#### NAF rév. 2, 2008 - Sous-classe

C Industrie manufacturière

24 Métallurgie

24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier

24.32 Laminage à froid de feuillards

24.32Z Laminage à froid de feuillards

Cette sous-classe comprend | Cette sous-classe comprend aussi
--- | ---
- la fabrication de feuillards d'une largeur inférieure à 600 mm obtenus par relaminage à froid de feuillards laminés à chaud |

Cette sous-classe ne comprend pas
- l'obtention de produits plats en acier par simple refendage de tôles laminées à froid (cf. 24.10Z ou 46.72Z)