{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":26,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":41,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":2676,"n_cols":69,"rows_kept":2676,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit--; SVHC-No SVHC (15-Jun-21","<HEAD>\n\n<script type=\"text/javascript\">\n\n  var _gaq = _gaq || [];\n  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-10490609-1']);\n  _gaq.push(['_trackPageview']);\n\n  (function() {\n    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;\n    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';\n    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);\n  })();\n\n</script>\n\n\n</HEAD>\n\n\n\n\n<?php\n \nif(isset($_GET['mobile'])) \n{\n    $_SESSION['mobile']=$_GET['mobile'];\n}\nelseif(!isset($_SESSION['mobile'])) \n{\n    $_SESSION['mobile']=1;\n}\n \nif($_SESSION['mobile']==1){?>\n \n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, maximum-scale=1\"/>\n \n<?php }?>\n\n\n\n\n<!-- You should make sure that the file cookiechoices.js is available\nand accessible from the root directory of your site.  -->\n\n<script src=\"/cookiechoices.js\"></script>\n<script>\n  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(event) {\n    cookieChoices.showCookieConsentBar('Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.',\n      'OK', 'En savoir plus', 'http://www.audentia-gestion.fr/politiquecookies.htm');\n  });\n</script>","<TITLE> ","NE SERT PLUS","</TITLE>","<p>","NE SERT PLUS","<!-- Placez cette balise à l'endroit où vous souhaitez que le bouton +1 s'affiche -->\n<g:plusone></g:plusone>\n\n<a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/\" target=\"_blank\">Revenir à l'accueil</a>\n\n<form action=\"http://www.audentia-gestion.fr/recherchetouslessites.htm\" id=\"cse-search-box\">\n  <div>\n    <input type=\"hidden\" name=\"cx\" value=\"partner-pub-9240403615691497:8294107348\" />\n    <input type=\"hidden\" name=\"cof\" value=\"FORID:10\" />\n    <input type=\"hidden\" name=\"ie\" value=\"UTF-8\" />\n    <input type=\"text\" name=\"q\" size=\"55\" />\n    <input type=\"submit\" name=\"sa\" value=\"Rechercher\" />\n  </div>\n</form>\n\n<script type=\"text/javascript\" src=\"http://www.google.fr/coop/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=fr\"></script>\n\n\n\n\n\n<script type=\"text/javascript\">// <![CDATA[\ngoogle_ad_client = \"ca-pub-9240403615691497\";\n/* 728x90, date de création 01/09/09 */\ngoogle_ad_slot = \"1920969121\";\ngoogle_ad_width = 728;\ngoogle_ad_height = 90;\n// ]]></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js\">// <![CDATA[\n\n// ]]></script>\n\n\n\n&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>","<script async src=\"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js\"></script>\n<!-- Audentia336280 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:inline-block;width:336px;height:280px\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-9240403615691497\"\n     data-ad-slot=\"4017200520\"></ins>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n</script>\n\n<script async src=\"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js\"></script>\n<!-- Audentia336280 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:inline-block;width:336px;height:280px\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-9240403615691497\"\n     data-ad-slot=\"4017200520\"></ins>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n</script>\n\n\n</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n\n<iframe width=\"758\" height=\"115\" align=\"middle\" src=\"http://www.audentia-gestion.fr/actualite/farnellactualitebandeau728\"></iframe>","<form action=\"http://www.audentia-gestion.fr/recherchetouslessites.htm\" id=\"cse-search-box\">\n  <div>\n    <input type=\"hidden\" name=\"cx\" value=\"partner-pub-9240403615691497:8294107348\" />\n    <input type=\"hidden\" name=\"cof\" value=\"FORID:10\" />\n    <input type=\"hidden\" name=\"ie\" value=\"UTF-8\" />\n    <input type=\"text\" name=\"q\" size=\"55\" />\n    <input type=\"submit\" name=\"sa\" value=\"Rechercher\" />\n  </div>\n</form>\n\n<script type=\"text/javascript\" src=\"http://www.google.fr/coop/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=fr\"></script>\n<p>&nbsp;</p>\n","<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42345437.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3521552&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); DiamÃ¨tre, axe:6mm; DiamÃ¨tre, extérieur:1.4mm; Longueur:80mm; Type d'outil de poinÃ§onnage:Broche","</a></p>","<p>Voir également :&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n\n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-SWITCH-RF-SPDT-4GHZ-SOT-26-6.htm\">Farnell-SWITCH-RF-SP..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:04  3.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-SWITCH-TACTILE-SPST-NO-20mA-15VDC.htm\">Farnell-SWITCH-TACTI..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:10  3.4M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-SWITCH.htm\">Farnell-SWITCH.htm</a>      25-Feb-2016 09:41  2.8M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-Sealed-Operator-Controls.htm\">Farnell-Sealed-Opera..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:41  2.8M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-TB-POWER-DISTRIBUTION-1POLE-00AWG.htm\">Farnell-TB-POWER-DIS..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:16  3.6M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-TEMPORISATEUR-4PDT-H3YN.htm\">Farnell-TEMPORISATEU..&gt;</a> 25-Feb-2016 08:50  3.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-TERMINAL-BLOCK.htm\">Farnell-TERMINAL-BLO..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:41  2.8M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-THYRISTOR.htm\">Farnell-THYRISTOR.htm</a>   25-Feb-2016 09:53  2.8M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-TRANSISTOR-JFET-DOUBLE-P-Tension-claquage-Vbr-30V.htm\">Farnell-TRANSISTOR-J..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:03  3.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-TRANSISTOR-MOSFET-CANAL-N-D2PAK-40V-162A.htm\">Farnell-TRANSISTOR-M..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:31  3.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-VALISE-DE-TRANSPORT-ALU-57X37X27CM.htm\">Farnell-VALISE-DE-TR..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:29  3.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/farnell-2016/Farnell-WINDOW-KIT-8INX11-5IN-STAINLESS-STEEL.htm\">Farnell-WINDOW-KIT-8..&gt;</a> 25-Feb-2016 09:30  3.1M </pre>",{"$cut":{"chars":27031,"head":"<pre> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-0050375063-Datasheet-Molex-PDF.htm\">Farnell-0050375063-D..&gt;</a> 18-Jul-2014 17:03  2.5M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-03-iec-rundsteckverbinder211204.qxp-PDF.htm\">Farnell-03-iec-runds..&gt;</a> 04-Jul-2014 10:40  3.7M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-0430300011-Datasheet-Molex-PDF.htm\">Farnell-0430300011-D..&gt;</a> 14-Jun-2014 18:13  2.0M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-0433751001-Datasheet-Molex-PDF.htm\">Farnell-0433751001-D..&gt;</a> 18-Jul-2014 17:02  2.5M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-06-6544-8-PDF.htm\">Farnell-06-6544-8-PD..&gt;</a> 26-Mar-2014 17:56  2.7M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-0877602016-Status-Active-Overview-Milli-Grid-Connector-System-PDF.htm\">Farnell-0877602016-S..&gt;</a> 16-Feb-2016 19:20  3.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-1N4148WS-Fairchild-Semiconductor-PDF.htm\">Farnell-1N4148WS-Fai..&gt;</a> 06-Jul-2014 10:04  1.9M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-2-GBPS-Differential-Repeater-Texas-Instruments-PDF.htm\">Farnell-2-GBPS-Diffe..&gt;</a> 28-Jul-2014 17:42  2.7M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-2N3906-Fairchild-Semiconductor-PDF.htm\">Farnell-2N3906-Fairc..&gt;</a> 08-Sep-2014 07:22  2.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-2N7002DW-Fairchild-Semiconductor-PDF.htm\">Farnell-2N7002DW-Fai..&gt;</a> 06-Jul-2014 10:03  886K  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-3M-Polyimide-Film-Electrical-Tape-1205-PDF.htm\">Farnell-3M-Polyimide..&gt;</a> 21-Mar-2014 08:09  3.9M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-3M-VolitionTM-Category-5e-RJ45-Patch-Cables-PDF.htm\">Farnell-3M-VolitionT..&gt;</a> 25-Mar-2014 08:18  3.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-4-Bit-Magnitude-Comparators-Texas-Instruments-PDF.htm\">Farnell-4-Bit-Magnit..&gt;</a> 08-Jul-2014 18:53  2.2M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-7-Amphenol-Amphenol-Canada-PDF.htm\">Farnell-7-Amphenol-A..&gt;</a> 09-Jul-2015 11:13  2.4M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-8-bit-Atmel-Microcontroller-with-64K-128K-256K-PDF.htm\">Farnell-8-bit-Atmel-..&gt;</a> 20-Dec-2014 11:01  2.0M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-8-bit-serial-in-serial-or-parallel-out-shift-register-with-output-PDF.htm\">Farnell-8-bit-serial..&gt;</a> 03-Jun-2015 18:00  2.4M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-10BQ060-PDF.htm\">Farnell-10BQ060-PDF.htm</a> 14-Jun-2014 09:50  2.4M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http:/"}},{"$cut":{"chars":16473,"head":"<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-Atmel-Xplained-Pro-Atmel-Corporation-PDF.htm\">Farnell-Atmel-Xplain..&gt;</a> 20-Dec-2014 11:38  3.4M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-Avvertenze-e-note-sulla-sicurezza-tecnica-hengstler-PDF.htm\">Farnell-Avvertenze-e..&gt;</a> 14-Jun-2014 18:20  3.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BA-Series-Ohmite-PDF.htm\">Farnell-BA-Series-Oh..&gt;</a> 08-Jul-2014 18:50  2.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAT54J-Schottky-barrier-single-diode-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BAT54J-Schot..&gt;</a> 20-Dec-2014 09:47  1.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAT54J-Schottky-barrier-single-diode-Rev-01-8-March-2007-PDF.htm\">Farnell-BAT54J-Schot..&gt;</a> 16-Feb-2016 19:20  3.2M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAV99-Fairchild-Semiconductor-PDF.htm\">Farnell-BAV99-Fairch..&gt;</a> 06-Jul-2014 10:03  896K  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAV756S_BAW56_SER-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BAV756S_BAW5..&gt;</a> 09-Jul-2015 11:18  2.0M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BC846DS-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BC846DS-NXP-..&gt;</a> 13-Jun-2014 18:42  1.6M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BC846DS2-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BC846DS2-NXP..&gt;</a> 20-Dec-2014 09:48  1.2M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BC847DS-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BC847DS-NXP-..&gt;</a> 23-Jun-2014 10:24  3.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BCP55-BCX55-BC55PA-60-V-1-A-NPN-medium-power-transistors-Rev-8-24-October-2011.htm\">Farnell-BCP55-BCX55-..&gt;</a> 16-Feb-2016 19:21  3.2M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BD6xxx-PDF.htm\">Farnell-BD6xxx-PDF.htm</a>  22-Jul-2014 12:33  1.6M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BF545A-BF545B-BF545C-N-channel-silicon-NXP.com-PDF.htm\">Farnell-BF545A-BF545..&gt;</a> 23-Jun-2014 10:28  2.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BGA7124-400-MHz-to-2700-MHz-0.25-W-high-linearity-PDF.htm\">Farnell-BGA7124-400-..&gt;</a> 18-Jul-2014 16:59  1.5M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BK889B-PONT-DE-MESURE-RLC-DE-TABLE-AVEC-INTERFACE-USB-Manuel-d-utilisation-PDF.htm\">Farnell-BK889B-PONT-..&gt;</a> 07-Jul-2014 19:42  1.8M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BK2650A-BK2652A-Sefram-BK2658A-Sefram-Analyseurs-de-spectre-portables-PDF.htm\">Farnell-BK2650A-BK26..&gt;</a> 29-Mar-2014 11:10  3.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BT151"}},{"$cut":{"chars":32642,"head":"<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-Atmel-Xplained-Pro-Atmel-Corporation-PDF.htm\">Farnell-Atmel-Xplain..&gt;</a> 20-Dec-2014 11:38  3.4M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-Avvertenze-e-note-sulla-sicurezza-tecnica-hengstler-PDF.htm\">Farnell-Avvertenze-e..&gt;</a> 14-Jun-2014 18:20  3.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BA-Series-Ohmite-PDF.htm\">Farnell-BA-Series-Oh..&gt;</a> 08-Jul-2014 18:50  2.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAT54J-Schottky-barrier-single-diode-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BAT54J-Schot..&gt;</a> 20-Dec-2014 09:47  1.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAT54J-Schottky-barrier-single-diode-Rev-01-8-March-2007-PDF.htm\">Farnell-BAT54J-Schot..&gt;</a> 16-Feb-2016 19:20  3.2M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAV99-Fairchild-Semiconductor-PDF.htm\">Farnell-BAV99-Fairch..&gt;</a> 06-Jul-2014 10:03  896K  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BAV756S_BAW56_SER-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BAV756S_BAW5..&gt;</a> 09-Jul-2015 11:18  2.0M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BC846DS-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BC846DS-NXP-..&gt;</a> 13-Jun-2014 18:42  1.6M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BC846DS2-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BC846DS2-NXP..&gt;</a> 20-Dec-2014 09:48  1.2M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BC847DS-NXP-Semiconductors-PDF.htm\">Farnell-BC847DS-NXP-..&gt;</a> 23-Jun-2014 10:24  3.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BCP55-BCX55-BC55PA-60-V-1-A-NPN-medium-power-transistors-Rev-8-24-October-2011.htm\">Farnell-BCP55-BCX55-..&gt;</a> 16-Feb-2016 19:21  3.2M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BD6xxx-PDF.htm\">Farnell-BD6xxx-PDF.htm</a>  22-Jul-2014 12:33  1.6M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BF545A-BF545B-BF545C-N-channel-silicon-NXP.com-PDF.htm\">Farnell-BF545A-BF545..&gt;</a> 23-Jun-2014 10:28  2.1M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BGA7124-400-MHz-to-2700-MHz-0.25-W-high-linearity-PDF.htm\">Farnell-BGA7124-400-..&gt;</a> 18-Jul-2014 16:59  1.5M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BK889B-PONT-DE-MESURE-RLC-DE-TABLE-AVEC-INTERFACE-USB-Manuel-d-utilisation-PDF.htm\">Farnell-BK889B-PONT-..&gt;</a> 07-Jul-2014 19:42  1.8M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BK2650A-BK2652A-Sefram-BK2658A-Sefram-Analyseurs-de-spectre-portables-PDF.htm\">Farnell-BK2650A-BK26..&gt;</a> 29-Mar-2014 11:10  3.3M  \n<img src=\"http://www.audentia-gestion.fr/__ovh_icons/text.gif\" alt=\"[TXT]\" /> <a href=\"http://www.audentia-gestion.fr/Farnell-PDF/Farnell-BT151"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"LE 16 24 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 15 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAI"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"L TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 VOIES SKT PANEL MOUNT RELAY ADAPTER CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 43 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 24 61 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 8 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CI"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"AILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE18 14 VOIES (L/C) C"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"IES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 3 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONN"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 55 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE22 19 V S"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"CIRCULAR,SIZE 14,15WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 14,15WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 14,15WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 14,15WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 14,15WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 14,15WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 14,15WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,10WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 16,24WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,11WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,11WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,11WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,11WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,11WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,PIN (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,14WAY,SKT (L/C) CIRCULAR,SIZE 18,31WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,31WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,31WAY,SKT CIRCULAR,SIZE 18,31WAY,SKT CIRC"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"APACITOR ALUM ELEC 1UF ELECTROMECHANICAL TOTALIZING COUNTER CONTACT,FEMALE,24-22AWG,CRIMP IC PWM MOTOR DRVR,1A,MSOP10 CARTE DÂ´EVAL 5V MICROCO 8 BITS & CAPTEUR MCU CARTE PXN COMMS PROTOCOL KIT DÂ´EVAL PXN COMMS PROTOCOL KIT DÂ´EVAL PXS20 MCU KIT DÂ´EVAL PXS30 MCU KIT DÂ´EVAL TOUCH SENSING W/H CAPTEURS DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 100LQFP DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 80LQFP DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 64LQFP DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 48LQFP DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 100LQFP DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 80LQFP DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 64LQFP DSC 32 BITS MC56F84 100MHZ 48LQFP RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 9VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 4.5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 4.5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 3VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPNO 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPNO 5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPNO 4.5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 8A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 8A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 8A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 8A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 10A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 10A 5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPNO 8A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 8A 5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 8A 6VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPNO 8A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPNO 8A 48VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPNO 8A 3VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 5A 18VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 20A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 16A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 5A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 5A 5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 10A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 10A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 5A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 10A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 10A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 10A 48VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 10A 5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 10A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 10A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 10A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPCO 10A 48VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 5VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 12VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 16A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 16A 48VDC RELAY CARTE PROTOTYPE DPCO 16A 6VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 10A 24VDC RELAY CARTE PROTOTYPE SPNO 5A 5VDC MICROCOMMUTATEUR HINGE LEVER MICROCOMMUTATEUR PLONGEUR MICROCOMMUTATEUR PLONGEUR MICROCOMMUTATEUR HINGE LEVER MICROCOMMUTATEUR PLONGEUR MICROCOMMUTATEUR SIM ROLLER LEVER MICROCOMMUTATEUR SIM ROLLER LEVER DRIVER MOSFET 8.2V RELAY PHOTOMOS 100V 0.32A RELAY PHOTOMOS 60V 0.5A RELAY PHOTOMOS 350V 0.12A CAPTEUR MOUVEMENT 5M BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 5M BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 5M NOIR CAPTEUR MOUVEMENT 5M PEARL BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 5M BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 5M NOIR CAPTEUR MOUVEMENT 5M PEARL BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 5M BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 5M NOIR CAPTEUR MOUVEMENT 5M PEARL BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 12M BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 12M NOIR CAPTEUR MOUVEMENT 12M PEARL BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 12M BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 12M NOIR CAPTEUR MOUVEMENT 12M PEARL BLANC CAPTEUR MOUVEMENT 12M PEARL BLANC STRIPPERS,SHEATHING,AM16 TOOL,CABLE GLAND,FOR M12 CON TOOL,CABLE GLAND,FOR M8 CON TOOL,CRIMP,HDC CON,4-10MM TOOL,CRIMP,FOR PV CONNECT IC,PSE CONTROLLER,3.3V,QFN-52 IC,PSE CONTROLLER,3.3V,QFN-52 IC,PSE CONTROLLER,3.3V,QFN-52 IC,PSE CONTROLLER,3.3V,QFN-24 IC,SYNC BUCK DC-DC CONV,4 MHz,MSOP-12 IC,SURGE STOPPER,500 V,DFN-8 IC,SURGE STOPPER,500 V,DFN-8 IC,SURGE STOPPER,500 V,8-SOT-23 IC,SURGE STOPPER,500 V,8-SOT-23 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0800/1200/2000 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0800/1200/2000 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0800/1200/2000 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0800/1200/2000 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0800/1200/2000 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0800/1200/2000 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0800/1200/2000 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0400,CL-L330,CXA20 LED REFLECTOR,LED BXRA-C0400,CL-L330,CXA20 LED LENS,RECT,CREE MX-3,ASYMMETRIC SAW FILTER,GPS,1.5754GHZ ENABLLING PUSHBUTTON SWITCH,DPST-NO/DPS"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"UTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCHES,PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240V SWITCHES,PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240V SOCKET,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES SOCKET,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES SOCKET,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES SOCKET,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS SOCKET,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS LAMP,A22R PUSHBUTTON & M22R INDICATORS SWITCH,KEY OPERATED,SPST-NO,10A,240V SWITCH,KEY OPERATED,SPST-NO,10A,240V SWITCH,KEY OPERATED,SPST-NO,10A,240V SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH,ILLUM PUSHBUTTON,SPST-NO,10A,240VAC SWITCH UNIT,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES SWITCH UNIT,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES SWITCH UNIT,A22R SERIES PUSHBUTTON SWITCHES SWITCH,SELECTOR,2POS,10A,240VAC SWITCH,SELECTOR,2POS,10A,240VAC SWITCH,ILLUM SELECTOR,2POS,10A,240VAC SWITCH,ILLUM SELECTOR,2POS,10A,240VAC SWITCH,ILLUM SELECTOR,2POS,10A,240VAC SWITCH,ILLUM SELECTOR,2POS,10A,240VAC SWITCH,ILLUM SELECTOR,2POS,10A,240VAC SWITCH,PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,PUSHBUTTON,10A,240VAC SWITCH,REED,SPST-NO,500mA,200VDC,SMD MODULAR CONNECTOR,RJ45,8POS,8CONT,1PORT,CAT5E IC SOCKET,DIP,2.54MM,8POS LED,ORANGE,1400MCD,605NM CONNECTOR,STD D-SUB,PLUG,25 POS CONVERT N/A 11BIT 2.5GSPS RF 160BGA DEMOD QUADRATURE 40LFCSP CIRCUIT NUMERIQUE ISO 4CH 1MBPS 20SSOP CARTE DÂ´EVAL DAC 14BIT 2.5GSPS AD9739A CARTE DÂ´EVAL DAC 14BIT 2.5GSPS AD9739A CARTE DÂ´EVAL LOG DEMO 1M-4GHZ ADL5513 CARTE DEMOD QUAD 700-1050MHZ ADRF6807 POWER ENTRY MODULE INLET,PLUG,IEC C14,2A,PANEL INLET,PLUG,IEC C14,6A,PANEL TRANSFORMER,PULSE,1:1,25mH TRANSFORMER,PULSE,1:1,2.5mH COMMON MODE CHOKE,4.4mH,600mA,RADIAL CONNECTOR,FPC,RCPT,6POS,1ROW TRANSFORMER,PULSE,1:1:1,2.5mH INLET,PLUG,IEC C14,6A,PANEL CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,15POS,1ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,5POS,1ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,8POS,1ROW PLUG JACKET COVER,FFC-BOARD CONNECTOR PLUG JACKET COVER,FFC-BOARD CONNECTOR CONNECTOR,FFC,RCPT,30POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,30POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,50POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,50POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,80POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,30POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,30POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,50POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,50POS,1ROW CONNECTOR,FFC,RCPT,80POS,1ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,22POS,2ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,24POS,2ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,30POS,2ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,32POS,2ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,40POS,2ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,60POS,2ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,70POS,2ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,17POS,2ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,27POS,2ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,28POS,2ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,15POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,18POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,13POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,34POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,46POS,1ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,34POS,1ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,38POS,1ROW CONNECTOR,FPC,RCPT,43POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,4POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,11POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,14POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,15POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,16POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,17POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,5POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,7POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,10POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,11POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,13POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,19POS,1ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,26POS,1ROW CONNECTOR,RECEPTACLE,16POS,0.8MM CONNECTOR,FPC,RCPT,47POS,2ROW CONNECTOR,FPC,ZIF,RCPT,50POS,1ROW CONNEC"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"V AC CONTACTOR,30 KVAR,440V AC CONTACTOR,40 KVAR,24V AC CONTACTOR,40 KVAR,48V AC CONTACTOR,40 KVAR,110V AC CONTACTOR,40 KVAR,120V AC CONTACTOR,40 KVAR,220V AC CONTACTOR,40 KVAR,230V AC CONTACTOR,40 KVAR,240V AC CONTACTOR,40 KVAR,380V AC CONTACTOR,40 KVAR,400V AC CONTACTOR,40 KVAR,415V AC CONTACTOR,40 KVAR,440V AC N CHANNEL MOSFET,100V,9.3A,PQFN WALL PLATE,1 GANG PANELMAX DIN RAIL WIRING DUCT,PVC,2.15IN H PLUG & SOCKET CONN,PLUG,4POS,6.35MM TERMINAL,RING TONGUE,#10,CRIMP SUPER GRIP TIE MOUNTS,NYLON 6.6,1X1 IN SUPER GRIP TIE MOUNTS,NYLON 6.6,2X2 IN BRIDGE RECTIFIER,1PHASE,35A,600V,isoCink+ PB BRIDGE RECTIFIER,1PHASE,40A,600V,isoCink+ PB BRIDGE RECTIFIER,1PHASE,45A,600V,isoCink+ PB SWITCH,TOGGLE,SPST,15A,277V CABINET RACK,19IN,23IN,20U BARRE LUMINEUSE VERT 7.5MM X 14MM BARRE LUMINEUSE ROUGE 7.5MM X 14MM BARRE LUMINEUSE JAUNE 7.5MM X 14MM BARRE LUMINEUSE VERT 15MM X 15MM Tapped Rail BARRE LUMINEUSE ROUGE 15MM X 15MM Tapped Rail BARRE LUMINEUSE JAUNE 15MM X 15MM TAPPED RAIL Tapped Rail BARRE LUMINEUSE VERT 8MM X 5MM Tapped Rail TAPPED RAIL,HAMMOND C2,C3 or REFK SERIES RACKS,STEEL BARRE LUMINEUSE ROUGE 8MM X 5MM Tapped Rail BARRE LUMINEUSE JAUNE 8MM X 5MM BARRE LUMINEUSE VERT 16MM X 5MM BARRE LUMINEUSE ROUGE 16MM X 5MM BARRE LUMINEUSE JAUNE 16MM X 5MM LED ROUGE SOT-23 CMS LED JAUNE SOT-23 CMS LED HYPER ROUGE SOT-23 CMS LED VERT 0603 CMS LED ROUGE 0603 CMS LED VERT 0603 CMS LED VERT 0603 CMS LED ROUGE 0603 LENTILLE A DOME CMS LED JAUNE 0603 LENTILLE A DOME CMS LED ORANGE 0805 CMS LED VERT 0805 CMS LED JAUNE 0805 CMS LED JAUNE 0805 CMS LED ROUGE 1206 CMS LED JAUNE 1206 CMS LED VERT 1206 CMS LED JAUNE 1206 CMS LED JAUNE 1206 CMS AFFICHEUR CMS 0.2 ANODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.2 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.2 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.2 CATHODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.2 CATHODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.2 ANODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.2 ANODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.2 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.2 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.2 CATHODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.2 CATHODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.3 ANODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.3 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.3 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.3 CATHODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.3 ANODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.3 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.3 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.3 CATHODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.3 CATHODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.4 ANODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.4 ANODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.4 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.4 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.4 CATHODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.4 CATHODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.4 ANODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.4 ANODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.4 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.4 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.4 CATHODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.4 CATHODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.56 ANODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.56 ANODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.56 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.56 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.56 CATHODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.56 CATHODE COM YELL AFFICHEUR CMS 0.56 ANODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.56 ANODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.56 ANODE COM JAUNE AFFICHEUR CMS 0.56 CATHODE COM ROUGE AFFICHEUR CMS 0.56 CATHODE COM VERT AFFICHEUR CMS 0.56 CATHODE COM YELL FAN TOP,AC,1 FAN,35W,550CFM N CH POWER MOSFET,HEXFET,150V,33A,DPAK N CH POWER MOSFET,HEXFET,60V,120A,D2PAK N CH MOSFET,HEXFET,60V,79A,D2PAK N CH POWER MOSFET,HEXFET,60V,270A,D2PAK DRAWER,STORAGE,19IN,STEEL,BLACK LOUVERED DOOR CABINET RACK 34.75IN STEEL DB25 EXT CABLE 6 FT MF TERMINAL,RING TONGUE,#10,CRIMP YELLOW CABINET RACK,19IN,21.34IN,20U NULL MODEM CABLE ASSEMBLY,25 FT,7.6 M,GREY BRIDGE RECTIFIER,1PH,15A,600V,GSIB-5S BRIDGE RECTIFIER,1PH,25A,600V,GSIB-5S SEAL PLUG,SHS HARNESS CONNECTOR RECTANGULAR CONN,SOCKET,18WAY,CRIMP VOLTAGE TESTER CAPACITOR PP FILM 2UF,2KV,10%,CASE IC,32BIT MCU,PIC32,40MHz,VFTLA-44 CAPACITOR PP FILM 0.5UF,1KV,10%,CASE CAPACITOR PP FILM 1UF,1KV,10%,CASE BRIDGE RECTIFIER,1PHASE,30A,800V,isoCink+ PB BRIDGE RECTIFIER,1PHASE,35A,800V,isoCink+ PB CIRCULAR CONNECTOR,PLUG,3POS,CABLE INTERFACE CONVERTER CABINET RACK,19IN,23IN,36U CABINET RACK,19IN,23IN,40U DRAWER,STORAGE,19IN,STEE"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"S 38999 RECPT TAILLE 15 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 15 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 15 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 15 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 17 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 17 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 19 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 19 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 19 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 21 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 23 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 23 CAPOT ANTI POUSS 38999 RECPT TAILLE 25 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 9 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 11 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 13 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 15 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 17 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 19 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 19 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 21 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 23 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 25 CAPOT ANTI POUSS 38999 FICHE TAILLE 11 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 9 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 9 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 11 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 11 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 11 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 13 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 13 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 15 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 15 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 15 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 17 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 17 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 17 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 19 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 21 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 15 ADAPTATEUR ANNEAU METAL 38999 TAILLE 17 CONDUIT ADAPTATEUR TAILLE 25 MAGNA FORM ADAPTATEUR 26482 TAILLE 22 ADAPTATEUR TAILLE 20 ADAPTATEUR TAILLE 8 ADAPTATEUR TAILLE 8 ADAPTATEUR TAILLE 8 ADAPTATEUR TAILLE 8 ADAPTATEUR TAILLE 8 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 16 ADAPTATEUR TAILLE 16 ADAPTATEUR TAILLE 18 ADAPTATEUR TAILLE 18 ADAPTATEUR TAILLE 18 ADAPTATEUR TAILLE 20 ADAPTATEUR TAILLE 20 ADAPTATEUR TAILLE 20 ADAPTATEUR TAILLE 22 ADAPTATEUR TAILLE 22 ADAPTATEUR TAILLE 24 ADAPTATEUR TAILLE 24 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 8 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 12 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 14 ADAPTATEUR TAILLE 16 ADAPTATEUR TAILLE 16 ADAPTATEUR TAILLE 18 ADAPTATEUR TAILLE 18 ADAPTATEUR TAILLE 20 ADAPTATEUR TAILLE 20 ADAPTATEUR TAILLE 20 ADAPTATEUR TAILLE 22 ADAPTATEUR TAILLE 22 ADAPTATEUR TAILLE 24 ADAPTATEUR TAILLE 24 ADAPTATEUR TAILLE 22 ADAPTATEUR TAILLE 10 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 11 ADAPTATEUR TAILLE 11 ADAPTATEUR TAILLE 11 ADAPTATEUR TAILLE 11 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 15 ADAPTATEUR TAILLE 15 ADAPTATEUR TAILLE 15 ADAPTATEUR TAILLE 15 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 19 ADAPTATEUR TAILLE 21 ADAPTATEUR TAILLE 21 ADAPTATEUR TAILLE 21 ADAPTATEUR TAILLE 23 ADAPTATEUR TAILLE 23 ADAPTATEUR TAILLE 23 ADAPTATEUR TAILLE 23 ADAPTATEUR TAILLE 23 ADAPTATEUR TAILLE 23 ADAPTATEUR TAILLE 25 ADAPTATEUR TAILLE 25 ADAPTATEUR TAILLE 25 ADAPTATEUR TAILLE 25 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 9 ADAPTATEUR TAILLE 11 ADAPTATEUR TAILLE 11 ADAPTATEUR TAILLE 11 ADAPTATEUR TAILLE 13 ADAPTATEUR TAILLE 15 ADAPTATEUR TAILLE 15 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 17 ADAPTATEUR TAILLE 19 ADAPTATEUR TAILLE 19 ADAPTATEUR TAILLE 19 ADAPTATEUR"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"3H1-A1000/N FERRITE CORP P SET P42/29-3C81 FERRITE CORP P SET P42/29-3C90 FERRITE CORP P SET P9/5-3D3-E63 FERRITE PM CORE SET PM114/93-3C90 FERRITE PM CORE SET PM114/93-3C94 FERRITE PM CORE SET PM74/59-3C94 FERRITE RM CORE SET RM5-3B7-A160/N FERRITE ROD CORE ROD1.8/15-3C90 FERRITE T102/66/15-3C11 FERRITE T102/66/15-3C90 FERRITE T102/66/15-3E25 FERRITE T102/66/25-3C90 FERRITE T107/65/25-3F3 FERRITE T140/106/25-3E25 FERRITE TGP-P14/8-C FERRITE TGP-P18/11-C FERRITE TGP-P36/22-C FERRITE TN14/9/5-3C90 FERRITE TX102/66/25-3C11 FERRITE TX36/23/15-3F3 FERRITE TX51/32/19-3C81 FERRITE TX51/32/19-3C90 FERRITE TX58/41/18-3C11 FERRITE U100/57/25-3C94 FERRITE U CORE HALF U100/57/25-3E6 FERRITE U CORE HALF U93/76/30-3C85 FERRITE U CORE HALF U93/76/30-3C90 FERRITE UR48/39/17-3C30 FERRITE UR55/38/36-3C90 FERRITE UR59/36/17-3C94 FERRITE UR64/40/20-3C80 FERRITE UR64/40/20-3C90 FERRITE UR64/40/20-3C93 FERRITE UR64/40/20-3F3 FERRITE UR64/46/20-3C90 FERRITE UR70/33/17-3C90 FERRITE E18/4/10-3C95 FERRITE E42/33/20-3C95 FERRITE E43/10/28-3C95 FERRITE E56/24/19-3C95 FERRITE EQ20/R-3C95 FERRITE ER32/6/25-3C95 FERRITE I93/28/16-3C95 FERRITE PLT18/10/2-3C95 FERRITE PLT20/14/2/S-3C95 FERRITE PLT43/28/4.1-3C95 FERRITE PQ50/50-3C95 FERRITE PTS30/19/I-3C95 MAX PWR POINT TRACKING 48LQFP MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 48LQFP MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 48LQFP MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 32HVQFN MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 48LQFP MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 64LQFP MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 48LQFP MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 32HVQFN MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 48LQFP MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 32HVQFN MICRO 32 BITS ARM CORTEX-M3 32HVQFN CONNEC CIRCU TAILLE18 11 VOIES SKT (L/C) CONNEC CIRCU TAILLE18 11 VOIES SKT (L/C) CONNEC CIRCU TAILLE18 11 VOIES SKT (L/C) CONNEC CIRCU TAILLE18 11 VOIES SKT (L/C) CONNEC CIRCU TAILLE16 24 VOIES SKT (L/C) CONTROL RELAIS SMARTFIL-DT CONTROL RELAIS SMARTFIL 4 ENTREE GATE VOIES SMARTFIL-DT TO DP GATE VOIES SMARTFIL-DT TO CAN GATE VOIES SMARTFIL-DT TO ETHERNET PUISSANCE FEEDER MODULE PUISSANCE FEEDER MODULE. SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS SMARTFIL-DT SLAVES I/O SIGNALS CONTACT INVERSEUR 1 FRONT FIXING CONTACT INVERSEUR 2 FRONT FIXING CONTACT INVERSEUR 1 BLANC LED FNT CONTACT INVERSEUR 1 BLEU LED FNT CONTACT INVERSEUR 1 VERT LED FNT CONTACT INVERSEUR 1 ROUGE LED FNT CONTACT INVERSEUR 2 BLANC LED FNT CONTACT INVERSEUR 2 BLEU LED FNT CONTACT INVERSEUR 2 VERT LED FRT CONTACT INVERSEUR 2 ROUGE LED FNT SWD BLANC LED FRONT FIXING SWD BLEU LED FRONT FIXING SWD VERT LED FRONT FIXING SWD ROUGE LED FRONT FIXING ADAPTATEUR FIXING SWD CONTACT INVERSEUR 1 BASE FIXING CONTACT INVERSEUR 2 BASE FIXING CONTACT INVERSEUR 1 BLANC LED BASE CONTACT INVERSEUR 1 BLEU LED BASE CONTACT INVERSEUR 1 VERT LED BASE CONTACT INVERSEUR 1 ROUGE LED BASE CONTACT INVERSEUR 2 BLANC LED BASE CONTACT INVERSEUR 2 BLEU LED BASE CONTACT INVERSEUR 2 VERT LED BASE CONTACT INVERSEUR 2 ROUGE LED BASE SWD BLANC LED BASE FIXING SWD BLEU LED BASE FIXING SWD VERT LED BASE FIXING SWD ROUGE LED BASE FIXING PCB COFFRET1 MOUNT LOCATION PCB COFFRET2 MOUNT LOCATION PCB COFFRET3 MOUNT LOCATION PCB COFFRET4 MOUNT LOCATION PCB COFFRET6 MOUNT LOCATION CABLE EN NAPPE 3M CABLE EN NAPPE 5M CABLE EN NAPPE 10M FICHE CONNECT SMARTFIL-DT SLAVE BLADE RERMINAL RIBON CABLE PUISSANCE LINK SWD4-8MF2 DEVICE TERMINATOR NETWORK SMARTFIL-DT ADAPTATEUR CABLE EN NAPPE CABINET ENTRY RIBBON TO CABLE CABINET ENTRY RIBBON TO CABLE. EMBASE 8 POLE M22-I HOUSING FICHE 8 POLE M22-I HOUSING MODULE SMARTFIL POUR CONTACTEUR MODULE SMARTFIL POUR CONTACTEUR. MODULE SMARTFIL POUR MOTEURS MODULE SMARTFIL POUR PQT E12 32 65 RTCC I2C 1K EE 64B SRAM 8SOIC MICROCONTROLEUR 8 BITS 128KB FLASH 64QFN MICROCONTROLEUR 8 BIT 128KB FLASH 64TQFP MICROCONTROLEUR 8 BIT 128KB FLASH 80TQFP CONTACT,MALE,30-24AWG,CRIMP DETECTEUR POSITION PNEUMATIC RELAIS PUISSANCE SPNO 12V LATERAL MOUNT RELAIS REED DPST-NO 5V RELAIS SAFETY SLIM 3PST-NO/SPST-NC RELAIS AUTOM"}},"ES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 4 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE14 7 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 14 7 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 10 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 16 24 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 8 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 11 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 14 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 18 31 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 16 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 25 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 28 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 20 41 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 12 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 19 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES SKT LAMP,INCANDESCENT,24V,2W CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 32 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES BROCHE CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES SKT LAMP,INCANDESCENT,130V,2.4W CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 V SKT (L/C) CONNECT CIRCUL TAILLE 22 39 VOIES SKT CONNECT CIRCUL TAILLE 22 55 V (L/C) CONNEC",{"$cut":{"chars":32759,"head":"BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS FUSIBLE NH GL 200A MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS FUSIBLE NH GL 250A MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS FUSIBLE NH GL 315A FUSIBLE NH GL 400A MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS FUSIBLE NH UR 125A MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLAS"}},"STANCE 7W 0R68 RESISTANCE 7W 1R0 CAPACITOR CERAMIC 1000PF 440V,K4000,20%,RAD CAPACITOR CERAMIC 1500PF 1000V,X5F 10%,RAD CAPACITOR CERAMIC 5.6PF 1000V,C0G,0.5pF,RAD CAPACITOR CERAMIC 4700PF,400V,Y5U,20%,RAD RESISTANCE 7W 130R RESISTANCE 7W 470R RESISTANCE 7W 4K7 RESISTANCE 7W 6K8 RESISTANCE 7W 15K EEPROM SERIE 2K CMS 93C56 SOIC8 TRIMMER CMS 1K TRIMMER CMS 2K CIRCUIT PWM MODE COURANT TRIMMER CMS 2K CIRCUIT PWM MODE COURANT DRIVER DEMI-PONT+OSC+DDTIM CMS TRIMMER CMS 5K MEMOIRE EEPROM MICROWIRE 16K CMS TRIMMER CMS 10K EEPROM MICROFIL 4K 93C66 SOIC8 MEMOIRE EEPROM I2C 1K CMS MEMOIRE EEPROM I2C 2K CMS EEPROM I2C 4K CMS 24C04 SOIC8 MEMOIRE EEPROM 8K I2C EEPROM I2C 8K CMS 24C08 SOIC8 TRIMMER CMS 20K TRIMMER CMS 50K TRIMMER CMS 100K TRIMMER CMS 200K TRIMMER CMS 500K TRIMMER CMS 1M DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 100V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 10V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 120V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 12V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 150V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 200V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 22V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 24V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 250V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 27V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 33V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 350V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 36V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 39V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 440V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 440V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 68V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 6.8V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 75V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 7.5V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 82V DIODE SCHOTTKY BOITIER SOT-23 DIODE SCHOTTKY BOITIER SOT-23 DIODE DE SUPPRESSION 600W 13V DIODE DE SUPPRESSION 600W 15V DIODE DE SUPPRESSION 600W 5.8V DIODE DE SUPPRESSION 600W 15V DIODE DE SUPPRESSION 600W 200V DIODE DE SUPPRESSION 600W 200V DIODE DE SUPPRESSION 600W 27V DIODE DE SUPPRESSION 600W 300V DIODE DE SUPPRESSION 600W 33V DIODE DE SUPPRESSION 600W 36V DIODE DE SUPPRESSION 600W 400V DIODE DE SUPPRESSION 600W 68V DIODE DE SUPPRESSION 600W 6.8V DIODE DE SUPPRESSION 600W 6.8V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 100V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 100V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 12V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 150V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 150V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 15V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 15V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 15V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 15V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 18V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 18V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 18V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 18V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 200V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 200V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 200V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 220V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 220V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 220V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 22V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 27V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 30V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 36V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 36V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 39V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 39V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 68V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 68V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 68V DIODE DE SUPPRESSION 1.5KW 6.8V CONTROLEUR DE TEMPERATURE PID DIODE DE SUPPRESSION 600W 100V DIODE DE SUPPRESSION 600W 10V DIODE DE SUPPRESSION 600W 10V DIODE DE SUPPRESSION 600W 10V DIODE DE SUPPRESSION 600W 10V DIODE DE SUPPRESSION 600W 12V DIODE DE SUPPRESSION 600W 12V DIODE DE SUPPRESSION 600W 12V DIODE DE SUPPRESSION 600W 150V DIODE DE SUPPRESSION 600W 150V DIODE DE SUPPRESSION 600W 150V DIODE DE SUPPRESSION 600W 15V DIODE DE SUPPRESSION 600W 15V DIODE DE SUPPRESSION 600W 200V DIODE DE SUPPRESSION 600W 200V DIODE DE SUPPRESSION 600W 200V DIODE DE SUPPRESSION 600W 200V DIODE DE SUPPRESSION 600W 220V DIODE DE SUPPRESSION 600W 220V CONTROLEUR DE TEMPERATURE ON-OFF/PID DIODE DE SUPPRESSION 600W 22V DIODE DE SUPPRESSION 600W 22V DIODE DE SUPPRESSION 600W 24V DIODE DE SUPPRESSION 600W 24V DIODE DE SUPPRESSION 600W 24V DIODE DE SUPPRESSION 600W 27V DIODE DE SUPPRESSION 600W 27V DIODE DE SUPPRESSION 600W 36V DIODE DE SUPPRESSION 600W 68V DIODE DE SUPPRESSION 600W 68V DIODE DE SUPPRESSION 600W 68V DIODE DE SUPPRESSION 600W 7.5V DIODE DE SUPPRESSION 600W 100V DIODE DE SUPPRESSION 600W 10V DIODE DE SUPPRESSION 600W 12V DIODE DE SUPPRESSION 600W 12V DIODE DE SUPPRESSION 600W 12V DIODE DE SUPPRESSION 600W 130V DIODE DE SUPPRESSION 600W 13V DIODE DE SUPPRESSION 600W 13V DIODE DE SUPPRESSION 600W 15V DIODE DE SUPPRESSION 600W 15V DIODE DE SUPPRESSION 600W 15V DIODE DE SUPPRESSION 600W 170V DIODE DE SUPPRESSION 600W 170V DIODE DE SUPPRESSION 600W 170V DIODE DE SUPPRESSION 600W 18V DIODE DE SUPPRESSION 600W 18V DIODE DE SUPPRESSION 600W 20V DIODE DE SUPPRESSION 600W 22V DIODE DE SUPPRESSION 600W 24V DIODE DE SUPPRESSION 600W 24V DIODE DE SUPPRESSION 600W 24V DIODE DE SUPPRESSION 600W 28V DIODE DE SUPPRESSION 600W 28V DIODE DE SUPPRESSION 600W 28V DIODE DE SUPPRESSION 600W 30V DIODE DE SUPPRESSION 600W 30V DIODE DE SUPPRESSION 600W 30V DIODE DE SUPPRESSION 600W 30V DIODE DE SUPPRESSION 600W 33V DIODE DE SUPPRESSION 600W 33V DIODE DE SUPPRESSION 600W 33V DIODE DE SUPPRESSION 600W 40V DIODE DE SUPPRESSION 600W 40V DIODE DE SUPPRESSION 600W 40V DIODE DE SUPPRESSION 600W 48V DIODE DE SUPPRESSION 600W 48V DIODE DE SUPPRESSION 600W 48V DIODE DE SUPPRESSION 600W 48V DIODE DE SUPPRESSION 600W 5V DIODE DE SUPPRESSION 600W 5V DIODE DE SUPPRESSION 600W 5V DIODE DE SUPPRESSION 600W 58V DIODE DE SUPPRESSION 600W 58V DIODE DE SUPPRESSION 600W 58V DIODE DE SUPPRESSION 600W 6V DIODE DE SUPPRESSION 600W 6V DIODE DE SUPPRESSION 600W 6V DIODE DE SUPPRESSION 600W 6V DIODE DE SUPPRESSION 600W 6.5V DIODE DE SUPPRESSION 600W 70V DIODE DE SUPPRESSION 600W 70V DIODE DE SUPPRESSION 600W 8.5V DIODE DE SUPPRESSION 600W 8.5V DIODE DE SUPPRESSION 1500W 48V DIODE DE SUPPRESSION 1500W 5V DIODE DE SUPPRESSION SMB 140V DIODE DE SUPPRESSION SMB 160V DIODE DE SUPPRESSION SMB 160V SOUDURE SANS PLOMB MIN-ACT 1.2MM X 2M UNITE SORTIE LINEAIRE 4-20MA MICROCONTROLEUR FLASH 8 BITS INTERRUPTEUR JOYSTICK 10A SUPPORT CI ZIF 24 VOIES SUPPORT CI ZIF 32 VOIES SUPPORT CI ZIF 32 VOIES SUPPORT CI SOZIF 28VOIES SUPPORT CI SOP 20 VOIES RELAI 24VCC CMS DPDT RELAI 12VCC MONTAGE CI DPDT RELAI 24VCC MONTAGE CI DPDT RELAIS 3VCC CI MOUNT DPDT RELAIS 5VCC CMS DPDT RELAI COURANT 0.1-8A RELAIS A SEQUENCE DE PHASE 3P 220-480V RELAIS TENSION 3P 220-480V RELAIS TENSION 1P 20-600V RELAIS TENSION 1P 20-600V CONTROLEUR DE CONDUCTION 230V CONTROLEUR DE CONDUCTION 24V BOUTTON NOIR INTERRUPTEUR BOUTON-POUSSOIR SPDT COMMUTATEUR DIL 4VOIES COMMUTATEUR DIL 6VOIES COMMUTATEUR DIL 8VOIES COMMUTATEUR DIL 10VOIES COMMUTATEUR DIL PIANO 6VOIES COMMUTATEUR DIL PIANO 8VOIES INTERRUPTEUR 10 POS BCD HORIZ INTERRUPTEUR 16 POS HEX HORIZ INTERRUPTEUR 16 POS HEX VERTICAL INTERRUPTEUR DIL 8 VOIES INTERRUPTEUR DIL 10 VOIES CMS MICRORUPTEUR MICRORUPTEUR MICRORUPTEUR MICRORUPTEUR A LEVIER 90â€¹ MICRORUPTEUR INTERRUPTEUR SPNO TACTILE CMS MICRORUPTEUR MINIATURE MICRORUPTEUR MINIATURE CONNECTEUR PLASTIQUE PUSH PULL FICHE MALE LIBRE A VIS FICHE FEMELLE LIBRE A VIS FICHE FEMELLE MONTAGE PANNEAU FICHE FEMELLE COUDEE CONTACT A SOUDER 8+1 M CONTACT A SOUDER 8+1 F CONTACT A SOUDER 9 M CONTACT A SOUDER 9 F CONTACT A SOUDER 12 M CONTACT A SOUDER 17 F CONTACT A SERTIR 12 CONTACT A SERTIR 12 CONTACT A SERTIR 17 KIT2 HA3 KIT4 HA3/4 KIT6 HA3/4 KIT8 HA3/4 KIT9 HA3/4 KIT10 HA3 KIT12 HA3 KIT13 HA3 KIT14 HA4 KIT16 HA4 KIT17 HA4 KIT18 HA4 KIT19 HA4 KIT21 HA16 KIT22 HA16 KIT HBE 32 VOIES EN","-23 DIODE RAPIDE SOT-23 DIODE DOUBLE BOITIER SOT-23 TRANSISTOR NPN BOITIER TO-92 REFERENCE DE TENSION 2.5V REFERENCE DE TENSION 5V REFERENCE DE TENSION 5V REFERENCE DE TENSION DE PRECISION 5.0V REGULATEUR A DECOUPAGE 2.5A REGULATEUR A DECOUPAGE CONVERTISS"," PANNE POUR WSP80 PANNE POUR FER WSP80 QUARTZ 3.276800MHZ QUARTZ 4.194304MHZ QUARTZ 6.000000MHZ QUARTZ 6.144000MHZ QUARTZ 6.553600MHZ QUARTZ 3.686400MHZ EMBASE JACK 6.35 LONGUE 2P OSCILLATEUR A QUARTZ 64.000000MHZ QUARTZ 2.000000MHZ QUARTZ 12MHZ QUARTZ 14.318180MHZ QUARTZ 9.830400MHZ QUARTZ 24.000000MHZ QUARTZ 7.372800MHZ QUARTZ 4.608000MHZ QUARTZ 8MHZ QUARTZ 14.745600MHZ QUARTZ 16MHZ QUARTZ WATCH B 32.768KHZ QUARTZ 3.579545MHZ QUARTZ 3.686400MHZ QUARTZ 4MHZ QUARTZ 4.915200MHZ QUARTZ 12MHZ QUARTZ 11.059200MHZ QUARTZ 11.059200MHZ QUARTZ CMS 3.579545MHZ QUARTZ CMS 3.686400MHZ QUARTZ CMS 4MHZ QUARTZ CMS 4.915200MHZ QUARTZ CMS 12.000000MHZ QUARTZ CMS 32.768000KHZ 12.5PF OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 13.000000MHZ QUARTZ CMS 6.00MHZ QUARTZ CMS 11.0592MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 10.0MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 8MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 10MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 14.318 OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 16.384 OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 20MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 24MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 40MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 50MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 60MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 100MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 16MHZ OSCILLATEUR A QUARTZ CMS 20MHZ QUARTZ 16MHZ QUARTZ CMS 4MHZ QUARTZ CMS 8MHZ QUARTZ CMS 3.579545MHZ VENTILATEUR 170MM FORT DEBIT 115VCA VENTILATEUR 80MM FORT DEBIT 230VCA VENTILATEUR 120MM FORT DEBIT 115VCA VENTILATEUR 40MM STANDARD 12VCC VENTILATEUR 60MM 12VCC VENTILATEUR 80MM PLAT 12VCC VENTILATEUR 120MM PLAT 24VCC VENTILATEUR 92MM FORT DEBIT VENTILATEUR 120MM FORT DEBIT VENTILATEUR 120MM FORT DEBIT VENTILATEUR 40MM ULTRA-PLAT SUPPORT FER MLR21 VENTILATEUR 80MM PLAT VENTILATEUR 120MM PLAT SUPPORT FER WSP80 ALLUMAGE PIEZO RESONATEUR SAW 433.92MHZ FILTRE SAW 433.92MHZ REGULATEUR DE TENSION AJUST. AMPLI. MOSFET THERMOMETRE NUMERIQUE 2 FILS TRANCEIVER RS485/RS422 TRANSCEIVER RS-232 TRANCEIVER RS485/RS433 CIRCUIT DE RESET CMS 6326 SOT-23-3 CIRCUIT DE RESET CMS 6326 SOT-23-3 SUPERVISEUR DE TENSION CMS AMPLI. OP. DOUBLE RAIL/RAIL I/O AMPLI. OP. L/N RAIL/RAIL REFERENCE DE TENSION 4.096V CONVERTISSEUR DC/DC CMS 1676 SOIC10 CONVERTISSEUR DC/DC CONVERTISSEUR DC/DC CIRCUIT DE SUPERVISION CIRCUIT DE SUPERVISION CIRCUIT DE SUPERVISION CIRCUIT DE SUPERVISION CIRCUIT DE SUPERVISION TRANSCEIVER CMS TRANSCEIVER CMS THERMOMETRE NUMERIQUE 18S20 TO-92-3 SUPERVISEUR CIRCUIT 1818 SOT-23-3 SUPERVISEUR CIRCUIT 1818 SOT-23-3 SUPERVISEUR CIRCUIT 1813 SOT-23-3 SUPERVISEUR CIRCUIT 1813 SOT-23-3 CIRCUIT DE SUPERVISION MPU FICHE HR10 FEMELLE VIS 12P TRANCEIVER QUAD RS232 TRANSCEIVER DOUBLE TRANSCEIVER DE BUS CMOS REGULATEUR STEP-DOWN FAIBLE TENSION CMS TRANSCEIVER RS-232 5V TRANSCEIVER RS-485/RS-422 TRANSCEIVER AVEC SHUTDOWN TRANCEIVER RS-232 TRANSCEIVER RS-232 3232 SOIC16 TRANSCEIVER RS-485/422 TRANCEIVER RS-485/422 SUPERVISEUR CIRCUIT 6301 SOIC8 COMPARATEUR RAPIDE RECTIFIEUR SYNCHRONE AMPLIFICATEUR RADIO AMPLI. OP. DOUBLE RAIL/RAIL OP CAPTEUR MICRO-PUISSANCE CAPTEUR MICRO-PUISSANCE DETECTEUR DE TENSION DOUBLE TRANSCEIVER CMS SOIC16 202 DOUBLE TRANSCEIVER CMS SOIC16 232 CONVERTISSEUR N/A DOUBLE 12 BITS MICRO MONITOR CMS 1813 SOT-23-3 MICRO MONITOR CMS 1813 SOT-23-3 CONTROLEUR N/A 8 BITS AVEC R2R THERMOMETRE NUMERIQUE RTC TRICKLE CHARGE 1302 SOIC8 IC SM LCD BIAS SUPPLY CONTROLEUR N/A 8 BITS SUPERVISEUR DE MICRO CMS CLIP 16 VOIES HDR/SKT CLIP 26 VOIES HDR/SKT CUTTER,TOP,OBLIQUE,CONDUCTIVE PLIER,SNIPE NOSE,CONDUCTIVE PLIER,SNIPE NOSE,CONDUCTIVE CONNECTEUR POUR PILE 3 POS 1.2MM CONNECTEUR POUR PILE 3 POS 2.3MM CONNECTEUR POUR PILE 5 POS 1.2MM CONNECTEUR POUR PILE 5 POS 1.8MM LECTEUR DE CARTE SIM 1.6MM EMBASE FEMELLE 72 VOIES 2.54MM SECABLE JUMPERS 254MM BLACK DIN41612 MALE C64 BARRETTES MALE 2.5MM 10VOIES BARRETTES MALE 2.5MM COUDEE 4 VOIES BARRETTES MALE 2.5MM COUDEE 6 VOIES BARRETTES MALE 2.5MM COUDEE 10 VOIES BARRETTE MALE 3.96MM 4 VOIES BARRETTE MALE 3.96MM 6 VOIES BARRETTE MALE 3.96MM 8 VOIES BARRETTE MALE 3.96MM 10 VOIES BARRETTE MALE KK COUDEE 2.54MM 2 VOIES BARRETTES MALE 2.5MM COUDEE 12VOIES EMBASE. COUDE. 20 VOIES EMBASE. VERTICAL. 2 VOIES EMBASE. COUDE. 4 VOIES EMBASE DROITE 6 VOIES BOITIER FEMELLE 4 VOIES EMBASE IDC 16 VOIES CONTACT FEMELLE 22-24AWG EMBASE 1 RANGEE VERT 6 VOIES EMBASE 1 RANGEE 90 DEGRES COUDE 2 VOIES EMBASE 1 RANGEE 90 DEGRES 15 VOIES EMBASE 1 RANGEE 90 DEGRES 20 VOIES EMBASE 2 RANGEES 90 DEGRES 14 VOIES EMBASE 2 RANGEES 90 DEGRES 10 VOIES EMBASE 2 RANGEES 90 DEGRES 14 VOIES CONTACT FEMELLE 4.57MM EMBASE DVI-I COUDEE EMBASE ASSEMBLEE MINIFIT 24 VOIES ADAPTATEUR CI 20 BROCHES ET MOINS ADAPTATEUR CI 28 BROCHES ET PLUS ADAPTATEUR CI SN 8 BROCHES ADAPTATEUR CI SO 18 BROCHES ADAPTATEUR CI SO 28 BROCHES ADAPTATEUR CI PLCC 44 BROCHES ADAPTATEUR CI SSOP 28 BROCHES ADAPTATEUR CI UNIVERSEL 16-28 BROCHES LED MIDGET 12V BLANC LED MIDGET 24V BLANC LED MIDGET 28V BLANC LED MIDGET 12V BLANC LED MIDGET 24V BLANC LED MIDGET 28V BLANC LED T5.5 24V BLANC LED T6.8 24V BLANC LED T6.8 28V BLANC LED BA9 12V BLANC LED BA9 24V BLANC INDICATEUR A LED 24V JAUNE LED 3MM CI ROUGE LED 3MM CI JAUNE LED 3MM CI VERT LED 3MM CI ROUGE/VERT LED 3MM CI ROUGE X4 LED 3MM CI VERT X4 LED 5MM CI ROUGE+VERT INDICATEUR A LED JAUNE 12VCC INDICATEUR A LED ROUGE 24VCC INDICATEUR A LED JAUNE 24VCC INDICATEUR A LED VERT 24VCC INDICATEUR A LED ROUGE 110VCA INDICATEUR A LED VERT 110VCA INDICATEUR A LED SUPER ROUGE 12VCC INDICATEUR A LED ROUGE 24VCC INDICATEUR A LED SUPER ROUGE 24VCC INDICATEUR A LED JAUNE 24VCC INDICATEUR A LED ROUGE 240VCA INDICATEUR A LED SUPER ROUGE 240VCA INDICATEUR A LED VERT 240VCA INDICATEUR A LED JAUNE 12VCC INDICATEUR A LED VERT 12VCC INDICATEUR A LED JAUNE 12VCC INDICATEUR A LED ROUGE 24VCC INDICATEUR A LED VERT 24VCC INDICATEUR A LED JAUNE 24VCC LED A BAYONNETTE BA9 ROUGE LED A BAYONNETTE BA9 VERT LED A BAYONNETTE BA9 BLEU LED A BAYONNETTE BA9 BLANC LED 3MM CI JAUNE LED 3MM CI VERT LED 3MM CI ROUGE X2 LED 3MM CI JAUNE X2 LED 3MM CI VERT X2 LED 3MM CI VERT X4 LED 3MM CI 5V ROUGE LED 3MM CI 5V VERT INDICATEUR A LED JAUNE INDICATEUR A LED ROUGE INDICATEUR A LED VERT INDICATEUR A LED JAUNE LED MIDGET ROUGE LED MIDGET VERT LED MIDGET JAUNE LED MIDGET ROUGE LED MIDGET VERT LED A BAYONNETTE BA9 ROUGE LED A BAYONNETTE BA9 VERT LED T5.5 12V VERT LED T5.5 24V ROUGE LED T5.5 24V VERT LED T6.8 24V ROUGE LED T6.8 24V VERT LED T6.8 24V JAUNE INDICATEUR A LED ROUGE INDICATEUR A LED JAUNE INDICATEUR A LED VERT INDICATEUR A LED SUPER ROUGE INDICATEUR A LED ROUGE INDICATEUR A LED VERT INDICATEUR A LED VERT LED 3MM CI JAUNE LED 3MM CI ROUGE LED 3MM CI JAUNE LED 3MM CI VERT BANANA JACK,15A,CRIMP/SOLDER,RED RESISTOR,WIREWOUND,2 OHM,5W,1% CAPACITOR CERAMIC 3.3PF 1000V,C0G,0.5pF,RAD TECHNICIAN TOOL KIT,31 PCS. SENSOR CONNECTOR,M12,RECEPTACLE,4POS,SHIELDED CIRCULAR CONNECTOR,PLUG,4POS,CABLE FILTRE TRIPHASE 16A 480V THERMISTANCE CTN THERMISTANCE CTN THERMISTANCE CTN FILTRE 3A CHASSIS FILTRE 10A CHASSIS FILTRE 3A CHASSIS FILTRE 3A CHASSIS FILTRE 2A CHASSIS FILTRE 10A CHASSIS FILTRE 6A CHASSIS FILTRE 1A CHASSIS FILTRE 3A CHASSIS FILTRE 2A CHASSIS INDUCTANCE AXIALE 15UH INDUCTANCE AXIALE 9.0UH INDUCTANCE AXIALE 6.0UH INDUCTANCE AXIALE 11UH INDUCTANCE AXIALE 4.0UH SELF DE CHOC DOUBLE 0.011MH SELF DE CHOC DOUBLE 0.051MH SELF DE CHOC DOUBLE 1.0MH SELF DE CHOC DOUBLE 4.7MH THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP THERMISTANCE CTP INDUCTANCE AXIALE 22UH INDUCTANCE 1A 900Z THERMISTANCE CTN AMPLI. OP. RAIL/RAIL SUPERVISEUR DÂ´ALIMENTATION CMS CIRCUIT LOGIQUE SERIE 74HCT CMOS CIRCUIT LOGIQUE SERIE 74HC CMOS CIRCUIT LOGIQUE SERIE 74HC CMOS CIRCUIT LOGIQUE SERIE 74HC CMOS CIRCUIT LOGIQUE SERIE 74HC CMOS CIRCUIT LOGIQUE SERIE 4000 CMOS CIRCUIT LOGIQUE SERIE 4000 CMOS MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP 1K MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP 2K MICROCONTROLEUR 8 BITS OTP 2K AMPLI. OP. DOUBLE RAIL/RAIL AMPLI. OP. RAIL/RAIL AMPLI. OP. RAIL/RAIL AMPLI. OP. RAIL/RAIL MEMOIRE NVRAM/RTCC 512BX8 IIC COMPARATEUR DE TENSION DIP8 311 COMPARATEUR DOUBLE DIP8 393 REGULATEUR AJUST +1.2/37V TO-220-3 317 REGULATEUR +5.0V 7805 TO-220-3 REGULATEUR -12V 7912 TO-220-3 MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MICROCONTROLEUR 8 BITS FLASH CMS MEMOIRE EEPROM 64K SERIE MEMOIRE EEPROM 64K SERIE MEMOIRE EEPROM T&R 64K MEMOIRE EEPROM T&R 64K MEMOIRE EEPROM 128 OCTETS SERIE MEMOIRE EEPROM 128 OCTETS SERIE MEMOIRE EEPROM 128 OCTETS SERIE MEMOIRE EEPROM 1K SERIE MEMOIRE EEPROM 1K SERIE MEMOIRE EEPROM 1K SERIE MEMOIRE EEPROM 2K SERIE EEPROM SERIE 2K 24LC02 SOIC8 EEPROM SERIE 2K 24LC02 SOT-23-5 EEPROM SERIE 2K 24LC02 SOT-23-5 EEPROM SERIE 128K 24LC128 DIP8 EEPROM SERIE 128K 24LC128 SOIC8 EEPROM SERIE 16K 24LC16 SOIC8 EEPROM SERIE 16K 24LC16 DIP8 EEPROM 16K EEPROM 16K EEPROM SERIE 256K 24LC256 DIP8 EEPROM SERIE 256K 24LC256 SOIJ8 EEPROM SERIE 256K 24LC256 SOIC8 MEMOIRE EEPROM 32K SERIE EEPROM SERIE 32K 24LC32 SOIC8 EEPROM SERIE 512K 24LC512 DIP8 EEPROM SERIE 512K 24LC512 SOIC8 MEMOIRE EEPROM 512K SERIE PAGE 64 OCTETS EEPROM SERIE 64K 24LC64 DIP8 MEMOIRE EEPROM 64K SERIE EEPROM SERIE 64K 24LC64 SOIC8 MEMOIRE EEPROM SMART 64K SERIE MEMOIRE EEPROM SMART 64K SERIE MEMOIRE EEPROM 4K SERIE MEMOIRE EEPROM 4K SERIE MEMOIRE EEPROM 16K SERIE MEMOIRE EEPROM 16K SERIE MEMOIRE EEPROM 32K SERIE EEPROM SERIE 64K 25LC640 DIP8 EEPROM SERIE 64K 25LC640 SOIC8 EEPROM SERIE 1K CMS 93C46 SOIC8 EEPROM SERIE 1K CMS 93C46 SOIC8 MEMOIRE EEPROM 1K SERIE MEMOIRE EEPROM SERIE 1K 93LC46 DIP8 MEMOIRE EEPROM SERIE 1K 93LC46 SOIC8 MEMOIRE EEPROM SERIE 1K 93LC46 SOIC8 MEMOIRE EEPROM 2K SERIE MEMOIRE EEPROM 2K SERIE MEMOIRE EEPROM 4K SERIE MEMOIRE EEPROM 4K SERIE MEMOIRE EEPROM 4K SERIE MEMOIRE EEPROM 4K SERIE MICROCONTROLEUR 16 BITS DSP 30MIPS ENCODEUR KEELOQ CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPERVISEUR CIRCUIT SUPER",{"$cut":{"chars":30724,"head":"TEUR SPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR 3PDT INTERRUPTEUR 4PDT INTERRUPTEUR SPDT INTERRUPTEUR SPDT INTERRUPTEUR SPDT INTERRUPTEUR SPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR DPDT INTERRUPTEUR 3PDT INTERRUPTEUR 4PDT INTERRUPTEUR SPDT INTERRUPTEUR DPDT CORPS DE COMMUTATEUR SPDT CORPS DE COMMUTATEUR SPDT CORPS DE COMMUTATEUR SPDT CORPS DE COMMUTATEUR DPDT CORPS DE COMMUTATEUR DPDT RESISTANCE FUSIBLE 10K RESISTANCE FUSIBLE 22R RESISTANCE FUSIBLE 47R RESISTANCE FUSIBLE 4R7 RESISTANCE 0.5W 5% 18R RESISTANCE 0.5W 5% 1K RESISTANCE 0.5W 5% 1R8 RESISTANCE 0.5W 5% 330R RESISTANCE 0.5W 5% 390K RESISTANCE 0.5W 5% 39R RESISTANCE 0.5W 5% 5R6 RESISTANCE 0.5W 5% 680K RESISTANCE 0.5W 5% 820K RESISTANCE 0.4W 5% 10K RESISTANCE 0.4W 5% 10M RESISTANCE 0.4W 5% 120R RESISTANCE 0.4W 5% 180K RESISTANCE 0.4W 5% 1K RESISTANCE 0.4W 5% 1M RESISTANCE 0.4W 5% 1R2 RESISTANCE 0.4W 5% 1R5 RESISTANCE 0.4W 5% 2K2 RESISTANCE 0.4W 5% 2K7 RESISTANCE 0.4W 5% 39R RESISTANCE 0.4W 5% 3K3 RESISTANCE 0.4W 5% 3M3 RESISTANCE 0.4W 5% 3R3 RESISTANCE 0.4W 5% 3R9 RESISTANCE 0.4W 5% 4K7 RESISTANCE 0.4W 5% 6K8 RESISTANCE 0.4W 5% 6M8 RESISTANCE 0.4W 5% 6R8 RESISTANCE 0.4W 5% 820R RESISTANCE 4M7 RESISTANCE 6M8 RESISTANCE 1M8 RESISTANCE 3M9 RESISTANCE 5M6 INTERRUPTEUR DIL 8 VOIES INTERRUPTEUR DIL 12 VOIES INTERRUPTEUR DIL CMS 4 VOIES INTERRUPTEUR DIL CMS 10 VOIES INTERRUPTEUR DIL BASCULE 4 VOIES INTERFACE INFARROUGE JEU DE CORDONS DE TEST ETUI DE PROTECTION THERMOMETRE INFRAROUGE CALIBRATEUR ATEX RELAIS CI DPCO 5VCC RELAIS CI DPCO 9VCC RELAIS CI DPCO 12VCC RELAIS CI DPCO 24VCC RELAIS CI SPCO 5VCC RELAIS CI SPCO 9VCC RELAIS CI SPCO 12VCC RELAIS CI SPCO 24VCC RELAIS CI SPCO 5VCC RELAIS CI SPCO 9VCC RELAIS CI SPCO 12VCC RELAIS CI SPCO 24VCC RELAIS CI SPCO 5VCC RELAIS CI SPCO 12DC RELAIS CI SPCO 24VCC RELAIS CI SPCO 5VCC RELAIS CI SPCO 12VCC RELAIS CI SPCO 24VCC RELAIS CI SPCO 5VCC RELAIS CI SPCO 12VCC RELAIS CI DPCO 5VCC RELAIS CI DPCO 9VCC RELAIS CI DPCO 24VCC RELAIS CI SPCO 5VCC RELAIS CI SPCO 12VCC RELAIS CI SPCO 24VCC RELAIS CI SPCO 5VCC RELAIS CI SPCO 12VCC RELAIS CI SPCO 24VCC PICKUP TOOL,TELESCOPIC,MAGNETIC,LED REGULATEUR A DECOUPAGE 3A AJUSTABLE REGULATEUR 3A 12V REGULATEUR A DECOUPAGE 3A 5V REGULATEUR 3A 12V DRIVER DE LIGNE LVDS QUADRUPLE CMS RECEPTEUR DE LIGNE LVDS QUADRUPLE CMS AMPLIFICATEUR OP DOUBLE CMOS AMPLI. OP. QUAD CMOS REFERENCE DE TENSION BASSE PUISSAN. 4.1V REGULATEUR STEP-DOWN CMS 3A REGULATEUR STEP-DOWN CMS 5A REGULATEUR A DECOUPAGE 1A 12V REGULATEUR A DECOUPAGE AJUSTABLE.1A AMPLIFICATEUR AUDIO 0.75W REGULATEUR CMS ULTRA LDO +3.3V REGULATEUR CMS ULTRA LDO +2.5V CAPTEUR DE TEMP. CMS CONVERTISSEUR N/A 16 BITS CMS CONVERTISSEUR N/A 12 BITS CMS CONVERTISSEUR N/A 12 BITS CMS AMPLIFICATEUR OP QUADRUPLE CMS DRIVER DE LIGNE TRANSCEIVER DE BUS COMPARATEUR DE TENSION DIP8 311 TESTER,PAT FLUKE 6200 TESTER,PAT FLUKE 6500,UK PAT TESTER KIT,FLUKE 6500KIT ADAPTATEUR TA700 ETIQUETTES PASS ETIQUETTES PASS MULTIMETRE/TESTEUR DÂ´ISOLEMENT MULTIMETRE/TESTEUR DÂ´ISOLEMENT COMPARATEUR RAPIDE COMPARATEUR CMS QUAD CONVERTISSEUR FREQUENCE /TENSION DRIVER DE LIGNE RS232 QUADRUPLE CMS RECEPTEUR DE LIGNE RS232 QUADRUPLE CMS RECEPTEUR DE LIGNE RS232 QUADRUPLE CMS REGULATEUR A DECOUPAGE SEPARATEUR DE SYNCHRO VIDEO 1881 DIP8 REFERENCE DE TENSION BASSE PUISSAN. 1.2V REGULATEUR AJUSTABLE +3/24V REGULATEUR AJUST +1.2/37V TO-220-3 317 REG TENSION AJUS +1.2/37V TO-220-3 317 REGULATEUR 1A REGULATEUR LDO +5.0V 2931 TO-92-3 REGULATEUR A DECOUPAGE 2A REGULATEUR A DECOUPAGE 2A CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE 2.7V REGULATEUR STEP-DOWN 5A REGULATEUR STEP DOWN 1A CMS REGULATEUR STEP-DOWN CMS 1A CONTROLEUR DE MOUVEMENT CMS CIRCUIT UART DOUBLE AVEC FIFO CMS AMPLIFICATEUR DOUBLE 250M LN CMS REGULATEUR LDO +5.0V 2940 TO-220-3 REGULATEUR +6.2V REGULATEUR LDO +8.0V REGULATEUR -12V UART CMOS AVEC FIFO AMPLI DE PUISSANCE AUDIO 1W AMPLIFICATEUR 120W MONO - 60W STEREO TRANSCEIVER DE BUS TRANSCEIVER DE BUS TRANSCEIVER DE BUS EMBASE CMS ENTREE SUP. 4 VOIES EMBASE CMS ENTREE SUP. 6VOIES EMBASE SMT"}},{"$cut":{"chars":32752,"head":"ARC241 1206 6K8 RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 6K8 RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 10K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 15K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 22K RESEAU DE RESISTANCE ARC241 1206 33K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 47K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 68K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 100K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 150K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 220K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 330K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 330K RESEAU DE RESISTANCE ARC241 1206 470K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 680K RESEAU DE RESISTANCES ARC241 1206 680K COMMUTATEUR COMMUTATEUR COMMUTATEUR VOYANT FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 0.75MM NOIR FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 0.75MM BLEU FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 0.75MM ROUGE FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 0.75MM VERT/JAUNE FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 1MM NOIR FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 1MM BLEU FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 1MM ROUGE FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 1.5MM NOIR FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 1.5MM BLEU FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 1.5MM ROUGE FIL DÂ´EQUIPEMENT LIFY 1.5MM VERT/JAUNE LENTILLE ORANGE BASIC SWITCH,STRAIGHT LEVER,SPDT,15A,250V LENTILLE BLEUE ADAPTATEUR CI C-Series Enclosure CA-Series Enclosure ENCLOSURE,HAND HELD,PLASTIC,BLACK ENCLOSURE,HAND HELD,PLASTIC,BLACK ENCLOSURE,HAND HELD,PLASTIC,BLACK ENCLOSURE,HAND HELD,PLASTIC,BLACK ENCLOSURE,HAND HELD,PLASTIC,BLACK COMPTEUR ADDITION PRESET M-Series Enclosure COMPTEUR ADDITION PRESET PANEL KIT COMPTEUR TOTALISEUR PCB COMPTEUR TOTALISEUR PCB COMPTEUR TACHYMETRE COMPTEUR TOTALISEUR COMPTEUR TOTALISEUR BULKHEAD HOUSING,SIZE 10B,METAL INDUCTANCE CMS 5A 20Z INDUCTANCE CMS 5A 20Z INDUCTANCE CMS 5A 45Z INDUCTANCE CMS 5A 45Z FERRITE E PLANAR FERRITE I PLANAR FERRITE E PLANAR TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET MT TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET ST TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET ST TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET MT TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET MX TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET MX TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET ST TRANSISTOR MOSFET CANAL N DIRECTFET ST EMBASE FEMELLE COUDEE CI 0B 2 VOIES EMBASE FEMELLE COUDEE CI 10 4 VOIES EMBASE FEMELLE COUDEE CI 10 6 VOIES BOITIER PC GRIS 130X80X125 BOITIER PC GRIS 130X130X75 BOITIER PC GRIS 180X180X125 EVALUATION KIT BRIDGE USB-UART FLASH ALARM,12V,RED/CLR PONT REDRESSEUR 50A 800V TRIPHASE PONT REDRESSEUR 50A 1200V TRIPHASE COFFRET NOIR ALU END PLATE BOITIER. NOIR. PLAQUE ALU COFFRET NOIR ALU END PLATE BOITIER. NOIR. PLAQUE PLASTIQUE BOITIER. NOIR. PLAQUE PLASTIQUE COFFRET NOIR PLASTIQUE E/PLATE SCREW MOUNTING SET FICHE MALE MDR POUR CABLE 36 VOIES FICHE MALE MDR POUR CABLE 50 VOIES EMBASE MDR ANGLE DROIT 14 VOIES EMBASE MDR ANGLE DROIT 20 VOIES EMBASE MDR ANGLE DROIT 36 VOIES EMBASE MDR ANGLE DROIT 50 VOIES EMBASE MDR ANGLE DROIT 20 VOIES EMBASE MDR ANGLE DROIT 36 VOIES EMBASE MDR DROITE 26 VOIES EMBASE MDR DROITE 50 VOIES CAPOT MDR 26 VOIES BLINDE CAPOT MDR 36 VOIES BLINDE CAPOT MDR 36 VOIES METALLIQUE TRANSISTOR DARLINGTON BOITIER TO-247 TRANSISTOR DARLINGTON BOITIER TO-247 TRANSISTOR DARLINGTON BOITIER TO-220 TRANSISTOR PNP BOITIER TO-247 TRANSISTOR DARLINGTON BOITIER TO-220 TRANSISTOR PNP BOITIER TO-220 REPERE DE CABLE 1 PQ500 REPERE DE CABLE R PQ500 REPERE DE CABLE X PQ500 REPERE DE CABLE Y PQ500 REPERE DE CABLE Z PQ500 BOITIER METALLIQUE 90X120X120 LOCK,300KG,MINI,UNMONITORED LOCK,STANDARD,600KG,MONITORED BRACKET,Z,600KG WIRE-BOARD CONNECTOR RECEPTACLE,3POS,2 COFFRET ALUMINIUM 85X250X250 CAPACITOR TANT,0.1UF 50V,19 OHM,0.1,3216-18 CAPACITOR TANT,1UF,25V 20% CAPACITOR TANT,1UF,20V,8.4 OHM,0.1,3216-18 CAPACITOR TANT,1UF,35V,7.5 OHM,0.1,3216-18 CAPACITOR TANT,10UF 10V,3.4 OHM,0.2,3216-18 CAPACITOR TANT,10UF 10V,2.5 OHM,0.2,3528-21 CAPACITOR TANT,10UF,16V,3 OHM,0.2,3216-18 CAPACITOR TANT,10UF,16V,2 OHM,0.2,3528-21 CAPACITOR TANT,10UF 25V,1.5 OHM,0.2,6032-28 COFFRET ALUMINIUM 120X230X180 CAPACITOR TANT,10UF 35V,0.8 OHM,0.2,7343-31 CAPACITOR TANT,10UF 20V,2.5 OHM,0.1,3528-21 CAPACITOR TANT,10UF 20V,1.7 OHM,0.1,6032-28 CAPACITOR TANT,10UF 25V,1.5 OHM,0.1,6032-28 CAPACITOR TANT,100UF 6.3V 0.8 OHM 10%,6032-28 COFFRET ALUMINIUM 150X250X263 CAPACITOR TANT,2.2UF,10V 20% CAPACITOR TANT,2.2"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN RELAIS OVERLOAD 0.63-1A CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 6VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 11 7VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 22VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 4VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 13 10VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES PIN CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES SKT CONNECT CIRCU TAILLE 15 18VOIES SKT"}},null,null,null,null,{"$cut":{"chars":25600,"head":"LE ESCLANEDE LAURADOU ESTABLES FAGE FAGE L HABITARELLE FANGOUSE FARE FAUPEYRE FENESTRE FERRUSAC FERRUSSAC FINIELS FOURNELS GINESTOUX GITES VILLAGE GRANDRIEU GRANDRIEU VILLAGE GROSSEFAGE HERMET JAVOLS JAVOLS LE BOUCHET JOUQUET GRAVETTE MALENE LANGOGNE VILLAGE LANGUEDOC LE MASMIN L HERMET TRUYERE MAINIAL VILLAGE MALBOUZON MALEVILLE MARGERIDE MARIJOULET MARVEJOLS MARVEJOLS VILLAGE MENDE KM 3 MENDE KM 3 MARVEJOLS MENDE LANGLADE MENDE TIVOLI MEYRUEIS VILLAGE MIRANDOL MOLINES MONCAYROUX MONTAGUT MONTALBERT MONTCAYROUX MONTJEZIEU MONT LOZERE NASBINALS NATIONALE 596 NATIONALE 598 NATIONALE PERO PAILHERES PALHERES PENDEDIS LE SALTRE PETIT SUBLIME VILLAGE PN 115 PIGNIDE POINT SUBLIME CAUQUENAS POMARET VILLAGE PONT BOIS PONT VIEUX PRINSUEJOLS PUY KM 1 RIBENNES RIEUTORT RIEUTORT VILLAGE ROSEEMATIN SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE SAINT CHELY D APCHER SAINT GERMAIN VILLAGE SAINT JEANGARD MAROULS SAINT JUERY SAINT LEGERMALZIEU SAINT PREJET VILLAGE SAINT ROMANTOUSQUE SAINT URCIZE SALANSON SALENSON SALHENS SALIEGES SAPT SAUGUES VILLAGE SAUVEPLANE SENOUARD SERRELA CANAL SERVERETTE SERVIES VILLAGE SUD TAILLADES TREMOLET TRIDOS VEDRINE TUILERIE TUILERIE VBREZE VARAZOUX VIMENET VIOLLE ROUVE BAS ROYDE ROZIER BAS ROZIER HAUT RTE CAUSSE D AUGE 7 RTE CHARPAL RTE CHASSERADES 7 RTE SARROUL RUASSOLS ABRIX ADRIEN TROUPEL AGACHETS ALEXANDRE BECAMEL ALLEMANDOUS ALMONTET ANCIENNE MAISON CONSULAIRE APIES ARMAND GUILHON ARMAND JULLIE AYRE AYRETTE BARRI HAUT BASSE ALTEYRAC BASSE COLAGNE BAYSSE BILLERES BILLIERE BONNETPAILHERETS BONNETPAILLERETS BOUDOUS BUTTE AUX OISEAUX CALLONGUE CAMARD CAMPANADE CANTARELLE CANTEGAL CANTE GALERIE CAUSSE ALTEYRAC CEBES CESSENOU CESSENOUR CHALIER HUGONNET CHAMBAREILLE CHANELLES CHANIAL CHANOINE ROUVERET CHANTERONNE CHAOUSSE CHAPELETTE CHARDONNERETS LIMAGNOLE CHASTRE CHAUVETS CHAZALET CHON DEL CABAT 12 CHOUVERT CLAUDE NOGUES COMMERCE VILLAGE COSTE BESSE COSTE EBESSE COULAS CROS DEL RIOU CUSSINES D AIGUE PASSES D ALMONTET D ANGIRAN D AURIAC CHAMBAREILLES CHARZE COMBE AUX FEES COULAGNE COUVERTOIRADE JARRETIERE PETITE ROUBEYROLLE L ARJAL ROVERE L ENCLOS ROUSSEL L ESTANCOGNE L EXPANSION L ORANGE D EMBORELLE RUEAGACHETS RUEBRANCHETTES RUECARCES RUECARLINES RUECHARCHAIRES RUECLAPIERS RUEFINETS RUEHAUTSRIEUCROS RUEHERMES RUEMARTYRSMAQUIS RUEMOUCHIOS RUEPANICAUTS D ESPINASSOUS RUETERRES BLEUES DOCTEUR YVES DALLE DONNADIEU DROITE VILLAGE BARRUEL CHOU VERT CLOSRIEUCROS COLONEL THOMAS DOCTEUR LOUIS MALLET FAUBOURG VABRE FAUBOURG MONTBEL FAUBOURG SAINT GERVAIS PONTPEYRE PRE CLAUX PRE VIVAL PUY GIRARD TOURRAL VALLONRIEUCROS EBES ECOLE ALTEYRAC EMILE SALTEL ENTRAYGUES ESPINASSOUX ESTANGOGNE ESTOMPE ESTOURANCHE EXPANSION FERRADOU FILATURE VILLAGE FLORIT FONCOUVERTE FOURDOULES FOURNIOLS FOURTOULE GALASTRE GAZETTE GENDARME MERLE GILBERT PORTALIER GLEYZETTE GOULAGIOU GUSTAVE PELISSE GUYCHAULHAC HENRI GUIGON HENRI MARRET HONDE ISSALENE JAILLERIE JARRETIERE JEAN CHASTEL JEAN ROUJON JULES DAUDE JULES DAUDET JULES LAGET BAYSSE POSTE VILLAGE TOURNELLE LAURENT MONESTIER VOLTE LE BARINAL LEON JALBERT LEON VIZIER LEOPOLD MONESTIER LE POUZET L ESCUREBOIS L ESTOMPE LIMAGNOLE LORDET COMMUNAL LOU CARREIROU L OULE MAGDELEINE QUARANTE MAILLAN MARCEAU CRESPIN MARTHE BOISSIER MARTHE DUPEYRON MAURICE TOUR MINAL MONSEIGNEURLIGONES MONSEIGNEURLIGONNES MONSEIGNEUR LIGONNES MONTAGNES MONTJEZIEU MONTMOUCHET MOUTHIOS NEUVE VILLAGE OUILLERS OULE OULLIERS PAILLADE PASTURA PAUL MENDRAS PETIT BARRY PETIT TOURVILLE PICAUCEL PIENCOURT PIERRE DELORT PIERRE GRASSET PLAISIRS PLANAGUET PONTARTS PONTEYRE POSTE VILLAGE PRES CLAUX PRE VIVAL PRIEURET PRIVADENCHE PRUNIERES RASCALOU RAVAT RAZAS REMURET RENE GIBELIN ROCHEVALIER ROCHEVALLIER ROGER BAFFIE SALASSOUS SIPPLE SERT TENDES TEOUAS THEODORE JEAN TIEULES TIOULAS TISSERAN TOURAL TOURS REDONDES TRAVERSIERECHASTEL TRAVERSIERE NOTRE DAME TROUPEL UNIES VICTOR CORDESSE VIDOURLES VILLENEUV VILLE SECHE VOLTE SABATOU SABLIEREFALTRE SABRANET SAGES SAGNEBESSE SAGNEROUSSE SAGNEROUSSES SAINT BAUZILE SAINT CHELYTARN SAINTE COLOMBEMONTAUROUX SAINT ETIENNEVALDONNEZ SAINT JEAN BLEYMARD SAINT JEAN CHAZORNE SAINT JEANBLEYMARD SAINT JULIENGOURG SAINT "}},{"$cut":{"chars":27651,"head":"UEYRINES FENESTRE FERLUGUET FERMEBLAJOUX FERMESALTEL FERMEISSARTELS FERME PARDIN VILLAGE FERMECAUSSE D AUGE FERME SAINTE MARTHE FERM NEGRES FERMUS FERREYRETTES FEYBESSE FEYBESSES FIELGOUS FIGEIROLLES FIGEROLLES FINIALETTES FINYEROLS FIOUGAGES FLEURIT FLEURIT CANONGE FLORIGUES FOBIES FONTAINE HAUTE ESPOUZOLLES FONTAINE JULIEN FONTAINE MORRE FONTAINE NOTRE DAME FONTAINE SAINT PRIVAT FONTBRUNETTE FONTJULIEN FORMARES FOUENPETOUSE FOUON CHALDETTO FOURNENS FOURNIOS FOUZILHAC FOUZILHIC FOUZILLHAC FOYERVIE VILLAGE FRAISSINET CHAZALAIS FRAISSINET D ALEXIS FRAISSINET LANGLADE FRAISSINET POUJOL FRAISSINET POUJOLS FREJOUTES FREPESTEL FRESSEGUT FREYSSEGUT FROIDVIALA FROMAGERES FRUTGERE FRUTGERES FULLETIN FUMAS FUSTIGEYRES FUSTUGERES GACHES GALLIER GAMBAISE HAUT GANIGAL GANIVET GARE SAINT HILAIRE LAVIT GARE VILLAGE GARNIEIRES GAUZINES GAVERNENS GAZY GELY GENDARMERIE NEUF GENDARMERIE PUY GENDARMERIE JARDINS GENDARMERIE GLACIERE GEND ALBARET LE COMTAL GENESTUEJOLS GEORGES BRASSENS BADAROUX GIBELIN GIBERTES GIMELS GITE BEZUC GITE COMMUNAL 1 GITE COMMUNAL CHAZES GITE CROS BAS GITE GANIGAL GITE GIBERTES GITE CHAZE GITE VIOLETTE GITE L HERMITAGE GITE NO 5 5 GITES COMMUNAUX GITE NX 6 HURES GITE RURAL LE BEYRAC GITE SAINT JEAN CHAZORNE GITESFRANCE SALGAS GITE SOUS LE TEMPLE GITES RURAUX MEYRILLES GITES SAINT VINCENT GITE TRESBOS GIZERAC GLEYZOLLE GOURDOUNY GOURDOUZE GOURGON GOURGONS GOURGOUSSANGES GOURNEZOU GRACH GRALHON GRAND ALTIER GRAND CHARRIERE GRANDVIALA GRANGESARTRE GRANGEENFANTS GRANGEFOUR GRANGE SOLDADIER GRANIBOULES GRANOUILHAC GRATTEGALS GRAVIL GRAZIERE MAGE GRAZIERES GRAZIERES MAGES GRAZIERES MENOUX GRENALDES GRENOUILLAC GRISAC GRIZAC GROSFAU GROSLAC GROSSEFAGE GROSVIALA GUINEBALDES HAMEAU CHABANNES HAMEAU CHABRITS HAMEAU CHABRITS COMBETTE HAMEAUJANICOT HAMEAUPIERREFICHE HAMEAU IMBEQUE HAMEAU PALHERES HAUTE BORIE HAUTE CROZE HAUT NOJARET HAUTSCHAUDEYRAC HAUTSMAISON ROUGE HAUTSMOMBRE HAUTS ESCLOTS HAUTS MAISON ROUGE HERANS HERBOUZAC HERBOUZE HERMABESSIERE HLM 6 LECHE HLM AYRETTE HLM CLAOUZET HLM COSTEVIEILLE HLMCOSTEVIEILLE HLMPONT HLM FONTANILLES HLM GALION HLM GEVAUDAN HLM GRAVAS VILLAGE HLM JOUQUET HLM LACHAMP HLM LACHAN HLM CROIZETTE HLM FABREGUE HLM SCOPARIA HLM L AYRETTE HLM LE DEVEZOU HLM LE GALLION HLM LE JOUQUET HLM LE PATUS HLM LE PLO HLM LE SABOT HLM LOU COUDERC HLM MAGNANERIE HLM MOULINBAFFIE HLM PATUS HLM PETIT PARADIS HLM PEYREROSE HLM PIGEONNIER HLM PLACE PORTAL HLM PONTPEYRE HLM QUAI GARE HLM REMISE HLM ROCHEVALIER HLM BOYNE HLM CAUSSE HLM LAVAL HLM CHICANE HLM LILAS HLM MAZET HLM SABOT HLM SAINT GERMAIN HLM SCOPARIA HLM TIOULAS HLM TRUC BRINGER HLM TRUCBRINGER HLM VALS HLM VILLA N 4 VILLAGE HOMBRAS HORTALS HOTEL CHASSANG HOUILLERES HURES HYELZAS IMBEQUE IMMEUBLE BARAN IMMEUBLE BIGROUX IMMEUBLE CORDELIERS IMMEUBLERELAIS MOTHE IMMEUBLE ESPLANADE IMMEUBLE HENRI IV IMMEUBLE BASTIDE VILLAGE IMMEUBLE PORTAL IMMEUBLE RAOULET VILLAGE IMMEUBLE ROCHEVALIER IMMEUBLE ROUX VILLAGE IMMEUBLE SAINT ROMANS IMMEUBLE SQUARE IMMEUBLE TICHIT IMMEUBLE VIGOUROUX VILLAGE  ADRIEN TROUPEL  ALLEMANDOUS  BARAQUETTE VILLAGE  BARRAQUETTE VILLAGE  BESBERC  BUTASSINS  CASTANIER  CHAPELIEROU  COUFFIN ROUBEYROLLE VERNEDE L AYRETTE BRANCHETTES  DEVININGUE CHAPELIEROU COUFFIN  DUGANA PUITS FLEURI TRAVERSE  FONTAINE FADETTE  FOURNIERE  HONDE  MAILLAN  MONSEIGNEUR LOUIS DALLE  PARANETTE VILLAGE  PRAT  VILLENEUVE  SAINT ILPIDE  SAINT PRIVAT  TROUPEL  TRUQUO IMP CHAPELIEROU INOCE INOS INOSSE JALCRESTE JARDINS SAINT DOMINIQUE JARNELLE JONTANELS JULHERS BACELLE BARAQUECHAUDEYRAC BARAQUEFUMAS BARAQUEL AIR BARAQUEMOLET CHAZALMARTIN BARAQUEPETIT BARAQUEBOIS BARAQUETREMOLET BARAQUE LONGUESSAGNE LABAUME BAUME VALMALE BAZALGETTE BECEDE BERGERIE LANGLADE BERNADELLE BERTRESQUE L ABEURADOU BEYSSIERE BEZAGUIERE BIJOUNETTE SALIEGES BLICHERE BOMBARIE BORIETTE TARBES BOUFADOUIRO BOUNILLIERE BOURGARIE BRAGOUSE BRASQUE BRASSALIERE LABRIGUET L ABRIGUET BROUSSAREDE BROUSSIERE BRUGERE BASSE CABANELLE CABASSUDE CABUSSETTE ANDAJAC CALVINERIE CANABIERE CANARINE SOUBRELARGUES CANONGE CAOUMBE THONAS CARAVANE CARDABELE LACNAUSSAC CEPEDELLE CHALDETTE CHANOINE CHAUFFARECHE CHAZOTET"}},{"$cut":{"chars":26629,"head":"TOUNENQUES TOUPINERIE TOURATTE TOURELETTE TOURNAIS TOURNE MOLE TOURRET TOUT Y CROIT TOUT Y CROIX GEORGES MARES TRANQUILITE TRANWAYS TRAVERSIEREBELFORT TRAVERSIERE SAINT CYR TRENAC TROIS GONELLES TROIS JARDINS TROIS PLIS TROIS POCHES TRONQUEE TROUIL TRUQUET VALMAURY VAL MAURY VAL PRE VERDUM VERT MAILLAN VICTOR DELBERGE VICTOR MICHAUD VIEILLE HALLE VILLALONGA VILLENEUVEBARGEMONT VIVIENNE WALTER ZORZER RUELLE CONSULS RUELLECAT RUELLE ECOLE VIEILLE RUELLE FOURNILS RUELLE HENRI IV RUELLE JEAN MALEZE RUELLE LOGE RUELLE SAINT FIARY RUELLE VERT GALANT RUET RUFEAU RUISSEAU CAILLOUX RUISSEAU COURANT RUISSEAUCASSENEUIL RUISSEAULA PAIX RUISSEAULOUP RUISSEAUPIC RUISSEAU MORT RUISSEAU NEUF RUISSEAU TORT RUSTRE SABAOU SABAOU NORD SABARDIN SABATADIS SABATEY BAS SABATHE GOULENS SABATHERE SABATHES SABATIES SABENCE SABEY SABUT SABIOT SABITS SABLE CAMBES SABLERE SABLESDISPANS SABLESMAUSSACRE SABLESCHENE VERT SABLES EST SABLES OUEST COUSSAN SABLIERESCOUSSAN SABLOUS SABOURAU SABRE SABRE BAS SABROS SACOT SACRISTE SADILLAC SAFFRAGNE SAGE SAGESSE SAGUE SAHUCA SAHUT SAINDROUX SAINT AIGNAN NORD SAINT AIGNAN SUD SAINT ALEXIS SAINT AMAN SAINT AMANS EST SAINT AMANS POUTEQUE SAINT AMENT SAINT ANDRE NORD SAINT ANDRE SUD SAINT ARICAN SAINT ARMAND SAINT ARNAUD SAINT ARNAUD NORD SAINT ARNAUD TAPIE SAINT AULAIRE SAINT BRICE SUD SAINT CAPRAIX SAINT CAPRAIX COUTY SAINT CATHERINE SAINT CHALIES SAINT CHAVIT EST SAINT CHRISTOPHE MOUYNES SAINT CLEMENS SAINT COME CHASTEL SAINT COME LAPIADE SAINT COME SAINT PASTOUR SAINT DAMIEN TAPET SAINT DENIS ENCASTRO SAINT EUTROPE NORD SAINT EYRARD SAINT FEREOL PEMUL SAINT FERREOL CAUZELY SAINT FERREOL CLOTDANTONY SAINT FERREOL FAGET SAINT FERREOL LACASSAGNE EST SAINT FERREOL MARCETTOU SAINT FERREOL MONTAGNE SAINT FERREOL MOULY SAINT FERREOL PONTELS SAINT FERREOL SENDAGUE SAINT FERREOL SICARD SAINT FERREOL TALIVES SAINT FERREOL TOULZA SAINT GAYRAND SAINT GAYRAND MEYTADES EST SAINT GENES NORD SAINT GENEZ SAINT GEORGES MONSALES SAINT GERMAIN MONT LOUIS SAINT GERMAIN PIGOU SAINT IZARD SAINT JEANL HERM NORD SAINT JEANL HERM SOUBIROUS SAINT JEANPUYCALVARY SAINT JEANTHURAC SAINT JEANVIGOUROUX SAINT JEANVIGOUROUX BEDAT SAINT JUIN SAINT JULIEN RIBERE SAINT JUST HAUT SAINT LACAS SAINT LARY SAINT LAURENT VIGNOBLE SAINT LOUIS LISSANDRE SAINT LUC SAINT MARCEL CLAOU SAINT MARCEL RABAJOU SAINT MARCEL ROND 911 SAINT MARCQ SAINT MARTINPIERON SAINT MARTINCAILLES SAINT MARTIN NORD SAINT MEDARD LANGLADE SAINT MEDARD NORD SAINT NAZAIRE BARREAUX SAINT ONGE SAINT ONGIER SAINT OURENS SAINT PARDON CHAUMES SAINT PASTOUR SAINT PAUL LE VIEUX SAINT PEHAUT SAINT PETOURNE SAINT PHILIP SAINT PICAU SAINT PIERRE D ORVAL SAINT PIERRELONDRES SAINT PIERREMALAURE SAINT PIERRE DEL PECH SAINT PIERREBOIS SAINT PIERRE GALIMAS SAINT PIERRE SUD SAINT QUEYRAND BERNEGE SAINT RAMON SAINT RAMONT SAINT REMEDE SAINT SAUVEURMEILHAN SAINT SERBE SAINT SIBOURNET SAINT SIXTE NORD SAINT SULPICECAILLAC NORD SAINT SULPICECAILLAC SUD SAINT SULPICE GRANGE NEUVE SUD SAINT SULPICE JACQUET SAINT SULPICE SUD SAINT VINCENTCORS SAINT VIVIEN LALUQUE SAINTE ABONDANCE SAINTE ALBERTE SAINTE CROIX CONNADE SAINTE FOIJERUSALEM SAINTE FOYPENNE SAINTE FOYPENNE LETACHY SAINTE FOY PETITE SAINTE FOY LE PETIT SAINTE FOY LOU PIGALOU SAINTE HILAIRE SAINTE RADEGONDE BALESTIE SAINTE RADEGONDE BARATE SAINTE RADEGONDE CAILLABAT SAINTE RADEGONDE CANTOU SAINTE RADEGONDE CARMILLOU SAINTE RADEGONDE CARRERE SAINTE RADEGONDE FOURQUET SAINTE RADEGONDE IMBERTIS SAINTE RADEGONDE LABOISSIERE SAINTE RADEGONDE LACAZE SAINTE RADEGONDE LACROMPE SAINTE RADEGONDE LATUCADE SAINTE RADEGONDE LE BLANC SAINTE RADEGONDE LESCOLE SAINTE RADEGONDE MARCHEVAL SAINTE RADEGONDE MARREL SAINTE RADEGONDE METGE COSTE SAINTE RADEGONDE MONDOU SAINTE RADEGONDE MUSSET SAINTE RADEGONDE PALANDREAU SAINTE RADEGONDE PLANTOU SAINTE RADEGONDE PRADAL SAINTE RADEGONDE REBIGNE SAINTE RADEGONDE SALLE P E SAINTE RADEGONDE SENIT SAINTE RADEGONDE SOULIES SAINTE ROMA SALABAT SALABEILLE SALABES SALAFON EST SALAGRAND SALANAVE SALANQUETTE SALARIAL SALASSOU SALAT BAS SALAT HAUT SALBAN SALEFON SALEFRANQUE SALIGNES SALLEMANSE MANSE SALLEFETES BEQUIN SALLEFETES FOIR"}},{"$cut":{"chars":31746,"head":"SE PLACE ARMAND FALIERES PLACE BALGAU PLACE BANDELLO PLACE BARBUSSE PLACE BARRADE PLACE BASKET PLACE BASTEROU PLACE BATELLERIE PLACE BEETHOVEN PLACE CAILLIVES PLACE CALADON PLACE CAP DEL PECH PLACE CENDRE PLACE CLEMENT SIGALAS PLACE CLICHY PLACE CLUB PLACE COUDERCS PLACE CRASTE PLACEGAJAC PLACEL AMIRAL COURBET PLACELA CARDINE PLACELA COURONNE PLACELA MANUFACTURE PLACELA MYRE MORY PLACELA PLATEFORME PLACELESTANG PLACE9 FONTAINES PLACELAITIERS PLACELORIOTS PLACEMOUTONS PLACEPICS VERTS PLACETANNERIES PLACEVIGNES PLACE DOCTEUR BELLOT PLACE DOCTEUR LOUIS BROCQ PLACE DOCTEUR PIERRE ESQUIROL PLACE DOMINE PLACEFOUGARD PLACEGENERAL CHARLESGAULLE PLACEHALAGE PLACEPOSTEL PLACEREPOS PLACEROY PLACESAULOU PLACE DUBARRY PLACE EMMANUEL DELBOUSQUET PLACE EMMANUEL DELBUSQUET PLACE EMMANUEL LABAT PLACE FALLIERES OULA MAIRIE PLACE GABARET PLACE GALLARD PLACE GARONNE PLACE GASTON CARRERE PLACE GEORGES ESCANDE PLACE GUYENNE PLACE HENRI BIRAC PLACE HOSPITALIERS PLACE J B DURAND MARCHE PARKING PLACE JACQUES VIDAL PLACE JEAN BAPTISTE DURAND PLACE JEAN BARENNES PLACE JEAN BOUSQUET PLACE JEAN ETIENNE DURAND PLACE JEAN GAILHAC PLACE JEAN JACQUES VIDAL PLACE JULES CALAS PLACE CALE PLACE LOGE PLACE LACHAPELLE PLACE LAMENNAIS PLACE LAPEYRUSSE PLACE LASSAGE PLACE LEMANCE PLACE LEO PONCY PLACE LEOPOLD RENON PLACE LOGE PLACE LOT PLACE LOUIS DUPUY PLACE LOUIS JEAN CAPPE PLACE LOUIS JEAN CAPPES PLACE LUNAC PLACE MAIRIE GRANDFONDS PLACE MARCHE AUX PRUNES PLACE MARTIGNAC PLACE MAZET VIEIL PLACE METAIRIE BASSE PLACE MIRAVAL PLACE MONSEIGNEUR JEAN POUZET PLACE MONSEIGNEUR JEAN PROUZET PLACE MURAILLETTE PLACE MYRE MORY PLACE NEMOURS PLACE NOTRE DAMEBOURG PLACE ORMIERE PLACE PALICE PLACE PAPON LAGRAVE PLACE PAPOU LAGRAVAVE PLACE PARQUET PLACE PAUL FROMENT PLACE PAUL WEIL PLACE PEDOUSSAUT PLACE PICVERTS PLACE PIERRE CAUMONT PLACE PLACIE CHARLESGAULLE PLACE PRUNE PLACE RAOUL ROGALE PLACE RENE SANSON PLACE ROYAL PLACE SAINT SERNIN EYSSES PLACE SAINTE JEHANNEFRANCE PLACE SALENS PLACE SERRES PLACE SUISSE PLACE THEODORE DESCLAUX PLACE VEILLEES GASCONNES PLACE VICOZE PLACE YVES BETUING PLACE ZOPPOLA PLACELONGUE NORD PLACELONGUE SUD PLACIERE PLACIOT PLAICHAC PLAINE ANGEROS PLAINE BECADE BECADE PLAINE BORDES PLAINE CANTELOUP PLAINE CEDIE PLAINE CLAMENS PLAINE COUSIOT PLAINE CURADIS PLAINE D AGNAC PLAINE D AUGEREAU PLAINEBAYLE PLAINEBECADE PLAINEBEDEL PLAINECHARPEAU PLAINEFALOT PLAINEFAOURES PLAINEFERRENSAC PLAINEFOUGERE PLAINEFOURTOU PLAINEGALIMAS PLAINEGAMEL PLAINEGENESTE PLAINEGRAVIA PLAINEGUILLAUME PLAINEHAUTEFAGE PLAINELABARTHE PLAINELABAU PLAINELAMARQUE BORN SUD PLAINELEYGUES PLAINEMAURY PLAINEPINAYNE PLAINEROBAN PLAINEROLLAND PLAINESAINT MARTIN PLAINESENOT PLAINESETOUR PLAINETOURNIE PLAINEMOULIERES PLAINEVIGNES PLAINECAILLOU PLAINEPECH PLAINEROC PLAINE ESTIEU PLAINE GALIMAS PLAINE GROS JEAN PLAINE GAVACHE PLAINE MARTEL PLAINE NAUZETTES PLAINE POMPERAT PLAINE PONT PLAINE RICOUTEL PLAINE ROUQUETAYRE PLAINE SAINT MARTIN PLAINE SALTRE PLAINIE PLAISANCEBAS PLAISANCE EST PLAISANCE MAUVEZIN PLAISANCE OUEST PLANEIGE PLANESMULES PLANIER PLANIESLASSALE PLANIS PLANQUES LONGUES PLANTE SUD PLANTEAU PLANTESBOURRAN PLANTEY PLANTIER HAUT PLANTION PLANTION BAS PLANTOU SAINTE RADEGONDE PLANTOUS PLAPIER PLAT PECH PLATEAU BEL AIR PLATEAULUSIGNAN PLATEAUVENTHEIL PLATEAU FORET PLATEAU FRAISSE PLATEAU SAINT JEAN PLATEAU SAINT JEAN AUX QUATRES VENTS PLATEAU SAINT SAUVEUR PLATRIEREBORDENAVE PLAYDE PLEBIGNET PLENESELVE PLENIE PLEYDE PN 107 FOURTIC PN 115 CONDE SUD PN 118 CORNE PN 28 LESCOUT PN 87 CROS PN ROMAS POIL ROUGE POINTIER POINTU POITEVINS POLIAC POLY POMAREDE NOUGUERE POMBIE POMME D OR POMPEJAC POMPERAT POMPIAC BARRY POMPIAC LAS GUAILLES POMPIAC NORD POMPIAC SUD POMPIEY POMYERS PONCHES PONCI PONCILLOU PONSEAUX PONSERVAT PONSERVAT EST PONT AGASSE PONT AURIAC PONT AVANCE PONT BARNAGE PONT BARROT PONT BARROY PONT BAYLE PONT BIAS PONT BORDES PONT BOURBONNAIS PONT BOURRUT PONT CALEZUN PONT CANAL PETIT COLAYRAC PONT CANTIS PONT CAPITANY PONT CASTELNAU PONT CASTILLE PONT CHOISY PONT CLERMONT PONT COUTHURES PONT CROS PONT D AURIAC PONT DANGOYNE PONTBARRAN PONTBASSOURE PONTBAYOU PONTBEAUREGA"}},{"$cut":{"chars":25602,"head":"TFITOU LOTISSEMENTJONCADIS GRAFFOUILLADE LOTISSEMENTJONCADIS JONCADIS LOTISSEMENTLA TRIQUE LATRIQUE LOTISSEMENTLABAU DEFFES 1 CAYRE DEFFES HAUT DELBUGUET DELIAS LOTISSEMENTFAURES FAURES LOTISSEMENTFAURES PALLUGUE LOTISSEMENTVIGNESDELBES DESERT DEUX MOULINS DEVANT GERVEYZOU DOMAINECANAL LOTISSEMENTBOSQ BOSQ LOTISSEMENTCOUCHANTCARPETE LOTISSEMENTDOCTEUR MENAUD DUBON SIMAN DULAURIER ECHARDS ENCLOSLA COURONNE FANGOT FAUGERON FAURES PALLUGUE FLEURS BORN FONDRAGON FONGARO FRECHOU GAMOT GAMOTS GARDELLE GARRAUD GARY GLORY GRAND VILLAGE GRANDE CHARTIERE GRANDE GAUGE GUILLEM BAS GUILLEMON GUILLEMOT HALAGE BAS HALLAGE HAUT HAMEAU D AGEN VILLAGE HAMEAUBIZEAU HAMEAULA COURONNE HAMEAUMAILLAN HAMEAUTHIERS HAMEAULEVANT HAMEAUPORT HAMEAUSOLEIL COUCHANT HAMEAU HALAGE BAS HAUTBAYLE HAUTSLAYRAC HAUTSPASSAGE HAUTSPONEY CLUB HORIZON ET LUMIERE HORIZON LUMIERE JANGARRON JARDIN ARMAND JARDINSSERIGNAC JEAN BERTY JEAN D AYNE JEAN ROSTAND JOLIOT CURIE JONCADIS JONQUET JOY L EGLISE CARRERASSE MONTEE PAUZE NORD PETITE COURONNE RECLUZE SEOUNE LABAU LABOULBENE LABOULBENE 1 LABOULBENE 2 LABOURDETTE LABOURDETTE CAMINEL LACASSAGNE LACASSAGNE BIRADE LAILLON LAMATOU LAPERMENADE LAPLAGNE SAINT ROCH LARAPITE LAROUSSE CERISIERS LARRICAT LARROUSSET LE JUGE LAS TANDINES LASSAGE LATAPIE LATRAPE LAUBAREDE LAURIERES LAUZERE LE COMMUNAL LE DESERT LE HAMEAUTREUILS LE JOY LE MAYNE LE PENTEN BOCAGES BOCAGES GETE BORDSGARONNE COTEAUXBRUILHOIS FAURES PALLUGUE HAMEAUXPASTOUREL TANNERIES VERGNES VOLUTES LESTAGE LIMOGES LONGAL LUCE MAJENTON MARANSIN MARCON MARGUERITTES MARINIESSE MARLIAC MAROT MARTET MATALY MATALY SUD 2 MATOU MATOURET MAUZAC GUIRAUD MENAUD 2 VACHERON MERENS MEZARD MICOULET MONCANY MORASI MORASSI MOULINMALERE MUNICIPAL SIBALDIO OREEBOIS LANIN PACHAN PACHOU PAILLE SUD PAILLES SUD PALET PARCLASCARREROTTES PASTOUREL PAUPINE PECAILLOU PECHAMBERT PECHAU PENTEN PERROT PESQUIER PETIT PIOCHOU PEYROULET PEYRUCHAT PICADOU PICADOU 1 PICADOU II PIERRETTE PINDERESE PLAGNE PLOMBARD PLT BOUTCOTEFROMAGE POMPOGNE PORTQUAI PORTE NEUVE PRADINAL PRAIRIESLA COURONNE PREPUJOLS PUZOQUE QUARTIERCORDELIERS RAMBAUD DESPORTES RECLUZE RENOU FABE RESIDENCESCANAL RIBA ROMAS ROUGET SAINT ARNAUD SAINT CHAVIT SARMES SENDEX SEOUNE SOLEILRECHE SOUS LE COUVENT SUPER DAUSSE TANNERIES TANNERIES 82 CAILLABENES TAURIAC TENAREZE TERRASSESPUJOLS TERREFORT TORTILLON TOURNADEL TRIQUE TUINE TUQUET VALLEE SAINT ARNAUD VENES 1 VENES EST VENTEUIL VENTEUILH VERGERBRAX VERRERIE VERT MAILLAN VIGNESBRAX VIGNESL EGLISE VIGNOBLE VIOLETTESGALES VIOLETTESGALS VOILIERS LOU CAMIN LOU CANTAYRE LOU FRECHOU LOU GLANOU LOU GOUTE LOUBATAIRI LOUBERIE LOUBES BERNAC LOUCOU LOUGNAYRE LOUGRAND LOUGRATE LOUGRATOU LOUGRATOU HAUT LOUISES LOULERE LOULMAIRE LOULME LOULON LOULOUMET LOUMIAS LOUMIAYRE LOUNGUEYROL LOUPILLON LOUPIN LOUPINAT LOURDENS LOURMEDE LOURTES LOUS BEGUES LOUS GRILLES LOUS PERDIGATS LOUSPEYROUX LOUSSANE LOUSTAL NEOU LOUSTALLERIE LOUSTALNEOU LOUSTALOT CAUDEROUE LOUSTAOU BLANC LOUSTAOU NAOU LOUSTESSE LOUSTIERE LOUSTILLOU LOZI LUBANS LUBERSAC LUBLAN LUBRIAC LUCAS HAUT LUCHANE LUEY LUGANE LUGASSOT LUGET LUGNAYRE LUGRAND LUJOL LUMAJON LUME LUPIAC LUQUE LUQUESTRANY LUSCLADETTE LUSCLE LUSIGNAN GRAND LUSIGNAN PETIT LUSSIGNET LUSTRAC LUTRAN LUXURGUEY LUY ET PIQUET LUZIE LYCEE HORTICOLE FAZANIS LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE MABLE MACABERT MACARRA MACATE MACHATELLE MACHEFE MACHETEAU MADAILLAN MADELEINE ALBERTE MAGAGNE MAGDELAINE MAGDELAINE ALBERTE MAGDELAINE BERNACHE MAGDELAINE FERRAN OUEST MAGDELAINE JEANTIS MAGDELAINE JOUANIN MAGDELAINE COURONNE MAGDELAINE LATAPIE MAGDELAINE MOULIAN MAGDELAINE POUMICON MAGDELAINE PUYGUERAUD MAGDELAINE PUYGUEREAU MAGDELAINE RIEUTORD MAGDELAINE SABOUREAU MAGDELAINE SASSERDOS MAGDELAINE SOURREAU SUD MAGDELAINE VALENTON MAGDELEINE LADOUSSURE MAGDELEINE PUYGUERAUD MAGDELEINE PUYGUEREAU MAGIE MAGISCAT MAGISCAT SUD MAGISTRAT MAGISTRAT SUD MAGNATUS MAGNEL MAGNEN MAGNERTES MAGNESE MAGNOLLES MAGNOTS MAGRET SAURY MAGRETTE MAHON MAIGRE CHAIRE MAIGRE CHERE MAILLARDE MAILLARDOU MAILLAS MAILLEBRAS MAILLIE MAILLOC PLANTEAU MAILLONNE MAINE BURLAT MAINTENANT MAIRIESEMBAS MAISON AUNAC MAISONTEMBRUNE MIRATH"}},{"$cut":{"chars":29699,"head":"JOLY FOURCAUD JONCADE JONCADIS JONCAS NORD JONGAY JONGAY SUD JONGRAND JORET JOSSE JOUAILLESRABIE JOUALLESPINGUET JOUANDELON JOUANDENIS JOUANDINE JOUANE JOUANETS JOUANINE JOUANISSON JOUANNIS JOUANNOU JOUANTAS JOUATOUS JOUE PIQUE JOUEAU JOUENNES JOUETON JOUINDINE JOULAN JOURDA HAUT JOURDET JOURJOU JOUSISTES JOUSSE JOUZE JOY JUGES JUILLEREAU JUILLIA JULHIA JULLIARD JUMELIN JUMIN JUNQUERE COUSSAN JUNYE JURQUES NORD JURQUES SUD JURQUET L ALBIE L ALBIGES L ALBIGES BAS L ANGLES L ARBRE VERT L ARGELES L AUBESPIN L AUVIGNON L AVANSOLLE L AYGUEDOUCE L EGLISELABRETONIE L EGLISE EST L ESCARROT L HERETEY L HERISSON L HOMME D ELBLAT L ILE BERTRANET L OUSTAOU NAOU BALERME BALUCHE BANETTE BARBIE BAROUILLE BARREYRE BARTHOQUE BARTOQUE BAULO BAYLESSE BEAUJARDINE BEGATE BERGERIE CAVAGNAC BERGERIE CHAT MONTAYRAL BERGERIE GARROU BERGERIE MAYSOUETCAPES BERGNO BERLINE BIGOURDANE BIOULERE BIQUE BISCORNUDE BISCORNUDE FERNAND BOIZERIE BOLOMIERE RIGOULIERES BORIECURE BOURDETTE BASSE BOURDETTE DEL TUC BOURDONNE BOURISQUETTE BOURNAUDE BOURRASSE BOUTILLONNE BRANNE BRIGNE BRINDIERE BRIOTTE BROUSTERE BRUGUETTE CACHOTE CADETTE CADROUGNE CAGITE CALEGE GRANDE TUILERIE CAOUAILLE CAPBERDE CAQUERE CARDAYRE CARIOLE CARRERASSE CARREROTTE CARRIOLE CARROTE CASCINA GRANGES D ESPAGNOLS CHABIRANTE CHALOSSE HONPECHON CHAPUSE CHAYRE OTE CHESNERAIE MOUSSET CHODE SAINT GERMAIN CIBADERE COIGNASSE COLLE BRUNE COMMANDERIE UNET CONSTANTINE FAUX CONTEROLE CARPINET COULANE COURBONNE COURTE COUSSINIERE COUTURE SUD CRABE HAUT CROIXBERNY BERNY CROIXJORDI CROIXMOURET CROIXMOUSTIER CROIXPERIE CROIXREBEC CROIXRICHARD CROIXSALENS CROIXTOURILLON CROIX FAURES MAUVEZIN DAGNALE DARDENNE CAPL HOMME DARDENNE JOINISSOU DOITE DOUMINGERE DOURNE DOUYNE DOUZE DURONNE FAISANDE CASSOU FERASSETTE FERME A LACROIX FERRANTINE FIDELE FIDELLE FIFAYNE FILHOLE FLEMARDIERE RINGAUDS FLEYTE FONJANESQUE FORGE FREGATE FOUGASSIERE FRIOTTE GABERTIE GAOUILLE GARE GUIRAUDEL GASSIOUNE GAULETTE GERONNIE GEYRE GINGUETTE GOLSE COURET GOUFIE GOUFIO GOUNINE GOUNOTTE GOURGUETTE GRACE CAMITORT GRACE SARRAZY GRANDE CHARTIERE GRANDE RAMIERE GRANGE CAJOLEUSE VIGNAL GRANGE COUDAS GRANGE PINTOU GRANGE PRENTIGARDE GRANGEOTTE BOUILHATS GRANGERIE MAUZAC GRAVADE PRAIRIE HAUTE GRAVE CONSTANTINE GRAVE COUSSAN GRAVIGRAVISSE GUBEYRE GUERONIE GUILLAMIE GUILLENTOUNE GUINLETTE GUTERE GUYTOUNE HAURESSE HILLOTTE HONREDE HONTINE HOUILLADE JAVASSE JUNIOTTE LAGUE LENE LEZARDIERE PEJOUAN LINOTE LOUEDE LUCIOLLE BOUQUET MALAURE MALEDE MANE MANGEYRE MARGOUNE ENVALS MARMOTTE LESCOURNAT MARONDE MASSOQUE MATE MATOU MAUDINADE MAYRADE MELOCHE MELONNE MEME MENUISIERE MERIGUE MERLINE HAUTE MEULETTE MEYRADE MICHELLE MILLOQUE MIQUELLETTE MONDAINE CAUSSADE NORD MOTHE NORD MOULIGNERES MOUNEQUE MUSARDIERE GOULARD NORD NAUZETTE NAVARRE D EN BAS NENE NIQUE NOISERAIE CANTETE NOUGUEYRADE NOUNETTE BEVIAN NOURETTE PAILLOTE SALIGNES PALICE GUILLAUME PALUEVERGNES PAOURE PASSAGANE PASSERE PATIQUE PAUSE NORD PEBRINETTE PENCHADE PENCHENADE PERICONNE PERINETTE PERLE BOUILHATS PERMENADE PERRIERE LAMOUTHE PERROTERIE PETITE BRANDIE PETITE COUSSERE PETITE LAUBIE PETITE RAMIERE PETITE ROQUE PIGEONNIERE STE RADEGONDE PLAINE MALAKOFF PLANELIBOS PLATEFORME POUGNANE POULAHUTE POUTINIERE PETIT COLAYRAC PRADE VERTE PRADIERE PRAIRIE TAUBEROU PRUNERAIE PUBE QUEILLE BAS TARIDON RAMONDE RATIERE BIRAC RAZE PECH CRABILLE REALE RENEE RIBEROTTE RIGAOUDE RIGONNE RINGADE RIVIERE PERICARD ROSEVENTS LAPEYRERE ROUBINE BEAS ROUDERE RUAU SABOTIERE MERIGOT SALEVE SANSOTIERE SARTRESSE SARTRESSE OUEST SAUBOUERE SAUVAGINE MENJOULET SAUVETAT CAPMONDE SEBASTIANE SEIGLAL SERPENT SERRERE SEUNE SEVELOTTE SIVADERIE SORBERIE SOUBOUERE TAPYHAUT TAULEJADTENAREZE TESTE THEOULIERE TILETTE TILLETTE TORELLY TOURILLONE TOURILLONNE TREILLE VIGNESGD OUSTAL TUILERIE GOULENS TUILERIE TUC ROUGE TUINE TUQUECABALSAUT VALPRIONDE VIEILLE GRANGE BATANAYRE VIEULE VIGNEBOIS VIGNERAIE CALEZUN ZABELLE ZONE INDUSTRIELLE LABADIE NORD LABADIE SUD LABADIO LABADOUS LABAILLIERE LABALETTE LABAN LABANIE LABAQUERE LABARBERE LABARDELLE LABARJOUL LABARONNE MAUVEZIN LABARONNY MAUVEZIN LABARQUE LABARQUE EST LABARQUE OUEST LABARTHE BRULEE"}},{"$cut":{"chars":30724,"head":"RON MASSEE MASSOQUE MATALY MERIGOU MEROUX MONCASSIN MONDETTE MONGE TURQUET MONGES MONSEIGNE MONTALIVET MOULINLA PHILIPPE MOULIN LONGUEVILLE EST MOURAT MOUSSAT NODIGIER OURLIAC PAMBERLAN CLAVERIE PAPET PAVILLONS PAVILLONS RIVAS NORD PECHRENARDS PECH RENARDS POIL ROUGE PEJOUAN PELLEPORT PENTEN PERROU PERROUTIS PETIT BUSCON PETIT MOUSSAT PEYRET TACOUET PLAPIER PLATCARRERE POMPEYRE PONCHE POUTEQUE POUTOUS PUITSCARRERE RABANEL RAPPETOUT REBARAT RECHOU RECOULES REDOUL REVIGNAN RIEUMORT RINQUET ROGAS RONDESILLAC RONDEJARDIN RONDEVIEUX LAVOIR ROUDE ROUDIGUE RUISSEAU PAIX RURAL LALANNE SAINT PEBAS SAINT PEHAUT SAMAZAN SARROU SAYLAT TAILLEPIE TANNELLE TERRIBLE TOULOUSE TUQUES TUQUET BLANC VANS VICINAL RAOULY VIDOUNET ARD CHESTIAN CHEVARDON CHEY CHEYTIS CHEYTIS GARRIGUE CHIBAILLES CHIC CHICHET CHICHOTTE CHILLAUD CHIOUTAT CHIRAUD CHOIS CHOISY LE ROI CHOLLE CHOPINE CHOROU CHOTTE CHOUAOU CHOUM CHOUNERAT CHT PT BERTRANDE GUIGNARDS CIBADERE CIBADOU CIEUZE CIGALET CINQ S COUCHANT CINQ S LEVANT CINQ QUILLES CINQ SOLS CIOTAT CIPIERES CIPRES CITE ALGERIE CITE ASTOR CITE BAUDONS CITE BELLE RIVE CITE BELLERIVE III CITE CARLANE CITE CARRERE CITE COURBIAN CITE CROIX DANIEL CITECOURPIAN CITEOISEAUX CITEPAVILLONS CITEBRETOU CITEVERT GALANT CITE EDF LAGAZAILLE CITE JARROU CITE FONTAINE CITE GRAVISSE CITE LABOULBENE CITE LABOURDETTE CITE LAILLON CITE LAROQUE CITE LARROQUE CITE LARROUSSE CITE MARCON CITE MENAUD CITE MONCANY CITE MONPLAISIR CITE MOULIN CAFI CITE OISEAUX CITE PALOUMET ASTOR CITE PARENT CITE PENSIONNAT CITE PRUNIERS CITE RENE RIEUS CITE ROOY CITE SCOLAIRELYCEE CITE SENTILLES CITE SERIGNAC CITE TANNERIES CITE VIOLETTESGALES CIVERT CLAE ML C BORDENEUVEBORY CLAIR SOLEIL CAPL HOMME CLAIRVAL FREGATE CLAMENS EST CLAMENS OUEST CLAOUSSABITS CLAOUS NAOUTS CLAOUSSOU CLAOUZET CLAOUZETS CLAQUET CLARAS BAS CLARAS HAUT CLAROU CLAULA SABIO CLAULAGLEYSE CLAUSENES CLAUSERIS CLAUSETS CLAUSTRE CLAVE PLAISANCE CLAYRAT CLAYRAT HAUT CLAYREL CLETEVE CLEDIERE CLEDOT CLEMATIADE CLEMENCEAU CLEMENSEAU CLERMONT SOUBIRAN CLINIQUE SAINT HILAIRE CLOS BERES CLOS BURGA CLOS CALMETTE CLOS COMMANDERIE CLOSBARDY CLOSBERES CLOSCOUDIE CLOSGARAU CLOSGUINDOUIL CLOSLA NAUZE CLOSLARD CLOSLORRENS CLOSLOURME CLOSMOURLAN CLOSPALANDRAN CLOSPICARD CLOSPONTOUS CLOSROQUES CLOSROUX CLOSSAINTE RADEGONDE CLOS DEL FABIO CLOS DEL JAS CLOS DEL MAURE CLOSPERES CLOS FLORE LAGRAVERE CLOS GRIVE CLOS COMMANDERIE CLOS LARD CLOS LAROQUE BASSE CLOS MICHEOU CLOS PELLE BOURRUT CLOS SAINTE GENEVIEVE CLOTLA DAME CLOTMOURLAN CLOTPELLE BOURRUT CLOTBORDES CLOTDANTONY CLOTE CLOTSBALERY CLOTSLA MOR CLOTSREILLOU CLOTSROUSSEL CLOTSSERRE CLOTTE LAS BOUSIGUES CLOUJEAN CLOUPEAU CLOUSSOU CLOUTASSES CLUBAINES CLUQUET BAS CLUSEAU CLUSETS CLUZELOU HAUT CLUZETS COCAR COCARDLA GARE COCARY COCHON COCUMONT COCUSSAUTE COCUSSOTTE COIFFARDS COIGNASSE COLAS BILLAUD COLBRAT COLEBRUNE COLEBRUNE BAS COLICOT COUSSAN COLIS COLIS FORTUNON COLLEBRUNE COLLEIGNE COLLEIGNES COLOMBIE BAS COLOMBIE HAUT COLOMBIE SUD COLOMBRINE COMARQUE COMBE D AUVERGNE COMBE D ESTIEU COMBEBEIGNET COMBECANET COMBEGARISSOLLE COMBEGAT COMBEGOT COMBEGOURGORI COMBEGRIMARD COMBEJACQUES COMBELAMASSAS COMBELAMELIE COMBELAVAL COMBELIGUES COMBEMONDOU COMBENOIRIT COMBEROGAS COMBEROLAND COMBEROLLAND COMBESAINTE EULALIE COMBETOURON COMBEGIRARDS COMBENOYERS COMBEBOUSCAT COMBEBOUSCAT CAUZAC COMBEBUC COMBELIEVRE COMBEPEYRIE COMBE ESQUINE AZE COMBE GUITARD COMBE MAUREL COMBE REGINE COMBE ROUZIN COMBEBONNET COMBEBORLIE COMBEDELPECH COMBEGAROU COMBEGUILLEM COMBENAUDE COMBERATIERE COMBES ROUZIN COMBET BAS COMBET HAUT COMBI COMBRAILLE COMBRE BAS COMBRE HAUT COMBRETS COMETS COMMANDEUX COMMUNAL BOURG EST COMMUNAU COMMUNEAU COMMUNEAUX COMPAGNON COMPAY COMPAYRET COMPAYROT COMPLEXE AGRICOLE COMPLEXE TOURISTIQUE POINTCOMPLICE MAZELLE COMTE BAS COMTES CONCADE CONCARE CONCHON CONCHOU CONDAT BROUSSE CONDAT LAQUARRAL CONDAT LARCHE CONDAT LIMOUZY CONDAT VIGNEGRANDE CONDE SUD CONILH MAUVEZIN CONNADE CONTAL CONTILLOU CONTOUR CONTRAS COPENNE COQUILLOU CORBRUN CORCONAT CORDIS COREILLE CORMIERE CORNAL CORNECU CORNIE CORNIERES CORPSPEYRE CORTINEL LACOMBE COSTAS COSTEBACOUE COSTEBARBE COSTE"}},{"$cut":{"chars":28677,"head":"CY AU RAFFE AU REX AU ROI SUD AU SABLA MOUNISSON AU SURRON AU TEMPOUNAYRE AU TILLEUL AU VERSENNES AU VIEUX CHENE AU VIEUX CHENE LASTUQUETTES AUBA AUBAS AUBERON AUBIE AUBIELLE AUBINAT AUBINETTES AUDEGUILS AUDET AUDOIRS AUGAS AUGENTE AULIAC BAS AULIAC HAUT AULIE AUMONS AURADOU AURIABAT AURIBAL AURIBAT AURIOLET LAPERMENADE AURION AUSELINES AUSELS AUTIEGES AUTONNE AUTONNE VIEILLE AUTOROUTE A 62 SAINTE C EN BRUILHOIS AUTOROUTE GAUSSENS AUTOROUTE MARMANDE AUTRET AUVERGNASSE AUX BRIARDS AUX CARBONNEAUX AUX COMPTES AUX GIMETS AUX HERETES AUX LILAS AUX NOYERS AUX PESQUIERS AUX ROIS AUZELOUSE AUZERALS AUZERALS BAS AUZIELS AUZILLIS AVANCE 22 JUIN 1944 ADRIEN LAMOTHE ALBAN MARGARIT ALFRED COURT ALPHONSEPOITIERS ANDRE TISSIDRE ARISTIDE SALERES BADECH BATAILLES BELLERIVE BERTRAND JACQUES BRUMAS CADAMAS CAMP D ALARIC CAMP D ALARY CAMUZOL CANDELIE CAOULET CARCIN CASSAGNABERE CASTILLONNES CAYREL CEREZAC CESERAC CEZERAC CHARLES BOISVERT CHARLESGAULLEPARC COLMAR COLONEL ROBINET COMARQUE COTESBUZET D ETIGNY BIAS BIGORRE BONAGUIL CEZERAC FOSSAL COURPIAN GAILLARD L AEROPORT L USINE LA MYRE MORY LANAUZE LIRAC MARMANDE PUJOLS SCORAILLES VERONE VILENEUVE DELUNS MONTAUD DEPORTES CHANTIERSLA JEUNESSE JARDINAILLES LANDES VILLAS DOCTEUR NOGUES 11 NOVEMBRE NORPECH BOISLA QUEILLE COMMANDANT CHRISTIAN BAYLAC DOCTEUR FLEMING DOCTEUR JEAN BRU DOCTEUR JEAN NOGUES DOCTEUR NEAU PELLERY EST PONTGARONNE ERNEST LAFON ERNEST LAFONT ETIENNE RESTAT FERNAND LEGER FLANDRES DUNKERQUE 9 FONTAINE D UZAS FUMEL GAILLARD GALIANE GASTON CARRERE GASTON REVELAUD GAVAUDUN GENERALGAULLE GRANDFONDS GEORGES CASSAGNABERE GEORGES CRUZEL GEORGES DELPECH GEORGES GUIGNARD GEORGES LEYGUES GEORGES ROBERT GRAVEYRON HENRI BARBUSSE BATIMENT A 15 HENRI FAUREL HUBERT RUFFE J BORDENEUVE J SERRES JACQUES BERTRAND JACQUES BORDENEUVE JACQUES LAMOTHE JEAN CAPITAN JEAN COULON JEAN LAURENT JEAN SERRES JOSEPH AMOUROUX JOSEPH TURROQUES JULIETTE BOUHET JUSTIN MAURICE CAPELETTE FONTAINE D UZAS LADHUIE LANDERROUAT LAURIER LAYRAC LIBOS LIGARDE LOUISE NADEAU MARC LABORDE MARECHAL JOFFRE SAINT COME MARIUS PAUL OTTO MARMANDE MATIVET MAURICE LUXEMBOURG MAURICE RONTIN MICHEL SERRES MILLE FLEURS MIRAMONT MIRE MORY MONBRAN MONDENARD MONDESIR MONSEGUR MYRE MORY PARCSPORTS GAMOTS PARIS ARTIGUES PAUL BEME PAUL DANGLA PAUL GABARRA PELLETAN PIED PIERRE BUFFIN PLATEFORME PORTACOMARO PRUNE D ENTE RENE BOUCHON RENE LESTRADE ROBERT LABESSAN ROBERT PHILIPPOT ROMY SCHNEIDER RONDEREAU SAINT ANTOINE PIOU SCHILERBACH SOUSSIAL TERTRE TOURNON LE MAYNE TOURNON LIBOUSSOU VALLONVERONE VERRERIE VILLALONGA VILLENEUVE SUR LOT AVIRMES AYET BORDEVIEILLE SUD AYET CARDINAL AYET GILET AYET LACOUTURE AYET MONDET AYET MURAILLET EST AYET REAU AYGADOUX AYGUEMOURTIL AYGUEVIVES AYSSARD BABAUDOU BABIARD BABILLARD BABILLE BABUT BACAL BACALAN BACCA UNET FARD BACCARA BACHAC BACHALE BACHAN BACHERON BACHOT BACHOUN BACONETTE BACONNES BACOUE BACOUE BAS BACQUERA BACQUEROT BACQUETTE BACQUEY BADECOUN BADIO BAFEUILLE BAFFIO BAGATELLE NORD BAGATELLE PERRIERE OUEST BAGEL BAGNOQUE BAIGNAC BAILHETTE BAILLARGAL BAS BAILLARGUET VIEUX BAILLARGUETS BAILLY BAS BAJALET BAJEAU BAJOLLES BALACONE BALADAS BALADAT BALADIE BALAGE BALAGUEY BALAHADE BALASSENS BALAT SEC BALATOUS BALAYRE BALEREDESSOUS BALEREAU BALERME BALERY BALESTE BALESTE LANGLADA BALESTIE NORD BALESTIE SAINTE RADEGONDE BALESTRE BALET BALETE BALEYSSAGUES BALIA BALIAS BALIOT BALLARADE BALLARAU BALLET BALLIAS OUEST BALLOT BALLY HAUT BALOT BALOUX BALOUX ET CAFFRES BAMTEAU BANARGE BANIERETES BANIZETTE MAUVEZIN BANNEL BANQUET BAOULAC BAPOMME BAQUE SUD BAQUERE BAQUEROT BAQUEY BAQUEYRON BARADIEU BARADOTS BARAILLOUS BARALEAU BARALUS BARATAYRE BARATET BARAYRE BARBARET BARBARON BARBASET BARBASSE BAS BARBE EST BARBEAU HAUT BARBELONG BARBERIN BARBETE MAUVEZIN BARBIER EST BARBIER OUEST BARBONVIELLE BARBOT EST BARBOT OUEST BARBOUAT BARBOULAT BARBOUTEAUX BARDECHE BARDET BAS BARDIN BARDINAT BARDINAU BARDISSOU BARDOULET BAREJOU BARENS BARES COUSSAN BARESTIE BAREYRE SAINT GERMAIN BAREYROT BAREYROU BARGAYRELLE BARGEANCE BARGUELANNE BARGUILLAC BARIANIS BARIATS BARICI BARIOULADE BARISSEAU BARJEAU BARLAN BARLAQUES BARNABE SUD"}},{"$cut":{"chars":25605,"head":"PETIT CAMY PETITEL PETRAL PEYRALAT PEYRAZET PEYREBOS PEYREBOY PEYREBRU PEYRECHES PEYREFIC PEYREFIT BAS PEYREFIT HAUT PEYRE GAGES PEYRE GALIERE PEYREGROS PEYREMARCHAND PEYREMENUDE PEYRERUFE PEYRE TRAUCADE PEYRE TROCADE PEYRETTES PEYRIERES ET BOUQUET PEYRILLAC PEYRO QUILLADO PEYRUGUES PIALRAZE PIBOULADE PIBOULEDE PICA GALLINA PICALETTE PICHARROU PICHAUD PICHERRE PIECE ROUGE PIECESCAMET PIECESCOUDERC PIECESSOL PIECES MAIGRES PIECES ROUGES PIED NOIR PIEMENT PIEPALAT PIER PIERRASSE PIERREFICADE PIERRE JETTE PIERRE PINCADE PIERRE TROUEE PIGAGNOL PIGEONNIERE BERTINE PILOU PIMPEYRE PINSAGOU PIQUEGRAILLE PIQUE PEYRE PIRLE PIROL PIS LE BAS PIS LE HAUT PISSEBOUYS PISSEPOURCEL PISSE RATE PISSESAUME PISSOBI PISSOBIS PIVER BARRYVIC PLACE ABBE PONS PLACE ANATOLEMONZIE PLACE BALDY PLACE BALMELLE PLACE BARRY HAUT PLACE BARTHAL PLACE BASSES PLACE BENETOU PLACE BERNARDVENTADOUR PLACE BRIDE PLACE CADOURQUES PLACE CAMBORNAC PLACE CANALS PLACE CAROL PLACE CHAPOU PLACE COL PLACE COMMUNAL PLACE CONDAMINES PLACE CONSULAT PLACELA GUINGUETTE PLACELA MERCI PLACEL ESTANG PLACE DEL SOL PLACEGRAVES PLACETOURS PLACE DOCTEUR DEMEAUX PLACE DOUSSOT PLACE12 MAI PLACEDOCTEUR BRUGEL PLACEPUY PLACE DUTOURS PLACE EDMOND MICHELET PLACE EDOUARD ET NOEL MARSAUD PLACE EGLISE SAINT HILAIRE PLACE EMILIEN IMBERT PLACE FAISANT PLACE FAUBOURG NARCES PLACE FAUBOURG SAINT PRIVAT PLACE FONELLE PLACE FONTAINEFRAYSSES PLACE FONTANELLE PLACE GAILLARD BOURNAZEL PLACE GAILLARDY PLACE GALDEMAR PLACE GRANDE PLACE GUILLAUMECARDAILLAC PLACE GUSTAVE BARREAU PLACE HALLE GRAINS PLACE HELENE METGES PLACE HENRI LAVAL PLACE HENRI RAMET PLACE HUGUES SALEL PLACE ISTRIE PLACE JACQUES CHAPOU PLACE JEANVAYRAC PLACE JEAN JACQUES CHAPOU PLACE JOSEPH TOURIOL PLACE JOUINOT GAMBETTA PLACE LARROQUE PLACE LEON BESOMBES PLACE LOULMET PLACE LUCTER PLACE LUCTERIUS PLACE MARLAS PLACE MERCADIAL PLACE MIREPOISES PLACE NAU PLACE NOEL POUJADE PLACE ORPHEON PLACE OUVRIEU PLACE PECH GARLET PLACE PETIT FOIRAIL PLACE PHILIBERT RENAUD PLACE PIERRE BETZ PLACE PLANQUETTE PLACE PLEIN SUD PLACE RAMPEAU PLACE ROUCOU PLACE SAINT ANDRIEU PLACE SAINT PRIEST PLACE SAINT URCISSE PLACES DELPAS PLACESLAC PLACESSOUC PLACE SENHALS PLACE SERGENT LAVAYSSIERE PLACE SOMBRAL PLACE TOILES PLACE TOLENTINO PLACE TRANCHEE PLACE TRUFFIERE PLACE VIDAILLAC PLACE VIVAL PLAGUEBENS PLAIGNES PLAINE D AGRAS PLAINEBONNET PLAINECOTY PLAINEDUROU PLAINELABORIE PLAINEL ILE PLAINELILE PLAINEMARINIE PLAINEVIDOU PLAINEVITATERNE PLAINECARRIOL PLAINEPORT PLAINE FORGE PLAINE PALAIS PLAINESBAILLOT PLALONG PLANARD PLANCAT PLANESMARTY PLANES D ISSANDRE PLANEVERGNE PLASSAL PLASSALOU PLATS BAS PLATS HAUT PLAYJOULET PLEIMPEU PLOYRAC PLUMEGAL PN 440 FLECHE POCHIS POGIS POINTEROULLES POLIDELLE POLZES POMAS POMIE POMIE BAS POMIE HAUT POMMEYRIOL PONATUS PONDEROSA PONFRAT PONGENS PONS ET LISET PONTANIER PONT AUBARD PONT BEX PONT CAMPAGNE PONTCARRAL PONTLANZAC RIVIERE PONTSAULIAC PONTCROZES PONTGAI PONTNOYER PONTENAC PONT FLORY PONT FONTAINE PONT GLUGES PONT LAUQUE PONT MADAY PONT MALPAS PONT MERLYS PONT MOLS PONT MONTCABRIER PONT NOUGAT PONT ORGUE PONT ORGUES PONT PERIL PONT RHODES PONT RODES PONT RUSSAC PONT SAINT GERY PONT VALES PONTVERNY PORTCASTELFRANC PORTCREYSSE PORTGLUGES PORTLACAZE PORTLANGLE PORTLAVAYSSIERE PORTVIRE PORTEL HOPITAL PORTE ROQUES PORT GAGNAC PORT LEQUE PORT LECREYSSE PORT LEVIRE POUCATY POUDALLY POUDANS POUDAYRE POUDENS BAS POUDENS HAUT POUDRIAL POUDURAC POUGET LABERAUDIE POUILLOU POUJAL BAS POUJAL MARTY POUJATEL POUJOLS ET POUJOULA POUJOULAS POUJOULY POULAILLES POULIZIES POULOT POULOULOU POUMAYROL POUMETTE POUNCES POUNOU POUPONNE POURTAILLE POURTALIE ET VIAL POUSALGUES POUSSARD POUSSIBLE POUSTANS POUTERY POUTIAC POUTISSARD POUTISSE POUTOY POUX BLANC POUX DEL MAS POUXMAY POUXPALIS POUX GRAND POUX NEVE POUXOY POUZAL POUZALGUES POUZALS HAUT POUZALS LABARTHE POUZARD POUZERGUES POUZINET POUZOUNET PRABALLEN PRADIE PRAIRIECESSAC PRAIRIECHATEAU PRAIRIEGRAND GUIRAL PRAJOUX PRAMIL PRAMIL BAS PRANGERES PRAT CIROUX PRATLONG SAINT HILAIRE PRAT MEGIES PRATOUCY PRATS ROUGIES PRE D ARMAGNAC PRE D ASTIE PRECALVIAC PREGLANDINES PRELA NAUZE PRELINARS PRE DEL"}},{"$cut":{"chars":30725,"head":"IMPE LAPINQUE LAPINQUERIE PINTRE PISSORATO PISTOULE PLACARELLE LAPLACETTE LAPLACETTE HAUTE LAPLANEZE LAPLANQUE PLANQUE ET LAPLANQUETTE PLEGADE PLOGNE PONCHIE LAPONCIE POUGE DEL FOUR POUJADE BASSE POUJADE HAUTE POUJE LAPOULARIE POULINE LAPOUMIGNAGUE LAPOUNELLE POURSILLE POUZAGUE POUZERAQUE LAPOX PROUCIS PUARDIE QUEYGUE QUINTARDE QUINTOU RABANIE LARAIGNE RAJOULIE LARAUFIE RAUFIE RAUZE RAUZIERE L ARBRE ROND SUD REBASTIDE LAREBOULERIE REDOUILLET REGADE REMESIE LAREMISE RENARDIERE PECHLAGARDE RENTIE REQUILLOU LAREULE REULE LARGENTIE LARGUEIL LARGUILLIE LARIGAUD LARIGAUDIE LARIGNE L ARIGNER LARINGADE LARIVE RIVIEREFRAYSSE RIVIEREMEYMES RIVIERETE RIVIERETTE ET LARNAUDIERE LAROMEZIE LAROQUE MAYNARD ROUBIDOUNE ROUDIE LAROUGIE LAROUME ROUMEE ROUMEGOUZE ROUME HAUTE LAROUMIGUIERE ROUQUEYRIE LARRAUFIE LARROQUE BASSE LARROQUE HAUTE LARROQUE NORD LARROUSSIE LARROUSSILHE LARRUE LARTEIL LARTIGAL SAGNARDE LASALE BASSE SALLE DURBANS SALVAGIE BASSE SALVAGIE HAUTE SARLADIE LASAULE LAS BARTIOLLES LAS BASSES LAS BESSIERES LASBESSONIES LASBIOS LASBOULBENES LAS BOURDARIES LAS BOURETTES LASBOURIETTE LASBOURRINES LAS BOUYGUES LASBOUYGUES LASBRAILLES LASBROUSSES LASCALPERNADE LASCAMP BAS LASCAMP HAUT LASCAMPS LASCANAL LAS CARABENES LASCARDONIES LAS CAROUNES LASCARRETALS LASCAYROUSES LASCAZETES HAUTES LASCEPEDES LASCLE LASCOMBELUQUE LAS COMBELLES LAS COMBETTES LAS COMBOS LAS CORNIERES LAS COSTE LAS COUAILLES LAS CROSES LASCROTES LASCROZES LAS DAVALADES SEGARIE SEOUNE SERP SERRETHERON LASESQUIERE SEYRIE LAS FARGUES LASFARGUETTES LASFAURIES LAS FOURNIERES LASGARDES LAS GARENNES LAS GAROLE LAS GAZELIES LASGRAVETTES LAS GREZES SIBADIE LAS JASSES SUD LAS JUSTICES LASMARIE LASMARIE HAUTE LAS MARTINES LAS MERIES LASOLLE SOUBIRANE SOUCAILLE AU SAULE SOUCALIERE LAS PAUSES LASPAUX LAS PEYRIERES LASPEYRIERES LASPIERRES LASPIRIERES LAS PLANTADES LAS POUJADES LASPOUJADES LAS POUJOUNES LAS PRADELLES HAUTES LASPRADINES LASREGALDIES LAS RUFFIOS LASSAC LASSAURIE LASSESSALE LASSOLE LASTAILLADES LASTAPIE LASTERNES LASTILLERES LASTOUEILLES LASTOURNAYRIES LASTRAPOS LASTREBOULES LASTRENCARIES LAS TRUFIERES LAS TUQUETES SUCQUE SUQUETE SUS LASVAUX LAS VIGNOTES LATAILLADE TANIERE BOUYSSAC LATARGUE TAUCHE BASSE TAUPINIERE BADESSOUS TEUILLIERE LATEULIERE TEULIERE HAUTE LATGE LATHELIDE THEZE LATILLE LATOUILLE TOULOUSIE TOULZANE LATOULZANIE TOUMASE RIVIERE TOUNISSADE LATOURETTE LATRAPELLE TRAULE TREMOUILLAIRE TREVESSE LATROU TRUQUE LATUILERIE TUILERIE HAUTE TULE LATUQUE TUQUOLAGARDE SUD TYRE LAUBRESPIC LAUJAL LAUMIERE BASSE LAUMIEREMILIEU LAUMIERE HAUTE LAURENSOU LAUSIES LAUTA LAUTAR LAUTE LAUTINE LAUZADIE LAUZIDOU LAUZOU VACALERIE LAVALADE BASSE LAVALADE HAUTE VALETERIE VALIEGE LAVAL SAINT ETIENNE VARTOLLE LAVAUR BASSE LAVAUR DEL BOS LAVAUR HAUTE LAVAYSSE BASSE LAVAYSSE HAUTE LAVAYSSE CABANES LAVAYSSE SUD LAVAYSSETTE LAVAYSSIERE LAVAYSSIERE BASSE LAVAYSSOLE LAVEDEM VERDELERIE LAVERDONIE LAVERGNE HAUTE VERGNOULADE LAVERGONDIE VALEYRAC LAVERNOULIE LAVIALOTTE LAVIDALE LAVIDILLE VIDISCLE VIEILLE MAISONPERLES LAVIGAIRIE VIGANE LAVIGAYRIE VIGNE VIEILLE VINADIE LAVIOLE LAVISTE LAVITALIE LAVITARELLE LAVITARELLEMONTEILS LAVITARELLEMARGUIL VITARELLE ET VITATERNE VITTARELLE LAVOULADE LAYADE SCELLES LAYDOUX LAYMON LAYSSALE LAZUEL LEAUNARD LE BALOY LE BANCUQ LE BARBARY LE BARRADOU LE BARRICAT LE BARROUCAU LE BARTASSOU LE BASCOUL LE BASTIDON A TESSOU LE BATTAN LE BAYLOU LE BEDDOU LE BERGOU LE BERGOUGNOUX LE BERTIOL LE BIAL LE BORREDON LE BOUGAYROU LE BOUGE LE BOULVE BAS LE BOURDICOU LE BOURG AU MANOLEVA LE BOURG CRAYSSAC LE BOURG PRAIRIE LE BOURG TOURLHERM LE BOURG VIEILLE GRANGE LE BOURG LE SAULIE LE BOURG SOUS STATION GARE LE BOURILLOU LE BOURNAGUET LE BOURNISSARD LE BOURTHOULOU LE BOUTEL LE BOUTGE LE BOUTIGNADOU LE BOUTIT LE BOUTY LE BOUYSSADEL LE BOUYX LE BOYE LE BOYE BAS LE BOYME HAUT LE BRAT LE BREIL BAS LE BREIL HAUT LE BROSSIER LE BRUGAS LE CAILLAVEL LE CAILLE LE CALPRE LE CAMP BAS LE CAMP GRANDE LE CAMP GRAND TUILIERE LE CANAVALOU LE CAP DEL CASTEL LE CAPMAY LE CARRAYRAT LE CARRAYROU LE CARRIOL LE CARRIT LE CASSAND LE CASTELAS BAS COURNOU LE CASTELET POUZERGUES LE CAU LE CAULE LE C"}},{"$cut":{"chars":29701,"head":"ZIES BAS ANCIENNE ECOLE PASTURAT ANCIENNE ECOLE SALVEZOU ANCIENNE GENDARMERIE MERCADIOL ANCIEN PRESBYTERE ANGLARS ANCIEN PRESBYTERE CRAYSSAC ANCIEN PRESBYTERE CONDAMINES ANCIEN PRESBYTERE MAREUIL ANC MAI C PECHLA GARRIGUE ANDEBRAN ANDRESSAC ANDREUILLES ANDRIVES ANGELERGUES AUBIERE ANNOYE ANTANCAMP APPARTEMENT BELLEVUE ARAON BAS ARAON HAUT ARBOUIS HAUT ARBRE REDON ARBUSSAC ARCAMBAL ARCOUTEL ARELLES ARGENT BAU ARIDES ARJALIE ARLES ARMAL ARMOY ARNAUDIERES ARNAUX ARPIGNES ARPILLEN ARTEIL ARTIX ASFAUX ASFAUX BAS ASTORGUES AS TOUDOUS ASTRAN ATELIERS MUNICIPAUX CONDAMINES AU BALLAT AUBIERE AUBIES AU CAUSSENIL AU CAYROU AU CHAT BLEU AUCIVAL AU CLOUP AUCORD AUDEBRAN AUDHUY AUDIERE AU FAUX AU FENGAS AUGIE AUGLENE AUJALS AUNIAC AU PECOT AU PILOU AUREILLES AURICOSTE AURIMONT AU ROC MARSAL AURU AURY AU SAULE AUSSECAMBE AUSSELLE AUSSIVAL AUSSOU AUTEJAC AU TIVOLI AUVERGNE AUX ADRETS AUXAL AUX CASTAGNADES AUX CAZALS AUX CLAPIERS CANIC AUX CUNS AUX ETANGS AUX GAYS AUX ISSARTOUS AUX JOUANNES AUX NAUZES AUX PRATELS AUX SERRES AUZAC AUZOLE AUZOLLE REGAMUS AUZOLS AUZONNE 7 EME REGIMENT INFANTERIE ANATOLEMONZIE ANDRE BRETON ANDRE DESPOUX ARMAND GOUYGOU AUGUSTIN GARCIA AVIATEUR GIBERT BATAILLE BELLE DENT BERNARD FONTANGES CANET MAZET CAPELETTE CASIMIR MARCENAC CHARLES BOURSEUL CHARLESFREYCINET CHARLESVERNINAC CHARLES PILLAT CHATEAUCASTELNAU COLONEL PARDES COLONEL PUYAUBERT CORPS F POMMIES GRIMARDET LA BEYNE LA PARRINE HAUTE MONTVIGUIER PARGUEMINIERS DOCTEUR MONMONT EMILE BOUYSSOU FERNAND LACROIX FERNAND PEZET FRANCOISMAYNARD FRANCOIS SOULADIE FTPF ET 8E RGT INFANTERIE GASTON MONNERVILLE GEN LECLERC HAUTECLOQUE BEGOUX GERMAIN CANET GUSTAVE DELOL GUSTAVE LARROUMET HAURE PLACE HENRI BARBIER HENRI GAYET HENRI MAZET HENRI PELISSIE JEAN ADMIRAT JEAN MOULIERAT JOSEPH LOUBET JULIEN BAILLY BASTIDE LAVAYSSIERE LIBERATION ET8 MAI LOUIS CONTE LOUIS MAZET LUCIEN DARNIS MAQUIS MARC BAUDRU MARCHE BESSIERES MARIUS COUYBA MARTIGNAC MARTIN MALVY MERCADIOL MERMOZ COLLINOT MESSAGERIES MONNERVILLE NASSOGNE PAULIN RATIER PHILIBERT DELPRAT PIERRE VERLHAC PONT FER PRE NEUF SAINT CERE SOUILLAC STATIONPUYBRUN TERRIOL TOURASSE TUMULUS UXELLODUNUM AYGOTTES AYGUES AYGUES PARSES AYMARE AYNAC AYNET AYRISSAC BACHES BADESSOUS BADOURES BAFFALIE BAGADOU BAGADOU BAS BAGADOU HAUT BAGALOU BAGNARETTES BAS BAGNERETTES BAGOU BAGOU HAUT BAGUES BAILLARGAL BAILLARGALS BAILLARGUAL BAILLARGUES BAILLES BAILLOT BAJOUVE BALACH BAS BALACH HAUT BALAGER BALAJOU BALAT BALAT GRAND BALAT ROUGE BALAUSSE BALAXE BALAYSSAC BALDY BALIERES BALME BALMELLE BANCGAUBERT BANEBAS BANUDEL BARADESQUE BAS BARADOU BARBAROU BARBAZOT BARBIAT BARDALIE BARDAT BARDAYROL BARDOU BARDOULI BARDOUQUET BARGADE BARITOLE BARNAC BARRACAYRE BARRADES BARRAT BAS BARRI BAS BARRICOURT BARRIE BAS BARRIE HAUT BARRIERESAINT CHIGNES BARRIERES BASSES BARRYBRIVE BARRYLA FONTAINE BARRYVIC BARRYFOUR BARTESBUSQUEILLES BARTHE BAS BARTHESLA VALADE BARTHESBALAT BASCAU BASCOT BASCOUL BASBRIAT BASPARIS BASTIT BATF BATIMENT CASSAGNE BATIMENT FORE BATIMENT MADELEINE BATIMENT PINTRE BATIMENT PLACE BATIMENT PRADELLE BATIMENT A LE BARRY BATIMENT A SONNERIES BATIMENT CEDRES BATIMENT CFI BATIMENTLA POSTE BATIMENT PLATAN BAUMETTES BAUSSAC BAUZE BAUZOU BAYLISSOU BAYNAC BAYONET BAZALGUE BAZALGUES BAZOS BAZOU BEALE BAYSSE BEARS BEAU BEAUPENDU BEDE BEDEL BEDELAT BEDRINES BEGOUX BEGOUX 94 BEGOUX VAYSSIERES BELAGUE BEL AIR COMBECONTES BELALBRE BELAYS BELBARRAS BELBES BELBOUS BELBOUYS BELCARNAT BELCASTEL BEL FAS BELIBEN BELINAC BELLE CROIX BEYNE BELLEMIRE BELMAS BELMOURA BEL PECH BENAUGE BENDOU BENECH BAS BENEVIOLE BENITA BENNET BEOUNE BEQUIOUL BERBERY BERGANDINE BERNARDET BERNICOTTE BERTHOUMIEUX BERTINES BERTOUILLE BERTRAND JOLY BERTRAND JOLY BAS BESSOUS BESSOUS BETILLE BEULUGOU BEURADE BEUZAC BEYSSAGOU BEZERMES BEZES BIARDS BIARGUES BIARNES BICOU BIGUES BINNAC BIOROUGE BIQUINEL BIROU BIVALS BLACLARD BLADOU BLAGOUR BLANAT BLANCAL HAUT BLANQUAYRIE BLANZAGUET BLAYOU BLAZAC BLAZY BAS BLAZY HAUT BLEY BOIS ANGLARS BOIS BORDET BOIS CANTAURAL BOIS CIEURAC BOIS CLAUX BOIS DAME BOISGABRIAC BEL AIR BOISCLAUX BOIS EMBALS BOIS LACOMBE BOIS LAMAT BOIS LAUREL BOIS LAUZES B"}},{"$cut":{"chars":30723,"head":"INS  SUIFERIE  SORIOT  SOLAIE  SEIZE MINES  SALLE PAROISSIALE  SAINTE APPOLINE  SAINTE APOLLINE  SAINT AIGNAN  CREUSE  ROUSSELETTE  RONCIERES  RONCERET  ROLANDE CHENAULT FIX  ROBIN BALEINE  RENE FERRAGU  RAYMOND JESUS  RAOUL BLANCHARD  QUENOUX  PUISAYE  PRUNELLES  PROGRES  PRESTIERES  PRE GEORGET  PREREGAINS  POELLE  PINCEVENT  PIGEONNERIE  PICHOTTERIES  PETIT COLAS  PAURICHES  PAUL SOUGY  PAUL JUSSELIN  PAUL ABADIE  PAIN PERDU  OSEILLE  ORTOLANS ALOUETTES  NOTRE DAMECHEMIN  NOISETIERS ROGETS  MOZART PETITS FAUCHOTS  MOULIN A L EAU  MOUCHETIERE  MOTTE BEZIN  MONTSOURIS  MONTBLIN  MONTAFILAN  MONDESIR  MOINES  MINE D OR CROTTETS  MERISES  MAURICE BRUANT  MAUPIN  MAUPERTHUIS  MASSES  MAROIS  MARES PUITS D HAVENAT  MARCHENOIR  MARCHELOUP  MAISON BLANCHE  MAC NAB  MACHOT  LOYNES  LOUIS SEPT LE JEUNE  LOUIS ROBERT  LIEU FOIN  LEVANT A JUDAINVILLE  CHERRIERES  VALLEE  LARET  GUIGNOCHERE  JULES LEMAITRE  JACQUES PELLETIER  JACQUES DUBAN  HOUYS  HOUCHES  HOUCHE  HONORE FRAGONARD  GUY RENIER  GUSTAVE DORE  GROUET  GROUATS  GRIVELLES  GRIS MEUNIER  GRATTELARD  GONESSE  GLANERIE  GERANIUM  GEORGES MOREAU  GVILLEHARDOUIN  GAUCOURT  FREVILLE  FRANZ SCHUBERT  FRANCIS CARRET  FONTAINE POTRON  FONTAINEMONTABON  F LISTZ PETITS FAUCHOTS  FELIX PORCHER  EPINEUX  EPINETTE  EMILE  ELECTRA SABOT RONDEAU PUYRAULT PRE RENAULT PLISSAY PLANT D ARBRES PIED BOITEUX MOULIN D OR MOULIN D ARGENT LIVOUET KIOSQUE GENEVRET GATINAIS DULO DEBARCADERE CRUCIFIX SAINT AIGNAN CRETTAY COQ CLOUX CLOS JAVOT CLOSSTADE CLOSFOUR CLOSPRES CLOSL ECHELLE CLOSLA GRANDE SALLE CLOSLA FONTAINE CITRIER CHATEAU GAILLARD CHATEAU AUX CHATS FILEUX CEDRE CASERNE ROUGE CARDINAL MORLOT BOUZOUER BOIS SAUSSIER BOIS LORRAIN BOIS CHARMANT BEL ENDROIT BEAUVOIR 15 AOUT  D OZEREAU  D OLIVET VILLSIMEON VAUPULENTS  D ESSY PIEDS CHAUFFES PETITS BOIS PAUROCHES PATUREAUX ORMETEAUX MURAILLES MUIDS MOREAUX MARGROUX MARDRELLES LAURENTS HOUZONS HAUTES FEUILLES GUILLOTS GROS CAILLOUX GENIEVRES GARNIERS FRESNES FENOUX CYPRES BLEUS COCARDS CHICOTS CHERETS CHENERIES CHARPENTIERS CHARDONNEREAUX CHAFFAULTS BOUSSARDS BOURRASSINS BOUCHETS BORDES LATTREES BLINIERES BELLES BASSES LEVEES BARNABITES AINGLES 16 MINES ROULIN RONVILLE RAMOULU PRELAVILLE PREAU MOULINVILLE MONTSAGUET MONTPIPEAU MONTPERTUIS MONTANTAUME MON IDEE MONDAME MOCBERRY MITOUFLIN MARDELLE MARCOUSSIS MALAKOFF MAISON ROUGE LYMM LUSIGNAN L ORME AU LOUP VERRONNERIE VERDETTE TRONCE TRACASSIERE TOUANNE THIONNIERE SOURICETTE SOURCIERE SECHERIE VERTE RIVEBOIS RECETTE L ARDILLIERE RANCONNIERE RAFFINERIE PETITE TOUANE PELLETERIE L ANE LANDES L ANCIENNE COMEDIE MOUISE MOUILLERE MOUCHETIERE MOUCHE MONNAIE MOMELEE MARTINIERE MACHINE L ALLOUETTIERE L ALISIER HOTTE GROUE GRELOTTERIE GRATINIERE GRANGE ROUGE GRAND COUR GOURMONIERE GILOTIERE GASCONNERIE FOULONNERIE FERLUCHETTERIE COURCOQ CORMELLERIE CLEMENDIERE CHOLETTE CHENEE EE RONDE CHANTRERIE CHALLERIE CALIFORNIE L ACADEMIE BLOTTIERE BIENFAISANCE BERGERE FLIT CUFROID CHAUSSY CHAUFFOUR BOURBON BELLEVILLE BEAUCE BARDY  CROIX SAINT JACQUES  CROIX SAINT FIACRE  CROIX FERRA  CROIXCOLOMBIER  CRECHE  COURBOIN  COULMIER  CORSEMBLEU DESMAHIS  COQUELETTE  CONSTANCECASTILLE  COLMINE  COLMIER  CLOS SAINT JEAN  CLOS MYOT  CLOS BELLEVUE  CHICOT  CHATELIERS  CHARLES GARNIER  CHARLES D ORLEANS  CHAPEAU A TROIS CORNES  CHAPEAU 3 CORNES  CHANTALOUP  CHANLIN  CHAMBREDANT  CESAINS  CELINE  C DEBUSSY PETITS FAUCHOTS  CASERNE ROUGE  CARREAU  CARAQUINS  BUTTE A CHARLET  BUANDERIE  BROSSARDIERE  BOUSSIER  BOISSY  BOIS ROUGEAU  BOISPUY  BOISVAUX  BLINS  BILLAUDES  BERGERESSES  BERGERESSE  BECASSERIE  BEAUVOIS  BEAUVINIERES  BEAUGINES  BATE  BASSADA  BARON YTHIER  AVIGNON  AUNETTES  ANTHELME FLATET  ANDRE CHENAL  ALBERT BARBIER  AISANCE BEAU MOINE  A GAULT ILECANADA ILE AUX CANES HUIT ARPENTS HORDEVILLE HLM QUATRE VENTS HLM LE PETIT BEAULIEU HEURDY HAUTS BOIS 25 BOULEAUX HAUT PIGEAUX HAUT MOULIN A VENT HAUTE LEVEE HAUTE FOLIE HAUTE COMEGE HAUTTERRAGES HAUTMEZ HAUTLA ROUGERIE HAUT COMEGE HAUTBOIS HANNEBEAUX HAMEAU VIORNES HAMEAU VILLESUE HAMEAU VILLEJOUAN HAMEAU VILLARDU HAMEAU VILLANCON HAMEAU TUILLERIE HAMEAU TOPINEUX HAMEAU TA"}},{"$cut":{"chars":29701,"head":"LIEU SIMONE LIEU SENTIERPRES LIEU SAUMERY LIEU SARDINAME LIEU SALLENEUVE LIEU SAINTRY LIEU SAINT ALPAIX LIEU ROUZELLES LIEU ROUGY LIEU ROQUELIN LIEU RONCEBOIS LIEU ROMERIE LIEU ROCHELAN LIEU RIVIERE HAMEAU LIEU RIVERIE LIEU RIGAUDE LIEU REYVILLE LIEU REUILLY LIEU RENAISSANCE LIEU REBEL OISEAU LIEU PUITS PIAT LIEU PUCHESSE LIEU PREAZON LIEU POURPRIX LIEU PONT MESCHIENS LIEU PONT FOUX LIEU PITHURIN LIEU PISSELOUP LIEU PINCEVIN LIEU PETLOUP LIEU PETITS MERCIERS LIEU PETITS MARTEAUX LIEU PETITS GUILLAUMES LIEU PETITS CHAILLOTS LIEU PETITS BUISSONS LIEU PETITS BOISSEAUX LIEU PETITS BLANCHONS LIEU PETIT POURPRIX LIEU PETIT POMMIER LIEU PETITE THIAU LIEU PETITES MAISONS LIEU PETITES LANDES LIEU PETITES HAIES LIEU PETITES GORGES LIEU PETITES COUTELLES LIEU PETITES BRUYERES LIEU PETITE MOUCHE LIEU PETITE CROIX LIEU PETIT COURTOISEAU LIEU PETEREAU LIEU PESCHIN LIEU PERTHUISEAUX LIEU PAVIE LE VIEUX LIEU PAVIE LE JEUNE LIEU PAVEMEZIERES GUILLOUX LIEU PAVEMEZIERES LIEU ORMETROU LIEU ORMES LIEU NOTRE DAMEBRUYERES LIEU NEVERS LIEU MOULINTHIL LIEU MOULINPAILLE LIEU MOULINL ILE LIEU MOULINLA BRIE LIEU MOULIN CHARTRAINE LIEU MOUILLERAND LIEU MOTTEUX LIEU MORTELLE LIEU MONTSOUECHE LIEU MONTOUR LIEU MONTFERRY LIEU MONTEROY LIEU MONTEPINEUX LIEU MONTCLOUS LIEU MONTBOUTEILLE LIEU MONTAPEINE MONTAPEINE LIEU MONTAPEINE LIEU MONTAMBERT LIEU MONTALOY LIEU MON PLAISIR LIEU MOISSY LIEU MITOUFLIN LIEU MINGOTTY LIEU MENNEVILLE LIEU MEGREVILLE LIEU MAZAN LIEU MAUGELUS LIEU MAUCLAIR LIEU MARCHAIS SEVIN LIEU MARCHAISCHAMPS LIEU MARCHAISLA VAISSELLE LIEU MANCY LIEU MAMONVILLE LIEU MALGARNI LIEU MAILLEBOIS LIEU L OUCHE FUSIL LIEU L OUCHE DIRON LIEU L OUCHE BARREAU LIEU L OUCHE A PAYEN LIEU L OUCHE DAME LIEU L ORMOY LIEU L ORMETEAU LIEU L ORMEROUDON LIEU L ORDON LIEU LOISY LIEU LIVERNAIS LIEU L IMAGE LIEU LIGNIERES LIEU L HERBAUDIERE LIEU LEYRE LIEU LE TRIOLET LIEU LE TREMBLOY LIEU LE TREMBLE LIEU LE TOURNEAU LIEU L ETOILE LIEU LE TIERS ETAT LIEU YEUX GACHELINS LIEU VIVIERS LIEU VILLOINGS LIEU VILAINS LIEU VIGNESBREUZY LIEU VICOMTIERES LIEU VESLINS LIEU VANNERIES LIEU VALETTES LIEU VAILLANTS LIEU VACHERS LIEU TURPINS LIEU TROUS BLANCS LIEU TROUS LIEU TROCHETTES LIEU TREMBLES LIEU TORCHONS LIEU THIONS LIEU THIBAULTS LIEU THIBAUDIERES LIEU THEZARDS LIEU THENOUX LIEU THENARDS LIEU TERRES RUDES LIEU TERRES NEUVES LIEU TERRES FORTES LIEU TENNINS LIEU SEGUINS LIEU SECHERONS LIEU SAUVAGEONS LIEU ROUSSELETS LIEU ROULLETS LIEU ROULETS LIEU ROUGEAUX LIEU ROCHEREAUX LIEU ROBINEAUX LIEU RIOTSHAUT LIEU RIOTS LIEU RIGLETS LIEU RICHOUX LIEU RICHES LIEU RIAUX LIEU REVENNERIES LIEU RETHURES LIEU RELAIS LIEU REAUX LIEU RAMIERS LIEU RADETS LIEU QUERIASSES LIEU QUATRE CROIX LIEU QUATRE S LIEU PROVENCHERES LIEU POUILLOTS LIEU POIRIERS LIEU POINTES LIEU PLETS LIEU PLESSIS LIEU PITONS LIEU PINSONS LIEU PINIERES LIEU PIERRONS LIEU PHILIPPOTS LIEU PETITS SALMONS LIEU PETITS ROSETS LIEU PETITS ROIS LIEU PETITS RICHOUX LIEU PETITS OISEAUX LIEU PETITS MOREAUX LIEU PETITS LIES LIEU PETITES VEUVES LIEU PETITES THIBAUDIERES LIEU PETITES GIBAUDIERES LIEU PEROLATS LIEU PERDRIX LIEU PERDREAUX LIEU PENNERIES LIEU PEIGNETS LIEU PEES LIEU PAYSANS LIEU PAYS LIEU PASSERATS LIEU PAGES LIEU NOZOLLES LIEU NOURRIS LIEU NOUES LIEU NOIRAULTS LIEU NIVELLES LIEU MUSSEREAUX LIEU MUIDS LIEU MOUZONS LIEU MOULINARDS LIEU MOTTEAUX LIEU MONTILS LIEU MOLINIERES LIEU MILOUANS LIEU MIGNANS LIEU MIEUCHES LIEU MICHAUX LIEU MEUNIERS LIEU MERLETTES LIEU MENOTTES LIEU MENARDS LIEU MENARDIERES LIEU MAUGUENONS LIEU MAUCLAIRS LIEU MASURES LIEU MASSETS LIEU MARCHAIS TIMON LIEU MARCHAISONS LIEU MARCEAUX LIEU MANCELLES LIEU MALARDS LIEU MAISONS PETITES LIEU MAHYS LIEU MAHIS LIEU LUTHIERS LIEU LUQUETTES LIEU LUCAS LIEU LOUPS LIEU LOGUES LIEU LOGEAUX LIEU LIZIARDS LIEU LAUBINS LIEU JOURS LIEU JONCS LIEU JOIGNEAUX LIEU JOBARDS LIEU JEANNETS LIEU JARRYS LIEU JANINS LIEU HURISSES LIEU HULOTTES LIEU HOUX LIEU HIRLAIS LIEU HERVES LIEU HERSANTS LIEU HAUTSSAINT AUBIN LIEU HAUTIERS LIEU HAUTES VIGNES LIEU HAUTES BRUYERES LIEU HAUDIERES LIEU HARICOTS LIEU HAMEAUX LIEU HAIES FRISEES LIEU GUYOTS LIEU GUILLINS LIEU GUILLEUX LIEU GUILLE"}},{"$cut":{"chars":30726,"head":"QUEMOLLE ROCHE AUX FEES L ARMOIRE RIVEBOIS RIGOLERIE RIBELLERIE RIBAUDIERE RESIDENCEBELLEVUE L ARDOUX L ARCHETTE L ARCHER L ARCHENOE RATERIE RACINERIE QUENARDE PUCELLE PRIEUREE PRELE POURCILLIERE POULE BLANCHE POULAILLERIE POTASSERIE PORTEBOURGEOIS PORTEFER PORTE AUX MOINES PONTONNERIE POMMEPIN POINTE MAUBINEE POINTE COLETTE POINTE AUX RENARDS POCELLE PLUME ROUGE PLANCHEPIERRE PLAINE SAINT FIACRE PLAINELAURENTS PLAINE D AZENNE PINAUDIERE PILLARDIERE PIERRE AUX FEES PIECE CARREE PICORNIERE PICHARDIERE PETITE POCELLE PETITE LEVEE PETITE FADETTE PETITE BASTILLE PETITE BANNIERE L APANAGE PAILLARDERIE NIVELLE NERVILLE LANDES L ANCIEN CAMP NASSE MOUSSETTERIE MOULINERIE MOUCHETIERE MOTTE SANGUIN MOTTE PELOUX MOTTE MINSARD MOTTE LUQUET MOTTEMOULIN MOTHE AU COQ L AMIRAL GOURDON MILASSE MIAULERIE MERIE MERE DIEU MEDECINERIE MARTILLERE MARMASSE MALITORNE MALECOTIERE MALANDRERIE MAISON PLATE MAIN QUI FILE MAILLE D OR LALUN L ALLEU LISIQUE LEVRETTE LETHUMIERE LANCIERE JEUNETTE JARRY L AIR HULLIN HUCHETTERIE HOTTE LAHIRE HERPINIERE HAUTINIERE HAUTE MAISON HAUTE JARRETIERE HAUTE CROIX HAUDIERE HALETIERE GUILLAUMIERE GROUETTE GROUE GROUACHE GROLLE GRISONNIERE GRIMBONNERIE GRILLECHATEAU GRIFFONNERIE GRESIE GREFFERIE GRAVUCHE GRATINIERE GRANGE MENARD GRADE GOURDONNERIE GODDE GOBETTE GERBERIE GENE GAUBARDIERE GALERE GADROUE GABELLIERE FRANQUETTE FOURRIERE FOURNELLERIE FOUGERE FOUCHERIE FOSSE LONGUE FOSSE GOUJON FOSSE BELAUDE FOSSE AU LARD FORET VOISINE FONTAINE GOBY FONTAINEGARDE FONTAINE AUX POIS FONTAINE AUX CLERCS FONTAINE APPIFOLIE POUMET FLORE FLAMANDIERE FLAMANDERIE FERLUCHETTERIE FAUCONNERIE FASSIERE L ADJUDANT CHEF OLIVIER L ADJUDANT CHEF MARIENNE DERNIERE HARDE DENIZERIE CROIX VILLETTE CROIX TIBI CROIX SAINTE ANNE CROIX SAINT CHARLES CROIX LOTEAU CROIX FEUILLATRE CROIX FERREE CROIX FALAISE CROIXWATTIER CROIXRUELLES CROIXPLANTES CROIXHAIES CROIX BAIN COURTILLE COUARDE CORNE AUX CERFS CORNAILLERE COMTE COGNETTERIE CLOCHETERIE CLERY CLEF CLAYE CIRERIE CHOLERIE CHIPERIE CHILESSE CHEVRE QUI DANSE CHENILLE EE RONDE EE PEYNAULT CHELETTE CHAUDE TUILE CHAUBARDIERE CHARTRERIE CHARLOTTERIE CHAPELLE SAINT SEPULCRE CHAMPAUDE CHAMBRETTE CHALOTIERE CHALLERIE CHABASSE CERCLERIE CERCHE CAUSTIERE CARTAUDIERE CARLERIE CANNETIERE CANE CABREDEE BURELLE BUIZARDERIE BREGAUDIERE BREDAUCHE BRAYE BOURIE ROUGE BOURIE BLANCHE BOURBONNIERE BOUCHETIERE BONNE ENTENTE BOITE A PECHE BLONDELIERE BLENNERIE BISSONNERIE BINOCHE BINETTE BILLOTERIE BIERRE BIENVENUE BEZONDE BELLE VERONAISE BEDINIERE BECASSE L ABBE GAUDRY L ABBE FOUCHER L ABBE BIBAULT BATE BATARDIERE BASSE JARRETIERE BARRIERE SAINT MARC BARBINERIE BARAUDIERE BARAUDERIE BAILLY LAAS JOIE JAVA JARGEAU HAIRE GROS BOIS GRIGNEVILLE GREVEN GRATIGNY GRAINLOUP GRADOUX GOURVILLE GOUFFAULT GIEN GIDY GENOUILLY GENON GAUTRAY GAUDRY GAUDIGNY GAUCOURT GAUBERTIN GARAMBAULT GABEREAU FROIDURE FRICAMBAULT FOUSSARD FOURNEAUX FOSSE VILAINE FOSSE LONGUE FONCEMAGNE FILAY FARCHEVILLE FAGNY DROUVELU DOURDAIGNE DONNERY DARVOY CUTAISON CUREMBOURG CUIRY CROWBOROUGH CROPET COUTES COURTENAY COULVREUX COULLONS COULEUVREUX CORROY CORNAY CORMES CONFLANS CONDILLAC COMPOINT CLAN CITEAUX CHIVACHE CHILLY CHILLEURS CHEZEAU CHEVILLY CHENNEVIERES CHEMEAU CHATRE CHATEAURENARD CHARBONNIERE CHANGELIN CHAMPONCEAU CHAMPOIGNY CHAMPLIVAULT FLEURI CHAMPEAUX CHAMPDOUX CHAMPBOURDON CHALIPEAU CERNOY CEPOY CEINTURE DECAUVILLE CASLIN CAQUEREAU CACIACUS BRULAS BOYNES BOYAU BOURIENNE BOU BONNEVAUX BONDIFER BON COEUR BOISSOUDY BOIS CURE BOIGNEVILLE BIZETTE BITRY BICETRE BELLEBAT BEAUVOIS BEAUVILLIERS BEAUNE BEAUMARCHAIS BEAUGRAIN BEAUCHAUME BAUDAS BATILLY BASMONT DEBARQUEMENT 6 JUIN 1944 BARACAS BAGNEAUX D AVEZARD D AUVILLIERS D AUTRY DARVOY CHERELLES DANIEL JOUSSE DANIEL DEPOND D AMBERT DAMAS BLANC D ALLOU D ALLEVILLE D ALIBERT DALHIAS COURTOISERIE D ALBOEUF D AILLANT D AIGREFIN CYRILLE ROBERT CYRILLE FAUCHEUX CUNION CULLION C SAINT SAENS PETITS FAUCHO CRUVEILLER CROZIERS CROUTE SECHE CROQUE MOTTE CROQUECHATAIGNE CROPCHAT CROIX SAINT MATHURIN CROIX SAINTE MADELEINE CROIX SAINT DENIS CROIX ROSIER CROIX PELERINS CROIX PECHEE CROIX NAS CROIX LOTTEAU CROIX JUBIL"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"E ST ROCH SURLONNE SUTZ SYMPHONIE MARINES TAHUN TAILCOUP TAILLECOUP TAILLEFERT TANGOUAIS TANSORAIS TARAMBON TARDINIERE TARRADINEUF TARRODINEUF TARTOUZERIE TAUBRY TEILLAIS TEINIERE TERNEVE TERRE D EPINE TERRE NEUVESERY TERRES JARRIES TERTRE BICHE TERTREGRENE TERTREQUENEUX TERTRE JUIN TERTRE LE CASSO TERTRE LELA SENCIVE TERTRE LELA SENSIVE TERTRE LEQUENEUX TERTRE LE JUIN TERTRE LE SAINT YVES TERTRES HAUTS TESSERIE THEBAUDIERE THELEAC THENOT THIERE THIOLAIS THOMINE THUBERT TIENERGEAIS TIENS BON TILY TOIT BLANC TOMBLEHOUX TONDRIE TORTERELLE TOUBRIANT TOUCHE BASSE TOUCHEBOISSAIS TOUR GASSELIN TOUR GASSELIN TOURNE BRIDE TOURNEBRIDE BRUYERES TOURNOLY TOUTES JOIES TRAGOUET TRAPPAIS TRAVERSEEMATELOTS TREBON TREBREZAN TREBUTON TRECRELIN TREFEGAN TREFFEAC TREFFEGANT TREFFIACHE TREFFIER TREGATE TREGNEUC TREGONNEAU TREGRAN TREGREUX TREGUELY TREHERMAIN TREHOUAN TRELAND TRELLAND TRELOGO TREMELAN TREMELON TREMENT TRENEGAT TRENEGAT MADELEINE TRENEVE TRENNEBAN TRENON TRENOU TREPIED TRESLAND TRESSE TREVALY TREVELEC TREVELEUX TREVELOIS TREVERO TREZ GWEN TREZ GWENN PONT MAHE TRIANGLELA GAGNERIE TRIGODET TRIGOUET TRIGUEL TROIS SUARDIERE TROLOGO TROMER TROUHEL TROUILLARDERIE TROULAIS TROVRAY TURPINAIS TY DRENCK VALAIS VALGESVRE VALMORIERE VALSALORGES VALLEEBERREAU VALLEEBRANDUCAS VALLEECARATELLE VALLEERIVIERES VALLEESOUPIRS VALLEE MISMY VALLEE MOURAUD VALLEE PRUNET VALLIERS VALLIERS RANGEE VANDEL VAULT VAUVRESSIX VEILLOIRE VENDEL VENELLE CASSIOPEE VENELLELA PETITE FONTAINE VENELLELA PIE VENELLELA TREBALLE VENELLEPICOUETS VENELLEBEAU VALLON VENELLECHATEAU VENELLE EMILE DEZAUNAY VENELLE PRELA LANDE VENELLE SOURD VENERAND VENTS VERAC VERA CRUZ VERDIERE VERGERLA MAISON VERZEE VIEIL ESSART VIEILLES FONTAINES VIEILLEVIGNE VIEUX JUIGNE VIEUX TRAVERSE VILLAUGER VILLE ARNOULT VILLE AU PANNETIER VILLE AUX MACONS VILLE AUX PANNETIERS VILLE BAUCHETTE VILLEBESLAY VILLEBOT VILLECHOUX VILLE DASTRES VILLEBOIS VIEILLEVIGNE VILLE EN TERRE VILLEGAIS VILLEGLAIN VILLEGOUEE VILLEGUAY VILLE HEULIN VILLENEUVERETAIL VILLERBRAY VILLES HERIOU VIOLAIN VIOREAU VIREESDEVANT VIREESLANDES VIREES ROUILLARD VIVE EVE VIVELLE VORAJOUX VOIE PLANCHETTE VIZY VILSERY VILLORCEAU VILLESEVREUX VILLEPOUX VILLENOUAN VILLEMARS VILLEMAIN VILLECHAUMONT VILLECHANT VILLA ULYSSE TRELAT VILLA RENEEFRANCE VILLARDU VILLA POIRIERS VILLAGEPECHEURS VIEVY VIEILLES BRUYERES VENOUILLE VENELLE VOMINBERT VENELLE VIVIER VENELLE TONNELY VENELLE SEBASTOPOL VENELLE SAINT PIERRE EMPONT VENELLE SAINT GERMAIN VENELLE PRESBYTERE VENELLE OUCHES VENELLE MOCQUEPOIX VENELLE MARIE VENELLE GRILLERES VENELLE GENABIE VENELLE GAMBETTA VENELLE FOSSE VILGRAIN VENELLEVERT GALANT VENELLEPRESSOIR NEUF VENELLEPONCEAU VENELLEPETEAU VENELLENORD VENELLEMUGUET VENELLEMONT VENELLEMIDI VENELLEMARTROI VENELLELYS VENELLEGRIS MEUNIER VENELLECLOS GAUTHIER VENELLECLOS BOUDARD VENELLECLOITRE VENELLE DOUBLET VENELLETERTRE VENELLEVIGNES VENELLEVAUPULENTS VENELLETROENES VENELLEQUENOUILLERES VENELLEMURLINS VENELLEMURIERS VENELLEMUIDS VENELLEIRIS VENELLEGRANDS CHAMPS VENELLEEGLANTIERS VENELLECOLCHIQUES VENELLEBLEUETS VENELLEBEAUMONTS VENELLEANGUIGNIS VENELLEL ECU BELLEBAT VENELLELA VOIE VENELLELA SOIE VENELLEL ARCHE VENELLELA RAFFINERIE VENELLELA PREVOTE VENELLELA POSTE VENELLELA PILONNERIE VENELLELA PATACHE VENELLEL ANCIENNE POSTE VENELLELA MOUILLERE VENELLELA MILLASSE VENELLELA MEUNIERE VENELLELA MAISON ROUGE VENELLELA JUSTICE VENELLELA FONTAINE VENELLELA COUTURE VENELLELA CLEMENCE VENELLELA CALLOTIERE VENELLELA BOITE A PECHE VENELLELA BOECHE VENELLELA BATE VENELLEBELLEVILLE VENELLE DAUPHIN VENELLE CROIX PECHEE VENELLE FER VENELLE BELLEVOIE VENELLE ABREUVOIR VAUTRE VAUGOUARD VAUDRENET VANNIERE VALLEESABLES VALLEEPRES VALLEEMERLES VALLEECOURCELETTE VALLEE AUX RENARDS VALLEE AU ROI VALMARTINET VALDONNEZ CHAT CHERUPEAUX VALJONCIERE VALBONNY TUILERIEMORIZETS TUILERIESARAGOSSE TROUSSEBOIS TROIS VIERS TROGNY TRIVERNOUX TRETINVILLE TOURNEBRIDESAINJONCS TOUR LAPIN TOURFOU TOULERONS TIRELANDE TILLOY THURELLES THILLAUME TERTRES SUD TERRE EPOISSES TERRELA GRANDE TAUPINES TAUPANNE TANTEMONT TAILLEDROIT TAILLE D ENFER TAILLELA BEUVE SUCRERIE STAS SQUARE "}},{"$cut":{"chars":31750,"head":"CHANOINE POUPARD CHAPEAU BERGER CHAPEAU LAUDIER CHAR A BANC CHARI CHASSE MAREE CHATEAU BOZEC CHATEAULA MUSSE CHATEAUL ERAUDIERE CHATEAUREZE CHAUSSIN CHENE AUX LOUPS CHENE CARTIER CHENE CREUX CHENE D ARON CHENE VERDET CHEVAL BIJOU CHEVALIER MAILLARD CHIRON CLOS BOURNEAU CLOS DAVY CLOSLA FORET CLOSLA FREMOIRE CLOSL AULNAY CLOSL ETANG CLOS DERVAIS CLOSGRANGES CLOSBOUILLON CLOSPORTEREAU CLOS JULIENNE CLOS RIGNAC CLOS RIVIERE CLOS SAINT PERE CLOS SIBAN CLOS TOREAU COCHER COLONEL BOUCHER COLONEL COOPER COMMANDANT BACHELLERIE COMMANDANT GATE COMMANDANT SIMON CORBON CORMIER ROUGE COSTA RICA COTEAULA HERRIERE COUDRIER COURAGE DIAPASON DOCTEUR BOUBEE DOCTEUR BOUTIN DOCTEUR DUBOUEIX DOCTEUR FRANCOISE DOLTO DOCTEUR GEORGES LABEYRIE DOCTEUR GUERLOT DOCTEUR HENRI MONDOR DOCTEUR JANVIER DOCTEUR LE ROUZIC DOCTEUR PAUL MICHAUX DOCTEUR RAPPIN DOCTEUR STEPHANE LEDUC DOCTEUR VOISIN DOCTEUR XAVIER BICHAT DOMAINELA JONELIERE DOUEROUX DOUET GARNIER DOUSSAIS DRENEUF DROUILLARD FALLERON FARDIER FAUBOURGBERE FAUBOURGCHECHEUX FAUBOURG SAINT MICHEL FEZZAN FIEF GLAIN FOEHN FRERE PAUL FRESCHE BLANC FUSAIN GAI VERGER GANGE DUGAST MATIFEUX GENERAL BEDEAU GENERALBOLLARDIERE GENERAL DUEZ GENERAL HAGRON GENERAL PERSHING GENERAL THORTHON GENERAL ZIMMER GENETAIS GENETAY GIBOT GOIS GRAND FAI GRAND PILONNAIS GRAND TERTRE GRIGNON GRISON GROS FRESNE GUATEMALA GUE ROBERT HAMEAU FLEURI HAMELIN HAUT LANDREAU HAUT LAUNAY HAUT MOREAU HERON CENDRE HONDURAS JAMET JAUNAIS JAUVRAY JOLI MAI KIRIOL LANDAS LANDREAU LANDRO LANGUENOU LARGEAU LAYON LEARD LEINSTER LEMAN LERIOUX LEVAIN LIEUTENANT AUGE LIEUTENANTMONTI LIEUTENANT LEBERT LIEUTENANT MARTY LIEUTENANT MOUILLIE LINOT LOQUIDY LOT LOTISSEMENTLA GARENNE LT JACQUES BLANCHARD LT JEANSESMAISONS LT PHILIPPE LARAISON LUZEAUMULONNIERE MANEYROL MAQUISSAFFRE MARCHE COMMUN MARECHALRIEUX MARQUISDION MARQUISMAUBREUIL MEKONG MENAUDOUX MENY MES METROPOLITAIN MILLAU MILLAUD MONT GOGUET MORTRAIT MOULIN CASSE MOULIN DABAS MOULINBERE MOULINL ABBAYE MOULINLA GAGNERIE MOULINLA HALVEQUE MOULINLA LANDE MOULINLA NOE MOULINL HERBRAY MOULINBARRES MOULINCARMES MOULINCHALONGES MOULINLANDES MOULINMARAIS MOULIN GUIBRETEAU MOULIN HEREL MOULINIER MOULIN LAHEUX MOULIN L EVEQUE MOULIN SOLINE MOZAMBIQUE MUSEE CACAULT NICARAGUA NIL NOTO NOUVEAU BELE PARACLET PARADISIER PARAGUAY PARANA A L EAU AU RAY RUEMAHAUDIERES JOYE PASSAGE BARIL PASSAGE BREDY PASSAGE D ANE PASSAGE EST PASSAGE NICOLAS PATIS BRULE PATIS FORGET PATIS MOREAU PATIS RONDIN PATISSEAU PATIS VERT PATIS VINET PAVEBEAULIEU PAYS BLANC PELLAN PERTHUISCHAUD PESOIR PETIT ANJOU PETIT BACCHUS PETIT BAL PETIT BEL AIR PETIT BLOTTEREAU PETIT CHASSAY PETIT ET PETIT CHOISY PETIT CLIN PETIT LEARD PETIT MEAN PETIT PAILLER PETIT PORTRIC PETIT PRE AUX BOEUFS PETIT ROCHER PETIT SAINT LAURENT PETIT SAVINE PICOT PILLET PIPAY PLANTY PLESSISGRENEDAN PLESSIS GAUTRON PLESSIS MUSSE PLESSIS TISON PLONGEON PLOREAU POCALAIS POMMIER PONT AUX PRETRES PONT BREDY PONTRETZ PONTVALCHEZINE PONTEREAU PONTON PONT PILET PONT SAUVETOUT PONT TRUIN PORT AU BLE PORT AUX CERISES PORT AUX MEULES PORT BOYER PORTCHARRETTES PORT DURAND PORTEREAU PORT GARNIER PORT GUICHARD PORT LAVIGNE POULIGUEN POURTALET PRE ALLAIN PRE CAMBRON PRECRAN PRELA VIERGE PRE NIAN PRE POULAIN PRE PRIEUX PRE ROND PRESIDENT EDOUARD HERRIOT PRESSOIR CHESNAIE PRESSOIR ROUGE PRE TURPIN PRE VIOLET PRIEUREBERE PRINCE BOIS PRINQUIAU PROFESSEUR JEAN BERNARD PROFESSEUR RENE AUVIGNE QUEAND RAFFUNEAU RAFFUNEAUGUE FLORENT RAIL DURANTAIE RANZAI DUREAUX RECTEUR LE PEIGNE RIGOUIC ROCHER QUENIQUEN ROI ALBERT 1 ER ROI ALBERT ROI BACO ROLLY DURON ROPANNE SALVADOR SALVANET SAUTLA BELETTE SAVETIER SCHISTE SCORPION SEMOIR SERGENT THIERRY SERRE BOIS SIEUR LORIOT SILLON D USSE STADEPORCE TAILLIS QUENEAU TENANT TENNY TERGET TERTRE BUCHELIER TERTRE PRINCEAU TILLAY TILLOUX TISSANDIER TRIBOIS VALGESVRES VALLOGNE VELODROMELONGCHAMP VENEZUELA VERT PRAUD VIGNEAU DUVOISIN ZAMBEZE EBEAUPIN EBERGEMENT ECARIES ECHAPPE ECHEVEAU ECHICHENS ECOBUS ECOBUTS ECORCHARD ECOUBLERES EDMOND BERTREUX EDMOND BIRE EDMOND LIBERT EDMUND HILLARY EDOUARD HERVE EDOUARD TRAVIES E ET JULIUS ROSENBERG EGLISE FOURBIHAN E"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"QUATER RIVIERE QUATER RUEGAUDERIES QUATER RUEPAMPRES QUATREREDON QUEHILLAC QUELO QUENIQUEN QUES COUIS QUETIN QUIBUT QUI EN PARLE QUIFFEU QUIFISTRE QUILEVRANT QUILIO QUILLEVRANT QUINCIERE QUINHU QUINHU NOTRE DAMEGRACE QUINQUENEVENT RACAPE RAGON RAINGAILLOT RAMBY RAUDIERE RAVILIERE RAVILY RAZETTE RCOURTILS REDUNEL REGUYON RELANDIERES REMARTIN REMAUDAIS REMBALAIS REMBALLAIS RENDEZ VOUS RENDREUX RENEFORT RENELOUARD RENIHEL RENOULIERE REQUER ALBATROS TERRE NEUVE ALOES 4 PERRIERES BALBECK BELLEFET BENEDICTA BOILLARDIERES BOISLA MILTIERE BOIS GEFFRAY BOIS JULIEN LE CERNY BOIS ST LOUIS BUTTEMOULIN TRENEVE CAMPING VILLE OLIVO CAMP BAIE DOREE CESALIE ROUSSELLERIE CHAMBRES D HOTES BEAULIEU CHAMPS RONDS CHEZ MONSIEUR DENIGOT KERHAUT CLOSMARAIS JAMETERIE CLOSCADOREAU LE CADOREAU CLOS GUERIOUX COHARDIERES COLLEGE PORTRAIS COTEAU CROIX ROUGE CYTHISE MILLAUDIERELA CHEVALERIELA CLOSELA GENESTRAIEBEGAUDIERESERABLESMARRONNIERSSAPINSTILLEULS MOERE DOMAINE BERGERIE BRETESCHE DOMAINECARHEIL 8 ROZAY DREZEGUICOLOMBIERPORT MULONVIEUX PONT EMILIE CHEREL ETANG GENDARMERIE BEL AIR GEORGES V GRANDE NOUE GREENS LE GRAND BRANGOURE HAM CHATAIGNERAIE 37 SALLE HAMEAUTERROIR 1 LE CLOUET HAUTS SABLONS HOPITAL SEILLERAYE HOP SEILLERAYE SEILLERAYE ILEREZAC REZAC KER MAROU 28 VILLE AU JAU BAIE DOREE GUERIVIERE BERGE BEAUCE BUZARDERIE GRANDE ANGLE CAILLETIERE CAILLETIERE CHENAIE GREE CLARISSIERE BRECCLOSERIE CHESNAIE LACS DOUVES AUX LOUPS FALAISE PEN BE FERMEL ETANG COUELY FORET CHENE BLANC GAREGAVRE HOUSSAIS SABLES MILANDRIE KERHUET LANDESLA PREE NORMANDAIS 48 BONNE MIETTE PAREE DRONNIERES RIVAUDIERE 15 RIVAUDIERE TRICOTAINE LE BROUET MOSTIERE LE CHATEAU L ENNERIE LE CLOS D ALLIER TOUTES JOIES LE GOLFE 2 L EGUIGNAC LE JARDINHOUX LE HOUX LE MESNIL LE PATIS LE PLESSIS LE BEL AIR LE PORNAND LE ROZAY KERCABELLEC 3 M 10 BERTHE LE SANDIER DUNES ROUSSELLERIE GRILLONS BOUTINARDIERE POISSONS 80 POISSONS SEPT FOUS TILLEULS MOERE LE TENU LOGIS GREE 34 KER DEBLEU L OREEGOLF 56 OREE GOLF AM MARCO POLO MARIE DA  BECQUEREL MARIGNAN CRESERIE MARINES VIAUDERIE MEZILLAC MOULIN MOULIN MILTIERE MOULINSBERNARD BERNARD NYMPHEA PARC PEN BE LE BAS VILLAGE PLEIN OCEAN 41 POISSONS PORTE JOIE PORT SAINT JACQUES PORT SINAN 1 PRIMEVERES SALONIQUE SAINT DENAC 45 GD TAILLE SAMVROBERDAIS TILLEULS MOERE YVONNE GAUDEAU RESLIN RETAIL RETEAUD RETHORET GUIBERT RETHORET MACHET RETOIRE RETON REUNION REZAC RIAVEAU RICHEBONNE RICHERET RIEFFELAND RIFFETAIS RIGALE RIGASSE RIGLANNE RIGNOLET RIMANS RINAIS RINGEONNIERE NORD RINSOUZE RIO D ASSAC RIOCANZAC RIOLAIS RIOLLAIS RIOM RIOTELIERE RIVERAIE RIVIERE AUX GARNIERS RIVIERE PEAN ROCHEAUX ROCHE BALUE ROCHE CASSEE ROCHE FLOUR ROCHEMENTRU ROCHE PALLIERE ROCHE SAINT PIERRE ROCHE VERTE PORT GIRAUD RODUN ROFFIAT ROISERIE ROMERAIE RONDE BRUERE ROND POINT CALVAIRE ROND POINT CERES ROND POINT CHARLES PERRAULT ROND POINTCERES ROND POINTTRAVERSES ROND POINTPASSAGE ROUAUX ROND POINTTERTRE ROND POINT REINE RORION ROSABONNET ROSCONAN ROSTU ROUALLAND ROUANS ROUELLE ROUGERAND ROUGERAUD ROUSSELIN ABBARETZ AIGREFEUILLE GOBARDERIE AJAUX ANCENIS ANGLE ARDILLAIS AUBEPINES AUBERDIERE AVENEAU AVESSAC BACLAIS BARBATIERE BARBECHAT BARBIN BARCALAIS BARONNIERE VIGNECHAMP BAUCHES BEAUFROMET BEAULIEU MUSSE BEAU SOLEIL BEAUTRAIT BEAUVAISERIE BELAN BELLEVUE GOTHA BERGERIE VERTE BERNERIE BERNUDET BERTHETTERIES BESNE BIGNON BLANCHARDAIS BOIS CHOLET LE CHATELIER BOISBRAIS BOISTREANS BOISPONT BOUZAIRE BOIS SENEE 6 GUINANDIERE BONNOEUVRE BOUGUENAIS BOURGNEUF BOURGONNIERE BOURIE BOUVRON BRAINS BRANDU BRECA BRETAGNERIE BRIOTAIS BUCHETIERE BUGALE CABAT CAFFINO CALABRES CAMPBON CAMPZILLON CARQUEFOU CARRIAIS CARTRON CASSON CATHIO CAVELAIS CEINTURE D ERRANT CHABOSSONNIERE CHALOPINIERE BLOND BLOND L EPINE CHAMPFOIRE CHAPELET CHAPELLE BASSE MER CHAPELLE HEULIN CHAPELLE SAINT SEBASTIEN CHAPELLE S ERDRE CHATAIGNERAIE CHATEAUBRIANT CHATEAU THEBAUD CHAUVE CHEMERE CHENES SANDUN CHESNAIE CHOUTIERE CLEMENCE LEFEUVRE CLISSON CLOS D ORANGE CLOSMOULIN CLOSEREAU CLOS ORANGE COET BIHAN COISFOU COLLY CONTRIE CORDE CORMIER DOLOTIERE CORSEPT COTEAUETANGS COTEAUXLA TURBALIERE COUFFE COUGOU CROCHARDAIS LE VILO CRO"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"DRY LE GRAND COIQUAUD LE GRAND CORMIER LE GRAND CREDO LE GRAND CRELIN LE GRANDFAY LE GRAND EPAU LE GRAND EPINAY LE GRAND FRENE LE GRAND FRESNE LE GRAND FRETY LE GRAND FRICHE LE GRAND GAST LE GRAND GUE AU VE LE GRAND GUEVE LE GRAND LANGUERNAIS LE GRAND LORAIS LE GRAND MARIGNE LE GRAND MAUBUSSON LE GRAND MERIMONT LE GRAND MOMESSON LE GRAND NAY LE GRAND PELLUAU LE GRAND PENAY LE GRAND PERRET LE GRAND PESLE LE GRAND POIRON LE GRAND POISSEVIN LE GRAND RACINOUX LE GRAND RUAU LE GRAND RUAUD LE GREGUENY LE GREIX LE GRENAIZAY L EGRENIERE LE GRENIS LE GRENO LE GRENY LE GRESSIN LE GRESSUN LE GRIGUENY LE GRIPPAUD LE GRIPPERAIE LE GROS BREIL LE GUEBAIS LE GUE GAUTIER LE GUE JOUBERT LE GUELY LE GUE OVE LE GUERNAIS LE GUERVEAU LE GUERY LEGUIGNAC LE GUIGNAUD D EN BAS LE GUIGNOT LE GUIGNOUX LE GUI JOLY LE GUINDRAIS LE GUINEVRE LE GUY JOLI LE HADET LE HAINGUET LE HALDRAS LE HALLIOU LE HALQUETIER LE HARDAIS LE HARDAIS VIOREAU LE HARDRAIS LE HAUT AIGNAC LE HAUT ANGUIGNAC LE HAUT BANCHEREAU LE HAUT BAUDOUET LE HAUT BEIX LE HAUT BEZOU LE HAUT BODIO LE HAUT BREDELOUP LE HAUT BRUTZ LE HAUT CALLAC LE HAUT CARBOUCHET LE HAUT CARROUE LE HAUT CASSO LE HAUT CHOHONNAIS LE HAUT COIN LE HAUT CORMIER LE HAUT COUREAU LE HAUT CUET LE HAUT CUETTE LE HAUT D AIGNAC LE HAUT DEFAY LE HAUTL AUNE LE HAUT EPINAY LE HAUT FAY LE HAUT FIEF LE HAUT GAGNOLET LE HAUT GAS LE HAUT GESVRES LE HAUT GRON LE HAUT GUE LE HAUT HAUNAIS LE HAUT HOUSSAIS LE HAUT JAILLE LE HAUT JUZAN LE HAUT LANDEUIL LE HAUT LANDIEUL LE HAUT LANGATRE LE HAUT LIN LE HAUT LUAT LE HAUT LUC LE HAUT MERCIER LE HAUT MOLE LE HAUT MORVEL LE HAUT PALAIS LE HAUT PINGUE LE HAUT PLANTY LE HAUT PONTEREAU LE HAUT QUENEUX LE HAUT ROQUETTE LE HAUT ROS LE HAUT ROUVRAY LE HAUT TESDAN LE HAUT TRANS LE HAUT TREGONNEAU LE HAUT TREMARD LE HAUT TREMART LE HAUT VERNAY LE HAUT VIEUX COUFFE LE HAUT VILLAGECHENE LE HAUT VIOREAU LE HAYAC LE HEQUEUX LE HERAULT LE HERIAU LE HERISSE LE HORIER LE HOUSSA LE HOUSSAI LE HOUSSIN LE JARDINCHATELIER LE JARIER LE JAUNAIS LE JEANNEAU L EJEON LE JUZET LE KERVANT LE LAMBAIS LE LAMY LE LANDAIS HAUTE PERCHE LE LANDAS HAUTE PERCHE LE LANDIER LE LANDREAU LE LANDRON LE LANY LE LAPPE LE LARRON LE LATTAY L ELAUDIERE LE LEARD LE LIBAULT LE LICOUET LE LIEVREAU LE LILAS LE LINTIN LE LOCBIHEN L ELODIERE LE LOGUIS DURET LE LOINVILLE LE LOIRAT LE LOIRET LE LONGDUC LE LONGRAIS LE LORAIS BERTIN LE LORIEN LE LOUARE LE LOYER LE LUGAS L ELVIN LE MAFFAY LE MAGOUET LE MAITRE CHARRON LE MALABRIT LE MALACQUET LE MALERAIS LE MARAIS GATE LE MARAIS GAUTIER LE MARAIS HERY LE MARAIS MAINGUY LE MARAIS MICHAUD LE MARCHAIS NEUF LE MARGAT LE MARIGNE LE MAULEVRAIS LE MEGUINEL LE MEIX LE MEMOIRE LE MENAY LE MENIGOT L EMERAUDERIE LE MEREAL LE MERIAIS LE MERIMONT LE MESLIERS LE MESNILSUD LE MEZAIS LE MEZAY LE MIGRON LE MILIEU DEFAY LE MOLTE LE MONDALIN LE MONDOUCET LE MONTORMES LE MONTJEAN LE MONT JUILLET LE MONT NOEL LE MONTRU LE MORISSAIS LE MORTIER BOHEAS LE MORTIER BOISEAU LE MORTIER BOISSEAU LE MORTIER MAINGUET LE MORTIER QUENEL LE MORTIER ROUX LE MORTIER SAINT EMILIEN LE MORTIER ST E ST EBLAIN LE MORTRAIS LE MORTRAIT LE MOTOIS LE MOTTAIS LE MOUCHOIR LE MOURIEN LE MOURMAS L EMPIRE LE NAILBERT LE NAIN L ENDRUERE LE NEPY LE NEZYL L ENFERNEUF L ENFER NEUVE L ENFRENIERE LE NID COQUET LENIPHEN LE NISAN LE NITON L ENNERIE LE NOIRBREUIL LE NOMBREIL LE NONHIL LE NORESTIER LE NOUE LE NOUIX L ENTEAUMIERE L ENTREHAIE LE NUBLE LE PAIMBU LE PALLY LE PANVEAU LE PARELLAIS LE PARELLAY LE PARIBOUT LE PARTAGE LE PAS LE PAS BARIL LE PATIS BAZIN LE PATIS BOCHET LE PATIS BRISSET LE PATIS COREAU LE PATISLA BEAUCE LE PATISLA BRAUDIERE LE PATISLANDES LE PATISTROUHEL LE PATISGLAND LE PATISPONT LE PATISSAUZAIS LE PATIS FORGET LE PATIS JAMET LE PATIS JOURDEAU LE PATIS MENORET LE PATIS PIGEAUD LE PATIS ROUX LE PATIS SAINT JOSEPH L EPAU L EPAUD LE PAY LE PAY RICHEREAU LE PAYS LE PE BERNARD LE PECARTIER LE PE CHIFFOLEAU LE PEBUZAY LE PEL ILE LE PESEVRE LE PEVIGNARD LE PEDROILLON L EPEE LE PEGATINE LE PE GOBIN LE PELLERIN LE PELO LE PENELO LE PENNEBODO LE PE PUCELLE LE PERCHAGE LE PERCHE LE PERDRIER LE PERRAI LE PERRAYTILY LE PERRAY JULIENNE LE PER"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"BELLIOTTERIE BELORDRIE BELORIERE BENATIERE BENDIERE BENESTAIS BENETAIS BENOISTAIS BENOTIERE BERAISIERE BERANGERAIS BERDAIS BERDERIE BEREUZIE BERGERIE VERTE BERLETIERE BERNERAIS BERTHAUDERIE BERTHAUDRIE BERTHELOTAIS BERTODERIE BEUFFERIE BEURTRIERE BEUSSE BEUSSIERE BEZIERE BEZILAIS BEZILIERE BEZILLIERE BEZINIERE BIBARDIERE BICANNE BICHONNERIE BIDERIE BIDIAIS BIETTIERE BIGEOTTIERE BIGNONNAIS BILIAIS BILIAISLA JOUE BILIAIS DENIAUD BILIERE BIMBOIRE BINETIERE BINOTIERE BIOCHAIS BIOCHE BISCOURIE BITIERE BITONIERE BITONNIERE BLANCHARDAIS VUE BLANCHE NOE BLANCHETAIS BLANDINAIE BLANDINAIRIE BLAVETIERE BLENNETIERE BLETTIERE BLEURE BLISIERE BLODAIE BLONETAIS BLONETAIS FROSSAY BLORDERAIS BLORDIERE BLORDRAIS BLUNIERE BLUSSIERE BOBATIERE BODELINIERE BODIERE BODONAIS BOHINIERE BOIRE BENATE BOIRE LIVARD BOISDONNERIE BOISELAIS BOISIERE BOISRIVAUDIERE BOISSENOTIERE BOISSERPIERE BOISSERPIERRE BOISTAIS BOISTIERE BOITAUDIERE BOITELLERIE BOIVELIERE BOLINIERE BONDRE BONFISERIE BONHOMMERIE BONNAUDIERE BONNEFILAIE BONNELAYE BONNE OEUVRE BONNETRIE BONNETTERIE BONNOEUVRE BONODIERE BORGNERAIE BORGNERIE BORNE SEIZE BOSSARDAIS BOSSE BILLY BOSSEGOURAP BOSSELA CROIX BOSSEMALESCOT BOSSEFOSSES BOSSELANDES BOSSELLE BOSSE MALECOT BOSSONNIERE BOTTAIS BOTTE D ASPERGES BOTTELIERE BOTTINIERE BOUBATIERE BOUCARDIERE BOUCHEFOIRE BOUCHERAIS BOUFETIERE BOUGRIERE BOUGUENAIS BOUHONNAIS BOUIE BOUINELIERE BOUINELLIERE BOULAIRE BOULAVIERE BOULERAIS BOUQUINAIS BOURAIRIE BOURCERIE BOURCHARDAIS BOURCHINIERE BOURDAUDAIS BOURDELIERE BOURDODAIS BOURDOLIERE BOURDONNAIE BOURGEODIERE BOURIONNERIE BOURLEYERE BOURMALIERE BOURMANDERIE BOURMAUDERIE BOURNAIRE BOURODIERE BOURRIE BOURRINE BOURRUAIS BOUSSAUDAIS BOUSSENIERE BOUSSONNIERE BOUSTIERE BOUTEILLERE BOUTINARDIERE BOUTONNAIS BOUVE BOUVRIE BOUZENAIS BRAHINIERE BRANCHERE BRANCHETIERE BRANDELLE BRANDESIERE BRANJARDIERE BRANLIERE BRANLOTTIERE BRARDIERE BREBIAUDIERE BREBIONNIERE BRECHALERIE BRECHETIERE BRECHOLIERE BREGEAUDAIS BREGEONNERIE BREHANNERIE BREHARAIS BREHARDIERE BREHONNAIS BRELANDIERE BRENIERE BRESLAIS BRETESCHE BRETINAIS BRETONNAIS BREULIERE BREVERE BRIAIS BRIANCIERE BRIANDAIS BRIANDAIS MAZURE BRIANTIERE BRICAUDERIE BRICAUDIERE BRICHETIERE BRICOLIERE BRICOLLIERE BRIDE A MAINS BRIDELAIS BRILLETIERE BRIONNIERE BRIORDAIS BRIORDERIE BRIQUERIE NEUVE BRISCOTIERE BRISSAIS BRIZETIERE BROMIERE BRONIERE BRONNIERE BROSSANDIERE BROSSAUDAIS BROSSAUDERIE BROSSAUDRIE BROSSE BARJOLLE BROSSE BROSSEAU BROSSE GASPAILLE BROSSE GUILLOU BROSSE TENAUD BROUAISSAIS BROUARDIERE BROUSSE AU CERF BRUCHAIS BRUNAIE BRUNELLERIE BRUNIERE BRUYERE NOIRE BUCHETIERESEMNON BUCQUETIERE BUDRAIS BUFFARDAIS BURAUDIERE BURDAIS BURELLERIE BURETTERIE BURLASSERIE BURONNERIE BURTIERE BUSSONIERE BUSSONNIERE BUYE CABITERIE CABONNE CADENAIS CADOIRE CADORAIS CADRELLE CADUCIERE CAFFINE CAFFINIERE CAFINIERE CAGASSAIS CAILLAUDAIS CAILLETAIS CAILLETELLE CAILLONNAIS CALLAUDIERE CALMANDERIE CALVERNAIS CAMUSAIS CANAIS CANNELAIS CANTARDIERE CANTINAIS CANTRAIE CANTRAIS CANTRIE CARANTAGE CARATERIE CARDUCHERE CAROUERE CARPAUDIERE CARRAIS CARRELAIS CARRELIERE CARROUERE CARTIERE CARTRIE CASBAS CASERNEL ECU CASERNEFUBERTS ST CYR CASERNEFRESNE CASSEMICHERE CASTAGNAT CASTIERE CATEE CATELLERAIS CATHELERAIS CATHELINAIS CATHELINIERE CATROUSSIERE CATTEE CAUDAIS CAUDELAIS CAVALINIERE CAVALNAIS CAVELAIS CAVERNIERE CAVINERIE CENSIVE CERCLERIE CERNAIS CHABOSSONNIERE CHAINAIS CHAINERETAIL CHAINTRE CHAIPRAIE CHALANDIERE OSCCHALBAUDIERE CHALENIE CHALLOIRE CHALONGE CHALOUSIERE CHALOUSSIERE CHAMAIS CHAMBAUDRIE CHAMBEAUDIERE CHAMPELIERE CHAMPELLIERE CHANAIS CHAPAIRIE CHAPAUDAIS CHAPEAUDIERE CHAPELAINIE CHAPELLE AUX MOINES CHAPELLE BRETON CHAPELLEJASSON CHAPELLEDONS CHAPELLEROUVE CHAPELLE GAUVIN CHAPELLE MALMOUCHE CHAPELLE RIGAUD CHAPELLE SAINT BLAIS CHAPELLE SAINT JACQUES CHAPELLE SAINT LAZARE CHAPENNERIE CHAPLAIRIE CHAPLERIE CHAPULAIS CHARAIE CHARLETTE CHARMELIERE CHAROUILLERE CHAROULIERE CHARPENTERAIS CHARPENTRAIS CHARRAIS CHARRIE CHARTRAIE CHASSELOIRE CHAUMETRIE CHAUSSETERRE CHEBUETTE CHELONNIERE CHEMALUSSAIS ANDAIS AUDAIS CHENAIECASTRES CHENAIELA LANDELL CHENAIENILLAC CHENAIELANDES CHENAIEBAS ROTZ CH"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"ONI GOULIN BERNARD VERLYNDE BOIS JACQUES BOULAY PATY BRANLY BRIERE CHAPELLE CLOVIS CONSTANT COCCINELLES COURCELLES CROIX BLANCHE D ALCESTER DARLU BOULEVARDBELLEVUE BOULEVARDCADREAN BOULEVARDCHANTENAY BOULEVARDCIVANAM BOULEVARDDOULON BOULEVARDGRAND MAISON BOULEVARDLA BEAUJOIRE BOULEVARDLA BILIAIS BOULEVARDL ABREUVOIR BOULEVARDLA CHAUVINIERE BOULEVARDLA LOUETRIE BOULEVARDLA PIERRIERE BOULEVARDLA PILOTIERE BOULEVARDLA PRAIRIE AU DUC BOULEVARDLA SOLIDARITE BOULEVARDLAUNAY BOULEVARDL HOPITAU BOULEVARDLINZ BOULEVARDSAINT NAZAIRE BOULEVARDAMERICAINS BOULEVARDANGLAIS BOULEVARDAPPRENTIS BOULEVARDBATIGNOLLES BOULEVARDFRERESGONCOURT BOULEVARDKORRIGANS BOULEVARDMARSOUINS BOULEVARDMEUNIERS BOULEVARDOCEANIDES BOULEVARDPASSAGE ENCHANTES BOULEVARDPRISES BOULEVARDTRIBUNES BOULEVARDSUNDERLAND BOULEVARDTRITTAU BOULEVARDVILLENEUVE BOULEVARDCALVAIRE BOULEVARDCANAL BOULEVARDCHARBONNEAU BOULEVARDCHENE VERT BOULEVARDDOCTEUR CHEVREL BOULEVARDDOCTEUR MOUTEL BOULEVARDDOCTEUR RENE LAENNEC BOULEVARDGENERAL LAMORICIERE BOULEVARDGESVRES BOULEVARDLABEGO BOULEVARDMANOIR SAINT LO BOULEVARDMASSACRE DUMESNILDOT BOULEVARDMOULINLA BUTTE BOULEVARDPASSAGE RENOU BOULEVARDPETIT PORT BOULEVARDPORT MULON BOULEVARDROCHER BOULEVARDROND POINT BOULEVARDTERTRELA COUDRE BOULEVARDVALCHEZINE EMILE POURIEUX EMILE ROMANET ERNEST DALBY EUGENE ORIEUX EVARISTE DEJOIE FERNAND PELLOUTIER FERRONNAYS FRANCOIS BLANCHO GABRIEL GUISTHAU GABRIEL LAURIOL GABRIEL RELIQUET GASTON DOUMERGUE GASTON SERPETTE GEORGES MANDEL GILLESRETZ GUICHET SEREX GUSTAVE ROCH GUYCHAMPSAVIN GUY MOLLET HAIE DANIELLE HENNECART HENRI GAUTIER HENRY ORRION HILLEREAU HONOREBALZAC JACQUES DEMY JEANGRANDMAISON JEAN INGRES JEAN JOSEPHCACQUERAY JOSE ARRIBAS JOSEPH HOUSSAIS JOSEPH VINCENT JULES DUMONT D URVILLE JULES VERNE L ABOUGAINVILLE PREE LAUVERGNAC LEGION D HONNEUR LELASSEUR LEON BUREAU LEON SECHE L EUROPE LINZ LOUIS BEAUQUIN LOUIS MILLET LUC OLIVIER MERSON MADAMESEVIGNE MARTYRS NANTAIS RESISTANCE MASSACRE MAURES MEROTBARRE MEUSNIERQUERLON MIROIR D EAU OCEAN LE CORMIER OCEAN THARON OTTMAN PADIOLEAU PASSAGE MENOU PAUL BELLANGER PAUL CHABAS PAUL LEFERME PAUL PERRIN PAYSRETZ PIERREGONDY PIERREMAUPERTUIS PIERRE DURAND PIERRE HUET PONT DAVID PORT GIRAUD PORT GIRAUD LE CORMIER PRAIRIEMAUVES PREE PROFESSEUR RENE AUVIGNE PROFESSEURS SOURDILLE RENE DUBOIS RENE DUBOIS EL CID RENE GUY CADOU REPUBLIQUE THARON ROCHER SAINT AIGNAN SAINT GERMAIN SAINT LAURENT STEPHANE PUSTERLE TARA VALCHEZINE VAN ISEGHEM VINCENT GACHE BOURG CHEVREUIL BOURG D AVAU BOURG JAMET BOURGMAIN BOURG SAINT MARTIN BOURG SICAUDAIS BOURG VAZOU BOURLAGOT BOURRUEN BOURRUN BOURUN BOUSSENIERE BOUTBOIS BOUTLA BOLE BOUTPAVE BOUVENAY BOUVRON BOUZAIRE BOUZENAIS BOUZERAY BOYAC BOYENNE BRAIRON BRANCHE CORBE BRANCHE COURBE BRANDUCAS BRANGOUIN BRANTONNET BRAUDIERE BRECA BRECHOULIERE BRECUN BREDELOUP BREDERAC BREHADOUR BREHANY BREHERIN BREHET BREIL BENOIT BREIL HERBERT BREJOUBERT BRELUCE BREMDOUX BRENAVE BRESILBERIN BRESNEL BRESSORBE BRESSOREAU BRESSUN BRETAUDIERE BRETIGNE BREZANNE BREZANVE BREZEAN BREZENVE BREZILBERIN BRIACE BRIAGEAU BRICOLIERE BRIGNOLLES BRIGUEN BRILLAC BRIMBILLY BRINDEBEC BRINGON BRISEMARAIS BROHOGAN BROHOGAND BROSSAIS BROSSE BROSSEAU BRUGUEL BRUMEL BRUTZ BTE GUE AUX BICHES BTE PERNIE BUCHETIERE BOISPEAN BUFFAIS BUGALLIERE BUISSONLA GROLLE BUJARD BULOT BUNIERE BUTTERIDAIS BUTTE LABOMBARDANT BUTTE LAL ETANG BUTTE LAFOUGERES BUTTE LAFRETTIERES BUTTE LAMINIERES BUTTE LATERTRES BUTTE LAVIGNES BUTTE LAPRE BUTTE ROSSARD BUTTE SAINT JACQUES BUTTE PERNIE BUTTE PIERRE THAMIS BUZAY BUZON CADEUX CADO CADORAIS CAFFINO CAHIER CAHOS CAILLAUDIN MARLAIS CAILLEDEUX CALETRE CALLAC 11 ROUSSELAIS CALLAC 6 ROUSSELAIS CALLAC 7 ROUSSELAIS CALLAC 9 ROUSSELAIS CALOBERT CALONNES CALVAIRELA TIOLAIS CALVERNAIS CAMARDIN CAMONTAUD CAMONTEAU CAMPING BAIE DOREE 19 CAMPING LE RANCH 4 VENTS CAMPING L ESCALE GAUTRIES CAMPING TABARDIERE TABARDIERE CANCALE CANTONLA SANGLERE CANZAC CAQUEREAU CARANTAGE CARDUNEL CAROLINE CARREEL ILE GOUERE CARREFOURLA PSALETTE CARTRON CASSO CASSONNET CATIHO CATISSEAUX CATONNET CAUDAIS CAUDRY CAVARDIN CAVAREUX CAYABOEUF CELEREUX CENTRE COMMERCIAL BREIL MAL"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"HOMEYROU CHOSSON CINTRE CITE VIEILLE CLAUDE DEBUSSY MOURGUETTES CLAUZEL CLEMENT ALLEMAND CLOS MOULIN CLOSTRES COCHET SAINT VALLIER COLTURENNE COMBE LARGELIER COMBIER COMMERCE ARREST CORSAC COSTE SOURDE COTEAUBORIES COTEAUXLA VIZADE COTE CHARMANTE COTE LARGELIER COTERIE COUDERCHOU COUDERT CHARENTUS COUDERTLAC COUDEYRETTE COUFFINEE COULAIRE COULEIRE COURRERIE CREUXBONNETS CRISTE CROIX D ARNAUD CROIX SAINT GERAUD CROZATIER CROZE PEBELLIT CUERQ CZIFFRA DAVEYNE BONNETERRE CHARBONNEL CHOMAGET COLOIN COMBEVIGNOUSE COMPOSTELLE CORSAC GESTE GRAVENOT LABIRADOU BORIE D ARLES CHAUNIERE CHEVRERIE CORNAILLE CROIXL ARBRE CROIXRECLUS CROIX SAINT ISIDORE DIRANDE FON FAY TRIOULEYRE FONTAINE SAINT JULIEN GANIVELLE GIRETTE HAUTE HAUTE VAYSSE LAPINIERE MANECANTERIE MAYASSE L ANCIEN FOUR A POISSON L ANCIENNE COMEDIE PALLE BLEUE PARDIGE RELIGION ROCHE ARNAUD ROCHE DRAGON RODDE RONZADE VAYSSE L ESPARDISOU L ESTARET L HERBRET LOBEYRAC MAZERAT DEME MONTFERRAND DENIS PEYRARD NOZERINES PRABOUZOU DERRIERE BIZAC DERRIERE BOUCHERIE BASSE DERRIERE SAINTE AGATHE RUEBASSES MAISONS RUECHALMETTES RUECHIROUZES RUECORDELIERES RUEFLACHERES RUEFOSSES SAINT JOSEPH RUEGRANADES RUEGRANDES RUEHOULES RUEJERPHANIONS RUEJOINILLES RUELIGUEURS RUEMONATS RUEOLLIERS RUEPREBANDES RUERIOUZES RUESUCS RUETABLES DEUX BARRIERES DEVESSET VIALLE DIOUDONNAT DOCTEUR CHARRIN DOCTEUR GIGANTE DOCTEUR RAYMOND DOMAT DONICHES DRAGONS 21 JUIN 1944 BESSAT DUBLEAU BOUCHETAUD BOUILLON CEROUX CHATEAUMONS CHATEL DIEU CLOSLA SOURCE CLOSHOSPICES COLONEL VERNEUIL COMMANDANT JUDEX MAZUEL COUTELIER COUVIGE DOCTEUR MICHEL ARNAUD DOCTEUR PIPET DOCTEUR RICHARDBRUS DOCTEUR SIMONE NICOLAS DOLAIZON FOUR VIEUX FRERE THEODORE GENERALCHABRON GENERAL LAFAYETTE KERSONNIER MARECHALVAUX MONTEIL MOULIN PATAUD PALLET PAVAT PECHER PETIT VIENNE PIAT PIEDLA ROUE POUZAROT PRATLOUP PREBOURG ROBIN VALLA VENT L EMPORTE VERDIER HAUT VERGERROCHES ECHAUFFAT ECOLE NORMALE EDOUARD CHATILLON EDOUARD ESTONNIER ELISABETH BARRODY EMILE BOIRE EMMANUEL CHATILLON EMMANUEL MAURAS EMMA ROUSSEL ENFANTSLA LEUGE ENTRESAC ENTRESSAC ERNEST ROGUE ERNEST ROGUES ESPARDIJOU ESPEISSE ESTRICOUS ESTRUCILLE ETATS GENERAUX ETIENNE CHAMBONNET ETIENNE D ORVES ETIENNE MEDICIS ETIVAUX EUGENE ANDRE EUGENE ESPEISSE EUGENE GILBERT PROLONGEE EUGENE MENARD EUGENE VIVIER EVELYNE NIROUET FANGEAS FARGET FAUVETTES CHANTOISEAU FAYARD GUILLAUMOND FELIX BOUDIGNON FELLETIN FER A CHEVAL CRISPIAT FIEU FLACHERE FLACHERES FLORIVAL FONDLIEU FONDGIRARD FONTAINEGESTE FONTAINE GIRARD FONTELINE FOUR BANAL CHARENTUS FOURET FOUR ORZILHAC FRANCHETERRE FRANCISQUE ENJOLRAS FRANCISQUE MANDET FRANCOIS BRUN FRANCOIS COUPERIN VOLHAC FREYDIERES FRIPERIE GABRIEL CHAPUIS GABRIEL FOURNERY GABRIEL MOISELET GALLARD GALLIEN D ADIAC GANIVELLE GARAY GARE LE BELLEVUE GARENGEAT GARETS GASPARDMONTAGNES GAZELLE GENEBRET GENERAL BAUGIER GENERAL GALLET GENERAL PISSIS GENETS RAMEAUX GENIEVRE FLAGEAC GEORGES BIZET MOURGUETTES GEORGES HAUSSMANN GIMBERTS GIZAGUET GORGES ALLAGNON GORGES D ALLAGNON GORGESL ALLAGNON GRAFFIERE GRAFIERE GRANDE BOUCLE GRANDE BRETAGNE GRAY OUILLANDRE GRENOUILLIT GROMESNIL GROSMENIL GUILLAUME CHABALIER GUILLAUMELA ROCHE GUILLAUMELA ROUE GUILLAUMETTES LARGELIER HALLEBARDIERS HAUTE SEMENE HAUT SOLIER HAUT VERDIER HECTOR BERLIOZ MOURGUETTES HENRI CHAS HENRI DEBARD HENRI DUNANT IMMEUBLE HENRI MANEVAL HENRI PONTVIANNE HENRI VASSELON HENRI VEYSSEYRE ISABEAU PERBET JACMON JACQUES CUBIZOLLE JACQUES GUITARD JACQUES VISCOMTE JACQUES VISCONTE JARDINS FAMILIAUX J B LULLY MOURGUES JEAN BAPTISTE RIBEYRON JEAN BAPTISTE TUJA JEAN BARTHELEMY JEAN BAUDOIN JEAN BOST JEAN CATINOT JEAN CORNEILLE JEAN CURABET JEANDE JEANBOURBON JEANLANGHEAC JEAN DESHORS JEAN JOSEPHBRUN JEAN JOULIAN JEAN MOLIERE JEANNE MICHEL JEANNE MILHIT ENJOLRAS JEANNOTTE JEAN PLACIDE JEAN POMEL JEAN PRADIN JEAN SABY JEAN SOLVAIN J MOULIN JOHANNES DENAVE JONQUILLES EDEN VERT JOSEPH CHARBONNIER JOSEPH LHOMENEDE JOSEPH MIRMAND JOSEPH RUMILLET J P RAMEAU MOURGUES JULES MAIGNE JULES MERLE JULES ROMAIN LONGES JULIEN FAYOLLE JUSTE MILIEU KERSONNIER BOURZEDE BOUTGE BOUZOLS CHARREIRE BOIROUX CHAUD FONTAINE OUILLANDRE LAGARDE LAIGUILLE"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"ER JEANNE LAISSE LICOUNE LIGNIERE LISTE LISTE LONGUE L ALLIANCE LOUBIE L ALOUETTE RIVETS LALYRET MAISON BLANCHE CORNUT MAISON CARREE TRANCHARD MAISON VERTE SEMENE MALOUTEYRE MAMAN MANDARONE LAMANESSE MANISSAIRE MARADE MARCHERIE MASSARDIERE MAURE OUILLON MAZARDIERE MEANE MEDUSE MEULHE MION MOIRMONATTE MONLYADE MONTAT MONTEILLADE MONTGIE MONTLHIADE MONTLYADE MONTSUBEYRE MONTYLADE MONTZIE MOULEYRE MOUTEYRE LAMUDNAUTELLE NERCEYRE LANIAC LANIEL LANTHENAS PAPETERIE UTIAC PARAT PARAVANT PARAVENT PARRADE PEDE PENIDE PEPINIERE PEPINIERE PEROUSE BLANHAC PETITE BARREYRE PETITE HOLMIERE PETITE VALETTE PEYRAIRE PEYRAIRE SAINT JULIEN PEYREYRE PEYROUSETTE PIERRELOUP PIERRE PLANTEE NOLHAC PINEDE TIREPEYRE PLAINEDREVET PLAINEVOURZAC POMMARDIERE PONCHARDIERE PONTCHARDIERE PONTE PONTVIANNE POTHEE POUCHARDIERE POULINACHE POUYPRADEDOUE PREVODIERE PRUGNIERE RABIDE RAGNE RASE LARCANETTE LARCENAC LARCISSE L ARDENNES LARDEYROL RECETTE RETISSE MORTESSAGNE LAREVEYRE LARGENTIERES LARGIER RIAILLE NOIRE RIALLECHOMOR RIBETTE RIBETTE BASSE RIBETTE HAUTE RIBEYRE BASSE RIBEYRE HAUTE RIBEYRE HAUTE CHOURAC RIGUEUR RIMANDIERE L ARISTO RIVALIERE RIVALLIERE RIVOIRE BASSE RIVOIRE HAUTE ROCHE BROCARD ROCHETAILLAS ROCHE D OISEAU SEMENE LAROCHE FAUGERE ROCHE GENEBRIERE ROCHELAMBERT ROCHE MIALOUNE ROCHE REOUZE ROCHE ROUGE BERTHE RONZADE ROSERAIE CHAMPAGNAC ROULLE ROUS LAROUX L ARTHUS LARTILLERE RUILLIERE LARZELIER SAGNE CHARREYRIAL SAGNEL AUNET SAGNE GOURDON SAGNEYRE SALCE SALZEDE SAYE SCIE BONNETTE SCIEBOUTTE SCIECHOUMOUROUX SCIEFRESSINET SCIEMONTGIRAUD SCIEMERLES SOUCHERE SOUCHEYRE SOUCHONNE SOURAIADE PRUNEYROLLES LASTEYRES SUCHEYRE TAILLADISSE TARINE TAUPE TENDRETTE TEYSSONNEYRE THEVE TREMOULEYRE TUILERIE BASSE LAUBINET L AULAGNIERE L AULAGNIER GRAND L AULAGNIER PETIT LAURIAT L AURIOL LAUSPIS LAUTAT LAUTIER L AUVERGNASSE LAUZON VACHELLERIE LAVADOUR LAVAGNE VAISSAIRE LAVAL FREYCENET VALPILIERE LAVALTAILLET VARENNE CHEYRAC VARENNE FAY LAVEE LAVEIS LAVERSANNE LAVES VESSEYRE VEYSSEIRE VEYSSERE VEYSSEYRE LAVEZE VEZOLLE VIAILLE VIALETTE FREYCENET VIALLE D ESTOURS VIGNE LAIR VIOBREUIL VISITATION VOLPILLERE LAVORT LAVOUX VOUZOU L AZEL LE AGRIATES LE BABORY LE BADET LE BADININ LE BARBARIS LE BARDEL LE BAS CROUZILLAC LE BASTIDON BELLE VUE LE BAYLE VOLVIGES LE BECHOUX LE BERTZ LE BETZVERNE LE BOISFRUGES LE BOISJAX LE BOISBETZ LE BOISGENEST LE BOISMEDECIN LE BOISSARRET LE BOISSIAL LE BOISSILLOU LE BOS BONPARENT LE BOSCALICHER LE BOUCHARAND LE BOUCHAS LE BOUCHET PILLAC LE BOUCHILLOU LE BOUCHIT LE BOUILLOU LE BOURG CIVEYRAC LE BOURG FONDS LE BOURG MALMONT LE BOURG PRA MOURY LE BOURG RECHARINGES LE BOURG VAZEILLES LE BOURG VERNE LE BOURSIER MALATRAY LE BOURZAI LE BOUSSILLON LE BOUY LAPRAT LE BRANLONG LE BREIGAT LE BREUILDOUE LE BREYRE LEBREYRE LE BRONCHET LE BROUILLI LE BROUILLIS LE BROUILLY LE BROULIT LE BRUGELIOUX LE BRULAT LE BUISSONVERNE LE CAMARET LE CARTALAT LE CHALET ROSE LE CHALLAT LE CHAMAS LE CHAMPCOIN LE BEAUCHE LE MALATAVERNE LE CHAPRE LE CHARIOL LE CHARREYRON LE CHASSAGNON LE CHASTELET LE CHATEAU CHAMBLAS LE CHATEAU FLAGEAC LE CHATEAU FONTARIDE LE CHATEAU LAFAGE LE CHATEAU LE BOS LE CHATEAU MEZIRE LE CHATEAU VERNASSAL LE CHAULET LE CHAUSSONNET LE CHENET FEY LE CHEVALERT LE CHEYLAT LE CHEYLOT LE CHEYNE LE CHIER SAINT DIDIER D ALLIER LE CHIEZE LE CHIROU BASSET LE CHOMOR LE CHOUCHIROU LE CHOUMADOU LE CHOUMADOU BARAQUES LE CHOVET LE CLAIRVAL LE CLOTRE LE COMPTY LE CONDAL LE CONNAGUET LE CORDU LE CORSET LE CORTIAL LE COUDERT CLERSANGES LE COUDERTMARIOU LE COUDERTMARIOU LE COUFY LE CREPOUX LE CREST LE CREST GENESTOUZE LE CREUXLAVOUTE LE CROSFRANC LE CROSLA GARE LE CROSL ANE LE CROSMONTROY LE CROSMORTESSAGNE LE CROSDO LE CROS POUGET LE CROUCHET LE CROUZETMEYZOUX LE CROUZETRUELLE L ECUREUIL SEMBADEL L ECURLERIE LE DAPHNEE LE DONANT LE FALZET LE FANGEAS MONTAGNAC LE FAVIN LE FEU LE FIOUX LE FLOURDON LE FO LE FONZABILLARD LE FORON LE FOUGERAS LE FOURARD LE FOUREZON LE FOUVET LE FRACHET LE FRAISSE HAUT LE FRESSINET LE FROMENTAL FROMENTAUX LE FRONTVEL LE FULTIN LE GACHAS LE GANILLON LE GARANPOU LE GARAY LE GARAY BASSET LE GARAY D ARDHUY LE GARAYBOUDET LE GARAYDURET LE GARAYL"}},{"$cut":{"chars":32759,"head":"ENT RIOTTIER RIVES NORD RIVIERE FAY ROANNE 10 ROANNE 12 ROANNE ROBERT CANCET ROBERT KAHN ROBERT LUGNIER ROBERT PLOTTON ROCHECORBIERE ROCHEMAS ROCHEFOLLE ROCHERES ROGER CRIVELLI ROGER LORISSON ROGER RIVIERE RONZIERES ROUCHOUSE ROUGES GORGES SAINT VICTOR ROULES ROYETLA BASTIE RUETTON SABOTIN SAINT ACCROUPI SAINT ANDREORMES SAINT ANTHEME SAINTE BLANDINE SAINT ENNEMOND SAINT GALMIER SAINT JULES SAINT PIERRE LAVAL SAINT RAMBERT SAINT ROCH FAYOLLES SAINT ROMAIN SOLEIL LEVANT SAUVERIE SAUZEA SEMENE SEPT NAINS SERMENTJEUPAUME SIBERIE SIBERT SICOTS SIMON BOYER SIMONE VEIL SIMONE VEIL LE COLOMBIER SIXTE DELORME SOEUR MARIEBETHANIE SOEURS MARTIN SOLEYSEL SORDET SOVIGNET SPORTS PLATIERE S SIGNORET STAND STEPHAN BERTAUD SUEL SURIZET SYLVAIN GIRERD TAILLIS VERT TALAUDIERE TARENTAIZE TARGE TECHNIQUES TELEMATIQUE TERLAND TESTENOIRE LAFAYETTE TEYSSOT THEO DELSARD THEO DELSART THEO GIRARD THEOPHILE ROUSSEL THEOPHILE THEVENET THERESE DECLINE THIANGE THIBAUDIER THIOLLIERE THIOLLIERE MATRAT THIVEL THIZY THOMAS DUBOUCHET THUINON THURAGNEUX TIBLIER VERNE TIVET TONNEVIRIEUX TORRENDENBARRA TOURANDE TOURMOINES TOUR MOINES TOURNE TOURNEBISE TOURTERON TOURZY TRAT TRAVA TREFILERIE TREMOLLET TREU TREUIL BUISSON TRIOLE TROIS MEULES TRONEL TULLES TUPINERIE URBAIN THEVENON URFE VACHER VALBENOITE VALBENOITE CHAUMETTES 1 VALBENOITE CHAUMETTES VALENCIEUX VALENCIZE VALENTINE VALLEECOUZON VALLON SAINT VICTOR VAUXHALL VAVRE VEAUCHE VELAY VENTEFOL VERDIE VERNEUIL PAROTTES VERNIN VERPIERE VERPIERRE VERPILLEUX VEUVE DELCROS LARDELIER VIALS VICTOR CHAMPIER VICTORLAPRADE VICTOR DUCHAMP VICTOR DUPRE VICTOR GOMY VICTOR GUICHARD VICTORIN DELAUZUN VICTORINE MIVIERE VICTOR PENEL VIEILLE CITE MOINGT VIEILLE GRENETTE VIEL PTE TOURS ST PIERRE VIEUX COIN VIGNASSE VIGNERONNAGE VIGNES COMBE VIGNES HERMES VILLA COMMELIS VIMORE VINCENDON VINGTAINS VIOLETTES BAS MONTESSUS VISITATION VIZIER VORON WILLIAM NEYRAND XAVIERMULLER RUFFY RUFIEUX RUILLAT RUILLER RUILLON RUIRE RUIZON RULHIAT RULLY RUTARD RUTHIANGE SABONNAIRE SABONNEYRES SABONNIERE SACRE SACRISTAIN SAGNE BASSE SAGNE COTEY SAGNE COURT SAGNECHAUX SAGNEBLANC SAGNECROZET SAGNEMONT SAGNE GAUDIN SAGNE GOTEY SAGNE GROLLE SAGNELONGE SAGNEMORTE SAGNE NOIRE SAGNERONDE SAGNE RONDE SAGNE VERNEY SAGNOLLES SAIGNELONGE SAINT ABDON SAINT BERTRAND SAINTE COLOMBE SUR GAND SAINT ETIENNE ROANNE SAINT GENEST MALIFAUX SAINT GEORGESBAROILLE SAINT GRENOBIN SAINT JEAN BONNEFONDS SAINT JUST SAINT RAMBERT SAINT LEGER SUR ROANNE SAINT MARTIN EN COAILLEUX SAINT MARTIN LESTRA SAINT MAURICE EN GOURGOIS SAINT PIERREBOEUF SAINT PRIEST EN JAREZ SAINT RAMBERT SAINT VICTOR SUR RHINS SALAMARD SALAYES SALCIGNEUX SALEARD SALEYRES SALLECROIX SALLE D ANIMATION SALLE SPORTS ET CULTURE SALOIS SALUNAUD SALVARIS SALVIGNEUX SANCIEUX SANTINANTE SANZIEUX SANZIEUX MASSARDS SAPT SARCEY SAROUX SATENDRA SATTENBRAS SAUTEY SAUVAZOUX SAUZEAT SAVARY SAVIE SAVIGNECQ SAVIGNEUX SAVIGNY SAY SCIELA ROUE SCIEMONTEIL SCIE GIMEL SCIE NEUVE SCIE ROYON SECHET SECRETARIAT SECTEUR GAMPILLE SEIGNELONGE SENE SENEVAS SENOCHE SENOUCHE SENTIER CHENES SENTIER CROIXMARLET SENTIERECUREUILS SENTIER ECUREUILS SENTIER FLORE LE BOURG SEQUOIAS SERMAISE SERPULIN SERRURIER SERVAJANS SERVAJEANS SERVAUD SERVAUX SEVE SEVELINGES SEYOUX SEYTIVE SICE SIGNAUBERT SIGOT SITEPERDUISET SITEPERTUISET SIX S SOLEIL SOLEIL COUCHANT SOLEYMIEUX SOLLEGUE SOLOMBE SOMMERIECQ SONIA DELAUNAY SORDET SORILLARD SOTALEY SOUCHON CHAVANNE SOULACROUS SOULACROUX SOULAGETTES SOULEYANT SOURCE SAINTE BLANDINE SOURCIEU SOURCIEUX SOUS AMARUTS SOUS CHAMPLEBOUT SOUS BOUDINIERE SOUS CHAPELLE SOUS GARE SOUS MURE SOUS LE CRET SOUS L ENCLOS SOUS RIEUX SOUS MARQUANT SOYER SOYERE SQ ALBERT JOUFFRAIX SQ CROIX GAUTHIER SQUARE 8 MAI 1945 SQUARE ALBERT JOUFFRAIX SQUARE ALBERT JOUFFRAIX HLM SQUARE ANDRE RONZE SQUARE AUCEY SQUARE BAS NOYER SQUARE CASTORINAGE SQUARE CHAMPFOIRE SQUARE CROIX GAUTHIER SQUARELA BROSSE SQUARELA ROCHETTE SQUARELAVIEU SQUAREL HARMONIE SQUAREBAS NOYERS SQUARECOTTAGES SQUAREMINEURS SQUAREPALERMES SQUAREPEUPLIERS SQUAREBOISPERES SQUARE DUCHE SQUAREJANON SQUARETEMPS PASSE SQUAREVERGER SQUARE FRANCOIS MARGAND SQUARE FRANKLIN ROOSE"}},"<A HREF=\"http://www.hit-parade.com/hp.asp?site=585112\" TARGET=\"_top\"><IMG SRC=\"http://logp.hit-parade.com/logohp1.gif?site=p585112\" Title=\"Hit-Parade des sites francophones\" WIDTH=\"77\" HEIGHT=\"15\" BORDER=\"0\"></A> \n\n\n\n\n"]
["CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit--; SVHC-No SVHC (15-Jun-22",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42345437.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3521564&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); DiamÃ¨tre, axe:6mm; DiamÃ¨tre, extérieur:1.9mm; Longueur:83mm; Type d'outil de poinÃ§onnage:Broche","</a></p>"]
["CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit--; SVHC-No SVHC (15-Jun-23",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42345437.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3521588&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); DiamÃ¨tre, axe:7mm; DiamÃ¨tre, extérieur:2.4mm; Longueur:92mm; Type d'outil de poinÃ§onnage:Broche","</a></p>"]
["CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit--; SVHC-No SVHC (15-Jun-24",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42345437.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3521590&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); DiamÃ¨tre, axe:7mm; DiamÃ¨tre, extérieur:2.9mm; Longueur:95mm; Type d'outil de poinÃ§onnage:Broche","</a></p>"]
["CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit--; SVHC-No SVHC (15-Jun-25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42345437.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3521680&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSE GOUPILLE DE PRECISION; Contenu du kit:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); DiamÃ¨tre, axe:8mm; DiamÃ¨tre, extérieur:3.4mm; Longueur:97mm; Type d'outil de poinÃ§onnage:Broche","</a></p>"]
["CHASSIS 20X20X10; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1181391-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181391&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 20X20X10; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:12mm; Largeur externe - Métrique:25mm; Profondeur externe - Métrique:25mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.47''; Largeur externe - Impérial:0.98''; Profondeur externe - Impérial:0.98''; Homologations:BS; Matériau:Acier brillant; RevÃªtement:Etain acide brillant","</a></p>"]
["CHASSIS 20X20X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4446641-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4446641&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 20X20X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:16mm; Largeur externe - Métrique:21mm; Profondeur externe - Métrique:21mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.63''; Largeur externe - Impérial:0.83''; Profondeur externe - Impérial:0.83''; Epaisseur, mur:0.54mm; Nombre de broches:4","</a></p>"]
["CHASSIS 25X25X10; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1181396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181396&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 25X25X10; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:11mm; Largeur externe - Métrique:30mm; Profondeur externe - Métrique:30mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.43''; Largeur externe - Impérial:1.18''; Profondeur externe - Impérial:1.18''; Homologations:BS; Matériau:Acier brillant; RevÃªtement:Etain acide brillant","</a></p>"]
["CHASSIS 25X25X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi9",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4446653-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4446653&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 25X25X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:16mm; Largeur externe - Métrique:26mm; Profondeur externe - Métrique:26mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.63''; Largeur externe - Impérial:1.02''; Profondeur externe - Impérial:1.02''; Epaisseur, mur:0.54mm; Nombre de broches:8","</a></p>"]
["CHASSIS 30X30X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1181392-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181392&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 30X30X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:17mm; Largeur externe - Métrique:35mm; Profondeur externe - Métrique:35mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.67''; Largeur externe - Impérial:1.38''; Profondeur externe - Impérial:1.38''; Homologations:BS; Matériau:Acier brillant; RevÃªtement:Etain acide brillant","</a></p>"]
["CHASSIS 40X30X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi11",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4446689-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4446689&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 40X30X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:16mm; Largeur externe - Métrique:31mm; Profondeur externe - Métrique:41mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.63''; Largeur externe - Impérial:1.22''; Profondeur externe - Impérial:1.61''; Epaisseur, mur:0.54mm; Nombre de broches:10","</a></p>"]
["CHASSIS 40X40X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphie;12",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4446707-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4446707&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 40X40X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:16mm; Largeur externe - Métrique:41mm; Profondeur externe - Métrique:41mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.63''; Largeur externe - Impérial:1.61''; Profondeur externe - Impérial:1.61''; Epaisseur, mur:0.54mm; Nombre de broches:8","</a></p>"]
["CHASSIS 40X40X15; Type de boîtier-Boîtier PCB; Hauteur externe - Mé13",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1181398-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181398&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 40X40X15; Type de boîtier:Boîtier PCB; Hauteur externe - Métrique:16mm; Largeur externe - Métrique:45mm; Profondeur externe - Métrique:45mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Brut; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.63''; Largeur externe - Impérial:1.77''; Profondeur externe - Impérial:1.77''; Homologations:BS; Matériau:Acier brillant; RevÃªtement:Etain acide brillant","</a></p>"]
["CHASSIS 50X25X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphie;14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1181393-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181393&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 50X25X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:17mm; Largeur externe - Métrique:30mm; Profondeur externe - Métrique:55mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.67''; Largeur externe - Impérial:1.18''; Profondeur externe - Impérial:2.17''; Homologations:BS; Matériau:Acier brillant; RevÃªtement:Etain acide brillant","</a></p>"]
["CHASSIS 50X50X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi15",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4446719-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4446719&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 50X50X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:16mm; Largeur externe - Métrique:51mm; Profondeur externe - Métrique:51mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.63''; Largeur externe - Impérial:2.01''; Profondeur externe - Impérial:2.01''; Epaisseur, mur:0.54mm; Nombre de broches:8","</a></p>"]
["CHASSIS 60X40X20; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi16",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4446720-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4446720&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 60X40X20; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:21mm; Largeur externe - Métrique:41mm; Profondeur externe - Métrique:61mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:0.83''; Largeur externe - Impérial:1.61''; Profondeur externe - Impérial:2.4''; Epaisseur, mur:0.54mm; Nombre de broches:10","</a></p>"]
["CHASSIS 70X50X25; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi17",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4446732-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4446732&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 70X50X25; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:26mm; Largeur externe - Métrique:51mm; Profondeur externe - Métrique:71mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:1.02''; Largeur externe - Impérial:2.01''; Profondeur externe - Impérial:2.8''; Epaisseur, mur:0.54mm; Nombre de broches:10","</a></p>"]
["CHASSIS 75X50X15; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi18",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1181395-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181395&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 75X50X15; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:55mm; Largeur externe - Métrique:16mm; Profondeur externe - Métrique:80mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:2.17''; Largeur externe - Impérial:0.63''; Profondeur externe - Impérial:3.15''; Homologations:BS; Matériau:Acier brillant; RevÃªtement:Etain acide brillant","</a></p>"]
["CHASSIS 75X75X25; Type de boîtier-Boîtier métallique de sérigraphi19",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1181394-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181394&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS 75X75X25; Type de boîtier:Boîtier métallique de sérigraphie; Hauteur externe - Métrique:27mm; Largeur externe - Métrique:80mm; Profondeur externe - Métrique:80mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:-; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:1.06''; Largeur externe - Impérial:3.15''; Profondeur externe - Impérial:3.15''; Homologations:BS; Matériau:Acier brillant; RevÃªtement:Etain acide brillant","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.812IN, ALUMINIU; CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.81220",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383268&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.812IN, ALUMINIU; CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.812IN, ALUMINIUM; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-415, AC-416, AC-427, AC-1422 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.812IN, ALUMINIU; CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.81221",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383460&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.812IN, ALUMINIU; CHASSIS BOTTOM PLATE, 16.812IN, ALUMINIUM; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-419, AC-420, AC-428, AC-1426 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE, 9.375IN, ALUMINIUM; CHASSIS BOTTOM PLATE, 9.375I22",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383266&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE, 9.375IN, ALUMINIUM; CHASSIS BOTTOM PLATE, 9.375IN, ALUMINIUM; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-401, AC-403, AC-421 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:4.875''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access23",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383443&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1402 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:3.375''; External Width:4.375''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access24",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383258&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1404 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:3.875''; External Width:4.875''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383444&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1407 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:4.375''; External Width:7.875''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access26",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383445&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1413 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:5.812''; External Width:7.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access27",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383446&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1414 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:5.812''; External Width:13.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access28",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383448&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1418 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:7.812''; External Width:9.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access29",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383452&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1421 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:8.812''; External Width:14.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383263&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1424 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:11.812''; External Width:11.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access31",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383455&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1428, AC-1429 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:14.812''; External Width:16.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access32",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383264&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-1430, AC-1431 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:16.812''; External Width:16.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access33",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383265&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-402, AC-429 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:4.812''; External Width:6.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access34",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383456&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-405 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:6.812''; External Width:6.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access35",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383457&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-407 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:6.812''; External Width:10.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access36",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383458&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-408 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:6.812''; External Width:11.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access37",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383261&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-411 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:6.812''; External Width:14.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access38",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383262&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-413 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:9.812''; External Width:11.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access39",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383453&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-418 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:11.812''; External Width:16.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access40",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383259&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-420, AC-431, AC-1405 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:3.875''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access41",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383447&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-423, AC-1416 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:6.812''; External Width:16.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Access42",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383451&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Cha; CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-424, AC-1419 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:7.812''; External Width:11.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Chassis Bottom Plate; For Use Wit43",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807778&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-404 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:4.812''; External Width:9.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Chassis Bottom Plate; For Use Wit44",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807791&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-406 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:6.812''; External Width:8.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Chassis Bottom Plate; For Use Wit45",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1849591&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-412 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:7.812''; External Width:16.812''","</a></p>"]
["CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type-Chassis Bottom Plate; For Use Wit46",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4561133.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1849621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS BOTTOM PLATE; Accessory Type:Chassis Bottom Plate; For Use With:AC-414 Aluminum Chassis; Body Color:Unfinished; Body Material:Aluminum; Enclosure Material:Aluminium; External Depth:9.812''; External Width:13.812''","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, FOR 1444-1247",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1901568&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, FOR 1444-12","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type d'accessoire-Perforated Chassis48",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414966-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414970&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type d'accessoire:Perforated Chassis Cover, for Hammond 1441 & 1444 Series; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Grey; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Largeur externe - Impérial:10''; Norme NEMA max..:Non Classé; Profondeur externe - Impérial:5.984''","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu49",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414966-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414966&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:203mm; Profondeur externe - Métrique:102mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:7.992''; Profondeur externe - Impérial:4.015''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414967-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414967&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:203mm; Profondeur externe - Métrique:102mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:7.992''; Profondeur externe - Impérial:4.015''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu51",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414966-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414968&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:228mm; Profondeur externe - Métrique:127mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:8.976''; Profondeur externe - Impérial:5''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu52",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414969-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414969&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:228mm; Profondeur externe - Métrique:127mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:8.976''; Profondeur externe - Impérial:5''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu53",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414966-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414977&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:254mm; Profondeur externe - Métrique:305mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:10''; Profondeur externe - Impérial:12''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu54",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414969-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414978&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:254mm; Profondeur externe - Métrique:305mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:10''; Profondeur externe - Impérial:12''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu55",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414966-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414974&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:406mm; Profondeur externe - Métrique:203mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:15.984''; Profondeur externe - Impérial:7.992''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier-Multi-usage; Hauteu56",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1414966-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1414979&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS COVER, HAMMOND 1441&1444; Type de boîtier:Multi-usage; Hauteur externe - Métrique:132mm; Largeur externe - Métrique:432mm; Profondeur externe - Métrique:254mm; Matériau du boîtier:Acier; Couleur du corps:Gris; Indice de protection (IP):Aucune évaluation; Norme NEMA max..:Non Classé; Hauteur externe - Impérial:5.196''; Largeur externe - Impérial:17''; Profondeur externe - Impérial:10''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS DE MONTAGE 72MM H57-HC77; A utiliser avec--; Type d'accessoire57",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42348023.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4731244&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS DE MONTAGE 72MM H57/HC77; A utiliser avec:-; Type d'accessoire:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):72mm; Longueur/hauteur:72mm","</a></p>"]
["CHASSIS ECO 3UX84HPX175MM; Hauteur de rack U-3U; Largeur du rack (HP)-58",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42270197.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1198861&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS ECO 3UX84HPX175MM; Hauteur de rack U:3U; Largeur du rack (HP):84; Profondeur externe - Métrique:175mm; Hauteur externe - Métrique:150mm; Largeur externe - Métrique:482.6mm; Profondeur externe - Impérial:6.89''; Hauteur externe - Impérial:5.91''; Largeur externe - Impérial:19''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Dimensions d'installation interne du CI:160mm; Hauteur de l'espace panneau - Métrique:133.35mm; Hauteur, dimension externe:150mm; Largeur (externe):175mm; Largeur de panneau -","</a></p>"]
["CHASSIS ECO 3UX84HPX235MM; Hauteur de rack U-3U; Largeur du rack (HP)-59",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42270197.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1198862&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS ECO 3UX84HPX235MM; Hauteur de rack U:3U; Largeur du rack (HP):84; Profondeur externe - Métrique:235mm; Hauteur externe - Métrique:210mm; Largeur externe - Métrique:482.6mm; Profondeur externe - Impérial:9.25''; Hauteur externe - Impérial:8.27''; Largeur externe - Impérial:19''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Dimensions d'installation interne du CI:220mm; Hauteur de l'espace panneau - Métrique:133.35mm; Hauteur, dimension externe:210mm; Largeur (externe):235mm; Largeur de panneau -","</a></p>"]
["CHASSIS ECO 6UX84HPX235MM; Hauteur de rack U-6U; Largeur du rack (HP)-60",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42270197.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1198864&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS ECO 6UX84HPX235MM; Hauteur de rack U:6U; Largeur du rack (HP):84; Profondeur externe - Métrique:235mm; Hauteur externe - Métrique:210mm; Largeur externe - Métrique:482.6mm; Profondeur externe - Impérial:9.25''; Hauteur externe - Impérial:8.27''; Largeur externe - Impérial:19''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Dimensions d'installation interne du CI:220mm; Hauteur de l'espace panneau - Métrique:266.7mm; Hauteur, dimension externe:210mm; Largeur (externe):235mm; Largeur de panneau -","</a></p>"]
["CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 2 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A u61",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346054-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346054&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 2 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 2Pos Socket Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 3 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A u62",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346056-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346056&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 3 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 3Pos Socket Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 4 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A u63",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346058-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346058&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 4 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 4Pos Socket Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 6 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A u64",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346062-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346062&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS FEMELLE HEAVYMATE POUR 6 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 6Pos Socket Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS HAN 10E-42DD; Gamme de produit-Série Han B; Montage connecteur65",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42267445.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=659563&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN 10E/42DD; Gamme de produit:Série Han B; Montage connecteur:Montage en surface; Taille de la coque rectangulaire:10B; A utiliser avec:Han 10B Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en aluminium; Type de verrouillage:2 Leviers; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; DiamÃ¨tre, trous de fixation:5.5mm; Entraxe de fixation, L x l:82x40; Homologations:CSA, UL, VDE; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté; Taille du","</a></p>"]
["CHASSIS HAN 10E-42DD; Gamme de produit-Série Han B; Montage connecteur66",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1003010301-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=100301&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN 10E/42DD; Gamme de produit:Série Han B; Montage connecteur:Montage sur cloison; Taille de la coque rectangulaire:10B; A utiliser avec:Han 10B Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en aluminium; Type de verrouillage:2 Leviers; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté","</a></p>"]
["CHASSIS HAN 6HSB-16E-40D; Gamme de produit-Série Han B; Montage connec67",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42260672.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=160301&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN 6HSB/16E/40D; Gamme de produit:Série Han B; Montage connecteur:Montage sur cloison; Taille de la coque rectangulaire:16B; A utiliser avec:Capots et inserts Han 16B ; Matériau du corps du connecteur:Corps en aluminium; Type de verrouillage:2 Leviers; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Homologations:CSA, UL, VDE","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Gamme de produit-Série Han A; Montage connecteur-Montage 68",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42249446.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=151862&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Gamme de produit:Série Han A; Montage connecteur:Montage sur cloison; Taille de la coque rectangulaire:3A; A utiliser avec:Han 3A Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en PC (polycarbonate); Type de verrouillage:1 Levier; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); DiamÃ¨tre, trous de fixation:3.2mm; Entraxe de fixation:30mm; Matériau:Résine thermoplastique résistante aux chocs","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Gamme de produit-Série Han A; Montage connecteur-Montage 69",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42249446.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=314730&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Gamme de produit:Série Han A; Montage connecteur:Montage sur cloison; Taille de la coque rectangulaire:3A; A utiliser avec:Han 3A Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en zinc; Type de verrouillage:1 Levier; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; DiamÃ¨tre, trous de fixation:3.2mm; Entraxe de fixation:30mm; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Gamme de produit-Série Han B; Montage connecteur-Montage 70",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42267443.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=659575&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Gamme de produit:Série Han B; Montage connecteur:Montage en surface; Taille de la coque rectangulaire:16B; A utiliser avec:Han 16B Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en aluminium; Type de verrouillage:2 Leviers; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; DiamÃ¨tre, trous de fixation:5.5mm; Entraxe de fixation, L x l:105x45; Homologations:CSA, UL, VDE; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté; Taille du filetage:PG21","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Gamme de produit-Série Han B; Montage connecteur-Montage 71",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42267448.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=659551&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Gamme de produit:Série Han B; Montage connecteur:Montage en surface; Taille de la coque rectangulaire:6B; A utiliser avec:Han 6B Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en aluminium; Type de verrouillage:1 Levier; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; DiamÃ¨tre, trous de fixation:5.5mm; Entraxe de fixation, L x l:70x40; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté; Taille du filetage:PG16","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Gamme de produit-Série Han B; Montage connecteur-Montage 72",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42260634.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=151864&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Gamme de produit:Série Han B; Montage connecteur:Montage sur cloison; Taille de la coque rectangulaire:24B; A utiliser avec:Han 24B Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en aluminium; Type de verrouillage:2 Leviers; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; DiamÃ¨tre, trous de fixation:4.4mm; Entraxe de fixation, L x l:130x32; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Gamme de produit-Série Han B; Montage connecteur-Montage 73",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42261758.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=314857&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Gamme de produit:Série Han B; Montage connecteur:Montage sur cloison; Taille de la coque rectangulaire:6B; A utiliser avec:Han 6B Hoods & Inserts; Matériau du corps du connecteur:Corps en aluminium; Type de verrouillage:1 Levier; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; DiamÃ¨tre, trous de fixation:4.4mm; Entraxe de fixation, L x l:70x32; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Type d'accessoire-Housing; A utiliser avec-Standard Han C74",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42249447.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=462597&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Type d'accessoire:Housing; A utiliser avec:Standard Han Connectors; Taille du boîtier de connecteur:10A; Angle de sortie de cÃ¢ble:-; Matériau du corps du connecteur:Corps en métal; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Silver; DiamÃ¨tre, trous de fixation:3.4mm; Entraxe de fixation, L x l:70x17.5; Gamme:10A; Homologations:CSA, UL, VDE; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Type d'accessoire-Housing; A utiliser avec-Standard Han C75",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42249447.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=151863&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Type d'accessoire:Housing; A utiliser avec:Standard Han Connectors; Taille du boîtier de connecteur:16A; Angle de sortie de cÃ¢ble:-; Matériau du corps du connecteur:Corps en métal; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Grey; DiamÃ¨tre, trous de fixation:3.4mm; Entraxe de fixation, L x l:86x17.5; Gamme:16A; Homologations:CSA, UL, VDE; Matériau:Alliage léger moulé sous pression, finition argenté","</a></p>"]
["CHASSIS HAN; Type d'accessoire-Surface Mounting Housing; A utiliser av76",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42267441.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=659587&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS HAN; Type d'accessoire:Surface Mounting Housing; A utiliser avec:Standard Han Connectors; Taille du boîtier de connecteur:24B; Angle de sortie de cÃ¢ble:-; Matériau du corps du connecteur:Corps en métal; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Couleur:Enduit de poudre, gris RAL 7037; DiamÃ¨tre, trous de fixation:5.5mm; Entraxe de fixation, L x l:132x45; Matériau:Alliage léger moulé sous pression; Taille du filetage:PG21","</a></p>"]
["CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 2 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A uti77",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346053-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346053&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 2 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 2Pos Pin Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 3 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A uti78",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346055&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 3 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 3Pos Pin Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 4 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A uti79",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346057-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346057&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 4 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 4Pos Pin Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 6 MODULES; Type d'accessoire-Frame; A uti80",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2346061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2346061&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS MALE HEAVY MATE POUR 6 MODULES; Type d'accessoire:Frame; A utiliser avec:C146 heavy mate F Series 6Pos Pin Modules; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS REBILLAGE BGA 15X15MM; Type d'accessoire-Reballing Frame; A ut81",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352903-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352903&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS REBILLAGE BGA 15X15MM; Type d'accessoire:Reballing Frame; A utiliser avec:MINIOVEN 04 S BGA-Reballer; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS REBILLAGE BGA 23X23MM; Type d'accessoire-Reballing Frame; A ut82",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352905-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352905&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS REBILLAGE BGA 23X23MM; Type d'accessoire:Reballing Frame; A utiliser avec:MINIOVEN 04 S BGA-Reballer; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS REBILLAGE BGA 27X27MM; Type d'accessoire-Reballing Frame; A ut83",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352906-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352906&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS REBILLAGE BGA 27X27MM; Type d'accessoire:Reballing Frame; A utiliser avec:MINIOVEN 04 S BGA-Reballer; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS REBILLAGE BGA 31X31MM; Type d'accessoire-Reballing Frame; A ut84",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352907-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352907&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS REBILLAGE BGA 31X31MM; Type d'accessoire:Reballing Frame; A utiliser avec:MINIOVEN 04 S BGA-Reballer; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS REBILLAGE BGA 35X35MM; Type d'accessoire-Reballing Frame; A ut85",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352908-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352908&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS REBILLAGE BGA 35X35MM; Type d'accessoire:Reballing Frame; A utiliser avec:MINIOVEN 04 S BGA-Reballer; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS REBILLAGE BGA 37.5X37.5MM; Type d'accessoire-Reballing Frame; 86",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352909-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352909&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS REBILLAGE BGA 37.5X37.5MM; Type d'accessoire:Reballing Frame; A utiliser avec:MINIOVEN 04 S BGA-Reballer; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS REBILLAGE BGA 40X40MM; Type d'accessoire-Reballing Frame; A ut87",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352910-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352910&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS REBILLAGE BGA 40X40MM; Type d'accessoire:Reballing Frame; A utiliser avec:MINIOVEN 04 S BGA-Reballer; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHASSIS SHELF, 0.5IN, STEEL; For Use With-19'' Racks; Rack U Height--;88",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4178086.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2000568&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SHELF, 0.5IN, STEEL; For Use With:19'' Racks; Rack U Height:-; External Width - Imperial:16.8''; External Width - Metric:427mm; External Depth - Imperial:21.9''; External Depth - Metric:556mm; Body Color:White","</a></p>"]
["CHASSIS SOCKET, PSU, PANEL MOUNT; Gamme de produit--; Genre-Embase; Te89",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1737252-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1737252&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SOCKET, PSU, PANEL MOUNT; Gamme de produit:-; Genre:Embase; Tension:12VDC; Courant:1A; Montage connecteur:Montage sur panneau; Type de terminaison de contact:Connexion rapide; Terminaison du contact:Connexion rapide; Type de connecteur:Connecteur d'entrée standard","</a></p>"]
["CHASSIS SOCKET, PSU, PANEL MOUNT; Gamme de produit--; Genre-Embase; Te90",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1737254-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1737254&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SOCKET, PSU, PANEL MOUNT; Gamme de produit:-; Genre:Embase; Tension:12VDC; Courant:500mA; Montage connecteur:Montage sur panneau; Type de terminaison de contact:Traversant; Terminaison du contact:Traversant vertical; Type de connecteur:Connecteur d'entrée standard","</a></p>"]
["CHASSIS SOCKET, PSU, SMT, 2.5MM PIN DIA.; Gamme de produit--; Genre-Em91",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1737263-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1737263&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SOCKET, PSU, SMT, 2.5MM PIN DIA.; Gamme de produit:-; Genre:Embase; Tension:12VDC; Courant:1A; Montage connecteur:Montage PCB; Type de terminaison de contact:Montage CMS; Terminaison du contact:Montage en surface Ã  angle droit; Type de connecteur:Connecteur d'entrée standard","</a></p>"]
["CHASSIS SOCKET, PSU, SMT, 2MM PIN DIA.; Gamme de produit--; Genre-Emba92",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1737262-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1737262&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SOCKET, PSU, SMT, 2MM PIN DIA.; Gamme de produit:-; Genre:Embase; Tension:12VDC; Courant:500mA; Montage connecteur:Montage PCB; Type de terminaison de contact:Montage CMS; Terminaison du contact:Montage en surface Ã  angle droit; Type de connecteur:Connecteur d'entrée standard","</a></p>"]
["CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, S; CHASSIS SUPPORT BRACKET, CAB93",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3777292.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383479&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, S; CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, STEEL, PER PAIR; For Use With:Cabinet Rack; Enclosure Material:Steel; External Height - Imperial:1.718''; External Height - Metric:44mm; External Width - Imperial:13''; Body Material:Steel","</a></p>"]
["CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, S; CHASSIS SUPPORT BRACKET, CAB94",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3777292.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383480&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, S; CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, STEEL, PER PAIR; For Use With:Cabinet Rack; Enclosure Material:Steel; External Height - Imperial:1.718''; External Height - Metric:44mm; External Width - Imperial:23''; Body Material:Steel","</a></p>"]
["CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, S; CHASSIS SUPPORT BRACKET, CAB95",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/06M4517-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383481&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, S; CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, STEEL, PER PAIR; For Use With:Cabinet Rack; Enclosure Material:Steel; External Height - Imperial:1.718''; External Height - Metric:44mm; External Width - Imperial:28''; Body Material:Steel","</a></p>"]
["CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, STEEL, PER PAIR; For Use With-P96",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3777292.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1864609&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS SUPPORT BRACKET, CABINET RACK, STEEL, PER PAIR; For Use With:Panel Mounting Rails; Enclosure Material:Steel; External Height - Imperial:1.718''; External Height - Metric:44mm; External Width - Imperial:16''; Body Material:Steel","</a></p>"]
["CHASSIS. ACIER; Type d'accessoire-Panels; A utiliser avec-Enclosures; 97",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1877006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1877007&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHASSIS. ACIER; Type d'accessoire:Panels; A utiliser avec:Enclosures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 1000W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissan98",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352156-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352156&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 1000W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:1kW; Hauteur externe - Métrique:88mm; Largeur externe - Métrique:66mm; Profondeur externe - Métrique:150.5mm; Hauteur externe - Impérial:3.5''; Largeur externe - Impérial:2.6''; Profondeur externe - Impérial:5.9''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 1000W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissan99",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352156-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352157&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 1000W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:1kW; Hauteur externe - Métrique:88mm; Largeur externe - Métrique:66mm; Profondeur externe - Métrique:150.5mm; Hauteur externe - Impérial:3.5''; Largeur externe - Impérial:2.6''; Profondeur externe - Impérial:5.9''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 1000W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissan100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352156-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352158&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 1000W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:1kW; Hauteur externe - Métrique:88mm; Largeur externe - Métrique:66mm; Profondeur externe - Métrique:152.5mm; Hauteur externe - Impérial:3.5''; Largeur externe - Impérial:2.6''; Profondeur externe - Impérial:6''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 100W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac-120V; Puissance101",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498504&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 100W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac:120V; Puissance de sortie:100W; Hauteur externe - Métrique:280mm; Largeur externe - Métrique:450mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:11.03''; Largeur externe - Impérial:17.72''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 100W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissance102",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498505&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 100W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:100W; Hauteur externe - Métrique:280mm; Largeur externe - Métrique:450mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:11.03''; Largeur externe - Impérial:17.72''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 10W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac-120V; Puissance 103",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498506&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 10W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac:120V; Puissance de sortie:10W; Hauteur externe - Métrique:130mm; Largeur externe - Métrique:250mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:5.12''; Largeur externe - Impérial:9.85''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 10W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissance 104",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498507&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 10W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:10W; Hauteur externe - Métrique:130mm; Largeur externe - Métrique:250mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:5.12''; Largeur externe - Impérial:9.85''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 1200W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissan105",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352161-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352161&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 1200W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:1.2kW; Hauteur externe - Métrique:120mm; Largeur externe - Métrique:160mm; Profondeur externe - Métrique:182mm; Hauteur externe - Impérial:4.7''; Largeur externe - Impérial:6.3''; Profondeur externe - Impérial:7.2''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 1200W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissan106",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352161-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352162&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 1200W -45 A 60Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:1.2kW; Hauteur externe - Métrique:120mm; Largeur externe - Métrique:160mm; Profondeur externe - Métrique:182mm; Hauteur externe - Impérial:4.7''; Largeur externe - Impérial:6.3''; Profondeur externe - Impérial:7.2''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 1200W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissan107",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352159-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352159&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 1200W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:1.2kW; Hauteur externe - Métrique:120mm; Largeur externe - Métrique:145mm; Profondeur externe - Métrique:168mm; Hauteur externe - Impérial:4.7''; Largeur externe - Impérial:5.7''; Profondeur externe - Impérial:6.6''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 1200W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissan108",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352159-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352160&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 1200W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:1.2kW; Hauteur externe - Métrique:120mm; Largeur externe - Métrique:145mm; Profondeur externe - Métrique:168mm; Hauteur externe - Impérial:4.7''; Largeur externe - Impérial:5.7''; Profondeur externe - Impérial:6.6''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 200W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissance109",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498508-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498508&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 200W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:200W; Hauteur externe - Métrique:400mm; Largeur externe - Métrique:650mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:15.75''; Largeur externe - Impérial:25.6''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 25W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac-120V; Puissance 110",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498509&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 25W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac:120V; Puissance de sortie:25W; Hauteur externe - Métrique:130mm; Largeur externe - Métrique:250mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:5.12''; Largeur externe - Impérial:9.85''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 25W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissance 111",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498510&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 25W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:25W; Hauteur externe - Métrique:130mm; Largeur externe - Métrique:250mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:5.12''; Largeur externe - Impérial:9.85''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 475W 0 A 60Â°C 220-240VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissa112",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2362319-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2362319&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 475W 0 A 60Â°C 220-240VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:475W; Hauteur externe - Métrique:165mm; Largeur externe - Métrique:100mm; Profondeur externe - Métrique:128mm; Hauteur externe - Impérial:6.5''; Largeur externe - Impérial:3.94''; Profondeur externe - Impérial:5''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 500W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc113",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352164-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352164&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 500W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:500W; Hauteur externe - Métrique:45mm; Largeur externe - Métrique:127mm; Profondeur externe - Métrique:169mm; Hauteur externe - Impérial:1.772''; Largeur externe - Impérial:5''; Profondeur externe - Impérial:6.654''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 500W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc114",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352167-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352167&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 500W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:500W; Hauteur externe - Métrique:45mm; Largeur externe - Métrique:127mm; Profondeur externe - Métrique:169mm; Hauteur externe - Impérial:1.772''; Largeur externe - Impérial:5''; Profondeur externe - Impérial:6.654''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 50W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac-120V; Puissance 115",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498511-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498511&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 50W, 70 DEG C, 120VAC; Tension nominale Vac:120V; Puissance de sortie:50W; Hauteur externe - Métrique:200mm; Largeur externe - Métrique:320mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:7.88''; Largeur externe - Impérial:12.6''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 50W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac-240V; Puissance 116",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2498511-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2498512&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 50W, 70 DEG C, 240VAC; Tension nominale Vac:240V; Puissance de sortie:50W; Hauteur externe - Métrique:200mm; Largeur externe - Métrique:320mm; Profondeur externe - Métrique:1.6mm; Hauteur externe - Impérial:7.88''; Largeur externe - Impérial:12.6''; Profondeur externe - Impérial:0.07''","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 600W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc117",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352164-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352165&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 600W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:600W; Hauteur externe - Métrique:45mm; Largeur externe - Métrique:127mm; Profondeur externe - Métrique:169mm; Hauteur externe - Impérial:1.772''; Largeur externe - Impérial:5''; Profondeur externe - Impérial:6.654''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 600W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc118",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352167-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352168&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 600W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:600W; Hauteur externe - Métrique:45mm; Largeur externe - Métrique:127mm; Profondeur externe - Métrique:169mm; Hauteur externe - Impérial:1.772''; Largeur externe - Impérial:5''; Profondeur externe - Impérial:6.654''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 700W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc119",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352164-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352166&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 700W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:700W; Hauteur externe - Métrique:45mm; Largeur externe - Métrique:127mm; Profondeur externe - Métrique:169mm; Hauteur externe - Impérial:1.772''; Largeur externe - Impérial:5''; Profondeur externe - Impérial:6.654''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 700W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc120",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352167-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352169&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 700W -45 A 50Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:700W; Hauteur externe - Métrique:45mm; Largeur externe - Métrique:127mm; Profondeur externe - Métrique:169mm; Hauteur externe - Impérial:1.772''; Largeur externe - Impérial:5''; Profondeur externe - Impérial:6.654''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 950W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc121",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352154-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352154&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 950W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:950W; Hauteur externe - Métrique:100mm; Largeur externe - Métrique:145mm; Profondeur externe - Métrique:168mm; Hauteur externe - Impérial:3.937''; Largeur externe - Impérial:5.709''; Profondeur externe - Impérial:6.614''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE 950W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac-230V; Puissanc122",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2352155-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352155&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE 950W -45 A 70Â°C 230VAC; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:950W; Hauteur externe - Métrique:99mm; Largeur externe - Métrique:160mm; Profondeur externe - Métrique:182mm; Hauteur externe - Impérial:3.898''; Largeur externe - Impérial:6.299''; Profondeur externe - Impérial:7.165''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 1KW 110V; Tension nominale Vac-110V; Puiss123",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2113758-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113768&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 1KW 110V; Tension nominale Vac:110V; Puissance de sortie:1kW; Hauteur externe - Métrique:430mm; Largeur externe - Métrique:153mm; Profondeur externe - Métrique:182mm; Hauteur externe - Impérial:16.929''; Largeur externe - Impérial:6.024''; Profondeur externe - Impérial:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 200W 110V; Tension nominale Vac-110V; Puis124",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2113758-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113759&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 200W 110V; Tension nominale Vac:110V; Puissance de sortie:200W; Hauteur externe - Métrique:200mm; Largeur externe - Métrique:115mm; Profondeur externe - Métrique:140mm; Hauteur externe - Impérial:7.874''; Largeur externe - Impérial:4.528''; Profondeur externe - Impérial:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 300W 110V; Tension nominale Vac-110V; Puis125",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2113758-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113761&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 300W 110V; Tension nominale Vac:110V; Puissance de sortie:300W; Hauteur externe - Métrique:300mm; Largeur externe - Métrique:133mm; Profondeur externe - Métrique:182mm; Hauteur externe - Impérial:11.811''; Largeur externe - Impérial:5.236''; Profondeur externe - Impérial:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 400W 230V; Tension nominale Vac-230V; Puis126",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2113758-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113762&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 400W 230V; Tension nominale Vac:230V; Puissance de sortie:400W; Hauteur externe - Métrique:300mm; Largeur externe - Métrique:133mm; Profondeur externe - Métrique:182mm; Hauteur externe - Impérial:11.811''; Largeur externe - Impérial:5.236''; Profondeur externe - Impérial:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 600W 110V; Tension nominale Vac-110V; Puis127",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2113758-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113766&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE ANTI CONDENSATION 600W 110V; Tension nominale Vac:110V; Puissance de sortie:600W; Hauteur externe - Métrique:300mm; Largeur externe - Métrique:133mm; Profondeur externe - Métrique:182mm; Hauteur externe - Impérial:11.811''; Largeur externe - Impérial:5.236''; Profondeur externe - Impérial:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu128",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497200&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:100mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:3.94''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu129",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497199&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:100mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:3.94''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu130",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497202&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:125mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:4.92''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu131",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497201&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:125mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:4.92''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu132",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497204&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:150mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:5.91''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu133",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497203&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:150mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:5.91''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu134",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497192&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:50mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:1.96''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu135",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497191&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:50mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:1.96''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu136",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497194&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:75mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:2.95''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu137",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497193&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:75mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:2.95''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu138",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497196&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:84mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:3.31''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu139",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497195&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:84mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:3.31''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu140",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497198&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:94mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:3.7''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique--; Hauteu141",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2497191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2497197&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHAUFFAGE-DISSIPATEUR REGROUPE, 41DBA; Résistance thermique:-; Hauteur externe - Métrique:65.8mm; Largeur externe - Métrique:75.5mm; Longueur externe - Métrique:94mm; Débit, max..:56mÂ³/h; Evaluation du bruit:41dBA; Montage dissipateur de chaleur:Vis; Matériau dissipateur:-; Hauteur externe - Impérial:2.6''; Largeur externe - Impérial:2.97''; Longueur externe - Impérial:3.7''; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6 OZ, BLUE; D; CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6142",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5255948.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2526035&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6 OZ, BLUE; D; CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6 OZ, BLUE; Dispenser Type:Bottle; Volume:177.441ml","</a></p>"]
["CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6 OZ, BLUE; D; CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6143",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5255947.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2526034&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6 OZ, BLUE; D; CHEMICAL DISPENSER BOTTLE, 6 OZ, BLUE; Dispenser Type:Bottle; Volume:177.441ml","</a></p>"]
["CHEMICAL DISPENSER BOTTLE; Dispenser Typ; CHEMICAL DISPENSER BOTTLE; D144",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4611353.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1761938&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEMICAL DISPENSER BOTTLE; Dispenser Typ; CHEMICAL DISPENSER BOTTLE; Dispenser Type:Pump Bottle; Volume:4fl.oz. (US); Accessory Type:Chemical Dispenser Bottle; Body Material:Polyethylene Bottle, Stainless Steel Pump; Capacity:4fl.oz. (US); Colour:Translucent; Shot Size:2cc","</a></p>"]
["CHEMICALS, CLEANING, DISPENSER; Type de distributeur-Flacon; Volume--;145",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42751693.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1651000&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEMICALS, CLEANING, DISPENSER; Type de distributeur:Flacon; Volume:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Taille de frappe:2cc; Type d'accessoire:Dispenser","</a></p>"]
["CHEMICALS; CHEMICALS146",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/97B4594-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2505786&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEMICALS; CHEMICALS","</a></p>"]
["CHEVILLE A EXPANSION M4X20; Taille du filetage - Impérial--; Taille de147",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/10093506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1440477&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A EXPANSION M4X20; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M4; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:20mm; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Nylon (Polyamide); Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Nylon","</a></p>"]
["CHEVILLE A EXPANSION M4X40; Taille du filetage - Impérial--; Taille de148",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/10093506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1440478&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A EXPANSION M4X40; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M4; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:40mm; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Acier; Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Steel","</a></p>"]
["CHEVILLE A EXPANSION M5X40; Taille du filetage - Impérial--; Taille de149",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/10093506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1440479&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A EXPANSION M5X40; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M5; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:40mm; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Nylon (Polyamide); Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Nylon","</a></p>"]
["CHEVILLE A EXPANSION M5X65; Taille du filetage - Impérial--; Taille de150",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/10093506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1440481&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A EXPANSION M5X65; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M5; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:65mm; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Nylon (Polyamide); Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Nylon","</a></p>"]
["CHEVILLE A RESSORT 3 X 50MM; Taille du filetage - Impérial--; Taille d151",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/FN0142005-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2444295&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A RESSORT 3 X 50MM; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M3; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:50mm; Matériau attache:Acier; Plaquage attache:Zinc brillant; DiamÃ¨tre, extérieur:3mm; DiamÃ¨tre, trous de fixation:11mm; Matériau:Steel; Plaquage du corps:Zinc; Taille du filetage:M3","</a></p>"]
["CHEVILLE A RESSORT 5 X 50MM; Taille du filetage - Impérial--; Taille d152",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/FN0142005-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2444296&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A RESSORT 5 X 50MM; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M5; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:50mm; Matériau attache:Acier; Plaquage attache:Zinc brillant; DiamÃ¨tre, extérieur:5mm; DiamÃ¨tre, trous de fixation:14mm; Matériau:Steel; Plaquage du corps:Zinc; Taille du filetage:M5","</a></p>"]
["CHEVILLE A RESSORT 5 X 75MM; Taille du filetage - Impérial--; Taille d153",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/FN0142005-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2444297&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A RESSORT 5 X 75MM; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M5; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:75mm; Matériau attache:Acier; Plaquage attache:Zinc brillant; DiamÃ¨tre, extérieur:5mm; DiamÃ¨tre, trous de fixation:14mm; Matériau:Steel; Plaquage du corps:Zinc; Taille du filetage:M5","</a></p>"]
["CHEVILLE A RESSORT 6 X 50MM; Taille du filetage - Impérial--; Taille d154",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/FN0142005-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2444298&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A RESSORT 6 X 50MM; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M6; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:50mm; Matériau attache:Acier; Plaquage attache:Zinc brillant; DiamÃ¨tre, extérieur:6mm; DiamÃ¨tre, trous de fixation:18mm; Matériau:Steel; Plaquage du corps:Zinc; Taille du filetage:M6","</a></p>"]
["CHEVILLE A RESSORT 6 X 75MM; Taille du filetage - Impérial--; Taille d155",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/FN0142005-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2444299&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE A RESSORT 6 X 75MM; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:M6; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:75mm; Matériau attache:Acier; Plaquage attache:Zinc brillant; DiamÃ¨tre, extérieur:6mm; DiamÃ¨tre, trous de fixation:18mm; Matériau:Steel; Plaquage du corps:Zinc; Taille du filetage:M6","</a></p>"]
["CHEVILLE BLEU PQ100; Taille du filetage - Impérial--; Taille de fileta156",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251373.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=278567&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE BLEU PQ100; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:-; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Nylon (Polyamide); Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Capacité de perÃ§age:10mm; Couleur:Bleu; DiamÃ¨tre, trous de fixation:10.0mm; Longueur/hauteur:44mm; Matériau:Nylon; Quantité, boite:100; Vis correspondante:No: 12 & 14","</a></p>"]
["CHEVILLE BRUN PQ100; Taille du filetage - Impérial--; Taille de fileta157",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251373.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=278555&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE BRUN PQ100; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:-; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Nylon (Polyamide); Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Capacité de perÃ§age:7mm; Couleur:Marron; DiamÃ¨tre, trous de fixation:7.0mm; Longueur/hauteur:40mm; Matériau:Nylon; Quantité, boite:100; Vis correspondante:No:10 & 12","</a></p>"]
["CHEVILLE JAUNE PQ100; Taille du filetage - Impérial--; Taille de filet158",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42408013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=278531&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE JAUNE PQ100; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:-; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Nylon (Polyamide); Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Capacité de perÃ§age:5mm; Couleur:Jaune; DiamÃ¨tre, trous de fixation:5.0mm; Longueur/hauteur:22mm; Matériau:Nylon; Quantité, boite:100; Vis correspondante:No:6 & 8","</a></p>"]
["CHEVILLE MURALE ASSORTIMENT; Taille du filetage - Impérial--; Taille d159",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/FN0188406-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2444310&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE MURALE ASSORTIMENT; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:-; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:-; Matériau attache:-; Plaquage attache:-; Quantité, boite:260","</a></p>"]
["CHEVILLE ROUGE PQ100; Taille du filetage - Impérial--; Taille de file160",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251373.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=278543&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLE ROUGE PQ100; Taille du filetage - Impérial:-; Taille de filetage - Métrique:-; Type de tÃªte:-; Longueur, filetage:-; Longueur extérieure:-; Matériau attache:Nylon (Polyamide); Plaquage attache:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Capacité de perÃ§age:5.5mm; Couleur:Rouge; DiamÃ¨tre, trous de fixation:5.5mm; Longueur/hauteur:34mm; Matériau:Nylon; Quantité, boite:100; Vis correspondante:No: 6,8 & 10","</a></p>"]
["CHEVILLES PLASTIQUE, 4 PCES; Type d'accessoire-Fixing Lug; A utiliser 161",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2499469-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2499469&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHEVILLES PLASTIQUE, 4 PCES; Type d'accessoire:Fixing Lug; A utiliser avec:Schneider Electric Thalassa TBS & TBP Series Enclosures","</a></p>"]
["CHG BATT 1.6MHZ SYNHCHRONE A DECOUPAGE; Type de pile-Li-Ion, Li-Pol; T162",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435618&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHG BATT 1.6MHZ SYNHCHRONE A DECOUPAGE; Type de pile:Li-Ion, Li-Pol; Tension, entrée:17V; Tension de charge de la batterie:4.2V; Courant, charge max..:4A; Type de boîtier de CI Batterie:QFN; Nombre de broches:24; Nombre de piles série:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHICANE Z CHAMBRE VERRE SX-90-80 PQT 2; Type d'accessoire-Filtre ''Z''163",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1775280-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1775280&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHICANE Z CHAMBRE VERRE SX-90/80 PQT 2; Type d'accessoire:Filtre ''Z''; A utiliser avec:Pace 1265-0011-P1 Glass Chamber; Type de fiche:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHIFFONS BLEUS 150X180 PAQUET DE 50; MatiÃ¨re de la lingette-Polyester164",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/149394507-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1493945&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS BLEUS 150X180 PAQUET DE 50; MatiÃ¨re de la lingette:Polyester; Largeur lingette:150mm; Longueur lingette:380mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); A utiliser avec:Mechanics, Data-processing, Keyboards, Screens, Graphic Arts, Electronics, Food Fields; Largeur:150mm; Longueur:380mm; Matériau:Viscose / Polyester; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS BONDERITE TUBE DE 25; MatiÃ¨re de la lingette--; Largeur ling165",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2332472-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2332472&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS BONDERITE TUBE DE 25; MatiÃ¨re de la lingette:-; Largeur lingette:-; Longueur lingette:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHIFFONS CONTACTWIPES PQ150; MatiÃ¨re de la lingette-Polyester et Cell166",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42466206.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=860610&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS CONTACTWIPES PQ150; MatiÃ¨re de la lingette:Polyester et Cellulose; Largeur lingette:229mm; Longueur lingette:229mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); A utiliser avec:Photo-Mask Areas, Laminar Flow Benches, Quartzware, Machinery and Instrumentation; Matériau:Polyester / Cellulose; Taille du paquet:150; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS DE NETTOYAGE; MatiÃ¨re de la lingette-Coton; Largeur lingette167",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42624482.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=635030&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS DE NETTOYAGE; MatiÃ¨re de la lingette:Coton; Largeur lingette:100mm; Longueur lingette:100mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); A utiliser avec:ISOCLENE, SAFECLENCE 2000 Cleaners; Largeur:100mm; Largeur (externe):100mm; Longueur:100mm; Longueur/hauteur:100mm; Matériau:Cotton; Taille du paquet:400; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS FIBRE OPTIQUE PQT200; MatiÃ¨re de la lingette--; Largeur ling168",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/4922797-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4922797&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS FIBRE OPTIQUE PQT200; MatiÃ¨re de la lingette:-; Largeur lingette:70mm; Longueur lingette:76mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); A utiliser avec:Cleaning Fiber Optic End-Faces; Couleur:White; Largeur:7.6cm; Longueur:7cm; Taille:75x75mm; Taille du paquet:200; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS IND. 12X12 PK150; SVHC-No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (extern169",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/150324207-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1503243&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS IND. 12X12 PK150; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):12''; Profondeur:12''; Taille du paquet:150; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS ISOPROPANOL PQ100; Type de nettoyant-Electrique - Electroniqu170",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/SA01949-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=725675&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS ISOPROPANOL PQ100; Type de nettoyant:Electrique / Electronique; Applications de nettoyage:Connexions fibre optique; Méthode de distribution:Lingette; Poids:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Volume:-; A utiliser avec:Connectors; Taille du paquet:100; Type d'accessoire:Impregnated Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS ISOPROPYL ALCOHOL IPA PAQUET 50; SVHC-No SVHC (15-Jun-2015); 171",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2501334-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2501334&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS ISOPROPYL ALCOHOL IPA PAQUET 50; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur lingette:149.225mm; Longueur lingette:146.05mm","</a></p>"]
["CHIFFONS M1 PQT150; MatiÃ¨re de la lingette-Tissu; Largeur lingette-15172",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/149398807-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1521273&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS M1 PQT150; MatiÃ¨re de la lingette:Tissu; Largeur lingette:150mm; Longueur lingette:150mm; A utiliser avec:General Purpose Clean; Largeur:150mm; Longueur:150mm; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS M3 PQT100; MatiÃ¨re de la lingette-Tissu; Largeur lingette-25173",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/152127207-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1521272&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS M3 PQT100; MatiÃ¨re de la lingette:Tissu; Largeur lingette:250mm; Longueur lingette:250mm; A utiliser avec:General Purpose Clean; Largeur:250mm; Longueur:250mm; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS NON PELUCHEUX PQT50; MatiÃ¨re de la lingette-Tissu; Largeur l174",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42421952.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4889850&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS NON PELUCHEUX PQT50; MatiÃ¨re de la lingette:Tissu; Largeur lingette:350mm; Longueur lingette:300mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); A utiliser avec:Delicate Surfaces and Stencils; Couleur:White; Largeur:355mm; Largeur (externe):350mm; Longueur:300mm; Matériau:Lint Free Cloth; Taille du paquet:50; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS NON-TISSES 102MM X 102MM; MatiÃ¨re de la lingette-Polyester; 175",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3847068A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3847068&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS NON-TISSES 102MM X 102MM; MatiÃ¨re de la lingette:Polyester; Largeur lingette:102mm; Longueur lingette:102mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Polyester","</a></p>"]
["CHIFFONS NON-TISSES 229MM X 229MM; MatiÃ¨re de la lingette-Polyester; 176",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3847068A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3847056&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS NON-TISSES 229MM X 229MM; MatiÃ¨re de la lingette:Polyester; Largeur lingette:229mm; Longueur lingette:229mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHIFFONS POUR ECRAN SERIGRAPHIQUE; MatiÃ¨re de la lingette-Fluotourné;177",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/30520005-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3052000&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS POUR ECRAN SERIGRAPHIQUE; MatiÃ¨re de la lingette:Fluotourné; Largeur lingette:200mm; Longueur lingette:280mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Hydrospun; Taille du paquet:100; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS PS2 PK300; MatiÃ¨re de la lingette-Cellulose; Largeur lingett178",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/149398707-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1493987&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS PS2 PK300; MatiÃ¨re de la lingette:Cellulose; Largeur lingette:100mm; Longueur lingette:210mm; A utiliser avec:Spill Control, Machine Wipe Down, General Lab Maintenance, PCB Cleaning, Silk Screen Cleaning; Largeur:100mm; Longueur:210mm; Matériau:Cellulose; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS PUR COTON 230X230MM PQT100; MatiÃ¨re de la lingette-Coton; La179",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42624481.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=635029&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS PUR COTON 230X230MM PQT100; MatiÃ¨re de la lingette:Coton; Largeur lingette:230mm; Longueur lingette:230mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); A utiliser avec:ISOCLENE, SAFECLENCE 2000 Cleaners; Largeur:230mm; Largeur (externe):230mm; Longueur:230mm; Longueur/hauteur:230mm; Matériau:Cotton; Taille du paquet:100; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS SAFECLOTHS PQ25; MatiÃ¨re de la lingette--; Largeur lingette-180",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42345291.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=299297&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS SAFECLOTHS PQ25; MatiÃ¨re de la lingette:-; Largeur lingette:330mm; Longueur lingette:330mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); A utiliser avec:FOAMCLENE and ASTAPOL Cleaners; Largeur:330mm; Largeur (externe):330mm; Longueur:330mm; Longueur/hauteur:330mm; Taille du paquet:25; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS SMT 9X9POUCE PQT 300; SVHC-No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (ex181",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1503242-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1503242&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS SMT 9X9POUCE PQT 300; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):9''; Profondeur:9''; Taille du paquet:300; Type d'accessoire:Wipe","</a></p>"]
["CHIFFONS, ISOPROPYL ALCOHOL IPA TUB 100; Largeur lingette-133.35mm; Lo182",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2501333-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2501333&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONS, ISOPROPYL ALCOHOL IPA TUB 100; Largeur lingette:133.35mm; Longueur lingette:196.85mm","</a></p>"]
["CHIFFONSS, IPA, PRE-IMPREGNES SW PQT 100; Type de nettoyant-Electrique183",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42463059.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=128855&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIFFONSS, IPA, PRE-IMPREGNES SW PQT 100; Type de nettoyant:Electrique / Electronique; Applications de nettoyage:Ecran et Stencil; Méthode de distribution:Lingette; Poids:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Volume:-; A utiliser avec:Screens / Stencils; Taille du paquet:100; Type d'accessoire:Presaturated Wipe","</a></p>"]
["Chip 0402, 0603 Slot Tip; Chip 0402, 0603 Slot Tip184",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/91B1750-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2500900&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","Chip 0402, 0603 Slot Tip; Chip 0402, 0603 Slot Tip","</a></p>"]
["Chip 0805 Slot Tip; Chip 0805 Slot Tip185",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/51B686-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2500728&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","Chip 0805 Slot Tip; Chip 0805 Slot Tip","</a></p>"]
["CHIP ANTENNA, 2.45GHZ, FULL REEL; Center; CHIP ANTENNA, 2.45GHZ, FULL 186",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4783278.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2369451&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ANTENNA, 2.45GHZ, FULL REEL; Center; CHIP ANTENNA, 2.45GHZ, FULL REEL; Center Frequency:2.45GHz; Antenna Type:Multilayer; Frequency:2.45GHz; Reel Quantity:4000","</a></p>"]
["CHIP ANTENNA, 2.45GHZ; Center Frequency-; CHIP ANTENNA, 2.45GHZ; Cente187",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5204052.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1904333&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ANTENNA, 2.45GHZ; Center Frequency:; CHIP ANTENNA, 2.45GHZ; Center Frequency:2.45GHz; Antenna Type:Multilayer; Frequency:2.45GHz","</a></p>"]
["CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450MHZ, FULL REE; CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450M188",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5057593.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2410614&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450MHZ, FULL REE; CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450MHZ, FULL REEL; Antenna Case Size:-; Center Frequency:2.45GHz; Antenna Applications:Bluetooth, GSM, Instrumentation & Telemetry Equipment, WLAN, Zigbee; Antenna Type:Helical; Frequency:2450Hz; VSWR:2","</a></p>"]
["CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450MHZ; Antenna; CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450MH189",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5057593.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2084590&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450MHZ; Antenna; CHIP ANTENNA, HELICAL, 2450MHZ; Antenna Case Size:-; Center Frequency:2.45GHz; Antenna Applications:Bluetooth, GSM, Instrumentation & Telemetry Equipment, WLAN, Zigbee; Antenna Type:Helical; Frequency:2450Hz; Frequency Max:2.5GHz","</a></p>"]
["CHIP ANTENNA, MULTILAYER, 2450MHZ; Anten; CHIP ANTENNA, MULTILAYER, 24190",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5057591.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2084592&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ANTENNA, MULTILAYER, 2450MHZ; Anten; CHIP ANTENNA, MULTILAYER, 2450MHZ; Antenna Case Size:-; Center Frequency:2.45GHz; Antenna Type:Multilayer; VSWR:2","</a></p>"]
["CHIP ANTENNE MOD XBEEPRO 100MILW; Applications de Module-Communication191",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2098897-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2098897&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ANTENNE MOD XBEEPRO 100MILW; Applications de Module:Communications RF, Connectivité sans fil ZigBee; Familles MCU supportées:-; Protocole sans fil:IEEE 802.15.4; Taux de transfert:250Kbps; Interface de module:UART; Tension, alimentation min.:2.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Gamme de tension d'alimentation:2.8V Ã  3.6V","</a></p>"]
["CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS, 10DB, +--0; CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS192",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5065856.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2282493&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS, 10DB, +/-0; CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS, 10DB, +/-0.5DB, 0404; Attenuation:10dB; Frequency Max:3GHz; Impedance:50ohm; No. of Elements:3; Power Rating:0.04W; Resistor Element Type:Thick Film; Temperature Coefficient:Â± 200ppm/Â°C","</a></p>"]
["CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS, ATTENU 6DB; CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS193",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5065856.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2282496&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS, ATTENU 6DB; CHIP ATTENUATOR, 3 RESISTORS, ATTENU 6DB, +/-0.5DB, 0404; Attenuation:6dB; Frequency Max:3GHz; Impedance:50ohm; No. of Elements:3; Power Rating:0.04W; Resistor Element Type:Thick Film; Temperature Coefficient:Â± 200ppm/Â°C","</a></p>"]
["CHIP BEAD PUISSANCE LINE 125OHM 25%; Type de boîtier ferrite-1812 [45194",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2215587-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2215589&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP BEAD PUISSANCE LINE 125OHM 25%; Type de boîtier ferrite:1812 [4532 Metric]; Impédance, typique Ã  100MHz:125ohm; Tolérance d'impédance:Â± 25%; Courant nominal DC:1.5A; Résistance DC max.:0.05ohm; Gamme de produit:Série ACC; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Impédance:125ohm; Montage de la ferrite:CMS; Type de packaging:Bande découpée","</a></p>"]
["CHIP BEAD PUISSANCE LINE 125OHM 25%; Type de boîtier ferrite-1812 [45195",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2215589RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP BEAD PUISSANCE LINE 125OHM 25%; Type de boîtier ferrite:1812 [4532 Metric]; Impédance, typique Ã  100MHz:125ohm; Tolérance d'impédance:Â± 25%; Courant nominal DC:1.5A; Résistance DC max.:0.05ohm; Gamme de produit:Série ACC; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Impédance:125ohm; Montage de la ferrite:CMS; Type de packaging:Bande découpée","</a></p>"]
["CHIP BEAD PUISSANCE LINE 60OHM 25%; Type de boîtier ferrite-1210 [322196",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2215588RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP BEAD PUISSANCE LINE 60OHM 25%; Type de boîtier ferrite:1210 [3225 Metric]; Impédance, typique Ã  100MHz:60ohm; Tolérance d'impédance:Â± 25%; Courant nominal DC:1.5A; Résistance DC max.:0.05ohm; Gamme de produit:Série ACC; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Impédance:60ohm; Montage de la ferrite:CMS; Type de packaging:Bande découpée","</a></p>"]
["CHIP BEAD PUISSANCE LINE 70OHM 25%; Type de boîtier ferrite-1812 [453197",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2215587-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2215587&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP BEAD PUISSANCE LINE 70OHM 25%; Type de boîtier ferrite:1812 [4532 Metric]; Impédance, typique Ã  100MHz:70ohm; Tolérance d'impédance:Â± 25%; Courant nominal DC:1.5A; Résistance DC max.:0.05ohm; Gamme de produit:Série ACC; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Impédance:70ohm; Montage de la ferrite:CMS; Type de packaging:Bande découpée","</a></p>"]
["CHIP BEAD PUISSANCE LINE 70OHM 25%; Type de boîtier ferrite-1812 [453198",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2215587RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP BEAD PUISSANCE LINE 70OHM 25%; Type de boîtier ferrite:1812 [4532 Metric]; Impédance, typique Ã  100MHz:70ohm; Tolérance d'impédance:Â± 25%; Courant nominal DC:1.5A; Résistance DC max.:0.05ohm; Gamme de produit:Série ACC; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Impédance:70ohm; Montage de la ferrite:CMS; Type de packaging:Bande découpée","</a></p>"]
["Chip Configuration-8bit; Bus Frequency-4; Chip Configuration-8bit; Bus199",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4243142.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2352292&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","Chip Configuration:8bit; Bus Frequency:4; Chip Configuration:8bit; Bus Frequency:400kHz; IC Interface Type:I2C, SMBus; Supply Voltage Min:2.3V; Supply Voltage Max:5.5V; Interface Case Style:TSSOP; No. of Pins:16; No. of I/O's:8; Packaging:Cut Tape; MSL:MSL 1 - Unlimited","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 1.5UH 410MA 10% 70MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 1.5UH 410MA 10200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3761856.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9313796&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 1.5UH 410MA 10% 70MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 1.5UH 410MA 10% 70MHZ; Product Range:BOURNS - CM45 Series Wirewound Chip Inductors; Inductance:1.5ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.6ohm; Q Factor:50; DC Current Rating:410mA; Q Test Frequency:7.96MHz","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 10NH 700MA 5% 5000MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR 10NH 700MA 5% 201",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478815&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 10NH 700MA 5% 5000MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR 10NH 700MA 5% 5000MHZ, FULL REEL; Product Range:B82498F Series; Inductance:10nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:5GHz; DC Resistance Max:0.09ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 120NH 250MA 5% 850MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 120NH 250MA 5%202",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693489&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 120NH 250MA 5% 850MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 120NH 250MA 5% 850MHZ; Product Range:BOURNS - CI160808 Series; Inductance:120nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:500MHz; DC Resistance Max:2ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 2.2NH 130MA 5% 330MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 2.2NH 130MA 5%203",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2128464&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 2.2NH 130MA 5% 330MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 2.2NH 130MA 5% 330MHZ; Product Range:EPCOS - B82498F Series; Inductance:2.2ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:330MHz; DC Resistance Max:1.6ohm; Q Factor:20","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 220NH 300MA 5% 350MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 220NH 300MA 5%204",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1692876&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 220NH 300MA 5% 350MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 220NH 300MA 5% 350MHZ; Product Range:CE201210 Series; Inductance:220nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:350MHz; DC Resistance Max:1.2ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 2500MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 205",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2410636&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 2500MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 2500MHZ, FULL REEL; Product Range:B82498F Series; Inductance:22nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2.5GHz; DC Resistance Max:0.08ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 2500MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 206",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2119649&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 2500MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 22NH 700MA 5% 2500MHZ; Product Range:EPCOS - B82498F Series; Inductance:22nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2.5GHz; DC Resistance Max:0.08ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 3.3UH 355MA 10% 45MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 3.3UH 355MA 10207",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3761856.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9313893&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 3.3UH 355MA 10% 45MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 3.3UH 355MA 10% 45MHZ; Product Range:CM453232 Series; Inductance:3.3 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1812 ^4532 Metric]; Self Resonant Frequency Min:45MHz; DC Resistance Max:0.8ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 33NH 600MA 5% 2300MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 33NH 600MA 5% 208",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4683768.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784958&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 33NH 600MA 5% 2300MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 33NH 600MA 5% 2300MHZ; Product Range:TE - 3650 Series; Inductance:33nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2.3GHz; DC Resistance Max:0.22ohm; Q Factor:40","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 36NH 320MA 5% 2.32MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 36NH 320MA 5% 209",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/18R3850-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784951&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 36NH 320MA 5% 2.32MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 36NH 320MA 5% 2.32MHZ; Product Range:TE CONNECTIVITY / SIGMA INDUCTORS - 3650 Series High Frequency Chip Inductors; Inductance:36nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:0.44ohm; Q Factor:24; Mounting Type:SMD","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 2000MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 210",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2147080&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 2000MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 2000MHZ; Product Range:EPCOS - B82498F Series; Inductance:47nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2GHz; DC Resistance Max:0.13ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 2000MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 211",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4683768.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784959&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 2000MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 47NH 600MA 5% 2000MHZ; Product Range:TE - 3650 Series; Inductance:47nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2GHz; DC Resistance Max:0.28ohm; Packaging:Cut Tape","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 68NH 500MA 5% 1600MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 68NH 500MA 5% 212",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2143740&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 68NH 500MA 5% 1600MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 68NH 500MA 5% 1600MHZ; Product Range:B82498F Series; Inductance:68nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:1.6GHz; DC Resistance Max:0.18ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 8.2NH 680MA 5% 4.4MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR 8.2NH 680MA 5%213",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4683768.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784953&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 8.2NH 680MA 5% 4.4MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR 8.2NH 680MA 5% 4.4MHZ, FULL REEL; Product Range:3650 Series; Inductance:8.2nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:4.4GHz; DC Resistance Max:0.104ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 8.2UH 270MA 10% 25MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 8.2UH 270MA 10214",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3761856.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9314059&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 8.2UH 270MA 10% 25MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 8.2UH 270MA 10% 25MHZ; Product Range:BOURNS - CM45 Series Wirewound Chip Inductors; Inductance:8.2ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:1.4ohm; Q Factor:50; DC Current Rating:270mA; Q Test Frequency:7.96MHz","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 82NH 400MA 5% 1700MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 82NH 400MA 5% 215",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4582505.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1601963&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 82NH 400MA 5% 1700MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 82NH 400MA 5% 1700MHZ; Product Range:BOURNS - PM0603 Series; Inductance:82nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:1.7GHz; DC Resistance Max:0.54ohm; Q Factor:35","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR 82NH 500MA 5% 1500MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 82NH 500MA 5% 216",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1712309&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR 82NH 500MA 5% 1500MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR 82NH 500MA 5% 1500MHZ; Product Range:B82498F Series; Inductance:82nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:1.5GHz; DC Resistance Max:0.19ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 0.2NH, 800MA 0.1NH, 14GHZ; CHIP INDUCTOR, 0.2NH, 800MA 217",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628700&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 0.2NH, 800MA 0.1NH, 14GHZ; CHIP INDUCTOR, 0.2NH, 800MA 0.1NH, 14GHZ; Inductance:0.2nH; Inductance Tolerance:Â± 0.1nH; DC Resistance Max:0.1ohm; DC Current Rating:800mA; Q Factor:13; Self Resonant Frequency:14GHz; Q Test Frequency:500MHz; Core Material:Ceramic","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1 uH, 370mA, 10%, 290MHZ;; CHIP INDUCTOR, 1 uH, 370mA, 218",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4733797.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180417&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1 uH, 370mA, 10%, 290MHZ;; CHIP INDUCTOR, 1 uH, 370mA, 10%, 290MHZ; Product Range:PM1008 Series; Inductance:1ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; High Frequency Inductor Case:1008 ^2516 Metric]; Self Resonant Frequency Min:290MHz; DC Resistance Max:1.75ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1 uH, 400mA, 5%, 120MHZ;; CHIP INDUCTOR, 1 uH, 400mA, 5219",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462394.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180462&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1 uH, 400mA, 5%, 120MHZ;; CHIP INDUCTOR, 1 uH, 400mA, 5%, 120MHZ; Product Range:BOURNS JW MILLER - PM1210 Series SMD Chip Inductors; Inductance:1ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:0.7ohm; Q Factor:30; DC Current Rating:230mA; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1.2NH, 700MA 0.1NH, 12GHZ; CHIP INDUCTOR, 1.2NH, 700MA 220",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628705&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1.2NH, 700MA 0.1NH, 12GHZ; CHIP INDUCTOR, 1.2NH, 700MA 0.1NH, 12GHZ; Product Range:ABRACON - ATFC-0402 Series; Inductance:1.2nH; Inductance Tolerance:Â± 0.1nH; Inductor Case Style:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:12GHz; DC Resistance Max:0.15ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1.4NH, 700MA 0.1NH, 10GHZ; CHIP INDUCTOR, 1.4NH, 700MA 221",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628708&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1.4NH, 700MA 0.1NH, 10GHZ; CHIP INDUCTOR, 1.4NH, 700MA 0.1NH, 10GHZ; Product Range:ABRACON - ATFC-0402 Series; Inductance:1.4nH; Inductance Tolerance:Â± 0.1nH; Inductor Case Style:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:10GHz; DC Resistance Max:0.25ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1.5NH, 700MA 0.1NH, 10GHZ; CHIP INDUCTOR, 1.5NH, 700MA 222",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628709&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1.5NH, 700MA 0.1NH, 10GHZ; CHIP INDUCTOR, 1.5NH, 700MA 0.1NH, 10GHZ; Product Range:ABRACON - ATFC-0402 Series; Inductance:1.5nH; Inductance Tolerance:Â± 0.1nH; Inductor Case Style:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:10GHz; DC Resistance Max:0.25ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1.5UH, 370MA, 10%, 200MHZ; Product Range-B82422T Series223",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434342.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4774450&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1.5UH, 370MA, 10%, 200MHZ; Product Range:B82422T Series; Inductance:1.5 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1210 ^3225 Metric]; Self Resonant Frequency Min:200MHz; DC Resistance Max:0.7ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 100NH, 400MA, 5%, 1400MHZ; CHIP INDUCTOR, 100NH, 400MA,224",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4683768.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784954&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 100NH, 400MA, 5%, 1400MHZ; CHIP INDUCTOR, 100NH, 400MA, 5%, 1400MHZ; Inductance:100nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:0.58ohm; DC Current Rating:400mA; Q Factor:34; Self Resonant Frequency:1.4GHz; Q Test Frequency:1.7GHz; Inductor Case Style:0603","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 100UH, 110MA 5% 8MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 100UH, 110MA 225",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9313818&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 100UH, 110MA 5% 8MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 100UH, 110MA 5% 8MHZ; Product Range:BOURNS - CM453232 Series; Inductance:100ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; Inductor Case Style:1812 ^4532 Metric]; Self Resonant Frequency Min:8MHz; DC Resistance Max:8ohm; Q Factor:40","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 10NH, 300MA, 5% 3GHZ; Product Range-CI160808 Series; In226",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4285396&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 10NH, 300MA, 5% 3GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:10nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:1.8GHz; DC Resistance Max:0.35ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 10NH, 450MA 10% 4GHZ; Product Range-B82422T Series; Ind227",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434342.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4774498&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 10NH, 450MA 10% 4GHZ; Product Range:B82422T Series; Inductance:10nH; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1210 ^3225 Metric]; Self Resonant Frequency Min:4GHz; DC Resistance Max:0.1ohm; Q Factor:15","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 10UH 180MA 10% 25MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 10UH 180MA 10228",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4607330.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2410170&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 10UH 180MA 10% 25MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 10UH 180MA 10% 25MHZ, FULL REEL; Product Range:B82422A Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1210 ^3225 Metric]; Self Resonant Frequency Min:25MHz; DC Resistance Max:1.6ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 10UH 500MA 10% 30MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 10UH 500MA 10229",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4617212.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2410632&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 10UH 500MA 10% 30MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 10UH 500MA 10% 30MHZ, FULL REEL; Product Range:B82422H Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1210 ^3225 Metric]; Self Resonant Frequency Min:30MHz; DC Resistance Max:0.46ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 120NH, 300MA, 5%, 1300MHZ; CHIP INDUCTOR, 120NH, 300MA,230",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4683768.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784484&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 120NH, 300MA, 5%, 1300MHZ; CHIP INDUCTOR, 120NH, 300MA, 5%, 1300MHZ; Product Range:TE - 3650 Series; Inductance:120nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:1.3GHz; DC Resistance Max:0.65ohm; Q Factor:32","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 12NH 300MA 5% 2.7GHZ; Product Range-CI160808 Series; In231",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5386949&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 12NH 300MA 5% 2.7GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:12nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:1.65GHz; DC Resistance Max:0.4ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 12NH 640MA 5% 3.6MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 12NH 640MA 5%232",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4683768.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784947&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 12NH 640MA 5% 3.6MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 12NH 640MA 5% 3.6MHZ; Product Range:TE - 3650 Series; Inductance:12nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:3.6GHz; DC Resistance Max:0.12ohm; Q Factor:24","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 150NH, 650MA, 5%, 3300MHZ; CHIP INDUCTOR, 150NH, 650MA,233",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1712311&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 150NH, 650MA, 5%, 3300MHZ; CHIP INDUCTOR, 150NH, 650MA, 5%, 3300MHZ; Product Range:EPCOS - B82498F Series; Inductance:15nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:3.3GHz; DC Resistance Max:0.13ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 150UH, 105MA 5% 5MHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 150UH, 105MA 234",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3761856.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1171930&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 150UH, 105MA 5% 5MHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 150UH, 105MA 5% 5MHZ; Inductance:150ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:9ohm; DC Current Rating:105mA; Q Factor:40; Self Resonant Frequency:5MHz; Q Test Frequency:796kHz; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 15nH, 350mA, 5%, 2500MHZ,; CHIP INDUCTOR, 15nH, 350mA, 235",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767099.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2356372&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 15nH, 350mA, 5%, 2500MHZ,; CHIP INDUCTOR, 15nH, 350mA, 5%, 2500MHZ, FULL REEL; Product Range:ELJ-RE Series; Inductance:15nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2.5GHz; DC Current Rating:350mA","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1UH 400MA 10% 300MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 1UH 400MA 10%236",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434342.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2410633&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1UH 400MA 10% 300MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 1UH 400MA 10% 300MHZ, FULL REEL; Product Range:B82422T Series; Inductance:1 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1210 ^3225 Metric]; Self Resonant Frequency Min:300MHz; DC Resistance Max:0.6ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5% 440MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5%237",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2413300&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5% 440MHZ, FUL; CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5% 440MHZ, FULL REEL; Product Range:B82498F Series; Inductance:1 H; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:440MHz; DC Resistance Max:0.55ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5% 440MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5%238",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2136835&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5% 440MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 1UH, 240MA 5% 440MHZ; Product Range:EPCOS - B82498F Series; Inductance:1ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:440MHz; DC Resistance Max:0.55ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 2.2NH 380MA 5% 55MHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 2.2NH 380MA 5239",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4616650.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2118480&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 2.2NH 380MA 5% 55MHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 2.2NH 380MA 5% 55MHZ; Inductance:2.2ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:0.7ohm; DC Current Rating:380mA; Q Factor:50; Self Resonant Frequency:55MHz; Q Test Frequency:7.96MHz; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 2.2NH, 300MA 0.3NH, 10GHZ; Product Range-CI160808 Serie240",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4486717&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 2.2NH, 300MA 0.3NH, 10GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:2.2nH; Inductance Tolerance: 0.3nH; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:3.6GHz; DC Resistance Max:0.16ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 2.2UH, 1A, 10% 60MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 2.2UH, 1A, 10241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4607332.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1712304&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 2.2UH, 1A, 10% 60MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 2.2UH, 1A, 10% 60MHZ; Product Range:B82432T Series; Inductance:2.2 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1812 ^4532 Metric]; Self Resonant Frequency Min:60MHz; DC Resistance Max:0.15ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 2.2UH, 500MA, 10%, 135MHZ; Product Range-3613C Series; 242",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4682591.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784933&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 2.2UH, 500MA, 10%, 135MHZ; Product Range:3613C Series; Inductance:2.2 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1812 ^4532 Metric]; Self Resonant Frequency Min:55MHz; DC Resistance Max:0.7ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 2.5NH, 440MA, 0.1NH, 8GHZ; CHIP INDUCTOR, 2.5NH, 440MA,243",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628726&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 2.5NH, 440MA, 0.1NH, 8GHZ; CHIP INDUCTOR, 2.5NH, 440MA, 0.1NH, 8GHZ; Inductance:2.5nH; Inductance Tolerance:Â± 0.1nH; DC Resistance Max:0.35ohm; DC Current Rating:440mA; Q Factor:13; Self Resonant Frequency:8GHz; Q Test Frequency:500MHz; Core Material:Ceramic","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 2.7NH, 440MA, 0.1NH, 8GHZ; Product Range-ATFC-0402 Seri244",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628728&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 2.7NH, 440MA, 0.1NH, 8GHZ; Product Range:ATFC-0402 Series; Inductance:2.7nH; Inductance Tolerance: 0.1nH; High Frequency Inductor Case:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:8GHz; DC Resistance Max:0.35ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 22NH, 450MA 10% 2GHZ; Product Range-B82422T Series; Ind245",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434342.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4774516&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 22NH, 450MA 10% 2GHZ; Product Range:B82422T Series; Inductance:22nH; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1210 ^3225 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2GHz; DC Resistance Max:0.16ohm; Q Factor:23","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 27NH, 75MA 2% 2.5GHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 27NH, 75MA 2%246",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628734&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 27NH, 75MA 2% 2.5GHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 27NH, 75MA 2% 2.5GHZ; Inductance:27nH; Inductance Tolerance:Â± 2%; DC Resistance Max:3.25ohm; DC Current Rating:75mA; Q Factor:13; Self Resonant Frequency:2.5GHz; Q Test Frequency:500MHz; Core Material:Ceramic","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 2NH 560MA 0.1NH 8GHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 2NH 560MA 0.1247",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1627327&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 2NH 560MA 0.1NH 8GHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 2NH 560MA 0.1NH 8GHZ; Product Range:ATFC-0402 Series; Inductance:2nH; Inductance Tolerance: 0.1nH; High Frequency Inductor Case:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:8GHz; DC Resistance Max:0.35ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 3.3NH, 380MA, 0.1NH, 6GHZ; CHIP INDUCTOR, 3.3NH, 380MA,248",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628738&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 3.3NH, 380MA, 0.1NH, 6GHZ; CHIP INDUCTOR, 3.3NH, 380MA, 0.1NH, 6GHZ; Product Range:ABRACON - ATFC-0402 Series; Inductance:3.3nH; Inductance Tolerance:Â± 0.1nH; Inductor Case Style:0402 ^1005 Metric]; Self Resonant Frequency Min:6GHz; DC Resistance Max:0.45ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 33NH 300MA 5% 1.5GHZ; Product Range-CI160808 Series; In249",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4285402&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 33NH 300MA 5% 1.5GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:33nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:1GHz; DC Resistance Max:0.65ohm; Q Factor:10","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 33UH 160MA 10% 11MHZ; Product Range-3613C Series; Induc250",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4682591.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784938&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 33UH 160MA 10% 11MHZ; Product Range:3613C Series; Inductance:33 H; Inductance Tolerance: 10%; High Frequency Inductor Case:1812 ^4532 Metric]; Self Resonant Frequency Min:11MHz; DC Resistance Max:4ohm; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 390UH, 80MA, 5% 3MHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 390UH, 80MA, 251",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3761856.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1171941&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 390UH, 80MA, 5% 3MHZ; Ind; CHIP INDUCTOR, 390UH, 80MA, 5% 3MHZ; Inductance:390ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:18ohm; DC Current Rating:80mA; Q Factor:40; Self Resonant Frequency:3MHz; Q Test Frequency:796kHz; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 4.7NH 90MA 5% 210MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 4.7NH 90MA 5%252",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2137394&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 4.7NH 90MA 5% 210MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 4.7NH 90MA 5% 210MHZ; Product Range:EPCOS - B82498F Series; Inductance:4.7ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:210MHz; DC Resistance Max:3.8ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 4.7NH, 300MA, 0.3NH, 5GHZ; Product Range-CI160808 Serie253",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4285384&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 4.7NH, 300MA, 0.3NH, 5GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:4.7nH; Inductance Tolerance: 0.3nH; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2.8GHz; DC Resistance Max:0.28ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 47NH 300MA 5% 1.2GHZ; Product Range-CI160808 Series; In254",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4285414&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 47NH 300MA 5% 1.2GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:47nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:800MHz; DC Resistance Max:0.9ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 47NH 300MA 5% 900MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 47NH 300MA 5%255",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693486&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 47NH 300MA 5% 900MHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 47NH 300MA 5% 900MHZ; Product Range:CE201210 Series; Inductance:47nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:900MHz; DC Resistance Max:0.7ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 280MA, 0.1NH, 6GHZ; CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 280MA,256",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579384.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1628748&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 280MA, 0.1NH, 6GHZ; CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 280MA, 0.1NH, 6GHZ; Inductance:5.6nH; Inductance Tolerance:Â± 0.1nH; DC Resistance Max:0.85ohm; DC Current Rating:280mA; Q Factor:13; Self Resonant Frequency:6GHz; Q Test Frequency:500MHz; Core Material:Ceramic","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 300MA, 0.3NH, 5GHZ; Product Range-CI160808 Serie257",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5386962&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 300MA, 0.3NH, 5GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:5.6nH; Inductance Tolerance: 0.3nH; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2.7GHz; DC Resistance Max:0.29ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 700MA 5% 6GHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 700MA 258",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4607337.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1791700&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 700MA 5% 6GHZ; Pro; CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 700MA 5% 6GHZ; Product Range:EPCOS - B82496C Series; Inductance:5.6nH; Inductance Tolerance:Â± 5%; Inductor Case Style:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:6GHz; DC Resistance Max:0.15ohm; Q Factor:14","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 900MA, 10% 7000MHZ; CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 900MA,259",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46P6175-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1712301&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 900MA, 10% 7000MHZ; CHIP INDUCTOR, 5.6NH, 900MA, 10% 7000MHZ; Product Range:EPCOS - B82498F Series; Inductance:5.6nH; Inductance Tolerance:Â± 10%; Inductor Case Style:0805 ^2012 Metric]; Self Resonant Frequency Min:7GHz; DC Resistance Max:0.04ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 6.8NH, 300MA 5% 4GHZ; Product Range-CI160808 Series; In260",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4486730&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 6.8NH, 300MA 5% 4GHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:6.8nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:2.6GHz; DC Resistance Max:0.3ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 680NH, 500MA, 20%, 135MHZ; Product Range-3613C Series; 261",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4682591.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1784932&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 680NH, 500MA, 20%, 135MHZ; Product Range:3613C Series; Inductance:680nH; Inductance Tolerance: 20%; High Frequency Inductor Case:1812 ^4532 Metric]; Self Resonant Frequency Min:135MHz; DC Resistance Max:0.4ohm","</a></p>"]
["CHIP INDUCTOR, 82NH 300MA 5% 900MHZ; Product Range-CI160808 Series; In262",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4415338.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4963283&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP INDUCTOR, 82NH 300MA 5% 900MHZ; Product Range:CI160808 Series; Inductance:82nH; Inductance Tolerance: 5%; High Frequency Inductor Case:0603 ^1608 Metric]; Self Resonant Frequency Min:600MHz; DC Resistance Max:1.5ohm","</a></p>"]
["CHIP LIFTER, ESD; Type d'accessoire-ESD Chip Lifter; A utiliser avec-C263",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42350204.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4431431&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP LIFTER, ESD; Type d'accessoire:ESD Chip Lifter; A utiliser avec:Circuit Boards; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Longueur:145mm","</a></p>"]
["CHIP MODULE ANTENNE XBEE 1MW; Applications de Module-Communications RF264",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2098896-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2098896&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP MODULE ANTENNE XBEE 1MW; Applications de Module:Communications RF, Connectivité sans fil ZigBee; Familles MCU supportées:-; Protocole sans fil:IEEE 802.15.4; Taux de transfert:250Kbps; Interface de module:UART; Tension, alimentation min.:2.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Gamme de tension d'alimentation:2.8V Ã  3.6V","</a></p>"]
["CHIPKIT CEREBOT MX3CK PIC32; Silicon Fabricant-Digilent; Architecture 265",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2077856-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2077856&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIPKIT CEREBOT MX3CK PIC32; Silicon Fabricant:Digilent; Architecture du Coeur:MIP (Plans d'incitation management); Sous-Architecture du coeur:PIC32; Nombre de noyau de silicium:PIC32MX320F128H; Numéro de famille Silicone:PIC32MX320Fxxxx; Nombre de bits:32 bits; Contenu du kit:Dev Board PIC32MX320F128H; Caractéristiques:Can be powered by USB, 11 of I/O Pins Used as Analog I/P in Addition to Use as Digital I/P & O/P; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["chipKIT DP32 Development Board, PIC32 Bo; chipKIT DP32 Development Boa266",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5307818.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2422636&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","chipKIT DP32 Development Board, PIC32 Bo; chipKIT DP32 Development Board, PIC32 Boards and kits","</a></p>"]
["CHIPKIT PRO MX4; Silicon Fabricant-Digilent; Architecture du Coeur-MIP267",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2077857-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2077857&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIPKIT PRO MX4; Silicon Fabricant:Digilent; Architecture du Coeur:MIP (Plans d'incitation management); Sous-Architecture du coeur:PIC32; Nombre de noyau de silicium:PIC32MX460F512L; Numéro de famille Silicone:PIC32MX460Fxxxx; Nombre de bits:32 bits; Contenu du kit:Dev Board PIC32MX460F512L; Caractéristiques:9 Pmod Connectors Module Boards, Multiple Power Supply Options Including USB Powered; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["chipKIT WF32 Wi-Fi Development Board, Wi; chipKIT WF32 Wi-Fi Developme268",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5307828.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2421357&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","chipKIT WF32 Wi-Fi Development Board, Wi; chipKIT WF32 Wi-Fi Development Board, Wireless Connectivity","</a></p>"]
["CHIPLED( 0603-LED) GRN. ULTRABRIG; Couleur de LED-Vert; Taille de l'am269",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1779654-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1779658&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIPLED( 0603-LED) GRN. ULTRABRIG; Couleur de LED:Vert; Taille de l'ampoule:1.6mm x 0.8mm; Longueur d'onde typ.:566nm; Tension, direct Ã  If:2.1V; Courant, direct, If:20mA; Intensité lumineuse:15mcd; Montage LED:CMS; Forme de lentille:Rectangulaire; Angle, vision:80Â°; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; Courant max.:20mA; Dimension de la Lampe/LED:0603; Dissipation de puissance Pd:90mW; Intensité lumineuse typique:15mcd; Longueur d'onde dominante:558nm; Longueur d'onde,","</a></p>"]
["CHIPLED( 0603-LED) GRN. ULTRABRIG; Couleur de LED-Vert; Taille de l'am270",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1779658RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIPLED( 0603-LED) GRN. ULTRABRIG; Couleur de LED:Vert; Taille de l'ampoule:1.6mm x 0.8mm; Longueur d'onde typ.:566nm; Tension, direct Ã  If:2.1V; Courant, direct, If:20mA; Intensité lumineuse:15mcd; Montage LED:CMS; Forme de lentille:Rectangulaire; Angle, vision:80Â°; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; Courant max.:20mA; Dimension de la Lampe/LED:0603; Dissipation de puissance Pd:90mW; Intensité lumineuse typique:15mcd; Longueur d'onde dominante:558nm; Longueur d'onde,","</a></p>"]
["CHIPLED( 0603-LED) RED ULTRABRI; Couleur de LED-Rouge; Taille de l'amp271",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1779654-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1779660&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIPLED( 0603-LED) RED ULTRABRI; Couleur de LED:Rouge; Taille de l'ampoule:1.6mm x 0.8mm; Longueur d'onde typ.:639nm; Tension, direct Ã  If:2.1V; Courant, direct, If:20mA; Intensité lumineuse:63mcd; Montage LED:CMS; Forme de lentille:Rectangulaire; Angle, vision:80Â°; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; Courant max.:20mA; Dimension de la Lampe/LED:0603; Dissipation de puissance Pd:90mW; Intensité lumineuse typique:63mcd; Longueur d'onde dominante:633nm; Longueur d'onde,","</a></p>"]
["CHIPLED( 0603-LED) RED ULTRABRI; Couleur de LED-Rouge; Taille de l'amp272",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1779660RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIPLED( 0603-LED) RED ULTRABRI; Couleur de LED:Rouge; Taille de l'ampoule:1.6mm x 0.8mm; Longueur d'onde typ.:639nm; Tension, direct Ã  If:2.1V; Courant, direct, If:20mA; Intensité lumineuse:63mcd; Montage LED:CMS; Forme de lentille:Rectangulaire; Angle, vision:80Â°; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; Courant max.:20mA; Dimension de la Lampe/LED:0603; Dissipation de puissance Pd:90mW; Intensité lumineuse typique:63mcd; Longueur d'onde dominante:633nm; Longueur d'onde,","</a></p>"]
["CHIP-LOK HOLDER; CHIP-LOK HOLDER273",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/43Y4626-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2474871&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP-LOK HOLDER; CHIP-LOK HOLDER","</a></p>"]
["CHIP-LOK LED HOLDER, CREE CXA25 LED ARRA; CHIP-LOK LED HOLDER, CREE CX274",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/67W3226-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2311229&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHIP-LOK LED HOLDER, CREE CXA25 LED ARRA; CHIP-LOK LED HOLDER, CREE CXA25 LED ARRAY, 250V 4A; Accessory Type:LED Array Holder; External Diameter:50mm; External Length:7.2mm; For Use With:Cree CXA25; Holder Material:Steel; Holder Type:Holder; No. of LEDs:1","</a></p>"]
["CHISEL SET, 5PC; Contenu du kit-6, 12, 18, 25, 32mm Wood Chisel; SVHC-275",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/135882907-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1453314&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL SET, 5PC; Contenu du kit:6, 12, 18, 25, 32mm Wood Chisel; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Descriptif du contenu du kit:Chisels: 6, 12, 18, 25, 32. Olistone. Honing guide; Matériau:Carbon Steel; Matériau des lames:Acier au carbone","</a></p>"]
["CHISEL SET, SDS PLUS, 3PC; Contenu du kit-Pointed Chisel, Flat Chisel,276",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/TL12142-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1517073&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL SET, SDS PLUS, 3PC; Contenu du kit:Pointed Chisel, Flat Chisel, Angled Tile Chisel; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Longueur:250mm; Longueur, hors tout:250mm; Matériau:Hard Alloy Tipped","</a></p>"]
["CHISEL SET, WOOD, 4PC; Contenu du kit-12, 19, 25, 32mm Wood Chisels; D277",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/TL1046207-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1367048&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL SET, WOOD, 4PC; Contenu du kit:12, 19, 25, 32mm Wood Chisels; Descriptif du contenu du kit:4 x Wood chisel set: 1 x 12mm, 1 x 19mm, 1 x 25mm, 1 x 32mm; Matériau:Heat Treated Steel; Matériau des lames:Acier","</a></p>"]
["CHISEL TIP POINT, STT, 2.4MM, PK3; Largeur de l'inclinaison-2mm; Type 278",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42260602.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=500768&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL TIP POINT, STT, 2.4MM, PK3; Largeur de l'inclinaison:2mm; Type de panne / buse:Ciseau; A utiliser avec:Weller 2015 Soldering Iron; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Taille de panne:2mm; Type d'accessoire:Soldering Iron tips","</a></p>"]
["CHISEL TIP POINT, STT, 3.5MM, PK3; Largeur de l'inclinaison-3.5mm; Typ279",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/500770-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=500770&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL TIP POINT, STT, 3.5MM, PK3; Largeur de l'inclinaison:3.5mm; Type de panne / buse:Ciseau; A utiliser avec:Weller 2020 Soldering Iron; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Taille de panne:3.5mm; Type d'accessoire:Soldering Iron tips","</a></p>"]
["CHISEL TIP, 7.0MM; Largeur de l'inclinaison-7mm; Type de panne - buse-280",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/35342506-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=353425&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL TIP, 7.0MM; Largeur de l'inclinaison:7mm; Type de panne / buse:Tournevis; A utiliser avec:SP80L and SI75 Soldering Iron; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Longueur:240mm; Longueur, fiche:240mm; Taille de panne:7mm; Type d'accessoire:Soldering Iron Tips","</a></p>"]
["CHISEL TIP, FOR BP860CEU; Largeur de l'inclinaison-1.8mm; Type de pann281",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/148954807-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1489548&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL TIP, FOR BP860CEU; Largeur de l'inclinaison:1.8mm; Type de panne / buse:Ciseau; A utiliser avec:BP860CEU Soldering Iron; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Taille de panne:1.8mm; Température de fonctionnement max..:510Â°C; Type d'accessoire:Soldering Iron Tip","</a></p>"]
["CHISEL, BRICKBOLSTER, 90MM SH; Longueur, hors tout-225mm; Largeur, lam282",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3278621-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3278621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHISEL, BRICKBOLSTER, 90MM SH; Longueur, hors tout:225mm; Largeur, lame:75mm; Matériau des lames:Acier Ã  haut carbone; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur:75mm; Longueur:240mm; Matériau:Carbon Steel","</a></p>"]
["CHOKE 1MH 1A 20% 650KHZ; Gamme de produit-Série 5200; Inductance-1mH; 283",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2113040-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113974&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE 1MH 1A 20% 650KHZ; Gamme de produit:Série 5200; Inductance:1mH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Courant nominal DC:1A; Résistance DC max.:0.55ohm; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant:1A; Fréquence de résonance:650kHz; Nombre de broches:2; Type de boîtier d'inductance:Axial","</a></p>"]
["CHOKE COIL 100UH 0.19OHM 0.9A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inducta284",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865677&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 100UH 0.19OHM 0.9A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.19ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):900mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 100UH 0.19OHM 0.9A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inducta285",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865677RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 100UH 0.19OHM 0.9A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.19ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):900mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 10680UH 1150MOHM 0.38A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Ind286",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865692&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 10680UH 1150MOHM 0.38A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:680ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.15ohm; Courant efficace (Irms):450mA; Courant de Saturation (Isat):380mA; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 10680UH 1150MOHM 0.38A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Ind287",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865692RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 10680UH 1150MOHM 0.38A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:680ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.15ohm; Courant efficace (Irms):450mA; Courant de Saturation (Isat):380mA; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 10UH 25MOHM 3A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductance-288",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865672&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 10UH 25MOHM 3A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.025ohm; Courant efficace (Irms):3A; Courant de Saturation (Isat):3A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 10UH 25MOHM 3A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductance-289",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865672RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 10UH 25MOHM 3A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.025ohm; Courant efficace (Irms):3A; Courant de Saturation (Isat):3A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 150UH 0.34OHM 0.7A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inducta290",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865678&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 150UH 0.34OHM 0.7A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.34ohm; Courant efficace (Irms):800mA; Courant de Saturation (Isat):700mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 150UH 0.34OHM 0.7A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inducta291",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865678RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 150UH 0.34OHM 0.7A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.34ohm; Courant efficace (Irms):800mA; Courant de Saturation (Isat):700mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 150UH 500MA 20% 100KHZ; Produ; CHOKE COIL 150UH 500MA 20% 1292",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478905&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 150UH 500MA 20% 100KHZ; Produ; CHOKE COIL 150UH 500MA 20% 100KHZ; Product Range:ELL-6UH Series; Inductance:150 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.68ohm; RMS Current (Irms):500mA; Saturation Current (Isat):-","</a></p>"]
["CHOKE COIL 15UH 1.6A 20% 100KHZ; Product; CHOKE COIL 15UH 1.6A 20% 100293",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478904&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 15UH 1.6A 20% 100KHZ; Product; CHOKE COIL 15UH 1.6A 20% 100KHZ; Product Range:ELL-6UH Series; Inductance:15 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.079ohm; RMS Current (Irms):1.6A; Saturation Current (Isat):-","</a></p>"]
["CHOKE COIL 15UH 44MOHM 2.3A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductanc294",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865673&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 15UH 44MOHM 2.3A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.044ohm; Courant efficace (Irms):2.3A; Courant de Saturation (Isat):2.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 15UH 44MOHM 2.3A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductanc295",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865673RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 15UH 44MOHM 2.3A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.044ohm; Courant efficace (Irms):2.3A; Courant de Saturation (Isat):2.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 2.5UH 7MOHM 5.5A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductanc296",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865669&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 2.5UH 7MOHM 5.5A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:2.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:7000Âµohm; Courant efficace (Irms):6.5A; Courant de Saturation (Isat):5.5A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 2.5UH 7MOHM 5.5A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductanc297",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865669RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 2.5UH 7MOHM 5.5A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:2.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:7000Âµohm; Courant efficace (Irms):6.5A; Courant de Saturation (Isat):5.5A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 2.7UH 5.4MOHM 5.5A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Inducta298",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865685&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 2.7UH 5.4MOHM 5.5A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:2.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:6400Âµohm; Courant efficace (Irms):6.5A; Courant de Saturation (Isat):5.5A; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 2.7UH 5.4MOHM 5.5A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Inducta299",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865685RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 2.7UH 5.4MOHM 5.5A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:2.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:6400Âµohm; Courant efficace (Irms):6.5A; Courant de Saturation (Isat):5.5A; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 220UH 0.48OHM 0.55A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Induc300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865679&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 220UH 0.48OHM 0.55A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:220ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.48ohm; Courant efficace (Irms):700mA; Courant de Saturation (Isat):550mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 220UH 0.48OHM 0.55A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Induct301",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865679RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 220UH 0.48OHM 0.55A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:220ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.48ohm; Courant efficace (Irms):700mA; Courant de Saturation (Isat):550mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 220UH 410MA 20% 100KHZ; Produ; CHOKE COIL 220UH 410MA 20% 1302",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478906&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 220UH 410MA 20% 100KHZ; Produ; CHOKE COIL 220UH 410MA 20% 100KHZ; Product Range:ELL-6UH Series; Inductance:220 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.84ohm; RMS Current (Irms):410mA; Saturation Current (Isat):-","</a></p>"]
["CHOKE COIL 330UH 0.7OHM 0.45A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inducta303",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865680&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 330UH 0.7OHM 0.45A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:330ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.7ohm; Courant efficace (Irms):570mA; Courant de Saturation (Isat):450mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 330UH 0.7OHM 0.45A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inducta304",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865680RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 330UH 0.7OHM 0.45A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:330ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.7ohm; Courant efficace (Irms):570mA; Courant de Saturation (Isat):450mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 33UH 1.1A 20% 100KHZ; Product; CHOKE COIL 33UH 1.1A 20% 100305",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478907&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 33UH 1.1A 20% 100KHZ; Product; CHOKE COIL 33UH 1.1A 20% 100KHZ; Product Range:ELL-6UH Series; Inductance:33 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.13ohm; RMS Current (Irms):1.1A; Saturation Current (Isat):-","</a></p>"]
["CHOKE COIL 4.7UH 14MOHM 4A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductance306",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865670&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 4.7UH 14MOHM 4A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.014ohm; Courant efficace (Irms):4A; Courant de Saturation (Isat):4A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 4.7UH 14MOHM 4A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductance307",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865670RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 4.7UH 14MOHM 4A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.014ohm; Courant efficace (Irms):4A; Courant de Saturation (Isat):4A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 53.3UH 7.5MOHM 5.35A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Induc308",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865686&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 53.3UH 7.5MOHM 5.35A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:7500Âµohm; Courant efficace (Irms):5.5A; Courant de Saturation (Isat):5.35A; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 53.3UH 7.5MOHM 5.35A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Induc309",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865686RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 53.3UH 7.5MOHM 5.35A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:7500Âµohm; Courant efficace (Irms):5.5A; Courant de Saturation (Isat):5.35A; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 6.8UH 18MOHM 3.5A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductan310",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865671RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 6.8UH 18MOHM 3.5A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.018ohm; Courant efficace (Irms):3.5A; Courant de Saturation (Isat):3.5A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 680UH 1.3OHM 0.3A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductan311",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865682&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 680UH 1.3OHM 0.3A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:680ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.3ohm; Courant efficace (Irms):430mA; Courant de Saturation (Isat):300mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 680UH 1.3OHM 0.3A; Gamme de produit-Série ELL-8TP; Inductan312",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865682RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 680UH 1.3OHM 0.3A; Gamme de produit:Série ELL-8TP; Inductance:680ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.3ohm; Courant efficace (Irms):430mA; Courant de Saturation (Isat):300mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):8mm; Longueur/hauteur:4.7mm; Nombre de broches:2; Profondeur:8mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 768UH 120MOHM 1.1A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Inducta313",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865689&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 768UH 120MOHM 1.1A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:68ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):1.1A; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 768UH 120MOHM 1.1A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Inducta314",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865689RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 768UH 120MOHM 1.1A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:68ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):1.1A; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm; Type","</a></p>"]
["CHOKE COIL 8150UH 250MOHM 0.78A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Induc315",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865690&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 8150UH 250MOHM 0.78A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.25ohm; Courant efficace (Irms):900mA; Courant de Saturation (Isat):780mA; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 8150UH 250MOHM 0.78A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Induc316",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865690RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 8150UH 250MOHM 0.78A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.25ohm; Courant efficace (Irms):900mA; Courant de Saturation (Isat):780mA; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 9470UH 780MOHM 0.47A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Induc317",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1865667-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865691&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 9470UH 780MOHM 0.47A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:470ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.78ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):470mA; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL 9470UH 780MOHM 0.47A; Gamme de produit-Série ELL-ATP; Induc318",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865691RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL 9470UH 780MOHM 0.47A; Gamme de produit:Série ELL-ATP; Inductance:470ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.78ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):470mA; Boîtier Inducteur de Puissance:10mm x 10mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence, facteur Q:100kHz; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:4.2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:10mm;","</a></p>"]
["CHOKE COIL, POWER, 0.36UH, 20%, 30A; Gamme de produit-Série AEC-Q200 P319",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888707-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888708&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, POWER, 0.36UH, 20%, 30A; Gamme de produit:Série AEC-Q200 PCC-M104L; Inductance:360nH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Bobiné; Résistance DC max.:760Âµohm; Courant efficace (Irms):30A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:11.7mm x 10mm x 4mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Hauteur:11.7mm; Largeur (externe):10mm; Longueur/hauteur:11.7mm; Nombre de broches:2; Pas:6mm; Profondeur:4mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, POWER, 1.5UH, 20%, 6.6A; Gamme de produit-Série AEC-Q200 P320",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888713-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888714&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, POWER, 1.5UH, 20%, 6.6A; Gamme de produit:Série AEC-Q200 PCC-M0630W; Inductance:1.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Bobiné; Résistance DC max.:9800Âµohm; Courant efficace (Irms):6.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:7.3mm x 6.6mm x 3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6.9mm; Longueur/hauteur:7.3mm; Nombre de broches:2; Pas:3.7mm; Profondeur:3mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, POWER, 2.2UH, 20%, 5.8A; Gamme de produit-Série AEC-Q200 P321",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888713-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888715&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, POWER, 2.2UH, 20%, 5.8A; Gamme de produit:Série AEC-Q200 PCC-M0630W; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Bobiné; Résistance DC max.:0.0155ohm; Courant efficace (Irms):5.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:7mm x 6.6mm x 3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6.9mm; Longueur/hauteur:7.3mm; Nombre de broches:2; Pas:3.7mm; Profondeur:3mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, POWER, 2.2UH, 20%, 5.8A; Gamme de produit-Série AEC-Q200 P322",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888715RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, POWER, 2.2UH, 20%, 5.8A; Gamme de produit:Série AEC-Q200 PCC-M0630W; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Bobiné; Résistance DC max.:0.0155ohm; Courant efficace (Irms):5.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:7mm x 6.6mm x 3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6.9mm; Longueur/hauteur:7.3mm; Nombre de broches:2; Pas:3.7mm; Profondeur:3mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, POWER, 3.3UH, 20%, 4.8A; Pro; CHOKE COIL, POWER, 3.3UH, 20323",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/01X2808-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2414814&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, POWER, 3.3UH, 20%, 4.8A; Pro; CHOKE COIL, POWER, 3.3UH, 20%, 4.8A; Product Range:PCC-M0630W Series; Inductance:3.3 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.025ohm; RMS Current (Irms):4.8A; Saturation Current (Isat):-","</a></p>"]
["CHOKE COIL, POWER, 4.7UH, 20%, 3.8A; Gamme de produit-Série AEC-Q200 P324",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888713-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888718&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, POWER, 4.7UH, 20%, 3.8A; Gamme de produit:Série AEC-Q200 PCC-M0630W; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Bobiné; Résistance DC max.:0.033ohm; Courant efficace (Irms):3.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:7mm x 6.6mm x 3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6.9mm; Longueur/hauteur:7.3mm; Nombre de broches:2; Pas:3.7mm; Profondeur:3mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 0.47UH, 30%, 3.4A; Prod; CHOKE COIL, SMD, 0.47UH, 30%325",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5160639.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2418763&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 0.47UH, 30%, 3.4A; Prod; CHOKE COIL, SMD, 0.47UH, 30%, 3.4A; Product Range:ELL-5PR Series; Inductance:470nH; Inductance Tolerance: 30%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.012ohm; RMS Current (Irms):3.9A; Saturation Current (Isat):5.5A","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 1.0UH, 30%, 1.9A; Gamme de produit-Série ELL-3FU; In326",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888684RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 1.0UH, 30%, 1.9A; Gamme de produit:Série ELL-3FU; Inductance:1ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.053ohm; Courant efficace (Irms):1.9A; Courant de Saturation (Isat):2.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):3mm; Longueur/hauteur:1.2mm; Nombre de broches:2; Pas:0.6mm; Profondeur:3mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 1.5UH, 30%, 1.7A; Gamme de produit-Série ELL-3FU; Ind327",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888684-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888685&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 1.5UH, 30%, 1.7A; Gamme de produit:Série ELL-3FU; Inductance:1.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.066ohm; Courant efficace (Irms):1.7A; Courant de Saturation (Isat):1.9A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):3mm; Longueur/hauteur:1.2mm; Nombre de broches:2; Pas:0.6mm; Profondeur:3mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 1.5UH, 30%, 1.7A; Gamme de produit-Série ELL-3FU; Ind328",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888685RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 1.5UH, 30%, 1.7A; Gamme de produit:Série ELL-3FU; Inductance:1.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.066ohm; Courant efficace (Irms):1.7A; Courant de Saturation (Isat):1.9A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):3mm; Longueur/hauteur:1.2mm; Nombre de broches:2; Pas:0.6mm; Profondeur:3mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 10.0UH, 20%, 1.15A; Gamme de produit-Série ELL-5PR; I329",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888676-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888683&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 10.0UH, 20%, 1.15A; Gamme de produit:Série ELL-5PR; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:100ohm; Courant efficace (Irms):1.15A; Courant de Saturation (Isat):1.4A; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 4.7mm x 1.85mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):5mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Pas:1.8mm; Profondeur:2mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 120UH, 20%, 0.28A; Gamme de produit-Série ELL-6RH; In330",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888697&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 120UH, 20%, 0.28A; Gamme de produit:Série ELL-6RH; Inductance:120ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.5ohm; Courant efficace (Irms):280mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de broches:2; Pas:4mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 120UH, 20%, 0.28A; Gamme de produit-Série ELL-6RH; In331",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888697RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 120UH, 20%, 0.28A; Gamme de produit:Série ELL-6RH; Inductance:120ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.5ohm; Courant efficace (Irms):280mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de broches:2; Pas:4mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 2.2UH, 20%, 2.3A; Gamme de produit-Série ELL-6RH; Ind332",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888693RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 2.2UH, 20%, 2.3A; Gamme de produit:Série ELL-6RH; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.03ohm; Courant efficace (Irms):2.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de broches:2; Pas:4mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 2.2UH, 30%, 2.1A; Produ; CHOKE COIL, SMD, 2.2UH, 30%,333",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5160639.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2418768&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 2.2UH, 30%, 2.1A; Produ; CHOKE COIL, SMD, 2.2UH, 30%, 2.1A; Product Range:ELL-5PR Series; Inductance:2.2 H; Inductance Tolerance: 30%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.032ohm; RMS Current (Irms):2.4A; Saturation Current (Isat):3.2A","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 3.3UH, 30%, 2.0A; Produ; CHOKE COIL, SMD, 3.3UH, 30%,334",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5160639.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2418771&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 3.3UH, 30%, 2.0A; Produ; CHOKE COIL, SMD, 3.3UH, 30%, 2.0A; Product Range:ELL-5PR Series; Inductance:3.3 H; Inductance Tolerance: 30%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.037ohm; RMS Current (Irms):2.3A; Saturation Current (Isat):2.6A","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 20%, 1.58A; Gamme de produit-Série ELL-6RH; In335",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888694&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 20%, 1.58A; Gamme de produit:Série ELL-6RH; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.049ohm; Courant efficace (Irms):1.58A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de broches:2; Pas:4mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 20%, 1.58A; Gamme de produit-Série ELL-6RH; In336",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888694RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 20%, 1.58A; Gamme de produit:Série ELL-6RH; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.049ohm; Courant efficace (Irms):1.58A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de broches:2; Pas:4mm","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 30%, 1.0A; Gamme de produit-Série ELL-3FU; Ind337",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888684-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888690&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 30%, 1.0A; Gamme de produit:Série ELL-3FU; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.16ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):1A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):3mm; Longueur/hauteur:1.2mm; Nombre de broches:2; Pas:0.6mm; Profondeur:3mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 30%, 1.0A; Gamme de produit-Série ELL-3FU; Ind338",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888690RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 30%, 1.0A; Gamme de produit:Série ELL-3FU; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.16ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):1A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):3mm; Longueur/hauteur:1.2mm; Nombre de broches:2; Pas:0.6mm; Profondeur:3mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 30%, 1.6A; Gamme de produit-Série ELL-5PR; Ind339",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1888676-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1888681&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE COIL, SMD, 4.7UH, 30%, 1.6A; Gamme de produit:Série ELL-5PR; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:56ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):2.2A; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 4.7mm x 1.85mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):5mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Pas:1.8mm; Profondeur:2mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 15.0UH +--20%; Gamme de produit-Série AEC-Q200 ETQ-P5M340",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2145718-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2145718&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 15.0UH +/-20%; Gamme de produit:Série AEC-Q200 ETQ-P5M; Inductance:680nH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Bobiné; Résistance DC max.:1930Âµohm; Courant efficace (Irms):26.3A; Courant de Saturation (Isat):42A; Boîtier Inducteur de Puissance:10.9mm x 10mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 22.0UH +--20%; Gamme de produit-Série AEC-Q200 PCC-M10341",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2145719RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 22.0UH +/-20%; Gamme de produit:Série AEC-Q200 PCC-M1060ML; Inductance:2.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Bobiné; Résistance DC max.:5000Âµohm; Courant efficace (Irms):16.3A; Courant de Saturation (Isat):27A; Boîtier Inducteur de Puissance:10.9mm x 10mm x 6mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 3.8X3.8X1.8MM 3.3UH; Gamme de produit-Série ELL-4LG; I342",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 3.8X3.8X1.8MM 3.3UH; Gamme de produit:Série ELL-4LG; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.072ohm; Courant efficace (Irms):1.45A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 3.8X3.8X1.8MM 3.3UH; Gamme de produit-Série ELL-4LG; I343",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865656RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 3.8X3.8X1.8MM 3.3UH; Gamme de produit:Série ELL-4LG; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.072ohm; Courant efficace (Irms):1.45A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 3X3X1MM 22UH; Gamme de produit-Série ELLVEG; Inductanc344",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865653&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 3X3X1MM 22UH; Gamme de produit:Série ELLVEG; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.2ohm; Courant efficace (Irms):400mA; Courant de Saturation (Isat):330mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 3X3X1MM 22UH; Gamme de produit-Série ELLVEG; Inductanc345",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865653RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 3X3X1MM 22UH; Gamme de produit:Série ELLVEG; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.2ohm; Courant efficace (Irms):400mA; Courant de Saturation (Isat):330mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 180UH; Gamme de produit-Série ELL-6SH; Induc346",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 180UH; Gamme de produit:Série ELL-6SH; Inductance:180ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.3ohm; Courant efficace (Irms):300mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 3.3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:3mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 180UH; Gamme de produit-Série ELL-6SH; Induc347",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865665RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 180UH; Gamme de produit:Série ELL-6SH; Inductance:180ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.3ohm; Courant efficace (Irms):300mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 3.3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:3mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 5.6UH; Gamme de produit-Série ELL-6SH; Induc348",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865662&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 5.6UH; Gamme de produit:Série ELL-6SH; Inductance:5.6ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.049ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 3.3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:3mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 5.6UH; Gamme de produit-Série ELL-6SH; Induc349",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865662RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6.4X6X3MM 5.6UH; Gamme de produit:Série ELL-6SH; Inductance:5.6ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.049ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 3.3mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:3mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6X6X1.6MM 1UH; Gamme de produit-Série ELL-6GG; Inducta350",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6X6X1.6MM 1UH; Gamme de produit:Série ELL-6GG; Inductance:1ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.027ohm; Courant efficace (Irms):2.5A; Courant de Saturation (Isat):2.5A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 1.6mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:1.6mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6X6X1.6MM 1UH; Gamme de produit-Série ELL-6GG; Inducta351",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865657RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6X6X1.6MM 1UH; Gamme de produit:Série ELL-6GG; Inductance:1ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.027ohm; Courant efficace (Irms):2.5A; Courant de Saturation (Isat):2.5A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 1.6mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:1.6mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6X6X2MM 6.8UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inducta352",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865660&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6X6X2MM 6.8UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.07ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):1.4A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE PUISSANCE 6X6X2MM 6.8UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inducta353",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1865660RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE PUISSANCE 6X6X2MM 6.8UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.07ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):1.4A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:Choke","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 0.47UH 25% 3.3A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inducta354",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869738&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 0.47UH 25% 3.3A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:470nH; Tolérance d'Inductance:Â± 25%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.023ohm; Courant efficace (Irms):3.3A; Courant de Saturation (Isat):4.7A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:290MHz; Fréquence de résonance:290MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 0.47UH 25% 3.3A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inducta355",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869738RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 0.47UH 25% 3.3A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:470nH; Tolérance d'Inductance:Â± 25%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.023ohm; Courant efficace (Irms):3.3A; Courant de Saturation (Isat):4.7A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:290MHz; Fréquence de résonance:290MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 0.72UH 25% 3A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan356",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869739RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 0.72UH 25% 3A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:720nH; Tolérance d'Inductance:Â± 25%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.0275ohm; Courant efficace (Irms):3A; Courant de Saturation (Isat):4A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:210MHz; Fréquence de résonance:210MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 0.72UH 25% 3A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan357",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869739&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 0.72UH 25% 3A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:720nH; Tolérance d'Inductance:Â± 25%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.0275ohm; Courant efficace (Irms):3A; Courant de Saturation (Isat):4A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:210MHz; Fréquence de résonance:210MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 1.2UH 20% 2.6A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan358",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869740&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 1.2UH 20% 2.6A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:1.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.042ohm; Courant efficace (Irms):2.6A; Courant de Saturation (Isat):3A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:180MHz; Fréquence de résonance:180MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 1.2UH 20% 2.6A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan359",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869740RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 1.2UH 20% 2.6A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:1.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.042ohm; Courant efficace (Irms):2.6A; Courant de Saturation (Isat):3A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:180MHz; Fréquence de résonance:180MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 10UH 20% 1A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-360",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869745&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 10UH 20% 1A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.19ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):1.1A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:41MHz; Fréquence de résonance:41MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 10UH 20% 1A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-361",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869745RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 10UH 20% 1A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.19ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):1.1A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:41MHz; Fréquence de résonance:41MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 15UH 20% 0.72A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan362",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869746&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 15UH 20% 0.72A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.4ohm; Courant efficace (Irms):720mA; Courant de Saturation (Isat):900mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:32MHz; Fréquence de résonance:32MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 15UH 20% 0.72A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan363",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869746RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 15UH 20% 0.72A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.4ohm; Courant efficace (Irms):720mA; Courant de Saturation (Isat):900mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:32MHz; Fréquence de résonance:32MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 2.2UH 20% 1.8A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan364",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869741&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 2.2UH 20% 1.8A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.066ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):2.4A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:130MHz; Fréquence de résonance:130MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 2.2UH 20% 1.8A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan365",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869741RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 2.2UH 20% 1.8A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.066ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):2.4A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:130MHz; Fréquence de résonance:130MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 22UH 20% 0.5A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductanc366",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869748&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 22UH 20% 0.5A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.575ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):750mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:23MHz; Fréquence de résonance:23MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 22UH 20% 0.5A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductanc367",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869748RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 22UH 20% 0.5A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.575ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):750mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:23MHz; Fréquence de résonance:23MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 3.3UH 20% 1.5A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan368",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869742&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 3.3UH 20% 1.5A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.101ohm; Courant efficace (Irms):1.5A; Courant de Saturation (Isat):1.8A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:100MHz; Fréquence de résonance:100MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 3.3UH 20% 1.5A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan369",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869742RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 3.3UH 20% 1.5A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.101ohm; Courant efficace (Irms):1.5A; Courant de Saturation (Isat):1.8A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:100MHz; Fréquence de résonance:100MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 4.7UH 20% 1.35A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inducta370",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869743&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 4.7UH 20% 1.35A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.35A; Courant de Saturation (Isat):1.7A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:84MHz; Fréquence de résonance:84MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 4.7UH 20% 1.35A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inducta371",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869743RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 4.7UH 20% 1.35A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.35A; Courant de Saturation (Isat):1.7A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:84MHz; Fréquence de résonance:84MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 6.8UH 20% 1.1A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan372",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1869738-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869744&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 6.8UH 20% 1.1A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.165ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:59MHz; Fréquence de résonance:59MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE TPC 2828 6.8UH 20% 1.1A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductan373",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1869744RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE TPC 2828 6.8UH 20% 1.1A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.165ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:59MHz; Fréquence de résonance:59MHz; Nombre de broches:2","</a></p>"]
["CHOKE, 0.051MH, 500MA, 30%, 100KHZ, FULL; CHOKE, 0.051MH, 500MA, 30%, 374",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4607341.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2410064&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 0.051MH, 500MA, 30%, 100KHZ, FULL; CHOKE, 0.051MH, 500MA, 30%, 100KHZ, FULL REEL; Product Range:B82790S0 Series; Inductance:51 H; Impedance:-; Rated Current:500mA; Common Mode Filter Case:7.1mm x 6mm x 4.9mm; Case Dimensions:7.1mm x 6mm x 4.9mm; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 0.18UH, Â±10%, 250MHz, AXIAL; Indu; CHOKE, 0.18UH, Â±10%, 250MH375",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847734&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 0.18UH, Â±10%, 250MHz, AXIAL; Indu; CHOKE, 0.18UH, Â±10%, 250MHz, AXIAL; Inductance:0.18ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.047ohm; Self Resonant Frequency:250MHz; Q Factor:50; DC Current Rating:1.3A; Q Test Frequency:25MHz; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 1 uH, 3A, 20%; Product Range-ELL-; CHOKE, 1 uH, 3A, 20%; Produc376",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478803&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1 uH, 3A, 20%; Product Range:ELL-; CHOKE, 1 uH, 3A, 20%; Product Range:ELL-6RH Series; Inductance:1 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.019ohm; RMS Current (Irms):3A; Saturation Current (Isat):-; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 1.2MH, 16A; Product Range-8100 Se; CHOKE, 1.2MH, 16A; Product R377",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63K4082-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103746&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.2MH, 16A; Product Range:8100 Se; CHOKE, 1.2MH, 16A; Product Range:8100 Series; Inductance:1.2mH; Rated Current:16A; Case Dimensions:38.1mm x 20.32mm x 38.86mm; DC Current Max:16A; DC Current Rating:16A; DC Resistance Max:6000 ohm; Inductor Type:Choke; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, 1.2MH, Â±10%, AXIAL; Inductance-1.; CHOKE, 1.2MH, Â±10%, AXIAL;378",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4827496.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167746&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.2MH, Â±10%, AXIAL; Inductance:1.; CHOKE, 1.2MH, Â±10%, AXIAL; Inductance:1.2mH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:1.04ohm; DC Current Rating:600mA; Inductor Case Style:Axial Leaded; No. of Pins:2; Body Material:Ferrite; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1.2UH, 590MA, 10%, 165MHZ; Produc; CHOKE, 1.2UH, 590MA, 10%, 16379",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180369&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.2UH, 590MA, 10%, 165MHZ; Produc; CHOKE, 1.2UH, 590MA, 10%, 165MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:1.2 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.18ohm; DC Current Rating:740mA; Self Resonant Frequency Min:165MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1.5 uH, 1.3A, 30%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 1.5 uH, 1.3A, 30%, 10380",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4766058.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478896&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.5 uH, 1.3A, 30%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 1.5 uH, 1.3A, 30%, 100KHZ; Product Range:ELL-VFG Series; Inductance:1.5 H; Inductance Tolerance: 30%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.061ohm; RMS Current (Irms):1.55A; Saturation Current (Isat):1.3A","</a></p>"]
["CHOKE, 1.5MH, Â±10%, 1.2MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 1.5MH, Â±10%, 1.2MHz381",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847733&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.5MH, Â±10%, 1.2MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 1.5MH, Â±10%, 1.2MHz, AXIAL; Inductance:1.5mH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:26.5ohm; Self Resonant Frequency:1.2MHz; DC Current Rating:55mA; Inductor Case Style:Axial Leaded; No. of Pins:2; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 1.5UH, 3.1A, 10%, 160MHZ; Product; CHOKE, 1.5UH, 3.1A, 10%, 160382",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434111.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103701&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.5UH, 3.1A, 10%, 160MHZ; Product; CHOKE, 1.5UH, 3.1A, 10%, 160MHZ; Product Range:5300 Series; Inductance:1.5 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.02ohm; DC Current Rating:3.1A; Self Resonant Frequency Min:160MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1.8MH, Â±10%, 1MHz, AXIAL; Inducta; CHOKE, 1.8MH, Â±10%, 1MHz, 383",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1823025&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.8MH, Â±10%, 1MHz, AXIAL; Inducta; CHOKE, 1.8MH, Â±10%, 1MHz, AXIAL; Inductance:1.8mH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:29.9ohm; Self Resonant Frequency:1MHz; DC Current Rating:50mA; Inductor Case Style:Axial Leaded; No. of Pins:2; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1.8UH, 1.1A, 10%, 168MHZ; Product; CHOKE, 1.8UH, 1.1A, 10%, 168384",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4657706.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1762097&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1.8UH, 1.1A, 10%, 168MHZ; Product; CHOKE, 1.8UH, 1.1A, 10%, 168MHZ; Product Range:Z Series; Inductance:1.8 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.33ohm; DC Current Rating:1.1A; Self Resonant Frequency Min:168MHz; Packaging:Each; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 10 uH, 1.1A, 20%; Product Range-E; CHOKE, 10 uH, 1.1A, 20%; Pro385",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478804&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10 uH, 1.1A, 20%; Product Range:E; CHOKE, 10 uH, 1.1A, 20%; Product Range:ELL-6RH Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.095ohm; RMS Current (Irms):1.1A; Saturation Current (Isat):-; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 10 uH, 3.9A, 20%, 100KHZ; Product; CHOKE, 10 uH, 3.9A, 20%, 100386",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4765216.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478892&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10 uH, 3.9A, 20%, 100KHZ; Product; CHOKE, 10 uH, 3.9A, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-CTV Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.017ohm; RMS Current (Irms):3.9A; Saturation Current (Isat):-; Series:V","</a></p>"]
["CHOKE, 10 uH, 550mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 10 uH, 550mA, 20%, 10387",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4766058.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478897&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10 uH, 550mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 10 uH, 550mA, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-VFG Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.38ohm; RMS Current (Irms):640mA; Saturation Current (Isat):550mA","</a></p>"]
["CHOKE, 10 uH, 800mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 10 uH, 800mA, 20%, 10388",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4766058.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478899&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10 uH, 800mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 10 uH, 800mA, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-VGG Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.28ohm; RMS Current (Irms):730mA; Saturation Current (Isat):800mA","</a></p>"]
["CHOKE, 100000UH, 9MA, 5%, 0.09MHZ; Produ; CHOKE, 100000UH, 9MA, 5%, 0.389",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216789.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693317&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100000UH, 9MA, 5%, 0.09MHZ; Produ; CHOKE, 100000UH, 9MA, 5%, 0.09MHZ; Product Range:RL181S Series; Inductance:100mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:82ohm; DC Current Rating:9mA; Self Resonant Frequency Min:90kHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 10000UH, 0.16A, 11R8; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductanc390",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749130&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10000UH, 0.16A, 11R8; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:10mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:11.8ohm; Courant efficace (Irms):160mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:160mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 10000UH, 0.26A, 6R4; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance391",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749206&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10000UH, 0.26A, 6R4; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:10mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:6.4ohm; Courant efficace (Irms):260mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:260mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 10000UH, 0.27A, 7R2; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance392",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749157&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10000UH, 0.27A, 7R2; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:10mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:7.2ohm; Courant efficace (Irms):270mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.27A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 10000UH, 25MA, 5%, 0.25MHZ; Produ; CHOKE, 10000UH, 25MA, 5%, 0.393",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216791.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693320&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10000UH, 25MA, 5%, 0.25MHZ; Produ; CHOKE, 10000UH, 25MA, 5%, 0.25MHZ; Product Range:RL181S Series; Inductance:10mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:12.1ohm; DC Current Rating:25mA; Self Resonant Frequency Min:250kHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1000UH, 0.5A, 1R; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-1m394",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749077&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1000UH, 0.5A, 1R; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:1mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.5A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1000UH, 0.85A, 0R66; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance395",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749192&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1000UH, 0.85A, 0R66; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:1mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.66ohm; Courant efficace (Irms):850mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:850mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1000UH, 0.87A, 0R72; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance396",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749144&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1000UH, 0.87A, 0R72; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:1mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.72ohm; Courant efficace (Irms):870mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.87A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1000UH, 1.1A, 0R390; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance397",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749235&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1000UH, 1.1A, 0R390; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:1mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.39ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.1A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1000UH, 150MA, 5%, 1.3MHZ; Produc; CHOKE, 1000UH, 150MA, 5%, 1.398",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216792.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1601706&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1000UH, 150MA, 5%, 1.3MHZ; Produc; CHOKE, 1000UH, 150MA, 5%, 1.3MHZ; Product Range:RL187 Series; Inductance:1mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:6ohm; DC Current Rating:150mA; Self Resonant Frequency Min:1.3MHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1000UH, 160MA, 5%, 3.7MHZ; Produc; CHOKE, 1000UH, 160MA, 5%, 3.399",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435327.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693415&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1000UH, 160MA, 5%, 3.7MHZ; Produc; CHOKE, 1000UH, 160MA, 5%, 3.7MHZ; Product Range:BOURNS JW MILLER - 4600 Series Varnished Chokes; Inductance:1mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:19ohm; Q Factor:59; DC Current Rating:160mA; Self Resonant Frequency:3.7MHz","</a></p>"]
["CHOKE, 100MH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 100MH, +10%, AXIAL; P400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4827496.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1192594&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100MH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 100MH, +10%, AXIAL; Product Range:5900 Series; Inductance:100mH; Inductance Tolerance: 10%; DC Current Rating:65mA; DC Resistance Max:89.7ohm; Packaging:Each; Body Material:Ferrite; Case Dimensions:11.5mm x 22.86mm","</a></p>"]
["CHOKE, 100MH, 29MA, 5%, 157KHZ; Product; CHOKE, 100MH, 29MA, 5%, 157KH401",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103734&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100MH, 29MA, 5%, 157KHZ; Product; CHOKE, 100MH, 29MA, 5%, 157KHZ; Product Range:70F Series; Inductance:100mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:278ohm; DC Current Rating:29mA; Self Resonant Frequency Min:157kHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 100NH, 500MA, 20%, 400MHZ; Produc; CHOKE, 100NH, 500MA, 20%, 40402",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180366&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100NH, 500MA, 20%, 400MHZ; Produc; CHOKE, 100NH, 500MA, 20%, 400MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:100nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.06ohm; DC Current Rating:1.2A; Self Resonant Frequency Min:400MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 100UH, +10%, AXIAL; P403",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4827496.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1163511&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 100UH, +10%, AXIAL; Product Range:5900 Series; Inductance:100 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Current Rating:1.6A; DC Resistance Max:0.09ohm; Packaging:Each; Body Material:Ferrite; Case Dimensions:11.5mm x 22.86mm","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 1.02A, 10%, 2.8MHZ; Produc; CHOKE, 100UH, 1.02A, 10%, 2.404",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216806.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1601724&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 1.02A, 10%, 2.8MHZ; Produc; CHOKE, 100UH, 1.02A, 10%, 2.8MHZ; Product Range:RL824 Series; Inductance:100 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.18ohm; DC Current Rating:1.02A; Self Resonant Frequency Min:2.8MHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 1.7A, 10%, 5.7MHZ; Product; CHOKE, 100UH, 1.7A, 10%, 5.7405",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693314&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 1.7A, 10%, 5.7MHZ; Product; CHOKE, 100UH, 1.7A, 10%, 5.7MHZ; Product Range:BOURNS - RL110 Series; Inductance:100ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.16ohm; RMS Current (Irms):1.7A; Case Dimensions:10mm x 10mm; Packaging:Each; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 1.8A, 0R12; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-1406",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749108&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 1.8A, 0R12; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.8A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 1.9A, 0R15; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance-1407",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749131&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 1.9A, 0R15; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.15ohm; Courant efficace (Irms):1.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.9A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 125MA, 5%, 5.5MHZ; Gamme de produit-Série 78F; Inductanc408",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2309158-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2309158&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 125MA, 5%, 5.5MHZ; Gamme de produit:Série 78F; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 5%; Résistance DC max.:4.1ohm; Courant nominal DC:165mA; Fréquence de résonance:5.5MHz; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant:165mA; Facteur Q:60; Fréquence, facteur Q:2.5MHz; Nombre de broches:2; Type de boîtier d'inductance:Axial","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 2.6A, 0R072; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-409",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749179&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 2.6A, 0R072; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.072ohm; Courant efficace (Irms):2.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 200MA, 5%, 5.3MHZ; Inducta; CHOKE, 100UH, 200MA, 5%, 5.3410",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1601705&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 200MA, 5%, 5.3MHZ; Inducta; CHOKE, 100UH, 200MA, 5%, 5.3MHZ; Inductance:100ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:2.2ohm; Self Resonant Frequency:5.3MHz; DC Current Rating:200mA; Q Factor:80; Q Test Frequency:796kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 550MA, 10%, 3.9MHZ; Produc; CHOKE, 100UH, 550MA, 10%, 3.411",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434111.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103704&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 550MA, 10%, 3.9MHZ; Produc; CHOKE, 100UH, 550MA, 10%, 3.9MHZ; Product Range:5300 Series; Inductance:100 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.67ohm; DC Current Rating:550mA; Self Resonant Frequency Min:3.9MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 100UH, 580MA, 10%, 3.7MHZ; Induct; CHOKE, 100UH, 580MA, 10%, 3.412",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693370&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 100UH, 580MA, 10%, 3.7MHZ; Induct; CHOKE, 100UH, 580MA, 10%, 3.7MHZ; Inductance:100ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.28ohm; Self Resonant Frequency:3.7MHz; DC Current Rating:580mA; Q Test Frequency:796kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 10MH, 2.4A; Product Range-8100 Se; CHOKE, 10MH, 2.4A; Product R413",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5063235.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181698&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10MH, 2.4A; Product Range:8100 Se; CHOKE, 10MH, 2.4A; Product Range:8100 Series; Inductance:10mH; Rated Current:2.4A; Case Dimensions:30.48mm x 15.24mm x 30.48mm; DC Current Max:2.4A; DC Current Rating:2.4A; DC Resistance Max:0.17ohm; Inductor Type:Choke; Series:8100","</a></p>"]
["CHOKE, 10MH, 38MA, 10%, 520KHZ; Product; CHOKE, 10MH, 38MA, 10%, 520KH414",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103735&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10MH, 38MA, 10%, 520KHZ; Product; CHOKE, 10MH, 38MA, 10%, 520KHZ; Product Range:70F Series; Inductance:10mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:101ohm; DC Current Rating:38mA; Self Resonant Frequency Min:520kHz; Packaging:Each; Body Material:Iron","</a></p>"]
["CHOKE, 10UH, 1.5A, 10%, 25MHZ; Product R; CHOKE, 10UH, 1.5A, 10%, 25MH415",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434111.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103703&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10UH, 1.5A, 10%, 25MHZ; Product R; CHOKE, 10UH, 1.5A, 10%, 25MHZ; Product Range:5300 Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.095ohm; DC Current Rating:1.5A; Self Resonant Frequency Min:25MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 10UH, 130MA, 5%, 22MHZ; Product R; CHOKE, 10UH, 130MA, 5%, 22MH416",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180270&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10UH, 130MA, 5%, 22MHZ; Product R; CHOKE, 10UH, 130MA, 5%, 22MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:10 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:0.75ohm; DC Current Rating:370mA; Self Resonant Frequency Min:18MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 10UH, 3.5A, 0R029; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-1417",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749096&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10UH, 3.5A, 0R029; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.029ohm; Courant efficace (Irms):3.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.5A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 10UH, 3.9A, 0R026; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-1418",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749056&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10UH, 3.9A, 0R026; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.026ohm; Courant efficace (Irms):3.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.9A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 10UH, 5.6A, 0R022; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-1419",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749166&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10UH, 5.6A, 0R022; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.022ohm; Courant efficace (Irms):5.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:5.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 10UH, 6.5A, 0R017; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-1420",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749214&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 10UH, 6.5A, 0R017; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.017ohm; Courant efficace (Irms):6.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:6.5A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 12 uH, 2.3A, 20%; Product Range-E; CHOKE, 12 uH, 2.3A, 20%; Pro421",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4765216.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2479810&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 12 uH, 2.3A, 20%; Product Range:E; CHOKE, 12 uH, 2.3A, 20%; Product Range:ELL-ATV Series; Inductance:12 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.025ohm; RMS Current (Irms):2.9A; Saturation Current (Isat):-; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 12 uH, 3.7A, 20%, 100KHZ; Product; CHOKE, 12 uH, 3.7A, 20%, 100422",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4765216.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2392878&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 12 uH, 3.7A, 20%, 100KHZ; Product; CHOKE, 12 uH, 3.7A, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-CTV Series; Inductance:12 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.022ohm; RMS Current (Irms):3.7A; Saturation Current (Isat):-","</a></p>"]
["CHOKE, 120000UH, 8MA, 5%, 0.09MHZ; Produ; CHOKE, 120000UH, 8MA, 5%, 0.423",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216790.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1601704&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 120000UH, 8MA, 5%, 0.09MHZ; Produ; CHOKE, 120000UH, 8MA, 5%, 0.09MHZ; Product Range:RL181S Series; Inductance:120mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:97ohm; DC Current Rating:8mA; Self Resonant Frequency Min:90kHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1200UH, 0.52A, 1R2; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-424",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749118&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1200UH, 0.52A, 1R2; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:1.2mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.2ohm; Courant efficace (Irms):520mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:520mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1200UH, 0.82A, 0R74; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance425",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749193&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1200UH, 0.82A, 0R74; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:1.2mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.74ohm; Courant efficace (Irms):820mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:820mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 120UH, 1.6A, 0R12; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-426",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749069&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 120UH, 1.6A, 0R12; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:120ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.6A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 120UH, 1.6A, 0R16; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-427",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749111&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 120UH, 1.6A, 0R16; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:120ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.16ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 120UH, 2.5A, 0R08; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-1428",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749180&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 120UH, 2.5A, 0R08; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:120ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.08ohm; Courant efficace (Irms):2.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.5A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 120UH, 3.A, 0R065; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-1429",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749226&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 120UH, 3.A, 0R065; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:120ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.065ohm; Courant efficace (Irms):3A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 120UH, 940MA, 10%, 2.6MHZ; Induct; CHOKE, 120UH, 940MA, 10%, 2.430",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693379&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 120UH, 940MA, 10%, 2.6MHZ; Induct; CHOKE, 120UH, 940MA, 10%, 2.6MHZ; Inductance:120ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.19ohm; Self Resonant Frequency:2.6MHz; DC Current Rating:940mA; Q Test Frequency:790kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 12UH, 155MA, 5%, 20MHZ; Product R; CHOKE, 12UH, 155MA, 5%, 20MH431",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167660&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 12UH, 155MA, 5%, 20MHZ; Product R; CHOKE, 12UH, 155MA, 5%, 20MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:12 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:0.8ohm; DC Current Rating:350mA; Self Resonant Frequency Min:16MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 12UH, 3.4A, 0R03; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-12432",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749097&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 12UH, 3.4A, 0R03; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.03ohm; Courant efficace (Irms):3.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.4A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 12UH, 3.8A, 0R028; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-1433",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749057&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 12UH, 3.8A, 0R028; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.028ohm; Courant efficace (Irms):3.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.8A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 12UH, 5.5A, 0R023; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-1434",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749167&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 12UH, 5.5A, 0R023; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.023ohm; Courant efficace (Irms):5.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:5.5A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 12UH, 6.A, 0R018; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-12435",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749215&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 12UH, 6.A, 0R018; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.018ohm; Courant efficace (Irms):6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 15 uH, 430mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 15 uH, 430mA, 20%, 10436",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4766058.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478895&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 15 uH, 430mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 15 uH, 430mA, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-VEG Series; Inductance:15 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.71ohm; RMS Current (Irms):490mA; Saturation Current (Isat):430mA","</a></p>"]
["CHOKE, 1500UH, 0.42A, 1R5; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-437",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749081&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1500UH, 0.42A, 1R5; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:1.5mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.5ohm; Courant efficace (Irms):420mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.42A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1500UH, 0.74A, 0R87; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance438",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749194&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1500UH, 0.74A, 0R87; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:1.5mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.87ohm; Courant efficace (Irms):740mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:740mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1500UH, 150MA, 5%, 1.1MHZ; Induct; CHOKE, 1500UH, 150MA, 5%, 1.439",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216793.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693322&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1500UH, 150MA, 5%, 1.1MHZ; Induct; CHOKE, 1500UH, 150MA, 5%, 1.1MHZ; Inductance:1.5mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:9ohm; Self Resonant Frequency:1.1MHz; Q Factor:90; DC Current Rating:150mA; Q Test Frequency:252kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 150MH, 44MA, 5%, 77KHZ; Product R; CHOKE, 150MH, 44MA, 5%, 77KH440",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1191777&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150MH, 44MA, 5%, 77KHZ; Product R; CHOKE, 150MH, 44MA, 5%, 77KHZ; Product Range:BOURNS - 70F Series; Inductance:150mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:328ohm; DC Current Rating:44mA; Self Resonant Frequency Min:77kHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 150NH, 500MA, 20%, 400MHZ; Produc; CHOKE, 150NH, 500MA, 20%, 40441",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167647&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150NH, 500MA, 20%, 400MHZ; Produc; CHOKE, 150NH, 500MA, 20%, 400MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:150nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.07ohm; DC Current Rating:1.2A; Self Resonant Frequency Min:380MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 150NH, Â±10%, 250MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 150NH, Â±10%, 250MHz442",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847732&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150NH, Â±10%, 250MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 150NH, Â±10%, 250MHz, AXIAL; Inductance:150nH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.037ohm; Self Resonant Frequency:250MHz; DC Current Rating:1.47A; Inductor Case Style:Axial Leaded; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 150UH, 1.4A, 0R16; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-1443",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749070&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150UH, 1.4A, 0R16; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.16ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.4A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 150UH, 1.67A, 0R19; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance444",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749133&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150UH, 1.67A, 0R19; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.19ohm; Courant efficace (Irms):1.67A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.67A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 150UH, 2.2A, 0R103; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-445",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749181&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150UH, 2.2A, 0R103; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.103ohm; Courant efficace (Irms):2.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.2A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 150UH, 90MA, 5%, 4.7MHZ; Product; CHOKE, 150UH, 90MA, 5%, 4.7MH446",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180371&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150UH, 90MA, 5%, 4.7MHZ; Product; CHOKE, 150UH, 90MA, 5%, 4.7MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:150 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:5.4ohm; DC Current Rating:150mA; Self Resonant Frequency Min:4.75MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 150UH, Â±10%, 8.5MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 150UH, Â±10%, 8.5MHz447",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1795434&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 150UH, Â±10%, 8.5MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 150UH, Â±10%, 8.5MHz, AXIAL; Inductance:150ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:4.1ohm; Self Resonant Frequency:8.5MHz; DC Current Rating:140mA; Q Factor:55; Q Test Frequency:790kHz","</a></p>"]
["CHOKE, 15UH, 150MA, 5%, 16MHZ; Product R; CHOKE, 15UH, 150MA, 5%, 16MH448",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167663&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 15UH, 150MA, 5%, 16MHZ; Product R; CHOKE, 15UH, 150MA, 5%, 16MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:15 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:0.93ohm; DC Current Rating:335mA; Self Resonant Frequency Min:16MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 15UH, 3.3A, 0R033; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-449",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749098&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 15UH, 3.3A, 0R033; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.033ohm; Courant efficace (Irms):3.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.3A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 15UH, 3.5A, 0R033; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-1450",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749058&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 15UH, 3.5A, 0R033; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.033ohm; Courant efficace (Irms):3.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.5A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 15UH, 5.9A, 0R021; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-1451",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749216&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 15UH, 5.9A, 0R021; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.021ohm; Courant efficace (Irms):5.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:5.9A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 15UH, Â±10%, 49MHz, AXIAL; Product; CHOKE, 15UH, Â±10%, 49MHz, 452",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1816905&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 15UH, Â±10%, 49MHz, AXIAL; Product; CHOKE, 15UH, Â±10%, 49MHz, AXIAL; Product Range:BOURNS - 9250A Series; Inductance:15ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.8ohm; DC Current Rating:315mA; Self Resonant Frequency Min:49MHz; Packaging:Each; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 18 uH, 3A, 20%, 100KHZ; Product R; CHOKE, 18 uH, 3A, 20%, 100KH453",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4765216.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478893&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 18 uH, 3A, 20%, 100KHZ; Product R; CHOKE, 18 uH, 3A, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-CTV Series; Inductance:18 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.03ohm; RMS Current (Irms):3A; Saturation Current (Isat):-; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 1800UH, 0.4A, 1R8; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-1454",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749082&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1800UH, 0.4A, 1R8; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:1.8mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.8ohm; Courant efficace (Irms):400mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.4A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1800UH, 0.6A, 1R22; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-455",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749196&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1800UH, 0.6A, 1R22; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:1.8mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.22ohm; Courant efficace (Irms):600mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:600mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 180UH, 1.3A, 0R18; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-1456",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749071&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 180UH, 1.3A, 0R18; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:180ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.18ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.3A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 180UH, 1.3A, 0R2; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-18457",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749113&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 180UH, 1.3A, 0R2; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:180ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.2ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.3A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 180UH, 2.1A, 0R115; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-458",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749182&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 180UH, 2.1A, 0R115; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:180ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.115ohm; Courant efficace (Irms):2.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.1A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 180UH, 84MA, 5%, 4.3MHZ; Inductan; CHOKE, 180UH, 84MA, 5%, 4.3M459",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 180UH, 84MA, 5%, 4.3MHZ; Inductan; CHOKE, 180UH, 84MA, 5%, 4.3MHZ; Inductance:180ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:6ohm; Self Resonant Frequency:4.3MHz; DC Current Rating:84mA; Q Factor:60; Q Test Frequency:790kHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 18UH, 145MA, 5%, 15MHZ; Inductanc; CHOKE, 18UH, 145MA, 5%, 15MH460",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167664&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 18UH, 145MA, 5%, 15MHZ; Inductanc; CHOKE, 18UH, 145MA, 5%, 15MHZ; Inductance:18ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:1ohm; Self Resonant Frequency:15MHz; DC Current Rating:145mA; Q Factor:50; Q Test Frequency:2.5MHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 18UH, 5.1A, 0R028; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-1461",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749169&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 18UH, 5.1A, 0R028; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:18ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.028ohm; Courant efficace (Irms):5.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:5.1A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 18UH, 5.6A, 0R022; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-1462",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749217&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 18UH, 5.6A, 0R022; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:18ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.022ohm; Courant efficace (Irms):5.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:5.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, +10%, AXIAL; Product Range-5; CHOKE, 1MH, +10%, AXIAL; Pro463",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4827496.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1163512&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, +10%, AXIAL; Product Range:5; CHOKE, 1MH, +10%, AXIAL; Product Range:5900 Series; Inductance:1mH; Inductance Tolerance: 10%; DC Current Rating:800mA; DC Resistance Max:0.844ohm; Packaging:Each; Body Material:Ferrite; Case Dimensions:11.5mm x 22.86mm","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, +5%, 1.4MHz, AXIAL; Product; CHOKE, 1MH, +5%, 1.4MHz, AXIA464",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581838.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2519613&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, +5%, 1.4MHz, AXIAL; Product; CHOKE, 1MH, +5%, 1.4MHz, AXIAL; Product Range:77F Series; Inductance:1mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:20ohm; DC Current Rating:100mA; Self Resonant Frequency Min:1.2MHz; Packaging:Cut Tape; No. of Pins:2; Q Factor:50","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, 160MA, 5%, 4MHZ; Inductance-; CHOKE, 1MH, 160MA, 5%, 4MHZ;465",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435327.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1189590&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, 160MA, 5%, 4MHZ; Inductance:; CHOKE, 1MH, 160MA, 5%, 4MHZ; Inductance:1mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:16ohm; DC Current Rating:160mA; Q Factor:56; Self Resonant Frequency:4MHz; Q Test Frequency:790kHz; Core Material:Phenolic","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, 3.3A; Product Range-5100 Ser; CHOKE, 1MH, 3.3A; Product Ra466",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/12N4232-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1767572&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, 3.3A; Product Range:5100 Ser; CHOKE, 1MH, 3.3A; Product Range:5100 Series; Inductance:1mH; Impedance:-; Rated Current:3.3A; Common Mode Filter Case:18mm x 10mm x 24mm; Case Dimensions:18mm x 10mm x 24mm; DC Current Max:3.3A; DC Current Rating:3.3A; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, 4.8A; Product Range-8100 Ser; CHOKE, 1MH, 4.8A; Product Ra467",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4463248.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103742&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, 4.8A; Product Range:8100 Ser; CHOKE, 1MH, 4.8A; Product Range:8100 Series; Inductance:1mH; Rated Current:4.8A; Case Dimensions:19.304mm x 10.795mm x 22.86mm; DC Current Max:4.8A; DC Current Rating:4.8A; DC Resistance Max:0.022ohm; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, 5%, 1.4MHz, AXIAL, FULL REE; CHOKE, 1MH, 5%, 1.4MHz, AXIAL468",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581838.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2519616&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, 5%, 1.4MHz, AXIAL, FULL REE; CHOKE, 1MH, 5%, 1.4MHz, AXIAL, FULL REEL; Product Range:77F Series; Inductance:1mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:20ohm; DC Current Rating:100mA; Self Resonant Frequency Min:1.2MHz; Packaging:Tape & Reel; Q Factor:50","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%, FULL REEL;; CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%469",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4657362.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2413145&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%, FULL REEL;; CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%, FULL REEL; Product Range:5000 Series; Inductance:1mH; Impedance:-; Rated Current:700mA; Common Mode Filter Case:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; Case Dimensions:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; DC Current Max:700mA","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%; Product Ra; CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%470",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4657362.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1767988&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%; Product Ra; CHOKE, 1MH, 700mA, +50, -30%; Product Range:5000 Series; Inductance:1mH; Impedance:-; Rated Current:700mA; Common Mode Filter Case:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; Case Dimensions:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; DC Current Max:700mA; Inductance Min:1mH","</a></p>"]
["CHOKE, 1MH, 79MA, 10%, 1.4MHZ; Inductanc; CHOKE, 1MH, 79MA, 10%, 1.4MH471",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103736&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1MH, 79MA, 10%, 1.4MHZ; Inductanc; CHOKE, 1MH, 79MA, 10%, 1.4MHZ; Inductance:1mH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:24ohm; Self Resonant Frequency:1.4MHz; DC Current Rating:79mA; Q Factor:30; Q Test Frequency:790kHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 1UH, 2.041A, 20%, 118MHZ; Product; CHOKE, 1UH, 2.041A, 20%, 118472",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1191776&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1UH, 2.041A, 20%, 118MHZ; Product; CHOKE, 1UH, 2.041A, 20%, 118MHZ; Product Range:70F Series; Inductance:1 H; Inductance Tolerance: 20%; DC Resistance Max:0.048ohm; DC Current Rating:2.041A; Self Resonant Frequency Min:118MHz; Packaging:Each; Body Material:Iron","</a></p>"]
["CHOKE, 1UH, 385MA, 10%, 180MHZ; Product; CHOKE, 1UH, 385MA, 10%, 180MH473",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103601&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1UH, 385MA, 10%, 180MHZ; Product; CHOKE, 1UH, 385MA, 10%, 180MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:1 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.15ohm; DC Current Rating:815mA; Self Resonant Frequency Min:180MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 1UH, Â±10%, 140MHz, AXIAL; Inducta; CHOKE, 1UH, Â±10%, 140MHz, 474",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1795433&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 1UH, Â±10%, 140MHz, AXIAL; Inducta; CHOKE, 1UH, Â±10%, 140MHz, AXIAL; Inductance:1ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.07ohm; Self Resonant Frequency:140MHz; DC Current Rating:1.07A; Q Factor:40; Q Test Frequency:25MHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 2.2MH, 500mA, +50, -30%, FULL REE; CHOKE, 2.2MH, 500mA, +50, -3475",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4657362.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2413146&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.2MH, 500mA, +50, -30%, FULL REE; CHOKE, 2.2MH, 500mA, +50, -30%, FULL REEL; Product Range:5000 Series; Inductance:2.2mH; Impedance:-; Rated Current:500mA; Common Mode Filter Case:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; Case Dimensions:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; DC Current Max:500mA","</a></p>"]
["CHOKE, 2.2UH, 1.132A, 10%, 87MHZ; Induct; CHOKE, 2.2UH, 1.132A, 10%, 8476",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180626&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.2UH, 1.132A, 10%, 87MHZ; Induct; CHOKE, 2.2UH, 1.132A, 10%, 87MHZ; Inductance:2.2ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.156ohm; Self Resonant Frequency:87MHz; DC Current Rating:1.132A; Q Factor:43; Q Test Frequency:7.9MHz","</a></p>"]
["CHOKE, 2.2UH, 395MA, 10%, 110MHZ; Produc; CHOKE, 2.2UH, 395MA, 10%, 11477",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167666&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.2UH, 395MA, 10%, 110MHZ; Produc; CHOKE, 2.2UH, 395MA, 10%, 110MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:2.2 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.25ohm; DC Current Rating:630mA; Self Resonant Frequency Min:110MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 2.2UH, 5.3A, 0R013; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-478",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749087&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.2UH, 5.3A, 0R013; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.013ohm; Courant efficace (Irms):5.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:5.3A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 2.55MH, 10A, +15%; Product Range-; CHOKE, 2.55MH, 10A, +15%; Pr479",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581836.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693424&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.55MH, 10A, +15%; Product Range:; CHOKE, 2.55MH, 10A, +15%; Product Range:7100 Series; Inductance:2.55mH; Rated Current:10A; Case Dimensions:30.48mm x 20.32mm; Core Material:Ferrite; DC Current Max:10A; DC Current Rating:10A; DC Resistance Max:0.02ohm; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, 2.5MH, 2.4A; Product Range-8100 S; CHOKE, 2.5MH, 2.4A; Product 480",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4463248.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181697&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.5MH, 2.4A; Product Range:8100 S; CHOKE, 2.5MH, 2.4A; Product Range:8100 Series; Inductance:2.5mH; Rated Current:2.4A; Case Dimensions:19.304mm x 10.795mm x 22.86mm; DC Current Max:2.4A; DC Current Rating:2.4A; DC Resistance Max:0.09ohm; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 2.5MH, 57MA, 5%, 960KHZ; Product; CHOKE, 2.5MH, 57MA, 5%, 960KH481",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167755&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.5MH, 57MA, 5%, 960KHZ; Product; CHOKE, 2.5MH, 57MA, 5%, 960KHZ; Product Range:70F Series; Inductance:2.5mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:45.6ohm; DC Current Rating:57mA; Self Resonant Frequency Min:960kHz; Packaging:Each; Body Material:Iron","</a></p>"]
["CHOKE, 2.7 uH, 1.8A, 20%; Product Range-; CHOKE, 2.7 uH, 1.8A, 20%; Pr482",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478805&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.7 uH, 1.8A, 20%; Product Range:; CHOKE, 2.7 uH, 1.8A, 20%; Product Range:ELL-6RH Series; Inductance:2.7 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.039ohm; RMS Current (Irms):1.8A; Saturation Current (Isat):-; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 2.7MH, Â±10%, 920KHZ, AXIAL; Produ; CHOKE, 2.7MH, Â±10%, 920KHZ483",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1816907&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2.7MH, Â±10%, 920KHZ, AXIAL; Produ; CHOKE, 2.7MH, Â±10%, 920KHZ, AXIAL; Product Range:BOURNS - 9250A Series; Inductance:2.7mH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:47.3ohm; DC Current Rating:40mA; Self Resonant Frequency Min:920kHz; Packaging:Each; Q Factor:45","</a></p>"]
["CHOKE, 22000UH, 30MA, 5%, 0.3MHZ; Induct; CHOKE, 22000UH, 30MA, 5%, 0.484",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693326&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 22000UH, 30MA, 5%, 0.3MHZ; Induct; CHOKE, 22000UH, 30MA, 5%, 0.3MHZ; Inductance:22mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:80ohm; Self Resonant Frequency:300kHz; DC Current Rating:30mA; Q Factor:100; Q Test Frequency:79.6kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 2200UH, 0.36A, 2R1; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-485",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749083&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2200UH, 0.36A, 2R1; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:2.2mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:2.1ohm; Courant efficace (Irms):360mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.36A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 2200UH, 0.57A, 1R38; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance486",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749197&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2200UH, 0.57A, 1R38; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:2.2mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.38ohm; Courant efficace (Irms):570mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:570mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 2200UH, 0.75A, 0R880; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductanc487",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749239&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2200UH, 0.75A, 0R880; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:2.2mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.88ohm; Courant efficace (Irms):750mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:750mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 2200UH, 50MA, 5%, 1.5MHZ; Product; CHOKE, 2200UH, 50MA, 5%, 1.5488",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216795.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847726&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2200UH, 50MA, 5%, 1.5MHZ; Product; CHOKE, 2200UH, 50MA, 5%, 1.5MHZ; Product Range:BOURNS - RL262 Series; Inductance:2.2mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:14ohm; DC Current Rating:50mA; Self Resonant Frequency Min:1.5MHz; Case Dimensions:8mm x 6.2mm","</a></p>"]
["CHOKE, 220MH, 39MA, 5%, 70KHZ; Inductanc; CHOKE, 220MH, 39MA, 5%, 70KH489",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167751&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220MH, 39MA, 5%, 70KHZ; Inductanc; CHOKE, 220MH, 39MA, 5%, 70KHZ; Inductance:220mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:424ohm; Self Resonant Frequency:70kHz; DC Current Rating:39mA; Q Factor:51; Q Test Frequency:25kHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 220NH, 1.025A, 10%, 380MHZ; Produ; CHOKE, 220NH, 1.025A, 10%, 3490",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167651&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220NH, 1.025A, 10%, 380MHZ; Produ; CHOKE, 220NH, 1.025A, 10%, 380MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:220nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.075ohm; DC Current Rating:1.15A; Self Resonant Frequency Min:380MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 220UH, 1.2A, 0R23; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-2491",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749114&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220UH, 1.2A, 0R23; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:220ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.23ohm; Courant efficace (Irms):1.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.2A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 220UH, 1.55A, 0R23; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance-492",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749136&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220UH, 1.55A, 0R23; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:220ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.23ohm; Courant efficace (Irms):1.55A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.55A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 220UH, 114MA, 5%, 2.5MHZ; Inducta; CHOKE, 220UH, 114MA, 5%, 2.5493",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180625&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220UH, 114MA, 5%, 2.5MHZ; Inducta; CHOKE, 220UH, 114MA, 5%, 2.5MHZ; Inductance:220ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:11.5ohm; Self Resonant Frequency:2.5MHz; DC Current Rating:114mA; Q Factor:46; Q Test Frequency:790kHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 220UH, 2.4A, 0R090; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-494",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749228&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220UH, 2.4A, 0R090; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:220ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.09ohm; Courant efficace (Irms):2.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.4A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 220UH, 200MA, 5%, 2.9MHZ; Inducta; CHOKE, 220UH, 200MA, 5%, 2.9495",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693325&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220UH, 200MA, 5%, 2.9MHZ; Inducta; CHOKE, 220UH, 200MA, 5%, 2.9MHZ; Inductance:220ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:3ohm; Self Resonant Frequency:2.9MHz; DC Current Rating:200mA; Q Factor:80; Q Test Frequency:796kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 220UH, 76MA, 5%, 4MHZ; Product Ra; CHOKE, 220UH, 76MA, 5%, 4MHZ496",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103605&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220UH, 76MA, 5%, 4MHZ; Product Ra; CHOKE, 220UH, 76MA, 5%, 4MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:220 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:6.8ohm; DC Current Rating:130mA; Self Resonant Frequency Min:4MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 220UH, 820MA, 10%, 1.9MHZ; Induct; CHOKE, 220UH, 820MA, 10%, 1.497",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693380&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 220UH, 820MA, 10%, 1.9MHZ; Induct; CHOKE, 220UH, 820MA, 10%, 1.9MHZ; Inductance:220ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.28ohm; Self Resonant Frequency:1.9MHz; DC Current Rating:820mA; Q Test Frequency:790kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 22UH, 0.41A, 10%, 9.9MHZ; Product; CHOKE, 22UH, 0.41A, 10%, 9.9498",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581838.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2519608&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 22UH, 0.41A, 10%, 9.9MHZ; Product; CHOKE, 22UH, 0.41A, 10%, 9.9MHZ; Product Range:77F Series; Inductance:22 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.9ohm; DC Current Rating:410mA; Self Resonant Frequency Min:9.9MHz; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 22UH, 140MA, 5%, 13MHZ; Product R; CHOKE, 22UH, 140MA, 5%, 13MH499",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1163483&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 22UH, 140MA, 5%, 13MHZ; Product R; CHOKE, 22UH, 140MA, 5%, 13MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:22 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:1.2ohm; DC Current Rating:285mA; Self Resonant Frequency Min:13MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 22UH, 1A, 10%, 8.4MHZ; Product Ra; CHOKE, 22UH, 1A, 10%, 8.4MHZ500",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434111.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167736&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 22UH, 1A, 10%, 8.4MHZ; Product Ra; CHOKE, 22UH, 1A, 10%, 8.4MHZ; Product Range:5300 Series; Inductance:22 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.19ohm; DC Current Rating:1A; Self Resonant Frequency Min:8.4MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 22UH, 2.8A, 0R04; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-22501",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749100&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 22UH, 2.8A, 0R04; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.04ohm; Courant efficace (Irms):2.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.8A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 22UH, 3.2A, 0R04; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-22502",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749060&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 22UH, 3.2A, 0R04; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.04ohm; Courant efficace (Irms):3.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.2A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 22UH, 4.6A, 0R031; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-2503",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749170&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 22UH, 4.6A, 0R031; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.031ohm; Courant efficace (Irms):4.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 25.5MH, 4A, Â±15%; Product Range-B; CHOKE, 25.5MH, 4A, Â±15%; P504",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581836.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847729&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 25.5MH, 4A, Â±15%; Product Range:B; CHOKE, 25.5MH, 4A, Â±15%; Product Range:BOURNS - 7100 Series; Inductance:25.5mH; Rated Current:4A; Case Dimensions:30.48mm x 20.32mm; Core Material:Ferrite; DC Current Max:4A; DC Current Rating:4A; DC Resistance Max:0.13ohm","</a></p>"]
["CHOKE, 2700UH, 0.34A, 2R8; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-505",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749123&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2700UH, 0.34A, 2R8; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:2.7mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:2.8ohm; Courant efficace (Irms):340mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:340mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 2700UH, 0.54A, 1R57; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance506",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749198&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2700UH, 0.54A, 1R57; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:2.7mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.57ohm; Courant efficace (Irms):540mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:540mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 2700UH, 0.68A, 1R2; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-507",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749240&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2700UH, 0.68A, 1R2; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:2.7mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.2ohm; Courant efficace (Irms):680mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:680mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 270NH, 950MA, 10%, 360MHZ; Produc; CHOKE, 270NH, 950MA, 10%, 36508",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167652&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 270NH, 950MA, 10%, 360MHZ; Produc; CHOKE, 270NH, 950MA, 10%, 360MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:270nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.085ohm; DC Current Rating:1.11A; Self Resonant Frequency Min:360MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 270UH, 1.1A, 0R32; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-2509",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749115&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 270UH, 1.1A, 0R32; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:270ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.32ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.1A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 270UH, 1.6A, 0R17; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-510",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749185&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 270UH, 1.6A, 0R17; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:270ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.17ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 270UH, 2.2A, 0R110; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-511",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749229&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 270UH, 2.2A, 0R110; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:270ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.11ohm; Courant efficace (Irms):2.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.2A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 27MH, 45MA, 5%, 244KHZ; Product R; CHOKE, 27MH, 45MA, 5%, 244KH512",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180635&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 27MH, 45MA, 5%, 244KHZ; Product R; CHOKE, 27MH, 45MA, 5%, 244KHZ; Product Range:BOURNS - 70F Series; Inductance:27mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:120ohm; DC Current Rating:45mA; Self Resonant Frequency Min:244kHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 27UH, 135MA, 5%, 11MHZ; Product R; CHOKE, 27UH, 135MA, 5%, 11MH513",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103606&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 27UH, 135MA, 5%, 11MHZ; Product R; CHOKE, 27UH, 135MA, 5%, 11MHZ; Product Range:BOURNS - 78F Series; Inductance:27ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:1.35ohm; DC Current Rating:270mA; Self Resonant Frequency Min:11MHz; Packaging:Each; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 27UH, 2.7A, 0R048; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-2514",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749101&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 27UH, 2.7A, 0R048; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:27ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.048ohm; Courant efficace (Irms):2.7A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.7A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 27UH, 4.3A, 0R034; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-2515",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749172&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 27UH, 4.3A, 0R034; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:27ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.034ohm; Courant efficace (Irms):4.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.3A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 27UH, 4.8A, 0R028; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-2516",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749219&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 27UH, 4.8A, 0R028; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:27ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.028ohm; Courant efficace (Irms):4.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.8A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 2MH, 6.6A; Product Range-8100 Ser; CHOKE, 2MH, 6.6A; Product Ra517",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4463248.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167769&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 2MH, 6.6A; Product Range:8100 Ser; CHOKE, 2MH, 6.6A; Product Range:8100 Series; Inductance:2mH; Rated Current:6.6A; Case Dimensions:30.48mm x 15.24mm x 30.48mm; DC Current Max:6.6A; DC Current Rating:6.6A; DC Resistance Max:0.022ohm; Inductor Type:Choke; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, 3.3MH, Â±10%, 840KHZ, AXIAL; Induc; CHOKE, 3.3MH, Â±10%, 840KHZ518",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1823027&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3.3MH, Â±10%, 840KHZ, AXIAL; Induc; CHOKE, 3.3MH, Â±10%, 840KHZ, AXIAL; Inductance:3.3mH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:53ohm; Self Resonant Frequency:840kHz; DC Current Rating:40mA; Inductor Case Style:Axial Leaded; No. of Pins:2; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 3.3UH, 270MA, 5%, 70MHZ; Product; CHOKE, 3.3UH, 270MA, 5%, 70MH519",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103607&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3.3UH, 270MA, 5%, 70MHZ; Product; CHOKE, 3.3UH, 270MA, 5%, 70MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:3.3 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:0.3ohm; DC Current Rating:575mA; Self Resonant Frequency Min:60MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 3.3UH, 4.9A, 0R015; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance520",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3.3UH, 4.9A, 0R015; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.015ohm; Courant efficace (Irms):4.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.9A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3.3UH, 8.5A, 0R01; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-3521",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749207&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3.3UH, 8.5A, 0R01; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.01ohm; Courant efficace (Irms):8.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:8.5A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3.9UH, 4.8A, 0R016; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-522",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749090&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3.9UH, 4.8A, 0R016; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:3.9ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.016ohm; Courant efficace (Irms):4.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.8A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 30MH, 2.3A; Product Range-8100 Se; CHOKE, 30MH, 2.3A; Product R523",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5107450.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1181699&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 30MH, 2.3A; Product Range:8100 Se; CHOKE, 30MH, 2.3A; Product Range:8100 Series; Inductance:30mH; Rated Current:2.3A; Case Dimensions:34.29mm x 20.32mm x 36.83mm; DC Current Max:2.3A; DC Current Rating:2.3A; DC Resistance Max:0.33ohm; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 33 uH, 280mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 33 uH, 280mA, 20%, 10524",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4766058.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478898&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33 uH, 280mA, 20%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 33 uH, 280mA, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-VFG Series; Inductance:33 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:1.16ohm; RMS Current (Irms):330mA; Saturation Current (Isat):280mA","</a></p>"]
["CHOKE, 33 uH, 700mA, 20%; Product Range-; CHOKE, 33 uH, 700mA, 20%; Pr525",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478903&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33 uH, 700mA, 20%; Product Range:; CHOKE, 33 uH, 700mA, 20%; Product Range:ELL-6PG Series; Inductance:33 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.3ohm; RMS Current (Irms):750mA; Saturation Current (Isat):700mA; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 330 uH, 660mA, 20%, 100KHZ; Produ; CHOKE, 330 uH, 660mA, 20%, 1526",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4765216.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478894&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330 uH, 660mA, 20%, 100KHZ; Produ; CHOKE, 330 uH, 660mA, 20%, 100KHZ; Product Range:ELL-CTV Series; Inductance:330 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.5ohm; RMS Current (Irms):660mA; Saturation Current (Isat):-; Series:V","</a></p>"]
["CHOKE, 33000UH, 17MA, 5%, 0.16MHZ; Induc; CHOKE, 33000UH, 17MA, 5%, 0.527",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693319&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33000UH, 17MA, 5%, 0.16MHZ; Induc; CHOKE, 33000UH, 17MA, 5%, 0.16MHZ; Inductance:33mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:26ohm; Self Resonant Frequency:160kHz; DC Current Rating:17mA; Q Factor:100; Q Test Frequency:50kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 3300UH, 0.28A, 3R2; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-528",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749085&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3300UH, 0.28A, 3R2; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:3.3mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:3.2ohm; Courant efficace (Irms):280mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.28A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3300UH, 0.31A, 3R6; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-529",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749124&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3300UH, 0.31A, 3R6; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:3.3mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:3.6ohm; Courant efficace (Irms):310mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:310mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3300UH, 0.48A, 2R37; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance530",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749151&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3300UH, 0.48A, 2R37; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:3.3mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:2.37ohm; Courant efficace (Irms):480mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.48A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3300UH, 0.6A, 1R4; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-3531",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749241&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3300UH, 0.6A, 1R4; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:3.3mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.4ohm; Courant efficace (Irms):600mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:600mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3300UH, 50MA, 5%, 0.44MHZ; Induct; CHOKE, 3300UH, 50MA, 5%, 0.4532",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693318&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3300UH, 50MA, 5%, 0.44MHZ; Induct; CHOKE, 3300UH, 50MA, 5%, 0.44MHZ; Inductance:3.3mH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:6.1ohm; Self Resonant Frequency:400kHz; DC Current Rating:50mA; Q Factor:100; Q Test Frequency:50kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 330NH, 1.69A, 20%, 330MHZ; Produc; CHOKE, 330NH, 1.69A, 20%, 33533",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180644&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330NH, 1.69A, 20%, 330MHZ; Produc; CHOKE, 330NH, 1.69A, 20%, 330MHZ; Product Range:BOURNS - 70F Series; Inductance:330nH; Inductance Tolerance:Â± 20%; DC Resistance Max:0.7ohm; DC Current Rating:1.69A; Self Resonant Frequency Min:330MHz; Packaging:Each; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 330NH, 815MA, 10%, 350MHZ; Produc; CHOKE, 330NH, 815MA, 10%, 35534",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167653&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330NH, 815MA, 10%, 350MHZ; Produc; CHOKE, 330NH, 815MA, 10%, 350MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:330nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.095ohm; DC Current Rating:1.11A; Self Resonant Frequency Min:335MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 330UH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 330UH, +10%, AXIAL; P535",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4827496.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103724&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330UH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 330UH, +10%, AXIAL; Product Range:5900 Series; Inductance:330 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Current Rating:1.6A; DC Resistance Max:0.212ohm; Packaging:Each; Body Material:Ferrite; Case Dimensions:11.5mm x 22.86mm","</a></p>"]
["CHOKE, 330UH, 0.9A, 0R32; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-3536",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749073&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330UH, 0.9A, 0R32; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:330ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.32ohm; Courant efficace (Irms):900mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.9A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 330UH, 1.34A, 0R3; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance-3537",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749138&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330UH, 1.34A, 0R3; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:330ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.3ohm; Courant efficace (Irms):1.34A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.34A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 330UH, 1.5A, 0R2; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-33538",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749186&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330UH, 1.5A, 0R2; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:330ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.2ohm; Courant efficace (Irms):1.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.5A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 330UH, 200MA, 5%, 2.3MHZ; Inducta; CHOKE, 330UH, 200MA, 5%, 2.3539",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693328&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330UH, 200MA, 5%, 2.3MHZ; Inducta; CHOKE, 330UH, 200MA, 5%, 2.3MHZ; Inductance:330ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:4ohm; Self Resonant Frequency:2.3MHz; DC Current Rating:200mA; Q Factor:80; Q Test Frequency:796kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 330UH, 560MA, 10%, 1.5MHZ; Induct; CHOKE, 330UH, 560MA, 10%, 1.540",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693381&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 330UH, 560MA, 10%, 1.5MHZ; Induct; CHOKE, 330UH, 560MA, 10%, 1.5MHZ; Inductance:330ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.5ohm; Self Resonant Frequency:1.5MHz; DC Current Rating:560mA; Q Test Frequency:790kHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 33MH, 43MA, 5%, 232KHZ; Product R; CHOKE, 33MH, 43MA, 5%, 232KH541",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103739&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33MH, 43MA, 5%, 232KHZ; Product R; CHOKE, 33MH, 43MA, 5%, 232KHZ; Product Range:70F Series; Inductance:33mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:134ohm; DC Current Rating:43mA; Self Resonant Frequency Min:232kHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 33UH, 195MA, 5%, 10MHZ; Inductanc; CHOKE, 33UH, 195MA, 5%, 10MH542",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167668&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33UH, 195MA, 5%, 10MHZ; Inductanc; CHOKE, 33UH, 195MA, 5%, 10MHZ; Inductance:33ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:1.5ohm; Self Resonant Frequency:10MHz; DC Current Rating:195mA; Q Factor:50; Q Test Frequency:2.5MHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 33UH, 2.6A, 0R051; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-3543",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33UH, 2.6A, 0R051; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.051ohm; Courant efficace (Irms):2.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 33UH, 2.8A, 0R051; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-3544",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749062&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33UH, 2.8A, 0R051; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.051ohm; Courant efficace (Irms):2.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.8A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 33UH, 4.6A, 0R030; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-545",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749220&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 33UH, 4.6A, 0R030; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.03ohm; Courant efficace (Irms):4.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3900UH, 0.29A, 4R5; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-546",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749125&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3900UH, 0.29A, 4R5; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:3.9mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:4.5ohm; Courant efficace (Irms):290mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:290mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3900UH, 0.45A, 2R83; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductanc547",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749152&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3900UH, 0.45A, 2R83; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:3.9mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:2.83ohm; Courant efficace (Irms):450mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.45A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 3900UH, 0.57A, 1R5; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-548",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749242&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 3900UH, 0.57A, 1R5; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:3.9mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:1.5ohm; Courant efficace (Irms):570mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:570mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 390NH, 700MA, 10%, 320MHZ; Produc; CHOKE, 390NH, 700MA, 10%, 32549",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180367&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 390NH, 700MA, 10%, 320MHZ; Produc; CHOKE, 390NH, 700MA, 10%, 320MHZ; Product Range:BOURNS - 78F Series; Inductance:390nH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.1ohm; DC Current Rating:1A; Self Resonant Frequency Min:310MHz; Case Dimensions:2.8mm x 7.12mm","</a></p>"]
["CHOKE, 390UH, 1.8A, 0R150; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-550",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749231&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 390UH, 1.8A, 0R150; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:390ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.15ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.8A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 39UH, 185MA, 5%, 9.5MHZ; Inductan; CHOKE, 39UH, 185MA, 5%, 9.5M551",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103608&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 39UH, 185MA, 5%, 9.5MHZ; Inductan; CHOKE, 39UH, 185MA, 5%, 9.5MHZ; Inductance:39ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:1.7ohm; Self Resonant Frequency:9.5MHz; DC Current Rating:185mA; Q Factor:50; Q Test Frequency:2.5MHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 39UH, 2.5A, 0R057; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-3552",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749103&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 39UH, 2.5A, 0R057; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:39ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.057ohm; Courant efficace (Irms):2.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.5A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 39UH, 2.7A, 0R054; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-3553",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749063&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 39UH, 2.7A, 0R054; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:39ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.054ohm; Courant efficace (Irms):2.7A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.7A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 39UH, 4.4A, 0R033; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-3554",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749221&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 39UH, 4.4A, 0R033; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:39ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.033ohm; Courant efficace (Irms):4.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.4A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 4.7MH, 400mA, +50, -30%; Product; CHOKE, 4.7MH, 400mA, +50, -30555",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/40M4490-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1767991&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4.7MH, 400mA, +50, -30%; Product; CHOKE, 4.7MH, 400mA, +50, -30%; Product Range:5000 Series; Inductance:4.7mH; Impedance:-; Rated Current:400mA; Common Mode Filter Case:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; Case Dimensions:9.3mm x 5.9mm x 4.4mm; DC Current Max:400mA; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, 4.7MH, 48MA, 10%, 680KHZ; Inducta; CHOKE, 4.7MH, 48MA, 10%, 680556",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420085.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167760&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4.7MH, 48MA, 10%, 680KHZ; Inducta; CHOKE, 4.7MH, 48MA, 10%, 680KHZ; Inductance:4.7mH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:64.8ohm; Self Resonant Frequency:680kHz; DC Current Rating:48mA; Q Factor:49; Q Test Frequency:250kHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 4.7UH, 2.27A, 10%, 51MHZ; Inducta; CHOKE, 4.7UH, 2.27A, 10%, 51557",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693374&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4.7UH, 2.27A, 10%, 51MHZ; Inducta; CHOKE, 4.7UH, 2.27A, 10%, 51MHZ; Inductance:4.7ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.03ohm; Self Resonant Frequency:51MHz; DC Current Rating:2.27A; Q Test Frequency:7.96MHz; Inductor Case Style:Radial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 4.7UH, 230MA, 5%, 50MHZ; Product; CHOKE, 4.7UH, 230MA, 5%, 50MH558",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180375&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4.7UH, 230MA, 5%, 50MHZ; Product; CHOKE, 4.7UH, 230MA, 5%, 50MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:4.7 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:0.35ohm; DC Current Rating:530mA; Self Resonant Frequency Min:38MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 4.7UH, Â±10%, 70MHz, AXIAL; Induct; CHOKE, 4.7UH, Â±10%, 70MHz,559",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847735&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4.7UH, Â±10%, 70MHz, AXIAL; Induct; CHOKE, 4.7UH, Â±10%, 70MHz, AXIAL; Inductance:4.7ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.55ohm; Self Resonant Frequency:70MHz; Q Factor:44; DC Current Rating:380mA; Q Test Frequency:7.9MHz; Inductor Case Style:Axial Leaded","</a></p>"]
["CHOKE, 400UH, 3.6A, +30%; Product Range-B82721A Series; Inductance-3.6560",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/06J1204-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2065704&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 400UH, 3.6A, +30%; Product Range:B82721A Series; Inductance:3.6mH; Rated Current:3.6A; Case Dimensions:17.9mm x 17.3mm x 12.6mm; Core Material:Ferrite; DC Current Max:3.6A; DC Current Rating:3.6A; DC Resistance Max:0.035ohm","</a></p>"]
["CHOKE, 44UH, 680MA, 10%, 23MHZ; Product; CHOKE, 44UH, 680MA, 10%, 23MH561",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4532541.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1129991&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 44UH, 680MA, 10%, 23MHZ; Product; CHOKE, 44UH, 680MA, 10%, 23MHZ; Product Range:Z Series; Inductance:44 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:2.6ohm; DC Current Rating:680mA; Self Resonant Frequency Min:23MHz; Packaging:Each; Frequency Max:35MHz","</a></p>"]
["CHOKE, 47 uH, 500mA, 20%; Product Range-; CHOKE, 47 uH, 500mA, 20%; Pr562",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4767098.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2478806&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 47 uH, 500mA, 20%; Product Range:; CHOKE, 47 uH, 500mA, 20%; Product Range:ELL-6RH Series; Inductance:47 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.48ohm; RMS Current (Irms):500mA; Saturation Current (Isat):-; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 4700UH, 0.36A, 3R3; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-563",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749202&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4700UH, 0.36A, 3R3; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:4.7mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:3.3ohm; Courant efficace (Irms):360mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:360mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 4700UH, 0.41A, 3R19; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductanc564",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749153&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4700UH, 0.41A, 3R19; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:4.7mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:3.19ohm; Courant efficace (Irms):410mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.41A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 470NH, 1.225A, 20%, 310MHZ; Induc; CHOKE, 470NH, 1.225A, 20%, 3565",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4427934.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1203664&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470NH, 1.225A, 20%, 310MHZ; Induc; CHOKE, 470NH, 1.225A, 20%, 310MHZ; Inductance:470nH; Inductance Tolerance:Â± 20%; DC Resistance Max:0.12ohm; Self Resonant Frequency:310MHz; Q Factor:45; DC Current Rating:1.225A; Q Test Frequency:25MHz; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 470NH, 650MA, 10%, 330MHZ; Produc; CHOKE, 470NH, 650MA, 10%, 33566",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167654&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470NH, 650MA, 10%, 330MHZ; Produc; CHOKE, 470NH, 650MA, 10%, 330MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:470nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.11ohm; DC Current Rating:1A; Self Resonant Frequency Min:270MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 470UH, +10%, AXIAL; P567",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4827496.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1192613&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, +10%, AXIAL; Product Range; CHOKE, 470UH, +10%, AXIAL; Product Range:5900 Series; Inductance:470 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Current Rating:1.2A; DC Resistance Max:0.38ohm; Packaging:Each; Body Material:Ferrite; Case Dimensions:11.5mm x 22.86mm","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, 0.7A, 0R45; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-4568",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749074&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, 0.7A, 0R45; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:470ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.45ohm; Courant efficace (Irms):700mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.7A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, 0.82A, 0R49; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-569",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749116&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, 0.82A, 0R49; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:470ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.49ohm; Courant efficace (Irms):820mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:820mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, 1.25A, 0R38; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance-570",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749140&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, 1.25A, 0R38; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:470ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.38ohm; Courant efficace (Irms):1.25A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.25A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, 1.2A, 0R28; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-4571",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749188&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, 1.2A, 0R28; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:470ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.28ohm; Courant efficace (Irms):1.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.2A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, 1.6A, 0R210; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-572",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749232&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, 1.6A, 0R210; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:470ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.21ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, 240MA, 10%, 1.4MHZ; Produc; CHOKE, 470UH, 240MA, 10%, 1.573",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434111.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103705&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, 240MA, 10%, 1.4MHZ; Produc; CHOKE, 470UH, 240MA, 10%, 1.4MHZ; Product Range:5300 Series; Inductance:470 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:3.4ohm; DC Current Rating:240mA; Self Resonant Frequency Min:1.4MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 470UH, 53MA, 5%, 2.5MHZ; Product; CHOKE, 470UH, 53MA, 5%, 2.5MH574",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180376&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 470UH, 53MA, 5%, 2.5MHZ; Product; CHOKE, 470UH, 53MA, 5%, 2.5MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:470 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:14ohm; DC Current Rating:90mA; Self Resonant Frequency Min:2.55MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 47UH, 167MA, 5%, 8.5MHZ; Product; CHOKE, 47UH, 167MA, 5%, 8.5MH575",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103609&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 47UH, 167MA, 5%, 8.5MHZ; Product; CHOKE, 47UH, 167MA, 5%, 8.5MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:47 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:2.7ohm; DC Current Rating:205mA; Self Resonant Frequency Min:8.5MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 47UH, 2.5A, 0R06; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-47576",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749064&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 47UH, 2.5A, 0R06; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.06ohm; Courant efficace (Irms):2.5A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.5A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 47UH, 3.8A, 0R045; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-4577",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749175&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 47UH, 3.8A, 0R045; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.045ohm; Courant efficace (Irms):3.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.8A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 48 uH, 1A, 20%; Product Range-AEC; CHOKE, 48 uH, 1A, 20%; Produ578",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4765220.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2479811&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 48 uH, 1A, 20%; Product Range:AEC; CHOKE, 48 uH, 1A, 20%; Product Range:AEC-Q200 PCC-M0754M Series; Inductance:48 H; Inductance Tolerance: 20%; Inductor Construction:Wirewound; DC Resistance Max:0.172ohm; RMS Current (Irms):2.3A; Saturation Current (Isat):4.1A","</a></p>"]
["CHOKE, 4MH, 1.7A; Product Range-BOURNS -; CHOKE, 4MH, 1.7A; Product Ra579",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63K4068-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1185531&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 4MH, 1.7A; Product Range:BOURNS -; CHOKE, 4MH, 1.7A; Product Range:BOURNS - 8100 Series; Inductance:4mH; Rated Current:1.7A; Case Dimensions:19.304mm x 10.795mm x 22.86mm; DC Current Max:1.7A; DC Current Rating:1.7A; DC Resistance Max:0.173ohm; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 5.6UH, 4.6A, 0R02; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-5580",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749093&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 5.6UH, 4.6A, 0R02; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:5.6ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.02ohm; Courant efficace (Irms):4.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.6A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 5.6UH, 7.4A, 0R016; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-581",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749163&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 5.6UH, 7.4A, 0R016; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:5.6ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.016ohm; Courant efficace (Irms):7.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:7.4A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 55UH, 500MA, 5%, 17MHZ; Product R; CHOKE, 55UH, 500MA, 5%, 17MH582",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4077970.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1189589&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 55UH, 500MA, 5%, 17MHZ; Product R; CHOKE, 55UH, 500MA, 5%, 17MHZ; Product Range:BOURNS JW MILLER - 4600 Series Varnished Chokes; Inductance:55ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 5%; DC Resistance Max:1ohm; Q Factor:72; DC Current Rating:500mA; Self Resonant Frequency:17MHz","</a></p>"]
["CHOKE, 5600UH, 0.23A, 6R9; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-583",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749127&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 5600UH, 0.23A, 6R9; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:5.6mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:6.9ohm; Courant efficace (Irms):230mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:230mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 5600UH, 0.46A, 2R2; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-584",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749244&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 5600UH, 0.46A, 2R2; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:5.6mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:2.2ohm; Courant efficace (Irms):460mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:460mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 560NH, 545MA, 10%, 280MHZ; Produc; CHOKE, 560NH, 545MA, 10%, 28585",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167655&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 560NH, 545MA, 10%, 280MHZ; Produc; CHOKE, 560NH, 545MA, 10%, 280MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:560nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.12ohm; DC Current Rating:950mA; Self Resonant Frequency Min:245MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 560UH, 0.73A, 0R62; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-586",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749117&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 560UH, 0.73A, 0R62; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:560ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.62ohm; Courant efficace (Irms):730mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:730mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 560UH, 1.15A, 0R42; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance-587",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749141&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 560UH, 1.15A, 0R42; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:560ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.42ohm; Courant efficace (Irms):1.15A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.15A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 560UH, Â±10%, 4.7MHz, AXIAL; Produ; CHOKE, 560UH, Â±10%, 4.7MHz588",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847736&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 560UH, Â±10%, 4.7MHz, AXIAL; Produ; CHOKE, 560UH, Â±10%, 4.7MHz, AXIAL; Product Range:BOURNS - 9250A Series; Inductance:560ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:10.5ohm; DC Current Rating:90mA; Self Resonant Frequency Min:4.7MHz; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 56UH, 2.1A, 0R071; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-5589",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749105&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 56UH, 2.1A, 0R071; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:56ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.071ohm; Courant efficace (Irms):2.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.1A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 56UH, 3.4A, 0R051; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-5590",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749176&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 56UH, 3.4A, 0R051; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:56ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.051ohm; Courant efficace (Irms):3.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.4A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 5MH, 8.9A; Product Range-8100 Ser; CHOKE, 5MH, 8.9A; Product Ra591",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5107451.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167770&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 5MH, 8.9A; Product Range:8100 Ser; CHOKE, 5MH, 8.9A; Product Range:8100 Series; Inductance:5mH; Rated Current:8.9A; Case Dimensions:36.83mm x 20.32mm x 38.1mm; DC Current Max:8.9A; DC Current Rating:8.9A; DC Resistance Max:0.022ohm; Inductor Type:Choke; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, 5UH, 23A, 10%; Product Range-HAMM; CHOKE, 5UH, 23A, 10%; Produc592",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5063239.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2142667&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 5UH, 23A, 10%; Product Range:HAMM; CHOKE, 5UH, 23A, 10%; Product Range:HAMMOND - 1538 Series; Inductance:5ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:4000Âµohm; DC Current Rating:23A; Case Dimensions:18.29mm x 35.05mm; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 6.8 uH, 4.5A, 30%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 6.8 uH, 4.5A, 30%, 10593",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4765216.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2392879&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6.8 uH, 4.5A, 30%, 100KHZ; Produc; CHOKE, 6.8 uH, 4.5A, 30%, 100KHZ; Product Range:ELL-CTV Series; Inductance:6.8 H; Inductance Tolerance: 30%; Inductor Construction:Shielded; DC Resistance Max:0.014ohm; RMS Current (Irms):4.5A; Saturation Current (Isat):-","</a></p>"]
["CHOKE, 6.8MH, 2A, Â±15%; Product Range-BO; CHOKE, 6.8MH, 2A, Â±15%; Pr594",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581836.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693312&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6.8MH, 2A, Â±15%; Product Range:BO; CHOKE, 6.8MH, 2A, Â±15%; Product Range:BOURNS - 7100 Series; Inductance:6.8mH; Rated Current:2A; Case Dimensions:20.32mm x 13.97mm; Core Material:Ferrite; DC Current Max:2A; DC Current Rating:2A; DC Resistance Max:0.2ohm","</a></p>"]
["CHOKE, 6.8UH, 4.2A, 0R022; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-595",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749053&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6.8UH, 4.2A, 0R022; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.022ohm; Courant efficace (Irms):4.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.2A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 6.8UH, 4.4A, 0R022; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-596",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749094&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6.8UH, 4.4A, 0R022; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.022ohm; Courant efficace (Irms):4.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4.4A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 6.8UH, 600MA, 10%, 55MHZ; Product; CHOKE, 6.8UH, 600MA, 10%, 55597",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4427934.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1185545&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6.8UH, 600MA, 10%, 55MHZ; Product; CHOKE, 6.8UH, 600MA, 10%, 55MHZ; Product Range:9310 Series; Inductance:6.8 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.5ohm; DC Current Rating:600mA; Self Resonant Frequency Min:55MHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 600UH, 50A, +50%, -30%, 400HZ; Pr; CHOKE, 600UH, 50A, +50%, -30598",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4579141.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1529951&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 600UH, 50A, +50%, -30%, 400HZ; Pr; CHOKE, 600UH, 50A, +50%, -30%, 400HZ; Product Range:SCHAFFNER - RD Series; Inductance:600ÂµH; Rated Current:50A; Case Dimensions:80mm x 50mm; DC Current Max:50A; DC Current Rating:50A; DC Resistance Max:2150Âµohm; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 6800UH, 0.29A, 5R74; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance599",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749155&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6800UH, 0.29A, 5R74; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:6.8mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:5.74ohm; Courant efficace (Irms):290mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.29A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 6800UH, 0.32A, 4R2; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-600",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749204&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6800UH, 0.32A, 4R2; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:6.8mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:4.2ohm; Courant efficace (Irms):320mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:320mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 6800UH, 0.45A, 2R8; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-601",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749245&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 6800UH, 0.45A, 2R8; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:6.8mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:2.8ohm; Courant efficace (Irms):450mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:450mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 680UH, 0.64A, 0R66; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-602",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749075&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 680UH, 0.64A, 0R66; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:680ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.66ohm; Courant efficace (Irms):640mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.64A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 680UH, 0.98A, 0R46; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance603",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749142&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 680UH, 0.98A, 0R46; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:680ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.46ohm; Courant efficace (Irms):980mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.98A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 680UH, 1.4A, 0R260; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-604",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749234&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 680UH, 1.4A, 0R260; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:680ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.26ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.4A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 680UH, 440MA, 10%, 1.1MHZ; Produc; CHOKE, 680UH, 440MA, 10%, 1.605",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462401.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693382&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 680UH, 440MA, 10%, 1.1MHZ; Produc; CHOKE, 680UH, 440MA, 10%, 1.1MHZ; Product Range:BOURNS - RL824 Series; Inductance:680ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:0.79ohm; DC Current Rating:440mA; Self Resonant Frequency Min:1.1MHz; Packaging:Each","</a></p>"]
["CHOKE, 680UH, 45MA, 5%, 2MHZ; Product Ra; CHOKE, 680UH, 45MA, 5%, 2MHZ606",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180377&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 680UH, 45MA, 5%, 2MHZ; Product Ra; CHOKE, 680UH, 45MA, 5%, 2MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:680 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:25.3ohm; DC Current Rating:68mA; Self Resonant Frequency Min:2MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 680UH, Â±10%, 4.5MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 680UH, Â±10%, 4.5MHz607",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847737&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 680UH, Â±10%, 4.5MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 680UH, Â±10%, 4.5MHz, AXIAL; Inductance:680ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:11.8ohm; Self Resonant Frequency:4.5MHz; DC Current Rating:80mA; Inductor Case Style:Axial Leaded; No. of Pins:2; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 68UH, 137MA, 5%, 6.5MHZ; Product; CHOKE, 68UH, 137MA, 5%, 6.5MH608",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167675&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 68UH, 137MA, 5%, 6.5MHZ; Product; CHOKE, 68UH, 137MA, 5%, 6.5MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:68 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:3.3ohm; DC Current Rating:185mA; Self Resonant Frequency Min:6.5MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 68UH, 2.1A, 0R075; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-6609",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749066&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 68UH, 2.1A, 0R075; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:68ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.075ohm; Courant efficace (Irms):2.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:2.1A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 68UH, 3.2A, 0R057; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-6610",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749177&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 68UH, 3.2A, 0R057; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:68ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.057ohm; Courant efficace (Irms):3.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.2A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 7UH, 1A, 10%, 79MHZ; Product Rang; CHOKE, 7UH, 1A, 10%, 79MHZ; 611",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4532541.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1762098&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 7UH, 1A, 10%, 79MHZ; Product Rang; CHOKE, 7UH, 1A, 10%, 79MHZ; Product Range:Z Series; Inductance:7 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.96ohm; DC Current Rating:1A; Self Resonant Frequency Min:79MHz; Packaging:Each; Case Dimensions:7.14mm x 25.4mm","</a></p>"]
["CHOKE, 8.2MH, +10%, 540KHZ, AXIAL; Produ; CHOKE, 8.2MH, +10%, 540KHZ, 612",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1823030&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8.2MH, +10%, 540KHZ, AXIAL; Produ; CHOKE, 8.2MH, +10%, 540KHZ, AXIAL; Product Range:9250A Series; Inductance:8.2mH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:119ohm; DC Current Rating:26mA; Self Resonant Frequency Min:540kHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 8.2UH, 155MA, 5%, 28MHZ; Product; CHOKE, 8.2UH, 155MA, 5%, 28MH613",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1180378&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8.2UH, 155MA, 5%, 28MHZ; Product; CHOKE, 8.2UH, 155MA, 5%, 28MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:8.2 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:0.55ohm; DC Current Rating:425mA; Self Resonant Frequency Min:20MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 8.2UH, 4A, 0R024; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-8.614",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749054&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8.2UH, 4A, 0R024; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:8.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.024ohm; Courant efficace (Irms):4A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:4A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 8.2UH, 6.1A, 0R019; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-615",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749165&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8.2UH, 6.1A, 0R019; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:8.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Résistance DC max.:0.019ohm; Courant efficace (Irms):6.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:6.1A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 8.2UH, Â±10%, 50MHz, AXIAL; Produc; CHOKE, 8.2UH, Â±10%, 50MHz,616",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1823028&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8.2UH, Â±10%, 50MHz, AXIAL; Produc; CHOKE, 8.2UH, Â±10%, 50MHz, AXIAL; Product Range:BOURNS - 9250A Series; Inductance:8.2ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:1.32ohm; DC Current Rating:250mA; Self Resonant Frequency Min:50MHz; Packaging:Each; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 8200UH, 0.28A, 5R6; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-617",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749205&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8200UH, 0.28A, 5R6; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:8.2mH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:5.6ohm; Courant efficace (Irms):280mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:280mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 8200UH, 50MA, 5%, 0.4MHZ; Product; CHOKE, 8200UH, 50MA, 5%, 0.4618",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5216794.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693331&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8200UH, 50MA, 5%, 0.4MHZ; Product; CHOKE, 8200UH, 50MA, 5%, 0.4MHZ; Product Range:RL187 Series; Inductance:8.2mH; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:26ohm; DC Current Rating:50mA; Self Resonant Frequency Min:400kHz; Packaging:Each; Core Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 820NH, 415MA, 10%, 200MHZ; Produc; CHOKE, 820NH, 415MA, 10%, 20619",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 820NH, 415MA, 10%, 200MHZ; Produc; CHOKE, 820NH, 415MA, 10%, 200MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:820nH; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.14ohm; DC Current Rating:875mA; Self Resonant Frequency Min:200MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 820UH, 0.88A, 0R58; Gamme de produit-Série ELC-16B; Inductance-620",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749191&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 820UH, 0.88A, 0R58; Gamme de produit:Série ELC-16B; Inductance:820ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.58ohm; Courant efficace (Irms):880mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:880mA; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 820UH, 0.94A, 0R65; Gamme de produit-Série ELC-12D; Inductance-621",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1749131-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749143&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 820UH, 0.94A, 0R65; Gamme de produit:Série ELC-12D; Inductance:820ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.65ohm; Courant efficace (Irms):940mA; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:0.94A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 82UH, 1.8A, 0.095R; Gamme de produit-Série ELC-10D; Inductance-622",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130845706-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749068&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 82UH, 1.8A, 0.095R; Gamme de produit:Série ELC-10D; Inductance:82ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.095ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.8A; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 82UH, 1.9A, 0R09; Gamme de produit-Série ELC-11D; Inductance-82623",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130846306-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749107&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 82UH, 1.9A, 0R09; Gamme de produit:Série ELC-11D; Inductance:82ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.09ohm; Courant efficace (Irms):1.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:1.9A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 82UH, 132MA, 5%, 6MHZ; Product Ra; CHOKE, 82UH, 132MA, 5%, 6MHZ624",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4420081.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1167676&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 82UH, 132MA, 5%, 6MHZ; Product Ra; CHOKE, 82UH, 132MA, 5%, 6MHZ; Product Range:78F Series; Inductance:82 H; Inductance Tolerance: 5%; DC Resistance Max:3.6ohm; DC Current Rating:175mA; Self Resonant Frequency Min:6MHz; Packaging:Each; Body Material:Ferrite","</a></p>"]
["CHOKE, 82UH, 3.7A, 0R051; Gamme de produit-Série ELC-18B; Inductance-8625",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130847006-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1749224&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 82UH, 3.7A, 0R051; Gamme de produit:Série ELC-18B; Inductance:82ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 10%; Résistance DC max.:0.051ohm; Courant efficace (Irms):3.7A; Courant de Saturation (Isat):-; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant nominal DC:3.7A; Fréquence de résonance:10kHz; Fréquence, test:10kHz; Matériau du noyau:Ferrite; Nombre de broches:2; Pas:7.5mm; Type d'inductance:De choc; Type de boîtier d'inductance:Radial","</a></p>"]
["CHOKE, 82UH, Â±10%, 10.5MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 82UH, Â±10%, 10.5MHz626",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4435937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1823029&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 82UH, Â±10%, 10.5MHz, AXIAL; Induc; CHOKE, 82UH, Â±10%, 10.5MHz, AXIAL; Inductance:82ÂµH; Inductance Tolerance:Â± 10%; DC Resistance Max:2.44ohm; Self Resonant Frequency:10.5MHz; Q Factor:50; DC Current Rating:180mA; Q Test Frequency:2.5MHz; No. of Pins:2","</a></p>"]
["CHOKE, 84UH, 1A, 10%, 13MHZ; Product Ran; CHOKE, 84UH, 1A, 10%, 13MHZ;627",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4532541.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1129992&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 84UH, 1A, 10%, 13MHZ; Product Ran; CHOKE, 84UH, 1A, 10%, 13MHZ; Product Range:Z Series; Inductance:84 H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:4.7ohm; DC Current Rating:1A; Self Resonant Frequency Min:13MHz; Packaging:Each; Case Dimensions:14.29mm x 152.4mm","</a></p>"]
["CHOKE, 850UH, 5A, +15%; Product Range-71; CHOKE, 850UH, 5A, +15%; Prod628",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581836.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1795432&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 850UH, 5A, +15%; Product Range:71; CHOKE, 850UH, 5A, +15%; Product Range:7100 Series; Inductance:850 H; Rated Current:5A; Case Dimensions:20.32mm x 13.97mm; Core Material:Ferrite; DC Current Max:5A; DC Current Rating:5A; DC Resistance Max:0.035ohm; Inductor Type:Choke","</a></p>"]
["CHOKE, 8MH, 5.6A; Product Range-8100 Ser; CHOKE, 8MH, 5.6A; Product Ra629",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4463248.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103745&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 8MH, 5.6A; Product Range:8100 Ser; CHOKE, 8MH, 5.6A; Product Range:8100 Series; Inductance:8mH; Rated Current:5.6A; Case Dimensions:34.29mm x 20.32mm x 36.83mm; DC Current Max:5.6A; DC Current Rating:5.6A; DC Resistance Max:0.055ohm; Inductor Type:Choke; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, 9.35MH, 5A, +15%; Product Range-7; CHOKE, 9.35MH, 5A, +15%; Pro630",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581836.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1847730&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, 9.35MH, 5A, +15%; Product Range:7; CHOKE, 9.35MH, 5A, +15%; Product Range:7100 Series; Inductance:9.35mH; Rated Current:5A; Case Dimensions:30.48mm x 20.32mm; Core Material:Ferrite; DC Current Max:5A; DC Current Rating:5A; DC Resistance Max:0.072ohm; No. of Pins:4","</a></p>"]
["CHOKE, CM, 1.0MH, +50%--30%, 0.7A; Gamme de produit-Série 5000; Induc631",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2062865RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, CM, 1.0MH, +50%/-30%, 0.7A; Gamme de produit:Série 5000; Inductance:1mH; Impédance:-; Courant:700mA; Boîtier Filtre de mode commun:7mm x 6mm x 3.5mm; Courant dc max:700mA; Courant nominal DC:700mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.3ohm; Tolérance d'Inductance:-30% Ã  +50%; Type de boîtier d'inductance:CMS","</a></p>"]
["CHOKE, CM, 1.0MH, +50%--30%, 0.7A; Gamme de produit-Série 5000; Induct632",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2062865-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2062865&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, CM, 1.0MH, +50%/-30%, 0.7A; Gamme de produit:Série 5000; Inductance:1mH; Impédance:-; Courant:700mA; Boîtier Filtre de mode commun:7mm x 6mm x 3.5mm; Courant dc max:700mA; Courant nominal DC:700mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.3ohm; Tolérance d'Inductance:-30% Ã  +50%; Type de boîtier d'inductance:CMS","</a></p>"]
["CHOKE, CM, 2.2MH, +50%--30%, 0.5A; Gamme de produit-Série 5000; Induc633",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2062866RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, CM, 2.2MH, +50%/-30%, 0.5A; Gamme de produit:Série 5000; Inductance:2.2mH; Impédance:-; Courant:500mA; Boîtier Filtre de mode commun:7mm x 5.9mm x 3.6mm; Courant dc max:500mA; Courant nominal DC:500mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.4ohm; Tolérance d'Inductance:-30% Ã  +50%; Type de boîtier d'inductance:CMS","</a></p>"]
["CHOKE, CM, 2.2MH, +50%--30%, 0.5A; Gamme de produit-Série 5000; Induct634",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2062865-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2062866&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, CM, 2.2MH, +50%/-30%, 0.5A; Gamme de produit:Série 5000; Inductance:2.2mH; Impédance:-; Courant:500mA; Boîtier Filtre de mode commun:7mm x 5.9mm x 3.6mm; Courant dc max:500mA; Courant nominal DC:500mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.4ohm; Tolérance d'Inductance:-30% Ã  +50%; Type de boîtier d'inductance:CMS","</a></p>"]
["CHOKE, CM, 4.7MH, +50%--30%, 0.4A; Gamme de produit-Série 5000; Induc635",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2062867RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, CM, 4.7MH, +50%/-30%, 0.4A; Gamme de produit:Série 5000; Inductance:4.7mH; Impédance:-; Courant:400mA; Boîtier Filtre de mode commun:7mm x 6mm x 3.5mm; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.7ohm; Tolérance d'Inductance:-30% Ã  +50%; Type de boîtier d'inductance:CMS","</a></p>"]
["CHOKE, CM, 4.7MH, +50%--30%, 0.4A; Gamme de produit-Série 5000; Induct636",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2062865-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2062867&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, CM, 4.7MH, +50%/-30%, 0.4A; Gamme de produit:Série 5000; Inductance:4.7mH; Impédance:-; Courant:400mA; Boîtier Filtre de mode commun:7mm x 6mm x 3.5mm; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.7ohm; Tolérance d'Inductance:-30% Ã  +50%; Type de boîtier d'inductance:CMS","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 0.4MH, 3.6A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta637",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748625&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 0.4MH, 3.6A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:400ÂµH; Courant:3.6A; Courant dc max:3.6A; Courant nominal DC:3.6A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.02ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 0.7MH, 4.7A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta638",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748635&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 0.7MH, 4.7A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:700ÂµH; Courant:4.7A; Courant dc max:4.7A; Courant nominal DC:4.7A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.02ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 0.7MH, 4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc639",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748653&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 0.7MH, 4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:700ÂµH; Courant:4A; Courant dc max:4A; Courant nominal DC:4A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.027ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1.2MH, 3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc640",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748664&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1.2MH, 3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:1.2mH; Courant:3A; Courant dc max:3A; Courant nominal DC:3A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.04ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1.8MH, 6A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc641",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748675&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1.8MH, 6A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:1.8mH; Courant:6A; Courant dc max:6A; Courant nominal DC:6A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.03ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1000OHM, 100, KHZ; Gamme de produit-Série DLW5BS; 642",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/151560507-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1402142&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1000OHM, 100, KHZ; Gamme de produit:Série DLW5BS; Inductance:-; Impédance:1kohm; Courant:1.5A; Boîtier Filtre de mode commun:5mm x 5mm x 4.5mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant dc max:1.5A","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 0.7A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan643",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748629&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 0.7A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:10mH; Courant:700mA; Courant dc max:700mA; Courant nominal DC:700mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.55ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 0.7A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan644",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748659&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 0.7A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:10mH; Courant:700mA; Courant dc max:700mA; Courant nominal DC:700mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.55ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 1.3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta645",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748668&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 1.3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:10mH; Courant:1.3A; Courant dc max:1.3A; Courant nominal DC:1.3A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.25ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 1.9A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan646",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748648&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 1.9A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:10mH; Courant:1.9A; Courant dc max:1.9A; Courant nominal DC:1.9A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.18ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 2A; Gamme de produit-Série MCT18; Inductance647",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60060813.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1864502&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 2A; Gamme de produit:Série MCT18; Inductance:10mH; Courant:2A; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant dc max:2A; Courant nominal DC:2A; DiamÃ¨tre, extérieur:31mm; Fréquence, facteur Q:10kHz; Largeur (externe):16mm; Nombre de broches:4; Pas:14mm; Résistance DC max.:0.125ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type de boîtier d'inductance:Traversant","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductance648",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748677&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 10MH, 3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:10mH; Courant:3A; Courant dc max:3A; Courant nominal DC:3A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.11ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 110UH, 3A; Gamme de produit-Série WE-CMB; Inductan649",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1636278-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748624&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 110UH, 3A; Gamme de produit:Série WE-CMB; Inductance:110ÂµH; Courant:3A; Courant dc max:3A; Courant nominal DC:3A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.031ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 12MH, 1.2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan650",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748642&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 12MH, 1.2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:12mH; Courant:1.2A; Courant dc max:1.2A; Courant nominal DC:1.2A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.28ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 16UH, 10A; Gamme de produit-Série WE-CMB; Inductan651",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1636278-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748619&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 16UH, 10A; Gamme de produit:Série WE-CMB; Inductance:16ÂµH; Courant:10A; Courant dc max:10A; Courant nominal DC:10A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:2700Âµohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 10A; Gamme de produit-Série WE-CMBH; Inductan652",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2066856-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2066856&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 10A; Gamme de produit:Série WE-CMBH; Inductance:1mH; Courant:10A","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductance-653",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748626&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:1mH; Courant:2A; Courant dc max:2A; Courant nominal DC:2A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.06ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductance-654",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748654&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:1mH; Courant:2A; Courant dc max:2A; Courant nominal DC:2A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.06ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductance-655",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748636-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748636&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:1mH; Courant:3A","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 6A; Gamme de produit-Série MCT18; Inductance-656",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60060813.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1864500&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 1MH, 6A; Gamme de produit:Série MCT18; Inductance:1mH; Courant:6A; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant dc max:6A; Courant nominal DC:6A; DiamÃ¨tre, extérieur:31mm; Fréquence, facteur Q:10kHz; Largeur (externe):16mm; Nombre de broches:4; Pas:14mm; Résistance DC max.:0.01ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type de boîtier d'inductance:Traversant","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan657",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:2.2mH; Courant:2A; Courant dc max:2A; Courant nominal DC:2A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.06ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan658",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748655&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:2.2mH; Courant:2A; Courant dc max:2A; Courant nominal DC:2A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.095ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 4.3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta659",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748650&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 4.3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:2.2mH; Courant:4.3A; Courant dc max:4.3A; Courant nominal DC:4.3A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.038ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 6A; Gamme de produit-Série WE-CMBH; Induct660",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2066856-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2066857&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 2.2MH, 6A; Gamme de produit:Série WE-CMBH; Inductance:2.2mH; Courant:6A","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 2.7MH, 3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc661",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748645&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 2.7MH, 3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:2.7mH; Courant:3A; Courant dc max:3A; Courant nominal DC:3A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.06ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 2.7MH, 3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc662",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748672&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 2.7MH, 3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:2.7mH; Courant:3A; Courant dc max:3A; Courant nominal DC:3A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.06ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan663",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2338888-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748631&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:27mH; Courant:400mA; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:1.2ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan664",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748662&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:27mH; Courant:400mA; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:1.2ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.6A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta665",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748643&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.6A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:27mH; Courant:600mA; Courant dc max:600mA; Courant nominal DC:600mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.7ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.6A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan666",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748669&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 0.6A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:27mH; Courant:600mA; Courant dc max:600mA; Courant nominal DC:600mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.7ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 1.2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan667",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748678&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 1.2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:27mH; Courant:1.2A; Courant dc max:1.2A; Courant nominal DC:1.2A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.4ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 1A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductance668",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748674&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 27MH, 1A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:27mH; Courant:1A; Courant dc max:1A; Courant nominal DC:1A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.64ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 1.5A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta669",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748627&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 1.5A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:3.3mH; Courant:1.5A; Courant dc max:1.5A; Courant nominal DC:1.5A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.15ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 1.5A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta670",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 1.5A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:3.3mH; Courant:1.5A; Courant dc max:1.5A; Courant nominal DC:1.5A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.15ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc671",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748638&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:3.3mH; Courant:2A; Courant dc max:2A; Courant nominal DC:2A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.075ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc672",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748651&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:3.3mH; Courant:4A; Courant dc max:4A; Courant nominal DC:4A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.065ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc673",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748676&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:3.3mH; Courant:4A; Courant dc max:4A; Courant nominal DC:4A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.065ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 5A; Gamme de produit-Série WE-CMBH; Induct674",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2066856-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2066858&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 3.3MH, 5A; Gamme de produit:Série WE-CMBH; Inductance:3.3mH; Courant:5A","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 30MH, 0.4A; Gamme de produit-Série PLA10; Inductan675",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42418824.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1405328&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 30MH, 0.4A; Gamme de produit:Série PLA10; Inductance:30mH; Courant:400mA; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Tension:250V; Type de boîtier d'inductance:Traversant","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 32UH, 8.5A; Gamme de produit-Série WE-CMB; Inducta676",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1636278-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748620&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 32UH, 8.5A; Gamme de produit:Série WE-CMB; Inductance:32ÂµH; Courant:8.5A; Courant dc max:8.5A; Courant nominal DC:8.5A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:5500Âµohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 330OHM, 100KHZ; SVHC-No SVHC (19-Dec-2011)677",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1402113&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 330OHM, 100KHZ; SVHC:No SVHC (19-Dec-2011)","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 33MH, 0.8A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan678",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748649&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 33MH, 0.8A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:33mH; Courant:800mA; Courant dc max:800mA; Courant nominal DC:800mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.85ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 39MH, 0.4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan679",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748632&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 39MH, 0.4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:39mH; Courant:400mA; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:1.7ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 39MH, 0.4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan680",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748663&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 39MH, 0.4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:39mH; Courant:400mA; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:1.7ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 4.2MH, 1.9A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta681",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748666&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 4.2MH, 1.9A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:4.2mH; Courant:1.9A; Courant dc max:1.9A; Courant nominal DC:1.9A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.12ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 42UH, 6.5A; Gamme de produit-Série WE-CMB; Inducta682",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748619-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 42UH, 6.5A; Gamme de produit:Série WE-CMB; Inductance:42ÂµH; Courant:6.5A; Courant dc max:6.5A; Courant nominal DC:6.5A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:8100Âµohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 47MH, 0.3A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan683",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748633&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 47MH, 0.3A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:47mH; Courant:300mA; Courant dc max:300mA; Courant nominal DC:300mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:2.6ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 47MH, 0.4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan684",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748644&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 47MH, 0.4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:47mH; Courant:400mA; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:1.6ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 47MH, 0.4A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan685",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748670&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 47MH, 0.4A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:47mH; Courant:400mA; Courant dc max:400mA; Courant nominal DC:400mA; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:1.6ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 5.6MH, 2A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc686",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748673&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 5.6MH, 2A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:5.6mH; Courant:2.4A; Courant dc max:2.4A; Courant nominal DC:2.4A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.1ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 5MH, 4A; Gamme de produit-Série WE-CMBH; Inductanc687",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2066856-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2066859&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 5MH, 4A; Gamme de produit:Série WE-CMBH; Inductance:5mH; Courant:4A","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 5MH, 6A; Gamme de produit-Série MCT25; Inductance-688",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60060813.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1864501&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 5MH, 6A; Gamme de produit:Série MCT25; Inductance:5mH; Courant:6A; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1.5A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta689",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748667&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1.5A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:6.8mH; Courant:1.5A; Courant dc max:1.5A; Courant nominal DC:1.5A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.2ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1.9A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta690",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748647&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1.9A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:6.8mH; Courant:1.9A; Courant dc max:1.9A; Courant nominal DC:1.9A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.16ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductan691",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:6.8mH; Courant:1A; Courant dc max:1A; Courant nominal DC:1A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.3ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inductanc692",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748628&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 1A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:6.8mH; Courant:1A; Courant dc max:1A; Courant nominal DC:1A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.3ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 2.5A; Gamme de produit-Série WE-LF; Inducta693",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748625-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748652&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 6.8MH, 2.5A; Gamme de produit:Série WE-LF; Inductance:6.8mH; Courant:2.5A; Courant dc max:2.5A; Courant nominal DC:2.5A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.12ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 65UH, 5A; Gamme de produit-Série WE-CMB; Inductanc694",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748619-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748623&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 65UH, 5A; Gamme de produit:Série WE-CMB; Inductance:65ÂµH; Courant:5A; Courant dc max:5A; Courant nominal DC:5A; Nombre de broches:4; Résistance DC max.:0.013ohm; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Type d'inductance:Mode commun","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 7MH, 3.5A; Gamme de produit-Série WE-CMBH; Inducta695",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2066856-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2066860&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 7MH, 3.5A; Gamme de produit:Série WE-CMBH; Inductance:7mH; Courant:3.5A","</a></p>"]
["CHOKE, COMMON MODE, 85UH, 12A; Gamme de produit-Série MCT25; Inductan696",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1864499-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1864499&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, COMMON MODE, 85UH, 12A; Gamme de produit:Série MCT25; Inductance:85ÂµH; Courant:12A; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant dc max:12A; Résistance DC max.:0.013ohm","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 100UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Indu697",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1539522-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717532&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 100UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.15ohm; Courant efficace (Irms):1.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 100UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Indu698",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717532RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 100UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.15ohm; Courant efficace (Irms):1.2A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc699",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1539522-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717519&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.017ohm; Courant efficace (Irms):3.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc700",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717519RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.017ohm; Courant efficace (Irms):3.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 15UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc701",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1539522-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717521&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 15UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.025ohm; Courant efficace (Irms):3.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 15UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc702",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717521RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 15UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.025ohm; Courant efficace (Irms):3.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 18UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc703",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1539522-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717523&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 18UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:18ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.03ohm; Courant efficace (Irms):3A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 18UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc704",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717523RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 18UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:18ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.03ohm; Courant efficace (Irms):3A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 330UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Indu705",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1539522-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717539&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 330UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:330ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.5ohm; Courant efficace (Irms):660mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 330UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Indu706",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717539RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 330UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:330ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.5ohm; Courant efficace (Irms):660mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 47UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc707",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1539522-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717528&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 47UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.069ohm; Courant efficace (Irms):1.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 47UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc708",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717528RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 47UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.069ohm; Courant efficace (Irms):1.9A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 82UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Indu709",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1539522-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717531&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 82UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:82ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 82UH; Gamme de produit-Série ELL-CTV; Induc710",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717531RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 12X12X4.5MM, 82UH; Gamme de produit:Série ELL-CTV; Inductance:82ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:12mm x 12mm x 4.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.2MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-4FG; Ind711",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717428&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.2MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-4FG; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.62ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):420mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.2MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-4FG; Ind712",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717428RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.2MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-4FG; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.62ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):420mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.2MM, 6.8UH; Gamme de produit-Série ELL-4FG; In713",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717425RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.2MM, 6.8UH; Gamme de produit:Série ELL-4FG; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.22ohm; Courant efficace (Irms):860mA; Courant de Saturation (Isat):800mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.4MM, 47UH; Gamme de produit-Série ELL-4GG; Ind714",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717440&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.4MM, 47UH; Gamme de produit:Série ELL-4GG; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.25ohm; Courant efficace (Irms):350mA; Courant de Saturation (Isat):400mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.4mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.4MM, 47UH; Gamme de produit-Série ELL-4GG; Ind715",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717440RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.4MM, 47UH; Gamme de produit:Série ELL-4GG; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.25ohm; Courant efficace (Irms):350mA; Courant de Saturation (Isat):400mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.4mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.8MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-4LG; Ind716",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717444&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3.8X3.8X1.8MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-4LG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.2ohm; Courant efficace (Irms):950mA; Courant de Saturation (Isat):800mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3.8mm x 3.8mm x 1.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 1.5UH; Gamme de produit-Série ELL-VFG; Induct717",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717405&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 1.5UH; Gamme de produit:Série ELL-VFG; Inductance:1.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.061ohm; Courant efficace (Irms):1.55A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 1.5UH; Gamme de produit-Série ELL-VFG; Induct718",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717405RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 1.5UH; Gamme de produit:Série ELL-VFG; Inductance:1.5ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.061ohm; Courant efficace (Irms):1.55A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-VFG; Inducta719",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717407&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-VFG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.38ohm; Courant efficace (Irms):640mA; Courant de Saturation (Isat):550mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-VFG; Inducta720",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717407RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.2MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-VFG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.38ohm; Courant efficace (Irms):640mA; Courant de Saturation (Isat):550mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 1.6UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Induct721",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717411&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 1.6UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:1.6ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.073ohm; Courant efficace (Irms):1.55A; Courant de Saturation (Isat):1.8A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Inducta722",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717416&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.28ohm; Courant efficace (Irms):730mA; Courant de Saturation (Isat):800mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Inducta723",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717416RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.28ohm; Courant efficace (Irms):730mA; Courant de Saturation (Isat):800mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 1UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Inductan724",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717410&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 1UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:1ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.052ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):2.2A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 2.2UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Induct725",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717412&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 2.2UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.092ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):1.6A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 2.2UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Induct726",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717412RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 2.2UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.092ohm; Courant efficace (Irms):1.4A; Courant de Saturation (Isat):1.6A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 4.7UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Induct727",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717414&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 4.7UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.17ohm; Courant efficace (Irms):980mA; Courant de Saturation (Isat):1.2A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 4.7UH; Gamme de produit-Série ELL-VGG; Induct728",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717414RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1.5MM, 4.7UH; Gamme de produit:Série ELL-VGG; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.17ohm; Courant efficace (Irms):980mA; Courant de Saturation (Isat):1.2A; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1.5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1MM, 15UH; Gamme de produit-Série ELLVEG; Inductanc729",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717403&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1MM, 15UH; Gamme de produit:Série ELLVEG; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.71ohm; Courant efficace (Irms):490mA; Courant de Saturation (Isat):430mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 3X3X1MM, 15UH; Gamme de produit-Série ELLVEG; Inductance730",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717403RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 3X3X1MM, 15UH; Gamme de produit:Série ELLVEG; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.71ohm; Courant efficace (Irms):490mA; Courant de Saturation (Isat):430mA; Boîtier Inducteur de Puissance:3mm x 3mm x 1mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 100UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductan731",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717446-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717460&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 100UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.32ohm; Courant efficace (Irms):300mA; Courant de Saturation (Isat):300mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 100UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductan732",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717460RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 100UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:100ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.32ohm; Courant efficace (Irms):300mA; Courant de Saturation (Isat):300mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc733",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717452RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.12ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):1A; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc734",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717446-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717454&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.29ohm; Courant efficace (Irms):650mA; Courant de Saturation (Isat):650mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc735",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717454RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.29ohm; Courant efficace (Irms):650mA; Courant de Saturation (Isat):650mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 33UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc736",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717446-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717456&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 33UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.47ohm; Courant efficace (Irms):490mA; Courant de Saturation (Isat):490mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 33UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc737",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717456RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 33UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.47ohm; Courant efficace (Irms):490mA; Courant de Saturation (Isat):490mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 47UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc738",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717457RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 47UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.62ohm; Courant efficace (Irms):450mA; Courant de Saturation (Isat):450mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 68UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc739",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1717446-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717459&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 68UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:68ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.75ohm; Courant efficace (Irms):380mA; Courant de Saturation (Isat):380mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 68UH; Gamme de produit-Série ELL-5PS; Inductanc740",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717459RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 5X5X2MM, 68UH; Gamme de produit:Série ELL-5PS; Inductance:68ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.75ohm; Courant efficace (Irms):380mA; Courant de Saturation (Isat):380mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5mm x 5mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X1.6MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-6GG; Inducta741",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717462&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X1.6MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-6GG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.17ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):900mA; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 1.6mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:1.6mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X1.6MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-6GG; Inducta742",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717462RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X1.6MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-6GG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.17ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):900mA; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 1.6mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:1.6mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductanc743",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717472&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.11ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductanc744",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717472RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.11ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):1.3A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductanc745",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717474&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.23ohm; Courant efficace (Irms):900mA; Courant de Saturation (Isat):800mA; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductanc746",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717474RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.23ohm; Courant efficace (Irms):900mA; Courant de Saturation (Isat):800mA; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 3.3UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductan747",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717469&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 3.3UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.044ohm; Courant efficace (Irms):2A; Courant de Saturation (Isat):1.7A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 3.3UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductan748",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717469RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 3.3UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.044ohm; Courant efficace (Irms):2A; Courant de Saturation (Isat):1.7A; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 33UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductanc749",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717476&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 33UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.3ohm; Courant efficace (Irms):750mA; Courant de Saturation (Isat):700mA; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 33UH; Gamme de produit-Série ELL-6PG; Inductanc750",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717476RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X2MM, 33UH; Gamme de produit:Série ELL-6PG; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.3ohm; Courant efficace (Irms):750mA; Courant de Saturation (Isat):700mA; Boîtier Inducteur de Puissance:6mm x 6mm x 2mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:2mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 1000UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inducta751",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717508&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 1000UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:1mH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:3.67ohm; Courant efficace (Irms):180mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 1000UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inducta752",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717508RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 1000UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:1mH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:3.67ohm; Courant efficace (Irms):180mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc753",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717483&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.063ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 10UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc754",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717483RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 10UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:10ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.063ohm; Courant efficace (Irms):1.8A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 12UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc755",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717484&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 12UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.071ohm; Courant efficace (Irms):1.7A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 12UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc756",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717484RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 12UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.071ohm; Courant efficace (Irms):1.7A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 150UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductan757",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717498&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 150UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.68ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 150UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductan758",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717498RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 150UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:150ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.68ohm; Courant efficace (Irms):500mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 15UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc759",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717485&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 15UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.079ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 15UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc760",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717485RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 15UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:15ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.079ohm; Courant efficace (Irms):1.6A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 220UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductan761",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717500&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 220UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:220ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.84ohm; Courant efficace (Irms):410mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 220UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductan762",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717500RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 220UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:220ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.84ohm; Courant efficace (Irms):410mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc763",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717487&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.098ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 22UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc764",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717487RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 22UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.098ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 33UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc765",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717489&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 33UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.13ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 33UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc766",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717489RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 33UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:33ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.13ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 390UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inducta767",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717503&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 390UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:390ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.5ohm; Courant efficace (Irms):300mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 390UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductan768",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717503RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 390UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:390ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:1.5ohm; Courant efficace (Irms):300mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 47UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc769",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717491&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 47UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.16ohm; Courant efficace (Irms):900mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 47UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductanc770",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717491RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 47UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.16ohm; Courant efficace (Irms):900mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 820UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductan771",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1198589-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717507&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 820UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:820ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:3.14ohm; Courant efficace (Irms):200mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 820UH; Gamme de produit-Série ELL-6UH; Inductan772",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1717507RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, 6X6X5MM, 820UH; Gamme de produit:Série ELL-6UH; Inductance:820ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:3.14ohm; Courant efficace (Irms):200mA; Courant de Saturation (Isat):-; Boîtier Inducteur de Puissance:6.4mm x 6mm x 5mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence de résonance:100kHz; Largeur (externe):6mm; Longueur/hauteur:5mm; Nombre de broches:2; Profondeur:6mm; Type d'inductance:De choc","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, SHIELDED, 47UH; Gamme de produit-Série SRU5028; Inductan773",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/136200107-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1704149&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, SHIELDED, 47UH; Gamme de produit:Série SRU5028; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.285ohm; Courant efficace (Irms):700mA; Courant de Saturation (Isat):620mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5.2mm x 5.2mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Facteur Q:13; Fréquence de résonance:13MHz; Fréquence de résonance:13MHz; Fréquence, facteur Q:2.52MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De","</a></p>"]
["CHOKE, POWER, SHIELDED, 47UH; Gamme de produit-Série SRU5028; Inductan774",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1704149RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, POWER, SHIELDED, 47UH; Gamme de produit:Série SRU5028; Inductance:47ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.285ohm; Courant efficace (Irms):700mA; Courant de Saturation (Isat):620mA; Boîtier Inducteur de Puissance:5.2mm x 5.2mm x 2.8mm; Type de packaging:Bande découpée; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Facteur Q:13; Fréquence de résonance:13MHz; Fréquence de résonance:13MHz; Fréquence, facteur Q:2.52MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 0.33UH, 2.4A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-3775",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748583RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 0.33UH, 2.4A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:330nH; Tolérance d'Inductance:Â± 35%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.035ohm; Courant efficace (Irms):2.8A; Courant de Saturation (Isat):2.4A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:550MHz; Fréquence de résonance:550MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 0.33UH, 2.4A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-3776",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748583&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 0.33UH, 2.4A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:330nH; Tolérance d'Inductance:Â± 35%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.035ohm; Courant efficace (Irms):2.8A; Courant de Saturation (Isat):2.4A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:550MHz; Fréquence de résonance:550MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 0.33UH, 2.7A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-33777",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748589RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 0.33UH, 2.7A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:330nH; Tolérance d'Inductance:Â± 35%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.029ohm; Courant efficace (Irms):3.1A; Courant de Saturation (Isat):2.7A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:500MHz; Fréquence de résonance:500MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 0.82UH, 1.6A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-82778",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748584&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 0.82UH, 1.6A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:820nH; Tolérance d'Inductance:Â± 35%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.065ohm; Courant efficace (Irms):2A; Courant de Saturation (Isat):1.6A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:180MHz; Fréquence de résonance:180MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 0.82UH, 1.6A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-82779",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748584RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 0.82UH, 1.6A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:820nH; Tolérance d'Inductance:Â± 35%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.065ohm; Courant efficace (Irms):2A; Courant de Saturation (Isat):1.6A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:180MHz; Fréquence de résonance:180MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 0.82UH, 1.8A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-82780",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748590RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 0.82UH, 1.8A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:820nH; Tolérance d'Inductance:Â± 35%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.045ohm; Courant efficace (Irms):2.4A; Courant de Saturation (Isat):1.8A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:200MHz; Fréquence de résonance:200MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 12UH, 1.2A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-12Âµ781",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1635880-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748606&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 12UH, 1.2A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.17ohm; Courant efficace (Irms):1.35A; Courant de Saturation (Isat):1.2A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:9MHz; Fréquence de résonance:9MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 12UH, 1.2A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-12Âµ782",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748606RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 12UH, 1.2A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:12ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.17ohm; Courant efficace (Irms):1.35A; Courant de Saturation (Isat):1.2A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:9MHz; Fréquence de résonance:9MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 18UH, 1.05A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-18783",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1635880-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748607&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 18UH, 1.05A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:18ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.25ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):1.05A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:7MHz; Fréquence de résonance:7MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 18UH, 1.05A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-18Â784",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748607RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 18UH, 1.05A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:18ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.25ohm; Courant efficace (Irms):1.1A; Courant de Saturation (Isat):1.05A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:7MHz; Fréquence de résonance:7MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 1UH, 4A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-1ÂµH; T785",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1635880-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748602&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 1UH, 4A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:1ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.026ohm; Courant efficace (Irms):3.6A; Courant de Saturation (Isat):4A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:90MHz; Fréquence de résonance:90MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 1UH, 4A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-1ÂµH; T786",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748602RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 1UH, 4A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:1ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.026ohm; Courant efficace (Irms):3.6A; Courant de Saturation (Isat):4A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:90MHz; Fréquence de résonance:90MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 2.2UH, 1.15A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-2.787",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748591&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 2.2UH, 1.15A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.105ohm; Courant efficace (Irms):1.5A; Courant de Saturation (Isat):1.15A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:90MHz; Fréquence de résonance:90MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 2.2UH, 1.15A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-2.788",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748591RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 2.2UH, 1.15A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.105ohm; Courant efficace (Irms):1.5A; Courant de Saturation (Isat):1.15A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:90MHz; Fréquence de résonance:90MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 2.2UH, 1A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-2.2Â789",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748585RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 2.2UH, 1A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.155ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):1A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:100MHz; Fréquence de résonance:100MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 2.2UH, 1A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-2.2Â790",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748585&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 2.2UH, 1A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:2.2ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.155ohm; Courant efficace (Irms):1.3A; Courant de Saturation (Isat):1A; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:100MHz; Fréquence de résonance:100MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 22UH, 0.7A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-22Âµ791",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1635880-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748601&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 22UH, 0.7A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.395ohm; Courant efficace (Irms):850mA; Courant de Saturation (Isat):700mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:10MHz; Fréquence de résonance:10MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 22UH, 0.7A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-22Âµ792",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748601RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 22UH, 0.7A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:22ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.395ohm; Courant efficace (Irms):850mA; Courant de Saturation (Isat):700mA; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:10MHz; Fréquence de résonance:10MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.85A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-3.793",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748586&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.85A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.22ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):850mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:80MHz; Fréquence de résonance:80MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.85A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-3.794",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748586RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.85A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.22ohm; Courant efficace (Irms):1A; Courant de Saturation (Isat):850mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:80MHz; Fréquence de résonance:80MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.95A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-3.795",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748593&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.95A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.13ohm; Courant efficace (Irms):1.25A; Courant de Saturation (Isat):950mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:70MHz; Fréquence de résonance:70MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.95A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-3.796",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748593RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 3.3UH, 0.95A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.13ohm; Courant efficace (Irms):1.25A; Courant de Saturation (Isat):950mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:70MHz; Fréquence de résonance:70MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 3.3UH, 2.55A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-3797",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748608RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 3.3UH, 2.55A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:3.3ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.036ohm; Courant efficace (Irms):3.2A; Courant de Saturation (Isat):2.55A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:80MHz; Fréquence de résonance:80MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 4.7UH, 1.55A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-4.798",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1635880-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748598&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 4.7UH, 1.55A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.085ohm; Courant efficace (Irms):1.85A; Courant de Saturation (Isat):1.55A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:55MHz; Fréquence de résonance:55MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 4.7UH, 1.55A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-4.799",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748598RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 4.7UH, 1.55A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:4.7ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 20%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.085ohm; Courant efficace (Irms):1.85A; Courant de Saturation (Isat):1.55A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:55MHz; Fréquence de résonance:55MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 5.6UH, 2A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-5.6Âµ800",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1635880-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748611&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 5.6UH, 2A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:5.6ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.056ohm; Courant efficace (Irms):2.6A; Courant de Saturation (Isat):2A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:60MHz; Fréquence de résonance:60MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 5.6UH, 2A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-5.6Âµ801",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748611RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 5.6UH, 2A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:5.6ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.056ohm; Courant efficace (Irms):2.6A; Courant de Saturation (Isat):2A; Boîtier Inducteur de Puissance:8mm x 8mm x 1.8mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:60MHz; Fréquence de résonance:60MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.55A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-6.802",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748587&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.55A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.4ohm; Courant efficace (Irms):750mA; Courant de Saturation (Isat):550mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:60MHz; Fréquence de résonance:60MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.55A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-6.803",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748587RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.55A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.4ohm; Courant efficace (Irms):750mA; Courant de Saturation (Isat):550mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.1mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:60MHz; Fréquence de résonance:60MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.65A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-6.804",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1748583-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748594&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.65A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.3ohm; Courant efficace (Irms):820mA; Courant de Saturation (Isat):650mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:55MHz; Fréquence de résonance:55MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.65A; Gamme de produit-Série WE-TPC; Inductance-6.805",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1748594RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHOKE, SMD, 6.8UH, 0.65A; Gamme de produit:Série WE-TPC; Inductance:6.8ÂµH; Tolérance d'Inductance:Â± 30%; Construction inductance:Blindé; Résistance DC max.:0.3ohm; Courant efficace (Irms):820mA; Courant de Saturation (Isat):650mA; Boîtier Inducteur de Puissance:2.8mm x 2.8mm x 1.35mm; Type de packaging:Bande découpée; Fréquence de résonance:55MHz; Fréquence de résonance:55MHz; Nombre de broches:2; Type d'inductance:De puissance","</a></p>"]
["CHP-1-100-1301-J; CHP-1-100-1301-J806",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503463&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHP-1-100-1301-J; CHP-1-100-1301-J","</a></p>"]
["CHRG PMP INV AJUSTABLE 60MA SOT23-5; Tension, entrée min.-1.8V; Tensi807",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2075401RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHRG PMP INV AJUSTABLE 60MA SOT23-5; Tension, entrée min.:1.8V; Tension, entrée max..:5.5V; Boîtier de convertisseur DC / DC:SOT-23; Nombre de broches:5; Courant, sortie:60mA; Tension, sortie min.:-5.25V; Tension, sortie max..:-1.8V; Topologie:Inverseur; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Température d'utilisation min:-40Â°C","</a></p>"]
["CHRG PMP INV AJUSTABLE 60MA SOT23-5; Tension, entrée min.-1.8V; Tensio808",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2075401&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHRG PMP INV AJUSTABLE 60MA SOT23-5; Tension, entrée min.:1.8V; Tension, entrée max..:5.5V; Boîtier de convertisseur DC / DC:SOT-23; Nombre de broches:5; Courant, sortie:60mA; Tension, sortie min.:-5.25V; Tension, sortie max..:-1.8V; Topologie:Inverseur; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Température d'utilisation min:-40Â°C","</a></p>"]
["CHRG PUMP REG 200MA 8-SO; Tension, entrée min.-2.7V; Tension, entrée809",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2519082&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHRG PUMP REG 200MA 8-SO; Tension, entrée min.:2.7V; Tension, entrée max..:5.5V; Nombre de canaux de sortie:1; Boîtier de convertisseur DC / DC:SOIC; Nombre de broches:8; Courant, sortie:200mA; Tension, sortie min.:-5.5V; Tension, sortie max..:-2.5V; Topologie:Inverseur; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; Fréquence:0.5MHz; Racine de la référence:889; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Température d'utilisation min:-40Â°C;","</a></p>"]
["CHRG PUMP REG 200MA 8-SO; Tension, entrée min.-2.7V; Tension, entrée m810",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1673234&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHRG PUMP REG 200MA 8-SO; Tension, entrée min.:2.7V; Tension, entrée max..:5.5V; Nombre de canaux de sortie:1; Boîtier de convertisseur DC / DC:SOIC; Nombre de broches:8; Courant, sortie:200mA; Tension, sortie min.:-5.5V; Tension, sortie max..:-2.5V; Topologie:Inverseur; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence:1MHz; Racine de la référence:889; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Température","</a></p>"]
["CHRG PUMP, INV, 32V, 500KHZ, 12MSOP; Tension, entrée min.-4.5V; Tensio811",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE12MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2293106&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHRG PUMP, INV, 32V, 500KHZ, 12MSOP; Tension, entrée min.:4.5V; Tension, entrée max..:32V; Boîtier de convertisseur DC / DC:MSOP; Nombre de broches:12; Courant, sortie:100mA; Tension, sortie min.:-32V; Tension, sortie max..:-4.5V; Topologie:Inverseur; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Température d'utilisation min:-40Â°C; Tension","</a></p>"]
["CHRG PUMP, INV, DUAL, 500KHZ, 16MSOP; Tension, alimentation-32V; Nombr812",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2293104&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHRG PUMP, INV, DUAL, 500KHZ, 16MSOP; Tension, alimentation:32V; Nombre de convertisseurs DC-DC abaisseurs:-; Nombre de régulateurs LDO:2; Nombre de sorties régulées:2; Boîtier de CI numérique:MSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:100mA; Nombre de canaux de sortie:3; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Tension d'entrée","</a></p>"]
["CHRG PUMP, INV, DUAL, 500KHZ, 16MSOP; Tension, alimentation-32V; Nombr813",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2293105&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHRG PUMP, INV, DUAL, 500KHZ, 16MSOP; Tension, alimentation:32V; Nombre de convertisseurs DC-DC abaisseurs:-; Nombre de régulateurs LDO:2; Nombre de sorties régulées:2; Boîtier de CI numérique:MSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:100mA; Nombre de canaux de sortie:3; Température de fonctionnement:-55Â°C Ã  +150Â°C; Tension d'entrée","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing C; CHROME PLATED EQUIPMENT HAND814",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3777330.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1466345&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing C; CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:8''; Handle Material:Steel; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:1/4-28; Diameter:0.5''; Material:Steel","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers-1.906''; Handle Materia815",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3778984.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807675&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:1.906''; Handle Material:Brass; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:6-32; Diameter:0.25''; Material:Brass","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers-3.5''; Handle Material-816",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3778981.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807614&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:3.5''; Handle Material:Steel; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:1/4-28; Diameter:0.375''; Material:Steel","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers-3''; Handle Material-Br817",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3778984.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807687&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:3''; Handle Material:Brass; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:6-32; Body Material:Chrome Plated Brass; Diameter:0.25''; Material:Brass","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers-4''; Handle Material-St818",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3777330.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807705&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:4''; Handle Material:Steel; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:#10-32; Diameter:0.375''; Material:Steel","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers-5.25''; Handle Material819",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3778981.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807626&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:5.25''; Handle Material:Steel; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:1/4-28; Body Material:Chrome Plated Steel; Diameter:0.375''; Material:Steel","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers-6''; Handle Material-St820",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3777330.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807717&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:6''; Handle Material:Steel; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:10-32; Diameter:0.375''; Material:Steel","</a></p>"]
["CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers-8''; Handle Material-St821",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3777330.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1807729&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROME PLATED EQUIPMENT HANDLE; Fixing Centers:8''; Handle Material:Steel; Thread Size - Metric:-; Thread Size - Imperial:10-32; Diameter:0.375''; Material:Steel","</a></p>"]
["CHROMEGA FEMALE THERMOCOUPLE PINS; For U; CHROMEGA FEMALE THERMOCOUPLE822",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4657380.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1776902&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHROMEGA FEMALE THERMOCOUPLE PINS; For U; CHROMEGA FEMALE THERMOCOUPLE PINS; For Use With:Newport Thermocouple Wire in Either Solid or Stranded Construction; Accessory Type:Female Thermocouple Pin","</a></p>"]
["CHUCK ADAPTOR, SDS; DiamÃ¨tre, extérieur--; Ecartement des machoires-1823",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/TL1051407-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1447573&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHUCK ADAPTOR, SDS; DiamÃ¨tre, extérieur:-; Ecartement des machoires:13mm; Type de montage mandrin:Femelle 1/2 pouce x 20","</a></p>"]
["CHUCK, KEYLESS, 3 JAW, 0.5-3.2MM; Taille du mandrin--; Capacité mandri824",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/107563505-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1075635&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHUCK, KEYLESS, 3 JAW, 0.5-3.2MM; Taille du mandrin:-; Capacité mandrin max..:3.2mm; Capacité mandrin min.:0.5mm","</a></p>"]
["CHUCK, KEYLESS, SNAP-OUT; Taille du mandrin-9.5mm; Capacité mandrin ma825",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42255348.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3127084&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHUCK, KEYLESS, SNAP-OUT; Taille du mandrin:9.5mm; Capacité mandrin max..:6mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CHUCK-ARBOR, 10MM, 14-30 HOLESAW; Taille de foret métrique-8.5mm; Tail826",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42636910.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4307094&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CHUCK/ARBOR, 10MM, 14-30 HOLESAW; Taille de foret métrique:8.5mm; Taille de foret Impérial:11/32''; Longueur effective:-; Longueur, hors tout:-; DiamÃ¨tre, pointe du foret:30mm; Matériau:HSS; Type de foret:Tige","</a></p>"]
["CI 74HC REGISTRE A DECALAGE TSSOP16; Fonction registre Ã  décalage-Sér827",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336720&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI 74HC REGISTRE A DECALAGE TSSOP16; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:8; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI 74LVC TRANSLATEUR VQFN-24; Nombre d'entrées-8; Courant, sortie-32mA828",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1601177&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI 74LVC TRANSLATEUR VQFN-24; Nombre d'entrées:8; Courant, sortie:32mA; Temps de propagation:4.3ns; Nombre de broches:24; Type de boîtier CI logique:VQFN; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Ã‰metteur-récepteur de bus; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:15ÂµA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction","</a></p>"]
["CI 74LVC TRANSLATEUR VQFN-24; Nombre d'entrées-8; Courant, sortie-32mA829",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1601177RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI 74LVC TRANSLATEUR VQFN-24; Nombre d'entrées:8; Courant, sortie:32mA; Temps de propagation:4.3ns; Nombre de broches:24; Type de boîtier CI logique:VQFN; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Ã‰metteur-récepteur de bus; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:15ÂµA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction","</a></p>"]
["CI 8BIT REGISTRE A DECALAGE SIPO SOIC-16; Fonction registre Ã  décala830",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9591656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI 8BIT REGISTRE A DECALAGE SIPO SOIC-16; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille Circuit","</a></p>"]
["CI ACCELEROMETRE 3 AXES 12BIT LGA16; Gamme d'accélération-Â± 2g, Â± 831",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2218479RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI ACCELEROMETRE 3 AXES 12BIT LGA16; Gamme d'accélération:Â± 2g, Â± 4g, Â± 8g; Tension, alimentation min.:1.6V; Tension, alimentation max..:3.5V; Type de boîtier de capteur CI:LGA; Nombre de broches:16; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Température d'utilisation min:-40Â°C; Type d'interface CI:SPI","</a></p>"]
["CI ACCELEROMETRE 3 AXES 12BIT LGA16; Gamme d'accélération-Â± 2g, Â± 4g832",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16LGA-41.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2218479&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI ACCELEROMETRE 3 AXES 12BIT LGA16; Gamme d'accélération:Â± 2g, Â± 4g, Â± 8g; Tension, alimentation min.:1.6V; Tension, alimentation max..:3.5V; Type de boîtier de capteur CI:LGA; Nombre de broches:16; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Température d'utilisation min:-40Â°C; Type d'interface CI:SPI","</a></p>"]
["CI AMP OP QUAD JFET DIP14; Bande passante-1MHz; Nombre d'amplificateur833",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9593306&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMP OP QUAD JFET DIP14; Bande passante:1MHz; Nombre d'amplificateurs:4; Vitesse de balayage:3.5V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:7V Ã  36V, Â± 18V; Type de boîtier d'amplificateur:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gain, bande-passante:1MHz; Numéro de la fonction logique:064; Racine de la référence:064; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C;","</a></p>"]
["CI AMPLI DIFF RF-IF 2.2GHZ MSOP-10; Fréquence, min.--; Fréquence, max.834",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=8397945&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI DIFF RF/IF 2.2GHZ MSOP-10; Fréquence, min.:-; Fréquence, max..:2.2GHz; Gain:26dB; Bruit:-; Type de boîtier CI RF:MSOP; Nombre de broches:10; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Bande passante:2.2GHz; Courant, alimentation:32mA; Dissipation de puissance Pd:320mW; Gamme de fréquence:2.2GHz; Gamme de","</a></p>"]
["CI AMPLI INSTRU 1MHZ 130BD VSSOP-8; Nombre d'amplificateurs-1; Tension835",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2064255RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI INSTRU 1MHZ 130BD VSSOP-8; Nombre d'amplificateurs:1; Tension d'offset d'entrée:40ÂµV; Vitesse de balayage:1V/Âµs; Bande passante:1MHz; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  36V, Â± 1.35V Ã  Â± 18V; Type de boîtier d'amplificateur:VSSOP; Nombre de broches:8; Sortie amplificateur:Rail / Rail; CMRR:130dB; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Racine de la référence:826","</a></p>"]
["CI AMPLI INSTRU 1MHZ 130BD VSSOP-8; Nombre d'amplificateurs-1; Tension836",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2064255&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI INSTRU 1MHZ 130BD VSSOP-8; Nombre d'amplificateurs:1; Tension d'offset d'entrée:40ÂµV; Vitesse de balayage:1V/Âµs; Bande passante:1MHz; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  36V, Â± 1.35V Ã  Â± 18V; Type de boîtier d'amplificateur:VSSOP; Nombre de broches:8; Sortie amplificateur:Rail / Rail; CMRR:130dB; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Racine de la référence:826","</a></p>"]
["CI AMPLI OP DFN-10; Bande passante-400kHz; Nombre d'amplificateurs-2; 837",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2396733&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP DFN-10; Bande passante:400kHz; Nombre d'amplificateurs:2; Vitesse de balayage:5V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  30V; Type de boîtier d'amplificateur:DFN; Nombre de broches:10; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Tension d'alimentation Amplificateur:3V Ã  30V; Type d'AOP:Précision","</a></p>"]
["CI AMPLI OP DFN-10; Bande passante-400kHz; Nombre d'amplificateurs-2; 838",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2396735&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP DFN-10; Bande passante:400kHz; Nombre d'amplificateurs:2; Vitesse de balayage:5V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  30V; Type de boîtier d'amplificateur:DFN; Nombre de broches:10; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Tension d'alimentation Amplificateur:3V Ã  30V; Type d'AOP:Précision","</a></p>"]
["CI AMPLI OP DFN-8; Bande passante-400kHz; Nombre d'amplificateurs-2; V839",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2396732&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP DFN-8; Bande passante:400kHz; Nombre d'amplificateurs:2; Vitesse de balayage:5V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  30V; Type de boîtier d'amplificateur:DFN; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Tension d'alimentation Amplificateur:3V Ã  30V; Type d'AOP:Précision","</a></p>"]
["CI AMPLI OP DFN-8; Bande passante-400kHz; Nombre d'amplificateurs-2; V840",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2396734&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP DFN-8; Bande passante:400kHz; Nombre d'amplificateurs:2; Vitesse de balayage:5V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  30V; Type de boîtier d'amplificateur:DFN; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Tension d'alimentation Amplificateur:3V Ã  30V; Type d'AOP:Précision","</a></p>"]
["CI AMPLI OP. 1.25MHZ 0.42V-US 5SOT23; Bande passante-1.25MHz; Nombre d841",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294682&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP. 1.25MHZ 0.42V/US 5SOT23; Bande passante:1.25MHz; Nombre d'amplificateurs:1; Vitesse de balayage:0.42V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:2.2V Ã  18V; Type de boîtier d'amplificateur:TSOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C; Tension d'alimentation Amplificateur:2.2V Ã  18V; Type d'AOP:Micro-puissance","</a></p>"]
["CI AMPLI OP. 13MHZ 75V-US 8SOIC; Bande passante-14MHz; Nombre d'amplif842",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294674&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP. 13MHZ 75V/US 8SOIC; Bande passante:14MHz; Nombre d'amplificateurs:1; Vitesse de balayage:80V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:20V Ã  40V; Type de boîtier d'amplificateur:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C; Tension d'alimentation Amplificateur:20V Ã  40V; Type d'AOP:JFET","</a></p>"]
["CI AMPLI OP. 1MHZ 0.2V-US 8SOIC; Bande passante-1MHz; Nombre d'amplifi843",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294671&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP. 1MHZ 0.2V/US 8SOIC; Bande passante:1MHz; Nombre d'amplificateurs:1; Vitesse de balayage:0.2V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:4V Ã  40V; Type de boîtier d'amplificateur:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C; Tension d'alimentation Amplificateur:4V Ã  40V; Type d'AOP:Précision","</a></p>"]
["CI AMPLI OP. 200KHZ 0.07V-US 16SOIC; Bande passante-200kHz; Nombre d'a844",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294672&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP. 200KHZ 0.07V/US 16SOIC; Bande passante:200kHz; Nombre d'amplificateurs:4; Vitesse de balayage:0.07V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:2.2V Ã  44V; Type de boîtier d'amplificateur:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Tension d'alimentation Amplificateur:2.2V Ã  44V; Type d'AOP:Précision","</a></p>"]
["CI AMPLI OP. 55MHZ 900V-US 7TO26; Bande passante-35MHz; Nombre d'ampli845",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE7D2Pak05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294675&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI AMPLI OP. 55MHZ 900V/US 7TO26; Bande passante:35MHz; Nombre d'amplificateurs:1; Vitesse de balayage:900V/Âµs; Gamme de tension d'alimentation:8V Ã  36V; Type de boîtier d'amplificateur:TO-263; Nombre de broches:7; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C; Tension d'alimentation Amplificateur:8V Ã  36V; Type d'AOP:Retour de courant","</a></p>"]
["CI BASSE TENSION H-BRIDGE AVEC LDO; Type de moteur-Pont en H; Nombre d846",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE34VQFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2392474&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI BASSE TENSION H-BRIDGE AVEC LDO; Type de moteur:Pont en H; Nombre de canaux de sortie:2; Courant, sortie:8A; Tension, sortie:-; Type de boîtier CI Driver:VQFN; Nombre de broches:24; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI BASSE TENSION H-BRIDGE AVEC LDO; Type de moteur-Pont en H; Nombre d847",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2392474RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI BASSE TENSION H-BRIDGE AVEC LDO; Type de moteur:Pont en H; Nombre de canaux de sortie:2; Courant, sortie:8A; Tension, sortie:-; Type de boîtier CI Driver:VQFN; Nombre de broches:24; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI BOOST AJUSTABLE 2A 10-SON; Tension, entrée min.-2.3V; Tension, entr848",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10SON05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1762992&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI BOOST AJUSTABLE 2A 10-SON; Tension, entrée min.:2.3V; Tension, entrée max..:6V; Nombre de canaux de sortie:1; Boîtier de convertisseur DC / DC:SON; Nombre de broches:10; Courant, sortie:2A; Tension, sortie min.:2.8V; Tension, sortie max..:18.5V; Fréquence de commutation:1.5MHz; Topologie:Boost (Elévateur); Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant de sortie max. Isw:2.6A; Courant, sortie max.:2.6A;","</a></p>"]
["CI BUFFER INVERSEUR HEXA 5V DIP14; Type de buffer-Mémoire tampon, inve849",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105938&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI BUFFER INVERSEUR HEXA 5V DIP14; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7400; Fonction logique:Six drivers/buffers inverseurs (collecteur ouvert); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de","</a></p>"]
["CI CAN 12BIT 8 CH 24SSOP; Résolution (Bits)-12bit; Taux d'échantillonn850",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294536&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CAN 12BIT 8 CH 24SSOP; Résolution (Bits):12bit; Taux d'échantillonnage:10.5kSPS; Type de Tension d'alimentation:Simple; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CAN / CNA:SSOP; Nombre de broches:24; Type de canal d'entrée:Asymétrique; Interface de données:Microwire, QSPI, SPI; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant,","</a></p>"]
["CI CAN 12BIT 8 CH 24SSOP; Résolution (Bits)-12bit; Taux d'échantillonn851",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294534&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CAN 12BIT 8 CH 24SSOP; Résolution (Bits):12bit; Taux d'échantillonnage:16.8kSPS; Type de Tension d'alimentation:Simple; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CAN / CNA:SSOP; Nombre de broches:24; Type de canal d'entrée:Asymétrique; Interface de données:Microwire, QSPI, SPI; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant,","</a></p>"]
["CI CAN 12BIT 8 CH 24SSOP; Résolution (Bits)-12bit; Taux d'échantillonn852",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294535&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CAN 12BIT 8 CH 24SSOP; Résolution (Bits):12bit; Taux d'échantillonnage:16.8kSPS; Type de Tension d'alimentation:Simple; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CAN / CNA:SSOP; Nombre de broches:24; Type de canal d'entrée:Asymétrique; Interface de données:Microwire, QSPI, SPI; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant,","</a></p>"]
["CI CARTE SMART SANS CONTACT; Fréquence, min.--; Fréquence, max..-13.56853",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2400518-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2400518&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CARTE SMART SANS CONTACT; Fréquence, min.:-; Fréquence, max..:13.56MHz; Type de CI RFID:Lecture, Ã‰criture; Mémoire programmable:1kB; Puissance de sortie:-; Type de boîtier CI RF:SOT500-2; Nombre de broches:2; Tension, alimentation min.:-; Tension, alimentation max..:-; Consommation de courant:30mA; Gamme de produit:Série MF1 IC S50; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI CARTE SMART SANS CONTACT; Fréquence, min.--; Fréquence, max..-13.56854",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2400519-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2400519&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CARTE SMART SANS CONTACT; Fréquence, min.:-; Fréquence, max..:13.56MHz; Type de CI RFID:Lecture, Ã‰criture; Mémoire programmable:1kB; Puissance de sortie:-; Type de boîtier CI RF:SOT500-2; Nombre de broches:2; Tension, alimentation min.:-; Tension, alimentation max..:-; Consommation de courant:30mA; Gamme de produit:Série MF1 IC S50; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI CHRAGEUR SANS FIL LQFP-64; Fonction CI-ContrÃ´leur de Puissance San855",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE64QFP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2401867&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CHRAGEUR SANS FIL LQFP-64; Fonction CI:ContrÃ´leur de Puissance Sans Fil; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de CI:LQFP; Nombre de broches:64; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI CHRAGEUR SANS FIL QFN-32; Fonction CI-ContrÃ´leur de Puissance Sans856",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2401868&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CHRAGEUR SANS FIL QFN-32; Fonction CI:ContrÃ´leur de Puissance Sans Fil; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de CI:QFN; Nombre de broches:32; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI CMOS MULTIPLEX-DEMULTIPLEX SOIC-16; Configuration multiplexeur-4-1;857",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1201328&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CMOS MULTIPLEX/DEMULTIPLEX SOIC-16; Configuration multiplexeur:4:1; Nombre de circuits:2; Résistance, Ron, max..:90ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Multiplexeur/démultiplexeur analogique 4 voies; Nombre d'entrées:4; Nombre","</a></p>"]
["CI CMOS MULTIPLEX-DEMULTIPLEX SOIC16; Configuration multiplexeur-8-1; 858",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1201327&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CMOS MULTIPLEX/DEMULTIPLEX SOIC16; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  10V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Configuration Ligne:3:8; Courant, sortie max.:20mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Multiplexeur/Démultiplexeur analogique 8 voies; Nombre","</a></p>"]
["CI CONTROL. FLYBACK- BOOST-SEPIC 10DFN; Tension, alimentation min.-8.8859",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10DFN_02-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295147&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROL. FLYBACK/ BOOST/SEPIC 10DFN; Tension, alimentation min.:8.8V; Tension, alimentation max..:75V; Nombre de canaux de sortie:1; Rapport cyclique:95%; Type de boîtier de contrÃ´leur:DFN; Nombre de broches:10; Fréquence de commutation:700kHz; Topologie:Boost, Flyback, SEPIC; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Tension","</a></p>"]
["CI CONTROL. FLYBACK- BOOST-SEPIC 10MSOP; Tension, alimentation min.-8.860",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295149&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROL. FLYBACK/ BOOST/SEPIC 10MSOP; Tension, alimentation min.:8.8V; Tension, alimentation max..:75V; Nombre de canaux de sortie:1; Rapport cyclique:95%; Type de boîtier de contrÃ´leur:MSOP; Nombre de broches:10; Fréquence de commutation:700kHz; Topologie:Boost, Flyback, SEPIC; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Tension","</a></p>"]
["CI CONTROL. HOT SWAP 12V 5A 16DFN; Applications de ContrÃ´leur-SystÃ¨m861",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295339&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROL. HOT SWAP 12V 5A 16DFN; Applications de ContrÃ´leur:SystÃ¨me RAID, Cartes E/S pour serveur; Tension, entrée:15V; Tension, alimentation min.:2.9V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier de contrÃ´leur:DFN; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Commutateur interne:Oui; Gamme de tension d'alimentation:2.9V Ã  15V; Température de fonctionnement:0Â°C","</a></p>"]
["CI CONTROLEUR DC-DC 300KHZ 10MSOP; Tension, alimentation min.-2.5V; Te862",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295122&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROLEUR DC/DC 300KHZ 10MSOP; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:36V; Nombre de canaux de sortie:1; Rapport cyclique:97%; Type de boîtier de contrÃ´leur:MSOP; Nombre de broches:10; Fréquence de commutation:1MHz; Topologie:Buck, Boost; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C;","</a></p>"]
["CI CONTROLEUR HOT SWAP 12V 16DFN; Applications de ContrÃ´leur-SystÃ¨me863",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295336&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROLEUR HOT SWAP 12V 16DFN; Applications de ContrÃ´leur:SystÃ¨me RAID, Cartes E/S pour serveur; Tension, entrée:12V; Tension, alimentation min.:2.9V; Tension, alimentation max..:26.5V; Type de boîtier de contrÃ´leur:DFN; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Commutateur interne:Oui; Gamme de tension d'alimentation:2.9V Ã  26.5V; Température de","</a></p>"]
["CI CONTROLEUR HOT SWAP 13.5V 8SOIC; Applications de ContrÃ´leur-Réseau864",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295303&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROLEUR HOT SWAP 13.5V 8SOIC; Applications de ContrÃ´leur:Réseaux électriques -48V distribués, commutateur central, contrÃ´le négatif d'alimentation; Tension, entrée:-48V; Tension, alimentation min.:-18V; Tension, alimentation max..:-80V; Type de boîtier de contrÃ´leur:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Commutateur interne:Oui; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI CONTROLEUR HOT SWAP 20V 8SOIC; Applications de ContrÃ´leur-Disjonct865",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295317&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROLEUR HOT SWAP 20V 8SOIC; Applications de ContrÃ´leur:Disjoncteur électronique, Insertion de cartes Ã  chaud; Tension, entrée:13.2V; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:12V; Type de boîtier de contrÃ´leur:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Commutateur interne:Oui; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  12V; Température de","</a></p>"]
["CI CONTROLEUR POE 3.6V 38QFN; Tension, entrée-3.3V; Courant, sortie--;866",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE38QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2293159&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONTROLEUR POE 3.6V 38QFN; Tension, entrée:3.3V; Courant, sortie:-; UVLO:2.2V; Type de boîtier de contrÃ´leur:QFN; Nombre de broches:38; Rapport cyclique:6.3%; Fréquence:1MHz; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:1.1mA; Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C","</a></p>"]
["CI CONV. TENSION CMOS 8SOIC; Tension, entrée min.-1.5V; Tension, entré867",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294974&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONV. TENSION CMOS 8SOIC; Tension, entrée min.:1.5V; Tension, entrée max..:6V; Boîtier de convertisseur DC / DC:SOIC; Nombre de broches:8; Courant, sortie:50mA; Tension, sortie min.:-6V; Tension, sortie max..:-1.5V; Topologie:Diviseur, Doubleur, Inverseur, Multiplicateur; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Température","</a></p>"]
["CI CONVERTISSEUR CMS CC-CC STEP DOWN; Tension, entrée min.-5.5V; Tensi868",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1262365&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CONVERTISSEUR CMS CC/CC STEP DOWN; Tension, entrée min.:5.5V; Tension, entrée max..:36V; Nombre de canaux de sortie:1; Boîtier de convertisseur DC / DC:SOIC; Nombre de broches:8; Courant, sortie:2A; Tension, sortie min.:1.22V; Tension, sortie max..:31V; Fréquence de commutation:500kHz; Topologie:Buck (Abaisseur); Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant de sortie max. Isw:3A; Fréquence:500kHz; Précision","</a></p>"]
["CI CPLD ISP 144MCELLS 3.3V TQFP-100; Type de CPLD-FLASH; Nombre de mac869",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334689.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1776144&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI CPLD ISP 144MCELLS 3.3V TQFP-100; Type de CPLD:FLASH; Nombre de macrocellules:144; Nombre d'E/S:81; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TQFP; Nombre de broches:100; Temps de propagation:-; Temps d'installation d'horloge global:3.7ns; Fréquence:100MHz; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; Famille Circuit logique:XC9500; Fonction logique:CPLD; Gamme de","</a></p>"]
["CI DE TRANSLATION DIFF1-2 VERS LVDS CMS; Type de boîtier CI logique-Q870",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1369727&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DE TRANSLATION DIFF1:2 VERS LVDS CMS; Type de boîtier CI logique:QFN; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  3.6V; Nombre d'entrées:1; Racine de la référence:6; Taux de transfert:2.5Gbps; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Tension, Vcc:3.8V; Type de","</a></p>"]
["CI DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8SOIC; Applications de ContrÃ´leur-Protect871",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295316&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8SOIC; Applications de ContrÃ´leur:Protection de court-circuit de batterie, Protection contre le calage moteur DC, Disjoncteur bus d'alimentation; Tension, entrée:18V; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier de contrÃ´leur:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Commutateur interne:Oui;","</a></p>"]
["CI DRIVER DE LED 0.75A 45V 16MSOP; Topologie Périphérique-Boost, Buck,872",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16MSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294851&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DRIVER DE LED 0.75A 45V 16MSOP; Topologie Périphérique:Boost, Buck, Buck-Boost; Nombre de canaux de sortie:1; Courant, sortie:750mA; Tension, sortie:45V; Type de boîtier CI Driver:MSOP; Nombre de broches:16; Tension, entrée min.:3V; Tension, entrée max..:30V; Fréquence de commutation:400kHz; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C;","</a></p>"]
["CI DRIVER DE LED 60V 2.1MHZ 28QFN; Topologie Périphérique-Boost, Buck,873",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294847&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DRIVER DE LED 60V 2.1MHZ 28QFN; Topologie Périphérique:Boost, Buck, Buck-Boost; Nombre de canaux de sortie:3; Courant, sortie:-; Tension, sortie:40V; Type de boîtier CI Driver:QFN; Nombre de broches:28; Tension, entrée min.:3V; Tension, entrée max..:30V; Fréquence de commutation:2.1MHz; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C; Type de","</a></p>"]
["CI DRIVER DE LED DOUBLE 39.5V 10DFN; Topologie Périphérique-Boost (Ste874",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10DFN_02-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294841&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DRIVER DE LED DOUBLE 39.5V 10DFN; Topologie Périphérique:Boost (Step Up); Nombre de canaux de sortie:2; Courant, sortie:15mA; Tension, sortie:39.5V; Type de boîtier CI Driver:DFN; Nombre de broches:10; Tension, entrée min.:2.7V; Tension, entrée max..:24V; Fréquence de commutation:2MHz; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C;","</a></p>"]
["CI DRIVER DE MOSFET SYNC CONV. BUCK 8DFN; Configuration Driver-High Si875",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294867&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DRIVER DE MOSFET SYNC CONV. BUCK 8DFN; Configuration Driver:High Side et Low Side; Courant, sortie crÃªte:-; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:6.5V; Type de boîtier CI Driver:DFN; Nombre de broches:8; Délais d'entrée:-; Délais de sortie:-; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Configuration module:Canal N; Gamme de tension d'alimentation:4V Ã  6.5V;","</a></p>"]
["CI DRIVER DE MOSFET SYNC CONV. BUCK 8DFN; Configuration Driver-High Si876",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294866&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DRIVER DE MOSFET SYNC CONV. BUCK 8DFN; Configuration Driver:High Side et Low Side; Courant, sortie crÃªte:3.2A; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:6.5V; Type de boîtier CI Driver:DFN; Nombre de broches:8; Délais d'entrée:14ns; Délais de sortie:13ns; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Configuration module:Canal N; Gamme de tension d'alimentation:4V Ã ","</a></p>"]
["CI DSC 16BIT 144KB 40MHZ TQFP-80Z CMS; Gamme de produit-Série dsPIC30F877",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268238.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1332036&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI DSC 16BIT 144KB 40MHZ TQFP-80Z CMS; Gamme de produit:Série dsPIC30F; Fréquence du coeur:40MHz; Alimentation du noyau:5.5V; Type de boîtier DSC:TQFP; Nombre de broches:80; Type d'interface embarquée:CAN, I2C, SPI, UART; Nombre d'E/S:68; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Taille mémoire, FLASH:144KB; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Peel Packaging; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015);","</a></p>"]
["CI EXTENSION D'E-S 8BIT 1.7MHZ SOIC-18; Configuration puce-8bit; Fréqu878",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2461601-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1332086&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI EXTENSION D'E/S 8BIT 1.7MHZ SOIC-18; Configuration puce:8bit; Fréquence de bus:1.7MHz; Type d'interface CI:I2C, Série; Tension, alimentation min.:1.8V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:SOIC; Nombre de broches:18; Nombre d'E/S:8; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:1mA; Fonction CI:Expandeur E/S 8 bits avec interface série; Fonction communication:Expander E/S; Gamme de tension d'alimentation:1.8V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI FLIPFLOP 8 CIRCUITS 17NS DIP-20; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop879",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1470820&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI FLIPFLOP 8 CIRCUITS 17NS DIP-20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:17ns; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Fréquence:30MHz; Courant, sortie:8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LS; Fonction logique:Octal","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil-3.06V; Nombre de superviseurs880",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409091RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil:3.06V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif bas; Boîtier de CI numérique:SOT-23; Nombre de broches:3; Temps de retard:150ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil-3.06V; Nombre de superviseurs881",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409091&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil:3.06V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif bas; Boîtier de CI numérique:SOT-23; Nombre de broches:3; Temps de retard:150ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil-4.62V; Nombre de superviseurs882",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409089RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil:4.62V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif bas; Boîtier de CI numérique:SOT-23; Nombre de broches:3; Temps de retard:150ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil-4.62V; Nombre de superviseurs883",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil:4.62V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif bas; Boîtier de CI numérique:SOT-23; Nombre de broches:3; Temps de retard:150ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil-4.62V; Nombre de superviseurs884",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409090RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil:4.62V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif haut; Boîtier de CI numérique:SOT-23; Nombre de broches:3; Temps de retard:150ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil-4.62V; Nombre de superviseurs885",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409090&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DE RESET; Tension de seuil:4.62V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif haut; Boîtier de CI numérique:SOT-23; Nombre de broches:3; Temps de retard:150ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DTMF CMS; Fonction CI-Générateurs DTMF; Tension, aliment886",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SO1407-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1420881&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DTMF CMS; Fonction CI:Générateurs DTMF; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier de CI:SOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-20Â°C; Température de fonctionnement max..:75Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; Caractéristiques rapide:Faible courant de veille, mode série, faible distorsion harmonique globale; Courant, alimentation:950ÂµA; Fonction communication:Générateur DTMF; Gamme de tension d'alimentation:2.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI GENERATEUR DTMF CMS; Fonction CI-Générateurs DTMF; Tension, aliment887",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1420880&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GENERATEUR DTMF CMS; Fonction CI:Générateurs DTMF; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier de CI:SOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-20Â°C; Température de fonctionnement max..:75Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; Caractéristiques rapide:Faible courant de veille, mode série, faible distorsion harmonique globale; Courant, alimentation:950ÂµA; Fonction communication:Générateur DTMF; Gamme de tension d'alimentation:2.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI GESTION D'ALIM WQFN-40; Tension, alimentation-6V; Nombre de convert888",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE40QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1652451&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GESTION D'ALIM WQFN-40; Tension, alimentation:6V; Nombre de convertisseurs DC-DC abaisseurs:3; Nombre de régulateurs LDO:2; Nombre de sorties régulées:6; Boîtier de CI numérique:WQFN; Nombre de broches:40; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Interface de contrÃ´le:Série, I2C; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Tension, alimentation min.:2.5V; Type de pile:Li-Ion,","</a></p>"]
["CI GESTION PUISSANCE 2 VOIES QFN-16; Tension, alimentation-6V; Nombre 889",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16QFN05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2460859&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GESTION PUISSANCE 2 VOIES QFN-16; Tension, alimentation:6V; Nombre de convertisseurs DC-DC abaisseurs:1; Nombre de régulateurs LDO:-; Nombre de sorties régulées:2; Boîtier de CI numérique:QFN; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-25Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GESTION PUISSANCE 2 VOIES QFN-16; Tension, alimentation-6V; Nombre 890",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2460859RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GESTION PUISSANCE 2 VOIES QFN-16; Tension, alimentation:6V; Nombre de convertisseurs DC-DC abaisseurs:1; Nombre de régulateurs LDO:-; Nombre de sorties régulées:2; Boîtier de CI numérique:QFN; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-25Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-159; Tension, entrée min.-5.4V; Ten891",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2466965RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-159; Tension, entrée min.:5.4V; Tension, entrée max..:24V; Fréquence d'entrée PWM:2MHz; Boîtier de CI numérique:NFBGA; Nombre de broches:159; Capacité d'entrée externe:12ÂµF; Capacité de sortie externe:4.7ÂµF; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-159; Tension, entrée min.-5.4V; Ten892",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE169BGA-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2466965&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-159; Tension, entrée min.:5.4V; Tension, entrée max..:24V; Fréquence d'entrée PWM:2MHz; Boîtier de CI numérique:NFBGA; Nombre de broches:159; Capacité d'entrée externe:12ÂµF; Capacité de sortie externe:4.7ÂµF; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-168; Tension, entrée min.-5.4V; Ten893",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2466964RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-168; Tension, entrée min.:5.4V; Tension, entrée max..:24V; Fréquence d'entrée PWM:2MHz; Boîtier de CI numérique:NFBGA; Nombre de broches:168; Capacité d'entrée externe:12ÂµF; Capacité de sortie externe:4.7ÂµF; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-168; Tension, entrée min.-5.4V; Ten894",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE169BGA-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2466964&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI GESTION PUISSANCE DIGITAL NFBGA-168; Tension, entrée min.:5.4V; Tension, entrée max..:24V; Fréquence d'entrée PWM:2MHz; Boîtier de CI numérique:NFBGA; Nombre de broches:168; Capacité d'entrée externe:12ÂµF; Capacité de sortie externe:4.7ÂµF; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI HUB USB 4 PORTS 32QFN BOBINE; Type d'USB-Hub; Standard USB-USB 1.1;895",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437903&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI HUB USB 4 PORTS 32QFN BOBINE; Type d'USB:Hub; Standard USB:USB 1.1; Tension, alimentation min.:3.3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier d'interface:QFN; Nombre de broches:32; Taux de transfert:12Mbps; Nombre de ports:4; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:3.3V Ã  3.6V; Racine de la référence:2046; Température de","</a></p>"]
["CI INVERSEUR HEXA SCHMITT I-P SOIC14; Type de logique-Trigger de Schmi896",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9665102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI INVERSEUR HEXA SCHMITT I/P SOIC14; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:8.8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six triggers de schmitt; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã ","</a></p>"]
["CI INVERSEUR SIMPLE SOT-23-5; Type de logique-Inverseur; Courant, sort897",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105916&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI INVERSEUR SIMPLE SOT-23-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:ONDULEUR; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI INVERSEUR SIMPLE SOT-23-5; Type de logique-Inverseur; Courant, sort898",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105916RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI INVERSEUR SIMPLE SOT-23-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:ONDULEUR; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI INVERSION POMPE DE CHARGE CNV 6SOT23; Tension, entrée min.-2.3V; Te899",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295020&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI INVERSION POMPE DE CHARGE CNV 6SOT23; Tension, entrée min.:2.3V; Tension, entrée max..:5.5V; Boîtier de convertisseur DC / DC:SOT-23; Nombre de broches:6; Courant, sortie:100mA; Tension de sortie Nom.:-3V; Topologie:Inverseur; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Température d'utilisation min:-40Â°C; Tension d'entrée primaire:5.5V; Tension,","</a></p>"]
["CI LDO 0.3VDO 3.3V 0.5A 12DFN; Tension, entrée min.-1.8V; Tension, ent900",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE12DFN05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295216&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO 0.3VDO 3.3V 0.5A 12DFN; Tension, entrée min.:1.8V; Tension, entrée max..:20V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:500mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:DFN; Nombre de broches:12; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de produit:LT1763 Series; Température de fonctionnement:-55Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:20V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Ten901",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2345570RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:1.8V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Tension d'entrée primaire:5.5V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Tens902",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2345570&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:1.8V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Tension d'entrée primaire:5.5V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Tens903",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361985&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:1.8V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.-3.6V; Ten904",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361988RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:1.8V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.-3.6V; Tens905",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361988&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 1.8V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:1.8V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Ten906",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2306609RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Tens907",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2306609&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Tens908",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361986&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.-3.6V; Ten909",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361990RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.-3.6V; Tens910",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361990&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT223-5; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT23-5; Tension, entrée min.-3.6V; Tensi911",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361992&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 3.3V 0.3A SOT23-5; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 5V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Tensi912",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2306611RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 5V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:5V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 5V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Tensio913",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2306611&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 5V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:5V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LDO REG TENSION 5V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.-3.6V; Tensio914",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361987&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LDO REG TENSION 5V 0.3A SOT223-3; Tension, entrée min.:3.6V; Tension, entrée max..:16V; Tension de sortie Nom.:5V; Courant, sortie:300mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Tension d'entrée primaire:16V","</a></p>"]
["CI LECTEUR SANS CONTACT; Fréquence, min.--; Fréquence, max..-13.56MHz;915",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2400529&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LECTEUR SANS CONTACT; Fréquence, min.:-; Fréquence, max..:13.56MHz; Type de CI RFID:Lecteur; Mémoire programmable:-; Puissance de sortie:-; Type de boîtier CI RF:HVQFN; Nombre de broches:32; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:3.6V; Consommation de courant:7mA; Gamme de produit:Série MFRC522; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LECTEUR SANS CONTACT; Fréquence, min.--; Fréquence, max..-13.56MHz;916",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2400531&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LECTEUR SANS CONTACT; Fréquence, min.:-; Fréquence, max..:13.56MHz; Type de CI RFID:Lecteur; Mémoire programmable:-; Puissance de sortie:-; Type de boîtier CI RF:SOIC; Nombre de broches:32; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Consommation de courant:25mA; Gamme de produit:Série MFRC530; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LECTEUR SANS CONTACT; Fréquence, min.--; Fréquence, max..-13.56MHz;917",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32QFN05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2400530&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LECTEUR SANS CONTACT; Fréquence, min.:-; Fréquence, max..:13.56MHz; Type de CI RFID:Lecture, Ã‰criture; Mémoire programmable:-; Puissance de sortie:-; Type de boîtier CI RF:HVQFN; Nombre de broches:32; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:3.6V; Consommation de courant:7mA; Gamme de produit:Série MFRC523; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SC-70; Type de logique-Fonction multip918",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406916&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SC-70; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SC-70; Type de logique-Fonction multip919",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406918&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SC-70; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SOT-23; Type de logique-Fonction multi920",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406915&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SOT-23; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SOT-23; Type de logique-Porte logique 921",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406917&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE SOT-23; Type de logique:Porte logique multifonction; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE US8-8; Type de logique-Fonction multip922",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406919&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG CONFIG MULT-FONCT SIMPLE US8-8; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:5; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG DOUBLE BCD UP-COUNTER 16SO RL250; Type de compteur-Binaire, syn923",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406818&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG DOUBLE BCD UP-COUNTER 16SO RL250; Type de compteur:Binaire, synchrone, progressif; Fréquence, horloge:60MHz; Comptage max:15; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG INVERSEUR BUFFER-DRIV HEX SOIC14; Type de logique-Inverseur; Co924",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406958&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG INVERSEUR BUFFER/DRIV HEX SOIC14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT SOIC-14; Type de logique-Trigger de Schm925",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406961&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT SOIC-14; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT SOIC-14; Type de logique-Trigger de Schm926",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406951&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT SOIC-14; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT TSSOP-14; Type de logique-Trigger de Sch927",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406955&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT TSSOP-14; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT TSSOP-14; Type de logique-Trigger de Sch928",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406933&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG INVERSEUR TRIG SCHMITT TSSOP-14; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MAG COMPARATR HS 4BIT 16SO RL25; Type de comparateur-Magnitude;929",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407032&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MAG COMPARATR HS 4BIT 16SO RL25; Type de comparateur:Magnitude; Nombre de voies:4; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur-Monos930",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406988&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:25ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur-Monos931",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406993&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:-; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:23ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur-Monos932",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406983&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:5.2mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:25ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur-Monos933",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406985&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur:Monostable; Courant, sortie:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:18ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur-Monos934",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406982&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur:Monostable; Courant, sortie:-; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:100ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur-Monos935",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406992&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE SOIC-16; Type de multivibrateur:Monostable; Courant, sortie:-; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:18ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE TSSOP16; Type de multivibrateur-Monos936",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406984&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE TSSOP16; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:5.2mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Temps de propagation:25ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE TSSOP16; Type de multivibrateur-Monos937",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406990&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE TSSOP16; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:5.2mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Temps de propagation:21ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE TSSOP16; Type de multivibrateur-Monos938",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406987&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG MULTIVIBRATEUR MONOSTABLE TSSOP16; Type de multivibrateur:Monostable; Courant, sortie:5.2mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Temps de propagation:18ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG OCT TRANSP LATCH 20TSSOP RL250; Type de verrou-Type D Transpare939",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406978&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG OCT TRANSP LATCH 20TSSOP RL250; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:16mA; Temps de propagation:5.1ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG REGISTER FILE 4X4 HS 16SOIC RL2; Fonction registre Ã  décalage-940",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407008&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG REGISTER FILE 4X4 HS 16SOIC RL2; Fonction registre Ã  décalage:-; Type de logique:Fichier de registre; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOG SHIFT REGISTER 8BIT 16SOIC RL25; Fonction registre Ã  décalage-941",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407007&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOG SHIFT REGISTER 8BIT 16SOIC RL25; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGI PORTE NON-ET QUAD 2 I-P TSSOP-14; Type de logique-Porte NON-ET942",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-EP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437056&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGI PORTE NON-ET QUAD 2 I/P TSSOP-14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGI PORTE NON-ET QUAD 2 I-P TSSOP-14; Type de logique-Porte NON-ET943",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-EP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436947&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGI PORTE NON-ET QUAD 2 I/P TSSOP-14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGI PORTE NON-OU QUAD 2 I-P TSSOP-14; Type de logique-Porte NON-OU944",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-EP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437057&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGI PORTE NON-OU QUAD 2 I/P TSSOP-14; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIC DOUBLE PORTE ET 4ENTR TSSOP14; Type de logique-AND; Courant, 945",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1753441&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIC DOUBLE PORTE ET 4ENTR TSSOP14; Type de logique:AND; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:4; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CD4000; Fonction logique:Quad 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQU BI-DIR SHIFT REG 16TSSOP RL250; Fonction registre Ã  décalag946",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407003&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU BI-DIR SHIFT REG 16TSSOP RL250; Fonction registre Ã  décalage:Universel; Type de logique:Registre d'inversion universel; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I-P SOT23-5; Type de logique-Porte ET; Cou947",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436818&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I/P SOT23-5; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I-P SOT23-5; Type de logique-Porte ET; Cou948",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436819&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I/P SOT23-5; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I-P SOT23-5; Type de logique-Porte ET; Cou949",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437131&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I/P SOT23-5; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I-P SOT553-5; Type de logique-Porte ET; Co950",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1659626-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437130&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE ET SIMPLE 2 I/P SOT553-5; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-553; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-ET951",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437039&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:16mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-ET952",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437055&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-ET953",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436945&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-ET954",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436950&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-ET955",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437020&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-ET956",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436777&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-ET957",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435629&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-ET QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-OU958",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436948&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-OU959",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-OU960",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435623&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte NON-OU961",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437040&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE NON-OU QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE OU SIMPLE 2 I-P SOT23-5; Type de logique-Porte OU; Cou962",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436891&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE OU SIMPLE 2 I/P SOT23-5; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE OU SIMPLE 3 I-P SOT-23-6; Type de logique-Porte OU; Co963",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT2304-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437170&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE OU SIMPLE 3 I/P SOT-23-6; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE OU-EX 2 I-P VSSOP-8; Type de logique-Porte XOR; Couran964",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8VSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437246&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE OU-EX 2 I/P VSSOP-8; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:4; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte XOR; Co965",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437019&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte XOR; Co966",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437279&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte XOR; Co967",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436776&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I-P SOIC14; Type de logique-Porte XOR; Co968",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU PORTE OU-EX QUAD 2 I/P SOIC14; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQU QUAD PORTE NON-ET 14SOIC; Type de logique-NON-ET; Courant, s969",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436763&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQU QUAD PORTE NON-ET 14SOIC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Quad 2-Input Positive NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 CMOS CMS 4001 SOIC14 15V; Type de logique-NOR; Courant970",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9666303&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 CMOS CMS 4001 SOIC14 15V; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple NON OU Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 CMOS CMS 4013 SOIC14 18V; Type de Flip-Flop-D; Temps d971",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1122459&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 CMOS CMS 4013 SOIC14 18V; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:45ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:12MHz; Courant, sortie:6.8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:TTL; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 CMOS CMS 4051 SOIC16 15V; Configuration multiplexeur-8972",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9666400&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 CMOS CMS 4051 SOIC16 15V; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:80ohm; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:15nA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Multiplexeur/Démultiplexeur analogique 8 voies;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 40106 SOIC14; Type de logique-Trigger de Sc973",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336695&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 40106 SOIC14; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:2.4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4013 SOIC14; Type de Flip-Flop-D; Temps de 974",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336681&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4013 SOIC14; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:30ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:40MHz; Courant, sortie:2.4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4051 SOIC16; Type de logique-Multiplexeur -975",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336673&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4051 SOIC16; Type de logique:Multiplexeur / Démultiplexeur analogique; Nombre de voies:8; Configuration Ligne:8:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Rapport:8:1","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4052 SOIC16; Type de logique-Multiplexeur -976",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336672&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4052 SOIC16; Type de logique:Multiplexeur / Démultiplexeur analogique; Nombre de voies:4; Configuration Ligne:4:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Rapport:4:1","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4053 SOIC16; Type de commutation analogique977",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4053 SOIC16; Type de commutation analogique:SPDT; Nombre de voies:3; Résistance, Ron, max..:175ohm; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  15V; Boîtier commutateur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Type de boîtier commutateur analogique:SOIC","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4066 SOIC14; Type de commutation analogique978",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4066 SOIC14; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:4; Résistance, Ron, max..:175ohm; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  15V; Boîtier commutateur analogique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Type de boîtier commutateur analogique:SOIC","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4094 SOIC16; Fonction registre Ã  décalage-979",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336719&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4000 LOCMOS CMS 4094 SOIC16; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre de bus d'inversion et d'enregistrement; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4BIT SYNC CNTR 16TSSOP RL25; Type de compteur-Binaire, sync980",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406832&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4BIT SYNC CNTR 16TSSOP RL25; Type de compteur:Binaire, synchrone; Fréquence, horloge:220MHz; Comptage max:15; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4BIT SYNC CNTR 16TSSOP RL25; Type de compteur-Binaire, sync981",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406833&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4BIT SYNC CNTR 16TSSOP RL25; Type de compteur:Binaire, synchrone; Fréquence, horloge:160MHz; Comptage max:15; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 4BIT TYPE D REGIST 16SO RL250; Fonction registre Ã  décala982",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406999&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 4BIT TYPE D REGIST 16SO RL250; Fonction registre Ã  décalage:-; Type de logique:Registre, Type D; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ACT; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; T983",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106002&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ACT; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre d'émetteurs:8;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ACT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type 984",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106001&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ACT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre de portes:8;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ACT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-13.5ns; Te985",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106003&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ACT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:13.5ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Fréquence:85MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple bascule D","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ACT; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-24mA; Nom986",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1102993&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ACT; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:6; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ACT; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-24mA; Nom987",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1102994&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ACT; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:6;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ACT; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-24mA; Nombre988",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1102992&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ACT; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:4; Numéro de base","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ACT; Type de verrou-Transparent; Courant, sortie-24mA; Te989",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1102996&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ACT; Type de verrou:Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:9.4ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple bascule D Ã  verrou (3 états); Gamme","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74AHC D FLIP FLOP SOIC14 BOBI; Type de Flip-Flop-D; Temps d990",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SO1407-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436841&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74AHC D FLIP FLOP SOIC14 BOBI; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:6.1ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:110MHz; Courant, sortie:8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Differentiel / Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015);","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74AHCT BUS DRIVER TSSOP20; Type de buffer-Mémoire tampon, n991",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436864&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74AHCT BUS DRIVER TSSOP20; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Octal Buffer / Driver with 3-State Output; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74AHCT SIMPLE PORTE CMS BOBI.; Type de buffer-Mémoire tampo992",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436855&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74AHCT SIMPLE PORTE CMS BOBI.; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseu993",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105955&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer-Mémoire tampon, inverseur; Type d994",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105952&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne inversé (3 états); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer-Mémoire tampon, inverseur; Type d995",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105958&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne inversé (3 états); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty996",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105953&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension d'alimentation:4.5V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty997",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105959&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension d'alimentation:4.5V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-12ns; 998",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105956&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:12ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Fréquence:35MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-14ns; 999",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105961&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:14ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Fréquence:35MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-16ns; 1000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105950&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:16ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Fréquence:34MHz; Courant, sortie:8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Flip-Flop type D","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de logique-AND; Courant, sortie-8mA; Nombre1001",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105948&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension d'alimentation:4.5V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-8mA; 1002",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105947&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-8mA; Nom1003",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105945&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sort1004",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105960&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74ALS TTL; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:14ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple bascule D Ã  verrou (3 états);","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74AUC1G BUFFER SOT23-5 BOBINE; Type de buffer-Mémoire tampo1005",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436877&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74AUC1G BUFFER SOT23-5 BOBINE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:2.7V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AUC; Fonction logique:Porte Buffer Simple Bus avec sortie 3 états; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74AUC1G BUFFER SOT23-5 BOBINE; Type de buffer-Mémoire tampo1006",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436879&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74AUC1G BUFFER SOT23-5 BOBINE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:2.7V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AUC; Fonction logique:Buffer Simple Trigger de Schmitt; Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  2.7V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74AUC1G D FLIP FLOP US8 BOBI.; Type de Flip-Flop-D; Temps d1007",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8VSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436881&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74AUC1G D FLIP FLOP US8 BOBI.; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:1.8ns; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:2.7V; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Fréquence:275MHz; Courant, sortie:9mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74AUP1G97 MULTI FUN SOT23-6; Type de logique-Porte logique 1008",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436895&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74AUP1G97 MULTI FUN SOT23-6; Type de logique:Porte logique multifonction; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AUP; Fonction logique:Porte multifonctions configurables,","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC00 14SOIC; Type de logique-NON-ET; Couran1009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336697&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC00 14SOIC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC02 SOIC14; Type de logique-Porte NON-OU; 1010",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336699&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC02 SOIC14; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC132 SOIC14; Type de logique-Trigger de Sc1011",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336703&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC132 SOIC14; Type de logique:Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC138 SOIC16; Type de logique-Décodeur - Dé1012",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336675&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC138 SOIC16; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur 8 lignes vers 3 lignes; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC164 SOIC14; Fonction registre Ã  décalage1013",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336717&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC164 SOIC14; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:14; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC244 SOIC20; Type de buffer-Mémoire tampon1014",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336664&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC244 SOIC20; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC245 SOIC20; Type de buffer-Ã‰metteur-réce1015",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC245 SOIC20; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC273 SOIC20; Type de Flip-Flop-D; Temps de1016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336679&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC273 SOIC20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:15ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:122MHz; Courant, sortie:5.2mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC32 SOIC14; Type de logique-OU; Courant, s1017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336692&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC32 SOIC14; Type de logique:OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC373 SOIC20; Type de verrou-Type D Transpa1018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336712&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC373 SOIC20; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:-; Temps de propagation:12ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC573 SOIC20; Type de verrou-Type D Transpa1019",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336714&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC573 SOIC20; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:35mA; Temps de propagation:14ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC574 SOIC20; Type de Flip-Flop-D; Temps de1020",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336680&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC574 SOIC20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:14ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:133MHz; Courant, sortie:7.8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC74 SOIC14; Type de Flip-Flop-D; Temps de 1021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336682&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC74 SOIC14; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:14ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:82MHz; Courant, sortie:25mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC86 SOIC14; Type de logique-Porte XOR; Cou1022",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336693&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC CMOS CMS 74HC86 SOIC14; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HC MULTIPLEXEUR SSOP24 BOBI; Configuration multiplexeur-11023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435694&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HC MULTIPLEXEUR SSOP24 BOBI; Configuration multiplexeur:16:1; Nombre de circuits:16; Résistance, Ron, max..:160ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Boîtier multiplexeur analogique:SSOP; Nombre de broches:24; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Résistance Rds(on):60ohm; Type de terminaison:CMS","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers série;1024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105982&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Différentiel; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:DIP; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:8bit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le;1025",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105981&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:14; Type de boîtier CI logique:DIP; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Registre Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; T1026",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105986&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre d'émetteurs:8;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type d1027",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105973&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple driver de ligne/buffer (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre de portes:4;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type d1028",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105974&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple driver de ligne/buffer (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type d1029",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105985&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre de portes:8;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type d1030",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105993&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre de portes:8;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-27MHz; 1031",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105990&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:27MHz; Comptage max:15; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:4; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Compteur binaire 4 bits; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-30MHz; 1032",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105979&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:30MHz; Comptage max:15; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:4; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Compteur binaire synchrone 4 bits configurable, Reset; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-12ns; Tens1033",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105987&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:12ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Fréquence:50MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple bascule D","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-13ns; Tens1034",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105984&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:13ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Fréquence:25MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire, Differentiel; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-17ns; Tens1035",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105983&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:17ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Fréquence:25MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Six bascules D avec","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-35ns; Tens1036",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105969&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:35ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Fréquence:50MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Flip-Flop type D","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-AND; Courant, sortie-4mA; Nombre d'e1037",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105965&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:AND; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre 1038",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105977&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:4; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications:Décodage de mémoire, Routage des données, Conversion de codes; Applications CI:Conversion de codes, Routage des données, Décodage","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre de1039",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105976&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications:Routage des données, Décodage d'adresses mémoire; Applications CI:Routage des données, Décodage d'adresses mémoire; Courant, sortie","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-4mA; Nomb1040",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105964&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:6;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-4mA; Nomb1041",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105967&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-4mA; Nombre 1042",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105962&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-NOR; Courant, sortie-4mA; Nombre d'e1043",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105963&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:NOR; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple NON OU positif Ã  2 entrées; Nombre de portes:4","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-OU; Courant, sortie-4mA; Nombre d'en1044",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105968&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:OU; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, 1045",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105975&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées trigger de schmitt; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique-XOR; Courant, sortie-4mA; Nombre d'e1046",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105970&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de logique:XOR; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable; Co1047",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105971&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:4mA; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Temps de propagation:25ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Multivibrateur monostable avec reset; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de PLL-VCO; Fréquence-38MHz; Nombre de broches1048",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105996&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de PLL:VCO; Fréquence:38MHz; Nombre de broches:16; Type de boîtier PLL:DIP; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:8ÂµA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Détecteur de boucle de phase; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-61049",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105988&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:6mA; Temps de propagation:32ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple bascule D Ã  verrou (3 états);","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74HCT; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-61050",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268259.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105994&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74HCT; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:6mA; Temps de propagation:35ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple bascule D Ã  verrou","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LCX CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1051",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417644&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LCX CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LCX; Fonction logique:Octal Buffer / Line Driver; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  3.6V; Numéro de base de la fonction logique:74541; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LS; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-13ns; Tensi1052",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105907&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:13ns; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Fréquence:33MHz; Courant, sortie:16mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire, Differentiel; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:8mA; Famille Circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LS; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-8mA; Nombr1053",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105903&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LS; Fonction logique:Six inverseurs (collecteur ouvert); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LS; Type de logique-Multiplexeur - Sélecteur de données; 1054",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105906&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LS; Type de logique:Multiplexeur / Sélecteur de données; Nombre de voies:4; Configuration Ligne:2:1; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:8mA; Famille Circuit logique:LS; Fonction logique:Quadruple multiplexeur Ã  2 entrées; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC00 TSSOP14; Type de logique-NON-ET; Courant,1055",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437092&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC00 TSSOP14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC04 TSSOP14; Type de logique-Inverseur; Coura1056",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437095&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC04 TSSOP14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  3.6V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC08 TSSOP14; Type de logique-AND; Courant, so1057",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437100&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC08 TSSOP14; Type de logique:AND; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:1.65V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC125 TSSOP14; Type de buffer-Mémoire tampon, 1058",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC125 TSSOP14; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple driver de ligne/buffer (3 états); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC14 TSSOP14; Type de logique-Trigger de Schmi1059",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437109&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC14 TSSOP14; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC244 TSSOP20; Type de buffer-Mémoire tampon, 1060",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437200&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC244 TSSOP20; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC245 TSSOP20; Type de buffer-Ã‰metteur-récep1061",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437202&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC245 TSSOP20; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.65V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC32 TSSOP14; Type de logique-OU; Courant, sor1062",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437254&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC32 TSSOP14; Type de logique:OU; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC373 TSSOP20; Type de verrou-Type D Transpare1063",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437255&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC CMS 74LVC373 TSSOP20; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:6.8ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC TRANSCEIVER DE BUS CMS; Type de buffer-Ã‰metteur-réce1064",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437270&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC TRANSCEIVER DE BUS CMS; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:24; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:24mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octal Bus Transceiver with 3-State Output; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC TRANSLATEUR QFN24 BOBI.; Nombre d'entrées-8; Courant,1065",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437286&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC TRANSLATEUR QFN24 BOBI.; Nombre d'entrées:8; Courant, sortie:32mA; Temps de propagation:4.3ns; Nombre de broches:24; Type de boîtier CI logique:VQFN; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Ã‰metteur-récepteur de bus; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:15ÂµA; Famille Circuit logique:LVC;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC1G BUFFER- DRIVER SC705; Type de buffer-Mémoire tampon1066",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437142&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC1G BUFFER/ DRIVER SC705; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Bus Buffer Gate with 3-State Output; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC1G PORTE ET CMS BOBINE; Type de logique-AND; Courant, 1067",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437134&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC1G PORTE ET CMS BOBINE; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 3-Input Positive AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC2G INVERSEUR SC706 BOBI.; Type de buffer-Mémoire tampo1068",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437212&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC2G INVERSEUR SC706 BOBI.; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:32mA; Courant, sortie max.:32mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Inverter","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVC2G NAND GATE SM88 BOBINE; Type de logique-NON-ET; Cour1069",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SMD07-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437204&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVC2G NAND GATE SM88 BOBINE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual 2-Input Positive-NAND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LVX; Type de boîtier CI logique-TSSOP; Nombre de broches1070",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417669&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LVX; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:24; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:8ÂµA; Courant, sortie:24mA; Famille Circuit logique:LVX; Fonction logique:Tri-State Octal Translating Transceiver; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  3.6V; Nombre d'entrées:8; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LX1G OR SOT23-5; Type de logique-XOR; Courant, sortie-32m1071",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697234RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LX1G OR SOT23-5; Type de logique:XOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LX1G; Fonction logique:Single Exclusive OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74LX1GU INVERSEUR SOT23-5; Type de logique-Inverseur; Coura1072",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697236&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74LX1GU INVERSEUR SOT23-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LX1G; Fonction logique:Single Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74TTL; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type d1073",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105939&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74TTL; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7400; Fonction logique:Hex Buffer / Line Driver; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension d'alimentation:4.75V Ã  5.25V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74TTL; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type d1074",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105940&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74TTL; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7400; Fonction logique:Hex Buffer / Line Driver; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension d'alimentation:4.75V Ã  5.25V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74TTL; Type de logique-Driver de ligne NON-OU; Courant, sor1075",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105944&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74TTL; Type de logique:Driver de ligne NON-OU; Courant, sortie:48mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7400; Fonction logique:Quadruple NON OU Ã  2 entrées driver de ligne; Gamme de température, circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74TTL; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-16mA; Nombre1076",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105937&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74TTL; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:16mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Numéro de la fonction logique:7400; Racine de la référence:7400","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74TTL; Type de logique-NOR; Courant, sortie-16mA; Nombre d'1077",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105941&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74TTL; Type de logique:NOR; Courant, sortie:16mA; Nombre d'entrées:4; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7400; Fonction logique:Porte NOR 4 entrées; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension d'alimentation:4.75V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74TTL; Type de multivibrateur-Monostable; Courant, sortie-11078",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105943&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74TTL; Type de multivibrateur:Monostable; Courant, sortie:16mA; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Temps de propagation:45ns; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7400; Fonction logique:One Shot Multivibrator; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74V1G INVERSEUR SOT323-5; Type de logique-Inverseur; Couran1079",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT323-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697240&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74V1G INVERSEUR SOT323-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-323; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:V1G; Fonction logique:Single Inverter (Open Drain); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74V1G INVERSEUR SOT323-5; Type de logique-Inverseur; Couran1080",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697240RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74V1G INVERSEUR SOT323-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-323; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:V1G; Fonction logique:Single Inverter (Open Drain); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74V1T BUFFER SOT23-5; Type de buffer-Mémoire tampon, non in1081",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697258&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74V1T BUFFER SOT23-5; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:V1T; Fonction logique:Single Bus Buffer (3-State); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74V1T BUFFER SOT23-5; Type de buffer-Mémoire tampon, non in1082",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697254RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74V1T BUFFER SOT23-5; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:V1T; Fonction logique:Single Buffer (Open Drain); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74V1T INVERSEUR SOT23-5; Type de logique-Inverseur; Courant1083",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697253&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74V1T INVERSEUR SOT23-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:V1T; Fonction logique:Single Inverter; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74V1T INVERSEUR SOT23-5; Type de logique-Inverseur; Courant1084",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697253RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74V1T INVERSEUR SOT23-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:V1T; Fonction logique:Single Inverter; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 74V1T NAND SOT23-5; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie1085",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1697251RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 74V1T NAND SOT23-5; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:V1T; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE 8B SFT REG SS 16TSSOP RL250; Fonction registre Ã  décalage1086",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407022&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE 8B SFT REG SS 16TSSOP RL250; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND DOUBLE SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie--;1087",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406897&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND DOUBLE SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:4; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND DOUBLE SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie-5.1088",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406934&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND DOUBLE SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:4; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND QUAD SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie-5.2m1089",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406928&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND QUAD SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND QUAD SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie-6.8m1090",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407128&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND QUAD SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND QUAD SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie-6.8m1091",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407128RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND QUAD SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie--;1092",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406896&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie--;1093",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406889&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie-5.1094",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406894&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique-AND; Courant, sortie-5.1095",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406931&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND TRIPLE SOIC-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND TRIPLE TSSOP-14; Type de logique-AND; Courant, sortie-51096",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406932&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND TRIPLE TSSOP-14; Type de logique:AND; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND-OR GATE QUAD SOIC-16; Type de logique-ET - OU; Courant,1097",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406885&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND/OR GATE QUAD SOIC-16; Type de logique:ET / OU; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE AND-OR SIMPLE SC-70-6; Type de logique-ET - OU; Courant, so1098",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406965&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE AND-OR SIMPLE SC-70-6; Type de logique:ET / OU; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE ASYNCH BIN 235MHZ TSSOP-16; Type de compteur-Binaire, async1099",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406835&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE ASYNCH BIN 235MHZ TSSOP-16; Type de compteur:Binaire, asynchrone; Fréquence, horloge:235MHz; Comptage max:4095; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 12NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406875&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 12NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:12ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:37MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 13NS SOIC-16; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1101",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406867&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 13NS SOIC-16; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:13ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Fréquence:25MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Différentiel; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 13NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1102",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406872&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 13NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:13ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:60MHz; Courant, sortie:5.2mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 14NS TSSOP-16; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1103",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406870&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 14NS TSSOP-16; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:14ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Fréquence:50MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 15NS SOIC-14; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1104",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406873&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 15NS SOIC-14; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:15ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:60MHz; Courant, sortie:5.2mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Différentiel; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 15NS TSSOP-14; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1105",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406874&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 15NS TSSOP-14; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:15ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Fréquence:60MHz; Courant, sortie:5.2mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Différentiel; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 25NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1106",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406876&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 25NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:25ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:40MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 25NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1107",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406877&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 25NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:25ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:40MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 3NS SC-70-6; Type de Flip-Flop-D; Temps de propag1108",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407124&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 3NS SC-70-6; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:3ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Fréquence:175MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 3NS SC-70-6; Type de Flip-Flop-D; Temps de propag1109",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407124RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 3NS SC-70-6; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:3ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Fréquence:175MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 4.1NS SC-70-5; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1110",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406869&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 4.1NS SC-70-5; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.1ns; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Fréquence:280MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 4.6NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop-D; Temps de pro1111",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406881&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 4.6NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.6ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:150MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 45NS SOIC-14; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1112",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406862&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 45NS SOIC-14; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:45ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:24MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Différentiel; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 5.7NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop-D; Temps de pro1113",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406879&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 5.7NS TSSOP-20; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:5.7ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:205MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 70NS SOIC-16; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1114",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406863&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 70NS SOIC-16; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:70ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Fréquence:14MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Différentiel; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-D 8.8NS SSOP-48; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1115",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407123&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-D 8.8NS SSOP-48; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:8.8ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:48; Fréquence:65MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BASCULE-JK 45NS SOIC-16; Type de Flip-Flop-JK; Temps de pro1116",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406864&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BASCULE-JK 45NS SOIC-16; Type de Flip-Flop:JK; Temps de propagation:45ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Fréquence:24MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Différentiel; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer-Mémoire tampon, 1117",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893831&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer OR High; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer-Mémoire tampon, 1118",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893827&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer OE Low; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer-Mémoire tampon, 1119",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893827RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer OE Low; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer-Mémoire tampon, 1120",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893831RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer OR High; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer-Mémoire tampon, 1121",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893810RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:2; Numéro de la fonction logique:741G125;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer-Mémoire tampon, 1122",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893810&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 ST SOT25; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:2; Numéro de la fonction logique:741G125;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer-Mémoire tampon, 1123",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893826&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer OE Low; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer-Mémoire tampon, 1124",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893826RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer OE Low; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer-Mémoire tampon, 1125",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893809&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:2; Numéro de la fonction logique:741G125;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer-Mémoire tampon, 1126",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893809RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:2; Numéro de la fonction logique:741G125;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer-Mémoire tampon, 1127",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893811&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:2; Numéro de la fonction logique:741G126;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFF-BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer-Mémoire tampon, 1128",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893811RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFF/BUS SIMPLE 3 STSOT353; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:3 State Buffer; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:2; Numéro de la fonction logique:741G126;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER DOUBLE 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, n1129",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8VSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287415&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER DOUBLE 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Bus Buffer Gate with 3-State Output; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER DOUBLE 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, n1130",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287415RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER DOUBLE 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Bus Buffer Gate with 3-State Output; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon1131",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287529&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:F; Fonction logique:Quadruple Buffer Gate (3-State); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon1132",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287584&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple Buffer Gate (3-State); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon1133",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287453&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Quadruple Buffer Gate (3-State); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon1134",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287585&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER QUADRUPLE 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple Buffer Gate (3-State); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER TRIG SCHMITT SOT-553-5; Courant, sortie--; Type de l1135",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437155&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER TRIG SCHMITT SOT-553-5; Courant, sortie:-; Type de logique:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Nombre de broches:5; Type de boîtier CI logique:SOT-553; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre d'entrées:1","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer-Mémoire tampo1136",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287608&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Schmitt Trigger Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer-Mémoire tampo1137",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287608RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Schmitt Trigger Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer-Mémoire tampo1138",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287609&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Schmitt Trigger Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer-Mémoire tampo1139",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287609RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER TRIGGER DE SCHMITT CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Schmitt Trigger Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER-CONVERT. HEX SOIC-16; Type de buffer-Mémoire tampon,1140",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1740857&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER/CONVERT. HEX SOIC-16; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CD4000; Fonction logique:Hex Non-Inverting Buffer / Converter; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER-DRIVER 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon - 1141",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287566&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER/DRIVER 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVT; Fonction logique:Buffer / Line Driver 3-State; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  3.6V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER-DRIVER 3 ETATS CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, n1142",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER/DRIVER 3 ETATS CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:48; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVT; Fonction logique:Buffer / Line Driver 3-State; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  3.6V; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER-DRIVER OCTAL 3 ETATS; Type de buffer-Mémoire tampon,1143",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287550&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER/DRIVER OCTAL 3 ETATS; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LS; Fonction logique:Octal Buffer / Line Driver 3-State; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER-DVR DUAL 8US8; Type de buffer-Mémoire tampon, invers1144",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813458&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER/DVR DUAL 8US8; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Numéro de la fonction logique:742G240; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER-DVR DUAL 8US8; Type de buffer-Mémoire tampon, invers1145",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813458RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER/DVR DUAL 8US8; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Numéro de la fonction logique:742G240; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUFFER-DVR DUAL 8US8; Type de buffer-Mémoire tampon, non in1146",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813459&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUFFER/DVR DUAL 8US8; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Numéro de la fonction logique:742G241; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUS BUFFER QUAD DIP-14; Type de logique-Mémoire tampon de b1147",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407133&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUS BUFFER QUAD DIP-14; Type de logique:Mémoire tampon de bus; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quad Buffer; Marquage composant:74HC126; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUS SWITCH QUADRUPLE FET CMS; Nombre de voies-4; Courant, s1148",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287500&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUS SWITCH QUADRUPLE FET CMS; Nombre de voies:4; Courant, sortie:64mA; Type de commutateur:SPST; Résistance, Ron, max..:22ohm; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CBT; Fonction logique:Quadruple FET Bus Switch; Numéro de base de la fonction logique:7431254; Racine de la référence:74; Résistance","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUS SWITCH QUADRUPLE FET CMS; Nombre de voies-4; Courant, s1149",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287484&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUS SWITCH QUADRUPLE FET CMS; Nombre de voies:4; Courant, sortie:64mA; Type de logique:Commutateur de bus FET; Niveau d'entrée:1.7V; Nombre de broches:14; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:2.3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CBTLV; Fonction logique:Quadruple FET Bus Switch; Gamme","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUS SWITCH QUADRUPLE FET CMS; Nombre de voies-4; Courant, s1150",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287547&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUS SWITCH QUADRUPLE FET CMS; Nombre de voies:4; Courant, sortie:64mA; Type de logique:Commutateur de bus FET; Niveau d'entrée:2V; Nombre de broches:14; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CBT; Fonction logique:Quadruple FET Bus Switch; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE BUS TRCVR 3 ETATS 8SSOP BOBI.; Type de buffer-Ã‰metteur-réc1151",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436907&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE BUS TRCVR 3 ETATS 8SSOP BOBI.; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AVC; Fonction logique:Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with 3-State Outputs; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur1152",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103071&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Typ1153",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103070&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Typ1154",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103075&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-90MH1155",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103069&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:90MHz; Comptage max:15; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Compteur binaire synchrone 4 bits configurable, Reset; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-10ns; T1156",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103078&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:10ns; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:110MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-13.5ns;1157",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103072&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:13.5ns; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:114MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-AND; Courant, sortie-24mA; Nombre1158",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103065&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:AND; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:4;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre1159",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103066&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications:SystÃ¨mes de transmission de données, Décodeurs de mémoire; Applications CI:SystÃ¨mes de transmission de données,","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-24mA; 1160",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103062&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:6; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-24mA; 1161",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103063&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Six inverseurs (collecteur ouvert); Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-24mA; 1162",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106055&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-Multiplexeur - Sélecteur de donné1163",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103068&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:Multiplexeur / Sélecteur de données; Nombre de voies:4; Configuration Ligne:2:1; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:24mA; Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Quadruple multiplexeur Ã  2","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-24mA; Nom1164",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103061&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-OU; Courant, sortie-24mA; Nombre 1165",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103073&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:OU; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Quadruple OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique-XOR; Courant, sortie-24mA; Nombre1166",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103082&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de logique:XOR; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de verrou-Transparent; Courant, sortie-24mA;1167",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103079&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AC; Type de verrou:Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:8.5ns; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Octuple bascule D Ã  verrou","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Tension, alimentation min.-4.5V; Tension, alimen1168",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103085&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:24mA; Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre de portes:6; Numéro de base de la fonction logique:7404; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Tension, alimentation min.-4.5V; Tension, alimen1169",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103091&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre d'émetteurs:8; Nombre de portes:8; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverse1170",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103103&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur, enregistré; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:24; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple registre émetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1171",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1172",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103095&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-80M1173",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:80MHz; Comptage max:15; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Compteur binaire synchrone 4 bits configurable, Reset; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-11.2ns1174",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103094&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:11.2ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:110MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-9.5ns;1175",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103098&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:9.5ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:85MHz; Courant, sortie:24mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique-AND; Courant, sortie-24mA; Nombr1176",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103086&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique:AND; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:4;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombr1177",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103100&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications:SystÃ¨mes de transmission de données, Décodeurs de mémoire; Applications CI:SystÃ¨mes de transmission de données,","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-24mA;1178",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103087&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-24mA; No1179",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103083&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique-NOR; Courant, sortie-24mA; Nombr1180",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103084&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique:NOR; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple NON OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique-OU; Courant, sortie-24mA; Nombre1181",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103092&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique:OU; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique-XOR; Courant, sortie-24mA; Nombr1182",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103099&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de logique:XOR; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de verrou-Transparent; Courant, sortie-24mA1183",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103096&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de verrou:Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:9.4ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple bascule D Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de verrou-Transparent; Courant, sortie-24mA1184",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103093&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ACT; Type de verrou:Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:9.5ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Octuple bascule D Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1185",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105921&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1186",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105921RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-AND; Courant, sortie-8mA; Nombre1187",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105918&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-AND; Courant, sortie-8mA; Nombre1188",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105918RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-8mA; Nom1189",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105915&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-8mA; Nom1190",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105915RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-OU; Courant, sortie-8mA; Nombre 1191",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105920&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées positives porte OU; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-OU; Courant, sortie-8mA; Nombre 1192",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105920RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées positives porte OU; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Co1193",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105919&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Inverseur Trigger de Schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Co1194",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105919RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHC; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Inverseur Trigger de Schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; T1195",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105927&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; T1196",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105927RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-AND; Courant, sortie-8mA; Nombr1197",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105924&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-AND; Courant, sortie-8mA; Nombr1198",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105924RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-8mA; No1199",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105922&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-8mA; No1200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105922RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-OU; Courant, sortie-8mA; Nombre1201",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105926&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:2 entrées positives porte OU; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-OU; Courant, sortie-8mA; Nombre1202",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105926RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:2 entrées positives porte OU; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; C1203",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105925&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Inverseur Trigger de Schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; C1204",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105925RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74AHCT; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Inverseur Trigger de Schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ALS TTL; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inve1205",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106068&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ALS TTL; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74ALVC AND GATE BOBINE; Type de logique-AND; Courant, s1206",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436870&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74ALVC AND GATE BOBINE; Type de logique:AND; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALVC; Fonction logique:Quad 2-Input Positive AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74F FAST TTL; Type de logique-Inverseur; Courant, sorti1207",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106054&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74F FAST TTL; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:F; Fonction logique:Hex Inverter; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC INVERSEUR BOBINE; Type de logique-Inverseur; Coura1208",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SO1407-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436953&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC INVERSEUR BOBINE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:4mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Hex Inverter with Open Drain Output;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC REGISTER BOBINE; Fonction registre Ã  décalage-Sér1209",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437012&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC REGISTER BOBINE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Configuration multiplexeur-2-1; Nombre de circuit1210",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103172&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Configuration multiplexeur:2:1; Nombre de circuits:3; Résistance, Ron, max..:160ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:16ÂµA; Fonction logique:Triple multiplexeur/démultiplexeur analogique 2 voies; Température de fonctionnement:-55Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Configuration multiplexeur-4-1; Nombre de circuit1211",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103171&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Configuration multiplexeur:4:1; Nombre de circuits:2; Résistance, Ron, max..:160ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:16ÂµA; Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Multiplexeur/démultiplexeur analogique","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Configuration multiplexeur-8-1; Nombre de circuit1212",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103170&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:160ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:16ÂµA; Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Multiplexeur/Démultiplexeur analogique","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers sér1213",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103162&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Différentiel; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille Circuit logique:HC; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨1214",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103161&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:14; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille Circuit logique:HC; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨1215",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103173&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre, Inversion et enregistrement; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille Circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur1216",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104722&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octal Bus Transceiver (3-State); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre d'émetteurs:8; Numéro de base","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne -1217",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104726&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne / Récepteur de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octal Buffer / Line Driver 3-State; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Typ1218",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104721&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octal Buffer / Line Driver 3-State; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la fonction logique:74244; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-12ns; T1219",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103164&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:12ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:60MHz; Courant, sortie:5.2mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-14ns; T1220",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103175&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:14ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:50MHz; Courant, sortie:5.2mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-25ns; T1221",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104723&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:25ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:35MHz; Courant, sortie:7.8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octal D-Type","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-AND; Courant, sortie-5.2mA; Nombr1222",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103156&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:AND; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre1223",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103159&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:4; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications:Conversion de codes, Routage des données, Décodage d'adresses mémoire; Applications CI:Conversion de codes, Routage des","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre1224",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104715&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:5.2mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:3-to-8 Line Inverting Decoder/Demultiplexer; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre1225",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104716&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:5.2mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-5.2mA;1226",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103154&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-5.2mA;1227",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103160&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-5.2mA;1228",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104714&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Inverseur hexadécimal; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-5.2mA; No1229",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103152&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-5.2mA; No1230",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103158&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées trigger de schmitt; Nombre de portes:4","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-NOR; Courant, sortie-5.2mA; Nombr1231",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103153&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:NOR; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple NON OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Cou1232",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104717&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Inverseur hexadécimal Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable;1233",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1102950&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:5.2mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:25ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Multivibrateur monostable avec reset; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable;1234",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103157&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:5.2mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:25ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Multivibrateur monostable avec reset; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de PLL-VCO; Fréquence-38MHz; Nombre de broch1235",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103169&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de PLL:VCO; Fréquence:38MHz; Nombre de broches:16; Type de boîtier PLL:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:8ÂµA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Boucle Ã  verrouillage de phase; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de verrou-Transparent; Courant, sortie-7.8mA1236",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104724&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de verrou:Transparent; Courant, sortie:7.8mA; Temps de propagation:21ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octal D-Type Transparent Latch","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de verrou-Transparent; Courant, sortie-7.8mA1237",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104727&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HC; Type de verrou:Transparent; Courant, sortie:7.8mA; Temps de propagation:30ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octal D-Type Transparent Latch (3-State);","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Configuration multiplexeur-2-1; Nombre de circui1238",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103149&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Configuration multiplexeur:2:1; Nombre de circuits:3; Résistance, Ron, max..:130ohm; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:16ÂµA; Fonction logique:Triple multiplexeur/démultiplexeur analogique 2 voies; Type de terminaison:CMS","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseu1239",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103141&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1240",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103135&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple driver de ligne/buffer (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103140&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de commutation analogique-SPST; Nombre de v1242",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103150&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:4; Résistance, Ron, max..:95ohm; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Bande passante:200MHz; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple commutateur bilatéral; Nombre d'entrées:1; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de comparateur-Magnitude; Nombre de voies-81243",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103147&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de comparateur:Magnitude; Nombre de voies:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Comparateur d'amplitude 8 bits; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:16; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-25M1244",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103148&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:25MHz; Comptage max:4095; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:12; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:12-Stage Ripple Carry Binary Counter; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-12ns; 1245",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103142&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:12ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:50MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-15ns; 1246",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103146&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:15ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:60MHz; Courant, sortie:6mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-17ns; 1247",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103139&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:17ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Fréquence:25MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-AND; Courant, sortie-4mA; Nombre1248",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103129&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:AND; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombr1249",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103137&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications:Routage des données, Décodage d'adresses mémoire; Courant, sortie max.:5.2mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-4mA; 1250",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103128&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-4mA; 1251",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103130&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-NOR; Courant, sortie-4mA; Nombre1252",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103127&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:NOR; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple NON OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-OU; Courant, sortie-4mA; Nombre 1253",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103132&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:OU; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple OU positif Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-Trigger de Schmitt NON-ET; Coura1254",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103136&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées trigger de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique-XOR; Courant, sortie-5.2mA; Nomb1255",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103133&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de logique:XOR; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable1256",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103151&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:4mA; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:23ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Multivibrateur monostable de précision; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable1257",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103134&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:4mA; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:25ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Multivibrateur monostable avec reset; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sort1258",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103144&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:6mA; Temps de propagation:32ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple bascule D Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sort1259",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103145&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74HCT; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:6mA; Temps de propagation:35ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LS; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable;1260",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105904&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LS; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:8mA; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:23ns; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LS; Fonction logique:Multivibrateur monostable avec reset; Gamme de température,","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseu1261",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105934&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseu1262",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105934RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer-Mémoire tampon, inverseur; Type d1263",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105928&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Inverseur buffer/driver (OC); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer-Mémoire tampon, inverseur; Type d1264",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105928RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Inverseur buffer/driver (OC); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre d'entrées:1; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1265",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105933&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Ty1266",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105933RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-24mA; No1267",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105931&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-24mA; No1268",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105931RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sort1269",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1105932&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS 74LVC; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:6.8ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple bascule D","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS SERIE 4000; Type de compteur-A décades; Fréquence, horl1270",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1104712&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS SERIE 4000; Type de compteur:A décades; Fréquence, horloge:16MHz; Comptage max:5; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:10; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Decade Counter / Divider; Fréquence, horloge max..:6.7MHz; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CMS TRANSLATEUR BOBINE; Nombre d'entrées-4; Courant, sortie1271",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437911&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CMS TRANSLATEUR BOBINE; Nombre d'entrées:4; Courant, sortie:0.02mA; Temps de propagation:4ns; Nombre de broches:14; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Translateur de niveau; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:5ÂµA; Fonction logique:Bidirectional","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogiqu1272",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8VSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287611&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogique:SPST - NO; Nombre de voies:2; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Analog Switch; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogiqu1273",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287611RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogique:SPST - NO; Nombre de voies:2; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Analog Switch; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogiqu1274",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287612&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogique:SPST - NO; Nombre de voies:2; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Analog Switch; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogiqu1275",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287612RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE DOUBLE CMS; Type de commutation analogique:SPST - NO; Nombre de voies:2; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Analog Switch; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE SPDT VSSOP; Type de commutation analogiqu1276",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287601&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE SPDT VSSOP; Type de commutation analogique:SPDT; Nombre de voies:2; Résistance, Ron, max..:13ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Spdt Analog Switch; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE SPDT VSSOP; Type de commutation analogiqu1277",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287601RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUT ANALOGIQUE SPDT VSSOP; Type de commutation analogique:SPDT; Nombre de voies:2; Résistance, Ron, max..:13ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Spdt Analog Switch; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUTA ANALOGIQUE QUAD CMS; Type de commutation analogique1278",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287517&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUTA ANALOGIQUE QUAD CMS; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:4; Résistance, Ron, max..:85ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Boîtier commutateur analogique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Bande passante:30MHz; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple Analog Switch; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique-1279",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287586&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique:SPST - NO; Nombre de voies:1; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Bande passante:195MHz; Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique-1280",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287586RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique:SPST - NO; Nombre de voies:1; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Bande passante:195MHz; Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique-1281",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287587&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:1; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Analog Switch; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique-1282",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287587RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE COMMUTATEUR ANALOGIQUE CMS; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:1; Résistance, Ron, max..:10ohm; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:50mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Analog Switch; Numéro de base de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CONFIG MULTIFONCTION 6SC-70; Type de logique-Fonction multi1283",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1652014&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CONFIG MULTIFONCTION 6SC-70; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS Universal Configurable 2-Input Logic Gate; Gamme","</a></p>"]
["CI LOGIQUE CONFIG MULTIFONCTION 6SC-70; Type de logique-Fonction multi1284",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1652014RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE CONFIG MULTIFONCTION 6SC-70; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS Universal Configurable 2-Input Logic Gate; Gamme","</a></p>"]
["CI LOGIQUE DECOD 4-10LINE 16SO RL250; Type de logique-Décodeur de lig1285",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406851&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE DECOD 4-10LINE 16SO RL250; Type de logique:Décodeur de ligne; Nombre de canaux de sortie:10; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1286",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813464&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.1ns; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Fréquence:260MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1287",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813464RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.1ns; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Fréquence:260MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1288",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813465&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.2ns; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Fréquence:260MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa1289",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813465RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE F-F DUAL POS EDGE 8US8; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.2ns; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Fréquence:260MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE F-F SGL POS EDGE 8X2SON; Type de Flip-Flop-D; Temps de prop1290",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8X2SON-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813463&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE F-F SGL POS EDGE 8X2SON; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:5ns; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SON; Nombre de broches:8; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D DOUBLE CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de 1291",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287495&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D DOUBLE CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.9ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:100MHz; Courant, sortie:20mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:F;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D DOUBLE CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de 1292",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287452&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D DOUBLE CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:6.1ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:110MHz; Courant, sortie:8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D DOUBLE CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de 1293",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287519&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D DOUBLE CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:7.2ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:110MHz; Courant, sortie:12mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D OCTAL CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de p1294",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287537&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D OCTAL CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:17ns; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:30MHz; Courant, sortie:8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LS;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D OCTAL CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de p1295",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287505&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE FLIP-FLOP TYPE D OCTAL CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:31ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:28MHz; Courant, sortie:7.8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE GATE AND INVERSEUR; Type de logique-NOR; Courant, sortie-2.1296",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1703306&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE GATE AND INVERSEUR; Type de logique:NOR; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:12.5mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE GATE TRIPLE BUFFER 8US8; Type de buffer-Mémoire tampon, non1297",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813462&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE GATE TRIPLE BUFFER 8US8; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:4mA; Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Nombre d'entrées:1; Numéro de la fonction logique:743G34; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE GATE TRIPLE INVERTER 8US8; Type de logique-Inverseur; Coura1298",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813455&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE GATE TRIPLE INVERTER 8US8; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Numéro de la fonction logique:743G04; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE GATE TRIPLE INVERTER 8US8; Type de logique-Inverseur; Coura1299",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813455RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE GATE TRIPLE INVERTER 8US8; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Numéro de la fonction logique:743G04; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE HEX LEVEL SHFT 16SO RL250; Nombre d'entrées-6; Courant, sor1300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407023&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE HEX LEVEL SHFT 16SO RL250; Nombre d'entrées:6; Courant, sortie:6.8mA; Temps de propagation:140ns; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:5V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de logique:Traducteur de niveau de tension; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVER HEX BUFFER-DRIVER CMS; Type de buffer-Mémoire tampon 1301",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287518&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVER HEX BUFFER/DRIVER CMS; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:24mA; Courant, sortie max.:24mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Hex Inverter Buffer /","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS DOUBLE 1 I-P SC-70-6; Type de logique-Inverseur; Cou1302",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041537.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436899&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS DOUBLE 1 I/P SC-70-6; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS DOUBLE 1 I-P SOT-23-6; Type de logique-Inverseur; Co1303",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT2304-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437247&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS DOUBLE 1 I/P SOT-23-6; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS DOUBLE 1 I-P SOT-563-6; Type de logique-Inverseur; C1304",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2437210-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437210&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS DOUBLE 1 I/P SOT-563-6; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-563; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I-P SC-70-5; Type de logique-Inverseur; Cou1305",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436852&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I/P SC-70-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I-P SC-70-5; Type de logique-Inverseur; Cou1306",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436876&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I/P SC-70-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:2.7V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I-P SOT-23-5; Type de logique-Inverseur; Co1307",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436882&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I/P SOT-23-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I-P SOT-23-5; Type de logique-Inverseur; Co1308",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437192&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS SIMPLE 1 I/P SOT-23-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS TRIGG SCHMITT 5SOT-23; Type de logique-Trigger de Sc1309",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437150&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS TRIGG SCHMITT 5SOT-23; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single Schmitt-Trigger Inverter;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERS TRIGGER SCHMITT SSOP-8; Type de logique-Trigger de S1310",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437263&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERS TRIGGER SCHMITT SSOP-8; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SC-70-5; Type de logique-Inverseur; C1311",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2342400-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437193&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SC-70-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT25; Type de logique-Inverseur; Cou1312",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893821&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT25; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:6mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G04; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Type","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT25; Type de logique-Inverseur; Cou1313",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893806&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT25; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G04; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT25; Type de logique-Inverseur; Cou1314",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893806RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT25; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G04; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique-Inverseur; Co1315",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893820&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:6mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G04; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique-Inverseur; Co1316",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893820RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:6mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G04; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique-Inverseur; Co1317",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893805&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G04; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique-Inverseur; Co1318",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893805RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SIMPLE SOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G04; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SSOP-8 BOBINE; Type de logique-Inverseur; Co1319",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437257&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR GATE SSOP-8 BOBINE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Cou1320",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436797&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Cou1321",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437038&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Cou1322",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437021&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Cou1323",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436764&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Cou1324",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436778&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Cou1325",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436868&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Cou1326",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437041&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I-P TSSOP-14; Type de logique-Inverseur; Co1327",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-EP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436765&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX 1 I/P TSSOP-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SCHMITT CMS; Type de logique-Inverseur; Coura1328",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1288457RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SCHMITT CMS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Hex Schmitt Inverter; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Courant, 1329",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406924&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Courant, 1330",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406927&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Courant, 1331",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406952&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Courant, 1332",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406893&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Courant, 1333",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407130&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique-Inverseur; Courant, 1334",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407130RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX SOIC-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique-Inverseur; Courant,1335",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406954&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique-Inverseur; Courant,1336",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406953&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:12mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique-Inverseur; Courant,1337",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406957&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique-Inverseur; Courant,1338",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406926&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR HEX TSSOP-14; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR SIMPLE TSSOP-5; Type de logique-Inverseur; Couran1339",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409117&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR SIMPLE TSSOP-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR SIMPLE TSSOP-5; Type de logique-Inverseur; Couran1340",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409117RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR SIMPLE TSSOP-5; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR SOT-353; Type de logique-Inverseur; Courant, sort1341",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1631683&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR SOT-353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Uhs Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERSEUR SOT-353; Type de logique-Inverseur; Courant, sort1342",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1631683RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERSEUR SOT-353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Uhs Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE INVERTER BUFF TRIPLE 8US8; Type de buffer-Mémoire tampon - 1343",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813457&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE INVERTER BUFF TRIPLE 8US8; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, inverseur; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:4mA; Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Nombre d'entrées:1; Numéro de la fonction logique:743G06;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE LATCH 8BIT AD 16TSSOP RL250; Type de verrou-Adressable; Cou1344",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406976&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE LATCH 8BIT AD 16TSSOP RL250; Type de verrou:Adressable; Courant, sortie:-; Temps de propagation:13ns; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Standard; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE LATCH OCT TRNSP 20TSSOP RL250; Type de verrou-Type D Transp1345",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406977&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE LATCH OCT TRNSP 20TSSOP RL250; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:-; Temps de propagation:27ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MAG COMP 16SO RL250; Type de comparateur-Magnitude; Nombre 1346",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407030&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MAG COMP 16SO RL250; Type de comparateur:Magnitude; Nombre de voies:4; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MULTIFONCTION 3 ENTREES SC88; Type de logique-Porte logique1347",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2464611&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MULTIFONCTION 3 ENTREES SC88; Type de logique:Porte logique multifonction; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MULTIFONCTION 3 ENTREES SC88; Type de logique-Porte logique1348",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2464611RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MULTIFONCTION 3 ENTREES SC88; Type de logique:Porte logique multifonction; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MULTIFONCTION 3 I-P SC-70-6; Type de logique-Porte logique 1349",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041537.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436896&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MULTIFONCTION 3 I/P SC-70-6; Type de logique:Porte logique multifonction; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MULTIPLEX-DEM ANALOG CMS; Configuration multiplexeur-2-1; N1350",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287562&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MULTIPLEX/DEM ANALOG CMS; Configuration multiplexeur:2:1; Nombre de circuits:3; Résistance, Ron, max..:100ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Boîtier multiplexeur analogique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:20ÂµA; Famille Circuit logique:LV; Fonction logique:Analog Mux/Demux; Nombre de canaux de sortie:6;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MULTIPLEXER-DEMULTIPLEXER CMS; Type de logique-Multiplexeur1351",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287534&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER CMS; Type de logique:Multiplexeur / Démultiplexeur FET; Nombre de voies:2; Configuration Ligne:1:4; Tension, alimentation min.:2.3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CBTLV; Fonction logique:Dual 1-Of-4 FET","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MULTIPLEXER-DEMULTIPLEXER CMS; Type de logique-Multiplexeur1352",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287476&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER CMS; Type de logique:Multiplexeur, Démultiplexeur; Nombre de voies:4; Configuration Ligne:1:2; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CBT; Fonction logique:4bit 1-Of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer; Gamme","</a></p>"]
["CI LOGIQUE MULTIPLEXEUR-DEMUL ANALOG CMS; Configuration multiplexeur-81353",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287596&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE MULTIPLEXEUR/DEMUL ANALOG CMS; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:100ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Boîtier multiplexeur analogique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:20ÂµA; Famille Circuit logique:LV; Fonction logique:Mux/Demux, Analog; Nombre de canaux de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND DOUBLE US8-8; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-1354",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406968&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND DOUBLE US8-8; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-1355",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406943&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-1356",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407125&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-1357",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407125RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique-NOR; Courant, sortie-4mA1358",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406904&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD SOIC-14; Type de logique:NOR; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie1359",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406944&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie1360",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406921&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie1361",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407131&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie1362",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407131RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND QUAD TSSOP-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT26; Type de logique-NON-ET; Courant, so1363",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT26-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893823&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT26; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G106-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT26; Type de logique-NON-ET; Courant, so1364",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893823RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT26; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G106-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique-NON-ET; Courant, s1365",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT363-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893822&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G10-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique-NON-ET; Courant, s1366",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893822RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G10-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND SIMPLE SC-70-5; Type de logique-NON-ET; Courant, sorti1367",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406966&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND SIMPLE SC-70-5; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND SIMPLE SOIC-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sorti1368",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406908&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND SIMPLE SOIC-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND SIMPLE SOT-23-5; Type de logique-NON-ET; Courant, sort1369",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406963&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND SIMPLE SOT-23-5; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND TRIPLE SOIC-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sorti1370",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406930&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND TRIPLE SOIC-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NAND TRIPLE TSSOP-14; Type de logique-NON-ET; Courant, sort1371",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406960&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NAND TRIPLE TSSOP-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1372",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417649&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille Circuit logique:7NZ; Fonction logique:Uhs Triple Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1373",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417649RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille Circuit logique:7NZ; Fonction logique:Uhs Triple Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de S1374",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8US8-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417660&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Courant, sortie:32mA; Courant, sortie max.:32mA; Famille Circuit logique:7NZ; Fonction logique:Uhs Triple","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de S1375",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417660RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Courant, sortie:32mA; Courant, sortie max.:32mA; Famille Circuit logique:7NZ; Fonction logique:Uhs Triple","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-1376",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417663&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7NZ; Fonction logique:Uhs Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:3; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-1377",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417663RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7NZ TINY CMS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7NZ; Fonction logique:Uhs Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:3; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7S TINY CMS; Type de logique-AND; Courant, sortie-2.6mA; 1378",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3833572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417655&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7S TINY CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:S; Fonction logique:HS 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7S TINY CMS; Type de logique-AND; Courant, sortie-2.6mA; 1379",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417655RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7S TINY CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:S; Fonction logique:HS 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7ST TINY CMS; Type de logique-AND; Courant, sortie-2mA; N1380",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3833572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417653&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7ST TINY CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ST; Fonction logique:HST 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7ST TINY CMS; Type de logique-AND; Courant, sortie-2mA; N1381",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417653RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7ST TINY CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ST; Fonction logique:HST 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverse1382",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417645&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7SZ; Fonction logique:Uhs Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction logique:7; Température","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1383",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417645RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7SZ; Fonction logique:Uhs Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction logique:7; Température","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1384",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417648&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7SZ; Fonction logique:Uhs Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction logique:7; Température","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1385",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417648RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7SZ; Fonction logique:Uhs Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction logique:7; Température","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1386",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417643&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7SZ; Fonction logique:Uhs Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction logique:7;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1387",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417643RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:7SZ; Fonction logique:Uhs Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la fonction logique:7;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-21388",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8US8-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417652&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:2.6ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:32mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-21389",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417652RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:2.6ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:32mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-1390",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417667&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-1391",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417667RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-32m1392",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3833572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417659&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-32m1393",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417659RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-32m1394",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-32m1395",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417656RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-Porte logique multifonction1396",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3833559.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:Porte logique multifonction; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS Universal Configurable 2-Input Logic Gate; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-Porte logique multifonction1397",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417657RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:Porte logique multifonction; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS Universal Configurable 2-Input Logic Gate; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-XOR; Courant, sortie-32mA; 1398",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417658&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS 2-Input XOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique-XOR; Courant, sortie-32mA; 1399",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417658RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7SZ TINY CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:SZ; Fonction logique:UHS 2-Input XOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3833559.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417661&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:32mA; Courant, sortie max.:32mA; Famille Circuit logique:WZ; Fonction logique:UHS Dual Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1401",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417661RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:32mA; Courant, sortie max.:32mA; Famille Circuit logique:WZ; Fonction logique:UHS Dual Buffer; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1402",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417646&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille Circuit logique:7WZ; Fonction logique:Uhs Dual Buffer (3-State); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1403",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417646RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille Circuit logique:7WZ; Fonction logique:Uhs Dual Buffer (3-State); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1404",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417647&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille Circuit logique:7WZ; Fonction logique:Uhs Dual Buffer (3-State); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseu1405",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417647RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:24mA; Famille Circuit logique:7WZ; Fonction logique:Uhs Dual Buffer (3-State); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-1406",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3833559.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:WZ; Fonction logique:UHS Dual Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-1407",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417665RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:WZ; Fonction logique:UHS Dual Inverter; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseu1408",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/3833559.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417668&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:WZ; Fonction logique:UHS Dual Inverter with Schmitt Trigger Input; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseu1409",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1417668RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NC7WZ TINY CMS; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:WZ; Fonction logique:UHS Dual Inverter with Schmitt Trigger Input; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NOR DOUBLE SOIC-14; Type de logique-NOR; Courant, sortie--;1410",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406900&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NOR DOUBLE SOIC-14; Type de logique:NOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:4; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NOR QUAD SOIC-14; Type de logique-NOR; Courant, sortie-5.2m1411",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406922&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NOR QUAD SOIC-14; Type de logique:NOR; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NOR SIMPLE SC-70-5; Type de logique-NOR; Courant, sortie--;1412",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406911&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NOR SIMPLE SC-70-5; Type de logique:NOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NOR SIMPLE SOT-23-5; Type de logique-NOR; Courant, sortie--1413",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406914&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NOR SIMPLE SOT-23-5; Type de logique:NOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NOR TRIPLE SOIC-14; Type de logique-NOR; Courant, sortie--;1414",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406898&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NOR TRIPLE SOIC-14; Type de logique:NOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NOR TRIPLE SOIC-14; Type de logique-NOR; Courant, sortie-5.1415",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406936&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NOR TRIPLE SOIC-14; Type de logique:NOR; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE NOR TRIPLE TSSOP-14; Type de logique-NOR; Courant, sortie--1416",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406956&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE NOR TRIPLE TSSOP-14; Type de logique:NOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE OCT TRNSP D LTH 20TSSOP RL250; Type de verrou-Type D Transp1417",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406979&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE OCT TRNSP D LTH 20TSSOP RL250; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:6.9ns; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE OR DOUBLE SOIC-14; Type de logique-OU; Courant, sortie--; N1418",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406888&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE OR DOUBLE SOIC-14; Type de logique:OU; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:4; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE OR- GATE QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant, s1419",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287488&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE OR- GATE QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:F; Fonction logique:Quadruple 2-Input OR Gate; Gamme de température, circuit intégré:Commercial;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE OR QUAD SOIC-14; Type de logique-OU; Courant, sortie-5.2mA;1420",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406938&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE OR QUAD SOIC-14; Type de logique:OU; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE OR QUAD SOIC-14; Type de logique-OU; Courant, sortie-5.2mA;1421",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406899&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE OR QUAD SOIC-14; Type de logique:OU; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE OR QUAD TSSOP-14; Type de logique-OU; Courant, sortie-5.2mA1422",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406939&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE OR QUAD TSSOP-14; Type de logique:OU; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE CMS SOT-23-6 BOBINE; Type de buffer-Mémoire tampon, n1423",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437237&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE CMS SOT-23-6 BOBINE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:32mA; Courant, sortie max.:32mA; Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual Buffer Gate; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET DEUX E-S TSSOP-5; Type de logique-AND; Courant, so1424",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5TSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2336685&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET DEUX E/S TSSOP-5; Type de logique:AND; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET DOUBLE 4 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Co1425",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437077&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET DOUBLE 4 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET DOUBLE 4 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Co1426",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436982&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET DOUBLE 4 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET POS SIMPLE 6SC70; Type de logique-AND; Courant, so1427",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437135&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET POS SIMPLE 6SC70; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G11; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant, 1428",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287542&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:F; Fonction logique:Quadruple 2-Input AND Gate; Gamme de température, circuit intégré:Commercial;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant, 1429",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287470&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant, 1430",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287543&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple 2-Input AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant, 1431",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287494&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Quadruple 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant, 1432",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287458&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ALS; Fonction logique:Quadruple 2-Input AND Gate; Gamme de température, circuit intégré:Commercial;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant, 1433",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287549&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LS; Fonction logique:Quadruple 2-Input AND Gate; Gamme de température, circuit intégré:Commercial;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1434",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437064&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1435",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435675&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1436",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436954&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1437",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437023&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1438",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436766&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1439",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436780&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1440",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435659&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Cour1441",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437045&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I-P TSSOP-14; Type de logique-Porte ET; Cou1442",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-EP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436800&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET QUAD 2 I/P TSSOP-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant1443",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287597&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant1444",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287597RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant1445",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287593&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant1446",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287593RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant1447",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT323-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287408&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Single 2-Input Positive AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-AND; Courant1448",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287408RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Single 2-Input Positive AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 I-P SC-70-5; Type de logique-Porte ET; Co1449",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436887&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 I/P SC-70-5; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 I-P SC-70-5; Type de logique-Porte ET; Co1450",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436820&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET SIMPLE 2 I/P SC-70-5; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET TRIPLE 3 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte ET; Co1451",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436958&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET TRIPLE 3 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:9; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE ET VSSOP-8 BOBINE; Type de logique-AND; Courant, sort1452",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8VSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436900&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE ET VSSOP-8 BOBINE; Type de logique:AND; Courant, sortie:4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:VSSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique-NON-ET; Courant1453",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287563&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique-NON-ET; Courant1454",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287563RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique-NON-ET; Courant1455",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287607&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique-NON-ET; Courant1456",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287607RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique-NON-ET; Courant1457",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287496&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique-NON-ET; Courant1458",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287496RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2 ENTREES CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2I-P DIP-14; Type de logique-NON-ET; Courant, 1459",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1607599&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET 2I/P DIP-14; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:CD4000; Fonction logique:Quad 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-NON-ET; Coura1460",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287598&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:12mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LV; Fonction logique:Quadruple 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-NON-ET; Coura1461",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287610&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:12mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LV; Fonction logique:Quadruple 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-NON-ET; Coura1462",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287490&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:F; Fonction logique:Quadruple 2-Input NAND Gate; Gamme de température, circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTREES; Type de logique-NON-ET; Couran1463",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287491&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUAD 2 ENTREES; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:4mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUADRUPLE CMS; Type de logique-NON-ET; Courant1464",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287578&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET QUADRUPLE CMS; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:12mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LV; Fonction logique:Quadruple NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET SOT-23-6 BOBINE; Type de logique-NON-ET; Coura1465",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437132&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET SOT-23-6 BOBINE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-ET TRIPLE 3 ENTREES; Type de logique-NON-ET; Cour1466",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287482&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-ET TRIPLE 3 ENTREES; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Triple 3-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1467",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287580&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1468",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287580RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NAND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1469",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287579&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1470",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287579RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input NOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1471",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287442&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Single 2-Input NOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1472",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287442RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Single 2-Input NOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1473",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287441&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Single 2-Input NOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique-NOR; Courant, s1474",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287441RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU 2 ENTREES CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Single 2-Input NOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-NOR; Courant,1475",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287615&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:12mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LV; Fonction logique:Quadruple 2-Input NAND Gate; Numéro de base de la fonction logique:74024;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE NON-OU QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-NOR; Courant,1476",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287451&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE NON-OU QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Quadruple 2-Input NOR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU DOUBLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant,1477",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8VSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287570&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU DOUBLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual 2-Input OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU DOUBLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant,1478",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287570RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU DOUBLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Dual 2-Input OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU DOUBLE 4 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte OU; Co1479",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435658&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU DOUBLE 4 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant, s1480",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287508&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple 2-Input OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte OU; Cour1481",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436835&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte OU; Cour1482",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437034&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte OU; Cour1483",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436994&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte OU; Cour1484",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437253&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte OU; Cour1485",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436772&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P SOIC-14; Type de logique-Porte OU; Cour1486",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2435657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P SOIC-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P TSSOP-14; Type de logique-Porte OU; Cou1487",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-EP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436836&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P TSSOP-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I-P TSSOP-14; Type de logique-Porte OU; Cou1488",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-EP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436790&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU QUAD 2 I/P TSSOP-14; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant,1489",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287525&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant,1490",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287525RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant,1491",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287449&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Single 2-Input OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique-OU; Courant,1492",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287449RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU SIMPLE 2 ENTREES CMS; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Single 2-Input OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-XOR; Courant,1493",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287469&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AC; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-XOR; Courant,1494",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287572&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-XOR; Courant,1495",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287573&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique-XOR; Courant,1496",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287498&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXC QUAD 2 ENTR CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:ACT; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique-XOR; Courant, 1497",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287522&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input Exclusive-OR; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique-XOR; Courant, 1498",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287522RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input Exclusive-OR; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique-XOR; Courant, 1499",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287521&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input Exclusive-OR; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique-XOR; Courant, 1500",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287521RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input Exclusive-OR; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique-XOR; Courant, 1501",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC70-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287455&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Single 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique-XOR; Courant, 1502",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287455RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE PORTE OU-EXCL 2 ENTREES CMS; Type de logique:XOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Single 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-AND; Courant, so1503",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893857&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.4V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G085-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-AND; Courant, so1504",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893857RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.4V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G085-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-AND; Courant, so1505",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893808&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G08; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-AND; Courant, so1506",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893808RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G08; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique-AND; Courant, s1507",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893807&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G08; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique-AND; Courant, s1508",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893807RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G08; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique-AND; Courant, s1509",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1893824-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893824&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G11-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique-AND; Courant, s1510",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893824RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS AND SIMPLE 3 IP SOT363; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G11-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique-Fonction multipl1511",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT26-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893837&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique-Fonction multipl1512",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893837RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique-Fonction multipl1513",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT26-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893839&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique-Fonction multipl1514",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893839RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique-Fonction multipl1515",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT26-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893844&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique-Fonction multipl1516",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893844RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT26; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-26; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique-Fonction multip1517",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT363-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893838&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique-Fonction multip1518",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893838RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique-Fonction multip1519",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT363-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893843&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique-Fonction multip1520",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893843RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS MULTI FUNC 3 IP SOT363; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-NON-ET; Courant1521",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893801RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G00; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-NON-ET; Courant1522",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893801&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G00; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IPSOT353; Type de logique-NON-ET; Courant1523",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893800&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IPSOT353; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G00; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IPSOT353; Type de logique-NON-ET; Courant1524",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893800RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS NAND SIMPLE 2 IPSOT353; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G00; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS NOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-NOR; Courant, so1525",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893803&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS NOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G02; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS NOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-NOR; Courant, so1526",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893803RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS NOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:NOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G02; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS NOR SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique-NOR; Courant, s1527",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893847&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS NOR SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique:NOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.4V Ã  5.5V; Nombre de portes:1; Numéro de la fonction logique:741G02-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS OR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-OU; Courant, sort1528",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893817&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS OR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G32; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Type","</a></p>"]
["CI LOGIQUE POS OR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-OU; Courant, sort1529",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893817RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE POS OR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:OU; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G32; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Type","</a></p>"]
["CI LOGIQUE QUAD DATA SELECTOR- MUX CMS; Type de logique-Multiplexeur -1530",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287481&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE QUAD DATA SELECTOR/ MUX CMS; Type de logique:Multiplexeur / Sélecteur de données; Nombre de voies:4; Configuration Ligne:2:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:F; Fonction logique:Quadruple Data Selector/ Mux; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE RS-232 DRIVER-RECEIVER CMS; Type de circuit-Transceiver RS21531",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287637&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE RS-232 DRIVER/RECEIVER CMS; Type de circuit:Transceiver RS232; Type d'interface CI:RS232; Nombre de drivers:3; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI Driver:SOIC; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:DWG; Fonction logique:RS-232 Driver / Reciever; Gamme de température, circuit","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT25; Type de logique-Mémoire tampon, 1532",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893835&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT25; Type de logique:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G175-7;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT25; Type de logique-Mémoire tampon, 1533",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893835RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT25; Type de logique:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G175-7;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT353; Type de logique-Mémoire tampon,1534",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893834&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT353; Type de logique:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G17-7;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT353; Type de logique-Mémoire tampon,1535",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893834RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG BUFFER SOT353; Type de logique:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G17-7;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique-Inverseur; Cou1536",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893833&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G145-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique-Inverseur; Cou1537",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893833RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G145-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique-Inverseur; Cou1538",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893814&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G14; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique-Inverseur; Cou1539",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893814RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV GATE SOT25; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G14; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique-Inverseur; Co1540",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893832&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G14-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique-Inverseur; Co1541",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893832RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G14-7; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique-Inverseur; Co1542",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893813&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G14; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique-Inverseur; Co1543",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893813RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SCHMITT TRIG INV PORTESOT353; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G14; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SELECT DONNEE-MULTIPLEX CMS; Type de logique-Multiplexeur; 1544",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287414&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SELECT DONNEE/MULTIPLEX CMS; Type de logique:Multiplexeur; Nombre de voies:1; Configuration Ligne:2:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-to-1 Line Data Selector/Multiplexer; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SELECT DONNEE-MULTIPLEX CMS; Type de logique-Multiplexeur; 1545",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287414RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SELECT DONNEE/MULTIPLEX CMS; Type de logique:Multiplexeur; Nombre de voies:1; Configuration Ligne:2:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-to-1 Line Data Selector/Multiplexer; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000, 14DIP; Type de logique-Trigger de Schmitt inver1546",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106097&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000, 14DIP; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six inverseurs Ã  trigger de schmitt; Gamme de tension d'alimentation:3V","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Configuration multiplexeur-2-1; Nombre de circu1547",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106110&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Configuration multiplexeur:2:1; Nombre de circuits:3; Résistance, Ron, max..:240ohm; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  20V; Boîtier multiplexeur analogique:DIP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:80nA; Fonction logique:Triple multiplexeur/démultiplexeur analogique 2 voies; Marquage composant:4053; Type de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Configuration multiplexeur-8-1; Nombre de circu1548",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106109&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:240ohm; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  20V; Boîtier multiplexeur analogique:DIP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:80nA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Multiplexeur/Démultiplexeur Analogique 8 canaux; Marquage","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Fonction registre Ã  décalage-Série vers Parall1549",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106118&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:DIP; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant d'entrée max..:1ÂµA; Famille Circuit logique:4000","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Fréquence-6MHz; Tension, alimentation min.-3V; 1550",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106124&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Fréquence:6MHz; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Boîtier de CI numérique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Entrée d'horloge externe:Oui; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Timer programmable; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Nombre de timers:1; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de buffer-Mémoire tampon, inverseur; Type 1551",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106106&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six buffers inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage composant:CD4049UBE; Nombre d'entrées:1; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; T1552",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106108&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six buffers non inverseur; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Nombre d'entrées:1; Nombre de portes:6; Numéro de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de commutation analogique-SPST; Nombre de 1553",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106112&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:4; Résistance, Ron, max..:240ohm; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Boîtier commutateur analogique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Bande passante:40MHz; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple commutateur bilatéral; Marquage composant:CD4066BE; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur-BCD, progressif; Fréquence, ho1554",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106123&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur:BCD, progressif; Fréquence, horloge:8MHz; Comptage max:9; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:4; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Compteur BCD; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur-Binaire en cascade Ã  report -1555",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106111&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur:Binaire en cascade Ã  report / Diviseur; Fréquence, horloge:24MHz; Comptage max:16383; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:14; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Compteur d'ondulation binaire 14 niveaux avec","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur-Binaire en cascade Ã  report -1556",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106103&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur:Binaire en cascade Ã  report / Diviseur; Fréquence, horloge:24MHz; Comptage max:4095; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:12; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:12-Stage Ripple Carry Binary Counter; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-241557",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106101&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:24MHz; Comptage max:16383; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:14; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:14-Stage Ripple Carry Binary Counter; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-45ns;1558",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106099&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:45ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Fréquence:12MHz; Courant, sortie:6.8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Type D","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de Flip-Flop-JK; Temps de propagation-45ns1559",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de Flip-Flop:JK; Temps de propagation:45ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Fréquence:24MHz; Courant, sortie:6.8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-AND; Courant, sortie-6.8mA; Nom1560",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106116&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:AND; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage composant:CD4081BE; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-BCD vers décodeur 7 Segments- D1561",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106122&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:BCD vers décodeur 7 Segments/ Driver / Latch; Nombre de canaux de sortie:7; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications:Pilotes d'affichage LED Ã  cathode commune, Affichages Ã  incandescence, Affichages fluorescents basse tension;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-6.8m1562",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106113&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage composant:CD4069UBE; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-6.8mA; 1563",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106098&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage composant:CD4011BE;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-NOR; Courant, sortie-6.8mA; Nom1564",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106096&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:NOR; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple NON OU Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage composant:4001; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-OU; Courant, sortie-6.8mA; Nomb1565",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106115&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:OU; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple OU Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage composant:CD4071BE; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-Trigger de Schmitt NON-ET; Cour1566",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106117&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées trigger de schmitt; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique-XOR; Courant, sortie-6.8mA; Nom1567",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106114&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de logique:XOR; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de multivibrateur-Monostable - Astable; Co1568",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106105&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de multivibrateur:Monostable / Astable; Courant, sortie:6.8mA; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Temps de propagation:125ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Multivibrateur monostable/astable; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de multivibrateur-Monostable; Courant, sor1569",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106121&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de multivibrateur:Monostable; Courant, sortie:6.8mA; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Temps de propagation:100ns; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Dual Retriggerable Monostable Multivibrator; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de PLL-VCO; Fréquence-2.4MHz; Nombre de br1570",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1106104&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SERIE 4000; Type de PLL:VCO; Fréquence:2.4MHz; Nombre de broches:16; Type de boîtier PLL:DIP; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10mA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Boucle Ã  verrouillage de phase; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V; Marquage composant:CD4046BE; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SHIFT REG 8BIT HS 16SO RL250; Fonction registre Ã  décalag1571",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407013&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SHIFT REG 8BIT HS 16SO RL250; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE SHMT TRIG BUFFER TRIP 8US8; Type de buffer-Mémoire tampon, 1572",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1813461&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE SHMT TRIG BUFFER TRIP 8US8; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:0.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:800mV Ã  3.6V; Numéro de la fonction logique:743G17; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C","</a></p>"]
["CI LOGIQUE TRANSCEIVER BUS SOIC24 BOBINE; Nombre d'entrées-8; Courant,1573",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437290&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE TRANSCEIVER BUS SOIC24 BOBINE; Nombre d'entrées:8; Courant, sortie:24mA; Temps de propagation:7.1ns; Nombre de broches:24; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Ã‰metteur-récepteur de bus; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVCC; Fonction logique:Octal Bus","</a></p>"]
["CI LOGIQUE TRANSCEIVER OCAL 3 ETATS CMS; Type de buffer-Ã‰metteur-réce1574",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287499&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE TRANSCEIVER OCAL 3 ETATS CMS; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:Octal Transceiver (3-State); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE TRANSCEIVER OCTAL 3 ETATS CMS; Type de buffer-Ã‰metteur-réc1575",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1287592&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE TRANSCEIVER OCTAL 3 ETATS CMS; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LV; Fonction logique:Octal Transceiver (3-State); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE TRIG SCHMITT INVERS SOT-23-5; Type de logique-Trigger de Sc1576",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407132&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE TRIG SCHMITT INVERS SOT-23-5; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:9mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:2.7V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE TRIG SCHMITT INVERS SOT-23-5; Type de logique-Trigger de Sc1577",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407132RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE TRIG SCHMITT INVERS SOT-23-5; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:9mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:2.7V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR DOUBLE US8-8; Type de logique-XOR; Courant, sortie--; N1578",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406969&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR DOUBLE US8-8; Type de logique:XOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:US8; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR QUAD DIP-14; Type de logique-XOR; Courant, sortie-6.8mA1579",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407126&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR QUAD DIP-14; Type de logique:XOR; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR QUAD SOIC-14; Type de logique-XOR; Courant, sortie--; N1580",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406887&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR QUAD SOIC-14; Type de logique:XOR; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR QUAD SOIC-14; Type de logique-XOR; Courant, sortie-5.2m1581",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2406902&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR QUAD SOIC-14; Type de logique:XOR; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-XOR; Courant, sortie1582",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893819&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:XOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G86; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Type de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique-XOR; Courant, sortie1583",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893819RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT25; Type de logique:XOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-25; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G86; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Type de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique-XOR; Courant, sorti1584",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893818&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique:XOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G86; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Type","</a></p>"]
["CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique-XOR; Courant, sorti1585",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1893818RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE XOR SIMPLE 2 IP SOT353; Type de logique:XOR; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Numéro de la fonction logique:741G86; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Type","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur-2-1; Nombre de circuits-3; Rési1586",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438690&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur:2:1; Nombre de circuits:3; Résistance, Ron, max..:180ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  10V; Boîtier multiplexeur analogique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur-2-1; Nombre de circuits-3; Rési1587",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438764&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur:2:1; Nombre de circuits:3; Résistance, Ron, max..:180ohm; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Boîtier multiplexeur analogique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur-4-1; Nombre de circuits-2; Rési1588",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438688&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur:4:1; Nombre de circuits:2; Résistance, Ron, max..:225ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  10V; Boîtier multiplexeur analogique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur-8-1; Nombre de circuits-1; Rési1589",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438686&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:160ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  10V; Boîtier multiplexeur analogique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur-8-1; Nombre de circuits-1; Rési1590",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438760&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:180ohm; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Boîtier multiplexeur analogique:TSSOP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers série; Type 1591",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438631&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:CMOS rapide; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Complémentaire; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées trigger de schmitt","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers série; Type 1592",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16QFN05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438630&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:CMOS; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:DHVQFN; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Quadruple driver de ligne/buffer (3 états)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers série; Type 1593",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438729&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:CMOS; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers série; Type 1594",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438730&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Différentiel; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers série; Type 1595",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438713&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-ParallÃ¨le vers série; Type 1596",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439312&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:ParallÃ¨le vers série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le, Série1597",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16QFN05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438710&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:CMOS; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:DHVQFN; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Multiplexeur/Démultiplexeur","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le, Série1598",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438772&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le, Série1599",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438783&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:1V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le, Série1600",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438698&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre de bus d'inversion et d'enregistrement; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le, Série1601",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438697&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le, Série vers Série; Type de logique:Registre, Inversion et enregistrement; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le; Type 1602",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438629&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Standard; Nombre de broches:14; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage-Série vers ParallÃ¨le; Type 1603",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438766&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Fonction registre Ã  décalage:Série vers ParallÃ¨le; Type de logique:Registre Ã  décalage; Nombre d'éléments:1; Type de sortie CI:Trois états; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Nombre d'entrées-12; Courant, sortie--; Temps de propagati1604",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439385&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Nombre d'entrées:12; Courant, sortie:-; Temps de propagation:1.5ns; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:0V; Tension, alimentation max..:5.4V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Convertisseur de niveau bidirectionnel; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Nombre d'entrées-2; Courant, sortie--; Temps de propagatio1605",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439380&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Nombre d'entrées:2; Courant, sortie:-; Temps de propagation:1.5ns; Nombre de broches:8; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Tension, alimentation min.:1V; Tension, alimentation max..:5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Convertisseur de basse tension bidirectionnel; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Nombre d'entrées-2; Courant, sortie--; Temps de propagatio1606",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOICEPAD05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439378&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Nombre d'entrées:2; Courant, sortie:-; Temps de propagation:250ps; Nombre de broches:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:1V; Tension, alimentation max..:5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Convertisseur de basse tension bidirectionnel; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Nombre d'entrées-6; Courant, sortie-25mA; Temps de propaga1607",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438682&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Nombre d'entrées:6; Courant, sortie:25mA; Temps de propagation:-; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de logique:Inverseur; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Octuple bascule D avec reset","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Nombre d'entrées-6; Courant, sortie-25mA; Temps de propaga1608",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438683&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Nombre d'entrées:6; Courant, sortie:25mA; Temps de propagation:-; Nombre de broches:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de logique:Décalage de niveau de tension; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, Conversion; Type de bo1609",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438898&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, Conversion; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:24; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, Conversion; Type de bo1610",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT363-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438858&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, Conversion; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de1611",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438860&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de1612",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438920&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de1613",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de1614",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438745&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de1615",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438576&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:48; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Inverseur Trigger de Schmitt","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de1616",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438918&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Ã‰metteur-récepteur, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:48; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type d1617",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041539.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2463758&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:TSOP; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type d1618",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2463758RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:TSOP; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, inverseur1619",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438654&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne inversé (3 états); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1620",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438617&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple driver de ligne/buffer (3 états); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1621",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438724&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1622",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438859&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1623",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438705&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1624",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438767&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1625",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438829&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Flip-Flop type D avec reset, déclenchement sur front montant; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1626",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438803&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1627",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438561&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1628",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438723&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1629",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438899&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1630",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438919&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1631",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438706&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Boucle Ã  verrouillage de phase","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1632",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438768&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1633",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438544&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1634",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438545&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1635",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438641&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1636",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438567&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1637",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438737&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1638",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041543.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438875&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon - Driver de ligne, non inver1639",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041543.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438876&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon / Driver de ligne, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier1640",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439317&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:50mA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six buffers inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  15.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type de boî1641",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT2304-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438884&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type de boî1642",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438794&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type de boî1643",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438522&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:65ÂµA; Famille Circuit logique:ABT; Fonction logique:Quadruple driver de ligne/buffer (3 états); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type de boî1644",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439318&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation max.:50mA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six buffers non inverseur; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type de boî1645",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438795&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type de boî1646",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438842&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, non inverseur; Type de boî1647",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438539&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, non inverseur; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de1648",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438834&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de1649",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041539.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438879&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:TSOP; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de1650",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438835&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de buffer-Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de1651",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041543.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438893&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de buffer:Mémoire tampon, Trigger de Schmitt; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de commutation analogique-SPST; Nombre de voies-1; Ré1652",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438646&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:1; Résistance, Ron, max..:105ohm; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  10V; Boîtier commutateur analogique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Registre Ã  décalage entrée série/sortie parallÃ¨le 8 bits; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de commutation analogique-SPST; Nombre de voies-4; Ré1653",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438765&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de commutation analogique:SPST; Nombre de voies:4; Résistance, Ron, max..:105ohm; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Boîtier commutateur analogique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:32mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Quadruple NON ET Ã  2 entrées trigger de schmitt; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de compteur-A décades; Fréquence, horloge-83MHz; Comp1654",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438678&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de compteur:A décades; Fréquence, horloge:83MHz; Comptage max:5; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Comptage, max.:10; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Octuple transmetteur de bus (3 états); Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de compteur-Binaire en cascade; Fréquence, horloge-981655",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438679&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de compteur:Binaire en cascade; Fréquence, horloge:98MHz; Comptage max:4095; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-30MHz; Compta1656",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439320&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:30MHz; Comptage max:14; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:14-Stage Binary Ripple Counter With Oscillator; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-50MHz; Compta1657",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439314&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:50MHz; Comptage max:12; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:12-Stage Ripple Carry Binary Counter; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de compteur-Binaire; Fréquence, horloge-95MHz; Compta1658",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438691&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de compteur:Binaire; Fréquence, horloge:95MHz; Comptage max:16383; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Porte NON ET Ã  8 entrées positives; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de compteur-Décade, Johnson; Fréquence, horloge-30MHz1659",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439311&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de compteur:Décade, Johnson; Fréquence, horloge:30MHz; Comptage max:5; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1660",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438904&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:120MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1661",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438905&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Fréquence:120MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1662",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438853&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1663",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/8734631-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438833&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1664",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438852&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1665",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438854&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1666",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041543.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438850&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:8; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1667",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041543.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438886&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:8; Fréquence:200MHz; Courant, sortie:50mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1668",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438673&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:77MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1669",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438718&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Fréquence:24MHz; Courant, sortie:25mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire, Differentiel; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1670",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438660&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:122MHz; Courant, sortie:25mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1671",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438708&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:123MHz; Courant, sortie:35mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Six buffers non","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1672",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438747&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:36MHz; Courant, sortie:25mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1673",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438758&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:48MHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation--; Tension, alim1674",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438748&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Fréquence:36MHz; Courant, sortie:25mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-15ns; Tension, a1675",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438774&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:15ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:59MHz; Courant, sortie:4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-18ns; Tension, a1676",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438770&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:18ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Fréquence:123MHz; Courant, sortie:6mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-D; Temps de propagation-5ns; Tension, al1677",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438571&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:5ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Fréquence:70MHz; Courant, sortie:8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop-JK; Temps de propagation-30ns; Tension, 1678",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439313&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de Flip-Flop:JK; Temps de propagation:30ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Fréquence:30MHz; Courant, sortie:2.4mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-AND; Courant, sortie-2.4mA; Nombre d'entré1679",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439326&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:AND; Courant, sortie:2.4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:3.4mA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-AND; Courant, sortie-25mA; Nombre d'entrée1680",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438528&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:AND; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-AND; Courant, sortie-25mA; Nombre d'entrée1681",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438614&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:AND; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:9; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur 16 lignes vers 41682",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438701&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur 16 lignes vers 4; Nombre de canaux de sortie:16; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:24; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur 4 lignes vers 2;1683",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438807&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur 4 lignes vers 2; Nombre de canaux de sortie:4; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur 8 lignes vers 3 1684",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438805&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur 8 lignes vers 3 lignes; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur 8 lignes vers 3 1685",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438653&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur 8 lignes vers 3 lignes; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur 8 lignes vers 3 1686",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438806&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur 8 lignes vers 3 lignes; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Triple multiplexeur/démultiplexeur analogique 2 voies","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur 8 lignes vers 3 1687",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438619&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur 8 lignes vers 3 lignes; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre de canau1688",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438620&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Décodeur - Démultiplexeur; Nombre de canau1689",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438726&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Décodeur / Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:4mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Décodeur/démultiplexeur inverseur de ligne 3 vers 8;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Demultiplexeur, Non Inverseur; Nombre de v1690",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/8734631-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438836&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Demultiplexeur, Non Inverseur; Nombre de voies:1; Configuration Ligne:1:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Fonction multiple configurable; Courant, s1691",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT363-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438847&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Fonction multiple configurable; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur, Trigger de Schmitt; Courant, so1692",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT363-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438600&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur, Trigger de Schmitt; Courant, sortie:20mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:800mV; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOT-363; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur, Trigger de Schmitt; Courant, so1693",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14VQFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur, Trigger de Schmitt; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:DHVQFN; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Quadruple ET Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Température de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie--; Nombre d'ent1694",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438823&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-12.5mA; Nombre 1695",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438733&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:12.5mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-2.4mA; Nombre d1696",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439322&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:2.4mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:3.4mA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-2.6mA; Nombre d1697",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438637&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:ONDULEUR; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-2.6mA; Nombre d1698",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438649&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:ONDULEUR; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Numéro de base de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-25mA; Nombre d'1699",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438538&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-25mA; Nombre d'1700",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438551&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-25mA; Nombre d'1701",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438564&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-25mA; Nombre d'1702",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438775&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-25mA; Nombre d'1703",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438609&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-25mA; Nombre d'1704",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438720&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-50mA; Nombre d'1705",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438821&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-50mA; Nombre d'1706",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438856&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-50mA; Nombre d'1707",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/8734631-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438868&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-50mA; Nombre d'1708",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/8734631-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438888&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-50mA; Nombre d'1709",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438789&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Inverseur; Courant, sortie-50mA; Nombre d'1710",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438790&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Multiplexeur, Démultiplexeur; Nombre de ca1711",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438759&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Multiplexeur, Démultiplexeur; Nombre de canaux de sortie:8; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:20mA; Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Multiplexeur/Démultiplexeur analogique 8 voies;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Multiplexeur, Démultiplexeur; Nombre de vo1712",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041539.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438838&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Multiplexeur, Démultiplexeur; Nombre de voies:2; Configuration Ligne:2:1; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-74; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Multiplexeur; Nombre de voies-1; Configura1713",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438622&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Multiplexeur; Nombre de voies:1; Configuration Ligne:8:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Multiplexeur; Nombre de voies-1; Configura1714",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438658&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Multiplexeur; Nombre de voies:1; Configuration Ligne:8:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Multiplexeur; Nombre de voies-2; Configura1715",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438623&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Multiplexeur; Nombre de voies:2; Configuration Ligne:4:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Multiplexeur; Nombre de voies-4; Configura1716",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438627&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Multiplexeur; Nombre de voies:4; Configuration Ligne:2:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-2.4mA; Nombre d'en1717",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439310&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:2.4mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-2.6mA; Nombre d'en1718",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438633&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre de portes:1; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-24mA; Nombre d'ent1719",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SO1407-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438785&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:24mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.2V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Octuple buffer/driver de ligne (3 états); Gamme de tension d'alimentation:1.2V Ã  3.6V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-32mA; Nombre d'ent1720",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438818&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Flip-Flop type D avec reset, déclenchement sur front montant; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-5.2mA; Nombre d'en1721",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14VQFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438603&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:DHVQFN; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Quad 2-input NAND gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre de portes:4; Numéro de la fonction","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-5.2mA; Nombre d'en1722",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438606&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:25mA; Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Quadruple NON ET positif Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NON-ET; Courant, sortie-5.2mA; Nombre d'en1723",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438668&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NON-ET; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Porte NON ET Ã  8 entrées positives; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NOR; Courant, sortie-2.4mA; Nombre d'entré1724",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439308&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NOR; Courant, sortie:2.4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:3.4mA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple NON OU Ã  2 entrées; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NOR; Courant, sortie-2.6mA; Nombre d'entré1725",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438635&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NOR; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:2 entrées positives porte NON OU; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre de portes:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NOR; Courant, sortie-25mA; Nombre d'entrée1726",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438526&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NOR; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NOR; Courant, sortie-25mA; Nombre d'entrée1727",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438661&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NOR; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:9; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NOR; Courant, sortie-2mA; Nombre d'entrées1728",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438732&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NOR; Courant, sortie:2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:2 entrées positives porte NON OU; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-NOR; Courant, sortie-32mA; Nombre d'entrée1729",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438820&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:NOR; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Six inverseurs; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  5.5V; Numéro de base de la","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-OU; Courant, sortie-2.4mA; Nombre d'entrée1730",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439324&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:OU; Courant, sortie:2.4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple OU Ã  2 entrées; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  15.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-OU; Courant, sortie-25mA; Nombre d'entrées1731",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438755&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-OU; Courant, sortie-2mA; Nombre d'entrées-1732",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438741&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:OU; Courant, sortie:2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:2 entrées positives porte OU; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte d'inverseur; Courant, sortie-5.2mA; 1733",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14VQFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438607&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte d'inverseur; Courant, sortie:5.2mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:DHVQFN; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte ET; Courant, sortie-12.5mA; Nombre d1734",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438735&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:12.5mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte ET; Courant, sortie-25mA; Nombre d'e1735",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438540&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte ET; Courant, sortie-25mA; Nombre d'e1736",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438566&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte ET; Courant, sortie-50mA; Nombre d'e1737",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/8734631-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438826&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:3; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte ET; Courant, sortie-50mA; Nombre d'e1738",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438797&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-ET; Courant, sortie-12.5mA; Nomb1739",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438632&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:12.5mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-ET; Courant, sortie-25mA; Nombre1740",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438534&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-ET; Courant, sortie-25mA; Nombre1741",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438535&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-ET; Courant, sortie-25mA; Nombre1742",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438562&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-ET; Courant, sortie-50mA; Nombre1743",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438817&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-ET; Courant, sortie-50mA; Nombre1744",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438786&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-ET; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-OU; Courant, sortie-25mA; Nombre1745",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438536&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-OU; Courant, sortie-25mA; Nombre1746",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438605&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-OU; Courant, sortie-50mA; Nombre1747",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2463849RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-OU; Courant, sortie-50mA; Nombre1748",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2463849&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte NON-OU; Courant, sortie-50mA; Nombre1749",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438788&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte NON-OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte OU; Courant, sortie-12.5mA; Nombre d1750",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438645&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:12.5mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte OU; Courant, sortie-25mA; Nombre d'e1751",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438548&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte OU; Courant, sortie-25mA; Nombre d'e1752",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438570&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte OU; Courant, sortie-25mA; Nombre d'e1753",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438556&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte OU; Courant, sortie-50mA; Nombre d'e1754",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438840&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte OU; Courant, sortie-50mA; Nombre d'e1755",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438890&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte OU; Courant, sortie-50mA; Nombre d'e1756",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438891&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte OU; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte XOR; Courant, sortie-25mA; Nombre d'1757",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438550&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Porte XOR; Courant, sortie-50mA; Nombre d'1758",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438855&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Porte XOR; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1759",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SC74A-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438642&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:12.5mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SC-74A; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1760",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438643&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:12.5mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1761",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2438536-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438740&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:12.5mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1762",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1409504-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438569&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1763",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438779&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:1V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1764",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438532&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1765",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438533&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1766",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438727&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:6; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sor1767",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/8734631-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438878&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:50mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-88; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie1768",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438618&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie1769",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041514.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438725&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:Trigger de Schmitt NON-ET; Courant, sortie:25mA; Nombre d'entrées:8; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-XOR; Courant, sortie-2.4mA; Nombre d'entré1770",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268263.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439323&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:XOR; Courant, sortie:2.4mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  15.5V;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-XOR; Courant, sortie-2.6mA; Nombre d'entré1771",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438648&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:XOR; Courant, sortie:2.6mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:2 Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  6V; Nombre de portes:1; Numéro","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de logique-XOR; Courant, sortie-2mA; Nombre d'entrées1772",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT35305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438742&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de logique:XOR; Courant, sortie:2mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-353; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:2 Input Exclusive-OR Gate; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Nombre de portes:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable; Courant,1773",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439328&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:2.4mA; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:15.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:60ns; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Multivibrateur monostable double; Gamme de","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable; Courant,1774",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438615&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:25mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Temps de propagation:-; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Quadruple NON ET positif Ã  2 entrées","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable; Courant,1775",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041520.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438704&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:25mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:16; Temps de propagation:-; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable; Courant,1776",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438722&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:4mA; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:30ns; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HCT; Fonction logique:Multivibrateur monostable avec reset; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de multivibrateur-Monostable réenclenchable; Courant,1777",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438703&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de multivibrateur:Monostable réenclenchable; Courant, sortie:5.2mA; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de propagation:24ns; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:HC; Fonction logique:Multivibrateur monostable de précision; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de PLL-VCO; Fréquence-7MHz; Nombre de broches-16; Typ1778",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2439315&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de PLL:VCO; Fréquence:7MHz; Nombre de broches:16; Type de boîtier PLL:SOIC; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:15V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:750ÂµA; Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Boucle Ã  verrouillage de phase; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  15V; Nombre de portes:1;","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Adressable; Courant, sortie-25mA; Temps de 1779",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438659&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Adressable; Courant, sortie:25mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Adressable; Courant, sortie-25mA; Temps de 1780",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041519.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438746&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Adressable; Courant, sortie:25mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:16; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Standard; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-25mA; T1781",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438558&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:25mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-35mA; T1782",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438672&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:35mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-35mA; T1783",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438707&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:35mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-35mA; T1784",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438757&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:35mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fonction logique:Six inverseurs","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-35mA; T1785",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/60041524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438769&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:35mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI LOGIQUE; Type de verrou-Type D Transparent; Courant, sortie-50mA; T1786",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2438900&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI LOGIQUE; Type de verrou:Type D Transparent; Courant, sortie:50mA; Temps de propagation:-; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MCU AVR 8 BITS 128KO FLASH TQFP-100; Famille - Série de contrÃ´leur1787",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334689.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1455090&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MCU AVR 8 BITS 128KO FLASH TQFP-100; Famille / Série de contrÃ´leur:ATmega; Vitesse de processeur:16MHz; Taille de mémoire programme:128KB; Taille mémoire, RAM:8KB; Nombre de broches:100; Type de boîtier MCU:TQFP; Nombre d'E/S:86; Type d'interface embarquée:I2C, SPI, UART; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  5.5V; Marquage composant:ATMEGA1280-16AU; Nombre d'entrées","</a></p>"]
["CI ME LP; Type de boîtier-Modulaire; Matériau du boîtier--; Couleur1788",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/108263705-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1082637&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI ME LP; Type de boîtier:Modulaire; Matériau du boîtier:-; Couleur du corps:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MEMOIRE CONFIGURATION SERIE 4M SOIC-8; Type de mémoire-Flash; Taill1789",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1453496&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MEMOIRE CONFIGURATION SERIE 4M SOIC-8; Type de mémoire:Flash; Taille mémoire:4Mbit; Fréquence, horloge:40MHz; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de CI mémoire:SOIC; Nombre de broches:8; Type d'interface CI:JTAG, Série; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; Gamme de température, circuit intégré:Industriel; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  3.6V; Racine de","</a></p>"]
["CI MESURE D'ENERGIE 14KHZ, SSOP-24; Fonction CI-CI de mesure d'énergi1790",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2462373&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE D'ENERGIE 14KHZ, SSOP-24; Fonction CI:CI de mesure d'énergie; Tension, alimentation min.:5.25V; Tension, alimentation max..:4.75V; Type de boîtier de CI:SSOP; Nombre de broches:24; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MESURE D'ENERGIE 14KHZ, WSOIC-24; Fonction CI-CI de mesure d'énerg1791",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2462374&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE D'ENERGIE 14KHZ, WSOIC-24; Fonction CI:CI de mesure d'énergie polyphasé; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:WSOIC; Nombre de broches:24; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MESURE D'ENERGIE 3CH LFCSP-28; Fonction CI-CI de mesure d'énergie t1792",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24LFCSP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2419201&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE D'ENERGIE 3CH LFCSP-28; Fonction CI:CI de mesure d'énergie triphasée; Tension, alimentation min.:2.97V; Tension, alimentation max..:3.63V; Type de boîtier de CI:LFCSP; Nombre de broches:28; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Type de boîtier CAN / CNA:LFCSP","</a></p>"]
["CI MESURE D'ENERGIE 7KHZ, NSOIC-16; Fonction CI-CI de mesure d'énergi1793",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2462377&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE D'ENERGIE 7KHZ, NSOIC-16; Fonction CI:CI de mesure d'énergie; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:NSOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MESURE D'ENERGIE 7KHZ, NSOIC-16; Fonction CI-CI de mesure d'énergi1794",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334021.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2462376&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE D'ENERGIE 7KHZ, NSOIC-16; Fonction CI:CI de mesure d'énergie; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:NSOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MESURE D'ENERGIE 7KHZ, SSOP-20; Fonction CI-CI de mesure d'énergie1795",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SSOP07-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2462375&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE D'ENERGIE 7KHZ, SSOP-20; Fonction CI:CI de mesure d'énergie; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:SSOP; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MESURE D'ENERGIE 8KHZ, LQFP-64; Fonction CI-CI de puissance-d'éner1796",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE64LQFP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2462372&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE D'ENERGIE 8KHZ, LQFP-64; Fonction CI:CI de puissance/d'énergie bidirectionnel monophasé; Tension, alimentation min.:3.13V; Tension, alimentation max..:3.46V; Type de boîtier de CI:LQFP; Nombre de broches:64; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MESURE ENERGIE ISOLE WSOIC-20; Fonction CI-CI de mesure d'énergie 1797",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2474532&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE ENERGIE ISOLE WSOIC-20; Fonction CI:CI de mesure d'énergie polyphasé; Tension, alimentation min.:2.97V; Tension, alimentation max..:3.63V; Type de boîtier de CI:WSOIC; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MESURE LINEAIRE ISOLE CMS T-R; Nombre d'amplificateurs-1; Tension d1798",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2393278&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MESURE LINEAIRE ISOLE CMS T/R; Nombre d'amplificateurs:1; Tension d'offset d'entrée:-0.6mV; Tension, isolation:3.75kV; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Type de boîtier d'amplificateur:DIP; Nombre de broches:8; Bande passante:100kHz; Gain non linéaire max.:-; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, entrée:11.7mA; Nombre de voies:1; Tension, alimentation","</a></p>"]
["CI MONITEUR ALIM. QUAD PROG. 16SSOP; Tension de seuil-4.67V; Nombre de1799",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295401&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MONITEUR ALIM. QUAD PROG. 16SSOP; Tension de seuil:4.67V; Nombre de superviseurs / moniteurs:4; Tension, alimentation min.:5V; Tension, alimentation max..:7V; Type de reset:Actif bas / Drain ouvert; Boîtier de CI numérique:SSOP; Nombre de broches:16; Temps de retard:7ms; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:43ÂµA; Gamme de tension d'alimentation:3.3V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI MOTEUR VIDEO EMBARQUE. VQFN48; Application processeur video-SystÃ¨m1800",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE40QFN07-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2448849&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MOTEUR VIDEO EMBARQUE. VQFN48; Application processeur video:SystÃ¨mes de sécurité de la maison, Appareils médicaux, Imprimantes multifonctions, SystÃ¨mes de télé/visioconférence; Tension, alimentation min.:2.97V; Tension, alimentation max..:3.63V; Montage CI:CMS; Type de boîtier CI TV / Video:VQFN; Nombre de broches:48; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI MPU SUPERVISEUR 600UA 5.5V 8SOIC; Tension de seuil-4.65V; Nombre de1801",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295462&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MPU SUPERVISEUR 600UA 5.5V 8SOIC; Tension de seuil:4.65V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif haut / Actif bas; Boîtier de CI numérique:SOIC; Nombre de broches:8; Temps de retard:50ms; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:600ÂµA; Gamme de tension d'alimentation:4.75V Ã ","</a></p>"]
["CI MULTIPLEX ANALOG DOUBLE 2X1 14SOIC; Configuration multiplexeur-2-1;1802",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2305788&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MULTIPLEX ANALOG DOUBLE 2X1 14SOIC; Configuration multiplexeur:2:1; Nombre de circuits:2; Gamme de tension d'alimentation:Â± 4V Ã  Â± 6V; Boîtier multiplexeur analogique:NSOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:6.8mA; Type de boîtier commutateur analogique:NSOIC","</a></p>"]
["CI MULTIPLEXEUR ANALOGIQUE 8 X 1 16SOIC; Configuration multiplexeur-8-1803",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295515&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MULTIPLEXEUR ANALOGIQUE 8 X 1 16SOIC; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:300ohm; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  Â± 5V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:15ÂµA; Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C; Type de boîtier commutateur analogique:SOIC","</a></p>"]
["CI MULTIPLEXEUR ANALOGIQUE 8 X 1 16SOIC; Configuration multiplexeur-8-1804",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295516&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MULTIPLEXEUR ANALOGIQUE 8 X 1 16SOIC; Configuration multiplexeur:8:1; Nombre de circuits:1; Résistance, Ron, max..:350ohm; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  Â± 5V; Boîtier multiplexeur analogique:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:15ÂµA; Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C; Type de boîtier commutateur analogique:SOIC","</a></p>"]
["CI MULTIPLICATEUR PRECISION 10MHZ DIP-14; Nombre de multiplicateurs - 1805",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268264.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1564887&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI MULTIPLICATEUR PRECISION 10MHZ DIP-14; Nombre de multiplicateurs / Diviseurs:1; Nombre d'amplificateurs:4; Tension, alimentation min.:8V; Tension, alimentation max..:18V; Vitesse de balayage:20V/Âµs; Boîtier de CI numérique:DIP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:Â± 8V Ã  Â± 18V; Racine de la référence:634; Température de","</a></p>"]
["CI NUM SECOND LATERAL CNTRL 32LFCSP; Tension, entrée--; Tension, sorti1806",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32LFCSP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2314451&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI NUM SECOND LATERAL CNTRL 32LFCSP; Tension, entrée:-; Tension, sortie:2.5V; Courant, sortie:2mA; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de contrÃ´leur:LFCSP; Nombre de broches:32; Fréquence:1.56MHz; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI OSCILLATEUR SILICIUM 170MHZ 5TSOT23; Fréquence-80MHz; Tension, alim1807",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5TSOT2305-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294445&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI OSCILLATEUR SILICIUM 170MHZ 5TSOT23; Fréquence:80MHz; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:5.5V; Boîtier de CI numérique:TSOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Entrée d'horloge externe:Oui; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  5.5V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C","</a></p>"]
["CI P1-UEGM; Type de carte--; Matériau de carte--; DiamÃ¨tre du trou--1808",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/108260105-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1082601&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI P1-UEGM; Type de carte:-; Matériau de carte:-; DiamÃ¨tre du trou:-; Hauteur, dimension externe:63mm; Largeur (externe):73.7mm; Epaisseur de carte:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Hauteur externe - Impérial:2.48''; Hauteur externe - Métrique:63mm; Largeur externe - Impérial:2.902''; Largeur externe - Métrique:73.7mm; Type de boîtier:Modulaire","</a></p>"]
["CI PERFORE; Type de carte-PCB, Pad par trou; Matériau de carte-Composi1809",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/147515-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=147515&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PERFORE; Type de carte:PCB, Pad par trou; Matériau de carte:Composite verre epoxy; DiamÃ¨tre du trou:1.05mm; Hauteur, dimension externe:45.2mm; Largeur (externe):48.3mm; Epaisseur de carte:-; Couleur:Gris; Hauteur:45.2mm; Longueur/hauteur:45.2mm; Profondeur:18mm; Type d'accessoire:PCB","</a></p>"]
["CI PORTE ET 2I-P SOT-353-5; Type de logique-AND; Courant, sortie--; No1810",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT353-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1085240&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PORTE ET 2I/P SOT-353-5; Type de logique:AND; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI PORTE ET 2I-P SOT-353-5; Type de logique-AND; Courant, sortie--; No1811",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1085240RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PORTE ET 2I/P SOT-353-5; Type de logique:AND; Courant, sortie:-; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de","</a></p>"]
["CI PORTE ET SIMPLE 2-INPUT 5SOT23; Type de logique-AND; Courant, sorti1812",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437128&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PORTE ET SIMPLE 2-INPUT 5SOT23; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI PORTE ET SIMPLE 2-INPUT CMS BOBINE; Type de logique-AND; Courant, s1813",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437129&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PORTE ET SIMPLE 2-INPUT CMS BOBINE; Type de logique:AND; Courant, sortie:32mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVC; Fonction logique:Single 2-Input AND Gate; Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã ","</a></p>"]
["CI PORTE ET SIMPLE 2-INPUT CMS BOBINE; Type de logique-AND; Courant, s1814",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT323-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436854&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PORTE ET SIMPLE 2-INPUT CMS BOBINE; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SC-70; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHCT; Fonction logique:Single 2-Input Positive AND Gate; Gamme de tension","</a></p>"]
["CI PORTE ET SIMPLE 5SOT23 BOBINE; Type de logique-AND; Courant, sortie1815",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2436816&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PORTE ET SIMPLE 5SOT23 BOBINE; Type de logique:AND; Courant, sortie:8mA; Nombre d'entrées:2; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:AHC; Fonction logique:2 entrées porte NON ET; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V;","</a></p>"]
["CI PROTECTION BATT LI-ION-LI POLYMERE; Type de pile-Li-Ion, Li-Pol; Pr1816",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6WSON01-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2434670&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI PROTECTION BATT LI-ION/LI POLYMERE; Type de pile:Li-Ion, Li-Pol; Protection de batterie:Sous-tension / Surtension; Nombre de piles:1; Courant, d'arrÃªt:100nA; Type de boîtier de CI Batterie:WSON; Nombre de broches:6; Tension, alimentation min.:1.5V; Tension, alimentation max..:8V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI QUAD CONTROLEUR POE 3.3V 36SSOP; Tension, entrée-57V; Courant, sor1817",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE36SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295356&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI QUAD CONTROLEUR POE 3.3V 36SSOP; Tension, entrée:57V; Courant, sortie:-; UVLO:25V; Type de boîtier de contrÃ´leur:SSOP; Nombre de broches:36; Rapport cyclique:6.3%; Fréquence:1MHz; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:-2.4mA; Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C","</a></p>"]
["CI QUAD CONTROLEUR POE 3.3V 36SSOP; Tension, entrée-57V; Courant, sort1818",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE36SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295357&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI QUAD CONTROLEUR POE 3.3V 36SSOP; Tension, entrée:57V; Courant, sortie:-; UVLO:25V; Type de boîtier de contrÃ´leur:SSOP; Nombre de broches:36; Rapport cyclique:6.3%; Fréquence:1MHz; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:-2.4mA; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C","</a></p>"]
["CI RECEPTEUR DTMF CMS; Fonction CI-Récepteur DTMF; Tension, alimentati1819",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268260.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1420879&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI RECEPTEUR DTMF CMS; Fonction CI:Récepteur DTMF; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier de CI:SOP; Nombre de broches:18; Température d'utilisation min:-20Â°C; Température de fonctionnement max..:75Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; Caractéristiques rapide:Aucun filtre externe requis, excellente performance; Courant, alimentation:3mA; Gamme de tension d'alimentation:2.5V Ã  5.5V; Nombre d'E/S:4; Température de fonctionnement:-20Â°C Ã  +75Â°C; Type de","</a></p>"]
["CI REG TENSION NEGATIVE 0.1A -12V TO92-3; Tension, entrée min.--35V; 1820",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3TO92-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9666176&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REG TENSION NEGATIVE 0.1A -12V TO92-3; Tension, entrée min.:-35V; Tension, entrée max..:-19V; Tension de sortie Nom.:-12V; Courant, sortie:100mA; Type de boîtier Régulateur linéaire:TO-92; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Marquage composant:MC79L12ACP; Nombre de canaux de sortie:1; Tension, déclenchement:1.7V; Type de régulation de tension:Fixe","</a></p>"]
["CI REG TENSION NEGATIVE 1A -12V TO220-3; Tension, entrée min.--35V; T1821",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3TO220-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9666150&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REG TENSION NEGATIVE 1A -12V TO220-3; Tension, entrée min.:-35V; Tension, entrée max..:-19V; Tension de sortie Nom.:-12V; Courant, sortie:1A; Tension, déclenchement:1.3V; Type de boîtier Régulateur LDO:TO-220; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Type de régulation de tension:Fixe","</a></p>"]
["CI REG TENSION NEGATIVE -5 TO92-3; Tension, entrée min.--30V; Tension1822",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3TO92-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9666168&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REG TENSION NEGATIVE -5 TO92-3; Tension, entrée min.:-30V; Tension, entrée max..:-10V; Tension de sortie Nom.:-5V; Courant, sortie:100mA; Type de boîtier Régulateur linéaire:TO-92; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Type de régulation de tension:Fixe","</a></p>"]
["CI REGUL. LDO 0.1A 1.22V TO 20V 5TSOT23; Tension, entrée min.-1.8V; Te1823",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295207&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. LDO 0.1A 1.22V TO 20V 5TSOT23; Tension, entrée min.:1.8V; Tension, entrée max..:20V; Tension, sortie min.:1.22V; Tension, sortie max..:20V; Courant, sortie:100mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:TSOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension de sortie ajustable:1.22V Ã  20V; Température de","</a></p>"]
["CI REGUL. LDO 0.1A 1.22V TO 20V 5TSOT23; Tension, entrée min.-1.8V; Te1824",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295208&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. LDO 0.1A 1.22V TO 20V 5TSOT23; Tension, entrée min.:1.8V; Tension, entrée max..:20V; Tension, sortie min.:1.22V; Tension, sortie max..:20V; Courant, sortie:100mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:TSOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension de sortie ajustable:1.22V Ã  20V; Température de","</a></p>"]
["CI REGUL. LDO 0.3VDO 1.275V TO 60V 8MSOP; Tension, entrée min.-3V; Ten1825",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8MSOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295239&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. LDO 0.3VDO 1.275V TO 60V 8MSOP; Tension, entrée min.:3V; Tension, entrée max..:80V; Tension, sortie min.:1.275V; Tension, sortie max..:60V; Courant, sortie:50mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:MSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:140Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension de sortie ajustable:1.275V Ã  60V; Température de","</a></p>"]
["CI REGUL. LDO 0.3VDO 1.275V-60V 8MSOP; Tension, entrée min.-3V; Tensio1826",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8MSOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295240&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. LDO 0.3VDO 1.275V-60V 8MSOP; Tension, entrée min.:3V; Tension, entrée max..:80V; Tension, sortie min.:1.275V; Tension, sortie max..:60V; Courant, sortie:50mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:MSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension de sortie ajustable:1.275V Ã  60V; Température de fonctionnement:-55Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI REGUL. LDO 1.2V A 10V 0.8A 3SOT223; Tension, entrée min.-2.5V; Tens1827",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295197&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. LDO 1.2V A 10V 0.8A 3SOT223; Tension, entrée min.:2.5V; Tension, entrée max..:15V; Tension, sortie min.:1.2V; Tension, sortie max..:10V; Courant, sortie:800mA; Tension, déclenchement:1.1V; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension de sortie ajustable:1.25V Ã  13.8V; Température de","</a></p>"]
["CI REGUL. LDO AJU. 0.8V A 1.8V 5A 28QFN; Tension, entrée min.-950mV; T1828",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295270&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. LDO AJU. 0.8V A 1.8V 5A 28QFN; Tension, entrée min.:950mV; Tension, entrée max..:3V; Tension, sortie min.:800mV; Tension, sortie max..:1.8V; Courant, sortie:5A; Tension, déclenchement:85mV; Type de boîtier Régulateur LDO:QFN; Nombre de broches:28; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension de sortie ajustable:800mV Ã  1.8V; Température de fonctionnement:-40Â°C","</a></p>"]
["CI REGUL. TENSION LDO 3.3V 1.5A 3TO220; Tension, entrée min.-2.55V; Te1829",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3TO220-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295196&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. TENSION LDO 3.3V 1.5A 3TO220; Tension, entrée min.:2.55V; Tension, entrée max..:20V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:1.5A; Tension, déclenchement:1.3V; Type de boîtier Régulateur LDO:TO-220; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:20V","</a></p>"]
["CI REGUL. TENSION LDO 5V 0.15A 8SOIC; Tension, entrée min.-4.2V; Tens1830",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295200&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGUL. TENSION LDO 5V 0.15A 8SOIC; Tension, entrée min.:4.2V; Tension, entrée max..:30V; Tension de sortie Nom.:5V; Courant, sortie:150mA; Tension, déclenchement:420mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:30V","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO 0.3VDO 1.8V 0.5A 12DFN; Tension, entrée min.-1.8V; T1831",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE12DFN05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295215&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO 0.3VDO 1.8V 0.5A 12DFN; Tension, entrée min.:1.8V; Tension, entrée max..:20V; Tension de sortie Nom.:1.8V; Courant, sortie:500mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:DFN; Nombre de broches:12; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de produit:LT1763 Series; Température de fonctionnement:-55Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:20V","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO 0.3VDO 5V 0.05A 8MSOP; Tension, entrée min.-3V; Tens1832",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8MSOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295241&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO 0.3VDO 5V 0.05A 8MSOP; Tension, entrée min.:3V; Tension, entrée max..:80V; Tension de sortie Nom.:5V; Courant, sortie:50mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:MSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-55Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:80V","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO 1.2V 0.1A 5TSOT23; Tension, entrée min.-1.8V; Tensi1833",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295206&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO 1.2V 0.1A 5TSOT23; Tension, entrée min.:1.8V; Tension, entrée max..:20V; Tension de sortie Nom.:1.2V; Courant, sortie:100mA; Tension, déclenchement:300mV; Type de boîtier Régulateur LDO:TSOT-23; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:20V","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO 1A 1.2V SOT223-3; Tension, entrée min.-2.3V; Tension1834",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1851995&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO 1A 1.2V SOT223-3; Tension, entrée min.:2.3V; Tension, entrée max..:6V; Tension de sortie Nom.:1.2V; Courant, sortie:1A; Tension, déclenchement:250mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'alimentation","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO 3.8V TO 14V 3A 5D2PAK; Tension, entrée min.-3.9V; Te1835",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5D2PK05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295205&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO 3.8V TO 14V 3A 5D2PAK; Tension, entrée min.:3.9V; Tension, entrée max..:15V; Tension, sortie min.:3.8V; Tension, sortie max..:14V; Courant, sortie:3A; Tension, déclenchement:600mV; Type de boîtier Régulateur LDO:TO-263; Nombre de broches:5; Température d'utilisation min:-45Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension de sortie ajustable:3.3V Ã  14V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã ","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO FIXE 2.5V 0.8A 8SOIC; Tension, entrée min.-3V; Tensi1836",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295199&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO FIXE 2.5V 0.8A 8SOIC; Tension, entrée min.:3V; Tension, entrée max..:15V; Tension de sortie Nom.:2.5V; Courant, sortie:800mA; Tension, déclenchement:1V; Type de boîtier Régulateur LDO:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C; Tension d'entrée primaire:15V","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO FIXE 3.3V 0.7A 8SOIC; Tension, entrée min.-4.2V; Ten1837",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295202&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO FIXE 3.3V 0.7A 8SOIC; Tension, entrée min.:4.2V; Tension, entrée max..:30V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:700mA; Tension, déclenchement:450mV; Type de boîtier Régulateur LDO:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:30V","</a></p>"]
["CI REGULATEUR LDO FIXE 3.3V 0.8A 3SOT223; Tension, entrée min.-2.5V; T1838",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3SOT223-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295198&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR LDO FIXE 3.3V 0.8A 3SOT223; Tension, entrée min.:2.5V; Tension, entrée max..:15V; Tension de sortie Nom.:3.3V; Courant, sortie:800mA; Tension, déclenchement:1.1V; Type de boîtier Régulateur LDO:SOT-223; Nombre de broches:3; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:15V","</a></p>"]
["CI REGULATEUR TENSION -5V SOIC-8; Tension, entrée min.--20V; Tension, 1839",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1211125&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI REGULATEUR TENSION -5V SOIC-8; Tension, entrée min.:-20V; Tension, entrée max..:-8V; Tension de sortie Nom.:-5V; Courant, sortie:100mA; Type de boîtier Régulateur linéaire:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Température de fonctionnement:+1Â°C Ã  +125Â°C; Tension d'entrée primaire:-10V; Tension, alimentation max..:-20V; Tension,","</a></p>"]
["CI RXTX ETHERNET 48HTQFP; Taux de transfert-100Mbps; Type d'Ethernet-I1840",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48HTQFP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1762991&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI RXTX ETHERNET 48HTQFP; Taux de transfert:100Mbps; Type d'Ethernet:IEEE 802.3u; Tension, alimentation min.:2.38V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de contrÃ´leur:HTQFP; Nombre de broches:48; Type d'interface CI:MII, Série; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10ÂµA; Gamme de tension d'alimentation:2.38V Ã  3.6V; Nombre de ports:1;","</a></p>"]
["CI SERIE TIMEKEEPER CMS; Format de calendrier-JJ-MM-AAAA; Format d'hor1841",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1420865&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI SERIE TIMEKEEPER CMS; Format de calendrier:JJ:MM:AAAA; Format d'horloge:HH:MM:SS; Type d'horloge:Chronométreur; Tension, alimentation min.:2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier de CI d'horloge:SOP; Nombre de broches:8; Type d'interface CI:-; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; Caractéristiques RTC:Reset microprocesseur; Fréquence, horloge:500MHz; Gamme de tension d'alimentation:2V Ã  5.5V; Nombre de canaux","</a></p>"]
["CI SERIE V-REF 3V 0.01% 6-SOT-23; Gamme de produit-Série REF3230; Type1842",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SOT23-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2400688&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI SERIE V-REF 3V 0.01% 6-SOT-23; Gamme de produit:Série REF3230; Type de référence:Série - Fixe; Tension de référence:3V; Exactitude initiale:0.01%; Coefficient de température:Â± 10.5ppm/Â°C; Type de boîtier CI référence de tension:SOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Tension, entrée max..:5.5V; Tension, entrée min.:3.05V; Tolérance de la","</a></p>"]
["CI SIMUL. ALIM. ET ACCEL. NIVEAU 16QFN; Type d'interface CI--; Applica1843",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294880&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI SIMUL. ALIM. ET ACCEL. NIVEAU 16QFN; Type d'interface CI:-; Applications d'interface:Interface SIM dans les téléphones cellulaires 3G, lecteurs de cartes Ã  puce; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:6V; Type de boîtier d'interface:QFN; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI STOP ME LPZS; Type de boîtier-Modulaire; Matériau du boîtier--; 1844",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/108263805-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1082638&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI STOP ME LPZS; Type de boîtier:Modulaire; Matériau du boîtier:-; Couleur du corps:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI STOPEUR SURTENSION 16V LATCH OFF 16SO; Applications de ContrÃ´leur-1845",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295314&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI STOPEUR SURTENSION 16V LATCH OFF 16SO; Applications de ContrÃ´leur:Protection contre les surtensions automobile / avionique, systÃ¨mes alimentés par batterie, insertion sous tension / démontage Ã  chaud; Tension, entrée:1.25V; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:80V; Type de boîtier de contrÃ´leur:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC","</a></p>"]
["CI STOPEUR SURTENSION 16V LATCHOFF 12DFN; Applications de ContrÃ´leur-1846",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE12DFN05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295312&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI STOPEUR SURTENSION 16V LATCHOFF 12DFN; Applications de ContrÃ´leur:Protection contre les surtensions automobile / avionique, systÃ¨mes alimentés par batterie, insertion sous tension / démontage Ã  chaud; Tension, entrée:1.25V; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:80V; Type de boîtier de contrÃ´leur:DFN; Nombre de broches:12; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC","</a></p>"]
["CI THERMOMETRE 12BIT 0.5Â°C SOIC-8; Type de sortie CI-Numérique; Gamm1847",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2518724&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI THERMOMETRE 12BIT 0.5Â°C SOIC-8; Type de sortie CI:Numérique; Gamme de précision de détection:Â± 0.5Â°C; Capture de température min.:-55Â°C; Capture de température max..:+125Â°C; Type de boîtier de capteur CI:SOIC; Nombre de broches:8; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:1mA; Courant, sortie:4mA; Gamme de température de détection:-55Â°C Ã  +125Â°C; Gamme de température,","</a></p>"]
["CI TRIPLE MONITEUR ALIM. 8SOIC; Tension de seuil-2.363V; Nombre de sup1848",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295385&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI TRIPLE MONITEUR ALIM. 8SOIC; Tension de seuil:2.363V; Nombre de superviseurs / moniteurs:3; Tension, alimentation min.:-; Tension, alimentation max..:40V; Type de reset:Actif haut / Actif bas; Boîtier de CI numérique:SOIC; Nombre de broches:8; Temps de retard:200ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:20ÂµA; Gamme de tension d'alimentation:1V Ã  7V;","</a></p>"]
["CI TXRX RS422-RS485 TSSOP-14; Type de circuit-Ã‰metteur-récepteur de l1849",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2313609&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI TXRX RS422/RS485 TSSOP-14; Type de circuit:Ã‰metteur-récepteur de ligne différentiel; Type d'interface CI:RS422, RS485; Nombre de drivers:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI Driver:TSSOP; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CI USB-PS2 CONT WIN 2000 KEYBOARD; Type d'USB-Encodeur de clavier; Sta1850",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE40DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1420877&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI USB/PS2 CONT WIN 2000 KEYBOARD; Type d'USB:Encodeur de clavier; Standard USB:USB 1.1; Tension, alimentation min.:4.4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:DIP; Nombre de broches:40; Taux de transfert:-; Nombre de ports:1; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; Gamme de tension d'alimentation:4.4V Ã  5.5V; Racine de la référence:82; Température de fonctionnement:0Â°C Ã  +70Â°C","</a></p>"]
["CI USB2.0-VERS-UARTAVEC GPIO 20QFN; Taux de transfert-12Mbps; Nombre d1851",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1781147&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI USB2.0-VERS-UARTAVEC GPIO 20QFN; Taux de transfert:12Mbps; Nombre de broches:20; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  5.5V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Température d'utilisation min:-40Â°C; Type de boîtier d'interface:QFN; Type de pont:USB Ã  UART","</a></p>"]
["CI USB2.0-VERS-UARTAVEC GPIO 20SOIC; Fréquence-12MHz; Tension, aliment1852",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1781148&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI USB2.0-VERS-UARTAVEC GPIO 20SOIC; Fréquence:12MHz; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.5V; Boîtier de CI numérique:SOIC; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  5.5V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Type de boîtier d'interface:SOIC; Type de pont:USB Ã ","</a></p>"]
["CI USB2.0-VERS-UARTAVEC GPIO 20SSOP; Tension, alimentation min.-3V; Te1853",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1781149&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI USB2.0-VERS-UARTAVEC GPIO 20SSOP; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.5V; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  5.5V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Type de boîtier d'interface:SSOP; Type de pont:USB Ã  UART","</a></p>"]
["CI V-LEVEL XLATR I2C-SMBUS 8SM BOBINE; Type d'interface CI-I2C; Applic1854",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2437322&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI V-LEVEL XLATR I2C/SMBUS 8SM BOBINE; Type d'interface CI:I2C; Applications d'interface:Applications de systÃ¨mes Bus I2C et SM Bus; Tension, alimentation min.:1.65V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier d'interface:SSOP; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande et Bobine; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Gamme de tension d'alimentation:1.65V Ã  3.6V; Racine de la référence:9406;","</a></p>"]
["CI WIN 2000 KB PS2 CONT CMS; Fonction CI-Encodeur pour clavier; Tensio1855",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE40DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1420878&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CI WIN 2000 KB PS2 CONT CMS; Fonction CI:Encodeur pour clavier; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:DIP; Nombre de broches:40; Température d'utilisation min:-25Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; Caractéristiques rapide:Supporte les oscillateurs RC Japonais, Coréen, Brésilien et Européen, détection de clé fantÃ´me; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  5.25V; Racine de la référence:82; Température de","</a></p>"]
["CIBLE CARTE EVOPRIMER BASE; Silicon Fabricant-STMicroelectronics; Arch1856",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2318934-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2318934&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIBLE CARTE EVOPRIMER BASE; Silicon Fabricant:STMicroelectronics; Architecture du Coeur:ARM; Sous-Architecture du coeur:Cortex - M3; Nombre de noyau de silicium:STM32F103VG; Numéro de famille Silicone:STM32F1xx; A utiliser avec:EvoPrimer Base; Contenu du kit:Target Board STM32F103VG; Caractéristiques:STM32F103VG MCU, 1MB Flash; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIBLE CARTE EVOPRIMER BASE; Silicon Fabricant-STMicroelectronics; Arch1857",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2318936-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2318936&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIBLE CARTE EVOPRIMER BASE; Silicon Fabricant:STMicroelectronics; Architecture du Coeur:ARM; Sous-Architecture du coeur:Cortex - M3; Nombre de noyau de silicium:STM32L152VB; Numéro de famille Silicone:STM32L1xx; A utiliser avec:EvoPrimer Base; Contenu du kit:Target Board STM32L152VB; Caractéristiques:STM32L152VB MCU, 128KB Flash; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CICRUIT CMOS DOUBLE EMET-RECEPT.; Type de circuit-Transceiver RS232; T1858",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9605339&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CICRUIT CMOS DOUBLE EMET/RECEPT.; Type de circuit:Transceiver RS232; Type d'interface CI:RS232; Nombre de drivers:2; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI Driver:DIP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:3.5mA; Gamme de température, circuit intégré:Commercial; Gamme de tension","</a></p>"]
["CIF PEN, DIRECT ETCHING, 5PCS; Type de distributeur--; Volume--; SVHC-1859",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1783559-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1783559&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIF PEN, DIRECT ETCHING, 5PCS; Type de distributeur:-; Volume:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Applications d'enrobage:PCBs; Méthode de distribution:Stylo applicateur","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, 90DEG, SHELL SZ 11,; CIR BACKSHELL-ADPT, 90DEG, SH1860",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752611.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008661&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, 90DEG, SHELL SZ 11,; CIR BACKSHELL/ADPT, 90DEG, SHELL SZ 11, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:11; Cable Diameter Max:9.52mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, 90DEG, SHELL SZ 13,; CIR BACKSHELL-ADPT, 90DEG, SH1861",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752611.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008662&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, 90DEG, SHELL SZ 13,; CIR BACKSHELL/ADPT, 90DEG, SHELL SZ 13, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:13; Cable Diameter Max:12.7mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, 90DEG, SHELL SZ 15,; CIR BACKSHELL-ADPT, 90DEG, SH1862",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752611.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008663&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, 90DEG, SHELL SZ 15,; CIR BACKSHELL/ADPT, 90DEG, SHELL SZ 15, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:15; Cable Diameter Max:15.87mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHEL SZ 21, ALU; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1863",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008645&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHEL SZ 21, ALU; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHEL SZ 21, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:21; Cable Diameter Max:25.4mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 11, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1864",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008678&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 11, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 11, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:11","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 11, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1865",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008652&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 11, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 11, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:11; Cable Diameter Max:12.7mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 13, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1866",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008653&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 13, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 13, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:13; Cable Diameter Max:9.52mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 17, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1867",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008679&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 17, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 17, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:17; Cable Diameter Max:12.7mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 19, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1868",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008654&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 19, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 19, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:19; Cable Diameter Max:22.23mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 21, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1869",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008655&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 21, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 21, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:21; Cable Diameter Max:19.05mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 21, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1870",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 21, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 21, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:21; Cable Diameter Max:22.23mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHELL SZ 23, AL; CIR BACKSHELL-ADPT, STR, SHE1871",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 23, AL; CIR BACKSHELL/ADPT, STR, SHELL SZ 23, ALUM; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:23; Cable Diameter Max:25.4mm","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT; Series-Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL-ADPT; Series-T1872",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008697&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:15; Strain Relief Material:Aluminium Alloy","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT; Series-Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL-ADPT; Series-T1873",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008681&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:19; Strain Relief Material:Aluminium Alloy","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT; Series-Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL-ADPT; Series-T1874",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008682&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:19; Strain Relief Material:Aluminium Alloy","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT; Series-Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL-ADPT; Series-T1875",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752606.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008684&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:23; Strain Relief Material:Aluminium Alloy","</a></p>"]
["CIR BACKSHELL-ADPT; Series-Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL-ADPT; Series-T1876",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4752611.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2008699&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, C; CIR BACKSHELL/ADPT; Series:Tinel Lock, Code 40; For Use With:MIL-C-38999, Series III & IV Class C,F,K,W & D38999/20/24/26/40/46/47 Circular Connectors; Connector Shell Size:9; Strain Relief Material:Aluminium Alloy","</a></p>"]
["CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17 16POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17 11877",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4461954.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9670467&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17 16POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17 16POS FREE HANGING; Connector Type:Circular Industrial; Series:CPC Series 1; Connector Body Material:Nylon (Polyamide); Gender:Plug; Contact Gender:Socket; Connector Mounting:Free Hanging","</a></p>"]
["CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 3POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 1878",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4928276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9670556&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 3POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 3POS FREE HANGING; Connector Type:Circular Industrial; Series:CPC Series 5; Connector Body Material:Nylon; Gender:Plug; Contact Gender:Pin; Connector Mounting:Free Hanging; Connector Shell Size:17","</a></p>"]
["CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 3POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 1879",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5152857.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2118874&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 3POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 17, 3POS FREE HANGING; Connector Type:Circular Industrial; Series:CPC Series 5; Connector Body Material:Nylon; Gender:Plug; Contact Gender:Pin; Connector Mounting:Free Hanging; Connector Shell Size:17","</a></p>"]
["CIR CONNECTOR PLUG SIZE 23 16POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 23 11880",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4834512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9670688&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR CONNECTOR PLUG SIZE 23 16POS FREE HA; CIR CONNECTOR PLUG SIZE 23 16POS FREE HANGING; Connector Type:Circular Industrial; Series:CPC Series 6; Connector Body Material:Nylon; Gender:Plug; Contact Gender:Pin; Connector Mounting:Free Hanging; Connector Shell Size:23","</a></p>"]
["CIR CONNECTOR RCPT SIZE 11, 4POS FREE HA; CIR CONNECTOR RCPT SIZE 11, 1881",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4462283.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9670726&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIR CONNECTOR RCPT SIZE 11, 4POS FREE HA; CIR CONNECTOR RCPT SIZE 11, 4POS FREE HANGING; Connector Type:Circular Industrial; Series:CPC Series 1; Connector Body Material:Nylon (Polyamide); Gender:Receptacle; Contact Gender:Pin; Connector Mounting:Free Hanging","</a></p>"]
["CIRC CONN; Taille du boîtier de connecteur-14S; Matériau du corps du1882",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2482329&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRC CONN; Taille du boîtier de connecteur:14S; Matériau du corps du connecteur:Corps en alliage d'aluminium; Gamme de produit:Série 97 Circular Connectors; A utiliser avec:Size 14S Inserts; Arrangement de l'insert:14S-6; Nombre de Positions:6","</a></p>"]
["CIRC. FEM. IP67 TAILLE 15 12 VOIES PANN; Gamme de produit-RM-W Series;1883",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2314729-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2314729&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRC. FEM. IP67 TAILLE 15 12 VOIES PANN; Gamme de produit:RM-W Series; Genre:Embase; Nombre de contacts:12; Genre du contact:Femelle; Type de terminaison de contact:Soudage; Montage connecteur:Montage sur panneau; Arrangement de l'insert:15-12; Matériau du corps du connecteur:Corps en alliage laiton-zinc; Type de connecteur:Industriel circulaire; Matériau du contact:Cuivre; Plaquage du contact:Contacts plaqués argent; Taille du boîtier de connecteur:15; Courant:5A; Résistance de contact:4mohm;","</a></p>"]
["CIRC. FEM. IP67 TAILLE 15 8 VOIES PANN; Gamme de produit-RM-W Series; 1884",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2314731-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2314731&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRC. FEM. IP67 TAILLE 15 8 VOIES PANN; Gamme de produit:RM-W Series; Genre:Embase; Nombre de contacts:8; Genre du contact:Femelle; Type de terminaison de contact:Soudage; Montage connecteur:Montage sur panneau; Arrangement de l'insert:15-8; Matériau du corps du connecteur:Corps en alliage laiton-zinc; Type de connecteur:Industriel circulaire; Matériau du contact:Cuivre; Plaquage du contact:Contacts plaqués argent; Taille du boîtier de connecteur:15; Courant:5A; Résistance de contact:4mohm;","</a></p>"]
["CIRCLIP PLIER, CONVERTIBLE; Type de pince-Circlip; Ecartement des mach1885",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1937771.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=3125440&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP PLIER, CONVERTIBLE; Type de pince:Circlip; Ecartement des machoires:-; Longueur, hors tout:-; Contenu du kit:Snap Ring Plier","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 1.7MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, exté1886",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162480&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 1.7MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:3.25mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:1.7mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:1.2mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 12MM, PQT 50; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, exté1887",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162558&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 12MM, PQT 50; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:18.8mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:12mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:9mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:50","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 2.25MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, ext1888",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162492&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 2.25MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:4.25mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:2.25mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:1.5mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 3.5MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, exté1889",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162509&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 3.5MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:6.3mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:3.5mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:2.3mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 4.5MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, exté1890",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162510&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 4.5MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:7.3mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:4.5mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:3.2mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 6MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, extéri1891",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162522&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 6MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:9.3mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:6mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:4mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 7MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, extéri1892",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162534&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 7MM, PQT 100; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:11.3mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:7mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:5mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIP, TYPE E 9.5MM, PQT 50; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, extér1893",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251512.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7162546&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIP, TYPE E 9.5MM, PQT 50; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:14.3mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:9.5mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Largeur, rainure:7mm; Matériau:Acier; Normes:DIN6799; Quantité, boite:50","</a></p>"]
["CIRCLIPS 11-13MM PQ25; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-13mm; D1894",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253247.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7080359&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS 11-13MM PQ25; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:13mm; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Matériau attache:Acier; Quantité, boite:25; Taille du trou requis:11-13MM","</a></p>"]
["CIRCLIPS 13-15MM PQ15; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-15mm; D1895",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253247.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7080360&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS 13-15MM PQ15; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:15mm; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Matériau attache:Acier; Quantité, boite:15; Taille du trou requis:13-15MM","</a></p>"]
["CIRCLIPS 15-18MM PQ15; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-18mm; D1896",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253247.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7080372&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS 15-18MM PQ15; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:18mm; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Matériau attache:Acier; Quantité, boite:15; Taille du trou requis:15-18MM","</a></p>"]
["CIRCLIPS 5-7MM PQ25; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-9mm; Diam1897",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253247.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7080323&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS 5-7MM PQ25; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:9mm; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Matériau attache:Acier; Quantité, boite:25; Taille du trou requis:5-7MM","</a></p>"]
["CIRCLIPS 7-9MM PQ25; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-9mm; Diam1898",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253247.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7080335&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS 7-9MM PQ25; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:9mm; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Matériau attache:Acier; Quantité, boite:25; Taille du trou requis:7-9MM","</a></p>"]
["CIRCLIPS 9-11MM PQ25; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-11mm; Di1899",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253247.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7080347&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS 9-11MM PQ25; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:11mm; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Matériau attache:Acier; Quantité, boite:25; Taille du trou requis:9-11MM","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 10MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur-9.3mm; DiamÃ¨tre, exté1900",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160884&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 10MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur:9.3mm; DiamÃ¨tre, extérieur:14.7mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:10mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:50","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 12MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, extérieu1901",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160896&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 12MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:16mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:12mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:50","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 14MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur-12.9mm; DiamÃ¨tre, ext1902",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160902&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 14MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur:12.9mm; DiamÃ¨tre, extérieur:21.4mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:14mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:50","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 16MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, extérieu1903",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160914&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 16MM PQ50; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:23.8mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:16mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:50","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 3MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur-2.7mm; DiamÃ¨tre, exté1904",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160318&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 3MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur:2.7mm; DiamÃ¨tre, extérieur:7mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:3mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 4MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur-3.7mm; DiamÃ¨tre, exté1905",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160320&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 4MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur:3.7mm; DiamÃ¨tre, extérieur:8.6mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:4mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 5MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur--; DiamÃ¨tre, extérieu1906",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160331&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 5MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur:-; DiamÃ¨tre, extérieur:1.1mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:5mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 6MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur-5.6mm; DiamÃ¨tre, exté1907",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160860&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 6MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur:5.6mm; DiamÃ¨tre, extérieur:11.7mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:6mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIPS EXTERNE 8MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur-7.4mm; DiamÃ¨tre, exté1908",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42251510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7160872&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS EXTERNE 8MM PQ100; DiamÃ¨tre intérieur:7.4mm; DiamÃ¨tre, extérieur:13.5mm; Matériau attache:Acier; DiamÃ¨tre, axe:8mm; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Matériau:Acier; Normes:DIN471; Quantité, boite:100","</a></p>"]
["CIRCLIPS GRAND KIT 450 PIECE; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-1909",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253240.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7163010&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS GRAND KIT 450 PIECE; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:-; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Descriptif du contenu du kit:Interne/ Externe 14 Ã  25mm, Type E 10 Ã  15mm; Quantité, boite:450","</a></p>"]
["CIRCLIPS PETIT KIT 890 PIECE; Type de clip-Clip en O; DiamÃ¨tre, clip-1910",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42253240.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=7163009&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCLIPS PETIT KIT 890 PIECE; Type de clip:Clip en O; DiamÃ¨tre, clip:-; DiamÃ¨tre trou de fixation:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Descriptif du contenu du kit:Externe 3 Ã  12mm, Interne 8 Ã  12mm, Type E 1.2 Ã  9mm; Quantité, boite:890","</a></p>"]
["CIRCUIT 1 PHASE ACTIVE & APPARENT ENER; Fonction CI-Circuit de mesure 1911",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376954&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 1 PHASE ACTIVE & APPARENT ENER; Fonction CI:Circuit de mesure d'énérgie apparente et monophasé Actif; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:SSOP; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT 1 PHASE ACTIVE & APPARENT ENERGI; Fonction CI-Circuit de mesur1912",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376955RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 1 PHASE ACTIVE & APPARENT ENERGI; Fonction CI:Circuit de mesure d'énérgie apparente et monophasé Actif; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:SSOP; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT 1 PHASE ACTIVE & APPARENT ENERGI; Fonction CI-Circuit de mesur1913",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376955&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 1 PHASE ACTIVE & APPARENT ENERGI; Fonction CI:Circuit de mesure d'énérgie apparente et monophasé Actif; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:SSOP; Nombre de broches:20; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT 1.2 V - 5.5 V 8-VOIES DEUX DIR; Nombre d'entrées-1; Courant, 1914",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376898RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 1.2 V - 5.5 V 8-VOIES DEUX DIR; Nombre d'entrées:1; Courant, sortie:1ÂµA; Temps de propagation:6ns; Nombre de broches:6; Type de boîtier CI logique:SC-70; Tension, alimentation min.:1.15V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Translateur de niveau; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT 1.2 V - 5.5 V 8-VOIES DEUX DIR; Nombre d'entrées-1; Courant, s1915",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6SC70-6-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376898&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 1.2 V - 5.5 V 8-VOIES DEUX DIR; Nombre d'entrées:1; Courant, sortie:1ÂµA; Temps de propagation:6ns; Nombre de broches:6; Type de boîtier CI logique:SC-70; Tension, alimentation min.:1.15V; Tension, alimentation max..:5.5V; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de logique:Translateur de niveau; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT 10-100 ETHERNET PHY CMS; Taux de transfert-100Mbps; Type d'Eth1916",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48LQFP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1286817&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 10/100 ETHERNET PHY CMS; Taux de transfert:100Mbps; Type d'Ethernet:IEEE 802.3u; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de contrÃ´leur:LQFP; Nombre de broches:48; Type d'interface CI:MII, Série, RMII; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:92mA; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  3.6V; Nombre de ports:1;","</a></p>"]
["CIRCUIT 16 BITS APPLICATION SPEC; Applications MCU-Appareils tactiles 1917",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2387296&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 16 BITS APPLICATION SPEC; Applications MCU:Appareils tactiles (Capacitif et Haptique), Consoles de jeux et d'applications, Appareils de navigation; Architecture:MSP430; Taille du Coeur du MicrocontrÃ´leur:16bit; Taille de mémoire programme:16KB; Taille mémoire, RAM:512Byte; Vitesse de processeur:16MHz; Nombre d'E/S:24; Type de boîtier MCU:TSSOP; Nombre de broches:28; Type d'interface embarquée:I2C, LIN, SPI, UART; Tension, alimentation min.:1.8V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de","</a></p>"]
["CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce-16bits; Fréquenc1918",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1053546RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce:16bits; Fréquence de bus:400kHz; Type d'interface CI:I2C, SM Bus; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:TSSOP; Nombre de broches:24; Nombre d'E/S:16; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10ÂµA; Fonction communication:Expander E/S; Gamme de tension d'alimentation:2.5V Ã  5.5V; Interface de contrÃ´le:I2C, ParallÃ¨le; Nombre","</a></p>"]
["CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce-16bits; Fréquence1919",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1053562&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce:16bits; Fréquence de bus:400kHz; Type d'interface CI:I2C, ParallÃ¨le, SM Bus; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:SOIC; Nombre de broches:24; Nombre d'E/S:16; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10ÂµA; Fonction communication:Expander E/S; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Interface de contrÃ´le:I2C, ParallÃ¨le; Nombre","</a></p>"]
["CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce-16bits; Fréquence1920",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1053571&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce:16bits; Fréquence de bus:400kHz; Type d'interface CI:I2C, ParallÃ¨le, SM Bus; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:SSOP; Nombre de broches:24; Nombre d'E/S:16; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10ÂµA; Fonction communication:Expander E/S; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Interface de contrÃ´le:I2C, ParallÃ¨le; Nombre de bits:16","</a></p>"]
["CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce-16bits; Fréquence1921",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1053558&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce:16bits; Fréquence de bus:400kHz; Type d'interface CI:I2C, ParallÃ¨le, SM Bus; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:TSSOP; Nombre de broches:24; Nombre d'E/S:16; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10ÂµA; Fonction communication:Expander E/S; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V; Interface de contrÃ´le:I2C, ParallÃ¨le; Nombre","</a></p>"]
["CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce-16bits; Fréquence1922",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1053546&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 16 BITS CMS I2C ET SMBUS; Configuration puce:16bits; Fréquence de bus:400kHz; Type d'interface CI:I2C, SM Bus; Tension, alimentation min.:2.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:TSSOP; Nombre de broches:24; Nombre d'E/S:16; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10ÂµA; Fonction communication:Expander E/S; Gamme de tension d'alimentation:2.5V Ã  5.5V; Interface de contrÃ´le:I2C, ParallÃ¨le; Nombre","</a></p>"]
["CIRCUIT 2 PORT USB 2.0 HUB CNTRL SQFN-32; Type d'USB-ContrÃ´leur de hu1923",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2373279&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 2 PORT USB 2.0 HUB CNTRL SQFN-32; Type d'USB:ContrÃ´leur de hub USB; Standard USB:USB 2.0; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier d'interface:QFN; Nombre de broches:36; Taux de transfert:-; Nombre de ports:2; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT 2-PHASE OSC W- SSFM 6DFN; Fréquence-10MHz; Tension, alimentati1924",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294449&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 2-PHASE OSC W/ SSFM 6DFN; Fréquence:10MHz; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:5.5V; Boîtier de CI numérique:DFN; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Entrée d'horloge externe:Oui; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  5.5V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C","</a></p>"]
["CIRCUIT 2-PHASE OSC W- SSFM 6SOT-23; Fréquence-10MHz; Tension, aliment1925",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE6TSOT-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294447&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 2-PHASE OSC W/ SSFM 6SOT-23; Fréquence:10MHz; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:5.5V; Boîtier de CI numérique:TSOT-23; Nombre de broches:6; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Entrée d'horloge externe:Oui; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  5.5V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C","</a></p>"]
["CIRCUIT 4 PORT USB 2.0 HUB CNTRL SQFN-48; Type d'USB-ContrÃ´leur de hu1926",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2373280&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 4 PORT USB 2.0 HUB CNTRL SQFN-48; Type d'USB:ContrÃ´leur de hub USB; Standard USB:USB 2.0; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:QFN; Nombre de broches:48; Taux de transfert:-; Nombre de ports:4; Température d'utilisation min:85Â°C; Température de fonctionnement max..:-40Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT 5V CMOS; Tension de seuil-4.4V; Nombre de superviseurs - monit1927",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376984&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 5V CMOS; Tension de seuil:4.4V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif haut / Actif bas; Boîtier de CI numérique:DIP; Nombre de broches:16; Temps de retard:50ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:1mA","</a></p>"]
["CIRCUIT 5V CMOS; Tension de seuil-4.4V; Nombre de superviseurs - monit1928",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376988&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 5V CMOS; Tension de seuil:4.4V; Nombre de superviseurs / moniteurs:1; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de reset:Actif haut / Actif bas; Boîtier de CI numérique:SOIC; Nombre de broches:16; Temps de retard:50ms; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:1mA","</a></p>"]
["CIRCUIT 8-VOIES SERIE 12-BIT CMS; Résolution (Bits)-12bit; Taux d'écha1929",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1187982&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT 8-VOIES SERIE 12-BIT CMS; Résolution (Bits):12bit; Taux d'échantillonnage:133kSPS; Type de Tension d'alimentation:Double (+/-); Tension, alimentation min.:-4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CAN / CNA:SOIC; Nombre de broches:20; Type de canal d'entrée:Différentiel, Asymétrique; Interface de données:Série; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015);","</a></p>"]
["CIRCUIT A GAS; Fonction de gestion de batterie-Jauge de carburant; Typ1930",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2383073&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT A GAS; Fonction de gestion de batterie:Jauge de carburant; Type de pile:NiCd, NiMH; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:6.5V; Type de boîtier de CI Batterie:SOIC; Nombre de broches:16; Type d'interface CI:Série; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT AD592BN; Type de sortie CI-Analogique; Gamme de précision de 1931",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3TO92-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2377128&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT AD592BN; Type de sortie CI:Analogique; Gamme de précision de détection:Â± 0.7Â°C; Capture de température min.:-25Â°C; Capture de température max..:105Â°C; Type de boîtier de capteur CI:TO-92; Nombre de broches:3; Tension, alimentation min.:4V; Tension, alimentation max..:30V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT AD694AR; Nombre d'amplificateurs-1; Tension d'offset d'entrée1932",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376697RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT AD694AR; Nombre d'amplificateurs:1; Tension d'offset d'entrée:150ÂµV; Vitesse de balayage:1.3V/Âµs; Bande passante:300kHz; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  36V; Type de boîtier d'amplificateur:WSOIC; Nombre de broches:16; Sortie amplificateur:Asymétrique; CMRR:90dB; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:1.5mA; Tension d'alimentation Amplificateur:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CIRCUIT AD694AR; Nombre d'amplificateurs-1; Tension d'offset d'entrée-1933",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376697&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT AD694AR; Nombre d'amplificateurs:1; Tension d'offset d'entrée:150ÂµV; Vitesse de balayage:1.3V/Âµs; Bande passante:300kHz; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  36V; Type de boîtier d'amplificateur:WSOIC; Nombre de broches:16; Sortie amplificateur:Asymétrique; CMRR:90dB; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:1.5mA; Tension d'alimentation Amplificateur:4.5V Ã ","</a></p>"]
["CIRCUIT AUDIO POUR CONTROLE DE VOLUME; Gamme de tension d'alimentation1934",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207095&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT AUDIO POUR CONTROLE DE VOLUME; Gamme de tension d'alimentation:4.5V Ã  5.5V, Â± 4.5V Ã  Â± 15.5V; Type de boîtier CI audio:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Impédance de charge:100kohm; Nombre de voies:2; Racine de la référence:2310; THD + N:0.0004% Ã  100kohms, VD=5V; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +85Â°C; Tension, alimentation max..:15.5V;","</a></p>"]
["CIRCUIT AUDIO POUR CONTROLE DE VOLUME; Type de contrÃ´le audio-Volume;1935",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1212339-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1212339&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT AUDIO POUR CONTROLE DE VOLUME; Type de contrÃ´le audio:Volume; Gamme de tension d'alimentation:Â± 4.5V Ã  Â± 15V; Interface de contrÃ´le:SPI; Type de boîtier CI audio:DIP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Application contrÃ´le / process:Amplificateur audio, Enregistreurs multipistes, Récepteurs audiovisuels; Nombre de voies:2; Racine de la référence:2310; Température","</a></p>"]
["CIRCUIT AUDIO POUR CONTROLE DE VOLUME; Type de contrÃ´le audio-Volume;1936",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1212340-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1212340&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT AUDIO POUR CONTROLE DE VOLUME; Type de contrÃ´le audio:Volume; Gamme de tension d'alimentation:Â± 4.75V Ã  Â± 5.25V; Interface de contrÃ´le:SPI; Type de boîtier CI audio:DIP; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Application contrÃ´le / process:Amplificateur audio, Enregistreurs multipistes, Récepteurs audiovisuels; Nombre de voies:2; Racine de la référence:2311;","</a></p>"]
["CIRCUIT AUDIO; Type de contrÃ´le audio-Récepteur Numérique Interface A1937",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE72LFCSP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2383473&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT AUDIO; Type de contrÃ´le audio:Récepteur Numérique Interface Audio; Gamme de tension d'alimentation:2.97V Ã  3.63V; Interface de contrÃ´le:I2C, SPI; Type de boîtier CI audio:LFCSP; Nombre de broches:72; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:AEC-Q100","</a></p>"]
["CIRCUIT BATT GAS GAUGE MULTICEL 20V DFN8; Fonction de gestion de batte1938",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2366039&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BATT GAS GAUGE MULTICEL 20V DFN8; Fonction de gestion de batterie:Jauge de carburant; Type de pile:Universel; Tension, alimentation min.:3.6V; Tension, alimentation max..:20V; Type de boîtier de CI Batterie:DFN; Nombre de broches:8; Type d'interface CI:I2C, SM Bus; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT BATT GAS GAUGE MULTICEL 20V DFN8; Fonction de gestion de batte1939",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8DFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2366040&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BATT GAS GAUGE MULTICEL 20V DFN8; Fonction de gestion de batterie:Jauge de carburant; Type de pile:Universel; Tension, alimentation min.:3.6V; Tension, alimentation max..:20V; Type de boîtier de CI Batterie:DFN; Nombre de broches:8; Type d'interface CI:I2C, SM Bus; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD CARD EJECTOR, 1.6MM; Acces; CIRCUIT BOARD CARD EJECTOR, 1940",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5228314.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2361664&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD CARD EJECTOR, 1.6MM; Acces; CIRCUIT BOARD CARD EJECTOR, 1.6MM; Accessory Type:Circuit Board Card Ejector; For Use With:1/16'' (1.6mm) Thick PC Boards","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD ETCHING KIT1941",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/PC01609-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503763&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD ETCHING KIT","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD HOLDER, ADJUSTABLE, 198MM;; CIRCUIT BOARD HOLDER, ADJUST1942",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/30Y9494-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2500657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD HOLDER, ADJUSTABLE, 198MM;; CIRCUIT BOARD HOLDER, ADJUSTABLE, 198MM; Jaw Width:4mm; Jaw Opening Max:198mm","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD HOLDER; Jaw Width--; Jaw Opening Max-304.8mm; Vise Type-1943",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3768779.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1693384&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD HOLDER; Jaw Width:-; Jaw Opening Max:304.8mm; Vise Type:Bench","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, GREEN; LED Col; CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, GR1944",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5330426.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409402&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, GREEN; LED Col; CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, GREEN; LED Color:Green; Bulb Size:T-1 3/4 (5mm); Forward Voltage:1.8V; Forward Current If:2mA; No. of LEDs:1; Luminous Intensity:2.3mcd; LED Mounting:Through Hole; Viewing Angle:-; Height:6.096mm","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, RED; LED Color; CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, RE1945",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/05C1726-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2409300&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, RED; LED Color; CIRCUIT BOARD IND, 1 LED, RED; LED Color:Red; Bulb Size:T-1 3/4 (5mm); Forward Voltage:2V; Forward Current If:10mA; No. of LEDs:1; Luminous Intensity:6.3mcd; LED Mounting:Through Hole; Viewing Angle:-; Height:11.43mm; Width:6.096mm","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD IND, 2 LED, RED(1)-GRN(1); Couleur de LED-Vert Rouge; Ta1946",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2062375-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2062375&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD IND, 2 LED, RED(1)/GRN(1); Couleur de LED:Vert Rouge; Taille de l'ampoule:T-1 3/4 (5mm); Courant If / Couleur:R 20mA, G 20mA; Tension Vf / Couleur:R 2V, G 2.2V; Nombre de LED:2; Intensité lumineuse / couleur:R 30mcd, G 25mcd; Montage LED:Traversant; Angle, vision:60Â°; Hauteur:12.4mm; Largeur:6.1mm; Type de packaging:PiÃ¨ce; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT BOARD, PROTOTYPE, 1.6MM; Board T; CIRCUIT BOARD, PROTOTYPE, 1.1947",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5082524.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2443853&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BOARD, PROTOTYPE, 1.6MM; Board T; CIRCUIT BOARD, PROTOTYPE, 1.6MM; Board Type:Prototype Board; Board Material:-; Hole Diameter:1.3mm; External Height:86.9mm; External Width:14.3mm; Board Thickness:1.6mm; Accessory Type:Circuit Board","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER 2P 10A; Tension nominale Vdc-60V; Tension nominale Vac1948",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/1829571-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1829573&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER 2P 10A; Tension nominale Vdc:60V; Tension nominale Vac:240V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Panneau; Gamme de produit:Série TA35; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Catégories d'approbation:Reconnu UL; Homologations:VDE; Largeur (externe):29mm; Longueur/hauteur:44.1mm; Norme IP / NEMA:IP65; Profondeur:36mm; Température de fonctionnement max..:60Â°C; Température d'utilisation min:-30Â°C; Type de terminaison:Connexion rapide","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER ACCESSORY; Product Range; CIRCUIT BREAKER ACCESSORY; P1949",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/59M0498-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2250564&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER ACCESSORY; Product Range; CIRCUIT BREAKER ACCESSORY; Product Range:-; Accessory Type:Rotary Handle; For Use With:Magnetic & Thermo Magnetic 3 & 4 Pole Circuit Breaker","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER BOOT; Product Range--; Accessory Type-Boot; For Use Wi1950",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4873669.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1700110&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER BOOT; Product Range:-; Accessory Type:Boot; For Use With:Front Panel Mounted Lever-Actuated Circuit Breakers","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER FRAME, 3 POLE, 250A; Pro; CIRCUIT BREAKER FRAME, 3 POL1951",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2502346&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER FRAME, 3 POLE, 250A; Pro; CIRCUIT BREAKER FRAME, 3 POLE, 250A; Product Range:C Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER HANDLE LOCK OFF KIT; Pro; CIRCUIT BREAKER HANDLE LOCK 1952",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5344671.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1905303&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER HANDLE LOCK OFF KIT; Pro; CIRCUIT BREAKER HANDLE LOCK OFF KIT; Product Range:Multi 9 Series; Accessory Type:Handle Lock Off Kit; For Use With:Supplementary Protectors - Multi 9 C60N Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER INTERLOCK KIT, 100A - 12; CIRCUIT BREAKER INTERLOCK KI1953",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968172.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2135034&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER INTERLOCK KIT, 100A - 12; CIRCUIT BREAKER INTERLOCK KIT, 100A - 125A; Current Rating:125A","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER KIT; Kit Contents-CB10 C; CIRCUIT BREAKER KIT; Kit Con1954",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5036937.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2300496&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER KIT; Kit Contents:CB10 C; CIRCUIT BREAKER KIT; Kit Contents:CB10 Circuit Breaker Finder, CT20 Continuity Tester / Wire Tracer, DV20 AC Voltage Detector","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER LOCKOUT SYSTEM; Series--; CIRCUIT BREAKER LOCKOUT SYST1955",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5170339.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2302187&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER LOCKOUT SYSTEM; Series:-; CIRCUIT BREAKER LOCKOUT SYSTEM; Series:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG KIT (1); CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG1956",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2419731&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG KIT (1); CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG KIT (1)","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG KIT (3); CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG1957",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523363&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG KIT (3); CIRCUIT BREAKER MECHANICAL LUG KIT (3)","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER SEVEN-PIN TEST CABLE; CIRCUIT BREAKER SEVEN-PIN TEST C1958",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523353&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER SEVEN-PIN TEST CABLE; CIRCUIT BREAKER SEVEN-PIN TEST CABLE","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER SHUNT TRIP; Product Rang; CIRCUIT BREAKER SHUNT TRIP; 1959",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/34M0057-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2419778&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER SHUNT TRIP; Product Rang; CIRCUIT BREAKER SHUNT TRIP; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER TRIP UNIT BATTERY; CIRCUIT BREAKER TRIP UNIT BATTERY1960",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523349&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER TRIP UNIT BATTERY; CIRCUIT BREAKER TRIP UNIT BATTERY","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A1961",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508008&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A1962",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508002&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A1963",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508009&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A1964",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508003&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 15A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 16A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 16A1965",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508010&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 16A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 16A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:16A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 1A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 1A;1966",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2507999&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 1A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 1A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A1967",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508011&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A1968",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508005&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A;1969",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508004&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A;1970",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508001&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 2A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A;1971",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508013&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:3A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A;1972",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508006&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 3A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:3A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A;1973",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508014&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:4A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A;1974",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y5953-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508007&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 4A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:4A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A;1975",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508015&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 6A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 6A;1976",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508016&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 6A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 6A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:6A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 7A; Input Volta; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 7A;1977",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5226728.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2368186&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 7A; Input Volta; CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 7A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:7A; Interrupting Capacity:1kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:800ms; Product Range:SNAPAK Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1; Voltage Rating VDC--; CIRCUIT BREAKER, 1; Voltage 1978",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5072215.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523375&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1; Voltage Rating VDC:-; CIRCUIT BREAKER, 1; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Bolt On; Product Range:QO Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 100-125A, 50KA; Tension nominale Vdc--; Tension nomin1979",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/146183907-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1461844&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 100-125A, 50KA; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:690V; Courant:125A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série NZMN; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Caractéristique du déplacement:Thermomagnetic Release; Courant, capacité de coupure c.a.:50kA; Largeur (externe):90mm; Longueur/hauteur:145mm; Profondeur:68mm; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Température d'utilisation min:25Â°C","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 10A; Tension nominale Vdc--; Tension nominale Vac-2401980",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42417319.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=261427&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 10A; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:240V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série SENTRY; Caractéristique du déplacement:Type B; Courant, capacité de coupure c.a.:6kA; Courant, capacité de coupure c.c.:6kA; Homologations:BS, EN, IEE; Largeur (externe):18mm; Largeur, module:1; Longueur/hauteur:81mm; Profondeur:73mm; Surface, section max..:25mmÂ²","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 16A; Tension nominale Vdc--; Tension nominale Vac-2401981",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42417319.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=261439&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 16A; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:240V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série SENTRY; Caractéristique du déplacement:Type B; Courant, capacité de coupure c.a.:6kA; Courant, capacité de coupure c.c.:6kA; Homologations:BS, EN, IEE; Largeur (externe):18mm; Largeur, module:1; Longueur/hauteur:81mm; Profondeur:73mm; Surface, section max..:25mmÂ²","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 32A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 32A;1982",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968227.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2103776&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 32A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 32A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:32A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB9100 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 8A; Voltage Rati; CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 8A; 1983",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968134.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2295811&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 8A; Voltage Rati; CIRCUIT BREAKER, 1POLE, 8A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:-; Current Rating:8A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB4200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Input Volt; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A1984",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5226751.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2368210&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Input Volt; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:3kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:250ms; Product Range:Airpax IEG Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A1985",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508020&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200U Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A1986",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508021&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 10A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200UP Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 15A1987",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508017&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 15A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200UP Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 16A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 16A1988",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y6436-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508018&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 16A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 16A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:16A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 277VAC, 20A; In; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 2771989",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5262509.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2373041&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 277VAC, 20A; In; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 277VAC, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:-; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:-; Product Range:A Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 2A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 2A;1990",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/63Y6436-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508019&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 2A; Voltage Rat; CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 2A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:2A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System pro M compact S200 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage Rating VDC-1; CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage 1991",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4720269.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523372&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage Rating VDC:1; CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage Rating VDC-1; CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage 1992",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4719754.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1904665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage Rating VDC:1; CIRCUIT BREAKER, 2; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:6A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A, DIN RAIL; V; CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A,1993",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/30M8269-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2501707&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A, DIN RAIL; V; CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A, DIN RAIL; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Overload Current:-; Insulation Voltage:440V; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A; Supply Volt; CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A;1994",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5012901.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2365894&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A; Supply Volt; CIRCUIT BREAKER, 277VAC, 1A; Supply Voltage:277VAC; Current Rating:1A; No. of Branch Circuits:1; External Depth:68mm; External Height:82.5mm; External Width:18mm","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1001995",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508046&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:100A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1001996",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508039&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:100A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1001997",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508034&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:100A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1001998",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508050&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 100A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:100A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 125A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1251999",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508051&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 125A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 125A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:125A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15 A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15 2000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508023&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15 A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15 A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1502001",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508064&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:150A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1502002",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508059&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:150A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1502003",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508057&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:150A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1502004",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508052&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 150A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:150A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A2005",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508041&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A2006",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508035&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 175A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 1752007",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508054&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 175A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 175A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:175A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 200A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2002008",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508055&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 200A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 200A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:200A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 200A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2002009",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508060&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 200A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 200A; Voltage Rating VDC:600V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:200A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A2010",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508022&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:System Pro M Compact S200UP Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A2011",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508024&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 20A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:20A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 225A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2252012",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508056&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 225A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 225A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:225A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2502013",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508065&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:250A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2502014",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508062&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:250A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2502015",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508061&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:250A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2502016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508058&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:250A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2502017",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508063&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 250A; Voltage Rating VDC:600V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:250A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T4 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 25A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 25A2018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508026&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 25A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 25A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:25A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 277VAC, 20A; Vo; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2772019",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B7708-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503357&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 277VAC, 20A; Vo; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 277VAC, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Bolt On; Product Range:EDB Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 277VAC, 40A; Vo; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 2772020",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B7708-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2502227&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 277VAC, 40A; Vo; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 277VAC, 40A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:40A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Bolt On; Product Range:EDB Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30 A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508027&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30 A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30 A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:30A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30A2022",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508042&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 30A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 400A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 4002023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508067&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 400A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 400A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:400A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T5 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 400A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 4002024",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508068&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 400A; Voltage R; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 400A; Voltage Rating VDC:600V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:400A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T5 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A2025",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508043&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:40A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A2026",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508036&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:40A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A2027",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508028&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 40A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:40A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 480VAC, 30A; Vo; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 4802028",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8245-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503359&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 480VAC, 30A; Vo; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 480VAC, 30A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:F Frame Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A2029",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508044&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:50A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A2030",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508029&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 50A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:50A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A2031",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508037&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:60A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A2032",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508030&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:60A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A2033",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508047&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 60A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:60A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 6902034",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8811-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2502232&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:1.6A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:TeSys GV2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 6902035",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8816-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2501594&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:14A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:TeSys GV2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 6902036",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8819-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2501595&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:25A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:TeSys GV2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 6902037",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/59M0435-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2501838&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:400A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 6902038",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8814-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2502233&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 690VAC; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:6.3A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:TeSys GV2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A2039",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508031&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:70A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A2040",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508048&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 70A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:70A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A2041",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508045&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:80A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A2042",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508032&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:80A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A2043",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508049&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 80A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:80A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T3 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 90A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 90A2044",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2508033&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 90A; Voltage Ra; CIRCUIT BREAKER, 3 POLE, 90A; Voltage Rating VDC:500V; Voltage Rating VAC:347V; Current Rating:90A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:Tmax T1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 3; Voltage Rating VDC--; CIRCUIT BREAKER, 3; Voltage 2045",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5072233.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1498650&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 3; Voltage Rating VDC:-; CIRCUIT BREAKER, 3; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:30A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Plug On; Product Range:QO Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 4.5-6.3A; Tension nominale Vdc--; Tension nominale Va2046",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/8411806.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4321686&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 4.5-6.3A; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:690V; Courant:630mA; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série 3RV; Courant max.:6.30A; Courant min.:4.50A; Courant, capacité de coupure c.a.:100kA; Largeur (externe):45mm; Longueur/hauteur:97mm; Profondeur:96mm; Température de fonctionnement max..:60Â°C; Température d'utilisation min:-20Â°C","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 50-63A, 25KA; Tension nominale Vdc--; Tension nominal2047",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/146183207-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1461834&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 50-63A, 25KA; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:440VAC; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série NZMB; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Caractéristique du déplacement:Thermomagnetic Release; Courant, capacité de coupure c.a.:25kA; Largeur (externe):90mm; Longueur/hauteur:145mm; Profondeur:68mm; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Température d'utilisation min:25Â°C; Tension, isolement:690V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 6A; Tension nominale Vdc--; Tension nominale Vac-240V2048",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42417319.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=261415&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 6A; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:240V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série SENTRY; Caractéristique du déplacement:Type B; Courant, capacité de coupure c.a.:6kA; Largeur (externe):18mm; Largeur, module:1; Longueur/hauteur:81mm; Profondeur:73mm; Surface, section max..:25mmÂ²","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, 80-100A, 50KA; Tension nominale Vdc--; Tension nomina2049",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/146183907-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1461843&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, 80-100A, 50KA; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:690V; Courant:100A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série NZMN; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Caractéristique du déplacement:Thermomagnetic Release; Courant, capacité de coupure c.a.:50kA; Largeur (externe):90mm; Longueur/hauteur:145mm; Profondeur:68mm; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Température d'utilisation min:25Â°C","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, GROUND FAULT CIRCUIT IN; CIRCUIT BREAKER, GROUND FAUL2050",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4397192.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1551608&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, GROUND FAULT CIRCUIT IN; CIRCUIT BREAKER, GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER-GFCI, 1P, 240V, 15A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:-; Trip Time:40s; Product Range:9926 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2051",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4239981.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1273105&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 20A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:10kA; Series:SL; Circuit Breaker Mounting:Panel; Current Rating:20A; Mounting Type:Panel; Terminal Type:Bullet","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 50A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2052",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4239981.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1273111&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 50A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 50A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1; Current Rating:50A; Interrupting Capacity:10kA; Series:SL; Circuit Breaker Mounting:Panel; Voltage AC:240V; Voltage Rating VAC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P,2053",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4239981.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1273101&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 240V, 5A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:10kA; Series:SL; Circuit Breaker Mounting:Panel; Voltage AC:240V; Voltage Rating VAC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2054",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4595642.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1148626&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 250V, 15A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:1kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Series:M; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 250V, 1A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P,2055",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799910&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 250V, 1A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 250V, 1A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:1A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail / Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2056",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378017.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531192&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:40s; Series:9926; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2057",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3764896.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1164394&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Series:A; Circuit Breaker Mounting:Panel; Current Rating:10A","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2058",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385201&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Series:W6; Circuit Breaker Mounting:Panel; Mounting Type:Screw","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2059",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385204&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Series:W6; Circuit Breaker Mounting:Panel; Mounting Type:Screw","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2060",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3764896.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1247056&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Series:A; Circuit Breaker Mounting:Panel; Voltage AC:80V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2061",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434709.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1247055&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Series:A; Circuit Breaker Mounting:Panel; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 40A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2062",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378017.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531197&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 40A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 40A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:40A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:40s; Series:9926; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P,2063",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385221&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 5A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Series:W9; Circuit Breaker Mounting:Panel; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 6A;2064",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378017.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531188&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 277V, 6A;","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P,2065",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385208&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 15A; No. of Poles:1; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Series:W6; Circuit Breaker Mounting:Panel; Mounting Type:Screw; Operating Voltage:65VDC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P,2066",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385223&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 15A; No. of Poles:1; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Series:W9; Circuit Breaker Mounting:Panel; Operating Voltage:277V; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P,2067",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385209&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 20A; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Series:W6; Circuit Breaker Mounting:Panel; Operating Voltage:65VDC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 5A; N; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2068",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385206&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 5A; N; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 65V, 5A; No. of Poles:1; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:0.03s; Series:W6; Circuit Breaker Mounting:Panel; Operating Voltage:65VDC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 80V, 1A; N; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P2069",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530206&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 80V, 1A; N; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 1P, 80V, 1A; No. of Poles:1; Current Rating:1A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Series:9926; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Voltage AC:0V; Voltage Rating VDC:80V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P2070",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/46M4521-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1821608&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 240V, 10A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Series:IEG; Circuit Breaker Mounting:Panel; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P2071",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3394-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385234&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Series:W9; Circuit Breaker Mounting:Panel; Current Rating:15A","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P,2072",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3391-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385232&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 3A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Series:W9; Circuit Breaker Mounting:Panel; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P,2073",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385233&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, HYD-MAG, 2P, 277V, 5A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Series:W9; Actuator Style:Toggle; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 100A; In; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2074",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4840778.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2136680&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 100A; In; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 100A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1; Current Rating:100A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.8kV; Trip Time:40s; Series:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 15A; Inp; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2075",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5037676.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2136937&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 15A; Inp; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 15A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:-; Product Range:C Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2076",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 10A; Input Voltage VAC:120V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2077",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531472&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 15A; Input Voltage VAC:120V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2078",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531561&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 1A; Input Voltage VAC:120V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:1A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2079",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531563&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 20A; Input Voltage VAC:120V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2080",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531562&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 2A; Input Voltage VAC:120V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:2A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2081",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531175&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 3A; Input Voltage VAC:120V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2082",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531473&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 5A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2083",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531178&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 120V, 6A; Input Voltage VAC:120V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:6A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V, 10A; Input Voltage VAC-125V;2084",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360578.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4957921&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V, 10A; Input Voltage VAC:125V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Voltage AC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V, 10A; Input Voltage VAC-125V;2085",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/03C7605-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6352789&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V, 10A; Input Voltage VAC:125V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Voltage AC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V, 20A; Input Voltage VAC-125V;2086",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4433729.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4980062&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V, 20A; Input Voltage VAC:125V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Voltage AC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2087",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4581770.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531917&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 125V, 175A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:175A; Interrupting Capacity:50kA; Dielectric Strength:1.96kV; Trip Time:150s; Product Range:F Series; Voltage Rating VDC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 10A; Input Voltage VAC-240V;2088",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/04C6637-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6355882&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 10A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Product Range:IEG Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 20A; Input Voltage VAC-240V;2089",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/04C6638-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6355894&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 20A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Product Range:IEG Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 30A; Input Voltage VAC-240V;2090",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765268.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6990022&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 30A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Product Range:IEG Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 5A; Input Voltage VAC-240V; 2091",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765268.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6355900&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 240V, 5A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Product Range:IEG Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 1A; Input Voltage VAC-250V; 2092",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360577.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5382245&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 1A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:1A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 2A; Input Voltage VAC-250V; 2093",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360579.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4957933&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 2A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:2A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 2A; Input Voltage VAC-250V; 2094",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/03C7619-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6352790&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 2A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:2A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 5A; Input Voltage VAC-250V; 2095",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4550260.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4847659&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 5A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 5A; Input Voltage VAC-250V; 2096",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360580.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4957945&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 5A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2097",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799907&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V 100mA; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:100mA; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2098",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799921&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V 100mA; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:100mA; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2099",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799922&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V 300mA; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:300mA; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2100",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799909&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V 500mA; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:500mA; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2101",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799923&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V 500mA; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:500mA; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2102",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4419455.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383924&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 10A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:-; Trip Time:18s; Product Range:J Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2103",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799925&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 10A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2104",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434502.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1817874&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 15A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:2.5kV; Trip Time:1.9s; Product Range:AMR Series; Voltage Rating VAC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2105",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4419455.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383925&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 15A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:-; Trip Time:18s; Product Range:J Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2106",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799912&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 15A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2107",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799926&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 15A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2108",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/91B8516-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1389898&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 2.5A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:2.5A; Interrupting Capacity:1kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2109",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4419454.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383900&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 20A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:2.5kV; Trip Time:18s; Product Range:AMR Series; Voltage Rating VAC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2110",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4419455.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383927&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 20A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:-; Trip Time:18s; Product Range:J Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2111",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799914&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 20A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2112",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799929&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 20A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2113",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434502.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383901&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 25A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:2.5kV; Trip Time:18s; Product Range:AMR Series; Voltage Rating VAC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2114",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799916&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 25A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2115",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799930&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 25A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2116",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799928&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 2A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:2A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2117",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4419455.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1383928&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 30A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:-; Trip Time:18s; Product Range:J Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2118",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799918&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 30A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2119",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/94B9181-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1389902&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 3A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:1kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Voltage Rating VAC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2120",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799917&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 3A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Product Range:NC1V Series; Voltage Rating VDC:65V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2121",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799931&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 3A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2122",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4865294.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1702274&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 50A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:50A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:2.5kV; Trip Time:18s; Product Range:AMR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2123",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799933&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 5A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Product Range:NC1V Series; Voltage Rating VDC:65V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2124",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4419455.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1704961&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 5A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:-; Trip Time:18s; Product Range:J Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2125",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799920&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 7A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:7A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2126",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4667630.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1799934&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 250V, 7A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:1; Current Rating:7A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:2kV; Trip Time:240s; Series:NC1V; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail, Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC-277V;2127",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567317&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC-277V;2128",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566490&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC-277V;2129",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566076&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 15A; Input Voltage VAC-277V;2130",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1442326&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:100s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 15A; Input Voltage VAC-277V;2131",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566088&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Voltage Rating VAC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 1A; Input Voltage VAC-277V; 2132",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567299&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 1A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:1A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 20A; Input Voltage VAC-277V;2133",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566519&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 20A; Input Voltage VAC-277V;2134",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566090&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 3A; Input Voltage VAC-277V; 2135",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566260&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 3A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 40A; Input Voltage VAC-277V;2136",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566106&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 40A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:40A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 5A; Input Voltage VAC-277V; 2137",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566271&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 5A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 5A; Input Voltage VAC-277V; 2138",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566052&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 5A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 7A; Input Voltage VAC-277V; 2139",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566064&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 7A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:7A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2140",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385220&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2141",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1322399&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2142",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385477&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:100s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2143",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386108&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 25A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:1.5s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2144",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385217&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 25A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2145",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386567&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 2A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:2A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2146",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386106&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2147",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385218&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2148",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385219&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 50A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:50A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2149",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386107&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 277V, 7A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:7A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 50A; Input Voltage VAC--; No.2150",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1076760&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 50A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:50A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 5A; Input Voltage VAC--; No. 2151",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4850129&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 5A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2152",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691573.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385207&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 10A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2153",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385222&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 10A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2154",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385224&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 20A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2155",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385225&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 65V, 30A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:1.1kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2156",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530209&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V, 10A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2157",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530210&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V, 15A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2158",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530211&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V, 20A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2159",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530207&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V, 2A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:2A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2160",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531201&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V, 4A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:4A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2161",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378013.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530208&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V,; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1P, 80V, 5A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1POLE, 5; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2162",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5083940.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2281716&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1POLE, 5; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 1POLE, 50mA; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:50mA; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:7s; Product Range:IEG Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 20A; Inp; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2163",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5012939.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2103763&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 20A; Inp; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 20A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:-; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 25A; Inp; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2164",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5012827.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113301&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 25A; Inp; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 25A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:-; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:-; Product Range:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V, 30A; Input Voltage VAC-240V;2165",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/90C0650-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6989974&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V, 30A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Product Range:IEG Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2166",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378014.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530224&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V, 10A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2167",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378014.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530225&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V, 15A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2168",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378014.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530226&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V, 20A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2169",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378014.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531202&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 240V, 3A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:28s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 250V, 10A; Input Voltage VAC-250V;2170",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4550260.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4844804&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 250V, 10A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:0.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:SNAPAK Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 250V, 10A; Input Voltage VAC-250V;2171",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4595639.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2174698&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 250V, 10A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:1kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:M Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2172",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4595639.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1210097&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 250V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 250V, 25A; Input Voltage VAC:250V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:1kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:15s; Product Range:M Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 20A; Input Voltage VAC-277V;2173",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/90F1226-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1808813&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:100s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 25A; Input Voltage VAC-277V;2174",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F895-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566593&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 25A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 30A; Input Voltage VAC-277V;2175",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F896-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566600&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 3A; Input Voltage VAC-277V; 2176",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F888-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566532&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 3A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:3A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 40A; Input Voltage VAC-277V;2177",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F812-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566295&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 40A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:40A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 50A; Input Voltage VAC-277V;2178",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F813-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566301&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 50A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:50A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 5A; Input Voltage VAC-277V; 2179",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F890-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566544&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 5A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 7A; Input Voltage VAC-277V; 2180",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691575.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566209&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 7A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:7A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2181",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691571.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386109&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2182",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360599.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385229&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2183",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/20M7055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386569&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2184",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4595638.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1148621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Product Range:B Series; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2185",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4081196.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1704962&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:-; Dielectric Strength:-; Trip Time:120s; Product Range:J Series; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2186",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/18M9764-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386110&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2187",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3389-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1324742&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2188",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3390-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385231&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 25A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2189",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360598.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385226&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:100s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2190",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4595557.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1533245&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:A Series; Voltage Rating VAC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2191",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5200626.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1319906&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 480V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2192",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378018.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531213&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 480V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 2P, 480V, 10A; Input Voltage VAC:480V; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:40s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 20A; Input Voltage VAC-277V;2193",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F997-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566880&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 20A; Input Voltage VAC-277V;2194",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F836-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566349&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 30A; Input Voltage VAC-277V;2195",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F999-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566908&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:2.5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 30A; Input Voltage VAC-277V;2196",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691576.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566362&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 40A; Input Voltage VAC-277V;2197",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F840-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566374&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 40A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:40A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 5A; Input Voltage VAC-277V; 2198",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F993-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566854&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 5A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 5A; Input Voltage VAC-277V; 2199",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/56F832-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566313&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 5A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2200",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360596.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385212&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2201",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691576.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385236&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2202",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360597.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385213&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2203",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3398-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385237&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 15A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2204",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360595.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385211&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 20A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:100s; Product Range:W6 Series; Operating Voltage:277VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2205",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3399-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385238&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 25A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:25A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2206",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3396-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385235&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 30A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:30A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:100s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2207",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691576.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385241&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 277V, 50A; Input Voltage VAC:277V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:50A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:20s; Product Range:W9 Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 480V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2208",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4378019.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1531226&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 480V; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 3P, 480V, 20A; Input Voltage VAC:480V; No. of Poles:3 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:40s; Product Range:9926 Series; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 5A; Inpu; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2209",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4840778.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2136681&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 5A; Inpu; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 5A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:1; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:1.8kV; Trip Time:-; Series:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 5A; Inpu; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNET2210",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5012825.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2113300&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 5A; Inpu; CIRCUIT BREAKER, HYDROMAGNETIC, 5A; Input Voltage VAC:-; No. of Poles:2 Pole; Current Rating:5A; Interrupting Capacity:-; Dielectric Strength:1.5kV; Trip Time:-; Product Range:SNAPAK Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 125A; Supp; CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER2211",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5160678.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2302194&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 125A; Supp; CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 125A; Supply Voltage:-; Current Rating:125A; No. of Branch Circuits:-; External Depth:-; External Height:-; External Width:-; Series:Homeline","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 240V, 100A; CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER2212",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385324.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1545641&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 240V, 100A; CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 240V, 100A; Supply Voltage:240VAC; Current Rating:100A; No. of Branch Circuits:12; External Depth:101.6mm; External Height:238.252mm; External Width:123.952mm; Enclosure Material:Steel; Location:Indoor","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 240VAC, 50; CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER2213",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503556&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 240VAC, 50; CIRCUIT BREAKER, LOAD CENTER, 240VAC, 50A; Supply Voltage:240VAC; Current Rating:50A; No. of Branch Circuits:-; External Depth:3.47''; External Height:5.09''; External Width:5''","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 1P,; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HY2214",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4824168.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2317994&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 1P,; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 1P, 240V, 15A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1; Current Rating:15A; Interrupting Capacity:2kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:400s; Product Range:LEG Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 2P,; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HY2215",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4824168.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2211791&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 2P,; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 2P, 240V, 10A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:2; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:7.5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:60s; Series:IEG; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 2P,; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HY2216",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4961589.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2136973&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 2P,; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC HYDRAULIC, 2P, 277V, 10A; Input Voltage VAC:480V; No. of Poles:2; Current Rating:10A; Interrupting Capacity:5kA; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:20s; Series:C; Circuit Breaker Mounting:Panel","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 1POLE, 20A; I; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 12217",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5099042.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2218496&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 1POLE, 20A; I; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 1POLE, 20A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1 Pole; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:10kA; Dielectric Strength:-; Trip Time:-; Product Range:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 2POLE, 20A; I; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 22218",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5090435.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2281717&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 2POLE, 20A; I; CIRCUIT BREAKER, MAGNETIC, 2POLE, 20A; Input Voltage VAC:240V; No. of Poles:1; Current Rating:20A; Interrupting Capacity:-; Dielectric Strength:3.75kV; Trip Time:-; Series:LEG","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 1P, 277V, 10; CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 2219",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968497.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381712&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 1P, 277V, 10; CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 1P, 277V, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 2P, 277V, 3A; CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 2220",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603211.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381757&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 2P, 277V, 3A; CIRCUIT BREAKER, MINIATURE, 2P, 277V, 3A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:3A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, MOLDED, 480V, 80A; Volt; CIRCUIT BREAKER, MOLDED, 4802221",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5160788.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2296096&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, MOLDED, 480V, 80A; Volt; CIRCUIT BREAKER, MOLDED, 480V, 80A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:80A; No. of Poles:-; Circuit Breaker Mounting:-; Series:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 1A; Vo2222",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4589452&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 1A; Vo","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 3A; Vo; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2223",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4961601.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1604165&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 3A; Vo; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 3A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:400V; Current Rating:3A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 5A; Vo; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2224",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5072402.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381628&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 5A; Vo; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Actuator Style:Toggle; Series:FAZ","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2225",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4766636.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2502369&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1POLE; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2P, 10A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2226",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K0188-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1821778&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2P, 10A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2P, 10A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Actuator Style:Toggle; Series:AS168X; Current Rating:10A; Power Rating:3hp","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2P, 20A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2227",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776419.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1781023&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2P, 20A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:AS168X; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2228",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4937299.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503362&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 2POLE; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Plug On; Product Range:QO Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 10A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2229",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K0191-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1821781&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 10A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 10A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Actuator Style:Toggle; Series:AS168X; Current Rating:10A","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 25A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2230",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4551141.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381623&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 25A; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 25A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:25A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; External Depth:71mm; External Width:52.5mm; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 6A; Vo; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2231",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4551141.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381625&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 6A; Vo; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3P, 6A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:6A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle; External Depth:71mm; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2232",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5072233.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503399&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3POLE; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Plug On; Product Range:QO Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2233",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4961614.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503363&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3POLE; Vol; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 3POLE; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:60A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Plug On; Product Range:QO Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2234",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465082&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 0.5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:500mA; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2235",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465087&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 0.5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:500mA; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2236",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465106&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 0.5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:500mA; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2237",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465079&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2238",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465084&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2239",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465108&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2240",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465080&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465109&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2242",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2243",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465300&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2244",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465111&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 25A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:25A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2245",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465086&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 30A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2246",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465090&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 30A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2247",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465112&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 30A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2248",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465091&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 40A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:40A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2249",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465093&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 P, 50A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:50A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2250",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465083&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 1A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2251",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465088&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 1A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2252",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465107&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 1A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2253",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465078&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 2A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2254",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465085&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 2A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2255",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465110&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 2A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2256",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5305124.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2464433&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2257",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304171.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465092&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2258",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304174.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465113&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1 POLE, 5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2259",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385320.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1545277&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Plug On; Product Range:QO Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2260",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381708&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2261",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763251.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2119024&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:400V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2262",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603210.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1735726&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2263",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4404262.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1569657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB9100 Series; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2264",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4397202.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1551403&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB4200 Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2265",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763251.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1364368&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 13A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:13A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2266",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763251.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1364369&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 13A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:13A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; Operating Voltage:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2267",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603210.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1735727&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 15A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:WMZT Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2268",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K0185-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1192294&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 15A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:3hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2269",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5145689.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2120200&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 16A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:16A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2270",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763251.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2124766&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:400V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2271",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603210.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1735722&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:1A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:WMZT","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2272",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4397202.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1421691&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB4200 Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC--; Volt2273",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4550623.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4722486&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:QO Series; Operating Voltage Max:240VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC-60V; Vo2274",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765380.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4529698&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:120V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:120V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC-60V; Vo2275",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/96F2013-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2094095&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 10A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 15A; Voltage Rating VDC-60V; Vo2276",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765380.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4529704&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 15A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:120V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:60V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 15A; Voltage Rating VDC-65V; Vo2277",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4397202.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=8164045&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 15A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB4200 Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 16A; Voltage Rating VDC--; Volt2278",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/41M3969-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1530913&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 16A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:16A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:xStart Series; Power Rating:20hp; Voltage AC:600V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2279",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381815&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2280",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763251.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2125038&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2281",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603210.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1735728&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:WMZT Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2282",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4404262.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1569658&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB9100 Series; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2283",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381640&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 25A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:25A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2284",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381644&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 25A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:25A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2285",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381806&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 25A; Voltage Rating VDC:48VDC; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:25A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2286",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4961609.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1783955&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2287",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4404262.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1569656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB9100 Series; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2288",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4397202.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1529947&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB4200 Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2289",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776419.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1192293&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:0.167hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC--; Volt2290",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5200624.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5386706&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:QO Series; Operating Voltage Max:240VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC-48V; Vo2291",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385320.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4459829&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Plug On; Product Range:QO Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC-60V; Vo2292",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765380.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4529716&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:120V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:120V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC-65V; Vo2293",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776419.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4589506&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 20A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:3hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2A; Voltage Rating VDC-60V; Vol2294",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765380.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4529662&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 2A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:120V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:120V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2295",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4550623.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1736112&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 30A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:QO Series; Operating Voltage Max:240VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2296",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603210.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381761&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 30A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2297",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381627&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 32A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:32A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2298",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381764&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 32A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:32A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2299",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4397202.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1551396&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:3A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB4200 Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 30A; Voltage Rating VDC-65V; Vo2300",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/91F6127-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=8109552&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 30A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:5hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3A; Voltage Rating VDC-65V; Vol2301",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/91F6120-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4879508&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 3A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:3A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:0.33hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2302",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381650&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 40A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:40A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2303",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381772&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 40A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:40A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2304",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381766&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:4A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2305",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4682400.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2335428&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:4A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4A; Voltage Rating VDC-60V; Vol2306",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765380.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4788242&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 4A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:120V; Current Rating:4A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:120V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2307",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381776&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2308",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603210.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1735725&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2309",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4397202.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1551397&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB4200 Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5A; Voltage Rating VDC-60V; Vol2310",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765380.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4529686&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 5A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:120V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:120V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2311",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381695&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 63A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:63A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2312",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 63A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:63A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2313",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668831.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381782&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:6A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2314",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5200654.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1382017&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:6A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2315",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4404262.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567239&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 6A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:6A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:CB9100 Series; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc--; Tens2316",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452056&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:230V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iDPN N Vigi","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc--; Tens2317",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452057&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:230V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iDPN N Vigi","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc--; Tens2318",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452058&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:230V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iDPN N Vigi","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc--; Tens2319",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452059&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:230V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iDPN N Vigi","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc--; Tens2320",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452060&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:230V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iDPN N Vigi","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc--; Tens2321",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452055-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452055&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:-; Tension nominale Vac:230V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iDPN N Vigi","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2322",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452065&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2323",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452099&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2324",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452133&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2325",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452066&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2326",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452100&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2327",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452134&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2328",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452061&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:1A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2329",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452095&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:1A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2330",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452129&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:1A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2331",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452067&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2332",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452101&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2333",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452135&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2334",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452068&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2335",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2336",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452136&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2337",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452062&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2338",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452096&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2339",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452130&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2340",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452069&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2341",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452103&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2342",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452137&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2343",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452070&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2344",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452104&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2345",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452138&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2346",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452063&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2347",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452097&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2348",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452131&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2349",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452071&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:50A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2350",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452105&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:50A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2351",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452072&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2352",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452106&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2353",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452098&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2354",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452064&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc-72V; Te2355",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452061-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452132&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1POLE; Tension nominale Vdc:72V; Tension nominale Vac:240V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:1 pÃ´le; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2356",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304172.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465094&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2357",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304172.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465095&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2358",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304175.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465114&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2359",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304172.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465096&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2360",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304172.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465097&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P, 30A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2361",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304175.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465115&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 P, 30A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2362",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304175.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465116&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2 POLE, 5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2363",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381575&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 10A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2364",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603211.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381713&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2365",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763253.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2125807&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; Operating Voltage:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2366",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381808&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 10A; Voltage Rating VDC:48VDC; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2367",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381626&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 13A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:13A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2368",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763253.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1349328&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 13A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:13A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; Operating Voltage:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2369",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381645&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 15A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2370",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5145691.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2119998&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 16A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:16A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2371",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381609&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 16A; Voltage Rating VDC:48VDC; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:16A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2372",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381608&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:1A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2373",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603211.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381705&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 1A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:1A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 10A; Voltage Rating VDC-65V; Vo2374",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/91F6133-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4589518&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 10A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:3hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 15A; Voltage Rating VDC-125V; V2375",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4551072.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4788448&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 15A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2376",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5090461.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381743&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:-; Current Rating:20A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2377",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381741&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2378",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603211.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381742&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2379",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763253.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1700605&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2380",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763253.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381817&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2381",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381749&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 25A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:25A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2382",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381648&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 25A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:25A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2383",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763253.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381622&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 25A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:25A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2384",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603211.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381736&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:2A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2385",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763253.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2120089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 2A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:2A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; External Width:35mm","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC-48V; Vo2386",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4550624.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4963090&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:QO Series; Operating Voltage Max:240VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC-65V; Vo2387",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/91F6136-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4589520&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 20A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:5hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2388",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4550624.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1736113&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 30A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:30A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:QO Series; Operating Voltage Max:240VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2389",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381765&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 32A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:32A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2390",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3763253.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2120187&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 32A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:32A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2391",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381803&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:3A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2392",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603211.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381756&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 3A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:3A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 30A; Voltage Rating VDC-65V; Vo2393",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776419.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6996681&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 30A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:10hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2394",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381687&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 40A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:40A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2395",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381693&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 50A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:50A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2396",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4550624.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1736114&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 50A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:50A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:QO Series; Operating Voltage Max:240VAC","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2397",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603211.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381779&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2398",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/88K1039-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1388140&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5A; Voltage Rating VDC:65V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:AS168X Series; Power Rating:1.5hp; Voltage AC:277V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5A; Voltage Rating VDC-125V; Vo2399",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4551072.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4788382&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 5A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series; Operating Voltage:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2400",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381696&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 63A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:63A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2401",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381578&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 6A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:6A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2402",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668832.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381790&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 8A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:8A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2403",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4854262.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523374&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P; V; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:16A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:Multi 9 C60N Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2404",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452076&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2405",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452111&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2406",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452143&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2407",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452077&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2408",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452112&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2409",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452144&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2410",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452073&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:1A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2411",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452107&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:1A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2412",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452139&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:1A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2413",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452078&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2414",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452113&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2415",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452145&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2416",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452079&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2417",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452114&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2418",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452146&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2419",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452074&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2420",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452108&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2421",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452140&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2422",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452080&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2423",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452115&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2424",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452147&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2425",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452081&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2426",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452116&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2427",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452148&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2428",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452109&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2429",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452141&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2430",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452082&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:50A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2431",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452117&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:50A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2432",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452149&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:50A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2433",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452118&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2434",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452150&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2435",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452075&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2436",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452110&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2437",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452073-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452142&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:2 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2438",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465098&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2439",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304192.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465117&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2440",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465099&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2441",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304192.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465118&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 15A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2442",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465100&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2443",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304192.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465119&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 20A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2444",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465101&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 25A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:25A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2445",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 30A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2446",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465103&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 40A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:40A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGN2447",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465105&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P,; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 P, 50A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:50A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2448",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304173.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465104&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 POLE, 5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:BR Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2449",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5304192.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2465120&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 POL; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3 POLE, 5A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:5A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:SU Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2450",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523398&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 100A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:100A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2451",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523396&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 100A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:100A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2452",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381816&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 10A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2453",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/58M6289-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381716&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:10A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2454",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381809&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 10A; Voltage Rating VDC:48VDC; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:10A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2455",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523397&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 125A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:125A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2456",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381721&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 13A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:13A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2457",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503386&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 150A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:150A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2458",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503385&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 150A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:150A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2459",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381646&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 15A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:15A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2460",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968186.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2119231&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 15A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:C Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2461",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/58M6289-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381727&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 15A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:15A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2462",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603212.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381707&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 1A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:1A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2463",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674278.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523402&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 200A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:200A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2464",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674278.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523399&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 200A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:200A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2465",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603212.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381745&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 20A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:20A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2466",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381577&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 20A; Voltage Rating VDC:48VDC; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:20A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2467",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674278.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503387&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 225A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:225A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2468",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674278.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523403&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 250A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:250A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2469",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674278.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523400&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 250A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:250A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2470",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968190.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2119290&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 25A; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:25A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:Panel; Series:G; Actuator Style:Lever","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2471",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381751&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 25A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:25A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2472",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4551141.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 25A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:25A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2473",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603212.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381738&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 2A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:2A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2474",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2296106&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 30A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:30A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:PowerPact","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2475",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4603212.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381635&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 30A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:480V; Current Rating:30A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2476",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381649&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 32A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:32A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2477",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4551930.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2120199&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 3; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 32A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:32A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series; External Depth:71mm; Voltage AC:480V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2478",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381652&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 40A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:40A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2479",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381775&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 4; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 40A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:40A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 4A; Voltage Rating VDC--; Volta2480",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/48F3331-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4550560&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 4A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:4A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:xStart Series; Power Rating:20hp; Tripping Current:56A","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2481",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381818&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 50A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:50A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2482",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381654&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 50A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:50A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2483",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4674276.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503384&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 5; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 50A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:50A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:PowerPact Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2484",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381820&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 63A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:63A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Series:FAZ; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2485",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381810&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 63A; Voltage Rating VDC:48VDC; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:63A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Actuator Style:Toggle","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2486",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381656&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 6; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 6A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:6A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 7; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2487",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4968185.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2119230&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 7; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 7A; Voltage Rating VDC:250V; Voltage Rating VAC:600V; Current Rating:7A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:Panel; Series:C; Actuator Style:Lever","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2488",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381660&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:8A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2489",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381701&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:8A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2490",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4668833.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2381792&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3P, 8A; Voltage Rating VDC:125V; Voltage Rating VAC:277V; Current Rating:8A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:FAZ Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2491",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8812-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2503360&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:2.5A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:TeSys GV2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2492",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8812-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523367&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:23A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:TeSys GV2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2493",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/15B8812-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2523366&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POL; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:690V; Current Rating:4A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:DIN Rail; Product Range:TeSys GV2 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2494",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452086&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2495",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452122&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2496",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452154&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:10A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2497",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452087&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2498",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452123&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2499",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452155&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:16A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2500",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452088&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2501",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452124&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2502",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452156&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:20A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2503",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2504",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452125&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2505",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452157&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:25A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2506",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452083&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2507",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452119&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2508",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452151&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:2A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2509",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452090&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2510",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452126&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2511",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452158&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2512",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452091&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2513",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452127&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2514",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452159&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:40A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2515",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452084&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2516",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452120&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2517",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452152&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:4A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2518",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452092&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:50A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2519",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452160&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:50A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2520",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452093&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2521",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452128&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2522",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452161&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:63A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2523",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452085&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2524",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452121&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc-133V; T2525",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452083-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452153&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 3POLE; Tension nominale Vdc:133V; Tension nominale Vac:440V; Courant:6A; Nombre de pÃ´les:3 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 4POLE; Tension nominale Vdc-250V; T2526",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/2452094-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2452094&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 4POLE; Tension nominale Vdc:250V; Tension nominale Vac:440V; Courant:32A; Nombre de pÃ´les:4 pÃ´les; Montage disjoncteur:Rail DIN; Gamme de produit:Série iC60H","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC; Volta; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG2527",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5099025.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1905577&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC; Volta; CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:30A; No. of Poles:3; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 10A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2528",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/08H0784-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6387160&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:125V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W51 Series; Operating Voltage:125V; Voltage AC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 15A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2529",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4831440.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5385155&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:125V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W51 Series; Operating Voltage:125V; Voltage AC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 20A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2530",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4831439.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6387172&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:125V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W51 Series; Operating Voltage:125V; Voltage AC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 5A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2531",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4831442.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6387184&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 125V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:125V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W51 Series; Operating Voltage:125V; Voltage AC:125V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1.5A; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2532",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4613472.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1221621&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1.5A; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1.5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:1.5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1.5A; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2533",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/88K2019-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1211976&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1.5A; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1.5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:1.5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2534",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4613472.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1211977&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2535",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385084.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1543938&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T9 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2536",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385086.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9767797&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 10A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T9-611 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 12A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2537",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385084.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1543939&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 12A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 12A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:12A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:Panel; Series:T9; Current Rating:12A; Mounting Type:Plug-In","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2538",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K0171-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1192291&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 15A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA45 Series; Operating Voltage:240V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 16A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2539",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/88K1866-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1211938&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 16A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 16A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:16A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:-; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1A; Voltage Rating VDC-48V; Voltag2540",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5176490.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103775&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Operating Voltage:240V; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2541",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/88K2018-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1211975&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 1A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2542",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5203961.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1382919&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 20A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA45 Series; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 2A; Voltage Rating VDC-48V; Voltag2543",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/32C2404-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4533203&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 2A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 2A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2544",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/88K1278-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1221622&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 2A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 2A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 4A; Voltage Rating VDC-48V; Voltag2545",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/32C2407-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4793857&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 4A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:4A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERmAL, 1P, 240V, 500mA; Voltage Rating VDC-48V; Vol2546",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/32C2395-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4720891&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERmAL, 1P, 240V, 500mA; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:500mA; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A; Voltage Rating VDC-48V; Voltag2547",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5176489.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1103763&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Operating Voltage:240V; Voltage AC:0V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A; Voltage Rating VDC-48V; Voltag2548",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/32C2331-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4793821&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T11 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2549",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385086.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9767827&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:T9-611 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 6A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2550",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4385084.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1543946&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 6A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 6A; Voltage Rating VDC:48V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:6A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:Panel; Series:T9; Current Rating:6A; Mounting Type:Plug-In","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V 500mA; Voltage Rating VDC-50V; Volt2551",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5204159.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4634640&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V 500mA; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:500mA; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:KD Series; Input Voltage VAC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2552",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/08H0788-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5385167&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W51 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2553",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5207136.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5385222&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W57 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2554",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K1122-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204529&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CLB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2555",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/88K1052-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1232167&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CMB Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2556",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5079691.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1387076&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 12A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2557",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4735632.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567378&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 12A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:12A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 12A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2558",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K1127-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1221468&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 12A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 12A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:12A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CMB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2559",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/08H0789-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6387196&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W51 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2560",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4735480.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=4961341&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W57 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2561",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4838292.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567469&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2562",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/88K1051-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1258881&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CLB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2563",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/85K8031-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204535&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CMB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2564",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776438.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385182&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 1A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2565",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360571.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1744598&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 1A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 1A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2566",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4838224.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567410&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 1A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 1A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2567",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3338-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385179&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 1A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 1A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:1A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2.5A; Voltage Rating VDC-50V; Volt2568",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4434637.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1316382&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2.5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:2.5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:KD Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2569",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/44F945-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1316539&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2570",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4735480.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5385234&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W57 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2571",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3755370.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204530&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CLB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2572",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K1128-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204534&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CMB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2573",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360603.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386103&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2574",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4735632.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385194&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2575",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/44F946-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1316540&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:25A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2576",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/08H0795-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5385192&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:25A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W54 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2577",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K1124-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204532&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:25A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CLB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2578",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360591.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385184&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:25A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2579",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5158090.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1387077&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 25A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:25A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2580",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765410.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2069623&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2581",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691589.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566404&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2582",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776438.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385183&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2583",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4735632.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385193&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 2A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:2A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3.5A; Voltage Rating VDC-50V; Volt2584",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691589.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567408&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3.5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:3.5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2585",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4838291.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567470&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2586",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4436026.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204533&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CLB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2587",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/18M9753-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386099&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2588",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360593.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1349109&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 30A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:30A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 35A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2589",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3765411.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1744574&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 35A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:35A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 35A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2590",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/18M9754-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386100&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 35A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 35A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:35A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2591",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691589.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1566416&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:3A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2592",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360592.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385186&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:3A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2593",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4831525.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385195&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 3A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:3A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 40A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2594",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360594.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385187&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 40A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 40A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:40A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 50A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2595",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3340-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385180&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 50A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 50A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:50A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC-32V; Voltag2596",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5207127.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6344355&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CMB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2597",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/08H0801-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5804395&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W57 Series; Operating Voltage:250V; Voltage AC:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2598",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K1120-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204527&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CLB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2599",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776438.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386105&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2600",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4831526.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385196&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7.5A; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2601",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/18M9757-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1386102&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7.5A; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7.5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:7.5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W23 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7.5A; Voltage Rating VDC-50V; Volt2602",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360572.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1744630&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7.5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:7.5A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W31 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2603",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/84K1121-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1204528&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7A; Voltage Rating VDC:32V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:7A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:CLB Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P,2604",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4831527.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385198&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 7A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:7A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 8A; Voltage Rating VDC-50V; Voltag2605",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4691589.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1567366&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250V, 8A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:8A; No. of Poles:1 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W58 Series; Operating Voltage:250V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250VAC, 12; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P2606",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5360576.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2250269&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250VAC, 12; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 250VAC, 12A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:12A; No. of Poles:1; Circuit Breaker Mounting:Panel; Series:R58","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 15A; Voltage Rating VDC-60V; Volta2607",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4613564.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6472278&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 15A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA45 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P2608",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4580510.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1373561&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 15A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA35 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P2609",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4318359.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1373548&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 20A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA35 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2610",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4318359.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1373551&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 3A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 3A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:3A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA35 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2611",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4318359.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1373557&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 5A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA35 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2612",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/93K7647-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1221778&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 5A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA45 Series; Operating Voltage:240V; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 6A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2613",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4318359.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1373562&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 6A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 240V, 6A; Voltage Rating VDC:60V; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:6A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:Panel; Series:TA35; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC--; Voltage2614",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4582074.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=5390345&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA45 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2615",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159808.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1962000&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Amber; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P2616",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159747.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385191&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Amber; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P2617",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/17M3348-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385188&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Black; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P2618",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159805.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1004917&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 10A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:10A; No. of Poles:2; Circuit Breaker Mounting:Panel; Series:W33; Color:White; Current Rating:10A; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2619",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159804.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1961974&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Amber; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2620",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5223446.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1962012&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Amber; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2621",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159802.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1961949&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Black; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P2622",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159806.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9976574&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 15A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:15A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:White; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2623",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159745.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6387822&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Amber; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC-50V; Volta2624",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159807.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1961986&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:White; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P2625",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159746.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385189&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 20A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 20A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:20A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Black; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2626",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159803.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1004916&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Amber; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2627",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/5159748.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385192&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Amber; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2628",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776439.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1385190&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:Black; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P,2629",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/3776439.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9976566&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 2P, 250V, 5A; Voltage Rating VDC:50V; Voltage Rating VAC:250V; Current Rating:5A; No. of Poles:2 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:W33 Series; Colour:White; Operating Voltage:50V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 3P, 240V, 12A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 3P2630",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4318358.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1373549&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 3P, 240V, 12A;; CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 3P, 240V, 12A; Voltage Rating VDC:-; Voltage Rating VAC:240V; Current Rating:12A; No. of Poles:3 Pole; Circuit Breaker Mounting:Panel; Product Range:TA35 Series; Voltage AC:240V","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKERS, ACCESSORIES; Product Range-Q0 Series; Accessory Type2631",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/4551794.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=6547278&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKERS, ACCESSORIES; Product Range:Q0 Series; Accessory Type:Interlock; For Use With:Schneider Circuit Breakers - Q0 & Q1 Series","</a></p>"]
["CIRCUIT BREAKING PLUG, 3 POLE, 60A, 4W;; CIRCUIT BREAKING PLUG, 3 POLE2632",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/nio/standard/96B9779-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2500941&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BREAKING PLUG, 3 POLE, 60A, 4W;; CIRCUIT BREAKING PLUG, 3 POLE, 60A, 4W; Current Rating:60A; Voltage Rating VAC:480V; Connector Colour:-; Gender:Plug; No. of Outlets:3; Connector Mounting:Cable Mount; IP Rating:-","</a></p>"]
["CIRCUIT BUFFER -TRANSLATOR 16MLF; Type d'horloge-Tampon de sortance; F2633",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16MLF05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294155&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUFFER /TRANSLATOR 16MLF; Type d'horloge:Tampon de sortance; Fréquence:5GHz; Nombre de canaux de sortie:2; Tension, alimentation min.:2.375V; Tension, alimentation max..:3.6V; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:55mA; Racine de la référence:58012","</a></p>"]
["CIRCUIT BUFFER LVDS 1-10 CMS; Type de circuit-LVDS; Jitter crÃªte-crÃª2634",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1008241&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUFFER LVDS 1:10 CMS; Type de circuit:LVDS; Jitter crÃªte-crÃªte max.:145ps; Courant, alimentation max.:160mA; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI Driver:TSSOP; Nombre de broches:28; Taux de signalisation:400Mbps; Type de signal d'entrée:LVCMOS, LVTTL; Type de niveau de sortie:LVDS; Tension, charges électrostatiques:4kV; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168","</a></p>"]
["CIRCUIT BUS CAN; Fonction SERDES-Sérialiseur-Désérialiseur; Taux de tr2635",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE56TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2335648&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUS CAN; Fonction SERDES:Sérialiseur/Désérialiseur; Taux de transfert:135Mbps; Type d'entrée CI:CMOS; Type de sortie CI:LVDS; Type de boîtier CI Driver:TSSOP; Nombre de broches:56; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Nombre d'entrées:28; Nombre de canaux de sortie:4; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT BUS CAN; Type de circuit-Transmetteur différentiel; Jitter crÃ2636",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2335643&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUS CAN; Type de circuit:Transmetteur différentiel; Jitter crÃªte-crÃªte max.:-; Courant, alimentation max.:55mA; Température d'utilisation min:-10Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI Driver:TSSOP; Nombre de broches:48; Taux de signalisation:455Mbps; Type de signal d'entrée:LVCMOS, LVTTL; Type de niveau de sortie:LVDS; Tension, charges électrostatiques:7kV; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 2 - 1","</a></p>"]
["CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI--; Nombre de Buffers TX-1; Nombre2637",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2335647&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI:-; Nombre de Buffers TX:1; Nombre de Buffers RX:1; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI-CAN; Nombre de Buffers TX-1; Nomb2638",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2335644&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI:CAN; Nombre de Buffers TX:1; Nombre de Buffers RX:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier d'interface:SOIC; Nombre de broches:16; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:105Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 2 - 1 an; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI-CAN; Nombre de Buffers TX-1; Nomb2639",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2335646RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI:CAN; Nombre de Buffers TX:1; Nombre de Buffers RX:1; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier d'interface:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI-CAN; Nombre de Buffers TX-1; Nomb2640",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2335646&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT BUS CAN; Type d'interface CI:CAN; Nombre de Buffers TX:1; Nombre de Buffers RX:1; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier d'interface:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT C 1.4UF CO AXIAL; Type de filtre-Traversant; Courant-15A; Tens2641",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/130544606-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1305447&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT C 1.4UF CO AXIAL; Type de filtre:Traversant; Courant:15A; Tension:100V; Courant de fuite max:-; Capacité:1.4ÂµF; Inductance, min.:-; Terminaisons filtre:Ã€ fils; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Longueur/hauteur:17.6mm; Tension nominale Vdc:100V","</a></p>"]
["CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE 2.7V; Type de sortie CI-Tension; Gamme 2642",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3TO92-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9489657&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE 2.7V; Type de sortie CI:Tension; Gamme de précision de détection:Â± 2Â°C; Capture de température min.:-25Â°C; Capture de température max..:+125Â°C; Type de boîtier de capteur CI:TO-92; Nombre de broches:3; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:10V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:110ÂµA; Courant, sortie:10mA; Gamme de température de détection:-25Â°C Ã  +125Â°C; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã ","</a></p>"]
["CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE 2.7V; Type de sortie CI-Tension; Gamme 2643",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE3TO92-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9489665&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE 2.7V; Type de sortie CI:Tension; Gamme de précision de détection:Â± 3Â°C; Capture de température min.:-40Â°C; Capture de température max..:+125Â°C; Type de boîtier de capteur CI:TO-92; Nombre de broches:3; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:10V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:110ÂµA; Courant, sortie:10mA; Gamme de température de détection:-40Â°C Ã  +125Â°C; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã ","</a></p>"]
["CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE CMS; Type de sortie CI-Tension; Gamme d2644",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5SOT25-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1008035&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE CMS; Type de sortie CI:Tension; Gamme de précision de détection:Â± 1Â°C; Capture de température min.:-40Â°C; Capture de température max..:+150Â°C; Type de boîtier de capteur CI:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2.4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:280ÂµA; Gamme de température de détection:-40Â°C Ã  +150Â°C; Gamme de tension d'alimentation:2.4V","</a></p>"]
["CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE CMS; Type de sortie CI-Tension; Gamme d2645",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1008035RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPERATURE CMS; Type de sortie CI:Tension; Gamme de précision de détection:Â± 1Â°C; Capture de température min.:-40Â°C; Capture de température max..:+150Â°C; Type de boîtier de capteur CI:SOT-23; Nombre de broches:5; Tension, alimentation min.:2.4V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de packaging:Bande découpée; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:280ÂµA; Gamme de température de détection:-40Â°C Ã  +150Â°C; Gamme de tension d'alimentation:2.4V","</a></p>"]
["CIRCUIT CHARGEUR DE BATTERIE; Type de pile-Plomb acide; Tension, entré2646",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE16DIP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207375&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CHARGEUR DE BATTERIE; Type de pile:Plomb acide; Tension, entrée:40V; Tension de charge de la batterie:-; Courant, charge max..:-; Type de boîtier de CI Batterie:DIP; Nombre de broches:16; Nombre de piles série:-; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:40mA; Fonction de gestion de batterie:ContrÃ´leur de charge; Racine de la référence:2906; Température de","</a></p>"]
["CIRCUIT CLOCK DIVIDER 8MLF; Type d'horloge-Générateur d'horloge; FrÃ2647",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"",null,"\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294160RL&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CLOCK DIVIDER 8MLF; Type d'horloge:Générateur d'horloge; Fréquence:4GHz; Nombre de canaux de sortie:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de CI d'horloge:MLF; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:30mA; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  3.6V, 4.5V Ã  5.5V; Température de","</a></p>"]
["CIRCUIT CLOCK DIVIDER 8MLF; Type d'horloge-Générateur d'horloge; Fréqu2648",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE10MLF-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2294160&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CLOCK DIVIDER 8MLF; Type d'horloge:Générateur d'horloge; Fréquence:4GHz; Nombre de canaux de sortie:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier de CI d'horloge:MLF; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:30mA; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  3.6V, 4.5V Ã  5.5V; Température de","</a></p>"]
["CIRCUIT CMOS HEX TYPE D FLIP-FLOP; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa2649",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42334020.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9594540&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CMOS HEX TYPE D FLIP-FLOP; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:50ns; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:DIP; Nombre de broches:16; Fréquence:8MHz; Courant, sortie:6.8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction","</a></p>"]
["CIRCUIT CMOS MONOLITHIQUE; Résolution (Bits)-12bit; Taux d'échantillon2650",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268260.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2376847&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CMOS MONOLITHIQUE; Résolution (Bits):12bit; Taux d'échantillonnage:-; Type de canal d'entrée:ParallÃ¨le; Gamme de tension d'alimentation:5V Ã  16V; Type de boîtier CAN / CNA:WSOIC; Nombre de broches:18; Interface de données:ParallÃ¨le; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:2mA","</a></p>"]
["CIRCUIT CMOS TRIGGER DE SCHMITT HEX; Type de logique-Trigger de Schmit2651",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9589520&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CMOS TRIGGER DE SCHMITT HEX; Type de logique:Trigger de Schmitt inverseur; Courant, sortie:6.8mA; Nombre d'entrées:1; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Température d'utilisation min:-55Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:4000 CMOS; Fonction logique:Hex Schmitt Trigger; Gamme de tension","</a></p>"]
["CIRCUIT CMS FLIP FLOP SET-RESET; Type de Flip-Flop-D; Temps de propaga2652",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1100691&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CMS FLIP FLOP SET/RESET; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:475ps; Tension, alimentation min.:4.2V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:8; Fréquence:2.8GHz; Courant, sortie:-; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Non Inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:EL; Fonction logique:D-Type","</a></p>"]
["CIRCUIT CODEC AUDIO AVEC USB CMS; Type de CODEC audio-Stéréo; Nombre2653",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207086&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CODEC AUDIO AVEC USB CMS; Type de CODEC audio:Stéréo; Nombre de CAN:2; Nombre de CNA:2; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Taux d'échantillonnage:48kSPS; Type de boîtier CI audio:SSOP; Nombre de broches:28; Nombre de canaux d'entrée:2; Nombre de canaux de sortie:2; Résolution CAN / CNA:16bit; Ratio signal / bruit CAN / CNA:96dB; Type d'interface CI:-; Gamme de tension d'alimentation:4.35V Ã  5.25V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité;","</a></p>"]
["CIRCUIT CODEC AUDIO AVEC USB CMS; Type de CODEC audio-Stéréo; Nombre d2654",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207089&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CODEC AUDIO AVEC USB CMS; Type de CODEC audio:Stéréo; Nombre de CAN:2; Nombre de CNA:2; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Taux d'échantillonnage:48kSPS; Type de boîtier CI audio:SSOP; Nombre de broches:28; Nombre de canaux d'entrée:2; Nombre de canaux de sortie:2; Résolution CAN / CNA:16bit; Ratio signal / bruit CAN / CNA:96dB; Type d'interface CI:-; Gamme de tension d'alimentation:-300mV Ã  6.5V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité;","</a></p>"]
["CIRCUIT CODEC AUDIO AVEC USB CMS; Type de CODEC audio-Stéréo; Nombre d2655",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207091&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CODEC AUDIO AVEC USB CMS; Type de CODEC audio:Stéréo; Nombre de CAN:2; Nombre de CNA:2; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Taux d'échantillonnage:48kSPS; Type de boîtier CI audio:SSOP; Nombre de broches:28; Nombre de canaux d'entrée:2; Nombre de canaux de sortie:2; Résolution CAN / CNA:16bit; Ratio signal / bruit CAN / CNA:96dB; Type d'interface CI:-; Gamme de tension d'alimentation:4.36V Ã  5.25V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité;","</a></p>"]
["CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio-Mono; Nombre de CAN-1; No2656",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207092&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio:Mono; Nombre de CAN:1; Nombre de CNA:1; Température d'utilisation min:-25Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Taux d'échantillonnage:26kSPS; Type de boîtier CI audio:SSOP; Nombre de broches:24; Nombre de canaux d'entrée:1; Nombre de canaux de sortie:1; Résolution CAN / CNA:16bit; Ratio signal / bruit CAN / CNA:92dB; Type d'interface CI:Série; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  3.6V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No","</a></p>"]
["CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio-Stéréo; Nombre de CAN-1; 2657",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE32QFN-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207298&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio:Stéréo; Nombre de CAN:1; Nombre de CNA:2; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Taux d'échantillonnage:53kSPS; Type de boîtier CI audio:QFN; Nombre de broches:32; Nombre de canaux d'entrée:2; Nombre de canaux de sortie:2; Résolution CAN / CNA:24bit; Ratio signal / bruit CAN / CNA:97dB; Type d'interface CI:Série, SPI; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  3.6V, 1.525V Ã  1.95V, 1.1V Ã  3.6V; Type de","</a></p>"]
["CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio-Stéréo; Nombre de CAN-2; 2658",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1207297&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio:Stéréo; Nombre de CAN:2; Nombre de CNA:2; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Taux d'échantillonnage:96kSPS; Type de boîtier CI audio:TSSOP; Nombre de broches:28; Nombre de canaux d'entrée:3; Nombre de canaux de sortie:4; Résolution CAN / CNA:24bit; Ratio signal / bruit CAN / CNA:100dB; Type d'interface CI:I2C, SPI; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  3.6V, 1.42V Ã  3.6V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 -","</a></p>"]
["CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio-Stéréo; Nombre de CAN-2; 2659",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28TSSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1212374&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CODEC AUDIO CMS; Type de CODEC audio:Stéréo; Nombre de CAN:2; Nombre de CNA:2; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Taux d'échantillonnage:96kSPS; Type de boîtier CI audio:TSSOP; Nombre de broches:28; Nombre de canaux d'entrée:3; Nombre de canaux de sortie:4; Résolution CAN / CNA:24bit; Ratio signal / bruit CAN / CNA:100dB; Type d'interface CI:I2C, SPI; Gamme de tension d'alimentation:2.7V Ã  3.6V, 1.42V Ã  3.6V; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1","</a></p>"]
["CIRCUIT COMMUTATEUR CAP; Fonction CI-Bloc de construction de condensat2660",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268262.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9560726&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT COMMUTATEUR CAP; Fonction CI:Bloc de construction de condensateur commuté; Tension, alimentation min.:3V; Tension, alimentation max..:18V; Type de boîtier de CI:DIP; Nombre de broches:18; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Caractéristiques rapide:Commutation équilibrée de charge, précise, 2 sections indépendantes avec 1 horloge; Fréquence:5Hz; Gamme de tension d'alimentation:3V Ã  18V;","</a></p>"]
["CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 2.8 W CMS; Tension d'entrée AC Min-85V; T2661",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SMD07-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1134728&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 2.8 W CMS; Tension d'entrée AC Min:85V; Tension d'entée AC Max:265V; Type de boîtier Convertisseur AC / DC:CMS; Nombre de broches:8; Puissance:2.8W; Topologie:Flyback; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:375mA; Courant, sortie max.:0.375A; Fréquence:132kHz; Nombre de canaux de sortie:1; Numéro de la fonction logique:362; Puissance de sortie","</a></p>"]
["CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 5.0 W CMS; Tension d'entrée AC Min-85V; T2662",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/113472106-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1134730&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 5.0 W CMS; Tension d'entrée AC Min:85V; Tension d'entée AC Max:265V; Type de boîtier Convertisseur AC / DC:CMS; Nombre de broches:8; Puissance:7.5W; Topologie:Flyback; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:750mA; Courant, sortie max.:0.75A; Fréquence:132kHz; Nombre de canaux de sortie:1; Numéro de la fonction logique:363; Puissance de sortie","</a></p>"]
["CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 5.0 W; Nombre de broches-8; Température 2663",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268235.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1134729&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 5.0 W; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie max.:0.75A; Fréquence:132kHz; Nombre de canaux de sortie:1; Numéro de la fonction logique:363; Puissance de sortie OF Ã  230VAC:7.5W; Puissance de sortie OF Ã  85-265VAC:4.7W; Racine de la référence:363; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Tension, alimentation min.:50V;","</a></p>"]
["CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 63 MA; Tension d'entrée AC Min-85V; Tensi2664",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8SMD07-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1134738&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT COMMUTATEUR DE LIGNE 63 MA; Tension d'entrée AC Min:85V; Tension d'entée AC Max:265V; Type de boîtier Convertisseur AC / DC:CMS; Nombre de broches:8; Puissance:-; Topologie:Buck, Buck-Boost, Flyback; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Tube; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:80mA; Courant, sortie max.:0.375A; Fréquence:66kHz; Nombre de canaux de sortie:1; Numéro de la fonction logique:302; Racine de la","</a></p>"]
["CIRCUIT CONTROL 1 CYLINDER ENGINE 48LQFP; Fonction CI-CI de contrÃ´le 2665",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48LQFP05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2311285&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT CONTROL 1 CYLINDER ENGINE 48LQFP; Fonction CI:CI de contrÃ´le de petit moteur Ã  2 cylindres; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:36V; Type de boîtier de CI:LQFP; Nombre de broches:48; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]
["CIRCUIT D DOUBLE TRIGGER EDGE CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de propa2666",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE14SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9592466&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT D DOUBLE TRIGGER EDGE CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:13ns; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CI logique:SOIC; Nombre de broches:14; Fréquence:25MHz; Courant, sortie:8mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Complémentaire; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LS;","</a></p>"]
["CIRCUIT D FLIP FLOP 16 BITS CMS; Type de Flip-Flop-D; Temps de propaga2667",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE48SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9590137&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT D FLIP FLOP 16 BITS CMS; Type de Flip-Flop:D; Temps de propagation:4.3ns; Tension, alimentation min.:4.5V; Tension, alimentation max..:5.5V; Type de boîtier CI logique:SSOP; Nombre de broches:48; Fréquence:150MHz; Courant, sortie:64mA; Type de déclenchement:Front montant; Type de sortie CI:Trois états non inversé; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit","</a></p>"]
["CIRCUIT D VERROU OCTAL ABT 3.3-V CMS; Type de verrou-Transparent; Cour2668",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9592920&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT D VERROU OCTAL ABT 3.3-V CMS; Type de verrou:Transparent; Courant, sortie:64mA; Temps de propagation:4.5ns; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:3.6V; Type de boîtier CI logique:TSSOP; Nombre de broches:20; Nombre de bits:8bit; Type de sortie CI:Trois états; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Famille Circuit logique:LVTH; Fonction logique:Octal","</a></p>"]
["CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 10W SMART; Tension d'entrée AC Min--; Tensi2669",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268235.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1077239&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 10W SMART; Tension d'entrée AC Min:-; Tension d'entée AC Max:230V; Type de boîtier Convertisseur AC / DC:DIP; Nombre de broches:8; Puissance:-; Topologie:Buck, Buck-Boost; Température d'utilisation min:-; Température de fonctionnement max..:-; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence:100kHz; Fréquence, commutation:200 kHz; Nombre de canaux de sortie:1; Numéro de la fonction logique:20; Racine de la référence:20; Tension d'entrée","</a></p>"]
["CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 20W SMART; Tension d'entrée AC Min-195V; Te2670",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268235.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1077240&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 20W SMART; Tension d'entrée AC Min:195V; Tension d'entée AC Max:265V; Type de boîtier Convertisseur AC / DC:DIP; Nombre de broches:8; Puissance:20W; Topologie:-; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence:60kHz; Marquage composant:VIPER22ADIP-E; Nombre de canaux de sortie:1; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +150Â°C; Tension, alimentation max..:38V;","</a></p>"]
["CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 50W SMART; Tension d'entrée AC Min--; Tensi2671",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE5PentawattHV05-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1077242&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 50W SMART; Tension d'entrée AC Min:-; Tension d'entée AC Max:230V; Type de boîtier Convertisseur AC / DC:Pentawatt; Nombre de broches:5; Puissance:-; Topologie:-; Température d'utilisation min:-; Température de fonctionnement max..:-; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, sortie:1.5A; Fréquence:100kHz; Fréquence, commutation:200 kHz; Nombre de canaux de sortie:1; Numéro de la fonction logique:50; Racine de la référence:50;","</a></p>"]
["CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 50W SMART; Tension d'entrée AC Min-85V; Ten2672",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/42268235.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1077243&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT D'ALIMENTATION CMS 50W SMART; Tension d'entrée AC Min:85V; Tension d'entée AC Max:265V; Type de boîtier Convertisseur AC / DC:DIP; Nombre de broches:8; Puissance:50W; Topologie:Flyback; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:150Â°C; Type de packaging:Bande découpée; MSL:-; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Fréquence:100kHz; Fréquence, commutation:300 kHz; Nombre de canaux de sortie:1; Numéro de la fonction logique:53; Racine de la référence:53; Température de","</a></p>"]
["CIRCUIT DAS 12 BITS CMS; Résolution (Bits)-12bit; Taux d'échantillon2673",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE24SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9605568&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT DAS 12 BITS CMS; Résolution (Bits):12bit; Taux d'échantillonnage:117kSPS; Type de Tension d'alimentation:Simple; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CAN / CNA:MSOP; Nombre de broches:24; Type de canal d'entrée:Asymétrique; Interface de données:Série; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Courant, alimentation:10mA; Erreur","</a></p>"]
["CIRCUIT DAS 12 BITS CMS; Résolution (Bits)-12bit; Taux d'échantillon2674",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE20SOIC-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=9561030&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT DAS 12 BITS CMS; Résolution (Bits):12bit; Taux d'échantillonnage:50kSPS; Type de Tension d'alimentation:Simple; Tension, alimentation min.:4.75V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier CAN / CNA:SOIC; Nombre de broches:20; Type de canal d'entrée:Différentiel, Asymétrique; Interface de données:Série; Température d'utilisation min:0Â°C; Température de fonctionnement max..:70Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Caractéristiques A/N,","</a></p>"]
["CIRCUIT DDRI-II TERMINAISON REG; Tension, entrée min.-2.2V; Tension, e2675",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE8USOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1542533&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT DDRI/II TERMINAISON REG; Tension, entrée min.:2.2V; Tension, entrée max..:5.5V; Tension de sortie Nom.:1.359V; Courant, sortie:1.5A; Tension, déclenchement:-; Type de boîtier Régulateur LDO:SOIC; Nombre de broches:8; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:125Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 3 - 168 heures; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015); Nombre de canaux de sortie:1; Racine de la référence:2998; Température de fonctionnement:-40Â°C Ã  +125Â°C; Tension","</a></p>"]
["CIRCUIT DDS - DAC SYNTHETAILLER 28SSOP; Fonction CI-Synthétiseur numér2676",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"<p><img src=\"","http://fr.farnell.com/productimages/farnell/standard/GE28SSOP-40.jpg","\" alt=\"\" /></p>","<p><a href=\"","http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?ref=524891&site=8031&type=text&tnb=7&diurl=http://fr.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2313628&CMP=e-8976-00001013","\" target=\"_blank\">","CIRCUIT DDS / DAC SYNTHETAILLER 28SSOP; Fonction CI:Synthétiseur numérique direct; Tension, alimentation min.:2.7V; Tension, alimentation max..:5.25V; Type de boîtier de CI:SSOP; Nombre de broches:28; Température d'utilisation min:-40Â°C; Température de fonctionnement max..:85Â°C; Type de packaging:PiÃ¨ce; MSL:MSL 1 - Illimité; SVHC:No SVHC (15-Jun-2015)","</a></p>"]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":318,"n_cols":1,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Accuracy : précision"]
["Acknowledge : acquittement, accusé de réception"]
["Actual : réel"]
["Add (to) : additionner"]
["Adder : additionneur"]
["Address decoder : décodeur d'adresse"]
["AC : courant alternatif"]
["ADC (Analogue to Digital Converter) : convertisseur analogique numérique (CAN)"]
["Almost : presque"]
["ALU (Arithmetic Logic Unit) : unité logique arithmétique"]
["AND : (fonction) ET"]
["Array : réseau"]
["Asynchronous : asynchrone (se dit de circuits logiques qui génèrent leurs signaux sans horloge commune)"]
["Available : disponible"]
["Automotive : embarqué"]
["Average : moyenne"]
["Avoid (to) : éviter"]
["Retour en haut"]
["B"]
["Balanced : équilibré, symétrique"]
["Bandwidth : largeur do bande, bande passante"]
["Baudrate : débit ou taux de transmission sérielle"]
["BCD (Binary Coded Decimal) : décimal à codage binaire"]
["Best case : conditions favorables"]
["Bias : polarisation"]
["Bit (binary digit) : chiffre binaire, bit"]
["Borrow : emprunt (soustraction)"]
["Bottom : fond, bas"]
["Bottom view : vue de dessous"]
["Bridge : pont (redresseur)"]
["Breakdown voltage : tension de claquage"]
["Buble memory : mémoire à bulles"]
["Buffer : tampon"]
["Byte : octet"]
["C"]
["Carry : retenue"]
["Carry look-ahead : retenue anticipée"]
["Cartridge : cartouche"]
["Case : boîtier (d'un composant)"]
["Channel : canal"]
["Check : vérification"]
["Circuit diagram : schéma électrique"]
["Clear : remise à zéro"]
["Clear (to) : effacer, remettre à zéro"]
["Clock : horloge"]
["CMRR (Common Mode Rejection Ratio) : taux de réjection en mode commun"]
["Control : commande (rarement:contrôle)"]
["Cool (to) : refroidir"]
["Copper : cuivre"]
["Counter : compteur"]
["Crosstalk : diaphonie"]
["Cross-over distortion : distorsion d'intermodulation"]
["Crystal oscillator : oscillateur à quartz"]
["CPU (Central Processing Unit) : unité centrale, processeur"]
["CE (Chip Enable) : validation de boîtier (sélection de circuit)"]
["CS (Chip Select) : sélection de circuit (validation de boîtier)"]
["Cut off frequency : fréquence de coupure"]
["D"]
["DAC (Digital to Analogue Converter) : convertisseur numérque anamogique (CNA)"]
["Data bus : bus de données"]
["DC : courant continu"]
["DDFR (Data Direction Register) : registre de sens de transfert"]
["Decade counter : compteur décimal"]
["Delay : retard"]
["Design : conception"]
["Device : circuit, appareil, unité"]
["Digit : chiffre"]
["Digital : numérique"]
["Disable : inactiver, invalide, bloquer"]
["Display : afficheur"]
["Drift : dérive"]
["Driver : circuit de puissance, tampon"]
["DTACK (Data Transfer ACKnowledge) : acquittement de transfert de donnée"]
["Dual : double"]
["Dummy : factice, fictif"]
["Duration : durée"]
["Duty cycle : rapport cyclique"]
["E"]
["Edge triggered : déclenché par front"]
["Embedded : emboîté"]
["Emitter follower : émetteur suiveur (collecteur commun)"]
["Enable : validation, activation"]
["EEPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) : mémoire morte programmable effaçable"]
["Even : pair"]
["Exceed (to) : dépasser, excéder"]
["EXOR : (fonction) OU exclusif"]
["F"]
["Failure : défaut, erreur"]
["Fall time : temps de descente"]
["False : faux (se dit d'une condition qui n'est pas remplie)"]
["Fast : rapide"]
["FC (Function Code) : code de fonction"]
["Features : caractéristiques"]
["Feedback : réinjection"]
["Few : peu"]
["FIFO (First In/First Out) : file d'attente (premier entré / premier sorti)"]
["FILO (First In/Last Out) : pile (premier entré / dernier sorti)"]
["Flag : indicateur, drapeau"]
["Flip-flop : bascule"]
["Flowchart : ordinogramme"]
["Follow (to) : suivre"]
["Forward voltage : tension directe"]
["FWD (Free Wheeling Diode) : diode de roue libre"]
["G"]
["Gate : porte, opérateur logique, grille (FET), gâchette"]
["H"]
["Halt : arrêt, blocage"]
["Handle (to) : manipuler"]
["Handshake : \"poignée de main\", acquittement"]
["Hardware : matériel"]
["Hex : héxadécimal, sextuple"]
["High : élevé, important, haut, niveau logique \"1\""]
["Hight order : de poids fort"]
["Hold : maintien, entretien"]
["Home : (retour à la) position de départ"]
["Host : hôte"]
["I"]
["Idle : remplissage"]
["Immediate : immédiat (sans intermédiaire)"]
["Impedance : impédance"]
["Impedance matching : adapteur d'impédance"]
["Input : entrée"]
["Insulation : isolation"]
["Interlaced : entrelaçé"]
["Interrupt : interruption"]
["I/O (Input/Output) : entrée(s) / sortie(s)"]
["J"]
["Job : tâche"]
["Joystick : manche de commande"]
["Jump : saut"]
["K"]
["Key : clef (d'un code secret), touche d'un clavier"]
["L"]
["Label : étiquette"]
["Large : grand, élevé"]
["Latch : verrou"]
["Layer : couche"]
["Lead : broche, patte"]
["Leakage current : courant de fuite"]
["Least significant : de poids (le plus) faible"]
["Left : gauche"]
["Less : moins"]
["Level : niveau"]
["Link : liaison, maillon"]
["Logic state : niveau, configuration logique"]
["Low : bas, niveau logique \"0\""]
["Low cost : bon marché"]
["Low order : de poids faible"]
["M"]
["Main : principal"]
["Mains supply : alimentation secteur"]
["Mask : masque"]
["Master : maitre, principal"]
["Match (to) : adapter"]
["Maximum ratings : valeurs limites"]
["Move : transfert, déplacement"]
["Most significant : de poids (le plus) fort"]
["N"]
["NAND : (fonction) NON ET"]
["Narrow : étroit"]
["NC (not connected) : non connecté, broche libre"]
["Negate : rendre négatif"]
["Network : réseau"]
["Noise : bruit"]
["NOR : (fonction) NON OU"]
["O"]
["Octal : octal, octuple"]
["Odd : impair"]
["Off : éteind, hors fonctionnement"]
["Offset : décalage, déplacement"]
["On : en marche, en fonctionnement, allumé"]
["On chip : intégré (sur la puce)"]
["One's complement : complément à 1 (inversion)"]
["Open : ouvert, non connecté"]
["Open collector : collecteur ouvert"]
["OR : (fonction) OU"]
["Output : sortie"]
["Overflow : dépassement"]
["Overrange : dépassement"]
["Overvoltage : surtension"]
["P"]
["Package : boîtier"]
["Parts : composants"]
["Peak : crête"]
["Peak to peak : crête à crête"]
["Peak value : valeur de crête"]
["Phase splitting : séparateur de phases"]
["Pin : broche"]
["PLL (Phase Locked Loop) : boucle à verrouillage de phase"]
["Pointer : pointeur"]
["Power : puissance"]
["Power supply : alimentation"]
["Power up : mise sous tension"]
["Previous : précédent"]
["Program counter : compteur ordinal (pointeur d'instruction)"]
["Processor status : état du processeur"]
["Pull-up : forçage au niveau haut"]
["Pulse : impulsion"]
["Purpose : fonction, but"]
["Q"]
["Query : question"]
["Queue : file dattente"]
["Quick : rapide, instantané"]
["Quiescent : de repos"]
["Quotas : guillemets"]
["R"]
["RAM (Random Access Memory) : mémoire vive (à lecture et écriture)"]
["Random : aléatoire"]
["Range : domaine, plage"]
["Ratio : taux, rapport"]
["Reed (to) : lire"]
["Readout : affichage, indicateur, visualisation"]
["Read-modify-write : (opération ou cycle de) lecture-modification-écriture"]
["Refresh : rafraichissement"]
["Register : registre"]
["Reliability : fiabilité"]
["Remainder : reste (d'une division)"]
["Remote : à distance"]
["Request : demande"]
["Reset : remise à zéro (RAZ), initialisation"]
["Reverse : inverse"]
["Reverse voltage : tension inverse"]
["Right : droit(e)"]
["Ripple : ondulation (résiduelle)"]
["Rise time : temp de montée"]
["RMW (Read-Modify-Write) : opération ou cycle de) lecture-modification-écriture"]
["ROM (Read Only Memory) : mémoire morte (lecture seul)"]
["Row : rangée (par opposition à colonne \"columm\")"]
["Rule : règle (à suivre)"]
["R/W (Read/Write) : lecture/écriture"]
["S"]
["Sample : échantillon"]
["Scale : échelle, gradutation"]
["Sensor : capteur"]
["Set : mise à \"1\", niveau logique haut"]
["Set up time : temps d'établissement"]
["Settling time : temps d'établissement"]
["Shared : partagé"]
["S-H (Sample and Hold) : échantillonneur-bloqueur"]
["Shift : décalage"]
["Short circuit : court-circuit"]
["Sink current : courant drainé"]
["Single : unique"]
["Single step : pas à pas"]
["Slave : esclave, auxilliaire"]
["Slew rate : caractéristique de transfert, temp de montée"]
["Slope : pente"]
["Slow : lent"]
["Small : petit, faible"]
["Socket : support (de circuit intégré par exemple)"]
["Speed : vitesse"]
["Spilt (to) : séparer, scinder"]
["Spurious : erroné, parasite"]
["Square : carré"]
["Stack : pile (empilement)"]
["Status register : registre d'état"]
["Storage : stockage"]
["Stream : flot, flux, courant"]
["Strobe : échantillonnage, validation"]
["Supply voltage : tension d'alimentation"]
["Swap : permutation"]
["Swing (ou voltage swing) : plage de tension, dynamique"]
["Switch : interrupteur, commutateur"]
["T"]
["Thresshold : seuil"]
["Timer : temporisateur"]
["Top : sommet, haut"]
["Top view : vue de dessus"]
["Tracer : traceur"]
["Tracking : poursuite"]
["Transceiver : émetteur"]
["Trigger : déclenchement"]
["Triggerable : déclenchable"]
["Trimm (to) : régler, ajuster"]
["True : vrai (se dit d'une condition remplie)"]
["Truth table : table de vérité"]
["Two's complement : complément à 2 (inversion +1)"]
["U"]
["Unassigned : non attribué, disponible"]
["Undefined : non défini"]
["Up/down (U/D) counter : compteur / décompteur"]
["Upper : supérieur"]
["User program : programme utilisateur"]
["V"]
["Value : valeur"]
["Voltage : tension"]
["Voltage drop : chute de tension"]
["W"]
["Wait cycle : cycle d'attente"]
["Wave : onde"]
["Weight : poids (binaire)"]
["Wide : largeur, durée"]
["Width : largeur, durée"]
["Wire : fil, câble"]
["Wired OR : (fonction) OU logique câblé"]
["Wired AND : (fonction) ET logique câblé"]
["Word : mot (2 octets par opposition à byte)"]
["Worst case : condition défavorable"]
["Write (to) : écrire"]
["X"]
["X : niveau logique indéterminé"]
["XOR (EXOR) : (fonction) OU exclusif"]
["Y"]
["Z"]
["Elektronique.fr"]
["A propos"]
["Plan du site"]
["Politique d'accessibilité"]
["Mentions légales"]
["Contact"]
["Meilleures pages"]
["Montage diviseur de tension"]
["Tutoriaux KiCad"]
["Portes logiques"]
[" Flux RSS"]
["Remonter"]
["Copyright © \"Elektronique.fr\" 2006-2016. Tous droits réservés."]

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":2926,"n_cols":1,"rows_kept":2926,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["afa-semi.fr"]
["agence.axa.fr"]
["agence.lcl.fr"]
["agence.mma.fr"]
["agences.bnpparibas.net"]
["aide-domicile.domidom.fr"]
["ak78meulan.free.fr"]
["amazonia.fr"]
["amenagement-tertiaire.com"]
["ami.services.78.voila.net"]
["antunes-nettoyage.fr"]
["au-puits-fleuri.com"]
["auto-ecolemontaigne.com"]
["auxfleursdevillaroy.votrefleuriste.fr"]
["banque-privee.lcl.fr"]
["bateauecoledevillennes.fr"]
["bennes-mention.wifeo.com"]
["boites-de-vitesses.com"]
["boutique.orange.fr"]
["boutique.pagesjaunes.fr"]
["centre.midas.fr"]
["centres.euromaster.fr"]
["centres.norauto.fr"]
["centres-auto.speedy.fr"]
["charlottedeboise.wix.com"]
["chronovolets.e-monsite.com"]
["cnt-avocat-versailles.fr"]
["conflans.generaledesservices.com"]
["costilagencement.com"]
["daciaparis.fr"]
["decosigneinterieur.fr"]
["diagnosticsfranciliens78.girotour.com"]
["diese.bc2e.com"]
["dijon.generaledesservices.com"]
["dubedout.pagesperso-orange.fr"]
["ecoledeconduiteles7mares.com"]
["ecuries-des-eiders.chez-alice.fr"]
["electricite.evh.free.fr"]
["electris-shop.fr"]
["espace-sfr.sfr.fr"]
["faconbois.fr"]
["fr-fr.facebook.com"]
["groupepyramide-architectes.fr"]
["hotel-stcharles-rambouillet.fr"]
["ile-de-france.ademe.fr"]
["ile-de-france.apprentis-auteuil.org"]
["iso-store.decostory.fr"]
["jacques-remond-avocat.fr"]
["jlbois78.pagesperso-orange.fr"]
["juliecoutin.com"]
["karizen.over-blog.com"]
["l.instant.bien.etre.free.fr"]
["laflute.fdefi.com"]
["la-rosesdessables.fr"]
["laubergelibanaise.fr"]
["lesclayessousbois.lorangebleuegym.fr"]
["le-vesinet.generaledesservices.com"]
["Lien"]
["magasin.darty.com"]
["magasins.bouyguestelecom.fr"]
["magasins.videofutur.fr"]
["maisongaillard.fr"]
["maisonslaffitte.ucpa.com"]
["mantesct.free.fr"]
["mci-batiments.com"]
["menuiseriesgemad.com"]
["muresol.pagesperso-orange.fr"]
["opticien.optical-center.fr"]
["opticiens.optic2000.com"]
["optique-debussy.com"]
["optiquedesponts.lesopticienslibres.fr"]
["patisseriefauzic.fr"]
["paysagechartrain.fr"]
["perso.wanadoo.fr"]
["pinterest.com"]
["pj.proximite-depannage.fr"]
["plej-sas.viessmann-proactif.fr"]
["poneyclub-les-mesnuls.ffe.com"]
["pro.pagesjaunes.fr/action-agir"]
["pro.pagesjaunes.fr/alliance-eco"]
["pro.pagesjaunes.fr/aska-interior-strasbourg"]
["pro.pagesjaunes.fr/ba-enseignes"]
["pro.pagesjaunes.fr/bambou-orgeval"]
["pro.pagesjaunes.fr/cg-iledefrance"]
["pro.pagesjaunes.fr/comble-hautenormandie"]
["pro.pagesjaunes.fr/franceactes"]
["pro.pagesjaunes.fr/garagedelagiot"]
["pro.pagesjaunes.fr/garage-levilly-yvelines"]
["pro.pagesjaunes.fr/hotelbbensavoirplus"]
["pro.pagesjaunes.fr/jp-labalette"]
["pro.pagesjaunes.fr/kerdrain-antiquites"]
["pro.pagesjaunes.fr/malfray-electricite"]
["pro.pagesjaunes.fr/mcs-serrurerie"]
["pro.pagesjaunes.fr/nettoyageplus2"]
["pro.pagesjaunes.fr/paris-canapes"]
["pro.pagesjaunes.fr/pavillon-henri4"]
["pro.pagesjaunes.fr/peinturespss"]
["pro.pagesjaunes.fr/pizzeria-restaurant-cucina"]
["pros.lacentrale.fr"]
["rambouillet.citya.com"]
["refait-a-neuf.net"]
["reflexdubienetre.free.fr"]
["restaurantpizzeriasaveria.jimdo.com"]
["s-dp.fr"]
["services-depannage.fr"]
["socoge.biz"]
["sophie-regnier-avocat.com"]
["unicentre-saint-germain-en-laye.fr"]
["versailles.citya.com"]
["volet-artistore.com"]
["voyages27.selectour.com"]
["www.100pour100forme.fr"]
["www.27.cerfrance.fr"]
["www.3communes.com"]
["www.3d-constructions.fr"]
["www.3tech-houilles.fr"]
["www.3v-nettoyage.fr"]
["www.4pattesetcie.fr"]
["www.4pavesduroy.fr"]
["www.5asec.fr"]
["www.78forestier-bois-de-chauffage.fr"]
["www.7forallmankind.com"]
["www.a2bcd.com"]
["www.a2tm-menuisier.fr"]
["www.ab78elec.fr"]
["www.abaqueplast.fr"]
["www.ab-box.fr"]
["www.abca-agencement.fr"]
["www.abcdeco-renovappart.fr"]
["www.abcorporate-aviation.fr"]
["www.abeillesetnuisibles.fr"]
["www.abelia-amenagements-jardins-etang-la-ville.fr"]
["www.abe-menuiserie-buc.fr"]
["www.abeneficio.fr"]
["www.abiboucouverture.fr"]
["www.ab-immobilierpoissy.com"]
["www.ablisconduite.com"]
["www.ablystp.com"]
["www.abottartisan.fr"]
["www.abracadafleurs.fr"]
["www.ab-repro.com"]
["www.abrideal.com"]
["www.abri-piscine-rideau.com"]
["www.abs-immo.fr"]
["www.absoluepil.com"]
["www.acces-tp-assainissement.fr"]
["www.acc-fenetres.fr"]
["www.accimoto.com"]
["www.accord-acoustique.fr"]
["www.accordeur-piano-cames.fr"]
["www.accord-immobilier78.com"]
["www.acc-services.com"]
["www.acecom-expert.fr"]
["www.ace-eau.com"]
["www.ace-finance.fr"]
["www.acgest.fr"]
["www.achat-or-poissy.fr"]
["www.aci78.fr"]
["www.aci-energie.fr"]
["www.aci-fenetres.com"]
["www.acmcardoso.com"]
["www.acmfermetures.fr"]
["www.acomagencement.fr"]
["www.acoustique-gamba.fr"]
["www.acp-teixeira.fr"]
["www.acpvf.fr"]
["www.acr-architecture.com"]
["www.actearchitecture.com"]
["www.actena.fr"]
["www.actibaie-concept.fr"]
["www.acting-paintball.com"]
["www.activ-motor.fr"]
["www.actuel-pharm.com"]
["www.ad2r-montigny-le-bretonneux.fr"]
["www.adagio-city.com"]
["www.adais-enseignes.fr"]
["www.adasdemenagement.com"]
["www.adecco.fr"]
["www.adeccoformation.fr"]
["www.adeccomedical.fr"]
["www.adgf78.com"]
["www.adhocdecoration.com"]
["www.adjp-automobiles-portmarly.fr"]
["www.admantes.fr"]
["www.adme-tp-val-d-oise.fr"]
["www.adocom.fr"]
["www.adominium.fr"]
["www.adp-diffusion-traitement-eau.fr"]
["www.adventure.fr"]
["www.advice-travel-france.com"]
["www.aec-78.fr"]
["www.aeden-lab.com"]
["www.aeh-idf.com"]
["www.aei92.com"]
["www.aerographes-services.com"]
["www.aes-architectures.com"]
["www.afa-agendas.fr"]
["www.afaclim.com"]
["www.afad-idf.asso.fr"]
["www.afdsdiag.com"]
["www.affutprecis.fr"]
["www.afij78.fr"]
["www.afipe.fr"]
["www.afleursdepeau.com"]
["www.aforp.fr"]
["www.aforpa.fr"]
["www.afpa.fr"]
["www.afr-immobilier.fr"]
["www.agape-france.com"]
["www.agefos-pme-iledefrance.com"]
["www.agencealigre.com"]
["www.agence-arbeau.com"]
["www.agencearrioimmobilier.com"]
["www.agencebarthel.fr"]
["www.agencebelleissue.com"]
["www.agencebouziat-immo.com"]
["www.agence-centre.fr"]
["www.agenceclementlepetit.fr"]
["www.agencedemorainvilliers.com"]
["www.agence-de-saintnom.fr"]
["www.agence-des-clayes.fr"]
["www.agence-des-oliviers-chevreuse.fr"]
["www.agencedevillennes.com"]
["www.agence-de-voyage-perpignan.com"]
["www.agencedouard.com"]
["www.agencedupontel.fr"]
["www.agenceduvillage.net"]
["www.agencefranceimmo.com"]
["www.agencegare.fr"]
["www.agence-guyhoquet-versailles.com"]
["www.agence-hotel-de-ville-chatou.com"]
["www.agence-immobiliere-aib.fr"]
["www.agence-immobiliere-derobert.fr"]
["www.agence-immobiliere-guyancourt.fr"]
["www.agence-immobiliere-louveciennes.fr"]
["www.agence-immobiliere-montigny.fr"]
["www.agenceimmobiliere-saintarnoultenyvelines.fr"]
["www.agence-immobiliere-villepreux.fr"]
["www.agence-immobilier-yvelines.fr"]
["www.agence-immogic.fr"]
["www.agenceimmo-trappesgare.fr"]
["www.agence-ine.fr"]
["www.agence-kennedy.com"]
["www.agencement-combles-ltartisan.fr"]
["www.agencement-costa-renovation.com"]
["www.agencement-daniel-level.fr"]
["www.agencenouvelleimmo.com"]
["www.agencepecqvesinet.fr"]
["www.agenceprincipale.com"]
["www.agenceprincipale-manteslajolie.fr"]
["www.agence-rhodes.com"]
["www.agenceromy.com"]
["www.agences-immobilieres-yvelines.fr"]
["www.agenceterrasse.com"]
["www.agendadiagnostics.fr"]
["www.agex.fr"]
["www.agirc-arrco.fr"]
["www.agisvoyages.com"]
["www.agis-voyages-voisins-bretonneux.fr"]
["www.agma-agencement.com"]
["www.agraph-com.fr"]
["www.agreservices.fr"]
["www.agriland.mc"]
["www.ags-demenagement.com"]
["www.agulhon-leguen-avocat.com"]
["www.ahc-services.fr"]
["www.aic78.fr"]
["www.aide-assistance-funeraire.fr"]
["www.airearchitectures.com"]
["www.airp-78.fr"]
["www.airplaisir.com"]
["www.air-soleil.fr"]
["www.aiscentreatlantique.fr"]
["www.ajassocies.fr"]
["www.ajmonnet.eu"]
["www.akenaverandas.com"]
["www.akfenetres-tryba.fr"]
["www.aladdinconcept.com"]
["www.aladistillerie.com"]
["www.alaferme-versailles.com"]
["www.alainafflelou.fr"]
["www.alainafflelou-acousticien.fr"]
["www.alainbrieux.com"]
["www.alainrevolentreprise.com"]
["www.alapoularde.com"]
["www.alba-demenagements-93.fr"]
["www.albatre-plaisance.com"]
["www.albax-carrosserie-boulogne92.fr"]
["www.albon78.fr"]
["www.alcool-info-service.fr"]
["www.aldautomotive.fr"]
["www.alexandradruesne.com"]
["www.alfamagisaquitaine.com"]
["www.alguenacombles.com"]
["www.aliantis.com"]
["www.alix-scooters-poissy.fr"]
["www.allard-confiserie-chocolaterie.fr"]
["www.alliance-demenagements-poissy.fr"]
["www.alliance-hotel-paris-saint-quentin.com"]
["www.alliances-conseils.fr"]
["www.alliancevinsfins.com"]
["www.allianz.fr"]
["www.allodebarras.net"]
["www.allodomuservices.com"]
["www.allonewjaipur.fr"]
["www.alocimmo.com"]
["www.alpha-foncier-poissy.fr"]
["www.alpha-foncier-saint-germain.fr"]
["www.alpha-hotel-78.fr"]
["www.alric.fr"]
["www.alteria-expertise-cergy.com"]
["www.alterpro-apprentissage.com"]
["www.alu-lamine-alcoa.fr"]
["www.alumines-durmax-abrasifs.fr"]
["www.alyson-kfe.fr"]
["www.amach.fr"]
["www.am-aec.com"]
["www.amazonia.fr"]
["www.ambulanceinter.fr"]
["www.ambulances-absante.fr"]
["www.ambulances-belkacia-poissy.fr"]
["www.ambulances-cite.fr"]
["www.ambulancesdidier.com"]
["www.ambulances-du-lac.com"]
["www.ambulances-embruns.fr"]
["www.ambulances-idf-78.fr"]
["www.ambulancessaintarnoult.com"]
["www.ambulances-sainte-anne.com"]
["www.ambulances-zimmermann.com"]
["www.amds-depannage-serrurerie.fr"]
["www.amenagements-rivieres-bonin.fr"]
["www.ametek.fr"]
["www.amf-fermetures-renovation-amenagement-agencement.fr"]
["www.amg-echappements.com"]
["www.am-immobilier-78.fr"]
["www.amis-atelier.fr"]
["www.amj-immobilier-bures-sur-yvette.fr"]
["www.amo-architecte.fr"]
["www.ampere-michaut-electricien.fr"]
["www.amplifon.fr"]
["www.amso.fr"]
["www.amv.fr"]
["www.analyses-immo.com"]
["www.ancotec.fr"]
["www.ancv.com"]
["www.andra.fr"]
["www.andre-francois-avocat.fr"]
["www.andre-lerouille-sarl.fr"]
["www.andrianjafy.optimhome.com"]
["www.anet78.fr"]
["www.animalis.fr"]
["www.animation78.fr"]
["www.anjou-garage.fr"]
["www.anlyelec.fr"]
["www.annalefoll.fr"]
["www.anodevisuel.fr"]
["www.anr-services.fr"]
["www.ansselin-materiaux-78.fr"]
["www.antagua-allaire.fr"]
["www.antan-dem-demenagement.fr"]
["www.antares-immobilier.fr"]
["www.anteeo.com"]
["www.antigua-design.fr"]
["www.antiques-versailles.com"]
["www.antiquitemallarme.com"]
["www.antiquites-lespetitesecuries.fr"]
["www.antiquites-saint-louis.com"]
["www.antiquitesversailles.com"]
["www.antoine.giannandrea.swisslife.fr"]
["www.antojo-bolibiano-sollatino.fr"]
["www.apas.asso.fr"]
["www.apb-france.com"]
["www.apec.fr"]
["www.apog-normandie.com"]
["www.appareil-audition-yvelines.fr"]
["www.appartcity.com"]
["www.april.fr"]
["www.aprm-batiment.com"]
["www.ap-securite-78.fr"]
["www.aptima.fr"]
["www.aqua2-o.com"]
["www.aquadouce-piscines.fr"]
["www.aquafleur.fr"]
["www.aquagarden78.fr"]
["www.aquastar-pompes.fr"]
["www.aquilaaudiovisuel.com"]
["www.arbreapivoines.com"]
["www.arc78.fr"]
["www.arcan.fr"]
["www.archea.fr"]
["www.architecte-abcis.fr"]
["www.architecte-bertrand-reclus.fr"]
["www.architecteinterieur.fr"]
["www.architecte-interieur-breton.fr"]
["www.architecte-rambouillet-chartres.fr"]
["www.architectes.org"]
["www.architecte-vauhallan.fr"]
["www.architecte-yvelines.fr"]
["www.architecture78.com"]
["www.architecturenvie.com"]
["www.architecturestation756.fr"]
["www.arcy-menuiserie-decoration.fr"]
["www.arin58.fr"]
["www.arisbottier.com"]
["www.arkea.com"]
["www.arl78.com"]
["www.armani.com"]
["www.arm-avocat.fr"]
["www.armeo.com"]
["www.armesbastille.com"]
["www.armurerielaudier.com"]
["www.armurerie-logghe.com"]
["www.armurerie-nogent-le-roi.fr"]
["www.arnoux-batiment.fr"]
["www.arpege78.com"]
["www.arppec.fr"]
["www.art-demenagements.fr"]
["www.artetfenetrescoignieres.com"]
["www.artetfenetresvilliers.com"]
["www.artetfenetresvoisins.com"]
["www.artfloral-santerre.com"]
["www.artisan-rempailleur-paris.fr"]
["www.artisan-yungetfils.com"]
["www.artmonie-fenetre.fr"]
["www.artmonya.com"]
["www.artprotect95.com"]
["www.artus-interim.com"]
["www.arueil.superassureur.com"]
["www.arval.fr"]
["www.asca-carrossier-constructeur.fr"]
["www.asc-services-personnes-yvelines.fr"]
["www.asiangrill.fr"]
["www.asience-spa.fr"]
["www.asl-gestion.fr"]
["www.asn.fr"]
["www.aspautomobiles.com"]
["www.aspectdeco.fr"]
["www.assainissement-location-benne.fr"]
["www.assdiagimmo.fr"]
["www.assetsman.com"]
["www.assomcallo.com"]
["www.assu2000.fr"]
["www.assurance-allianz-morcant.fr"]
["www.assurance-baillot-professionnel-particulier.fr"]
["www.assurance-lebreton.fr"]
["www.assurances-houel-versailles.fr"]
["www.assurancesolivier.com"]
["www.assurances-paris-bastille.fr"]
["www.assurances-yvelines.fr"]
["www.assurance-versailles-carre.fr"]
["www.asteck94.com"]
["www.astrakgroup.fr"]
["www.astriome.fr"]
["www.astrologie-tarologie.fr"]
["www.asy-ts-mantes-ville.fr"]
["www.atd-france.com"]
["www.atelier-architectes-poissy.fr"]
["www.atelier-du-plastique.fr"]
["www.atelier-esthetique-bien-etre.fr"]
["www.atelier-gtc-garage.com"]
["www.atelier-olivier-roidor.fr"]
["www.atelier-orfevre-rougepullon.fr"]
["www.atelierpatata.fr"]
["www.atelierscorporels.com"]
["www.atelier-scuotto.com"]
["www.ateliers-emg.fr"]
["www.atelierslea.fr"]
["www.atf-aciertolefer.fr"]
["www.athenaconcept.fr"]
["www.athena-music.fr"]
["www.atic-architectes.com"]
["www.atm-calipage.com"]
["www.atol-opticien.com"]
["www.at-ome.fr"]
["www.atomik.fr"]
["www.atout-service-plus-vitrerie-78.fr"]
["www.atout-visa.fr"]
["www.atph-assainissement.fr"]
["www.atplcaselas-terrassement-argenteuil.fr"]
["www.auberge-abbaye-neauphle.com"]
["www.aubergedesecluses.com"]
["www.aubergeduchasseur.fr"]
["www.aubergedulouvetier.com"]
["www.auberge-ecureuil.fr"]
["www.au-bon-eleveur.com"]
["www.au-bord-du-lac-st-remy-chevreuse.fr"]
["www.aubouchondetain.info"]
["www.auchan.fr"]
["www.auchandrive.fr"]
["www.au-clair-accord.fr"]
["www.aucoindesgourmets.com"]
["www.audexys.fr"]
["www.audifex.com"]
["www.audika.com"]
["www.audi-lesulis.fr"]
["www.audi-montigny.com"]
["www.audionova.fr"]
["www.audissimo-audition.com"]
["www.auditionconseil.fr"]
["www.auditionsante.fr"]
["www.audi-velizy.com"]
["www.aufulcosa.fr"]
["www.augredevosenvies.fr"]
["www.augu-fermeture-saint-germain-en-laye.fr"]
["www.augu-fermetures-maisons-lafitte.fr"]
["www.auhenri4.com"]
["www.aupasseurdelumiere.com"]
["www.auroisoleil.com"]
["www.aurythmedessaisons.com"]
["www.autoclub.fr"]
["www.auto-destruction.fr"]
["www.auto-domicile.fr"]
["www.auto-ecole-acheres.com"]
["www.autoecole-alizeesmc.fr"]
["www.auto-ecole-beynes.fr"]
["www.autoecole-buc.fr"]
["www.auto-ecole-ceca.fr"]
["www.auto-ecole-cfc.com"]
["www.auto-ecole-cfc-vernouillet.com"]
["www.autoecoledessaules.com"]
["www.autoecoleduclos.fr"]
["www.auto-ecole-du-viaduc.fr"]
["www.autoecolelabruyere.fr"]
["www.autoecolelamairie.fr"]
["www.autoecoleleclercq.com"]
["www.autoecole-letrefle.fr"]
["www.autoecole-maisonslaffitte.fr"]
["www.auto-ecole-maule.fr"]
["www.autoecole-mc.com"]
["www.auto-ecole-talbot-les-mureaux.fr"]
["www.auto-ecole-yvelines.fr"]
["www.automobile-occasion-yvelines.fr"]
["www.automobiles-occasions-sartrouville-78.fr"]
["www.automotoecolechatougare.com"]
["www.auto-moto-ecole-escapade-magnanville.fr"]
["www.autopieces78.fr"]
["www.auto-relais-des-landes-chatou.fr"]
["www.autos.fr"]
["www.autoserviceportmarly.fr"]
["www.auto-service-technologie.fr"]
["www.autostock95.fr"]
["www.autourdeskids.com"]
["www.auto-victoria.fr"]
["www.auvieuxpecheur.fr"]
["www.auxcolonnes.com"]
["www.auxidom.fr"]
["www.auxjardinsdeluce.votrefleuriste.fr"]
["www.auxjardinsdepierre.com"]
["www.aux-plaisirs-des-clayes.com"]
["www.avantage-fenetres.fr"]
["www.avcm.fr"]
["www.avenel.fr"]
["www.avenir-demolition-sud-ouest.fr"]
["www.avenir-terrassement.fr"]
["www.avicea.fr"]
["www.avis-immobilier.fr"]
["www.aviva.fr"]
["www.avlma.com"]
["www.avocat-appel-versailles.fr"]
["www.avocat-argenteuil-ferreira.fr"]
["www.avocat-binet.com"]
["www.avocat-brillet.com"]
["www.avocat-brout-delbart-mureaux.fr"]
["www.avocat-cabinet-lefrancois.com"]
["www.avocat-cbg.fr"]
["www.avocat-defense-entreprise.com"]
["www.avocat-divorces-versailles.com"]
["www.avocat-djian-lascar.fr"]
["www.avocat-droit-travail-versailles.fr"]
["www.avocat-dupayrat-versailles.fr"]
["www.avocat-ernst-metzmaier.com"]
["www.avocat-fall.com"]
["www.avocat-follias.fr"]
["www.avocat-gillet-barthelemy.fr"]
["www.avocat-glorian-rambouillet.fr"]
["www.avocat-godiveau.com"]
["www.avocat-joly-versailles.fr"]
["www.avocat-ngafaounain.com"]
["www.avocatpagniez.fr"]
["www.avocat-pfirmann-poissy.fr"]
["www.avocat-picco.fr"]
["www.avocat-poissy-78.fr"]
["www.avocat-prunet-lebellego.com"]
["www.avocat-rochefort-versailles.fr"]
["www.avocat-sanfelle.fr"]
["www.avocats-bridelle-quentin.fr"]
["www.avocat-stabile-yvelines.fr"]
["www.avocats-versailles.com"]
["www.avocat-versailles-78-touren.fr"]
["www.avocat-wallois-versailles.fr"]
["www.awa-nettoyage.com"]
["www.axa.fr"]
["www.axa-bizy.com"]
["www.axantp.fr"]
["www.axelimmo.com"]
["www.axelle-voyance.fr"]
["www.axeoservices.fr"]
["www.axereal.com"]
["www.axes-ailes.fr"]
["www.axiome2.com"]
["www.axion-conseil.com"]
["www.azenco.fr"]
["www.azpub78.fr"]
["www.azur78.com"]
["www.azurel.net"]
["www.b2ei-af.com"]
["www.babychou.com"]
["www.baceiredo-maconnerie.fr"]
["www.bagdasarian.optimhome.com"]
["www.bahiya.fr"]
["www.bainsdeseinemauldre.fr"]
["www.balladins.com"]
["www.balouzatopticiens.fr"]
["www.banque-france.fr"]
["www.baom.fr"]
["www.barbot.fayat.com"]
["www.base-de-loisirs-yvelines.fr"]
["www.ba-sh.com"]
["www.batandco.fr"]
["www.bateauecole.org"]
["www.bateau-ecole-pontoise.fr"]
["www.bateau-ecole-yvelines.com"]
["www.bathieetal.net"]
["www.batibois-idf.com"]
["www.batigres.fr"]
["www.batiments-agricoles.com"]
["www.batiment-stig.fr"]
["www.bati-mr-rambouillet.fr"]
["www.batirelec.fr"]
["www.batirenovconstruction.fr"]
["www.batirenovfils.fr"]
["www.batithermic.com"]
["www.bat-man.fr"]
["www.batterie-auto-batterie-moto.fr"]
["www.baudryste.com"]
["www.bavaria86.com"]
["www.bazind.optimhome.com"]
["www.baziret.optimhome.com"]
["www.bc2e.com"]
["www.bc2e-7807.com"]
["www.bc2e-7808.com"]
["www.bcm-batiments-versailles.com"]
["www.bdo.fr"]
["www.bec-architecture.fr"]
["www.becerra.optimhome.com"]
["www.beeopic.com"]
["www.beguin-desvaux-avocat.com"]
["www.belfortauto.com"]
["www.belles-piscines.com"]
["www.bello-entreprise.com"]
["www.beltraminifreres.fr"]
["www.beltranimmo.com"]
["www.belvia-immobilier.com"]
["www.benhamouassurances.com"]
["www.beral-paris.fr"]
["www.berettagallery.com"]
["www.berlitz.fr"]
["www.bernardcloison78.com"]
["www.bernard-tp.com"]
["www.bernheim.gan.fr"]
["www.bertille-hurard.com"]
["www.betarenov.fr"]
["www.betcdeco.fr"]
["www.beton-morbihan-mehat.fr"]
["www.bfm.fr"]
["www.biard-demenagements.fr"]
["www.bibbyfinancialservices.fr"]
["www.bieber-pvc-chelles.fr"]
["www.bien-ensemble.com"]
["www.bien-etre-immobilier.fr"]
["www.bigmat.fr"]
["www.bijouterie-daras.fr"]
["www.bikenscoot.fr"]
["www.bikeshop-versailles.fr"]
["www.bilal-ams.com"]
["www.bilan-sante-vaccination-paris.fr"]
["www.billard-blard.com"]
["www.billards-bouvet-cousin.fr"]
["www.billards-breton-france.com"]
["www.billards-chevillotte.com"]
["www.billards-lille.fr"]
["www.biotropica.fr"]
["www.biscuiterie-erte.com"]
["www.bitter-end.fr"]
["www.bkp-associes.avocat.fr"]
["www.blanchisserie-pont-neuf.fr"]
["www.bleutropical.com"]
["www.bm-architecte.com"]
["www.bms.mini.fr"]
["www.bmw-indigo.fr"]
["www.boadesign.fr"]
["www.bobet-electricite-electromenager.fr"]
["www.bodyhomefitness.com"]
["www.bodyzengym.com"]
["www.boetnet.fr"]
["www.boileau-fiduciaire.fr"]
["www.boiloris.com"]
["www.boisdarcyevasion.com"]
["www.boisdechauffage78.fr"]
["www.bois-de-chauffage-78.fr"]
["www.boisdesvergers.com"]
["www.boisparnature.com"]
["www.bois-sba.fr"]
["www.bonheur-coignieres.fr"]
["www.bottigelli.fr"]
["www.bouafle-automobile.com"]
["www.bouchard-immobilier.fr"]
["www.bouchard-manutention.com"]
["www.bouche-avocat.fr"]
["www.boucherie-bernard.fr"]
["www.boucheriebollaert.com"]
["www.boucherie-charcuterie-versailles.fr"]
["www.boucherie-clabeau-noisyleroi.fr"]
["www.boucherie-des-halles-78.com"]
["www.boulangeriepatisseriebigot.com"]
["www.boulangerie-patisserie-ravel.fr"]
["www.boulangerie-patisserie-roulleaux.fr"]
["www.boulangerie-stgermainenlaye.fr"]
["www.bourse-immobilier.fr"]
["www.boussard.fr"]
["www.boutetiereavocat.com"]
["www.boutiqueservices78.com"]
["www.bouyguestelecom.fr"]
["www.bowlingstadium.fr"]
["www.bowlingstar.fr"]
["www.bplast.fr"]
["www.bras-bati.fr"]
["www.brasseriedeshalles78.fr"]
["www.brasseriedumusee.fr"]
["www.brasserie-la-cantina.com"]
["www.bray-peintures.com"]
["www.brc-egb.fr"]
["www.bricodepot.fr"]
["www.bricolex-marly-le-roi.fr"]
["www.bricolex-saint-germain-en-laye.fr"]
["www.bricorama.fr"]
["www.briffault-electricite.com"]
["www.brigandville.com"]
["www.brimborion.org"]
["www.brisard-valdeloir.com"]
["www.britishcarspecialists.fr"]
["www.brocante-debarras-transport-ile-de-france.fr"]
["www.broderiedulys.fr"]
["www.brodinnov.com"]
["www.broggio-conflans-ste-honorine.fr"]
["www.broque-maitre-oeuvre.fr"]
["www.bruniglass.fr"]
["www.bs-debarras-yvelines.fr"]
["www.btl-remorques.com"]
["www.btp-2000-maconnerie.fr"]
["www.bubendorff.fr"]
["www.buc-lounge-hotel.fr"]
["www.bullitt-auto.com"]
["www.burban-palettes.com"]
["www.bureau-vallee.fr"]
["www.bvi-sarl.com"]
["www.bwtpermo.fr"]
["www.bw-velizy.com"]
["www.c2c-batisseur.fr"]
["www.caa-architectes.com"]
["www.cabanesetfils.com"]
["www.cabex-conseil.fr"]
["www.cabex-ecg-idf.fr"]
["www.cabinet-betremieux-expertise-conseil.fr"]
["www.cabinet-boursin-janssen.fr"]
["www.cabinetbvs.fr"]
["www.cabinetconseil-chevalier.com"]
["www.cabinetcrc.net"]
["www.cabinet-curt.com"]
["www.cabinet-didier-nisse-chatou.fr"]
["www.cabinetfabiola.fr"]
["www.cabinet-fabre.avocat.fr"]
["www.cabinet-farjots.fr"]
["www.cabinet-fipar.fr"]
["www.cabinet-fontaine-faye.fr"]
["www.cabinet-houel-versailles.fr"]
["www.cabinetlair-location.fr"]
["www.cabinet-lamirand.avocat.fr"]
["www.cabinet-lb.fr"]
["www.cabinetleguen-assurance.com"]
["www.cabinetlucie.com"]
["www.cabinetmagnant.fr"]
["www.cabinetmarionneau.com"]
["www.cabinetmartin.fr"]
["www.cabinet-masselin.fr"]
["www.cabinet-montoro.fr"]
["www.cabinet-orangerie.fr"]
["www.cabinet-reliquet.fr"]
["www.cabinet-soupizet.fr"]
["www.cables-elingue-chaines-sur-mesure.com"]
["www.cab-lub.fr"]
["www.cadeauxdentreprises-eurogifts.fr"]
["www.caf.fr"]
["www.cafe-de-la-mairie-78.fr"]
["www.cafe-du-palais.fr"]
["www.calegarimmo.com"]
["www.calibaie.com"]
["www.caligraf-saint-leu-foret.fr"]
["www.campanile-buc-versailles.fr"]
["www.campanile-conflans-sainte-honorine.fr"]
["www.campanile-epone.fr"]
["www.campanile-la-verriere.fr"]
["www.campanile-montesson-le-vesinet.fr"]
["www.campanile-plaisir.fr"]
["www.campanile-saint-germain-en-laye.fr"]
["www.campanile-saint-quentin-en-yvelines.fr"]
["www.campanile-villennes-sur-seine-orgeval.fr"]
["www.campanile-voisins-le-bretonneux.fr"]
["www.cance.com"]
["www.canet-menuiserie.fr"]
["www.cap-formation.fr"]
["www.capforme78.com"]
["www.capsirh.com"]
["www.carabistouilles.com"]
["www.carburauto.fr"]
["www.cardem.fr"]
["www.cardy.fr"]
["www.carlier.idimmo.net"]
["www.carloslima-electricite-peinture.fr"]
["www.car-n-cash.com"]
["www.carrebleu.fr"]
["www.carrieres-sous-poissy.fr"]
["www.carrosserie-abs-yvelines.fr"]
["www.carrosserie-citeaux.fr"]
["www.carrosserie-plormel.fr"]
["www.carrosserie-poissy.fr"]
["www.carrosserie-renove-auto-epernon.fr"]
["www.carte-des-voyages.fr"]
["www.cartegrise-78.fr"]
["www.cartonnages-laramee.com"]
["www.cartonnagesturquand.com"]
["www.carwest.fr"]
["www.casapub.com"]
["www.cascade-salles-de-bains.fr"]
["www.casse-automobiles-herblay.fr"]
["www.casse-autos-yvelines.fr"]
["www.casses-marie-helene.avocat.fr"]
["www.castelcroque.fr"]
["www.castex-sotecom.fr"]
["www.castorama.fr"]
["www.cat-esat-lahetraie-jouy-moutier.fr"]
["www.cavesbourdin.fr"]
["www.cavesduchateau.net"]
["www.cazaudehore.fr"]
["www.cca-controle-yvelines.fr"]
["www.cce78.fr"]
["www.ccfd-terresolidaire.org"]
["www.c-clim-energie.fr"]
["www.ccl-nettoyage-industriel.fr"]
["www.cds-services.fr"]
["www.ceforetderambouillet.fr"]
["www.cemexbetons.fr"]
["www.centrale-assistance-electricite.fr"]
["www.centreaudio.fr"]
["www.centreaudioversailles.fr"]
["www.centreequestredelongvilliers.com"]
["www.centreleclerc-bois-d-arcy.fr"]
["www.centroptic-trielsurseine.monopticien.com"]
["www.century21cabinetlelay.com"]
["www.century21chevreuse.com"]
["www.century21france.fr"]
["www.century21-ld-st-arnoult.com"]
["www.century21lesdeuxrives.com"]
["www.century21-ogs-st-germain.com"]
["www.century21-st-antoine-versailles.com"]
["www.century21-st-nicolas-meulan.com"]
["www.cepagescaveavins.fr"]
["www.cep-services.fr"]
["www.cep-services-lepecq.fr"]
["www.cer78.com"]
["www.cercleclichy-montmartre.com"]
["www.cerise-hotels-resorts.com"]
["www.cerza-zoo.com"]
["www.cetiom.fr"]
["www.cfa-formationmetiersdelabanque.fr"]
["www.cfahorticheval.com"]
["www.cgmetaux.com"]
["www.cgrcinemas.fr"]
["www.chaabibank.fr"]
["www.chambourcy.fr"]
["www.chambre-proprietaires.fr"]
["www.chambresdhotes-yvelines.com"]
["www.chapelier.fr"]
["www.charbons-maulois.fr"]
["www.charlotteversailles.com"]
["www.charpente-scierie-yvelines-msf.fr"]
["www.chataignier.optimhome.com"]
["www.chateau-de-mery-sur-oise.fr"]
["www.chateau-du-val.org"]
["www.chateaufort-immobilier.fr"]
["www.chatillon-accessoires-auto.fr"]
["www.chatou-fenetres-volet-wilco.fr"]
["www.chaudiere-pulsatoire-chauffage.fr"]
["www.chauffage-foucher-78.fr"]
["www.chauffage-plomberie-vallee-de-chevreuse.fr"]
["www.chaumier.optimhome.com"]
["www.chavenayimmobilier.com"]
["www.chevalnature78.fr"]
["www.chevalrouge-versailles.fr"]
["www.chevillard-architecte.fr"]
["www.chevreuse-materiaux-78.fr"]
["www.chillet-saint-symphorien-coise.fr"]
["www.chimirec-dechets-dugny.fr"]
["www.chimm.com"]
["www.chimm.fr"]
["www.chironi-electricite.fr"]
["www.chocolatsrolandreaute.com"]
["www.chossiere.fr"]
["www.choteau.fr"]
["www.christiancarlier-immo.com"]
["www.christiandior.com"]
["www.christianeschmittmodiste.fr"]
["www.christiansen-design.com"]
["www.christophemarguerite.com"]
["www.chronotachygraphe-controles-accessoires-yvelines.fr"]
["www.cibc78.com"]
["www.cipbusiness.fr"]
["www.citimmobilierlemesnil.com"]
["www.citroen-hebert.com"]
["www.citroenmauri.fr"]
["www.citroen-orgeval.fr"]
["www.citroen-saint-honore.fr"]
["www.citroen-theux.com"]
["www.city.fr"]
["www.citylex-avocats.fr"]
["www.claire-ricard.fr"]
["www.clair-obseques.com"]
["www.claqidf.fr"]
["www.clarens-immobilier.com"]
["www.clarifen.fr"]
["www.clarion.com"]
["www.cleanwash-netttoyage.fr"]
["www.cledor-terrassement-assainissement.fr"]
["www.cle-electricite.fr"]
["www.clementine-tellier-avocat.fr"]
["www.clicetbiens.fr"]
["www.clicrdv.com"]
["www.climatgaz.com"]
["www.climatisation-electricite-elancourt.fr"]
["www.climatisation-frigorifique-yvelines.fr"]
["www.clip-services.fr"]
["www.cloisons-bureaux-yvelines.fr"]
["www.cloisons-irvoas.fr"]
["www.cloisons-plafonds-pidc.fr"]
["www.cloture-doyen.com"]
["www.cloture-moderne.com"]
["www.clotures-nco.fr"]
["www.clotures-portails-evreux.fr"]
["www.cloture-vexin.fr"]
["www.clubmed.fr"]
["www.club-oxygene.com"]
["www.club-sensations.com"]
["www.cmc78.com"]
["www.cmcic-factor.com"]
["www.cnc-cloture-eure.fr"]
["www.cnr27.fr"]
["www.coachandco.fr"]
["www.cocoon-cocoon.fr"]
["www.code-perso.fr"]
["www.coface.fr"]
["www.cofluences-architectures.fr"]
["www.cogedisfideor.com"]
["www.coiffure-esthetique-althea.fr"]
["www.colas-france.fr"]
["www.colomb-immo.com"]
["www.colorantsbretons.com"]
["www.comabi-echafaudages.com"]
["www.combustibles-gruchy.fr"]
["www.combustibles-turlan.com"]
["www.compagnie-des-composeurs.com"]
["www.comptoir-mantais-des-bois.fr"]
["www.conceptpermis.com"]
["www.conflans-ambulances.fr"]
["www.conflans-assurance.com"]
["www.conflans-surdite.fr"]
["www.conforama.fr"]
["www.constructionssina.com"]
["www.constructys-idfgc.fr"]
["www.conversons.fr"]
["www.coordif.fr"]
["www.corda78.fr"]
["www.coretude.com"]
["www.cornu1887.com"]
["www.coselec.fr"]
["www.coteg-sa.fr"]
["www.cote-huissier-versailles.com"]
["www.coteinterieur-architecture.com"]
["www.cotemarly.com"]
["www.couleur-indigo-78.fr"]
["www.coulon-thaveau.eu"]
["www.courtaigne.fr"]
["www.courtay-architecte.com"]
["www.courtois-machinesoutils.com"]
["www.coutant.optimhome.com"]
["www.couteaux-courty.com"]
["www.couverture-trappes.fr"]
["www.couvreur-aubert-78.com"]
["www.cpr-recyclages.com"]
["www.creationsbrycesart.com"]
["www.creativ-bois.com"]
["www.creditfoncier.fr"]
["www.cre-lambert-maconnerie.fr"]
["www.creperie-moulerie-larcher.fr"]
["www.creperie-viandes-grillees-versailles.com"]
["www.creperie-yvelines.fr"]
["www.cr-immo.fr"]
["www.cristal24.com"]
["www.cristaldeau.fr"]
["www.crochet-tableau.fr"]
["www.croissy.com"]
["www.croissy-immobilier.fr"]
["www.crownrelo.com"]
["www.cubal-location-terrassement.fr"]
["www.cuisines-saint-quentin-yvelines.fr"]
["www.cuisinons-ensemble.fr"]
["www.cuny-avocat.fr"]
["www.cvelec.fr"]
["www.cvin-boissons.fr"]
["www.cyclabat-construction-renovation-amenagement.fr"]
["www.cycles-jpjacquot.fr"]
["www.cyclovac.fr"]
["www.cydergies.fr"]
["www.dafymoto-buchelay.fr"]
["www.dafymoto-chambourcy.fr"]
["www.daikin.fr"]
["www.daix.optimhome.com"]
["www.dalmec95.com"]
["www.damart.com"]
["www.damico-store.com"]
["www.damspro.com"]
["www.danyversaillesmusic.com"]
["www.dasilva-jose-maconnerie.fr"]
["www.daskahouilles-78.com"]
["www.dasta-immobilier.com"]
["www.davis.mercedes.fr"]
["www.dbaudition.fr"]
["www.dbfaudit.com"]
["www.dbi-electricite.fr"]
["www.dc-idf.com"]
["www.dcsautoservice.fr"]
["www.dea-conseils.fr"]
["www.declair-immobilier-versailles.com"]
["www.deco-autempsdescerises.com"]
["www.deco-concept-maconnerie.fr"]
["www.decocreation.fr"]
["www.decoouest-isolation.fr"]
["www.decoration-carrelages-versailles.fr"]
["www.decoretdesprit.fr"]
["www.decouvertevoyages.com"]
["www.defim.pro"]
["www.defleursetdeaufraiche.fr"]
["www.defursac.fr"]
["www.degent-electricien.fr"]
["www.deguelt.com"]
["www.dehillerin-cuisine-paris.fr"]
["www.dekra-industrial.fr"]
["www.delaunay-demenagement.fr"]
["www.de-lavalade-restauration.fr"]
["www.delavillefromoy.com"]
["www.deleplanque.fr"]
["www.deltaconseilpme.com"]
["www.deltadiagnostic.fr"]
["www.demecoalaversaillaise.com"]
["www.demenagement-bouvet.fr"]
["www.demenagement-bretagne-mace.fr"]
["www.demenagement-ducrot.com"]
["www.demenagement-goussard.fr"]
["www.demenagement-movers.com"]
["www.demenagement-national-international-versailles.com"]
["www.demenagement-poissy.com"]
["www.demenagements-clocherfils.com"]
["www.demenagements-colin.com"]
["www.demenagements-grie.fr"]
["www.demenagements-la-cigogne.com"]
["www.demenagements-martin.fr"]
["www.demenagements-yvelines.com"]
["www.demenagements-yvelines.fr"]
["www.demenagement-velizy.fr"]
["www.demenagement-versailles-plaisir.fr"]
["www.demenagement-vilroute-yvelines.fr"]
["www.demenageurs-bretons.fr"]
["www.demenageurs-mauldre.fr"]
["www.demeuresvalgallie.com"]
["www.demotec-normandie.fr"]
["www.demtorrens.com"]
["www.denavit-financement.com"]
["www.deneuville.fr"]
["www.depannageinformatique78.com"]
["www.depannage-informatique-poissy.fr"]
["www.depannage-pascal.fr"]
["www.depannage-serrurerie-vitrerie-paris.com"]
["www.depannelectricauto.fr"]
["www.dereco-dib.fr"]
["www.derobertsarl.fr"]
["www.designologis.fr"]
["www.desormeaux.mon-gd.com"]
["www.desormeaux-electricite.com"]
["www.desport-auvray.fr"]
["www.detachnet-nettoyage-rideaux.fr"]
["www.deurbergue.com"]
["www.devier.fr"]
["www.dfjm-avocats.fr"]
["www.diagamter-diagnostic-immobilier.com"]
["www.diag-appart.fr"]
["www.diagnostic-immobilier-houilles.fr"]
["www.diagnostic-saint-germain.fr"]
["www.diagnostics-immobiliers78.fr"]
["www.diagtis.com"]
["www.didier-mullie78.com"]
["www.diesel.com"]
["www.dietanimali.com"]
["www.dignite-funeraire.fr"]
["www.diligenceservices.fr"]
["www.dimti.fr"]
["www.directimmobilier78.com"]
["www.dlli.fr"]
["www.d-m.fr"]
["www.dma-environnement.net"]
["www.dmcrenov.fr"]
["www.docapost-dps.com"]
["www.dolsa.avocat.fr"]
["www.domaine-de-galicet.fr"]
["www.domainedorphee-chiens-chats.com"]
["www.domaine-du-palais.com"]
["www.domainesetchateaux.fr"]
["www.domiciliation-sartrouville.fr"]
["www.dominique.guimier.swisslife.fr"]
["www.doreur-encadreur-versailles.fr"]
["www.dorierplast.fr"]
["www.dorkeld-couverture.fr"]
["www.dosreisadelino.com"]
["www.dossantos-amenagements.com"]
["www.doucet.optimhome.com"]
["www.douglas-parfumerie-buchelay.fr"]
["www.dourydestang-avocat.com"]
["www.dragees-boullanger.fr"]
["www.dragondechatou.fr"]
["www.dreams-hotel-golf.fr"]
["www.dreux-debardage.fr"]
["www.druart-electicien-poissy.fr"]
["www.dsa-architectes.fr"]
["www.dsl.fr"]
["www.dsm-renovation.fr"]
["www.dtp-terrassement.com"]
["www.duba-container.fr"]
["www.duchesse-anne.com"]
["www.ducloux-alexandrine-avocat.fr"]
["www.ducroux-avocat.jimdo.com"]
["www.duffay-publicite.com"]
["www.dunemaisonalautre.com"]
["www.dxem.com"]
["www.dyneff.com"]
["www.easycash.fr"]
["www.ebsesperance.fr"]
["www.eca-78.fr"]
["www.ecf.asso.fr"]
["www.ecf-beausoleil.com"]
["www.echanges-culturels-internationaux.fr"]
["www.eclatdeverre.com"]
["www.eclats-de-delices-78.com"]
["www.ecodom-batiment-renovation.fr"]
["www.ecogras.fr"]
["www.ecoledeconduitecentrale.fr"]
["www.ecole-de-conduite-pegase.fr"]
["www.economissimo.fr"]
["www.ecovis.fr"]
["www.ecr-environnement.com"]
["www.ectp-travaux-publics.fr"]
["www.ecurie-alric.fr"]
["www.ecuriegrandpierre.com"]
["www.ecuriesdelavalleedechevreuseles.com"]
["www.ecuries-st-martin.com"]
["www.ecvaucresson.com"]
["www.eda92.fr"]
["www.edaa.fr"]
["www.edimeta.fr"]
["www.edisse.fr"]
["www.ediway.fr"]
["www.edmelec.com"]
["www.effigest.fr"]
["www.efp-fenetres.fr"]
["www.efr.fr"]
["www.egea-brezillon-electricite.fr"]
["www.egis-structures-environnement.fr"]
["www.elancourt-pneus.eurotyre.fr"]
["www.elat.fr"]
["www.elbarrio.fr"]
["www.e-leclerc.com"]
["www.elect.fr"]
["www.electricien-bois-darcy.fr"]
["www.electricite-ile-de-france.fr"]
["www.electricite-versailles-segelec.fr"]
["www.electriclim.fr"]
["www.electri-plomb-sartrouville-montesson.fr"]
["www.electroclim.com"]
["www.elegance-rangement-orgeval.fr"]
["www.elevagebelleprovince.fr"]
["www.elevage-berger-blanc-suisse.fr"]
["www.elevage-chiot.fr"]
["www.elevage-chiot-caen.fr"]
["www.elevage-groenendael-tervueren.fr"]
["www.elevage-jariel.com"]
["www.eleveur-chiots-houssin.com"]
["www.elie78.fr"]
["www.elisabethc.fr"]
["www.elitehabitat.fr"]
["www.el-paso.fr"]
["www.elrancho.fr"]
["www.elyse-avenue-immobilier.fr"]
["www.elysee-immo.com"]
["www.emb-service-vetements-chr.fr"]
["www.emfrance.com"]
["www.emt.fr"]
["www.enco-materiel-tp.com"]
["www.enri.fr"]
["www.enseigne-installation.com"]
["www.ent-raf.fr"]
["www.entre-parentheses.fr"]
["www.entreprise-bourgeois-orcemont.fr"]
["www.entreprise-jolivet-thiverval-grignon.fr"]
["www.entreprise-labrousse-maconnerie-nanterre.fr"]
["www.entreprisemaxim.sitew.fr"]
["www.entreprise-michel-etienne.fr"]
["www.ent-vignola.com"]
["www.epamsa.fr"]
["www.epicar.com"]
["www.epi-hotel.fr"]
["www.epone-autoecole.com"]
["www.epscoordination.fr"]
["www.eps-coordination-trappes.fr"]
["www.equipcar.fr"]
["www.equitation-magnanville.fr"]
["www.era-immobilier-elancourt.fr"]
["www.era-immobilier-noisy-le-roi.fr"]
["www.era-immobilier-rambouillet.com"]
["www.era-immobilier-villepreux.fr"]
["www.era-immobilier-viroflay.fr"]
["www.eralec-cergy.fr"]
["www.era-leconfluent.fr"]
["www.erf-sondage-desamiantage.fr"]
["www.eric.lefur.swisslife.fr"]
["www.eric-bompard.com"]
["www.ericheitzmann.fr"]
["www.esat78.fr"]
["www.escargots-devaux-78.com"]
["www.esclimont.com"]
["www.espace-coiffure-esthetique.fr"]
["www.espace-et-energie.fr"]
["www.espacefermeturetryba78.com"]
["www.espace-fleurs-mesnil-roi.fr"]
["www.espacek.fr"]
["www.espace-motos.fr"]
["www.espace-multiservices.com"]
["www.espace-renovation-combles.fr"]
["www.espacesaintgermain.fr"]
["www.espaces-verts-yvelines.fr"]
["www.espritpartenaires.fr"]
["www.essentiel-fermetures.fr"]
["www.ester-technopole.org"]
["www.esthetique-catherine-lorene.fr"]
["www.esup-sg.cpea.fr"]
["www.etablissements-haudecoeur.fr"]
["www.etancheite-piscine-balneo.fr"]
["www.etanco.eu"]
["www.etsbaronsa.com"]
["www.ets-broyez.fr"]
["www.ets-fontaine-depannage.fr"]
["www.etudebaronnai.com"]
["www.etude-thermique-ced.fr"]
["www.eurochallenges.com"]
["www.eurogenet.fr"]
["www.eurojump.eu"]
["www.europaille-foin-compost.fr"]
["www.europe-immo-conseil.fr"]
["www.europlo.com"]
["www.eurotp78.fr"]
["www.eurotrans78.com"]
["www.eventisproduction.com"]
["www.everblue.com"]
["www.everial-crm.com"]
["www.evidemmentsono.com"]
["www.evolution78.com"]
["www.evreux-bois.fr"]
["www.evsen-renovation.fr"]
["www.ex-and-co.fr"]
["www.exceldem-mantes-la-jolie.fr"]
["www.excellence-dem.com"]
["www.excellent-voyage-le-vesinet.fr"]
["www.exim78.fr"]
["www.expertam.fr"]
["www.expertcomptable-cca.com"]
["www.expertisedeveloppement.com"]
["www.expertise-wemaere.com"]
["www.expert-optical.fr"]
["www.experts-comptables-dec-yvelines.fr"]
["www.experts-recrutement.fr"]
["www.exponens.com"]
["www.expozimages-fab.com"]
["www.fabrice-gillotte.fr"]
["www.facebook.com"]
["www.falbalas-stjunien.com"]
["www.famille-pratique.fr"]
["www.family-sphere.fr"]
["www.fastauto-services.fr"]
["www.fasthotel.com"]
["www.fattucio-restaurant.fr"]
["www.favennec.fr"]
["www.favorypiscines.fr"]
["www.fbvoyages.com"]
["www.fca-maconnerie.fr"]
["www.fc-gestion.com"]
["www.fcimmo.com"]
["www.fdh.org"]
["www.fdj.fr"]
["www.fenetre-fournier-78.fr"]
["www.fenetres-apf78-guyancourt.fr"]
["www.fenetresconsulting.fr"]
["www.fenetres-volets-chaville.fr"]
["www.fenetrierveka.fr"]
["www.feralissimmo.fr"]
["www.fermalu.fr"]
["www.fermestore78.com"]
["www.fermeture-production.com"]
["www.fermetures-systemes.com"]
["www.ferrari-immobilier.com"]
["www.fers-cqft.fr"]
["www.fetes-arlequins.fr"]
["www.feuvert.fr"]
["www.fiat.fr"]
["www.fideci.fr"]
["www.fidelio-78.fr"]
["www.fidem-tremblaye.com"]
["www.fidji-paie.com"]
["www.fiducial.fr"]
["www.figeac.fr"]
["www.filhol-philippe-78.fr"]
["www.film-adhesif-alexandre.fr"]
["www.fimosarchimop.fr"]
["www.finavance.com"]
["www.fioul-franc.fr"]
["www.firststop.fr"]
["www.fischer-traiteur.fr"]
["www.fit-esic.fr"]
["www.fitnessparc.com"]
["www.fitnesspark.fr"]
["www.fixage.com"]
["www.flament-distribution-62.fr"]
["www.fleuriste-bonnieres-sur-seine.fr"]
["www.fleuriste-feron-vaucresson.fr"]
["www.fleuriste-maule.fr"]
["www.fleuriste-refletsderosee.fr"]
["www.fleuriste-yvelines.fr"]
["www.fleuriste-yvelines-naturl.fr"]
["www.fleursdantan-vesinet.fr"]
["www.fleursdecosmos.fr"]
["www.fleursdevande.com"]
["www.fleurs-et-passion.eu"]
["www.flimmo.fr"]
["www.floralstill.net"]
["www.florancepiscines.com"]
["www.floreal.votrefleuriste.fr"]
["www.florencepulice.fr"]
["www.flypump.fr"]
["www.fmp-alu.fr"]
["www.fmsborgne.fr"]
["www.fnaim.fr"]
["www.foncia-lespetitspres.com"]
["www.fondation-brigitte-bardot-paris.fr"]
["www.fondationmallet.fr"]
["www.fondation-musee-claude-monet.fr"]
["www.formalangues.com"]
["www.formation-automobile-paris.fr"]
["www.formation-citypro.fr"]
["www.formation-ostheopatie.fr"]
["www.formations-ssiap-cqpaps.fr"]
["www.forme-et-fonction-studio.com"]
["www.forsol.fr"]
["www.foubert-deren.com"]
["www.fournel.optimhome.com"]
["www.fourrages.fr"]
["www.fp-desamiantage-environnement.fr"]
["www.fr.issworld.com"]
["www.france-aires.com"]
["www.francedem-demenagement.fr"]
["www.france-environnement-services.com"]
["www.franceimmobilier78.com"]
["www.franceminiature.fr"]
["www.france-ouvertures.com"]
["www.franceparebrise.fr"]
["www.franpierre-herblay.fr"]
["www.fri-electricite-chauffage.fr"]
["www.frigisors-frigoriste-27.fr"]
["www.fromageriele-gall.fr"]
["www.fsc-viaud.com"]
["www.futurtransactions-elancourtlesclayes.com"]
["www.futurtransactions-limay.com"]
["www.gabrielli-architecte.fr"]
["www.galerie-clostermann.com"]
["www.galeriemetais.com"]
["www.galeriepellatdevilledon.com"]
["www.gambardella.optimhome.com"]
["www.ganassurances.fr"]
["www.gandhi78.fr"]
["www.gandhi-st-pierre.com"]
["www.gant.fr"]
["www.garage78.fr"]
["www.garage-adpl78.fr"]
["www.garage-alb.fr"]
["www.garage-arlindo.fr"]
["www.garage-auto-cormeilles.fr"]
["www.garage-automobiles-pontchartrain.fr"]
["www.garage-automobile-yvelines.fr"]
["www.garage-autopinto.com"]
["www.garage-autopro78.fr"]
["www.garage-autos-fontenay-le-fleury.fr"]
["www.garage-carrosserie-du-moulin.fr"]
["www.garage-carrosserie-houilles.fr"]
["www.garage-cedam-montigny.fr"]
["www.garage-conflans-sainte-honorine.fr"]
["www.garage-dbscar-axial-houilles.fr"]
["www.garage-des-communes.fr"]
["www.garage-de-versailles.com"]
["www.garageduhavre.fr"]
["www.garage-du-lac92.com"]
["www.garagedumontoir.fr"]
["www.garage-du-plateau.fr"]
["www.garageduplateau-guyancourt.fr"]
["www.garagedustade78.fr"]
["www.garageduvalmartin.com"]
["www.garage-ecluse.com"]
["www.garage-fesard-78.fr"]
["www.garage-feuillaume-78.fr"]
["www.garage-ghv-chatou.fr"]
["www.garage-girodo-leclezio-vernouillet.fr"]
["www.garage-gouet.fr"]
["www.garage-le-chesnay.fr"]
["www.garage-leverrier.com"]
["www.garage-maisons-laffitte.fr"]
["www.garage-marly-auto.fr"]
["www.garage-mauro-clamart.fr"]
["www.garage-mazda-92.fr"]
["www.garage-montfort-lamaury.fr"]
["www.garagemozart.com"]
["www.garage-octroi-montignylebretonneux.fr"]
["www.garage-oursel.fr"]
["www.garage-petit-clamart.fr"]
["www.garage-poste-yvelines.fr"]
["www.garage-renouveau-auto-bleu.fr"]
["www.garage-saint-antoine-chesnay.fr"]
["www.garage-sir-lucas.com"]
["www.garage-val-dalbian.fr"]
["www.garage-valmy-citroen-sartrouville.fr"]
["www.garage-viroflay-yvelines.fr"]
["www.garcia-etancheite-bezons.fr"]
["www.gardem-garde-meuble.fr"]
["www.gardencenterfleury.com"]
["www.gardenwok.fr"]
["www.gascoin-travaux-publics.com"]
["www.gasnymat-bigmat.com"]
["www.gateauxgourmands.com"]
["www.gaud-electricite-chauffage.fr"]
["www.gazeaux-immobilier.com"]
["www.gci-graphic.com"]
["www.gclnet.fr"]
["www.g-d-o.net"]
["www.gedimat.fr"]
["www.gefco.net"]
["www.general-acoustics.fr"]
["www.generale-optique.com"]
["www.generali.fr"]
["www.generali-parisouest.com"]
["www.genet-terrassement-assainissement.fr"]
["www.genie-acoustique.com"]
["www.geniez.com"]
["www.georgessoret.com"]
["www.geotechnique-idf.fr"]
["www.germina.fr"]
["www.gervais-sa.com"]
["www.gesbertarrosage.fr"]
["www.gestion-patrimoine-fiscalite.fr"]
["www.gestion-usgt.fr"]
["www.gestival.net"]
["www.gge.fr"]
["www.ghotan-homme-vetements.fr"]
["www.gibertjeune.fr"]
["www.gibertjoseph.com"]
["www.gimcovermeille.com"]
["www.gim-immo.fr"]
["www.gim-un.fr"]
["www.ginger-cebtp.net"]
["www.girard-arrosage.fr"]
["www.giraux-voyages.com"]
["www.girotec.com"]
["www.glassconfort-films-solaires.fr"]
["www.glastint78.com"]
["www.glatigny.fr"]
["www.glatigny.net"]
["www.global-pro-garage-utilitaire.fr"]
["www.globe-express.fr"]
["www.globe-interim.fr"]
["www.gmf.fr"]
["www.godet.fr"]
["www.goldenberg-electricite.com"]
["www.goldunion.fr"]
["www.golfdutremblay.fr"]
["www.gometz-ambulances-bures-sur-yvette.fr"]
["www.gopark.fr"]
["www.gourmandisesetbeauxobjets.fr"]
["www.gourvat-paysagiste.fr"]
["www.goux-expert-comptable.fr"]
["www.goy-cabinetdavocat.fr"]
["www.gpm.fr"]
["www.grainedesoleil.fr"]
["www.grandlitier.com"]
["www.grandoptical.fr"]
["www.grandparisassurances.gan.fr"]
["www.grandsiecleimmo.com"]
["www.graphic-style.fr"]
["www.graphi-press.com"]
["www.grenelle-fenetres-poissy.fr"]
["www.greniermagny.com"]
["www.gresillon.fr"]
["www.greta-seineenyvelines.fr"]
["www.groupama.fr"]
["www.groupe78immobilier.com"]
["www.groupeactual.eu"]
["www.groupe-berteaux.fr"]
["www.groupechd.fr"]
["www.groupe-clean-service.fr"]
["www.groupe-courtois.fr"]
["www.groupe-ferrant-2roues.fr"]
["www.groupe-fiduciaire-kreston.fr"]
["www.groupeimmobilieretiennepetit.com"]
["www.groupekoch.fr"]
["www.groupe-pigeon.com"]
["www.groupe-ratheau.com"]
["www.groupeschumacher.com"]
["www.grs-valtech.fr"]
["www.gse-nettoyage.fr"]
["www.gt-concept.com"]
["www.guainville-international.com"]
["www.guillanton.optimhome.com"]
["www.guinot.optimhome.com"]
["www.gunnebofastening.SE"]
["www.guy-hoquet.com"]
["www.guyhoquet-immobilier-marly-le-roi.com"]
["www.guyhoquet-immobilier-plaisir.com"]
["www.guyhoquet-immobilier-saintcyrlecole.com"]
["www.guyhoquet-rambouillet.com"]
["www.guyhoquet-sartrouville.com"]
["www.h2eauassistance.com"]
["www.h2larchitectes.com"]
["www.habitat78-immobilier.fr"]
["www.habitat-etudes-services.fr"]
["www.habitatpluscombles.fr"]
["www.habitat-renov-fenetre.fr"]
["www.hansanders.fr"]
["www.hans-associes.fr"]
["www.harasdebelebat.fr"]
["www.harasdescotes.com"]
["www.harcomes-synergie.fr"]
["www.harley-borie.com"]
["www.harmonie-fleuriste.com"]
["www.harmonie-mutuelle.fr"]
["www.harris-levesinet.com"]
["www.hartehanks.com"]
["www.havas-voyages.fr"]
["www.hazard-decoration-versailles.fr"]
["www.hb-architecture.fr"]
["www.hb-services-batiment.fr"]
["www.hci-immobilier-yvelines.fr"]
["www.hec-junior-conseil.fr"]
["www.hedimag.com"]
["www.herma.com"]
["www.hernandez.optimhome.com"]
["www.hernascartonnage.fr"]
["www.hiboux-brocante.fr"]
["www.hippopotamus.fr"]
["www.h-m-s.fr"]
["www.hmsq.fr"]
["www.hokkaido78rambouillet.fr"]
["www.holcim-beton.fr"]
["www.homabris.com"]
["www.homebox.fr"]
["www.home-securite-versailles.fr"]
["www.homesitting78.com"]
["www.hondamoto-vernon.com"]
["www.honda-optimal.com"]
["www.honda-versailles.com"]
["www.hopital-plaisir-grignon.fr"]
["www.horizon-funeraire-acheres.fr"]
["www.horizon-funeraire-sartrouville.fr"]
["www.horizonmoto.fr"]
["www.hotelaltina.fr"]
["www.hotel-angleterre-versailles.fr"]
["www.hotel-berry.com"]
["www.hotel-boucle-moisson.fr"]
["www.hotelchapelle.com"]
["www.hotel-comfort-eragny.com"]
["www.hotel-crepuscule.com"]
["www.hoteldefranceboulogne.com"]
["www.hoteldesartsrueil.fr"]
["www.hoteldufort.fr"]
["www.hotel-eclipse.com"]
["www.hotel-epone.fr"]
["www.hotelf1.com"]
["www.hotel-france-versailles.fr"]
["www.hotel-gingko.com"]
["www.hotel-kyriad-de-plaisir.fr"]
["www.hotel-les-mureaux.fr"]
["www.hotel-le-versailles.fr"]
["www.hotellevillage.fr"]
["www.hotel-location-salle.fr"]
["www.hotelmontjoie.com"]
["www.hotelmont-vernon.com"]
["www.hotel-noctuel-78.fr"]
["www.hotelnympheas.fr"]
["www.hotel-pavillon-gatines.com"]
["www.hotelportroyal.com"]
["www.hotel-rambouillet.fr"]
["www.hotel-roys-versailles.com"]
["www.hotelsaint-laurent.com"]
["www.hotelthewish.com"]
["www.houdanfenetre78.fr"]
["www.hourtoule-tourisme.fr"]
["www.h-technic-aubergenville.fr"]
["www.hubersuhner.fr"]
["www.hugoboss.com"]
["www.humanis.com"]
["www.huron-cuisine-froid-pro.fr"]
["www.hydraulique-27.fr"]
["www.hydrosud78.fr"]
["www.hygienemaintenance.fr"]
["www.hygieneoffice.fr"]
["www.hyundai.fr"]
["www.hyundai-hla.com"]
["www.ibisbudget.com"]
["www.ibishotel.com"]
["www.iclinique.eu"]
["www.idea-groupe.fr"]
["www.ideesaugramme.com"]
["www.ideescontrastes.fr"]
["www.idlc-immo.com"]
["www.idlp.fr"]
["www.idrimm.com"]
["www.id-stores-volets-roulants.fr"]
["www.ifcae.net"]
["www.iff-gestion.fr"]
["www.ifm-immobilier.fr"]
["www.ihg.com"]
["www.iledefrance.fr"]
["www.iledefrance.oceazur-piscines.com"]
["www.iletaitunefleur78.fr"]
["www.imanet-proprete.fr"]
["www.immobilier-descolas.com"]
["www.immobilierebousquet.com"]
["www.immobiliere-capyvelines.fr"]
["www.immobiliere-de-jouy.com"]
["www.immobiliere-des-yvelines-gestion.fr"]
["www.immobiliere-guyot.com"]
["www.immobilier-elancourt.solvimo.com"]
["www.immobiliere-le-clos.fr"]
["www.immobiliere-ouest.com"]
["www.immobilier-fontenaylefleury-era.fr"]
["www.immobilier-limay.fr"]
["www.immobilier-manteslajolie.com"]
["www.immobilier-montesson.com"]
["www.immobilier-montigny.solvimo.com"]
["www.immobilier-orgerus-iap.fr"]
["www.immobilier-victoria.fr"]
["www.immo-chesneau.net"]
["www.immoclemenceau.fr"]
["www.immo-concept.fr"]
["www.immodefrance-iledefrance.com"]
["www.immo-du-chateau.com"]
["www.immofoch.fr"]
["www.immo-republique.com"]
["www.immo-yvelines.fr"]
["www.impact-acoustic.com"]
["www.inandfi-credits.fr"]
["www.inandfi-immobilier.fr"]
["www.ineo-es.fr"]
["www.infini-services78.fr"]
["www.inge-deco.com"]
["www.ingenierie-ingetudes-essonne.com"]
["www.ingesports.com"]
["www.inoptic.fr"]
["www.inspirationsdecors.com"]
["www.inspirationsdecors-orgeval.fr"]
["www.institut-beaute-andresy.fr"]
["www.institut-beaute-versailles.fr"]
["www.institut-le-poudrier.com"]
["www.institut-national-audiovisuel.fr"]
["www.integralelec.com"]
["www.intercaves.fr"]
["www.inter-contacts-paris.fr"]
["www.interdiffusion-traitement-de-l-eau-plomberie.fr"]
["www.interfestivites.fr"]
["www.interfimo.fr"]
["www.interflora.fr"]
["www.interieurs78.com"]
["www.interlocation-materiels.com"]
["www.internationalauto.fr"]
["www.iris-fenetres-yvelines.fr"]
["www.irp-carrieres-sur-seine.fr"]
["www.irrijardin.fr"]
["www.iscg-entreprise.fr"]
["www.isofaps.fr"]
["www.isoprotection.fr"]
["www.isuzu.fr"]
["www.jacuzzifrance.com"]
["www.jalaguierbouvier-architecte.com"]
["www.jammes92.fr"]
["www.janaza-services-bobigny.fr"]
["www.japautoauto.com"]
["www.jardiland.com"]
["www.jardinerie-chevreuse.fr"]
["www.jardineriedemontesson.fr"]
["www.jardinerieduboisparis.fr"]
["www.jardinerie-herblay.fr"]
["www.jardinerie-jonchere.fr"]
["www.jardinier-paysagiste-elagueur-merysuroise.fr"]
["www.jardinmapassion.com"]
["www.jardin-paysagiste-yvelines.fr"]
["www.jardinsdepacy.com"]
["www.jardins-forets.fr"]
["www.jardishop.com"]
["www.jazzfanfareneworleans.com"]
["www.jb-airsoft.com"]
["www.jb-casse-auto78.fr"]
["www.jbt-constructions.fr"]
["www.jcf-recycling.fr"]
["www.jcr-constructeur.fr"]
["www.jdc.fr"]
["www.jdsrenov.com"]
["www.jean-bessiere.avocat.fr"]
["www.jeancel-luminaire-orgeval.fr"]
["www.jean-gresy.avocat.fr"]
["www.jeanlempereuroptique.com"]
["www.jeanpierrefleuriste.fr"]
["www.jeanpierre-marniquet.fr"]
["www.jeff-de-bruges.com"]
["www.jep-sa.com"]
["www.jfc.eu"]
["www.jfcduffortmotors.com"]
["www.jfi-batiment.fr"]
["www.jlcimmobilier.fr"]
["www.jlf-motors-houilles.fr"]
["www.jls-soluloc.com"]
["www.jmc-immobilier.com"]
["www.jmd-stores-fermetures.com"]
["www.jmelec-electricite.fr"]
["www.jmltp.fr"]
["www.joaillerie-mauger.com"]
["www.joelbeauchamp.com"]
["www.jof-conseils.fr"]
["www.jolies-demeures.com"]
["www.jose-et-sousa-batiment.fr"]
["www.josiane-oleotto-guey-avocat.fr"]
["www.jouen-materiaux.fr"]
["www.jouy-immo.com"]
["www.jouylemoutier-autoecole.fr"]
["www.jpleconte-trophees.com"]
["www.jpn-automobiles.fr"]
["www.judesetcollard.fr"]
["www.juliana-voyance-paris.fr"]
["www.jullien-airesdejeux.fr"]
["www.jussieu-secours.com"]
["www.kangouroukids.fr"]
["www.karcher.fr"]
["www.kayak-carrelage-95.fr"]
["www.kd2m-conduite.fr"]
["www.kdi.fr"]
["www.keepmoving.fr"]
["www.keeptonic.com"]
["www.kellyservices.fr"]
["www.keria.com"]
["www.kfc.fr"]
["www.kfe-inn.com"]
["www.kfm.fr"]
["www.kg-multiservices.fr"]
["www.kimark-enseignes.net"]
["www.kimeneau-immobilier-gargenville.fr"]
["www.kiruna27.com"]
["www.klubasso.fr"]
["www.kmcitroen.com"]
["www.koonyparc.com"]
["www.korauto.fr"]
["www.kounty-voyance-val-oise.fr"]
["www.kpmg.fr"]
["www.krys.com"]
["www.kuoni.fr"]
["www.labagagerie.com"]
["www.labanquepostale.fr"]
["www.label-vue.fr"]
["www.la-bonneauberge.com"]
["www.la-bonne-humeur.fr"]
["www.laboratoiredelaudition.com"]
["www.laboussoledesvoyages.com"]
["www.laboutiqueduchat.fr"]
["www.labrasseriedeshalles.com"]
["www.lacarlina.fr"]
["www.lacarpe75.com"]
["www.lacascadefleurie.fr"]
["www.la-chalosse-restaurant.fr"]
["www.lacharmeolivier.com"]
["www.lacompagniedesfamilles.com"]
["www.la-confiance-78.fr"]
["www.lacoste.fr"]
["www.ladies-shop.fr"]
["www.ladiva.fr"]
["www.ladresse-meulan.com"]
["www.ladresse-versailles.com"]
["www.ladymoving.fr"]
["www.ladytroc.com"]
["www.ladyzigzag.fr"]
["www.lafarge-france.fr"]
["www.lafermedelouveciennes.fr"]
["www.lafermetureparisienne.fr"]
["www.lafeuille.fr"]
["www.laffaire-immo.com"]
["www.laforet.com"]
["www.laforet-chevreuse-gif.com"]
["www.laforet-houilles.com"]
["www.laforet-immobilier-bougival.com"]
["www.laforet-immobilier-le-chesnay.com"]
["www.laforet-immobilier-st-germain.com"]
["www.laforet-immobilier-verneuil78.com"]
["www.laforet-immobilier-versailles.com"]
["www.laforet-rambouillet.com"]
["www.laforet-stcyr.com"]
["www.laforet-viroflay.com"]
["www.laforet-yvelines-nord.com"]
["www.laforet-yvelines-ouest.com"]
["www.lafourchette.com"]
["www.lafriponnerie.fr"]
["www.lagachemobility.com"]
["www.lagencedethiverval.com"]
["www.lagenceducerf.com"]
["www.lagrandegrille.fr"]
["www.lagrangeboisdarcy.fr"]
["www.lagrene-batiment.fr"]
["www.laligue78.org"]
["www.lalisiere.com"]
["www.laluciole.info"]
["www.lamaisondesbois.fr"]
["www.lamaisondestravaux-lechesnay-78.com"]
["www.lamaisondestravaux-mantes-la-jolie-78.com"]
["www.lamaisonduliban-traiteur.com"]
["www.la-marniere.com"]
["www.lamedicale.fr"]
["www.lamenuiserieduval.fr"]
["www.lampens.fr"]
["www.landa-paysage.fr"]
["www.langelique.fr"]
["www.langlois-nathalie.com"]
["www.lapalettedufaubourg.fr"]
["www.lapataterie.com"]
["www.lapataterie.fr"]
["www.lapetiterotisserie.com"]
["www.la-petite-venise.com"]
["www.laporteacote-versailles.fr"]
["www.laprocure.com"]
["www.lareluisante.com"]
["www.laresidence.fr"]
["www.lariviere.fr"]
["www.laromainville.fr"]
["www.laserquest95.com"]
["www.laserquest-cergy.com"]
["www.lassuranceretraite.fr"]
["www.latabledesblot.com"]
["www.latelier-fleuriste.com"]
["www.latentation-parfumerie-douglas.fr"]
["www.laterrassedeletang.com"]
["www.la-toscane-pizzeria-yvelines.fr"]
["www.laurejosseimmo.fr"]
["www.laurencevoyance.com"]
["www.laurent-boudoux-associes-longnes.fr"]
["www.laurentgautier.fr"]
["www.lavelizienne.com"]
["www.l-avenue.fr"]
["www.laveriemaurepas.com"]
["www.laverie-versailles.fr"]
["www.lavnet93.fr"]
["www.lavoute78.onlc.fr"]
["www.lbg-froid.fr"]
["www.lca-bizaguet-paris.fr"]
["www.lcmacoustique.fr"]
["www.lcsm-fenetres.fr"]
["www.ldsl.fr"]
["www.le19.fr"]
["www.le-710.com"]
["www.leaderclean.eu"]
["www.leadernett.com"]
["www.leaders-et-partenaires.com"]
["www.lebanon78.com"]
["www.lebihanic-menuiserie-charpente.fr"]
["www.lebouquetdecarole.com"]
["www.lebouquetdecarole.fr"]
["www.lecarreauxcrepes.fr"]
["www.lecartonnageparisien.fr"]
["www.lecercle-informatique.com"]
["www.lechenependragon.fr"]
["www.lechesnay.fr"]
["www.lechesnoy.com"]
["www.lechienquifume.com"]
["www.leclercvoyages.com"]
["www.leclosdechevreuse.fr"]
["www.lecoffret.net"]
["www.lecoindesdelices78.fr"]
["www.lecomptoirdelancienne.fr"]
["www.le-coq-au-vin.fr"]
["www.ledoux.optimhome.com"]
["www.lefebvre-versailles.fr"]
["www.lefevre-electricite.fr"]
["www.lefort-aoz.fr"]
["www.legendes-cartographie.com"]
["www.legendre.fr"]
["www.legrenierdoulins.fr"]
["www.legros-demenagements.fr"]
["www.leguyader-accordeur.com"]
["www.leholloco.com"]
["www.le-maharaja-bali-verneuil-sur-seine.fr"]
["www.lemandarindemantes.fr"]
["www.lemarchand-sas.fr"]
["www.lemaurepas.com"]
["www.lemon-c.com"]
["www.lengaigne.optimhome.com"]
["www.lenoirhandiconcept.com"]
["www.leon-de-bruxelles.fr"]
["www.leonidas.com"]
["www.leparvis-bowling.fr"]
["www.lepetitnice.net"]
["www.lepigeonnier78.fr"]
["www.le-platre-industriel-orgeval.fr"]
["www.lepotagerdulivre.com"]
["www.leptotech.fr"]
["www.leroyalcoignieres.fr"]
["www.leroymerlin.fr"]
["www.leroy-yermenonville.fr"]
["www.leschaises.fr"]
["www.lescoteaux.fr"]
["www.lescuderohan.com"]
["www.lesducs.com"]
["www.lesecuriesdagnes.com"]
["www.lesecuriesdelamontcient.ffe.com"]
["www.lesecuriesduchateau.com"]
["www.lesfleursdeahvan.com"]
["www.lesjardinsalancienne.fr"]
["www.lesjardinsdechevreuse.fr"]
["www.lesjardinsdemontesson.com"]
["www.lesjardinsdevillennes.com"]
["www.lesjardinsdumesnil.fr"]
["www.les-laveurs-de-louest.fr"]
["www.les-olivades.fr"]
["www.lespassionsdetom.fr"]
["www.lespiscinesdeflins.com"]
["www.lespritdessens.com"]
["www.lesracinesduvent.com"]
["www.les-rives-de-la-courtille-restaurant.fr"]
["www.les-soeurs-lumiere.fr"]
["www.les-templiers.com"]
["www.letandemimmobilier.com"]
["www.letanneur.com"]
["www.letremblaysurmauldre.fr"]
["www.lettresvoisines.com"]
["www.le-tube-carton-nedelec.fr"]
["www.levac.fr"]
["www.levage-manutention-grutage.fr"]
["www.levi.com"]
["www.lf-recyclage-depannage.com"]
["www.lgconstructions.com"]
["www.lgi-machinesabois.com"]
["www.lhemerybatiment.com"]
["www.lhemery-chauffage-couverture.fr"]
["www.liberty-immo.com"]
["www.librairie-avenue.com"]
["www.librairie-ecriture.com"]
["www.librairielareserve.fr"]
["www.linstitut78.fr"]
["www.lipothermcenter.com"]
["www.livincafe.fr"]
["www.lmimmo.com"]
["www.lmpc.fr"]
["www.lm-plastiques.fr"]
["www.lmsecurite78.com"]
["www.lnb-cremoux.com"]
["www.localav.fr"]
["www.locapeint-95-78.com"]
["www.location.audioson.com"]
["www.locauxonline.com"]
["www.loftetdeco.com"]
["www.loggiarama.fr"]
["www.logomode.com"]
["www.loire-vitrail.fr"]
["www.loiseaubleu78.com"]
["www.l-onglerie.fr"]
["www.longnes-automobiles.fr"]
["www.longueilimmobilier.com"]
["www.lookvoyages-78.fr"]
["www.loreedubois-velizy.fr"]
["www.lorenove.fr"]
["www.lost-funeraire-versailles.com"]
["www.lounge-auto.com"]
["www.lpdemtrans.fr"]
["www.lppsaintvincent.fr"]
["www.lsi-paris.fr"]
["www.ltn-78.fr"]
["www.lubert-guin-avocat-versailles.fr"]
["www.ludimax.fr"]
["www.luminaires-art-deco.com"]
["www.lyceehorticole.ac-versailles.fr"]
["www.lycee-lebuat.org"]
["www.lyons-andelle.com"]
["www.m2m-demenagements.com"]
["www.maaf.fr"]
["www.mab-versailles.com"]
["www.macif.fr"]
["www.macocco.com"]
["www.maconnerie-aguiar-78.fr"]
["www.maconnerie-amenagement-de-comble.fr"]
["www.maconnerie-batiment-construction.com"]
["www.maconnerie-castanheira-herblay.fr"]
["www.maconnerie-cerezales.fr"]
["www.maconnerie-desoeuvredps-paris.fr"]
["www.maconnerie-esbat.com"]
["www.maconnerie-houdan.fr"]
["www.maconnerie-pontoise.fr"]
["www.maconnerie-val-d-oise-paris.fr"]
["www.maconsdiledefrance.com"]
["www.mad27.com"]
["www.maf-miroiterie.fr"]
["www.magideco.com"]
["www.maif.fr"]
["www.maillard-developpement.com"]
["www.maillard-emballages.com"]
["www.main-verte-paysagiste-rambouillet.fr"]
["www.maisoncave.com"]
["www.maisonmenguytapissiers78.fr"]
["www.maison-roca.com"]
["www.maisonsdepoque.fr"]
["www.maitre-raoux-avocat.fr"]
["www.major-autoecole.com"]
["www.malakoffmederic.com"]
["www.mallezpierre.fr"]
["www.malthieryfleurs.fr"]
["www.mamperr-electricite.fr"]
["www.manach-serrurerie.com"]
["www.manege-franklin-equitation.fr"]
["www.mann-karine-avocat.fr"]
["www.manutention-stockage-services.fr"]
["www.mapa-assurances.fr"]
["www.maq1trans.com"]
["www.marbrerie-caudron.com"]
["www.marc-elec.fr"]
["www.marc-iaconelli.com"]
["www.mareau-nettoyage-jardinage.fr"]
["www.mareil-lutherie.com"]
["www.mariana-institut.com"]
["www.marianne-voyance.com"]
["www.maribat-maconnerie.fr"]
["www.marina7.fr"]
["www.marly-chocolat-macarons.fr"]
["www.marlyleroi.fr"]
["www.marlyoptique.fr"]
["www.marocenyvelines.com"]
["www.maroquinerieparisienne.com"]
["www.marquage-adhesif-yvelines.fr"]
["www.masterassurance.fr"]
["www.mat-immobilier.fr"]
["www.matmut.fr"]
["www.matraform.com"]
["www.mauleoptique.com"]
["www.maurecourt-automobiles.fr"]
["www.maurepas.fr"]
["www.mavic-fleuriste.fr"]
["www.max-poilane.fr"]
["www.maydeinformatique.fr"]
["www.mb-proprete-nettoyage-yvelines.fr"]
["www.mbr-renovation-yvelines.fr"]
["www.mcs-associes.fr"]
["www.mc-securite-viroflay.fr"]
["www.mds-maconnerie.fr"]
["www.mediane-consult-agroalimentaire.com"]
["www.medium-yvelines.com"]
["www.megacombles.fr"]
["www.menage-jardinage-garde-enfants.fr"]
["www.menuiserie-agencement-jsb.fr"]
["www.menuiserie-allain-versailles.fr"]
["www.menuiserie-aluminium-yvelines.fr"]
["www.menuiseriebigorne.fr"]
["www.menuiserie-christal.fr"]
["www.menuiserie-clenet.com"]
["www.menuiserie-cormenier-78.fr"]
["www.menuiserie-couanon.fr"]
["www.menuiserie-czaplinski.fr"]
["www.menuiserie-darbois.fr"]
["www.menuiserie-kohut-fils-maurepas.fr"]
["www.menuiserielebredonchel.fr"]
["www.menuiserie-monego-finstral.fr"]
["www.menuiserie-renard.com"]
["www.menuiserie-roussel-bonnieres.fr"]
["www.menuiseries-poissy.fr"]
["www.mercedes-benz.fr"]
["www.mercedes-mongazons.com"]
["www.mercier-claude.fr"]
["www.mercierste.fr"]
["www.merciplus.fr"]
["www.mercredienhuit.com"]
["www.mercure-versailles-chateau.com"]
["www.mercuriel.fr"]
["www.mesnil-accessoires.com"]
["www.mesnilcycles.fr"]
["www.metallerie-de-chatenay.fr"]
["www.metaplan.fr"]
["www.meublesbroisat.com"]
["www.meudonlocation.fr"]
["www.meulan-motos.fr"]
["www.mevg.fr"]
["www.mfa.fr"]
["www.mfr-pointel.com"]
["www.mg3v.fr"]
["www.mgp.fr"]
["www.mgs-bat-agencement-magasin-yvelines.fr"]
["www.mgscooters.fr"]
["www.mh2i-plaisir.fr"]
["www.microclimat-idf.fr"]
["www.miele-bois.com"]
["www.miltra-levage-manutention.com"]
["www.miniparis.fr"]
["www.miroiterie-centrale.fr"]
["www.miroiterie-conflans.fr"]
["www.miroiteriedesmureaux.com"]
["www.miroiterie-montfort.com"]
["www.miroiterie-vitrerie-peradotto-st-illiers-bois.fr"]
["www.mj-conseil-rh.fr"]
["www.mma.fr"]
["www.mma-saint-cheron.fr"]
["www.mmgconstructions.fr"]
["www.modelor.fr"]
["www.modul-system-france.fr"]
["www.mogentale-walzer.com"]
["www.mo-informatique.fr"]
["www.moison.fr"]
["www.monbilan.com"]
["www.moncdrom.com"]
["www.monceau-fleurs-sartrouville.com"]
["www.moncityscoot.fr"]
["www.mondialdem.com"]
["www.mon-ordiassistance.fr"]
["www.monsieur-store78.fr"]
["www.montecristo-immo.com"]
["www.montecristo-immobilier.com"]
["www.monteiro.fr"]
["www.montesson-immobilier.com"]
["www.montfortambulance.com"]
["www.montfort-automobiles.com"]
["www.montfort-immobilier.fr"]
["www.moreau-raguer-tapissier.com"]
["www.moreira-da-silva-jose-breuillet.fr"]
["www.morel-automobiles-yvelines.fr"]
["www.mortelette-aluminium.fr"]
["www.motaquip.fr"]
["www.motoexpress92.com"]
["www.moto-hall.fr"]
["www.motorindoor95.fr"]
["www.motralec.com"]
["www.mp2services.fr"]
["www.mrouest.com"]
["www.mts-galeries.fr"]
["www.multiclo.fr"]
["www.multiform-plv.com"]
["www.multimotos.fr"]
["www.munch-sa.fr"]
["www.music-gallery-orgeval.fr"]
["www.mutuellebleue.fr"]
["www.mvs78.fr"]
["www.my-maisonsaine.com"]
["www.nat-assainissement.fr"]
["www.natural-spa-institut.fr"]
["www.naturama-leboisdesaigles.fr"]
["www.naturo-paysages.fr"]
["www.nbn95.com"]
["www.ncjl-expertise-comptable-audit-conseil.fr"]
["www.nd-grandchamp.fr"]
["www.nebest.eu"]
["www.neptune-pompage.fr"]
["www.netsgo.fr"]
["www.nettoyage78.fr"]
["www.nettoyage-az-idf.fr"]
["www.nettoyage-blanchisserie-sartrouville.fr"]
["www.nettoyage-entreprise-idf.fr"]
["www.nettoyage-industriel-osn-proprete.fr"]
["www.nettoyage-industriel-versailles.fr"]
["www.nettoyage-industriel-yvelines.fr"]
["www.nettoyage-la-normande.com"]
["www.neubauer.mini.fr"]
["www.neubauer-nissan.fr"]
["www.neubauer-skoda.fr"]
["www.newspiritinstitut.fr"]
["www.newtone-avocats.fr"]
["www.nexity.fr"]
["www.nextdeco.fr"]
["www.nexxassurances.fr"]
["www.ngs-nettoyage.fr"]
["www.nicolas-services-78.fr"]
["www.night-fever-animation.com"]
["www.nilfisk.fr"]
["www.nisppem.com"]
["www.nissan-lesulis.com"]
["www.nissan-maurepas.com"]
["www.nissan-viroflay.com"]
["www.nocibe.fr"]
["www.nodis-international.fr"]
["www.nogent-lino-peintures.fr"]
["www.nomemark.com"]
["www.nordnautic.net"]
["www.normandie-piscine-conception.com"]
["www.normanver-glass.com"]
["www.normile.fr"]
["www.novotel.com"]
["www.nutridogservices.com"]
["www.oasis-de-massa.com"]
["www.objectiffenetres.com"]
["www.oc-immobilier.com"]
["www.ocoindeloeil.com"]
["www.oha-architecture.com"]
["www.ohliban.fr"]
["www.okinawaresto.com"]
["www.omegaexpertise.fr"]
["www.omeo.fr"]
["www.onfmolinario.com"]
["www.ongles-et-merveilles.com"]
["www.oojob.net"]
["www.oparis-bar-theme.fr"]
["www.opel.fr"]
["www.open-fenetres-menuiserie.fr"]
["www.optic2000.com"]
["www.opticaldiscount.com"]
["www.opticduroc-versailles.com"]
["www.opticien-acheres.fr"]
["www.opticien-celle-saint-cloud.fr"]
["www.opticienconseil.fr"]
["www.opticien-optisoins-vaux.com"]
["www.opticien-rueil.fr"]
["www.opticiens-atol-lemenes.fr"]
["www.opticrea.fr"]
["www.optimum-automobiles.fr"]
["www.optique-chennevieres.fr"]
["www.optiquecoloos-levesinet.com"]
["www.optiquedesgres.com"]
["www.optiquedesquais.fr"]
["www.optique-marchal.com"]
["www.optiquepierreleman.fr"]
["www.optique-promotion-orgeval.fr"]
["www.optiquesmati.com"]
["www.opti-road.com"]
["www.optissimod-opticien.fr"]
["www.or-and-co.com"]
["www.oregon-bureaux-etudes.fr"]
["www.orgeval-conduite.com"]
["www.oriad-idf.fr"]
["www.origines.com"]
["www.orpi.com"]
["www.ort-formation-professionnelle.fr"]
["www.ouest-energie.fr"]
["www.ouest-piscines-services.fr"]
["www.p2ea.fr"]
["www.page2ebooks.com"]
["www.palaisdemarrakech.fr"]
["www.palissades-bois-alu.fr"]
["www.pandora.net"]
["www.papeterie-versailles.fr"]
["www.paprec.com"]
["www.parc-animalier-thoiry.fr"]
["www.parcsaintpaul.fr"]
["www.parentheses.fr"]
["www.parexco-expert-comptable.fr"]
["www.paris.mercedes.fr"]
["www.parisis-combustibles.com"]
["www.parislandes-immobilier.com"]
["www.paris-ouest-clotures.com"]
["www.paris-paysages.com"]
["www.parissud.mercedes.fr"]
["www.parixlpt.com"]
["www.partenaires-immobilier.com"]
["www.patisserie-francis-78.fr"]
["www.patisserie-grandin.fr"]
["www.patisserie-mongreville-78.com"]
["www.patisserie-sevellec.fr"]
["www.patrickroger.com"]
["www.paul-chedid.fr"]
["www.pause-soleil.fr"]
["www.pavillondelaero.com"]
["www.pavillon-restau.com"]
["www.payen.fr"]
["www.paysagesadeline.fr"]
["www.paysagiste-78idf-claudedauxerre.com"]
["www.pdhautomobile.com"]
["www.pensionduchien.com"]
["www.pepinieredechine.fr"]
["www.performancepartner.com"]
["www.perledorient78.com"]
["www.perspectivejardin.fr"]
["www.petitsfreres.asso.fr"]
["www.peugeotvillennes.com"]
["www.pf-boiteux.fr"]
["www.pfconflanaises.fr"]
["www.pfg.fr"]
["www.pfmberthelot.fr"]
["www.pfm-rueil.fr"]
["www.pharmacie-saint-germain-en-laye.fr"]
["www.phb-92.com"]
["www.phenix-evolution.com"]
["www.phicogis.fr"]
["www.philip-alexandre.fr"]
["www.philippe.optimhome.com"]
["www.philippe-et-sogeco.fr"]
["www.philippe-mariette-mma-assurances.fr"]
["www.philix-expert-comptable-versailles.fr"]
["www.phoenix-bike.fr"]
["www.piano-"]
["www.pianos-philippe-petit.fr"]
["www.picard-pierre-igny.fr"]
["www.pierreherme.com"]
["www.pierre-sport.com"]
["www.piffeteau.optimhome.com"]
["www.pina-mcrd-chatou.fr"]
["www.piscines78.fr"]
["www.piscines95.fr"]
["www.piscines-de-france.fr"]
["www.piscines-magiline.fr"]
["www.pizza-delteatro-manteslajolie.fr"]
["www.pizzamamma78.fr"]
["www.pizza-montigny.fr"]
["www.pizza-pino-velizy-villacoublay.fr"]
["www.pizzaugo.fr"]
["www.pizzeria-lamadeleine.com"]
["www.pizzeria-lorezza-thiverval.fr"]
["www.pizzeria-storia-78.fr"]
["www.pjd-audiovisuel.com"]
["www.pjms.fr"]
["www.plaisirautoecole.fr"]
["www.plaisir-cycles.com"]
["www.plaisir-troc.com"]
["www.planet-forme.fr"]
["www.planetsushi.fr"]
["www.platimmo.fr"]
["www.playmobil-funpark.fr"]
["www.plespaces.fr"]
["www.plomberie-chauffage-parenton.fr"]
["www.plomberie-couverture-chauffage-croissy.fr"]
["www.plombier-chauffage-levallois-lucas.fr"]
["www.plombier-mesnil-saint-denis.fr"]
["www.pmu.fr"]
["www.podium-net-nettoyage.fr"]
["www.pointdencre.fr"]
["www.point-encre.fr"]
["www.pointp.fr"]
["www.points.fr"]
["www.poissymotossports.com"]
["www.polve-terrassement.fr"]
["www.polystyl-agencement.com"]
["www.pompesfunebresaubert.fr"]
["www.pompesfunebres-benhamou-pantin.com"]
["www.pompes-funebres-calas.fr"]
["www.pompes-funebres-jouy.fr"]
["www.pompes-funebres-marbrerie-roc-eclerc.fr"]
["www.pompes-funebres-marbrerie-vandycke.fr"]
["www.pompesfunebresmorin.fr"]
["www.pompesfunebres-musulmane-amana.com"]
["www.pompes-funebres-padel.fr"]
["www.pompesfunebresredolfi.com"]
["www.pompes-funebres-roc-eclerc-gambirasio.fr"]
["www.ponant.com"]
["www.poneyclubbonnelles.com"]
["www.poneyclubdelahoussaye.fr"]
["www.poneyclubmaisonslaffitte.ffe.com"]
["www.porsche-distribution.fr"]
["www.porte-blindee-sectionnelle-yvelines.com"]
["www.porte-fenetre-78.com"]
["www.portematic.com"]
["www.posar.idimmo.net"]
["www.pouguet-parcs-jardins.fr"]
["www.pouillon.com"]
["www.poulain-btp.fr"]
["www.povreau.optimhome.com"]
["www.ppg-avocat.fr"]
["www.pra-carrosserie.com"]
["www.prcc78.fr"]
["www.precisa.fr"]
["www.premiere-classe-elancourt.fr"]
["www.premiere-classe-maurepas.fr"]
["www.premiere-classe-plaisir.fr"]
["www.prestige-tapis.fr"]
["www.prest-proprete.net"]
["www.prevost-menuiserie-charpente.fr"]
["www.prieuremaule.com"]
["www.primmoimmobilier.com"]
["www.princesse-dorothee.com"]
["www.priod.fr"]
["www.prioimmobilier.com"]
["www.procarist.com"]
["www.procept-construction-78.fr"]
["www.procomo-nikken.fr"]
["www.productionsgraphics.com"]
["www.promalo.fr"]
["www.promediapub.fr"]
["www.promovacances-paris.fr"]
["www.pro-net-plaisir.fr"]
["www.proreseaux.com"]
["www.prost-renov.fr"]
["www.protecson.fr"]
["www.protect2000.com"]
["www.provost.fr"]
["www.pubadresseroutage.com"]
["www.pulpinformatique.com"]
["www.pulsatille-fleurs-rambouillet.fr"]
["www.qigongsante.com"]
["www.qualitea.fr"]
["www.qualys-hotel.com"]
["www.quartz-immo.com"]
["www.quedeville-menuiseries-charpente.fr"]
["www.quemat-sable-gravillon.fr"]
["www.quettier-alexandre.com"]
["www.quincaillerie-beauceronne.fr"]
["www.quincaillerie-lecuyer.fr"]
["www.raboni.fr"]
["www.rambouillet.fr"]
["www.rambouillet-immobilier.fr"]
["www.rambour-maconnerie.com"]
["www.ram-france.fr"]
["www.ramgamex.fr"]
["www.rapid-elec.fr"]
["www.ras-interim.fr"]
["www.ravalement-78-dnt.fr"]
["www.rcv-avocats.com"]
["www.rdvfrance.net"]
["www.rebus-agencement.com"]
["www.regis-funeraire.com"]
["www.regnauld-electricite.fr"]
["www.relaissaintlaurent.com"]
["www.relief-agencement.com"]
["www.remaco.fr"]
["www.remarde.fr"]
["www.remax.fr"]
["www.renault.fr"]
["www.renault-aoa.fr"]
["www.renault-dacia-garage-vieiletang.fr"]
["www.renault-inter-auto-garage-carrosserie.fr"]
["www.renault-nicolas-architecte.fr"]
["www.renault-retail-group.fr"]
["www.renault-trucks.fr"]
["www.renaux-freres-terrassement.com"]
["www.rencontres-aebeaulieu-28-78.fr"]
["www.rene-pierre.fr"]
["www.renov-acces.com"]
["www.renovalabris.com"]
["www.renovation-bonnieres-sur-seine.fr"]
["www.renovation-electricite-peinture.fr"]
["www.renovation-immobiliere-houdan.fr"]
["www.renove-sol-peinture.fr"]
["www.renov-home-78.fr"]
["www.rentabox-stockage.fr"]
["www.rep.fr"]
["www.reptiligne.fr"]
["www.reseau.citroen.fr"]
["www.reseauccr.fr"]
["www.residhome.com"]
["www.restaurant-abbaye-gif-sur-yvette.fr"]
["www.restaurant-art-houilles-yvelines.fr"]
["www.restaurant-auchapeaugris.fr"]
["www.restaurant-bistrot-du-boucher.com"]
["www.restaurant-chatou-omarconi.fr"]
["www.restaurant-churrasqueira.com"]
["www.restaurant-de-la-ferme.fr"]
["www.restaurant-fournaise.fr"]
["www.restaurant-gastronomique-dreux.fr"]
["www.restaurant-gastronomique-versailles.fr"]
["www.restaurant-gif-saveurs-sauvages.fr"]
["www.restaurant-gif-yvette.com"]
["www.restaurant-grill-sartrouville.fr"]
["www.restaurant-indien-chadni-maisons-laffitte.fr"]
["www.restaurant-indien-rajpoot.fr"]
["www.restaurant-la-griotte.com"]
["www.restaurant-lalicorne-beynes.fr"]
["www.restaurant-la-place-versailles.fr"]
["www.restaurantlardoise.fr"]
["www.restaurant-larosedemay.fr"]
["www.restaurant-latonnelle.fr"]
["www.restaurant-la-toque-blanche.com"]
["www.restaurant-la-trattoria-78.fr"]
["www.restaurant-ledonjon.fr"]
["www.restaurant-lelatino-cergy.fr"]
["www.restaurant-lenormand.fr"]
["www.restaurant-le-penjab-rosny-sur-seine.fr"]
["www.restaurantlepetitprince.com"]
["www.restaurant-les-oliviers.fr"]
["www.restaurant-le-tournebroche-78.com"]
["www.restaurant-lopporthym.fr"]
["www.restaurant-losteria.fr"]
["www.restaurant-lounge-music-78.com"]
["www.restaurant-moliere-cesar-versailles.fr"]
["www.restaurant-rambouillet-cinq-anneaux.fr"]
["www.restaurant-romantica.fr"]
["www.restaurant-royal-velizy.fr"]
["www.restaurant-savoyard.net"]
["www.restaurant-studios-st-germain-en-laye.fr"]
["www.restaurants-yveline.com"]
["www.restaurants-yvelines.com"]
["www.restaurant-wauthier-by-cagna.fr"]
["www.resto-lafontaine.com"]
["www.retif.eu"]
["www.revel-architecture.com"]
["www.revert-bricolage-outillage-78.fr"]
["www.rev-hotel-78.fr"]
["www.revillonimmobilier.fr"]
["www.rey-terrassement.com"]
["www.rff.fr"]
["www.rgigestionimmobiliere.fr"]
["www.rhe-conseil.com"]
["www.ribeironettoyage.com"]
["www.richard.fr"]
["www.richard-maconnerie-generale.fr"]
["www.rickauer-avocat.fr"]
["www.rincentbtp.fr"]
["www.risa.fr"]
["www.rld.fr"]
["www.rmca78.fr"]
["www.rmdauto.fr"]
["www.rn12-auto.com"]
["www.roadstar92.com"]
["www.robinson-architecte.fr"]
["www.rodrigues-renovation-immobiliere.fr"]
["www.rombautimmo.fr"]
["www.rompteaux-cogefo.com"]
["www.roselys.com"]
["www.rosny-agenceduchateau.com"]
["www.rossignol-menuisier-ebeniste.fr"]
["www.rotisseriedesloges.fr"]
["www.rouffignac.com"]
["www.rousseau-auto.com"]
["www.rousselot-fenetre-volet-store.fr"]
["www.rousselstores.fr"]
["www.roussely.fr"]
["www.roussely2.fr"]
["www.rousse-vincent-assurances.fr"]
["www.royalflor-versailles.fr"]
["www.royal-hotel-versailles.com"]
["www.royalkids.fr"]
["www.rs-metal.fr"]
["www.rts-environnement.com"]
["www.rueil-musique.fr"]
["www.ruffin-architecte-interieur.fr"]
["www.s2t.fr"]
["www.sabine-doucinaud-78-avocat.fr"]
["www.saddadi.fr"]
["www.sadec-akelys.fr"]
["www.saintamandservicefrance.fr"]
["www.saint-arnoult-automobiles.fr"]
["www.saintremylhonore.fr"]
["www.salaun-holidays.com"]
["www.saliba-optique-audition.fr"]
["www.salliot-eric-charpente-couverture.fr"]
["www.salmson.com"]
["www.sam78.com"]
["www.sanches-menuiserie.fr"]
["www.sanders-alimentation-animale.fr"]
["www.sandro-paris.com"]
["www.sanet.fr"]
["www.sanitra-services.fr"]
["www.sapem-sa.com"]
["www.saphir-demenagement78.fr"]
["www.sarl-art.com"]
["www.sarthepaletteemballage.com"]
["www.sartrouville-serrurerie.fr"]
["www.satelenvironnement.com"]
["www.satisfointerim.com"]
["www.saur.com"]
["www.saussereau.com"]
["www.sautret.optimhome.com"]
["www.saveurjardin.net"]
["www.sav-factor.com"]
["www.sbimmo.fr"]
["www.sc2e-chaville.fr"]
["www.schumacher.fr"]
["www.scierie-milcent.fr"]
["www.scierie-riviere-78.fr"]
["www.scm-gougeon.com"]
["www.scootfusion.eu"]
["www.scootracer.fr"]
["www.scpbp-avocats.fr"]
["www.scp-gras-robert-charpentier.fr"]
["www.scp-legrand-pons.fr"]
["www.sda78.com"]
["www.sda78.fr"]
["www.seatcergy.fr"]
["www.seat-versailles.com"]
["www.sebi-equipement.com"]
["www.seco-experts-comptables.fr"]
["www.secotrans.fr"]
["www.secrh.fr"]
["www.securibat-coordination-ssi.fr"]
["www.sedim-expert.com"]
["www.seegmuller.fr"]
["www.sefema-bois-chauffage.fr"]
["www.seigneuryetfils.fr"]
["www.selarldesdeuxpalais.fr"]
["www.selectauto78.fr"]
["www.selectour-afat.com"]
["www.selectour-examonde.com"]
["www.selectourhorsevoyages.fr"]
["www.self-stockagemobile.fr"]
["www.sema-aubert.com"]
["www.semiv-velizy.fr"]
["www.senet-magny-en-vexin.fr"]
["www.sentosphere.com"]
["www.sepia78.com"]
["www.septeuil-immobilier.com"]
["www.sergic.com"]
["www.serielec.com"]
["www.serimages.com"]
["www.serpa.fr"]
["www.serpib-batiment-desamiantage.fr"]
["www.serrurerie-bertel.com"]
["www.serrurerie-nebati.fr"]
["www.serrurerie-ploquin.com"]
["www.serviceetdistribution.fr"]
["www.services-catholique-funerailles.fr"]
["www.setec-yvelines-travaux-publics.fr"]
["www.setin.fr"]
["www.sevia.fr"]
["www.sevpauto.fr"]
["www.sgem.fr"]
["www.sgtp-sgb.com"]
["www.shandrani.fr"]
["www.sherwoodparc.com"]
["www.shurgard.fr"]
["www.siaf.fr"]
["www.sigla.fr"]
["www.sigmo-immobilier.com"]
["www.signeb-cuisine-perenne.fr"]
["www.silence-shop.fr"]
["www.siremballage.fr"]
["www.skoda-versailles.com"]
["www.sla.fr"]
["www.smafenetres.com"]
["www.smvformation.fr"]
["www.snb-automobiles.fr"]
["www.sndiffusion.fr"]
["www.sneb-ablis.fr"]
["www.societe-chignoli-extraction-ventilation-climatisation.fr"]
["www.societe-mey.com"]
["www.societe-versaillaise-de-carrelage-versailles.fr"]
["www.socitsocolo.fr"]
["www.socmagri.fr"]
["www.socop-combustibles.com"]
["www.sodivitrage.com"]
["www.sofinco.fr"]
["www.sogeix-conflans-sainte-honorine.fr"]
["www.sogel-95.fr"]
["www.so-infograf.com"]
["www.soisy-arrosage.com"]
["www.soleil-dor.com"]
["www.soleilsantebeaute.fr"]
["www.soleo-services.fr"]
["www.soluceanimo.fr"]
["www.solvimo.com"]
["www.somag-91.fr"]
["www.somam77.fr"]
["www.sonorisation-eclairage-pyrotechnie.fr"]
["www.sophie-laumonier.avocat.fr"]
["www.sopres78.com"]
["www.soregor.fr"]
["www.sotor.fr"]
["www.soudure-normandie-havre-cls.fr"]
["www.source-de-beaute.fr"]
["www.sovitratbtpindustrie.com"]
["www.soxia.com"]
["www.spaccloison.com"]
["www.sparte-immobilier.com"]
["www.spbt-batiment-renovation.fr"]
["www.spce-choron-chauffage-electricite.fr"]
["www.spectra.fr"]
["www.speed92.com"]
["www.speedy.fr"]
["www.spinosa.idimmo.net"]
["www.sportauto3000.fr"]
["www.sport-auto-casse-automobile.fr"]
["www.sportcolor.fr"]
["www.sqynet.com"]
["www.ssiconsulting.fr"]
["www.starter78.com"]
["www.stb-transports-barrel.com"]
["www.stellaforest.com"]
["www.stephanie-chanoir-avocat.fr"]
["www.sterlingsihi.com"]
["www.stimmobilier.com"]
["www.stlouis-immo.fr"]
["www.stna-occasions.com"]
["www.stores-fermetures-tironneau.fr"]
["www.stores-orange.fr"]
["www.stores-volets-saint-germain-en-laye78.fr"]
["www.strego.fr"]
["www.studio-cosnefroy.fr"]
["www.studiot.fr"]
["www.sudmateriauxbatiment.fr"]
["www.sueno-institut.fr"]
["www.suitenovotel.com"]
["www.sukami-pose.fr"]
["www.sunlifeinstitut.fr"]
["www.sutterlet.fr"]
["www.svtp91.fr"]
["www.sweet-home-decor.fr"]
["www.sweetsmoke.fr"]
["www.sylvainvoyant.fr"]
["www.sylvie-joubin.com"]
["www.synacoustique.com"]
["www.systemfroid.fr"]
["www.systherm30.com"]
["www.tajmahal-versailles.fr"]
["www.talas-ingenierie.fr"]
["www.tamietti.fr"]
["www.taverne-de-chine.com"]
["www.taverne-maitre-kanter.fr"]
["www.taxi-animalier-breuilpont.com"]
["www.tb-conseil.com"]
["www.tbrauto.biz"]
["www.tcr.fr"]
["www.tcre.com"]
["www.teamaxe.com"]
["www.teamcolin.fr"]
["www.technicautoservices.com"]
["www.technicautoservices.fr"]
["www.technic-diesel-injection.com"]
["www.techni-murs-saint-arnoult.fr"]
["www.techni-van.fr"]
["www.techno-combles.fr"]
["www.tecomah.fr"]
["www.temporis-franchise.fr"]
["www.terater-doussaint-amenucourt.fr"]
["www.terralto.com"]
["www.terrassement-bourgeois-patrick.fr"]
["www.terrassement-demolition-paris.fr"]
["www.terrassement-flinstp.fr"]
["www.terrassement-location-materiel-leroy.com"]
["www.terrassement-val-doise.fr"]
["www.terre-vegetale-ile-de-france.fr"]
["www.textiles-professionnels-sports.fr"]
["www.thaivillage.fr"]
["www.theguest.fr"]
["www.thehotel-versailles.fr"]
["www.thelittlegym.eu"]
["www.theoreme-web.com"]
["www.thermobois.fr"]
["www.thewine-house.com"]
["www.thierrystetten.com"]
["www.thiolonclotures.com"]
["www.thoiry-immobilier.com"]
["www.thomas-fleurs-78.com"]
["www.thomasobert.com"]
["www.tierspayantassistance.com"]
["www.tino-rc.com"]
["www.tirloisirs89.com"]
["www.toilesdejouy.fr"]
["www.toilettage-andresy.fr"]
["www.tomahawkmusique.com"]
["www.topbis-energiesolaire.com"]
["www.topdecor.fr"]
["www.torunmihrali.com"]
["www.tostain.idimmo.net"]
["www.touspourunvoyage.com"]
["www.toutantenne.com"]
["www.toutin.fr"]
["www.toutunfromage.com"]
["www.toyota78.com"]
["www.toyota-forklifts.fr"]
["www.toyota-magny.fr"]
["www.tpservices.fr"]
["www.tracogest-gestion-locative.fr"]
["www.traitement-eaux-caen.fr"]
["www.traiteur-78.com"]
["www.transablis.com"]
["www.trans-bois-energy.fr"]
["www.transgermanois.com"]
["www.transports-toussaint.fr"]
["www.transval-transport.fr"]
["www.trappesautoservices.fr"]
["www.travaux-de-renovation.net"]
["www.travaux-exterieurs-cergy.fr"]
["www.travaux-publics-rambouillet.fr"]
["www.travaux-publics-yvelines.fr"]
["www.tresch-sa.fr"]
["www.tridentservice.com"]
["www.trielfleurs.fr"]
["www.troc-de-france.fr"]
["www.tropicdeco.net"]
["www.trp-assainissement-boinville-gaillard.fr"]
["www.trs-marchand.com"]
["www.truffaut.com"]
["www.tsens-spa.fr"]
["www.udaf78.com"]
["www.ufegsa-expert-comptable.fr"]
["www.ulice-renovation-batiment.fr"]
["www.ultimate-demenagement.fr"]
["www.unadev.com"]
["www.un-air-de-fete.com"]
["www.une-maison-et-des-fleurs-fleuriste-dreux.fr"]
["www.unibeton.fr"]
["www.unicentre-cergy.com"]
["www.unicis-saintgermainenlaye.com"]
["www.unicis-versailles.fr"]
["www.unicoptic.fr"]
["www.universdeko.com"]
["www.unjourunefleur-fleuriste.com"]
["www.up-a-class.com"]
["www.uscars.pro"]
["www.uvif.fr"]
["www.v2l.fr"]
["www.vacances-pour-tous.org"]
["www.vaccinations-airfrance.fr"]
["www.va-fiv.autodistribution.fr"]
["www.vaisselierstmartin.com"]
["www.valeriegomes.fr"]
["www.vallee-cheron.com"]
["www.vallee-optique.fr"]
["www.valodis.fr"]
["www.valota.fr"]
["www.vanessthetic.fr"]
["www.varillon.com"]
["www.vassetransfert.com"]
["www.vasseur-fenetres.fr"]
["www.vaubanauto.fr"]
["www.vauban-distribution.fr"]
["www.vaubanmotors.fr"]
["www.vaugouard.com"]
["www.vds-nettoyage.com"]
["www.vehicules-industriels-herblay.fr"]
["www.velizy-immobilier.fr"]
["www.velizy-villacoublay.fr"]
["www.velux.fr"]
["www.veng-hour.fr"]
["www.vente-auto-mantes.com"]
["www.vente-automobile-versailles.fr"]
["www.vente-garagiste-carrosserie-versailles-peugeot.fr"]
["www.vente-turbos-migne.com"]
["www.ventouses-soufflets.com"]
["www.veolia-proprete.fr"]
["www.veral92.fr"]
["www.verandas-a-lumbroso.fr"]
["www.vernay-paysage-78.fr"]
["www.veropticbuc.com"]
["www.verre-solutions.com"]
["www.verrevitrail.com"]
["www.versailles.signarama.fr"]
["www.versailles-commerces.info"]
["www.versaillesencheres.auction.fr"]
["www.versailles-epicerie-fine.fr"]
["www.versaillesforme.com"]
["www.versaillesgrandparc.fr"]
["www.versailleshome.com"]
["www.versailles-tourisme.com"]
["www.vertdeco.fr"]
["www.vert-marine.com"]
["www.vert-pur-bati.com"]
["www.vetements-chaussures-travail-yvelines.fr"]
["www.vicente-renov-poissy.fr"]
["www.victor-toitures-versailles.fr"]
["www.vikingdirect.fr"]
["www.villamarinette.fr"]
["www.villamiaconflans.fr"]
["www.ville-ecquevilly.fr"]
["www.ville-orgeval.fr"]
["www.villepreux-pneus.eurotyre.fr"]
["www.villeroy-boch.com"]
["www.ville-verneuil-sur-seine.fr"]
["www.villier-architecte.com"]
["www.viltain.fr"]
["www.vinajol.com"]
["www.vincent-assainissement.fr"]
["www.vincent-terrassement.fr"]
["www.vinci-energies.com"]
["www.violet-batiment-couverture.fr"]
["www.viselec.fr"]
["www.visionfoch.com"]
["www.visserie-boulonnerie-yvelines.fr"]
["www.visuelpub.com"]
["www.vitrail-paris.fr"]
["www.vitrinexpo27.com"]
["www.vivrealouest.com"]
["www.vizet-architectes.fr"]
["www.vmc-aspiration-centralisee.fr"]
["www.vn-jardinage.com"]
["www.volet-ascs.fr"]
["www.volkswagen-clamart.com"]
["www.volkswagengisors.com"]
["www.volvo-iledefrance.com"]
["www.votreopticienconseil.fr"]
["www.voyagesauchan.com"]
["www.voyance-allo-megane.fr"]
["www.voyance-conseils.fr"]
["www.vpatimmo.fr"]
["www.vsfjardins.fr"]
["www.wackerneuson.com"]
["www.waltefaugle.com"]
["www.wellconnectedgrafics.com"]
["www.wenge-bois-chauffage.fr"]
["www.west-marina-vaux-seine.fr"]
["www.wilo.fr"]
["www.winstore28.com"]
["www.worknet-nettoyage.fr"]
["www.xpert-techno.fr"]
["www.yako-architecte.fr"]
["www.yesss-fr.com"]
["www.yes-sushi.fr"]
["www.yrca-magnanville.fr"]
["www.yvelines-demenagement.fr"]
["www.yvelines-marquages-enseignes.fr"]
["www.yvelines-serrurerie-vitrerie-newferm.fr"]
["www.yvespignede.com"]
["www.yves-rocher.fr"]
["www.zadigetvoltaire.com"]
["www.zodiac-poolcare.com"]
["www.zoobeauval.com"]
["www.zoospay.com"]
["www-sas.fr"]