## SCDCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

SCDCOPY Copyright (C) (&00) (&01) All Rights Reserved

## SCDLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

SCDLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## SCD0001

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0001 '(&00)' FEHLENDE E/A BEENDIGUNG

### Bedeutung

Von SCDM wurde eine Ein/Ausgabe zum System Connection Director (&00)
gestartet, zu der keine Terminierung erfolgte.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. die Wartung verstaendigen.

## SCD0002

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0002 '(&00)' CSB FEHLER , EFB='(&01)' , CSB='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
mit Kanalfehler beendet.
(&01) = Executive Flag Byte , (&02) = Kanalstatus Byte.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0003

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0003 '(&00)' PFAD NICHT VERFUEGBAR , EFB='(&01)' , CHPID='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) ueber
den Kanal (&02) konnte wegen Nichtverfuegbarkeit des Pfades nicht
ausgefuehrt werden.
(&01) = Executive Flag Byte.

### Maßnahme

SCD (&00) und Kanal (&02) ueberpruefen, ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0004

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0004 '(&00)' E/A BEFEHL ABGEWIESEN , USB='(&01)' , SB='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe vom SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
abgewiesen.
(&01) = Geraetestatus Byte , (&02) = Sense Bytes.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0005

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0005 '(&00)' BUS OUT CHECK , USB='(&01)' , SB='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
mit Fehler beendet.
(&01) = Geraetestatus Byte , (&02) = Sense Bytes.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0006

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0006 '(&00)' EQUIPMENT MALFUNCTION , USB='(&01)' , SB='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
mit Fehler beendet.
(&01) = Geraetestatus Byte , (&02) = Sense Bytes.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0007

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0007 '(&00)' SCD DISKETTE NICHT VERFUEGBAR , USB='(&01)' , SB='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
mit Fehler beendet.
(&01) = Geraetestatus Byte , (&02) = Sense Bytes.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0008

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0008 '(&00)' BUFFER OVERRUN , USB='(&01)' , SB='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
mit Fehler beendet.
(&01) = Geraetestatus Byte , (&02) = Sense Bytes.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0009

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0009 '(&00)' UNDEFINED ERROR , USB='(&01)' , SB='(&02)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
mit Fehler beendet.
(&01) = Geraetestatus Byte , (&02) = Sense Bytes.

### Maßnahme

SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0010

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

SCD0010 WARNUNG; EIN MOEGLICHERWEISE UNGUELTIGER ANSCHLUSS AN DEN SCD '(&00)' WURDE ERKANNT. PORT NUMMER '(&01)' , PORT ADRESSE '(&02)' , USB='(&03)' , SB='(&04)'

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director (&00) wurde
mit Fehler beendet.
(&03) = Geraetestatus Byte , (&04) = Sense Bytes.

### Maßnahme

Anschluss am Port (&02) des SCD (&00) ueberpruefen und ggfs. Wartung
benachrichtigen.

## SCD0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0101 SCD GERAET '(&00)' WEGGESCHALTET

### Bedeutung

Das System Connection Director Geraet (&00) ist dem System nicht
zugeschaltet. Eine Bedienung des Geraetes ist nur dann moeglich,
wenn es zugeschaltet ist.

### Maßnahme

Geraet (&00) zuschalten.

## SCD0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0102 GERAET ZUSCHALTEN

### Bedeutung

Aufforderung zur Zuschaltung des Geraetes.

### Maßnahme

Geraet zuschalten.

## SCD0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0103 KEINE E/A ZUGRIFFSBERECHTIGUNG

### Bedeutung

Das Zugriffsrecht fuer das Geraet ging verloren.

### Maßnahme

Zustand des Geraetes ueberpruefen.

## SCD0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0104 SCD E/A FEHLER

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe zum System Connection Director wurde mit Fehler
beendet.

### Maßnahme

SCDM-Konsolmeldungen ueberpruefen, ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0105 SCD MODIFIKATIONS E/A FEHLER

### Bedeutung

Eine Ein/Ausgabe von SCDM zum System Connection Director wurde mit
Fehler beendet.

### Maßnahme

SCDM-Konsolmeldungen ueberpruefen und ggfs. Wartung benachrichtigen.

## SCD0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0106 INITIALISIERUNGS FEHLER

### Bedeutung

Fehler bei der Initialisierung des Programmes.

### Maßnahme

Programm neu starten.

## SCD0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0107 BOERSEN FEHLER

### Bedeutung

Kommunikations Fehler bei der Programm Initialisierung.

### Maßnahme

Programm neu starten.

## SCD0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0108 FEHLERHAFTE PARAMETER

### Bedeutung

Die Eingabe enthaelt einen Syntax-Fehler.

### Maßnahme

Auftrag nach Eingabekorrektur neu starten.

## SCD0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0109 FEHLERHAFTE SCD ID

### Bedeutung

Ein fehlerhafter SCD-Name wurde angegeben.

### Maßnahme

Auftrag nach Korrektur des Namens neu starten.

## SCD0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0110 FEHLERHAFTE PORT ADRESSE

### Bedeutung

Ein SCD Port wurde nicht korrekt angegeben.

### Maßnahme

Auftrag nach Korrektur der Port Adresse neu starten.

## SCD0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0111 FEHLER BEI SPEICHERANFORDERUNG

### Bedeutung

Das Programm bekam bei der Ausfuehrung nicht genuegend Arbeitsspeicher.

## SCD0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0112 REKONFIGURATION NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Pfadrekonfiguration im Rahmen einer SCD Port-Modifikation ist
nicht moeglich.

## SCD0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0113 PORT BEREITS GESPERRT

### Bedeutung

Ein SCD Port, der gesperrt werden soll, ist bereits gesperrt.

## SCD0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0114 PORT BEREITS ENTSPERRT

### Bedeutung

Ein SCD Port, der entsperrt werden soll, ist bereits entsperrt.

## SCD0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0115 KEIN SCD-PORT FUER KANAL '(&00)' GEFUNDEN. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung findet SCDM keine Port-Zuordnung
fuer den Kanal (&00), der laut Generierung an einen SCD angeschlossen
sein sollte.

### Maßnahme

System-Generierung, SCD-Verkabelung und/oder SCD-Einstellungen
ueberpruefen.

## SCD0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0116 FEHLERHAFTE SCD-DEFINITION FUER KANAL '(&00)'. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung findet SCDM eine Port-Zuordnung
fuer den Kanal (&00), an den laut Generierung kein SCD angeschlossen
sein sollte.

### Maßnahme

System-Generierung, SCD-Verkabelung und/oder SCD-Einstellungen
ueberpruefen.

## SCD0117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0117 DIE NODE DESCRIPTOR INFORMATION FUER DIE GERAETESTEUERUNG '(&00)' AM SCD '(&01)' PORT ADRESSE '(&02)' IST UNDEFINIERT. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH.

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung findet SCDM keinen Link-Nachbarn
fuer den Port (&02) am System Connection Director (&01), an dem
laut System-Generierung die Geraetesteuerung (&00) angeschlossen
sein sollte.

### Maßnahme

System-Generierung, SCD-Verkabelung und/oder SCD-Einstellungen
ueberpruefen.

## SCD0118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0118 NODE DESCRIPTOR TYP FUER GERAETESTEUERUNG '(&00)' AM SCD '(&01)' PORT ADRESSE '(&02)' NICHT IDENTISCH MIT GENERIERTEM TYP. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH.

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung erkennt SCDM fuer den Port (&02)
am System Connection Director (&01) einen Link-Nachbarn, dessen Typ
nicht identisch ist mit dem generierten Typ der Geraetesteuerung (&00).

### Maßnahme

System-Generierung, SCD-Verkabelung und/oder SCD-Einstellungen
ueberpruefen.

## SCD0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0119 NODE DESCRIPTOR INFORMATION FUER STEUERUNG '(&00)' AM SCD '(&01)' PORT ADRESSE '(&02)' UNGUELTIG. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH.

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung findet SCDM fuer die Steuerung
(&00) am Port (&02) des System Connection Director (&01) keine
gueltige Link-Nachbar-Information.

### Maßnahme

System-Generierung, SCD-Verkabelung und/oder SCD-Einstellungen
ueberpruefen.

## SCD0120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0120 NODE DESCRIPTOREN FUER GERAETE AN STEUERUNG '(&00)' NICHT IDENTISCH. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH.

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung findet SCDM fuer die Steuerung
(&00) verschiedene Link-Nachbarn fuer die System Connection
Director Ports, an denen laut Generierung nur diese eine Steuerung
angeschlossen sein sollte.

### Maßnahme

System-Generierung, SCD-Verkabelung und/oder SCD-Einstellungen
ueberpruefen.

## SCD0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0121 LINK NACHBAR FUER KANAL '(&00)' UNBEKANNT. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH.

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung findet SCDM keinen Link-Nachbarn
fuer Kanal (&00).

### Maßnahme

System-Generierung, SCD-Verkabelung und/oder SCD-Einstellungen
ueberpruefen.

## SCD0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0122 SCD VERBINDUNGEN EINGEBEN UND KONFIGURATIONSPRUEFUNG VORNEHMEN

### Bedeutung

Geben Sie die SCD-Kettungen an mit ADD-SCD-LINK und pruefen sie
anschliessend die Konfiguration mit CHECK-SCD-CONF.

## SCD0123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0123 STATISCHE VERBINDUNG FUER PORT '(&00)' AM SCD '(&01)' FEHLT. KONFIGURATIONSPRUEFUNG ERFORDERLICH.

### Bedeutung

Bei der Konfigurationsvalidierung findet SCDM, dass fuer den Port
(&00) am System Connection Director (&01) eine statische
Verbindung fehlt.

### Maßnahme

SCD Konfiguration ueberpruefen.

## SCD0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

SCD0124 FEHLERHAFTE EINGABE; KORRIGIEREN UND WIEDERHOLEN.

### Bedeutung

Fehlerhafte SCDM-Anweisung.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und Anweisung wiederholen.

## SCD0125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SCD0125 LADEN DES SUBSYSTEMS SCDM ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Das Subsystem SCDM konnte nicht geladen werden.

### Maßnahme

Systemverwalter informieren.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen