## SSM0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM0001 ZUWEISUNGS-SCHLEIFE IN DEN SYSLST-ZUORDNUNGEN. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Der Benutzer versucht eine 'SYSLSTn' System-Datei zu einer anderen
'SYSLSTm' zuzuordnen, hierbei wurde eine Schleife in der Zuordnung
festgestellt. 'n' bzw. 'm' sind zwei Ziffern
zwischen 01 und 99.

## SSM0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM0002 System-Fehler beim Zugriff auf PCB. Programm abnormal beendet

## SSM0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM0003 BILDSCHIRM AUSGABE BEI EMPFANGSBESTAETIGUNG DURCH K2-TASTE UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend der Ausgabe am Bildschirm wurde nach 'PLEASE ACKNOWLEDGE'
die K2-Taste gedrueckt. Nur der tatsaechlich angezeigte Teil der
Ausgabe und diese Meldung werden auf SYSLST protokolliert.

## SSM0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM0004 Der angeforderte SYSFILE Aufruf ist fuer einen RLOGIN Auftrag nicht verfuegbar

### Bedeutung

Ein RLOGIN Auftrag kann bestimmte Funktionen wie RDATA, WRTRD, usw. nicht
nutzen. Ein-/Ausgaben an der Datenstation ueber TIAM-Makros sind nicht
moeglich ausser fuer MIP Meldungen, oder die Zuweisung von SYSDTA/SYSIPT
zu SYSCMD wird zurueckgewiesen.

## SSM0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM0005 Unerwarteter Returncode von System-Schnittstelle. SERSLOG Eintrag wurde geschrieben

## SSM0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM0006 Ausgabe in Datei mit MODE=PHYS geloescht

### Bedeutung

Mit WROUT oder WRTRD wurde ein Text mit physikalischen Steuerzeichen auf
SYSOUT ausgegeben, obwohl SYSOUT nicht der Datenstation zugewiesen,
sondern einer Datei, einem Bibliothekselement oder einer S-Variablen, usw.
Diese Meldung ersetzt den Text, der ausgegeben werden soll. Dieses
passiert auch fuer SYSLST wenn die Protokollierung mit
/MODIFY-JOB-OPTION LOGGING=*PARAM(LISTING=*YES) eingeschaltet worden ist

## SSM0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM0301 24-BIT-SVC BENUTZT IN STATUS 'P2'. ABNORMALE TASK BEENDIGUNG

## SSM1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1000 EINGABEDATEI '(&00)' KANN NICHT GESCHLOSSEN WERDEN. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Wenn ein Fehler waehrend des Schliessens einer Eingabedatei
auftritt, zeigt der
DVS-Fehlercode an, welcher Fehler aufgetreten ist. Naehere Information
ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando
erfragt werden.

## SSM1001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1001 WAEHREND DER BILDSCHIRM BEARBEITUNG TRAT DER DCM-FEHLER 'I/O OUTSTANDING' AUF

## SSM1002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1002 SYSTEM-FEHLER BEI BEARBEITUNG DER DATEI '(&00)'. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM1004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1004 FEHLER IN SPEICHER FREIGABE BEI DER ZUORDNUNG EINER EINGABE-DATEI

## SSM1005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1005 SYSTEM-FEHLER BEIM LOESCHEN DER DATEI '(&00)'. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM1006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1006 SYSTEM-FEHLER WAEHREND DER FREIGABE DER DATEI '(&00)'. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung
entnommen werden.

## SSM1007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1007 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUORDNUNG EINER EINGABE-DATEI

## SSM1008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1008 SYSTEM-FEHLER BEI DER KOMMANDO EXIT BEARBEITUNG

## SSM1009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1009 KLASSE-5-SPEICHERMANGEL WAEHREND DER SYSFILE-BEARBEITUNG

## SSM1010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1010 ABNORMALE PROGRAMM-BEENDIGUNG WEGEN EINER FALSCHEN ADRESSE DER FEHLER-ROUTINE

### Maßnahme

Adresse der Fehler-Routine korrigieren. Programm erneut starten.

## SSM1012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1012 SYSTEM-FEHLER BEI DER FREIGABE VON SPEICHERPLATZ WAEHREND DER KOMMANDO-BEARBEITUNG

## SSM1013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1013 SYSTEM-FEHLER BEI DER KOMMANDO-BEARBEITUNG

## SSM1015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1015 DIE VERBINDUNG MIT DER DATENSTATION WURDE ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Prozess wird vorzeitig beendet.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SSM1016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1016 SYSTEM-FEHLER BEI DER GET-BEARBEITUNG. DATEI '(&00)' NICHT GEOEFFNET. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-FEHLER : /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM1017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1017 SYSTEM-FEHLER BEI DER MSG-BEARBEITUNG

## SSM1021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1021 SYSTEM-FEHLER WAEHREND DER UMSCHALTUNG VON PLATTE AUF BAND

## SSM1024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1024 BENUTZER-FEHLER BEI DER RDCRD-BEARBEITUNG. DUMP WIRD ERZEUGT

### Bedeutung

Das Benutzer-Programm wird abnormal beendet, weil ein Benutzer-Fehler
im RDCRD-Makro (p/1 Fehler,...) aufgetreten ist.

### Maßnahme

Fehler diagnostizieren.

## SSM1025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1025 KEIN DISKETTEN-LAUFWERK VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer hat ein Disketten-Laufwerk fuer die Eingabe angefordert,
es ist aber zurzeit kein Geraet verfuegbar.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

## SSM1026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1026 KEIN DISKETTEN-LAUFWERK VERFUEGBAR ODER ANGEFORDERTE DISKETTEN KONNTEN VOM OPERATEUR NICHT EINGELEGT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Operateur ueber den Grund der Abweisung befragen und evt. die VSN-Liste
korrigieren. Kommando erneut eingeben.

## SSM1027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1027 ZUGRIFF AUF DISKETTE VSN '(&00)' NICHT ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer hat kein Zugriffsrecht zur Diskette mit VSN (&00);
(Zugriffsbyte ist kein Blank).

### Maßnahme

Zugriffsbyte auf der Diskette soll geaendert werden oder eine andere
VSN verwenden.

## SSM1028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1028 FEHLER BEIM EROEFFNEN DER DISKETTE MIT VSN '(&00)' IM LAUFWERK '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

VOL-1-Kennsatz oder Spur 0 nicht lesbar.

### Maßnahme

Diskette pruefen, Fehler - falls moeglich - beheben und Kommando erneut
eingeben.

## SSM1029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1029 DATEI '(&00)' AUF DISKETTE VSN '(&01)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Richtigen Dateinamen auf Diskette suchen und Kommando neu eingeben.

## SSM1030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1030 FEHLER BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&00)' IM DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)'. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Fehler (fehler beim Lesen des Datei-Etiketts oder fehlerhaftes
HDR1 Etikett) trat beim Bearbeiten eines
OPEN fuer die Datei '(&00)' auf.

### Maßnahme

Falls moeglich, Diskette korrigieren und Eingabe erneut versuchen.

## SSM1031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1031 NICHT KORRIGIERBARER FEHLER VERURSACHT DURCH EINEN UNERWARTETEN, VON TIAM ZU SYSFILE GESCHICKTEN RETURNCODE (RC)

## SSM1100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SSM1100 SYSFILE SUBSYSTEM NICHT AKTIV. ABNORMALE TASK BEENDIGUNG

### Bedeutung

Ein SYSFILE-Dienst wurde vor "System bereit" angefordert.

## SSM1101

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SSM1101 SYSFILE SUBSYSTEM IST NICHT KOMPATIBEL MIT DER SYSTEMVERSION

### Bedeutung

Integrationsfehler, SYSFILE kann nicht initialisiert werden.

### Maßnahme

System mit richtiger SYSFILE Version wieder laden.

## SSM1201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM1201 Interner Fehler beim Pseudo-CLOSE der 'SYSLST' oder 'SYSOUT'-Datei

## SSM1202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1202 System-datei ist leer oder nicht zugewiesen

### Bedeutung

In einer leeren System-datei kann keine Lesemarke gesetzt werden

## SSM1203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1203 Falsche MONJV im Kommando /SET-<sysfile>-READ-MARK Kommando

### Bedeutung

Die angegebene Jobvariable ueberwacht keinen Job

## SSM1204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1204 System datei '(&00)' fehlerfrei mit Pseudo-CLOSE geschlossen

## SSM1205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1205 Wartezeit fuer den Pseudo-Vorgang laeuft ab, Verarbeitung wird fortgesetzt

## SSM1206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1206 TSN nicht gefunden bzw. Kommando-Ausfuehrung unzulaessig. Kommando-Bearbeitung beendet

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- die Task existiert nicht
- die Task verhindert die Ausgabe von Information

## SSM1207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1207 Die Systemdatei ist einem Bibliothekselement oder einer S-Variablen zugewiesen

## SSM1208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1208 Die MONJV im Kommando /SET-<sysfile>-READ-MARK zeigt auf eine Task in einem fremden System

## SSM1209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1209 Wartezeit laeuft ab, Verarbeitung wird fortgesetzt

### Bedeutung

Das Kommando wurde vermutlich ausgefuehrt fuer eine nicht
unterbrechbare Task

## SSM1210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1210 Die Systemdatei ist schon geschlossen

## SSM1211

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM1211 SYSTEMDATEI AUF BAND, PSEUDO-CLOSE NICHT MOEGLICH.

## SSM2000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2000 SYSLST UMGESCHALTET VON PLATTE ZU BAND. 'SPOOLOUT BEFORE CLOSE' FUNKTION GELOESCHT

## SSM2001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2001 DVS-FEHLERCODE '(&00)' BEIM EROEFFNEN DER '*DUMMY'-DATEI. SYSTEM-DATEI WIRD 'PRIMARY' ZUGEWIESEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM2002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2002 DVS-FEHLERCODE '(&00)' BEIM EROEFFNEN EINER KATALOGISIERTEN SYSTEM-DATEI. SYSTEM-DATEI WIRD 'PRIMARY' ZUGEWIESEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM2003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2003 SYNTAKTISCHER FEHLER IM ELEMENTNAMEN '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)'. KOMMANDO BEENDET

### Bedeutung

Der Elementname beginnt nicht mit einem alphabetischen Zeichen oder ist zu
lang.

### Maßnahme

Kommando mit richtigem Elementnamen eingeben.

## SSM2004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2004 DVS-FEHLER '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)'. KOMMANDO BEENDET. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist waehrend der Bibliotheks-Datei-Behandlung entstanden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando
/HELP-MSG-INFORMATION-Kommando erfragt werden.

### Maßnahme

Fehlercode untersuchen.

## SSM2005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2005 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. KOMMANDO BEENDET. DVS-FEHLER: /HELP DMS(&00)

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist entstanden waehrend des
momentanen Kopieren eines Bibliothekselements.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando
erfragt werden.

### Maßnahme

Untersuchen Sie den Fehlercode.

## SSM2006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2006 DIE DATEI '(&00)' IST KEINE GUELTIGE PRIMAER-PROGRAMM-BIBLIOTHEK. KOMMANDO BEENDET

### Bedeutung

Die angegebene Datei '(&00)' ist keine Bibliotheksdatei
oder keine Primaerprogramm-Bibliothek, oder das
Verzeichnis der Bibliothek ist inkonsistent.

### Maßnahme

Fehler untersuchen und Anforderung korrigieren.

## SSM2007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2007 BIBLIOTHEK '(&00)' IST LEER. KOMMANDO BEENDET

## SSM2008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2008 ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' NICHT GEFUNDEN. KOMMANDO BEENDET

## SSM2009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2009 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMAER-SYSOUT-DATEI

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler trat auf, waehrend eines CATAL-, FILE- oder OPEN fuer
die Primaer-SYSOUT-Datei.

### Maßnahme

Den DVS-Fehlercode in der SERSLOG-Datei untersuchen.

## SSM2010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2010 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMAER-SYSLST-DATEI

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler trat auf waehrend eines CATAL-, FILE- oder OPEN der
die Primaer-SYSLST-Datei.

### Maßnahme

Den DVS-Fehlercode in der SERSLOG-Datei untersuchen.

## SSM2011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2011 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMAER-SYSOPT-DATEI

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler trart auf, waehrend eines CATAL, FILE oder OPEN fuer die
Primaer-SYSOPT-Datei.

### Maßnahme

Den DVS-Fehlercode in der SERSLOG-Datei untersuchen.

## SSM2012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM2012 SYSTEM-DATEI '(&00)' KANN NICHT DER DATEI '(&01)' ZUGEWIESEN WERDEN. GRUND: DVS-FEHLERCODE '(&02)'. VORHERGEHENDE ZUWEISUNG BLEIBT. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&02)

### Bedeutung

Die Zuweisung ist nicht moeglich, da waehrend eines FILE, CATAL oder OPEN
auf eine Datei ein DVS-Fehler auftrat..
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber
/HELP-MSG-INFORMATION erfragt werden.
(&00): SYSOUT, SYSLST oder SYSOPT

### Maßnahme

Benutzerfehler:
- Kommando wiederholen mit gueltiger Datei.
Systemfehler:
- Systemverwalter verstaendigen.

## SSM2013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2013 KEIN PROGRAMM MEHR GELADEN. KOMMANDO MIT 'MODE=COMMAND' EINGEBEN

### Bedeutung

Es ist kein Programm mehr geladen und der Benutzer
versuchte, mit dem Kommando /RESUME-PROCEDURE in eine
Prozedur zurueckzukehren, die im Programm-Modus
unterbrochen wurde.

### Maßnahme

Kommando mit MODE=COMMAND eingeben.

## SSM2014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2014 TASK IM ESCAPE-MODUS AUF STUFE NUMMER '(&00)'

### Bedeutung

Entweder wurde ein Kommando /HOLD-PROCEDURE erreicht oder die
Antwort zu MSG EXC0613 ist JA oder der ESCAPE-Modus wurde
verursacht durch die Eingabe von /END-PROCEDURE oder /DO im ESCAPE-Modus.

## SSM2015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2015 /HOLD-PROCEDURE KOMMANDO IST NICHT ERLAUBT IN BATCH. KOMMANDO IGNORIERT

## SSM2016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2016 /HOLD-PROCEDURE DARF NICHT VOM TERMINAL EINGEGEBEN WERDEN. KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Ein /HOLD-PROCEDURE Kommando darf nicht von einem Terminal eingegeben
werden, z.B. wenn der Task nicht im Prozedur-Modus ist oder,
wenn der Task schon unterbrochen ist.

## SSM2017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2017 SYNTAX-FEHLER IM /RESUME-PROCEDURE KOMMANDO. KOMMANDO ERNEUT EINGEBEN

## SSM2018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2018 /RESUME-PROCEDURE KOMMANDO DARF NUR VOM TERMINAL AUS EINGEGEBEN WERDEN

## SSM2019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2019 KEINE PROZEDUR IM UNTERBRECHUNGS-ZUSTAND. /RESUME-PROCEDURE KOMMANDO IGNORIERT

## SSM2020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2020 KEIN PROGRAMM GELADEN. KOMMANDO OHNE 'MODE=PROGRAM' EINGEBEN

### Bedeutung

Es ist kein Programm geladen und der Benutzer versuchte mit dem Kommando
/RESUME-PROCEDURE MODE=PROGRAM in eine Prozedur zurueckzukehren, die
unterbrochen wurde.

### Maßnahme

Kommando ohne MODE=PROGRAM eingeben.

## SSM2021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2021 EINGABE ZU LANG. MIT BUFFER-OPERAND IM /SET-LOGON-PARAMETERS KOMMANDO PUFFERBEREICH VERGROESSERN

### Bedeutung

Der Benutzer hat einen Operandenwert angegeben, der die Puffergroesse
ueberschreitet, die beim SET-LOGON-PARAMETERS angegeben worden war.

### Maßnahme

Wert neu eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

## SSM2022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2022 EINGABE-OPERANDEN-WERT GROESSER ALS 255 BYTES

### Maßnahme

Wert neu eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

## SSM2023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2023 ZEICHENFOLGE NICHT MIT APOSTROPH ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der Benutzer hat eine Folge von alphanumerischen Zeichen eingegeben,
die nicht mit einem Apostroph endet.

### Maßnahme

Eine andere Zeichenfolge eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

## SSM2024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2024 UNGUELTIGE ZEICHENFOLGE

### Bedeutung

Der Benutzer hat eine falsche Folge von alphanumerischen Zeichen
eingegeben, weil das Trennzeichen (Blank) der Zeichenfolge fehlt.

### Maßnahme

Eine andere Zeichenfolge eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

## SSM2025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2025 FEHLERHAFTER OPERAND. OPERANDEN-WERT KORRIGIERT EINGEBEN

### Maßnahme

Wert neu eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

## SSM2029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2029 SYSTEM-FEHLER BEI DEM 'ALLOCATE/DEALLOCATE' PROZESS

## SSM2031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2031 WARNUNG: DATEI-GRUPPE '(&00)'IM OUTPUT-MODUS NICHT AUF PLATTE VEREINBART WERDEN. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Die im System katalogisierten Dateien SYSLST/SYSOPT/SYSOUT kann
der Benutzer einer Dateigruppe auf gemeinschaftlichen oder
privaten Platten zuweisen. Im Ausgabe-Modus ist eine Dateigruppe
nur auf Band erlaubt.

## SSM2032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2032 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM UMSCHALTEN VON PLATTE AUF BAND. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM2033

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

SSM2033 BENUTZERKENNUNG '(&00)', TSN: (&01) FORDERT BAND/MBK ZUR SPOOL-AUSGABE AN

### Bedeutung

Ein Benutzer fordert im Dialog- oder Batchmodus ein Band/MBK fuer seine
katalogisierte Datei an.

## SSM2034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2034 PLATTENSPEICHERMANGEL. SPOOL-DATEI '(&00)' WIRD AUF BAND AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Im Batchmodus ist fuer die katalogisierte SPOOL-Datei kein Platz auf
dem Plattenspeicher.

## SSM2035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SSM2035 PLATTEN-SPEICHERMANGEL. SPOOL-DATEI '(&00)' AUF BAND/(&01) AUSGEBEN ODER NACH *PRIMARY WEITERSCHREIBEN ? ANTWORT (T=TAPE(BAND); M=(&01); P=*PRIMARY ; N=NEIN)

### Bedeutung

Im Dialogmodus wird festgestellt, dass fuer die katalogisierte
SPOOL-Datei (&00) kein Platz auf dem Plattenspeicher vorhanden ist.

### Maßnahme

T: Ein Band wird gewuenscht.
M: Ein (&01) gewuenscht.
P: Systemdatei wird wieder *PRIMARY zugewiesen.
N: Systemdatei wird wieder *DUMMY zugewiesen.

## SSM2036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2036 FALSCHER OPERAND IM KOMMANDO. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Fehler korriegieren und Kommando wiederholen.

## SSM2037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM2037 Eine SYSFILE-Prozedur, die in einer S-Prozedur mit 'DO' aufgerufen wird, ist mit SYSTEM-FILE-CONTEXT=*SAME-AS-CALLER nicht ausfuehrbar

### Maßnahme

Die SYSFILE-Prozedur in S-Prozedur umwandeln oder das Kommando CALL
bzw. CALL-PROCEDURE anstelle des DO-Kommandos benutzen.

## SSM2038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM2038 CODED-CHARACTER-SET NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Ein Coded-Character-Set kann mit dem Parameter OPEN-MODE=*EXTEND oder
TO=*VARIABLE/*PRIMARY/*DUMMY nicht angegeben werden.

## SSM2039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM2039 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM SCHLIESSEN VON SYSOUT/OPT/LST (DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)). DIE BEARBEITUNG GEHT WEITER (SYSOUT/OPT) oder wird abgebrochen (SYSLST)

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist entstanden waehrend des Schliessens
der Datei SYSOUT, SYSOPT oder SYSLST.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM2041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2041 UNVEREINBARER ARBEITSGANG MIT /RESTART-PROGRAM. KOMMANDO-AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die SYSFILE-Umgebung einer Task wurde durch den CHKPT-Makro in einer
bestimmten Betriebsart (Batch oder Interaktiv) gerettet, aber durch das
/RESTART-PROGRAM Kommando in anderer Betriebsart (Interaktiv oder Batch)
rekonstruiert.

## SSM2042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2042 /RESTART-PROGRAM KOMMANDO IN PROZEDUR-DATEIEN NICHT ERLAUBT

## SSM2043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2043 EINGABE-KOMMANDO ODER DATEI ZU LANG. EINGABE IGNORIERT

### Bedeutung

Ein Kommando mit Fortsetzung oder die Daten ueberschritten
2040 Byte inklusive die V-Feldlaenge. Die Eingabe wird
ignoriert und nicht angezeigt. Diese Meldung wird nicht
ausgegeben, wenn die fehlerhafte Eingabe uebersprungen wird
von einem /SKIP-COMMANDS Kommando oder mit dem SPIN-OFF-Mechanismus.

### Maßnahme

Eingabe-Kommando oder Daten reduzieren.

## SSM2044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2044 KOMMANDO WURDE VOM SYSTEMVERWALTER ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando wurde durch den RZ-Exit fuer SYSCMD abgewiesen.

## SSM2045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2045 DATENSATZ STATT KOMMANDO GELESEN

### Bedeutung

Anstatt eines Kommandos wurde ein Datensatz gelesen.
Der Datensatz wird nur ausgegeben, wenn es das Protokoll erlaubt.
Diese Fehlermeldung wird nicht ausgegeben, wenn die fehlerhafte
Eingabe uebersprungen wird mit /SKIP-COMMANDS kommando oder mit dem
SPIN-OFF-Mechanismus.

### Maßnahme

JCL-Prozedur korrigieren und erneut versuchen.

## SSM2046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2046 SYSTEMDATEI 'SYSDTA' BEREITS ZUGEWIESEN. MIT /ASSIGN-SYSDTA TO-FILE=*PRIMARY ZUWEISUNG RUECKSETZEN UND /RESTART-PROGRAM KOMMANDO WIEDERHOLEN

### Maßnahme

Eingabe wiederholen, nachdem SYSDTA mit dem Kommando /ASSIGN-SYSDTA
freigegeben wurde.

## SSM2047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2047 SYSTEMDATEI 'SYSIPT' BEREITS ZUGEWIESEN. MIT /ASSIGN-SYSIPT TO-FILE=*PRIMARY ZUWEISUNG RUECKSETZEN UND /RESTART-PROGRAM KOMMANDO WIEDERHOLEN

### Maßnahme

Eingabe wiederholen, nachdem SYSIPT mit dem Kommando /ASSIGN-SYSIPT
freigegeben wurde.

## SSM2048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM2048 CODED-CHARACTER-SET VON XHCS NICHT UNTERSTUETZT

## SSM2049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2049 SYSTEMDATEI 'SYSOPT' BEREITS ZUGEWIESEN. MIT /ASSIGN-SYSOPT TO-FILE=*PRIMARY ZUWEISUNG RUECKSETZEN UND /RESTART-PROGRAM KOMMANDO WIEDERHOLEN

### Maßnahme

Eingabe wiederholen, nachdem SYSOPT mit dem Kommando /ASSIGN-SYSOPT
freigegeben wurde.

## SSM2050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2050 EXPLIZITE '(&00)' ZUORDNUNG BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO-AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

SYSLST oder eine SYSLSTnn Systemdatei wird explizit mit einem
/RESTART-PROGRAM Kommando wieder zugeordnet.
'nn' ist eine Nummer zwischen 01 und 99.
(&00): SYSLST oder SYSLSTnn Systemdatei.

### Maßnahme

Die entsprechende Systemdatei ihrem ersten Wert wieder zuordnen und das
/RESTART-PROGRAM Kommando erneut eingeben.

## SSM2051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2051 DIE EXPLIZITE ZUWEISUNG VON 'SYSOUT' IST NOCH WIRKSAM

### Bedeutung

SYSOUT ist noch in Batch zugewiesen, als ein /RESTART-PROGRAM
Kommando eingegeben wurde.

## SSM2052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM2052 PROZEDUR-DATEI '(&00)' KONNTE NICHT EROEFFNET WERDEN. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. KOMMANDO BEENDET. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Die Prozedurdatei, die ueber /DO bzw. /CALL-PROCEDURE aufgerufen wurde,
kann nicht eroeffnet werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

### Maßnahme

Fehlercode analysieren und Kommando wiederholen.

## SSM2053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM2053 '(&00)' IST KEINE PROZEDUR-DATEI. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Datei ist entweder keine SAM- bzw. ISAM-Datei oder beginnt nicht
mit einem /BEGIN-PROCEDURE Kommando.

## SSM2054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2054 FEHLER BEI SYMBOLISCHEM OPERANDEN IM KOMMANDO. KOMMANDO IGNORIERT

### Maßnahme

Kommando mit korrigiertem Operanden eingeben.

## SSM2055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2055 FEHLER BEI SYMBOLISCHEM OPERANDEN IM /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO. PROZEDUR ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein fehlerhafter symbolischer Operand wurde
beim Ueberpruefen des /BEGIN-PROCEDURE Kommandos entdeckt.
Ein /END-PROCEDURE Kommando wird simuliert.

### Maßnahme

Das /BEGIN-PROCEDURE Kommando mit richtigem Operanden eingeben.

## SSM2056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2056 INKONSISTENTER SYMBOLISCHER OPERAND ZWISCHEN /BEGIN-PROCEDURE UND AUFRUF-KOMMANDO. PROZEDUR BEENDET

### Bedeutung

Der im Aufruf-Kommando (/DO bzw. /CALL-PROCEDURE) spezifizierte
symbolische Operand vertraegt sich nicht mit der Definition im
/BEGIN-PROCEDURE Kommando. Die Prozedur wird beendet, ein
/END-PROCEDURE Kommando simuliert.

### Maßnahme

Richtige symbolische Operandenangabe verwenden.

## SSM2057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2057 /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO NUR ERLAUBT ALS ERSTES KOMMANDO IN EINE PROZEDUR-DATEI. KOMMANDO IGNORIERT

## SSM2058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2058 FEHLER BEIM ERSTEN OPERANDEN IM /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO. PROTOKOLL-ANGABE UNGUELTIG. PROZEDUR WIRD FORTGESETZT

### Maßnahme

Die PROTOKOLL-Angabe im /BEGIN-PROCEDURE Kommando aendern.

## SSM2059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2059 FEHLERHAFTE ESCAPE-CHARACTER ANGABE IM /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO. DATEN WURDEN NICHT ERSETZT

### Bedeutung

Der im ESCAPE-CHARACTER des /BEGIN-PROCEDURE-Kommando angegebene Wert ist
ungueltig.
Der Prozedurlauf wird fortgesetzt, aber Prozedurparameter in Datensaetzen
werden nicht ersetzt.
.

## SSM2060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2060 MOECHTEN SIE IHRE LAUFENDEN PROZEDUREN ABBRECHEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Im Dialogmodus beim "Prompting" der Prozedur-Parameter wurde die K2-Taste
gedrueckt.
Y : Alle aktivierten Prozeduren werden abgebrochen.
N : Prozedur laeuft weiter, letztes "Prompting" wird wiederholt.

## SSM2061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2061 FEHLER BEIM ZUGRIFF ZU EINEM PLAM-ELEMENT

### Bedeutung

Syntax-Fehler im Namen des Elements,
DVS-Fehler beim Zugriff zur Bibliothek,
Die Bibliothek ist keine PLAM-Bibliothek,
Die Bibliothek ist leer,
Element nicht vorhanden in Bibliothek,
PLAM-Fehler bei der PLAM-Bearbeitung,
PLAM nicht vorhanden.

## SSM2062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM2062 Kommando zu lang fuer internen SYSFILE-Bereich

## SSM2063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2063 SPEICHERPLATZ-ANFORDERUNG FUER SYSFILE-PROZESS NICHT ERFOLGREICH. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Grund fuer das Erreichen der Benutzer-Speicher-Grenze untersuchen
oder den Systemverwalter verstaendigen.

## SSM2064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2064 IM RFA-MODUS KEINE BEARBEITUNG DER IN DIESEM KOMMANDO ANGEGEBENEN DATEI MOEGLICH. KOMMANDO BEENDET

### Bedeutung

Diese Kommandos koennen nicht verwendet werden fuer Ferndateien:
/CALL-PROCEDURE
/ENTER-JOB
/ASSIGN-SYSxxx.

## SSM2065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2065 DATEI-ENDE ERREICHT WAEHREND BEARBEITUNG DER PROZEDUR-DATEI

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der Prozedurdatei wurde ein EOF erreicht ohne
dass ein /END-PROCEDURE erkannt wurde.

## SSM2066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SSM2066 SPOOLOUT FUER '(&00)' ANGEFORDERT. SPOOL NICHT VERFUEGBAR. 'SPOOL READY' ABWARTEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): SYSOUT, SYSLST oder SYSOPT.

### Maßnahme

Y: Der Prozess wartet auf 'SPOOL READY' (Datenstation ist nicht
verfuegbar bis der Auftrag von SPOOL angenommen wurde).
N: Der SPOOLOUT-Auftrag wird geloescht und der Prozess laeuft weiter.

## SSM2067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2067 SPOOL NICHT VERFUEGBAR. DER SPOOLOUT-AUFTRAG WIRD BIS 'SPOOL READY' ZURUECKGESTELLT

## SSM2068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2068 TASK IST NICHT IM PROZEDUR-MODUS. KOMMANDO IGNORIERT

## SSM2074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SSM2074 SPOOL IST NICHT GELADEN ODER NICHT BETRIEBSBEREIT. KOMMANDO BEENDET

## SSM2075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SSM2075 SPOOLOUT FUER '(&00)' ANGEFORDERT? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): SYSLST, SYSOUT oder SYSOPT.

### Maßnahme

Y: Die SPOOLOUT-Anforderung wird akzeptiert und der Prozess laeuft weiter.
N: Der SPOOLOUT-Auftrag wird geloescht und der Prozess laeuft weiter.

## SSM2076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM2076 SCHREIBEN IN DATEI '(&00)' AUF AKTUELLEM GERAET '(&01)' FEHLGESCHLAGEN. ES WIRD AUF GERAET '(&02)' UMGESCHALTET.

## SSM2077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM2077 ALLE LINK-NAMEN $SSMXXXX SIND BELEGT. DIE WEITERE VERARBEITUNG IST NICHT MOEGLICH.

## SSM2078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SSM2078 PLATTEN-SPEICHERMANGEL FUER DATEI '(&00)'. SOLL DIE DATEI AUF BAND '(&01)' KOPIERT UND FORTGESETZT WERDEN? ANTWORT (T = TAPE; M = (&01), N = NO)

### Bedeutung

Im Dialogmodus wird festgestellt, dass fuer die katalogisierte Spool-Datei
(&00) kein Platz auf dem Plattenspeicher vorhanden ist.

### Maßnahme

T: Ein Band wird gewuenscht.
M: Ein (&01) wird gewuenscht.
N: Systemdatei wird wieder *DUMMY zugewiesen.

## SSM2221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2221 PROGRAMM/TASK BEENDET: 'MAXOPT' ERREICHT

### Bedeutung

Der maximale Wert von SYSOPT wird erreicht und
der Benutzer moechte die Bearbeitung nicht fortsetzen.
Das Programm (WRTOT Saetze) wird ohne Dump beendet.

### Maßnahme

Programmfehler (z.B. Schleife):
- Das Programm korrigieren und erneut starten.
MAXOPT-Grenze zu niedrig:
- Die MAXOPT-Grenze erhoehen und erneut starten.

## SSM2222

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SSM2222 ANGEGEBENE MAXLST-GRENZE ERREICHT. FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Der Benutzer moechte fortsetzen. Der MAXLST-Zaehler wird wieder auf
Null gesetzt und der vorher definierte Grenzwert bleibt erhalten.
N: Der Benutzer moechte abbrechen. Das Programm wird ohne Dump beendet
(Termination Code SSM2223).

## SSM2223

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2223 PROGRAMM/TASK BEENDET: 'MAXLST' ERREICHT

### Bedeutung

Der maximale Wert von SYSLST wird erreicht und
der Benutzer moechte die Bearbeitung nicht fortsetzen.
Das Programm (WRLST Saetze) wird ohne Dump beendet.

### Maßnahme

Programmfehler (z.B. Schleife):
- Das Programm korrigieren und wieder versuchen.
MAXLST-Grenze zu niedrig:
- Die MAXLST-Grenze erhoehen und wieder versuchen.

## SSM2224

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SSM2224 ANGEGEBENE MAXLST-GRENZE FUER SYSOUT ERREICHT. FORTSETZEN? (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Der Benutzer moechte fortsetzen. Der MAXOUT-Zaehler wird wieder auf
Null gesetzt und der vorher definierte Grenzwert bleibt erhalten.
N: Der Benutzer moechte abbrechen. Das Programm wird ohne Dump beendet
(Termination Code SSM2228).

## SSM2225

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2225 FEHLER BEIM SCHLIESSEN EINER SYSTEM-DATEI. AUFTRAG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Beim Schliessen einer katalogisierten Systemdatei
(SYSOUT,SYSLST,SYSOPT) wurde ein Fehler entdeckt.

## SSM2226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SSM2226 ANGEGEBENE MAXOPT-GRENZE ERREICHT. VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Der Benutzer moechte fortsetzen. Der MAXOPT-Zaehler wird auf Null
zurueckgesetzt und der vorher definierte Grenzwert bleibt erhalten.
N: Der Benutzer moechte abbrechen. Das Programm wird ohne Dump beendet
(Termination Code SSM2021).

## SSM2227

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2227 SYSTEM-FEHLER BEIM DCTI-PROZESS IM TIAM

### Bedeutung

ERRLOG-Eintrag wird erstellt.

## SSM2228

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2228 PROGRAMM/TASK BEENDET: 'MAXLST' FUER SYSOUT ERREICHT

### Bedeutung

Der maximale Wert von SYSOUT wird erreicht und
der Benutzer moechte die Bearbeitung nicht fortsetzen.
Das Programm (WROUT Saetze) wird ohne Dump beendet.

### Maßnahme

Programmfehler (z.B. Schleife):
- Das Programm korrigieren und wieder versuchen.
MAXLST-Grenze zu niedrig:
- Die MAXLST-Grenze erhoehen und wieder versuchen.

## SSM2250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM2250 NICHT-UEBEREINSTIMMENDE PROTOKOLLZEILENLAENGE, 132 ANGENOMMEN

### Bedeutung

LOGGING-LINE-SIZE Bereich ist 16..2044, 132 ist der Standardwert.

### Maßnahme

Keine, das Kommando wird angenommen

## SSM3000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3000 PLAM '(&00)'-FEHLER '(&01)'/'(&02)' AUF DER BIBLIOTHEK '(&03)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT. FEHLERCODE PRUEFEN

### Bedeutung

(&00): ATTACH/OPEN/GET/CLOSE/DETACH
(&01): Erster PLAM-Fehlercode
(&02): Zweiter PLAM-Fehlercode
(&03): Bibliotheksname

## SSM3001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3001 PLAM NICHT IM SYSTEM. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

## SSM3005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3005 SYSTEM-FEHLER BEI DER $SINF-BEARBEITUNG. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Systemfehler waehrend CLASS2OP-Zugriff erfolgte.

## SSM3015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3015 ABNORMALE PROGRAMM-BEENDIGUNG VERURSACHT DURCH EINE FALSCHE ADRESSE DER FEHLER-ROUTINE. PROGRAMM ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Fehlercode wird im Benutzer-Register 15 angegeben.

### Maßnahme

Das Benutzer-Programm korrigieren und erneut starten.

## SSM3016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3016 SYSTEM-FEHLER BEI DER TIAM-BEARBEITUNG

### Bedeutung

ERRLOG-Eintrag wird erstellt.

## SSM3017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3017 PARAMETER-LISTE NICHT ERREICHBAR FUER SVC39. PROGRAMM MIT DUMP BEENDET

### Maßnahme

Das Benutzer-Programm korrigieren und erneut starten.

## SSM3018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3018 PARAMETER-LISTE NICHT ERREICHBAR FUER ALTE SYSFILE SVC (NICHT 39). PROGRAMM MIT DUMP BEENDET

### Bedeutung

Das Benutzer-Programm korrigieren und erneut starten.

## SSM3019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3019 'YTIOUT' WIRD AUS NICHT-PRIVILEGIERTEM PROGRAMM GELIEFERT. PROGRAMM ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut starten.

## SSM3026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3026 DATEINAME FEHLT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Operand 'NAME=' muss angegeben werden, wenn
'(DISKETTE)' oder ('MN') und 'VOLUME=' angegeben sind.

### Maßnahme

Korrigiertes Kommando eingeben.

## SSM3027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3027 VOLUME-OPERAND FEHLT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Operand 'VOLUME' fehlt, waehrend '(DISKETTE)'
oder '(MN)' und 'NAME=' spezifiziert sind.

### Maßnahme

Korrigiertes Kommando eingeben.

## SSM3028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3028 '(&00)' IST KEIN DISKETTEN-LAUFWERK. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer hat 'TO-FILE=*DISKETTE(UNIT=,...)' angegeben
aber UNIT '(&00)' passt zu keinem Disketten-Laufwerk.
(&00): Geraetename (UNIT).

### Maßnahme

Korrigiertes Kommando eingeben mit richtiger Disketten-I/O-
Geraete-Mnemonik (ggf. Operator fragen).

## SSM3029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3029 'SYSIPT' IST NICHT FUER DISKETTEN ZUGELASSEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer hat 'TO-FILE=*DISKETTE(UNIT=,...)' angegeben.

### Maßnahme

Die Systemdatei SYSIPT kann mit dem Makro RDCRD
nicht auf ein Disketten-Laufwerk gelegt werden.
Der Benutzer darf den Makro RDATA benutzen und kann die
Systemdatei SYSDTA auf ein Disketten-Laufwerk zuweisen.

## SSM3030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3030 EIN DISKETTEN-LAUFWERK IST SCHON ZUGEWIESEN. DIE BEARBEITUNG GEHT WEITER

### Bedeutung

'SYSDTA' ist schon einem Disketten-Laufwerk zugewiesen mit
neuen oder gleichen Werten. Diese Werte koennen deshalb
nicht akzeptiert werden.

## SSM3031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3031 FEHLER BEI DER AUSWERTUNG DES OPERANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Kommando '/ASSIGN-SYSLST' wurde eingegeben mit:
1) einem ND2-Operanden.
NDFILE existiert aber enthaelt nicht die angegebenen Werte
(MXM oder LOOP-Saetze)
2) Einem LOOP-Operanden. Es existiert aber kein NDFILE oder SPOOLFILE.
3) Es liegt ein fehlerhafter Wert (>31) fuer den SHIFT-Operanden vor.

### Maßnahme

Korrigiertes Kommando erneut eingeben.

## SSM3034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3034 ANGEGEBENE SYSTEM-DATEI BEREITS 'PRIMARY'. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Benutzer gab ein /ASSIGN-SYSxxx Kommando ein, um SYSIPT oder SYSDTA
auf die Primaer-Zuweisung zu aendern. Die Systemdatei hatte bereits die
Primaer-Zuweisung.

## SSM3035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3035 DIE ZUORDNUNG IST BEREITS DIESELBE WIE '(&00)'. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die spezifizierte Systemdatei ist bereits ordnungsgemaess zugeordnet.
Das Kommando wird ignoriert.
(&00): 'SYSCMD' oder 'SYSDTA'.

## SSM3036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3036 SYSTEM-DATEI 'SYSIPT' KANN NICHT EINEM DATEN-ENDGERAET (TERMINAL) ZUGEWIESEN WERDEN

### Maßnahme

SYSIPT einem passenden Geraet zuweisen.

## SSM3039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3039 DIE ZUWEISUNG DER ANGEGEBENEN SYSTEM-DATEI WURDE NICHT VERAENDERT. PRIMAER-ZUWEISUNG NICHT NOTWENDIG. KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Der Benutzer versuchte, eine Systemdatei die Primaerzuweisung
zuzuweisen, aber fuer die Systemdatei wurde bisher keine Primaerzuweisung
festgelegt.

### Maßnahme

Datei zuweisen und erneut versuchen.

## SSM3042

Destination: CONSOLE Routing code: J Weight: 99

Warranty : NO

SSM3042 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&01)'. AUFTRAG ABGEBROCHEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Eroeffnen der Datei, die SYSCMD zugeordnet ist, wurde ein Fehler
festgestellt. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

### Maßnahme

Zustand der Datei ueberpruefen und Auftrag erneut einleiten.

## SSM3052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3052 'SYSDTA' ODER 'SYSIPT' WIRD PRIMARY ZUGEWIESEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

An dem Anhaltzeitpunkt wurde SYSDTA oder SYSIPT zugewiesen.
Diese Zuweisung geht verloren. SYSDTA oder SYSIPT wird wieder
PRIMARY zugewiesen. Kommando wird fortgesetzt.

## SSM3053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3053 OPERAND ODER KOMBINATION VON OPERANDEN FEHLERHAFT. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SSM3054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3054 UNGUELTIGE 'UNIT NUMBER' FUER SVC39. PROGRAMM ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die 'UNIT NUMBER' im Header der SVC39 Parameter-Liste ist ungueltig
oder wird nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut aufrufen.

## SSM3055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3055 UNGUELTIGES SATZFORMAT (RECFORM) IN DER ANGEGEBENEN DATEI

### Bedeutung

Eine SAM-oder ISAM-Datei enthaelt ein ungueltiges Satzformat.

## SSM3056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM3056 DATEI '(&00)' KONNTE NICHT EROEFFNET WERDEN, WEGEN DVS-FEHLER: '(&01)'. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung eines /ASSIGN-SYSxxx Kommandos trat einer
der folgenden Fehler auf:
- Fuer SYSDTA oder SYSIPT wurde TO=< dateiname > angegeben, aber e
gibt keine Datei mit diesem Namen.
- Fuer SYSLST, SYSOPT or SYSOUT wurde TO =< dateiname > angegeben, aber
es gibt bereits eine Datei mit diesem Namen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

### Maßnahme

Fehler korrigieren in Abhaengigkeit des DVS-Fehlercodes und Kommando
wiederholen.

## SSM3057

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

SSM3057 NICHT BEHEBBARER FEHLER AUF LEITUNG '(&00)'. TERMINAL-STATUS : '(&01)'

### Bedeutung

Ein schwerer Kommunikationsfehler trat waehrend der Bearbeitung bei
Leitung (&00) auf.
(&00): Prozessor- /Stations-Name.
(&01) : Terminal-Status : X'00' - ein Problem existiert,
aber Terminal ist jetzt OK.
X'80' - Verbindung abgebaut
X'40' - wartert auf Eingabe (Dialog)
X'20' - Break/Escape-Modus
X'10' - IO laeuft
X'08' - OMNIS Emulation.

## SSM3058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3058 24-BIT-SVC IM 31-BIT-ADRESS-MODUS BENUTZT. PROGRAMM ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die SYSFILE-Makros mit PARMOD=24 sind im XS-Modus nicht erlaubt.

### Maßnahme

Die Makros mit PARMOD=31 benutzen oder das Programm im nicht-XS Modus
laden.

## SSM3059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3059 NEUER RETURNCODE WIRD NICHT AN ALTEN 24-BIT-SVC-AUFRUFER GELIEFERT. PROGRAMM ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Ein nur mit PARMOD=31 Makros unterstuetzter Returncode wurde gefunden,
waehrend PARMOD=24 Makros benutzt wurden.
Abnormale Programm-Beendigung aus Kompatibilitaetsgruenden (denn neue
Returncodes werden nicht durch die alte Schnittstelle unterstuetzt).

### Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut starten.

## SSM3060

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

SSM3060 KEIN FREIES GERAET FUER UMSCHALTEN DER DATEI VON PLATTE AUF BAND/MBK VORHANDEN. FORTSETZEN? ANTWORT (R=WIEDERHOLEN (BAND); T=BEENDEN; M=(&00))

### Maßnahme

R: Der Prozess versucht wieder ein freies Bandgeraet zu bekommen.
T: Die Systemdatei wird 'PRIMARY' oder fuer bereits primary datai
zum 'DUMMY' zugewiesen.
M: Der Prozess versucht ein freies (&00) zu bekommen.

## SSM3061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3061 UNLOGISCHE BEDINGUNG FESTGESTELLT WAEHREND LOESCHEN ODER SPOOLOUT VON SYSTEMDATEIEN. AUFTRAG ABNORMAL BEENDET. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Die fuer die SYSFILE-Bearbeitung gelieferte Parameter-Liste ist
ungueltig.

## SSM3063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3063 SYSTEM-FEHLER BEIM RESTART-PROZESS

## SSM3064

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SSM3064 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMAER-DATEI (SYSOUT,SYSLST,SYSOPT)

## SSM3100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM3100 S-VARIABLE '(&00)' IST NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die Variable muss mit /DECLARE-VARIABLE vordefiniert sein.

## SSM3101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM3101 UNGUELTIGER TYP FUER S-VARIABLE '(&00)'

### Bedeutung

Den Typ aendern oder eine andere Listen-Variable benutzen.

## SSM3102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3102 SUBSYSTEM SDF-P IST NICHT VERFUEGBAR

## SSM3103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3103 FEHLERHAFTER ZUGRIFF ZU S-VARIABLE. SYSTEMDATEI WIEDER *PRIMARY ZUGEWIESEN.

## SSM3104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3104 DATA-ESCAPE-CHARACTER ungleich *COMPATIBLE ist nicht erlaubt, wenn SYSDTA SYSCMD oder *PRIMARY zugewiesen ist.

## SSM3105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3105 DATA-ESCAPE-CHARACTER Wert ungueltig in aktueller Softwarekonfiguration

## SSM3106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3106 Lesen aus SYSDTA mit DATA-ESCAPE-CHARACTER ungleich *COMPATIBLE ist nur in S-Prozeduren erlaubt.

### Bedeutung

Eine vorige SYSDTA-Zuweisung mit DATA-ESCAPE-CHAR ungleich
*COMPATIBLE wird vorgenommen. Mit dieser Zuweisung ist ein RDATA in
"alten Kontext"-Prozeduren nicht erlaubt (Nicht-S-Prozeduren oder
Batch-0)

## SSM3107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3107 SYNTAXFEHLER WAEHREND DER ERSETZUNG DES ESCAPE-SYMBOLS

## SSM3108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3108 SEMANTISCHER FEHLER WAEHREND DER ERSETZUNG DES ESCAPE-SYMBOLS

## SSM3200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3200 FEHLER TRAT AUF WHAEREND DER SYSFILE PLAM-BEARBEITUNG

## SSM3210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3210 PLAM-FEHLER (PLA(&04)) BEIM EROEFFNEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00), E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
(&01):Name des Elements
(&02):Version des Elements
(&03):Typ des Elements
(&04):PLAM-Fehlercode
Das Element der Bibliothek kann nicht geoeffnet werden.
Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.
Naehere Information ueber den PLAM-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM3215

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3215 BIBLIOTHEK '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
Die Bibliothek existiert nicht.
Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

## SSM3220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3220 DIE BIBLIOTHEK (&00) IST KEINE PLAM-BIBLIOTHEK

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
Der Typ der Bibliothek muss PLAM sein.
Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

## SSM3225

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3225 DVS-FEHLER (DMS(&04)) BEIM EROEFFNEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00), E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
(&01):Name des Elements
(&02):Version des Elements
(&03):Typ des Elements
(&04):DVS-Fehlercode
Das Element der Bibliothek kann nicht geoeffnet werden.
Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM3230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3230 ELEMENT '(&01)(VERSION=(&02)),TYP=(&03)' NICHT VORHANDEN IN BIBLIOTHEK '(&00)'

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
(&01):Name des Elements
(&02):Version des Elements
(&03):Typ des Elements
Das Element existiert nicht in der Bibliothek.
Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

## SSM3235

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3235 DAS '*LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))' IST GESPERRT

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
(&01):Name des Elements
(&02):Version des Elements
(&03):Typ des Elements
Das Element der Bibliothek ist gesperrt.
Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

### Maßnahme

Versuchen Sie es spaeter wieder.

## SSM3240

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3240 DVS-FEHLER (DMS(&04)) BEIM SCHLIESSEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00), E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
(&01):Name des Elements
(&02):Version des Elements
(&03):Typ des Elements
(&04):DVS-Fehlercode
Das Element der Bibliothek kann nicht geschlossen werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM3245

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3245 PLAM-FEHLER (PLA(&04)) BEIM SCHLIESSEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00), E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
(&01):Name des Elements
(&02):Version des Elements
(&03):Typ des Elements
(&04):PLAM-Fehlercode
Das Element der Bibliothek kann nicht geschlossen werden.
Naehere Information ueber den PLAM-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM3250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3250 PLAM-FEHLER 'PLA(&00)' BEIM UMSCHALTEN VON PLATTE AUF BAND.SYSTEM-DATEI WIRD '*PRIMARY' ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Naehere Information ueber den PLAM-Fehler kann ueber das
/HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

## SSM3252

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3252 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUORDNUNG EINER DATEI AUF BAND

## SSM3254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3254 UNGENUEGENDER PLATTENSPEICHER FUER DAS '*LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)), T=(&03))'

### Bedeutung

(&00):Name der Bibliothek
(&01):Name des Elements
(&02):Version des Elements
(&03):Typ des Elements
Plattenspeichermangel.

## SSM3255

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3255 DAS BIBLIOTHEKSELEMENT WIRD AUF BAND UNTER DEM NAMEN '(&00)' KOPIERT UND ERWEITERT

### Bedeutung

(&00): Name der Datei auf Band
Das Bibliothekselement wird in eine Banddatei gesichert.

## SSM3256

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3256 MOECHTEN SIE DAS ELEMENT DER BIBLIOTHEK AUF BAND UNTER DEM NAME '(&00)' KOPIEREN UND FORTSETEN ODER NACH *PRIMARY WEITERSCHREIBEN ? ANTWORT (T=TAPE (BAND);M=MBK;P=*PRIMARY;N=NEIN)

### Bedeutung

(&00):Name der Datei auf Band
Das Bibliothekselement wird in eine Banddatei kopiert.

### Maßnahme

T : Ein Band wird gewuenscht.
M : Eine MBK wird gewuenscht.
P : Der Systemdatei wird *PRIMARY zugewiesen.
N : Der Systemdatei wird *DUMMY zugewiesen.

## SSM3260

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3260 'FILE' PARAMETER DARF NUR FUER DMS DATEIEN EINGEGEBEN WERDEN

## SSM3280

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3280 FEHLER BEI DER /COPY-SYSTEM-FILE KOMMANDO-BEARBEITUNG

## SSM3282

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3282 DIE SYSTEMDATEI IST KEINE PRIMARY SYSTEM DATEI. KOMMANDO ABGELEHNT

### Bedeutung

Nur eine Primary Systemdatei kann mit dem
/COPY-SYSTEM-FILE Kommando kopiert werden.

## SSM3283

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM3283 SYSTEMDATEI IST LEER. KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Ein /COPY-SYSTEM-FILE Kommando wurde fuer eine leere
Systemdatei gegeben.

## SSM3284

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SSM3284 DVS-FEHLER (DMS(&00)) FUER DATEI (&01) BEI DER BEARBEITUNG DES /COPY-SYSTEM-FILE KOMMANDOS

### Bedeutung

(&00) : DVS-Fehlercode
(&01) : Name der Datei
DVS-Fehler bei der /COPY-SYSTEM-FILE Kommando-Bearbeitung.
Wenn moeglich, wird die im Kommando betroffene Systemdatei
wieder verwenden. Anderenfalls wird eine neue Primaer-Systemdatei
geoeffnet.

## SSM4000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM4000 ENTER- BZW PROZEDURDATEI IST NICHT VOM TYP SAM ODER ISAM. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die Enter- bzw Prozedurdatei ist keine SAM oder ISAM Datei, weshalb
das Kommando zurueckgewiesen wird.

## SSM4001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM4001 SATZFORMAT DER ENTER- BZW PROZEDURDATEI HAT KEINE VARIABLE LAENGE. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Das Format der Saetze in der Enter- bzw Prozedurdatei ist nicht von
variabler Laenge, weshalb das Kommando zurueckgewiesen wird.

## SSM4002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM4002 DELETE OPTION IGNORIERT FUER LMS-BIBLIOTHEKSELEMENT. KOMMANDO WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Elemente aus LMS-Bibliotheken koennen nicht mit der Angabe DELETE=YES
im Kommando /ENTER-JOB geloescht werden. Der Operand wird ignoriert
und die Kommandoverarbeitung fortgesetzt.

## SSM4003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM4003 DAS ERSTE KOMMANDO IN DER ENTER- BZW PROZEDURDATEI HAT EINE UNZULAESSIG LAENGE. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das erste Kommando in der angegebenen Datei ist zu lang im
Hinblick auf die durch den Kommandofortsetzungsmechanismus vorgegebene
Begrenzung.
- Der Satz enthaelt nur den ISAM-Schluessel.

## SSM4005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM4005 FORMAT DES ERSTEN KOMMANDO IN DER ENTER- BZW PROZEDURDATEI UNZULAESSIG. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

In der angegebenen Datei fehlt in einer Fortsetzungszeile des
ersten Kommandos der einleitende Schraegstrich.

## SSM4006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SSM4006 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM ZUGRIFF AUF DIE ENTER- BZW PROZEDURDATEI '(&00)'. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

### Bedeutung

Das Datenverwaltungssystem hat beim Zugriff auf die angegebene Datei einen
Fehler erkannt.
(&00) : Name der Enter- bzw. Prozedurdatei.
(&01) : DVS Fehlerschluessel.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen