## FBDCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBDCOPY Copyright (C) (&01) (&00) Alle Rechte vorbehalten

## FBDLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBDLOAD Programm '(&00)' Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## FBD1000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1000 '(&00)' '(&01)' '(&02)' '(&03)' '(&04)'

### Bedeutung

Meldung fuer interne Diagnosedaten

## FBD1100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1100 Subsystem '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' geladen

## FBD1106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1106 VERSIONEN VON BS2000 UND FDDRL NICHT KOMPATIBEL

### Bedeutung

Die aufgerufene FDDRL-Version ist fuer die BS2000-Version des laufenden
Systems nicht freigegeben.

## FBD1107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1107 PROGRAMM WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT

## FBD1108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1108 FALSCHER AUFRUF DES PROGRAMMS FDDRL

### Bedeutung

FDDRL wurde nicht im PROGRAM-MODE=*ANY gestartet.

### Maßnahme

FDDRL mit dem Kommando /START-FDDRL starten

## FBD1119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1119 FEHLERHAFTER AUFRUF DES SUBSYSTEMS FDDRL; FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Der Aufruf des Subsystems FDDRL ist fehlerhaft:
- unzulaessiger Aufruf des SVC 143
- interner Fehler des FDDRL (&00: Fehlercode)

## FBD1120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1120 FEHLER '(&00)' BEIM STARTEN ODER INITIALISIEREN DES SUBSYSTEMS FDDRL

### Bedeutung

Der Verbindungsaufbau zum Subsystem FDDRL wurde mit Fehler beendet.
(&00): Fehler:
0001FFFF: Das Programm wird vom Subsystem FDDRL nicht (mehr)
unterstuetzt.
0002FFFF: FDDRL Subsystem nicht verfuegbar, es fehlen die DSSM
Subsystem Deklarationen.
0003FFFF: Die Version des FDDRL-Programms (Bibliothek)
passt nicht zu den DSSM Subsystem-Deklarationen des FDDRL
xx01xxxx: NDRCALL Parameterfehler
0041FFFF: DSSM meldet Fehler beim Initialisieren des Subsystems
00400001: Benutzer ist nicht berechtigt, FDDRL aufzurufen
sonstige: Vorangegangene Meldungen beachten

### Maßnahme

FDDRL Subsystem richtig installieren.
FDDRL erneut starten.

## FBD1122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1122 BENUTZER IST NICHT BERECHTIGT, DAS PROGRAMM FDDRL AUFZURUFEN

## FBD1123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1123 NACHLADEN DES SUBSYSTEMS FDDRL PER KOMMANDO NICHT MOEGLICH

## FBD1126

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1126 MAKRO (&00) MIT FEHLER '(&01)' AUSGEFUEHRT. ABNORMALE BEENDIGUNG

## FBD1127

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1127 MAKRO (&00) MIT FEHLER '(&01)' AUSGEFUEHRT. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

## FBD1129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1129 FDDRL REPDATEI LEER

## FBD1130

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1130 DVS-FEHLER '(&01)' BEI DATEI '(&00). IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&01). ABNORMALE BEENDIGUNG

### Bedeutung

FDDRL wird wegen eines Installationsfehlers abgebrochen.

### Maßnahme

FDDRL korrekt installieren

## FBD1140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1140 FDDRL PARAMETER-DATEI MIT FEHLER VERARBEITET. ABNORMALE BEENDIGUNG

## FBD1150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1150 SDF MAKRO '(&00)' MIT FEHLER '(&01)' AUSGEFUEHRT. ABNORMALE BEENDIGUNG

### Bedeutung

(&00): SDF Makro
(&01): SDF Fehlercode
04 nicht behebbarer Systemfehler
08 Operandenfehler im Makroaufruf
0C Uebergabebereich zu klein
10 Eingabeende (EOF)
14 Anweisung fehlerhaft, Kommando wurde erkannt
18 Defaultwerte beim Makroaufruf fehlerhaft
1C Anweisung fehlerhaft, STEP wurde erkannt
20 Fehlerdialog nicht moeglich
24 Fehlerdialog wurde abgelehnt
28 Protokollbereich zu klein
2C END-Anweisung wurde gelesen
34 Anweisung fehlerhaft; END-Anweisung wurde gelesen
38 SDF nicht verfuegbar
3C Programm (FDDRL) in Syntaxdatei unbekannt
44 Syntaxdatei nicht gefunden
48 SDF-Anweisung ausgefuehrt
4C SDF muss von der Systemverwaltung geladen werden
50 Anweisung fehlerhaft, naechste Anweisung eingelesen
5C Invariant-Puffer zu klein
64 XHCS Fehler
F1 falsche Version der Syntaxdatei installiert
F2 Anweisung nicht erlaubt; Programm wird beendet

## FBD1151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1151 FDDRL FUNKTIONEN WURDEN NICHT AUSGEFUEHRT. //START-JOBS FEHLT

### Bedeutung

Es wurde die //END-Anweisung eingegeben, ohne dass gueltige Anweisungen
fuer FDDRL-Funktionen durch //START-JOBS ausgefuehrt worden sind.
Im Stapelbetrieb oder Prozedurmodus wird der FDDRL mit dieser Warnung
beendet.
Im Dialogmodus kann die Programmbeendigung durch die Antwort 'N' auf die
Meldung FBD1152 verhindert werden.

## FBD1152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

FBD1152 PROGRAMM FDDRL BEENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Bestaetigung der Programmbeendigung nach FBD1151

### Maßnahme

Y: FDDRL wird beendet. Eingegebene Anweisungen fuer FDDRL-Funktionen
werden nicht ausgefuehrt.
N: FDDRL wird nicht beendet. Mit //START-JOBS koennen bereits eingegebene
FDDRL-Funktionen noch ausgefuehrt werden.

## FBD1153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1153 KEINE GUELTIGEN ANWEISUNGEN FUER FDDRL FUNKTIONEN EINGEGEBEN. //CREATE-JOBS ODER //START-JOBS WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Es wurde //CREATE-JOBS oder //START-JOBS eingegeben, ohne dass vorher
gueltige Anweisungen fuer FDDRL-Funktionen eingegeben worden sind.
Die Anweisung //CREATE-JOBS bzw. //START-JOBS wird ignoriert.

## FBD1154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1154 WAEHREND DER UEBERPRUEFUNG DER GERAETE WURDEN KEINE FDDRL-JOBS ERZEUGT. //CREATE-JOBS WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Es wurde kein FDDRL-Job erzeugt, weil die Ueberpruefung der Geraete mit
Fehler beendet wurde.
Die Anweisung //CREATE-JOBS (bzw. //START-JOBS) wird ignoriert.

## FBD1155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1155 FDDRL-ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Die Anweisung wird wegen eines Operandenfehlers nicht akzeptiert.

## FBD1156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1156 FDDRL-JOB(S) MIT FEHLER BEENDET. SPIN-OFF WIRD AUSGELOEST

### Bedeutung

Nach //START-JOBS wurde mindestens ein JOB mit Fehler beendet.

## FBD1157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1157 OPERAND PUBSET, WERT '(&00)' FEHLERHAFT; FEHLER '(&01)'

### Bedeutung

(&00): Katalogkennung (catid)
(&01): Fehler:
CINV: Katalogkennung falsch
VSNA: Funktion fuer ein Volumeset nicht erlaubt. Ein Volumeset
kann nur im Rahmen eines SM-Pubsets konsistent gesichert
werden.
NOCC: Im MRSCAT-Eintrag fuer ein SM-Pubset fehlt die Katalog-
kennung (catid) des Kontroll-Volumesets.
NODT: Im MRSCAT-Eintrag fuer ein SM-Pubset fehlt der Geraetetyp
WRST: Das SM-Pubset hat im MRSCAT-Eintrag einen falschen Status

### Maßnahme

CINV: Katalogkennung (catid) korrigieren.
VSNA: Komplettes SM-Pubset statt nur ein Volumeset sichern.
NOCC: Katalogkennung (catid) des Kontroll-Volumesets in MRSCAT eintragen.
NODT: Geraetetyp der VOLRES des Kontroll-Volumesets in MRSCAT eintragen.
WRST: SM-Pubset exportieren und Ausfuehrung abwarten.

## FBD1158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1158 DAS PUBSET '(&00)' IST IMPORTIERT. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Warnung: Das importierte Pubset kann von FDDRL nicht verarbeitet werden.
Existiert eine Kopie des Pubsets, so wird die Kopie verwendet,
andernfalls muss das Pubsets exportiert werden, bevor die Anweisung
//CREATE-JOBS oder //START-JOBS eingegeben wird.
(&00): Katalogkennung (catid) des Pubsets

## FBD1159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1159 DER GERAETETYP '(&00)' DES VOLUMES/VOLUME-SETS '(&01)' WIRD NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Der Geraetetyp einer Platte oder eines Volumesets wird nicht unterstuetzt.
(&00): Geraetetyp
(&01): Archivnummer (VSN) der Platte oder
Katalogkennung (catid) eines Volumesets

## FBD1160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1160 OPERAND TAPE, WERT '(&00)' FEHLERHAFT; FEHLER '(&01)'

### Bedeutung

(&00): Archivnummer (VSN) eines Bandes oder Schluesselwort
(&01): Fehler:
MARN: '*BY-VOLUME-CATALOG' kann nur angegeben werden, wenn MAREN im
Einsatz ist und die Baender im Volume-Katalog verwaltet
werden.
MVSF: MAREN Funktion 'Volume Substitution' mit Fehler beendet.
UNKN: Das Band '(&00)' ist im MAREN Volume-Katalog unbekannt.
Die Baender muessen entweder alle bekannt oder alle unbekannt
sein.
MARR: Das Band '(&00)' wird von MAREN zurueckgewiesen.
NUNI: Der Volumetyp der Baender ist im MAREN Volume-Katalog nicht
eindeutig.
MULT: Das Band '(&00)' wurde mehrfach angegeben.

### Maßnahme

MARN: Baender per Archivnummer (VSN) angeben bzw. MAREN verfuegbar machen
MVSF: Angabe korrigieren oder Baender per Archivnummer (VSN) angeben
UNKN: Angabe korrigieren oder Band im Volume-Katalog eintragen
MARR: Ueberpruefen der MAREN-Meldungen, Operanden TAPE korrigieren
NUNI: Angabe der Baender korrigieren
MULT: Angabe der Baender korrigieren

## FBD1161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1161 OPERAND TAPE-DEVICE-TYPE, WERT '(&00)' FEHLERHAFT; FEHLER '(&01)'

### Bedeutung

(&00): Volumetyp
(&01): Fehler:
MARN: '*BY-VOLUME-CATALOG' kann nicht angegeben werden, da
MAREN nicht installiert oder derzeit nicht einsatzfaehig ist.
UNKN: '*BY-VOLUME-CATALOG' kann nicht angegeben werden, da
die Baender nicht von MAREN verwaltet werden.
NVLD '*BY-VOLUME-CATALOG' kann nicht angegeben werden, da
der Eintrag im MAREN Volume-Katalog kein Band-Volumetyp ist.
NEQM: Der angegebene Volumetyp unterscheidet sich vom Eintrag
im MAREN Volume-Katalog.

### Maßnahme

MARN: Volumetyp direkt angeben bzw. MAREN verfuegbar machen.
UNKN: Volumetyp direkt angeben bzw. Baender im MAREN Volume-Katalog
eintragen lassen.
NVLD: Volumetyp direkt angeben oder Eintrag im MAREN Volume-Katalog
korrigieren.
NEQM: Volumetyp-Angabe korrigieren oder passende Baender benutzen

## FBD1162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1162 OPERAND '(&00)', WERT '(&01)' FEHLERHAFT; FEHLER '(&02)'

### Bedeutung

(&00): Operand (DISK, UNIT, OVERWRITE-DISK, OVERWRITE-UNIT)
(&01): Operandenwert
(&02): Fehler:
NDSK: der mnemotechnische Geraetename (MN) bezeichnet keine Platte
WTYP: Platte hat falschen Geraetetyp (nur D3435 ist erlaubt)
BS2V: die Platte ist keine Fremdplatte (sondern eine BS2000-Platte)
WVSN: Platte hat falsche Archivnummer (VSN)
NUNI: beide Platten haben nicht denselben Geraetetyp
IDNT: beide Plattennamen sind identisch
MULT: Die Platte (VSN oder MN) wurde mehrfach angegeben
NUMB: Die Anzahl der Ausgabeplatten passt nicht zur Anzahl der
Eingabeplatten

## FBD1163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1163 FEHLER BEI DER JOB-ERZEUGUNG. SPIN-OFF WIRD AUSGELOEST

### Bedeutung

Die Anweisung //CREATE-JOBS wurde mit Fehler oder nur teilweise
ausgefuehrt.

## FBD1164

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1164 TAPE-DEVICE-TYPE '(&00)' NICHT FUER 256 KB BLOECKE GEEIGNET

### Bedeutung

Fuer Disk-Sets und TAPE-FORMAT=*V16-FORMAT oder *V15-FORMAT wird ein
Bandgeraet benoetigt, das 256 KB grosse Bandbloecke unterstuetzt.
(&00): Volumetyp

### Maßnahme

Anderen Geraetetyp verwenden oder Sicherung fuer Einzelplatten
durchfuehren.

## FBD1165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1165 DATEINAME '(&00)' IM VOLUME CATALOG NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Der Dateiname (&00) ist im MAREN Volume-Katalog nicht vorhanden

## FBD1166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1166 DER OPERAND 'NUMBER-OF-DISK-SETS' WIRD AUF '(&00)' REDUZIERT (ANWEISUNG FUER PUBSET '(&01)')

### Bedeutung

Der Operand NUMBER-OF-DISK-SETS wird reduziert auf
- 1, bei PROCESS-JOBS=*BY-MAINTASK
- 8, bei NUMBER-OF-DISK-SETS=*BY-TASK-LIMIT und TASK-LIMIT > 8
- (n+1)/2, bei einem Pubset mit der Anzahl von n Platten
(&00): neuer Wert
(&01): Katalogkennung (catid) des Pubsets

## FBD1167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1167 DER FDDRL PARAMETER 'SECURE-WAIT-TIME' WIRD AUF '7 TAGE' REDUZIERT

### Bedeutung

Die angegebene Wartezeit betraegt mehr als 7 Tage.
Deshalb wird der Wert auf 7 Tage reduziert.

## FBD1168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1168 OPERAND SAVE-ENTITY FEHLERHAFT

### Bedeutung

Die Angabe von mehreren Platten in einer Anweisung erfordert die
Sicherungseinheit Disk-Set (SAVE-ENTITY=*DISK-SET).

## FBD1169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1169 OPERAND FILE-NAME, WERT '(&00)' FEHLERHAFT

### Bedeutung

DUMP-DISK, DUMP-FOREIGN-DISK:
Der Dateiname (&00) muss mit dem Praefix 'FDDRL' beginnen.
RELOAD-PUBSET:
Das letzte Zeichen des Dateinamens (&00) muss eine gueltige
Disk-Set-Nummer bezeichnen.

## FBD1170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1170 OPERAND LOCATION, WERT '(&00)' FEHLERHAFT; DEVICE-DEPOT IST UNBEKANNT'

### Bedeutung

(&00): Lagerort

## FBD1171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1171 OPERAND DEFAULT-PUBSET, WERT '(&00)' FEHLERHAFT; PUBSET IST UNBEKANNT ODER NICHT IMPORTIERT'

### Bedeutung

(&00): Pubset

## FBD1172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1172 DAS PUBSET '(&00)' KANN NICHT ONLINE GESICHERT WERDEN (GRUND '(&01)')

### Bedeutung

(&00): Katalogkennung (catid)
(&01): Grund:
DRVN: Ein DRV-Pubset kann nicht online gesichert werden.
BSVN: Das Pubset kann mit dieser BS2000-Version nicht online
gesichert werden.
ICHN: Der Kanaltyp S der Eingabeplatte wird nicht unterstuetzt.
OCHN: Der Kanaltyp S der Ausgabeplatte wird nicht unterstuetzt.
TCHN: Der Kanaltyp S des Bandgeraets wird nicht unterstuetzt.
DABA: Das DAB Caching ist aktiv.

### Maßnahme

DRVN: Pubset anhand der abgetrennten Spiegelplatten sichern.
BSVN: Pubset offline sichern.
ICHN: Pubset offline sichern.
OCHN: Ausgabeplatte mit Kanaltyp FC verwenden oder Pubset offline sichern.
TCHN: Bandgeraet mit Kanaltyp FC verwenden oder Pubset offline sichern.
DABA: DAB Caching waehrend der Online-Sicherung ausschalten.
FDDRL-Anweisung wiederholen.

## FBD1173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1173 DAS IMPORTIERTE PUBSET '(&00)' WIRD ONLINE GESICHERT

### Bedeutung

Das angegebene Pubset ist importiert und wird online gesichert.
Soll das Pubset nicht online gesichert werden so muss das Pubset
exportiert und die Anweisung wiederholt werden.
(&00): Katalogkennung (catid) des Pubsets

## FBD1174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1174 OPERAND STRUCTURE-OUTPUT, WERT '(&00)' FEHLERHAFT; FEHLER '(&01)'

### Bedeutung

(&00): Variablenname
(&01): Fehler:
0002: Syntaxfehler im Variablennamen
0006: Variablentyp passt nicht
nnnn: anderer Fehler des Makros VARINF

## FBD1202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1202 BAND-DATENTRAEGER '(&00)' KONNTE NICHT ZUGETEILT WERDEN (FEHLER '(&01)'). ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

- Der Datentraeger ist unbekannt
- Die Anforderung wurde vom Operator zurueckgewiesen
- Der Datentraeger-Typ ist bei MAREN fuer Neureservierungen
nicht zugelassen (MARM117)
- Der Datentraeger ist nicht lokal verfuegbar (MAR4125)
(&00): Archivnummer (VSN) des Bandes oder '*UNKNOWN'
(&01): $NKAATP Returncode (nur fuer Diagnose)

## FBD1203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1203 PLATTEN-DATENTRAEGER '(&00)' KONNTE NICHT ZUGETEILT WERDEN. ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

Der Datentraeger ist unbekannt, oder wurde vom Operator zurueckgewiesen
(&00): Archivnummer (VSN) der Platte oder '*UNKNOWN'

## FBD1205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1205 FDDRL FUNKTION '(&00)' FUER PLATTE/DISK-SET '(&01)' GESTARTET

## FBD1206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1206 FDDRL FUNKTION '(&00)' BEENDET

## FBD1208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1208 PLATTE AUF GERAET '(&00)' ENTSPRICHT NICHT BS2000-NORM

### Bedeutung

Die montierte Platte kann nicht verwendet werden, da es sich dabei um
keine BS2000-Platte handelt.

## FBD1211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1211 AUF GERAET '(&00)' MONTIERTES BAND ENTSPRICHT NICHT DER SPEZIFIKATION

### Bedeutung

Ein Band wurde mit Archivnummer (VSN) angefordert. Das am Geraet (&00)
montierte Band hat jedoch keine Standard-Kennsaetze bzw. eine falsche
Archivnummer (VSN).

## FBD1212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1212 PLATTE AUF GERAET '(&00)' HAT FALSCHES ETIKETT. '(&01)' ETIKETT WIRD ERWARTET

### Bedeutung

Die Ausgabeplatte hat ein anderes Etikett (SVL) als die Eingabeplatte/
gesicherte Platte bei COPY/RELOAD.
Wurde die Ausgabeplatte vom Operator zugewiesen, so wird eine andere
Ausgabeplatte angefordert. In den anderen Faellen wird der FDDRL-Job
beendet.
(&00): mnemotechnischer Geraetename (MN) der Ausgabeplatte
(&01): erwartetes Etikett (BS2000 / NO BS2000)

### Maßnahme

Ausgabeplatte mit gleichem Etikett angeben oder zuweisen.

## FBD1214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1214 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' HAT FALSCHES FORMAT ('(&03)'). FORMAT '(&02)' WIRD ERWARTET

### Bedeutung

Die Ausgabeplatte hat ein anderes Format als die Eingabeplatte bei COPY
bzw. RELOAD. Es ist nicht moeglich das Format beim Ueberschreiben zu
aendern.
Wurde die Ausgabeplatte vom Operator zugewiesen, so wird eine andere
Ausgabeplatte angefordert. In den anderen Faellen wird der FDDRL-Job
beendet.
(&00): Archivnummer (VSN) der Ausgabeplatte
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Ausgabeplatte
(&02): Format der Eingabeplatte (KEY/NK2/NK4)
(&03): Format der Ausgabeplatte

### Maßnahme

Ausgabeplatte mit korrektem Format angeben oder zuweisen oder
Operand OVERWRITE-DISK=*UNIT(...) benutzen, um die interne Platten-
formatierung zu ermoeglichen.

## FBD1216

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1216 ZUGRIFF AUF SVL DER PLATTE AUF GERAET '(&00)' NICHT MOEGLICH. ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

Moeglich Gruende:
- Geraet wurde weggeschaltet
- Kommando UNLOCK-DISK an einem fremden System
SVL: Standard-Volume-Label
(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte

## FBD1217

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1217 RESERVIERUNG EINES BANDGERAETS FEHLGESCHLAGEN (GRUND '(&00)'). ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

Der Versuch ein Bandgeraet zu reservieren ist fehlgeschlagen.
(&00): GRUND
05: Geraetetyp im System nicht verfuegbar
09: Zeitueberschreitung

### Maßnahme

- Gewuenschtes Bandgeraet zuschalten und Lauf wiederholen
- Mit MODIFY-FDDRL-PARAMETERS SECURE-WAIT-TIME erhoehen und
Lauf wiederholen

## FBD1218

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1218 PLATTE '(&00)' HAT FALSCHE GERAETE-MERKMALE. VERWENDUNG DER PLATTE NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Platte kann wegen falscher Geraetemerkmale nicht verwendet werden.
Der FDDRL-Job wird abnormal beendet.
(&00): mnemotechnischer Geraetename (MN) der Ausgabeplatte

### Maßnahme

- Platte vom Techniker pruefen lassen
- Im Fall einer emulierten Platte diese mit dem X2000 Programm (bs2vol)
formatieren.

## FBD1220

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1220 ANTWORT AUF VORANGEGANGENE MELDUNG UNGUELTIG. ANTWORT KORRIGIEREN

## FBD1230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1230 ALLE PAM-SEITEN DER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MUESSEN GESICHERT WERDEN

### Bedeutung

Im Regelfall werden nur die im F5-Kennsatz gekennzeichneten (allokierten)
PAM-Seiten einer Platte gesichert, jetzt werden jedoch alle PAM-Seiten der
Platte gesichert.
Moegliche Gruende:
- Die Platte war waehrend eines Systemabsturzes 'online', deshalb ist der
F5-Kennsatz mit den Allokierungs-Informationen nicht gueltig
- Die Platte wurde mit dem SHC-OSD-Kommando /HOLD-MULTI-MIRRORING
abgetrennt, waehrend das zugehoerige PUBSET importiert war.
- Der F5-Kennsatz konnte wegen eines E/A-Fehlers nicht vollstaendig
gelesen werden, und der Lesefehler wurde mittels 'CONTINUE' uebergangen.
(&00): Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Platte

## FBD1231

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1231 OBWOHL 'ACTION=*SAVE' IST EINGABEPLATTE AUF '(&00)' AELTER ALS AUSGABEPLATTE AUF '(&01)'. ZUWEISUNG DER PLATTEN KORRIGIEREN!

### Bedeutung

Bei einer Sicherung muss die Ausgabeplatte aelter sein als die
Eingabeplatte.
Eine neue Ausgabeplatte soll mit VOLIN initialisiert worden sein.

## FBD1232

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1232 OBWOHL 'ACTION=*RESTORE' IST AUSGABEPLATTE AUF '(&00)' AELTER ALS EINGABEPLATTE AUF '(&01)'. ZUWEISUNG DER PLATTEN KORRIGIEREN!

### Bedeutung

Bei einer Restaurierung muss die Ausgabeplatte juenger sein als die
Eingabeplatte.

## FBD1233

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1233 EINGABEPLATTE HAT ZEITSTEMPEL '(&00)'. ZUWEISUNG DER PLATTEN KORRIGIEREN!

### Bedeutung

Aus Sicherheitsgruenden kann bei ACTION=*RESTORE eine neu initialisierte
Platte nicht als Eingabeplatte verwendet werden.
Eine neu initialisierte Platte hat den Zeitstempel '000000'.

## FBD1240

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1240 KAPAZITAET DER AUSGABEPLATTE '(&00)' KLEINER ALS DIE DER EINGABEPLATTE/GESICHERTEN PLATTE ('(&02)' < '(&01)')

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich eine Ausgabeplatte mit kleinerer Kapazitaet als die
der Eingabeplatte/gesicherten Platte bei COPY/RELOAD zu ueberschreiben.
Wurde die Ausgabeplatte vom Operator zugewiesen, so wird eine andere
Ausgabeplatte angefordert. In den anderen Faellen wird der FDDRL-Job
beendet.
(&00): Archivnummer (VSN) der zu ueberschreibenden Platte
(&01): Kapazitaet der Eingabeplatte/gesicherten Platte
(&02): Kapazitaet der Ausgabeplatte
Die Ausgabe der Kapazitaet erfolgt entweder dezimal als PHP-Wert
oder sedezimal im Format 'CCCCHHHH' (Zylinder/Spuren)

### Maßnahme

Ausgabeplatte mit gleicher Kapazitaet angeben oder zuweisen.

## FBD1241

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1241 KAPAZITAET DER AUSGABEPLATTE '(&00)' WIRD AUF DIE DER EINGABEPLATTE/GESICHERTEN PLATTE HERABGESETZT ('(&02)' > '(&01)')

### Bedeutung

Beim Ueberschreiben der Ausgabeplatte werden die Kapazitaetswerte der
Eingabeplatte/gesicherten Platte uebernommen.
Die Ausgabeplatte wird dann mit dieser reduzierten Kapazitaet betrieben.
Die Originalkapazitaet der Ausgabeplatte kann nur durch eine
Platteninitialisierung mit VOLIN wiederhergestellt werden.
(&00): Archivnummer (VSN) der zu ueberschreibenden Platte
(&01): Kapazitaet der Eingabeplatte/gesicherten Platte
(&02): Kapazitaet der Ausgabeplatte
Die Kapazitaet wird entweder dezimal als PHP-Wert
oder sedezimal im Format 'CCCCHHHH' (Zylinder/Spuren) angezeigt.

## FBD1242

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1242 KAPAZITAET DER AUSGABEPLATTE '(&00)' UNTERSCHEIDET SICH VON DER DER EINGABEPLATTE/GESICHERTEN PLATTE ('(&02)' <> '(&01)')

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, eine Ausgabeplatte mit anderer Kapazitaet als die
der Eingabeplatte/gesicherten Platte bei COPY/RELOAD zu ueberschreiben.
Der FDDRL-Job wird abnormal beendet.
(&00): Archivnummer (VSN) der zu ueberschreibenden Platte
(&01): Kapazitaet der Eingabeplatte/gesicherten Platte
(&02): Kapazitaet der Ausgabeplatte
Die Ausgabe der Kapazitaet erfolgt als PHP-Wert.

### Maßnahme

Ausgabeplatte mit gleicher Kapazitaet angeben.

## FBD1243

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1243 DIE MAXIMALE E/A-LAENGE DER AUSGABEPLATTE '(&00)' IST KLEINER ALS DIE E/A-LAENGE BEIM SICHERN ('(&01)' < '(&02)')

### Bedeutung

Bei der Sicherung wurde mit TAPE-FORMAT=*V15-FORMAT gearbeitet.
Dabei wurde mit einer E/A-Laenge gearbeitet, die groesser ist,
als die erlaubte maximale E/A-Laenge der Ausgabeplatte.
Der FDDRL-Job wird abnormal beendet.
(&00): Archivnummer (VSN) der zu ueberschreibenden Platte
(&01): Maximale E/A-Laenge der Ausgabeplatte
(&02): Verwendete E/A-Laenge beim Sichern.

### Maßnahme

Passende Ausgabeplatte verwenden oder
Sicherung mit TAPE-FORMAT=*V13-FORMAT wiederholen.

## FBD1251

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1251 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MONTIERT. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Die Platte wird ueberschrieben.
N: Die Platte soll nicht ueberschrieben werden.

## FBD1252

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1252 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MIT VORHER MONTIERTER EINGABEPLATTE NICHT IDENTISCH. ANTWORT (M=PLATTE WECHSELN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Die nun zugewiesene Pubset-Platte ist mit jener zum Zeitpunkt des
FDDRL-Job-Aufbaus verwendeten nicht identisch.
Moegliche Ursachen:
- Das Pubset wurde zwischenzeitlich importiert und exportiert.
- Die Platte wurde inzwischen ausgetauscht oder veraendert.
- Eine andere Platte mit identischer Archivnummer (VSN) wurde vorher als
Pubset-Platte zugewiesen.
(&00): Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Platte

### Maßnahme

M: Andere Platte montieren und Ausfuehrung fortsetzen.
T: Beende FDDRL-Job. FDDRL-Lauf fuer betroffenes PUBSET wiederholen.

## FBD1253

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1253 PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' MIT VOR RESTART MONTIERTER PLATTE NICHT IDENTISCH. ANTWORT (M=PLATTE WECHSELN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Die nun zugewiesene Platte ist mit jener vor dem Restart nicht identisch.
Moegliche Ursache: Die Platte wurde waehrend des Restarts ausgetauscht
oder veraendert.
(&00): Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Platte

### Maßnahme

M: Andere Platte montieren und Ausfuehrung fortsetzen.
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD1254

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1254 ZEITSTEMPEL VON EINGABEPLATTE '(&00)', GERAET '(&01)' UND AUSGABEPLATTE '(&02)', GERAET '(&03)' SIND IDENTISCH. ANTWORT (I=IGNORIEREN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Die Zeitstempel von Ein- und Ausgabeplatte sind identisch. Vermutlich sind
die Platteninhalte identisch und ein Kopierlauf ueberfluessig.
(&00): Archivnummer (VSN) der Eingabeplatte
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Eingabeplatte
(&02): Archivnummer (VSN) der Ausgabeplatte
(&03): mnemotechnischer Name (MN) der Ausgabeplatte

### Maßnahme

I: Die auf Geraet (&03) montierte Platte wird ueberschrieben.
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD1255

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1255 PLATTE '(&00)' AUF GERAET/MIT GERAETETYP '(&01)' MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR. VERSUCH WIEDERHOLEN? ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Es steht keine Platte mit den geforderten Eigenschaften (MN, Plattentyp,
Timestamp) zur Verfuegung.
1. Der Online-Zustand (Timestamp) der geforderten Platte ist veraltet und
muss aktualisiert werden.
2. Es ist keine passende Platte (Plattentyp/MN) zugeschaltet.
3. Alle passenden Platten sind belegt.
4. Der MRSCAT-Eintrag fuer ein SM-Pubset fehlt
(&00): Archivnummer (VSN) der Platte oder '*UNKNOWN'
(&01): Geraetetyp oder mnemotechnischer Name (MN) der Platte

### Maßnahme

Fall 1: Kommando /CHECK-DISK-MOUNT oder /SHOW-DISK-STATUS INFORMATION=*ALL
eingeben.
Fall 2: Geforderte Platte zuschalten (/ATTACH-DEVICE)
Fall 3: Auf Freigabe der belegten Platte warten.
Fall 4: MRSCAT-Eintrag fuer SM-Pubset erstellen.
R: Wiederhole die Plattenanforderung.
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD1256

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1256 BANDGERAET (TYP='(&01)', LAGERORT='(&02)') ODER DATENTRAEGER '(&00)' MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR. VERSUCH WIEDERHOLEN? ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Der Datentraeger kann auf einem Bandgeraet des geforderten Bandtyps nicht
montiert werden. Moegliche Gruende:
- Der Operator hat kein Bandgeraet des geforderten Typs zugeschaltet.
- Alle Bandgeraete des geforderten Typs sind belegt.
- Es gibt kein freies Bandgeraet am angegebenen Lagerort.
- Der Datentraeger ist momentan belegt.
- Der Bandgeraetetyp wurde falsch angegeben.
- Der Lagerort (LOCATION) wurde falsch angegeben.
(&00): Archivnummer (VSN) des Bandes oder '*UNKNO'
(&01): Volumetyp des Bandes
(&02): Lagerort oder '*ANY'

### Maßnahme

R: Wiederhole Versuch der Bandzuteilung.
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD1257

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1257 INKONSISTENZ MOEGLICH. PLATTE AUF GERAET '(&00)' VON ANDEREM SYSTEM BENUTZT. FDDRL-FUNKTION WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die Platte auf Geraet (&00) wurde von einem anderen System benutzt.
Moeglicherweise wurde der Platteninhalt waehrend des Laufes veraendert.
Der FDDRL-Job wird abnormal beendet.

### Maßnahme

FDDRL-Funktion fuer diese Platte wiederholen.

## FBD1258

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD1258 MERKMALE DER PLATTE AUF GERAET '(&04)' WERDEN GEAENDERT. FORMAT(ALLOKIERUNGSEINHEIT): '(&00)((&02))'->'(&01)((&03))'. BESTAETIGUNG ERBETEN. ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Wird der Aenderung der Plattenmerkmale zugestimmt, werden die bisherigen
Plattenmerkmale durch die Plattenmerkmale der Eingabeplatte ersetzt.
Damit aendert sich die Nutzungsart der Ausgabeplatte.
(&00): Format alt (KEY/NK)
(&01): Format neu (KEY/NK)
(&02): Allokierungseinheit alt (6/8/64)
(&03): Allokierungseinheit neu (6/8/64)
(&04): mnemotechnischer Name (MN) der Ausgabeplatte

### Maßnahme

Y: Die Platte wird ueberschrieben; die Nutzungsart aendert sich.
N: Die Platte wird nicht ueberschrieben. Wurde die Ausgabeplatte vom
Operator zugewiesen, so wird eine andere Ausgabeplatte angefordert.
In den anderen Faellen wird der FDDRL-Job beendet.

## FBD1259

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1259 SUBTASK-ERZEUGUNG WIRD ZURUECKGESTELLT (MAKRO '(&00)', FEHLER '(&01)')

### Bedeutung

Das Erzeugen der Subtask war nicht moeglich und wird nach einer
Wartezeit nochmals wiederholt. Grund:
(&00): Makro (&01): Fehler
$USUBT 00800080: Tasklimit der Jobklasse erreicht
$USUBT 00800081: Speichermangel
$USUBT 00800082: TSN-Mangel
$USUBT 00800083: Kategorie ueberladen
$CREA 00080004: Task-Saettigung

## FBD1260

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1260 FDDRL SUBTASK '(&00)' FUER PLATTE/DISK-SET '(&01)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00): TSN der Subtask
(&01): Archivnummer (VSN) der Platte oder Name des Disk-Sets

## FBD1261

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1261 FDDRL-SUBTASK '(&00)' FUER PLATTE/DISK-SET '(&01)' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Wurde die Maintask mit /CANCEL-JOB abgebrochen, so wird auch jede aktive
Subtask abgebrochen.
(&00): TSN der Subtask
(&01): Archivnummer (VSN) der Platte oder Name des Disk-Sets

## FBD1262

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1262 FDDRL-SUBTASK '(&00)' FUER PLATTE/DISK-SET '(&01)' BEENDET

### Bedeutung

(&00): TSN der Subtask
(&01): Archivnummer (VSN) der Platte oder Name des Disk-Sets

## FBD1263

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1263 FDDRL-SUBTASKS SIND NOCH AKTIV. PROGRAMMBEENDIGUNG WIRD ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der FDDRL wird in der Maintask abnormal beendet.
Die Programmbeendigung wartet auf die Beendigung aller aktiven Subtasks.
Sollen auch die Subtasks abnormal beendet werden, so muss die Maintask
mit dem Kommando /CANCEL-JOB abgebrochen werden.

### Maßnahme

- Die normale Beendigung aller aktiven Subtask soll abgewartet werden,
der Operator muss eventuell die Frage einer FDDRL Subtask beantworten.
- Die Maintask soll abgebrochen werden (/CANCEL-JOB), um damit implizit
die Subtasks abzubrechen.

## FBD1269

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1269 FDDRL SUBTASK '(&00)' IST MOEGLICHERWEISE BLOCKIERT. LETZTER SCHNITTSTELLENAUFRUF WAR '(&01)'

## FBD1270

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1270 KEIN INAKTIVER JOB FUER SUBTASK VORHANDEN

### Bedeutung

Nach dem Starten der Subtask gab es keinen inaktiven Job zur Verarbeitung.
Moegliche Ursachen:
- Die Subtask wurde wegen Erreichen des Jobklassenlimits verzoegert
gestartet.
- Die Zuweisung eines freien Bandgeraets wurde verzoegert.
Es wird ein leeres Tape-Set erzeugt.

## FBD1271

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1271 FDDRL JOB FUER PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): mnemotechnischer Geraetename (MN) der Platte

## FBD1272

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1272 FDDRL JOB FUER PLATTE '(&00)' WURDE ZURUECKGESETZT

### Bedeutung

Nach einem Band-Restart mit Zuweisung eines neuen Ausgabebandes muessen
Jobs, die mit dem verworfenen Band verarbeitet wurden, nochmals
verarbeitet werden.
(&00): Archivnummer (VSN) der Platte

## FBD1280

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1280 FDDRL SUBTASK IST VERZOEGERT. DIE ONLINE SICHERUNG WIRD ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Alle FDDRL Subtasks zur Online Sicherung muessen nach der Bandmontage
einen gemeinsamen Synchronisationspunkt erreichen.
Wird der Punkt nicht in angemessener Zeit erreicht,
dann wird die Online Sicherung abnormal beendet.
Moegliche Ursachen:
- Mindestens eine Subtask konnte nicht gestartet werden.
Moeglicherweise ist das Jobklassenlimit erreicht.
- Mindestens eine Subtask hat den Wartepunkt zum Starten der
Sicherung nicht erreicht.
Moeglicherweise wartet eine Subtask auf ein Bandgeraet.
- Mindestens eine Subtask wurde abnormal terminiert.

## FBD1281

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1281 SCHREIBSPERRE FUER PUBSET '(&00)' IST AKTIVIERT.

### Bedeutung

Wegen der Online-Sicherung wurde die Schreibsperre fuer das Pubset (&00)
aktiviert.
Jede Task mit Schreiboperationen auf das Pubset wird in einen Wartezustand
versetzt.

## FBD1282

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1282 DAS ZEITLIMIT FUER DIE SCHREIBSPERRE DES PUBSETS '(&00)' IST ABGELAUFEN

### Bedeutung

Die Schreibsperre fuer das Pubset wird aufgehoben.

### Maßnahme

Sicherung wiederholen und dabei den Wert des Operanden TIME-LIMIT an die
Sicherungsdauer anpassen.

## FBD1283

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1283 FDDRL SUBTASK '(&00)' IST MOEGLICHERWEISE BLOCKIERT. LETZTER SCHNITTSTELLENAUFRUF WAR '(&01)'

## FBD1284

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1284 FDDRL SUBTASK '(&00)' IST DURCH SCHNITTSTELLENAUFRUF '(&01)' BLOCKIERT

## FBD1285

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1285 SCHREIBSPERRE FUER PUBSET/PLATTE '(&00)' IST AUFGEHOBEN

## FBD1286

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1286 INKONSISTENZ MOEGLICH. PLATTE AUF GERAET '(&00)' VON ANDEREN TASKS BENUTZT. FDDRL-FUNKTION WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der Schreibschutz der Platte wurde waehrend der Online-Sicherung
zurueckgesetzt.
Moeglicherweise wurde der Platteninhalt waehrend der Sicherung von anderen
Tasks veraendert.
Der FDDRL-Job wird abnormal beendet.

### Maßnahme

FDDRL-Funktion fuer diese Platte wiederholen.

## FBD1301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1301 ZEITSTEMPEL DER PLATTE '(&00)' WEICHT VON DEM DER PLATTE '(&02)' AB. ANWEISUNG FUER PUBSET '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

Das Pubset ist in einem inkonsistenten Zustand.

## FBD1302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1302 PLATTE '(&00)' NICHT EXCLUSIV VERFUEGBAR. ANWEISUNG FUER PUBSET/DISK-SET '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

Das SVL (Standard Volume Label) jeder Platte eines Pubsets/Disk-Sets muss
lesbar sein, um die FDDRL-Jobs erzeugen zu koennen.
Moegliche Ursachen:
- die Platte (&00) ist nicht zugeschaltet
- das Pubset (&01) ist importiert
- die Platte (&00) wird von einem fremden System belegt

### Maßnahme

- Platte zuschalten oder Pubset exportieren oder Platte verfuegbar machen.
- Anweisung fuer Pubset/Disk-Sets wiederholen.

## FBD1303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1303 MAXIMALE ANZAHL FDDRL-JOBS ERREICHT. ANWEISUNG FUER PLATTE/PUBSET '(&00)' IGNORIERT

### Bedeutung

Die Anzahl der FDDRL-Jobs pro //START-JOBS-Anweisung ist auf 5000
begrenzt. Entweder bei der Anweisungseingabe oder nach //CREATE-JOBS
bzw. //START-JOBS bei der
Generierung der Jobs pro Platte wurde dieses Limit ueberschritten.
Die Anweisung fuer die/das angegebene Platte/Pubset wird ignoriert.
(&00): Archivnummer (VSN) bei Einzelplatten-Anweisung oder
Katalogkennung (catid) bei Pubset-Anweisung

### Maßnahme

Anweisung fuer Platte/Pubset nach Beendigung der FDDRL-Jobs wiederholen.

## FBD1308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1308 PLATTE '(&00)' IST KEINE PUBRES EINES SINGLE-FEATURE-PUBSETS; FEHLER '(&02)'. ANWEISUNG FUER PUBSET '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

(&00): Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): Katalogkennung (catid) des Pubsets
(&02): Fehler: Platte ist
2: VOLRES eines Control-Volumesets
3: VOLRES eines Standard-Volumesets
4: VOLRES eines Standalone-Volumesets
5: VOLRES eines Defect-Volumesets
9: keine PUBRES, da nicht mit Installationsprogramm
installiert

## FBD1309

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1309 PLATTE '(&00)' IST KEINE VOLRES EINES SYSTEM-MANAGED-PUBSETS/VOLUME-SETS; FEHLER '(&02)'. ANWEISUNG FUER PUBSET '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

(&00): Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): Katalogkennung (catid) des Pubsets
(&02): Fehler: Platte ist
1: PUBRES eines Single-Feature-Pubsets
4: VOLRES eines Standalone-Volumesets
5: VOLRES eines Defect-Volumesets
9: keine VOLRES, da nicht mit Installationsprogramm
installiert.

## FBD1310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1310 ANWEISUNG FUER PLATTE '(&00)' MEHRFACH EINGEGEBEN. LETZTE ANWEISUNG GILT

### Bedeutung

Der Benutzer hat fuer dieselbe Platte mehrmals eine Anweisung mit gleicher
Funktion eingegeben. Es wird nur die zuletzt eingegebene Anweisung
bearbeitet.

## FBD1311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1311 ANWEISUNG FUER PLATTE '(&00)' MEHRFACH EINGEGEBEN. EINIGE OPERANDEN WERDEN UEBERNOMMEN

### Bedeutung

Fuer eine Platte wurde die gleiche Funktion (COPY bzw. DUMP) zuerst durch
eine Pubset-Anweisung (COPY-PUBSET bzw. DUMP-PUBSET) und anschliessend
durch eine Einzelplatten-Anweisung (COPY-DISK bzw. DUMP-DISK) definiert.
Die erste Anweisung bleibt gueltig, sie wird allerdings um die
zusaetzlichen Operandenwerte der 2. Anweisung (Ausgabegeraet) erweitert:
- bei COPY-PUBSET/COPY-DISK um den Operanden OVERWRITE-DISK
- bei DUMP-PUBSET/DUMP-DISK um die Operanden TAPE, TAPE-DEVICE-TYPE und
LOCATION

## FBD1312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1312 MAKRO '(&00)' MIT FEHLER '(&01)' AUSGEFUEHRT. ANWEISUNG FUER PUBSET '(&02)' IGNORIERT

### Bedeutung

(&00): Makro (&01): Fehler
DPSIMPL 00200002 : Import-Fehler: siehe DMS-Meldungen auf Konsole
DPSIMPL xxxxxxxx : siehe DMS-Meldungen auf SYSOUT
$STAM xxxxxxxx : Fehler beim $STAM (MRSCAT)
DMCDMCE 00000nnn : Ausgabebereich zu klein (nnn = Laenge)
DMCDMCE 0FBD1159 : Geraetetyp wird nicht unterstuetzt
DPSEXPL 00200002 : Export-Fehler: siehe DMS-Meldungen auf Konsole
DPSEXPL xxxxxxxx : siehe DMS-Meldungen auf SYSOUT

## FBD1313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1313 EIN DISK-SET ALS SICHERUNGSEINHEIT BENOETIGT BANDFORMAT AB V16.0. ANWEISUNG FUER DISK-SET '(&00)' IGNORIERT

### Bedeutung

Wurde ein Bandformat fuer FDDRL Versionen < V16.0A ausgewaehlt, so kann
nicht ein Disk-Set als Sicherungseinheit angegeben werden.

### Maßnahme

- //MODIFY-FDDRL-PARAMETERS TAPE-FORMAT=*V17-FORMAT oder
- //MODIFY-FDDRL-PARAMETERS TAPE-FORMAT=*V16-FORMAT oder
- //DUMP-PUBSET ... SAVE-ENTITY=*SINGLE-DISK

## FBD1314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1314 DISK-SET INFORMATION BLOCK AUF BAND '(&01)' NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG FUER DISK/PUBSET '(&00)' IGNORIERT

### Bedeutung

Die Baender einer Disk-Set Sicherung wurden nicht richtig oder in falscher
Reihenfolge angegeben.
(&00): Katalogkennung (catid) des Pubsets oder
Archivnummer (VSN) der 1. Platte der Anweisung
(&01): Archivnummer (VSN) des Bandes

## FBD1315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1315 BAND IST SICHERUNGSBAND VON PUBSET/DISK-SET '(&00)'. ANWEISUNG FUER PUBSET '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

(&00): Katalogkennung (catid) des gesicherten Pubsets oder
Name des Disk-Sets
(&01): Katalogkennung (catid) des zu restaurierenden Pubsets

## FBD1316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1316 DEM DISK-SET '(&00)' SIND KEINE BAENDER ZUGEORDNET. ANWEISUNG FUER PUBSET '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

Ein PUBSET wurde in mehreren Disk-Sets als Sicherungseinheit gesichert.
Beim Jobaufbau fuer RELOAD-PUBSET konnte einem Disk-Set kein Band
zugeordnet werden.
Moegliche Ursachen:
- Beim Operanden Tape wurde statt *GROUPED-BY-DISK-SET eine VSN oder
VSN-Liste spezifiziert
- Beim Operanden TAPE=*GROUPED-BY-DISK-SET fehlt die VSN-Angabe fuer ein
Disk-Set
- Es wurde der Operand TAPE=*BY-VOLUME-CATALOG(...) angegeben, jedoch
konnte nicht fuer jedes Disk-Set ein entsprechender Dateiname im
Volume-Katalog von MAREN gefunden werden.
Hinweis: Fuer jedes Disk-Set wird ein eigener Dateiname gebildet.
Dabei wird im Dateinamen das letzte Zeichen durch die Nummer
des Disk-Sets (1..8) ersetzt.

## FBD1317

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1317 PLATTE '(&00)' WURDE NICHT MIT DISK-SET '(&01)' GESICHERT. ANWEISUNG FUER DISK-SET IGNORIERT

### Bedeutung

Ein Platte kann nicht restauriert werden, weil sie nicht im Disk-Set des
Bandes gesichert wurde.

## FBD1318

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1318 PLATTE '(&00)' WURDE NICHT MIT DISK-SET '(&01)' SONDERN MIT DISK-SET (&02)' GESICHERT. ANWEISUNG FUER DISK-SET IGNORIERT

### Bedeutung

Ein Platte kann nicht restauriert werden, weil sie nicht im Disk-Set des
Bandes gesichert wurde.

## FBD1319

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1319 FEHLER ('(&00)') BEIM PRUEFEN DES SICHERUNGSBANDES. ANWEISUNG FUER PUBSET/DISK-SET '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

(&00): FDDRL Meldungsschluessel.
(&01): Katalogkennung (catid) des zu restaurierenden Pubsets
oder Name des Disk-Sets

## FBD1320

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD1320 DER GERAETETYP DER AUSGABEPLATTE '(&02)' IST UNGLEICH DEM GERAETETYP ('&01') DER EINGABEPLATTE/GESICHERTEN PLATTE '(&00)'

### Bedeutung

Die Ausgabeplatte bei COPY/RELOAD muss den gleichen Geraetetyp haben, wie
die Eingabeplatte/gesicherte Platte.
(&00): Archivnummer (VSN) der Eingabeplatte/gesicherten Platte
(&01): Geraetetyp der Eingabeplatte/gesicherten Platte
(&02): MN der Ausgabeplatte

### Maßnahme

Ausgabeplatte mit gleichem Geraetetyp angeben oder zuweisen.

## FBD1321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1321 DIE ANZAHL AUSGABEPLATTEN WEICHT VON DER ANZAHL EINGABEPLATTEN AB. ANWEISUNG FUER DISK/PUBSET '(&00)' IGNORIERT

### Maßnahme

Passende Anzahl Ausgabeplatten angeben.

## FBD1322

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1322 MIT DER ONLINE SICHERUNG SIND KEINE WEITEREN JOBS ERLAUBT. ANWEISUNG FUER PLATTE/PUBSET '(&00)' IGNORIERT

### Maßnahme

Job fuer FDDRL Online-Sicherung einzeln starten.

## FBD1323

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1323 DIE ANZAHL DISK-SETS IST ZU KLEIN FUER EINE ONLINE SICHERUNG. ANWEISUNG FUER PUBSET '(&00)' IGNORIERT

### Bedeutung

Bei der Online-Sicherung muessen alle Platten gleichzeitig gesichert
werden koennen.
Mit TAPE-FORMAT=*V17-FORMAT koennen nur 4 Platten,
mit TAPE-FORMAT=*V16-FORMAT koennen nur 2 Platten pro Disk-Set gesichert
werden.

### Maßnahme

- Anzahl Disk-Sets (NUMBER-OF-DISK-SETS) erhoehen bzw.
- Bandformat V17-FORMAT verwenden (TAPE-FORMAT=*V17-FORMAT)

## FBD1324

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1324 WARNUNG: SUBTASK-LIMIT FUER ONLINE-SICHERUNG ZU KLEIN

### Bedeutung

Eine ONLINE-Sicherung muss ueber Subtask(s) abgewickelt werden,
dabei darf das TASK-LIMIT nicht kleiner sein, als die Anzahl Subtasks.

### Maßnahme

- Jobverarbeitung ueber Subtasks ausfuehren und dabei das TASK-LIMIT an
die Anzahl Subtasks anpassen:
//MODIFY-FDDRL-PARAMETERS PROCESS-JOBS=*BY-SUBTASKS(TASK-LIMIT=...)
- SAVE-ENTITY=*DISK-SET benutzen und dabei NUMBER-OF-DISK-SETS an das
TASK-LIMIT anpassen

## FBD1325

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1325 SUBTASK-LIMIT FUER ONLINE-SICHERUNG ZU KLEIN. ANWEISUNG START-JOBS IGNORIERT

### Bedeutung

Eine ONLINE-Sicherung muss ueber Subtask(s) abgewickelt werden,
dabei darf das TASK-LIMIT nicht kleiner sein, als die Anzahl Subtasks.

### Maßnahme

Jobverarbeitung ueber Subtasks ausfuehren und dabei das TASK-LIMIT an die
Anzahl Subtasks anpassen:
//MODIFY-FDDRL-PARAMETERS PROCESS-JOBS=*BY-SUBTASKS(TASK-LIMIT=...)

## FBD1331

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1331 OPERAND 'DATA-COMPRESSION=*YES' WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Bei der Funktion DUMP wird der Operand DATA-COMPRESSION=*YES aus
Performance-Gruenden ignoriert, wenn
- bereits das Bandgeraet eine Datenkomprimierung durchfuehrt
- ein Bandformat groesser *V13-FORMAT genutzt wird

## FBD1400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1400 DIENSTPROGRAMM '(&00)' VERSION '(&01)' IST EINGABEBEREIT

## FBD1402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1402 DIENSTPROGRAMM '(&00)' BEENDET

## FBD1403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1403 (&00) HPS DER PLATTE '(&01)' WURDEN VERARBEITET

### Bedeutung

Endemeldung eines FDDRL-Jobs.
(&00): Anzahl der verarbeiteten HPs (Halbseiten, 2K-Einheiten der Platte)

## FBD1500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1500 ES WURDEN KEINE AUFTRAEGE GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde kein Auftrag gefunden, der den vorgegebenen Kriterien entspricht.

## FBD1510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD1510 WARNUNG: ES WURDEN KEINE FDDRL JOBS GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde kein FDDRL Job gefunden, der den vorgegebenen Kriterien
entspricht.
Anweisung wird mit Warnung beendet.

## FBD2181

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2181 EINGABEPLATTE FUER FDDRL-COPY

### Bedeutung

Einfuegung fuer MOUNT-Meldung NKVD013.

## FBD2182

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2182 AUSGABEPLATTE FUER FDDRL-COPY VON PLATTE '(&00)'

### Bedeutung

Einfuegung fuer MOUNT-Meldung NKVD013.
(&00): Archivnummer (VSN) der Eingabeplatte.

## FBD2201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2201 BAND '(&03)' AUF GERAET '(&02)' ALS SPULE '(&01)' FUER DUMP DER PLATTE / DES DISK-SETS '(&00)' BENUTZT

### Bedeutung

Das auf Geraet (&02) montierte Band mit der Archivnummer (&03) wird als
Sicherungsband Nummer (&01) des Disk-Sets (&00) benutzt.
(&00): Name des Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): Spulennummer der Sicherung
(&02): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&03): Archivnummer (VSN) des Bandes

## FBD2204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2204 BAND '(&01)' AUF GERAET '(&00)' WURDE BEREITS IM AKTUELLEN SICHERUNGSLAUF BENUTZT. UEBERSCHREIBEN NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): Archivnummer (VSN) des Bandes

## FBD2205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2205 NICHT ETIKETTIERTES BAND AUF GERAET '(&00)' MONTIERT. UEBERSCHREIBEN NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Das montierte Band ist nicht bzw. fehlerhaft etikettiert oder es konnte
nicht fehlerfrei gelesen werden. Es darf nicht ueberschrieben werden.
(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets

## FBD2206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2206 FREIGABEDATUM ('(&02)') DES BANDES '(&01)' AUF GERAET '(&00)' NOCH NICHT ERREICHT. UEBERSCHREIBEN NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Auf den Bandetiketten ist ein Freigabedatum angegeben. Dieses ist noch
nicht erreicht, deshalb darf das Band nicht ueberschrieben werden.
(&00): mnemotechnischer Geraetename (MN) des Bandgeraets
(&01): Archivnummer (VSN) des Bandes
(&02): Freigabedatum des Bandes

### Maßnahme

Band neu initialisieren oder anderes Band benutzen.

## FBD2208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2208 BAND '(&03)' AUF GERAET '(&02)' ALS SPULE '(&01)' FUER DUMP DER PLATTE / DES DISK-SETS '(&00)' ERSTELLT

### Bedeutung

Das auf Geraet (&02) montierte Band mit der Archivnummer (&03) ist als
Sicherungsband Nummer (&01) des Disk-Sets (&00)
komplett erstellt und damit ein gueltiges Sicherungsband.
(&00): Name des Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): Spulennummer der Sicherung
(&02): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&03): Archivnummer (VSN) des Bandes

## FBD2210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2210 BAND '(&01)' AUF GERAET '(&00)' FUER FDDRL-LAUF ZU KURZ. BAND ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das montierte Band ist fuer den FDDRL-Lauf zu kurz.
(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): Archivnummer (VSN) des Bandes

### Maßnahme

Laengeres Band montieren.

## FBD2211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2211 BAND '(&01)' AUF GERAET '(&00)' KANN NICHT UEBERSCHRIEBEN WERDEN

### Bedeutung

Das Band ist schreibgeschuetzt.
(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): Archivnummer (VSN) des Bandes

## FBD2212

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD2212 (&00) HPS DER PLATTE '(&01)' WURDEN GESICHERT

### Bedeutung

Endemeldung eines DUMP- oder COPY-Laufs.
(&00): Anzahl der gesicherten HPs (Halbseiten - 2K-Einheiten der Platte)

## FBD2281

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2281 EINGABEPLATTE FUER FDDRL-DUMP

### Bedeutung

Einfuegung fuer MOUNT-Meldung NKVD013.

## FBD2282

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

FBD2282 FDDRL DUMP TAPE (&01) DISK (&00)

### Bedeutung

Einfuegung fuer MOUNT-Meldung NKVT013.
(&00): Archivnummer (VSN) der zu sichernden Platte
(&01): Spulennummer des Bandes

## FBD2300

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD2300 VSN DES BANDES '(&01)' FUER RELOAD DER PLATTE/DES DISK-SETS/PUBSETS '(&00)' EINGEBEN. ANTWORT (VSN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Die Angabe des Sicherungsbandes mit der Spulennummer (&01) fehlt.
Das Band wird fuer die Restaurierung der Platte mit der VSN (&00) bzw.
des Disk-Sets/Pubset (&00) verwendet.
(&00): Archivnummer (VSN) der Platte oder Name des Disk-Sets oder Pubsets
(&01): Spulennummer der Sicherung oder
'*LAST' fuer das letzte Band der Sicherung

### Maßnahme

VSN: Verarbeitung mit diesem Band fortsetzen.
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD2301

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2301 BAND EINER FALSCHEN SICHERUNGSVERSION AUF GERAET '(&00)' MONTIERT FUER RELOAD VON '(&01)'

### Bedeutung

Das auf Geraet (&00) montierte Band ist ein Folgeband einer anderen
Sicherung.
Das Band gehoert zu einer anderen Kopie der gleichen Sicherung.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename (MN) des Bandgeraets
(&01): Name des Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der gesicherten Platte.

### Maßnahme

Richtiges Band montieren.

## FBD2302

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2302 BAND KANN NICHT IDENTIFIZIERT WERDEN. BAND ABGEWIESEN

### Bedeutung

Infolge eines E/A-Fehlers ist das Band als FDDRL Sicherungsband nicht
erkennbar und daher als solches beim Reload nicht verwendbar.

## FBD2303

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2303 BAND '(&03)' AUF GERAET '(&02)' ALS SPULE '(&01)' FUER RELOAD DER PLATTE / DES DISK-SETS '(&00)' BENUTZT

### Bedeutung

Das auf Geraet (&02) montierte Band mit der Archivnummer (&03) wird als
Sicherungsband Nummer (&01) der Platte / des Disk-Sets (&00) benutzt.
(&00): Name des Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): Spulennummer der Sicherung
(&02): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&03): Archivnummer (VSN) des Bandes

## FBD2304

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2304 BAND '(&03)' AUF GERAET '(&02)' ALS SPULE '(&00)' FUER RELOAD DER PLATTE / DES DISK-SETS '(&01)' ZURUECKGELADEN

### Bedeutung

Das auf Geraet (&02) montierte Band mit der Archivnummer (&03) ist ein
Sicherungsband Nummer (&00) der Platte / des Disk-Sets (&01) und wurde
vollstaendig zurueckgeladen.
(&00): Spulennummer der Sicherung
(&01): Name des Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der Platte
(&02): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&03): Archivnummer (VSN) des Bandes

## FBD2307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2307 BAND MIT SPULENNUMMER '(&00)' FUER PLATTE/DISK-SET '(&03)' AUF GERAET '(&01)' MONTIERT. ERWARTET WIRD ABER SPULENNUMMER '(&02)'

### Bedeutung

Das montierte Band ist zwar ein Sicherungsband fuer das Disk-Set /
die Platte (&03), es ist aber die falsche Spulennummer.
(&00): montierte Spulennummer des Tape-Sets
(&01): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&02): erwartete Spulennummer
(&03): Name des Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der Platte

### Maßnahme

Band mit der erwarteten Spulennummer montieren.

## FBD2309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2309 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IST SICHERUNGSBAND FUER PLATTE/DISK-SET '(&02)'. ERWARTET WIRD ABER SICHERUNGSBAND FUER PLATTE/DISK-SET '(&03)'

### Bedeutung

Bei dem montierten Band handelt es sich um ein Sicherungsband fuer die
Platte / das Disk-Set (&02). Erwartet wird jedoch ein Sicherungsband
fuer die Platte / das Disk-Set (&03).
(&00): Archivnummer (VSN) des Bandes
(&01): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&02): Name des gesicherten Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der
gesicherten Platte
(&03): Name des erwarteten Disk-Sets oder VSN der erwarteten Platte

### Maßnahme

Korrektes Sicherungsband fuer Platte / Disk-Set (&03) montieren.

## FBD2311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD2311 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' INKONSISTENT, BAND-ETIKETT '(&02)' PASST NICHT ZUM BANDANFANG. ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

Das Bandende enthaelt Daten, die von einer anderen Sicherung stammen
als die Daten am Bandanfang.
Moegliche Fehlerursache:
- Abnormale Beendigung des Sicherungslaufs
(&00): Archivnummer (VSN) des Bandes
(&01): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&02): Etikett vom Bandende (EOV1,EOF1,EOV2,EOF2,EOV3,EOF3,UTL1,UTL2)
Der FDDRL-Job wird abnormal beendet.

### Maßnahme

Nach abnormaler Beendigung richtiges Sicherungsband verwenden.

## FBD2312

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2312 VOL1-KENNSATZ DES BANDES AUF GERAET '(&00)' KANN NICHT GELESEN WERDEN

### Bedeutung

Das Zurueckladen ist nicht moeglich, wenn das Band
- von einer FDDRL-Version aelter als V8.0A beschrieben wurde.
- mit Option TAPE-FORMAT=SPECIAL beschrieben wurde.
In den anderen Faellen wird das Zurueckladen fortgesetzt.

## FBD2314

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2314 UNWICHTIGER KENNSATZ DES BANDES AUF GERAET '(&00)' NICHT LESBAR. LESEFEHLER WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Das Band wird behandelt, als waere der Kennsatz (HDR2/HDR3/EOF2/EOF3)
ordnungsgemaess gelesen worden.

## FBD2315

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2315 BAND KANN MIT DIESER FDDRL-VERSION NICHT ZURUECKGELADEN WERDEN

### Bedeutung

Das Band enthaelt Daten, die mit dieser FDDRL-Version nicht zurueckgeladen
werden koennen.

### Maßnahme

Korrekte FDDRL-Version zum Zurueckladen benutzen.

## FBD2316

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2316 BAND '(&00)' AUF GERAET '(&01)' INKONSISTENT. ERWARTETE BLOCKNUMMER '(&02)', TATSAECHLICHE BLOCKNUMMER '(&03)'. RELOAD-FUNKTION NICHT FORTSETZBAR

### Bedeutung

Das Band mit der Archivnummer '(&00)' ist inkonsistent. Die Reihenfolge
der Datenbloecke ist nicht korrekt (die tatsaechliche Blocknummer ent-
spricht nicht der erwarteten Blocknummer) oder es wurde ein verfaelschter
Bandblock erkannt.

### Maßnahme

Fuer das Zurueckladen das korrekte Sicherungsband verwenden.

## FBD2317

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2317 FALSCHER BLOCK-HEADER AUF BAND '(&00)': '(&01)'

### Bedeutung

Bei einem FDDRL-Bandblock wurde ein falscher Blockheader erkannt.
Moegliche Fehlerursache:
- Abnormale Beendigung des Sicherungslaufs.
- Bandbloecke fehlen oder wurden nicht erkannt
- Eine Bandmarke (Tapemark) fehlt oder wurde nicht erkannt
- Falsche Repositionierung durch Tapemonitor
(&00): Archivnummer (VSN) des Bandes
(&01): Diagnoseinformation (Anfangsdaten des Bandblocks)

### Maßnahme

Am Bandanfang versucht der FDDRL durch einen Band-Restart den Fehler zu
beheben, ansonsten wird der FDDRL-Job mit DUMP abnormal beendet.

## FBD2318

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2318 DISK-SET INFORMATION BLOCK AUF BAND NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Baender wurden nicht richtig oder in falscher Reihenfolge angegeben.

## FBD2351

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD2351 UNGUELTIGER EOF/EOV-KENNSATZ DES BANDES AUF GERAET '(&00)' FUER RELOAD '(&01)'. ANTWORT (L=ALS LETZTES BAND BEHANDELT; N=NAECHSTES BAND; R=RESTART; T=BEENDEN)

### Maßnahme

L: Das Band wird als letztes Band der aktuellen Sicherung behandelt.
N: Das Band wird behandelt, als sei es korrekt; ein Folgeband wird
angefordert.
R: Das Band wird erneut von Anfang an gelesen.
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD2354

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

FBD2354 BAND '(&04)' AUF GERAET '(&03)' ENTHAELT SICHERUNG DER PLATTE / DES DISK-SETS '(&00)' VOM (&01) (&02). RICHTIGES BAND? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Das auf Geraet (&03) montierte Band ist ein Sicherungsband der Platte /
des Disk-Sets (&00).
(&00): Name des Disk-Sets oder Archivnummer (VSN) der Platte
(&01): Datum der Sicherung (JJJJ-MM-TT)
(&02): Uhrzeit der Sicherung (HH:MM:SS)
(&03): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&04): Archivnummer (VSN) des Bandes

### Maßnahme

Y: Das montierte Band ist das richtige Sicherungsband.
Die Platte / das Disk-Set soll anhand diese Bandes restauriert werden.
N: Das montierte Band ist falsch und wird entladen und freigegeben.
Wenn die Archivnummer des Bandes vom Benutzer vorgegeben wurde, wird
der FDDRL Job beendet, ansonsten wird ein neues Band angefordert.

## FBD2355

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2355 BAND '(&01)' AUF GERAET '(&00)' FUER RELOAD NICHT VERWENDBAR

### Bedeutung

Das auf Geraet (&00) montierte Band kann nicht als FDDRL Sicherungsband
identifiziert werden.
- Es liegt kein FDDRL-Sicherungsband vor
- Wichtige Bandlabels sind nicht lesbar
- Das Band ist eine Kopie eines FDDRL Sicherungsbandes, die Kopie wurde
jedoch nicht mit einem Dateinamen beginnend mit 'FDDRL...' erzeugt.

### Maßnahme

Bandlabels ueberpruefen.
Evtl. weitere Bandkopie mit Dateinamen 'FDDRL....' erzeugen und diese
Kopie fuer RELOAD verwenden.

## FBD2358

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2358 PLATTEN-GERAETETYP '(&00)' WIRD NICHT UNTERSTUETZT. ZURUECKLADEN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Das Band kann nicht zurueckgeladen werden, da der Geraetetyp der Platte in
dieser BS2000-Version oder FDDRL-Version nicht unterstuetzt wird.

### Maßnahme

(&00): Geraetetypcode: BS2000-Version kennt den Geraetetyp nicht
Geraetetyp: FDDRL-Version unterstuetzt den Geraetetyp nicht
Band unter passender BS2000- und FDDRL-Version zurueckladen!

## FBD2359

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD2359 UNIT (MN) DER ORIGINALPLATTE NICHT GESPEICHERT. RESTAURIERUNG MIT OPERANDENWERT *SAME-UNIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der mnemotechnische Geraetename (MN) der Originalplatte wurde bei
Sicherungen aelterer FDDRL-Versionen nicht gespeichert.
Das Restaurieren mit OVERWRITE-DISK=*UNIT(UNIT=*SAME-UNIT) ist nicht
moeglich.

## FBD2381

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 10

Warranty : YES

FBD2381 FDDRL RLOD TAPE (&01) DISK (&00)

### Bedeutung

Einfuegung fuer Montier-Meldung NKVT013.
(&00): Archivnummer (VSN) der gesicherten Platte
(&01): Spulennummer des Bandes

## FBD2382

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 10

Warranty : NO

FBD2382 AUSGABEPLATTE FUER FDDRL-RELOAD VON '(&00)'

### Bedeutung

Einfuegung fuer Montier-Meldung NKVD013.
(&00): Archivnummer (VSN) der gesicherten Platte.

## FBD3001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD3001 E/A FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'. ABNORMALE BEENDIGUNG MIT DUMP

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): PPAM-Returncode

## FBD3002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD3002 E/A FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'. ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): PPAM-Returncode
022E : Platte verloren

## FBD3004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD3004 E/A FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'. BEARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (R=RESTART; T=BEENDEN; D=BEENDEN MIT SYSTEMDUMP)

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): PPAM-Returncode oder logischer Returncode (LRC)
0224 : Fehler bei Speicheranforderung
0226 : E/A-Beendigung mit logischem Fehler
0227 : E/A-Beendigung mit Fehler (ohne LRC-Anzeige)
C801 : Datenfehler (Schreib- oder Lesefehler auf Ausgabeplatte)
xxxx : sonstige, unerwartete Fehler

### Maßnahme

R: Wiederanstart der Plattenverarbeitung nach Neuanforderung der Platte.
T: Beende FDDRL-Job.
D: Beende FDDRL-Job nach SYSTEMDUMP

## FBD3005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD3005 E/A FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'. BEARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (C=FORTSETZEN; A=IMMER FORTSETZEN; R=RESTART; T=BEENDEN)

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): logischer Returncode (LRC) oder PPAM-Returncode
C801 : Datenfehler (Lesefehler auf Eingabeplatte)
0227 : E/A-Beendigung mit Fehler (ohne LRC-Anzeige)

### Maßnahme

C: Fortsetzen der Plattenverarbeitung, ignorieren der fehlerhaften
Datenbloecke dieser E/A; dabei gehen Daten verloren
A: Fortsetzen der Plattenverarbeitung, ignorieren aller fehlerhaften
Bloecke der Platte; dabei gehen Daten verloren
R: Wiederanstart der Plattenverarbeitung nach Neuanforderung der Platte.
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD3101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD3101 (&00) HPS AUF PLATTE '(&01)' VERLOREN

### Bedeutung

(&00): Anzahl der verlorenen HPs (Halbseiten - 2K-Einheiten)
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Platte

## FBD3104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD3104 DALTA GAB FEHLERURSACHE (&00) AUS

### Bedeutung

(&00): Fehlercode:
X'8000' Parameterfehler
X'4000' Alternativspurenbereich belegt
X'2000' 'homeaddress/record0' inkonsistent
X'1000' Lesefehler bei SVL
X'0800' Lesefehler bei 'homeaddress/record0'
X'0400' Lesefehler bei wiederherzustellenden Daten
X'0200' Geraetezugriffs-Fehler
X'0100' interner Fehler
X'0080' Blockzugriff verboten
X'0040' SVL-Update nicht vollstaendig
X'0020' keine BS2000-Platte
X'0010' $REQM-Fehler
X'0008' Fehler bei 'page-fixing'
X'0002' $DSTATUS-Fehler
X'0001' Platte nicht unterstuetzt.

## FBD3106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD3106 HPS VON '(&00)' BIS '(&01)' AUF PLATTE '(&02)' VERLOREN

### Bedeutung

(&00): Erste PHP-Nummer (physikalische Halbseite) des Bereichs verlorener
Halbseiten
(&01): Letzte PHP-Nummer des Bereichs verlorener Halbseiten
(&02): Archivnummer (VSN) der Platte.

## FBD3107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD3107 ALLE HPS AB '(&00)' AUF PLATTE '(&01)' VERLOREN

### Bedeutung

Die letzten Halbseiten (2K-Einheiten) der restaurierten Platte
gingen verloren (von PHP-Nummer (&00) bis Plattenende).

## FBD3108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD3108 PHP '(&00)' AUF PLATTE '(&01)' VERLOREN

### Bedeutung

Es wurde die Antwort 'C' (FORTSETZEN) eingegeben.
PHP: physikalische Halbseite
(&00): verlorene PHP (physikalische Halbseite)
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Platte

## FBD3109

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD3109 '(&00)' BYTES AM ENDE DER PLATTE '(&01)' VERLOREN

### Bedeutung

Die Platte endet nicht auf PHP-Grenze, deshalb kann die angegebene Anzahl
Bytes nicht gesichert werden.
(&00): Anzahl verlorener Bytes
(&01): mnemotechnischer Name (MN) der Platte

## FBD3153

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD3153 E/A-FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'

### Bedeutung

Auf dem Plattengeraet trat ein nicht behebbarer E/A-Fehler (&01) auf.
Ursache: Siehe vorangegangene Bedienplatzmeldungen.
Abhaengig von der Fehlerbedingung sind folgende Reaktionen moeglich:
- Ein Platten-Restart wird durchgefuehrt, dabei wird die Platte
freigegeben und neu angefordert, die letzte E/A wird wiederholt
(LRC=A8..)
- Der FDDRL-Lauf wird abnormal beendet
(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): Logischer Returncode (LRC) (nur fuer Diagnosezwecke bedeutsam)

## FBD3154

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD3154 E/A-FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'. BEARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (TSN.=WIEDERHOLEN; R=RESTART; C=FORTSETZEN; A=IMMER FORTSETZEN; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Auf dem Plattengeraet trat entweder ein 'undefinierter, nicht behebbarer
Fehler' oder ein 'PARITY-Fehler' auf.
(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): Logischer Returncode (LRC)
Bedeutung: siehe vorangegangene EXC0857 Konsolmeldung

### Maßnahme

TSN.: Wiederhole letzte E/A.
R : Platte freigeben und neu anfordern; letzte E/A wiederholen.
C : Fortsetzen der Plattenverarbeitung nach dem defekten Block.
Dabei gehen Daten verloren.
A : Fortsetzen der Plattenverarbeitung nach dem defekten Block auch
fuer alle folgenden defekten Bloecke. Dabei gehen Daten verloren.
T : Beende FDDRL-Job.

## FBD3155

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD3155 E/A-FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'. BEARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (TSN.=WIEDERHOLEN; R=RESTART; T=BEENDEN)

### Bedeutung

Auf dem Plattengeraet (&00) trat ein nicht behebbarer E/A-Fehler (&01)
auf. Der Fehler ist nicht umgehbar.
(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): Logischer Returncode (LRC)
Bedeutung: siehe vorangegangene EXC0857 Konsolmeldung

### Maßnahme

TSN.: Wiederhole letzte E/A.
R : Platte freigeben und neu anfordern; letzte E/A wiederholen.
T : Beende FDDRL-Job.

## FBD3156

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD3156 E/A AUF PLATTE '(&00)' WURDE VERZOEGERT (LRC='(&01)')

### Bedeutung

Fuer das Plattengeraet (&00) trat mehrfach ein Wartezustand auf.
Die Wartezeit hat sich auf 10 Sekunden summiert,
und der FDDRL-Lauf wurde entsprechend verzoegert.
(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): Logischer Returncode (LRC) (nur fuer Diagnosezwecke bedeutsam)

## FBD3201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD3201 PLATTEN-RESTART AKTIVIERT

### Bedeutung

Nach einem E/A-Fehler wird die Platte freigegeben und erneut angefordert.
Anschliessend wird die Verarbeitung fortgesetzt.

## FBD4001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4001 E/A FEHLER '(&01)' AUF BANDGERAET '(&00)'. ABNORMALE BEENDIGUNG MIT DUMP UND FEHLERADRESSE

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): PTAM-Returncode oder LRC (nur fuer Diagnosezwecke)
0771 : Systemfehler
0772 : ungueltiges DAR (device access right)
0775 : falsche Operation
0778 : unerlaubte Kommission
A0xx : logischer Fehler, Warten und Wiederholen
A4xx : logischer Fehler, Korrigieren und Wiederholen
ACxx : logischer Programmfehler
C806 : E/A-Programmfehler
C80A : Band-Identifikationsfehler
D003 : Block kleiner als vorgegeben
D004 : Block groesser als vorgegeben

## FBD4002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4002 E/A FEHLER '(&01)' AUF BANDGERAET '(&00)'. ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): PTAM Returncode
0779 : Band verloren

## FBD4003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4003 E/A FEHLER '(&01)' AUF BANDGERAET '(&00)'. BAND-RESTART NOTWENDIG

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): PTAM Returncode oder logischer Returncode (LRC)
0776 : logischer Fehler
0779 : Band verloren
077B : Bloecke verloren
077C : Bloecke verloren, aber gesichert
A8xx : logischer Fehler, keine Korrektur moeglich
C800 : nicht definierter unbehebbarer Fehler
C802 : Block nicht gefunden
C803 : Pfad nicht verfuegbar
C804 : Geraet nicht betriebsbereit
C805 : Geraet ist beschaeftigt
C807 : Schreiben verhindert
C808 : Band passt nicht zum Bandgeraet
C809 : leeres Band
C80C : Reset-Schalter
C80E : Geraet ist nicht mehr zugewiesen
C810 : Kommando wiederholen
C812 : Reset-Anzeige
C813 : Band ist geschuetzt
C819 : XF-Ausbau nicht verfuegbar (MBK4)
C81A : Bandlaengenfehler, Band zu kurz
C81C : Bandlaengenfehler, Band zu lang
D1xx : ATL (automated tape library) Fehler (xx=ERA-Code)

## FBD4004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD4004 E/A FEHLER '(&01)' AUF BANDGERAET '(&00)'. BEARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (R=RESTART; T=BEENDEN)

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): logischer Returncode (LRC)
C800 : unbestimmter, nicht behebbarer Fehler
C801 : Datenfehler (Schreib- oder Lesefehler)
C809 : leeres Band
C811 : Blockreihenfolge Fehler
C81B : Blockreihenfolge Fehler nach 'space file'-Operation
C824 : Verschluesselungsfehler

### Maßnahme

R: Wiederanstart der Bandverarbeitung am Bandanfang
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD4005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

FBD4005 E/A FEHLER '(&01)' AUF BANDGERAET '(&00)'. BEARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (C=FORTSETZEN; A=IMMER FORTSETZEN; R=RESTART; T=BEENDEN)

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&01): logischer Returncode (LRC)
C801 : Datenfehler (Schreib- oder Lesefehler)

### Maßnahme

C: Fortsetzen der Bandverarbeitung nach dem fehlerhaften Datenblock;
dabei gehen Daten verloren.
A: Fortsetzen der Bandverarbeitung nach dem fehlerhaften Datenblock
auch fuer alle weiteren fehlerhaften Bloecke; dabei gehen Daten
verloren
R: Wiederanstart der Bandverarbeitung am Bandanfang
T: Beende FDDRL-Job.

## FBD4010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4010 BAND-RESTART AKTIVIERT

### Bedeutung

Die Routine fuer die Freigabe und Wiederanforderung eines Bandgeraetes
wurde aktiviert.

## FBD4011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4011 (&02) DATENFEHLER AUF BAND '(&00)', GERAET '(&01)'

### Bedeutung

Die Summe der auf dem Band entdeckten Datenfehler wird ausgegeben.
(&00): Archivnummer (VSN) des Bandes
(&01): mnemotechnischer Name (MN) des Bandgeraets
(&02): Anzahl der gefundenen Datenfehler

## FBD4012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD4012 BAND AUF GERAET '(&00)' WIRD ENTLADEN

## FBD4013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD4013 SUBSYSTEM MAREN IST NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Angabe TAPE-DEVICE-TYPE=*BY-VOLUME-CATALOG ist ohne MAREN nicht
moeglich

## FBD4014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4014 MAREN FUNKTION '(&00)' MELDET FEHLER '(&01)' FUER BAND/DATEI '(&02)'

### Bedeutung

(&00): MAREND-Funktion (VS,F0,F1,O1,O2,C1)
(&01): MAREN-Meldungsschluessel oder Fehlercode
(&02): Archivnummer (VSN) des Bandes oder MAREN-Dateiname

## FBD4015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

FBD4015 BAND '(&00)' FUER FDDRL-LAUF VORBEREITEN (ZUGRIFFSART='(&01)', PLATTE/DISK-SET='(&02)')

### Bedeutung

Diese Meldung unterstuetzt 'Pre-Restore' von Datentraegern durch
ROBAR und CentricStor.

## FBD4016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4016 JV FUNKTION '(&00)' MELDET FEHLER '(&01)' FUER JV '(&02)'

### Bedeutung

(&00): JV-Funktion (GETJV, SETJV)
(&01): JV Fehlercode oder JV Meldungsschluessel
(&02): JV-Name

## FBD4017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD4017 DVS-FEHLER '(&01)' MIT MAKRO '(&00)' BEI DATEI '(&02). IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Unerwarteter Fehler bei Ausfuehrung eines DMS Makros.

## FBD5000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD5000 FDDRL-JOB WURDE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer das 'FDDRL JOB PROTOCOL' liegt kein Beendigungscode (TERMCODE) des
FDDRL-Jobs vor. Ursachen:
- der FDDRL-Job wurde nicht ausgefuehrt
- der FDDRL-Job wurde sehr frueh abnormal beendet

### Maßnahme

FDDRL-Job wiederholen

## FBD5001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5001 FEHLER BEI SPEICHERANFORDERUNG. ABNORMALE BEENDIGUNG

### Bedeutung

Die Speicheranforderung war nicht erfolgreich, der Speicher wurde nicht
zugeteilt.

## FBD5002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5002 FEHLER BEI SPEICHERFREIGABE. ABNORMALE BEENDIGUNG

### Bedeutung

Die Speicherfreigabe war nicht erfolgreich.

## FBD5016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5016 AKTUALISIERUNG DES SVL IST NICHT MOEGLICH. ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

### Bedeutung

Waehrend eines RELOAD- oder COPY-Laufs wird die Archivnummer (VSN) der
Ausgabeplatte mit einer temporaeren Archivnummer ueberschrieben.
Am Ende des Sicherungslaufs war es nicht moeglich, die urspruengliche
Archivnummer in das SVL zu schreiben. Moegliche Gruende:
- Geraet wurde weggeschaltet
- Kommando UNLOCK-DISK an einem fremden System
SVL: Standard-Volume-Label

## FBD5023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5023 E/A-FEHLER '(&01)' AUF PLATTE '(&00)'. ABNORMALE BEENDIGUNG MIT DUMP

### Bedeutung

Der E/A-Fehler (&01) ist vermutlich die Folge eines fehlerhaften
E/A-Programms
(&00): mnemotechnischer Name (MN) der Platte
(&01): logischer Returncode (LRC)
Bedeutung: siehe vorangegangene EXC0857 Konsolmeldung

### Maßnahme

Systemdump ziehen

## FBD5024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5024 ABNORMALE BEENDIGUNG VOM BENUTZER GEFORDERT ODER DURCH DAS PROGRAMM NACH GERAETEFEHLERBEHANDLUNG

## FBD5034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5034 PLATTE VON DALTA NICHT UNTERSTUETZT, FORTSETZUNG NICHT MOEGLICH. ABNORMALE JOB-BEENDIGUNG

## FBD5036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5036 FDDRL INTERNER FEHLER. ABNORMALE BEENDIGUNG MIT DUMP UND FEHLERADRESSE

## FBD5037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5037 MAKRO (&00) FEHLERHAFT AUSGEFUEHRT. ABNORMALE BEENDIGUNG MIT DUMP UND FEHLERADRESSE

## FBD5038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

FBD5038 MAKRO (&00) MIT FEHLER '(&01)' AUSGEFUEHRT. ABNORMALE BEENDIGUNG MIT DUMP UND FEHLERADRESSE

## FBD5039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD5039 TASK WURDE ABGEBROCHEN. ABNORMALE BEENDIGUNG

## FBD5040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

FBD5040 ABNORMALE PROGRAMM-BEENDIGUNG (ABEND)

### Bedeutung

Es wurde die Routine fuer abnormale Programmbeendigung aktiviert
(STXIT-Ereignisklasse 'ABEND').
Ursachen:
- Systemfehler, Leitungsverlust
- Kommandos: START-PROGRAM, LOAD-PROGRAM, ABEND, LOGOFF, CANCEL-JOB
- Hardwarefehler
- erzwungenes Entladen eines Subsystems

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen