## NDE0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0001 STATUS DES (&17) GERAETS (&00)(&10)(&09)(&11) GEAENDERT: '(&07)'

## NDE0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0002 SYMMETRIX GERAETESTEUERUNG '(&01)' ZUGREIFBAR

## NDE0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0003 SYMMETRIX GERAETESTEUERUNG '(&01)' NICHT MEHR ZUGREIFBAR

## NDE0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0004 SYMMETRIX GERAET '(&00)' AN GERAETESTEUERUNG '(&01)' ZUGESCHALTET

## NDE0005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0005 SYMMETRIX GERAET '(&00)' VON GERAETESTEUERUNG '(&01)' WEGGESCHALTEN

## NDE0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0006 SYMMETRIX-SYSTEM '(&07)' UEBER GERAETESTEUERUNG '(&01)' ZUGREIFBAR

### Bedeutung

SYMMETRIX-SYSTEM: bezeichnet das SYMMETRIX Storage-System anhand
seiner Seriennummer.

## NDE0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0007 SYMMETRIX-SYSTEM '(&07)' NICHT MEHR ZUGREIFBAR

### Bedeutung

SYMMETRIX-SYSTEM: bezeichnet das SYMMETRIX Storage-System anhand
seiner Seriennummer.

## NDE0008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0008 HOST ZUGRIFF FUER (&17)-SYSTEM '(&10)' GEAENDERT: '(&08)'

### Bedeutung

SYMMETRIX-SYSTEM: bezeichnet das SYMMETRIX-Storage-System mit
emulierten Geraetesteuerungen und Geraeten anhand der
Seriennummer (&10).
Uebersicht der moeglichen Werte (&08):
DIRECT : Direkt ueber ein angeschlossenes Geraet.
REMOTE : Zugriff ueber die Remote-Verbindung des SRDF-Partners.
NO : Derzeit kein Zugriff.
IN-DELETE : Kein Zugriff und keine BS2000-Geraete konfiguriert. Das
Symmetrix-System wird aus der Konfiguration entfernt,
falls es nicht innerhalb der Wartezeit wieder zugreifbar
wird.
NO-SUPPORT : Enginuity Version des Symmetrix-Systems wird nicht mehr
unterstuetzt.
------------------------------------------------------------------------
STORAGE-SYSTEM: bezeichnet das STORAGE-System mit den
emulierten Geraeten anhand der Seriennummer (&10).
Uebersicht der moeglichen Werte (&08):
DIRECT : Direkter Zugriff.
INITIALIZING : Aufbau der Datenstrukturen
NO : Derzeit kein Zugriff.
UNMANAGEABLE : STORAGE-System nicht verwaltbar, weil StorMan-Server
nicht erreichbar ist.
NO-INST : StorMan-Server findet keine Management-Instanz um das
STORAGE-System zu verwalten.
IN-DELETE : Kein Zugriff und keine BS2000-Geraete konfiguriert. Das
STORAGE-System wird aus der Konfiguration entfernt, falls
es von StorMan nicht innerhalb der Wartezeit (wieder)
erreichbar ist.
--------------------------------------------------------------------------

### Maßnahme

Keine

## NDE0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0010 SYMMETRIX SYSTEM '(&10)' STATUS DES 'REMOTE-LINK-DIRECTOR' '(&05)' GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

Director: Kanaladapter an Symmetrix-System.
REMOTE-LINK-DIRECTOR (RA): Kanaladapter, der zur Verbindung zweier
Symmetrix-Systeme fuer Remote-Copy (SRDF) genutzt wird.

## NDE0011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0011 GRUPPE '(&15)' VON 'REMOTE-LINK-DIRECTORS' '(&08)' DES SYMMETRIX-SYSTEMS '(&07)' VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Verbindung ist ueber mindestens einen REMOTE-LINK-DIRECTOR der
Gruppe verfuegbar.
Director: Kanaladapter an Symmetrix-System.
REMOTE-LINK-DIRECTOR (RA): Kanaladapter, der zur Verbindung zweier
Symmetrix-Systeme fuer Remote-Copy (SRDF) genutzt wird.
Zur Verbindung zweier Symmetrix-Systeme wird eine oder mehrere
Gruppen von REMOTE-LINK-DIRECTORs verwendet.

## NDE0012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0012 GRUPPE '(&15)' VON 'REMOTE-LINK-DIRECTORS' '(&08)' DES SYMMETRIX-SYSTEMS '(&07)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Verbindung ist nicht verfuegbar, da kein REMOTE-LINK-DIRECTOR der
Gruppe verfuegbar ist.
Director: Kanaladapter an Symmetrix-System.
REMOTE-LINK-DIRECTOR (RA): Kanaladapter, der zur Verbindung zweier
Symmetrix-Systeme fuer Remote-Copy (SRDF) genutzt wird.
Zur Verbindung zweier Symmetrix-Systeme wird jeweils eine oder mehrere
Gruppen von REMOTE-LINK-DIRECTORs verwendet.

## NDE0013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0013 SYMMETRIX SYSTEM '(&10)' STATUS DES 'REMOTE-LINK-PORT '(&05):(&18)' GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

Port: Port eines Directors
Director: Kanaladapter an Symmetrix-System.
REMOTE-LINK-DIRECTOR (RA): Kanaladapter, der zur Verbindung zweier
Symmetrix-Systeme fuer Remote-Copy (SRDF) genutzt wird.

## NDE0019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0019 VERBINDUNGSSTATUS VON STORAGE-SYSTEM PORT '(&10),(&07)' NACH '(&12),(&08)' AUF '(&16)' GEAENDERT

### Bedeutung

Der Verbindungsstatus eines Storage-System Ports zu einem entfernten Port
hat sich geaendert. Die Ports sind jeweils durch Seriennummer und
Portname charakterisiert.
Moegliche Statuswerte (&16):
*DOWN: Verbindung nicht aktiv
*UP: Verbindung steht

## NDE0020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0020 'REMOTE-COPY' STATUS DES PAARES (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

'REMOTE-COPY'-Status: Status des Remote-Copy-Betriebs fuer ein Remote-
Copy-Paar. Moegliche Werte: *ACTIVE, *IN-HOLD oder *ERROR.

## NDE0021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0021 STATUS DER SOURCE-UNIT DES REMOTE-COPY-PAARES (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

SOURCE-UNIT: Erstes, vom Local-Host adressiertes Geraet eines Remote-
Copy-Paares.

## NDE0022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0022 STATUS DER REMOTE-COPY TARGET-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

## NDE0023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0023 'LINK-STATUS' DES REMOTE-COPY-PAARES (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

LINK-STATUS: Status der Verbindung zwischen Source-Unit und Target-Unit
eines Remote-Copy-Paares. Moegliche Werte: *AVAILABLE, *NOT-AVAILABLE
oder *UNDEFINED.

## NDE0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0024 'TARGET-ACCESS' FUER REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

TARGET-ACCESS: Zugriff auf die Target-Unit des Remote-Copy-Paar.
Moegliche Werte: *BY-SOURCE, *DIRECT oder *NONE.

## NDE0025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0025 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) WIEDER SYNCHRON

### Bedeutung

Der interne Synchronisationsprozess fuer das Remote-Copy-Paar im Zustand
*ACTIVE ist abgeschlossen.

## NDE0026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0026 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT MEHR SYNCHRON

### Bedeutung

Ein Remote-Copy-Paar ist nicht mehr synchron. Die ausstehenden
Schreibauftraege werden vom Storage-System intern vermerkt.

### Maßnahme

Bei SYMMETRIX-Systemen liefert das Kommando weitere Informationen
/SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG ... INFORMATION=*PHYSICAL.

## NDE0027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0027 SOURCE-UNIT UND TARGET-UNIT DES REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) VERTAUSCHT

### Bedeutung

Die SOURCE- und TARGET-UNIT des Remote-Copy-Paares wurden im laufenden
Betrieb durch eine Konfigurationsaenderung des Storage-Systems vertauscht.

### Maßnahme

Weitere Informationen liefert das Kommando
/SHOW-REMOTE-COPY-STATUS ... INFORMATION=*ALL.

## NDE0028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0028 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) WIEDER KONSISTENT

### Bedeutung

Das Remote-Copy-Paar im Zustand *ACTIVE ist konsistent geworden.

## NDE0029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0029 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT MEHR KONSISTENT

### Bedeutung

Das Remote-Copy-Paar ist nicht mehr konsistent.

## NDE0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0032 COPY-MODE DES REMOTE-COPY-PAARES (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) GEAENDERT NACH '(&07)'

### Bedeutung

COPY-MODE eines Remote-Copy-Paares beschreibt den Verarbeitungsmodus
der Remote-Spiegelung.

## NDE0040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0040 STATUS DES INTERNEN SPIEGELS TYP '(&07)' DES SYMMETRIX GERAETS (&00)(&10)(&09)(&11) GEAENDERT: '(&08)'

### Bedeutung

Interner Spiegel: Ein logisches Geraet in einem Symmetrix-System hat
maximal 4 interne physikalische Spiegel.
Moegliche Werte fuer Insert 7: *LOCAL, *REMOTE, *MIRROR, *PARITY oder
*ADD-MIRROR.

## NDE0041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0041 INTERNER SPIEGEL TYP '(&07)' DES SYMMETRIX GERAETS (&00)(&10)(&09)(&11) NICHT MEHR SYNCHRON

### Bedeutung

Ein interner Spiegel ist nicht mehr synchron. Die ausstehenden
Schreibauftraege werden in der SYMMETRIX intern vermerkt.
Interner Spiegel: Ein logisches Geraet in einem Symmetrix-System
hat maximal 4 interne physikalische Spiegel.
Moegliche Werte fuer Insert 7: *MIRROR oder *PARITY

### Maßnahme

Weitere Informationen liefert das Kommando
/SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG... INFORMATION=*PHYSICAL.

## NDE0042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0042 INTERNER SPIEGEL TYP '(&07)' DES SYMMETRIX GERAETS (&00)(&10)(&09)(&11) WIEDER SYNCHRON

### Bedeutung

Der Synchronisationsprozess fuer den internen Spiegel ist abgeschlossen.
Interner Spiegel: Ein logisches Geraet in einem Symmetrix-System hat
maximal 4 interne physikalische Spiegel.
Moegliche Werte fuer Insert 7: *MIRROR oder *PARITY.

## NDE0044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0044 NEUES GERAET '(&00)' AN STORAGE SYSTEM '(&10)' VERFUEGBAR

## NDE0045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0045 GERAET '(&00)' VON STORAGE-SYSTEM '(&10)' ENTFERNT

## NDE0050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0050 SNAP-STATUS FUER SNAP-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

SNAP-Status: Status des SNAP-Spiegel-Betriebs fuer ein SNAP-Paar.
Moegliche Werte: *UNUSED, *CREATED, *COPY-ON-WRITE, *COPIED,
*RESTORED, *RESTORE-IN-PROG, *CREATE-IN-PROG,
*TERMINATE-IN-PROG, *COPY-IN-PROG, *FAILED,
*POINT-IN-TIME, *INVALID, *UNKNOWN

## NDE0051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0051 FBA SNAP SAVEPOOL (&07) IN (&17) SYSTEM (&10) UNTER DEM SCHWELLWERT: (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene SAVEPOOL des Typs FBA fuer SNAP-Spiegel hat den Schwell-
wert fuer Warnungen wieder unterschritten.

### Maßnahme

Freigabe nicht mehr benoetigter SNAP-Paare des Geraetetyps FBA kann
beendet werden.

## NDE0053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0053 SNAP SAVEPOOL (&07) IN STORAGE-SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'NORMAL': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der gemeinsame SAVEPOOL hat den Saettigungswert des
Alarmstatus NORMAL erreicht.

### Maßnahme

/SHOW-STORAGE-CONFIGURATON ...,INFO=*SAVE-POOLS informiert ueber die
aktuellen Alarmstatus Einstellungen.

## NDE0055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0055 FBA SNAP SAVEPOOL (&07) IN (&17) SYSTEM (&10) NAHE SAETTIGUNGSGRENZE: (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene SAVEPOOL des Typs FBA fuer SNAP-Spiegel hat den Schwell-
wert fuer Warnungen ueberschritten. Bei Saettigung erfolgt kein COPY-ON-
WRITE mehr und SNAP-Paare gehen in den Zustand *FAILED ueber.

### Maßnahme

Freigabe nicht mehr benoetigter SNAP-Paare des Geraetetyps FBA mittels
STOP-SNAP-SESSION.

## NDE0057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0057 SNAP SAVEPOOL (&07) IN STORAGE SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'ATTENTION': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der gemeinsame SAVEPOOL fuer SNAPs hat Saettigungswerte des
Alarmstatus ATTENTION erreicht.
Bei 100% Saettigung erfolgt kein COPY-ON-WRITE mehr und SNAP-Paare gehen
in den Zustand *FAILED ueber.

### Maßnahme

Freigabe nicht mehr benoetigter SNAP-Paare des SAVEPOOL mittels
/STOP-SNAP-SESSION.

## NDE0058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0058 SNAP SAVEPOOL (&07) IN STORAGE SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'WARNING': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der gemeinsame SAVEPOOL fuer SNAPs hat Saettigungswerte des
Alarmstatus WARNING erreicht.
Bei 100% Saettigung erfolgt kein COPY-ON-WRITE mehr und SNAP-Paare gehen
in den Zustand *FAILED ueber.

### Maßnahme

Freigabe nicht mehr benoetigter SNAP-Paare dieses Savepools mittels
/STOP-SNAP-SESSION.

## NDE0059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0059 SNAP SAVEPOOL (&07) IN STORAGE SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'CRITICAL': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der gemeinsame SAVEPOOL fuer SNAPs hat Saettigungswerte des
Alarmstatus CRITICAL erreicht.
Bei 100% Saettigung erfolgt kein COPY-ON-WRITE mehr und SNAP-Paare gehen
in den Zustand *FAILED ueber.

### Maßnahme

Freigabe nicht mehr benoetigter SNAP-Paare dieses Savepools mittels
/STOP-SNAP-SESSION.

## NDE0060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0060 CLONE-STATUS FUER CLONE-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) GEAENDERT: '(&07)'

### Bedeutung

CLONE-Status: Status des CLONE-Spiegel-Betriebs fuer ein CLONE-Paar.
Moegliche Werte: *CREATED,*COPY-ON-ACCESS,*COPIED,
*RESTORED,*RESTORE-IN-PROG,*CREATE-IN-PROG,
*TERMINATE-IN-PROG,*COPY-IN-PROG,*PRECOPY,
*RECREATED,*SYNCHRONIZING,*SYNCHRONIZED,*SPLIT,
*SUSPENDED,*FAILED,*INVALID,*INACTIVE,*UNUSED.

## NDE0061

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0061 CLONE PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) VERTAUSCHT

### Bedeutung

Die Original- und die Clone-Unit des Clone-Paares wurden im laufenden
Betrieb durch Kommandoeingabe vertauscht.

### Maßnahme

Weitere Informationen liefert das Kommando
/SHOW-CLONE-SESSION-STATUS ... .

## NDE0070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0070 FBA THIN PROVISIONING DATAPOOL (&07) IN (&17) SYSTEM (&10) NAHE SAETTIGUNGSGRENZE: (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene DATAPOOL des Typs FBA fuer THIN PROVISIONING hat den
Schwellwert fuer Warnungen ueberschritten.

### Maßnahme

Erweiterung des Pools durch Zuschalten weiterer Geraete.

## NDE0073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0073 THIN PROVISIONING POOL (&07) IN STORAGE-SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'NORMAL': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene THIN PROVISIONING POOL hat den Saettigungswert des
Alarmstatus NORMAL erreicht.

### Maßnahme

/SHOW-STORAGE-CONFIGURATON ...,INFO=*THIN-POOLS informiert ueber die
aktuellen Alarmstatus Einstellungen.

## NDE0074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0074 THIN PROVISIONING DEVICE (&00)(&10)(&09)(&11) NAHE SAETTIGUNGSGRENZE FUER SPEICHERNUTZUNG: (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Beim angegebenen THIN PROVISIONING Geraet (THIN-DEVICE) hat die Speicher-
nutzung den Schwellwert fuer Warnungen ueberschritten.

### Maßnahme

Erweiterung des Pools durch Zuschalten weiterer Geraete.

## NDE0075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0075 FBA THIN PROVISIONING DATAPOOL (&07) ON (&17) SYSTEM (&10) UNTER DEM SCHWELLWERT: (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene DATAPOOL des Typs FBA fuer THIN PROVISIONING hat den
Schwellwert fuer Warnungen wieder unterschritten.

## NDE0077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0077 THIN PROVISIONING POOL (&07) IN STORAGE-SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'ATTENTION': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene THIN PROVISIONING Pool hat den Saettigungswert des
Alarmstatus ATTENTION erreicht.

### Maßnahme

Die Ressourcen des THIN PROVISIONING Pools sind zu erweitern.

## NDE0078

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0078 THIN PROVISIONING POOL (&07) IN STORAGE-SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'WARNING': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene THIN PROVISIONING Pool hat den Saettigungswert des
Alarmstatus WARNING erreicht.

### Maßnahme

Die Ressourcen des THIN PROVISIONING Pools sind zu erweitern.

## NDE0080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0080 STATUS DES STORAGE-CLUSTERS (&07) GEAENDERT: '(&08)'

### Bedeutung

Moegliche Werte fuer Insert 8: NORMAL, DISABLED, HALT, UNKNOWN

## NDE0081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0081 PHASE DES STORAGE-CLUSTERS (&07) GEAENDERT: '(&08)'

### Bedeutung

Moegliche Werte fuer Insert 8: NORMAL, DISABLED, INITIALIZED, COPYING,
MAINTENANCE, FAILED-OVER, COPYING-BACK, FAILBACK-READY, FAILED-BACK,
UNKNOWN, FAILED.

## NDE0083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0083 FLEXIBLE TIERED POOL (&07) IN STORAGE-SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'NORMAL': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene FLEXIBLE TIERED POOL hat den Saettigungswert des
Alarmstatus NORMAL erreicht.

### Maßnahme

/SHOW-STORAGE-CONFIGURATON ...,INFO=*FLEX-POOLS informiert ueber die
aktuellen Alarmstatus Einstellungen.

## NDE0087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0087 FLEXIBLE TIERED POOL (&07) IN STORAGE-SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'ATTENTION': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene FLEXIBLE TIERED Pool hat den Saettigungswert des
Alarmstatus ATTENTION erreicht.

### Maßnahme

Die Ressourcen des FLEXIBLE TIERED Pools sind zu erweitern.

## NDE0088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE0088 FLEXIBLE TIERED POOL (&07) IN STORAGE-SYSTEM (&10) ERREICHT ALARM-STATUS 'WARNING': (&08) PROZENT VOLL

### Bedeutung

Der angegebene FLEXIBLE TIERED Pool hat den Saettigungswert des
Alarmstatus WARNING erreicht.

### Maßnahme

Die Ressourcen des FLEXIBLE TIERED Pools sind zu erweitern.

## NDE0100

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE0100 (&07)-ADMIN-SCOPE FUER SHC-OSD GEAENDERT NACH '(&08)'

## NDE1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1000 GERAET '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- das Geraet ist in BS2000 nicht generiert
- Die MN bezeichnet kein Geraet eines unterstuetzten Storage-Systems

### Maßnahme

Pruefen Sie das Geraet mit /SHOW-DISK oder /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION.

## NDE1001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1001 GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) NICHT ZUGESCHALTET

## NDE1002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1002 GERAETESTEUERUNG '(&01)' NICHT AUF EINEM UNTERSTUETZTEN STORAGE-SYSTEM GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Geraetesteuerung ist nicht als emulierte Geraetesteuerung eines
unterstuetzten Storage-Systems generiert oder nicht vorhanden.

## NDE1003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1003 DATENTRAEGER '(&02)' NICHT ONLINE, NICHT EINDEUTIG ODER NICHT AUF EINEM UNTERSTUETZTEN STORAGE-SYSTEM

## NDE1004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1004 PUBSET '(&03)' NICHT AUF EINEM UNTERSTUETZTEN STORAGE-SYSTEM GEFUNDEN

## NDE1005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1005 PUBSET '(&03)' NICHT HOMOGEN

### Bedeutung

Nicht alle Volumes des Pubsets sind vorhanden oder besitzen nicht die
gleichen Spiegeleigenschaften.

## NDE1006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1006 (&07) '(&02)(&03)' (&08) (&00) NICHT FREI

### Bedeutung

Das angegebene PUBSET (&03) ist belegt oder
Das angegebene VOLUME (&02) AUF GERAET mit MN (&00) ist belegt.

## NDE1007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1007 KEINE GERAETESTEUERUNG EINES SYMMETRIX-SYSTEMS GEFUNDEN

### Bedeutung

Keine Geraetesteuerung wurde als eine emulierte Geraetesteuerung eines
SYMMETRIX-Systems identifiziert.
Moegliche Ursachen:
- Kein SYMMETRIX-System vorhanden oder generiert.
- Der Typ der emulierten Steuerungen ist keiner der unterstuetzten
Typen: 3860-51 oder 2105.
- Die Installationsvoraussetzungen fuer das Subsystem SHC-OSD sind nicht
vollstaendig erfuellt.

## NDE1008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1008 VOLUME '(&02)' AUF GERAET '(&00)' NICHT BELEGBAR

### Bedeutung

Entweder die Platte selbst konnte nicht belegt werden (z.B. wenn die
Platte von einem anderen System bereits belegt ist, oder eine Meldung
NKVD013 abgewiesen wurde), oder das zugehoerige Pubset konnte nicht
belegt werden.

## NDE1009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1009 LOCK-KONFLIKT WAEHREND DER BEARBEITUNG DES KOMMANDOS '(&04)'

### Bedeutung

Ein Lock-Konflikt ist wegen konkurrierender Zugriffe auf interne
Verwaltungsdaten der SHC-OSD aufgetreten.

### Maßnahme

Wiederholen Sie bitte die Kommandoeingabe.

## NDE1010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1010 ENGINUITY-VERSION FUER GEWAEHLTE(S) SYMMETRIX-SYSTEM(E) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die vorliegende Version von SHC-OSD unterstuetzt die Enginuity-Version
des SYMMETRIX-Systems nicht mehr.

### Maßnahme

Naeheres siehe Freigabemitteilungen zu SHC-OSD.
/SHOW-SYMMETRIX-CONFIGURATION SER-NO=... liefert die Enginuity-Version.

## NDE1011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1011 KEIN ZUGRIFF AUF GEWAEHLTES SYMMETRIX-SYSTEM, DA KEIN ODER KEIN PASSENDES GERAET ZUGESCHALTET

### Bedeutung

Fuer den Zugriff auf ein Symmetrix-System muss mindestens ein Geraet
zugeschaltet sein.

## NDE1012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1012 E/A-FEHLER WAEHREND DER BEARBEITUNG

## NDE1013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1013 ENGINUITY-STAND NICHT ALLER GEWAEHLTEN SYMMETRIX-SYSTEME UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die vorliegende Version von SHC-OSD unterstuetzt den Enginuity-Stand
eines der SYMMETRIX-Systeme nicht mehr.

### Maßnahme

Naeheres siehe Freigabemitteilungen zu SHC-OSD.
/SHOW-SYMMETRIX-CONFIGURATION SER-NO=... liefert den Enginuity-Stand.

## NDE1014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1014 NICHT ALLE GEWAEHLTEN SYMMETRIX-SYSTEME ZUGREIFBAR, DA KEIN GERAET ZUGESCHALTET

### Bedeutung

Fuer den Zugriff auf ein Symmetrix-System muss mindestens ein Geraet
zugeschaltet sein.

## NDE1015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1015 GERAET (&10)(&09)(&11) NICHT GENERIERT

### Bedeutung

Ein zu bearbeitendes Geraet ist nicht generiert, SHC-OSD nur ueber die
interne Geraetenummer bekannt. Zur Ausfuehrung der gewuenschten Funktion
muss das Geraet aber generiert sein.

## NDE1016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1016 NICHT ALLE GEWAEHLTEN SYMMETRIX-SYSTEME ZUGREIFBAR, DA KEINE REMOTE EIN/AUSGABEN MOEGLICH

## NDE1017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1017 KOMMANDO (&04) FUER EINGESTELLTEN TASK/SYSTEM-ADMIN-SCOPE ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der eingestellte TASK-ADMIN-SCOPE bzw. SYSTEM-ADMIN-SCOPE erlaubt die
Ausfuehrung des Kommandos in der eingegebenen Auspraegung nicht.

### Maßnahme

Anzeigen der aktuell gueltigen Einstellungen:
/SHOW-SHC-PROCESSING
Veraendern der Einstellungen:
/MODIFY-SHC-PROCESSING SYSTEM-ADMIN-SCOPE=*PARAMETERS(...),
TASK-ADMIN-SCOPE=*PARAMETERS(...)

## NDE1018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1018 KOMMANDO DURCH SYMMETRIX ACCESS CONTROL ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Anweisung die Unit(s) spezifiziert, fuer die gemaess Symmetrix
Access Control kein Zugriffsrecht besteht wird abgelehnt.
Zugriffsrechte sind anlagenspezifisch (Unique Host-Id) auf Unit-Ebene
geregelt.

### Maßnahme

- Pruefe Unique Host-Id und die in SYMACL definierten Zugriffs-
berechtigungen.

## NDE1019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1019 (&07) NICHT DURCH ENGINUITY ODER SYMAPI VERSION UNTERSTUETZT

## NDE1020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1020 KEINE REMOTE-COPY FUNKTION FUER (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11)

### Bedeutung

Die Einheit entspricht der Auswahl bei der Kommandoeingabe, also der
MN des emulierten Geraets, VSN des Datentraegers, Katalogkennung des
Pubsets, der MN der emulierten Steuerung.
Werte fuer Insert 7:
UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.
SERIAL-NO, wenn Insert 11 versorgt ist.
MN LIST, wenn mindestens ein Element der Liste ungueltig ist.

### Maßnahme

Korrigieren und wiederholen.

## NDE1021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1021 (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) IST (HAT) KEINE 'SOURCE-UNIT'

### Bedeutung

Die Einheit entspricht der Auswahl bei der Kommandoeingabe, also der
MN des emulierten Geraets, VSN des Datentraegers, Katalogkennung des
Pubsets, oder MN der emulierten Steuerung.
Werte fuer Insert 7:
UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.
SOURCE-UNIT: Erstes, vom Local-Host angesprochenes Geraet eines Remote-
Copy-Paares.

## NDE1022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1022 (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) IST ODER HAT KEINE 'TARGET-UNIT'

### Bedeutung

Werte fuer Insert 7:
UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote Copy-Paares.

## NDE1023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1023 DIRECTOR '(&05)' KEIN 'REMOTE-LINK-DIRECTOR' DER GERAETESTEUERUNG/SYMMETRIX (&01)(&10)

### Bedeutung

Director: Kanaladapter an Symmetrix-System.
REMOTE-LINK-DIRECTOR (RLD): Kanaladapter vom Typ FC, der zur Verbindung
zweier Symmetrix-Systeme fuer Remote Copy genutzt wird.

## NDE1024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1024 REMOTE GERAETESTEUERUNG '(&01)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Keine entfernte Geraetesteuerung mit dieser MN vorhanden.
- Geraetesteuerung ist vorhanden, liegt aber in einem lokalen Storage-
System.

## NDE1025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1025 KEIN DIREKTER ZUGRIFF VOM LOCAL-HOST AUF SOURCE-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11)

### Bedeutung

SOURCE-UNIT: Erstes, vom Local-Host angesprochenes Geraet eines Remote-
Copy-Paares.

## NDE1026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1026 KEIN ZUGRIFF AUF DIE 'TARGET-UNIT' (&06)(&12)(&14)(&13)

### Bedeutung

TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

## NDE1027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1027 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) STATUS IST *ACTIVE. KOMMANDO '(&04)' NICHT AUSGEFUEHRT.

## NDE1028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1028 DATENTRAEGER IN (&07) '(&01)(&02)(&03)' NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Werte fuer Insert 7:
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.

## NDE1029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1029 TARGET-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IN STATUS '*DISABLED' WEGEN AUSSTEHENDEN SCHREIBAUFTRAEGEN

## NDE1036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1036 UNTERSCHIEDLICHE LAENGEN DER KATALOGKENNUNGEN VON 'PUBSET' UND 'NEW-PUBSET'

## NDE1040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1040 STATUS DER NORMAL-UNIT (&00)(&02)(&10)(&09)(&11) UNPASSEND: '(&07)'

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
Wurde bei /HOLD-MULTI-MIRROR die Option HOLD-IO=*UNTIL-SPLIT angegeben,
wird das Kommando abgewiesen, wenn ein oder mehrere MULTI-MIRROR Paare
bereits im Zustand SPLIT sind.

### Maßnahme

Zustand des bzw. der MULTI-MIRROR Paare mit /SHOW-MULTI-MIRROR pruefen.

## NDE1041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1041 STATUS DER ADDITIONAL-MIRROR-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) UNPASSEND: '(&07)'

## NDE1043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1043 PUBSET-TYP DES PUBSETS '(&03)' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

1. Funktionen fuer lokale und remote Spiegelung unterstuetzen die
integrierte Umbenennung von SM-Pubsets oder Volume Sets nicht.
(Operand NEW-PUBSET).
2. Die Kommandos /START-SNAP-SESSION, /START-CLONE-SESSION,
/ACTIVATE-SNAP/-CLONE und /HOLD-REMOTE-COPY
mit Operand HOLD-IO=*UNTIL-... werden fuer Volume-Sets nicht
unterstuetzt.

## NDE1044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1044 PUBSET '(&03)' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Es wurden Volumes ONLINE oder belegt gefunden, die zu einem Pubset mit
der gleichen Katalogkennung gehoeren wie die zur Umbenennung
spezifizierte Katalogkennung.

## NDE1045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1045 KOMMANDO '(&04)' NICHT BEENDET, UMBENENNEN DES PUBSETS NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die geforderte Umbenennung der lokalen Spiegel des Pubsets ist nicht
moeglich.
Moegliche Ursachen:
- Das Trennen aller lokalen Spiegelpaare des Pubsets ist noch nicht
abgeschlossen.
- die abgetrennten lokalen Spiegel sind als Pubset nicht konsistent.

### Maßnahme

Das Trennen der lokalen Spiegelpaare an einem Konsistenzpunkt durch-
fuehren oder die Option HOLD-IO verwenden.

## NDE1047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1047 SHC-OSD UNTERBRICHT EIN-/AUSGABEN AUF PUBSET '(&03)'

### Bedeutung

Im Rahmen eines Kommandos mit Parameter HOLD-IO=*UNTIL-SPLIT
werden die Ein-/Ausgaben auf das Pubset (&03) angehalten.
Die Wiederaufnahme erfolgt, sobald alle laufenden
Ein-/Ausgaben beendet sind und die notwendigen Aktionen zum Auftrennen
der Spiegel-Paare durchgefuehrt wurden.

## NDE1048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1048 SHC-OSD NIMMT EIN-/AUSGABEN AUF PUBSET '(&03)' WIEDER AUF

## NDE1052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1052 ZU VIELE 'TIME-FINDER' SPIEGEL DEM GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) ZUGEORDNET, MAXIMALE SESSIONANZAHL UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

'TIME-FINDER' Spiegel steht hier fuer SNAP- oder CLONE-Spiegel.
Zu einer NORMAL- bzw. Original-UNIT koennen zur Zeit maximal 16
'TIME-FINDER' Spiegel (Summe aller SNAP- und CLONE-Spiegel)
zugeordnet werden.
Mit DIFFERENTIAL=*YES erstellte CLONE-Spiegel zaehlen dabei doppelt.
Existiert mindestens ein SNAP-Spiegel, so ist das Maximum 15 T-F-Spiegel.
Werden diese Grenzen ueberschritten, sind weitere
/START-SNAP-SESSION, /START-CLONE-SESSION Kommandos nicht moeglich.

### Maßnahme

Alte Zuordnungen mit /STOP-SNAP-SESSION oder
/STOP-CLONE-SESSION loeschen.

## NDE1054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1054 GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) UNGENUTZTE 'ADDITIONAL-MIRROR-UNIT'

## NDE1055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1055 FUNKTION FUER SYMMETRIX-SYSTEME NICHT UNTERSTUETZT

## NDE1057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1057 FUNKTION (&08) NICHT UNTERSTUETZT FUER (&07)

## NDE1058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1058 ALLE NOCH UNGENUTZEN LOKALE SPIEGEL ZU GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) FUER SNAPSET RESERVIERT

### Bedeutung

Durch die Pubset-Einstellung des SNAP-Limits kann zusammen mit
MULTI-SNAP=NO die Grenze von 16 Spiegeln erreicht werden.

### Maßnahme

SNAP-Limit reduzieren

## NDE1060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1060 REMOTE-COPY PAAR VON (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) UND RA-GRUPPE (&15) NICHT IM STATUS '*ACTIVE'

### Bedeutung

HOLD-REMOTE-COPY wird nicht unterstuetzt, wenn der Status des Remote-Copy
-Paares nicht '*ACTIVE' ist.
Insert 7 entspricht der Auswahl bei der Kommandoeingabe.
Werte fuer Insert 7:
UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.

## NDE1061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1061 REMOTE-COPY-PAAR VON (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) UND RA-GRUPPE (&15) NICHT IM STATUS '*IN-HOLD'

### Bedeutung

RESUME-, SWAP- und STOP-REMOTE-COPY werden nicht unterstuetzt, wenn
der Status des Remote-Copy-Paares nicht '*IN-HOLD' ist.
Insert 7 entspricht der Auswahl bei der Kommandoeingabe.
Werte fuer Insert 7:
SOURCE-UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.

### Maßnahme

Mittels HOLD-REMOTE-COPY den Zustand '*IN-HOLD' herstellen.

## NDE1062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1062 'TARGET-ACCESS' FUER DAS REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT '*BY-SOURCE'

### Bedeutung

TARGET-ACCESS: Zugriff auf die Target-Unit des Remote-Copy-Paar.
Moegliche Werte: *BY-SOURCE, *DIRECT oder *NONE.

## NDE1063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1063 SOURCE-UNIT DES REMOTE-COPY-PAARES (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT IM STATUS '*READY'

### Bedeutung

SOURCE-UNIT: Erstes, vom Local-Host adressiertes Geraet eines Remote-
Copy-Paares.

## NDE1064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1064 TARGET-UNIT DES REMOTE-COPY-PAARES (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) IM STATUS '*READY', '*READ-ONLY' ODER '*DISABLE'

### Bedeutung

Der Remote-Copy-Betrieb kann wegen des aktuellen Status der Target-Unit
*READY, *READ-ONLY oder *DISABLE nicht fortgesetzt werden.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

### Maßnahme

Geben Sie bitte das Kommando /SET-REMOTE-COPY-ACCESS mit dem Operanden
TARGET-ACCESS = *BY-SOURCE fuer die betroffenen Symmetrix Einheiten ein.

## NDE1065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1065 WERT '*HOLD' FUER PARAMETER 'ON-ERROR' DES REMOTE-COPY-PAARES (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13)

### Bedeutung

Der Parameter ON-ERROR legt fest wie auf Fehler im Remote-Copy-Betrieb
reagiert wird. Moegliche Werte: *HOLD oder *CONTI.
Der Operand ON-ERROR-CHECK=*NO muss zusammen mit dem Operanden FORCE=*YES
benutzt werden.

## NDE1066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1066 KEINE REMOTE-VERBINDUNG ZWISCHEN 'SOURCE-UNIT' (&00)(&10)(&09)(&11) UND 'TARGET-UNIT' (&06)(&12)(&14)(&13) VERFUEGBAR

### Bedeutung

SOURCE-UNIT: Erstes, vom Local-Host adressiertes Geraet eines Remote-
Copy-Paares.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

## NDE1067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1067 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) NOCH NICHT SYNCHRON

### Bedeutung

Der Kopiervorgang zum Abgleich des Remote-Copy-Paares ist wegen
ausstehender Schreibauftraege noch nicht beendet
- nach Einstellung von COPY-MODE *SYNCHRONOUS,
- nach Wiederaufnahme des Remote-Copy-Betriebs mit /RESUME-REMOTE-COPY,
- vor Anhalten des Remote-Copy-Betriebs mit /HOLD-REMOTE-COPY.
SOURCE-UNIT: Erstes, vom Local-Host adressiertes Geraet eines Remote-
Copy-Paares.

### Maßnahme

Zum Anhalten des Remote-Copy-Betriebs verwenden Sie /HOLD-REMOTE-COPY mit
Option FORCE=*YES.

## NDE1068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1068 'REFRESH'-AUFTRAG FUER REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT ERFOLGREICH

### Bedeutung

RESUME-REMOTE-COPY konnte nicht ausgefuehrt werden, weil die 'Refresh'-
Funktion nicht erfolgreich war. Die 'Refresh'-Funktion muss dem Start
von Kopiervorgaengen zwischen Source-Unit und Target-Unit vorausgehen.
SOURCE-UNIT: Erstes Geraet eines Remote-Copy-Paares.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

## NDE1069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1069 KEINE AKTUELLE INFORMATION UEBER EINIGE REMOTE-COPY-PAARE VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die SHC-OSD internen Verwaltungsdaten koennen mangels Zugriffsmoeglichkeit
auf ein(ig)e Source-Unit(s) oder Target-Unit(s) der Remote-Copy-Paare
nicht vollstaendig aktualisiert werden.

## NDE1070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1070 REMOTE-COPY MODUS FUER REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) AUF '(&07)' GEAENDERT

## NDE1071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1071 REMOTE-COPY PARAMETER 'ON-ERROR' FUER REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) AUF '(&07)' GEAENDERT

## NDE1072

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1072 PARAMETER 'TARGET-ACCESS' FUER REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) AUF '(&07)' GEAENDERT

## NDE1073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1073 (&04)(&07) FUER PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) AUSGEFUEHRT

## NDE1074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1074 (&04) FUER DIRECTOR '(&05)' (&08) (&18) AN SYMMETRIX '(&10)' AUSGEFUEHRT

## NDE1075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1075 REMOTE GERAETESTEUERUNG '(&06)' UND GERAETESTEUERUNG '(&01)' IN DEMSELBEN SYMMETRIX-SYSTEM

### Bedeutung

Die angegebene Remote-Geraetesteuerung liegt in dem durch die lokale
Geraetesteuerung ausgewaehlten SYMMETRIX-System.
Remote-Copy-Paare muessen in unterschiedlichen SYMMETRIX-Systemen
liegen.

## NDE1076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1076 LOKALER ABGLEICH AN (&07) (&00)(&10)(&09)(&11) NOCH NICHT ERFOLGT

### Bedeutung

RESUME-REMOTE-COPY RESTORE=*FROM-SOURCE wird nicht unterstuetzt, wenn an
der SOURCE-UNIT noch lokale Schreibauftraege ausstehen.

## NDE1077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1077 KOEXISTENZ VON REMOTE-COPY-MODUS '*ADAPTIVE-COPY' MIT WRITE BUFFER '*DISK' UND PARAMETER 'ON-ERROR = *HOLD' NICHT MOEGLICH FUER REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13)

### Bedeutung

MODIFY-REMOTE-COPY-PARAMETERS ... ON-ERROR=*HOLD wird nicht unterstuetzt,
wenn der Modus *ADAPTIVE-COPY mit WRITE-BUFFER=*DISK eingestellt ist.
MODIFY-REMOTE-COPY-PARAMETERS ... COPY-MODE=*ADAPTIVE-COPY(WRITE-BUFFER=
*DISK) wird nicht unterstuetzt, wenn der Parameter 'ON-ERROR=*HOLD' ist.
Dies Verhalten gewaehrleistet die Datenkonsistenz des Remote-Copy-Paares.

## NDE1078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1078 REMOTE-COPY-UNIT '(&00)' FUER PAGING BENUTZT

### Bedeutung

Die Source-Unit/Target-Unit des Remote-Copy-Paares enthaelt Paging-
Bereiche. Das Veraendern des TARGET-ACCESS oder des Parameters ON-ERROR
fuehrt zum Systemabbruch.

## NDE1079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1079 KEIN GERAET VON (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10) ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Keines der durch die Angabe des Operanden UNIT ausgewaehlten Geraete ist
angeschlossen.
Werte fuer Insert 7:
UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.

## NDE1080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1080 KEIN 'REMOTE-LINK-DIRECTOR' FUER GERAETESTEUERUNG/SYMMETRIX (&01)(&10) GEFUNDEN

### Bedeutung

Director: Kanaladapter an Symmetrix-System.
REMOTE-LINK-DIRECTOR (RLD): Kanaladapter vom Typ FC, der zur Verbindung
zweier Symmetrix-Systeme fuer Remote-Copy genutzt wird.

## NDE1081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1081 SYNCHRONE BEARBEITUNG DES KOMMANDOS '(&04)' FUER GERAETEPAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der Kopiervorgang zur Synchronisierung des REMOTE-COPY-Paares kann nicht
gestartet bzw. beendet werden, weil der REMOTE-COPY-STATUS nicht (mehr)
*ACTIVE ist.

## NDE1082

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1082 SPEICHERENGPASS WAEHREND DER BEARBEITUNG DES KOMMANDOS '(&04)'

## NDE1086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1086 OPTION '(&07)' FUER GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die angeforderte Option wird vom Enginuity Stand der Symmetrix oder SYMAPI
nicht unterstuetzt.
Moegliche Werte fuer OPTION:
LOCK-ADD-MIRROR=*YES: /Bei HOLD-MULTI-MIRRORING wird gefordert, die
Additional-Mirror-Unit gegen (versehentliches) /RESUME-MULTI-MIRRORING
oder /START-MULTI-MIRRORING zu sperren.
UNLOCK-ADD-MIRROR=*YES: Bei /RESUME-MULTI-MIRRORING oder /START-MULTI-
MIRRORING wird gefordert, die Additional-Mirror-Unit zu entsperren.
RESUME-REMOTE-COPY=*BY-USER: Bei /HOLD-MULTI-MIRRORING wird gefordert,
den Remote-Copy-Abgleich nicht automatisch aufzunehmen.
RESTORE-DATA=*MODIFIED-ONLY: Bei /HOLD-MULTI-MIRRORING wird gefordert, nur
die modifizierten Daten auf den 2. Spiegel der Additional-Mirror-Unit zu
kopieren.
MULTI-ADD-MIRRORS=*YES: Bei /START-MULTI-MIRRORING wird gefordert, dass
die Symmetrix sich merkt, welche Daten auf der bisher zugeordneten
ADDITIONAL-MIRROR-UNITs im Vergleich zur ORIGINAL-UNIT veraendert
werden.

### Maßnahme

Keine.
Die Verarbeitung wird fuer das angegebene Geraet ausgefuehrt, als ob
die Option nicht angegeben wurde.

## NDE1087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1087 (&07) '(&02)(&03)' NICHT BELEGT, HOLD-IO=*UNTIL-... NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Das angegebene Volume bzw. Pubset ist nicht belegt, obwohl HOLD-IO=
*UNTIL-... angegeben wurde.
Werte fuer Insert 7:
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.

### Maßnahme

Das Kommando mit HOLD-IO=*NO wiederholen.

## NDE1088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1088 (&07) MB SCHREIBAUFTRAEGE NOCH VON (&00)(&10)(&09)(&11) ZU KOPIEREN

### Bedeutung

Zur Synchronisierung der Replikations-Paare werden
ausstehende Schreibauftraege in der angegebenen Groesse von der SOURCE-
(&00) auf die entsprechende TARGET-
UNIT kopiert.

## NDE1089

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1089 (&07) MB SCHREIBAUFTRAEGE NOCH AUF (&00)(&10)(&09)(&11) ZU KOPIEREN

### Bedeutung

Zur Synchronisierung der Replikations-Paare werden
ausstehende Schreibauftraege in der angegebenen Groesse von der TARGET-
-UNIT auf die SOURCE-UNIT (&00) kopiert.

## NDE1094

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1094 SOURCE-UNIT '(&00)(&10)(&09)(&11)' STATUS=*DISABLE UND ON-ERROR=*HOLD

### Bedeutung

Die Source-Unit des Remote-Copy-Paares ist im Status *DISABLE aufgrund
des Remote-Copy-Parameters ON-ERROR=*HOLD. Dadurch wird Dateninkonsistenz
auf Source- und Target-Unit vermieden. Ein Freischalten der Source-Unit
ist in diesem Zustand nicht moeglich.

### Maßnahme

Notwendige Aktionen:
1. /MODIFY-REMOTE-COPY-PARAMETERS <unit>,ON-ERROR=*CONTINUE
2. /SET-REMOTE-COPY-ACCESS <unit>,TARGET-ACCESS=*DIRECT

## NDE1095

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1095 REMOTE-COPY PARAMETER 'CONSISTENCY-PROTECT' FUER REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) AUF '(&07)' GEAENDERT

## NDE1097

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1097 PORT (&18) AM 'REMOTE-LINK-DIRECTOR' '(&05)' DER GERAETESTEUERUNG/SYMMETRIX (&01)(&10) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Director: Kanaladapter an Symmetrix-System.
REMOTE-LINK-DIRECTOR (RLD): Kanaladapter vom Typ FC, der zur Verbindung
zweier Symmetrix-Systeme fuer Remote Copy genutzt wird.
Port: Anschluss eines Directors.

## NDE1100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1100 PUBSET '(&03)' IST IN STATUS '(&07)'

### Bedeutung

1. Allgemein werden von den Kommandos Pubsets nur dann unterstuetzt,
wenn sie importiert oder komplett exportiert sind.
2. Bei SHOW-Kommandos werden SM-Pubsets nur dann unterstuetzt, wenn
sie lokal importiert sind.

## NDE1101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1101 MEHR ALS EIN SHARER FUER PUBSET '(&03)' UND VORAUSSETZUNG FUER HOLD-IO FUER SHARED PUBSETS NICHT ERFUELLT: '(&07)'

### Bedeutung

Voraussetzungen:
1. Kommando wird auf Master ausgefuehrt
2. MSCF-Verbindung vom Master zu allen Slave-Rechnern ist aktiv
3. SHC-OSD ist auf allen Slave-Rechnern gestartet.
Abweisungsgrund &07

## NDE1102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1102 NICHT ALLE VOLUMES DES PUBSET '(&03)' BELEGBAR

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1. Das Pubset kann nicht belegt werden.
2. Fuer das exportierte SM-Pubset kann die Volume-Liste nicht ermittelt
werden, da die VSN's der Geraete mehrdeutig sind.

### Maßnahme

- Geben Sie das Kommando /DETACH-DEVICE fuer nicht benoetigte Geraete mit
mehrdeutigen VSN's ein.
- Pruefen Sie die System-Belegung fuer alle Volumes des Pubsets.

## NDE1103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1103 KEIN RECONFIGURATION LOCK FUER PUBSET '(&03)'

### Bedeutung

Das importierte Pubset konnte nicht gegen Rekonfiguration gesperrt
werden.

## NDE1104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1104 DAB-CACHING FUER PUBSET '(&03)' AKTIV AUF HOST '(&07)'

### Bedeutung

Das importierte Pubset wird mit DAB-Caching betrieben.
Die angegebene Aktion kann zu Dateninkonsistenz fuehren.
Werte fuer Insert 07:
*LOCAL-HOST: Eigener (lokaler) Rechner
<rechnername>: BCAM-Name des Partnerrechners im MSCF-Verbund.

## NDE1105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1105 PUBSET '(&03)' PLATTEN KATALOG NICHT LESBAR ODER INKONSISTENT

### Bedeutung

Beim Versuch, den Online Catalog des Pubsets auf dessen PUBRES zu lesen,
trat ein Fehler auf oder der OLC ist inkonsistent.
Dies kann vorkommen, wenn die PUBRES nur initialisiert wurde, aber noch
kein Pubset erzeugt wurde.
PUBRES: 1. Platte eines Pubsets, z.B. PUBA00.

## NDE1106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1106 '(&04)' WARTET AUF ABSCHLUSS DER GERAETE-SYNCHRONISIERUNG

### Bedeutung

'(&04)' ist ein Kommando von SHC-OSD, bei dem angegeben wurde, dass auf
den Abschluss des angestossenen Synchronisationsvorgangs zu warten ist.
Das Kommando ist im Dialog durch Druecken der K2-Taste abbrechbar.

## NDE1107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1107 KEINE BELEGUNG FUER PUBSET '(&03)' MOEGLICH

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1. Das Pubset kann nicht belegt werden.
2. Fuer das exportierte SM-Pubset kann die Volume-Liste nicht ermittelt
werden, da die VSN's der Geraete mehrdeutig sind.

### Maßnahme

Geben Sie das Kommando /DETACH-DEVICE fuer nicht benoetigte Geraete mit
mehrdeutigen VSN's ein.

## NDE1108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1108 GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) KEINE REMOTE-COPY SOURCE-UNIT, '(&04)' MIT SELECT=*TARGET-UNIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

(&04) wurde mit SELECT=*TARGET-UNIT aufgerufen. Das ueber den Operanden
UNIT angegebene Geraet (&00) ist jedoch keine Remote-Copy Source-Unit.
Damit gibt es keine zugehoerige Target-Unit. Das Kommando wird abgewiesen.

## NDE1109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1109 ZU GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) ZUGEORDNETE REMOTE-COPY TARGET-UNIT UNBEKANNT, '(&04)' MIT SELECT=*TARGET-UNIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

(&04) wurde mit SELECT=*TARGET-UNIT aufgerufen. Zum ueber den Operanden
UNIT angegebene Geraet (&00) ist jedoch keine zugeordnete Target-Unit
auffindbar, da weder ein direkter noch ein remote Zugriff auf das
betreffende Symmetrix-System moeglich ist.
Das Kommando wird abgewiesen.

### Maßnahme

- Direkten Zugriff ermoeglichen z.B. die zugeordnete Remote-Copy
Target-Unit zuweisen (/ATTACH-DEVICE) oder
- Remote Zugriff ermoeglichen z.B. aktivieren der Remote-Link-Directors)
und das Kommando wiederholen.

## NDE1110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1110 GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) ZUGEORDNETE TARGET-UNIT IST NICHT SYNCHRON, '(&04)' MIT SELECT=*TARGET-UNIT ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&04) wurde mit SELECT=*TARGET-UNIT aufgerufen. Das ueber den Operanden
UNIT angegebene Geraet (&00) und seine zugeordnete Remote-Copy Target-Unit
sind nicht synchron oder Remote-Copy ist nicht im Zustand '*IN-HOLD'.
Das Kommando wird abgewiesen.

### Maßnahme

a) Remote-Copy Modus SYNCHRONOUS einstellen oder
b) Remote-Copy-Betrieb ggf. wieder aufnehmen und
Ende der Synchronisierung abwarten oder
c) Remote-Copy-Betrieb unterbrechen

## NDE1111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1111 DATENTRAEGER '(&02)' DURCH DRV BELEGT, 'HOLD-IO=*UNTIL-SPLIT' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

DRV = Dual Recording by Volume.
Auch im Modus DRV-MONO sind Kommandos mit der Option HOLD-IO=
*UNTIL-... nicht moeglich.

### Maßnahme

1. Pubset exportieren
2. Mit /SET-DRV-PARAMETER ..,RECORDING-MODE=SRV DRV-Betrieb beenden
3. Pubset importieren

## NDE1112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1112 GERAET '(&00)' IST IN PHASE 'MOUNTING'

### Bedeutung

Umbenennung ist gerade nicht moeglich,
warten sie auf die 'Mount' Konsolmeldung des Geraets

## NDE1113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1113 GERAET '(&00)' IST NICHT BEREIT

## NDE1114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1114 SYMMETRIX-SYSTEM '(&10)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Es ist derzeit kein Symmetrix-System mit der angegebenen Seriennummer
bekannt.

## NDE1115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1115 SERIENNUMMER '(&10)' DES SYMMETRIX-SYSTEM NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die angegebene Seriennummer ist nicht eindeutig

## NDE1116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1116 LOGISCHES VOLUME '(&11)' IN SYMMETRIX-SYSTEM '(&10)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Das angegebene logische Volume ist in dem Symmetrix-System nicht
enthalten.

## NDE1119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1119 KEINE ZUGEORDNETEN TARGET-UNIT(S) FUER (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) GEFUNDEN

### Bedeutung

Zu dem(n) mit dem Operanden UNIT ausgewaehlten Geraet(en) ist keine
Remote-Copy TARGET-UNIT auffindbar.
Moegliche Ursachen:
- die ausgewaehlte(n) Geraet(e) sind keine Remote-Copy SOURCE-UNIT(s)
- die zugeordnete(n) Remote-Copy TARGET-UNIT(s) sind im lokalen Host
nicht bekannt.
Werte fuer Insert 7:
UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.

## NDE1120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1120 FEHLER BEIM UNTERBRECHEN ODER WIEDERAUFNEHMEN VON EIN/AUSGABEN FUER PUBSET (&03) FUER KOMMANDO (&04)

### Bedeutung

Fehler bei Ausfuehrung von Kommando (&04) mit Option HOLD-IO.
Die Wiederaufnahme von Ein-/Ausgaben schlug fehl, weil sie nach Timeout
vor Abschluss der Aktion wieder aufgenommen wurde. Die Laufzeit der
Aktion war zu lang. Das Kommando endet mit Fehler, da die Daten auf den
Spiegeln moeglicherweise nicht konsistent sind.

### Maßnahme

Auf jeden Fall muessen die lokalen Spiegelpaare mit dem entsprechenden
RESUME- oder RESTART-Kommandos wieder zusammengefuehrt und synchronisiert
werden.

## NDE1125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1125 INITIALISIERUNG DER STORAGE-SYSTEM INFORMATIONEN LAEUFT

### Bedeutung

Die Aktualisierung der Informationen zur Konfiguration eines Storage-
Systems ist noch nicht abgeschlossen.

### Maßnahme

Nach Wartezeit wiederholen.

## NDE1126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1126 GERAET UNBEKANNT ODER STORAGE-SYSTEM NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Das Geraet ist auf einem Storage-System-(Typ), der nicht von SHC-OSD
unterstuetzt wird.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Geraeteliste.

## NDE1127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1127 GERAET EINES STORAGE-SYSTEMS IST NICHT DURCH SHC-OSD ZUGREIFBAR

### Bedeutung

SHC-OSD erkennt das Storage-System nicht, da entweder kein Gate-
keepergeraet zugeschaltet oder keine Management-Instanz verfuegbar ist.

### Maßnahme

Bei Symmetrix Systemen Anzahl, Zustand der Gatekeepergeraete untersuchen.
Bei Storage-System ueberpruefen ob StorMan und Management-Instanz
laufen und eine funktionsfaehige Kommunikationsverbindung aufbauen
koennen. Ueberpruefen der Definitionen durch /SHOW-SHC-ENVIRONMENT.

## NDE1128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1128 MINDESTENS EIN (&07) AUS SYSTEM NICHT VOM TYP SYMMETRIX

### Bedeutung

In der Liste der UNITs gehoert mindestens ein Element zu einem Storage-
System nicht vom Typ Symmetrix, wie es das Kommando verlangt.

### Maßnahme

Ueberpruefung der UNIT-Liste oder des Kommandos.

## NDE1129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1129 VORKONFIGURIERTE GERAETEMNEMONIK

### Bedeutung

Momentan nicht unterstuetzte LUN. Moegliche zukuenftige Nutzung als
SNAP Unit in einem Storage-System.

### Maßnahme

Ueberpruefung der UNIT-Liste oder des Kommandos.

## NDE1130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1130 KOMMANDO '(&04)' WEGEN HOST-ACCESS=*REMOTE FUER SYMMETRIX-SYSTEM '(&10)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Wegschalten des letzten REMOTE-LINK-DIRECTOR im Zustand ENABLED fuer
ein Symmetrix System das vom Host nur REMOTE zugreifbar ist, wird
abgewiesen.
Ansonsten gaebe es keinen Zugriff mehr auf das Symmetrix System
und dies waere somit ein 'point of no return'.

## NDE1131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1131 RA-GRUPPE '(&15)' AN GERAETESTEUERUNG/SYMMETRIX (&01)(&10) NICHT BEKANNT

### Bedeutung

RA-Gruppe: Gruppe von Remote-Link-Directors die zur Verbindung zweier
Symmetrix-Systeme fuer Remote Copy genutzt wird.

## NDE1132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1132 DIRECTOR '(&05)' IN UNPASSENDEM STATUS

### Bedeutung

Der betroffene DIRECTOR ist nicht im Zustand online oder offline.

## NDE1133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1133 WARTEN VON '(&04)' AUF ABSCHLUSS DER GERAETE-SYNCHRONISIERUNG ABGEBROCHEN

## NDE1134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1134 KOMMANDO KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN DA DIE OPTION SYMAPI_TF_CHECK_ONLINE_CKD=DISABLE FEHLT

### Bedeutung

Fuer Betrieb unter BS2000 muss zwingend die obige Option verwendet
werden.

### Maßnahme

In Options-Datei des SYMAPI-Servers die Option
SYMAPI_TF_CHECK_ONLINE_CKD = DISABLE setzen
und danach das Subsystem SHC-OSD beenden und neu starten.

## NDE1135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1135 CHECK-DISK FUER GERAET '(&00)' FEHLGESCHLAGEN

### Bedeutung

Ein Check-Disk-Aufruf durch SHC-OSD zur Erkennung eines Volume-mount-,
Volume-dismount- oder Volume-identity-change-Vorganges war nicht
erfolgreich.

### Maßnahme

Kommando /CHECK-DISK <Geraete-MN>,ACTION=*REPORT eingeben und
ggf. auftretende Konsolmeldungen beachten.

## NDE1136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1136 RA-GRUPPE '(&15)' EXISTIERT SCHON AN SYMMETRIX '(&10)'

### Bedeutung

RA-Gruppe: Gruppe von Remote-Link-Directors die zur Verbindung zweier
Symmetrix-Systeme fuer Remote Copy genutzt wird.

## NDE1139

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1139 DATENTRAEGER '(&02)' MEHRFACH MONTIERT. BETROFFENE GERAETE (&07)

### Bedeutung

Durch Spiegelung koennen verschiedene Geraete die gleiche VSN aufweisen.
Bei Zugreifbarkeit werden diese durch die Geraeteverwaltung montiert und
die Datentraegerbezeichnung ist in SHC-OSD-Kommandos nicht mehr
eindeutig.

### Maßnahme

Herstellung einer eindeutigen Zuordnung von VSN zu Geraetemnemonic durch:
1. Wegschalten (/DETACH-DEVICE) nicht benoetigter Geraete.
2. Erzeugung verschiedener VSNs durch Umbenennen der Datentraeger
mittels PVSREN.
3. Eindeutigkeit durch Nutzung der Geraetemnemonic in SHC-OSD-Kommandos.

## NDE1140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1140 MN IN MN-LISTE MEHRFACH VERWENDET

## NDE1141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1141 GERAETE AUF VERSCHIEDENEN STORAGE-SYSTEMEN

### Bedeutung

Geraete einer Geraeteliste oder eines Pubsets gehoeren zu unterschied-
lichen Storage-Systemen. Diese Spezifikation ist nicht zulaessig.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Geraeteliste.

## NDE1142

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1142 SPIEGEL-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) EXISTIERT SCHON

### Bedeutung

Das Neuanlegen eines schon existierenden Spiegelpaares wird abgewiesen.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Eingabedaten

## NDE1143

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1143 FEHLER BEI BEARBEITUNG DES SPIEGEL-PAARES (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13)

## NDE1144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1144 MN'S ODER GERAETE-NUMMERN VON 'UNIT' UND 'TARGET-UNIT' IDENTISCH: (&00)(&10)(&09)(&11)

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG
oder /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG.

## NDE1145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1145 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND TARGET-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) AUF GLEICHEN STORAGE-SYSTEM

## NDE1146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1146 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND TARGET-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) UNTERSCHIEDLICHEN (META) TYPS ODER UNTERSCHIEDLICHER GROESSE

### Bedeutung

Nur Geraete gleichen Typs und gleicher Groesse sind fuer Remote-Copy-
Paare erlaubt.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG
oder /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG.

## NDE1147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1147 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND TARGET-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) META-VOLUMES MIT UNTERSCHIEDLICHER STRIPE SIZE

### Bedeutung

Striped Meta-Volumes die als Remote-Copy-Paar verwendet werden sollen,
sind in der Symmetrix mit gleicher Stripe Size zu konfigurieren.

## NDE1148

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1148 UNTERSCHIEDLICHE GERAETEANZAHL BEI DEN ANGABEN 'UNIT' UND 'TARGET-UNIT' SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

Es wurden beim Operand UNIT und/oder TARGET-UNIT Geraete mittels einer
MN-Liste spezifiziert.
In diesem Fall muss die Anzahl der Source-Units mit der Anzahl der
spezifizierten Target-Units exakt uebereinstimmen.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

### Maßnahme

Korrigieren und wiederholen.

## NDE1149

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1149 LOKALE SPIEGEL EINES GERAETES AUSGEFALLEN

### Bedeutung

Kommando kann nicht ausgefuehrt werden, da interne (unsichtbare) lokale
Spiegel bei mindestens einem Geraet ausgefallen sind.

### Maßnahme

Defektes Geraet identifizieren.

## NDE1150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1150 KEIN GATEKEEPER-GERAET FUER SYMMETRIX-SYSTEM (&10)

### Bedeutung

Es gibt z.Z. kein freies Gatekeeper-Geraet zur Durchfuehrung der IOs an
dem angegebenen Symmetrix-System.
Moegliche Ursachen:
1. kein Gatekeeper konfiguriert (in Symmetrix und/oder BS2000).
2. kein Gatekeeper zugeschaltet oder 'NOT READY'
3. Gatekeeper ist nicht mit VOLIN formatiert.
4. Gatekeeper ist von einem anderen System belegt.

### Maßnahme

Aktionen:
1. Konfiguration pruefen, ggf. Gatekeeper konfigurieren.
2. /ATTACH-DEVICE eines Geraetes im Zustand READY.
3. mit VOLIN formatieren.
4. mit /SHOW-DISK pruefen, ggf. mit /UNLOCK-DISK Belegung aufheben.
Danach Aktion wiederholen.

## NDE1151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDE1151 SYMMETRIX-SYSTEM (&10) FUER KOMMANDOS GESPERRT

### Bedeutung

Das Symmetrix-System kann waehrend konkurrierenden Aktionen
voruebergehend gesperrt sein.

### Maßnahme

Kommando wiederholen.

## NDE1152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDE1152 AKTUELLE EINSTELLUNG DER SYMAPI-OPTION-DATEI ERLAUBT KEINE SYMMETRIX FORCE-OPTION

### Bedeutung

Das eingegebene Kommando kann nur ausgefuehrt werden, wenn die Option
SYMAPI_ALLOW_RDF_SYMFORCE in der Options-Datei des SYMAPI-Servers gesetzt
ist.

### Maßnahme

Bitte benutzen Sie die offizielle Dokumentation zu SYMAPI von EMC.

## NDE1153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDE1153 SYMMETRIX-GERAT (&00)(&10)(&09)(&11) FUER KOMMANDOS GESPERRT. ZUSATZINFO: (&07)

### Bedeutung

Das Symmetrix-Geraet kann waehrend konkurrierenden Aktionen
voruebergehend gesperrt sein.

### Maßnahme

Kommando wiederholen.

## NDE1154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDE1154 (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) IST (HAT) 'META MEMBER'

### Bedeutung

Symmetrix-Meta Devices bestehen aus einem Meta Head und Member Geraeten.
SRDF- oder TimeFinder-Kommandos sind nur fuer Meta Head Geraete zulaessig.
Die Einheit entspricht der Auswahl bei der Kommandoeingabe, also der
MN des emulierten Geraets, VSN des Datentraegers, Katalogkennung des
Pubsets, oder MN der emulierten Steuerung.
Werte fuer Insert 7:
UNIT, wenn Insert 0 versorgt ist.
CONTROLLER, wenn Insert 1 versorgt ist.
VOLUME, wenn Insert 2 versorgt ist.
PUBSET, wenn Insert 3 versorgt ist.

## NDE1155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDE1155 (&04) FUER RAID-10 SYMMETRIX-GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die aktuelle Version von SYMAPI unterstuetzt keine RAID-10 Geraete.

## NDE1156

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE1156 RA-GRUPPE(N) '(&07)' DES SYMMETRIX-SYSTEM (&10) FUER KOMMANDOS ENTSPERRT

## NDE1157

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NDE1157 SYMMETRIX-GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) FUER KOMMANDOS ENTSPERRT

## NDE1160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1160 'TARGET-ACCESS' FUER DAS REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT '*DIRECT'

## NDE1161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1161 MULTI-HOP-MODE NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Source und Target Symmetrix-System haben beide HOST-ACCESS=REMOTE.

## NDE1162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1162 SWAP-REMOTE-COPY FUER (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Swap des Remote-Copy-Paares nicht moeglich.
Moegliche Ursachen:
- Statischer Swap wird vom Symapi nicht unterstuetzt (Config Change ist
im Symapi nicht freigeschaltet)
- Geraete sind nicht 'dynamic SRDF' faehig.

## NDE1163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1163 (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) NICHT SRDF/A FAEHIG

### Bedeutung

Geraet ist in der Symmetrix nicht fuer SRDF/A konfiguriert.

## NDE1164

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1164 SWAP-REMOTE-COPY FUER (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) ZURUECKGEWIESEN WEGEN KONFLIKT ZWISCHEN RESUME-PARAMETER UND PENDING UPDATES

## NDE1165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1165 SWAP-REMOTE-COPY FUER (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) MIT 'RESUME-PARAMETER=*RESTORE-TO-SOURCE' NICHT MOEGLICH IM SICHEREN MODUS

## NDE1166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1166 SWAP-REMOTE-COPY FUER (&07) (&00)(&01)(&02)(&03)(&10)(&09)(&11) MIT 'RESUME-PARAMETER=*ANY' NICHT MOEGLICH BEI STATISCHEM SWAP

## NDE1167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1167 CONFIGURATION SESSION LOCK IST GESETZT

### Bedeutung

Ein statischer Swap benoetigt den CONFIGURATION SESSION LOCK auf dem
Service Prozessor.

## NDE1168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1168 FEHLER WAEHREND CONFIGURATION CHANGE

## NDE1170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1170 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE SOURCE-UNIT MIT CONCURRENT TARGET-UNITS

## NDE1171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1171 TARGET-UNIT VON UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

UNIT hat Concurrent Target-Units.

## NDE1172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1172 RA-GRUPPE (&15) UNGUELTIG FUER SOURCE-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11)

## NDE1173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1173 SOURCE-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) HAT CONCURRENT TARGET-UNIT IM STATUS 'ACTIVE'

## NDE1174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1174 MODIFY-REMOTE-COPY-PARAMETER FUER GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) ZU SPEZIFIZIERTER COPY-MODE UND ON-ERROR KOMBINATION NICHT MOEGLICH FUER CONCURRENT TARGET UNITS

### Bedeutung

Eine COPY-MODE Kombination SYNCH und SEMI-SYNCH ist nicht erlaubt fuer
Concurrent Target Units.
ON-ERROR muss fuer beide Concurrent Target Units gleich sein.

## NDE1177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1177 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE SOURCE-UNIT

## NDE1178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1178 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE TARGET-UNIT

## NDE1179

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1179 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE CASCADED TARGET-UNIT

## NDE1181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1181 MAXIMALE ANZAHL AN INTERNEN SPIEGELN FUER GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Ein weiterer Spiegel kann nicht zugeordnet werden, da die maximale
Anzahl an internen Spiegeln fuer das Geraet bereits erreicht ist.

## NDE1184

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1184 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EIN (&07)

## NDE1185

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1185 KOMMANDO NICHT ERLAUBT IM AKTUELLEN ZUSTAND DER SRDF/A CONSISTENCY-PROTECTION

## NDE1186

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1186 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) HAT KEINE ODER DIE FALSCHE DYNAMIC SRDF EIGENSCHAFT

### Bedeutung

- Keine Unterstuetzung durch SYMAPI (Config Change ist in SYMAPI nicht
freigeschaltet)
- Volumes sind nicht 'dynamic SRDF capable'

## NDE1187

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1187 SOURCE RA-GRUPPE NICHT EINDEUTIG FUER UNIT (&00)(&10)(&09)(&11)

## NDE1188

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1188 KEINE SOURCE RA-GRUPPE FUER UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND DEM TARGET SYMMETRIX SYSTEM GEFUNDEN

## NDE1189

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1189 TARGET-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT AUF DURCH SOURCE RA-GRUPPE AUSGEWAEHLTER SYMMETRIX

### Bedeutung

TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

## NDE1190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1190 KOMMANDO FUER ASYNCHRONEN COPY-MODE NUR ERLAUBT FUER EINE KOMPLETTE RA-GRUPPE UND DERSELBEN RA-GRUPPE FUER DIE TARGET AUSWAHL

### Bedeutung

Beim UNIT-Operand muss eine vollstaendige RA-Gruppe angegeben werden.
Bei der Target-Auswahl muss *UNIQUE oder dieselbe RA-Gruppe wie beim
UNIT-Operand angegeben werden.
Der REM-COPY-STATE muss fuer alle Paare gleich sein.

## NDE1191

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1191 GEAENDERTE TRACKS AUF DER TARGET-UNIT

## NDE1192

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1192 KOMMANDO NICHT ERLAUBT FUER RAID-S GERAETE

## NDE1193

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1193 KOMMANDO NICHT ERLAUBT WENN TARGET-UNIT GROESSER ALS SOURCE-UNIT

## NDE1194

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1194 KOMMANDO NICHT ERLAUBT WENN SRDF FARPOINT IM EINSATZ

## NDE1195

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : YES

NDE1195 KOMMANDO NICHT ERLAUBT FUER SRDF/A GESPIEGELTE GERAETE

## NDE1196

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1196 KOEXISTENZ VON REMOTE-COPY-MODUS '*ASYNCHRONOUS' MIT ON-ERROR '*HOLD' NICHT MOEGLICH

## NDE1197

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1197 KOMMANDO IST IM AKTUELLEN SRDF-ZUSTAND ODER -MODUS OHNE FORCE=*YES NICHT ERLAUBT

## NDE1198

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1198 MODIFY-REMOTE-COPY-PARAMETER MIT 'CONSISTENCY-PROTECT=*ENABLE' FUER PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) NUR IM MODUS '*ASYNCHRONOUS' UND ZUSTAND '*ACTIVE' MOEGLICH

## NDE1199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1199 KOMMANDO IST IM AKTUELLEN SRDF-ZUSTAND ODER -MODUS NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Mindestens eines der vom Kommando betroffenen Geraete ist (auch) SRDF-
Spiegel in einem Zustand oder Modus, der zum Kommando in Konflikt steht.

### Maßnahme

Bitte mit /SHOW-REMOTE-COPY SRDF-Zustand und Zugreifbarkeit pruefen.

## NDE1200

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1200 SHC-OSD: FEHLER '(&07)' WAEHREND TASK INITIALISIERUNG

## NDE1201

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1201 SHC-OSD TASK GESTARTET. SYMAPI-VERSION: '(&07)'/'(&08)'

## NDE1202

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1202 SHC-OSD TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Ein SHC-OSD Task ist auf einen Programmfehler gelaufen und beendet sich
abnormal. GGf wird ein Dump erzeugt, der zur Diagnose wichtig ist.

## NDE1203

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1203 SHC-OSD TASK INITIALISIERUNG WARNUNG: /ASSIGN-SYSOUT ZU DATEI FEHLGESCHLAGEN, SHC-OSD FAEHRT MIT INITIALISIERUNG FORT

### Bedeutung

Die Datei $TSOS.SYSOUT.SHC-OSD.USERTASK kann nicht geoeffnet werden.

### Maßnahme

Beseitigung der Blockade durch Kommandos /REMOVE-FILE-ALLOC-LOCKS oder
/DELETE-FILE.

## NDE1210

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1210 DMS-FEHLER '(&07)' BEI DER BEARBEITUNG VON DATEI '(&08)'

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der Parameterdatei traten Probleme auf.

## NDE1410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1410 KEINE ODER ZU WENIGE FREIE(N) UND PASSENDE(N) SNAP-UNITS

### Bedeutung

Unit und SNAP-Unit muessen in Geraete-Typ, Groesse, Meta-Eigenschaft und
Groesse der Meta-Stripes uebereinstimmen um ein Snap-Paar zu bilden.

### Maßnahme

Bitte (weitere) geeignete Geraete bereitstellen.

## NDE1411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1411 SAVEPOOL UNTERSTUETZT NICHT DEN GERAETETYP VON SNAP-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13)

### Bedeutung

Der Geraetetyp des gewuenschten SNAP-Paars (CKD oder FBA) passt nicht zum
Typ des aktuell angeforderten Save-Pools oder der Save-Pool unterstuetzt
nicht den gewuenschten Geraetetyp.

### Maßnahme

Save-Pool passenden Typs und Symmetrix-Systems auswaehlen.
Ueberblick ueber alle Save-Pools, die SHC-OSD bekannt sind durch:
/SHOW-SYMMETRIX-CONFIGURATION UNIT=*ALL,INF=*SAVE-POOLS

## NDE1412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1412 ANGEGEBENER SAVE-POOL EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Der angegebene SAVE-POOL wurde nicht gefunden.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die vorhandenen SAVE-POOLS mit:
/SHOW-SYMMETRIX-CONFIGURATION UNIT=*ALL,INF=*SAVE-POOLS

## NDE1413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1413 ANGEFORDERTER SAVE-POOL IST VOLL

### Bedeutung

Die aktuelle SNAP-Aktion konnte nicht abgeschlossen werden, da der damit
verbundene Save-Pool voll ist.

### Maßnahme

Ueberblick ueber alle Save-Pools mit:
/SHOW-SYMMETRIX-CONFIGURATION UNIT=*ALL,INF=*SAVE-POOLS
oder: /SHOW-STORAGE-CONFIGURATION UNIT=*ALL,inf=*SAVE-POOLS
Dann a) weniger gesaettigten Save-Pool passenden Typs auswaehlen
oder b) Freigabe nicht mehr benoetigter SNAP-Paare des gleichen Geraete-
typs mittels /STOP-SNAP-SESSION.

## NDE1415

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1415 RESTORE-FROM-SNAP NICHT MOEGLICH DA ZUR UNIT ANDERE SESSIONS EXISTIEREN

### Bedeutung

Moegliche Ursache: Unit besitzt auch eine CLONE-Session.
Der Status der CLONE-Session spielt dabei keine Rolle.

### Maßnahme

CLONE-Session terminieren mit /STOP-CLONE-SESSION.

## NDE1416

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1416 FALSCHE MULTI-SNAP EINSTELLUNG

### Bedeutung

Die Bedienung der angegebenen SNAP-Units ist nur moeglich, wenn
MULTI-SNAP = *ENABLED eingestellt ist.

### Maßnahme

/MODIFY-SHC-PROCESSING MULTI-SNAP=*ENABLE setzt die korrekte Einstellung.

## NDE1430

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1430 KEINE 'SNAP' FUNKTION FUER GERAET (&00)(&10)(&09)(&11)

### Bedeutung

Das angegebene Geraet ist kein SNAP-Geraet.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie das betroffene Geraet mit /SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG
bzw. /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG.

## NDE1431

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1431 ANZAHL DER GERAETE BEI 'UNIT' UND 'SNAP-UNIT' UNTERSCHIEDLICH

### Bedeutung

Eine Liste von SNAP-Units mit mehr als einem Element wird nur akzeptiert,
wenn beim Operand UNIT ein PUBSET angegeben wurde.
Ist dies der Fall, so muss die Anzahl der Original-Units des PUBSETs mit
der Anzahl der SNAP-Units exakt uebereinstimmen.

## NDE1434

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1434 SNAP-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) IN ANDEREM SNAP-PAAR BENUTZT

## NDE1435

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1435 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EIN 'VIRTUAL DEVICE' ODER EINE SNAP-UNIT

## NDE1437

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1437 MN'S ODER GERAETE-NUMMERN VON 'UNIT' UND 'SNAP-UNIT' IDENTISCH: (&00)(&10)(&09)(&11)

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG
oder /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG.

## NDE1438

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1438 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND SNAP-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) UNTERSCHIEDLICHEN (META) TYPS ODER UNTERSCHIEDLICHER GROESSE

### Bedeutung

Nur Geraete gleichen Typs und gleicher Groesse sind fuer SNAP-Paare
erlaubt.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG
bzw. /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG.

## NDE1439

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1439 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND SNAP-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) AUF UNTERSCHIEDLICHEN SYMMETRIX-SYSTEMEN

## NDE1440

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1440 STATUS DER UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UNPASSEND: '(&07)'

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
Zur Unit gehoeren mehr als eine SNAP-UNIT.
Davon ist mindestens eine im unpassenden Status von Insert 7:
- RESTORE-FROM-SNAP verlangt, waehrend andere SNAP-UNIT 'CREATED' ist.
- START-SNAP-SESSION verlangt, waehrend andere SNAP-UNIT 'RESTORED' ist.
Zur Unit gehoert mindestens eine CLONE-UNIT, deren Status unpassend ist.

### Maßnahme

Zustand aller SNAP-Paare mit /SHOW-SNAP-SESSION-STATUS <unit> pruefen
und gueltige Stati herstellen.
Zustand CLONE-Paar(e) mit /SHOW-CLONE-SESSION-STATUS <unit> pruefen
und gueltige Stati herstellen.

## NDE1441

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1441 STATUS DER SNAP-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) UNPASSEND: '(&07)'

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
Status einer SNAP-UNIT (Insert 7) passt nicht zum Kommando:
- START-SNAP-SESSION verlangt, aber SNAP-UNIT ist nicht 'UNUSED'.
- ACTIVATE-SNAP verlangt, aber SNAP-UNIT ist nicht 'CREATED'.
- RESTORE-FROM-SNAP verlangt, aber SNAP-UNIT ist nicht 'COPY-ON-WRITE'.

### Maßnahme

Zustand des SNAP-Paares mit /SHOW-SNAP-SESSION-STATUS <unit> pruefen
und gueltigen Status herstellen.

## NDE1442

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1442 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE 'TARGET-UNIT' UND RESTORE-FROM-SNAP

### Bedeutung

RESTORE-FROM-SNAP wird nicht unterstuetzt, wenn das Original
zugleich die 'TARGET-UNIT' eines Remote-Copy-Paares
und nicht im REMOTE-COPY Zustand 'READY' ist.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

### Maßnahme

Zustand des originalen Remote-Copy-Paares mit /SHOW-REMOTE-COPY pruefen.

## NDE1443

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1443 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE 'ORIGINAL-UNIT' EINES SNAP PAARES

## NDE1449

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1449 KEINE PASSENDE ODER KEINE EINDEUTIGE SNAP-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) ZUGEORDNET UND DABEI 'SNAP-UNIT=(&07)' SPEZIFIZIERT

## NDE1453

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1453 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST KEINE SNAP-UNIT

## NDE1454

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1454 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST SNAP-UNIT IM ZUSTAND 'UNUSED'

## NDE1458

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1458 ORIGINAL-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND SNAP-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) META-VOLUMES MIT UNTERSCHIEDLICHER STRIPE SIZE

### Bedeutung

Striped Meta-Volumes die als TimeFinder/Snap-Paar verwendet werden
sollen, sind in der Symmetrix mit gleicher stripe size zu
konfigurieren.

## NDE1460

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1460 VOLUME (&02) RESERVIERT FUER SNAP-UNITS

### Bedeutung

Volumes mit dieser Spezialnotation sind fuer die Nutzung als SNAP-Units
reserviert. Diese als unbenutzt markierten Geraete koennen
von *AUTO-SELECT als SNAP-Units gewaehlt werden.

### Maßnahme

Fuer eine andere Nutzung der Geraete muss die VSN geaendert werden.
Erzeugung von Pubset(s) aus diesen Geraeten erledigt das.

## NDE1461

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1461 GEMISCHTE SNAPSHOT-NAMEN ODER GENERATIONEN FUER UNIT (&00) UND (&06)

### Bedeutung

Bei der Erzeugung von SNAPVX SNAP-Paaren wird auch ein SNAPSHOT-Name
und eine Generationsnummer vergeben. Bei Erzeugung mittels *BY-PUBSET
ist dies ein einheitlicher SNAPSHOT-Name fuer alle Volumes des Pubsets.
Abweisung von SNAP-Kommandos die *BY-PUBSET nutzen, wenn unterschiedliche
Namen oder Generationen erkannt werden.

### Maßnahme

Keine *BY-PUBSET Spezifizierung verwenden und die SNAP-Paare einzeln
ansprechen.

## NDE1462

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1462 KEINE PARALLELE UNTERSTUETZUNG VON SNAPS UND EMULIERTEN CLONES FUER VMAX3

## NDE1470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1470 GEMISCHTE SNAP-UNIT TYPEN FUER UNIT (&00)

### Bedeutung

Die Erzeugung von SnapOPC+ SNAP-Paaren erlaubt mehrfache SNAP-UNITs
fuer ein Volume. Die Erzeugung wird abgewiesen, wenn fuer nachfolgende
SNAP-UNITS unterschiedliche Volume-Typen verwendet werden
(SDVs und nicht-SDVs).

### Maßnahme

Pruefen der RAID-Information der Volumes mit /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG.

## NDE1484

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1484 SNAP PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) BEREITS AKTIVIERT, KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-SNAP-SESSION-STATUS

## NDE1492

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1492 SNAP PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) BEREITS AKTIVIERT, 'SNAP-UNIT' BEREITS NACH '(&02)' UMBENANNT

### Bedeutung

Bei /ACTIVATE-SNAP wurde gefordert, das Pubset auf den SNAP-Units
umzubenennen. (Mindestens) fuer die angegebene Unit wurde dies
bereits durchgefuehrt.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-SNAP-SESSION-STATUS.

## NDE1496

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1496 SNAP PAAR(E) BEREITS AKTIVIERT, KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die Zustaende mit /SHOW-SNAP-SESSION-STATUS

## NDE1510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1510 START-CLONE-SESSION OPTION 'DIFFERENTIAL=*YES' ERFORDERT 'COPY-COMPLETE-DATA=*YES'

## NDE1511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1511 CLONE-PAAR IST BEREITS KASKADIERT

### Bedeutung

Eine Clone-Kaskade liegt vor, wenn eine Clone-Unit gleichzeitig die
Original-Unit eines weiteren Clone-Paares bildet.

## NDE1515

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1515 RESTORE-FROM-CLONE NICHT MOEGLICH DA ZUR UNIT ANDERE SESSIONS EXISTIEREN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen: Unit besitzt auch eine SNAP-Session.
Der Status der SNAP-Session spielt dabei keine Rolle.
Unit besitzt eine weitere CLONE-Session im Status
"PRECOPY".

### Maßnahme

SNAP-Session terminieren mit /STOP-CLONE-SESSION.
CLONE-Session-Status aendern.

## NDE1530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1530 KEIN CLONE ODER FALSCHER CLONE-TYP FUER UNIT (&00)(&10)(&09)(&11)

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffene Unit mit /SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG
oder /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG ob eine CLONE-Session vorliegt und ob
der Clone-Typ unterstuetzt wird.

## NDE1531

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1531 UNTERSCHIEDLICHE GERAETEANZAHL BEI DEN ANGABEN 'UNIT' UND 'CLONE-UNIT' SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

Eine Liste von CLONE-Units mit mehr als einem Element wird nur akzeptiert,
wenn beim Operand UNIT ein PUBSET angegeben wurde. Ist dies der Fall, so
muss die Anzahl der Original-Units des PUBSETs mit der Anzahl der CLONE-
Units exakt uebereinstimmen.

### Maßnahme

Korrigieren und wiederholen.

## NDE1534

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1534 CLONE-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) IN ANDEREM SNAP ODER CLONE-PAAR BENUTZT

## NDE1535

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1535 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE CLONE-UNIT

### Bedeutung

Kommando kann nicht ausgefuehrt werden, da Unit eine CLONE-Unit ist.
Das gilt auch fuer REMOTE-COPY-Kommandos, wenn beteiligte Geraete
CLONE-Units mit der Einstellung COPY-COMPLETE-DATA=*NO sind.

### Maßnahme

Weitere Informationen liefert das Kommando
/SHOW-CLONE-SESSION-STATUS ... .

## NDE1537

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1537 MN'S ODER GERAETE-NUMMERN VON UNIT UND CLONE-UNIT IDENTISCH: (&00)(&10)(&09)(&11)

## NDE1538

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1538 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND CLONE-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) UNTERSCHIEDLICHEN (META-)TYPS ODER UNTERSCHIEDLICHER GROESSE

### Bedeutung

Nur Geraete gleichen Typs und gleicher Groesse sind fuer CLONE-Paare
erlaubt. Bei Symmetrix-Systemen darf die Clone-Unit groesser sein als das
Original, wenn das Clone-Paar mit der Option COPY-COMPLETE-DATA=*YES
erzeugt wird.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-SYMMETRIX-DEVICE-CONFIG
oder /SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG.

## NDE1539

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1539 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND CLONE-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) AUF UNTERSCHIEDLICHEN SYMMETRIX-SYSTEMEN

## NDE1540

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1540 STATUS DER UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UNPASSEND: '(&07)'

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
a) 'RESTORE-FROM-CLONE' nur erlaubt, wenn alle CLONE-UNITs im Zustand:
- Copied
b) 'RESTART-CLONE-SESS' nur erlaubt, fuer CLONE-UNIT(s) im Zustand:
- Copied
und keine andere CLONE-UNIT im Zustand:
- Restored
c) Es existieren SNAP-Paar(e) zur gleichen Original-Unit mit SNAP-
Unit(s) im unpassenden Zustand (Insert 7).

### Maßnahme

Zustand des bzw. der CLONE-Paare mit /SHOW-CLONE-SESSION-STATUS pruefen.
Zustand des bzw. der SNAP-Paare mit /SHOW-SNAP-SESSION-STATUS pruefen.

## NDE1541

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1541 STATUS DER CLONE-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) UNPASSEND: '(&07)'

### Bedeutung

/RESTORE-FROM-CLONE nur moeglich fuer CLONE-Paare im Zustand:
- SPLIT (ETERNUS DX).
- COPIED (Symmetrix).
/RESTART-CLONE-SESSION nur moeglich fuer CLONE-Paare im Zustand:
- SPLIT (ETERNUS DX)
- COPIED oder
RESTORED mit RESTORED-SESSION=*ACCEPT (Symmetrix)
/ACTIVATE-CLONE nur moeglich fuer CLONE-Paare im Zustand:
- SYNCHRONIZED (ETERNUS DX)
- CREATED, RECREATED oder PRECOPY (Symmetrix)

### Maßnahme

Zustand (des)der CLONE-Paare(s) mit /SHOW-CLONE-SESSION-STATUS pruefen.

## NDE1542

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1542 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE TARGET-UNIT UND RESTORE-FROM-CLONE

### Bedeutung

/RESTORE-FROM-CLONE wird nicht unterstuetzt, wenn das Original
zugleich die TARGET-UNIT eines Remote-Copy-Paares
und nicht im Zustand READY ist.
TARGET-UNIT: Zweites Geraet eines Remote-Copy-Paares.

### Maßnahme

Zustand des Remote-Copy-Paares mit /SHOW-REMOTE-COPY pruefen.

## NDE1543

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1543 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST EINE ORIGINAL-UNIT EINES CLONE PAARES

### Bedeutung

Aktion kann wegen dieser Eigenschaft nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Alle Spiegeleigenschaften des Geraetes pruefen.

## NDE1548

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1548 CLONE-TYP NICHT EINDEUTIG FUER UNIT (&00)(&10)(&09)(&11)

### Bedeutung

Der Clone-Typ (MIRROR oder COPY) muss explizit spezifiziert werden.

### Maßnahme

CLONE-TYPE Operanden spezifizieren.

## NDE1549

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1549 KEINE PASSENDE ODER KEINE EINDEUTIGE CLONE-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) ZUGEORDNET UND DABEI 'CLONE-UNIT=(&07)' SPEZIFIZIERT

## NDE1553

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1553 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) KEINE CLONE-UNIT

## NDE1558

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1558 ORIGINAL-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND CLONE-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) META-VOLUMES MIT UNTERSCHIEDLICHER STRIPE SIZE

### Bedeutung

Striped Meta-Volumes die als TimeFinder/Clone-Paar verwendet werden
sollen, sind in der Symmetrix mit gleicher stripe size zu
konfigurieren.

## NDE1584

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1584 CLONE-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) BEREITS AKTIVIERT, KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-CLONE-SESSION-STATUS

## NDE1592

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1592 CLONE-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) BEREITS AKTIVIERT, CLONE-UNIT BEREITS NACH (&02) UMBENANNT

### Bedeutung

Bei /ACTIVATE-CLONE wurde gefordert, das Pubset auf den CLONE-Units
umzubenennen. (Mindestens) fuer die angegebene Unit wurde dies
bereits mit einer anderen Catid durchgefuehrt.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die betroffenen Units mit /SHOW-CLONE-SESSION-STATUS.

## NDE1596

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1596 CLONE-PAAR(E) BEREITS AKTIVIERT, KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die Zustaende mit /SHOW-CLONE-SESSION-STATUS

## NDE1600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1600 KEINE STORAGE-CLUSTER LIZENZ

### Bedeutung

Storage-Cluster Unterstuetzung erfordert eine Lizenz.

### Maßnahme

Die erforderlichen Lizenzen werden ueber ETERNUS SF registriert.

## NDE1601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1601 STORAGE-CLUSTER (&07) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Angegebenes Storage-Cluster nicht gefunden.

### Maßnahme

Ermittlung aller Storage-Cluster mit
/SHOW-STORAGE-CLUSTER-CONFIG
Der CLUSTER-NAME ist in Grossbuchstaben anzugeben.

## NDE1602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1602 STATUS ODER PHASE DES STORAGE-CLUSTERS (&07) UNGUELTIG

### Bedeutung

Das Kommando kann im aktuellen Status oder Phase des Storage-Clusters
nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Pruefen Sie den Status und die Phase des Storage-Clusters mit
/SHOW-STORAGE-CLUSTER-CONFIG.

## NDE1603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1603 KEINE REMOTE VERBINDUNG FUER STORAGE-CLUSTER (&07) VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das Storage-Cluster setzt eine aktive remote Verbindung zwischen
den beiden Storage-Systemen voraus.

### Maßnahme

Pruefen Sie den Status der remote Verbindung fuer das Storage-Cluster mit
/SHOW-STORAGE-CLUSTER-CONFIG und/oder
/SHOW-STORAGE-CONFIG ... INFORMATION=*PORT-STATUS

## NDE1604

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1604 FAILOVER ABGEWIESEN FUER DAS STORAGE-CLUSTERS (&07): AUTOFAILBACK AKTIV

### Bedeutung

Fuer das Storage-Cluster ist der Autofailback aktiv, ein Failover fuehrt
zu einem direkten Failback.

### Maßnahme

Pruefen Sie die Einstellungen des Storage-Clusters mit
/SHOW-STORAGE-CLUSTER-CONFIG.

## NDE1605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1605 DER FAILOVER MIT FORCE OPTION WURDE ZURUECKGEWIESEN FUER DIESES STORAGE CLUSTER

### Bedeutung

Das Kommando wird im aktuellen Status des Storage-Clusters nicht
ausgefuehrt, da die Force Option nur fuer den Fehlerfall zu verwenden ist

### Maßnahme

Verwenden Sie das Kommando ohne die Force Option erneut

## NDE1606

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1606 GERAETE IN VERSCHIEDENEN STORAGE-CLUSTER

### Bedeutung

Volumes gehoeren nicht zum gleichen Storage-Cluster.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Storage-Cluster Zuordnung des Volumes.

## NDE1607

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1607 STORAGE-CLUSTER-NAME (&07) NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Angegebener Storage-Cluster-Name nicht eindeutig.

### Maßnahme

Ermittlung aller Storage-Cluster mit
/SHOW-STORAGE-CLUSTER-CONFIG
Der CLUSTER-NAME ist in Grossbuchstaben anzugeben.

## NDE1608

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1608 FAILBACK ZUM PRIMARY STORAGE IST NICHT MOEGLICH FUER DAS STORAGE CLUSTER (&07)

### Bedeutung

Fibrechannel Verbindung zum Primary Storage ist nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Fibrechannel Verbindung vom Server zum
Primary Storage.

## NDE1609

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1609 KOMMANDO (&04) WEGEN REMOTE-LINK=*NOT-AVAILABLE FUER STORAGE-CLUSTER (&07) ABGEWIESEN

### Bedeutung

FAILOVER-STORAGE WIRD WEGEN 'SPLIT-BRAIN' ABGEWIESEN:
PRIMARY UND SECONDARY STORAGE SIND BEIDE VERFUEGBAR, REMOTE VERBINDUNG
JEDOCH NICHT. AUSFUEHRUNG KOENNTE ZU DATENVERLUST FUEHREN.

## NDE1610

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1610 KOMMANDO '(&04)' FUER STORAGE-CLUSTER VOLUMES NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Fuer Storage-Cluster-Volumes werden nur ausgewaehlte Kombinationen
additiver Clones, Snaps und Remote-Copy Paare unterstuetzt.

### Maßnahme

Pruefen Sie die unterstuetzten Kombinationen anhand der
SHC-OSD Dokumentation.

## NDE1611

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1611 KOMMANDO ABGEWIESEN, UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) IST STORAGE-CLUSTER VOLUME

### Bedeutung

Die gewaehlte Replikationsfunktion wird fuer Storage-Cluster-Volumes
nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Pruefen Sie die unterstuetzten Kombinationen anhand der
SHC-OSD Dokumentation.

## NDE1702

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1702 VERBINDUNG ZUM SYMAPI-SERVER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Verbindung zum SYMAPI-Server wurde waehrend der Verarbeitung
abgebrochen.

### Maßnahme

Bitte Kommandoeingabe wiederholen.

## NDE1712

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1712 SYMAPI-SERVER PER KOMMANDO ABGESCHALTET

### Bedeutung

Die Verbindung zu allen SYMAPI-Servern wurde abgeschaltet um SHC-OSD
ohne SYMAPI zu betreiben.

### Maßnahme

Wiederinbetriebnahme durch /MODIFY-SHC-ENVIRONMENT CONNECTED-SYMAPI=
*PARAMETERS(HOST-NAME=... oder *FIRST-AVAILABLE)

## NDE1713

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1713 SYMAPI-SERVER PER DISCOVER-MODE EINSTELLUNG ABGESCHALTET

### Bedeutung

Das Kommando wurde abgewiesen, da alle SYMAPI-Server durch die Angabe
DISCOVER-MODE=BY-STORMAN in der Datei SYSPAR.SHC-OSD.<vers>
abgeschaltet sind.

### Maßnahme

Wiederinbetriebnahme durch DISCOVER-MODE=FULL oder BY-SYMAPI in SYSPAR.
(Unter der Annahme, dass bereits SYMAPI-Server in der SYSPAR definiert
sind). Die neuen Einstellungen gelten erst nach einem SHC-OSD Neustart.

## NDE1730

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1730 SYMAPI-SERVER (&07) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Ein SYMAPI-Server mit diesem Hostnamen konnte nicht gefunden werden.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Angaben zum Hostnamen im Kommando, sowie der Angaben
in den Zeilen zum Operanden SYMAPI-HOST der Datei SYSPAR.SHC-OSD.<vers>.
Bitte Gross-, Kleinschreibung beachten.

## NDE1731

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1731 SYMAPI-SERVER (&07) ERLAUBT KEINE VERBINDUNG

### Bedeutung

Der SYMAPI-Server mit diesem Namen ist nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Ueberpruefung des SYMAPI-Status des spezifizierten SYMAPI-Servers
mit /SHOW-SHC-PROCESSING.
Eventuell SYMAPI Server starten.

## NDE1732

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1732 SYMAPI-SERVER (&07) BEREITS VERBUNDEN

### Bedeutung

Ein SYMAPI-Server mit diesem Namen ist bereits verbunden.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Angaben zum Namen im Kommando.
/SHOW-SHC-PROCESSING zeigt die CONNECTED Einstellung der SYMAPI-Server.

## NDE1733

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1733 KEINEN PASSENDEN SYMAPI-SERVER GEFUNDEN

### Bedeutung

Keiner der in SYSPAR.SHC-OSD.<vers> angegebenen SYMAPI-Server ist in
der Lage eine Verbindung aufzubauen.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Liste der SYMAPI-Server bzw. deren Status
mittels /SHOW-SHC-PROCESSING.
Eventuell SYMAPI-Server starten.

## NDE1735

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NDE1735 SHC-OSD MIT SYMAPI-SERVER (&07) VERBUNDEN

### Bedeutung

Der SYMAPI-Server mit diesem Namen wird ab sofort von SHC-OSD genutzt.

## NDE1736

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NDE1736 SHC-OSD VON SYMAPI-SERVER (&07) GETRENNT

### Bedeutung

Der SYMAPI-Server mit diesem Namen wird von SHC-OSD nicht mehr genutzt.

## NDE1773

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE1773 (&04) FUER UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND SNAPSHOT (&07) AUSGEFUEHRT

## NDE1800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1800 GERAET '(&00)' NICHT GEFUNDEN ODER NICHT IN STORAGE SYSTEM

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- das Geraet ist in BS2000 nicht generiert
- das Geraet ist kein emuliertes Geraet eines Storage-Systems
- das Storage-System ist nicht zugreifbar

## NDE1802

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1802 FEHLER IN DER KOMMUNIKATION ZUM STORMAN-SERVER

### Bedeutung

Die Kommunikation zum StorMan-Server ist gestoert.
Moegliche Ursachen:
- Fehler in den eingestellten Werten fuer die Verbindung zum StorMan-
Server (Host und Port werden in SYSPAR.SHC-OSD.<ver> eingestellt)

### Maßnahme

- Pruefung der Definitionen durch /SHOW-SHC-ENVIRONMENT.

## NDE1803

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1803 Management instance NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Kommunikationsverbindung zwischen StorMan-Server und
Management Instanz ist nicht verfuegbar.
Moegliche Ursachen:
- Fehler in der Definition der Management Instanz.
- Management Instanz nicht gestartet oder nicht (mehr) verfuegbar.

### Maßnahme

- Pruefung der Definitionen mittels /SHOW-SHC-ENVIRONMENT.
- Pruefung der Verfuegbarkeit des SMI-S Providers.

## NDE1804

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1804 KEINE ZUGANGSDATEN FUER STORAGE-SYSTEM VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Zugangsdaten fuer das Storage-System sind nicht in der StorMan
Datenbank eingetragen.

## NDE1805

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1805 ZUGANGSDATEN FUER STORAGE-SYSTEM UNGUELTIG

### Bedeutung

Falsche Zugangsdaten fuer das Storage-System in der Storman-Datenbank.

## NDE1806

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1806 STORMAN AUFRUF AN X2000 GESCHEITERT

### Bedeutung

Ein StorMan Aufruf an X2000 wurde mit Fehler beendet.

### Maßnahme

Bitte die StorMan Logging-Dateien sichern und an zustaendigen Support
senden.

## NDE1807

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1807 KEIN STORAGE-SYSTEM GEFUNDEN

### Bedeutung

SHC-OSD konnte kein Storage-System identifizieren.
Moegliche Ursachen:
- Kein Storage-System angeschlossen oder definiert.
- Die Installationsvoraussetzungen fuer das Subsystem SHC-OSD sind nicht
vollstaendig erfuellt.

## NDE1809

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1809 STORMAN AKTION ERFOLGREICH ABER STATUS NICHT AKTUELL

### Bedeutung

StorMan hat Aktion erfolgreich durchgefuehrt, konnte aber den Status
nicht aktualisieren.

### Maßnahme

Moegliche Abhilfe:
- Mindestens 10 Minuten warten bis System automatisch aktualisiert.
- Statusaktualisierung einleiten mit:
/SHOW-STORAGE-CONFIG ....,UPDATE=*DISCOVER oder
/SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG ...,UPDATE=*DISCOVER

## NDE1810

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1810 BETRIEBSSYSTEM-VERSION DES STORAGE-SYSTEMS NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die vorliegende Version von SHC-OSD unterstuetzt die vorliegende
Betriebssystemversion bzw. Firmmware-Version des Storage Systems nicht.

## NDE1811

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1811 FUNKTION FUER STORAGE-SYSTEME NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die vorliegende Version von StorMan und/oder SHC-OSD unterstuetzt
die gewuenschte Funktion fuer das ausgewaehlte Storage-System nicht.

### Maßnahme

Bitte Hinweise im Manual beachten.

## NDE1812

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1812 STORMAN-SERVER PER KOMMANDO ABGESCHALTET

### Bedeutung

Die Verbindung zu allen StorMan-Servern wurde abgeschaltet um SHC-OSD
ohne StorMan zu betreiben.

### Maßnahme

Wiederinbetriebnahme durch /MODIFY-SHC-ENVIRONMENT CONNECTED-STORMAN=
*PARAMETERS(HOST-NAME=... OR *FIRST-AVAILABLE)

## NDE1813

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1813 STORMAN-SERVER PER DISCOVER-MODE EINSTELLUNG ABGESCHALTET

### Bedeutung

Das Kommando wurde abgewiesen, da alle StorMan-Server durch die Angabe
DISCOVER-MODE=BY-SYMAPI in der Datei SYSPAR.SHC-OSD.<vers>
abgeschaltet sind.

### Maßnahme

Wiederinbetriebnahme durch DISCOVER-MODE=FULL oder BY-STORMAN in SYSPAR.
(Unter der Annahme, dass bereits StorMan-Server in der SYSPAR definiert
sind). Die neuen Einstellungen gelten erst nach einem SHC-OSD Neustart.

## NDE1814

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1814 STORAGE-SYSTEM MIT SERIENNUMMER '(&10)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Es ist derzeit kein Storage-System mit der angegebenen Seriennummer
bekannt.

## NDE1815

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1815 SERIENNUMMER '(&10)' DES STORAGE SYSTEM NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die angegebene Seriennummer ist nicht eindeutig.

## NDE1816

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1816 LOGISCHES VOLUME '(&11)' DES STORAGE-SYSTEMS '(&10)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Das angegebene logische Volume ist in dem Storage-System nicht
enthalten.

## NDE1817

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1817 SPIEGEL-INFORMATIONEN DES STORAGE-SYSTEMS ZUR ZEIT NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das Storage-System kann keine Informationen ueber lokale und entfernte
Spiegel liefern, da die Fibre-Channel Verbindung zwischen StorMan-Server
und Storage-System fehlerhaft ist.

### Maßnahme

Fibre-Channel Verbindung (Gatekeeper) pruefen.

## NDE1818

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1818 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) HAT KEINE STORID IN DER STORMAN DATENBANK

### Maßnahme

Mit StorMan Kommandos die StorId zuweisen.

## NDE1819

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1819 KOMMANDO '(&04)' MIT OPERAND 'UNIT=*BY-CONTROLLER' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Das angegebene Storage-System unterstuetzt keine Controllerangabe und
das Kommando wird abgewiesen.

## NDE1820

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1820 KOMMANDO WEGEN SNAP-PAAR STATUS ABGEWIESEN, NACH WARTEN WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Das Erzeugen oder Beenden des SNAP-Paares wurde abgewiesen, da ein
interner durch das Kommando /RESTORE-FROM-SNAP ausgeloester RESTORE-
Prozess, der im Status des SNAP-Paares nicht dargestellt wird noch
unvollendet ist.

### Maßnahme

Bitte warten und das Kommando nach Bearbeitung des RESTORE-Prozesses
wiederholen.

## NDE1822

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1822 TEILAUFTRAG RESTART DES RESTORE-AUFTRAGS FEHLGESCHLAGEN

### Bedeutung

Der Teilauftrag RESTART des mehrteiligen RESTORE-Prozesses konnte nicht
durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Bitte warten und das RESTORE-Kommando mittels der Einzelschritte
RESTART, ACTIVATE und SWAP wiederholen.

## NDE1823

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1823 TEILAUFTRAG SUSPEND(ACTIVATE) DES RESTORE-AUFTRAGS FEHLGESCHLAGEN

### Bedeutung

Der Teilauftrag SUSPEND des mehrteiligen RESTORE-Prozesses konnte nicht
durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Bitte warten und das RESTORE-Kommando mittels der Einzelschritte
ACTIVATE und SWAP wiederholen.

## NDE1824

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1824 TEILAUFTRAG ZWEITER SWAP DES RESTORE-AUFTRAGS FEHLGESCHLAGEN

### Bedeutung

Der Teilauftrag "ZWEITER SWAP" des mehrteiligen RESTORE-Prozesses konnte
nicht durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Bitte warten und den letzten Teilschritt "ZWEITER SWAP" wiederholen.

## NDE1825

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1825 KEIN STORAGE-MANAGEMENT ZUGRIFF AUF UNIT (&00)(&10)(&09)(&11)

## NDE1826

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1826 KEIN STORAGE-MANAGEMENT ZUGRIFF AUF REPLICATION-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13)

## NDE1828

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1828 MINDESTENS EIN (&07) ZU EINEM SYMMETRIX-SYSTEM GEFUNDEN

### Bedeutung

In der Liste der UNITs gehoert mindestens ein Element zu einem
Symmetrix-System.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Geraeteliste oder des Kommandos.

## NDE1830

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1830 STORMAN-SERVER (&07) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Ein StorMan-Server mit diesem Hostnamen konnte nicht gefunden werden.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Angaben zum Hostnamen im Kommando, sowie der Angaben
in den Zeilen zum Operanden STORMAN-HOST der Datei SYSPAR.SHC-OSD.<vers>.
Bitte Gross-, Kleinschreibung beachten.

## NDE1831

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1831 STORMAN-SERVER (&07) ERLAUBT KEINE VERBINDUNG

### Bedeutung

Der StorMan-Server mit diesem Namen ist nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Ueberpruefung des StorMan-Status des spezifizierten StorMan-Servers
mit /SHOW-SHC-PROCESSING.
Eventuell StorMan auf Server starten.

## NDE1832

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1832 STORMAN-SERVER (&07) BEREITS VERBUNDEN

### Bedeutung

Ein StorMan-Server mit diesem Namen ist bereits verbunden.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Angaben zum Namen im Kommando.
/SHOW-SHC-PROCESSING zeigt die CONNECTED Einstellung der StorMan-Server.

## NDE1833

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1833 KEINEN PASSENDEN STORMAN-SERVER GEFUNDEN

### Bedeutung

Keiner der in SYSPAR.SHC-OSD.<vers> angegebenen StorMan-Server ist in
der Lage eine Verbindung aufzubauen.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Liste der StorMan-Server bzw. deren Status.
Eventuell StorMan auf Server starten.

## NDE1834

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NDE1834 STORMAN-SERVER (&07) GESCHEITERT MIT FEHLER '(&08)'

### Bedeutung

Der StorMan-Server mit diesem Namen konnte den StorMan Parameter
nicht setzen.

## NDE1835

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NDE1835 SHC-OSD MIT STORMAN-SERVER (&07) VERBUNDEN

### Bedeutung

Der StorMan-Server mit diesem Namen wird ab sofort von SHC-OSD genutzt.

## NDE1836

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NDE1836 SHC-OSD VON STORMAN-SERVER (&07) GETRENNT

### Bedeutung

Der StorMan-Server mit diesem Namen wird von SHC-OSD nicht mehr genutzt.

## NDE1837

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1837 WARTEN AUF AKTUELLE STORMAN-DATEN

## NDE1838

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NDE1838 WARNUNG: SPIEGEL-DATEN KOENNTEN NICHT AKTUELL SEIN BIS DER NAECHSTE STORMAN UPDATER BEENDET IST

## NDE1839

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1839 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND CLONE-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) AUF UNTERSCHIEDLICHEN STORAGE-SYSTEMEN

### Bedeutung

Das ausgewaehlte Clone-Paar befindet sich nicht auf demselben
Storage-System

### Maßnahme

Clone-Paare muessen sich auf demselben Storage-System befinden.

## NDE1840

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1840 UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) UND SNAP-UNIT (&06)(&12)(&14)(&13) AUF UNTERSCHIEDLICHEN STORAGE-SYSTEMEN

### Bedeutung

Das ausgewaehlte Snap-Paar befindet sich nicht auf demselben
Storage-System.

### Maßnahme

Snap-Paare muessen auf demselben Storage System liegen.

## NDE1841

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1841 KEINE REMOTE VERBINDUNG ZWISCHEN STORAGE-SYSTEMEN EINGERICHTET

### Maßnahme

Bitte die Verbindung zwischen den Systemen einrichten.

## NDE1842

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1842 KONFIGURATIONSFEHLER DES REC PUFFERS

### Bedeutung

Fehler bei der Verarbeitung von Remote-Copy Paaren auf ETERNUS DX
Storage-Systemen.
Moegliche Gruende:
REC Puffer nicht eingerichtet
REC Puffer falsch eingerichtet
REC Puffer, Source und Target passen nicht zusammen
REC Puffer ist im Status inaktiv

## NDE1850

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1850 ALLE SNAP-SPIEGEL VON GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) FUER SNAPSET-NUTZUNG RESERVIERT

### Bedeutung

Die vorliegenden und zukuenftigen Snap-Paare sind fuer die Nutzung durch
SNAPSETs reserviert. Das Erzeugen normaler SNAP-Paare ist mit diesem
Geraet nicht erlaubt.

## NDE1852

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1852 ZU VIELE LOKALE SPIEGEL DEM GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) ZUGEORDNET, MAXIMALZAHL UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Lokale Spiegel bezieht sich auf SNAP- oder CLONE-Spiegel eines Storage-
Systems.
Ist diese spezifische Grenze erreicht, werden weitere /START-SNAP-SESSION
bzw. /START-CLONE-SESSION Kommandos abgewiesen.

### Maßnahme

Alte Zuordnungen mit /STOP-SNAP-SESSION oder /STOP-CLONE-SESSION loeschen.

## NDE1853

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1853 STORAGE-GERAET(E) GESPERRT

### Bedeutung

Storage-Geraet(e) gesperrt, da fuer diese(s) Geraet(e) noch eine andere
Aktion laeuft.

### Maßnahme

Abwarten und Aktion wiederholen.

## NDE1854

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1854 CLONE-PAAR(E) MOEGLICHERWEISE INKONSISTENT

### Bedeutung

Moeglicher Grund: Geraet(e) ist(sind) Target-Unit(s) einer aktiven
asynchronen Remote-Copy.

### Maßnahme

Halten Sie die Remote-Copy mit dem Kommando /HOLD-REMOTE-COPY an.

## NDE1860

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1860 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) NICHT IM STATUS *ACTIVE

### Bedeutung

/HOLD-REMOTE-COPY wird nicht unterstuetzt, wenn
der Status des REMOTE-COPY-Paares nicht ACTIVE ist.

### Maßnahme

Mittels /RESUME-REMOTE-COPY den Zustand ACTIVE herstellen.

## NDE1861

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1861 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) NICHT IM STATUS '*IN-HOLD'

### Bedeutung

RESUME- und SWAP-REMOTE-COPY werden nicht unterstuetzt, wenn
der Status des Remote-Copy-Paares nicht '*IN-HOLD' ist.

### Maßnahme

Mittels HOLD-REMOTE-COPY den Zustand '*IN-HOLD' herstellen.

## NDE1862

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1862 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) BEREITS IM STATUS *IN-HOLD, KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Ein /HOLD-REMOTE-COPY Kommando fuer das spezifizierte REMOTE-COPY-Paar
wurde abgewiesen, da dieses bereits im Zustand IN-HOLD ist.

### Maßnahme

Ueberpruefung des Paares durch /SHOW-REMOTE-COPY-STATUS.

## NDE1863

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1863 REMOTE-COPY-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13) BEREITS IM STATUS *IN-HOLD, TARGET-UNIT BEREITS IN (&02) UMBENANNT.

### Bedeutung

Bei /HOLD-REMOTE-COPY wurde gefordert, das Pubset auf den Target-Units
umzubenennen. (Mindestens) fuer die angegebene Unit wurde dies bereits
mit einer anderen Katalogkennung durchgefuehrt.

### Maßnahme

Ueberpruefung der Katalogkennung der Target-Units mit
/SHOW-STORAGE-DEVICE-CONFIG..

## NDE1866

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1866 KEIN REMOTE-LINK ZWISCHEN SOURCE UND TARGET STORAGE-SYSTEM VERFUEGBAR

### Maßnahme

Bitte die Verbindung der beiden Systeme ueberpruefen.

## NDE1867

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1867 ANZAHL KASKADIERTER REPLIKATIONEN UEBERSCHRITTEN

## NDE1870

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1870 SNAP-PAAR ZU ORIGINAL-UNIT (&00)(&10)(&09)(&11) ERZEUGT

## NDE1872

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1872 AUTOMATISCHES ATTACH VON SNAP-UNIT(S) FEHLGESCHLAGEN

### Bedeutung

Nach Ablauf der SHC-OSD Wartezeit war die /ATTACH-DEVICE Bearbeitung
noch nicht beendet und ist wahrscheinlich fehlgeschlagen.
/ATTACH-DEVICE im BS2000 setzt Zuweisung in VM2000 (ADD-VM-Device) voraus.

### Maßnahme

Wenn Meldung beim START-SNAP-SESSION Kommando erfolgt, die VM2000
Einstellung fuer Zuweisung von SNAP(s) ueberpruefen und gegebenenfalls
VM-Zuweisung-DEVICE (/ADD-VM-DEVICE) und /ATTACH-DEVICE direkt eingeben.
Andernfalls kann evtl. in der CONSLOG die Ursache fuer den fehlge-
schlagenen /ATTACH-DEVICE Auftrag gefunden werden.

## NDE1879

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1879 SNAP-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) RESTORED

### Bedeutung

Ein /RESTORE-FROM-SNAP Kommando wurde erfolgreich ausgefuehrt.

## NDE1880

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1880 COPY LICENSE AUF ETERNUS DX STORAGE-SYSTEM NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die Lizenz zum Verwalten von lokaler und remote Replikation auf dem
ETERNUS DX Storage-System ist nicht eingespielt.

### Maßnahme

COPY LICENSE auf der/dem ETERNUS DX Storage-System/en einspielen lassen.

## NDE1881

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1881 COPY TABLE SIZE AUF ETERNUS DX STORAGE-SYSTEM NICHT EINGERICHTET

### Bedeutung

Die COPY TABLE SIZE ist auf dem ETERNUS DX Storage-System nicht
eingerichtet. Es koennen keine lokalen und remote Spiegelpaare erzeugt
werden.

### Maßnahme

COPY TABLE SIZE auf dem ETERNUS DX Storage-System einrichten.

## NDE1882

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1882 COPY TABLE SIZE AUF ETERNUS DX STORAGE-SYSTEM ZU KLEIN

### Bedeutung

Die Einstellung der COPY TABLE SIZE auf dem ETERNUS DX Storage-System
ist zu klein gewaehlt.

### Maßnahme

Vergroessern der COPY TABLE SIZE auf dem ETERNUS DX Storage-System.

## NDE1883

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1883 ADVANCED COPY OPERATIONEN FUER VOLUME(S) GESPERRT

### Bedeutung

Flag 'forbid advanced copy' ist in der ETERNUS DX fuer ein oder mehrere
logische Volume(s) gesetzt.

### Maßnahme

Fuer volle SHC-OSD Funktionalitaet dieses Flag ueber ETERNUS DX WebUI
oder CLI zuruecksetzen.

## NDE1886

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1886 CLONE-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) VERTAUSCHT

### Bedeutung

Im Rahmen eines /SWAP-CLONE-SESSION Kommandos wurden Original- und
Clone-Unit des Clone-Paares vertauscht.

## NDE1887

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1887 CLONE-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) RESTARTED

### Bedeutung

Im Rahmen eines /RESTORE-FROM-CLONE Kommandos wurde das Clone-Paar wieder
zusammengefuehrt.

## NDE1888

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 66

Warranty : NO

NDE1888 CLONE-PAAR (&00)(&10)(&09)(&11), (&06)(&12)(&14)(&13) AKTIVIERT

### Bedeutung

Im Rahmen eines /ACTIVATE-CLONE Kommandos wurde die Clone-Unit
aktiviert.

## NDE1890

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1890 MANAGEMENT INSTANZ (&07) NICHT AUF STORMAN-SERVER (&08) GEFUNDEN

## NDE1892

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1892 SMI-S PROVIDER (CIMOM-SERVER) DEM STORMAN-SERVER (&08) HINZUGEFUEGT, JEDOCH NICHT GESTARTET ODER NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Von StorMan konnte keine Verbindung zu dem hinzugefuegten CIMOM-Server
(SMI-S Provider) aufgebaut werden.
Moegliche Ursachen:
- Fehler in der Definition des CIMOM-Servers (Name/IP-Adresse)
- CIMOM-Server nicht gestartet oder nicht (mehr) verfuegbar.

### Maßnahme

- Pruefung der Einstellungen mittels /SHOW-SHC-ENVIRONMENT.
- Pruefung von Netzverbindung und Verfuegbarkeit des CIMOM-Servers.

## NDE1893

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1893 SOURCE-UNITS AUF VERSCHIEDENEN STORAGE-SYSTEMEN

### Bedeutung

Die Bearbeitung eines ganzen Pubsets setzt voraus, dass alle SOURCE-UNITs
auf dem gleichen Storage System liegen.

### Maßnahme

Eigenschaften aller Paare mit remote Spiegeln im Pubset ueberpruefen
und evtl. mit /SWAP-REMOTE-COPY anpassen.

## NDE1897

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1897 KOMMANDO OHNE FORCE=*YES IM AKTUELLEN STATUS ODER COPY-MODE NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Mindestens eines der angegebenen Paare hat einen Status oder COPY-MODE
der zur Verarbeitung des Kommandos die Option FORCE=*YES voraussetzt.

### Maßnahme

Kommando mit FORCE=*YES wiederholen.

## NDE1898

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1898 CONCURRENT TARGET-UNITS AUF GLEICHEM STORAGE-SYSTEM NICHT UNTERSTUETZT FUER REMOTE-COPY PAAR (&00)(&10)(&09)(&11),(&06)(&12)(&14)(&13)

### Bedeutung

SHC-OSD unterstuetzt keine concurrent Target-Units die das gleiche
Storage-System aufweisen.

### Maßnahme

Auswahl verschiedener Storage Systeme fuer entfernte Spiegelpaare.

## NDE1899

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE1899 KOMMANDO IST IM AKTUELLEN SPIEGEL-ZUSTAND ODER -MODUS NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Mindestens eines der angegebenen Spiegelpaare ist in einem Zustand oder
Modus der die Verarbeitung des Kommandos verbietet.

### Maßnahme

Bitte Zustand, Modus und Zugreifbarkeit des Spiegelpaars ueberpruefen.
Einige Kommandos bieten den Operanden "FORCE" an, der die Durchfuehrung
erzwingt. Das bedeutet Verzicht auf Datenkonsistenz.

## NDE1999

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDE1999 (&07)(&08)

### Bedeutung

Hinweismeldung.

## NDE2000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2000 KOMMANDO '(&04)' TEILWEISE ERFOLGREICH BEARBEITET

### Bedeutung

Abschlussmeldung fuer ein SHC-OSD-Kommando, von dem nicht alle
Teilauftraege erfolgreich bearbeitet werden konnten.

## NDE2001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2001 KOMMANDO '(&04)' NICHT ERFOLGREICH BEARBEITET

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, welches nicht
erfolgreich bearbeitet werden konnte.

## NDE2002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2002 INTERNER FEHLER IN KOMMANDO '(&04)'

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, das wegen eines internen
Fehlers nicht erfolgreich bearbeitet werden konnte.

## NDE2003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2003 KOMMANDO '(&04)' ERFOLGREICH, KEINE BEARBEITUNG NOTWENDIG

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, fuer das keine Ausfuehrung
notwendig war.

## NDE2004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2004 KOMMANDO '(&04)' ERFOLGREICH, BEARBEITUNG NOCH NICHT BEENDET

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, dessen Bearbeitung erfolgreich
eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen wurde.

## NDE2005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2005 KOMMANDO '(&04)' KANN ZUR ZEIT NICHT BEARBEITET WERDEN. URSACHE: '(&07)'

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, dessen Bearbeitung aus internen
Gruenden zur Zeit nicht durchgefuehrt werden kann:
- FITC-Timeout beim Datentransfer zur SHC-OSD User-Task
(Richtung siehe Ursache).
SEND TIMEOUT: Auftrag noch nicht gestartet, da User-Task zu
beschaeftigt.
RECEIVE TIMEOUT: Auftrag in vorgegebener Zeit nicht beendet.
- Fehler beim Restart der SHC-OSD Task z.B. wegen Nichtverfuegbarkeit
des Subsystems POSIX.

## NDE2006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2006 KEINE AUSGABEINFORMATION FUER KOMMANDO '(&04)'

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHOW-Kommandos von SHC-OSD ohne Ausgaben fuer die
angegebenen Eingabeoperanden.
Moegliche andere Gruende:
- Fuer Symmetrix: keine Gatekeeper-Geraete zu Symmetrix System(en)
verfuegbar.
- Fuer ETERNUS DX: StorMan und/oder CIMOM nicht zugreifbar.
- Fuer SM-PUBSET: CATID fuer DMS unbekannt.

### Maßnahme

Fuer Symmetrix: Bitte pruefen ob passende Gatekeeper-Geraete
zugeschaltet (Attach) sind.
Fuer ETERNUS DX: Bitte die Einstellungen von StorMan und CIMOM
mit /SHOW-SHC-ENVIRONMENT ueberpruefen.
Fuer SM-PUBSET: Erzeugen eines Master-Catalog-Eintrags zur CATID
mittels /ADD-MASTER-CATALOG-ENTRY.

## NDE2007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE2007 KOMMANDO '(&04)' FUER GERAET (&00)(&10)(&09)(&11) (&07) (&06)(&12)(&14)(&13) NICHT BEARBEITET

## NDE2008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 0 Weight: 70

Warranty : YES

NDE2008 KOMMANDO '(&04)' FUER DIRECTOR '(&05)' AN SYMMETRIX '(&10)' MIT GERAETESTEUERUNG '(&01)' NICHT BEARBEITET

## NDE2009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2009 SYNCHRONE BEARBEITUNG VON KOMMANDO '(&04)' DURCH K2-TASTE ODER CANCEL-JOB ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, dessen synchrone Bearbeitung
durch die K2-Taste abgebrochen wurde.

## NDE2010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2010 KOMMANDO '(&04)' BEARBEITET, WARNUNGS-MELDUNGEN AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, welches nach Ausgabe von
Warnungs-Meldungen erfolgreich bearbeitet werden konnte.

## NDE2011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2011 KEINE LIZENZ, KOMMANDO '(&04)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer SHC-OSD muessen Lizensierungsschluessel fuer SYMAPI registriert sein.

### Maßnahme

Die notwendigen Lizenzschluessel werden bei der Installation von SYMAPI
automatisch auf dem SYMAPI server installiert.

## NDE2012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2012 NICHT ERLAUBTE PARAMETERKOMBINATION IN KOMMANDO '(&04)'

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, das wegen einer ungueltigen
Parameterkombination nicht erfolgreich bearbeitet werden konnte.

## NDE2013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2013 SYMAPI ERROR (&07) ((&08)) IN KOMMANDO '(&04)'

### Bedeutung

Ein SHC-OSD-Kommando konnte wegen eines mit Fehler (&07) beendeten Symapi-
Aufrufs nicht erfolgreich bearbeitet werden.

### Maßnahme

Weitere Einzelheiten sind aus der aktuellen Logdatei auf dem SYMAPI-Server
zu gewinnen. Diese bitte sichern und an SHC-Support senden.

## NDE2014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2014 STORMAN FEHLER '(&07)' IN KOMMANDO '(&04)'

### Bedeutung

Ein SHC-OSD-Kommando (&04) konnte wegen eines mit Fehler (&07)
beendeten StorMan-Aufrufs nicht erfolgreich bearbeitet werden.
Uebersicht der moeglichen StorMan-Fehler:
EC! STORMAN-Fehler ! Details und Erlaeuterungen
--+------------------------------+----------------------------------------
1!STORMAN_NO_ACTION !Keine Ausfuehrung notwendig
2!STORMAN_NOT_COMPLETE !Funktion nur teilweise bearbeitet
3!STORMAN_VER_NOT_SUPP !StorMan Client-Vers.nicht unterstuetzt
7!STORMAN_INV_PARAMETERS !Angegebene(r) Parameter ungueltig
--+------------------------------+----------------------------------------
8!STORMAN_INVALID_STORID !Angegebene StorID ist ungueltig
10!STORMAN_STORID_NOT_FOUND !Angegebene StorID ist unbekannt
13!STORMAN_COMMUNIC_ERROR !Fehler in StorMan Client-Server
! Kommunikation
14!STORMAN_STORAGE_LOCKED !Storage-System aktuell gesperrt
16!STORMAN_FAULT !Fehler in Funktionsausfuehrung
18!STORMAN_NOT_FOUND !Ressource nicht in StorMan-DB gefunden
21!STORMAN_FCT_NOT_POSSIBLE !Funktion konnte nicht ausgefuehrt werden
22!STORMAN_RESOURCE_NOT_AVAILABLE!Provider nicht verfuegbar
25!STORMAN_PROVIDER_AUTH_FAILED !Provider User/Password ist ungueltig
--+------------------------------+----------------------------------------
29!STORMAN_MIRROR_ERROR !Fehler waehrend Replikations-Funktion
! ! Weitere Informationen im Subcode
30!STORMAN_RETRY_LATER !Funktion ist aktuell nicht ausfuehrbar
35!STORMAN_SYSTEM_LOCKED !ETERNUS DX System ist aktuell gesperrt
37!STORMAN_PROVIDER_ERROR !Provider meldet Fehler
! ! Weitere Informationen im Subcode
--------------------------------------------------------------------------

### Maßnahme

Fuer eine weitere Analyse wird die aktuelle (juengstes Datum) StorMan
Logging-Datei aus dem StorMan Installations-Verzeichnis des
StorMan-Server benoetigt.

## NDE2015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2015 KOMMANDO '(&04)' ERFOLGREICH BEARBEITET

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, welches erfolgreich bearbeitet
werden konnte.

## NDE2016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2016 UNGUELTIGER PARAMETER IN KOMMANDO '(&04)': (&07)

### Bedeutung

Abschlussmeldung eines SHC-OSD-Kommandos, das wegen eines ungueltigen
Parameter nicht erfolgreich bearbeitet werden konnte.

## NDE2017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2017 KOMMANDO IM AKTUELLEN STATUS DER REPLIKATION NICHT AUSGEFUEHRBAR

### Bedeutung

Das Kommando kann im aktuellen Status des Replikationspaars nicht
ausgefuehrt werden, weil dies vom Storage-System nicht unterstuetzt wird.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie den Status des Replikationspaars.

## NDE2018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2018 FEHLER IM SYMAPI-SERVER WAEHREND DER KOMMANDO-BEARBEITUNG

### Bedeutung

Waehrend der Kommando-Bearbeitung ist ein Fehler des externen
SYMAPI-Server oder lokalen SYMAPI-Client aufgetreten. Moeglicherweise
wurde der externe SYMAPI-Server beendet, oder wird neu gestartet.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie die den externen SYMAPI-Server. Fuer eine weitere
Diagnose sind die SHC-OSD und SYMAPI-Server Logging-Dateien notwendig.

## NDE2020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2020 KEINE LIZENZ FUER LOKALE SPIEGELUNG AUF ETERNUS DX

### Bedeutung

Fuer SHC-OSD muss die Lizenz fuer lokale Spiegelung auf ETERNUS DX
Storage-Systemen vorliegen.

### Maßnahme

Bitte kontaktieren Sie ihren Fujitsu-Vertriebsbeauftragten.
Installation der Lizenz fuer lokale Spiegelung.
Nach Installation ist ein Neustart des Subsystems SHC-OSD erforderlich.

## NDE2021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

NDE2021 KEINE LIZENZ FUER ENTFERNTE SPIEGELUNG AUF ETERNUS DX

### Bedeutung

Fuer SHC-OSD muss die Lizenz fuer entfernte Spiegelung auf ETERNUS DX
Storage-Systemen vorliegen.

### Maßnahme

Bitte kontaktieren Sie ihren Fujitsu-Vertriebsbeauftragten.
Installation der Lizenz fuer entfernte Spiegelung.
Nach Installation ist ein Neustart des Subsystems SHC-OSD erforderlich.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen