## MCA0001

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCA0001 Subsystem MSCF nicht in DSSM-Subsystem-Katalog. Kommando nicht ausgefuehrt

### Maßnahme

Falls gewuenscht, Deklaration des Subsystems MSCF in den Subsystem-Katalog
eintragen und erforderliche Subsystem-Konfiguration bereitstellen.

## MCA0002

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCA0002 Subsystem MSCF nicht geladen. Kommando abgewiesen

### Maßnahme

Zunaechst Subsystem MSCF mittels Kommando /START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF
laden, anschliessend Kommando-Eingabe wiederholen.

## MCA0003

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCA0003 Subsystem MSCF wird gerade geladen. Kommando spaeter wiederholen

### Maßnahme

Abwarten, bis die Meldung "MCS0011 SUBSYSTEM 'MSCF' GELADEN ........" am
Bedienungsplatz ausgegeben wird.

## MCA0004

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCA0004 Subsystem MSCF wird gerade entladen. Kommando spaeter wiederholen

### Maßnahme

Abwarten, bis die Meldung "MCS0012 SUBSYSTEM 'MSCF' ENTLADEN ......" am
Bedienungsplatz ausgegeben wird.
Anschliessend Kommando /START-SUBSYSTEM SUBSYS=MSCF wiederholen.

## MCA0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

MCA0005 KOMMANDO /MRSSTART ODER /MRSEND NICHT AUSGEFUEHRT. FEHLERCODE: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Ursachen fuer die Ablehnung des Kommandos.
01: Das Kommando wurde bereits eingegeben.
02: Subsystem-spezifische Dateien sind nicht vorhanden.
03: Subsystem MSCF ist im DSSM-Katalog nicht vorhanden.
04: Das Kommando /MRSEND wurde nicht vollstaendig
bearbeitet.
05: Interner Fehler in DSSM.
06: Subsystem MSCF ist gesperrt.
07: Subsystem MSCF ist nicht geladen.
08: Interner Fehler.

### Maßnahme

(&00): 01, 07: Keine Aktion notwendig.
02 - 06, 08: Systemverwalter verstaendigen.

## MCA0006

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCA0006 Kommando-Aufrufer ist nicht privilegiert. Kommando nicht ausgefuehrt

### Bedeutung

Das Kommando ist privilegierten Aufrufern vorbehalten.

## MCA0007

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

MCA0007 Privilegien-Aufruf fehlerhaft. Kommando nicht ausgefuehrt

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## MCA0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

MCA0008 Kommando-Aufruf nicht von Konsole. Kommando nicht ausgefuehrt

### Bedeutung

Der Kommando-Aufrufer besitzt von den fuer das Kommando erlaubten
Privilegien nur das Operator-Privileg. Dies ist nur bei Eingabe des
Kommandos auf der Konsole erlaubt.

## MCA0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

MCA0009 Interner Fehler bei der Ermittlung der Kommando-Umgebung. Kommando nicht ausgefuehrt

## MCA0101

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCA0101 Master-Wechsel gestartet fuer Shared-Pubset '(&00)' an Anlage '(&01)', Backup-Master SYSID ist '(&02)'

### Bedeutung

Der Ausfall des Masters wurde fuer das angegebene Shared-Pubset erkannt.
Ein Master-Wechsel wurde erfolgreich eingeleitet.
(&00): Katalogkennung
(&01): Host-Name des Backup-Masters
*OWN: Die eigene Anlage ist der Backup-Master
(&02): Anlagenkennung.

## MCA0102

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCA0102 Master-Wechsel erfolgreich abgeschlossen fuer Shared-Pubset '(&00)'. Neuer Master ist Anlage '(&01)', Master-SYSID ist '(&02)'

### Bedeutung

Der Master-Wechsel wurde erfolgreich abgeschlossen.
Der Shared-Pubset steht mit dem neuen Master wieder uneingeschraenkt zur
Verfuegung.
(&00): Katalogkennung
(&01): Host-Name des neuen Masters
*OWN: Die eigene Anlage ist der neue Master
(&02): Anlagenkennung des neuen Masters.

## MCA0103

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCA0103 Master-Wechsel abgewiesen fuer Shared-Pubset '(&00)' an Anlage '(&01)'

### Bedeutung

Der Master-Wechsel wurde fehlerhaft beendet, der Shared-Pubset ist
im Zustand 'inaccessible,quiet'.
(&00): Katalogkennung
(&01): Host-Name des Backup-Masters
*OWN: Die eigene Anlage ist der Backup-Master.

## MCA0104

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCA0104 Master-Wechsel fuer Shared-Pubset '(&00)' an Anlage '(&01)' kann nicht durchgefuehrt werden, Ursache '(&02)'. Reaktion: (EOT).

### Bedeutung

Der Master-Wechsel kann nicht durchgefuehrt werden, weil nicht alle der
folgenden Bedingungen erfuellt sind:
1. Es muss ein Backup-Master mit /SET-PUBSET-ATTRIBUTES fuer
den Shared-Pubset eingetragen sein.
2. Der Backup-Master muss den Shared-Pubset als Shared-Slave importiert
haben.
3. Zwischen dem Backup-Master und allen Slaves muss eine
CCS-MSCF-Verbindung bereits bestehen.
(&00): Katalogkennung
(&01): Host-Name des Backup-Masters
*OWN: Die eigene Anlage ist der Backup-Master
*UNKNOWN: Die Backup Master Anlage ist nicht bekannt
(&02): Ursache fuer die Ablehnung des Master-Wechsels.
01: Wegen eines Fehlers wurde der Masterwechsel abgebrochen.
02: Fehler bei MRSCAT-Zugriff.
03: Fehler bei MONJV-Zugriff.
04: Fehler bei SVL-Zugriff der Shared-Pubset-PUBRES.
05: Es ist nicht moeglich, aus den SVL-Feldern BACKUP-MASTER,
DESIGNATED-MASTER und ALTERNATE-BACKUP einen Backup-Master zu
bestimmen. (siehe Kommando /SET-PUBSET-ATTRIBUTES).
06: Am Backup-Master: keine CCS-MSCF-Verbindung zu einem Sharer
bzw. zu mehreren Sharern
oder Fehler bei der MSCF-Auskunftsfunktion.
07: Versionsproblem. Mindestens ein Sharer besitzt eine
BS2000-Version, die diese Situation nicht unterstuetzt.
08: Keine CCS-MSCF-Verbindung zum Backup-Master.
09: Interner Fehler.
10: Fehler beim Starten des Master-Wechsels zum Importieren des
Pubsets.
11: Das Pubset wird exportiert.

### Maßnahme

Eventuell mittels Kommando /SHOW-PUBSET-ATTRIBUTES die
SVL-Felder BACKUP-MASTER, DESIGNATED-MASTER und
ALTERNATE-BACKUP ueberpruefen und ggf. modifizieren,
Masterwechsel von Hand erneut versuchen.

## MCA0105

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCA0105 Keine MSCF-Verbindung zum Rechner '(&00)' mit SYSID '(&01)'. Master-Wechsel fuer Shared-Pubset '(&02)' kann abgelehnt werden

### Bedeutung

Ein Master-Wechsel ist nur moeglich, wenn eine CCS-MSCF-Verbindung zum
Backup-Master besteht.

## MCA0110

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MCA0110 Zustands-Aenderung von Shared-Pubset-Sharer an Anlage '(&00)' mit SYSID '(&01)' auf dem Shared-Pubset '(&02)'. Neuer Zustand: '(&03)'

### Bedeutung

Der Zustand eines Sharers auf einem Shared-Pubset hat sich geaendert.
Diese Meldung wird nur bezueglich anderer Slave-Sharer-Hosts ausgegeben.
(&00): Host-Name der anderen Anlage.
(&01): Anlagenkennung
(&02): Katalogkennung
(&03): neuer Zustand des Sharer-Hosts. Moegliche Werte:
SLAVE ACCESSIBLE: Ein neuer Slave-Host hat sich an das
Shared-Pubset angeschlossen.
INACC., SLAVE CRASHED: Ein Slave-Host ist ausgefallen, er kann
das Shared-Pubset nicht mehr erreichen.
INACC., SLAVE EXCAT: Ein Slave-Host wurde mit Kommando /EXPORT-PUBSET
vom Shared-Pubset getrennt. Der Slave-Host kann
das Shared-Pubset nicht mehr ansprechen.
INACC., SHUTDOWN: Die BS2000- oder die MSCF-Session wurde auf
dem Partnerrechner beendet.
DISK WRITE ERROR: Ein Slave-Host kann wegen eines Schreibfehlers
keine Lebendmeldungen mehr schreiben. Die
Ueberwachung dieses Slave-Hosts wurde beendet.

## MCA0201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MCA0201 Pubset(s) nicht mehrfach-benutzbar

### Bedeutung

Das fragliche Pubset ist kein Shared-Pubset, oder im MRSCAT
existiert kein Shared-Pubset, oder es ist kein Shared-Pubset
mit dem angeforderten Typ (*CCS/*XCS) importiert.

## MCA0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MCA0202 Auf pubset(s) kann nicht zugegriffen werden

### Bedeutung

Das fragliche Pubset ist im Status 'inaccessible' oder es gibt kein
Shared-Pubset mit Status 'accessible'.

## MCA0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MCA0203 Fehler waehrend der Kommanoverarbeitung, Ursache '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend der Kommandobearbeitung trat ein Fehler auf.
(&00): Moegliche Ursachen:
NO WATCH DOG TASK: Es ist keine Watch-Dog Task vorhanden.
NO RECOVERY TASK: Es ist keine Watch-Dog Recovery Task vorhanden.
BOURSE ERROR: Waehrend der Kommandobearbeitung trat ein
Boersenfehler auf.
WATCH DOG TASK ERROR: Fehler in der Watch-Dog Task.
WDOG INACCESSIBLE: Der Watch-Dog Mechanismus ist nicht erreichbar
PUBSET NOT CONNECTED: Das Pubset ist beim Watch-Dog Mechanismus nicht
angemeldet.
SYSTEM ERROR: Waehrend der Kommandobearbeitung trat ein interner
Fehler auf.

## MCA0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MCA0204 Ausgabe-Fehler

### Bedeutung

Bei Bearbeitung des Kommandos /SHOW-SHARED-PUBSET trat bei der Ausgabe
nach SYSOUT ein Fehler auf.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen