## HLV0000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

HLV0000 (&00)

## HLV0001

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0001 VMHEL DATEI '(&00)' MIT 'SPACE=(&01)' GEOEFFNET

### Bedeutung

Die VMHEL-Datei wurde durch das Kommando /START-VMHEL-LOGGING oder
/CHANGE-VMHEL-FILE oder waehrend des Startups geoeffnet.
(&00): Name der VMHEL-Datei,
(&01): Primaerzuweisung

## HLV0002

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0002 VMHEL DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die VMHEL-Datei wurde durch das Kommando /STOP-VMHEL-LOGGING oder
/CHANGE-VMHEL-FILE oder waehrend des Shutdowns geschlossen.
(&00): Name der VMHEL-Datei

## HLV0003

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0003 DAS GLOBALE HW-ERROR-LOGGING IST AKTIV. DATEI: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name der VMHEL-Datei

## HLV0004

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0004 DAS GLOBALE HW-ERROR-LOGGING IST NICHT AKTIV.

## HLV0005

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0005 TELESERVICE-ALARM VON VMHEL IST AKTIV. UEBERWACHUNGSZEITRAUM VON (&00) BIS (&01).

### Bedeutung

Die Schwellwertueberwachung in VMHEL und die Benachrichtigung der
Teleservice-Zentrale ist eingeschaltet. Die Benachrichtigung der
Teleservice-Zentrale erfolgt nur im angebenen Zeitraum.

## HLV0006

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0006 TELESERVICE-ALARM VON VMHEL IST NICHT AKTIV.

### Bedeutung

Die Schwellwertueberwachung in VMHEL und die Benachrichtigung der
Teleservice-Zentrale ist ausgeschaltet.

## HLV0010

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0010 GLOBALES HW-ERROR-LOGGING NICHT AKTIV. (&00) KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Alle VMHEL-Kommandos ausser /START-VMHEL-LOGGING und /SHOW-VMHEL-STATUS
sind nur erlaubt, wenn das globale HW-Error-Logging aktiv ist.

### Maßnahme

Kommando /START-VMHEL-LOGGING ausfuehren und Kommando wiederholen.

## HLV0011

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0011 GLOBALES HW-ERROR-LOGGING BEREITS AKTIV. /START-VMHEL-LOGGING KOMMANDO IGNORIERT.

### Bedeutung

Das Kommando /START-VMHEL-LOGGING ist nur erlaubt, wenn das globale
HW-Error-Logging nicht eingeschaltet ist.

## HLV0012

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0012 GLOBALES HW-ERROR-LOGGING BEREITS AUSGESCHALTET. /STOP-VMHEL-LOGGING KOMMANDO IGNORIERT.

### Bedeutung

Das Kommando /STOP-VMHEL-LOGGING ist nur erlaubt, wenn das globale
HW-Error-Logging eingeschaltet ist.

## HLV0050

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HLV0050 TELESERVICE VERSTAENDIGEN. GLOB.SCHWELLWERT FUER CTID (&00), PRIO (&01), (&02), SEQ# (&03) ERREICHT.

## HLV0100

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0100 INTERNER FEHLER. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN.

## HLV0101

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0101 SYSTEM FEHLER. (&00) NICHT VERFUEGBAR. /START-VMHEL-LOGGING KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Das globale HW-Error-Logging konnte nicht aktiviert werden, da ein fuer
das VMHEL-System notwendiges Betriebsmittel nicht verfuegbar war.
(&00): Memory, VMHEL-Task, Bourse, Slotpool, Slot, EXVT-Anker

## HLV0102

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0102 SYSTEM FEHLER. (&00) KONNTE VOM GLOBALEN HW-ERROR-LOGGING NICHT FREIGEGEBEN WERDEN. /STOP-VMHEL-LOGGING KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Eine von VMHEL verwendete Ressource konnte nicht freigegeben
werden.
(&00): Memory, VMHEL-Task, Bourse oder Slotpool.

## HLV0105

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0105 FEHLERHAFTER BOERSEN-AUFRUF. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Bei dem Versuch mit der VMHEL-Systemtask Verbindung aufzunehmen
trat ein Boersenfehler auf.

## HLV0106

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0106 SYSTEM FEHLER. DAS GLOBALE HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00). KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der VMHEL-Datei trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): DVS-Fehlerschluessel,
(&01): Dateiname

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und /START-VMHEL-LOGGING versuchen.

## HLV0107

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HLV0107 SYSTEM FEHLER. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00). DATEN NICHT ABGESPEICHERT.

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der VMHEL-Datei trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): DVS-Fehlerschluessel,
(&01): Dateiname

### Maßnahme

/CHANGE-VMHEL-FILE versuchen.

## HLV0108

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : YES

HLV0108 INTERNE TABELLE FUER GLOBALE SCHWELLWERTAENDERUNGEN VOLL. KEINE AENDERUNG DURCHGEFUEHRT.

### Bedeutung

Die Grenze der Anzahl von Eintraegen fuer Veraenderungen der
globalen Schwellwertueberwachung wurde erreicht.
Keine Aenderung wurde durchgefuehrt.

### Maßnahme

Alle zusaetzlichen Einstellungen koennen mit /MODIFY-VMHEL-CHECK
CHECK=*STD geloescht werden.

## HLV0109

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : YES

HLV0109 INTERNE TABELLE FUER GLOBALE LOGGING-AENDERUNGEN VOLL. KEINE AENDERUNG DURCHGEFUEHRT.

### Bedeutung

Die Grenze der Anzahl von Eintraegen fuer Veraenderungen des globalen
Logging-Verhaltens wurde erreicht.
Keine Aenderung wurde durchgefuehrt.

### Maßnahme

Alle zusaetzlichen Einstellungen koennen mit /MODIFY-VMHEL-LOGGING
LOGGING=*STD geloescht werden.

## HLV0110

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HLV0110 BENUTZER IST NICHT BERECHTIGT DAS KOMMANDO AUSZUFUEHREN. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Der Benutzer besitzt nicht das Privileg, um das Kommando auszufuehren.

## HLV1001

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HLV1001 STARTUP FEHLER. DAS GLOBALE HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. (&00) NICHT VERFUEGBAR. DIE SYSTEMEINLEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Das globale HW-Error-Logging konnte nicht aktiviert werden, da ein fuer
das VMHEL-System notwendiges Betriebsmittel nicht verfuegbar war.
(&00): Memory, VMHEL-Task, Bourse, Slotpool, Slot, EXVT-Anker.

### Maßnahme

/START-VMHEL-LOGGING spaeter versuchen.

## HLV1002

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HLV1002 STARTUP FEHLER. DAS GLOBALE HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. FEHLERHAFTER BOERSEN-AUFRUF. DIE SYSTEMEINLEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Das globale HW-Error-Logging konnte nicht aktiviert werden, da bei dem
Versuch mit der VMHEL-Systemtask Verbindung aufzunehmen, ein Boersenfehler
auftrat.

### Maßnahme

/START-VMHEL-LOGGING spaeter versuchen.

## HLV1003

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HLV1003 STARTUP FEHLER. DAS GLOBALE HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der VMHEL-Datei trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): DVS-Fehlerschluessel,
(&01): Dateiname

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und /START-VMHEL-LOGGING versuchen.

## HLV9000

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HLV9000 SYSTEMFEHLER. GLOBALES HW-ERROR-LOGGING ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Ein Systemfehler fuehrte zur abnormalen Beendigung der VMHEL-Task.

## HLV9001

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HLV9001 SYSTEM-FEHLER. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00).

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler fuehrte zur abnormalen Beendigung der VMHEL-Task.
Das globale HW-Error-Logging wurde abgebrochen.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

## HLV9002

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HLV9002 SYSTEM-FEHLER. FEHLER BEIM BOERSEN-AUFRUF.

### Bedeutung

Ein Boersen-Fehler fuehrte zur abnormalen Beendigung der VMHEL-Task.
Das globale HW-Error-Logging wurde abgebrochen.

## HLV9003

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HLV9003 SYSTEM-FEHLER. VMHEL-SPEICHERPLATZ AUF DEM PUBSET ERSCHOEPFT.

### Bedeutung

Der Speicherplatz fuer die globalen HEL-Saetze ist verbraucht.
Das globale HW-Error-Logging wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Die Fehlerursache beheben (evtl. alte HEL-Dateien loeschen) und
das globale HW-Error-Logging mit dem /START-VMHEL-LOGGING reaktivieren.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen