## RFA0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0001 SYSAFR. DATUM '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Erstellungsdatum als JJJJ/MM/TT.

## RFA0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0002 KOMMANDO-VERARBEITUNG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando /SET-RFA-CONNECTION oder
/REMOVE-RFA-CONNECTION oder
/SHOW-RFA-CONNECTIONS wurde erfolgreich ausgefuehrt.

## RFA0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0003 FEHLER '(&00)'. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Fehler '(&00)' trat waehrend der Ausfuehrung des Kommandos
/SET-RFA-CONNECTION oder /REMOVE-RFA-CONNECTION auf.
In einer Prozedur wird bis zum naechsten /SET-JOB-STEP oder /LOGOFF
gesprungen.
(&00): Fehlercode
01: Moegliche Ursachen:
- Unvollstaendiger MRSCAT-Eintrag.
- Falscher MRSCAT-Eintrag.
- Der MRSCAT-Status am entfernten Rechner ist INACCESSIBLE.
Systemverwalter fragen.
02: Katalogkennung im MRSCAT nicht gefunden.
Der Systemverwalter muss diese Katalogkennung in den MRSCAT eintragen.
03: /SET-RFA-CONNECTION mit der Katalogkennung des
Benutzer-Default-Pubsets ist nicht moeglich,
wenn diese einen Shared-Pubset bezeichnet.
04: Das Kommando /REMOVE-RFA-CONNECTION kann nicht ausgefuehrt werden,
da vorher kein Kommando /SET-RFA-CONNECTION gegeben wurde.
05: Fehler beim Erstellen der RFA-Boersen und -Contingencies.
06: RFA-Verbindung fehlerhaft.
RFA-Verbindung mit /REMOVE-RFA-CONNECTION beenden und mit
/SET-RFA-CONNECTION neu aufbauen.
07: Keine Antwort von BCAM nach bestimmter Frist.
08: Das Kommando /SET-RFA-CONNECTION kann nicht ausgefuehrt werden,
da der Benutzer bereits die maximale Anzahl von 16 RFA-Verbindungen
aufgebaut hat.
09: Nicht genuegend Kl-5-Speicher fuer RFA-Tabellen.
Kommando /SET-RFA-CONNECTION spaeter wiederholen.
0A: Betriebsmittelengpass bei BCAM.
Moegliche Ursachen:
- Es kann keine neue BCAM-Anwendung eroeffnet werden.
- Es kann keine neue BCAM-Verbindung eroeffnet werden.
- Allgemeine Aufforderung von BCAM, die Aktion spaeter zu wiederholen.
Moegliche Ursache:
- Der Partnerrechner laeuft nicht.
- Der eigene Rechner ist im Partnersystem BCAM nicht bekannt.
In den ersten beiden Faellen den Systemverwalter verstaendigen.
0B: Shutdown-Warnung von BCAM.
0C: Shutdown von BCAM bereits durchgefuehrt.
0D: BCAM nicht arbeitsfaehig.
Systemverwalter verstaendigen.
0E: Unbekannter Partner oder unbekannte Anwendung $DIALOG auf Partner.
Der im MRSCAT eingetragene Rechnername ist BCAM nicht bekannt,
oder die Anwendung $DIALOG auf dem Partner ist BCAM nicht bekannt.
Systemverwalter verstaendigen.
0F: BCAM-Verbindung abgelehnt.
Systemverwalter verstaendigen.
10: Der Operator hat BCAM ausgeschaltet.
Systemverwalter verstaendigen.
11: Fehler beim Erzeugen der Partnertask.
Moegliche Ursachen:
- Fehler im Protokoll.
- Datei $SYSAFR nicht vorhanden, nicht mehrfachbenutzbar oder
nicht unter der Standard-Benutzerkennung katalogisiert.
- Die Versionen von $SYSAFR und entferntem BS2000 passen nicht
zusammen.
- Benutzerkennung im fremden System unbekannt.
- Abrechnungsnummer im fremden System unbekannt.
- falsches Passwort.
Den Systemverwalter bitten, die (richtige) Datei $SYSAFR
einzurichten oder mehrfachbenutzbar zu machen oder die fehlende
Benutzerkennung und die Abrechnungsnummer im fremden System
einzutragen oder das Kommando korrigieren.
12: Das Kommando /REMOVE-RFA-CONNECTION wird zurueckgewiesen, da ein
Programm geladen ist.
Programm beenden und Kommando wiederholen.
13: BCAM-Puffer zu klein. BCAM wurde so generiert, dass
die Minimalanforderung von RFA nicht erfuellt ist.
Systemverwalter verstaendigen.
14: Fehler beim Lesen vom Terminal: Hardware-Fehler oder abgebrochene
Verbindung zum Terminal.
Kommando erneut versuchen.
15: Bei Shared Pubsets muessen die USER-ID's aus /SET-RFA-CONNECTION und
/SET-LOGON-PARAMETERS und die USER-ID der AFR-Partnertask
uebereinstimmen.
Den Systemverwalter bitten, ein /MODIFY-MASTER-CATALOG-ENTRY
mit SHARED-PUBSET=NO fuer diese Katalogkennung einzugeben.

## RFA0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

RFA0004 RFA-BCAM VERBINDUNGS-FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

BCAM entdeckte einen Fehler.
Diese Meldung wird fuer Diagnosezwecke am Bedienungsplatz ausgegeben.
(&00): BCAM-Fehlerinformation.

## RFA0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0005 WARNUNG: KOMMANDO FUER IMPORTIERTEN KATALOG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando /SET-RFA-CONNECTION wurde fuer einen importierten Katalog
eingegeben.
Auf Dateien von gemeinschaftlichen Datentraegern kann nicht zugegriffen
werden.

## RFA0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

RFA0006 RFA-PROTOKOLL-FEHLER. RFA-PARTNERTASK BEENDET SICH MIT DUMP

### Bedeutung

Die Partnertask SYSAFR entdeckte einen Fehler im RFA-Protokoll.

## RFA0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

RFA0007 KATALOG NICHT VERFUEGBAR. UNGUELTIGER RECHNERNAME

### Bedeutung

Der MRS-Katalog mit der im Kommando /SET-RFA-CONNECTION angegebenen
Katalogkennung enthaelt einen falschen Rechnernamen.

### Maßnahme

Vom Systemverwalter den Rechnernamen korrigieren lassen.

## RFA0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

RFA0008 KATALOGKENNUNG ANGEBEN

### Bedeutung

Der Pflichtoperand <Katalogkennung> im Kommando
/SET-RFA-CONNECTION oder /REMOVE-RFA-CONNECTION wurde nicht angegeben.

### Maßnahme

Kommando mit Katalogkennung wiederholen.

## RFA0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

RFA0009 UNBEKANNTER OPERAND

### Bedeutung

Das Kommando /SET-RFA-CONNECTION oder /REMOVE-RFA-CONNECTION
enthaelt einen unbekannten Operanden.

### Maßnahme

Kommando entsprechend der Beschreibung im Manual verbessern.

## RFA0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

RFA0010 UNGUELTIGES SCHLUESSELWORT

### Bedeutung

Das Kommando /SET-RFA-CONNECTION oder /REMOVE-RFA-CONNECTION enthaelt
ein ungueltiges Schluesselwort.

### Maßnahme

Kommando entsprechend der Beschreibung im Manual verbessern.

## RFA0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

RFA0011 UNGUELTIGER OPERAND '(&00)'

### Bedeutung

Der angegebene Operand im Kommando /SET-RFA-CONNECTION oder
/REMOVE-RFA-CONNECTION hat einen ungueltigen Wert.
(&00): Name des Operanden
CATALOG-ID
USER-IDENTIFICATION
ACCOUNT
PASSWORD
CONNECTION
ANSWER.

### Maßnahme

Kommando entsprechend der Beschreibung im Manual verbessern.

## RFA0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0012 FEHLER IM RFA BZW. IN TASK-TABELLEN ODER SPEICHERVERWALTUNG

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- In der RFA-Bearbeitung wurde ein Softwarefehler entdeckt.
- Bei der Speicher-Anforderung oder -Freigabe waehrend der
RFA-Bearbeitung trat ein Systemfehler auf.
- Beim Zugriff auf die Task- oder Jobinformation trat ein Fehler auf.
Die betroffene Task wird beendet.

### Maßnahme

Bei unklarer Ursache bitte Systemdiagnose verstaendigen.

## RFA0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0013 KEIN PARTNER-PROZESSOR. SYSAFR ABGEBROCHEN

### Bedeutung

RDATA wurde mit Operandenfehler zurueckgewiesen.
Dies weist darauf hin, dass SYSAFR durch einen lokalen Systemanwender
gestartet wurde. SYSAFR kann jedoch nur durch ein Partnersystem
erfolgreich gestartet werden.

## RFA0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0014 KOMMANDO IM ENTFERNTEN SYSTEM NICHT BEKANNT

### Bedeutung

Ein mit RFA verschicktes Kommando ist im entfernten System nicht bekannt.
Moegliche Ursache:
- Nicht in der SDF-System- oder SDF-Benutzer-Syntaxdatei des
im Kommando /SET-RFA-CONNECTION angegebenen Benutzers vorhanden.

## RFA0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0015 BITTE ANTWORT AUF MELDUNG VON '(&00)' EINGEBEN

### Bedeutung

RFA fordert den Benutzer auf, die vorangegangene Meldung des Fernsystems
zu beantworten.
(&00): Katalogkennung des Fernsystems.

### Maßnahme

Antwort eingeben.

## RFA0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0016 VERSION DES ENTFERNTEN SYSTEMS WIRD NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Eine Kopplung mit der entfernten BS2000-Version
ueber RFA wird nicht unterstuetzt.

## RFA0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0017 KEINE RFA-VERBINDUNGEN

### Bedeutung

Fuer diese Benutzerkennung gibt es keine RFA-Verbindungen.

## RFA0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0018 KEINE RFA-VERBINDUNG

### Bedeutung

Zur angegebenen Katalogkennung existiert keine RFA-Verbindung.

## RFA0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0019 WARNUNG: AUSGABE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Die Ausgabe nach SYSOUT ist nicht vollstaendig.

## RFA0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0020 AUSGABE-FEHLER

### Bedeutung

Es ist ein Fehler bei der Ausgabe nach SYSOUT aufgetreten.

## RFA0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0021 KEIN BCAM-NAME

### Bedeutung

Der eigene (lokale) BCAM-Name konnte nicht ermittelt werden.

## RFA0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0022 SYSAFR (&00) BENOETIGT BS2000 (&01). BS2000 (&02) AKTIV. SYSAFR ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Den Systemverwalter bitten, das passende SYSAFR-Programm zu installieren.

## RFA0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0023 RFA-VERBINDUNG FEHLERHAFT.

### Bedeutung

Die eingerichtete RFA-Verbindung ist nicht funktionstuechtig.

### Maßnahme

Verbindung mit /REMOVE-RFA-CONNECTION ab- und mit /SET-RFA-CONNECTION
erneut aufbauen.

## RFA0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0024 KEINE WEITERE RFA-VERBINDUNG MOEGLICH.

### Bedeutung

Die maximal erlaubte Anzahl von RFA-Verbindungen ist bereits eingerichtet.

## RFA0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0025 PROGRAMM GELADEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Das Kommando /REMOVE-RFA-CONNECTION wird zurueckgewiesen, wenn ein
Programm geladen ist.

### Maßnahme

Programm beenden und Kommando erneut absetzen.

## RFA0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0026 KOMMANDO FUER EIN SHARED PUBSET ZURUECKGEWIESEN.

### Bedeutung

Das Kommando SET-RFA-CONNECTION wird zurueckgewiesen, wenn die
Katalogkennung einen Shared Pubset bezeichnet und
- die Katalogkennung das Benutzer-Default-Pubset bezeichnet oder
- die Benutzerkennungen aus /SET-RFA-CONNECTION, /SET-LOGON-PARAMETERS
und die Benutzerkennung des AFR-Partnertasks nicht uebereinstimmen.

## RFA0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

RFA0027 RFA-KONFIGURATIONSFEHLER

### Bedeutung

Waehrend der Kommandoverarbeitung trat ein Fehler innerhalb der
RFA-Konfiguration auf; zum Beispiel
- fehlt der Rechnername im MRSCAT-Eintrag oder
- der Partnerrechner ist BCAM nicht bekannt.

### Maßnahme

Die erhaltene Meldung RFA0003 liefert genauere Information.
Falls notwendig, den Systemverwalter oder Netz-Administrator
verstaendigen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen