## SDVCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SDVCOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## SDVLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SDVLOAD Programm '(&00)' ,Version '(&01)' vom '(&02)' geladen

## SDV0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDV0001 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'

### Bedeutung

(&00) : Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle
(&01) : Name der Schnittstelle

## SDV0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDV0002 Fehler der Systemschnittstelle. Kommando abgewiesen. Systembetreuer benachrichtigen

### Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler in einer Systemschnittstelle
aufgetreten; das Kommando kann nicht bearbeitet werden.

## SDV0003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDV0003 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'. ERROR LOGGING FOLGENUMMER '(&02)'

### Bedeutung

(&00) : Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle
(&01) : Name der Systemschnittstelle
(&02) : Error Logging Folgenummer

## SDV0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDV0101 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERANFORDERUNG

### Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

## SDV0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDV0102 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERFREIGABE

### Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

## SDV0203

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDV0203 SUBSYSTEM DPRINTSV KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. INTERNE VERSION DER SPOOL-PARAMETER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

(&00) : interne Version der SPOOL-Parameter

### Maßnahme

Mit SPSERVE die unterstuetzte Version der SPOOL-Parameter erzeugen.

## SDV0210

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDV0210 SUBSYSTEM DPRINTSV KANN NICHT ANGEHALTEN WERDEN. ZUGRIFF AUF TASK '(&00)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die verteilten Drucker koennen nicht angehalten werden.
(&00) : TSN

## SDV0300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDV0300 DVS-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. NAEHERE ANGABEN : /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

(&00) : DVS-Fehlercode aus FCB
(&01) : DVS-Schnittstellenname
(&02) : Dateiname

## SDV0700

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDV0700 ZUGRIFF AUF SPOOL-TASK '(&00)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wurde aufgrund eines Kommunikationsproblems mit einer
SPOOL-Task abgebrochen.
(&00) : TSN

## SDV2001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDV2001 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF DPRINT-KONFIGURATION

## SDV9000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDV9000 WERT IN OPERAND SUBSYSTEM-PARAMETER DES DPRINTSV-KOMMANDOS (&00) UNGUELTIG

### Bedeutung

Entweder darf der Operand SUBSYSTEM-PARAMETER nicht angegeben werden,
oder der angegebene Wert ist falsch.
(&00) : Kommandoname : /START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder
/RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen