## EDTCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDTCOPY Copyright (C) (&01) (&00) Alle Rechte vorbehalten

## EDTLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDTLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## EDTSTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDTSTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## EDT0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0001 (&00) GESTARTET

### Bedeutung

Der EDT wurde gestartet.

## EDT0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0002 (&00) IM KOMPATIBILITAETSMODUS NEU GESTARTET

### Bedeutung

Es wurde eine Anweisung zum Wechsel des Betriebsmodus eingegeben. Der EDT
wurde im Kompatibilitaetsmodus neu gestartet.

## EDT0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0003 (&00) IM UNICODE-MODUS NEU GESTARTET

### Bedeutung

Es wurde eine Anweisung zum Wechsel des Betriebsmodus eingegeben. Der EDT
wurde im Unicode-Modus neu gestartet.

## EDT0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0100 TESTMODUS: KEIN SYNTAX-FEHLER

### Bedeutung

Der Testmodus ist eingeschaltet. Bei der syntaktischen Pruefung ist kein
Fehler aufgetreten. Die Anweisungen werden nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0110 TESTMODE: SYNTAX KANN NICHT GEPRUEFT WERDEN

### Bedeutung

Der Testmodus ist eingeschaltet. Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Sie kann aber nur bei der Ausfuehrung syntaktisch geprueft werden,
da sie z.B. indirekte Operanden oder Operanden in Variablen enthaelt
oder eine Benutzeranweisung ist.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT0120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0120 TESTMODUS: ZEICHEN WURDEN UEBERLESEN

### Bedeutung

Der Testmodus ist eingeschaltet. Bei der Syntaxpruefung im Line-Modus
wurden Zeichen ueberlesen, was bei einer strengen Pruefung mit
SECURITY=HIGH zu Fehler fuehren koennte.
Fehlerschalter: keiner.

### Maßnahme

Informieren Sie sich im EDT-Handbuch ueber die korrekte Syntax der
Anweisung. Korrigieren Sie die Anweisung, wenn diese auch in spaeteren
EDT Versionen ablaufen soll. Nur die im Manual beschriebene Form ist
garantiert.

## EDT0160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0160 DATEI '(&00)' GESCHRIEBEN

## EDT0170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0170 ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' ERSETZT UND GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Der alte Inhalt des Bibliothekselements wurde ersetzt.

## EDT0171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0171 DATEI '(&00)' ERSETZT UND GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Der alte Inhalt der Datei wurde ersetzt.

## EDT0172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0172 ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' ERZEUGT UND GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Das Bibliothekselement wurde erzeugt und geschrieben.

## EDT0173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0173 DATEI '(&00)' ERZEUGT UND GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Die Datei wurde erzeugt und geschrieben.

## EDT0178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0178 DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

## EDT0190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0190 ARBEITSDATEI (&00) LEER

## EDT0193

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0193 ARBEITSDATEI (&00) GELOESCHT

## EDT0196

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0196 UFS DATEI '(&00)' ERSETZT UND GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Der alte Inhalt der POSIX-Datei wurde ersetzt.

## EDT0197

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0197 UFS DATEI '(&00)' ERZEUGT UND GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Die POSIX-Datei wurde erzeugt und geschrieben.

## EDT0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0200 CCS GEAENDERT AUF '(&00)'

### Bedeutung

Da eine Datei oder ein Bibliothekselement mit der Code-Eigenschaft (&00)
gelesen oder geoeffnet wurde, verwendet EDT nun dieses Coded Character
Set.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT0210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0210 S-VARIABLE '(&00)' UM EIN ODER MEHRERE ELEMENTE ERWEITERT

### Bedeutung

Die SDF-P-Listenvariable (&00) wurde erweitert, indem am Ende oder am
Anfang ein oder mehrere Elemente hinzugefuegt wurden.

## EDT0211

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0211 /FREE-VARIABLE KOMMANDO FUER S-VARIABLE '(&00)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Inhalt der SDF-P-Variablen (&00) wurde geloescht. In der Anweisung
@SETLIST mit dem Operand MODE=NEW wurde ein leerer Zeilen- und
Spaltenbereich angegeben.

## EDT0227

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0227 ISAM-DATEI '(&00)' ERZEUGT UND GEOEFFNET IN ARBEITSDATEI (&01)

### Bedeutung

Die ISAM-Datei wurde erzeugt und in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0228

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0228 ISAM-DATEI '(&00)' ERSETZT UND GEOEFFNET IN ARBEITSDATEI (&01)

### Bedeutung

Der alte Inhalt der ISAM-Datei wurde geloescht, dann wurde sie in der
aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0229

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0229 ISAM-DATEI '(&00)' GEOEFFNET IN ARBEITSDATEI (&01)

### Bedeutung

Die ISAM-Datei wurde in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0230 DATEI '(&00)' IN AKTUELLER ARBEITSDATEI (&01) GEOEFFNET

### Bedeutung

Die Datei wurde in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0231

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0231 DATEI '(&00)' IN AKTUELLER ARBEITSDATEI (&01) ANGELEGT UND GEOEFFNET

### Bedeutung

Die Datei wurde erzeugt und in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0232

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0232 DATEI '(&00)' ERSETZT UND GEOEFFNET IN ARBEITSDATEI (&01)

### Bedeutung

Der alte Inhalt der Datei wurde geloescht, dann wurde sie in der
aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0235

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0235 DATEI '(&00)' GESCHRIEBEN UND GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Datei wurde geschrieben und geschlossen.

## EDT0236

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0236 DATEI '(&00)' UNVERAENDERT GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Datei wurde unveraendert geschlossen.

## EDT0237

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0237 UFS DATEI '(&00)' GEOEFFNET

### Bedeutung

Die POSIX-Datei wurde in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0238

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0238 UFS DATEI '(&00)' ANGELEGT UND GEOEFFNET

### Bedeutung

Die POSIX-Datei wurde erzeugt und in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0239

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0239 UFS DATEI '(&00)' ERSETZT UND GEOEFFNET

### Bedeutung

Der alte Inhalt der POSIX-Datei wurde geloescht, dann wurde sie in der
aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0240

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0240 UFS DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die POSIX-Datei wurde geschrieben und geschlossen.

## EDT0241

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0241 UFS DATEI '(&00)' UNVERAENDERT GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die POSIX-Datei wurde unveraendert geschlossen.

## EDT0242

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0242 DATEI '(&00)' KOPIERT

### Bedeutung

Die Datei wurde in die aktuelle Arbeitsdatei kopiert.

## EDT0243

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0243 UFS DATEI '(&00)' KOPIERT

### Bedeutung

Die POSIX-Datei wurde in die aktuelle Arbeitsdatei kopiert.

## EDT0244

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0244 SCHREIBZUGRIFF AUF SCHREIBGESCHUETZTE DATEI ERLAUBEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Abfrage nach den Anweisungen @OPEN, @WRITE, @XOPEN oder @XWRITE, wenn der
Zugriff aus der TSOS-Benutzerkennung erfolgt und die POSIX-Datei
schreibgeschuetzt ist.

### Maßnahme

J: Die Datei wird ueberschrieben bzw. zum Schreiben geoeffnet
N: Die Datei wird nicht ueberschrieben bzw. nicht zum Schreiben geoeffnet.

## EDT0258

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0258 ELEMENT '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)' GEOEFFNET

### Bedeutung

Das Bibliothekselement wurde in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet.

## EDT0259

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0259 ELEMENT '(&00)' IN DER BIBLIOTHEK '(&01)' ANGELEGT UND GEOEFFNET

### Bedeutung

Das Bibliothekselement wurde erzeugt und in der aktuellen Arbeitsdatei
geoeffnet.

## EDT0264

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0264 ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' GESCHRIEBEN UND GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Das Bibliothekselement wurde geschrieben und geschlossen.

## EDT0265

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0265 ELEMENT '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)' UNVERAENDERT GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Das Bibliothekselement wurde unveraendert geschlossen.

## EDT0266

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0266 LEERE ARBEITSDATEI: ELEMENT '(&00)' UNVERAENDERT GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die in der CLOSE bzw. WRITE-Anweisung angegebene Arbeitsdatei ist leer.
Das Element (&00) wurde geschlossen, aber nicht zurueckgeschrieben.

## EDT0268

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0268 ELEMENT '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)' ZUM ERSETZEN GEOEFFNET

### Bedeutung

Das Bibliothekselement wurde in der aktuellen Arbeitsdatei geoeffnet, der
alte Inhalt wurde nicht eingelesen.

## EDT0274

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0274 ELEMENT '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)' KOPIERT

### Bedeutung

Das Bibliothekselement wurde in die aktuelle Arbeitsdatei kopiert.

## EDT0281

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0281 /DELETE-FILE KOMMANDO FUER DATEI '(&00)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Datei wurde aus dem Katalog entfernt.

## EDT0282

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0282 LOESCHEN DES ELEMENTES '(&00)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Element wurde aus der Bibliothek geloescht.

## EDT0283

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0283 UFS-DATEI '(&00)' GELOESCHT

### Bedeutung

Die POSIX-Datei wurde aus ihrem Verzeichnis entfernt.

## EDT0285

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0285 SDF: SYNTAX GEPRUEFT. (&00) FEHLER IM ZEILENBEREICH

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung der Anweisung @SDFTEST wurden (&00) fehlerhafte Zeilen
entdeckt.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT0290

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0290 ALLE ZEILEN UNGLEICH

### Bedeutung

Alle zu vergleichenden Zeilen sind ungleich.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT0291

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0291 ALLE ZEILEN GLEICH

### Bedeutung

Alle zu vergleichenden Zeilen sind gleich.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT0292

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0292 KOPIERPUFFER GELOESCHT

### Bedeutung

Quittung nach '*' in der Markierungsspalte.

## EDT0293

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0293 DATEI NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Nach OVERWRITE-Abfrage wurde N eingegeben.

## EDT0294

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0294 MAXIMALE ZEILENNUMMER

### Bedeutung

Hinter der letzten belegten Zeile kann der Bildschirm nicht vollstaendig
mit leeren Zeilen aufgefuellt werden, weil nicht mehr genuegend
Zeilennummern zur Verfuegung stehen.

## EDT0295

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0295 ALTER KOPIERPUFFER GELOESCHT, NEUER KOPIERPUFFER GEFUELLT

### Bedeutung

Auf eine Kurzanweisung R folgte eine Kurzanweisung C oder M.
Der durch die Kurzanweisung(en) R angelegte Kopierpuffer wurde geloescht.

## EDT0296

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0296 DATEI UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Abfrage nach den Anweisungen @WRITE bzw. @SAVE, wenn diese Datei schon
existiert.

### Maßnahme

J: Die Datei wird ueberschrieben
N: Die Datei wird nicht ueberschrieben.

## EDT0297

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0297 VERGLEICHSERGEBNIS IN ARBEITSDATEI (&00)

### Bedeutung

Das Ergebnis der erfolgreich durchgefuehrten Anweisung @COMPARE (Format 2)
wird in der Arbeitsdatei (&00) ausgegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT0298

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0298 ALLE JOBVARIABLEN '(&00)' ENTFERNEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Abfrage nach der Anweisung @ERAJV, wenn der angegebene Name
teilqualifiziert oder in Wildcard-Syntax angegeben wurde
und mehr als eine Jobvariable davon betroffen ist.

### Maßnahme

J: Die betroffenen Jobvariablen werden aus dem Katalog entfernt.
N: Die Anweisung wird abgebrochen und keine Jobvariable wird entfernt.

## EDT0299

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0299 JOBVARIABLEN NICHT ENTFERNT

### Bedeutung

Meldung EDT0298 (ALLE JOBVARIABLEN ENTFERNEN?) wurde mit N beantwortet.

## EDT0300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0300 (&00)

### Bedeutung

Nach der @TMODE-Anweisung werden die Eigenschaften des Prozesses in
dieser Reihenfolge von links nach rechts ausgegeben:
TSN - Prozessfolgenummer
USER-ID - Benutzerkennung des /LOGON-Kommandos
ACCOUNT - Abrechnungsnummer des Prozesses
CPU-TIME - verbrauchte CPU-Zeit des Prozesses
DATE - Datum (JJJJ-MM-TT)
TIME - Uhrzeit (HH:MM:SS)
STATEMENT-SYMBOL - aktuelles Anweisungssymbol
TERMINAL - Typ der Datensichtstation.

## EDT0610

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0610 PUFFERGROESSE NICHT VERAENDERT

### Bedeutung

Der Puffer fuer die Ausgabe am Bildschirm konnte von EDT nicht angepasst
werden.
Fehlerschalter: keiner.

## EDT0650

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0650 UNTERSTUETZUNG DES NATIONALEN TERMINALS NICHT MOEGLICH. STANDARD-EINSTELLUNG WIRD VERWENDET

### Bedeutung

Die angeschlossene DSS ist ein nationales 7-bit Terminal, kann aber von
EDT nicht als solches unterstuetzt werden. Moegliche Ursachen:
- Die DSS wurde mit falschen Parametern generiert, bzw. eine Variante
angegeben, die EDT noch nicht beruecksichtigt.
- Es liegt ein XHCS- oder VTSU-Fehler vor.

### Maßnahme

Terminal neu generieren.

## EDT0651

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0651 CCS '(&00)' KANN NICHT EINGESTELLT WERDEN. STANDARD-EINSTELLUNG WIRD VERWENDET

### Bedeutung

Bei der EDT-Initialisierung soll der Zeichensatz (&00) zum aktuellen
Zeichensatz werden. Da dies im aktuellen Betriebsmodus nicht moeglich
ist, wird stattdessen der 7-Bit-Standard EDF03IRV verwendet.

## EDT0900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0900 EDITIERTE DATEI(EN) NICHT GESICHERT!

### Bedeutung

Die EDT-Sitzung sollte mit @HALT oder einer anderen Anweisung beendet
werden, doch es gibt noch ungesicherte Daten. Der EDT gibt eine Liste
der Arbeitsdateien aus, in denen sich ungesicherte Daten befinden.

## EDT0901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0901 KEIN TREFFER

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung der @ON-Anweisung wurde der Suchbegriff im angegebenen
Bereich nicht gefunden.
Fehlerschalter: EDT.
Tritt dieser Fehler bei der Ausfuehrung einer EDT-Prozedur (@DO oder
@INPUT) auf, und ist die Protokollierung ueber den PRINT-Operanden nicht
eingeschaltet, so wird diese Meldung nicht ausgegeben und der
EDT-Fehlerschalter nicht gesetzt.

## EDT0902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0902 DATEI (&00) VERSION (&01)

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Datei (&00) wurde bei einem Schreib-Zugriff mit der Versionsnummer
'*' oder der aktuellen Versionsnummer angegeben:
Die neue aktuelle Versionsnummer nach dem Schreiben ist (&01).
- Die Datei (&00) wurde bei einem Lese-Zugriff mit der Versionsnummer
'*' oder einer falschen Versionsnummer angegeben:
Die korrekte Versionsnummer ist (&01).

## EDT0903

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0903 DATEI '(&00)' IST IM KATALOG, FCBTYPE = (&01)

### Bedeutung

Die Datei (&00) ist bereits katalogisiert, ihre Zugriffsmethode ist (&01).

## EDT0904

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0904 EDT BEENDEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Dialogabfrage, ob der EDT beendet werden soll.

### Maßnahme

J: Der EDT wird beendet
N: Der EDT wird nicht beendet.

## EDT0905

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0905 SOLL ELEMENT IN BIBLIOTHEK AUFGENOMMEN WERDEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Bevor EDT zum LMS zurueckkehrt, gibt er eine Dialogabfrage aus
ob die editierte Arbeitsdatei von LMS gesichert werden soll.

## EDT0906

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0906 VERSUCH WIEDERHOLEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Ist fuer eine Anweisung zuwenig virtueller Speicher verfuegbar, besteht
die Moeglichkeit, die Anweisung nach geeigneten Massnahmen zu
wiederholen.

### Maßnahme

J: Versuch wird wiederholt.
N: Anweisung wird abgebrochen.

## EDT0907

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0907 KEINE ARBEITSDATEIEN BELEGT

### Bedeutung

Eine '@DROP ALL'-Anweisung wurde gegeben, aber es sind keine
Arbeitsdateien belegt.

## EDT0909

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0909 AUTOSAVE WURDE ABGEBROCHEN. SICHERUNGSDATEIEN LOESCHEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Das Schreiben der Sicherungsdateien konnte nicht ausgefuehrt werden.
Moegliche Ursachen dafuer sind ein Speicherengpass oder unvorhergesehene
DVS-Fehler. Die automatische Sicherung wird ausgeschaltet.

### Maßnahme

J: Die vorhandenen Sicherungsdateien werden geloescht.
N: Die vorhandenen Sicherungsdateien bleiben erhalten.

## EDT0910

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0910 '@RENUMBER': ZEILEN WERDEN VERLOREN GEHEN

### Bedeutung

Eine @RENUMBER-Anweisung wurde eingegeben, um die Zeilen umzunummerieren.
Wenn der EDT in der angegebenen Weise umnummeriert, wird die groesst-
moegliche Zeilennummer (9999.9999) erreicht und der Rest der Datei ginge
verloren.

### Maßnahme

Bevor neu nummeriert wird, kann mit der Anweisung @LIMIT die Information
ueber die Anzahl der Zeilen in der Datei eingeholt werden.

## EDT0911

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0911 ABARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Bei der Abarbeitung einer Anweisung wurde ein Fehler entdeckt.
Der EDT fragt nach, ob die Anweisung noch weiter bearbeitet
werden soll.

### Maßnahme

J: Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
N: Die Anweisung wird abgebrochen.

## EDT0912

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0912 UNTERBRECHUNG NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Waehrend einer nicht-unterbrechbaren Prozedur wurde die K2-Taste
gedrueckt. Der Wechsel in den Systemmodus ist momentan nicht moeglich.

## EDT0913

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0913 /INFORM-PROG SIMULIEREN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

In einer nicht-unterbrechbaren Prozedur kann das Kommando
/INFORM-PROGRAM nicht eingegeben werden.
Der EDT fragt nach, ob Aktionen durchgefuehrt werden sollen.

### Maßnahme

J: Der EDT verhaelt sich, als ob /INFORM-PROGRAM eingegeben worden
waere.
N: Der Programmablauf wird fortgesetzt.

## EDT0914

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0914 SATZLAENGE > 256. ES WERDEN NUR 256 ZEICHEN GESCHRIEBEN

### Bedeutung

In jedem Satz werden nur 256 Zeichen geschrieben, der Rest der Saetze
wird mit undefiniertem Inhalt ueberschrieben.

## EDT0915

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0915 IN DATEI-CCS (&00) UMWANDELN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der Zeichensatz der Arbeitsdatei ist verschieden von dem der Datei,
in die geschrieben werden soll.

### Maßnahme

J: Vor dem Schreiben wird in den Zeichensatz der Datei konvertiert.
N: Beim Schreiben wird der Zeichensatz der Arbeitsdatei verwendet.

## EDT0990

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0990 (&00)

### Bedeutung

(&00): Meldung von Test-Routine.

## EDT0999

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT0999 (&00)

### Bedeutung

(&00): Meldung von externer Routine.

## EDT1137

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1137 ARBEITSDATEI-ANGABE IN VERBINDUNG MIT 'SPLIT' IGNORIERT

### Bedeutung

In der @PAR-Anweisung wurde eine Arbeitsdatei als erster Operand
angegeben. Die Aktionen der @PAR-Anweisung sollen nur fuer diese
Arbeitsdatei durchgefuehrt werden. Der Operand SPLIT wirkt
hingegen immer global.

## EDT1150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1150 NAME DES PLAM-BIBLIOTHEKS-ELEMENTS NACH 64 ZEICHEN ABGESCHNITTEN

## EDT1151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1151 VERSION DES PLAM-BIBLIOTHEKS-ELMENTS NACH 24 ZEICHEN ABGESCHNITTEN

## EDT1174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1174 DATEIATTRIBUTE IGNORIERT

### Bedeutung

Mit der @WRITE-Anweisung (Format 2) wird eine interne Arbeitsdatei in die
die zugeordnete externe BS2000-Datei zurueckgeschrieben. Die Vergabe von
Dateiattributen wird ignoriert, da fuer die externe Datei bereits
Attribute definiert sind und sie mit der @WRITE Anweisung nicht geaendert
werden duerfen.

## EDT1180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1180 CODE-ATTRIBUT IGNORIERT

### Bedeutung

Mit der XWRITE-Anweisung wird die aktuelle Arbeitsdatei in die vorher
mit XOPEN geoeffnete UFS-Datei zurueckgeschrieben. Die Vergabe des
CODE-Attributes wird ignoriert, da fuer diese Datei bereits ein
CODE-Attribut definiert ist.
Bei Angabe von MODE=UPDATE kann dieses Attribut nicht geaendert werden.
Fehlerschalter: keiner.

### Maßnahme

Eine Aenderung des CODE-Merkmals ist folgendermassen zu erreichen:
Rueckschreiben der Arbeitsdatei mit MODE=REPLACE und gewuenschtem
CODE-Operand und anschliessend Datei mit @CLOSE NOWRITE schliessen.

## EDT1181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1181 CODE-OPERAND IGNORIERT

### Bedeutung

Eine POSIX-Datei oder eine nicht existierende DVS-Datei bzw. ein nicht
existierendes Bibliothekselement soll mit @WRITE CODE=*FILE geschrieben
werden. Fuer POSIX-Dateien wird der mit @PAR CODE eingestellte Zeichensatz
verwendet, ansonsten der Zeichensatz der Arbeitsdatei.

## EDT1190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1190 ARBEITSDATEI (&00) IST LEER. KOPIEREN NICHT DURCHGEFUEHRT

## EDT1226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1226 ANGABE DES TYPS IGNORIERT. '(&00)' WIRD ANGENOMMEN

### Bedeutung

Der in der @OPEN- oder @WRITE-Anweisung angegebene Dateityp
stimmt nicht mit dem Katalogeintrag ueberein. Die Angabe wird ignoriert
und der Dateityp (&00) aus dem Katalogeintrag uebernommen.

## EDT1227

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1227 CCS-ATTRIBUT KANN NICHT VERGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Die Datei wurde erzeugt oder zurueckgeschrieben, aber das CCS-Attribut
kann nicht vergeben werden, da der Zugriff zum Datei- bzw. Biliotheks-
katalog einen Fehler liefert.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT1228

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1228 KEY-OPERAND IGNORIERT

### Bedeutung

Der KEY-Operand in der @COPY-, @OPEN- oder @WRITE-Anweisung wird
ignoriert, da die Datei keine ISAM-Datei ist.

## EDT1243

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1243 KOPIERDATEI '(&00)' LEER

### Bedeutung

Die DVS-Datei, die in die aktuelle Arbeitsdatei kopiert werden soll, ist
leer.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1244

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1244 DATEI '(&00)' LEER

## EDT1245

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1245 JOBVARIABLE LEER

### Bedeutung

Es wurde versucht, mit @GETJV den Wert einer Jobvariablen
zu lesen, aber die Jobvariable ist leer.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1246

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1246 ZU KOPIERENDE UFS-DATEI '(&00)' IST LEER

### Bedeutung

Die POSIX-Datei, die in die aktuelle Arbeitsdatei kopiert werden soll,
ist leer.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1247

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1247 ZU KOPIERENDES ELEMENT '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)' IST LEER

### Bedeutung

Das Bibliothekselement, das in die aktuelle Arbeitsdatei kopiert werden
soll, ist leer.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1248

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1248 OPTISCHE HERVORHEBUNG IN EINIGEN ZEILEN UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Nach einer @ON-Anweisung werden bei der Anzeige am Bildschirm nicht alle
Treffer optisch hervorgehoben, da durch das Einfuegen der Bildschirm-
steuerzeichen eine oder mehrere Zeilen zu lang werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1253 (EINIGE) SAETZE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Beim Einlesen in die interne Arbeitsdatei werden zu lange Saetze
abgeschnitten (im Unicode-Modus nach 32768, sonst nach 256 Zeichen).
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1254 KEINE MARKIERUNGEN IN EINER REAL ZU BEARBEITENDEN DATEI

### Bedeutung

In einer Arbeitsdatei, die real bearbeitet wird (Anweisung @OPEN),
koennen keine Markierungen gesetzt werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1901 ISAM DATEI. '@GET'-ANWEISUNG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine @READ-Anweisung wurde fuer eine ISAM-Datei eingegeben. Der EDT fuehrt
automatisch eine @GET-Anweisung aus.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1902 SAM DATEI. '@READ'-ANWEISUNG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine @GET-Anweisung wurde fuer eine SAM-Datei eingegeben. Der EDT fuehrt
automatisch eine @READ-Anweisung aus.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1903

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1903 EINGABE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Im Unicode-Modus wird bei der Tabulator-Expansion die maximale
Zeilenlaenge (32768 Zeichen) ueberschritten. Die Zeile wird abgeschnitten.
Im Kompatibilitaetsmodus werden bei der Eingabe von Datenzeilen im
Line-Modus oder beim Einlesen des Elements einer Listenvariablen
(Anweisung @GETLIST) mehr als 256 Zeichen gelesen. Die Eingabe wird
abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1904

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1904 EINIGE ZEILEN > 256

### Bedeutung

Einige der Zeilen, auf die durch eine @GET- oder @READ-Anweisung
zugegriffen wird, sind laenger als 256 Zeichen. Die Zeilen werden
nach 256 Zeichen gekuerzt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1905

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1905 EINGABE ZU LANG. EINGABE KORRIGIEREN

### Bedeutung

Ein Abbruchfehler beim Lesen tritt unter einer der folgenden
Bedingungen auf:
- bei der Anweisung @CREATE...READ, wenn die Eingabe > 256 Byte ist, oder
- wenn bei @PRINT und der Eingabeaufforderung *+-0 eine Eingabe > 284
erfolgt, oder
- bei Angabe von indirekten Operanden, falls die Gesamtlaenge aus
Operation und der Zeichenfolge in der Zeichenfolgevariablen 256
uebersteigt.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT1906

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1906 ZU VIELE NAMEN. LISTE UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die fuer den FSTAT bereitgestellten 15 Seiten reichen fuer alle Dateinamen
nicht aus, oder
die fuer STAJV bereitgestellten 8 Seiten reichen fuer alle
Jobvariablennamen nicht aus, oder
die fuer CMD bereitgestellten 8 Seiten reichen fuer die Ausgabe in den
Puffer nicht aus.
Die Liste (der Namen) ist unvollstaendig.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1907

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1907 MODUL KANN NICHT ENTLADEN WERDEN

### Bedeutung

Der Modul, der in der @RUN- oder @UNLOAD-Anweisung angegeben
wurde, konnte nicht entladen werden. Es wurde ein falscher Modulname
angegeben, oder der Modul ist nicht geladen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1936

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1936 MODIFIZIERTE ZEILE > 256 ZEICHEN

### Bedeutung

Eine aufbereitete Zeile wurde beim Veraendern zu lang. Dieser Fehler kann
durch eine @ON- , @PREFIX-, @COL- oder @CREATE-Anweisung hervorgerufen
werden. Ferner kann eine erweiterte Prozedurzeile mit formalen Operanden
zu lang werden. Die Zeile wird nach 256 Zeichen abgeschnitten.
Wenn bei einer @SETJV-Anweisung die aufbereitete Zeichenkette zu lang
wird, werden die ersten 256 Zeichen der Jobvariablen als Wert zugewiesen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1937

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1937 MODIFIZIERTE ZEILE > 32768 ZEICHEN

### Bedeutung

Eine Arbeitsdateizeile wuerde bei der Bearbeitung mit der Anweisung @ON
zu lang werden. Die Zeile wird nicht veraendert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT1938

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT1938 MODIFIZIERTE ZEILE > 32768 ZEICHEN

### Bedeutung

Eine Zeile in einer @DO-Prozedur wuerde bei der Parameter-Ersetzung zu
lang werden. Die Zeile wird abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2169 ARBEITSDATEI (&00) IST LEER. SCHREIBEN NICHT DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung @WRITE oder @XWRITE konnte nicht ausgefuehrt werden, da die
Arbeitsdatei (&00) leer ist.
Fehlerschalter: nicht gesetzt.

## EDT2266

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2266 ARBEITSDATEI IST LEER: ELEMENT '(&00)' UNVERAENDERT GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Da die in der @CLOSE- bzw. @WRITE-Anweisung (Format 2) angegebene
Arbeitsdatei leer ist, wurde das Element (&00) geschlossen aber nicht
zurueckgeschrieben.

## EDT2267

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2267 ZEILE NACH (&00) ZEICHEN ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Der im F-Modus-Datenfenster eingegebene Satz ueberschreitet die in der
@PAR-Anweisung als LIMIT angegebene Laenge und wird abgeschnitten.
(&00): max. zulaessige Satzlaenge.

## EDT2301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2301 KOPIERPUFFER VOLL

### Bedeutung

Der Kopierpuffer kann nur 256 Zeilennummern aufnehmen.

## EDT2400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2400 ZEILE NACH 32768 ZEICHEN ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung mit den Anweisungen @CREATE oder @SETJV, mit der
Kurzanweisung J oder bei der Dateneingabe mit Tabulatorexpansion
wurde eine Arbeitsdateizeile bzw. Zeichenfolgevariable erzeugt, die mehr
als 32768 Zeichen hat. Es wird nach 32768 Zeichen abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2401 AUSGABE NACH 2048 BYTES ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die bei der Anweisung @CREATE (Format 3 oder 4) als
Eingabeaufforderung ausgegeben werden soll, ist zu lang. Sie wird nach
2048 Bytes abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2402 AUSGABE NACH (&00) ZEICHEN ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die bei der Anweisung @CREATE (Format 3 oder 4) als
Eingabeaufforderung ausgegeben werden soll, ist zu lang. Sie wird nach
(&00) Zeichen abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Zeichenfolge kuerzen.

## EDT2403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2403 AUSGABE NACH 4096 BYTES ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die einer S-Variablen zugewiesen werden soll, ist zu
lang. Sie wird nach 4096 Bytes abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2404 ZUWENIGE ZEILEN FUER HEX-DARSTELLUNG VORHANDEN

### Bedeutung

Auf einem geteilten Bildschirm stehen weniger Zeilen zur Verfuegung, als
fuer die Darstellung einer Datenzeile im Hexadezimalmodus benoetigt
werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Arbeitsfenster vergroessern (@PAR SPLIT).

## EDT2405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2405 ZEILE BEI AUTOSAVE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Beim Sichern der Arbeitsdatei mit @AUTOSAVE ist eine Zeile laenger als
die maximal zulaessige Satzlaenge der Sicherungsdatei. Die Zeile wird
abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2406 MAXIMALE ZEILENNUMMER

### Bedeutung

Die betroffene Anweisung konnte ausgefuehrt werden, aber die neue
aktuelle Zeile konnte nicht wie ueblich als letzte Zeile der Arbeitsdatei
plus aktuelle Schrittweite festgelegt werden, weil dabei die maximale
Zeilennummer (9999.9999) ueberschritten wuerde. Als neue aktuelle Zeile
wurde die letzte Zeile der Arbeitsdatei eingestellt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2407 AUSGABE DES SYSTEMKOMMANDOS ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Die Ausgabe des mit @SYSTEM abgesetzten Betriebssystem-Kommandos ist zu
lang, sie wird abgeschnitten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2408

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2408 PROTOKOLL-AUSGABE ABGEBROCHEN

### Bedeutung

In das mit @LOG eingestellte Ausgabemedium kann nicht geschrieben werden,
die Protokollierung wird ausgeschaltet.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2409 BEIM EDT-START ANGEGEBENE CPU-ZEIT UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Die beim Start des EDT angegebene maximale CPU-Laufzeit wurde ueber-
schritten. Der EDT-Lauf wird fortgesetzt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2900 EIN SCHLUESSEL WAR NULL UND WURDE AUF 0.0001 GESETZT

### Bedeutung

Ein Schluessel mit dem Wert 0 wurde waehrend einer @GET- oder @READ-
Anweisung (mit KEY-Funktion) entdeckt. In der Arbeitsdatei wird dafuer
die Zeilennummer 0.0001 verwendet.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2901 ZEILENLAENGE PRUEFEN

### Bedeutung

Die Zeilenlaengenpruefung ist eingeschaltet (@CHECK oder @TABS) und es
wurde eine Zeile eingegeben oder durch Tabulatorexpansion erzeugt, die
laenger ist als die fuer die Pruefung angegebene Zeichenanzahl. Die Zeile
wird wie angegeben angelegt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2902 TABULATORSPALTEN PRUEFEN

### Bedeutung

In der @TABS-Anweisung wurde die CHECK-Funktion angegeben. So wurde
bemerkt, dass die gerade mit Tabulatorzeichen eingegebene Zeile eine
Rueckwaertstabellierung bewirkt, d.h. dass die angelegte Textzeile
ueberschrieben wurde.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Zeile pruefen, da wahrscheinlich nicht korrekt.

## EDT2903

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2903 DATEI IST LEER

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
- Auf eine leere Datei auf der Platte wird mit einer @READ-, @GET-,
@INPUT- oder @ELIM-Anweisung zugegriffen.
- Eine @SETLIST-Anweisung wird fuer eine leere Arbeitsdatei gegeben.
- Eine bei @COMPARE angegebene Arbeitsdatei ist leer.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT2904

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT2904 MAX. ZEILENNUMMER BEI @RENUMBER-ANWEISUNG. ZEILEN VERLOREN

### Bedeutung

Die groesstmoegliche Zeilennummer (9999.9999) wurde bei der Ausfuehrung
der @RENUMBER-Anweisung ueberschritten. Der EDT kann keine doppelten
Zeilennummern in derselben Arbeitsdatei zulassen. Deshalb wird der Rest
der Daten geloescht.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT3002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3002 OPERANDEN-FEHLER

### Bedeutung

Die Anweisung enthaelt einen syntaktischen Fehler.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3003 '(' FEHLT

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Fehlende Klammer einfuegen und Anweisung wiederholen.

## EDT3004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3004 ')' FEHLT

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Fehlende Klammer einfuegen und Anweisung wiederholen.

## EDT3040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3040 NAME UNGUELTIG ODER NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die Zeichenfolge ist laenger als 8 Zeichen, entspricht nicht den
syntaktischen Anforderungen des Operanden oder fehlt ganz.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3050 UNGUELTIGE SYSLST-NUMMER

### Bedeutung

Die in der @LOG-Anweisung angegebene SYSLST-Nummer ist nicht gueltig.
Sie muss zwischen 1 und 99 liegen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3065 ZEILENANZAHL ODER 'OFF' BZW. 'O' ERWARTET

### Bedeutung

Bei dem Operanden SPLIT in der @PAR-Anweisung muss angegeben werden:
- Entweder die Zeilenanzahl des zweiten Fensters und die Arbeitsdatei
die im zweiten Fenster gezeigt werden soll, oder
- OFF bzw. O, um die Ausgabe auf ein Fenster zurueckzusetzen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3066 FALSCHE SPALTENANGABE

### Bedeutung

Die Spaltenangabe in der angegebenen @SETF-Anweisung ist falsch.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3068 POSITION FEHLT ODER IST UNZULAESSIG

### Bedeutung

Die Angabe der Position in der @SETF-Anweisung ist unbedingt erforderlich.
Die Anweisung konnte nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3069 EINZUFUEGENDE ZEICHENKETTE FEHLT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt, da die Angabe der einzufuegenden
Zeichenkette fehlt.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3070 'EDIT-LONG' ERWARTET

### Bedeutung

Der Operand in der @PAR-Anweisung ist falsch.
Korrekte Form des Operanden: @PAR EDIT-LONG = ... .

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3071 'ON', 'OFF' ODER 'O' ERWARTET

### Bedeutung

Die Angabe des Operanden der @PAR-Anweisung ist fehlerhaft, nach
dem Gleichheitszeichen fehlt ein ON, OFF oder O.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3072 NUMMER FEHLT ODER IST UNZULAESSIG

### Bedeutung

Ein numerischer Wert wurde in einem falschen Format angegeben, oder
der Wert wurde ueberhaupt nicht angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3073 ZIELPOSITION FEHLT ODER IST NICHT RICHTIG

### Bedeutung

Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt, da in der COPY-
Anweisung die Angabe der Zielposition fehlt oder fehlerhaft ist.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3074 'COPY'-ANWEISUNG MIT OPERAND 'KEEP' ERWARTET

### Bedeutung

Die COPY-Anweisung wurde nicht ausgefuehrt, da der Operand KEEP fehlt.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3075 SATZBEREICHS-ANGABE NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt, da in der Anweisung kein
Satzbereich angegeben werden kann.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3076 'COPY KEEP' NUR FUER ISAM-DATEIEN ZULAESSIG

### Bedeutung

Der Operand KEEP in der COPY-Anweisung ist nur fuer ISAM-Dateien
zulaessig. Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

## EDT3077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3077 OPERAND 'STRUCTURE=' FEHLERHAFT

### Bedeutung

In der @PAR-Anweisung fehlt das Symbol fuer STRUCTURE, oder
es wurde nicht in Hochkommata angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3078 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 1..256)

### Bedeutung

Der Wert fuer die LIMIT-Angabe in der Anweisung @PAR oder der
Wiederholungsfaktor n der #-Anweisung liegt nicht im zulaessigen
Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3079 SPALTEN-NUMMER '0' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt, da '0' nicht als Spaltennummer
erlaubt ist.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3080 FALSCHE SPALTENANGABE ODER ':' IM SPALTENBEREICH FEHLT

### Bedeutung

In der Anweisung fehlt entweder das Zeichen ':' innerhalb
der Spaltenbereichsangabe, oder der angegebene Spaltenbereich ist
ungueltig.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3081

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3081 ZEILENNUMMER > 9999.9999

### Bedeutung

Die angegebene Zeilennummer ist zu gross. Die maximal erlaubte
Zeilennummer ist 9999.9999.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3082 ZEILENNUMMER 0 UNZULAESSIG

### Bedeutung

Die Zeilennummer 0 und das Inkrement 0 sind unzulaessig.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3085 '(&00)' NICHT MOEGLICH FUER PLAM ELEMENT TYP '(&01)'

### Bedeutung

Die Element-Typen R, C, H, L, U, F oder daraus abgeleitete freie Typen
koennen nicht mit den Anweisungen @COPY, @OPEN, @WRITE oder @INPUT
bearbeitet werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3086 UNZULAESSIGER PLAM-TYP

### Bedeutung

In der Anweisung wurde ein unzulaessiger PLAM-Typ angegeben.
Zulaessig: S,M,J,P,D,X,R,C,H,L,U,F oder entsprechender freier Typname.
Ein freier Typname darf nicht mit $ oder SYS beginnen und besteht aus
2 bis 8 Zeichen.

## EDT3087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3087 UNGUELTIGER JOBVARIABLEN-NAME

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die als Jobvariablen-Name angegeben wurde,
entspricht nicht der Syntax fuer einen Jobvariablen-Namen, oder
der Jobvariablen-Name in einer @SETJV- oder @GETJV-Anweisung war nicht
vollqualifiziert, oder die @ERAJV-Anweisung war unzulaessig.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3088

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3088 UNGUELTIGER NAME FUER S-VARIABLE

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die zur Angabe eines SDF-P-Variablennamens in einer
@GETVAR- oder @SETVAR-Anweisung angegeben wurde, entspricht nicht der
Syntax fuer eine SDF-P-Variable.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3089 UNGUELTIGER NAME EINER UFS DATEI

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die als UFS-Dateiname eingegeben wurde,
entspricht nicht der Syntax fuer einen gueltigen Namen einer Datei im
POSIX-Dateisystem, oder ein Unterverzeichnis, das angegeben wurde, ist
nicht vorhanden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3093

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3093 STRUCTURED NAME UNGUELTIG ODER NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die Zeichenfolge ist laenger als 30 Zeichen, entspricht nicht den
syntaktischen Anforderungen des Operanden oder fehlt ganz.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3100 ARBEITSDATEI LEER. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung bezieht sich auf eine Zeilennummer, die nicht gefunden
werden kann, da die Arbeitsdatei leer ist.

## EDT3101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3101 UNZULAESSIGE ANWEISUNG

### Bedeutung

Es wurde keine gueltige EDT-Anweisung erkannt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3106 FALSCHE ANGABE DER ARBEITSDATEI. (ZULAESSIGER BEREICH: 0..9)

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3110 GLEICHHEITSZEICHEN ERWARTET. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3111 'TYPE'-OPERAND FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand TYPE wurde ohne gueltigen Operandenwert angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3112 'TYPE'-OPERAND BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Der Operand TYPE wurde mehrfach angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3116 'CODE'-OPERAND FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand CODE wurde ohne gueltigen Operandenwert angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3117 'MODE'-OPERAND FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand MODE wurde ohne gueltigen Operandenwert angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3118 'MODE'-OPERAND BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Der Operand MODE wurde mehrfach angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3119 ARBEITSDATEI BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

In der OPEN- oder WRITE- Anweisung wurde versucht, die Arbeitsdatei
nochmals zu definieren.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3120 DATEINAME WURDE SCHON VEREINBART

### Bedeutung

In der OPEN- oder WRITE-Anweisung wurde versucht, den Dateinamen nochmals
zu definieren.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3121 BIBLIOTHEKSNAME FEHLT ODER FORMAT DER ANGABE IST FALSCH

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3122 DATEINAME FEHLT ODER FORMAT DER ANGABE IST FALSCH

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3123 KEIN GUELTIGER PLAM-ELEMENTNAME

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung einer PLAM-Bibliothek wurde kein gueltiger Elementname
angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3124 VERSIONSNUMMER FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Versionsnummer eines PLAM-Bibliothekselements fehlt oder enthaelt
ungueltige Zeichen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3125 'OPEN REAL' NUR FUER ISAM-DATEIEN ZULAESSIG

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, die angegebene Datei mit OPEN REAL zu bearbeiten
da dieser Modus nur fuer ISAM-Dateien zulaessig ist.

### Maßnahme

Datei virtuell bearbeiten.

## EDT3126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3126 KEINE VERGABE VON DATEI-ATTRIBUTEN MOEGLICH

### Bedeutung

Da die Vergabe von Dateiattributen in dieser Anweisung nicht moeglich ist
wurde die Anweisung nicht ausgefuehrt.

## EDT3127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3127 BEZEICHNUNG DER ARBEITSDATEI FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Fuer die Arbeitsdatei wurde kein Name angegeben oder der angegebene Name
ist unzulaessig.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3128 PLAM-BIBLIOTHEKSNAME FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3129 VERGABE VON DATEIATTRIBUTEN FUER PLAM-BIBLIOTHEKEN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung einer PLAM-Bibliothek wurde versucht, das
Dateiattribut FCBTYPE=ISAM oder SAM zu vergeben.
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3132 PLAM-TYPE FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Die TYPE-Bezeichnung des PLAM-Elementes wurde in der Anweisung nicht oder
nicht richtig angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3133 PLAM-VERSIONSBEZEICHNUNG IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Anweisung mit gueltiger Versionsbezeichnung wiederholen.

## EDT3134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3134 '*STD' ERWARTET

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung einer PLAM-Bibliothek wurde fuer Typ oder Version
ein '*' vergeben.

### Maßnahme

'*' durch '*STD' ersetzen und Anweisung wiederholen.

## EDT3135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3135 MODULNAME FEHLT

### Bedeutung

In der @UNLOAD-Anweisung wurde kein Modulname angegeben.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3136 'INCREMENT=0' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Angabe INCREMENT=0 in der @PAR-Anweisung ist nicht erlaubt. Die
Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3138

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3138 NUR EIN ZEICHEN ALS SYMBOL MOEGLICH

### Bedeutung

Fuer die Definition eines Symbols wurde mehr als ein Zeichen angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3170 SYNTAX-FEHLER IN ZEILENNUMMER

### Bedeutung

Der Operand entspricht nicht der Syntax fuer eine Zeilennummer.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3172 MODULNAME IST ZU LANG

### Bedeutung

Der in der @UNLOAD-Anweisung angegebene Modulname ist laenger als
8 Zeichen (kompatibles Format) bzw. laenger als 32 Zeichen (neues Format).
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3173 NUMMER DER ARBEITSDATEI FUER VERGLEICH FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3174 NAME ZU LANG

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die zur Angabe eines Datei- oder Jobvariablen-Namens
verwendet wurde, ist laenger als vom System erlaubt
(voll qualifiziert: 54, mit Wildcards: 80).
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3175 SYNTAX-FEHLER IN ZEILENBEREICHSANGABE

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3176

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3176 ANWEISUNGSSYMBOL UNGUELTIG ODER ZU LANG

### Bedeutung

Das Anweisungssymbol in der @USE-Anweisung muss in Hochkommata angegeben
werden und darf nur 1 Zeichen lang sein.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT3177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3177 ENTRY-NAME ZU LANG

### Bedeutung

Der ENTRY-Name darf maximal 8 Zeichen (kompatibles Format) bzw. 32 Zeichen
(neues Format) lang sein.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3178 BIBLIOTHEKSNAME ZU LANG

### Bedeutung

Der Bibliotheksname darf maximal 54 Zeichen lang sein.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3179

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3179 ENTRY-NAME FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Zeichenfolge entspricht nicht den syntaktischen Anforderungen fuer
Entry-Namen oder es ist kein Entry-Name angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3180 JOKER-SYMBOL ENTSPRICHT QUOTE-ZEICHEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- In einer @SYMBOLS-Anweisung wurde ein Wert fuer das
ASTERISK- oder das SLASH-Zeichen angegeben, der nicht gueltig ist
da er mit einem der QUOTE-Zeichen identisch ist.
- Eine @ON-Anweisung mit dem Schluesselwort PATTERN kann nicht
ausgefuehrt werden, da eines der QUOTE-Zeichen mit dem
ASTERISK- oder dem SLASH-Zeichen identisch ist.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Fuer ASTERISK-, SLASH-, QUOTE1- und QUOTE2-Zeichen verschiedene
Symbole angeben.

## EDT3181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3181 BEIDE JOKER-SYMBOLE IDENTISCH

### Bedeutung

In einer @SYMBOLS-Anweisung sollte ein Jokersymbol umdefiniert
werden. Die Anweisung wurde abgewiesen, da fuer
ASTERISK und SLASH verschiedene Werte definiert sein muessen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

@SYMBOLS-Anweisung mit verschiedenen Werten fuer ASTERISK und
SLASH wiederholen.

## EDT3182

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3182 CCSN ZU LANG

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die zur Angabe eines Coded-Character-Set-Namens
verwendet wurde, besteht aus mehr als 8 Zeichen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3183

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3183 ZEILENNUMMER ERWARTET

### Bedeutung

Nach dem Schluesselwort TO in den Anweisungen @SHOW, @FSTAT, @STATUS,
@SYSTEM oder @STAJV muss eine gueltige Zeilennummer angegeben werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3190 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 1..32768)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3191

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3191 OPERAND ZU LANG

### Bedeutung

Der angegebene Operand ist laenger als erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3192

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3192 OPERAND ENTHAELT UNGUELTIGE ZEICHEN

### Bedeutung

Der angegebene Operand enthaelt nicht erlaubte Zeichen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3193

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3193 FALSCHE ANGABE DER ARBEITSDATEI (ZULAESSIGER BEREICH: 0..22)

### Bedeutung

Die angegebene Arbeitsdatei-Nummer liegt nicht im zulaessigen
Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3194

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3194 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 1..9)

### Bedeutung

Die Wert fuer die Satzmarkierung liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3195

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3195 UNZULAESSIGER UNICODE-WERT

### Bedeutung

Die direkte Angabe eines Separatorzeichens, eines Struktursymbols, eines
Ersatzzeichens oder eines Fuellzeichens als Unicode-Wert entspricht keinem
gueltigen Zeichen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3196

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3196 UNZULAESSIGER HEX-/BINAERWERT

### Bedeutung

Der angegebene Hex- oder Binaerwert entspricht keinem gueltigen Zeichen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3197

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3197 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 0..32768)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3198

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3198 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 0..99999999)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3199 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 0..31)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3200 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 1..8)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3201 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 0..65535)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3202 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 1..65535)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3203 'KEY'-OPERAND BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Der Operand KEY wurde mehrfach angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3204 'CODE'-OPERAND BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Der Operand CODE wurde mehrfach angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3205 'KEY'-OPERAND FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand KEY wurde ohne gueltigen Operandenwert angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3206 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 0..255)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT3207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3207 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 0..256)

### Bedeutung

Der angegebene Zahlenwert liegt nicht im zulaessigen Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3209 FALSCHE ANGABE DER ARBEITSDATEI (ZULAESSIGER BEREICH: 1..22)

### Bedeutung

Die angegebene Arbeitsdatei-Nummer liegt nicht im zulaessigen
Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3210 'LENGTH'-OPERAND FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand LENGTH wurde ohne gueltigen Operandenwert angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3211

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3211 'LENGTH'-OPERAND BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Der Operand LENGTH wurde mehrfach angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3212

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3212 'MARK'-OPERAND FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand MARK wurde ohne gueltigen Operandenwert angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3213

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3213 'MARK'-OPERAND BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Der Operand MARK wurde mehrfach angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3214

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3214 DATEIKETTUNGSNAME FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Der angegebene Dateikettungsname hat keinen gueltigen Wert.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3215

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3215 BEGRENZERSYMBOL AM ENDE DER ZEICHENFOLGE FEHLT

### Bedeutung

Eine Zeichenfolge wurde ohne schliessendes Begrenzersymbol angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3216

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3216 UNGUELTIGE BEREICHSANGABE (UNTERE GRENZE > OBERE GRENZE)

### Bedeutung

Die erste in der @SETSW-Anweisung angegebene Schalternummer ist groesser
als die zweite.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3217

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3217 ZAHL ENTHAELT ZU VIELE ZIFFERN

### Bedeutung

Die Zahl fuer die Nummerierung mit der @SEQUENCE-Anweisung darf maximal
8 Stellen haben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3218

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3218 'TO'-OPERAND ERWARTET

### Bedeutung

In der Anweisung @COPY oder @MOVE fehlt ein TO-Operand.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3219

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3219 'TYPE'-OPERAND NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Operand TYPE ist nur fuer DVS-Dateien erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3220 'KEY'-OPERAND NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Operand KEY ist nur fuer DVS-Dateien erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3221 'CODE'-OPERAND NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Operand CODE ist nur fuer POSIX-Dateien erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3222

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3222 INKREMENT FEHLT ODER IST FALSCH

### Bedeutung

Die Inkrement-Angabe fehlt oder der Wert des Inkrements ist ungueltig.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3223

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3223 UFS-DATEINAME FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Angabe des UFS-Dateinamens fehlt, oder sie entspricht nicht der Syntax
fuer einen gueltigen Dateinamen im POSIX-Dateisystem.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3224

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3224 FEHLERHAFTER ZAHLENWERT (ZULAESSIGER BEREICH: 1..2048)

### Bedeutung

Der Wiederholungsfaktor n der #-Anweisung liegt nicht im zulaessigen
Wertebereich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3901 UNZULAESSIGE BINAER-KONSTANTE

### Bedeutung

Eine Zeichenfolge mit einem 'B' vor dem ersten Hochkomma oder die
Texteingabe nach @INPUT BINARY enthaelt einen Fehler.
Die Zeichen muessen die Ziffern 0 oder 1 sein, und
die Zeichenfolge darf nicht leer sein.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung oder Daten eingeben.

## EDT3902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3902 UNGUELTIGE HEX-KONSTANTE

### Bedeutung

Eine Zeichenfolge mit einem 'X' vor dem 1. Hochkomma oder die
Texteingabe nach @INPUT HEX enthaelt einen Fehler.
Die Zeichen muessen die Ziffern 0 bis 9 oder die Buchstaben
A bis F sein, und die Zeichenfolge darf nicht leer sein.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung oder Daten eingeben.

## EDT3903

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3903 UNGUELTIGER BEREICH

### Bedeutung

Die Zeilennummern in einer Bereichsangabe sind fehlerhaft, oder nach einem
Bindestrich (-) folgt keine zweite Zeilennummer.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3904

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3904 UNGUELTIGE TEILZEICHENFOLGE

### Bedeutung

Eine Teilzeichenfolge in einer @SET-Anweisung ist fehlerhaft.
Sie sollte dem Syntax ln oder +/-int entsprechen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT3905

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3905 UNGUELTIGE VARIABLE

### Bedeutung

Eine Zeilennummer-, Zeichenfolge- oder Ganzzahlvariable wurde fehlerhaft
angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3906

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3906 UNGUELTIGE ZEILENNUMMER

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Inhalt der Ganzzahl-Variablen in der Anweisung @SET (Format 3)
stellt keinen gueltigen Zeilennummern-Wert dar.
- Der Inhalt der Ziel-Zeilennummern-Variablen in der Anweisung @SET
(Format 4 oder 5) stellt keinen gueltigen Zeilennummern-Wert dar.
- Die Zielangabe in der Anweisung @GETJV stellt keinen gueltigen
Zeilennummern-Wert dar.
- Die Zeilennummer ist fuer die KEYLEN einer durch @OPEN real geoeffneten
Datei zu gross.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3907

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3907 LEERE ZEICHENFOLGE NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Zeichenfolge, die in einer Anweisung direkt oder indirekt (z.B. in
einer EDT-Zeichenfolgevariablen oder in einer SDF-P-Variablen) angegeben
wurde, ist leer. Dies ist an dieser Stelle nicht erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3908

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3908 ZEICHENFOLGE FEHLT ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Eine Zeichenfolge fehlt in einer Anweisung oder ist ungueltig.
Im Kompatibilitaetsmodus kann die Fehlerursache auch sein, dass in einer
Ein-/Ausgabe-Anweisung kein Dateiname angegeben ist und kein lokaler und
kein globaler @FILE-Eintrag definiert ist.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3909

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3909 PARAMETER-FEHLER

### Bedeutung

Einige der haeufigsten Fehlerursachen sind:
- die Zeilennummer (ln) oder das Inkrement (inc) ist ungueltig
- Operand(en) fehlt/fehlen in einer Anweisung
- die Nummer einer Prozedurdatei ist '0'
- ein ungueltiges ON/OFF
- der Wert in der @SETSW-Anweisung ist >31.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT3910

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3910 FORMALER OPERAND ZU OFT ANGEGEBEN

### Bedeutung

In der @PARAMS-Anweisung wurde ein formaler Operand mindestens
zweimal angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3911

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3911 SCHLUESSELWORT MEHRFACH ANGEGEBEN

### Bedeutung

In einer @DO-Anweisung wurde ein Schluesselwort mindestens zweimal
angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3922

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3922 SPALTEN-(BEREICH) UNGUELTIG

### Bedeutung

Der fuer eine Spalte angegebene Wert ist ungueltig, oder die Angabe der
Spalte bzw. des Spaltenbereichs ist syntaktisch fehlerhaft.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3951

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3951 PROZEDUR-NUMMER > 22

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT.

## EDT3952

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3952 UNGUELTIGES SYMBOL

### Bedeutung

Fuer die Definition des Symbols muss ein Sonderzeichen angegeben werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Ein gueltiges Sonderzeichen als Symbol angeben.

## EDT3991

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3991 SYNTAX-FEHLER IN EXTERNER ANWEISUNG

### Bedeutung

Die externe Routine meldet einen Syntaxfehler in der angegebenen
Anweisung ohne weitere Informationen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT3999

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT3999 (&00)

### Bedeutung

Die externe Routine meldet einen Syntaxfehler in der angegebenen
Anweisung mit der Beschreibung (&00).
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT4200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4200 MAKRO '(&00)': DVS-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Alle DVS-Fehler werden in dieser Form ausgedruckt, wobei gilt:
(&00): DVS-Makro (OPEN,etc.) bei dessen Ausfuehrung der Fehler auftritt
(&01): Fehlercode in hexadezimaler Form.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann mit dem ISP-Kommando
/HELP DMS(&01) oder dem SDF-Kommando /HELP-MESS DMS(&01) im
Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch "Systemmeldungen"
bzw. einem der BS2000 DVS-Handbuecher entnommen werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4201 MAKRO '(&00)': JVS-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Alle JVS-Fehler werden in dieser Form ausgedruckt, wobei gilt:
(&00): JVS-Makro (STAJV, etc.), bei dessen Ausfuehrung der Fehler auftritt
(&01): Fehlercode in hexadezimaler Form.
Naehere Information ueber den JVS-Fehler kann mit dem ISP-Kommando
/HELP JVS(&01) oder dem SDF-Kommando /HELP-MESS JVS(&01) im
Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch "Systemmeldungen"
bzw. dem BS2000 JVS-Handbuch entnommen werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4202 MAKRO '(&00)': SDF-P-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Alle SDF-P-Fehler werden in dieser Form ausgedruckt, wobei gilt:
(&00): SDF-P-Makro (PUTVAR, etc.), bei dessen Ausfuehrung der Fehler
auftritt.
(&01): Fehlercode in hexadezimaler Form.
Naehere Information ueber den SDF-P-Fehler kann mit dem
ISP-Kommando /HELP SDP(&01) oder dem SDF-Kommando
/HELP-MESS SDP(&00) im Systemmodus erfragt oder dem
BS2000-Handbuch "Systemmeldungen" bzw. dem BS2000 SDF-P-Handbuch
entnommen werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4203 MAKRO '(&00)': XHCS-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Alle XHCS-Fehler werden in dieser Form ausgedruckt, wobei gilt:
(&00): XHCS-Makro (NLSCODE, etc.), bei dessen Ausfuehrung der Fehler
auftritt
(&01): Fehlercode in hexadezimaler Form.
Naehere Information ueber den XHCS-Fehler kann
dem BS2000-Handbuch "XHCS" entnommen werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4204 MAKRO '(&00)': TIAM-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Alle TIAM-Fehler werden in dieser Form ausgedruckt, wobei gilt:
(&00): TIAM-Makro (WRLST, etc.), bei dessen Ausfuehrung der Fehler
auftritt.
(&01): Fehlercode in hexadezimaler Form.
Naehere Information ueber den TIAM-Fehler kann dem BS2000-Handbuch
'TIAM' bzw. dem BS2000-Handbuch "Makroaufrufe an den Ablaufteil"
entnommen werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4205 MAKRO '(&00)': BLS-FEHLER-CODE: '(&01)'

### Bedeutung

Alle Fehler des Binder-Lader-Systems werden in dieser Form ausgedruckt
wobei gilt:
(&00): BLS-Makro (BIND), bei dessen Ausfuehrung der Fehler auftritt.
(&01): Fehlercode in hexadezimaler Form.
Naehere Information ueber den BLS-Fehler kann dem BS2000-Handbuch
'Binder und Lader' bzw. dem BS2000-Handbuch 'Makroaufrufe den
Ablaufteil' werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4206 POSIX-FUNKTION '(&00)': FEHLER '(&01)'

### Bedeutung

Alle Fehler bei Aufrufen von C-Funktionen werden in dieser Form.
ausgedruckt.
(&00): Name der POSIX-Bibliotheksfunktion, bei deren Ausfuehrung der
Fehler auftrat.
(&01): Fehler, der in der C-Variablen ERRNO gemeldet wird.
Naehere Information ueber den Fehler kann dem BS2000-Handbuch
"C-Bibliotheksfunktionen" bzw. dem BS2000-Handbuch "POSIX"
entnommen werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4207 MAKRO '(&00)': SDF-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Alle Fehler von SDF-Makros werden in dieser Form ausgedruckt, wobei gilt:
(&00): SDF-Makro (CMDSTA, etc.), bei dessen Ausfuehrung der Fehler
auftritt.
(&01): Fehlercode in hexadezimaler Form.
Naehere Information ueber den Fehler kann dem BS2000-Handbuch
'SDF-A' entnommen werden.
Die Ausfuehrung einer @INPUT-Datei wird durch diesen Fehler abgebrochen.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4208 MAKRO '(&00)' LIEFERT FEHLERCODE '(&01)'

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung des Makros (&00) ist der Fehler mit dem Fehlercode
(&01) aufgetreten. Der Fehlercode wird als Meldungsnummer ausgegeben,
falls eine solche zur Verfuegung steht. Falls nicht, wird der voll-
staendige Makro-Rueckkehrcode (Subcode2, Subcode1, Maincode) ausgegeben.
Stehen zwei Rueckkehrcodes zur Verfuegung, werden beide, durch / getrennt,
ausgegeben.
Naehere Information kann dem entsprechenden BS2000-Handbuch entnommen
werden.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4209 FUNKTION '(&00)' LIEFERT FEHLER '(&01)'

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung der Funktion (&00) wurde der Fehler (&01) in der
C-Variablen ERRNO gemeldet.
Naehere Information kann dem entsprechenden BS2000-Handbuch entnommen
werden.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4300 FEHLER BEI SYSTEMKOMMANDO: FEHLERCODE '(&00)'

### Bedeutung

Bei Aufruf eines Systemkommandos mittels @SYSTEM-Anweisung lieferte der
CMD-Makro einen Fehler.
Naehere Information ueber die Fehlerursache kann mit dem Kommando
/HELP-MESS (&00) im Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch
"Systemmeldungen" entnommen werden.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4310 SDF: SYNTAX-FEHLER IN ZEILE (&00)

### Bedeutung

Bei der Pruefung von Datenzeilen mittels @SDFTEST wurde ein Syntaxfehler
in Zeile (&00) entdeckt und konnte im SDF-Fehlerdialog nicht korrigiert
werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

SDF-Fehlerdialog ermoeglichen, indem z.B. mittels @SYSTEM-Anweisung das
Kommando /MODIFY-SDF-OPTIONS GUIDANCE=MIN eingegeben wird.

## EDT4312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4312 TABULATORSPALTEN IN ZEILE (&00) PRUEFEN

### Bedeutung

Da die CHECK-Funktion fuer @TABS eingeschaltet ist, wurde bemerkt, dass
in der angegebenen Zeile eine Rueckwaertstabellierung vorgenommen wurde,
d.h. dass der angegebene Text ueberschrieben wurde.
Die Bearbeitung der Anweisung @TABS RANGE wird abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4313 ZEILE (&00) > 256 ZEICHEN

### Bedeutung

Die Laenge der angegebenen Zeile wuerde 256 Zeichen ueberschreiten.
Die Abarbeitung der Anweisung @TABS RANGE wird abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4314 ZEILE (&00) > 32768 ZEICHEN

### Bedeutung

Die Laenge der angegebenen Zeile wuerde 32768 Zeichen ueberschreiten.
Die Bearbeitung der Anweisung @TABS RANGE wird abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4315 BEREICHSSYMBOL DARF NICHT ALS ANWEISUNGSSYMBOL VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

Fuer die Neudefinition des Anweisungssymbols mit der Anweisung @: wurde
das aktuelle Bereichssymbol (siehe @RANGE) angegeben. Die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4900 /SET-FILE-LINK IST AKTIV

### Bedeutung

Ein /SET-FILE-LINK mit einem von EDT verwendeten Dateikettungsnamen
(EDTSAM, EDTISAM, EDTMAIN) ist aktiv. Der Dateiname in der EDT-Anweisung
(@GET, @READ, @INPUT, @OPEN, @ELIM, @WRITE oder @SAVE) stimmt jedoch nicht
mit dem im /SET-FILE-LINK-Kommando ueberein.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4901 EINE INPUT-DATEI IST BEREITS AKTIVIERT

### Bedeutung

Innerhalb einer @INPUT-Prozedur ist die Anweisung @INPUT nicht erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4903

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4903 BEIDE OPERANDEN IN @QUOTE-ANWEISUNG IDENTISCH

### Bedeutung

Werden in einer @QUOTE-Anweisung beide Operanden angegeben, muessen sie
verschieden sein.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4904

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4904 BTAM DATEIEN NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Es wurde versucht, mit einer der Anweisungen @GET, @SAVE, @READ, @WRITE
@INPUT, @OPEN oder @ELIM eine BTAM-Datei zu bearbeiten.
BTAM-Dateien unterstuetzt der EDT nicht.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4906

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4906 '(&00)' FUER AKTUELLE ARBEITSDATEI NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Anweisung (&00) bezieht sich auf die aktuelle Arbeitsdatei und kann
deshalb nicht ausgefuehrt werden (z.B. @DO, @DROP).
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4907

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4907 '@DROP' WAEHREND AUSFUEHRUNG EINER PROZEDURDATEI NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Innerhalb von @DO-Prozeduren ist die Anweisung @DROP nicht erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4908

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4908 UNGUELTIGES KOMMANDO

### Bedeutung

Das in der @SYSTEM-Anweisung angegebene Kommando ist fehlerhaft oder kann
nicht ueber das CMD-Makro abgegeben werden.
Fehlerschalter: DVS.

### Maßnahme

Korrigiertes Kommando wiederholen oder mit @SYSTEM ins System verzweigen.

## EDT4909

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4909 ARBEITSDATEI BEREITS AKTIV

### Bedeutung

In der @PROC-Anweisung wurde die Nummer der aktuellen Arbeitsdatei
angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4910

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4910 S-VARIABLE NICHT VOM TYP LIST

### Bedeutung

Die SDF-P-Variable, die in einer @GETLIST- oder @SETLIST-Anweisung oder
im Kompatibilitaetsmodus in einer @LOG-Anweisung angegeben wurde, ist
nicht vom Typ LIST oder wurde noch nicht deklariert.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Falls die Variable noch nicht deklariert wurde, setzen Sie das
Systemkommando /DECL-VAR NAME=..,MULT-ELEM=LIST ab, bevor Sie die
Anweisung wiederholen.

## EDT4912

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4912 EAM-DATEI KANN NICHT GEOEFFNET WERDEN

### Bedeutung

Eine EAM-Datei kann waehrend einer @LIST-Anweisung mit 'I'-Operand
nicht geoeffnet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4913

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4913 EAM-SCHREIBFEHLER

### Bedeutung

Waehrend des Schreibens einer EAM-Datei (@LIST-Anweisung mit
'I'-Operanden) tritt ein Schreibfehler auf.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4916

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4916 DATEI '(&00)' NICHT IM KATALOG

### Bedeutung

In einer @FSTAT-, @GET-, @READ-, @INPUT-, @ELIM-, @SAVE-, @WRITE-
@UNSAVE- oder @COPY-Anweisung wurde ein Dateiname angegeben, der jedoch
nicht im Katalog steht. Tritt dieser Fehler in der @FSTAT-Anweisung auf
so wird aus Kompatibilitaetsgruenden auch der DVS-Fehlerschalter gesetzt;
die Ausfuehrung von @INPUT-Dateien wird jedoch nicht abgebrochen. In neu
geschriebenen EDT-Prozeduren sollte jedoch nur der EDT-Fehlerschalter
abgefragt werden.
Fehlerschalter: EDT, DVS (siehe Bedeutung).

## EDT4918

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4918 FORMALER OPERAND FEHLT

### Bedeutung

In der @PARAMS-Anweisung wurde ein formaler Operand erwartet, aber nicht
gefunden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4919

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4919 REQM-FEHLER BEI (&00)-PUFFER

### Bedeutung

Waehrend der Ausfuehrung einer @FSTAT-, @STAJV-, @SYSTEM-
oder @LIST I-Anweisung konnten fuer den Systemaufruf (&00) nicht
genuegend Seiten des virtuellen Adressraums durch REQM bereitgestellt
werden.
Z.B. fuer FSTAT >=15 Seiten, fuer STAJV 8 Seiten, fuer CMD 8 Seiten
fuer EAM 1 Seite.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4920

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4920 ANWEISUNG UNZULAESSIG WAEHREND DER AUSFUEHRUNG EINER PROZEDURDATEI

### Bedeutung

Innerhalb von @DO- oder @INPUT-Prozeduren ist die angegebene Anweisung
nicht erlaubt (z.B. @INPUT, @SETF GLOBAL, ...).
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4921

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4921 ANWEISUNG UNGUELTIG WAEHREND '@INPUT'-AUSFUEHRUNG

### Bedeutung

Die Anweisung @UPDATE Format 2, @CODENAME oder @GOTO wurde aus einer mit
@INPUT geoeffneten Datei gelesen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4923

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4923 UNGUELTIGER DATEINAME

### Bedeutung

Der in einer @FSTAT-, @GET-, @READ-, @INPUT-, @OPEN-, @ELIM-, @WRITE-
@COPY-, @SAVE-, @UNSAVE- oder @DELETE-Anweisung angegebene Dateiname
entspricht nicht den Konventionen fuer die Vergabe von Dateinamen.
Im Kompatibilitaetsmodus ist eine moegliche Fehlerursache, dass der in
Hochkommata eingeschlossene oder in einer Zeichenfolgevariablen angegebene
Dateiname mit einem Leerzeichen beginnt.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4924

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4924 UNGUELTIGER FORMALER OPERAND

### Bedeutung

Ein formaler Operand in einer @PARAMS-Anweisung ist ungueltig.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4925

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4925 ANWEISUNG NUR IN ARBEITSDATEI 0 MOEGLICH

### Bedeutung

Eine Datei kann nur in der Arbeitsdatei 0 real geoeffnet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4926

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4926 UNGUELTIGER SCHLUESSEL

### Bedeutung

In der Anweisung @GET '...' N, @READ '...' KEY oder @ELIM '...' wurde
auf einen Satz mit ungueltigem Schluessel zugegriffen. Die Verarbeitung
der Anweisung wurde abgebrochen.
Die Verarbeitung von @INPUT-Dateien wird wie bei DVS-Fehlern abgebrochen
Im Stapelbetrieb, oder wenn der EDT mit RDATA von SYSDTA liest
beendet sich der EDT mit der Meldung "EDT8001 EDT ABNORMAL BEENDET".
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4927

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4927 ZUGRIFF AUF SATZ MIT UNGUELTIGEM SCHLUESSEL

### Bedeutung

Eine ISAM-Datei ist real geoeffnet (@OPEN), und es wurde auf einen Satz
mit ungueltigem Schluessel zugegriffen. Die Verarbeitung der Anweisung
wurde abgebrochen, und die gerade bearbeitete Datei wurde geschlossen.
Die Verarbeitung von @INPUT-Dateien wird wie bei DVS-Fehlern abgebrochen.
Im Stapelbetrieb, oder wenn der EDT mit RDATA von SYSDTA liest
beendet sich der EDT mit der Meldung "EDT8001 EDT ABNORMAL BEENDET".
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4928

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4928 UNGUELTIGER WERT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen sind:
- In der Anweisung @COMPARE (Format 1) ist der Wert von int2 groesser als
der von int1.
- Die in der Anweisung @SET (Format 3) nach STRING angegebene Zeichenfolge
kann nicht als Zeilennummer interprepiert werden.
- Ein Wert in einem @PARAMS-Schluesselwort oder einem @DO-Operanden ist
ungueltig.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4929

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4929 ISAM-'RECORD-FORMAT=*FIXED' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Es wurde versucht, eine Datei mit fester Satzlaenge mit der Anweisung
@OPEN und einem /SET-FILE-LINK-Kommando mit LINK-NAME=EDTMAIN zu
bearbeiten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4930

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4930 'KEY-POSITION <> 1' UND 'RECORD-FORMAT=*FIXED' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

In einer @GET- oder @SAVE-Anweisung wurde eine ISAM-Datei mit dem Kommando
/SET-FILE-LINK ...,LINK-NAME=EDTISAM,ACCESS-METHOD=ISAM(REC-FORM=FIXED...)
zugeordnet, die Datei hat aber nicht 'KEY-POSITION=1'.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4931

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4931 KEY-LENGTH ZU GROSS

### Bedeutung

Es wurde versucht, mit einer @GET-, @SAVE-, @ELIM- oder @OPEN-Anweisung
auf eine Datei mit KEY-LENGTH > 8 zuzugreifen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4932

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4932 ZEILENNUMMER NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Eine Zeilennummer wurde fuer die Definition einer Zeichenfolge angegeben,
aber die Zeile ist in der Arbeitsdatei nicht vorhanden, oder
in der @COMPARE-Anweisung wurde ein ungueltiger Zeilenbereich angegeben.
Fehlerschalter: EDT.
Wird bei der Ausfuehrung einer EDT-Prozedur (@DO oder @INPUT) eine
Zeichenfolge durch eine nicht existierende Zeilennummer definiert, und ist
die Protokollierung der Prozedur ueber den PRINT-Operanden nicht
eingeschaltet, so wird diese Meldung nicht ausgegeben und der
EDT-Fehlerschalter nicht gesetzt. Die Anweisung wird aber in keinem Fall
ausgefuehrt.

## EDT4933

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4933 LADEN DES MODULS NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, den Modul (z.B. EDTSTRT) mit der @RUN- oder
@USE-Anweisung zu laden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4934

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4934 DATEI HAT ZUGRIFFSMETHODE SAM

### Bedeutung

Der erste in der @OPEN-Anweisung angegebene Dateiname ist der einer SAM-
Datei. Durch die Angabe von '@OPEN <file1> AS <file2>' kann eine Kopie der
SAM-Datei real bearbeitet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4935

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4935 DATEI IST REAL GEOEFFNET

### Bedeutung

Es wurde versucht, eine Anweisung auszufuehren, die nicht erlaubt ist
solange die Datei durch @OPEN real geoeffnet ist (z.B. @RENUMBER).
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4936

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4936 'KEY-POSITION <>5' UND 'RECORD-FORMAT=*VARIABLE' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Eine Datei mit diesen Katalogeigenschaften kann mit @GET, @SAVE oder @OPEN
nicht bearbeitet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4937

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4937 KEIN PLATZ FUER OPERANDEN-WERTE

### Bedeutung

Ein aktueller Operandenwert oder ein formaler Schluesselwortwert
bestehend aus n Zeichen, belegt (n+1) Byte auf einer Seite des virtuellen
Adressraums, die fuer Prozedurdateiargumente (Werte) reserviert sind.
Mit Ausnahme von leeren Operanden wird diese Meldung ausgegeben, wenn
ein Wert bewirkt, dass mehr als 4096 Byte verwendet werden.
Naehere Information ueber den Fehler kann dem EDT-Handbuch entnommen
werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4938

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4938 KEIN PLATZ MEHR FUER OPERANDEN

### Bedeutung

Ein formaler Operand der Laenge n, einschliesslich des '&'-Zeichens
belegt (n+4) Byte auf einer Seite des virtuellen Adressraums, die fuer
die formalen Operanden von Prozedurdateien reserviert ist. Bewirkt ein
Operand, dass mehr als 4096 Byte (eine Seite) verwendet werden, so
wird diese Meldung ausgegeben.
Die Seite fuer formale Operanden wird nicht zugewiesen, wenn keine
Operanden benutzt werden. Sie wird zurueckgegeben, nachdem alle
Prozedurdateien mit der @DROP-Anweisung geloescht wurden oder wenn
keine @INPUT-Dateien mehr aktiv sind.
Naehere Information ueber den Fehler kann dem EDT-Handbuch entnommen
werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4939

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4939 '@END' OHNE '@PROC' ANWEISUNG

### Bedeutung

Eine @END-Anweisung wurde gegeben, aber es gibt keine Prozedurdatei,
die zu beenden ist, d.h. man befindet sich schon in der Arbeitsdatei 0.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4940

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4940 POSITIONSWERTE NICHT AUFSTEIGEND

### Bedeutung

Die Positionswerte, die in einer @TABS-Anweisung zur Definition der
Hardware-Tabulatoren und der Software-Tabulatoren (im Unicode-Modus)
angegeben werden, muessen aufsteigend sein.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT4941

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4941 POSITIONEN NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Vor der Aktivierung der Tabulatoren muessen die Positionen definiert
werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Positionen mittels @TABS-Anweisung definieren.

## EDT4942

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4942 ANWEISUNG NUR IN PROZEDURDATEI MOEGLICH

### Bedeutung

Eine @RETURN- oder @GOTO-Anweisung (im Kompatibilitaetsmodus auch eine
@IF-Anweisung) kann nur waehrend der Ausfuehrung einer Prozedurdatei
bearbeitet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4943

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4943 CCS KANN NICHT GEWECHSELT WERDEN - NICHT ALLE ARBEITSDATEIEN LEER

### Bedeutung

Ein Wechsel des kodierten Zeichensatzes ist nur moeglich, wenn alle
Arbeitsdateien leer sind. Entweder wurde eine @CODENAME-Anweisung
eingegeben, oder eine Datei mit einem CCS verschieden vom aktuellen CCS
sollte eingelesen oder geoeffnet werden (@READ, @OPEN,..).
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Geoeffnete Dateien schliessen (@CLOSE), Arbeitsdateien loeschen (@DELETE)
und danach Anweisung wiederholen.

## EDT4944

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4944 @PARAMS-ANWEISUNG FEHLT

### Bedeutung

Die @DO-Anweisung enthaelt Operanden, aber die Prozedurdatei enthaelt
keine @PARAMS-Anweisung, oder sie ist nicht die erste Zeile der
Prozedurdatei.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4945

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4945 AN DIESER DATENSTATION NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es wurde versucht, mit einer @VDT-Anweisung das Bildschirmformat zu
aendern, was nur fuer eine Datensichtstation 9763 moeglich ist.
- An einer Datensichtstation 3270 wurde versucht, Hardware-Tabulatoren zu
definieren.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4946

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4946 UEBERLAUF-FEHLER

### Bedeutung

Bei der Berechnung eines ganzzahligen Ausdrucks wurde der positive bzw.
negative Maximalwert einer Ganzzahlvariablen (2^31-1, -2^31)
ueberschritten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4947

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4947 PAM-DATEIEN WERDEN NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Es wurde versucht, mit einer der Anweisungen @GET, @READ, @INPUT
@OPEN, @ELIM, @SAVE oder @WRITE eine PAM-Datei zu bearbeiten.
PAM-Dateien unterstuetzt der EDT nicht.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4948

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4948 STELLUNGSOPERAND NACH SCHLUESSELWORTOPERAND

### Bedeutung

In der @DO-Anweisung wurde ein Stellungsoperand hinter einem
Schluesselwortoperanden angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4949

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4949 PROZEDURDATEI IST LEER

### Bedeutung

Eine mit @DO gestartete EDT-Prozedur ist leer.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4950

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4950 ARBEITSDATEI IST NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

In der Anweisung @DO wurde keine Arbeitsdatei angegeben und es wurde
vorher keine Arbeitsdatei mit @END verlassen.
Im Kompatibilitaetsmodus kann auch die Ursache sein, dass in einer @DO-
oder @COMPARE-Anweisung eine Arbeitsdatei angegeben wird, die noch nicht
belegt ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4951

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4951 ARBEITSDATEI LEER. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung bezieht sich auf eine Zeilennummer, die nicht gefunden
werden kann, da die Arbeitsdatei leer ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4952

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4952 KEIN TRENNZEICHEN DEFINIERT

### Bedeutung

Der Anwender gab @SEPARATE ohne Operand AT ein. Da auch mit
@PAR SEPARATOR kein Satztrennzeichen vordefiniert ist, kann die
Anweisung nicht bearbeitet werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Geben Sie das Trennzeichen in der Anweisung @SEPARATOR direkt nach dem
Operand AT ein oder definieren Sie es mit @PAR SEPARATOR vor.

## EDT4953

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4953 KEIN TABULATOR-ZEICHEN DEFINIERT

### Bedeutung

Der Anwender gab @TABS RANGE ein, ohne vorher ein Tabulatorzeichen
aktiviert zu haben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Definieren und aktivieren Sie ein Tabulatorzeichen und Tabulator-
positionen, bevor Sie @TABS RANGE wiederholen.

## EDT4954

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4954 REQM-FEHLER. BITTE MELDUNG MIT 'Y' QUITTIEREN

### Bedeutung

Der Versuch des EDT, zusaetzlichen Speicherplatz anzufordern, wird mit
Returncode abgewiesen, oder von einem EDT-Unterprogramm (@RUN) wird die
ENTRLINE-Routine aufgerufen, es ist aber kein virtueller Speicher
verfuegbar.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

### Maßnahme

Y: Der EDT meldet sich mit der naechsten freien Zeilennummer.
Sonst: Die Abfrage wird wiederholt.
Tritt der Speichermangel waehrend des Ablaufs einer EDT-Prozedur auf
kann diese mittels K2 und /INTR vom Benutzer abgebrochen werden.

## EDT4955

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4955 PROZEDUR-DATEI(EN) NOCH NICHT BEENDET

### Bedeutung

Die @DROP-Anweisung ist nicht erlaubt, wenn noch geschachtelte, nicht
beendete Prozedurdateien vorhanden sind.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4956

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4956 SYSDTA EOF

### Bedeutung

Der EDT gab einen Lesebefehl, aber eine Dateiendebedingung trat auf.
Wird 'EOF' von RDATA (@EDIT ONLY-Modus) gemeldet, so schaltet der EDT
um auf WRTRD (@EDIT-Modus). Wird 'EOF' vom WRTRD bzw. im Stapelbetrieb
gemeldet, so gibt der EDT einen BKPT. Die Dateiendebedingung kann dann
zurueckgesetzt und mit dem /RESUME-PROGRAM-Kommando fortgefahren werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4957

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4957 SYSDTA NICHT ZUGEWIESEN ODER FEHLER BEIM LESEN

### Bedeutung

Der RDATA-Makro lieferte den Returncode X'14' oder X'18'. Der EDT-Lauf
wird daraufhin mit der Meldung "EDT8001 EDT ABNORMAL BEENDET"
abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4958

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4958 FEHLER IN @SYSTEM-ANWEISUNG

### Bedeutung

Das in der @SYSTEM-Anweisung angegebene Kommando enthaelt einen fehler-
haften Operanden oder gab einen DVS-Fehler aus.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4959

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4959 ARBEITSDATEI BEREITS AKTIV

### Bedeutung

Eine Arbeitsdatei, in der gerade eine @DO-Prozedur ausgefuehrt wird
(aktive Arbeitsdatei), kann nicht zur aktuellen Arbeitsdatei gemacht
werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4960

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4960 TIAM-MAKRO-FEHLER

### Bedeutung

Der Returncode X'04' oder X'08' wird vom Makro WROUT, WRTRD, RDATA oder
MSG7
gemeldet. Bei Returncode X'08' wird zusaetzlich ein Areadump ausgegeben.
Nach diesem Fehler wird der EDT immer mit der Meldung beendet
"EDT8001 EDT ABNORMAL BEENDET".
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT4961

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4961 ZU VIELE AKTIVE PROZEDUR-DATEIEN

### Bedeutung

Es koennen maximal 22 Prozedurdateien gleichzeitig aktiv sein.
Die @DO-Anweisung wird abgewiesen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4962

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4962 ZU VIELE GESCHACHTELTE PROZEDUR-DATEIEN

### Bedeutung

Es koennen maximal 22 Prozedurdateien geschachtelt werden.
Die @PROC-Anweisung wird abgewiesen.
Im Kompatibilitaetsmodus wird auch die @INPUT-Anweisung abgewiesen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4963

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4963 ZU VIELE OPERANDEN

### Bedeutung

Es gibt mehr aktuelle Operanden in der @DO-Anweisung als formale Operanden
in der @PARAMS-Anweisung.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4964

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4964 SPEICHERBEREICH FUER ZEILENNUMMERN IST LEER

### Bedeutung

Eine '@'-Anweisung (oder im Unicode-Modus eine @SET-Anweisung, Format 6)
wurde eingegeben, um das zuletzt abgelegte Wertepaar Zeilennummer/
Schrittweite zur aktuellen Zeilennummer und Schrittweite zu machen. Es
sind jedoch keine Eintraege im Speicherbereich mehr vorhanden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4965

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4965 ZU VIELE STELLUNGS-OPERANDEN

### Bedeutung

In einer @DO-Anweisung gibt es mehr Stellungsoperanden als in der
@PARAMS-Anweisung angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4966

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4966 'UPDATE' FUER ISAM-DATEI NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine @WRITE-Anweisung mit UPDATE-Operand wurde fuer eine ISAM-Datei
eingegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4967

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4967 'UPDATE' FUER SAM-DATEI NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine @SAVE-Anweisung mit UPDATE-Operand wurde fuer eine SAM-Datei
eingegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4968

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4968 ARBEITSDATEI NICHT LEER

### Bedeutung

Es befinden sich noch Zeilen in der Arbeitsdatei. Das Oeffnen zur realen
Bearbeitung mit @OPEN ist nur dann erlaubt, wenn die Arbeitsdatei leer
ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4969

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4969 FALSCHE VERSION: (&00) (&01)

### Bedeutung

In einer Anweisung wurde ein Dateiname mit falscher Versionsnummer
angegeben. Der EDT gibt in dieser Meldung den Dateinamen mit der
richtigen Versionsnummer aus. Wird die Datei nur gelesen, so wird
die Anweisung ausgefuehrt. Erfolgt ein Schreibzugriff, so wird die
Anweisung nicht ausgefuehrt. Wird eine Anweisung mit falscher
Versionsnummer (Schreib- und Lesezugriff) aus einer @INPUT-Datei
gelesen, so bricht die Prozedur ab.
Fehlerschalter: DVS.

## EDT4971

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4971 ERSTE DATEI LEER ODER NICHT IM KATALOG

### Bedeutung

Eine AS-Datei wurde in der @OPEN-Anweisung angegeben, aber die erste Datei
ist entweder leer oder nicht katalogisiert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4972

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4972 @ELIM-ANWEISUNG FUER SAM DATEI UNZULAESSIG

### Bedeutung

Die @ELIM-Anweisung kann nur auf ISAM-Dateien angewendet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4973

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4973 @UPDATE-ANWEISUNG IM BINAER-MODUS NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Mit der @INPUT-Anweisung wurde der Binaer-Modus eingeschaltet und dann
fuer eine Korrektur eine @UPDATE-Anweisung (Format 2) gegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4974

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4974 ZEILE NICHT IN PROZEDUR-DATEI

### Bedeutung

Die in einer @GOTO-Anweisung angegebene Zeilennummer existiert nicht in
der Prozedurdatei.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4975

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4975 BIND NICHT ERFOLGREICH

### Bedeutung

Der DBL konnte keinen Modul mit dem in der @RUN-Anweisung angegebenen
ENTRY- oder CSECT-Namen (ENTRY) in der angegebenen Modulbibliothek finden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4976

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4976 ANWEISUNG FUER BENUTZER GESPERRT

### Bedeutung

Der Benutzer gab eine Anweisung ein (z.B. @RUN, @LOAD,...)
die momentan nicht zugelassen ist.
Moegliche Ursachen sind:
- Ablauf unter Kennungen mit bestimmten Privilegien
- Ablauf in einer nicht-unterbrechbaren Prozedur
- Anweisung wurde vom rufenden Programm gesperrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4977

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4977 'RECORD-FORMAT=*UNDEFINED' NICHT ZULAESSIG

## EDT4978

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4978 NICHT ZULAESSIG FUER F-MODUS

### Bedeutung

Die Anweisung ist im Bildschirm-Dialog-Modus nicht erlaubt.

## EDT4980

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4980 UNZULAESSIGER ODER UNBEKANNTER CCS-NAME

### Bedeutung

Der in der Anweisung @CODENAME angegebene CCS-Name, der CCS der
einzulesenden Datei bzw. des Bibliothekselementes (@READ, @OPEN, @COPY,
@INPUT) oder der im CODE-Operanden einer Anweisung im Unicode-Modus
angegebene CCS-Name ist im System nicht bekannt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT4981

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4981 RECORD-SIZE > 256. DATEI NICHT GESCHRIEBEN

## EDT4982

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4982 JOBVARIABLE NICHT IM KATALOG

### Bedeutung

In einer @STAJV-, @ERAJV- oder @GETJV-Anweisung wurde der Name einer
Jobvariablen angegeben, die nicht im Katalog vorhanden ist, oder in einer
@STAJV-Anweisung wurde kein Name angegeben und in der aktuellen Kennung
sind keine Jobvariablen vorhanden.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4983

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4983 WECHSEL DES BETRIEBSMODUS NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Es wurde eine Anweisung zur Umschaltung vom Kompatibilitaets-Modus in den
Unicode-Modus (@MODE, @CODENAME) oder umgekehrt (@MODE) angegeben. Die
Umschaltung ist aber nur moeglich, wenn alle Arbeitsdateien leer sind und
keine Dateien geoeffnet sind.
Wird die Anweisung zum Umschalten in den Kompatibilitaets-Modus aus einer
EDT-Startprozedur oder von SYSDTA gelesen, so muss zusaetzlich der
Zeichensatz der Eingabedatei im Kompatibilitaets-Modus verwendbar sein.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Geoeffnete Dateien schliessen (@CLOSE), Arbeitsdateien loeschen (@DELETE)
und danach Anweisung wiederholen. Gegebenenfalls Eingabedatei korrigieren.

## EDT4984

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4984 NICHT-NUMERISCHER SCHLUESSEL

### Bedeutung

Beim Einlesen wurde auf einen Satz zugegriffen, dessen Schluessel sich
nicht in eine EDT-Zeilennummer umwandeln laesst. Die Verarbeitung der
Anweisung wurde abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4985

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4985 FALSCHE VERSION FUER DATEI (&00), KORREKTE VERSION (&01)

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde bei einem Schreib-Zugriff mit falscher
Versionsnummer angegeben. Die richtige Versionsnummer ist (&01).
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT4986

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4986 DATEI HAT NICHT-STANDARD SCHLUESSELLAENGE

### Bedeutung

Auf eine ISAM-Datei kann nicht zugegriffen werden, da die Schluessellaenge
ungleich 8 ist.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Falls die Schluessellaenge < 8 ist, kann mit @OPEN Format 1 mit Operand
TYPE=CATALOG oder mit @GET/@SAVE und Dateikettungsnamen EDTISAM
zugegriffen werden.
Falls die Schluessellaenge > 8 ist, kann mit @READ/@WRITE und
Dateikettungsnamen EDTSAM zugegriffen werden.

## EDT4987

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT4987 DATEI HAT FESTES SATZFORMAT

### Bedeutung

Auf Datei kann nicht zugegriffen werden, da sie festes Satzformat hat.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Mit @OPEN Format 1 und Operand TYPE=CATALOG kann auf die Datei
zugegriffen werden.

## EDT5065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5065 UNGUELTIGER SATZBEREICH: UNTERE GRENZE > OBERE GRENZE

### Bedeutung

Die erste im Satzbereich angegebene Zeilennummer ist groesser als die
zweite.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung eingeben.

## EDT5080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5080 OPERANDEN '$0'..'$9', 'FIRST', 'LAST' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Angabe der Operanden <adatvar>, FIRST (bzw.FI) und
LAST (bzw. LA) hier unzulaessig.

### Maßnahme

Anstatt @SETF FI kann @SETF oder @SETF % verwendet werden.
Anstatt @SETF LA kann @SETF $ verwendet werden.
Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT5122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5122 KEIN DATEINAME

### Bedeutung

In der Anweisung @WRITE oder @XWRITE wurde kein Dateiname angegeben und es
ist keine Datei zum Zurueckschreiben geoeffnet.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5126 KEIN '(&00)' MOEGLICH: ARBEITSDATEI 0 IST OFFEN

### Bedeutung

In der Arbeitsdatei 0 wurde eine ISAM-Datei mit der @OPEN-Anweisung
(Format 1) real eroeffnet. Ein anschliessendes @OPEN (Format 2) oder
@XOPEN wird abgewiesen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Die mit @OPEN geoeffnete Datei mit der @CLOSE-Anweisung schliessen.

## EDT5177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5177 KEINE OFFENE DATEI VORHANDEN

### Bedeutung

Es wurde eine @CLOSE-Anweisung angegeben, aber es ist keine Datei
geoeffnet.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5179

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5179 PLAM-ELEMENT FEHLT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## EDT5180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5180 '@CLOSE' ODER '@CLOSE NOWRITE' ERWARTET

### Bedeutung

Es wurde versucht, mit der @OPEN- oder @XOPEN-Anweisung eine Datei oder
ein Bibliothekselement zu bearbeiten, obwohl in dieser Arbeitsdatei
bereits eine Datei oder ein Bibliothekselement geoeffnet ist.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Die bearbeitete Datei oder das Bibliothekselement mit @CLOSE oder
@CLOSE NOWRITE schliessen und die Anweisung wiederholen.

## EDT5181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5181 KEIN BIBLIOTHEKSNAME DEFINIERT

### Bedeutung

Weder in der Anweisung selbst noch mit der Anweisung @PAR LIBRARY wurde
ein Bibliotheksname definiert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5188

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5188 ZEILENANZAHL NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

In der Anweisung SPLIT oder im Operanden SPLIT der @PAR-Anweisung wurde
eine Zeilenanzahl fuer das zweite Arbeitsfenster angegeben, bei der eines
der Arbeitsfenster eine Zeilenanzahl kleiner 2 haette.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5189

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5189 '(&00)' NICHT MOEGLICH: IN ARBEITSDATEI 9 IST EINE DATEI GEOEFFNET

### Bedeutung

Eine (&00)-Anweisung konnte nicht ausgefuehrt werden, da in Arbeitsdatei 9
eine Datei geoeffnet ist.

### Maßnahme

Die in der Arbeitsdatei 9 geoeffnete Datei schliessen.

## EDT5191

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5191 '(&00)' NICHT MOEGLICH. ARBEITSDATEI (&01) IST NICHT LEER

### Bedeutung

Die Anweisung (&00) (z.B. @OPEN, @XOPEN,...) kann nur in einer
leeren Arbeitsdatei ausgefuehrt werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Andere Arbeitsdatei waehlen oder angegebene Arbeitsdatei loeschen und
Anweisung wiederholen.

## EDT5221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5221 LESE-FEHLER ((&00)): DVS-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Die @OPEN- oder @COPY-Anweisung wurde nicht ausgefuehrt, da ein Lesefehler
in der Zugriffsmethode (&00) aufgetreten ist.
(&01): DVS-Fehlercode.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann mit dem ISP-Kommando
/HELP DMS(&01) oder dem SDF-Kommando /HELP-MESS DMS(&01) im
Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch "Systemmeldungen" bzw.
einem der BS2000 DVS-Handbuecher entnommen werden.

## EDT5224

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5224 'ACCESS-METHOD' UNGUELTIG

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Datei, die mit einer @COPY-, @OPEN- oder @WRITE-Anweisung
angesprochen wurde, kann vom EDT nicht verarbeitet werden, da sie eine
andere Zugriffsmethode als SAM oder ISAM hat.
- Eine noch nicht existierende Datei, der der Dateikettungsname EDTISAM
und die Zugriffsmethode SAM zugeordnet sind, soll mit der Anweisung
@SAVE geschrieben werden.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

### Maßnahme

Datei in eine SAM- oder ISAM-Datei konvertieren bzw. Datei-Zugriffsmetode
aendern.

## EDT5225

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5225 'RECORD-FORMAT' UNGUELTIG

### Bedeutung

Das RECORD-FORMAT-Attribut einer Datei, die mit einer @COPY-, @OPEN- oder
@WRITE-Anweisung (Format 2) angesprochen wurde, kann vom EDT nicht
verarbeitet werden.
EDT unterstuetzt derzeit nur RECORD-FORMAT=VARIABLE.

### Maßnahme

Datei in eine Datei mit RECORD-FORMAT=VARIABLE konvertieren.

## EDT5226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5226 KEIN '@OPEN' MOEGLICH: RECORD-SIZE > 256

### Bedeutung

Eine Datei mit fester Satzlaenge groesser als 256 Zeichen kann nicht mit
@OPEN behandelt werden, da der Inhalt der Datei ab Spalte 257 verloren
gehen wuerde.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5233

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5233 SET-FEHLER (ISAM): DVS-FEHLERCODE: '(&00)'

### Bedeutung

Die @COPY-Anweisung (Format 2) wurde nicht ausgefuehrt, da ein SET-Fehler
aufgetreten ist.
(&00): DVS-Fehlercode.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann mit dem ISP-Kommando
/HELP DMS(&00) oder dem SDF-Kommando /HELP-MESS DMS(&00) im
Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch "Systemmeldungen"
bzw. einem der BS2000 DVS-Handbuecher entnommen werden.

## EDT5237

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5237 SCHREIB-FEHLER ((&00)): DVS-FEHLERCODE: '(&01)'

### Bedeutung

Die @CLOSE- oder @WRITE- Anweisung wurde nicht ausgefuehrt, da ein
Schreib-Fehler in der Zugriffsmehtode (&00) aufgetreten ist.
(&01): DVS-Fehlercode.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann mit dem ISP-Kommando
/HELP DMS(&01) oder dem SDF-Kommando /HELP-MESS DMS(&01) im
Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch "Systemmeldungen" bzw.
einem der BS2000 DVS-Handbuecher entnommen werden.

## EDT5241

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5241 KOPIERDATEI '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die in der COPY-Anweisung angegebene Datei (&00) existiert nicht. Die
Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.
(&00): Datei.

## EDT5244

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5244 'COPY'-ANWEISUNG MIT 'KEEP' NUR FUER ISAM-DATEIEN ZULAESSIG

## EDT5245

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5245 UNZULAESSIGER SATZSCHLUESSEL

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, eine ISAM-Datei mit alphanumerischem Schluessel
einzulesen.

## EDT5246

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5246 SEKUNDAER-SCHLUESSEL UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die ISAM-Datei wurde geschrieben. Danach trat beim Restaurieren der
Sekundaerschluessel ein Fehler auf.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Datenbereiche, die als Sekundaerschluessel dienen, ueberpruefen.

## EDT5250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5250 FEHLERCODE '(&00)' IN PLAM-FUNKTION '(&01)'

### Bedeutung

Die waehrend der Bearbeitung der Anweisung aufgerufene PLAM-Funktion (&01)
(z.B. DETACH, ATTACH,..) lieferte den Fehlercode (&00).
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

## EDT5251

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5251 FEHLERCODE '(&00)' IN PLAM-FUNKTION 'CLOSE'

### Bedeutung

Die waehrend der Bearbeitung der CLOSE-Anweisung aufgerufene PLAM-Funktion
CLOSE lieferte den Fehlercode (&00).
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

## EDT5252

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5252 MAXIMALE ZEILENNUMMER

### Bedeutung

Die Zeilennummer 9999.9999 ist erzeugt oder ueberschritten worden.
Beim Einlesen ist die Anzahl der Saetze oder Listenelemente zu gross.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5253 ANGEGEBENE DATEI IST KEINE PLAM-BIBLIOTHEK

### Bedeutung

Auf die Datei, die im Operanden LIBRARY der @OPEN-, @COPY-, @WRITE-,
@DELETE-, @INPUT- oder @SHOW-Anweisung angegeben wurde oder die in einer
@PAR-Anweisung als LIBRARY vordefiniert wurde, kann mit PLAM nicht
zugegriffen werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5254 (&00) NICHT IM SYSTEM

### Bedeutung

Die Anweisung konnte nicht ausgefuehrt werden, da das Subsystem (&00)
nicht im System verfuegbar ist.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5255

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5255 FEHLERCODE '(&00)' IN PLAM-FUNKTION 'GETA'

### Bedeutung

Die waehrend der Bearbeitung der Anweisung aufgerufene PLAM-Funktion GETA
lieferte den Fehlercode (&00). Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

## EDT5256

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5256 FEHLERCODE '(&00)' IN PLAM-FUNKTION 'ATTACH' / DVS-FEHLERCODE '(&01)'

### Bedeutung

Die waehrend der Bearbeitung der Anweisung aufgerufene PLAM-Funktion
ATTACH lieferte den Fehlercode (&00).
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.
(&01): DVS-Fehlercode.
Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann mit dem ISP-Kommando
/HELP DMS(&01) oder dem SDF-Kommando /HELP-MESS DMS(&01) im
Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch "Systemmeldungen" bzw.
einem der BS2000 DVS-Handbuecher entnommen werden.

## EDT5257

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5257 FEHLERCODE '(&00)' IN PLAM-FUNKTION 'OPEN'

### Bedeutung

Die waehrend der Bearbeitung der OPEN-Anweisung aufgerufene PLAM-Funktion
OPEN lieferte den Fehlercode (&00).
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

## EDT5258

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5258 DATEI '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Die in der @OPEN-Anweisung angegebene Datei (&00) existiert
bereits. Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5259

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5259 CCS '(&00)' UNVERTRAEGLICH MIT DER DATENSICHTSTATION

### Bedeutung

Die Datei oder das Bibliothekselement, das eingelesen oder eroeffnet
werden sollte, hatte das Codemerkmal (&00), oder in der Anweisung
@CODENAME war der CCS Name (&00) angegeben worden. Es ist nicht moeglich
dieses Coded Character Set einzustellen, da die Datensichtstation nicht
dazu faehig ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5261

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5261 'DELETE' NICHT AUSGEFUEHRT. BIBLIOTHEK '(&00)' EXISTIERT NICHT

## EDT5263

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5263 FEHLERCODE '(&00)' IN PLAM-FUNKTION 'PUTA'

### Bedeutung

Die waehrend der Bearbeitung der Anweisung aufgerufene PLAM-Funktion
PUTA lieferte den Fehlercode (&00).
Das Element wurde geschlossen, aber nicht zurueckgeschrieben.

## EDT5266

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5266 BIBLIOTHEK '(&00)' GESPERRT

### Bedeutung

Die in der Anweisung angegebene Bibliothek ist lesegeschuetzt.
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

## EDT5267

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5267 ANGEGEBENE BIBLIOTHEK '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die in der Anweisung angesprochene Bibiothek kann nicht bearbeitet werden,
da sie nicht existiert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5268

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5268 ELEMENT '(&00)' IST GESPERRT

### Bedeutung

Das angegebene Element konnte nicht angesprochen werden, da es entweder
gegen unberechtigte Zugriffe geschuetzt oder bereits geoeffnet ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5270

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5270 ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' ZUM AENDERN NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Das in der @OPEN-Anweisung angegebene Element (&00) der Bibliothek (&01)
wurde nicht gefunden.
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

PLAM-Typ des Elementes ueberpruefen.

## EDT5271

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5271 S-VARIABLE ZUM AENDERN NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde eine @SETVAR-Anweisung mit dem Operanden MODE=UPDATE eingegeben
die angegebene Variable war aber nicht definiert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5272

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5272 S-VARIABLE SCHON DEKLARIERT

### Bedeutung

Eine @SETVAR-Anweisung mit dem Operanden MODE=NEW wurde eingegeben, aber
die SDF-P-Variable existiert schon.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5273

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5273 ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Das in der @OPEN-Anweisung angegebene Element (&00) in der Bibliothek
(&01) existiert bereits. Es war aber der Operand MODE=NEW angegeben.
Die Anweisung wurde nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5274

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5274 S-VARIABLE NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Eine @GETVAR-, @GETLIST- oder @SETLIST-Anweisung konnte nicht ausgefuehrt
werden, da die angegebene Variable nicht definiert ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5275

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5275 'COPY' NICHT MOEGLICH: ELEMENT '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Das angegebene Element konnte nicht in den virtuellen Datenbereich
kopiert werden, da das Element nicht existiert.
Die Anweisung (@COPY, @INPUT Format2) wurde nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

PLAM-Typ des Elementes ueberpruefen.

## EDT5278

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5278 DATEI '(&00)' DURCH PASSWORT GESCHUETZT

### Bedeutung

Fehlerschalter: EDT, DVS.

### Maßnahme

Sich mit dem Dateieigentuemer in Verbindung setzen.

## EDT5279

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5279 DATEI '(&00)' GESPERRT

### Bedeutung

Die in der Anweisung angesprochene Datei ist bereits geoeffnet oder im
Kompatibilitaetsmodus durch ACCESS=READ geschuetzt.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5281

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5281 DATEI '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die in der Anweisung angesprochene Datei kann nicht bearbeitet werden,
da sie nicht existiert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5282

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5282 DATEI '(&00)' LEER ODER GESPERRT

### Bedeutung

Die in der Anweisung angegebene Datei hat Lastpage-Pointer 0.
Moegliche Ursachen sind:
- Die Datei ist leer.
- Die Datei ist SYSLST oder SYSOUT zugewiesen.

### Maßnahme

Anweisung spaeter wiederholen.

## EDT5283

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5283 FEHLERCODE '(&00)' IN PLAM-FUNKTION 'DELETE'

### Bedeutung

Beim Versuch, ein PLAM-Element zu loeschen, lieferte der PLAM-DELETE-Makro
den Fehlercode (&00).

## EDT5284

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5284 ELEMENT '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die @DELETE-Anweisung fuer das Element (&00) konnte nicht ausgefuehrt
werden, da das angegebene Element nicht existiert.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Anweisung mit richtigem Elementnamen und PLAM-Typ wiederholen.

## EDT5285

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5285 'SHOW': PLAM-FEHLERCODE '(&00)'

### Bedeutung

Bei Bearbeitung der @SHOW-Anweisung lieferte ein PLAM-Makro den
Fehlercode (&00).

## EDT5286

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5286 UNGUELTIGER BENUTZER-TYP

### Bedeutung

Das angesprochene Bibliothekselement ist nicht editierbar. Der angegebene
Benutzertyp entspricht nicht einem der PLAM-Typen S,M,P,J,D oder X.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5287

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5287 KEINE ELEMENTE DES ANGEGEBENEN TYPS ODER DIE BIBLIOTHEK IST LEER

### Bedeutung

Die @SHOW-Anweisung kann nicht ausgefuehrt werden, da entweder kein
Element des angegebenen Typs existiert oder die Bibliothek leer ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5289

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5289 LINKNAME FUER JOBVARIABLE NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Es wurde versucht, eine Jobvariable mittels ihres Linknamens
anzusprechen, aber es war kein solcher Linkname vereinbart.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5290

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5290 PUFFER ZU KLEIN

### Bedeutung

Fuer die Ausgabe eines Systemmakros stellt EDT einen Puffer bereit:
z.B. fuer STAJV 8 Speicherseiten.
Dieser Puffer ist aber nicht gross genug, die Ausgabe zu fassen, daher
wurde die Bearbeitung des Systemmakros mit einem Returncode abgewiesen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Die Anweisung (@STAJV oder @ERAJV) mit einem teilqualifizierten
Jobvariablennamen angeben, damit sich der Umfang der
Ausgabe verringert, oder im Fall @SDFTEST die SDF-Optionen aendern.

## EDT5291

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5291 SYSDTA EOF

### Bedeutung

Beim Versuch, die naechste Anweisung von SYSDTA einzulesen, wurde
'Dateiende' (EOF) erkannt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Fuer normale Beendigung die HALT-Anweisung verwenden.

## EDT5293

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5293 REQM-FEHLER

### Bedeutung

Fuer die Dateibearbeitung ist kein virtueller Speicher verfuegbar.

## EDT5294

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5294 RELM-FEHLER

### Bedeutung

Fehler bei der Freigabe von virtuellem Speicher.

## EDT5295

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5295 KEIN SPEICHERPLATZ MEHR VORHANDEN

### Bedeutung

Fuer die Dateibearbeitung ist nicht mehr genuegend virtueller Speicher
vorhanden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5300 INTERNER EDT-FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Interner EDT-Laufzeitfehler.
(&00): Fehlercode.

### Maßnahme

Systemkundendienst verstaendigen.

## EDT5310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5310 UFS DATEI '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die angegebene UFS-Datei (&00) kann nicht bearbeitet werden, da sie
nicht existiert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5311 UFS DATEI '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Die Datei, die in einer @OPEN-, @WRITE-, @XOPEN- oder @XWRITE-Anweisung
angegeben wurde, kann nicht mit MODE=NEW bearbeitet werden,
da sie bereits als UFS-Datei vorhanden ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5312 UNGUELTIGER ZUGRIFF AUF UFS DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die UFS-Datei, die in einer @OPEN-, @COPY-, @WRITE-, @INPUT-, @XOPEN-,
@XCOPY- oder @XWRITE-Anweisung angegeben wurde, kann nicht geoeffnet
werden, da ein lesender oder schreibender Zugriff nicht erlaubt wurde.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5313 UFS DATEI '(&00)' KANN NICHT ERZEUGT WERDEN

### Bedeutung

Die UFS-Datei kann nicht mit MODE=NEW erzeugt werden, da ein
Unterverzeichnis fehlt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5320

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5320 SDF: KEIN PROGRAMMNAME FUER TEST EINER ANWEISUNG DEFINIERT

### Bedeutung

Der Anwender gab @SDFTEST PROGRAM ein oder markierte eine Bildschirmzeile,
die mit '//' beginnt, mit der Kurzanweisung T, es ist aber noch kein
Programmname definiert.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Anweisung @SDFTEST mit dem Operand PROGRAM=name eingeben oder einen
Programmnamen mit der Anweisung @PAR SDF-PROGRAM=name definieren.

## EDT5321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5321 SDF: PROGRAMMNAME UNBEKANNT

### Bedeutung

Der Programmname, der in der Anweisung @SDFTEST PROGRAM verwendet
werden sollte, ist in keiner aktuellen Syntaxdatei bekannt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5322

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5322 SDF: TEST OPERATION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Bearbeitung von @SDFTEST oder der Kurzanweisung T wurde
abgebrochen. Eine moegliche Ursache ist, dass die zu testende
Anweisung mehr als 255 Fortsetzungszeilen hat.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5323

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5323 SDF: EXTERNER PROGRAMM-NAME NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die Angabe des externen Programm-Namens in der @SDFTEST- oder
@PAR SDF-PROGRAM-Anweisung ist mit der aktuellen
SDF-Version nicht moeglich.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Internen Programm-Namen verwenden.

## EDT5324

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5324 SDF: SYNTAX-TEST VOM BENUTZER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Syntaxpruefung von SDF-Kommandos oder SDF-Anweisungen mit @SDFTEST
wurde vom Benutzer abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5325

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5325 SDF: ZEILE ZU LANG

### Bedeutung

Die zur Syntaxpruefung zu uebergebende Zeile ueberschreitet die von SDF
zugelassene maximale Laenge (16379 Zeichen). Die Syntaxpruefung wird
abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5326

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5326 SDF: AUSGABE ZU LANG

### Bedeutung

Die Ausgabe einer von SDF geprueften Zeile ueberschreitet die von SDF
zugelassene maximale Laenge (16379 Zeichen). Die Syntaxpruefung wird
abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5327

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5327 KONVERTIEREN IN DEN TERMINAL-ZEICHENSATZ NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der aktuelle Zeichensatz kann nicht in den Terminal-Zeichensatz
konvertiert werden. Es ist kein SDF-Fehlerdialog moeglich. Die
Syntaxpruefung wird abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5340

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5340 S-VARIABLE KANN NICHT AUSGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Die Anweisung @GETVAR oder @GETLIST konnte nicht ausgefuehrt werden, weil
der Variablen kein Wert zugewiesen ist oder die Liste kein Element
enthaelt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5341

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5341 S-VARIABLE LAENGER ALS 256 ZEICHEN

### Bedeutung

Die @GETVAR-Anweisung konnte nicht ausgefuehrt werden, das der angegebenen
Variablen eine Zeichenkette laenger als 256 Zeichen zugewiesen ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5342

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5342 FALSCHER TYP DER S-VARIABLE

### Bedeutung

Die @GETVAR- oder @SETVAR-Anweisung konnte nicht ausgefuehrt werden, da
der Typ der angegebenen Variablen nicht mit dem Wert des Operanden an der
rechten Seite des Gleichheitszeichens uebereinstimmt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Einer Ganzzahlvariablen kann nur der Wert einer SDF-P-Variablen vom Typ
INTEGER zugewiesen werden und umgekehrt.

## EDT5343

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5343 FALSCHER TYP VON LIST-ELEMENTEN

### Bedeutung

Die Anweisung @GETLIST oder @SETLIST konnte nicht ausgefuehrt werden, da
die Elemente der angegebenen Listenvariable nicht vom Typ STRING sind.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5350

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5350 VERGLEICHSERGEBNIS KANN NICHT ANGEZEIGT WERDEN

### Bedeutung

Die Ausgabedatei ist eine der zu vergleichenden Arbeitsdateien.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5351

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5351 VERGLEICH ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der Anweisung @COMPARE (Format 2) trat ein nicht
behebbarer Fehler auf, sodass der Vergleich abgebrochen werden musste.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5352

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5352 VERGLEICH ABGEBROCHEN, NEU NUMERIEREN

### Bedeutung

Die Verarbeitung der Anweisung @COMPARE (Format 2) wurde abgebrochen.
Die letzte Stelle einer Zeilennummer, die beim Vergleich intern verwendet
wird, ist ungleich 0. Die Arbeitsdateien muessen vor dem Vergleich neu
numeriert werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5353

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5353 NICHT BEHEBBARER FORMAT-FEHLER BEI BILDSCHIRM-AUSGABE

### Bedeutung

Beim Aufbau der Daten fuer die Bildschirmausgabe trat ein nicht behebbarer
Format-Fehler auf. Der EDT wird beendet.

## EDT5354

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5354 STRUKTURSYMBOL '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Das definierte Struktursymbol (&00) wurde in der angegebenen Zeile nicht
gefunden. Das Positionieren wurde nicht durchgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT5356

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5356 K-ZEILE NICHT UEBERNOMMEN, DA SIE BILDSCHIRMSTEUERZEICHEN ENTHAELT

### Bedeutung

Die mit K markierte Zeile kann nicht in die Anweisungszeile uebernommen
werden, da sie Bildschirmsteuerzeichen enthaelt.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT5357

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5357 ZEILE EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Im Format 2 der @CODE-Anweisung existiert die mit <ln> angegebene Zeile
nicht.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5358

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5358 ZEILE KUERZER ALS 256 BYTE

### Bedeutung

Im Format 1 der @CODE-Anweisung ist die mit <ln> angegebene Zeile
kuerzer als 256 Byte.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5359

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5359 MAXIMALE ZEILENNUMMER. KOPIE UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die groesste moegliche Zeilennummer wird ueberschritten, das Kopieren
wird abgebrochen.
(Siehe Meldung: EDT5252 MAXIMALE ZEILENNUMMER.)
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5360

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5360 KEINE KOPIE. PUFFER LEER

### Bedeutung

Der Kopierpuffer ist leer. Die Kurzanweisung A/B/O kann nicht ausgefuehrt
werden.

## EDT5362

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5362 <TEXT>-EINGABE IN DIESER ANWEISUNG UNZULAESSIG

## EDT5364

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5364 KEIN EINFUEGEN: MAXIMALE ZEILENNUMMER

### Bedeutung

Das Einfuegen von Datenzeilen am Ende der Arbeitsdatei mit einer Anweisung
oder Kurzanweisung wird nicht ausgefuehrt, da die groesste moegliche
Zeilennummer ueberschritten werden muesste.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5365

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5365 KEIN EINFUEGEN: NEUNUMMERIEREN VERBOTEN

### Bedeutung

Die gewuenschten Datenzeilen koennen nicht eingefuegt werden, ohne
bestehende Datenzeilen neu zu nummerieren. Dies ist nicht moeglich,
da in einer @PAR-Anweisung der Operand RENUMBER=OFF angegeben war.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5366

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5366 KEINE P-KEYS AUF DIESER DATENSICHTSTATION

### Bedeutung

Die Anweisung @P-KEYS wurde an einer Datensichtstation ohne P-Tasten
aufgerufen.

## EDT5368

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5368 ZWEITE ANWEISUNGSZEILE NICHT LEER

### Bedeutung

Bei gesplittetem Bildschirm wurde in der ersten Anweisungszeile SPLIT OFF
oder @PAR mit Operand SPLIT=OFF eingegeben, obwohl die zweite
Anweisungszeile eine Anweisung enthaelt.

## EDT5371

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5371 ZIELDATEI IST AKTUELLE ARBEITSDATEI

### Bedeutung

Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, da die Zieldatei identisch
ist mit der aktuellen Arbeitsdatei.

## EDT5372

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5372 ENTRY IN DER ANGEGEBENEN BIBLIOTHEK ODER TASKLIB NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Der angegebene ENTRY wurde nicht gefunden und konnte deshalb nicht
nachgeladen werden.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren oder Bibliothek einrichten.

## EDT5373

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5373 MAXIMAL 5 BENUTZERSYMBOLE MOEGLICH

### Bedeutung

Mit der @USE-Anweisung koennen maximal 5 Benutzeranweisungssymbole
definiert werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Ein Symbol mit @USE-Anweisung loeschen und dann neu definieren.

## EDT5375

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5375 KEINE 'USE'-ROUTINE MIT ANGEGEBENEM SYMBOL VORHANDEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, eine nicht definierte USE-Anweisungsroutine zu
deaktivieren.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT5376

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5376 ANWEISUNGSPUFFER LEER

### Bedeutung

Die SHIH-Anweisung kann nicht ausgefuehrt werden, da keine
Anweisungen im Anweisungspuffer gespeichert sind.

## EDT5380

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5380 EINIGE JOBVARIABLEN NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Es wurde versucht, alle Jobvariablen zu loeschen, deren Name
teilqualifiziert oder mit Wildcards angegeben wurde,
doch das Loeschen einiger Jobvariablen wurde vom System nicht zugelassen.
Moegliche Ursachen:
- Jobvariable ist nur lesend zugreifbar.
- Jobvariable ist als MONJV geschuetzt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5381

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5381 JOBVARIABLEN NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Mehrere Jobvariablen werden duch die Zeichenfolge-Angabe in der Anweisung
@ERAJV im Stapelbetrieb bezeichnet und der Operand ALL ist nicht
angegeben.
Die Anweisung @ERAJV wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5400 AN DIESER SCHNITTSTELLE NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die Anweisung ist in diesem Arbeitsmodus oder an dieser Unterprogramm-
Schnittstelle nicht erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5402 MINDESTENS 2 ZEICHEN FUER '@DELETE' EINGEBEN

### Bedeutung

Im F-Modus muessen in der @DELETE-Anweisung mindestens 2 Zeichen
angegeben werden (@D oder DE), wenn sie ohne Operanden eingegeben wird.

## EDT5409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5409 ANWEISUNG IN DIESER UMGEBUNG NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Anweisungsfilter kann nur dann definiert werden, wenn die Anweisung
@USE an der Unterprogrammschnittstelle angegeben wird.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5410 UNDEFINIERTER FEHLER IM ANWENDER-PROGRAMM

### Bedeutung

Der EDT erhaelt vom Anwenderprogramm einen undefinierten Returncode ohne
weitere Informationen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Anwenderprogramm korrigieren.

## EDT5419

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5419 (&00)

### Bedeutung

Der EDT erhaelt vom Anwenderprogramm einen undefinierten Returncode mit
der Beschreibung (&00).
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Anwenderprogramm korrigieren.

## EDT5442

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5442 PUFFER DER DATENSICHTSTATION ZU KLEIN. BILDSCHIRMFORMAT F1 EINGESTELLT

### Bedeutung

Die Ausgabe im eingestellten Bildschirmformat ist laenger als der Puffer
der Datensichtstation. Es wird auf das Format F1 umgeschaltet.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5443

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5443 PUFFER DER DATENSICHTSTATION ZU KLEIN. L-MODUS EINGESTELLT

### Bedeutung

Die Bildschirmausgabe im F-Modus ist laenger als der Puffer der
Datensichtstation. Es wird in den L-Modus umgeschaltet.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5444

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5444 DATEI KANN NICHT GESCHRIEBEN WERDEN. SATZ IST LAENGER ALS (&00) BYTES

### Bedeutung

Beim Schreiben mit einer der Anweisungen @WRITE, @CLOSE oder @SAVE oder
beim Schreiben in eine real geoeffnete Datei ist ein Satz
laenger als die maximal zulaessige Satzlaenge (&00) der Datei.
Die Satzlaenge kann durch den Blockungsfaktor oder durch feste Satzlaenge
begrenzt sein. Es ist zu beachten, dass die Satzlaenge in Bytes bei
Unicode-Zeichensaetzen groesser sein kann als die Anzahl der Zeichen der
Arbeitsdateizeile und vom gewaehlten Zeichensatz abhaengen kann.
Das Schreiben der Datei wird abgebrochen bzw. die real geoeffnete
Datei wird geschlossen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5445

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5445 REAL GEOEFFNETE DATEI ENTHAELT MEHRFACH AUFTRETENDE SCHLUESSEL

### Bedeutung

In einer durch @OPEN real geoeffneten Datei wurden mehrfach auftretende
Schluesselwerte gefunden. Die Bearbeitung der Datei wird abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5446

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5446 ZEILENNUMMER ZU GROSS

### Bedeutung

In einer durch @OPEN real geoeffneten Datei kann eine Zeilennummer nicht
als Schluessel verwendet werden, da sie fuer die angegebene Schluessel-
laenge der Datei zu gro� ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5447

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5447 DRUCKEN FEHLGESCHLAGEN

### Bedeutung

Die sofortige Ausgabe auf den Drucker konnte nicht ausgefuehrt werden, da
bei der Ausfuehrung der Systemfunktion zum Drucken ein Fehler aufgetreten
ist.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5448

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5448 TEMPORAERE DATEI KANN NICHT VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

Fuer die sofortige Ausgabe eines Arbeitsdateibereichs auf den Drucker wird
eine temporaere Datei benoetigt. Diese steht jedoch wegen der aktuell
eingestellten BS2000-Systemparameter nicht zur Verfuegung.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5449

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5449 ZUWENIGE ZEILEN FUER HEX-DARSTELLUNG VORHANDEN

### Bedeutung

Auf einem geteilten Bildschirm stehen weniger Zeilen zur Verfuegung, als
fuer die Darstellung einer Datenzeile im Hexadezimalmodus benoetigt
werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Arbeitsfenster vergroessern (@PAR SPLIT).

## EDT5450

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5450 NATIONALER EDT: INTERNER FEHLER. FEHLERCODE = X'(&00)' BEI CCS (&01)

### Bedeutung

Die Ausfuehrung des Benutzer-CCS (&01) wurde an einer nationalen
Sichtstation wegen eines internen Fehlers abgebrochen.
(&00): Fehlercode.

### Maßnahme

Systemkundendienst verstaendigen.

## EDT5451

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5451 BANDDATEI KANN NICHT GEOEFFNET WERDEN

### Bedeutung

Eine Datei auf Magnetband kann nicht mit der Anweisung @OPEN geoeffnet
werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5452

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5452 FUER REAL GEOEFFNETE DATEIEN KANN CCS NICHT GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Der Zeichensatz der Arbeitsdatei, in der eine Datei zur realen
Bearbeitung geoeffnet ist, soll geaendert werden, oder der Zeichensatz
der real zu oeffnenden Datei ist verschieden vom Zeichensatz der
aktuellen Arbeitsdatei. Die Anweisung @CODENAME bzw. @OPEN wird nicht
ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5453

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5453 EINIGE ZEICHEN KOENNEN NICHT KONVERTIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Zeichenfolge enthaelt Zeichen, die im Ziel-Zeichensatz nicht
enthalten sind. Sie kann nicht in den Ziel-Zeichensatz konvertiert
werden.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Ersatzzeichen definieren mit @PAR SUBSTITUTION-CHARACTER.

## EDT5454

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5454 UNGUELTIGE BYTEFOLGE IN EINGABE-DATEN

### Bedeutung

Eine Datei, eine Job-Variable, eine S-Variable oder ein an der Unterpro-
gramm-Schnittstelle gelieferter Satz enthaelt eine Bytefolge, die in dem
gewuenschten Zeichensatz nicht als Zeichen interpretiert werden kann. Die
Datei, die Variable oder der Satz wird nicht eingelesen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5456

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5456 EINIGE ZEICHEN KOENNEN NICHT KONVERTIERT WERDEN UND EINIGE ZEILEN SIND ZU LANG

### Bedeutung

Bei der Pruefung mit @CHECK (Format 2) wurden sowohl Zeichen gefunden, die
im Ziel-Zeichensatz nicht enthalten sind, als auch Zeilen oder Zeichen-
folgevariable, bei denen die maximal zulaessige Laenge ueberschritten
wird.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Ersatzzeichen definieren mit @PAR SUBSTITUTION-CHARACTER.
Zeilen oder Zeichenfolgevariable aufteilen oder kuerzen.

## EDT5457

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5457 CCS DER DATEI VERSCHIEDEN VOM CCS DER ARBEITSDATEI, DATEI NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Der Zeichensatz der Arbeitsdatei unterscheidet sich vom Zeichensatz der
Datei, in die die Arbeitsdatei geschrieben werden soll. Es wird nicht
geschrieben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Operand CODE in der Anweisung @CLOSE oder @WRITE angeben.

## EDT5458

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5458 CCS KANN NICHT GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

In der Anweisung @CREATE wird ein Zeichensatz fuer die aktuelle Arbeits-
datei angegeben, diese hat jedoch bereits einen anderen Zeichensatz. Die
Anweisung @CREATE wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5459

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5459 ZEILENNUMMER KANN NICHT AUS ISAM-SCHLUESSEL GEBILDET WERDEN

### Bedeutung

Beim Einlesen einer ISAM-Datei, deren Schluesselposition vom Standard
abweicht, deren Schluessellaenge zu gross ist oder deren Schluessel nicht
numerisch ist, soll die Zeilennummer aus dem ISAM-Schluessel gebildet
werden. Die Datei wird nicht eingelesen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Datei mit KEY=DATA einlesen.

## EDT5460

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5460 HEX-/BINAERZEICHEN KOENNEN NICHT IN ARBEITSDATEI-CCS KONVERTIERT WERDEN

### Bedeutung

Eine Hex- oder Binaereingabe entspricht keinem gueltigen Zeichen im
Zeichensatz der Arbeitdatei. Die Eingabe wird abgewiesen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5461

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5461 BEGRENZERSYMBOL DARF KEIN JOKERZEICHEN SEIN

### Bedeutung

Ein Begrenzersymbol fuer Zeichenfolgen (Hochkomma, Anfuehrungszeichen)
soll in ein Zeichen umdefiniert werden, das schon als Jokersymbol (siehe
@SYMBOLS) verwendet wird. Die Anweisung @QUOTE wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5462

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5462 EINIGE ZEILEN SIND ZU LANG

### Bedeutung

Bei der Pruefung mit @CHECK (Format 2) wurden Zeilen oder Zeichenfolge-
variable gefunden, bei denen die maximal zulaessige Laenge ueberschritten
wird.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Zeilen oder Zeichenfolgevariable aufteilen oder kuerzen.

## EDT5463

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5463 ANZAHL DER TABULATORPOSITIONEN GROESSER ALS VON DER HARDWARE ERLAUBT

### Bedeutung

In der Anweisung @TABS wurden mehr Hardwaretabulator-Positionen definiert,
als mit der Datensichtstation moeglich sind. Die Anweisung wird nicht
ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5465

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5465 ISAM-SCHLUESSEL KANN NICHT AUS ZEILENNUMMER GEBILDET WERDEN

### Bedeutung

Beim Schreiben einer ISAM-Datei, deren Schluesselposition vom Standard ab-
weicht oder deren Schluessellaenge zu gross ist, soll der ISAM-Schluessel
aus der Zeilennummer gebildet werden. Die Datei wird nicht geschrieben.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Datei mit KEY=DATA schreiben.

## EDT5466

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5466 ISAM-SCHLUESSEL KANN NICHT IGNORIERT WERDEN

### Bedeutung

Beim Einlesen einer ISAM-Datei, deren Schluesselposition vom Standard ab-
weicht, soll der ISAM-Schluessel nicht mit uebernommen werden. Die Datei
wird nicht eingelesen.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Datei mit KEY=DATA einlesen.

## EDT5467

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5467 KEINE DATEI GEOEFFNET

### Bedeutung

In der Anweisung @CHECK wurde CODE=*FILE angegeben, obwohl keine Datei
geoeffnet ist.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Operand CODE mit anderem Wert eingeben.

## EDT5468

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5468 LAENGE DES ISAM-SCHLUESSELS GEAENDERT, DATEI NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Wird waehrend der Verarbeitung einer mit @OPEN geoeffneten ISAM-Datei der
Zeichensatz von dem oder in den Zeichensatz UTF16 geaendert, bzw. ge-
schieht dies implizit durch entsprechende Angabe des CODE-Operanden in der
Anweisung @WRITE oder @CLOSE, kann die Datei nicht zurueckgeschrieben
werden, da sich die Laenge des Schluesselfeldes dadurch aendern wuerde.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5469

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5469 INITIALISIERUNGSROUTINE FEHLT

### Bedeutung

Zu einer Anwenderroutine im V17-Format muss eine Initialisierungsroutine
definiert sein. Die Anweisung @RUN wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5470 VERSIONS-FEHLER IN INITIALISIERUNGSROUTINE

### Bedeutung

Die Initialisierungsroutine zu einer Anweisungsroutine oder zu einer
Anwenderroutine unterstuetzt die Version des Kontrollblocks nicht
(Routine meldet Returncode EUPVEERR).
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5471

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5471 LAUFZEIT-FEHLER IN INITIALISIERUNGSROUTINE

### Bedeutung

In der Initialisierungsroutine zu einer Anweisungsroutine oder zu einer
Anwenderroutine ist ein Fehler aufgetreten (Routine meldet Returncode
EUPRTERR).
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5472

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5472 MINIMALE ZEILENNUMMER

### Bedeutung

Mit der Anweisung @- soll eine aktuelle Zeilennummer eingestellt werden,
die kleiner als die kleinstmoegliche Zeilennummer (0.0001) ist.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5473

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5473 CCS VON ZEICHENFOLGEVARIABLEN INKONSISTENT

### Bedeutung

Soll ein Bereich von Zeichenfolgevariablen mit der Anweisung @SEQUENCE
(Format 3) geprueft werden, so muessen entweder alle einen
Unicode-Zeichensatz oder alle einen 7-Bit- oder 8-Bit-Zeichensatz haben.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5474

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5474 MODIFIZIERTE ZEILE > 32768 ZEICHEN

### Bedeutung

Eine Arbeitsdateizeile wuerde bei der Bearbeitung mit einer der
Anweisungen @COLUMN, @PREFIX, @SUFFIX zu lang werden. Die Ausfuehrung der
Anweisung wird abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5475

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5475 ZEILENNUMMER NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH

### Bedeutung

Bei einer indirekt oder als arithmetischer Ausdruck angegebenen Zeilen-
nummer liegt der Wert ausserhalb des zulaessigen Bereiches
0000.0001..9999.9999.
Fehlerschalter: EDT.

### Maßnahme

Korrigierte Anweisung wiederholen.

## EDT5476

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5476 AKTIVE ARBEITSDATEI KANN NICHT GELOESCHT WERDEN

### Bedeutung

Eine Arbeitsdatei, in der gerade eine @DO-Prozedur ausgefuehrt wird
(aktive Arbeitsdatei), kann nicht geloescht werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5477

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5477 INHALT DER ZEICHENFOLGE UNZULAESSIG

### Bedeutung

Eine als Ganzzahl zu interpretierende Zeichenfolge in der Anweisung @SET
(Format 1) oder eine als Zeilennummer zu interpretierende Zeichenfolge in
der Anweisung @SET (Format 3) hat einen unzulaessigen Inhalt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5478

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5478 @PARAMS-ANWEISUNG UNGUELTIG

### Bedeutung

Ein syntaktischer Fehler ist in der @PARAMS-Anweisung einer auszu-
fuehrenden @DO-Prozedur aufgetreten.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5479

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5479 @PARAMS-ANWEISUNG NICHT IN DER ERSTEN ZEILE DER PROZEDUR

### Bedeutung

Die @PARAMS-Anweisung muss in der ersten Zeile einer auszufuehrenden
@DO-Prozedur stehen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5480

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5480 DATEIKETTUNGSNAME '(&00)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der in einer @COPY-, @OPEN-, @WRITE- oder @INPUT-Anweisung angegebene
Dateikettungsname ist nicht definiert.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5481

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5481 'RECORD-FORMAT' UNGUELTIG

### Bedeutung

Es wird auf eine Datei zugegriffen, die entweder das RECORD-FORMAT-
Attribut UNDEFINED oder das RECORD-FORMAT-Attribut FIXED und zusaetzlich
eine ungerade Satzlaenge und den Zeichensatz UTF16 hat.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5482

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5482 UNGUELTIGER ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Datei (&00), die in einer Ein-/Ausgabe-Anweisung angegeben wurde,
konnte nicht geoeffnet werden, da der Zugriff nicht erlaubt wurde.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5483

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5483 UNGUELTIGER ZUGRIFF AUF ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)'

### Bedeutung

Das Element (&00) der Bibliothek (&01), das in einer Ein-/Ausgabe-
Anweisung angegeben wurde, konnte nicht geoeffnet werden, da der Zugriff
nicht erlaubt wurde.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5484

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5484 KEIN @FILE-EINTRAG DEFINIERT

### Bedeutung

In einer Ein-/Ausgabe-Anweisung ist kein Dateiname angegeben, und es ist
weder ein lokaler noch ein globaler @FILE-Eintrag definiert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5485

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5485 EINGABE ZU LANG

### Bedeutung

Bei der Eingabe einer Anweisung mit indirekten Operanden uebersteigt die
Gesamtlaenge aus Operation und der Zeichenfolge in der Zeichenfolge-
variablen die maximale Satzlaenge von 32768 Zeichen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5486

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5486 JOKERZEICHEN DARF KEIN BEGRENZERSYMBOL SEIN

### Bedeutung

Ein Jokerzeichen (ASTERISK, SLASH) soll in ein Zeichen umdefiniert werden,
das schon als Begrenzersymbol fuer Zeichenfolgen (siehe @QUOTE) verwendet
wird. Die Anweisung @SYMBOLS wird nicht ausgefuehrt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5487

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5487 CCS '(&00)' VON DER DATENSICHTSTATION NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Der in der Anweisung @CODENAME ...,TERMINAL angegebene Kommunikations-
Zeichensatz kann nicht eingestellt werden, da er von der verwendeten
Datensichtstation nicht unterstuetzt wird.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5488

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5488 DATENSICHTSTATION NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die verwendete Datensichtstation wird vom EDT (Unicode-Modus) nicht
unterstuetzt.

## EDT5489

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5489 DATEIEN MUESSEN VERSCHIEDEN SEIN

### Bedeutung

Fuer die reale Bearbeitung soll die Kopie einer Datei geoeffnet werden
(AS-Operand), fuer die Quelle und das Ziel ist aber die gleiche Datei
angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5490

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5490 UNGUELTIGER CCS-NAME ANGEGEBEN

### Bedeutung

An der Unterprogrammschnittstelle wurde ein ungueltiger Zeichensatzname
angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5491

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5491 XHCS NICHT VORHANDEN ODER HAT FALSCHE VERSION

### Bedeutung

Das Subsystem XHCS ist nicht vorhanden oder es hat eine Version, die fuer
den EDT nicht hinreichend ist. Der EDT kann nicht gestartet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5492

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5492 SATZ-FORMAT UNGUELTIG

### Bedeutung

Das Bibliothekselement enthaelt Format-B-Saetze. Diese koennen vom EDT
nicht bearbeitet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5493

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5493 ZEICHENFOLGE KANN NICHT KONVERTIERT WERDEN

### Bedeutung

Einige Zeichen einer Zeichenfolge in der @ON-Anweisung sind im Zeichensatz
der durchsuchten Zeile nicht definiert. Die Zeichenfolge kann nicht
konvertiert werden. Die Anweisung wird abgebrochen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5494

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5494 'FORCE'-OPERAND NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Operand FORCE in der Anweisung @CODENAME ist fuer Unicode-
Zeichensaetze nicht erlaubt.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5495

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5495 KEINE DATEI ENTSPRICHT DEN ANGEGEBENEN AUSWAHLKRITERIEN

### Bedeutung

Fuer die in der @SHOW- oder @FSTAT-Anweisung angegebene Auswahl wurden
keine Dateien gefunden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5496

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5496 UNGUELTIGER WERT FUER ATTRIBUT (&00) IN TFT

### Bedeutung

Die ueber einen Dateikettungsnamen spezifizierte Datei kann nicht neu
angelegt werden, weil das Attribut (&00) in der Task File Table einen
ungueltigen Wert hat.
Fehlerschalter: EDT, DVS.

## EDT5497

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5497 '(&00)' NICHT MOEGLICH FUER PLAM ELEMENT TYP '(&01)'

### Bedeutung

Die Element-Typen R, C, H, L, U, F oder daraus abgeleitete freie Typen
koennen nicht mit den Anweisungen @COPY, @OPEN, @WRITE oder @INPUT
bearbeitet werden.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5498

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5498 AUSGABE NACH SYSLST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Beim Schreiben nach SYSLST ist ein Fehler aufgetreten, die Ausgabe wird
abgebrochen. EDT-Fehlermeldungen werden jetzt in SYSOUT protokolliert.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5499

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5499 ARBEITSDATEIEN MUESSEN VERSCHIEDEN SEIN

### Bedeutung

In der Anweisung @COMPARE wurde zweimal die gleiche Arbeitsdatei
angegeben.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5500 BEARBEITUNG DER ANWEISUNGSFOLGE VOM BENUTZER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Eine Anweisungsfolge wurde im F-Modus-Dialog, im L-Modus-Dialog
(Block-Modus) oder an der Unterprogrammschnittstelle eingegeben. Die
Bearbeitung wurde vom Benutzer durch die Eingabe von /INFORM-PROGRAM bzw.
/INTR abgebrochen.
Im F-Modus-Dialog wird der nicht verarbeitete Rest der Anweisungsfolge
in der Kommandozeile ausgegeben.

## EDT5501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5501 ANWEISUNG '(&00)' VOM BENUTZER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Ausfuehrung der Anweisung (&00) wurde vom Benutzer durch die Eingabe
von /INFORM-PROGRAM bzw. /INTR abgebrochen.

## EDT5502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5502 PROZEDUR VOM BENUTZER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Ausfuehrung einer @DO- oder @INPUT-Prozedur wurde vom Benutzer durch
die Eingabe von /INFORM-PROGRAM bzw. /INTR abgebrochen.

## EDT5990

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5990 (&00)

### Bedeutung

Die Test-Routine meldet einen Fehler mit der Beschreibung (&00).
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5991

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5991 LAUFZEIT-FEHLER IN EXTERNER ANWEISUNG

### Bedeutung

Die externe Routine meldet einen Laufzeitfehler in der Abarbeitung
der angegebenen Anweisung ohne weitere Informationen.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT5999

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT5999 (&00)

### Bedeutung

Die externe Routine meldet einen Laufzeitfehler in der Abarbeitung
der angegebenen Anweisung mit der Beschreibung (&00).
Fehlerschalter: EDT.

## EDT8000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8000 EDT NORMAL BEENDET

### Bedeutung

EDT-Endemeldung bei normaler Programmbeendigung.

## EDT8001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8001 EDT ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

EDT-Endemeldung bei abnormaler Programmbeendigung.

## EDT8002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8002 FEHLER BEI (&00) DES EDT. RETURNCODE = X'(&01)'

### Bedeutung

Beim Nachladen des Moduls EDT trat ein Fehler auf. Das Makro (&00)
lieferte den Fehlercode (&01).
Ist der Fehlercode = X'0C010104', so ist der Aufruf unter der
Wartungskennung nur moeglich, wenn der EDT als Subsystem vorgeladen ist.

## EDT8003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8003 KEIN VIRTUELLER SPEICHER VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Initialisierung des EDT konnte nicht durchgefuehrt werden, da nicht
genuegend Speicher fuer die internen Daten des EDT vorhanden ist.

### Maßnahme

Virtuellen Adressraum ueberpruefen.

## EDT8005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8005 FEHLER BEI INITIALISIERUNG DES EDT

### Bedeutung

Bei der Initialisierung des EDT trat ein Fehler auf.

## EDT8006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8006 FEHLERHAFTE INSTALLATION DES EDT

### Bedeutung

Die Bestandteile der EDT-Installation sind inkonsistent oder der Start
des EDT ist in der aktuellen Betriebssystem-Version nicht moeglich.

### Maßnahme

EDT-Installation ueberpruefen und korrigieren.

## EDT8100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8100 EDT VOM BENUTZER UNTERBROCHEN

### Bedeutung

Diese Meldung dient als Information fuer SDF-P-Prozeduren.
EDT ist geladen, wurde aber durch @SYSTEM (ohne Operand) oder durch K2
unterbrochen.

## EDT8101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8101 EDT VOM ANWENDER ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Der Anwender beendete den EDT mit der Anweisung @HALT ABNORMAL.

## EDT8200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8200 STXIT ROUTINE FUER RUNOUT AKTIVIERT

### Bedeutung

Das Ende der Programmlaufzeit wurde erreicht, deshalb wurde der EDT
beendet.

## EDT8292

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8292 NICHT BEHEBBARER LESE-FEHLER. PROGRAMM-ABBRUCH

### Bedeutung

Beim Lesen von SYSDTA oder vom Bildschirm ist ein nicht behebbarer Fehler
aufgetreten. Der EDT wird beendet.

## EDT8293

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8293 NICHT BEHEBBARER SCHREIB-FEHLER. PROGRAMM-ABBRUCH

### Bedeutung

Beim Schreiben nach SYSOUT ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Der EDT wird beendet.

## EDT8300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8300 INTERNER EDT FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Programmfehler im EDT.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## EDT8900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8900 KEIN VIRTUELLER ADRESSRAUM VERFUEGBAR

### Bedeutung

Wenn der EDT geladen wird, fordert er fuer einen 4 Seiten langen
Daten- und Variablenbereich ueber REQM Platz im virtuellen Adressraum
an. Laeuft der REQM auf einen Fehler, so wird diese Meldung ausgegeben
und der EDT beendet. Wird der EDT als Unterprogramm aufgerufen, so
wird mit dem Returncode X'10' im rechtsbuendigen Byte des Registers 15
zurueckgekehrt.

## EDT8901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8901 FEHLERBEHANDLUNG GESCHEITERT. EDT ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Unterbrechungs-Fehlerbehandlung nach einem Datenfehler konnte nicht
erfolgreich abgeschlossen werden.
Fehlerschalter: wird nicht gesetzt.

## EDT8902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8902 '@HALT'-ANWEISUNG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Datenfehler oder ein nicht behebbarer Fehler trat in einem
EDT-Stapelprozess auf.
Fehlerschalter: EDT.

## EDT8910

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

EDT8910 EDT AN DER ADRESSE '(&00)' UNTERBROCHEN, UNTERBRECHUNGSGEWICHT=(&01)

### Bedeutung

An der Adresse (&00) trat eine Programmunterbrechung aus der Ereignis-
klasse "Programmfehler" oder "Nicht behebbarer Programmfehler" auf.
Die naehere Ursache wird durch das Unterbrechungsgewicht (&01) angegeben.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen