## SAECOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAECOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## SAELOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAELOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## SAESTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SAESTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## SAE5000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5000 PROGRAMM '(&00)' IN SYNTAX-DATEI NICHT BEKANNT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es wurde eine Unvereinbarkeit der Namen zwischen dem Programm
und der Syntaxdatei festgestellt.

### Maßnahme

Richtige Syntaxdatei aktivieren.

## SAE5002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5002 SDF-RETURNCODE '(&00)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

SDF meldet einen unerwarteten Fehler zurueck.

### Maßnahme

Den Fehler mit Hilfe des Handbuchs 'SDF-A Beschreibung'
analysieren und den Systemverwalter verstaendigen.

## SAE5004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5004 SAT-DATEI-AUSWERTER NORMAL BEENDET

## SAE5005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5005 SAT-DATEI-AUSWERTER FEHLERHAFT BEENDET

### Maßnahme

Programmablauf bzw. Anweisungsfolge pruefen, um zusaetzliche
Information ueber den Fehler zu erhalten.

## SAE5006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5006 SYNTAX-PRUEFUNG BEENDET

### Bedeutung

Die Syntax der Anweisung wurde mit der Syntaxdatei verglichen.

### Maßnahme

Vorausgehende Meldungen zeigen moeglicherweise einen Syntaxfehler
an.

## SAE5007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5007 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, SAT-DATEI-AUSWERTER AUFZURUFEN

### Bedeutung

Die Benutzung dieses Programms ist eingeschraenkt.

## SAE5008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5008 INKONSISTENZ ZWISCHEN AUSWERTE-PROGRAMM UND SYNTAX-DATEI

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Inhalt der Syntaxdatei stimmt nicht mit dem vom
Auswerteprogramm erwarteten Inhalt ueberein.
- Die Version der Syntaxdatei stimmt nicht mit der vom
Auswerteprogramm erwarteten Version ueberein.
- Der Inhalt der Syntaxdatei und ihre Version stimmen nicht
mit dem bzw. der vom Programm erwarteten ueberein.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SAE5050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5050 DATEI '(&00)' KEINE SAT-ANALSYIS-PROTOKOLLDATEI. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- aufgrund einer Inkonsistenz bzw. Unvollstaendigkeit der Kopf-
information der angegebenen Datei (&00) wird angenommen, dass es
sich um eine Analysisdatei handelt, die defekt ist oder nicht von
SATUT erstellt wurde
- bei der angegebenen Datei (&00) handelt es sich zwar um eine
SATLOG-Datei, die aber durch die Pruefung der Kopfinformation
nicht als solche erkannt wurde

### Maßnahme

- Kommando mit neuer Analysisdatei wiederholen
- SATLOG-Dateien muessen mit *STD() geoeffnet werden

## SAE5051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5051 DATEI-LISTE ZU LANG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Liste der mit dem gegebenen Kriterium uebereinstimmenden Dateinamen
enthaelt mehr als 25 Dateinamen.

## SAE5052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5052 SAETZE IN DATEI '(&00)' UND DATEI '(&01)' EVENTUELL DOPPELT. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Die Datei (&01) wurde erstellt mit Saetzen der Datei (&00). Werden
diese beiden Dateien benutzt, um eine neue replacement-file zu
erzeugen, so koennen Saetze in der neuen replacement-file doppelt
sein.

## SAE5053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5053 RELM-FEHLER. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Waehrend des Ablaufs wurde durch das Programm ein RELM-Fehler
festgestellt.

### Maßnahme

Spaeter erneut versuchen oder eine andere SATUT-Anweisung eingeben.

## SAE5054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5054 GEWUENSCHTE DATEI(EN) Z. Z. NICHT VERFUEGBAR. SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Mit mindestens einer der gewuenschten Dateien wird bereits
gearbeitet.

### Maßnahme

Spaeter erneut versuchen oder eine andere SATUT-Anweisung eingeben.

## SAE5055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5055 KEINE DATEI STIMMT MIT DEM GEGEBENEN KRITERIUM UEBEREIN

### Bedeutung

Die Operanden in der Anweisung verhindern das Auswaehlen von
Dateien.

## SAE5057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5057 ZEITINTERVALL UNGUELTIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Datumsintervall ist ungueltig. Wird es mit dem Jahrhundert
ergaenzt, so ist das erste Datum hoeher als das zweite Datum.

## SAE5058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5058 DATUM NICHT ERLAUBT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Angabe des Jahrhunderts ist fuer dieses Jahr nicht passend.

## SAE5149

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5149 ANGEGEBENER OPERANDEN-WERT '(&00)' NICHT ERLAUBT

### Maßnahme

Den Operandenwert korrigieren und die Anweisung erneut eingeben.

## SAE5150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5150 DOPPELTER OPERANDEN-WERT '(&00)'

### Bedeutung

Ein Operandenwert darf nur einmal fuer einen Operanden angegeben
werden.

### Maßnahme

Den Operandenwert korrigieren und die Anweisung erneut eingeben.

## SAE5151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5151 OPERANDEN-WERT '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Der angegebene Operandenwert ist kein existierendes Ereignis.

### Maßnahme

Den Operandenwert korrigieren und die Anweisung erneut eingeben.

## SAE5152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5152 '(&00)' NICHT ERLAUBT FUER CONSLOG- ODER SKP2-SAETZE, DIE NICHT FRUEHER UMGEWANDELT WURDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00) in SATUT ist nur moeglich fuer Saetze unter SAT-Satz Format.
Die Conslog oder SKP2 Saetze, auf welchen (&00) angewendet werden
muss, wurden nicht (mit der Anweisung SELECT-RECORDS oder
START-SELECTION) zu ihrem uebereinstimmenden SAT-Satz Format
umgewandelt.

### Maßnahme

Zuerst Saetze in eine Arbeitsdatei selektieren, dann erneut (&00)
auf diese Arbeitsdatei versuchen.

## SAE5153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5153 FEHLER WAEHREND SORT-LAUF. SORT-FEHLER-CODE '(&00)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG SRT(&00)

### Bedeutung

Es trat ein Fehler beim Sortieren der Saetze auf.

### Maßnahme

SORT-Fehlercode analysieren und Fehlerursache beheben.

## SAE5250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5250 KEIN HISTOGRAMM WIRD AUSGEGEBEN, WENN ANGEFORDETE INFORMATION AM BILDSCHIRM AUSGEGEBEN WERDEN MUSS. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FORTGESETZT

### Maßnahme

Um ein Histogramm zu erhalten, die Anweisung erneut mit OUTPUT=SYSLST
eingeben.

## SAE5251

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5251 PASCAL-FEHLER '(&00)' AUF DATEI '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das PASCAL-Laufzeitsystem erkannte einen Fehler bei der Arbeit mit
der Datei (&01). Naehere Information ueber den PASCAL-Fehlercode
kann dem PASCAL-XT Benutzerhandbuch entnommen werden.

### Maßnahme

Nach Behebung des Fehlers, Anweisung erneut eingeben.

## SAE5252

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5252 ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Es trat ein Fehler waehrend des Ablaufs der Anweisung auf.
Die Anweisung wurde beendet.

### Maßnahme

Nach Behebung des Fehlers, Anweisung erneut eingeben.

## SAE5253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5253 INTERNER FEHLER IN STATISTIKS-AUSFUEHRUNG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Interne Tabellen fuer die Anweisung SHOW-STATISTICS sind zu klein.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SAE5254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5254 WEGEN UNGUELTIGER EREIGNISSE WIRD KEIN HISTOGRAMM AUSGEGEBEN. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Da ungueltige Ereignisse in einer der ausgewerteten Dateien
aufgetreten sind, ist der Aufbau des Histogramms nicht moeglich.

## SAE5400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5400 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, 'REPLACEMENT-FILE' EINZURICHTEN

## SAE5401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5401 EINGABE-DATEIEN KOENNEN NICHT GELOESCHT WERDEN, WENN 'ANALYSIS-FILE' ERZEUGT WERDEN SOLL

## SAE5402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5402 EINGABE-DATEIEN ALS 'ANALYSIS-FILES' KOENNEN ZUR ERZEUGUNG VON 'REPLACEMENT-FILE' NICHT VERWENDET WERDEN

## SAE5403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5403 DATEI '(&00)' KANN NICHT GELOESCHT WERDEN

### Bedeutung

Es trat ein Fehler waehrend des Loeschens der Datei '(&00)' auf.

### Maßnahme

Den Fehler bei Datei (&00) anhand des spezifizierten
DVS-Fehlercodes beheben.

## SAE5404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5404 FUNKTION 'SAVE' VOM BENUTZER ZURUECKGENOMMEN

### Bedeutung

Die mit der Anweisung SAVE-SELECTED-RECORDS zu erzeugende
Reduktions-Datei oder mit der Anweisung SHOW-SELECTED-RECORDS zu
erzeugende XML-Datei ist bereits im Katalog enthalten.
Der Benutzer hat die Anfrage, ob die Datei ueberschrieben werden
soll, negativ beantwortet oder die Anweisung wurde im Stapelbetrieb
bearbeitet.

## SAE5405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

SAE5405 '(&00)' = '(&01)' UEBERSCHREIBEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Die einzurichtende Reduktions-Datei bzw. XML-Datei ist bereits
katalogisiert.
Der Benutzer wird gefragt, ob er die Datei ueberschreiben moechte.

### Maßnahme

Y: die vorhandene Datei wird ueberschrieben.
N: die Funktion SAVE wird nicht ausgefuehrt.

## SAE5406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5406 NEUE '(&00)' = '(&01)' ERSTELLT

### Bedeutung

Die Erzeugung einer Reduktions-Datei mit der Anweisung
SAVE-SELECTED-RECORDS bzw. die Erzeugung einer XML-Datei mit der
Anweisung SHOW-SELECTED-RECORDS wurde fehlerfrei ausgefuehrt.
(&00) : REDUCTION-FILE oder XML-FILE
(&01) : Name der Reduktions-Datei bzw. der XML-Datei

## SAE5407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5407 ERSTELLUNG VON 'ANALYSIS-FILES' MIT GLEICHEM NAMEN WIE EINE DER SATUT EINGABEDATEIEN NICHT ERLAUBT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Unvereinbarkeiten koennen festgestellt werden, wenn eine 'analysis-file'
mit dem Namen einer der SATUT-Eingabedateien erzeugt wird.

### Maßnahme

Einen anderen Namen fuer die neue 'analysis-file' waehlen.

## SAE5408

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5408 ES WURDE NOCH KEIN SATZ IN DIE ARBEITSDATEI '(&00)' SELEKTIERT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Sichern ist nur erlaubt fuer eine Arbeitsdatei, deren Inhalt aus einer
Selektierung resultiert.

## SAE5409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5409 DATEI '(&00)' NICHT GELOESCHT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

CONSLOG-, SKP2-Dateien und nicht geschlossene Dateien werden
von SATUT nicht geloescht.

## SAE5556

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5556 ANGEGEBENE UNIT UNGUELTIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bei Feldern, die als ein Vielfaches von 512 dargestellt werden,
ist die Angabe der folgenden Masseinheiten erlaubt:
- BYTES
- KB (Kilobytes)
- MB (Megabytes)
- GB (Gigabytes)
Fehlt die Angabe einer Masseinheit, wird BYTES als Standardwert genommen.

### Maßnahme

Die Masseinheit korrigieren und die Anweisung erneut eingeben.

## SAE5557

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5557 ANGEGEBENER WERT MUSS EIN VIELFACHES VON 512 SEIN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bei Feldern, die als ein Vielfaches von 512 dargestellt werden,
muss der Feldwert ein Vielfaches von 512 sein, falls keine Masseinheit
oder die Masseinheit BYTES angegeben wurde.

### Maßnahme

Den Feldwert korrigieren und die Anweisung erneut eingeben.

## SAE5558

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5558 ANGEGEBENER WERT DARF MAXIMALWERT NICHT UEBERSCHREITEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bei Feldern, die als ein Vielfaches von 512 dargestellt werden,
darf der Feldwert in Abhaengigkeit von der angegebenen Masseinheit
einen bestimmten Maximalwert nicht ueberschreiten.
Folgende Maximalwerte sind einzuhalten:
2**31 - 1, falls die Unit BYTES (oder keine Unit) angegeben wurde
2**30 - 1, falls die Unit KB angegeben wurde
2**20 - 1, falls die Unit MB angegeben wurde
2**10 - 1, falls die Unit GB angegeben wurde

### Maßnahme

Den Feldwert korrigieren und die Anweisung erneut eingeben.

## SAE5559

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5559 INTERNER FEHLER BEI SYNTAKTISCHER ANALYSE DER AUSWAHLBEDINGUNG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bei der Analyse der Masseinheit fuer Felder, die als ein Vielfaches
von 512 dargestellt werden, ist ein interner Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SAE5571

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5571 SYNTAX-FEHLER IN AUFBEREITUNGSBEDINGUNG

### Bedeutung

Die definierte Aufbereitungsbedingung folgt nicht der Syntax,
die fuer die Aufbereitungsbedingung beschrieben ist.

### Maßnahme

Aufbereitungsbedingung korrigieren und Anweisung erneut eingeben.

## SAE5572

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5572 INTERNER FEHLER BEI SYNTAKTISCHER ANALYSE DER AUFBEREITUNGSBEDINGUNG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Interne Tabellen fuer die syntaktische Pruefung der Aufbereitungsbedingung
sind zu klein.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SAE5573

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5573 ZUVIEL 'STERNE' IN AUFBEREITUNGSBEDINGUNG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Pattern in der Aufbereitungsbedingung enthaelt mehr 'Sterne'
als erlaubt.

### Maßnahme

Aufbereitungsbedingung korrigieren und Anweisung erneut eingeben.

## SAE5574

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5574 ZUVIEL 'VERSCHACHTELTE BLOCKLISTEN' IN AUFBEREITUNGSBEDINGUNG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Pattern in der Aufbereitungsbedingung enthaelt zuviel
'verschachtelte Blocklisten'.

### Maßnahme

Aufbereitungsbedingung korrigieren und Anweisung erneut eingeben.

## SAE5575

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5575 ZUVIEL 'BLOCKLISTEN IN FOLGE' IN AUFBEREITUNGSBEDINGUNG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Pattern in der Aufbereitungsbedingung enthaelt zuviele
'Blocklisten in Folge'.

### Maßnahme

Aufbereitungsbedingung korrigieren und Anweisung erneut eingeben.

## SAE5576

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5576 EIN PATTERN IN DER AUFBEREITUNGSBEDINGUNG ENTHAELT ZU LANGE ZEICHENFOLGEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Alle Zeichenfolgen, die zu einer von einem Pattern beschriebene Einhit
gehoeren koennen, sind zu lang, bezogen auf die maximal erlaubte
Laenge fuer das Feld, fuer welches der Pattern gegeben wird.

### Maßnahme

Aufbereitungsbedingung korrigieren und Anweisung erneut eingeben.

## SAE5577

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5577 KEINE AUFBEREITUNGSBEDINGUNG ANGEGEBEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine 'leere' Aufbereitungsbedingung ist nicht erlaubt.

### Maßnahme

Aufbereitungsbedingung korrigieren und Anweisung erneut eingeben.

## SAE5599

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5599 'SELECT-RECORDS' NEGATIVER WERT BEZ. SPEICHERPLATZ DER ARBEITSDATEI '(&00)'. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Am Ende der Selektion wird der FILE-Makro mit einem negativen Wert
aufgerufen, um nicht benoetigten Speicherplatz in der Arbeitsdatei
'(&00)' freizugeben.
Dieser Aufruf lieferte einen fehlerhaften Returncode.

## SAE5600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE5600 ANWEISUNG 'SELECT-RECORDS' BEENDET. '(&00)' SAETZE SELEKTIERT

### Bedeutung

Es gab (&00) Saetze, die dem Auswahlkriterium entsprachen.

## SAE6000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6000 DVS-FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)'. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&00)

### Bedeutung

Waehrend des Ablaufs wird durch das Programm ein DVS-Fehler festgestellt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschlussel kann ueber
/HELP-MSG erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch
'Systemmeldungen' entnommen werden.

### Maßnahme

Nach Behebung des Fehlers Anweisung erneut eingeben.

## SAE6001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6001 DVS-FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)'. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&00)

### Bedeutung

Waehrend des Ablaufs wird durch das Programm ein DVS-Fehler festgestellt.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

### Maßnahme

Die Ursache des Fehlers feststellen und beheben, anschliessend die
Anweisung erneut eingeben.

## SAE6002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6002 DVS-FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)'. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FORTGESETZT. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&00)

### Bedeutung

Waehrend des Ablaufs wurde durch das Programm ein DVS-Fehler festgesellt.
Die Ausfuehrung der Anweisung laeuft weiter.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

## SAE6003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6003 REQM-FEHLER. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Waehrend des Ablaufs wurde durch das Programm ein REQM-Fehler
festgestellt.

### Maßnahme

Spaeter erneut versuchen oder eine andere SATUT-Anweisung eingeben.

## SAE6004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6004 DVS-FEHLER '(&02)' : DATEI '(&00)' KANN NICHT IN DATEI '(&01)' KOPIERT WERDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Waehrend des Kopierens wird durch das Programm ein DVS-Fehler
festgestellt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

### Maßnahme

Spaeter erneut versuchen oder eine andere SATUT-Anweisung eingeben.

## SAE6005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6005 DATEI '(&00)' KEINE RICHTIGE SKP2-DATEI. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Der erste Datensatz der SKP2-Datei ist kein CHANGE-OF-DAY-Satz oder
der Typ eines der SKP2-Datensaetze ist nicht korrekt.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SAE6006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6006 DATEI '(&00)' KEINE RICHTIGE CONSLOG-DATEI. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Der erste Datensatz der CONSLOG-Datei ist kein CHANGE-OF-DAY-Satz
oder der Typ eines der CONSLOG-Datensaetze ist nicht korrekt.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SAE6008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6008 INTERNER FEHLER BEIM PSEUDO-CLOSE DER DATEI '(&00)'. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Keine aktuelle Datei verfuegbar.
- Eine DVS-Fehler trat waehrend des PSEUDO-CLOSE fuer die aktuelle
Datei auf.

## SAE6010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6010 FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)' BEIM LESEN EINES SATZES. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend des Ablaufs ist bei einer der C-Bibliotheksfunktionen
flocate oder fread ein Fehler aufgetreten.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
Naehere Information ueber die C-Funktionen kann dem BS2000-Handbuch
"C-Bibliotheksfunktionen fuer POSIX-Anwendungen"
entnommen werden.

### Maßnahme

Die Ursache des Fehlers feststellen und beheben, anschliessend die
Anweisung erneut eingeben.

## SAE6011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6011 FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)' BEIM SCHREIBEN EINES SATZES. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend des Ablaufs ist bei der C-Bibliotheksfunktion
fwrite ein Fehler aufgetreten.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
Naehere Information ueber die C-Funktion kann dem BS2000-Handbuch
"C-Bibliotheksfunktionen fuer POSIX-Anwendungen"
entnommen werden.

### Maßnahme

Die Ursache des Fehlers feststellen und beheben, anschliessend die
Anweisung erneut eingeben.

## SAE6050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE6050 FEHLER BEI ABLAUF DER PROZEDUR '(&00)'. RETURNCODE '(&01)'. ANWEISUNGS-AUSFUEHRUNG FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Ein Fehler fuehrte zum Abbruch der Anweisungsausfuehrung.
(&00) : Prozedur, in welcher der Fehler auftrat.
(&01) : Returncode der Prozedur.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SAE7000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7000 ARBEITSDATEI '(&00)' IST LEER. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es wurde noch kein Satz in die Arbeitsdatei (&00) selektiert oder
die Eingabedateien von SATUT wurden geloescht.

## SAE7001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7001 ANWEISUNG 'START-SELECTION' BEENDET. '(&00)' SAETZE IN ARBEITSDATEI '(&01)' SELEKTIERT

### Bedeutung

(&00) Saetze erfuellen die fuer die Arbeitsdatei (&01)
beschriebene Aufbereitungsbedingung.

## SAE7002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7002 EINGABEDATEIEN SIND NICHT MEHR VERFUEGBAR. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eingabedateien wurden durch eine fruehere Anweisung
SAVE-SELECTED-RECORDS geloescht.

## SAE7003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7003 ARBEITSDATEI '(&00)' KANN NICHT UEBERSCHRIEBEN WERDEN. SELEKTIERTE SAETZE STEHEN IN DATEI '(&01)'. ANWEISUNG-AUSFUEHRUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Wegen eines DVS-Fehlers kann der alte Inhalt der Arbeitsdatei
(&00) nicht von seinem neuen Inhalt ueberschrieben werden.

## SAE7050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7050 AUFBEREITUNGSBEDINGUNG '(&00)' EXISTIERT BEREITS. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Aufbereitungsbedingung (&00) wurde schon definiert.

### Maßnahme

Einen anderen Namen fuer die neue Aufbereitungsbedingung waehlen
und Anweisung erneut eingeben.

## SAE7051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7051 AUFBEREITUNGSBEDINGUNG '(&00)' EXISTIERT NICHT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Aufbereitungsbedingung (&00) wurde noch nicht definiert.

## SAE7052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7052 KEINE AUFBEREITUNGSBEDINGUNG WURDE DEFINIERT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

## SAE7053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SAE7053 ZUSAETZLICHE AUFBEREITUNGSBEDINGUNG KANN NICHT DEFINIERT WERDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es gibt keinen Platz mehr in den internen SATUT-Tabellen fuer
zusaetzliche Aufbereitungsbedingungen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen