## CRYCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

CRYCOPY Copyright (C) '(&01)' '(&00)' Alle Rechte vorbehalten

## CRYLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

CRYLOAD Subsystem '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' geladen

## CRYSTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

CRYSTRT Subsystem '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' gestartet

## CRY0001

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

CRY0001 CRYPT '(&00)' AKTIVIERT

### Bedeutung

Die Initialisierung des CRYPT Prozesses wurde erfolgreich abgeschlossen.
CRYPT Version (&00) ist betriebsbereit.

## CRY0002

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

CRY0002 CRYPT BEENDET

### Bedeutung

Der CRYPT Prozess wurde beendet.

## CRY0003

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

CRY0003 ABNORMALE TASK BEENDIGUNG DER CRYPT TASK

### Bedeutung

Abnormale Task Beendigung der CRYPT Task.

### Maßnahme

Dump erstellen und Wartung verstaendigen.

## CRY0004

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

CRY0004 CRYPT NICHT GESTARTET. GRUND: (&00)

### Bedeutung

Der CRYPT Prozess wurde nicht gestartet.

## CRY0010

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

CRY0010 TRACE '(&00)' NICHT INITIALISIERT

### Bedeutung

Der Trace (&00) konnte nicht erfolgreich initialisiert
werden.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen