## OMP0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0000 DER ANGEGEBENE DRUCKER KANN NICHT GEFUNDEN WERDEN. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Drucker definieren oder korrekte Bezeichnung verwenden.

## OMP0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0001 DRUCKERLIMIT UEBERSCHRITTEN. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Druckerlimit fuer den aktuellen Prozessor ist ueberschritten.
Das Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Einen anderen Drucker loeschen oder eine neue Druckertabelle
definieren.

## OMP0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0002 FALSCHE DUMP ADRESSE. DIE MELDUNG KANN DAHER VOM STANDARD-PROP NICHT BEHANDELT WERDEN.

### Bedeutung

Der Standard-PROP hat bei einer internen Meldungsanalyse einen
Fehler festgestellt. Die Meldung wird daher an den Operateur
weitergereicht.

### Maßnahme

Keine.

## OMP0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0003 DER FEHLEREINTRAG MIT DER ADRESSE (&00) KONNTE NICHT GEFUNDEN WERDEN

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Adresse korrigieren.

## OMP0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0004 (&00)-FEHLER (&01) AUFGETRETEN AUF ADRESSE (&02) IM MODUL (&03)

### Bedeutung

Bei einem internen PROP-Aufruf oder einem Aufruf an das
Betriebssystem (EXEC, DVS) ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) ist der Name des Aufrufs, (&01) der Fehlercode aus
R15, (&02) die Adresse des Aufrufs und (&03) das Modul,
in dem der Fehler auftrat.

### Maßnahme

PROP oder Systemverwalter verstaendigen.

## OMP0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0005 ES SIND KEINE MODIFIKATIONS-PARAMETER DEFINIERT. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Fuer die Ereignistabelle wurde keine Modifikations-Parameterliste
definiert
(s. Operand STDPAR im OPTAB Macro). Die Ereignistabelle wurde deaktiviert.

### Maßnahme

Ereignistabelle korrigieren.

## OMP0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0006 "(&00)" AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando (&00) wurde ordnungsgemaess ausgefuehrt.

### Maßnahme

keine.

## OMP0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0007 GEDAECHTNISDATEI IST LEER

### Bedeutung

In der Gedaechtnisdatei PROP.MEMORY steht noch kein
Fehlereintrag.

### Maßnahme

Keine.

## OMP0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0008 ES IST KEIN DRUCKER DEFINIERT

### Bedeutung

In der Druckertabelle ist kein Drucker fuer den aktuellen
Prozessor definiert.

### Maßnahme

Drucker definieren oder neue Druckertabelle erstellen.

## OMP0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0010 DRUCKER TABELLE FEHLERHAFT ODER NICHT DEFINIERT. DAS SPS-PAKET IST DAHER NICHT ABLAUFFAEHIG

### Bedeutung

Es ist keine Druckertabelle definiert oder es ist ein Fehler
bei der U^bersetzung der Druckertabelle aufgetreten.
Das SPS-Paket ist daher nicht ablauffaehig.

### Maßnahme

Drucker Tabelle definieren oder korrigieren.

## OMP0012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: X Weight: 99

Warranty : NO

OMP0012 WARNUNG: DIE VERWENDETE SPOOL VERSION WIRD VOM STANDARD-PROP NICHT UNTERSTUETZT.

### Bedeutung

- Der Standard-PROP wurde an die verwendete SPOOL Version nicht angepasst.
- Es kann zu Fehlern bei der SPOOL-Meldungsbearbeitung kommen.

### Maßnahme

- PROP- oder Systemverwalter verstaendigen.

## OMP0400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0400 DIE LAENGE DES TSN-SPEZIFISCHEN BEREICHS IST FALSCH. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Die mit dem Operanden TSNAREA im OPTAB-Macro angegebene
TSN-Bereichslaenge ist kleiner als 16 oder groesser 4096.
Die Ereignistabelle wird ignoriert.

### Maßnahme

Laengenangabe korrigieren, Ereignistabelle neu uebersetzen
und laden.

## OMP0401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0401 ILLEGALER EREIGNISTABELLENEINTRAG. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Ein Eintrag in einer Ereignistabelle enthaelt eine ungueltige
Angabe (z.B. POS > 2999).

### Maßnahme

Ereignistabelleneintrag korrigieren, Ereignistabelle neu
uebersetzen und neu laden.

## OMP0402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0402 SPEICHERVERWALTUNGSFEHLER. DER PROP WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Beim Anfordern oder Freigeben eines Speicherbereichs ist ein
Fehler aufgetreten. Der PROP hat sich deaktiviert und ist
nicht mehr aktiv.

### Maßnahme

OMNIS-Verwalter verstaendigen. Evtl. OMNIS und PROP neu laden.

## OMP0403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0403 ES IST KEINE KOMMANDOPROZEDUR DEFINIERT. DAS "/PROP" KOMMANDO WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

In der dem Partner zugeordneten Ereignistabelle wurde keine
Kommandoprozedur definiert. Die Bearbeitung des "/PROP"
Kommandos ist daher nicht moeglich.

## OMP0404

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

OMP0404 FALSCHER EREIGNISTABELLENKOPF. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Bei der Ueberpruefung der Ereignistabelle wurde ein ungueltiger
Tabellenkopf festgestellt. Moegliche Ursachen: Der geladene Modul
ist keine Ereignistabelle, es wurde ein anderer Modul (mit gleichem
ENTRY-Namen) geladen.

### Maßnahme

Richtige Ereignistabelle zuweisen bzw. Ereignistabelle korrigieren.

## OMP0405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0405 FALSCHE EREIGNISTABELLENVERSION. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Ereignistabelle mit der aktuellen PROP-Macrobibliothek neu
Uebersetzen.

## OMP0406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0406 DER TSN-SPEZIFISCHE BEREICH IST ZU GROSS. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Es wurde bereits eine andere Ereignistabelle geladen, deren
TSN-spezifischer Bereich kleiner ist, als der der aktuellen
Ereignistabelle.

### Maßnahme

Es wird empfohlen, bei allen Ereignistabellen die gleiche
Laenge zu verwenden.

## OMP0407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0407 FALSCHER PROZEDURKOPF. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Bei der Ueberpruefung aller mit der aktuellen Ereignistabelle
assoziierten Administrationsprozeduren wurde ein ungueltiger
Prozedurkopf festgestellt. Ein Ereignistabelleneintrag zeigt
auf eine Adresse, an der keine Administrationsprozedur
steht.

### Maßnahme

Ereignistabelle korrigieren.

## OMP0408

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0408 FALSCHE PROZEDURVERSION. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Administrationsprozedur mit aktueller PROP-Macrobibliothek
neu uebersetzen.

## OMP0409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0409 DIE LAENGE DES PROZESSORSPEZIFISCHEN BEREICHS IST FALSCH. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Die mit dem Operanden PROAREA im OPTAB-Macro angegebene
Prozessor-Bereichslaenge ist kleiner als 16 oder groesser
als 4096. Die Ereignistabelle wird ignoriert.

### Maßnahme

Ereignistabelle korrigieren.

## OMP0410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0410 DER PROZESSOR-SPEZIFISCHE BEREICH IST ZU GROSS. DIE EREIGNISTABELLE WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Es wurde bereits eine andere Ereignistabelle geladen, deren
prozessor-spezifischer Bereich kleiner ist, als der der aktuellen
Ereignistabelle.

### Maßnahme

Es wird empfohlen, bei allen Ereignistabellen die gleiche
Laenge zu verwenden.

## OMP0411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0411 ES TRETEN FEHLER BEI DER DADM-MELDUNGSBEARBEITUNG BEIM PARTNER (&00) AUF

### Bedeutung

Die Laenge der DADM-Meldungen kann vom PROP nicht eindeutig
erkannt werden. Dies kann zu Fehlern bei in Ereignistabellen
definierten DADM-Meldungen fuehren.
Beim Auftreten einer DADM-Meldung, deren Ende nicht mit
X'0F' gekennzeichnet ist, wird diese Meldung ausgegeben.

### Maßnahme

NTAC2-Version groesser V3.0 einsetzen.
UCON Zusatzpuffer des angegebenen Partners vergroessern.
Systemdienst verstaendigen.

## OMP0412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0412 (&00)-FEHLER (&01) AUF ADRESSE (&02)

### Bedeutung

Bei einem Aufruf an das Betriebssystem (EXEC, DVS) ist ein
Fehler aufgetreten. (&00) ist der Name des Aufrufs, (&01) der
Fehlercode aus R15 und (&02) die Adresse des Aufrufs.
Die Bedeutung des Fehlercodes ist in den einschlaegigen BS2000-
Manualen nachzuschlagen.

### Maßnahme

Je nach Fehlercode sind unterschiedliche Massnahmen erforderlich;
evtl. OMNIS oder System-Verwalter verstaendigen.

## OMP0413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0413 DIE SDF-SYNTAXDATEI KANN NICHT GEFUNDEN WERDEN. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die vom PROP benoetigte Syntaxdatei SYSSDF.OMNIS-PROP.<ver> ist nicht
katalogisiert.

### Maßnahme

Die Datei SYSSDF.OMNIS-PROP.<ver> ist unter der USER-ID, unter der
der PROP ablaeuft, zu katalogisieren.

## OMP0414

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0414 DAS (&00)-KOMMANDO IST IN DER EREIGNISTABELLE NICHT DEFINIERT ODER DEAKTIVIERT. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Das eingegebene Kommando konnte keinem aktiven Ereignistabelleneintrag
zugeordnet werden und wurde daher ignoriert.

### Maßnahme

Kommando korrigieren oder zugeordneten Ereignistabelleneintrag
reaktivieren.

## OMP0415

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0415 SPEICHERVERWALTUNGSFEHLER (&00) IM MODUL (&01) AUF ADRESSE (&02)

### Bedeutung

Beim Anfordern oder Freigeben eines Speicherbereiches ist ein
Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

PROP Verwalter verstaendigen. Evtl. OMNIS und PROP neu laden.

## OMP0416

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0416 "(&00)" AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando (&00) wurde ordnungsgemaess ausgefuehrt.

### Maßnahme

Keine.

## OMP0417

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0417 FEHLERHAFTE EREIGNISTABELLE. DAS KOMMANDO WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Die aktuelle Ereignistabelle ist fehlerhaft. Das Kommando wurde
ignoriert.

### Maßnahme

Ereignistabelle korrigieren, neu uebersetzen und laden.

## OMP0418

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0418 FEHLERHAFTE OPERATEURTABELLE. DAS KOMMANDO WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Die aktuelle Operateurtabelle ist fehlerhaft. Das Kommando
wurde ignoriert.

### Maßnahme

Operateurtabelle korrigieren, neu uebersetzen und laden.

## OMP0419

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0419 FALSCHES PASSWORT. DAS KOMMANDO WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Kommando mit korrektem Passwort wiederholen.

## OMP0420

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0420 DER TABELLENEINTRAG (&00) KONNTE NICHT GEFUNDEN WERDEN. DAS KOMMANDO WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Kommando mit dem korrekten Namen des Eintrages wiederholen.

## OMP0421

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0421 FEHLERHAFTE SDF-SYNTAXDATEI (&00). DIE EINGABE WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung der SDF-Syntaxdatei (&00) trat ein Fehler
auf. Siehe auch vorangegangene Meldung OMP0422. Die Eingabe
wurde ignoriert.

### Maßnahme

SDF-Syntaxdatei katalogisieren oder korregieren. OMNIS und
PROP neu laden.

## OMP0422

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0422 (&00)-FEHLER (&01) TRAT BEI DER BEARBEITUNG DER SDF-SYNTAXDATEI (&02) AUF

### Bedeutung

Bei einem Aufruf an SDF (OPNCALL, TRCMD) ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) ist der Name des Aufrufes, (&01) der Fehlercode aus R15 und
(&02) der Name der aktuellen SDF-Syntaxdatei.
Fehlercode:
X'04' nicht behebbarer Fehler
X'08' Parameterfehler
X'0C' Uebergabebereich zu klein
X'10' EOF
X'1C' Kommando fehlerhaft
X'28' Protokollbereich zu klein
X'30' Zeitablauf
X'38' SDF nicht verfuegbar
X'44' Syntaxdatei nicht gefunden
X'48' SDF-Kommando ausgefuehrt
X'54' maximale Kontext-Anzahl erreicht

### Maßnahme

Je nach Fehlercode sind unterschiedliche Massnahmen erforderlich;
evntl. SDF-Entwickler verstaendigen.

## OMP0423

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0423 FUER DIESEN PARTNER WURDE IN DER OPERATEURTABELLE KEINE SDF-SYNTAXDATEI, ODER NUR DIE GLOBALE SDF-SYNTAXDATEI MIT "CHECK=NO", DEFINIERT. DAS KOMMANDO WURDE IGNORIERT.

### Bedeutung

Das Kommando konnte syntaktisch nicht geprueft werden.
Das Kommando wurde nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Dem Partner ist in der Operateurtabelle die erforderliche
SDF-Syntaxdatei zur Verfuegung stellen. PROP Verwalter verstaendigen.

## OMP0600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0600 BITTE KOMMANDO EINGEBEN

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Kommando eingeben.

## OMP0601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0601 FEHLER BEI DER MELDUNGSAUSGABE. ES WURDE KEINE MELDUNG ERZEUGT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

MSG-Kommando wiederholen.

## OMP0602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0602 SYNTAXFEHLER. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Kommando korrigieren.

## OMP0603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0603 RDATA-FEHLER. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Eingabe wiederholen.

## OMP0604

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0604 FALSCHER MELDUNGSSCHLUESSEL. DAS KOMMANDO WURDE IGNORIERT.

### Bedeutung

Der angegebene 4-Byte Meldungsschluessel ist falsch.
Das Kommando wurde ignoriert.

### Maßnahme

Meldungsschluessel korrigieren.

## OMP0605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0605 GENMSG VERSION (&00) BETRIEBSBEREIT.

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

## OMP0700

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0700 PROPTEST VERSION (&00) BETRIEBSBEREIT.

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

## OMP0701

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0701 SYNTAXFEHLER. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Kommando korrigieren.

## OMP0702

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0702 PROPTEST FEHLERFREI BEENDET.

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

## OMP0703

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0703 (&00)-FEHLER (&01) AUF ADRESSE (&02)

### Bedeutung

Bei einem Aufruf an das Betriebssystem (EXEC, DVS) ist ein
Fehler aufgetreten. (&00) ist der Name des Aufrufs, (&01) der
Fehlercode aus R15 und (&02) die Adresse des Aufrufs.
Die Bedeutung des Fehlercodes ist in den einschlaegigen BS2000-
Manualen nachzuschlagen.

### Maßnahme

Je nach Fehlercode sind unterschiedliche Massnahmen erforderlich;
evtl. OMNIS oder System-Verwalter verstaendigen.

## OMP0704

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0704 UNERWARTETES DATEIENDE. PROPTEST WURDE BEENDET.

### Bedeutung

Beim Lesen des naechsten Kommandos wurde EOF gemeldet. PROPTEST
hat sich beendet.

## OMP0705

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0705 KEINE DATENSTATION DEFINIERT. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Aktuelle Datenstation festlegen.

## OMP0706

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0706 PAC (&00) NICHT GEFUNDEN. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Partner-Adress-Code korregieren.

## OMP0707

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0707 DIE LAENGE DES MELDUNGSSCHLUESSELS IST FALSCH. DAS KOMMANDO WURDE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es sind nur 4- oder 7-Byte Meldungsschluessel erlaubt.

### Maßnahme

Meldungschluessel korregieren.

## OMP0708

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0708 EXIT-BUENDEL '(&00)' IST NICHT DEKLARIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Operand 'EXIT' korrigieren oder neues Exit-Buendel deklarieren.

## OMP0709

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0709 EXIT-BUENDEL '(&00)' DEKLARIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Keine.

## OMP0710

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0710 DAS EXIT-BUENDEL '(&00)' IST BEREITS DEKLARIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Keine.

## OMP0711

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0711 DIE EXIT-ROUTINE (&00) KONNTE NICHT GELADEN WERDEN. DER OPERAND "EXIT" WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Die EXIT-Routine konnte nicht geladen werden.
Der LINK-Fehlercode wurde zuvor mit der Meldung
OMS0703 ausgegeben.

### Maßnahme

Namen der EXIT-Routine korrigieren oder EXIT-Routine in der
Modulbibliothek verfuegbar machen.

## OMP0712

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0712 AUSGABE AN DIE DATENSTATION (&00)/(&01):

### Bedeutung

Keine weitere Information.

## OMP0713

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0713 NACHRICHT AN DEN PARTNER (&00)/(&01):

### Bedeutung

Keine weitere Information.

## OMP0714

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0714 KOMMANDO AN OMNIS:

### Bedeutung

Keine weitere Information.

## OMP0715

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMP0715 DIE EXIT-ROUTINE (&00) HAT EINE UNGUELTIGE VERSION UND WURDE NICHT GELADEN

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Exit-Modul mit der aktuellen Macrobibliothek neu uebersetzen.

## OMP0716

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: X Weight: 99

Warranty : NO

OMP0716 DIE MELDUNGSDATEI (&00) IST DEM PARTNER (&01) NICHT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

## OMP0717

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: X Weight: 99

Warranty : NO

OMP0717 (&00)-FEHLER (&01) AUFGETRETEN FUER MELDUNGSDATEI (&02)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung einer Meldungsdatei ist bei einem internen
PROPTEST-Aufruf oder bei einem Aufruf an das Betriebssystem
ein Fehler aufgetreten.
(&00) ist der Name des Aufrufes, (&01) der Fehlercode aus R15,
(&02) ist der Name der Meldungsdatei auf die sich der Aufruf bezog.

### Maßnahme

Meldungsdatei ueberpruefen.

## OMP0718

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: X Weight: 99

Warranty : NO

OMP0718 MELDUNG (&00) WURDE IN DEN ZUGEWIESENEN MELDUNGSDATEIEN NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

## OMP0719

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: X Weight: 99

Warranty : NO

OMP0719 DIE DATEI (&00) IST KEINE MELDUNGS-AUSGABEDATEI. DIE DATEI WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen.

## OMP0720

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: X Weight: 99

Warranty : NO

OMP0720 DEM PARTNER (PAC=(&00)) IST KEINE MELDUNGSDATEI ZUGEWIESEN. DIE MELDUNG WURDE NICHT GENERIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Meldungsdatei mit dem ASSIGN-MESSAGE-FILE Kommando zuweisen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen