## HSV0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0001 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL OBTAIN SYSTEM INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0002 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL OBTAIN SIDE INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert.
0110 OK, Information geliefert. Die SIDE gehoert jedoch zu
einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0003 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY SIDE ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Die SIDE wurde "online" geschaltet.
0120 Die SIDE war bereits "online".
0040 Hardware Fehler.
03F0 Falscher SIDE Bezeichner angegeben.
04F0 Die SIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Die SIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0004

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0004 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY SIDE OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Die SIDE wurde "offline" geschaltet.
0120 Die SIDE war bereits "offline".
0040 Hardware Fehler.
03F0 Falscher SIDE Bezeichner angegeben.
04F0 Die SIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Die SIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
07F0 Nicht alle Elemente sind "offline"
08F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0005 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES OBTAIN CHANNEL PATH INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0006 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES VARY CHANNEL PATH ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Der CHANNEL PATH wurde "online" geschaltet.
0120 Der CHANNEL PATH war bereits "online".
0040 Hardware Fehler.
0140 IOSIDE war "busy" und konnte den Auftrag nicht ausfuehren.
0240 Fehler im SVP.
03F0 Falscher CHANNEL PATH Bezeichner angegeben.
04F0 Der CHANNEL PATH gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Die CHANNEL PATH gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
08F0 Nicht auf der Konfiguration ausfuehrbar.
0DF0 Die IOSIDE ist nicht zugewiesen.
0400 Hardware Fehler.
0401 Der CHANNEL PATH ist nicht installiert oder war bereits "online"
oder kann nicht "online" geschaltet werden (online disabled).
0402 Der CHANNEL CONTROLLER ist nicht "online".
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0007 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES VARY CHANNEL PATH OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Der CHANNEL PATH wurde "offline" geschaltet.
0120 Der CHANNEL PATH war bereits "offline".
0040 Hardware Fehler.
0140 IOSIDE war "busy" und konnte den Auftrag nicht ausfuehren.
0240 Fehler im SVP.
03F0 Falscher CHANNEL PATH Bezeichner angegeben.
04F0 Der CHANNEL PATH gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Die CHANNEL PATH gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
08F0 Nicht auf der Konfiguration ausfuehrbar.
0DF0 Die IOSIDE ist nicht zugewiesen.
0400 Hardware Fehler.
0401 Der CHANNEL PATH ist nicht installiert
oder kann nicht "offline" geschaltet werden (offline disabled).
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0008 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL OBTAIN IOSIDE INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert. Die IOSIDE ist "online".
0110 OK, Information geliefert. Die IOSIDE ist "offline".
0410 OK, Information geliefert. Die IOSIDE ist die einzige IOSIDE.
0040 Hardware Fehler.
0140 IOSIDE war "busy" und konnte den Auftrag nicht ausfuehren.
03F0 Falscher IOSIDE Bezeichner angegeben.
04F0 Die IOSIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Die IOSIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0009 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY IOSIDE ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Die IOSIDE wurde "online" geschaltet.
0120 Die IOSIDE war bereits "online".
0040 Hardware Fehler.
0140 IOSIDE war "busy" und konnte den Auftrag nicht ausfuehren.
03F0 Falscher IOSIDE Bezeichner angegeben.
04F0 Die IOSIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Die IOSIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
0DF0 Die IOSIDE ist nicht zugewiesen.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0010 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY IOSIDE OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Die IOSIDE wurde "offline" geschaltet.
0120 Die IOSIDE war bereits "offline."
0040 Hardware Fehler.
0140 IOSIDE war "busy" und konnte den Auftrag nicht ausfuehren.
03F0 Falscher IOSIDE Bezeichner angegeben.
04F0 Die IOSIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Die IOSIDE gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
07F0 Nicht alle CHANNEL PATHS sind "offline"
08F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0011

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0011 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL OBTAIN STORAGE ELEMENT INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert.
0110 OK, Information geliefert. Das STORAGE ELEMENT ist "offline".
0040 Hardware Fehler.
03F0 Falscher STORAGE ELEMENT Bezeichner angegeben.
04F0 Das STORAGE ELEMENT gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Das STORAGE ELEMENT gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0012

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0012 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL OBTAIN HIGHEST STORAGE ELEMENT ID

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert.
0040 Hardware Fehler.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0013

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0013 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY STORAGE ELEMENT ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Das STORAGE ELEMENT wurde "online" geschaltet.
0120 Das STORAGE ELEMENT war bereits "online."
0040 Hardware Fehler.
03F0 Falscher STORAGE ELEMENT Bezeichner angegeben.
04F0 Das STORAGE ELEMENT gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Das STORAGE ELEMENT gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0014

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0014 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY STORAGE ELEMENT OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Das STORAGE ELEMENT wurde "offline" geschaltet.
0120 Das STORAGE ELEMENT war bereits "offline."
0040 Hardware Fehler.
03F0 Falscher STORAGE ELEMENT Bezeichner angegeben.
04F0 Das STORAGE ELEMENT gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Das STORAGE ELEMENT gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
09F0 Ungueltige Adresse oder Adressbereich angegeben.
0AF0 Unzugaenglicher Speicher angegeben oder Adressrelozierung
notwendig aber nicht angegeben.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0015

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0015 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY STORAGE PHYSICALLY ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Der Speicherbereich wurde "online" geschaltet.
0120 Der Speicherbereich war bereits "online."
0040 Hardware Fehler.
04F0 Der Speicherbereich gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Der Speicherbereich gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
09F0 Ungueltige Adresse oder Adressbereich angegeben.
0CF0 Der gesamte Speicher ist zugewiesen.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0016

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0016 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL VARY STORAGE PHYSICALLY OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Der Speicherbereich wurde "offline" geschaltet.
0120 Der Speicherbereich war bereits "offline."
0040 Hardware Fehler.
04F0 Der Speicherbereich gehoert zu einer anderen Konfiguration.
05F0 Der Speicherbereich gehoert zu einer anderen Konfiguration.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
09F0 Ungueltige Adresse oder Adressbereich angegeben.
0AF0 Unzugaenglicher Speicher angegeben.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0017

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0017 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL READ IOCDS

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
xx20 Der Auftrag wurde ordnungsgemaess beendet.
xx liefert zusaetzliche Informationen (logisch geodert):
80 Das IOCDS war zum Schreiben geoeffnet. Die gelieferten
Daten koennen ungueltig sein.
40 Das IOCDS ist das aktive IOCDS.
20 Das IOCDS wurde seit dem letzten IMPL geaendert.
0040 Hardware Fehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Lesen des IOCDS.
40F0 Die Anzahl der IOCDS Bloecke ist ungueltig.
41F0 Das IOCDS ist nicht geoeffnet.
42F0 Ungueltiges IOCDS angegeben.
50F0 Das IOCDS Ende wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0018

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0018 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL WRITE IOCDS

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
xx20 Der Auftrag wurde ordnungsgemaess beendet.
xx liefert zusaetzliche Informationen (logisch geodert):
80 Das IOCDS war bereits zum Schreiben geoeffnet.
40 Das IOCDS ist das aktive IOCDS.
20 Das IOCDS wurde seit dem letzten IMPL geaendert.
0040 Hardware Fehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Schreiben des IOCDS.
40F0 Die Anzahl der IOCDS Bloecke ist ungueltig.
41F0 Das IOCDS ist nicht geoeffnet.
42F0 Ungueltiges IOCDS angegeben.
50F0 Das IOCDS Ende wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0019

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0019 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE MSSFCALL READ ACTIVE IOCDS

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
xx20 Der Auftrag wurde ordnungsgemaess beendet.
xx liefert zusaetzliche Informationen (logisch geodert):
80 Das IOCDS war zum Schreiben geoeffnet. Die gelieferten
Daten koennen ungueltig sein.
40 Das IOCDS ist das aktive IOCDS.
20 Das IOCDS wurde seit dem letzten IMPL geaendert.
0040 Hardware Fehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Lesen des IOCDS.
40F0 Die Anzahl der IOCDS Bloecke ist ungueltig.
41F0 Das IOCDS ist nicht geoeffnet.
42F0 Ungueltiges IOCDS angegeben.
50F0 Das IOCDS Ende wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0020 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE WRITE CONSOLE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0021

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0021 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNCTION DIAGNOSE HARDWARE SUPPORT FUNCTION READ CORER INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0022

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0022 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNCTION DIAGNOSE HARDWARE SUPPORT FUNCTION CLEAR CORER IN MEMORY UNIT

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0023

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0023 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES READ IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardware Fehler.
0001 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
1101 Der angegebene SVP ist nicht funktionsfaehig.
1102 Die angegebene IORSF Nummer ist zu gross.
1103 Die Nummer des Start-Sektors ist groesser als die maximale
Sektornummer des IORSF.
3000 Fehler beim Zugriff auf das IORSF.
3500 Eine Buffer-Busy Bedingung wurde entdeckt.
3600 Die IO-Konfiguration wird nicht unterstuetzt oder es wurde
ein logischer Fehler entdeckt.
xx20 Der Auftrag wurde ordnungsgemaess beendet.
xx liefert zusaetzliche Informationen (logisch geodert):
80 Das IORSF war zum Schreiben geoeffnet. Die gelieferten
Daten koennen ungueltig sein.
40 Das IORSF ist das aktive IORSF.
20 Das IORSF wurde seit dem letzten IMPL geaendert.
0040 Hardware Fehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Lesen des IORSF.
40F0 Die Anzahl der IORSF Bloecke ist ungueltig.
41F0 Das IORSF ist nicht geoeffnet.
42F0 Ungueltiges IORSF angegeben.
50F0 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0024

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0024 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES WRITE IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardware Fehler.
0001 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
1101 Der angegebene SVP ist nicht funktionsfaehig.
1102 Die angegebene IORSF Nummer ist zu gross.
1103 Die Nummer des Start-Sektors ist groesser als die maximale
Sektornummer des IORSF.
3000 Fehler beim Zugriff auf das IORSF.
3100 Fehler bei der Funktion Schreiben und Oeffnen IORSF.
3101 Fehler bei der Funktion Schreiben und Schliessen IORSF.
3200 Das IORSF ist bereits zum Schreiben geoeffnet.
3300 Das IORSF ist nicht zum Schreiben geoeffnet.
3400 Das IORSF ist schreibgeschuetzt.
3500 Eine Buffer-Busy Bedingung wurde entdeckt.
3600 Die IO-Konfiguration wird nicht unterstuetzt oder es wurde
ein logischer Fehler entdeckt.
xx20 Der Auftrag wurde ordnungsgemaess beendet.
xx liefert zusaetzliche Informationen (logisch geodert):
80 Das IORSF war bereits zum Schreiben geoeffnet.
40 Das IORSF ist das aktive IORSF.
20 Das IORSF wurde seit dem letzten IMPL geaendert.
0040 Hardware Fehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Lesen des IORSF.
40F0 Die Anzahl der IORSF Bloecke ist ungueltig.
41F0 Das IORSF ist nicht geoeffnet.
42F0 Ungueltiges IORSF angegeben.
50F0 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0025

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0025 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES READ ACTIVE IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardware Fehler.
0001 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
1103 Die Nummer des Start-Sektors ist groesser als die maximale
Sektornummer des IORSF.
3000 Fehler beim Zugriff auf das IORSF.
xx20 Der Auftrag wurde ordnungsgemaess beendet.
xx liefert zusaetzliche Informationen (logisch geodert):
80 Das IORSF war zum Schreiben geoeffnet. Die gelieferten
Daten koennen ungueltig sein.
40 Das IORSF ist das aktive IORSF.
20 Das IORSF wurde seit dem letzten IMPL geaendert.
0040 Hardware Fehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Lesen des IORSF.
40F0 Die Anzahl der IORSF Bloecke ist ungueltig.
41F0 Das IORSF ist nicht geoeffnet.
42F0 Ungueltiges IORSF angegeben.
50F0 Das IORSF Ende wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0026

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0026 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION GET GLOBAL CONFIGURATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert.
0110 Information ist nicht aktuell.
E1F0 Die GSU ist ausgeschaltet.
E2F0 Die GSU ist offline.
E3F0 Die GSU gehoert zu einem anderen GCMP.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0027

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0027 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION GET GSU INFORMATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert.
0110 Information ist nicht aktuell.
E1F0 Die GSU ist ausgeschaltet.
E2F0 Die GSU ist offline.
E3F0 Die GSU gehoert zu einem anderen GCMP.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0028

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0028 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION GET GSU FAILURE INDICATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0010 OK, Information geliefert.
0110 Information ist nicht aktuell.
E1F0 Die GSU ist ausgeschaltet.
E2F0 Die GSU ist offline.
E3F0 Die GSU gehoert zu einem anderen GCMP.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0029

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0029 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION RESET GSU FAILURE INDICATION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Der Auftrag wurde ausgefuehrt.
E0F0 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
E1F0 Die GSU ist ausgeschaltet.
E2F0 Die GSU ist offline.
E3F0 Die GSU gehoert zu einem anderen GCMP.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0030

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0030 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION READ HARDWARE STORAGE AREA

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 OK, Information geliefert.
0040 Hardware Fehler.
4040 Fehler waehrend des Oeffnens oder Lesen der HSA.
41F0 Die HSA-Datei ist nicht geoeffnet.
50F0 Das Ende der HSA-Datei wurde ueberschritten.
06F0 Der SVP Auftrag ist nicht ausfuehrbar auf dieser Konfiguration.
PARE Parameter Fehler.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0031

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0031 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION MODIFY ACCESS BITS

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
0020 Der Auftrag wurde ausgefuehrt.
0301 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
1101 Anzahl der Protection Bloecke zu gross.
E0F0 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
E1F0 Die GSU ist ausgeschaltet.
E2F0 Die GSU ist offline.
E3F0 Die GSU gehoert zu einem anderen GCMP.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0032

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0032 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION GET GLOBAL CONNECTION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0033

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0033 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION MODIFY GLOBAL CONNECTION

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
11F0 Die SSU konnte in einem Gastsystem nicht konnektiert
werden, da die SSU dem Gastsystem nicht zugewiesen ist.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0041

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0041 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION GET IPL DEVICE LIST

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0042

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0042 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION MODIFY IPL DEVICE LIST

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0043

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0043 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION CONNECT SSU

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
11F0 Die SSU konnte in einem Gastsystem nicht konnektiert
werden, da die SSU dem Gastsystem nicht zugewiesen ist.
1111 Die SSU konnte nicht konnektiert werden, da die SSU
nicht im richtigen Zustand ist (weder Offline noch
Operational).
0401 Die SSU konnte nicht konnektiert werden, da die SSU nicht
verfuegbar ist (evtl. Power Off).
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0044

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0044 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DISCONNECT SSU

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
PARE Die angegebene SSU-Nummer ist fehlerhaft.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0045

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0045 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION CONNECT SCMP CORE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
11F0 Eine SSU konnte in einem Gastsystem nicht konnektiert
werden, da die SSU dem Gastsystem nicht zugewiesen ist.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0046

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0046 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION CONNECT LOCAL CLUSTER

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0047

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0047 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DISCONNECT CLUSTER

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0050

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0050 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE SDAP READ IO-UNIT FROM IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardware Fehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0301 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
1104 Der angegebene Geraetetyp ist unbekannt.
1105 Die angegebene E/A-Einheit ist nicht im IOSRF definiert.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 oder 2 beendet.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0051

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0051 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE SDAP ADD IO-UNIT TO IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardware Fehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0301 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
0421 Hardwareplatz nicht ausreichend um Kontrollinformation zu
speichern.
1103 Kein freier Platz um die angegebene E/A-Einheit zu speichern.
1104 Der angegebene Geraetetyp ist unbekannt.
1105 Die angegebene E/A-Einheit existiert nicht oder existiert
bereits.
1106 Effective byte length ist falsch.
1107 Es gibt keine Einheit an die die E/A-Einheit konnektiert werden
kann.
1108 Die Bedingung zum Ersetzen oder Hinzufuegen einer E/A-Einheit
wird nicht erfuellt.
1109 Replacement Code oder Geraetetyp wird von der Hardware nicht
unterstuetzt.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 oder 2 beendet.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0052

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0052 FEHLER WAEHREND DES SVP AUFTRAGES DIAGNOSE SDAP DELETE IO-UNIT FROM IORSF

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
FFxx Hardware Fehler.
0300 Kommando nicht unterstuetzt.
0301 Der Aufrufer hat keine Berechtigung fuer diese Funktion.
0421 Hardwareplatz nicht ausreichend um Kontrollinformation zu
speichern.
1103 Kein freier Platz um die angegebene E/A-Einheit zu speichern.
1104 Der angegebene Geraetetyp ist unbekannt.
1105 Die angegebene E/A-Einheit existiert nicht.
1106 Effective byte length ist falsch.
1107 Es gibt eine untergeordnete Einheit, die an die angegebene
E/A-Einheit konnektiert ist.
1108 Die Bedingung zum Ersetzen oder Wegnehmen einer E/A-Einheit
wird nicht erfuellt.
1109 Replacement Code oder Geraetetyp wird von der Hardware nicht
unterstuetzt.
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 oder 2 beendet.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
TOUT Der Diagnose Befehl wurde nicht waehrend der Wartezeit
mit einem Service Signal Interrupt beendet.

## HSV0056

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0056 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE SDAP VARY SSU ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0057

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0057 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE SDAP VARY SSU OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0058

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0058 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE SDAP LOCAL CLUSTER ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0059

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0059 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE SDAP VARY CLUSTER ONLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0060

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0060 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE SDAP VARY CLUSTER OFFLINE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0061

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0061 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE SDAP CREATE SCMP

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet
oder der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.
GERR Der Diagnose Befehl konnte wegen eines globalen Fehlers
nicht bearbeitet werden.

## HSV0062

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0062 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE RSC DR-CONTROL

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0063

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0063 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE RSC DR-RESPONSE

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0064

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0064 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE READ FIRMWARE-INFO

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0069

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0069 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE DEFINE MEMORY DOMAINS

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

## HSV0070

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HSV0070 FEHLER WAEHREND DER SVP FUNKTION DIAGNOSE WRITE VM DATA

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung des Auftrages wurde ein Fehler vom SVP
gemeldet. Der Returncode hat folgende Bedeutung:
BUSY Der SVP-Treiber ist belegt.
NSUP Die Funktion wird nicht unterstuetzt.
CC=1 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 1 beendet.
CC=2 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 2 beendet.
CC=3 Der Diagnose Befehl wurde mit Condition Code 3 beendet.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen