## NPC0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0027 (&00)-SCHREIBTASK-(&01)-FEHLER FUER (&02). RC: '(&03)'.

### Bedeutung

Fehler im Subsystem (&00) beim (&01)-Makro-Aufruf der Schreibtask.
(&00): Subsystemname.
(&01): Makroname.
(&02): Grund des Makroaufrufs.
(&03): Returncode vom Makroaufruf.

## NPC0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0029 (&00)-DMS-FEHLER FUER '(&01)'. DMS-FEHLER-CODE: '(&02)'. FEHLER-INF IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS DMS(&02)

### Bedeutung

Fehler bei der Ausgabe von Puffern im Subsystem (&00).
Es werden keine weiteren Daten auf die Datei mit Linknamen '(&01)'
ausgegeben.
Naehere Information ueber den DMS Error-Code kann ueber das SDF-Kommando
/HELP-MESS im Systemmodus erfragt bzw. dem Manual 'BS2000 Systemmeldungen'
oder einem der BS2000-DVS-Manuale entnommen werden.

## NPC0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0030 (&00) SCHREIBTASK '(&01)' AUSGESCHALTET

### Bedeutung

Die Schreibtask des Subsystems (&00) gibt nach einem DMS-Fehler
keine weiteren Daten aus.
(&01): TSN der Schreibtask.

### Maßnahme

Die Messung sollte beendet werden, wenn alle Schreibtasks
ausgeschaltet sind.

## NPC0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0033 ALLE (&00)-BAENDER FUER '(&01)' BESCHRIEBEN. SCHREIB-TASK AUSGESCHALTET.

### Bedeutung

Alle Baender des Subsystems (&00), die im Katalogeintrag der Datei
mit Linkname (&01) eingetragen sind, wurden bei der Messung beschrieben.

### Maßnahme

Die Messung sollte beendet werden, wenn alle Schreibtasks
ausgeschaltet sind.

## NPC0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0034 ANZAHL DER VSN'S FUER (&00)-BAND-DATEI '(&01)' IST NULL. SCHREIB-TASK AUSGESCHALTET.

### Bedeutung

Nach RDTFT von der Schreibtask des Subsystems (&00) ist die Anzahl
der VSN's von '(&01)' null.
(&01): Linkname der Datei.

## NPC0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0035 KDCMON MIT '/STOP-SUBSYSTEM KDCMON,FORCED=YES' BEENDET.

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat das Subsystem KDCMON geloescht, dabei werden alle
noch mit KDCMON verbundenen Task automatisch beendet.

## NPC0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0036 '/RESUME-SUSYSTEM' VON COSMOS NICHT UNTERSTUETZT. AUSLOESER DER FOLGENDEN DSSM- MELDUNGEN.

## NPC0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0037 COSMOS MIT '/STOP-SUBSYSTEM COSMOS,FORCED=YES' BEENDET

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat das Subsystem COSMOS geloescht,
dabei werden alle noch mit COSMOS verbundenen Tasks automatisch beendet.

## NPC0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPC0038 (&00)-(&01)-FEHLER FUER (&02). RC: '(&03)'.

### Bedeutung

Fehler im Subsystem (&00) beim (&01)-Makro-Aufruf.
(&01): Makroname.
(&02): Grund des Makroaufrufs.
(&03): Returncode des Makroaufrufs.

## NPC0039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0039 COSMOS-DATEI '(&00)' ZU KLEIN FUER WRAP-AROUND-AUSGABE

### Bedeutung

Die Datei mit Linknamen '(&01)' ist zu klein fuer die Ausgabe im
Wrap-around-Modus. Die Datei muss mindestens so gross angelegt werden,
dass die Informationen zur Messung, die Modulliste, die Konfiguration
und die Events 4 und 8 Platz haben.

### Maßnahme

Legen Sie die Datei groesser an.

## NPC0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0050 FEHLER IN COSMOS-PARAMETER

### Bedeutung

Die COSMOS-Parameterliste enthaelt ungueltige Werte.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPC0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0051 DER DATEI '(&00)' WURDE KEIN SPEICHERPLATZ ZUGEORDNET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen :
- Fuer die Datei wurde kein Speicherplatz angefordert.
- Die Primaerzuweisung der Speicheranforderung ist kleiner als die
Blockgroesse.

### Maßnahme

Speicherplatz mit /MODIFY-FILE-ATTRIBUTES zuweisen.

## NPC0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0052 DATEI '(&00)' IN PUBSET NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die angeforderte Datei ist im gewuenschten Pubset nicht katalogisiert.

### Maßnahme

Datei mit /CREATE-FILE- anlegen.

## NPC0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0053 FEHLER IN DER IC-LISTE DES EIA-EVENTS

### Bedeutung

Die Interruptcode-Liste des EIA-Events enthaelt ungueltige Werte.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPC0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0054 FEHLER IN ANWEISUNG '//ADD-/REMOVE-COSMOS-EVENT'

### Bedeutung

Die Eventliste der Anweisung //ADD-/REMOVE-COSMOS-EVENT enthaelt
ungueltige Werte.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPC0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0055 ANWEISUNG '//SET-COSMOS-PARAMETER' NOCH NICHT ANGEGEBEN

### Bedeutung

Bevor die Anweisung //ADD-COSMOS-EVENT, //REMOVE-COSMOS-EVENT,
//MODIFY-COSMOS-PARAMETER, //INIT-COSMOS oder //START-MEASURMENT-PROGRAM
COSMOS angegeben werden kann, muss die Anweisung //SET-COSMOS-PARAMETER
eingegeben werden.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

### Maßnahme

Anweisung //SET-COSMOS-PARAMETER eingeben und aktuelle Anweisung
wiederholen.

## NPC0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0056 ANWEISUNG '(&00)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Anweisung //SET-COSMOS-PARAMETER, //MODIFY-COSMOS-PARAMETER,
//ADD-COSMOS-EVENT bzw. //REMOVE-COSMOS-EVENT ist zwischen //INIT-COSMOS
und //START-MEASUREMENT-PROGRAM COSMOS nicht erlaubt.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPC0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0057 SYSTEM-FEHLER BEIM STARTEN DES SUBSYSTEMS COSMOS

### Bedeutung

Bei der Anweisung //INIT-COSMOS bzw. //START-MEASUREMENT-PROGRAM COSMOS
trat ein Fehler beim Starten des Subsystems COSMOS auf.
Fuer mehr Informationen mit //SHOW-SM2-STATUS die Traceeintraege
einsehen.

## NPC0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0058 SYSTEM-FEHLER IN COSMOS-MODULEN

### Bedeutung

Beim Programmablauf trat in COSMOS ein Systemfehler auf.
Fuer mehr Informationen mit //SHOW-SM2-STATUS die Traceeintraege
einsehen.

## NPC0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0059 WARNUNG : '(&00)' NICHT IM SYSTEM

### Bedeutung

Bei der Definition des Messprogramms COSMOS wurden fuer den Parameter
TASK-SELECTION (JOBNAME,CATEGORY,TSN,USERID) Werte angegeben, die
zum Zeitpunkt der Initialisierung bzw. des Starts der Messung
im System nicht existierten

## NPC0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0060 WARNUNG : MACRO-FEHLER WAEHREND DER AUSFUEHRUNG VON COSMOS

### Bedeutung

Waehrend des COSMOS-Laufs trat ein Makro-Fehler auf.
Fuer naehere Informationen mit dem Kommando
//SHOW-SM2-STATUS die Traceeintraege einsehen.

## NPC0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0061 FEHLER IN COSMOS-SCHREIBTASK

### Bedeutung

Die Schreibtask fuer die Datei mit dem Linknamen '(&00)' lieferte einen
Returncode.
Fuer mehr Informationen mit //SHOW-SM2-STATUS die Traceeintraege
einsehen.

## NPC0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0062 MESSPROGRAMM COSMOS BEREITS INITIALISIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, das bereits initialisierte bzw. gestartete
Messprogramm COSMOS erneut zu initialisieren.

## NPC0063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0063 FEHLER BEIM STARTEN DER UTM-MESSFUNKTION. MESSPROGRAMM COSMOS NICHT GESTARTET.

### Bedeutung

Das UTM-Event kann nicht geoeffnet werden, da das Subsystem UTM nicht
gestartet ist.
Die Anweisung //INIT-COSMOS bzw. //START-MEASUREMENT-PROGRAM COSMOS wurde
abgewiesen.

### Maßnahme

Subsystem UTM starten, anschliessend COSMOS-Messung erneut starten.

## NPC0064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0064 FEHLER BEI DER VERARBEITUNG DER COSMOS-MESSWERTEDATEI: '(&00)'

### Bedeutung

Fuer mehr Informationen mit //SHOW-SM2-STATUS die Traceeintraege einsehen

## NPC0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0065 FALSCHER FCBTYPE DER COSMOS-MESSWERTEDATEI

### Bedeutung

Die angegebene COSMOS-Datei existiert bereits und hat nicht den
FCB-Typ PAM.

### Maßnahme

Neue Datei anlegen oder auf existierende Datei mit richtigem FCB-Typ
zugreifen.

## NPC0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0066 DVS-FEHLER BEI DER COSMOS-MESSWERTEDATEI '(&01)'. DVS-CODE '(&00)'. /HELP-MSG DMS(&00).

### Bedeutung

Naehere Informationen ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

## NPC0067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0067 FEHLER WAEHREND DER AUSFUEHRUNG DES MAKROS 'DCAMPNSM'.

## NPC0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0068 DATEI MIT DEM LINKNAMEN 'COSFIL' NICHT GEFUNDEN.

### Bedeutung

Moegliche Urachen:
- Die COSMOS-Messwertedatei mit dem Linknamen COSFIL befindet sich nicht
in der COSMOS-Parameterliste.
- Die COSMOS-Messwertedatei mit dem Linknamen COSFIL existiert nicht.

### Maßnahme

Die dem Linknamen COSFIL zugewiesene Datei als Parameter in der Anweisung
//SET-COSMOS-PARAMETER angeben bzw. eine COSMOS-Messwertedatei mit dem
Linknamen COSFIL anlegen.

## NPC0069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0069 FEHLER WAEHREND DER AUSFUEHRUNG DES RDTFT-MAKROS.

## NPC0070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0070 SUBSYSTEM COSMOS NICHT GEFUNDEN.

## NPC0071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0071 ZUVIELE MESSWERTEDATEIEN ANGEGEBEN.

### Bedeutung

Es wurden mehr als eine Messwertedatei fuer OUTPUT=*WRAP-AROUND(...)
angegeben.

### Maßnahme

Die Anweisung //SET-COSMOS-PARAMETER mit nur einer Messwertedatei
fuer WRAP-AROUND angeben.

## NPC0072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0072 FALSCHE MESSWERTEDATEIEN ANGEGEBEN

### Bedeutung

Fuer VM2000- und COSMOS-Events wurde dieselbe Datei angegeben.

### Maßnahme

Die Anweisung korrigieren und erneut eingeben.

## NPC0073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0073 MESSWERTEDATEI FUER VM2000-EVENTS NICHT ANGEGEBEN

### Bedeutung

Fuer die VM2000-Events wurde in der Anweisung //SET-/MODIFY-COSMOS-
PARAMETER keine Messwertedatei angegeben.

### Maßnahme

Die Anweisung korrigieren und erneut eingeben oder die VM2000-Events
schliessen.

## NPC0074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0074 FEHLER BEIM STARTEN DES SUBSYSTEMS BCAM-COS. MESSPROGRAMM COSMOS NICHT GESTARTET.

### Bedeutung

Das Event BCAM bzw. BCPT kann nicht geoeffnet werden, da das Subsystem
BCAM-COS nicht geladen werden kann.
Die Anweisung //INIT-COSMOS bzw. //START-MEASUREMENT-PROGRAM COSMOS wurde
abgewiesen.
BCAM-COS ist nicht installiert oder die Version ist falsch.

### Maßnahme

Subsystem BCAM-COS installieren, anschliessend COSMOS-Messung erneut
starten.

## NPC0075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPC0075 FEHLER BEIM STARTEN DES SUBSYSTEMS DCAM-COS. MESSPROGRAMM COSMOS NICHT GESTARTET.

### Bedeutung

Das Event DCAM kann nicht geoeffnet werden, da das Subsystem DCAM-COS
nicht geladen werden konnte.
Die Anweisung //INIT-COSMOS bzw. //START-MEASUREMENT-PROGRAM COSMOS wurde
abgewiesen.
DCAM-COS ist nicht installiert oder hat eine falsche Version.

### Maßnahme

Subsystem DCAM-COS installieren, anschliessend COSMOS-Messung erneut
starten.

## NPC0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPC0100 KDCMON Version (&00) fuer BS2000 Version (&01) gestartet.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen