## NBC0001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0001 IPL KONSOLE IM BS2000 NICHT BEKANNT - FALSCHER PFAD

### Bedeutung

Ermittlung der IPL-Konsole nicht moeglich
Generierungsfehler laesst CIO-Initialisierung scheitern.
Systembeendigung wird eingeleitet

## NBC0003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0003 IPL KONSOLE NICHT ERMITTELBAR - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Falsche Nutzung des $NKBINF-Makros im Modul NBCUNPD
Systembeendigung wird eingeleitet

## NBC0004

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0004 SYSTEMINFORMATIONEN ZU KONSOLGERAET NICHT ERMITTELBAR - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Die Ermittlung von Kanaltyp und CCW-Format zumindest eines Konsolgeraetes
scheiterte am fehlerhaften Aufruf des Systeminformationsdienstes.
Systembeendigung wird eingeleitet.

### Maßnahme

Konsolgeraetekonfiguration pruefen.

## NBC0007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0007 IPL-KONSOLGERAET NICHT GENERIERT - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Das IPL Konsolgeraet ist in der BS2000 Konsolkonfiguration (TIO-Tabelle)
nicht vorhanden.
Systembeendigung wird eingeleitet

## NBC0008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0008 KEINE UNTERSTUETZUNG DER IPL KONSOLE MOEGLICH - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT.

### Bedeutung

Die vorgesehene IPL KONSOLE ist in der BS2000-Konsolkonfiguration
(TPK-Tabelle) nicht definiert und fuer die Korrektur ist kein
freier (Dummy) Tabelleneintrag vorhanden, da alle Dummyeintraege
bereits ueber Parameterservice verwendet worden sind.
Falsche Angaben bei der Systemgenerierung oder beim Parameterservice.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0009 DER IPL KONSOLE IST KEIN BS2000-BILDSCHIRMPUFFER ZUGEORDNET - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Fuer die IPL Konsole (Typ 0A = FJ) existiert kein Verweis zum
entsprechenden Bildschirmpuffer (SIB) des BS2000.
Der IPL-SIB kann nicht in den Konsol-SIB uebertragen werden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

### Maßnahme

Dieser Konsoltyp wird nicht mehr unterstuetzt.

## NBC0010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0010 UEBERLAUF DES RESIDENTEN DATENKELLERS VON CIO (CONSOLE-I/O)

### Bedeutung

Wegen eines Systemfehlers ist im Modul NBSTACK der residente
Datenkeller uebergelaufen.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0011

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0011 KTT-BOERSENFEHLER - ( RDATA < SDATA )

### Bedeutung

Fehlerhafter Anruf der KTT-Boerse ( gelesene Daten < gesendete Daten ).
KTT macht SNAP-SHOT-DUMP und wiederholt.

## NBC0012

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0012 KTT-BOERSEN-FEHLER - WIEDERHOLT INKONSISTENTE PARAMETER

### Bedeutung

Die KTT-Boersenparameter sind wiederholt inkonsistent.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0013

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0013 KTT-BOERSENFEHLER - ERSTMALS INKONSISTENTE PARAMETER

### Bedeutung

KTT macht SNAP-SHOT-Dump und wiederholt.

## NBC0014

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0014 KTT-BOERSENFEHLER - FALSCHE UNIT- ODER FUNCTION-NUMMER

### Bedeutung

Das Lesen an der KTT-Boerse erfolgt mit falscher UNIT- oder
FUNCTION-Nummer des $NBRSIG-Makros.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0015

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0015 KTT-BOERSENFEHLER - VERSION NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die im KTT-Task benutzte Version des $NBRSIG-Makros
wird nicht unterstuetzt.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0016

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0016 KTT-BOERSENFEHLER - FEHLER DER BOERSENDATENSTRUKTUR

### Bedeutung

KTT macht SNAP-SHOT-DUMP und wiederholt.

## NBC0017

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0017 KTT-BOERSENFEHLER - WIEDERHOLT FALSCHE BOERSENID

### Bedeutung

An der KTT-Boerse koennen wegen wiederholt falscher Boersen-ID
keine Daten empfangen werden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0018

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0018 KTT-BOERSENFEHLER - ERSTMALS FALSCHES BOERSEN-ID

### Bedeutung

Ein Empfangsversuch an der KTT-Boerse wird das erste Mal wegen
falscher Boersen-ID zurueckgewiesen.
KTT macht SNAP-SHOT-DUMP und wiederholt.

## NBC0019

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0019 AUFTRAG AN KTT-TASK NICHT IDENTIFIZIERBAR

### Bedeutung

KTT Auftrag enthaelt ungueltige Auftragsbezeichnung
KTT macht SNAP-SHOT-DUMP.

## NBC0020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0020 SYSTEMFEHLER IM KTT-TASK ( REGISTER 12 ZERSTOERT)

### Bedeutung

Durch einen Systemfehler enthaelt Register 12
(Program-Manager-Ansprung) den Wert Null.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0021

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0021 ERZEUGEN DER KTT-BOERSE GESCHEITERT - INKONSISTENTE PARAMETER

### Bedeutung

Die KTT-Boerse kann wegen inkonstistenter Parameter beim
$NBCREA-Aufruf nicht erzeugt werden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0022

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0022 ERZEUGEN DER KTT-BOERSE GESCHEITERT - FALSCHE UNIT- ODER FUNCTION-NUMMER

### Bedeutung

Die KTT-Boerse kann wegen falscher UNIT- oder FUNCTION-Nummer
beim $NBCREA-Aufruf nicht erzeugt werden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0023

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0023 ERZEUGEN DER KTT-BOERSE GESCHEITERT - FALSCHE VERSION

### Bedeutung

Die KTT-Boerse kann nicht erzeugt werden, da die benutzte
Version des $NBCREA-Makros nicht unterstuetzt wird.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0024

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0024 ENTRY NBRBRSE UNVERSORGT - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Der Entry NBRBRSE ist nicht versorgt.
Dadurch kann CIO keine Daten an OPERATING senden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0025

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0025 ENTRY NBMBRSE UNVERSORGT - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Der Entry NBMBRSE ist nicht versorgt.
Dadurch kann CIO keine Daten an den EMERGENCY-HANDLER senden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0026

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0026 KEIN IPL-KONSOLGERAET GEKENNZEICHNET - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

In der BS2000-Konsolgeraetekonfiguration (TIO-Tabelle) ist kein als
IPL Konsolgeraet gekennzeichneter Eintrag vorhanden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

### Maßnahme

Eventuell Modul NBCUNPD ueberpruefen, das den Tabelleneintrag versorgt.

## NBC0027

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0027 GENERIERUNGFEHLER IN BS2000 KONSOLTABELLEN - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT.

### Bedeutung

1. Ein TPK-Tabelleneintrag kann nicht mit dem zugehoerigen TIO-Tabellen-
eintrag gekoppelt werden, da dieser Eintrag nicht vorhanden ist.
Unterschiedlich generierte TPK- und TIO-Tabellen.
Systembeendigung wird eingeleitet.
2. Mindestens ein Eintrag der Generierungstabelle GENKTT enthaelt einen
falschen Geraetetyp.
Systembeeendigung wird eingeleitet.

### Maßnahme

Gilt nur fuer virtuelle Konsolen (Typ Siemens).

## NBC0028

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0028 FEHLERHAFT GENERIERTE BS2000 KONSOLKONFIGURATION - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Die geforderte Kopplung zweier Konsolgeraete (Typ 64 SKP2) per TIO-
Tabelleneintraege ist nicht ausfuehrbar, da einer der TIO-Eintraege
nicht vorhanden ist.
Systembeendigung wird eingeleitet.

### Maßnahme

Generierungsangaben zu Konsolgeraeten ueberpruefen.

## NBC0029

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0029 DATENFEHLER IN DEN VON CIO AN OPERATING ODER EMERGENCY-HANDLER GESENDETEN DATEN

### Bedeutung

Die Daten, die CIO an OPERATING oder EMERGENCY-HANDLER weiterreichen
will, sind fehlerhaft. (Falsches Sender- oder Empfaengerfeld, oder
falsche Return-Codes an den EMERGENCY-HANDLER).
CIO macht SNAP-SHOT-DUMP.

## NBC0030

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0030 KTT-TABELLENFEHLER - KEIN SPEICHERPLATZ

### Bedeutung

Fuer den KTT-Task bedeutende Konfigurationstabellen konnten mit $REQM
nicht angelegt werden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0031

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0031 IPL KONSOLE KTT UNBEKANNT - CIO-INITIALISIERUNG GESCHEITERT

### Bedeutung

Die mnemotechnische Bezeichnung der physikalischen IPL Konsole steht
KTT nicht zur Verfuegung (Kein TPK-Eintrag mit dieser Anzeige).
Die MN soll zum EMERGENCY-HANDLER uebergeben werden.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBC0032 FEHLER BEI DER ADRESSUMSETZUNG VON KTT-EIN-/AUSGABEN

### Bedeutung

Es koennen keine KTT-E/A angestartet werden.Systembeendigung wird
eingeleitet.

## NBC0036

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0036 FEHLER BEI $NKBINF-AUFRUF - KANALTYP NICHT AKTUALISIERBAR

### Bedeutung

Ein $NKBINF-Aufruf endete mit Systemfehler.
Dadurch kann CIO den Kanaltyp eines Konsolgeraetes (Typ 64,SKP2), das
gerade zugeschaltet wird nicht aktualisieren.
Systembeendigung wird eingeleitet.

## NBC0037

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0037 KANALTYPUEBERPRUEFUNG EINES KONSOLGERAETEPAARS MELDET UNTERSCHIEDLICHE TYPEN

### Bedeutung

Nach Aktualisierung des Kanaltyps eines Konsolgeraetepaars (Typ 64,SKP2)
werden unterschiedliche Kanaltypen festgestellt.
Systembeendigung wird eingeleitet.

### Maßnahme

Hinweis auf einen Generierungsfehler in der Geraetekonfiguration.

## NBC0038

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0038 ZUVIELE KONSOLGERAETE GENERIERT

### Bedeutung

Die BS2000 Geraetekonfiguration besteht aus mehr als 224 Konsolgeraeten
(alle Geraetetypen wie in TIO-Table generiert zaehlen).
Systembeendigung wird eingeleitet.

### Maßnahme

Reduktion der Anzahl an Konsolgeraeten.

## NBC0050

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0050 KONSOL-FEHLER - BITTE NOCH EINMAL VERSUCHEN

### Bedeutung

DIE LETZTE KONSOL-EINGABE WURDE MIT FEHLER BEENDET.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0051

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0051 TIME-OUT - EINGABE IGNORIERT

### Bedeutung

DIE LETZTE KONSOL-EINGABE WURDE DURCH 'TIME-OUT' BEENDET.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0052

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0052 LEER-EINGABE - IGNORIERT

### Bedeutung

DIE LETZTE KONSOL-EINGABE IST EINE LEERE ZEICHENKETTE.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0053

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0053 EMPFAENGER NICHT VERFUEGBAR - EINGABE IGNORIERT.

### Bedeutung

DIE EINGABE KANN NICHT AN DEN EMPFAENGER WEITERGEREICHT WERDEN.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0054

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0054 UCON NICHT AKTIV - EINGABE IGNORIERT

### Bedeutung

DER EMPFAENGER DER LETZTEN EINGABE - UCON - IST NOCH NICHT AKTIV.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0055

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0055 UNGUELTIGER PREFIX EINGEGEBEN - KEINE ANTWORT MIT DIESEM PREFIX OFFEN

### Bedeutung

EINE EINGABE FUER 'EMERGENCY' WIRD BENOETIGT, ABER EINE EINGABE AN 'UCON'
WURDE GEMACHT, WAEHREND 'UCON' NOCH NICHT AKTIV IST, ODER
EINE EINGABE FUER 'EMERGENCY' WURDE GEMACHT, OBWOHL ZU DIESEM PREFIX
KEINE ERWARTET WIRD. DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0056

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0056 HARDCOPY NICHT OPERABEL

### Bedeutung

DER AN DAS DISPLAY GEKOPPELTE HARDCOPY KANN NICHT BEDIENT WERDEN.
JE NACH KOPPLUNGSART IST AUCH DAS DISPLAY NICHT MEHR VERFUEGBAR.

### Maßnahme

Dieser Geraetetyp wird nicht mehr unterstuetzt.

## NBC0057

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0057 EINGABE IGNORIERT - HARDCOPY DEFEKT

### Bedeutung

WEGEN FESTER KOPPLUNG ZWISCHEN DISPLAY UND HARDCOPY WERDEN BEI DEFEKTEM
HARDCOPY KEINE EINGABEN MEHR AKZEPTIERT.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0058

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0058 UCON BESCHAEFTIGT - EINGABE IGNORIERT

### Bedeutung

EINE EINGABE FUER UCON ERREICHT CIO WAEHREND NOCH AUF EINE QUITTUNG VON
UCON FUER DIE VORANGEGANGENE EINGABE GEWARTET WIRD.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0059

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0059 KEINE PF1-, PF2- ODER ENTER-TASTE BENUTZT - EINGABE IGNORIERT

### Bedeutung

FUER DIE EINGABE WURDEN WEDER PF1-, PF2- NOCH 'ENTER'-TASTE BENUTZT.
DIE EINGABE WIRD IGNORIERT.

## NBC0060

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NBC0060 EINGABETEXT NICHT ERKANNT - VON UCON ABGEWIESEN

### Bedeutung

Beide UCON-Rejectpuffer belegt.KTT gibt eigene reject Meldung aus.

## NBC0070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NBC0070 CIO TESTET DIESE KONSOLE

### Bedeutung

SIND ALLE KONSOLEN DEFEKT, SO WERDEN SIE ZYKLISCH MIT DIESER
MELDUNG GETESTET. DIE ERSTE KONSOLE DIE WIEDER OPERABEL WIRD
GIBT DIESEN TEXT AUS.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen