## NVLCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NVLCOPY COPYRIGHT (C) (&00) (&01) ALLE RECHTE VORBEHALTEN

## NVLLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NVLLOAD PROGRAMM '(&00)', VERSION '(&01)' VOM '(&02)' AUS DATEI '(&03)' GELADEN

## NVL0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0000 VOLIN VERSION (&00) ABLAUFBEREIT

## NVL0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0001 VOLIN KANN NUR VOM SYSTEMVERWALTER AUFGERUFEN WERDEN. VOLIN BEENDET

## NVL0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0002 VSN UND GERAETETYP UND / ODER UNIT EINGEBEN, ODER VOLIN MIT 'END' BEENDEN

### Bedeutung

Die Meldung kuendigt den ersten RDATA fuer einen Parametersatz an.

## NVL0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0003 WEITERE INITIALISIERUNGS-PARAMETER EINGEBEN ODER EINGABE MIT 'EOT=YES' BEENDEN

## NVL0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0004 SYNTAX-FEHLER IN PARAMETER '(&00)'

### Bedeutung

Bei bestimmten Fehlerkonstellationen kann der fehlerhafte Parameter
nicht ermittelt werden. In diesem Fall wird der Leerstring angezeigt.
Falls als fehlerhafter Parameter 'END' angezeigt wird, so kann es sich
auch um einen anderen, wegen Tippfehler nicht identifizierbaren
Parameter handeln.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0005 SCHLUESSELWORT '(&00)' FEHLERHAFT ODER UNGUELTIG

### Bedeutung

Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0006 VSN UND / ODER GERAETETYP UND / ODER UNIT NICHT ANGEGEBEN. ALLE BISHER ANGEGEBENEN PARAMETER WERDEN IGNORIERT

### Bedeutung

VOLIN erwartet als Pflichteingaben die VSN und mindestens eine der beiden
Angaben Geraetetyp oder Unit (Geraete-MN).
Bei einem Reparatur-Auftrag kann bei Angabe der Unit die Angabe der VSN
entfallen.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0007 EIN ZU HOHER WERT FUER DIE GROESSE DES F1-LABELS WURDE ANGEGEBEN

### Bedeutung

Der Wert des Parameters F1-LABEL-SIZE (SDF-Syntax) bzw. F1SIZE/VTOC
(ISP-Syntax) ist groesser als der Grenzwert 32766 oder als der verfuegbare
Platz auf der Platte.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0008 GERAETETYP UND / ODER UNIT UNBEKANNT ODER NICHT ANS SYSTEM ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der im Parameter DEVICE (nur ISP-Syntax) angegebene oder ueber Parameter
UNIT ermittelte Plattentyp konnte nicht in der VOLIN-Plattenbeschreibungs-
tabelle gefunden werden.
Falls kein Schreibfehler in der Angabe dieser Parameter vorliegt,
ist eine Formatierung und Initialisierung der Platte mit dieser
VOLIN-Version nicht moeglich.
Der Geraetetyp STDDISK ist fuer VOLIN nicht zugelassen.

## NVL0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0009 SPURNUMMER FUER DEFEKTE SPUR UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Nummer einer als defekt angegebenen Spur ist nicht innerhalb der
von der Hardware vorgegebenen Grenzen.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0010 PLATTE '(&00)': STANDARD-ETIKETT FEHLERHAFT

### Bedeutung

Der fuer die Initialisierung der Platte (&00) zugewiesene Plattenstapel
traegt kein gueltiges BS2000-Datentraeger-Etikett (SVL).
Die Initialisierung eines Stapels, der mit Parameter OVERWRITE-DISK
(SDF-Syntax) bzw. mit Parameter CHECK (ISP-Syntax) angefordert wurde,
wird abgebrochen. Der Stapel bleibt unveraendert. Wenn ein SCRATCH-Stapel
angefordert wurde, so haengt das weitere Vorgehen von der Beantwortung der
nachfolgenden Meldung(en) ab.
Nur Label-Erzeugung und kein emuliertes Volume:
Die Meldungen NVL0039 und NVL0040 folgen.
Ansonsten:
Die Meldung NVL0032 folgt.

## NVL0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0011 WERT DES PARAMETERS 'F1SIZE' NICHT POSITIV

### Bedeutung

Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0012 EXISTIERENDER ERSATZSPUR-BEREICH AUF PLATTE '(&00)' HAT NICHT STANDARD-GROESSE

### Bedeutung

Wenn die Platte nicht formatiert ist, bleibt der Ersatzspurbereich
unveraendert.
Hinweis: Bei Platten mit unterschiedlich grossem Ersatzspurbereich koennen
bei FDDRL Schwierigkeiten auftreten.

## NVL0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0013 FEHLER BEIM BELEGEN EINES GERAETES ODER EINER PLATTE. FEHLERCODE: '(&00)'

### Bedeutung

(&00) = 3003: Geraet zur Zeit nicht verfuegbar (durch andere Task belegt)
3103: Geraet permanent nicht verfuegbar (nicht 'attached')
3203: Belegung des Geraetes nicht erlaubt
3303: Geraet nicht definiert
4004: Platte zur Zeit nicht verfuegbar
4104: Platte permanent nicht verfuegbar (Abweisung durch Operator)
4204: Belegung der Platte nicht erlaubt
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

### Maßnahme

Geraete- oder Plattenstatus ueberpruefen und Zuweisung fuer
Sonderanwendung ermoeglichen.

## NVL0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0014 IM PARAMETER 'UNIT' ANGEFORDERTES GERAET ENTSPRICHT NICHT DEM GERAETETYP IM PARAMETER 'DEVICE'

### Bedeutung

Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0015 VOLIN: SYSTEM-FEHLER BEI SEITEN-FIXIERUNG. INITIALISIERUNG MIT DUMP BEENDET

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, eine fuer die I/O benoetigte Seite zu fixieren.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0016 VOLIN: FEHLER BEI SPEICHER-FREIGABE.

### Bedeutung

Falls Klasse 3 Speicher betroffen ist, wird die Initialisierung mit Dump
beendet.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0017 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF PLATTENGERAET '(&01)' ABGESCHLOSSEN. DATENTRAEGER-FORMAT: '(&02)'

### Bedeutung

Der Datentraeger (&00) kann jetzt fuer das BS2000 verwendet werden.

## NVL0018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0018 DATENTRAEGER '(&00)' WEGEN FEHLER(N) NICHT VERWENDBAR. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Es gehen detaillierte Fehlermeldungen dieser Meldung voraus.

## NVL0019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0019 SYSTEM-FEHLER. INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN. VOLIN BEENDET. DUMP NACH 'SYSLST' GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Das Programm VOLIN ist auf eine unlogische Bedingung gestossen, die zum
Abbruch des Programms fuehrt.
Moegliche Ursachen:
- Systemfehler
- Programmfehler in VOLIN
- Hardwarefehler auf dem benutzten Plattengeraet oder seiner Steuerung.
Bei Ablauf unter IPL-Exec wird der Dump direkt auf Drucker ausgegeben.
Ist kein Drucker angeschlossen, so geht der Dump verloren.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0020 DEFEKTE SPUR '(&01)' AUF PLATTE '(&00)' KANN NICHT ALS DEFEKT GEKENNZEICHNET WERDEN. INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN. WARTUNG VERSTAENDIGEN

### Maßnahme

Plattenstapel vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0021 ZU VIELE DEFEKTE SPUREN AUF PLATTE '(&00)'. INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN. WARTUNG VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Eine defekte Spur wurde gefunden, aber der Ersatzspurbereich des
Datentraegers (&00) ist bereits erschoepft.

## NVL0022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0022 FORMATIERUNG BEENDET. TEST-MUSTER '(&00)' IN ALLE BLOECKE AUF PLATTE '(&01)' GESCHRIEBEN

## NVL0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0023 ERSATZSPUR '(&00)' AUF PLATTE '(&01)' DEFEKT

## NVL0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0024 PLATTE '(&00)' IM NEUEN FORMAT '(&01)' UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Dies ist die letzte Moeglichkeit, ein Ueberschreiben der BS2000-Platte
(&00) zu verhindern, wenn eine Verwechslung beim Montieren und Zuweisen
vorliegt.

### Maßnahme

Y: Plattenstapel wird im Format (&01) neu beschrieben.
N: Der alte Zustand des Plattenstapels bleibt erhalten.
Es folgt eine neue MOUNT-Meldung ueber die ein anderer Plattenstapel
zugewiesen werden kann.

## NVL0025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0025 VTOC DER PLATTE '(&00)' KANN NICHT BESCHRIEBEN WERDEN. INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN. WARTUNG VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
- Die Platte (&00) konnte nicht mit IPL-, SVL- und Format-5-Etiketten
beschrieben werden
- Die entsprechenden Spuren waren als defekt bekannt.
VTOC: Volume Table of Contents (Etikettenbereich).

### Maßnahme

Den Plattenstapel vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0026 GERAETE-FEHLER BEIM INITIALISIEREN DER PLATTE '(&00)'. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=INITIALISIERUNG ABBRECHEN)

### Bedeutung

Ein Geraetefehler auf Platte (&00) konnte durch die
Fehlerbehandlungsroutine nicht behoben werden.

### Maßnahme

R: Fehlerbehandlung nochmals wiederholen
T: Die Initialisierung des Datentraegers beenden.
Falls diese Meldung wiederholt direkt hintereinander auftritt,
Wartung verstaendigen und Geraet sowie Steuerung ueberpruefen lassen.

## NVL0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0027 SYSTEM-FEHLER (REQM). VOLIN WEGEN SPEICHERMANGEL ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Es ist nicht genuegend Speicherplatz fuer Ein-/Ausgabe- und Arbeitsseiten
vorhanden.

### Maßnahme

Sollte diese Meldung oefter auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0029 SPUR '(&01)' AUF PLATTE '(&00)' DEFEKT. IM ERSATZSPUR-BEREICH WURDE SPUR '(&02)' ZUGEWIESEN

## NVL0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0030 ANTWORT AUF VORANGEGANGENE MELDUNG UNGUELTIG. ANTWORT KORRIGIEREN

## NVL0031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0031 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF PLATTENGERAET '(&01)' IM FORMAT '(&02)' GESTARTET

## NVL0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0032 NICHT-STANDARD-PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' IN NEUEM FORMAT '(&02)' UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der vom Operator zugewiesene Plattenstapel ist keine BS2000-Platte.
Er besitzt kein gueltiges Standard-Datentraegeretikett (SVL).

### Maßnahme

Y: Die richtige Platte ist montiert
N: Eine falsche Platte wurde zugewiesen.
Es wird eine neue MOUNT-Meldung ausgegeben, die ermoeglicht die
richtige Platte zuzuweisen.

## NVL0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0033 FREIGABE DES DATENTRAEGERS '(&00)' AUF PLATTENGERAET '(&01)' GESTARTET

### Bedeutung

Freigabe der Platte durch SPACEPRO.

## NVL0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0034 VOLIN: SYSTEM-FEHLER BEI '(&00)'. INITIALISIERUNG MIT DUMP BEENDET

### Maßnahme

Bitte die Fehlerunterlagen an die Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0035 VERSIONEN VON VOLIN UND BS2000 NICHT KOMPATIBEL. VOLIN ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die aufgerufene VOLIN-Version ist fuer die BS2000-Version des laufenden
Systems nicht freigegeben.

## NVL0036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0036 LESE-FEHLER AUF SYSDATA

### Bedeutung

Auf SYSDATA trat ein Zugriffsfehler auf oder
ein Satz mit mehr als 251 Zeichen wurde von dort eingelesen.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern
eines neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0037 PLATTE '(&00)'. ZUGEWIESENER PLATTENSTAPEL HAT VSN '(&01)', FORMAT '(&02)'. IM DATENTRAEGER-ETIKETT AUSGEWIESENER GERAETETYP '(&03)' IST NICHT AKTUELLER TYP '(&04)'

### Bedeutung

Im Datentraegeretikett ist als Geraetetyp (&03) vermerkt. Nach den
Systemtabellen hat das Geraet, auf dem der Plattenstapel montiert ist,
aber den Geraetetyp (&04).
Die Initialisierung eines Stapels, der mit Parameter OVERWRITE-DISK
(SDF-Syntax) bzw. CHECK (ISP-Syntax) angefordert wurde, wird abgebrochen.
Der Stapel bleibt unveraendert.
Wenn ein SCRATCH-Stapel angefordert wurde haengt der weitere Verlauf von
der Beantwortung der nachfolgenden Meldung(en) ab:
Nur Label-Erzeugung und kein emuliertes Volume:
Es folgen die Meldungen NVL0039 und NVL0040.
Ansonsten:
Es folgt die Meldung NVL0032.

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob dem Geraet bei der Systemgenerierung (UGEN) oder bei der
Systemeinleitung (CONFUPD) ein falscher Typ zugeordnet wurde.
Wenn ja, das Geraet fuer die Initialisierung nicht verwenden.
Wenn nein, der Plattenstapel ist fehlerhaft und muss formatiert werden.

## NVL0038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0038 PLATTE '(&00)'. ZUGEWIESENER PLATTENSTAPEL NICHT LEER. ALTE VSN '(&01)', BESTEHENDES FORMAT '(&02)'

### Bedeutung

Der fuer die Initialisierung der Platte (&00) zugewiesene Plattenstapel
mit der Archivnummer (&01) ist eine BS2000-Platte im Format (&02). Die
nachfolgende Meldung NVL0024 erlaubt die Rueckweisung des Plattenstapels.

## NVL0039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0039 PLATTE '(&00)'. ZUGEWIESENER PLATTENSTAPEL MUSS FORMATIERT WERDEN, ABER VORGABE IST NUR LABEL ERZEUGEN

### Bedeutung

Der fuer die Initialisierung der Platte (&00) zugewiesene Plattenstapel
muss formatiert werden, aber der Parameter FUNCTION=*CREATE-LABELS-ONLY
(SDF-Syntax) bzw. FMT=NO oder FMT=0 (ISP-Syntax) wurde spezifiziert.
Die nachfolgende Meldung NVL0040 erlaubt die Aufhebung dieser Vorgabe
oder die Rueckweisung des Plattenstapels.

## NVL0040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0040 NICHT-STANDARD-PLATTE '(&00)' AUF GERAET '(&01)' UNTER VERWENDUNG DER STANDARD-FORMATIER-PARAMETER UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der zugewiesene Plattenstapel ist keine Standard-BS2000-Platte.
Zur Initialisierung einer BS2000-Platte muss der Stapel formatiert werden,
nur das Erzeugen der Labels ist nicht ausreichend.
Wenn gewuenscht, wird die Vorgabe, dass nur Labels zu erzeugen sind,
ignoriert, und der Plattenstapel unter Verwendung der Standardwerte der
Formatierparameter formatiert.

### Maßnahme

Y: Plattenstapel wird ueberschrieben und dabei entsprechend der Meldung
formatiert.
N: Der alte Zustand des Plattenstapels bleibt unveraendert.
Es wird eine neue MOUNT-Meldung ausgegeben, die ermoeglicht einen
anderen Plattenstapel zuzuweisen.

## NVL0041

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0041 PLATTENGERAET '(&00)' UND/ODER DORT MONTIERTER PLATTENSTAPEL ZURUECKGEWIESEN. NEUE GERAETE-ANFORDERUNG FUER INITIALISIERUNG DER PLATTE '(&01)' FOLGT

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat Plattengeraet (&00) und/oder den dort montierten
Plattenstapel zurueckgewiesen.

## NVL0042

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0042 VOLIN BELEGT PLATTENGERAET UND PLATTENSTAPEL FUER INITIALISIERUNG ODER REPARATUR VON PLATTE '(&00)'

### Bedeutung

Wenn das Betriebssystem das Geraet nicht automatisch zuweisen kann, folgt
eine MOUNT-Meldung der Geraeteverwaltung.

## NVL0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0043 PLATTE '(&00)'. PARAMETER 'OVERWRITE-DISK' (SDF) BZW. 'CHECK' (ISP) UND/ODER 'UNIT' ERLAUBEN KEINE ANDERE GERAETEZUWEISUNG. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Fuer die Initialisierung der Platte (&00) kann kein anderer Plattenstapel
angefordert werden, da die Parameter OVERWRITE-DISK (SDF-Syntax) bzw.
CHECK (ISP-Syntax) und/oder UNIT einen bestimmten Plattenstapel
vorschreiben.

### Maßnahme

Initialisierung mit geaenderten/m Parameter OVERWRITE-DISK bzw. CHECK
und/oder UNIT wiederholen.

## NVL0044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0044 ERSATZ-ZYLINDER '(&00)' DER PLATTE '(&01)' FEHLERHAFT. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Den Plattenstapel vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0045 BLOCKNUMMER FUER DEFEKTEN BLOCK UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Blocknummer eines als defekt angegebenen Blockes ist nicht
innerhalb der von der Hardware vorgegebenen Grenzen.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0046 DEFEKTER SEKTOR '(&01)' AUF PLATTE '(&00)' KANN NICHT GEKENNZEICHNET WERDEN. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00) = VSN
(&01) = Physikalische Blocknummer auf Volume (phys. RBN, nicht PHP!).

### Maßnahme

Den Plattenstapel vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0047 WARNUNG: ERSATZBLOCK '(&00)' DER PLATTE '(&01)' DEFEKT

## NVL0048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0048 WARNUNG: SEKTOR '(&01)' AUF PLATTE '(&00)' DEFEKT. ERSATZSEKTOR ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00) = VSN
(&01) = Physikalische Blocknummer auf Volume (phys. RBN, nicht PHP!).

## NVL0049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0049 GERAETE-MERKMALE AUF PLATTE '(&00)' NICHT LESBAR. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Den Plattenstapel vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0050 DEFEKT-LISTE DER PLATTE '(&00)' NICHT LESBAR. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Den Plattenstapel vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0051 ERSATZBLOCK-UEBERLAUF. UM PLATTENSTAPEL '(&00)' NEU ZU FORMATIEREN, WARTUNG VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Es gibt keine Ersatzbloecke mehr auf dem Zylinder.

## NVL0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0052 ZU VIELE DEFEKTE BLOECKE AUF PLATTE '(&00)'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET. WARTUNG VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Ein defekter Block wurde gefunden, aber der Ersatzblockbereich des
Datentraegers (&00) ist bereits erschoepft.

## NVL0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0053 SPURANGABE FUER GERAETETYP '(&00)' NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Die Angabe einer Spur ist fuer FBA-Platten nicht zulaessig.
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0054 FALSCHE BLOCKLAENGE AUF PLATTE '(&00)'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die Platte (&00) wurde mit einer fuer VOLIN unbekannten Blocklaenge
formatiert.

### Maßnahme

Den Datentraeger vom Techniker neu formatieren lassen.

## NVL0055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0055 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM TESTEN DER PLATTE. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0056 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEIM LESEN DES 'IDENTIFIER'S. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0057 NICHT-BEHEBBARER FEHLER WAEHREND DER FORMATIERUNG EINES ZYLINDERS. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0058 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEI DER FORMATIERUNG EINES 'USER BLOCK IDENTIFIER'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0059 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEI DER FORMATIERUNG EINES ERSATZBLOCK-IDENTIFIERS. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0060 NICHT-BEHEBBARER FEHLER WAEHREND DER FORMATIERUNG EINES DEFEKTEN BLOCKES. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0061

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0061 FALSCHE GERAETE-MERKMALE AUF PLATTE '(&00)'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Die Platte vom Techniker pruefen lassen.

## NVL0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0062 Volume '(&00)' ueberschreitet mit '(&01)' HP die maximale Plattengroesse von 32 GB

### Bedeutung

Das BS2000 unterstuetzt je logischer Platte eine maximale Groesse von
16777215 Halbseiten (je 2048 Bytes), was ca. 32 GB entspricht.

## NVL0063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0063 Das Plattengeraet '(&01)' ist noch im Cache, ein Formatieren in diesem Zustand ist unzulaessig

### Bedeutung

Vor dem Formatieren muss die Platte aus dem Cache entfernt werden.
Verwenden Sie hierzu bitte PCA.

## NVL0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0065 DAS DURCH PARAMETERWERT 'UNIT=(&00)' ANGEFORDERTE GERAET IST UNBEKANNT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename (mn).
Stapelprozess: Das Programm wird beendet (TERM MODE=ABNORMAL).
Dialogprozess: Der laufende Parametersatz wird beendet, nach entsprech-
ender Anforderung durch VOLIN kann mit den Parametern eines
neuen Parametersatzes begonnen werden.

## NVL0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0066 PLATTE '(&00)', FORMAT '(&01)': ZUGEWIESENER PLATTENSTAPEL HAT VSN '(&02)' UND FORMAT '(&03)'. FORMATIERUNG ERFORDERLICH, ABER VORGABE IST NUR LABEL ERZEUGEN

### Bedeutung

Die nachfolgende Meldung NVL0067 erlaubt die Aufhebung der Vorgabe, dass
nur Labels erzeugt werden sollen, oder die Zurueckweisung des Platten-
stapels.

## NVL0067

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0067 STANDARD-PLATTE '(&00)' UNTER VERWENDUNG DER STANDARD-FORMATIERPARAMETER UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der zugewiesene Plattenstapel ist eine Standard-BS2000-Platte.
Zur Initialisierung einer BS2000-Platte des gewuenschten Formates muss
der Stapel formatiert werden.
Wenn gewuenscht, wird die Vorgabe, dass nur Labels zu erzeugen sind
ignoriert und der Plattenstapel unter Verwendung der Standardwerte der
Formatierparameter formatiert.

### Maßnahme

Y: Der Plattenstapel wird ueberschrieben und dabei entsprechend der
Meldung formatiert.
N: Der Zustand des Plattenstapels bleibt erhalten.
Es folgt eine neue MOUNT-Meldung durch die nach dem Montieren der
richtigen Platte diese zugewiesen werden kann.

## NVL0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0068 VOLIN: SYSTEM-FEHLER BEI '(&00)'. PROGRAMMLAUF ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Sollte diese Meldung wiederholt auftreten, bitte Fehlerunterlagen an die
Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0070 WARNUNG: ZU VIELE DATEN-FEHLER IN SPUR '(&00)' AUF PLATTE '(&01)' ERKANNT. TECHNIKER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Waehrend der ausfuehrlichen Pruefung (Skip Displacement) der
bezeichneten Spur traten aussergewoehnlich viele Oberflaechenfehler auf.
Die Oberflaechenpruefung und die Formatierung werden fortgesetzt.

### Maßnahme

Obwohl diese Meldung nur als Warnung zu verstehen ist, sollte der
Techniker benachrichtigt werden, insbesondere, wenn die Meldung fuer
mehrere Spuren erscheint.

## NVL0071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0071 NICHT-BEHEBBARER E/A-FEHLER BEI PRUEFUNG SPUR '(&00)', PLATTE '(&01)'. VOLIN-LAUF ABGEBROCHEN

## NVL0072

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0072 WARNUNG: DIAGNOSE-SPUR '(&00)' AUF PLATTE '(&01)' DEFEKT

### Bedeutung

Die Meldung ist nur als Information fuer den Techniker zu verstehen.
Die bezeichnete Diagnosespur wurde wegen zu vieler Oberflaechenfehler
als defekt gekennzeichnet.
Der Anwenderbereich des Plattenspeichers wird dadurch nicht unbrauchbar.

## NVL0073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0073 FUNKTION 'SKIP DISPLACEMENT' AUF '(&00)' SPUREN ANGEWENDET

### Bedeutung

Die angegebene Anzahl von Spuren wurde mit Hilfe der Funktion
'Skip Displacement' oberflaechengeprueft und ggf. korrigiert bzw. zu
korrigieren versucht, bevor sich die Ersatzspurzuweisung als notwendig
herausstellte.

## NVL0074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0074 SPURADRESSE ODER KENNUNGSFELD VON R0 DER SPUR '(&00)' DEFEKT, PLATTE '(&01)' UNBRAUCHBAR

### Bedeutung

Die Spurpruefung stellte einen Fehler in der Spuradresse (HA: Home
Address) oder im Kennungsfeld des Spurkennblockes (R0-C: Count field von
Record 0) der angegebenen Spur fest. Eine weitere Verwendung des Platten-
speichers ist nicht moeglich.

## NVL0075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0075 ANGESCHLOSSENER GERAETETYP ENTSPRICHT NICHT DEM ANGEFORDERTEN GERAETETYP

### Bedeutung

Der im Parameter 'DEVICE' (nur ISP-Syntax) angegebene oder ueber die UNIT-
Angabe ermittelte Geraetetyp (entspricht dem generierten Typ) stimmt nicht
mit dem installierten Geraet ueberein. Die Kapazitaet des vorliegenden
Geraets ist kleiner als die des erwarteten Geraets.
Die Initialisierung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Wiederstart des VOLIN nach Korrektur der Generierungsdaten.

## NVL0076

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0076 KAPAZITAET DES INSTALLIERTEN GERAETS GROESSER ALS DIE DES TYPS DES ANGEFORDERTEN GERAETS. ANTWORT (C=FORTSETZEN; T=ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der im Parameter 'DEVICE' (nur ISP-Syntax) angegebene oder ueber die UNIT-
Angabe ermittelte Geraetetyp (entspricht dem generierten Typ) stimmt nicht
mit dem installierten Geraet ueberein. Die Kapazitaet des vorliegenden
Gerats ist groesser als die des erwarteten Geraets.

### Maßnahme

C: Formatierung und Initialisierung ausfuehren
T: Initialisierung abbrechen.

## NVL0077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0077 FORMATIERBEFEHL FUER PLATTE (&00) (&01) ABGESETZT, BITTE WARTEN

### Bedeutung

Bei FBA-Platten wird vor dem blockweisen Schreiben des Pruefmusters ein
einziger Formatierbefehl abgesetzt. Dies kann einige Zeit in Anspruch
nehmen, die tatsaechliche Dauer haengt vom Plattentyp und von der Anzahl
der parallelen VOLIN-Laeufe ab. Die Beendigung des Formatierbefehls
wird mit der Meldung NVL0078 angezeigt.
&00 = VSN
&01 = Laufwerk A oder B bei Doppelaufzeichnung (RAID1 an 3421), sonst '_'

## NVL0078

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0078 FORMATIERBEFEHL FUER PLATTE (&00) (&01) BEENDET, DATENTRAEGERUEBERPRUEFUNG BEGINNT.

### Bedeutung

Bei FBA-Platten wird vor dem blockweisen Schreiben des Pruefmusters ein
einziger Formatierbefehl abgesetzt. Dieser Befehl ist nun abgearbeitet.
Das Schreiben des Pruefmusters wurde gestartet. Der Fortschritt wird
ueber die Meldung NVL0079 angezeigt.
&00 = VSN
&01 = Laufwerk A oder B bei Doppelaufzeichnung (RAID1 an 3421),
sonst '-'

## NVL0079

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0079 (&00) PROZENT DER PLATTE (&01) (&02) SIND BEARBEITET

### Bedeutung

Die Meldung zeigt den Fortschritt einer Formatierung durch VOLIN an.
&00 = Prozentangabe in Zehnerschritten
&01 = VSN
&02 = Laufwerk A oder B bei Doppelaufzeichnung (RAID1 an 3421),
sonst '-'

## NVL0080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0080 DALTA HAT ERSATZSPUR '(&00)' DER PRIMAERSPUR '(&01)' AUF PLATTENSTAPEL '(&02)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).

## NVL0081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0081 WARNUNG: ERSATZSPUR-BEREICH AUF PLATTENSTAPEL '(&00)' ERSCHOEPFT

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).

## NVL0082

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0082 WARNUNG: MEHR ALS 2/3 DER ERSATZSPUREN AUF PLATTENSTAPEL '(&00)' ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).

## NVL0083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0083 WARNUNG: DALTA HAT ERSATZSPUR '(&00)' AUF PLATTENSTAPEL '(&01)' ALS DEFEKT MARKIERT

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).

## NVL0084

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0084 WARNUNG: DALTA KANN PHYSIKALISCHEN BLOCK '(&00)' AUF PLATTENSTAPEL '(&01)' NICHT LESEN. DEFEKTE SPUR '(&02)' NICHT MARKIERT

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).

## NVL0085

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0085 WARNUNG: DALTA BEHANDELT SPUR '(&00)' AUF PLATTENSTAPEL '(&01)'. PLATTENGERAET '(&02)' Z.ZT. NICHT BETRIEBSBEREIT

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).

### Maßnahme

Sicherstellen, dass das Plattengeraet betriebsbereit ist.

## NVL0086

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0086 DALTA HAT GERAETE-RESERVIERUNG WAEHREND ERSATZSPUR-ZUWEISUNG VERLOREN. PHYSIKALISCHE BLOECKE '(&00) BIS (&01)' AUF PLATTENSTAPEL '(&02)' UEBERPRUEFEN

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Aenderungen, die ein anderes System parallel zu DALTA an den genannten
Bloecken vorgenommen hat, koennen verloren gegangen sein.

## NVL0087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0087 DALTA KANN ERSATZSPUR-ZUWEISUNG NICHT ABSCHLIESSEN. PHYSIKALISCHE BLOECKE '(&00) BIS (&01)' AUF PLATTENSTAPEL '(&02)' UEBERPRUEFEN

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Es kann sein, dass auf die genannten Bloecke nicht mehr zugegriffen werden
kann.

## NVL0088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0088 DALTA KANN AKTUALISIERUNG DES SVL'S AUF PLATTENSTAPEL '(&00)' NICHT ABSCHLIESSEN

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Der Inhalt des VOL1-Kennsatzes (SVL) kann unvollstaendig
zurueckgeschrieben
worden sein.

## NVL0089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0089 DALTA BEHANDELT BLOCK '(&00)' AUF PLATTENSTAPEL '(&01)', PLATTENGERAET '(&02)' NICHT BETRIEBSBEREIT

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Bei den Plattengeraeten D3434-30, D34211-3, D34211-4 und D34211-5 zeigt
diese Fehlermeldung die logische Blocknummer an. Die tatsaechlich
betroffene physikalische Blocknummer ist ggf. den Sensebytes (SB3-6) zu
entnehmen.

### Maßnahme

Sicherstellen, dass das Plattengeraet betriebsbereit ist.

## NVL0090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0090 DALTA HAT GERAETE-RESERVIERUNG WAEHREND ERSATZBLOCK-ZUWEISUNG VERLOREN. PHYSIKALISCHEN BLOCK '(&00)' AUF PLATTENSTAPEL '(&01)' UEBERPRUEFEN

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Aenderungen, die ein anderes System parallel zu DALTA an dem
genannten Block vorgenommen hat, koennen verloren gegangen sein.
Bei den Plattengeraeten D3434-30, D34211-3, D34211-4 und D34211-5 zeigt
diese Fehlermeldung die logische Blocknummer an. Die tatsaechlich
betroffene physikalische Blocknummer ist ggf. den Sensebytes (SB3-6) zu
entnehmen.

## NVL0091

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0091 DALTA HAT AUF DEM PLATTENSTAPEL '(&01)' DEN PHYSIKALISCHEN BLOCK '(&00)' VERLEGT

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Bei den Plattengeraeten D3434-30, D34211-3, D34211-4 und D34211-5 zeigt
diese Fehlermeldung die logische Blocknummer an. Die tatsaechlich
betroffene physikalische Blocknummer ist ggf. den Sensebytes (SB3-6) zu
entnehmen.

## NVL0092

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0092 DALTA KANN PHYSIKALISCHEN BLOCK '(&00)' AUF PLATTENSTAPEL '(&01)' NICHT LESEN. PHYSIKALISCHER BLOCK NICHT VERLEGT

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Bei den Plattengeraeten D3434-30, D34211-3, D34211-4 und D34211-5 zeigt
diese Fehlermeldung die logische Blocknummer an. Die tatsaechlich
betroffene physikalische Blocknummer ist ggf. den Sensebytes (SB3-6) zu
entnehmen.

## NVL0093

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0093 DALTA KANN AUF DEM PLATTENSTAPEL '(&01)' DEN PHYSIKALISCHEN BLOCK '(&00)' NICHT VERLEGEN

### Bedeutung

Eine Meldung der Routine zur dynamischen Ersatzspurzuweisung (DALTA).
Es kann sein, dass auf den genannten Block nicht mehr zugegriffen werden
kann.
Bei den Plattengeraeten D3434-30, D34211-3, D34211-4 und D34211-5 zeigt
diese Fehlermeldung die logische Blocknummer an. Die tatsaechlich
betroffene physikalische Blocknummer ist ggf. den Sensebytes (SB3-6) zu
entnehmen.

## NVL0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0100 INITIALISIERUNG BZW. LADEN DES SUBSYSTEMS VOLIN NICHT MOEGLICH: FEHLERCODE '(&00)'

### Bedeutung

Beschreibung des Fehlercodes:
X'0041FFFF': Fehler beim Aufbau der Subsystem-Verbindung.
Ursachen: - Siehe detaillierte Meldungen an der Konsole.
- Simultanes Laden des VOLIN-Subsystems (SS's).
In diesem Fall warten und erneut anstarten.

### Maßnahme

DSSM-Kontext ueberpruefen (DSSM: Dynamisches SubSystem Management).

## NVL0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0101 LADEN DES SUBSYSTEMS VOLIN VIA KOMMANDO NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Das Subsystem wird im Programm VOLIN geladen.

## NVL0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0102 DIE VERSIONEN DES TU-PROGRAMMTEILS UND DES SUBSYSTEMS VOLIN SIND INKONSISTENT. VOLIN-LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Version der Schnittstellenparameterliste stimmt nicht mit der im
Subsystem geforderten ueberein.

### Maßnahme

DSSM-Kontext ueberpruefen (DSSM: Dynamisches SubSystem Management).

## NVL0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0103 ADRESSE DER SCHNITTSTELLEN-PARAMETERLISTE HAT SICH GEAENDERT. VOLIN-LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Adresse der Schnittstellenparameterliste hat sich nach
der Initialisierung des Subsystems geaendert.
Dies ist unzulaessig.

### Maßnahme

Bitte die Fehlerunterlagen an die Diagnoseabteilung weiterleiten.

## NVL0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0104 ANGEGEBENER WERT DES PARAMETERS 'FORMAT' NICHT VEREINBAR MIT PHYSIKALISCHER PLATTENSTRUKTUR FUER '(&00)'. INITIALISIERUNG ABNORMAL BEENDET

## NVL0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0108 ANGABEN VON DEFECT-BEREICHEN WERDEN BEDINGT DURCH FORMAT-WECHSEL IGNORIERT

### Bedeutung

Das physikalische Format der Platte soll veraendert werden.
In diesem Fall kann die Angabe von DEFECT-Bereichen nicht ueberprueft.
werden. Sie wird daher ignoriert.

## NVL0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0109 PRIVATPLATTEN SIND NUR FUER EINE ALLOKIERUNGSEINHEIT VON 6 K ZULAESSIG

### Bedeutung

Falls keine Allokierungseinheit explizit angegeben wurde, so ist die
Allokierungseinheit, die implizit durch die Formatangabe eingestellt
wird unzulaessig.

## NVL0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0110 PLATTENKAPAZITAET NICHT AUSREICHEND FUER PLATTENVERWALTUNGSDATEN. DIE PLATTE MUSS FORMATIERT WERDEN

### Bedeutung

Die Kapazitaet ist nicht ausreichend, um die Plattenverwaltungsdaten
(IPL-, SVL- und Format-5-Etiketten) aufzunehmen.

### Maßnahme

Die Platte ist zu formatieren.

## NVL0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0111 DIENSTPROGRAMM '(&00)' VERSION (&01) IST EINGABEBEREIT

## NVL0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0119 SPURREPARATUR FUER DUALCOPY-PLATTE '(&00)' IM ZUSTAND 'IN-HOLD' WIRD ANGEFORDERT

## NVL0120

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0120 REPARATUR FUER VSN '(&00)', PLATTENGERAET '(&01)', GERAETETYP '(&02)', STARTEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Eine Einzelspur- bzw. Einzelblockreparatur soll durchgefuehrt werden. Der
Operator bekommt die Moeglichkeit einer Kontrolle seiner Zuweisung, bevor
die Reparatur beginnt. Es wird die Moeglichkeit gegeben, den Auftrag
zurueckzuweisen.

### Maßnahme

Y: Die Reparatur wird gestartet.
N: Die Reparatur wird nicht ausgefuehrt.

## NVL0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0121 REPARATUR FUER VSN '(&00)' SOLL DURCHGEFUEHRT WERDEN ABER PARAMETER 'DEFECTS' IST NICHT DEFINIERT.

### Bedeutung

Eine Einzelspur- bzw. Einzelblockreparatur soll durchgefuehrt werden, aber
es wurden keine Spur- bzw. Blockadressen angegeben.

## NVL0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0122 REPARATUR FUER GERAETETYP '(&00)' IST NICHT UNTERSTUETZT.

### Bedeutung

Eine Einzelspur- bzw. Einzelblockreparatur soll durchgefuehrt werden. Fuer
den vorliegendenn Geraetetyp ist dies jedoch nicht moeglich.

## NVL0123

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NVL0123 DUALCOPY-PLATTE '(&00)' IST 'IN-HOLD', ABER PARAMETER 'DUALCOPY=NO', SPURREPARATUR STARTEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Eine Einzelspurreparatur soll durchgefuehrt werden. Die DualCopy-Platte
des Plattenpaares ist im Zustand 'IN-HOLD', aber Parameter 'DUALCOPY' ist
'NO' oder nicht angegeben. Eine Reparatur der SECONDARY des Plattenpaares
beginnt, wenn der Auftrag nicht abgewiesen wird.

### Maßnahme

Y: Die Spurreparatur wird angefangen.
N: Die Spurreparatur wird nicht gestartet.

## NVL0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0124 WARNUNG: SPURREPARATUR AUF VOLUME '(&00)', SPUR '(&01)', BLOCK '(&02)', BLOCKINHALT IST VERLOREN !

### Bedeutung

Bei einer Einzelspurreparatur war ein PAM-Block mit der angegebenen
PHP-Nummer (physikalische Halbseite) nicht lesbar. Bei der Spur-
rekonstruktion wurde der Block mit binaeren Nullen beschrieben.
Die Datei, die auf dem Volume zu PHP gehoert, muss aus der Sicherung
rekonstruiert werden.

## NVL0125

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0125 REPARATUR KANN NUR UNTER BS2000-SYSTEM DURCHGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

Die Repair-Funktion kann nur unter BS2000 (auch aus SIR), nicht aber unter
IPL-EXEC (Erstinstallation) benutzt werden.

## NVL0126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0126 SPURREPARATUR FUER VSN '(&00)', SPUR '(&01)' IST BEENDET

### Bedeutung

Die Einzelspurreparatur ist beendet. Die Spurreparatur war erfolgreich,
wenn keine vorhergehende Meldung (NVL0124 oder NVL0131) fuer die
angegebene Spur erschienen ist.

## NVL0127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0127 SPURREPARATUR FUER DUALCOPY-PLATTE '(&00)', ABER ZUSTAND IST NICHT 'IN-HOLD'

### Bedeutung

Eine Einzelspurreparatur auf der SECONDARY eines DualCopy-Plattenpaares
soll gestartet werden. Die Platte ist nicht im DualCopy Zustand 'IN-HOLD',
sondern in einem der beiden Zustaende 'IN-COPY' oder 'ACTIVE'.

## NVL0128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0128 SPURREPARATUR AUSSERHALB PRIMAERSPUR-BEREICH '(&00)' IST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine Einzelspurreparatur kann nur fuer primaere Spuren durchgefuehrt
werden. Ersatz- oder CE Spuren koennen nicht repariert werden.

## NVL0129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0129 FORMATIERUNG EINER DUALCOPY-PLATTE '(&00)' IM ZUSTAND 'IN-HOLD', 'ACTIVE' ODER 'IN-COPY' IST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine DualCopy Platte kann nur im Zustand 'DEACTIVATED' formatiert werden.

## NVL0130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0130 DAS INITIALISIEREN ODER FORMATIEREN EINER DUALCOPY-PLATTE '(&00)' IM ZUSTAND 'IN-HOLD' ODER 'IN-COPY' IST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine DualCopy Platte kann nur im Zustand 'DEACTIVATED' formatiert werden
und nur im Zustand 'DEACTIVATED' oder 'ACTIVE' initialisiert werden.

## NVL0131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0131 WARNUNG: SPURREPARATUR AUF VOLUME '(&00)', SPUR '(&01)', BLOCK '(&02)' BIS BLOCK'(&03)', SPURINHALT IST VERLOREN !

### Bedeutung

Bei einer Einzelspurreparatur ging der Inhalt einer gesamten Spur
verloren. Der Inhalt aller Bloecke, die auf der Spur liegen ist
undefiniert. Die PHP-Nummern der PAM-Bloecke, die auf der Spur liegen,
werden ausgegeben.

## NVL0132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0132 REPARATUR FUER FBA-SPIEGELPLATTE NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Eine Einzelblockreparatur fuer eine FBA-Platte kann im RAID1-Status
nicht durchgefuehrt werden, da die betreffende Platte nicht eindeutig
bestimmbar ist.

## NVL0133

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0133 WARNUNG: SEKTOR '(&00)' AUF VOLUME '(&01)' NICHT LESBAR, DATEN VON BLOCK '(&02)' SIND VERLOREN

### Bedeutung

Beim Versuch den Inhalt eines umzuweisenden Blockes zu sichern trat ein
Fehler auf.
&00 = phys. RBN, dezimal
&01 = VSN
&02 = PHP#, dezimal

### Maßnahme

Die den fehlerhaften Block (s. PHP#) enthaltende Datei ist nach der
erfolgreichen Verlegung des Blockes wiederherzustellen (aus letzter
Sicherung).

## NVL0134

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0134 SEKTOR '(&00)' AUF VOLUME '(&01)' KANN NICHT VERLEGT WERDEN, BLOCK '(&02)' BLEIBT DEFEKT

### Bedeutung

Beim Verlegen eines Sektors einer FBA-Platte trat ein Fehler auf.
&00 = phys. RBN, dezimal
&01 = VSN
&02 = PHP#, dezimal

### Maßnahme

Die betroffene Datei (vgl. PHP#) ist mit /DELETE-FILE ..,OPTION=DESTROY
zu loeschen und aus der Sicherung an anderer Stelle wiedereinzurichten.

## NVL0135

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0135 SEKTOR '(&00)' AUF VOLUME '(&01)' NACH UMWEISUNG NICHT FEHLERFREI, BLOCK '(&02)' BLEIBT DEFEKT

### Bedeutung

Beim Wiederherstellen des Dateninhalts eines zuvor umgewiesenen Sektors
einer FBA-Platte trat ein Fehler auf.
&00 = phys. RBN, dezimal
&01 = VSN
&02 = PHP#, dezimal

### Maßnahme

Die betroffene Datei (vgl. PHP#) mit /DELETE-FILE ...,OPTION=DESTROY
loeschen und an anderer Stelle aus der Sicherung wiedereinrichten.

## NVL0136

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0136 REPARATUR FUER SEKTOR '(&00)', BLOCK '(&01)' AUF VOLUME '(&02)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer einen defekten Sektor einer FBA-Platte wurde ein Ersatzsektor
zugewiesen und fehlerfrei beschrieben.
&00 = phys. RBN, dezimal
&01 = PHP#, dezimal
&02 = VSN

### Maßnahme

Falls der Dateninhalt des Originalblocks vor der Verlegung nicht gesichert
werden konnte (NVL0133), muss die betroffene Datei (vgl. PHP#) aus der
letzten Sicherung wiederhergestellt werden.

## NVL0138

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0138 Spur '(&01)' auf Platte '(&00)' defekt. Keine Ersatzspurzuweisung, da Option zur Unterdrueckung der Ersatzspur/-blockzuweisung gesetzt ist

## NVL0139

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0139 Sektor '(&01)' auf Platte '(&00)' defekt. Keine Ersatzblockzuweisung, da Option zur Unterdrueckung der Ersatzspur/-blockzuweisung gesetzt ist

### Bedeutung

(&00) = VSN
(&01) = Physikalische Blocknummer auf Volume (phys. RBN, nicht PHP!).

## NVL0140

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0140 INITIALISIERUNG FUER EIN GS-VOLUME '(&00)' ZURUECKGEWIESEN, DA SUBSYSTEM GSVOL NICHT VERFUEGBAR (RC='(&01)' BEI AUFRUF DER SCHNITTSTELLE '(&02)')

### Bedeutung

VOLIN benoetigt zum Initialisieren eines GS-Volumes das Subsystem GSVOL.
&00 = VSN
Bedeutung der RC (Subcode1):
41 = Subsystem nicht geladen
42 = Subsystem nicht konnektiert

### Maßnahme

Untersuchen Sie den Zustand des Subsystems GSVOL, ggf. ist das Subsystem
mit START-SUBSYSTEM GSVOL zu laden (RC=41).

## NVL0141

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0141 FORMATIERUNG AUF GS-VOLUMES NICHT ANWENDBAR. VOLIN FAEHRT MIT KENNSATZGENERIERUNG FUER GS-VOLUME '(&00)' FORT

### Bedeutung

Das Format eines GS-Volumes wird mit dem Kommando CREATE-GS-VOLUME
festgelegt, ein physikalisches Formatieren ist nicht moeglich. Auch das
physikalische Loeschen wird automatisch mit CREATE-GS-VOLUME durchge-
fuehrt. VOLIN versieht das GS-Volume lediglich mit den BS2000-Kennsaetzen.
&00 = VSN

## NVL0144

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0144 FORMATANGABE '(&00)' FUER GS-VOLUME '(&01)' STIMMT NICHT MIT DEM DURCH CREATE-GS-VOLUME FESTGELEGTEN FORMAT '(&02)' UEBEREIN. FORMATWECHSEL NICHT MOEGLICH. DER VOLIN-LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Das Format eines GS-Volumes wird mit dem Kommando CREATE-GS-VOLUME
festgelegt. Es kann nicht durch die VOLIN-Anweisung FORMAT veraendert
werden. Die VOLIN-Anweisung FORMAT dient fuer GS-Volumes nur zum
Einstellen der Allocation Unit.
&01 = VSN
Diese Meldung wird beim Aufruf des VOLIN aus SIR ausgegeben. Der
VOLIN-Lauf wird abgebrochen.

## NVL0145

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0145 FORMATANGABE '(&00)' FUER GS-VOLUME '(&01)' STIMMT NICHT MIT DEM DURCH CREATE-GS-VOLUME FESTGELEGTEN FORMAT '(&02)' UEBEREIN. FORMATWECHSEL NICHT MOEGLICH. ANTWORT (C=FORTSETZEN; T=ABBRECHEN)

### Bedeutung

Das Format eines GS-Volumes wird mit dem Kommando CREATE-GS-VOLUME
festgelegt. Es kann nicht durch die VOLIN-Anweisung FORMAT veraendert
werden. Die VOLIN-Anweisung FORMAT dient fuer GS-Volumes nur zum
Einstellen der Allocation Unit.
&01 = VSN
Diese Meldung wird beim Ablauf des VOLIN als eigenstaendiges Programm
(nicht unter SIR) ausgegeben.

### Maßnahme

C: Initialisierung mit Formatangaben aus CREATE-GS-VOLUME und mit
Default-Wert fuer Allocation Unit fortsetzen.
T: Initialisierung abbrechen.

## NVL0146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0146 PRIVATPLATTEN MIT EINER KAPAZITAET GROESSER GLEICH 32GB SIND NICHT ERLAUBT

## NVL0147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0147 EINE ANFORDERUNG DIE DIE TATSAECHLICHE KAPAZITAET DES VORLIEGENDEN GERAETES UEBERSCHREITET WIRD IGNORIERT.

### Bedeutung

DAS GERAET KANN NUR MIT SEINER TATSAECHLICHEN
MAXIMALEN KAPAZITAET FORMATIERT WERDEN.

## NVL0148

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0148 (&00) SESSION FUER GERAET (&01) BEENDET

### Bedeutung

SNAP/CLONE session fuer Geraet (&01) durch VOLIN beendet.

## NVL0149

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0149 BEENDIGUNG DER (&00) SESSION FUER GERAET (&01) NICHT ERFOLGREICH

### Bedeutung

Beendigung der SNAP/CLONE session fuer Geraet (&01) durch VOLIN
nicht erfolgreich.

## NVL0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NVL0150 INITIALISIERUNG DES (&00) GERAETES (&01) NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

SNAP/CLONE Geraet (&01) darf von VOLIN nicht ueberschrieben werden.

## NVL0151

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

NVL0151 (&00) SESSION FUER GERAET (&01) BEENDEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; C=ABBRUCH)

### Bedeutung

SNAP/CLONE Session fuer Geraet (&01) aktiv.

### Maßnahme

Y: SNAP/CLONE Session beenden und
Platten-Initialisierung fortsetzen.
N: Platten-Initialisierung fortsetzen ohne
SNAP/CLONE Session zu beenden.
C: Platten-Initialisierung abbrechen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen