## ETMAC01

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ETMAC01 Ausgegebene Information ist nicht vollstaendig

## ETMAC02

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ETMAC02 Es exitieren keine Eintraege in der ACF-Trace-Tabelle

## ETMAC03

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ETMAC03 Angegebene Task ist nicht aktiv

## ETMAC04

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ETMAC04 Ungueltige Parameter Kombination; task=*all wird nur fuer state=*tp unterstuetzt

## ETMBC00

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC00 SYSTEMFEHLER ETMBC00 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***SSSTACON: FEHLER BEI "GET M-LOCK"***

### Bedeutung

Um auf interne Daten des Boersenmechanismus zuzugreifen, darf die Code-
strecke, die den Zugriff durchfuehrt, nur in einem Task durchlaufen
werden.
Dafuer wird der M-Lock gebraucht. Wird der Aufruf des M-Lock mit
unerlaubten Return Code abgewiesen, liegt ein Systemfehler vor.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBC01

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC01 SYSTEMFEHLER ETMBC01 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMBON1: FEHLER BEI "GET I-LOCK"***

### Bedeutung

Um auf die internen Daten des FITC-Mechanismus zuzugreifen, darf die
Codestrecke, in der der Zugriff stattfindet, nur in einem Task durch-
laufen werden.
Dafuer wird der I-Lock gebraucht. Wenn der Aufruf des I-Lock mit
unerlaubten Return Code abgewiesen wird, liegt ein Systemfehler vor.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBC02

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC02 SYSTEMFEHLER ETMBC02 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMBON1: FEHLER BEI "RELEASE I-LOCK"***

### Bedeutung

Der I-Lock wird benutzt, um den Zugriff auf interne FITC-Daten sicher
zu machen. Wird bei der Freigabe des I-Lock ein unerlaubter Return
Code festgestellt, so ist der I-Lock von der aufrufenden Task
vermutlich nicht gehalten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBC03

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC03 SYSTEMFEHLER ETMBC03 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***SSSTACON: FEHLER BEI "RELEASE M-LOCK"***

### Bedeutung

Es wurde eine Aufruf gemacht, um den M-Lock freizugeben,
obwohl dieser nicht gehalten war.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBC04

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC04 SYSTEMFEHLER ETMBC04 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***SSSTACON: SYNCHRONE UNTERBRECHUNG WAEHREND EINER M-LOCK STRECKE***

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBC05

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC05 SYSTEMFEHLER ETMBC05 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; *** ETMCON2: FEHLER BEIM SCHEDULEN EINER TPR-CONTINGENCY ***

### Bedeutung

Beim Schedulen einer TPR-Contingency war in der Systemtabelle
XVT ein ungueltiger Funktionszustand eingetragen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBC06

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC06 SYSTEMFEHLER ETMBC06 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; *** ETMBON1: BOERSEN-PEND-ROUTINE ENTDECKTE UNGUELTIGE WARTEANZEIGE ***

### Bedeutung

Die Boersen-Pend-Routine wurde zur Behandlung eines ungueltigen
Wartezustandes aufgerufen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBC10

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMBC10 SYSTEMFEHLER ETMBC10 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMCON1: FALSCHER $UNMASK***

### Bedeutung

Es ist nicht erlaubt, einen TPR-PCB-Lauf unter einen unterbrochenen
TPR-PCB-Lauf herunterzumaskieren.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen DUMP und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMBS01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 79

Warranty : NO

ETMBS01 BEFEHLSSIMULATION FUER PRIVILEGIERTEN BEFEHL

### Bedeutung

Einer von folgenden Befehlen ist im TU-Programm aufgetreten:
LWI, STWI, LBF, STBF oder PUSH und POP.

### Maßnahme

Da die Simulation nicht fuer alle Zukunft garantiert wird,
sollten diese Befehle ausgebaut werden.

## ETMCC00

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMCC00 SYSTEMFEHLER ETMCC00 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; UNERWARTETE QUITTUNG

### Bedeutung

Das System wird beendet, weil die Inter-logische-Maschinen-
kommunikation eine Quittung bekommen hat, obwohl keine erwartet wird.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMDR01

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMDR01 Dynamische Rekonfiguration mit Funktion '(&00)' gestartet

### Bedeutung

(&00): Funktion ADD, REMOVE oder MIGRATE.

## ETMDR02

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMDR02 Dynamische Rekonfiguration mit Funktion '(&00)' beendet

### Bedeutung

(&00): Funkion ADD, REMOVE oder MIGRATE.

## ETMDR03

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMDR03 Live Migration von Quell-Konfiguration '(&00)' nach Ziel-Konfiguration '(&01)' abgeschlossen. Ursprungs-Konfiguration war '(&02)'

### Bedeutung

(&00), (&01), (&02): Konfigurationsname.

## ETMDR04

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMDR04 Dynamische Rekonfiguration mit Funktion '(&00)' zurueckgewiesen. Grund: Cluster Recovery Lock von MSCF nicht erhalten

### Bedeutung

(&00): Funktion ADD, REMOVE oder MIGRATE.

### Maßnahme

System-Service verstaendigen.

## ETMDR05

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMDR05 Dynamische Rekonfiguration mit Funktion '(&00)' zurueckgewiesen. Grund: Mindestens eine Extra-CPU ist zugeschaltet

### Bedeutung

(&00): Funktion REMOVE.

### Maßnahme

Zugeschaltete Extra-CPU's wegschalten mit Kommando
/DETACH-DEVICE *EXTRA-CPU(*ALL).

## ETMDR10

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ETMDR10 Dynamische Rekonfiguration mit Fehler abgebrochen. Grund: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Der Grund fuer den Abbruch ist nur fuer die Systemdiagnose
gedacht.

## ETMEV01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV01 SYSTEMFEHLER ETMEV01 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETCONP1: FALSCHER INFORMATIONSCODE VOM NAME MANAGER***

### Bedeutung

Falscher Informationscode wird vom Name Manager an die Routine ETCKILL
weitergereicht. ETCKILL zerstoert alle TU-Contingencies waehrend
der (normalen) Taskterminierung.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV02 SYSTEMFEHLER ETMEV02 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETCONP1: UNERLAUBTER RETURN CODE TRAT AUF***

### Bedeutung

Eine der folgenden Funktionen fuehrt zur Task-Beendigung:
- Request fuer Klasse-4/5-Memory ist nicht erfolgreich.
- Freigabe von Klasse-4/5-Memory ist nicht erfolgreich.
- Enablen eines Dummy-Namens durch den Name Manager wird
zurueckgewiesen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMEV03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV03 BENUTZERFEHLER ETMEV03 FUEHRTE ZUM PROGRAMMABBRUCH; ***ETCONP1: RETCO/EXIT AUF BASISPROZESS!***

### Bedeutung

Ein TU-Programm wird beendet, wenn das Programm die Makros RETCO
oder EXIT (STXIT) aufruft, sich aber nicht in einer Contingency,
sondern im Basisprozess befindet.

### Maßnahme

Korrigieren Sie bitte Ihr Programm.

## ETMEV04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV04 BENUTZERFEHLER ETMEV04 FUEHRTE ZUM PROGRAMMABBRUCH; ***ETCONP1: RETCO IN STXIT-CONTINGENCY!***

### Bedeutung

Ein TU-Programm wird beendet, wenn innerhalb einer STXIT-Contingency
der RETCO-Makro aufgerufen wird. STXIT-Contingencies muessen mit dem
EXIT-Makro abgeschlossen werden.

### Maßnahme

Korrigieren Sie bitte Ihr Programm.

## ETMEV10

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV10 SYSTEMFEHLER ETMEV10 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETSIDRI: UNERLAUBTER RETURN CODE TRAT AUF***

### Bedeutung

Bei der Behandlung von Serialization fuehren folgende Fehler zur
Taskbeendigung:
1. Unerlaubter Return Code vom Parameter Prozessor.
2. Unerlaubter Return Code vom Name Manager.
3. Unerlaubter Return Code von den Routinen, die TU-PCBs
kreieren oder schedulen.
4. Unerlaubter Return Code von den Boersen-Makro-Aufrufen.
5. Unerlaubter Return Code vom Release-Memory.
6. Unerlaubter Return Code vom $ENQL-Makro-Aufruf.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV11

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV11 SYSTEMFEHLER ETMEV11 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETSILIST: FALSCHES VERHALTEN IM $ENQL-MAKROAUFRUF***

### Bedeutung

Der Systemfehler kann nur bei folgenden Ereignissen auftreten:
1. Falsche Verwendung der $ENQL-Parameterliste.
2. Unerlaubter Return Code von einem Boersen-Makroaufruf.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV20

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV20 SYSTEMFEHLER ETMEV20 FUEHRTE ZUM STEPABBRUCH; ***ETEIDRI: UNERLAUBTER RETURN CODE VOM NAME MANAGER***

### Bedeutung

Der Return Code kann beim Enablen eines Namens, beim Setzen von
namensspezifischen Werten, beim Zugriff auf den Namen oder
beim Disablen eines Namens auftreten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV21

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV21 SYSTEMFEHLER ETMEV21 FUEHRTE ZUM STEPABBRUCH; ***ETEIDRI: UNERLAUBTER RETURN CODE VOM PARAMETER PROZESSOR***

### Bedeutung

Einige Return Codes sind nicht moeglich, wenn das Systemprogramm
korrekt ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV22

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV22 SYSTEMFEHLER ETMEV22 FUEHRTE ZUM STEPABBRUCH; ***ETEIDRI: UNERLAUBTER RETURN CODE VON EINEM BOERSEN-MAKROAUFRUF***

### Bedeutung

Einige Return Codes sind nicht moeglich, wenn das Systemprogramm
korrekt ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV23

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV23 SYSTEMFEHLER ETMEV23 FUEHRTE ZUM STEPABBRUCH; ***ETEIDRI: UNERLAUBTER RETURN CODE VON FITC***

### Bedeutung

Einige Return Codes von der FITC-Connection-Routine sind nicht
moeglich, wenn das Systemprogramm korrekt ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV24

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV24 Systemfehler ETMEV24 fuehrte zum Stepabbruch; ***ETEIDRI: unerwarteter Return Code von einer internen Prozedur****

### Bedeutung

Die Routine zum Einleiten des Wartezustands fuer eine synchrone SOLSIG-
Anforderung bzw. zum Schedulen einer TU-Contingency fuer eine asynchrone
SOLSIG-Anforderung gibt einen Return Code zurueck, der in einem
korrektem Systemprogramm nicht moeglich ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV25

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV25 SYSTEMFEHLER ETMEV25 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***UEV/SER/FEV/CO: ANZEIGE EINER SYSTEMINKONSISTENZ***

### Bedeutung

Der Aufruf einer externen Systemschnittstelle lieferte einen unerwarteten
Return Code.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV26

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV26 Benutzerfehler ETMEV26 fuehrte zum Programmabbruch; ***ETEIDRI: maximal erlaubte Anzahl TU-Contingencies erreicht***

### Bedeutung

Ein TU-Programm wird beendet, weil bei Eintreffen eines Ereignisses, das
mit einem permanenten asynchronen SOLSIG angefordert wurde, die maximal
erlaubte Anzahl gleichzeitig vorhandener TU-Contingency-Prozesse
ueberschritten wird.
Diese Situation kann eintreten, wenn der TU-Basis-Prozess nicht durch
die TU-Contingencies unterbrechbar ist , weil er seine Prioritaet mit
LEVCO auf einen hoeheren Wert als die der TU-Contingencies gesetzt hat.
Eine andere Moeglichkeit besteht darin, dass die angelaufene
TU-Contingency in einen Wartezustand geraet und zwischenzeitlich
eintreffende Ereignisse entsprechend viele neue
TU-Contingency-Prozesse schedulen.

### Maßnahme

Korrigieren Sie bitte Ihr Programm.

## ETMEV30

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV30 SYSTEMFEHLER ETMEV30 FUEHRTE ZUM STEPABBRUCH; ***ETCODRI: UNERLAUBTER RETURN CODE VOM NAME MANAGER***

### Bedeutung

Der Return Code kann beim Enablen eines Namens, beim Setzen von
namensspezifischen Werten, beim Zugriff auf einen Namen oder beim
Disablen von einem Namen vorkommen. Der Return Code kann nicht
auftreten, wenn das Systemprogramm korrekt ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV31

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV31 SYSTEMFEHLER ETMEV31 FUEHRTE ZUM STEPABBRUCH; ***ETCODRI: UNERLAUBTER RETURN CODE VOM PARAMETER PROZESSOR***

### Bedeutung

Der Return Code kann nicht vorkommen, wenn das entsprechende System-
programm korrekt ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMEV40

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMEV40 SYSTEMFEHLER ETMEV40 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMEVSP: UNERLAUBTER RETURN CODE TRAT AUF***

### Bedeutung

Enablen eines Dummy-Namens durch den Name-Manager wird
zurueckgewiesen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMFE01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMFE01 SYSTEMFEHLER ETMFE01 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMFEV: FEHLER IN SVC 187-ROUTINE***

### Bedeutung

Moegliche Gruende sind ungueltige Return Codes vom $RQM1, $RLM1,
Parameter Prozessor, Name Manager usw.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater

## ETMFE02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMFE02 SYSTEMFEHLER ETMFE02 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMFEV: FEHLER BEIM LOESCHEN VON FEV-ITEMS***

### Bedeutung

Ungueltiger Return Code vom $RLM1.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMFI01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMFI01 SYSTEMFEHLER ETMFI01 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ITC (=IPK): UNERWARTETER RETURNCODE!***

### Bedeutung

Ungueltiger Return Code von der Inter-Prozess-Kommunikation.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMFI02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMFI02 SYSTEMFEHLER ETMFI02 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***FITC: UNERWARTETER RETURN-CODE!***

### Bedeutung

Ungueltiger Return Code von der schnellen Inter-Prozess-Kommunikation.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMGT00

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT00 START DES SUBSYSTEMS GET-TIME MIT FEHLER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

DSSM meldet bei der Kreierung einen Fehler.
GTIME/CTIME stehen fuer Benutzerprogramme nicht zur Verfuegung.
Ein nachtraegliches Starten des Subsystems ist nicht zulaessig.

### Maßnahme

Das System muss neu gestartet werden (STARTUP).

## ETMGT01

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT01 TODR-EPOCHE FUER DIE SESSION: EPOCH=(&00)

### Bedeutung

Anzeige der Epochen-Designation.

### Maßnahme

Keine.

## ETMGT02

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT02 VERBINDUNG ZUM SUBSYSTEM GET-TIME KONNTE NICHT HERGESTELLT WERDEN

### Bedeutung

Die Initialisierung des Subsystems GET-TIME konnte nicht
durchgefuehrt werden.
GTIME/CTIME steht fuer Benutzerprogramme nicht zur Verfuegung.
Ein nachtraegliches Starten des Subsystems ist nicht zulaessig.

### Maßnahme

Das System muss neu gestartet werden (STARTUP).

## ETMGT07

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT07 DIFF IN PARAMETERDATEI FEHLT - STARTUP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der GTIME-Parameter DIFF fehlt.
Es erfolgt ein Abbruch der Systemeinleitung.

### Maßnahme

Der STARTUP-Parameter muss berichtigt werden.

## ETMGT10

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT10 GTIME-WERTE FUER DIE SESSION: ZONE=(&00), DIFF=(&01)

### Bedeutung

Die Parameter fuer die GTIME-Funktionen haben folgende Werte:
&00: Zeitzone
&01: Umstellungsdifferenz

### Maßnahme

Keine.
Wenn DIFF<>0, also eine Sommerzeitumstellung existiert, aber weder
SEASON noch CHDATE angegeben ist, dann folgt die Meldung ETMGT17.
Sollten sich die Werte fuer ZONE und / oder DIFF seit der letzten
BS2000-Session geaendert haben, dann folgt der Konsoldialog mit
den Meldungen ETMGT11 und ETMGT12, gegebenenfalls auch ETMGT13
und ETMGT14.

## ETMGT11

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT11 DIFF ODER ZONE HAT SICH SEIT DEM LETZTEN SYSTEMLAUF VERAENDERT

### Bedeutung

Seit dem letzten BS2000-Systemlauf hat sich der Wert fuer
DIFF und / oder ZONE geaendert.

### Maßnahme

Es folgt die Abfrage ETMGT12.

## ETMGT12

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT12 AKZEPTIEREN SIE DIE AKTUELLEN PARAMETERWERTE DIFF UND ZONE? ANTWORT (Y/N)

### Bedeutung

Der Operateur hat die Moeglichkeit zu pruefen, ob die
GTIME-Parameter ZONE und / oder DIFF sich tatsaechlich geaendert
haben, denn ZONE und DIFF aendern sich nur in Ausnahmefaellen.

### Maßnahme

Bei syntaktisch falscher Konsoleingabe folgt die Meldung ETMGT13.
Nach 'Y' wird die Systemeinleitung mit den neuen GTIME-Werten
fortgesetzt; bei falschen GTIME-Parametern kann es zu harten
Systemfehlern kommen!
Nach 'N' folgt ETMGT14.

## ETMGT13

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT13 UNGUELTIGE ANTWORT

### Bedeutung

Die Antwort auf die vorherige Meldung war falsch.

### Maßnahme

Es folgt erneut diese Meldung.

## ETMGT14

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT14 GTIME-PARAMETER DIFF ODER ZONE MUSS KORRIGIERT WERDEN - STARTUP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Meldung ETMGT12 war mit 'N' beantwortet worden, die Parameter
DIFF und / oder ZONE waren also faelschlich veraendert.

### Maßnahme

Die GTIME-Parameter muessen berichtigt werden, dann erneute
Systemeinleitung.

## ETMGT15

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT15 FUER DEN LETZTEN UMSTELLUNGSZEITPUNKT EXISTIERT KEIN CHDATE IN DEN DEN GTIME-PARAMETER-DEKLARATIONEN. ANTWORT(EOT(MIT FALSCHEN ZEIT-EINSTELLUNGEN WEITERMACHEN); T(BEENDEN)).

### Bedeutung

DIE GTIME PARAMETERDATEI MUSS UM ZUSAETZLICHE
CHDATES ERWEITERT WERDEN UND DANACH EIN NEUER STARTUP
EINGELEITET WERDEN. GRUND: DIE DERZEITIGE SESSION HAT
KEINE KENNTNIS VOM LETZTEN UMSTELLDATUM. ZEITBESTIMMUNGEN
UND ZEITBERECHNUNGEN KOENNEN DESHALB ZU FALSCHEN
RESULTATEN FUEHREN.

## ETMGT17

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT17 SEASON UND CHDATE SIND BEI DIFF<>0 PFLICHT - STARTUP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Es existiert eine Sommerzeitumstellung, aber die GTIME-Parameter
SEASON oder CHDATE sind ungueltig.

### Maßnahme

Es folgt Abbruch der Systemeinleitung. Die STARTUP-Parameter
muessen berichtigt werden.

## ETMGT18

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT18 KEIN ZUKUENFTIGES CHDATE VORHANDEN. VOR DER NAECHSTEN ZEITUMSTELLUNG CHDATE-LISTE ERWEITERN UND SYSTEM NEU HOCHFAHREN!

### Bedeutung

Der letzte angegebene Umstellungszeitpunkt ist bereits ueberschritten.

### Maßnahme

Die CHDATEs muessen ueberprueft werden, denn die angegebenen
Parameter verlieren spaetestens in ca. 6 Monaten ihre Gueltigkeit.

## ETMGT30

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT30 KEINE ZONENDIFFERENZ VON SVP/IPL UND MEHR ALS EINE GTIME-ZONE IN DER PARAMETERDATEI

### Bedeutung

Es kann keine eindeutige Zone fuer den Systemlauf festgestellt werden.
Die Parameterdatei enthaelt Informationen ueber mehrere Zonen, am SVP ist
keine Zonendifferenz eingestellt und im SVL ist keine Zonendifferenz
eingetragen.

### Maßnahme

Es folgt die Meldung ETMGT31.

## ETMGT31

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT31 BITTE ZONE EINGEBEN ODER STARTUP ABBRECHEN: ZONE=? (SHH:MM (S:VORZEICHEN, HH:STUNDEN, MM:MINUTEN); T(ABBRUCH))

### Bedeutung

Die Zonendifferenz muss eingegeben werden.

### Maßnahme

Es folgt bei inkorrekter Eingabe die Meldung ETMGT32.
Dieser Fehler laesst sich vermeiden, wenn die Parameterdatei fuer alle
Zeitzonen auf die lokal benoetigte Zone reduziert wird bzw. wenn am SVP
die Zonendifferenz eingestellt wird.

## ETMGT32

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT32 INKORREKTE ZONENDIFFERENZ. EINGABE KORRIGIEREN: ZONE=? (SHH:MM; T(ABBRUCH))

### Bedeutung

Die mit Meldung ETMGT31 eingegeben Zonendifferenz ist fehlerhaft.

### Maßnahme

Der Operator muss eine korrigierte Zonendifferenz eingeben.
Bei inkorrekter Eingabe wiederholt sich die Meldung ETMGT32, bis
eine korrekte Eingabe erfolgt ist oder der Abbruch gewaehlt wurde.

## ETMGT33

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT33 INKORREKTE DIFFERENZ ZWISCHEN ZWEI CHDATES. AKTION=? (C(KORRIGIEREN); I(GNORIEREN); A(LLE FOLGENDEN PARAMETER IGNORIEREN); T(ABBRUCH))

### Bedeutung

Die geforderte Differenz zwischen zwei CHDATEs ist falsch. Entweder
die Angaben in der Parameterdatei sind fehlerhaft oder die Parameterdatei
wurde mehrmals im Startup-Dialog angegeben.

### Maßnahme

Durch Beantwortung der Eingabeaufforderung kann der weitere Ablauf
gesteuert werden.
Es kann dieses eine CHDATE korrigiert werden (C) oder ignoriert (I)
werden, oder es koennen alle folgenden Parameter ignoriert werden
oder der Startup kann abgebrochen werden. Das Ignorieren aller
folgenden GTIME-Parameter empfiehlt sich bei der mehrmaligen Angabe
der Parameterdatei.

## ETMGT34

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT34 WARNUNG! MEHR ALS EIN GTIME PARAMETER BLOCK ZUR GEAEHLTEN ZONE IN DER PARAMETERDATEI. BITTE PARAMTERDATEI UEBERPRUEFEN!

### Bedeutung

Es wurde nochmals ein GTIME Parameterblock mit der gewaehlten ZONE des
Systems in der Parameterdatei gefunden.

### Maßnahme

Die Meldung ist als Hinweis auf eine fehlerhafte GTIME Parameterdatei
zu verstehen. Der Benutzer wird aufgefordert, die Parameterdatei
zu ueberpruefen.

## ETMGT35

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT35 KEIN GTIME PARAMETER ZONE VON SVP/IPL/EINGABE. FORTSETZUNG MIT DEFAULT INITIALISIERUNG? ANTWORT (Y/N)

### Bedeutung

Es wurden keine GTIME-Parameter passend zu der Zonendifferenz von
SVP/IPL/Operatoreingabe gefunden.

### Maßnahme

Es folgt die Meldung ETMGT36.

## ETMGT36

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT36 ANTWORT (Y (MIT ZONEN-INFO VON SVP/SVL/EINGABE); N (ABBRUCH); SHH:MM (ZONEN-INFO FUER INITIALISIERUNG; S:VORZEICHEN, HH:STUNDEN, MM:MINUTEN))

### Bedeutung

Folgemeldung von ETMGT35.

### Maßnahme

Parameterdatei vervollstaendigen oder beim naechsten Startup fuer die
korrekte Zonendifferenz sorgen.
Es ist moeglich, eine Default-Initialisierung einzuleiten, um die
Parameterdatei zu korrigieren. Bei der Default-Initialisierung sind
dem System keine Zeitumstellungen bekannt. Die Zeitzone, mit der das
System initialisiert wird, ist die, die von SVP, SVL oder vorheriger
Eingabe geliefert wurde. Durch die explizite Angabe der Zoneninfo
kann die Initialisierung mit einer anderen Zeitzone erzwungen werden.

## ETMGT37

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT37 GTIME WURDE MIT DEFAULT PARAMETERN INITIALISIERT! KORRIGIEREN SIE DIE PARAMETERDATEI UND BEENDEN SIE DIE SESSION!

### Bedeutung

Das System soll nur dazu benutzt werden, um die Parameterdatei in
korrekten Zustand zu bringen.

## ETMGT38

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT38 DER STARTUP-ZEITPUNKT KANN NICHT EINDEUTIG DER SOMMER- ODER WINTER-ZEIT ZUGEORDNET WERDEN

### Bedeutung

Der Startup-Zeitpunkt liegt in der doppelten Stunde der Zeitumstellung.

### Maßnahme

Es folgt die Meldung ETMGT39.

## ETMGT39

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT39 SOMMERZEIT ODER WINTERZEIT IN DER SVP-UHR ZU BEGINN DES STARTUP? ANTWORT (DST (SOMMERZEIT); ST (WINTERZEIT))

### Bedeutung

Es kann anhand der CHDATEs nicht entschieden werden, ob der Startup
mit Sommer-(DST) oder Winter(ST)-zeit in der SVP-Uhr durchgefuehrt
wurde. Eine Eingabe des Operators ist erforderlich.

### Maßnahme

Eingabe des Operators, mit welcher Zeit (Daylight Saving Time oder
Standard Time) die SVP-Uhr beim Startup-Beginn geladen war.

## ETMGT40

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT40 DIE SYSTEM TASK "TIME" KONNTE NICHT KREIERT WERDEN. ES ERFOLGT KEINE AUTOMATISCHE ZEITUMSTELLUNG UND KEINE UHRENSYNCHRONISATION!

### Bedeutung

Ein konsistenter Systemlauf kann nur bis zur naechsten
Zeitumstellung garantiert werden.
Eine zeitliche Synchronisation mit externen Zeitgebern kann nicht
durchgefuehrt werden.
Diagnoseunterlagen werden automatisch erstellt.

### Maßnahme

Das System muss vor der naechsten Zeitumstellung neu
gestartet werden (STARTUP).
Fuer die Synchronisation der Systemzeit muss das System neu
gestartet werden (STARTUP).

## ETMGT41

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

ETMGT41 /390-Anlagen: Keine Synchronisierung der Systemzeit mit der SKP-X/MU-Uhr. x86-Anlagen: Keine Funkuhr-Anzeige fuer GTIME-Nutzer.

### Bedeutung

- Kreieren der Ablauftraeger-Task TIMC abnormal beendet.
- Kein Zugriff auf entsprechende Daten von SKP-X/MU.
- Kein Zugriff auf entsprechende Daten von BS2-CONN-EXT-REF.

## ETMGT42

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT42 *** ZEITUMSTELLUNG VON SOMMER- AUF WINTERZEIT ERFOLGT ***

## ETMGT43

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT43 *** ZEITUMSTELLUNG VON WINTER- AUF SOMMERZEIT ERFOLGT ***

## ETMGT45

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT45 LADEN DES TODDR NACH HW-FEHLER NICHT MOEGLICH

## ETMGT50

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT50 ES ERFOLGT KEINE ZUKUENFTIGE AUTOMATISCHE ZEITUMSTELLUNG. SYSTEMFEHLER AUFGETRETEN BEIM ABLAUF DER TASK "TIME".

### Bedeutung

Ein interner Fehler der Task TIME trat auf.
Ein konsistenter Systemlauf kann nur bis zur naechsten
Zeitumstellung garantiert werden.
Diagnoseunterlagen werden automatisch erstellt.

### Maßnahme

Das System muss vor der naechsten Zeitumstellung
neu gestartet werden (STARTUP).

## ETMGT51

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT51 ES ERFOLGT KEINE ZUKUENFTIGE AUTOMATISCHE ZEITUMSTELLUNG. DIE LISTE DER UMSTELLZEITPUNKTE ENTHAELT KEIN ZUKUENFTIGES DATUM.

### Bedeutung

Ein konsistenter Systemlauf kann nur bis zur naechsten
Zeitumstellung garantiert werden.

### Maßnahme

Erweitern Sie die CHDATE-Liste in den GTIME-STARTUP-Parametern!
Das System muss vor der naechsten Zeitumstellung
neu gestartet werden (STARTUP).

## ETMGT52

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT52 ES ERFOLGT KEINE AUTOMATISCHE ZEITUMSTELLUNG, DA DER GTIME PARAMETER DIFF=0 IST.

### Bedeutung

Es wird keine automatische Zeitumstellung durchgefuehrt, da der Wert des
GTIME Parameters DIFF bedeutet, dass fuer das System keine Zeitumstellung
vorgesehen ist.
Das System laeuft mit Standard Zeit.

## ETMGT55

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT55 *** AUTOMATISCHER START DES SUBSYSTEMS TSDRIVER FEHLGESCHLAGEN! ***

### Bedeutung

Der automatische Start des Subsystems TSDRIVER liefert einen Fehler.

### Maßnahme

Bitte starten Sie das Subsystem mit dem Kommando START-SUBSYSTEM.

## ETMGT58

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT58 UHRENSYNCHRONISATION KANN NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN. SYSTEMFEHLER AUFGETRETEN BEIM ABLAUF DER TASK "TIME".

### Bedeutung

Ein interner Fehler verhindert die Synchronisation der Systemzeit.
Diagnoseunterlagen werden automatisch erstellt.

### Maßnahme

Fuer die Synchronisation der Systemzeit muss das System neu gestartet
werden (STARTUP).

## ETMGT59

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT59 RE-ADJUSTIERUNG VON TASK-MANAGEMENT-PARAMETERN KANN AUFGRUND EINER UNBEKANNTEN CPU-ID NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN

## ETMGT60

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT60 *** AUTOMATIC RESTART ALS RESTART OPTION NICHT ZULAESSIG! ***

### Bedeutung

Ein interner Fehler im Ablauf der Task TIME trat auf.
Es wurde versucht, Information im SVL zu hinterlegen.
Ein konsistenter Systemlauf kann nur bis zur naechsten
Zeitumstellung garantiert werden.
Diagnoseunterlagen werden automatisch erstellt.

### Maßnahme

Der naechste STARTUP darf kein AUTOMATIC RESTART sein !

## ETMGT61

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMGT61 *** AUTOMATIC RESTART ALS RESTART OPTION WIEDER ZULAESSIG! ***

### Bedeutung

Das Hinterlegen der Automatic Restart Daten im SVL war erfolgreich.

### Maßnahme

Der naechste STARTUP darf wieder AUTOMATIC RESTART sein!

## ETMIM01

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM01 SYSTEMFEHLER ETMIM01 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMIA$X: UNTERBRECHUNG NICHT ERLAUBT ODER STATUS IST UNBEKANNT!***

### Bedeutung

Unterbrechung nicht erlaubt im aktuellen Programmstatus oder
der Status ist unbekannt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM02

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM02 SYSTEMFEHLER ETMIM02 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMIA$X: PROGRAMMFEHLER / SVC ALS HAENGENDE UNTERBRECHUNG!***

### Bedeutung

Der Fehler wird vermutlich durch einen Programmfehler oder einen SVC
in SIH verursacht.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM03

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM03 SYSTEMFEHLER ETMIM03 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMIA$X: PROGRAMMFEHLER / SVC IM SYSTEMWARTEZUSTAND!***

### Bedeutung

Es tritt ein Programmfehler oder ein SVC auf, waehrend das System im
System Wait (IDLE) ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM05

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM05 SYSTEMFEHLER ETMIM05 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMIA$X: VERBOTENE UNTERBRECHUNG TRAT AUF!***

### Bedeutung

Die aufgetretene Unterbrechung ist nicht bekannt und damit verboten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM06

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM06 SYSTEMFEHLER ETMIM06 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMIA$R: VERBOTENE 64-BIT UNTERBRECHUNG TRAT AUF!***

### Bedeutung

Die aufgetretene Unterbrechung ist nicht bekannt und damit verboten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM08

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM08 UEBERLAUF DER TIME-OF-DAY-CLOCK ERFOLGREICH BEHANDELT

## ETMIM09

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM09 SYSTEMFEHLER ETMIM09 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMPT5: INTERNER FEHLER BEI TIME-OF-DAY-CLOCK UEBERLAUF

### Bedeutung

Der TIME-OF-DAY-CLOCK Ueberlauf kann nicht behandelt werden.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## ETMIM10

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM10 SYSTEMFEHLER ETMIM10 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMPT5: KEIN SLOTPOOL FUER PCB-ERWEITERUNGEN VERFUEGBAR

### Bedeutung

In der Systemeinleitung kann der Slotpool fuer PCB-Erweiterungen
nicht angelegt werden.

### Maßnahme

Einen Speicherabzug durch SLED einleiten.

## ETMIM21

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM21 SYSTEMFEHLER ETMIM21 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMDISP: KAI-SCHEDULER FAND UNBEKANNTE ADRESSE IN $Q-SLOT!***

### Bedeutung

Dieser Fehler wird vom Task Initiator festgestellt, wenn er einen
KAI-Prozess an einer (falschen) Adresse starten will, die im $Q-Slot
steht.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM22

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM22 SYSTEMFEHLER ETMIM22 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMDISP: KAI-SCHEDULER FAND UNDEFINIERTEN RETURN CODE EINER $QPP3-FUNKTION VOR!***

### Bedeutung

Der aufgetretene Return Code wird vom Task Initiator von einer $QPP3-
Funktion nicht erwartet, deshalb wird der Systemlauf beendet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM23

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM23 SYSTEMFEHLER ETMIM23 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMDISP: KAI-SCHEDULER FAND UNDEFINIERTE TID IN $Q-SLOT VOR!***

### Bedeutung

PEND/UNPEND des Systems oder einer Task mit TID<>0 nicht erlaubt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM25

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM25 SYSTEMFEHLER ETMIM25 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMDISP: ETMRFNAT IST FUER SYSTEM ODER TID <> 0 NICHT ERLAUBT***

### Bedeutung

Function Attach ist fuer das System oder eine Task, die nicht in
Kontrolle ist, nicht erlaubt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM41

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM41 SYSTEMFEHLER ETMIM41 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMEIA: BEI ADRESSE: (&00), AUFRUFER VERURSACHT SYSTEMABBRUCH***

### Bedeutung

Es handelt sich hier um einen allgemeinen $CRASH-Aufruf, der von
verschiedenen Routinen angesprungen wird.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM42

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM42 SYSTEMFEHLER ETMIM42 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMEIA: UNERLAUBTER INTERRUPT TRAT AUF!***

### Bedeutung

Die aufgetretene Unterbrechung ist nicht bekannt und somit verboten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM43

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM43 SYSTEMFEHLER ETMIM43 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMEIA: FEHLER BEIM $NSTEVA-AUFRUF!***

### Bedeutung

Tritt ein Programmfehler in TU auf, so wird ein TPR-PCB mit Hilfe
des $NSTEVA-Makros fuer die STXIT-Behandlung kreiert. Falls der
$NSTEVA-Aufruf einen unerlaubten Return Code liefert (falsche
TID, falsche Parameter), wird der Systemlauf abgebrochen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM44

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM44 SYSTEMFEHLER ETMIM44 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMEIA: ADRESSE: (&00). PROGRAMMFEHLER BEVOR KLASSE 2 GELADEN IST!***

### Bedeutung

Bei einem Fehler waehrend des STARTUP wird das System nicht weiter
hochgefahren, sondern beendet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM45

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM45 SYSTEMFEHLER ETMIM45 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMEIA: $TERM-FEHLER!***

### Bedeutung

Taskterminierung versagt, da entweder eine falsche TID, ein
Parameterfehler oder eine Engpassituation des Systems vorliegt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM46

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM46 SYSTEMFEHLER ETMIM46 FUEHRTE ZUR STEPBEENDIGUNG; ***ETMEIA: PAGING ERROR WEGEN HARDWAREFEHLER!***

### Bedeutung

Memory Management meldet einen Paging-Fehler, der auf einen
Hardwarefehler zurueckzufuehren ist.
Der Fehler ereignete sich im Programmzustand TU.

### Maßnahme

Keine.

## ETMIM47

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM47 SYSTEMFEHLER ETMIM47 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMEIA: HARDWAREFEHLER KANN NICHT BEHANDELT WERDEN (KEIN PCB VERFUEGBAR)!***

### Bedeutung

Damit der Hardware-Fehler behandelt werden kann,
muss ein PCB verfuegbar sein.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM48

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM48 SYSTEMFEHLER ETMIM48 TERMINIERT STEP; ***ETMEIA: STEPBEENDIGUNG WEGEN HARDWAREFEHLER!***

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Keine.

## ETMIM50

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM50 SYSTEMFEHLER ETMIM50 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMEIA: ADRESSE: (&00) HARDWAREFEHLER BEVOR KLASSE 2 GELADEN IST!***

### Bedeutung

Bei einem Fehler waehrend des STARTUP wird das System nicht weiter
hochgefahren, sondern beendet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und verstaendigen Sie die Wartung.

## ETMIM51

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM51 SYSTEMFEHLER ETMIM51 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSF: PCB-LINK ZERSTOERT!***

### Bedeutung

Bei Task-Beendigung, wenn von $DEST alle (TPR-) PCBs abgebaut
werden, wird der Vorgaenger in der PCB-Kette nicht gefunden und
es handelt sich nicht um den permanenten TPR-PCB.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM52

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM52 SYSTEMFEHLER ETMIM52 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSF: FNDT AUF PCB MIT LINK=0 ODER FNDT AUF PERMANENTEN PCB ODER FNDT AUF TU-PCB!***

### Bedeutung

Beim Function Detach soll ein PCB abgebaut werden, der
der permanente PCB fuer TU-SVC's, ein TU-PCB oder ein PCB
ist, der keinen Vorgaenger hat. Dies ist nicht gestattet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM53

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM53 SYSTEMFEHLER ETMIM53 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***UNERWARTETER REKONFIGURATIONS-RETURN-CODE WURDE WAEHREND PERIODISCHEM LM-CHECK GEFUNDEN! ***

### Bedeutung

Unerlaubter Return Code tritt beim $RECONF-Aufruf (Rekonfiguration)
auf. Der Aufruf wird zum CPU-Check verwandt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM54

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM54 SYSTEMFEHLER ETMIM54 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***FEHLER BEIM ABLAUF VON GEBLOCKTEN LOGISCHEN MASCHINEN!***

### Bedeutung

Ein unerlaubter Return Code tritt beim $RECONF-Aufruf (Rekonfiguration)
auf. Entweder ist die laufende Logische Maschine (LM) an eine physika-
lische CPU gebunden (das Entblockieren wird zurueckgewiesen) oder moeg-
licherweise enthaelt das generierte System nicht die notwendigen Module.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM55

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM55 SYSTEMFEHLER ETMIM55 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSF: $P3FNAT IST NUR FUER TASK IN KONTROLLE ERLAUBT!***

### Bedeutung

Asynchroner 'Function Attach' ist nicht mehr erlaubt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM56

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM56 SYSTEMFEHLER ETMIM56 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSF: FNDT AUF PERMANENTEN TPR-PCB!***

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und senden Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM57

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM57 SYSTEMFEHLER ETMIM57 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSF: $TERM-ERROR!***

### Bedeutung

Taskterminierung versagt, da entweder eine falsche TID, ein
Parameterfehler oder eine Engpassituation des Systems vorliegt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM58

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM58 SYSTEMFEHLER ETMIM58 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSF: PP2-PC WURDE NICHT UPGEDATED***

### Bedeutung

Der PP2-PC wurde vom Termination Processing nicht upgedated
bei der Durchfuehrung der Terminierung.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und senden Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM59

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM59 SYSTEMFEHLER ETMIM59 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***NEHMATBL: INTERRUPTED PCB EXISTIERT NICHT***

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und senden Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM70

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM70 SYSTEMFEHLER ETMIM70 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSF: $PBINF LIEFERT UNGUELTIGEN RETURNCODE***

### Bedeutung

Die $PBINF-Schnittstelle wurde aufgerufen, um den Programmnamen
nach einem SVC 79 zu erhalten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und senden Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM71

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM71 SYSTEMFEHLER ETMIM71 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSF: $CHKPRV LIEFERT UNGUELTIGEN RETURNCODE***

### Bedeutung

Die $CHKPRV-Schnittstelle wurde aufgerufen, um die Aufruferprivilegien
nach einem SVC 79 zu erhalten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und senden Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM72

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM72 PROGRAM (&00) MOECHTE PRIVILEGIERT ABLAUFEN. ANTWORT (Y = ANNAHME; N = ABLEHNUNG)

### Bedeutung

Ein Anwenderprogramm im nicht-privilegierten Zustand hat einen
SVC 79 aufgerufen, um privilegiert (TPR) zu werden.
Die obige Meldung wird an die Konsole gesendet. Der Operateur
hat die Meldung zu beantworten.
Die Meldung wird nur dann an die Konsole gesendet, wenn der
Anwender die Benutzerkennung $TSOS oder $SERVICE hat. Ansonsten
wird der SVC ignoriert.

### Maßnahme

Y : Der Anwender bekommt die Kontrolle im privilegierten Zustand.
N : Der SVC 79-Aufruf wird ignoriert.

## ETMIM80

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM80 SYSTEMFEHLER ETMIM80 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSERV: $NSTEVA GIBT UNGUELTIGEN RETURN CODE ZURUECK***

### Bedeutung

Der $NSTEVA-Aufruf geschieht, wenn der Aufrufer aus TU
eine 24-Bit-Adresse im XS-Mode uebergibt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und senden Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM81

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM81 SYSTEMFEHLER ETMIM81 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSERV: UNGUELTIGE 24-BIT-ADRESSE IM XS-MODUS***

### Bedeutung

Wenn ein Aufrufer in TPR eine 24-Bit-Adresse liefert,
wird die Task sofort terminiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM82

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM82 SYSTEMFEHLER ETMIM82 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSERV: $SNAP LIEFERT UNGUELTIGEN RETURNCODE***

### Bedeutung

Die $SNAP-Schnittstelle wird aufgerufen, wenn sich ein $ACCTLT-Fehler
ereignet hat.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM83

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM83 SYSTEMFEHLER ETMIM83 BEWIRKT EINEN $SNAP; ***ETMSERV: $ACCTLT-FEHLER***

### Bedeutung

Die $ACCTLT-Schnittstelle wird augerufen, um den TLT-Lock
freizugeben. Die Lock-Freigabe verlief jedoch nicht korrekt.

### Maßnahme

Diese Dump-Unterlagen muessen ueber den Systemverwalter an den
zustaendigen Systemberater gesendet werden.

## ETMIM84

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM84 SYSTEMFEHLER ETMIM84 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSERV: PARAMETERLISTE IST NICHT AUSGERICHTET***

### Bedeutung

Falls ein Aufrufer in TPR via BASR eine nicht ausgerichtete
Parameterliste angibt, wird die Task beendet werden.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM85

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM85 SYSTEMFEHLER ETMIM85 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSERV: $NSTEVA LIEFERT UNGUELTIGEN RETURNCODE***

### Bedeutung

Der $NSTEVA-Aufruf wurde durch einen SVC aus TU mit nicht
ausgerichtetem Parameterbereich oder einer falschen Unit-Nummer
im Standardheader verursacht.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM86

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM86 SYSTEMFEHLER ETMIM86 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSERV: PARAMETERLISTE IST NICHT AUSGERICHTET***

### Bedeutung

Falls ein Aufrufer in TPR via SVC eine nicht ausgerichtete
Parameterliste angibt, wird die Task beendet werden.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM87

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM87 SYSTEMFEHLER ETMIM87 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSERV: PARAMETERLISTE IST NICHT AUSGERICHTET***

### Bedeutung

Eine BASR-Schnittstelle in SIH wurde mit nicht ausgerichtetem
Parameterbereich aufgerufen, deshalb wird die Task beendet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM88

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

ETMIM88 VERALTETES SPL-LAUFZEITSYSTEM IM EINSATZ. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Vom SPL-Laufzeitsystem wurde ein SVC 15 abgesetzt, der kuenftig
nicht mehr unterstuetzt wird. Der SVC wurde ignoriert, ein SERSLOG
Eintrag wurde geschrieben und die Verarbeitung fortgesetzt.

### Maßnahme

Bitte binden Sie das Programm neu mit einem SPL-Laufzeitsystem
aktueller als V1.3C42.

## ETMIM89

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM89 SYSTEMFEHLER ETMIM89 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSERV: PARAMETERLISTE IST NICHT AUSGERICHTET***

### Bedeutung

Eine TPR-Schnittstelle wurde mit falscher Unit-Nummer im
Standardheader aufgerufen, deshalb wird die Task beendet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM90

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM90 SYSTEMFEHLER ETMIM90 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSERV: FALSCHE UNIT-NUMMER AN EINER SIH-SCHNITTSTELLE

### Bedeutung

Eine SIH-Schnittstelle wurde mit falscher Unit-Nummer im
Standardheader aufgerufen, deshalb wird der Systemlauf abgebrochen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMIM91

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM91 SYSTEMFEHLER ETMIM91 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSLMG: BEI SLOTADRESSE: (&00), SLOT-INKONSISTENZ***

### Bedeutung

Rueckgabe eines Slot wird mit Primaercode <> 0 zurueckgewiesen, ver-
mutlich liegt eine falsche Slotadresse vor. Programmzustand ist SIH.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM92

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM92 SYSTEMFEHLER ETMIM92 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMSLMG: SLOT-MANGEL IN EINEM DER SLOT-POOLS DER TASKVERWALTUNG!***

### Bedeutung

Unerlaubter Return Code tritt beim $GETS-Aufruf auf - kein Slot ist
verfuegbar.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMIM93

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMIM93 SYSTEMFEHLER ETMIM93 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSLMG: BOERSEN- ODER PCB-SLOT-INKONSISTENZ!***

### Bedeutung

Rueckgabe eines Slot wird mit Primaercode <> 0 abgewiesen, vermutlich
liegt eine falsche Slotadresse vor. Programmzustand ist TP.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen DUMP und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMLMP2

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMLMP2 SYSTEMFEHLER ETMLMP2 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; (&00) (&01)

### Bedeutung

Das System wurde vom System Lock Manager im Zustand TPR beendet.
(&00) weist auf die Stelle im System hin, wo der Fehler aufgetreten
ist, ggf. mit folgenden Feldern:
STATE= Systemzustand, SIH (System Interrupt Handling) oder
TPR (Task Privileged)
P-CTR= Befehlszaehler
IW= Unterbrechungsgewicht
LSF= Lock-Statusfeld.
Die Meldungen (&01), wie unten beschrieben, weisen auf den Grund hin.
(Hinweis: Die Meldungen (&00) und (&01) sind hauptsaechlich fuer die
firmeninterne Diagnose gedacht.)
LOCK OHNE RECOVERY ROUTINE WIRD VON EINER UNTERBROCHENEN TASK GEHALTEN.
Eine Task wurde unterbrochen, waehrend sie einen System-Lock,
fuer den es keine Recovery Routine gibt, hielt.
LOCK-HIERARCHIE VERLETZT - SYSTEM-VERKLEMMUNG WAERE MOEGLICH.
Es wurde versucht, einen Systemlock zu nehmen, waehrend ein
hoeherpriorer Lock schon gehalten wird. Dies koennte zu einer
Systemverklemmung fuehren. Der Systemabsturz findet nur statt,
wenn das System im Testmodus ist.
REKONFIGURATIONSAUFRUF VON SPINWAIT MISSLUNGEN.
Der Returncode von der Rekonfiguration weist
auf das Problem hin.
WEITERE $CRASH AUFRUFE IM NUCLEUS LOCK MANAGER.
Die Meldung wird ausgegeben, wenn nach der Einleitung eines
Systemabsturzes durch den Nucleus-Lock-Manager ein weiterer
Aufruf von $CRASH erforderlich ist. In diesem Fall werden die
Felder (&01) nicht ausgegeben.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMLMP3

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMLMP3 SYSTEMFEHLER ETMLMP3 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; (&00) (&01)

### Bedeutung

Das System wurde vom System Lock Manager im Zustand SIH beendet.
(&00) weist auf die Stelle im System hin, wo der Fehler aufgetreten
ist, ggf. mit folgenden Feldern:
STATE= Systemzustand, SIH (System Interrupt Handling) oder
TPR (Task Privileged)
P-CTR= Befehlszaehler
IW= Unterbrechungsgewicht
LSF= Lock-Statusfeld.
Die Meldungen (&01), wie unten beschrieben, weisen auf den Grund hin.
(Hinweis: Die Meldungen (&00) und (&01) sind hauptsaechlich fuer die
firmeninterne Diagnose gedacht.)
LOCK OHNE RECOVERY ROUTINE WIRD VON EINER UNTERBROCHENEN TASK GEHALTEN.
Eine Task wurde unterbrochen, waehrend sie einen System-Lock, fuer
den es keine Recovery Routine gibt, hielt.
LOCK-HIERARCHIE VERLETZT - SYSTEM-VERKLEMMUNG WAERE MOEGLICH.
Es wurde versucht, einen Systemlock zu nehmen, waehrend ein
hoeherpriorer Lock schon gehalten wird. Dies koennte zu einer
Systemverklemmung fuehren. Der Systemabsturz findet nur statt,
wenn das System im Testmodus ist.
REKONFIGURATIONSAUFRUF VON SPINWAIT MISSLUNGEN.
Der Returncode von der Rekonfiguration weist auf
das Problem hin.
WEITERE $CRASH AUFRUFE IM NUCLEUS LOCK MANAGER.
Die Meldung wird ausgegeben, wenn nach der Einleitung eines
Systemabsturzes durch den Nucleus-Lock-Manager ein weiterer
Aufruf von $CRASH erforderlich ist. In diesem Fall werden die
Felder (&01) nicht ausgegeben.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMNM09

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMNM09 FEHLER BEIM $RDUID-AUFRUF IM MODUL ETMNMGR

### Bedeutung

Unerwarteter Returncode beim Ueberpruefen der User-Id im Modul ETMNMGR
des Name Manager.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen Systemdump und schicken Sie ihn an
den zustaendigen Systemberater.

## ETMNM10

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMNM10 FEHLER BEIM $GETUGR-AUFRUF IM MODUL ETMNMGR

### Bedeutung

Unerwarteter Returncode beim Ueberpruefen der Group-Id im Modul ETMNMGR
des Name Manager.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen Systemdump und schicken Sie ihn an
den zustaendigen Systemberater.

## ETMNM11

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMNM11 FEHLER BEIM $GETSL-AUFRUF IM MODUL ETMNMGR

### Bedeutung

Unerwarteter Returncode beim Anfordern eines Slots im Modul ETMNMGR
des Name Manager.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen Systemdump und schicken Sie ihn an
den zustaendigen Systemberater.

## ETMNM12

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMNM12 FEHLER BEIM $NCCPLV-AUFRUF IM MODUL ETMNMGR

### Bedeutung

Unerwarteter Returncode beim Veraendern des PCB-Levels im Modul ETMNMGR
des Name Manager.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen Systemdump und schicken Sie ihn an
den zustaendigen Systemberater.

## ETMNM13

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMNM13 FEHLER BEIM $NBCREA-AUFRUF IM MODUL ETMNLCK

### Bedeutung

Unerwarteter Returncode beim Anlegen einer Boerse waehrend Startup
im Modul ETMNLCK des Name Manager.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen Systemdump und schicken Sie ihn an
den zustaendigen Systemberater.

## ETMNM14

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMNM14 FEHLER BEIM $NBRSIG-AUFRUF IM MODUL ETMNLCK

### Bedeutung

Im Modul ETMNLCK des Name Manager ist beim Warten auf die Freigabe
eines Locks die Wartezeit abgelaufen.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen Systemdump und schicken Sie ihn an
den zustaendigen Systemberater.

## ETMPC17

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

ETMPC17 KDO MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR - BITTE SPAETER ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Keine.

## ETMPC20

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

ETMPC20 PCS NICHT GESTARTET. KDO IGNORIERT

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Keine.

## ETMPR01

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR01 SYSTEMFEHLER ETMPR01 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***PEND/UNPEND : UNDEFINIERTE Q# IM TCB***

### Bedeutung

Mit Hilfe der im TCB gefundenen Queue-Nummer sucht die
Pend/Unpend-Routine diese Task in der entsprechenden Queue.
Bei der Suche wurde die Task in dieser Queue nicht gefunden.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMPR02

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR02 SYSTEMFEHLER ETMPR02 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMPSHEL : PEND MIT Q-LOCK UND UNGUELTIGEM PENDCODE***

### Bedeutung

Pends mit gehaltenem Q-Lock sind nur beschraenkt zulaessig.
Derzeit duerfen sie nur mit Pendcode PRQTIC vom Dispatcher
ausgefuehrt werden.
Bei Pruefen des Pendcodes wurde hier aber ein Pendcode ungleich
PRQTIC gefunden.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMPR03

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR03 SYSTEMFEHLER ETMPR03 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***PEND/UNPEND : INKONSISTENTER Q-LOCK-STATUS ENTDECKT***

### Bedeutung

Waehrend der Pend/Unpend-Behandlung wird der aktuelle Q-Lock-Status
mit dem logisch erwarteten Status verglichen. Weicht der Status
vom erwarteten Status ab, so wird der Systemlauf beendet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMPR10

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR10 SYSTEMFEHLER ETMPR10 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMIN: REQM IST NICHT ERFOLGREICH***

### Bedeutung

Fuer die Verfahren Eventing, Serialization, STXIT usw. wird ein
Arbeitsbereich im Klasse-5-Speicher waehrend des Taskkreierens
angefordert. Ist dieser Bereich nicht verfuegbar, so liegt ein
Systemfehler vor.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMPR11

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR11 SYSTEMFEHLER ETMPR11 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMIN : CATEGORY-DATA-LOCK KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN***

### Bedeutung

Um seine kategoriespezifischen Daten zu schuetzen, benoetigt
der Task Scheduler PRIOR einen Lock.
Falls dieser Lock waehrend der Startup-Phase nicht erzeugt werden
kann, koennen wichtige Aktionen der Subsysteme PCS/JMS nicht
durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMPR20

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR20 SYSTEMFEHLER ETMPR20 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMCS: CATEGORY-DATA-LOCK NICHT ERHALTEN***

### Bedeutung

Fuer den schreibenden Zugriff zu den kategoriespezifischen Daten
benoetigt der Task Scheduler PRIOR einen Lock.
Dieser Lock wurde nicht innerhalb des Zeitlimits erhalten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMPR21

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR21 SYSTEMFEHLER ETMPR21 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMCS: CATEGORY-DATA-LOCK NICHT FREIGEGEBEN***

### Bedeutung

Nach Beendigung des Schreibzugriffes auf kategoriespezifische Daten
des PRIOR trat beim Versuch, den diese Daten schuetzenden Lock
freizugeben, ein Fehler auf.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMPR30

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMPR30 PCS/ETMPRS: PERIODISCHE ROUTINE STARTEN/CANCELN: PAR-ERR

### Bedeutung

Systeminterne Probleme bei START/STOP des PCS
(Ein-/Abschalten der periodischen Routinen des PCS).

## ETMRK00

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK00 SYSTEMFEHLER ETMRK00 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; (&00)

### Bedeutung

System wurde von Rekonfiguration beendet. (&00), wie unten beschrie-
ben weist auf den Grund hin. (Hinweis: Die Meldungen (&00) sind
hauptsaechlich fuer die firmeninterne Diagnose gedacht.)
RECONFIGURATION IN USE - Der Rekonfigurationslock wurde nicht
rechtzeitig freigegeben.
RECONFIGUR'N FOR MONO SYSTEM - Rekonfiguration aufgerufen waehrend
das System im Mono-Modus war.
RECONFIGUR'N FOR CPU0 IN APS - Bei einem Attached Processor System
(APS) darf CPU0 nicht wegge-
schaltet werden.
CALLER'S PARAMETERS INVALID - Index fuer $RECONF Aufruf nicht
gueltig.
UNINTERRUPTIBLE CPU LOOP - Eine Schleife wird vermutet und das
System ist nicht im Fehlertole-
ranzmodus.
INVALID $Q SLOT - System-$Q-Slot hat falsches Format.
SYSTEM LOCK(S) HELD - System-Lock(s) nicht freigegeben
und logische Maschinenkontext
nicht gueltig.
SYSTEM COMPONENT IDENTITY? - Rekonfigurationsanforderung fuer
unbekannte Systemkomponente.
NO $Q SLOTS AVAILABLE - Rekonfigurations-Pool fuer $Q
Bereiche erschoepft.
NO RECONF'N SLOTS AVAILABLE - Reconfigurations-Pool fuer Action
Request (ARQ) Bereiche erschoepft.
NO RECONF SAVEAREA AVAILABLE - Keine Rekonfigurations Speicherbe-
reiche verfuegbar.
LOGICAL MACHINE NR. INVALID - Logische Maschinen Nr. nicht gueltig.
RECONFIGURATION BUFFER ERROR - Logische Maschine Kontext in uner-
wartetem Zustand.
RECONFIGUR'N SOFTWARE ERROR - Kein gueltiger Kontext oder keine
blockierte logische Maschine.
RECONFIGUR'N SVP CALL ERROR - Unerwarteter Rueckgabewert von $SVP.
RECONF RECOVERY BUFFER ERROR - Rekonfiguration-Recovery-Bereich
nicht verfuegbar.
NO RECONF'N TERMINATION SLOT - Keine Termination-Bereiche mehr frei.
RECONF'N: GP HARDWARE STATE - Falsche Parameter fuer GP Rekonfi-
guration waehrend STARTUP.
RECONF'N: IOP HARDWARE STATE - Falsche Parameter fuer IOP Rekon-
konfiguration waehrend STARTUP.
ETMRK2A : BOURSE ERROR - Rueckgabewert von $NENQBO ungleich 0.
ETMRK2A : REQM/RELM PROBLEM - Rueckgabewert von $REQM oder $RELM
ungleich 0.
ACTIVITY PROCESS ACTIVE - Keine Rekonfiguration erlaubt, weil
Kernel Activity Process aktiv und
kein gueltiger Kontext vorhanden
ist.
INVALID ACTIVITY ORDER CODE - Unerwarteter Kernel Activity Order
Code festgestellt.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK01 SYSTEMFEHLER ETMRK01 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ETMRK2E - KONNTE MELDUNGSAUSGABE NICHT INITIIEREN

### Bedeutung

Der Versuch, eine Nachricht an die Meldungs-Task zu uebergeben, ist
misslungen. Der Systemabsturz findet nur statt, wenn das System
nicht im Fehlertoleranzmodus ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK02 SYSTEMFEHLER ETMRK02 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; PROBLEM VON (&00) ERKANNT

### Bedeutung

Im Rekonfigurationsmodul (&00) wurde ein System Software Problem
erkannt. (&00) ist ETMRK2B oder ETMRK2C. Die Adresse, wo das
Problem aufgetreten ist, wurde in der Meldung ETMRK28 gedruckt.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK03 SYSTEMFEHLER ETMRK03 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ETMRK2F-BOURSE ENQUEUE MISSLANG

### Bedeutung

Rueckgabewert von $NENQBO war ungleich 0.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK04 SYSTEMFEHLER ETMRK04 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ETMRK2B-MELDUNGSPARAMETER SPEICHERFREIGABE MISSLANG

### Bedeutung

Rueckgabewert von $RELM, um den Parameterbereich der Meldungs-Task
freizugeben, war ungleich 0. Der Systemabsturz findet nicht statt,
wenn das System im Fehlertoleranzmodus ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK05 SYSTEMFEHLER ETMRK05 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH

### Bedeutung

Ein Fehler trat waehrend des Systemladens auf. Eine kurze
Erklaerung des Fehlers wurde in der vorangegangen Meldung
ETMRK15 gegeben.

### Maßnahme

Fehler korrigieren und neu laden.

## ETMRK06

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK06 SYSTEMFEHLER ETMRK06 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; STCK BEFEHL LIEFERTE ANZEIGE UNGLEICH NULL

### Bedeutung

Ein STCK (Store Clock)-Befehl brachte eine Anzeige (Condition Code)
ungleich Null. Der Systemabbruch war notwendig, um zu vermeiden, dass
das System einen falschen Tagesuhrwert (TOD = Time-of-day clock)
benutzt.

### Maßnahme

Pruefen Sie, gegebenenfalls mit Hilfe eines Wartungstechnikers,
warum die Tagesuhr in einem unerwarteten Zustand war.
Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK07

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK07 SYSTEMFEHLER ETMRK07 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; SCK BEFEHL LIEFERTE ANZEIGE UNGLEICH NULL

### Bedeutung

Ein SCK (Set Clock)-Befehl brachte eine Anzeige (Condition Code)
ungleich Null, die darauf hinweist, dass die Tagesuhr (TOD =
Time-of-day clock) nicht zum Laden freigegeben wurde, oder nicht
lauffaehig war. Der Systemabbruch war notwendig, um zu vermeiden,
dass das System mit einem falschen Tagesuhrwert laeuft.

### Maßnahme

Pruefen Sie, warum die Tagesuhr in einem unerwarteten Zustand war.
Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK08

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK08 SYSTEMFEHLER ETMRK08 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; TOD-SYNCHRONISIERUNG MISSGLUECKT

### Bedeutung

Ein Versuch, die Tagesuhren (TOD = Time-of-day clocks) zu
synchronisieren, war nicht erfolgreich. Weil das System ohne
erfolgreiche TOD-Synchronisierung nicht richtig funktionieren
kann, wird die laufende Systemsession beendet.

### Maßnahme

a) Ueberpruefen Sie, ob die generierte System-Konfiguration zu der
vorhandenen Hardware passt (auf einigen Anlagentypen koennen
die Tagesuhren nur synchronisiert werden, wenn die Anzahl
generierter CPUs gleich der Anzahl vorhandener CPUs ist).
Falls notwendig, System neu generieren.
b) Falls die generierte Konfiguration in Ordnung ist, ziehen Sie
einen SLED und schicken Sie ihn an den zustaendigen
Systemberater. Wenn ein Hardware-Fehler als Ursache vermutet
wird, benachrichtigen Sie einen Wartungstechniker.

## ETMRK1A

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK1A (&00) (&01) WAR BEREITS ZUGESCHALTET

### Bedeutung

Kommando /ATTACH-DEVICE wurde zurueckgewiesen,
weil (&00) (&01) bereits zugeschaltet ist.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK1B

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK1B (&00) (&01) WAR BEREITS WEGGESCHALTET

### Bedeutung

Kommando /DETACH-DEVICE wurde zurueckgewiesen,
weil (&00) (&01) bereits weggeschaltet war.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK1C

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK1C ZUSCHALTEN VON CPU (&00) WAR WEGEN (&01) NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Kommando /ATTACH-DEVICE CPU (&00) wurde wegen (&01) zurueckgewiesen.
(Hinweis: Die Meldungen (&01) sind hauptsaechlich fuer die
firmeninterne Diagnose gedacht).
(&01): kann sein:
NO LM AREA : Kein Logical Machine Lokalbereich konnte allokiert
werden.
NO REC BUF : Kein Rekonfigurationspuffer war verfuegbar.
CACHE RTN : Der Aufruf der Cache Routine war nicht erfolgreich.
SOFTWARE : Software-Fehler.
HARDWARE : Hardware-Fehler.
$SVP FAIL : $SVP-Aufruf war nicht erfolgreich.
NO SUPPORT : Die Rekonfigurationsmodule sind im System nicht
verfuegbar.

### Maßnahme

Keine bzw. SLED ziehen und im Falle 'HARDWARE' Hardware-Techniker rufen.

## ETMRK1D

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK1D WEGSCHALTEN VON CPU (&00) WAR WEGEN (&01) NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Kommando /DETACH-DEVICE CPU (&00) wurde zurueckgewiesen wegen (&01).
(Hinweis: Die Meldungen (&01) sind hauptsaechlich fuer die
firmeninterne Diagnose gedacht).
(&01): kann sein:
SOFTWARE : Software-Fehler.
IOP-REJECT : I/O-Rekonfigurationsversuch wurde zurueckgewiesen.
NO SUPPORT : Die Rekonfigurationsmodule sind im System nicht
verfuegbar.

### Maßnahme

Keine bzw. SLED ziehen.

## ETMRK1E

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK1E SIND AKTUELLES DATUM '(&00)' UND UHRZEIT '(&01)' RICHTIG ? ANTWORT (J = JA; N = NEIN)

### Bedeutung

Der Operateur muss die aktuelle Zeit (Datum und Uhrzeit)
pruefen und entscheiden, ob die Systemzeit geaendert werden
soll.

### Maßnahme

J: Datum und Uhrzeit stimmen und werden akzeptiert.
N: Datum und Uhrzeit sollen geaendert werden.
Es folgen die entsprechenden Anforderungen (ETMRK12 und ETMRK13).

## ETMRK1F

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK1F ANTWORT FALSCH

## ETMRK10

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK10 MEHRERE HARDWARE FEHLER

### Bedeutung

Auf der einzigen CPU im ATTACHED-Zustand sind mehrere
Hardwarefehler aufgetreten.

### Maßnahme

Gegebenenfalls Wartungstechniker rufen.

## ETMRK11

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK11 VERMUTLICH SCHLEIFE IN (&00). BEFEHLSZAEHLER (&01) **********

### Bedeutung

Fehler kann nur in einem Multiprozessorsystem auftreten.
Eine CPU war zu lange ununterbrochen im Zustand (&00).
Die CPU wurde mit dem Befehlszaehler (&01) angehalten
und im Taskinitiator neu gestartet. Falls eine Task auf
dem Prozessor aktiv war, wird sie beendet.

### Maßnahme

Falls weitere Fehleranalyse gewuenscht: SLED ziehen.

## ETMRK12

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK12 AKTUELLES DATUM EINGEBEN. ANTWORT (JJJJMMTT = DATUM)

### Maßnahme

Der Operateur muss das aktuelle Datum im vorgegebenen
Format eingeben.

## ETMRK13

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK13 AKTUELLE ZEIT EINGEBEN. ANTWORT (HHMMSS = ZEIT)

### Maßnahme

Der Operateur muss die aktuelle Zeit im vorgegebenen
Format eingeben.

## ETMRK14

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK14 FEHLER BEI SPEICHERFREIGABE ($RELM)

### Bedeutung

Klasse-3- /Klasse-4-Speicher konnte nicht freigegeben
werden nach Bearbeitung eines Rekonfigurationsauftrags.

### Maßnahme

Zum Erleichtern der Diagnose sollte ein SLED gezogen werden.

## ETMRK15

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK15 SYSTEMEINLEITUNG (&00) *** NACH FEHLERSUCHE NEU LADEN

### Bedeutung

Beim Laden des Systems trat der Fehler (&00) auf.
(&00): Hinweis auf Ursache (in abgekuerzter Form).

### Maßnahme

Fehler korrigieren und neu laden.

## ETMRK16

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK16 ANZAHL DER VORHANDENEN GPS (&00) ANZAHL GENERIERTER GPS

### Bedeutung

(&00) = < : Das Betriebssystem wurde fuer mehr GPs generiert als
tatsaechnlich vorhanden sind (z.B. ein Bi-System
laeuft auf einem Monoprozessor).
(&00) = > : Es waeren mehr Prozessoren verfuegbar, als das System
bedienen kann. Das System bedient nur die generierten
Prozessoren.

### Maßnahme

Keine (, aber es gibt Anlagentypen, bei denen die Tagesuhren (TOD =
Time-of-day clocks) nur dann erfolgreich synchronisiert werden
koennen, wenn die Anzahl generierter GPs gleich der Anzahl
vorhandener GPs ist; siehe auch ETMRK08).

## ETMRK18

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK18 (&00) (&01) IST ZUGESCHALTET

### Bedeutung

Kommando /ATTACH-DEVICE wurde erfolgreich durchgefuehrt.
(&00) (&01) ist zugeschaltet.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK19

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK19 (&00) (&01) WEGGESCHALTET *****************************************

### Bedeutung

Die Einheit (&01) ist logisch weggeschaltet worden.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK20

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK20 (&00) (&01) wurde durch das System zugeschaltet

### Bedeutung

Aufgrund eines CPU-Ausfalls wurde vom System eine Ersatz-CPU
zugeschaltet.
(&00): kann sein:
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Unit Id.

## ETMRK22

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK22 ZUSCHALT-ANFORDERUNG FUER (&00) (&01) WIRD ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Kommando /ATTACH-DEVICE fuer (&00) (&01) wurde zurueckgewiesen.
Der Grund wird in einer vorhergehenden oder nachfolgenden
Meldung ausgegeben.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK23

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK23 WEGSCHALT-ANFORDERUNG FUER (&00) (&01) WIRD ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Kommando /DETACH-DEVICE fuer (&00) (&01) wurde zurueckgewiesen.
Dieses wird durch eine Meldung angegeben,
die vorausgeht.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

## ETMRK25

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK25 (&00) REKONFIGURATION IST NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Rekonfigurationsmodule sind im System nicht vorhanden. Wenn
vorhanden, zeigt (&00) welche Rekonfigurationsfunktionen fehlen.

### Maßnahme

System mit Rekonfigurationsmodulen neu generieren.

## ETMRK27

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK27 (&00) (&01) IST DIE EINZIGE BETRIEBSBEREITE EINHEIT

### Bedeutung

Das /DETACH-DEVICE-Kommando wurde zurueckgewiesen, weil
(&00) (&01) die einzige aktive Einheit im System ist.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

## ETMRK28

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK28 EIN SYSTEMFEHLER WURDE BEI (&00) ENTDECKT

### Bedeutung

Ein Systemfehler wurde entdeckt. Fuer Diagnosezwecke gibt (&00) das
Modul und die Distanz im Modul an, wo der Fehler aufgetreten ist.

### Maßnahme

SLED ziehen.

## ETMRK29

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK29 (&00) (&01) UEBERTRAGUNGSFEHLER AM SYSTEM INTERFACE

### Bedeutung

Bei der Kommunikation mit dem SVP trat ein System Interface
Fehler auf.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine oder SLED ziehen fuer Diagnose und/oder Wartungstechniker
benachrichtigen.

## ETMRK3A

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK3A FEHLER BEI EINEM EIN-/AUSGABEGERAET (&00) AUFGETRETEN (ETSVP RC UNGLEICH NULL). HOCHFAHREN DES SYSTEMS GEHT WEITER

### Bedeutung

Der Versuch ein nichtgeneriertes Ein-/Ausgabegeraet wegzuschalten,
ist missglueckt. Weil das Geraet das System nicht stoeren kann,
wird das Hochfahren des Systems fortgefuehrt.

## ETMRK3B

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK3B NEUER ZEITWERT IST KLEINER ALS AKTUELLE SYSTEMZEIT

### Bedeutung

Der neue Wert fuer Tageszeit und Datum (wie vom System
oder Operateur festgelegt) ist frueher als der
aktuelle Wert in einer der Tagesuhren (TOD = Time-of-day clocks).
Dies ist nicht zulaessig, da es zu Inkonsistenzen bei den
vom BS2000 verwendeten Werten fuehren kann (Zeiten muessen
immer aufsteigend sein).

### Maßnahme

a) Eine neue Zeit eingeben, die groesser als die aktuelle
Systemzeit ist.
b) Systemeinleitung durchfuehren, um die Systemzeit neu zu laden
(falls notwendig, sollte zuerst die Service-Prozessor-Uhr
gesetzt werden).
c) Falls Hardware-Probleme mit den Tagesuhren vermutet werden,
Wartungstechniker rufen.

## ETMRK30

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK30 (&00) (&01) UNERWARTETER KONFIGURATIONSZUSTAND: FOREIGN

### Bedeutung

Das Betriebssystem hat festgestellt, dass die Einheit (&00) (&01)
nicht zur Konfiguration gehoert.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

## ETMRK31

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK31 (&00) (&01) UNERWARTETER KONFIGURATIONSZUSTAND: NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Das Betriebssystem hat festgestellt, dass die Einheit (&00) (&01)
fuer die Hardware nicht bekannt ist.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

## ETMRK33

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK33 (&00) (&01) SVP BEARBEITET GERADE ANDEREN AUFTRAG

### Bedeutung

Kommando konnte nicht ausgefuehrt werden, da der SVP
gerade einen Auftrag bearbeitet.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Die betroffene HW-Einheit soll spaeter per /ATTACH-DEVICE-Kommando
zugeschaltet werden.

## ETMRK34

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK34 FEHLER BEI REKONFIGURATION: (&00)

### Bedeutung

Bei Rekonfiguration ist ein unerwartetes Ereignis eingetreten.
(&00) gibt weitere Hinweise zum Fehler und zur Diagnose.
(&00) = 'STA=*BLOCK': VM2000-Status der CPU ist 'BLOCKED'.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte gegebenenfalls einen SLED zur Diagnose
und schicken Sie ihn an den zustaendigen Systemberater.

## ETMRK38

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK38 PFAD ZWISCHEN KANAL (&00) UND GERAET (&01) NICHT VERFUEGBAR. UEBERPRUEFEN SIE DIE KONFIGURATION

### Bedeutung

Das Betriebsystem hat festgestellt, dass
der Pfad (&00)/(&01) nicht verfuegbar ist.

### Maßnahme

Systemtabellen und Hardware in Uebereinstimmung bringen durch
/REMOVE-DEVICE-CONNECTION-Kommando oder durch Zuschalten der
entsprechenden Hardware-Komponente.

## ETMRK39

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK39 *** ACHTUNG: SERVICE PROCESSOR (SVP) STOERUNG ***

### Bedeutung

SVP ist ausgefallen.

### Maßnahme

Es wird eine Antwort erwartet, damit die Meldung nicht uebersehen wird.
Wartungstechniker benachrichtigen.

## ETMRK4A

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK4A OBJEKT SE (SPEICHER-ELEMENT) EXISTIERT AUF DIESER HARDWARE NICHT

### Bedeutung

Das Hardware Objekt 'Speicher Element' kann auf vorliegender Hardware
nicht rekonfiguriert werden.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK4B

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK4B OBJEKT SIDE EXISTIERT AUF DIESER HARDWARE NICHT

### Bedeutung

Das Hardware Objekt 'SIDE' kann auf vorliegender Hardware
nicht rekonfiguriert werden.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK4C

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK4C WEGSCHALTEN DES SE (SPEICHER-ELEMENTES) ZUR ZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Das Kommando /DET *SE wurde zurueckgewiesen. Dieses SE wurde bereits
zur Verlagerung eines weggeschalteten SE's benutzt.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK4D

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK4D REKONFIGURATIONSAUFTRAG IST NUR FUER EINE EINZELNE 'SIDE' MOEGLICH

### Bedeutung

Das Kommando /ATT *SIDE oder /DET *SIDE wurde zurueckgewiesen falls
mehr als eine SIDE angegeben wurde.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK4E

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK4E (&00) (&01)-ZUSCHALTEN IST WEGEN ZUSTANDES DETACHED-IMPLICITLY NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Das /ATTACH Kommando wurde wegen des Zustandes 'DETACHED-IMPLICITLY'
zurueckgewiesen. Ein /ATT *SIDE Kommando ist notwendig.
(&00): kann sein:
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK40

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK40 (&00) (&01) IST IM ZUSTAND 'DETACH-PENDING', REKONFIGURATION ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Rekonfigurationskommando wurde abgewiesen. Eine Abschlussmeldung
fuer das frueher abgegebene Kommando /DET *SIDE muss abgewartet werden.
(&00): kann sein:
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK41

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK41 (&00) (&01) KONNTE VOM SVP NICHT ZUGESHALTET WERDEN

### Bedeutung

Das Kommando /ATT-DEVICE konnte wegen SVP Fehler nicht ausgefuehrt
werden.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK42

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK42 (&00) (&01) KONNTE VOM SVP NICHT WEGGESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

Das Kommando /DET-DEVICE konnte wegen SVP Fehler nicht ausgefuehrt
werden.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Einheit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK43

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK43 SIDE (&00) MELDET SVP-FEHLER (&01)

### Bedeutung

Das Kommando /ATT-DEVICE oder /DET-DEVICE konnte wegen SVP Fehler nicht
ausgefuehrt werden.
(&00): kann sein:
SIDE : SIDE Id.
(&01): SVP-Fehler (MSSF Call Response) und /HELP Beschreibung

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK44

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK44 SE (SPEICHER-ELEMENT) (&00) MELDET SVP-FEHLER (&01)

### Bedeutung

Das Kommando /ATT-DEVICE oder /DET-DEVICE konnte wegen SVP Fehler nicht
ausgefuehrt werden.
(&00): kann sein:
SE : Speicher Element Id.
(&01): SVP-Fehler (MSSF Call Response) und /HELP Beschreibung

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK45

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK45 (&00) (&01) - ALLE AKTIVEN CPU'S GEHOEREN ZUR 'SIDE', DIE WEGZUSCHALTEN IST

### Bedeutung

Das Kommando /DET *SIDE wurde zurueckgewiesen, weil alle aktiven CPU's
zu dieser SIDE gehoeren.
(&00): kann sein:
SIDE : Duplex-Haelfte.
(&01): HW-Unit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK46

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK46 (&00) (&01) - ALLE AKTIVEN SE'S GEHOEREN ZUR 'SIDE', DIE WEGZUSCHALTEN IST

### Bedeutung

Das Kommando /DET *SIDE wurde zurueckgewiesen, weil alle aktiven
Speicher Elemente zu dieser SIDE gehoeren.
(&00): kann sein:
SE : Speicher Element
(&01): HW-Unit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK47

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK47 (&00) (&01) TEILWEISE WEGGESCHALTET

### Bedeutung

Das Kommando /DET *SIDE wurde durchgefuehrt, aber ein/mehrere SE oder
eine/mehrere CPU konnte/n nicht weggeschaltet werden. Duplex Modus
ist nicht moeglich.
Der Grund wurde in einer vorhergehenden Meldung ausgegeben.
(&00): kann sein:
SE : Speicher Element
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Unit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK48

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK48 (&00) (&01) WURDE DURCH DAS SYSTEM WEGGESCHALTET

### Bedeutung

Die CPU wurde vom System weggeschaltet. Der Grund kann in der SERSLOG-
Datei gefunden werden.
(&00): kann sein:
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Unit Id.
Das Verlangen einer Antwort soll verhindern, dass die Meldung uebersehen
wird.

### Maßnahme

Beliebig.

## ETMRK49

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK49 (&00) (&01) EXISTIERT NICHT. REKONFIGURATIONSAUFTRAG ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die HW-Einheit existiert nicht.
(&00): kann sein:
CPU : Zentraleinheit
(&01): HW-Unit Id.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK5A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK5A Alle Extra-CPU's bereits zugeschaltet

### Bedeutung

Kommando /ATTACH-DEVICE *EXTRA-CPU wurde zurueckgewiesen,
weil alle verfuegbaren Extra-CPU's zugeschaltet sind.

## ETMRK5B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK5B Alle Extra-CPU's bereits weggeschaltet

### Bedeutung

Kommando /DETACH-DEVICE *EXTRA-CPU wurde zurueckgewiesen,
weil alle verfuegbaren Extra-CPU's weggeschaltet sind.

## ETMRK5C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK5C Zuschalten der CPU (&00) fuer CPU aus (&01) Pool nicht erlaubt

### Bedeutung

Kommando /ATTACH-DEVICE CPU (&00) wurde zurueckgewiesen,
da eine CPU angegeben wurde die mit diesem Kommando nicht
zuschaltbar ist.
(&00): HW-Unit Id.
(&01): kann sein:
EXTRA : Extra-CPU
SPARE : Spare-CPU
NORMAL : Normale-CPU

### Maßnahme

Extra-CPUs koennen nur mit dem Kommando /ATTACH-DEVICE *EXTRA-CPU
zugeschaltet werden
Spare-CPUs koennen nur vom System zugeschaltet werden

## ETMRK5D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK5D Wegschalten der CPU (&00) fuer CPU aus (&01) Pool nicht erlaubt

### Bedeutung

Kommando /DETACH-DEVICE *CPU (&00) wurde zurueckgewiesen,
da eine CPU angegeben wurde die mit diesem Kommando nicht
wegschaltbar ist.
(&00): HW-Unit Id.
(&01): kann sein:
EXTRA : Extra-CPU
SPARE : Spare-CPU
NORMAL : Normale-CPU

### Maßnahme

Extra-CPU kann nur mit dem Kommando /DETACH-DEVICE *EXTRA-CPU
weggeschaltet werden

## ETMRK5E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK5E Objekt EXTRA-CPU existiert auf dieser Hardware nicht

### Bedeutung

Das Hardware Objekt EXTRA-CPU kann auf vorliegender Hardware
nicht rekonfiguriert werden.

## ETMRK50

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK50 SYSTEMFEHLER ETMRK50 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH. ***ABNORMALE PROZESS-BEENDIGUNG DURCH DIE REKONFIGURATION***

### Bedeutung

Waehrend einer Rekonfiguration war die Task noch aktiv und
es war nicht moeglich ihren Kontext sicherzustellen.
Die Task wurde daher beendet.

### Maßnahme

Keine.

## ETMRK51

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK51 MFA - UNGUELTIGE LOGISCHE MASCHINEN-NUMMER!!

### Bedeutung

In der Bearbeitung der MFA-Unterbrechung wurde eine ungueltige
LM-Nummer ermittelt fuer den ausgefallenen GP.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK52

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK52 MFA - REKONFIGURATIONSPUFFER IST NICHT FREI!!

### Bedeutung

Der Rekonfigurationspuffer ist nicht frei, d.h. der Kontext
der betroffenen CPU kann nicht abgespeichert werden.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK53

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK53 MFA - REKONFIGURATION FEHLGESCHLAGEN!!

### Bedeutung

Die CPU, die MFA gemeldet hat, konnte nicht weggeschaltet werden.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK54

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK54 MFA - EXTERNER INTERRUPT CODE IST NICHT MFA!!

### Bedeutung

Der Unterbrechungs-Code ist nicht Malfunction-Alert.

### Maßnahme

Ziehen Sie gegebenenfalls einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMRK58

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK58 Extra-CPU (&00) zugeschaltet

### Bedeutung

Kommando /ATTACH-DEVICE *EXTRA-CPU (&00) wurde erfolgreich durchgefuehrt.
(&00): HW-Unit Id.

## ETMRK59

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMRK59 Extra-CPU (&00) weggeschaltet

### Bedeutung

Kommando /DETACH-DEVICE *EXTRA-CPU (&00) wurde erfolgreich durchgefuehrt.
(&00): HW-Unit Id.

## ETMSE01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE01 SYSTEMFEHLER ETMSE01 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; *** ETMSTXE / ETMTOSM: SYSTEMFEHLER ***

### Bedeutung

Keine.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMSE02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE02 SYSTEMFEHLER ETMSE02 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMINTR: UNERLAUBTER RETURN CODE TRAT AUF***

### Bedeutung

Die Task wird terminiert, wenn ein unerlaubter Return Code vom
$NCTING- oder $RELM-Makroaufruf vorgefunden wird.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMSE03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE03 SYSTEMFEHLER ETMSE03 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMTOSMT: UNERLAUBTER RETURN CODE TRAT AUF!***

### Bedeutung

Der Return Code darf bei korrektem Systemprogramm nicht auftreten.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMSE04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE04 SYSTEMFEHLER ETMSE04 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ECETTL: SYSTEMFEHLER!***

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMSE05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE05 PROGRAMMFEHLER ETMSE05 FUEHRTE ZUM PROGRAMMABBRUCH DURCH - ETMTOSM / ETMSTXE -

### Bedeutung

1. Fehler im Anwender-Programm;
2. Programmbeendigung durch die TERM-Funktion des EXIT-Makros;

### Maßnahme

Userdump wird erstellt.

## ETMSE06

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE06 MAXIMALE LAUFZEIT DER ABEND-STXIT-ROUTINE UEBERSCHRITTEN (300 SEK.)! PROGRAMM WIRD BEENDET

### Bedeutung

Keine weiteren Informationen

## ETMSE07

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE07 TASK CPU ZEITLIMIT ueberschritten. Task wird beendet.

## ETMSE10

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMSE10 SYSTEMFEHLER ETMSE10 FUEHRTE ZUM TASKABBRUCH; ***ETMSINF: UNERLAUBTER RETURN CODE TRAT AUF***

### Bedeutung

Der Return Code kann nicht auftreten, wenn das Systemprogramm
korrekt ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMTF01

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTF01 SYSTEMFEHLER ETMTF01 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMTIMER: FEHLER BEIM "GET/REL C-LOCK"***

### Bedeutung

Ein ungueltiger Return Code beim Aufruf $LOCK (GET/REL C-Lock) fuehrt
zum Systemabbruch. Der Aufruf geschieht entweder in SIH oder in TPR.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMTF02

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTF02 SYSTEMFEHLER ETMTF02 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMTIMXP: FEHLER BEIM "GET/REL C-LOCK"***

### Bedeutung

Ein ungueltiger Return Code beim Aufruf $LOCK (GET/REL C-Lock) fuehrt
zum Systemabbruch.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen technischen Support.

## ETMTF14

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ETMTF14 UHRENSYNCHRONISATION NICHT DURCHGEFUEHRT. DIFFERENZ ZWISCHEN SYSTEMUHR UND ZEITGEBER IST GROESSER ALS 15 MINUTEN

### Bedeutung

Es ist ein Zeitgeber an den Server angeschlossen, der jedoch nicht
verwendet werden kann, weil seine Zeit zu stark von der Systemzeit
abweicht.

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie Systemzeit und Zeitgeber (bei S-Servern wird
der Zeitgeber im SKP-Manager konfiguriert, bei SQ-Servern im
SQ-Manager und bei SE-Servern im SE-Manager).
Weicht die Systemzeit mehr als 15 Minuten ab, muss fuer die
Synchronisation der Systemzeit das System neu gestartet werden
(Uhreninitialisation im STARTUP).

## ETMTF20

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTF20 SYSTEMFEHLER ETMTF20 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMTIMXP: FEHLER BEI "RELEASE C-LOCK"***

### Bedeutung

Fehler beim Aufruf des Makro $LOCK (Freigabe des C-Lock) laesst
vermuten, dass kein C-Lock gehalten ist.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMTF21

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTF21 SYSTEMFEHLER ETMTF21 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***ETMTIMXP: FEHLER BEI "$NCTING-AUFRUF"***

### Bedeutung

Der Makro $NCTING, der einen TPR-PCB in die PCB-Kette einer Task
einhaengt, liefert einen unerlaubten Return Code. $NCTING wird
in SIH aufgerufen, wenn ein Realtime-Intervall abgelaufen ist.
Der Aufruf wird fuer die STXIT-Behandlung durchgefuehrt.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn an den
zustaendigen Systemberater.

## ETMTL10

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL10 SYSTEMFEHLER ETMTL10 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK2: FEHLER BEI WIEDERHOLUNG DER FRAGE AN DEN OPERATOR***

### Bedeutung

Innerhalb der Funktion 'Wiederholung der anstehenden Frage
an den Operator' ist ein Fehler aufgetreten. Dieser Fehler
behindert nicht direkt den Systemlauf, so dass ein
Erstellen von Diagnoseunterlagen genuegt.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snap-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL11

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL11 ***TASK (&00) GAB EINEN TASK-LOCK NICHT INNERHALB EINER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI!***

### Bedeutung

Die Task, die den Task-Lock haelt, wartet auf die Antwort
des Operators. Die Frage ist zweimal gestellt worden.

### Maßnahme

Bitte geben Sie die Antwort auf die Frage.

## ETMTL12

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL12 ***TASK (&00) WIRD IN EINER MINUTE WEGEN AUSLAUFEN DER LOCKHALTEZEIT TERMINIERT!***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, und deren Lockhaltezeit
abgelaufen ist, wartet immer noch auf die Antwort des
Operators. Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Bitte geben Sie sofort die Antwort auf die Frage.

## ETMTL13

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL13 SYSTEMFEHLER ETMTL13 FUEHRTE ZUR TASKTERMINIERUNG; ***NLMLOCK2: ABLAUF DER LOCKHALTEZEIT***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit ist keine
Antwort des Operators erfolgt. Der Task muss den Lock
freigeben, um weitere Systemschwierigkeiten zu ver-
meiden. Da eine weitere Bearbeitung der Task zu
Fehlern fuehren kann, wird sie terminiert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL14

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL14 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet auf Paging (Ueberfuehren
einer Seite aus dem Hintergrundspeicher in den Realspeicher).
Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL15

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL15 ***TASK (&00) WIRD AUFGRUND DES AUSLAUFENS DER LOCKHALTEZEIT IN EINER MINUTE TERMINIERT***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet immer noch auf Paging.
Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL16

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL16 SYSTEMFEHLER ETMTL16 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den Lock
nicht frei und wartete auf Paging. Die Task muss den Lock frei-
geben, um weitere Systemschwierigkeiten zu vermeiden. Da eine
weitere Bearbeitung der Task zu Fehlern fuehren kann, wird sie
terminiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL17

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL17 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet im VPASS.
Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL18

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL18 ***TASK (&00) WIRD AUFGRUND DES AUSLAUFENS DER LOCKHALTEZEIT IN EINER MINUTE TERMINIERT***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, steht immer noch im VPASS.
Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL19

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL19 SYSTEMFEHLER ETMTL19 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den
Lock nicht frei und wartete im VPASS. Die Task muss den Lock
freigeben, um weitere Systemschwierigkeiten zu vermeiden. Da
eine weitere Bearbeitung der Task zu Fehlern fuehren kann,
wird sie terminiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL20

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL20 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet auf einen weiteren Lock.
Deadlock ist moeglich. Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL21

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL21 ***TASK (&00) WIRD AUFGRUND DES AUSLAUFENS DER LOCKHALTEZEIT IN EINER MINUTE TERMINIERT***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet immer noch auf den
anderen Lock. Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL22

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL22 SYSTEMFEHLER ETMTL22 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den Lock
nicht frei und wartete auf einen anderen Lock. Die Task muss den
Lock freigeben, um weitere Systemschwierigkeiten zu vermeiden. Da
eine weitere Bearbeitung der Task zu Fehlern fuehren kann, wird
sie terminiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL23

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL23 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, befindet sich im Bourse-Wait.
Deadlock ist moeglich. Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL24

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL24 ***TASK (&00) WIRD AUFGRUND DES AUSLAUFENS DER LOCKHALTEZEIT IN EINER MINUTE TERMINIERT***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet immer noch im Bourse-Wait.
Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL25

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL25 SYSTEMFEHLER ETMTL25 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den
Lock nicht frei und wartete im Bourse-Wait. Die Task muss den
Lock freigeben, um weitere Systemschwierigkeiten zu vermeiden.
Da eine weitere Bearbeitung der Task zu Fehlern fuehren kann,
wird sie terminiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL26

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL26 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, befindet sich im FITC-Wait.
Deadlock ist moeglich. Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL27

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL27 ***TASK (&00) WIRD AUFGRUND DES AUSLAUFENS DER LOCKHALTEZEIT IN EINER MINUTE TERMINIERT***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet immer noch im FITC-Wait.
Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL28

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL28 SYSTEMFEHLER ETMTL28 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den
Lock nicht frei und wartete im FITC-Wait. Die Task muss den
Lock freigeben, um weitere Systemschwierigkeiten zu vermeiden
Da eine weitere Bearbeitung der Task zu Fehlern fuehren kann,
wird sie terminiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL29

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL29 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet auf den Abschluss der
Dump-Task. Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL30

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL30 ***TASK (&00) WIRD AUFGRUND DES AUSLAUFENS DER LOCKHALTEZEIT IN EINER MINUTE TERMINIERT***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, wartet immer noch auf die
Beendigung der Dump-Task. Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL31

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL31 SYSTEMFEHLER ETMTL31 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den
Lock nicht frei und wartete auf die Beendigung der Dump-Task.
Die Task muss den Lock freigeben, um weitere Systemprobleme
zu vermeiden. Da eine weitere Bearbeitung der Task zu Fehlern
fuehren kann, wird die Terminierung erneut gestartet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL32

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL32 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, ist in der Terminierung.
Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL33

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL33 SYSTEMFEHLER ETMTL33 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den
Lock nicht frei und verweilte ueberwiegend in der Terminierung.
Die Task wird abnormal beendet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL34

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL34 ***TASK (&00) GAB DEN TASK-LOCK NICHT IN DER ANGEGEBENEN ZEITSPANNE FREI***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, ist vermutlich in einer
Endlosschleife. Die Lockhaltezeit wird verlaengert.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL35

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL35 ***TASK (&00) WIRD AUFGRUND DES AUSLAUFENS DER LOCKHALTEZEIT IN EINER MINUTE TERMINIERT***

### Bedeutung

Die Task, die den Lock haelt, ist vermutlich immer noch
in einer Endlosschleife. Dies ist die letzte Warnung.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL36

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL36 SYSTEMFEHLER ETMTL36 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK2: AUSLAUF DER LOCKHALTEZEIT!***

### Bedeutung

Innerhalb der verlaengerten Lockhaltezeit gab die Task den
Lock nicht frei und war vermutlich in einer Endlosschleife.
Die Task muss den Lock freigeben, um weitere Systemprobleme
zu vermeiden. Da eine weitere Bearbeitung der Task zu Fehlern
fuehren kann, wird die Terminierung erneut gestartet.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL37

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL37 TASK=(&00) ADDR=(&01) NAME=(&02) PCTR=(&03)

### Bedeutung

Diese Meldung ist fuer interne Diagnose von Problemen gedacht,
welche mit Tasklocks auftreten koennen. Sie liefert im Zusammenhang
mit einer unmittelbar vorausgegangenen Meldung (aus dem Bereich
ETMTL11 -ETMTL36) zusaetzliche Diagnose-Information.
Diese Meldung hat angezeigt, dass eine Task wegen Ueberschreitung
der Lockhaltezeit beendet werden wird oder worden ist.
(&00) ist die TSN (Task Sequence Number) der Lockhaltetask.
(&01) ist die Adresse des betroffenen Locks.
(&02) ist der Name des betroffenen Locks. Da der Lockname nicht-
abdruckbare Zeichen enthalten kann, wird er in EBCDIC und
hexadezimaler Form ausgegeben.
(&03) ist der Befehlszaehler des $GTLOCK(I)-Aufrufers.

### Maßnahme

Ergreifen Sie geeignete Massnahmen fuer das in der vorhergehenden
Meldung angezeigte Problem unter Zuhilfenahme der zusaetzlichen
Diagnose-Information, die durch diese Meldung geliefert wird.
Falls dies nicht moeglich ist, ziehen Sie bitte einen Systemdump
und schicken Sie ihn an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL39

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL39 SYSTEMFEHLER ETMTL39 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK2: FEHLER BEI FREIGABE DES TLT-LOCK***

### Bedeutung

Bei der Freigabe des TLT-Lock einer Task ($ACCTLT) tritt
ein fehlerhafter Return-Code auf. Da dies nicht unmittelbar
den Systemlauf behindert, werden lediglich Diagnosedaten
erstellt und kein Abbruch erzwungen.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL40

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL40 SYSTEMFEHLER ETMTL40 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK2: FEHLER BEI MELDUNGSAUSGABE***

### Bedeutung

Bei der Meldungsausgabe ($MSG7X) trat ein fehlerhafter
Return- Code auf. Da dies nicht unmittelbar
den Systemlauf behindert, werden lediglich Diagnosedaten
erstellt und kein Abbruch erzwungen.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL41

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL41 SYSTEMFEHLER ETMTL41 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***NLMLOCK3: KEIN SPEICHER VERFUEGBAR FUER DIE LOCK-INITIALISIERUNG***

### Bedeutung

Falls beim Initialisieren des Task-Lock-Managements kein
Klasse-3-Speicher verfuegbar ist, liegt ein schwerwiegender
Fehler vor. Die Initialisierung findet beim ersten Kreieren
eines Task-Lock statt; der erste Task-Lock wird beim
Startup kreiert.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL42

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL42 SYSTEMFEHLER ETMTL42 FUEHRTE ZUM SYSTEMABBRUCH; ***NLMLOCK3: UNTERBRECHUNG UNTER TL-KLASSENLOCK!***

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung unter dem TL-Klassenlock trat ein
Fehler (synchrone Unterbrechung) auf.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen SLED und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL43

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL43 SYSTEMFEHLER ETMTL43 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK3: UNTERBRECHUNG UNTER TL-KLASSENLOCK***

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung unter dem TL-Klassenlock trat ein
Fehler (synchrone Unterbrechung) auf.
Da dies nicht unmittelbar den Systemlauf behindert, werden
lediglich Diagnosedaten erstellt und kein Abbruch erzwungen.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL44

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL44 $HVAL ENTDECKTE UNGUELTIGE PARAMETERADRESSE

### Bedeutung

Die Adresse einer Parameterliste des Task-Lock-Managers ist ungueltig
und fuehrt bei einer Validierung via $HVAL zu einer "Exception".
Die Adresse, die beim Dump ausgegeben wird, zeigt an, wo bei der
Validierung via $HVAL der Fehler entdeckt wurde.

### Maßnahme

Ziehen Sie bitte einen Systemdump und schicken Sie ihn
an den zustaendigen Systemberater.

## ETMTL45

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL45 ***NLMLOCK3: TASK-LOCK-MANAGER ERROR LOG:

### Bedeutung

Diese Meldung protokolliert einen Eintrag vom Task-Lock-
Manager in der Error-Logging-Datei. Eine weitere kurze
Erklaerung der Fehlerursache wird auch ausgegeben.

### Maßnahme

Keine.

## ETMTL46

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL46 SYSTEMFEHLER ETMTL46 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK3: FEHLER BEI FREIGABE VON KLASSE-3-SPEICHER***

### Bedeutung

Bei Freigabe von Klasse-3-Speicher tritt ein Fehler
(fehlerhafter Return Code) auf. Da dies den Systemlauf
nicht unmittelbar behindert, werden lediglich
Diagnosedaten erstellt und kein Abbruch erzwungen.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL51

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL51 SYSTEMFEHLER ETMTL51 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK4: FEHLER BEI FREIGABE DES TLT-LOCK***

### Bedeutung

Bei der Freigabe des TLT-Lock einer Task ($ACCTLT) tritt
ein fehlerhafter Return-Code auf. Da dies nicht unmittelbar
den Systemlauf behindert, werden lediglich Diagnosedaten
erstellt und kein Abbruch erzwungen.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL52

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL52 SYSTEMFEHLER ETMTL52 FUEHRTE ZUR TASKBEENDIGUNG; ***NLMLOCK4: VERKLEMMUNG BEI TASK-LOCK FUER DIE DUMP-TASK***

### Bedeutung

Eine Dump-Task forderte einen Task-Lock an, der von der Task gehalten
war, fuer die der Dump gezogen werden sollte. Um eine Verklemmung zu
vermeiden, wurde die Dump-Task beendet. Die Beendigung der Task, fuer
die der Dump gezogen werden sollte, wird abgeschlossen, ohne dass
ein Dump kreiert wurde.

## ETMTL53

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL53 SYSTEMFEHLER ETMTL53 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK4: VERKLEMMUNG BEI TASK-LOCK FUER DIE DUMP-TASK***

### Bedeutung

Eine Dump-Task forderte einen Task-Lock an, der von der Task gehalten
war, fuer die der Dump gezogen werden sollte. Um eine Verklemmung zu
vermeiden, wurde die Dump-Task beendet. Die Beendigung der Task, fuer
die der Dump gezogen werden sollte, wird abgeschlossen, ohne dass ein
Dump kreiert wurde. Ein Snapshot-Dump wurde erstellt als Alternative
fuer den nicht verfuegbaren System-Dump.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL61

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL61 SYSTEMFEHLER ETMTL61 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK5: FEHLER IN $VALID***

### Bedeutung

Bei Aufruf der $VALID-Funktion trat ein fehlerhafter
Return Code auf. Es genuegt die Erstellung von
Diagnosedaten.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL71

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL71 SYSTEMFEHLER ETMTL71 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK6: FEHLER IN $VALID***

### Bedeutung

Bei Aufruf der $VALID-Funktion trat ein fehlerhafter
Return Code auf. Es genuegt die Erstellung von
Diagnosedaten.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

## ETMTL72

Destination: CONSOLE Routing code: A Weight: 99

Warranty : NO

ETMTL72 SYSTEMFEHLER ETMTL72 FUEHRTE ZUR SNAPSHOT-ERSTELLUNG; ***NLMLOCK6: FEHLER BEI FREIGABE DES TLT-LOCK***

### Bedeutung

Bei der Freigabe des TLT-Lock einer Task ($ACCTLT) tritt
ein fehlerhafter Return-Code auf. Da dies nicht unmittelbar
den Systemlauf behindert, werden lediglich Diagnosedaten
erstellt und kein Abbruch erzwungen.

### Maßnahme

Schicken Sie bitte die Snapshot-Datei an den zustaendigen
Systemberater.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen