## SNP0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0001 Fehler '(&00)' von Schnittstelle '(&01)'

### Bedeutung

(&00) : Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle
(&01) : Name der System-/internen Schnittstelle

## SNP0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0002 Raise Event '(&00)' fuer Objektklasse '(&01)' fehlgeschlagen. Grund: '(&02)'

### Bedeutung

(&00) : Ereignis-Name
(&01) : Name der Objektklasse
(&02) : Grund fuer den Fehler:
01: Liste der Eingabe-Parameter nicht gueltig
02: Objekt-Informationsbereich nicht gueltig
03: Interner Fehler beim Beschaffen der Ressource Objekt-Klasse
04: Objekt-Klasse nicht gefunden
05: Interner Fehler beim Beschaffen der Ereignis-Ressource
06: Ereignis nicht gefunden
07: Fehler bei Speicheranforderung
08: Fehler beim Zugriff auf SNPG-System-Task

## SNP0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0003 Hinzufuegen einer Ressource fehlgeschlagen. Grund: '(&00)'

### Bedeutung

(&00) : Grund fuer den Fehler:
01: Fehler bei Speicheranforderung
02: Fehler beim Zugriff auf SNPG-Task
03: Interner SNPG-Fehler

## SNP0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0004 Aendern einer Ressource fehlgeschlagen. Grund: '(&00)'

### Bedeutung

(&00) : Grund fuer den Fehler:
01: Fehler bei Speicheranforderung
02: Fehler beim Zugriff auf SNPG-Task
03: Interner SNPG-Fehler

## SNP0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0005 Anfordern einer Ressource fehlgeschlagen. Grund: '(&00)'

### Bedeutung

(&00) : Grund fuer den Fehler:
01: Interner Fehler bei Anforderungs-Zaehlung
02: Fehler bei Speicheranforderung
03: Interner Fehler beim Anfordern einer Ressource

## SNP0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0006 Loeschen einer Ressource fehlgeschlagen. Grund: '(&00)'

### Bedeutung

(&00) : Grund fuer den Fehler:
01: Fehler bei Speicheranforderung
02: Fehler beim Zugriff auf SNPG-Task
03: Interner SNPG-Fehler

## SNP0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0007 Interner Fehler bei Initialisierung des Cache-Speichers

### Bedeutung

Klasse-4-Speicher fuer SNRTP-Ressourcen wurde nicht erfolgreich
initialisiert.

## SNP0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0008 Kopieren der Datei '(&01)' nach '(&02)' fehlgeschlagen. DVS-Fehler: '(&00)'

### Bedeutung

Beim Erstellen der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS.copy ist ein
Fehler aufgetreten. Hilfe zum DMS-Fehlercode enthaelt
zusaetzliche Informationen

## SNP0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0009 Hinzufuegen der Ressource '(&00)' zur Datei '(&02)' fehlgeschlagen. DVS-Fehler: '(&01)'

### Bedeutung

Beim Hinzufuegen eines neuen Datensatzes zur Datei NOTIFICATION.PARAMETERS
ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) : Schluessel des Datensatzes
(&01) : DVS-Fehler
(&02) : Notification-Parameterdatei

## SNP0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0010 Aendern der Ressource '(&00)' in der Datei '(&03)' ist fehlgeschlagen. Operation '(&01)' fehlgeschlagen mit DVS-Fehler: '(&02)'

### Bedeutung

Beim Hinzufuegen eines neuen Datensatzes zur Datei NOTIFICATION.PARAMETERS
ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) : Schluessel des Datensatzes
(&01) : DVS-Operation
(&02) : DVS-Fehler
(&03) : Notification-Parameterdatei

## SNP0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0011 Initialisierung des Cache-Speichers beim Zugriff auf die Datei '(&01)' fehlgeschlagen. DVS-Fehler: '(&00)'

### Bedeutung

Beim Lesen der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) : DVS-Fehler
(&01) : Notification-Parameterdatei

## SNP0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0012 Initialisierung des Cache-Speichers beim Einfuegen von Daten fehlgeschlagen

## SNP0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0013 Hinzufuegen der Notification-Struktur '(&00)' in den Cache-Speicher fehlgeschlagen. Fehler: '(&01)'

### Bedeutung

(&00) : Struktur-Schluessel
(&01) : Fehlercode

## SNP0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0014 Loeschen der Ressource '(&00)' aus der Datei '(&02)' fehlgeschlagen. DVS-Fehler: '(&01)'

### Bedeutung

Beim Loeschen eines Datensatzes aus der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS
ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) : Schluessel des Datensatzes
(&01) : DVS-Fehler
(&02) : Notification-Parameterdatei

## SNP0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0015 Loeschen der Notification-Struktur '(&00)' aus dem Cache-Speicher fehlgeschlagen. Fehler: '(&01)'

### Bedeutung

(&00) : Struktur-Schluessel
(&01) : Fehlercode

## SNP0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0016 Eroeffnen der Bearbeitung der Datei '(&02)' fehlgeschlagen waehrend der Operation '(&01)'. Fehlercode: '(&00)'

### Bedeutung

Beim Eroeffnen der Bearbeitung der Datei
NOTIFICATION.PARAMETERS ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) : Fehlercode
(&01) : Operation
*REQ = FCB-Anforderung
*FSTAT = Fstat der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS
*FSTAT2 = Fstat der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS.COPY
*COPY = Kopieren der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS.COPY
*CREATE = Erzeugen der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS
*OPEN = Oeffnen der Datei NOTIFICATION.PARAMETERS
(&02) : Notification-Parameterdatei

## SNP0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0017 Fehler '(&00)' von Schnittstelle '(&01)' beim Laden des Moduls zur Privilegien-Abfrage '(&02))'

### Bedeutung

(&00) : Returncode vom Standard-Header der Schnittstelle
(&01) : System-Name/interner Schnittstellen-Name
(&02) : Bibliotheksname (Name des Objektmoduls)

## SNP0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0018 Fehler '(&00)' von Schnittstelle '(&01)' beim Entladen des Moduls zur Privilegien-Abfrage '(&02))'

### Bedeutung

(&00) : Returncode vom Standard-Header der Schnittstelle
(&01) : System-Name/interner Schnittstellen-Name
(&02) : Name des Objektmoduls

## SNP0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0019 Subsystem kann nicht erzeugt werden. Eroeffnen der Bearbeitung der Datei $TSOS.SNRTP.BATCH.PROC fehlgeschlagen waehrend der Operation '(&01)'. Fehlercode: '(&00)'

### Bedeutung

Beim Eroeffnen der Verarbeitung der Datei
SNRTP.BATCH.PROC ist ein Fehler aufgetreten.
(&00) : Fehlercode
(&01) : Operation
*REQ = FCB-Anforderung
*FSTAT = Fstat der Datei $TSOS.SNRTP.BATCH.PROC
*CREATE = Erzeugen der Datei $TSOS.SNRTP.BATCH.PROC
*OPEN = Oeffnen der Datei the $TSOS.SNRTP.BATCH.PROC

## SNP0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0020 Von der SNPG-Task wurde waehrend einer Notification-Bearbeitung ein Fehler festgestellt. Die SNPG-Task wartet auf SNRTP-Shutdown

### Bedeutung

Die Verarbeitung der SNPG-Task wurde durch einen nicht
behebbaren Fehler angehalten. Fuer eine genauere Erklaerung
siehe vorherige Meldung.

## SNP0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0021 Zugriff auf Notification Manager-Task zeitweise nicht moeglich

### Bedeutung

Die SNPG-Task ist derzeit nicht verfuegbar.
Versuchen Sie das Kommando spaeter noch einmal.

## SNP0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0022 Zugriff auf Notification Manager-Task nicht mehr moeglich

### Bedeutung

Die SNPG-Task arbeitet nicht mehr. Es ist ein Neustart des S
NRTP-Subsystems notwendig. Beenden Sie das Programm und versuchen
Sie es spaeter noch einmal.

## SNP0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0023 Fehler '(&00)' beim Zugriff auf die Bibliothek '(&01)'. Im System-Modus /HELP-MSG PLA'(&00)'

### Bedeutung

(&00) = PLAM-Fehlernummer
(&01) = Bibliotheksname
Waehrend des Zugriffs auf die Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten

## SNP0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0024 Verbindungsfehler '(&00)' von Schnittstelle '$ESMCONI' beim Zugriff auf Privileg-Strategie '(&01)' von Subsystem '(&02). Keine Notification abgesetzt

### Bedeutung

(&00) = $ESNCONI Fehlernummer
(&01) = Strategie-Name = Objektklassen-Domaene
(&02) = Subsystem-Name
Ein Fehler ist aufgetreten waehrend der Verbindung zu der
Privileg-Strategie (&01) fuer das Subsystem (&02).
Keine Notification wird ausgegeben fuer die Objektklassen,
die zu der Domaene (&01) gehoeren

## SNP0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0100 Subsystem '(&00)' kann nicht erzeugt werden. String-Operand kann nicht angegeben werden

### Bedeutung

(&00) : Subsystem-Name
Der Operand STRING wird fuer dieses Subsystem nicht untersuetzt

### Maßnahme

Starten Sie das Subsystem ohne den STRING-Operanden

## SNP0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0101 Subsystem '(&00)' kann nicht hochgefahren werden. Ungueltige Angabe in '(&01)'-Parameterdatei

### Bedeutung

(&00) : Subsystem-Name
(&01) : Subsystem-Parameterdatei
Die Datei (&01) existiert nicht oder sie enthaelt fehlerhafte Angaben

### Maßnahme

Datei (&01) korrigieren oder aus einer Sicherung wiederherstellen
und den Startup wiederholen

## SNP0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0102 Subsystem '(&02)' kann nicht hochgefahren werden. DMS-Fehler '(&00)' waehrend Verarbeitung von 'GET', 'FILE' oder 'OPEN'. Naehere Angaben: /HELP-MSG DMS'(&00)'

### Bedeutung

(&00) : DVS-Fehlercode aus FCB
(&01) : Subsystem-Parameterdatei
(&02) : Subsystem Name
Die Datei (&01) existiert nicht oder sie enthaelt fehlerhafte
Angaben

### Maßnahme

Datei (&01) korrigieren oder aus einer Sicherung wiederherstellen
und den Startup wiederholen

## SNP0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0103 Fehler bei Klasse-'(&00)'-Speicheranforderung

### Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

## SNP0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0104 Fehler bei Klasse-'(&00)'-Speicherfreigabe

### Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

## SNP0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0105 Datei '(&00)' wird als Notification-Parameterdatei verwendet

### Bedeutung

(&00) : Dateiname

## SNP0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0106 Datei '(&00)' wird als Bibliothek zur Privilegien-Pruefung verwendet

### Bedeutung

(&00) : Dateiname

## SNP0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0107 Datei '(&00)' wird als SYSLNK-Bibliothek fuer das TU-Subsystem verwendet

### Bedeutung

(&00) : Dateiname

## SNP0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0108 Subsystem '(&00)' kann nicht hochgefahren werden. DSSM-Returncode '(&01)' von Schnittstelle '(&02)'

### Bedeutung

(&00) : Subsystem-Name
(&01) : Returncode
(&02) : Name der DSSM-Schnittstelle

## SNP0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0109 '(&00)' Subsystem kann nicht hochgefahren werden . '(&01)'-Task kann nicht eingerichtet werden

### Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems.
(&01) : TSN der Task.

## SNP0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0110 Initialisierung der Kommunikation mit Notification-Task '(&00)' fehlgeschlagen

### Bedeutung

(&00) : TSN der TU-Notification-Task

## SNP0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0111 Initialisierung der Kommunikation mit Notification-Task '(&00)' erfolgreich ausgefuehrt

### Bedeutung

(&00) : TSN der TU-Notification-Task

## SNP0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0112 HOLD-SUBSYSTEM-Kommando fuer Subsystem 'SNRTP' wird nicht unterstuetzt. Kommando wurde zurueckgewiesen

### Bedeutung

Subsystem SNRTP unterstuetzt das Subsystem-Merkmal HOLD nicht

### Maßnahme

Um das Subsystem SNRTP zu stoppen, verwenden sie bitte /STOP-SUBYSTEM
SNRTP

## SNP0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0113 '(&00)' Subsystem kann nicht gestoppt werden. DSSM-Returncode '(&01)' von Schnittstelle '(&02)'

### Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems
(&01) : Returncode
(&02) : Name der DSSM-Schnittstelle

## SNP0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0114 Subsystem '(&00)' kann nicht hochgefahren werden. Die Benutzerkennung '(&01)' existiert nicht

### Bedeutung

(&00) : Subsystem-Name
(&01) : Notification-Benutzerkennung
Die Benutzerkennung (&01) existiert nicht

### Maßnahme

Erzeugen Sie die Benutzerkennung fuer den Notification-Dienst und
versuchen Sie den Startup noch einmal

## SNP0801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP0801 Logisches Gueltigkeitsproblem bei Kommandobearbeitung. Kommando abgewiesen

## SNP1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP1000 Die Datei '(&00)' existiert nicht. Wollen Sie von '(&01)' aus neu starten? (Y=Ja, N=Nein)

### Bedeutung

Die Datei NOTIFICATION.PARAMETERS existiert nicht, es existiert
jedoch die Datei NOTIFICATION.PARAMETERS.COPY. Sie koennen von
dieser Datei aus neu starten.

### Maßnahme

Antworten Sie mit Y, wenn Sie von der Datei .COPY aus neu starten
wollen. Andernfalls antworten Sie mit N. In diesem Fall wird
START-SUBSYSTEM SNRTP abgebrochen

## SNP1001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SNP1001 Die Task TU SNRKERN kann nicht erzeugt werden. Notification-Verarbeitung nicht verfuegbar

### Bedeutung

Die Batch-Task wurde nicht erzeugt. Der Grund hierfuer ist
moeglicherweise, dass eine Jobklasse nicht verfuegbar ist.
Ueberpruefen Sie die Jobklasse, stoppen Sie das SNRTP-Subsystem und
starten Sie es neu.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen