## SDDCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SDDCOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## SDDLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SDDLOAD Programm '(&00)' ,Version '(&01)' vom '(&02)' geladen

## SDD0001

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0001 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'

### Bedeutung

(&00) : Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle
(&01) : Name der System-/internen Schnittstelle

## SDD0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0002 Fehler der Systemschnittstelle. Kommando abgewiesen. Systembetreuer benachrichtigen

### Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler in einer Systemschnittstelle
aufgetreten.

### Maßnahme

Bereits auf SYSOUT ausgegebene Fehlermeldungen beachten und
Systembetreuer verstaendigen.

## SDD0003

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0003 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'. ERROR LOGGING FOLGENUMMER '(&02)'

### Bedeutung

(&00) : Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle
(&01) : Name der Systemschnittstelle
(&02) : Error Logging Folgenummer

## SDD0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0101 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERANFORDERUNG

### Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

## SDD0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0102 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERFREIGABE

### Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

## SDD0200

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0200 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems

### Maßnahme

Betreffendes Subsystem einrichten, um den vollen Funktionsumfang
von DPRINT zu erhalten.

## SDD0201

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0201 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. SYSDPRNT-BENUTZERKENNUNG NICHT KATALOGISIERT

### Maßnahme

SYSDPRNT-Benutzerkennung einrichten und Kommando wiederholen.

## SDD0202

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0202 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN ODER REAKTIVIERT WERDEN. TASK '(&00)' KANN NICHT ERZEUGT WERDEN

### Bedeutung

(&00) : TSN:
DPMG oder DFTM oder DPRP oder DNET oder DWDG oder DWTC

## SDD0203

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0203 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. INTERNE VERSION DER SPOOL-PARAMETER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

(&00) : interne Version der SPOOL-Parameter

### Maßnahme

Mit SPSERVE die unterstuetzte Version der SPOOL-Parameter erzeugen.

## SDD0204

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0204 DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN ODER REAKTIVIERT WERDEN. INITIALISIERUNG VON DPRINT-OBJEKTEN GESCHEITERT

### Bedeutung

Der Struktur-Manager meldet einen internen Fehler.

## SDD0205

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0205 DPRINTCM KANN NICHT EINGERICHTET BZW. FORTGESETZT WERDEN. BCAM-INFORMATION NICHT VOLLSTAENDIG.

### Bedeutung

Das Subsystem DPRINTCM kann ohne BCAM nicht ablaufen.

### Maßnahme

BCAM starten und erneut versuchen.

## SDD0206

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0206 DPRINTCM SUBSYSTEM KANN NICHT GELADEN WERDEN. FT-BS2000 IST NICHT AKTIV

### Bedeutung

FT-BS2000 aktivieren um die volle DPRINT-Funktionen zu ermoeglichen.

### Maßnahme

Kommando /START-FT geben damit FT-BS2000 aktiviert wird.

## SDD0207

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0207 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. DMS-FEHLER '(&00)' WAEHREND VERARBEITUNG VON 'GET', 'FILE' ODER 'OPEN'. NAEHERE ANGABEN: /HELP-MSG DMS(&00)

### Maßnahme

Versuchen, den DMS-Fehler zu beheben, und den Startup wiederholen.

## SDD0208

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0208 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. UNGUELTIGE ANGABE IN '(&00)'-Parameterdatei

### Bedeutung

Die Datei (&00) existiert nicht oder sie enthaelt fehlerhafte Angaben.

### Maßnahme

Datei (&00) korrigieren oder aus einer Sicherung wiederherstellen und
den Startup wiederholen.

## SDD0210

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0210 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT ANGEHALTEN WERDEN. ZUGRIFF AUF TASK '(&00)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

(&00) : TSN :
DPMG oder DFTM oder DPRP oder DNET oder DWDG oder DWTC

## SDD0211

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0211 DPRINT-TASK '(&00)' KANN NICHT MEHR VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

(&00) : TSN
Auf die Task kann nicht mehr zugegriffen werden. Es kann keine Aktion
mehr ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

DPRINTCM entladen, neu laden und Auftrag wiederholen

## SDD0212

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0212 TASK '(&00)' IST BEREIT

### Bedeutung

(&00): TSN

## SDD0213

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0213 TASK '(&00)' NORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00): TSN

## SDD0214

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0214 TASK '(&00)' ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00): TSN

## SDD0215

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0215 DEINITIALISIERUNG VON TASK '(&00)' HAT BEGONNEN

### Bedeutung

(&00): TSN

## SDD0300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0300 DVS-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. NAEHERE ANGABEN : /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

(&00) : DVS-Fehlercode aus FCB
(&01) : DVS-Schnittstellenname
(&02) : Dateiname

## SDD0400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0400 FEHLER BEI EINGABE VON SCB IN EQUISAMQ-DATEI ODER EINRICHTUNG DES SLOTS FUER TSN '(&00)'. VERARBEITUNG AUF SERVER-SEITE WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Beim Aendern der EQUISAMQ-Datei oder Einrichten des Slots fuer TSN (&00)
ist ein interner Fehler aufgetreten.
Die Auftragsbearbeitung auf dem Server kann ohne Mitteilung an den Client
fortgesetzt werden.

## SDD0500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SDD0500 DMS/Formatfehler '(&01)' beim Verarbeiten der Datei '(&00)'. Verarbeitung wird fortgesetzt

### Bedeutung

(&00): Dateiname
(&01): DMS-Fehlercode oder 'FRMT' bei Formatfehler
Bei DMS-Fehler erhalten Sie weitere Informationen mit
/HELP-MSG DMS(&01)
Standardwerte fuer Verwaltungsinformationen werden aus der
DPRINTCM-Parameterdatei (SYSSSI) entnommen.

## SDD0700

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0700 ZUGRIFF AUF SPOOL-TASK '(&00)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wurde aufgrund eines Kommunikationsproblems mit einer
SPOOL-Task abgebrochen.
(&00) : TSN

## SDD0701

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD0701 FEHLER DES STRUKTUR-MANAGERS

## SDD0800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0800 OPERANDEN-KOMBINATION UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Operanden sind syntaktisch korrekt, aber auf unzulaessige Weise
miteinander kombiniert.

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SDD0801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0801 LOGISCHES GUELTIGKEITSPROBLEM BEI KOMMANDOBEARBEITUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SDD0900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD0900 PRM-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. NAEHERE ANGABEN : /HELP-MSG (&02)

### Bedeutung

(&00) : PRM-Fehlercode
(&01) : Dateiname
(&02) : Dazugehoerige Meldung

## SDD1100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD1100 ES WIRD GERADE EIN KOMMANDO /START-DPRINT-LOGGING ODER /STOP-DPRINT-LOGGING BEARBEITET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Kommandos werden nacheinander bearbeitet. Waehrend der Bearbeitung
eines Kommandos darf kein weiteres Kommando eingegeben werden.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

## SDD1101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD1101 '(&00)'-KOMMANDO WIRD BEREITS BEARBEITET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00) : Kommandoname :
/START-DPRINT-LOGGING oder /STOP-DPRINT-LOGGING

## SDD1102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD1102 DIE DPRINT-PROTOKOLLDATEI '(&00)' IST GEOEFFNET

### Bedeutung

(&00) : Dateiname

## SDD1103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD1103 DIE DPRINT-PROTOKOLLDATEI '(&00)' IST GESCHLOSSEN

### Bedeutung

(&00) : Dateiname

## SDD1104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD1104 KOMMANDO IST SPOOL-VERWALTER ODER OPERATOR VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SDD1105

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1105 FEHLER VON MAKRO '(&00)'; RETURNCODE : '(&01)'; SUBID : '(&02)'

## SDD1106

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1106 SERVER-TASK '(&00)'; CODE : '(&01)'; MODUL : '(&02)' DISTANZ : '(&03)'

### Bedeutung

&00 : TSN der Server-Task
&01 : Returncode der in SDD0001 genannten Schnittstelle
&02 : Name des Moduls, in dem die Schnittstelle aufgerufen wurde
&03 : relative Adresse der Aufrufstelle im Modul
Diese Meldung ist als Warnung oder Fehlermeldung zu verstehen. Bei
Problemen (Diagnose) kann sie der CONSLOG-Datei entnommen werden.

## SDD1107

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1107 CLUSTER ODER HOST '(&00)' VERFUEGBAR

### Bedeutung

(&00) : Name des Clusters oder des Hosts
Der Cluster oder Host (&00) ist wieder verfuegbar.

## SDD1108

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1108 CLUSTER ODER HOST '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

(&00) : Name des Clusters oder Hosts
Der Cluster oder Host (&00) ist nicht mehr verfuegbar.

## SDD1109

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1109 $CREAT-FEHLER BEI RECOVERY VON DNET-TASK. RECOVERY ABGEBROCHEN

## SDD1110

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1110 VERBINDUNG DER TCP-ANWENDUNG '(&00)' MIT INTERNET-ADRESSE '(&01)' UND PORT-NUMMER '(&02)' WIRD '(&03)'

### Bedeutung

(&00): Name der Anwendung
(&01): Internet-Adresse des Hosts, mit dem die Anwendung verbunden wird
bzw. zu dem die Verbindung geloest wird
(&02): Port-Nummer des Hosts, mit dem die Anwendung verbunden wird bzw.
zu dem die Verbindung geloest wird
(&03): HERGESTELLT: Die TCP-Anwendung wird mit dem Host verbunden
GELOEST: Die Verbindung zwischen TCP-Anwendung und Host wird
geloest.

## SDD1111

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1111 SERVER-TASK WURDE ABNORMAL BEENDET

## SDD1112

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1112 PROBLEM BEIM BEENDEN DES TRACE; DPRT-TASK NACH +/- 2 MINUTEN NOCH AKTIV

## SDD1113

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1113 DPRINT-FEHLER IN DER ZENTRALEN SERVER-TASK DNET. DNET-TASK FORTSETZEN ? (Y=YES (ACHTUNG: KOMMUNIKATION MUSS MOEGLICH SEIN); N=NO (DNET-TASK WIRD GELOESCHT))

### Bedeutung

Y (YES): DNET-Task wird erneut gestartet. Es muss sichergestellt sein,
dass die Kommunikation moeglich ist.
N (NO) : DNET-Task wird geloescht.

## SDD1114

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD1114 /START-DPRINT-LOGGING KOMMANDO ANGENOMMEN. DER SYSTEM TRACE MANAGER HAT DAS DPRINT LOGGING DEAKTIVIERT. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

## SDD2000

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2000 KONFIGURATIONS-MANAGER DES HOME-HOSTS WARTET AUF REAKTION VON HOST '(&00)'. WEITER WARTEN? ANTWORT (Y=JA (WARTEN); N=NEIN (ABBRECHEN)

### Bedeutung

(&00) : Name des fernen Hosts

### Maßnahme

Moegliche abzuwartende Reaktionen:
Bei Neustart/Wiederanlauf:
- Beenden der Uebertragung der Konfigurationsdatei vom Master
- Beenden des Zuschaltens eines fernen Slave-Hosts
Bei Systembeendigung:
- Beenden der Uebertragung des Cluster-Verwalterrechts zu einem Slave-Host

## SDD2001

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2001 HOME-HOST IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DES CLUSTER-MASTERS NICHT DEFINIERT

## SDD2002

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2002 ANSCHLUSS DES HOME-HOSTS AN LOKALE CLUSTER-KONFIGURATION NICHT MOEGLICH. '(&00)'-NEUSTART/WIEDERANLAUF FORTSETZEN? ANTWORT: Y=JA (PRIVATEN CLUSTER EINRICHTEN); N=NO ((&00)-NEUSTART/WIEDERANLAUF ABBRECHEN)

### Bedeutung

Fehler beim Zuschalten des Home-Hosts zum lokalen Cluster; moegliche
Fehlerursachen:
- Master-Host des Clusters wurde nicht gestartet.
- Home-Host nicht mehr in Konfig.-datei des Cluster-Masters definiert.
- Interner Fehler am Cluster-Master beim Zuschalten des Home-Hosts.
- Uebertragen der Master-Konfigurationsdatei nicht moeglich (FT-Fehler).
- Zuschalten abgebrochen (infolge Antwort N auf Meldung SDD2000).
- Kommunikationsfehler des/der fernen Hosts.
- Inkonsistenz in Konfigurationsdatei.
(&00) : Subsystem-Name : DPRINTCL, DPRINTSV, DPRINTCM

### Maßnahme

N : Start von (&00) oder Wiederanlauf von DPRINTCM wird abgebrochen
(in diesem Fall wird nur /STOP-SUBSYSTEM .. angenommen).
Y : - Der Host wird aus dem lokalen Cluster entfernt und es wird ein
privater Cluster, bestehend aus diesem einen Host, eingerichtet.
- Automatische Zuschaltung beim Starten der Subsysteme am Master-
Host.
Nach Behebung des Fehlers kann der Host
- durch Eingabe des Kommandos /VERIFY-DPRINT-CONSISTENCY am Master-Host
des lokalen Clusters (nicht des privaten Clusters) wieder in den
urspruenglichen lokalen Cluster aufgenommen werden, oder
- mit dem Kommando /MODIFY-DPRINT-CLUSTER in einen anderen Cluster
aufgenommen werden, oder
- als einziger Host des privaten Clusters weiterbetrieben werden.

## SDD2003

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2003 DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI MOEGLICHERWEISE NICHT AKTUELLE DATEI. LOKALE DPRINT-KONFIGURATION FUER CLUSTER VERWENDEN? ANTWORT (Y=JA (KANN ZU VERLUST VON AENDERUNGEN FUEHREN; N=NEIN (ZUSCHALTEN VON HOME-HOST ABBRECHEN))

### Bedeutung

Der Home-Host muss als erster Host des Clusters geladen werden, hat jedoch
die letzte DPRINT-Sitzung abgebrochen,
oder er wurde in der letzten Sitzung nicht als letzter entladen.
Die lokale Konfigurationsdatei ist daher moeglicherweise nicht auf dem
aktuellen Stand.

### Maßnahme

Y : Die lokale Konfiguration wird fuer den gesamten Cluster verwendet.
N : Start wird angehalten oder ein privater Cluster eingerichtet.

## SDD2004

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2004 DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI KANN WEGEN FT-FEHLER NICHT AN HOST '(&00)' UEBERTRAGEN WERDEN

### Bedeutung

Beim Uebertragen der Konfigurationsdatei vom Master-Host zum lokalen Host
wurde ein FT-Fehler entdeckt.

## SDD2005

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2005 INKONSISTENZ IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI

## SDD2006

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2006 HOST '(&00)' ZUM LOKALEN CLUSTER ZUGESCHALTET

## SDD2007

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2007 DVS-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. WIEDERHOLEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN (FUER DIE SITZUNG WIRD EINE 'PRESET'-DATEI EINGERICHTET)

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der Datei (&02) ist ein DVS-Fehler aufgetreten. Mit
/HELP-MSG DMS(&00) erhalten Sie naehere Angaben zum DVS-Fehlercode.
(&00) : DVS-Fehlercode
(&01) : DVS-Schnittstellenname
(&02) : Dateiname

### Maßnahme

Y : Die Datei (&02) kann wiederhergestellt werden oder eine andere DPRINT-
Konfigurationsdatei unter demselben Namen importiert werden, d.h. die
Operation kann wiederholt werden.
N : Die Operation wird nicht wiederholt. Es wird eine Standard-
Konfigurationsdatei fuer DPRINT angelegt.

## SDD2008

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2008 DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI WIRD RUECKGESETZT. IN DER LETZTEN DPRINTCM-SITZUNG VORGENOMMENE AENDERUNGEN GEHEN VERLOREN. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die DPRINT-Konfigurationsdatei konnte nicht geoeffnet werden.
Es wird die zu Beginn der letzten DPRINTCM-Sitzung erstellte Kopie
verwendet.
Alle im Laufe der letzten DPRINTCM-Sitzung vorgenommenen Aenderungen
muessen erneut eingegeben werden.

## SDD2009

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2009 FUER DIESE SITZUNG WIRD EINE DPRINT-'PRESET'-KONFIGURATIONSDATEI '(&00)' ANGELEGT

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der DPRINT-Konfigurationsdatei ist ein Fehler aufgetreten.
Es wird eine 'PRESET'-Datei (&00) mit Standardwerten zugewiesen.

## SDD2010

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2010 NEUE DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI '(&00)' WIRD MIT STANDARDWERTEN ANGELEGT

## SDD2013

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2013 DATEI '(&00)' WIRD GERADE BEARBEITET

### Bedeutung

Beim Hochfahren von DPRINT wird die Datei (&00) bearbeitet.
(&00) : Name der DRPRINT-Konfigurationsdatei

## SDD2014

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2014 BEARBEITUNG VON DATEI '(&00)' BEENDET

### Bedeutung

Die Bearbeitung der Datei (&00) beim Hochfahren von DPRINT ist
abgeschlossen.
(&00) : Name der DPRINT-Konfigurationsdatei

## SDD2015

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2015 WEITERE AENDERUNG DER DPRINT-KONFIGURATION ERFOLGEN NUR IM SPEICHER

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler trat in der DPRINT-Konfigurationsdatei auf, der eine
Aktualisierung der Datei verhindert.
Eine SDD0300 Meldung erfolgte vorher an die Konsole.
Ab jetzt erscheinen die Aktualisierungen nicht mehr in der
DPRINT-Konfigurationsdatei.
Wenn das am Master Rechner passiert , beachten Sie , dass die
DPRINT-Konfigurationsdatei nicht auf die Slave Rechner ubertragen
werden kann

### Maßnahme

Versuchen Sie das DVS-Problem zu beheben , entladen und laden Sie DPRINTCM
wieder, um den Zusammenhang zu wahren oder wechseln Sie den Master.

## SDD2016

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2016 TIMEOUT BEI ZUSCHALTEN DES LOKALEN HOSTS

### Bedeutung

Der lokale Host wartet auf die Bestaetigung seines Anschlusses an den
lokalen Cluster vom Cluster-Master.

## SDD2017

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2017 TIMEOUT FUER ZUWEISUNG DES NEUEN CLUSTER-MASTERS

### Bedeutung

Der aktuelle Cluster-Master versucht, vor seiner Beendigung einen neuen
Cluster-Master zuzuweisen,
erhaelt jedoch vom fernen Host keine Antwort.

## SDD2018

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2018 TIMEOUT BEIM ZUSCHALTEN DES FERNEN HOST

### Bedeutung

Der Master-Host wartet auf die Bestaetigung des Anschlusses eines
fernen Hosts.
Der Anschlussvorgang dauert noch an, der ferne Host hat noch keine
Bestaetigung gesendet.

## SDD2019

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2019 TIMEOUT BEI UEBERTRAGUNG DER KONFIGURATIONSDATEI ZUM HOST '(&00)'. WARTEN FORTSETZEN? ANTWORT Y=JA (WARTEN); N=NEIN (ABBRECHEN)

### Bedeutung

(&00): Name des Hosts
Es wurde ein FILE-TRANSFER zum Host (&00) gestartet, ueber dessen
Verlauf keine Informationen empfangen wurden.

### Maßnahme

Ueberpruefen, ob der FILE-TRANSFER am lokalen und am Master-Host
gestartet wurde.
Lassen Sie die FT-OPTIONS vom FT/FTAC-Verwalter aktualisieren.

## SDD2020

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2020 LOKALER DRUCKERNAME FUER VERTEILTEN DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG

### Bedeutung

Der lokale Druckername ist entweder nicht in den SPOOL-Parametern
definiert oder ist der Name eines RSO-Druckers.
(&00) : Druckername

### Maßnahme

Definition des verteilten Druckers in der DPRINT-Konfiguration vom
Cluster-Verwalter korrigieren lassen,
oder die entsprechende Definition des lokalen SPOOL-Geraets in den SPOOL-
Parametern vom SPOOL-Verwalter korrigieren lassen.
Beide Aenderungen muessen mit SPSERVE vorgenommen werden.

## SDD2021

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2021 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER STARTET ZUSCHALTEN ZUM CLUSTER-MASTER '(&00)'

### Bedeutung

Der lokale Host wird wegen Start der DRPRINT-Konfiguration oder wegen
Inkonsistenz wieder zum Cluster-Master zugeschaltet.

## SDD2022

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2022 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER BEIM HOCHFAHREN. AUF BEENDIGUNG WARTEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Task wartet auf Beendigung des Hochfahrens des DPRINT-Konfigurations-
managers.

### Maßnahme

Y : Task wartet auf Beendigung oder Timeout.
N : Task wird abgebrochen.

## SDD2023

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2023 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER BEI RECOVERY. AUF BEENDIGUNG WARTEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Task wartet auf Beendigung der Recovery des DPRINT-Konfigurations-
managers.

### Maßnahme

Y : Task wartet auf Beendigung oder Timeout.
N : Task wird abgebrochen.

## SDD2024

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2024 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER BEIM LOESCHEN. AUF BEENDIGUNG WARTEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Task wartet auf Beendigung des Loeschens des DPRINT-Konfigurations-
managers.

### Maßnahme

Y : Task wartet auf Beendigung oder Timeout.
N : Task wird abgebrochen.

## SDD2025

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2025 DPRINT-SERVER DES HOSTS '(&00)' AN LOKALEN CLUSTER ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

(&00) : Name des Hosts
Subsystem DPRINTSV ist am Host (&00) verfuegbar.
Die an den betreffenden Server angeschlossenen Drucker sind verfuegbar.

## SDD2026

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2026 DPRINT-SERVER DES HOSTS '(&00)' VOM LOKALEN CLUSTER GELOEST

### Bedeutung

(&00) : Name des Hosts
Subsystem DPRINTSV ist nicht mehr am Host (&00) verfuegbar.
Die an den betreffenden Server angeschlossenen Drucker sind nicht mehr
verfuegbar.

## SDD2027

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2027 HOST '(&00)' HAT EINEN PRIVATEN CLUSTER ERZWUNGEN

### Bedeutung

(&00) : Name des Hosts
Der Master-Host hat einen Befehl zum Erzwingen eines privaten Clusters am
Home-Host abgesetzt.

## SDD2028

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2028 HOME-HOST VON HOST '(&00)' AUS LOKALEM CLUSTER ENTFERNT

### Bedeutung

(&00) : Name des Hosts
Der Master-Host hat einen Befehl zum Entfernen des Home-Host aus dem
Cluster abgesetzt.
Nur die Home-Host-Objekte verbleiben in der DPRINT-Konfigurationsdatei.

## SDD2029

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2029 HOST '(&00)' STARTET ZUSCHALTEN ZUM LOKALEN CLUSTER

### Bedeutung

(&00) : Name des Hosts

## SDD2030

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2030 HOST '(&00)' AUS LOKALEM CLUSTER GELOEST

### Bedeutung

(&00) : Name des Hosts
Subsysteme DPRINTCL und DPRINTSV werden am Host (&00) beendet.

## SDD2031

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2031 FEHLER BEIM DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER

### Bedeutung

Der Konfigurationsmanager ist aufgrund eines internen Fehlers nicht
zur Kommandobearbeitung in der Lage.
Der DPRINT-Konfigurationsmanager kann nur folgende Kommandos bearbeiten:
/STOP-SUBSYSTEM DPRINTCL oder /STOP-SUBSYSTEM DPRINTSV.

## SDD2032

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2032 HOME-HOST WURDE IN LOKALEN CLUSTER AUFGENOMMEN

### Bedeutung

Der Host wurde entweder nach dem Systemstart oder nach Eingabe des
Kommandos /MODIFY-DPRINT-CONFIGURATION am Master-Host in den Cluster
aufgenommen.

## SDD2033

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2033 ZUSCHALTEN ZUM LOKALEN CLUSTER NICHT AUSFUERBAR

## SDD2034

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2034 HOME-SERVER NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT. START VON DPRINTSV ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Home-Server muss beim Start des Subsystems DPRINTSV bereits in der
DPRINT-Konfigurationsdatei definiert sein.

### Maßnahme

Home-Host vom Cluster-Verwalter (mit SPSERVE) in der DPRINT-
Konfigurationsdatei definieren lassen.

## SDD2035

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2035 UEBERTRAGUNG DER DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI NICHT MOEGLICH WEGEN EINES VORAUSGEHENDEN DVS-FEHLERS

### Bedeutung

Ein vorhergehender DVS-Fehler trat in der DPRINT-Konfigurationsdatei auf.
Eine SDD0300 Meldung erfolgte vorher an die Konsole.

### Maßnahme

Masterwechsel und nochmaliger Versuch mit dem neuen Masterrechner.
Bevor der vorhergehende Rechner wieder zum Master wird, ist an diesem
DPRINTCM zu entladen und neu zu laden.

## SDD2036

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2036 Lokaler Druckername '(&00)' fuer verteilten Drucker ungueltig

### Bedeutung

Der lokale Druckername ist entweder nicht in den SPOOL-Parametern
definiert oder ist der Name eines RSO-Druckers.
(&00) : Druckername

### Maßnahme

Definition des verteilten Druckers in der DPRINT-Konfiguration vom
Cluster-Verwalter korrigieren lassen,
oder die entsprechende Definition des lokalen SPOOL-Geraets in den SPOOL-
Parametern vom SPOOL-Verwalter korrigieren lassen.
Beide Aenderungen muessen mit SPSERVE vorgenommen werden.

## SDD2100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2100 DPRINT-OBJEKT FERNER CLUSTER '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

### Bedeutung

Der Name des fernen Clusters (&00) muss in der DPRINT-Konfiguration
definiert sein, um gueltig zu sein.
(&00) : Name des fernen Clusters

### Maßnahme

Fernen Cluster vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in
der DPRINT-Konfiguration definieren lassen
oder den Namen eines definierten fernen Clusters verwenden.

## SDD2101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2101 DPRINT-OBJEKT HOST '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

### Bedeutung

Der Host muss in der DPRINT-Konfiguration definiert sein und am
lokalen Cluster zugeschaltet sein, um gueltig zu sein.
(&00) : Name des Hosts

### Maßnahme

Host vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in
der DPRINT-Konfiguration definieren und mit dem Kommando
/MODIFY-DPRINT-CLUSTER zuschalten lassen
oder den Namen eines bereits zugeschalteten Hosts verwenden.

## SDD2102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2102 DPRINT-OBJEKT SERVER '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

### Bedeutung

Der Server muss in der DPRINT-Konfiguration definiert und am
lokalen Cluster zugeschaltet sein, um gueltig zu sein.
(&00) : Name des Servers

### Maßnahme

Server vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in
der DPRINT-Konfiguration definieren und den entsprechenden Host mit
dem Kommando /MODIFY-DPRINT-CLUSTER zuschalten lassen.

## SDD2103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2103 DPRINT-OBJEKT DRUCKER '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

### Bedeutung

Der Drucker muss in der DPRINT-Konfiguration definiert sein, um gueltig
zu sein.
(&00) : Name des Druckers

### Maßnahme

Drucker vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in
der DPRINT-Konfiguration definieren lassen
oder einen bereits definierten Druckernamen verwenden.

## SDD2104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2104 DPRINT-OBJEKT DRUCKER-POOL '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

### Bedeutung

Der Drucker-Pool muss in der DPRINT-Konfiguration definiert sein, um
gueltig zu sein.
(&00) : Name des Drucker-Pools

### Maßnahme

Drucker-Pool vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in
der DPRINT-Konfiguration definieren lassen
oder einen bereits definierten Drucker-Poolnamen verwenden.

## SDD2105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2105 DPRINT-OBJEKT ZUGRIFFSKONTROLLE '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

### Bedeutung

(&00) : Name der Zugriffskontrolle

### Maßnahme

Zugriffskontrolle vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in
der DPRINT-Konfiguration definieren lassen.

## SDD2106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2106 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF DPRINT-KONFIGURATION. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Schnittstelle fuer DPRINT-Konfigurationszugriffe hat einen internen
Fehler gemeldet.

## SDD2107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2107 TYP DES FERNEN CLUSTERS '(&00)' UNGUELTIG

### Bedeutung

Der ferne Cluster ist ein BS2000-Cluster, wurde jedoch definiert mit
TYPE-*UNIX-ISO oder *UNIX-TCP,
oder er arbeitet mit ISO-Protokoll, wurde jedoch definiert mit
TYPE=*BS2000 oder *UNIX-TCP,
oder er arbeitet mit TCP-Protokoll, wurde jedoch definiert mit
TYPE=*BS2000 oder *UNIX-ISO.
(&00) : Name des fernen Clusters

### Maßnahme

Typ des fernen Clusters vom Cluster-Verwalter mit der
SPSERVE-Anweisung //MODIFY-DPRINT-REMOTE-CLUSTER aendern lassen.

## SDD2108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2108 KEINE INFORMATIONEN ZU ANGEGEBENEN OBJEKT(EN) VORHANDEN. KOMMANDO ODER ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die DPRINT-Konfiguration enthaelt keine Informationen zu dem/den
angegebenen Objekt(en).

## SDD2109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2109 SPOOL-INFORMATIONEN NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Zu dem angegebenen Objekt sind keine SPOOL-Informationen vorhanden.
Entweder gibt es keine Informationen oder es kann nicht auf sie
zugegriffen werden.
Es werden nur die verteilten Informationen angezeigt.

## SDD2110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2110 KEIN ZUGRIFF AUF ANGEGEBENEN CLUSTER. KOMMANDO ODER ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Der im Kommando/in der Anweisung angegebene Cluster-Name ist nicht
verfuegbar.
Entweder ist er nicht in der DPRINT-Konfiguration definiert oder Zugriffe
auf den Cluster sind nicht moeglich.

## SDD2111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2111 KEIN ZUGRIFF AUF FERNEN SERVER

### Bedeutung

Auf den fernen Server, auf dem die SPOOL-Informationen gespeichert
sind, kann nicht zugegriffen werden.

## SDD2112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD2112 KEINE INFORMATIONEN ZU DIESEM OBJEKT VORHANDEN

### Bedeutung

Das Objekt ist in der DPRINT-Konfiguration definiert, es gibt jedoch
keine weiteren Informationen dazu.

## SDD2113

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2113 ART DER INFORMATION NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die angeforderte Information ist nicht vorhanden bzw. fuer dieses Objekt
in dieser Umgebung nicht relevant.

## SDD2114

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD2114 Unzureichendes Privileg

### Bedeutung

Das Kommando (bzw. die Anweisung) SHOW-DPRINT-ACCESS-CONTROLS
ist dem Cluster-Verwalter vorbehalten;
das Kommando (bzw. die Anweisung) SHOW-DPRINT-HOSTS
ist dem Cluster-Verwalter oder Druckdienst-Verwalter vorbehalten.

## SDD3000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3000 SCB IN EQUISAMQ-DATEI FUER TSN '(&00)' NICHT GEFUNDEN

## SDD3001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3001 FILE-TRANSFER-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' BEI DATEI-CONTAINER-BEARBEITUNG FUER TSN '(&02)'

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung des FILE-TRANSFER fuer die Datei eines Druckauftrags
wurde ein FT-Fehler '(&00)' entdeckt.
(&01): Name der FT-Schnittstelle
(&02): TSN des Druckauftrags
Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem BS2000-Handbuch
'FT-BS2000' zu entnehmen.

## SDD3002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3002 FILE-TRANSFER-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' BEI RESSOURCEN-CONTAINER-BEARBEITUNG FUER TSN '(&02)'

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung des FILE-TRANSFER fuer die Ressourcen-Datei eines
Druckauftrags wurde ein FT-Fehler '(&00)' entdeckt.
(&01): Name der FT-Schnittstelle
(&02): TSN des Druckauftrags
Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem BS2000-Handbuch
'FT-BS2000' zu entnehmen.

## SDD3003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3003 FILE-TRANSFER-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(01)' BEI DATEI-CONTAINER-BEARBEITUNG FUER JOB-ID '(&02)'

### Bedeutung

Waehrend der FT-Bearbeitung der Druckdatei wurde ein FT-Fehler entdeckt.
&00: FT-Fehler
&01: Name der FT-Schnittstelle
&02: Auftragskennung am fernen Cluster
Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem Handbuch "FT-BS2000" zu
entnehmen.

## SDD3004

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3004 PARTNER-NAME FUER HOST '(&00)' IN FT-KONFIGURATIONSDATEI NICHT DEFINIERT. ALS PARTNER-NAME WIRD HOST '(&00)' VERWENDET. DIE BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00): Name des Hosts
Der FT-Partnername fuer den Host (&00) ist in der FT-Konfigurationsdatei
nicht definiert.

### Maßnahme

Lassen Sie die FT-Konfigurationsdatei vom PRINT-SERVICE-Verwalter
aktualisieren.

## SDD3005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3005 FT-FEHLER '(&00)' VON NCOPY-SCHNITTSTELLE BEI BEARBEITUNG DER DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI

### Bedeutung

Beim FILE-TRANSFER der Konfigurationsdatei ist ein FT-Fehler '(&00)'
aufgetreten.
Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem BS2000-Handbuch
'FT-BS2000' zu entnehmen.
Im Fall eines Syntaxfehlers, koennte die Ursache in
der definition der SYSPAR.DPRINT.<ver> datei zu finden
sein. (<ver> = DPRINT version)

### Maßnahme

Bitte, Inhalt dieser Datei pruefen

## SDD3006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3006 FEHLER BEI DATEI-CONTAINER-EINRICHTUNG FUER TSN '(&00)'

## SDD3007

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3007 FEHLER BEI RESSOURCEN-CONTAINER-EINRICHTUNG FUER TSN '(&00)'

## SDD3008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3008 WARNUNG: SAETTIGUNGSZUSTAND '(&00)' FUER SYSDPRNT-BENUTZERKENNUNG

### Bedeutung

(&00) : Saettigungszustand :
1: Saettigung > 74%
2: Saettigung > 89%
3: Saettigung > 98%

### Maßnahme

Lassen Sie den unter SYSDPRNT verfuegbaren Benutzer-Speicherbereich vom
Systembetreuer vergroessern.
Andernfalls kann DPRINT keine weiteren Druckauftraege bearbeiten.
Moegliche Ursachen:
- unter SYSDPRNT wurde nicht genuegend Speicherplatz fuer Benutzer
verfuegbar gemacht
- Auftraege im Wartezustand enthalten zu viele Container
- im Verhaeltnis zum verfuegbaren Speicherplatz sind zu viele
Druckauftraege in Bearbeitung.

## SDD3009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3009 KEINE CONTAINER-EINRICHTUNG MOEGLICH WEGEN SAETTIGUNGSZUSTAND FUER SYSDPRINT-BENUTZERKENNUNG. WEITER? ANTWORT (Y=JA (SAETTIGUNG ERNEUT UEBERPRUEFEN); N=NEIN (KEINE WEITERE UEBERPRUEFUNG)

### Bedeutung

Lassen Sie sich vom Systembetreuer den Saettigungszustand geben, ehe Sie
die Meldung beantworten.

### Maßnahme

Y : Saettigungszustand wird vor Fortsetzung der Bearbeitung erneut
ueberprueft.
N : Bearbeitung des aktuellen Auftrags wird ohne Ueberpruefung des
Saettigungszustands fortgesetzt.

## SDD3010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3010 INTERNER FEHLER BEI FT-BEARBEITUNG FUER TSN '(&00)'. URSACHE: '(&01)'

### Bedeutung

(&00): TSN des Auftrags
(&01): Fehlernummer des internen Fehlers
01: Fehler bei Zugriff auf SPOOL-Parameter am Gateway
02: Fehler bei asynchroner Kommunikation mit DWTC-Task
03: interner Fehler des Struktur-Managers am Gateway
04: Fehler bei asynchroner Kommunikation mit DPRP-Task
05: Saettigungszustand fuer SYSDPRNT-Benutzerkennung groesser
als Saettigungsgrad 2
06: Fehler der CATAL-Schnittstelle
07: Fehler bei FT-Bearbeitung
08: interner Systemfehler (siehe vorausgehende Fehlermeldungen)
09: Fehler beim Einrichten des Profils am Gateway-Host

## SDD3011

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SDD3011 WARNUNG: SUBSYSTEM FT/FTAC NICHT GELADEN ODER NICHT AKTIVIERT

### Maßnahme

Lassen Sie FT/FTAC vom FT/FTAC-Verwalter neu laden oder reaktivieren.
Andernfalls kann DPRINT keine weiteren Druckauftraege bearbeiten.

## SDD3012

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3012 FT-ANFORDERUNG FUER SERVER-TSN '(&00)' UNVOLLSTAENDIG. FEHLER: '(&01)'. BEARBEITUNG DES VOLLSTAENDIGEN AUFTRAGS WIRD SPAETER VERSUCHT.

### Bedeutung

Der Druckauftrag wird wieder in den Zustand WFT versetzt.
(&00): Server-TSN des Druckauftrags
(&01): Fehlernummer:
1. Byte: Host, an dem der Fehler entdeckt wurde
1: Client-Host
2: Gateway-Host
3: Server-Host
2. Byte: Typ des Systems, an dem der Fehler entdeckt wurde
1: BS2000-System
2: SINIX-System
3. Byte: Fehlertyp
1: Restart von DPRINTSV
2: Saettigungszustand fuer $SYSDPRNT
3: FT/FTAC nicht geladen oder nicht aktiviert
4. Byte: 0

### Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE-Verwalter verstaendigen.

## SDD3013

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3013 AUFTRAG MIT SERVER-TSN '(&00)' WURDE VON DPRINT FT-BEARBEITUNG ZURUECKGESTELLT. FEHLER: '(&01)'.

### Bedeutung

Der Druckauftrag wird wieder in die KEEP-Warteschlange eingetragen und
verbleibt dort bis zum erneuten Start mit Hilfe des Kommandos
/RESUME-PRINT-JOB.
(&00): Server-TSN des Druckauftrags
(&01): Fehlernummer (nur Bytes 1-4):
1. Byte: Host, an dem der Fehler entdeckt wurde
1: Client-Host
2: Gateway-Host
3: Server-Host
2. Byte: Typ des Systems, an dem der Fehler entdeckt wurde
1: BS2000-System
2: SINIX-System
3. Byte: Fehlertyp
1: FT-Initialisierungsfehler (Datei)
2. FT-Initialisierungsfehler (Ressourcen-Container)
3: FT-Ergebnisfehler (Datei)
4: FT-Ergebnisfehler (Ressourcen-Container)
5: Eingabefehler (Benutzerdatei)
6: Datei-Container-Fehler
7: Datei-Container-Fehler (gefilterter Container)
8: Eingabefehler (Ressource)
9: Ressourcen-Container-Fehler
A: Interner Fehler
B: Saettigungszustand fuer $SYSDPRNT
C: FT-Berechtigung nicht gefunden
D: SCB-Fehler
E: Abschnitts-Fehler
F: Fehler bei Zugriff auf SPOOL-Parameter
G: Kommunikationsfehler
H: Fehler des Struktur-Managers
I: FT/FTAC nicht geladen oder nicht aktiviert
J: Wartezeit fuer FT-Ergebnis (Datei) ueberschritten
K: Wartezeit fuer FT-Ergebnis (Ressourcen-Container)
ueberschritten
L: Transfer der Datei oder des Ressourcen-Behaelters
P: DPRINTCL-Subsystem nicht geladen
wurde abgebrochen
M: UFS-Kopierfehler
N: FT-Initialisierungsfehler (gefilterte Datei)
4. Byte: Typ des 2. Returncode-Teils
0: kein Returncode
1: FT-Returncode
2: DVS-Returncode
3: PRM-Returncode
Den vollstaendigen Return-Code enthaelt das Feld ERCOD des Kommandos
/SHOW-PRINT-JOB-STATUS INFORMATION=DISTRIBUTED:
5.-8. Byte: DVS-RC, FT-RC oder PRM-RC (siehe Wert des 4. Bytes)
bzw. Sub-RC1 - Main-RC1 des allgemeinen FT-RC, wenn
4. Byte = 1.
Im Falle eines PRM-RC siehe Meldung SPR0014.

### Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE-Verwalter verstaendigen.

## SDD3014

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3014 FEHLER BEIM EINFUEGEN VON SINIX-INFORMATIONEN IN DIE EQUISAMQ-DATEI FUER TSN '(&00)'

### Bedeutung

&00: FT-Fehler
&01: Name der FT-Schnittstelle
&02: TSN im fernen Cluster
Ein Fehler wurde beim Einfuegen des SINIX-Informationssatzes vom
EQUISAMQ-Manager entdeckt.

### Maßnahme

SPOOL- oder Cluster-Verwalter verstaendigen.

## SDD3015

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3015 INTERNER FEHLER '(&00)' BEI DER FT-BEARBEITUNG FUER TSN '(&01)'

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde waehrend der FT-Bearbeitung entdeckt.
&00: Interner Fehler
01: Kommunikationsfehler
02: Interner Fehler
03: Fehler bei der asynchronen Kommunikation mit DPRP-Task
04: Fehler im Struktur-Manager
05: Fehler beim Einrichten des gefilterten Containers
06: Saettigungszustand des gefilterten Containers
07: FT-/FTAC-Subsystem nicht geladen oder nicht aktiviert
08: FT-Initialisierungsfehler (gefilterter Container)
09: Fehler beim Zugriff auf die Konfigurationsdatei
&01: TSN im fernen Cluster

### Maßnahme

SPOOL- oder FT-Verwalter verstaendigen.

## SDD3016

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3016 SINIX-INFORMATION IN DER EQUISAMQ-DATEI NICHT GEFUNDEN FUER TSN '(&00)'

### Bedeutung

&00: TSN des Auftrags
Der SINIX-Informationssatz wurde in der EQUISAMQ-Datei nicht gefunden.

### Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

## SDD3017

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3017 FEHLER BEIM AKTUALISIEREN DES SINIX-INFORMATIONSSATZES IN DER EQUISAMQ-DATEI FUER TSN'(&00)'

### Bedeutung

&00: TSN des Auftrags
Vom EQUISAMQ-Manager wurde ein Fehler beim Aktualisieren des SINIX-
Informationssatzes entdeckt.

### Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

## SDD3018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3018 SPOOLOUT ABGEBROCHEN. FEHLERCODE '(&00)' FUER DIE SINIX-DATEI.

### Bedeutung

Der SINIX-Auftrag kann nicht ausgedruckt werden.
&00: Interne Fehlernummer
01: FT-Initialisierungsfehler der SINIX-Datei
02: SINIX-File-Transfer abnormal beendet
03: Fehler im SINIX-EQUISAMQ-Satz am Gateway-Host
04: CATAL-Schnittstellenfehler
05: Interner Fehler beim Struktur-Manager am Gateway
06: FT-Berechtigung nicht gefunden
07: SCB-Fehler am Gateway-Host

## SDD3019

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3019 FT-TASK-SAETTIGUNGSZUSTAND ERREICHT FUER TSN '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00) : Client-TSN des Druckauftrags
Der Dateitransfer fuer den Druckauftrag befindet sich im Wartezustand,
weil derzeit zu viele Auftraege mit dem FT-Produkt arbeiten.

### Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE- und/oder FT-Verwalter verstaendigen.

## SDD3020

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3020 FT-TASK-SAETTIGUNGSZUSTAND ERREICHT FUER SERVER-TSN '(&00)'

### Bedeutung

(&00) : Server-TSN des Druckauftrags
Der Dateitransfer fuer den Druckauftrag befindet sich am Client oder
Gateway-Host im Wartezustand, weil derzeit zu viele Auftraege mit dem
FT-Produkt arbeiten.

### Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE- und/oder FT-Verwalter verstaendigen.

## SDD3021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SDD3021 SPOOLOUT ABGEBROCHEN. FT FEHLER CODE '(&00)'

### Bedeutung

(&00) : FT Fehler Code beschrieben im FT-BS2000 Benutzermanual.
Ein FT Fehler trat waehrend der DPRINT Uebertragung der Benutzerdatei
oder Ressourcen-Container auf;
somit kann der Auftrag nicht ausgefuehrt werden.

## SDD3022

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3022 AUFTRAG MIT SERVER TSN '(&00)' NICHT MEHR VOM SERVER AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Server-TSN des Druckauftrags.
Ein /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES oder /CANCEL-PRINT-JOB
Kommando wurde am CLIENT Rechner abgesetzt.
Der Auftrag wird in diesem SERVER nicht mehr bearbeitet :
- entweder er wurde am CLIENT-Rechner gecancelled
- oder er wurde vom CLIENT-Rechner an einen anderen SERVER umgeleitet.

## SDD3023

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD3023 DRUCKAUSGABE ABGEBROCHEN. DVS FEHLER CODE '(&00)' IN DATEI

### Bedeutung

Fur naehere Angaben uber die DVS-Fehlernummer /HELP-MSG DMS(&00) im
Systemmodus eingeben oder im Manual SYSTEM MELDUNGEN nachschauen.
Ein DVS Fehler trat bei der Erzeugung Container Datei oder beim
DPRINT-FILETRANSFER der Benutzerdatei auf.
Somit kann der Auftrag nicht ausgefuehrt werden.

## SDD3024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SDD3024 Eingabedatei groesser oder gleich 32 Gbyte. Spoolout abgebrochen

### Bedeutung

Die Verarbeitung grosser Dateien (groesser oder gleich 32 Gbyte)
wird nicht unterstuetzt. Der Druckauftrag kann nicht bearbeitet werden.

## SDD4000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD4000 EQUISAMQ-ZUGRIFFSPROBLEM BEI INITIALISIERUNG VON SERVER '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Der EQUISAMQ-Manager hat beim Cleanup der gerade vom Server
'(&00)' bearbeiteten SCBs einen Fehler entdeckt.

### Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

## SDD4001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD4001 EQUISAMQ-DATEIZUGRIFFSPROBLEM FUER TSN '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00): TSN
Die Parameterliste fuer EQUISAMQ-Dateizugriffe hat einen Fehler gemeldet.
Die Verarbeitung wird ohne Aenderung des SCB fortgesetzt.
Der Zustand des Auftrags am Client kann vom Zustand am Server abweichen.
Der Server, an dem der Auftrag bearbeitet wird, wurde aus der DPRINT-
Konfiguration entfernt.
Der Druckauftrag wurde moeglicherweise modifiziert, waehrend sein
urspruenglich zugeordneter Server abgeschaltet war, und auf einen
anderen laufenden Server umgeleitet.

## SDD4002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD4002 ZUGRIFFSFEHLER DES SLOT-MANAGERS BEIM BEARBEITEN VON TSN '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00): TSN
Die Parameterliste fuer EQUISAMQ-Dateizugriffe hat einen Fehler gemeldet.
Die Verarbeitung wird ohne Aenderung des SCB fortgesetzt.
Der Zustand des Auftrags am Client kann vom Zustand am Server abweichen.
Der Server, an dem der Auftrag bearbeitet wird, wurde aus der DPRINT-
Konfiguration entfernt.
Der Druckauftrag wurde moeglicherweise modifiziert, waehrend sein
urspruenglich zugeordneter Server abgeschaltet war, und auf einen
anderen laufenden Server umgeleitet.

## SDD4003

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD4003 DRUCKAUFTRAG MIT CLIENT-TSN '(&00)' UND SERVER-TSN '(&01)' NICHT MEHR VOM SERVER '(&02)' DES CLUSTERS '(&03)' BEARBEITET

### Bedeutung

(&00) TSN des Druckauftrags auf dem Client-/Gateway-Host
(&01) TSN des Druckauftrags auf dem Server-Host
(&02) Name des Servers, auf dem der Druckauftrag bearbeitet wurde
(&03) Name des Clusters, auf dem der Druckauftrag bearbeitet wurde
Der Druckauftrag wurde entweder durch ein Kommando /CANCEL-PRINT-JOB
geloescht oder waehrend des Druckens abnormal beendet.

## SDD5000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD5000 AUFTRAG ZUR DPRINT-CLUSTER-EINRICHTUNG VON HOST '(&00)' WURDE ANGENOMMEN

## SDD5001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD5001 AUFTRAG ZUR DPRINT-CLUSTER-EINRICHTUNG VON HOST '(&00)' WURDE ABGEWIESEN

## SDD5002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD5002 AUFTRAG VON HOST '(&00)' ZUR VERIFIZIERUNG DER DPRINT-KONFIGURATION ANGENOMMEN. AKTUELLER HOST ALS NEUER CLUSTER-MASTER ZUGEWIESEN

## SDD6000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD6000 '(&00)'-KOMMANDO VON FERNEM CLUSTER MIT TSN '(&01)' ANGENOMMEN

## SDD6001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD6001 '(&00)'-KOMMANDO VON FERNEM CLUSTER MIT MELDUNGSKENNZEICHEN '(&01)' ABGEWIESEN. FEHLERKLASSE: '(&02)'

### Bedeutung

(&00) : Kommandoname
(&01) : Meldungskennzeichen des fernen Spoolers
(&02) : Fehlerklasse :
1 : Parameterfehler
2 : Systemfehler
3 : ferner Spooler nicht verfuegbar
4 : Privilegfehler
5 : Protokollfehler bei Filetransfer
6 : Protokollfehler
7 : Objekt nicht gefunden

## SDD6002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD6002 '(&00)'-KOMMANDO WURDE VON FERNEM BS2000-CLUSTER ZURUECKGEWIESEN. URSACHE : '(&01)'

### Bedeutung

(&00) : Kommandoname
(&01) : Fehlerklasse :
1 : Kommando ausgefuehrt
2 : Kommando mit Warnung ausgefuehrt
3 : Syntaxfehler
4 : semantischer Fehler
5 : Systemfehler, Kommando abgewiesen
6 : Privilegfehler
7 : Gueltigkeitspruefungsfehler
8 : Subsystem nicht verfuegbar

## SDD6003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD6003 KOMMANDO WURDE VON FERNEM CLUSTER ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Auftrag ist dem fernen Cluster unbekannt und kann daher nicht
bearbeitet werden.

## SDD6004

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD6004 UNGUELTIGER "CODED-CHARACTER-SET-Name" VON FILTER '(&00)' (ZURUECK)GELIEFERT

### Bedeutung

(&00): Name des CODED-CHARACTER-SET
Der Name des CODED-CHARACTER-SET kann nur EDF041 oder ISO88591 sein.

### Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

## SDD9000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SDD9000 OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' WIDERSPRUECHLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Server eines fernen Clusters sind den Benutzern des lokalen
Clusters nicht bekannt.
CLUSTER-NAME und SERVER-NAME duerfen nicht zusammen angegeben werden.

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SDD9001

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SDD9001 WERT IN OPERAND SUBSYSTEM-PARAMETER DES DPRINTCM-KOMMANDOS (&00) UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand SUBSYSTEM-PARAMETER darf nicht angegeben werden.
or has an invalid value (/START-SUBSYSTEM).
(&00) : Kommandoname : /START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder
/RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen