## DER0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0002 Ungueltige $DOER Aufrufparameter

### Bedeutung

Der $DOER Parameterbereich, der zugehoerige CCB, oder die CCW-Kette
enthaelt mindestens einen ungueltigen Parameter.
Der TERMINATION-Code und der REASON-Code geben genauere Auskunft
ueber die Ursache.
----- Text 1 -----------------------------------------------------
BYTE 0-1 : DIAGNOSTIC ERROR-ID (FOR D.E.R.-DEVELOPMENT USAGE).
BYTE 2-3 : TERMINATION CODE (TC) OF D.E.R.
BYTE 4-7 : ADDRESS OF $DOER CALL.
BYTE 8-95: DDCB (IF TC>2) OR $NJATIP-PARAMS (IF TC=1).
BYTE 96->: CCB (IF TC>3).
----- Dump 1 ----------------------------------------------------
H 0 REASON Code
H 2 TERMINATION CODE
A 4 CALLER ADDRESS
XL(NJAHEADL) 8 DDCB (88 bytes, with TC=3 or 4)
XL(IDZCCBLN) 96 CCB (256 bytes, with TC=4)
----- TERMINATION Codes (TC) ------------------------------------
1 ungueltige $NJATIP Aufrufparameter
2 ungueltige DDCB Adresse
3 ungueltige Parameter im DDCB ($DOER-Parameterliste)
4 ungueltige Parameter im DDCB oder im CCB
----- REASON Codes ----------------------------------------------
1 der DDCB ist nicht allokiert
2 ungueltige Aufrufer-ID
3 die CCB-Adresse ist Null
4 die D.E.R. wurde von ADAM mit der Option NOACT aufgerufen
5 die D.E.R. wurde von ADAM mit A(DDP)=0 aufgerufen
6 kein Hardware-LRC im CCB
7 ungueltige Adresse der CCW-Kette im CCB
8 kein DDP-Modul definiert fuer den Geraetetyp
9 ungueltige Werte im Function-Header FHDR
10 ungueltiger Geraetetyp
11 ungueltige Werte im Function-Header FHDR bei TIP-Aufruf
12 Fehler beim Task unabhaengigen Ablauf (TIP)
13 ungueltiger Kanaltyp im CCB
14 kein Hardwarefehler in den Kanalregistern des CCB
15 $ALESRV-Fehler
16 NJAXINI-Fehler (D.E.R-Initialisierung)

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

## DER0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0003 Fehler beim DETACH eines Geraets ($NJADEV)

### Bedeutung

Waehrend eines DETACH eines Geraets ($NJADEV) trat ein Fehler auf.
Der Parameterbereich der fehlerhaften Funktion wird ausgegeben.
Es gibt folgende Ursachen:
a) $GETMEM-Fehler (get memory)
----- Text 1 -----
$GETMEM ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPDEV
----- Dump 1 -----
XL(NVAG#) 0 $GETMEM parameter area
b) $RECONF-Fehler (detach device)
----- Text 1 -----
$RECONF ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPDEV
----- Dump 1 -----
XL30 0 $RECONF parameter area
XL(NVAR#) 30 $RETMEM parameter area

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

## DER0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0004 Fehler beim REMOVE eines Pfades ($NJAPTH)

### Bedeutung

Waehrend eines REMOVE eines Geraetepfades ($NJAPTH) trat ein Fehler auf.
Der Parameterbereich der fehlerhaften Funktion wird ausgegeben.
Es gibt folgende Ursachen:
a) $GETMEM-Fehler (get memory)
----- Text 1 -----
$GETMEM ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPPTH
----- Dump 1 -----
XL(NVAG#) 0 $GETMEM parameter area
b) $RECONF-Fehler (detach device)
----- Text 1 -----
$RECONF ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPPTH
----- Dump 1 -----
XL35 0 $RECONF parameter area
XL(NVAR#) 35 $RETMEM parameter area

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

## DER0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0005 Fehler beim Aufruf einer HISTORY-Funktion in der TAPE-D.E.R

### Bedeutung

Beim Aufruf einer D.E.R.-HISTORY-Funktion in der TAPE-D.E.R trat ein
Fehler auf.
Der Parameterbereich der fehlerhaften Funktion wird ausgegeben.
Es gibt folgende Ursachen:
a) $NJHINI-Fehler (initialize history table)
b) $NJHADD-Fehler (add HISTORY record)
c) $NJHEVA-Fehler (evaluate history table)
----- Text 1 -----
ERROR DURING CALL OF A HISTORY-FUNCTION IN MODULE NJTACT
----- Dump 1 -----
XL1 0 error code
XL7 1 *reserved
XL(NJHI#) 8 $NJHINI parameter area
XL(NJHA#) 8+NJHI# $NJHADD parameter area
XL(NJHE#) 8+NJHI#+NJHE# $NJHEVA parameter area
----- ERROR Codes -----
1 $NJHINI-Fehler
2 $NJHADD Fehler bei der Behebungsaktion 1 or 2
3 $NJHADD Fehler bei der Behebungsaktion 3
4 $NJHEVA Fehler bei der Behebungsaktion 1 or 2
5 $NJHEVA Fehler bei der Behebungsaktion 3

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

## DER0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0006 Fehler beim Aufruf der Hardware Error Logging Funktion

### Bedeutung

Beim Aufruf der Hardware Error Logging Funktion ($HELTPR) trat ein
Fehler auf.
Der Parameterbereich der fehlerhaften Funktion wird ausgegeben.
----- Text 1 -----
ERROR DURING CALL OF $HELTPR IN MODULE NJACCRES, PROCEDURE NJARHEL
----- Dump 1 -----
XL(HEL2#) 0 $HELTPR parameter area

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

## DER0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0007 Fehler in der D.E.R-Server-Task

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung eines Aufrufs der D.E.R-Servertask DER1
trat ein Fehler auf.
Der Parameterbereich der fehlerhaften Funktion wird ausgegeben.
Es gibt folgende Ursachen:
a) $ENER-Fehler (enable task error recovery)
----- Text 1 -----
$ENER ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPTSK
----- Dump 1 -----
XL(ENER#) 0 $ENER parameter area
b) $NBRSIG-Fehler (receive signal)
----- Text 1 -----
$NBRSIG ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPTSK
----- Dump 1 -----
XL(NTBR#) 0 $NBRSIG parameter area
c) Parameterfehler beim Aufruf der Server-Task (Parameterbereich NJMSRVO)
----- Text 1 -----
SLOT-DATA ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPTSK
----- Dump 1 -----
XL(NJAB#) 0 NJMSRVO parameter area

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

## DER0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0008 Fehler bei der Bearbeitung eines asynchronen D.E.R-Aufrufs

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung eines asynchronen Aufrufs der D.E.R
(task independent processing: TIP) trat ein Fehler auf.
Der Parameterbereich der fehlerhaften Funktion wird ausgegeben.
Es gibt folgende Ursachen:
a) $RETSL-Fehler (return slot)
----- Text 1 -----
$RETSL ERROR IN MODULE NJAMAIN - NJAMTIP
----- Dump 1 -----
XL(NVSR#) 0 $RETSL parameter area
b) Ungueltiger Function-Header des Server-Task Aufrufs (NJMSRVO).
----- Text 1 -----
FHDR ERROR IN MODULE NJAMAIN - NJAMTIP
----- Dump 1 -----
XL(NJAB#) 0 NJMSRVO parameter area

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

## DER0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

DER0009 Fehler beim asynchronen Aufruf der D.E.R

### Bedeutung

Bei einem asynchronen Aufruf der D.E.R (task independent
processing: TIP) trat ein Fehler auf.
Es gibt folgende Ursachen:
a) $GETS-Fehler (get slot)
Der $GETS-Returncode und die Slotpool-ID werden ausgegeben.
----- Text 1 -----
$GETS ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPTIP
----- Dump 1 -----
XL4 0 Slotpool id
XL4 4 $GETS returncode from R15
b) $NBSSIG-Fehler (send signal)
Der Parameterbereich der fehlerhaften Funktion wird ausgegeben.
----- Text 1 -----
$NBSSIG ERROR IN MODULE NJACCPAG - NJAPTIP
----- Dump 1 -----
XL(NTBS#) 0 $NTBS parameter area

### Maßnahme

Software-Kundendienst verstaendigen.
Diagnosematerial: Dieser SERSLOG-Eintrag.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen