## SANCOPY

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANCOPY Copyright (C) (&00) (&01). Alle Rechte vorbehalten

## SANI001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANI001 Verarbeitung der INI-Datei "(&00)" gestartet

### Bedeutung

SANCHECK hat mit dem Einlesen der INI-Datei begonnen. Dabei werden die
darin angegebenen Parameter geprueft.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der SANCHECK INI-Datei

## SANI002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANI002 Verarbeitung der INI-Datei beendet

### Bedeutung

SANCHECK hat die Verarbeitung der INI-Datei abgeschlossen und alle
gueltigen Initialisierungsparameter uebernommen.

## SANI003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANI003 Verarbeitung der SWITCHES-Datei "(&00)" gestartet

### Bedeutung

SANCHECK hat mit dem Einlesen der Adressen der zu pruefenden FibreChannel
Switches aus der SWITCHES-Datei begonnen.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der SANCHECK SWITCHES-Datei

## SANI004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANI004 - Anzahl der angegebenen Switches: (&00)

### Bedeutung

Die Gesamtzahl gueltiger Switch-Angaben in der SWITCHES-Datei wird
angezeigt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Anzahl gueltiger Switches in der SANCHECK SWITCHES-Datei

## SANI005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANI005 - Anzahl zu pruefender Switches: (&00)

### Bedeutung

Die Anzahl der von SANCHECK zu pruefenden Switches wird angezeigt.
Mehrfach-Angaben von Switch-Adressen wurden bereinigt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Anzahl zu pruefender Switches

## SANI006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANI006 Verarbeitung der SWITCHES-Datei beendet

### Bedeutung

SANCHECK hat die Verarbeitung der SWITCHES-Datei abgeschlossen und alle
gueltigen Switch-Adressen uebernommen. Mehrfach-Angaben wurden ignoriert.

## SANI007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANI007 - !!! Standardwert "(&00)" fuer SNMP Community-Bezeichner bei (&01) Switches gesetzt

### Bedeutung

Einige SNMP-Community-Bezeichner in der SWITCHES-Datei sind ungueltig.
Fuer diese wurde der Standardwert aus der INI-Datei eingesetzt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Standardwert fuer die SNMP-Community aus der INI-Datei
- (&01): Anzahl ungueltiger Community-Bezeichner in der SWITCHES-Datei

### Maßnahme

Ungueltige SNMP-Community-Bezeichner in der SWITCHES-Datei korrigieren.

## SANI012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI012 INI-Datei "(&00)" nicht gefunden

### Bedeutung

SANCHECK konnte die Initialisierungsdatei nicht finden und wird beendet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der erwarteten INI-Datei

### Maßnahme

Eine INI-Datei entsprechend der im SANCHECK-Handbuch beschriebenen Regeln
muss erstellt werden. Der Anwender muss lesend auf sie zugreifen koennen.

## SANI013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI013 Speichermangel beim Einlesen der INI-Datei "(&00)"

### Bedeutung

Die SANCHECK-INI-Datei konnte nicht gelesen werden, da der notwendige
Speicher vom System nicht bereit gestellt werden konnte.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der erwarteten INI-Datei

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SANI014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI014 Fehler beim Einlesen der INI-Datei "(&00)"

### Bedeutung

Beim Einlesen der SANCHECK-INI-Datei trat ein Fehler auf. Die Datei ist
moeglicherweise beschaedigt, hat ein falsches Dateiformat oder ein
Geraetefehler trat auf.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der zu lesenden INI-Datei

### Maßnahme

INI-Datei mittels Editor pruefen, falls erforderlich neu erstellen.
Eventuell vorausgegangene Konsolmeldungen oder Eintraege in der HEL-Datei
(soweit geschrieben) beachten.
Systemverwalter verstaendigen.

## SANI021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI021 SWITCHES-Datei "(&00)" nicht gefunden

### Bedeutung

SANCHECK konnte die SWITCHES-Datei mit den Angaben der zu pruefenden
Switches nicht finden und wird beendet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der erwarteten SWITCHES-Datei

### Maßnahme

Eine SWITCHES-Datei entsprechend der im SANCHECK-Handbuch beschriebenen
Regeln muss erstellt werden. Der Anwender muss lesend auf sie zugreifen
koennen.

## SANI022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI022 Fehler beim Einlesen der SWITCHES-Datei

### Bedeutung

Beim Einlesen der SANCHECK-SWITCHES-Datei trat ein Fehler auf. Die Datei
ist moeglicherweise beschaedigt, hat ein falsches Dateiformat oder ein
Geraetefehler trat auf.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der zu lesenden SWITCHES-Datei

### Maßnahme

SWITCHES-Datei mittels Editor pruefen, falls erforderlich neu erstellen.
Eventuell vorausgegangene Konsolmeldungen oder Eintraege in der HEL-Datei
(soweit geschrieben) beachten.
Systemverwalter verstaendigen.

## SANI101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI101 WWNN des eigenen Hosts nicht angegeben

### Bedeutung

SANCHECK konnte in der INI-Datei entweder keine Host-WWNN finden,
oder keine der WWNNs konnten anhand der CPU-ID dem eigenen Host
zugeordnet werden.
Diese Angabe ist nur bei S-Servern erforderlich.

### Maßnahme

Im Abschnitt HOSTS der INI-Datei zur Parametergruppe BS2NODE
die Parameter WWNN=<wwnn> und CPUID=<cpuid> fuer den eigenen Host
angeben.
Beispiel:
BS2NODE, CPUID=3002000234000000, WWNN=100000000EA09002
Die Ermittlung der eigenen Host-WWNN ist nur ueber den SVP moeglich.

## SANI102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI102 Funktion zur Ermittlung der SNMP-Daten nicht verfuegbar

### Bedeutung

Die von SANCHECK benoetigte Funktion zur Ermittlung der SNMP-
Daten von den Switches ist nicht verfuegbar. Sie muss im
BS2000 in POSIX installiert sein.

### Maßnahme

Die SANCHECK-Funktionen in POSIX installieren. Gegebenenfalls
den Systemverwalter verstaendigen.

## SANI103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI103 Pflichtparameter (&00) (&01), (&02) fehlt

### Bedeutung

In der SANCHECK-INI-Datei fehlt ein Pflichtparameter.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name des Abschnitts, zu dem der Parameter gehoert
- (&01): Name der Parametergruppe, zu dem der Parameter gehoert
- (&02): Name des fehlenden Pflichtparameters

### Maßnahme

SANCHECK-INI-Datei korrigieren. Pflichtparameter angeben.

## SANI201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI201 - Zeile (&00): Ungueltiger Wert "(&01)" des Parameters (&02) (&03), (&04)

### Bedeutung

Beim Einlesen der SANCHECK-INI-Datei wurde ein ungueltiger Parameterwert
entdeckt. In einer weiteren Meldung wird die Ursache genauer beschrieben.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der INI-Datei
- (&01): ungueltiger Parameterwert
- (&02): Name des Abschnitts, zu dem der Parameter gehoert
- (&03): Name der Parametergruppe, zu dem der Parameter gehoert
- (&04): Name des fehlerhaften Parameters

### Maßnahme

SANCHECK-INI-Datei korrigieren. Korrekten Parameterwert angeben.

## SANI202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI202 - Zeichen # (&00): "(&01)" ist unzulaessig

### Bedeutung

Detaillierte Angaben zu einem fehlerhaften Parameterwert in der SANCHECK
INI-Datei:
Das Zeichen an der angegebenen Position ist nicht zulaessig.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Position des unzulaessigen Zeichens in der Zeichenkette
- (&01): unzulaessiges Zeichen

### Maßnahme

Parameterwert korrigieren.

## SANI203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI203 - resultierender Dateiname zu lang (max. Laenge: (&00))

### Bedeutung

Detaillierte Angaben zu einem fehlerhaften Parameterwert in der SANCHECK
INI-Datei:
Der Dateiname, der sich aus <prefix><insert><suffix> ergibt ist zu lang.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Maximal zulaessige Laenge des Dateinamens

### Maßnahme

Parameterwert korrigieren.

## SANI204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI204 - Dateiname fehlt

### Bedeutung

Detaillierte Angaben zu einem fehlerhaften Parameterwert in der SANCHECK
INI-Datei:
Der Dateiname ist nicht angegeben, obwohl er verpflichtend angegeben
werden muss.

### Maßnahme

Dateiname in der INI-Datei angeben.

## SANI205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI205 - ((&00))

### Bedeutung

Detaillierte Angaben zu einem fehlerhaften Parameterwert in der SANCHECK
INI-Datei:
Eine ungueltige IP-Adresse wurde angegeben. Die Meldung beschreibt den
Fehler genauer.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Fehlerbeschreibungstext

### Maßnahme

Parameterwert korrigieren.

## SANI206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI206 - keine gueltige Integer-Zahl

### Bedeutung

Detaillierte Angaben zu einem fehlerhaften Parameterwert in der SANCHECK
INI-Datei:
Als Parameterwert wird eine Integer-Zahl erwartet, der angegebene
Parameterwert stellt aber keine gueltige Integer-Zahl dar.

### Maßnahme

Parameterwert korrigieren.

## SANI207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI207 - Wert ungueltig (gueltiger Bereich: (&00) .. (&01))

### Bedeutung

Detaillierte Angaben zu einem fehlerhaften Parameterwert in der SANCHECK
INI-Datei:
Der angegebene Integer-Wert liegt ausserhalb des fuer diesen Parameter
zugelassenen Wertebereichs. Der zulaessige Wertebereich wird angezeigt:
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Minimalwert (einschliesslich)
- (&01): Maximalwert (einschliesslich)

### Maßnahme

Parameterwert korrigieren.

## SANI208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI208 - ungueltige Laenge der Zeichenkette (gueltige Laenge: (&00) .. (&01))

### Bedeutung

Detaillierte Angaben zu einem fehlerhaften Parameterwert in der SANCHECK
INI-Datei:
Die als Parameterwert angegebene Zeichenkette ist zu lang oder zu kurz.
Die gueltige Laenge wird angezeigt
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Minimallaenge
- (&01): Maximallaenge

### Maßnahme

Parameterwert korrigieren.

## SANI209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI209 - Zeile (&00): Parameter (&01) (&02), (&03) ist mehrfach angegeben

### Bedeutung

In der SANCHECK-INI-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Der beschriebene Parameter wurde bereits angegeben und wird daher
ignoriert.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der INI-Datei
- (&01): Name des Abschnitts, zu dem der Parameter gehoert
- (&02): Name der Parametergruppe, zu dem der Parameter gehoert
- (&03): Name des fehlerhaften Parameters

### Maßnahme

Ueberfluessige Parameterangabe entfernen.

## SANI210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI210 - Zeile (&00): Parametergruppe "(&01)" im Abschnitt (&02) ist ungueltig

### Bedeutung

In der SANCHECK-INI-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Eine Parametergruppe ist ungueltig. Entweder ist der Name dieser
Parametergruppe nicht definiert, oder die angegebene Parametergruppe
gehoert nicht zu diesem Abschnitt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der INI-Datei
- (&01): Name der fehlerhaften Parametergruppe
- (&02): Name des Abschnitts, in dem die Parametergruppe angegeben ist

### Maßnahme

Parametergruppe korrigieren.

## SANI211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI211 - Zeile (&00): Parametergruppe (&01) (&02): kein Platz mehr fuer weitere Elemente

### Bedeutung

In der SANCHECK-INI-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Fuer eine Parametergruppe, bei der Mehrfachangabe (Liste) moeglich ist,
ist die Anzahl der maximal moeglichen Elemente erreicht. Es wurde aber
ein weiteres Element angegeben, das ignoriert wird.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der INI-Datei
- (&01): Name des Abschnitts, zu dem die Parametergruppe gehoert
- (&02): Name der betroffenen Parametergruppe

### Maßnahme

Ueberzaehlige Angabe entfernen.

## SANI212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI212 - Zeile (&00): Parametername "(&01)" ist ungueltig

### Bedeutung

In der SANCHECK-INI-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Der angegebene Parametername ist ungueltig. Entweder ist er nicht
definiert, oder er gehoert nicht zu der Parametergruppe, der er
zugeordnet ist.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der INI-Datei
- (&01): ungueltiger Parametername

### Maßnahme

Parameternamen korrigieren.

## SANI213

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI213 - Zeile (&00): Abschnitt (&01) ist ungueltig

### Bedeutung

In der SANCHECK-INI-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Der angegebene Abschnittsname ist nicht definiert.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der INI-Datei
- (&01): ungueltiger Abschnittsname

### Maßnahme

Abschnittsnamen korrigieren.

## SANI214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI214 - Zeile (&00): Parameter (&01) (&02), (&03) ignoriert

### Bedeutung

In der SANCHECK-INI-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Der ungueltige oder ueberfluessige Parameter wird ignoriert.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der INI-Datei
- (&01): Name des Abschnitts, zu dem der Parameter gehoert
- (&02): Name der Parametergruppe, zu dem der Parameter gehoert
- (&03): Name des ignorierten Parameters

### Maßnahme

Parameter entfernen oder korrigieren.

## SANI301

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI301 - Zeile (&00): Doppelte IP-Addresse "(&01)" ignoriert

### Bedeutung

In der SANCHECK-SWITCHES-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Die gleiche IP-Adresse wurde bereits angegeben. Die zusaetzliche Angabe
wird ignoriert.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der SWITCHES-Datei
- (&01): doppelte IP-Addresse

### Maßnahme

Ueberfluessige IP-Adresse entfernen.

## SANI303

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI303 - Zeile (&00): Ungueltige IP-Addresse "(&01)" ignoriert ((&02))

### Bedeutung

In der SANCHECK-SWITCHES-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Die IP-Adresse ist ungueltig und wird ignoriert.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der SWITCHES-Datei
- (&01): ungueltige IP-Adresse
- (&02): Grund der Ungueltigkeit

### Maßnahme

Ungueltige Angabe entfernen.

## SANI304

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI304 - Zeile (&00): Unbekannter Parameter "(&01)" ignoriert

### Bedeutung

In der SANCHECK-SWITCHES-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Die Zeile enthaelt einen unbekannten Parameter, der ignoriert wird.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der SWITCHES-Datei
- (&01): unbekannter Parameter

### Maßnahme

Unbekannten Parameter entfernen.

## SANI305

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI305 - Zeile (&00): Ungueltige SNMP-Community-Bezeichnung "(&01)"

### Bedeutung

In der SANCHECK-SWITCHES-Datei wurde ein fehlerhafter Parameter entdeckt:
Der Bezeichner fuer die SNMP-Community ist ungueltig.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der SWITCHES-Datei
- (&01): ungueltige SNMP-Community-Bezeichnung

### Maßnahme

Ungueltigen Parameter korrigieren.

## SANI306

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI306 - globaler Community Bezeichner "(&00)" wird verwendet

### Bedeutung

Detaillierte Angabe zu einem fehlerhaften Parameter in der SANCHECK
SWITCHES-Datei:
Anstelle eines ungueltigen SNMP-Community-Bezeichners wird der globale
Bezeichner aus der INI-Datei verwendet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): globaler SNMP-Community-Bezeichner aus der INI-Datei

### Maßnahme

Ungueltigen Parameter korrigieren.

## SANI307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI307 - Zeile (&00): Ungueltiger Wert "(&01)" des Operanden "(&02)"

### Bedeutung

In der SANCHECK-SWITCHES-Datei wurde ein ungueltiger Wert entdeckt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Nummer der Zeile in der Datei
- (&01): der ungueltige Wert
- (&02): der Operand, zu dem der Wert gehoert

### Maßnahme

Ungueltigen Wert korrigieren.

## SANI308

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI308 - Zeile (&00): "(&01)" wird ignoriert

## SANI309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI309 - Zeile (&00): Operand (&01) ist mehrfach angegeben

## SANI310

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI310 - Zeile (&00): Stellungsoperand "(&01)" nicht erlaubt nach Schluesselwortoperand

## SANI311

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI311 - Zeile (&00): Operanden "(&01)" und "(&02)" sind unvertraeglich

## SANI312

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI312 - Zeile (&00): Operand "(&01)" ist unbekannt

## SANI313

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI313 - Zeile (&00): Pflichtoperand "(&01)" fehlt

## SANI314

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI314 - Zeile (&00): Operand "(&01)" unzulaessig bei "(&02)"

## SANI315

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI315 - Zeile (&00): Switch Spezifikation (IP Adresse=(&01)) bereits vorhanden

## SANI316

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI316 - ungueltige Integer-Zahl (gueltig: (&00))

## SANI317

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI317 - ungueltige Laenge der Zeichenkette (gueltige Laenge: (&00) .. (&01))

## SANI318

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI318 - keine gueltige IP-Adresse

## SANI319

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI319 - Zeile (&00): Bestimmung des DNS-Namens zu IPAD=(&01)

## SANI320

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI320 - Zeile (&00): Der DNS-Name konnte nicht ermittelt werden

## SANI321

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI321 - Zeile (&00): Bestimmung der IP-Adresse zu NAME="(&01)"

## SANI322

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANI322 - Zeile (&00): Die IP-Adresse konnte nicht ermittelt werden

## SANLOAD

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## SANR001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR001 *** Daten werden von den Switches angefordert ***

### Bedeutung

SANCHECK hat die Datenanforderung von allen in der SWITCHES-Datei
angegebenen FibreChannel Switches gestartet.

## SANR002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR002 Anzahl registrierter Switches: (&00)

### Bedeutung

Die Anzahl der FibreChannelSwitches, von denen SANCHECK Konfigurations-
daten anfordert, wird angezeigt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Anzahl beruecksichtigter FibreChannel Switches

## SANR003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR003 ... SW(&00) ((&01)): nichts zu tun

### Bedeutung

Die Konfigurationsdaten des Switches wurden bereits ermittelt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

## SANR004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR004 (&00) SW(&01) ((&02))

### Bedeutung

Anzeige des Switches, der gerade bearbeitet wird.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): fortlaufende Auftragsnummer, beginnend bei 1
- (&01): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&02): IP-Adresse des Switches

## SANR005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR005 +++ SW(&00) ((&01)): abgeschlossen

### Bedeutung

Die Bearbeitung eines FibreChannel-Switches wurde erfolgreich beendet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

## SANR006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR006 (&00) SW(&01) ((&02)): Subprozess wird eingerichtet

### Bedeutung

Fuer die Bearbeitung eines Switches wird ein Subprozess eingerichtet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): fortlaufende Auftragsnummer, beginnend bei 1
- (&01): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&02): IP-Adresse des Switches

## SANR007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR007 ### SW(&00) ((&01)): Subprozess nicht eingerichtet

### Bedeutung

Der Subprozess fuer den angezeigten Switch konnte nicht eingerichtet
werden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

SANCHECK versucht automatisch bis zu drei Mal einen Subprozess fuer den
betroffenen Switch einzurichten.
Ist dies erfolgreich, so wird die Wartezeit, die SANCHECK auf das
Ende aller Subprozesse wartet, wieder auf ihren Maximalwert gesetzt.
Ist keiner dieser Versuche erfolgreich, wird der betroffene Switch
behandelt, als sei er nicht betriebsbereit.

## SANR008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR008 +++ SW(&00) ((&01)): Subprozess eingerichtet (pid=(&02))

### Bedeutung

Der Subprozess fuer den angezeigten Switch wurde erfolgreich eingerichtet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Prozess-ID des Subprozesses

## SANR009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR009 === Warten auf SWITCH-Daten (max. (&00) sec.)

### Bedeutung

SANCHECK wartet auf die Beendigung aller Subprozesse zur Ermittlung der
Konfigurationsdaten von den registrierten FibreChannel Switches.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Maximale Wartezeit

### Maßnahme

Nach dem Ende der maximalen Wartezeit werden alle noch laufenden
Subprozesse abgebrochen. Die betroffenen Switches werden behandelt, als
seien sie nicht Betriebsbereit.

## SANR010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR010 +++ SW(&00) ((&01)): Subprozess beendet (pid=(&02))

### Bedeutung

Der Subprozess mit der angegebenen Prozess-ID fuer den angegebenen
Switch wurde erfolgreich beendet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Prozess-ID des Subprozesses

## SANR012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR012 ... ((&00)) - wartend:(&01) - laufend:(&02) - beendet:(&03) - abgebrochen: (&04)

### Bedeutung

Zustandsanzeige der Subprozesse waehrend der Wartezeit. Die Wartezeit
beginnt von neuem mit ihrem Maximalwert, sobald ein Subprozess, der
zunaechst nicht erfolgreich eingerichtet werden konnte, erfolgreich
eingerichtet wurde.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): restliche Wartezeit
- (&01): Anzahl Subprozesse, die auf den Start warten
- (&02): Anzahl Subprozesse, die noch laufen
- (&03): Anzahl Subprozesse, die regulaer beendet sind
- (&04): Anzahl Subprozesse, die abgebrochen wurden

## SANR013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR013 +++ Abgeschlossen. Alle Subprozesses beendet

### Bedeutung

Alle Subprozesse sind beendet.

## SANR014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR014 ### Warten abgebrochen. Einige Subprozesse sind noch nicht beendet

### Bedeutung

Nach Ablauf der maximalen Wartezeit sind einige Subprozesse noch nicht
beendet. Sie werden in nachfolgenden Meldungen angezeigt.

## SANR015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR015 ... SW(&00) ((&01)): Subprozess noch nicht beendet (pid=(&02))

### Bedeutung

Detaillierte Information ueber Subprozesse, die innerhalb der maximalen
Wartezeit nicht beendet wurden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Prozess-ID des Subprozesses

## SANR016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR016 ### Einige Subprozesse wurden nie gestartet

### Bedeutung

Einige Subprozesse wurden nie gestartet.
Moegliche Ursachen:
- Betriebsmittelengpass (Speichermangel, Job-Limits)

### Maßnahme

Vergroesserung der Zuteilung von Anwenderspeicher, Heraufsetzen von
Grenzwerten der Systemumgebung (Anzahl moeglicher Semaphore und
Subprozesse).
Systemverwalter verstaendigen.

## SANR017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR017 ... Subprozesse werden automatisch beendet

### Bedeutung

Die noch laufenden Subprozesse werden automatisch beendet.

## SANR018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR018 ### SW(&00) ((&01)): Subprozess abgebrochen (pid=(&02))

### Bedeutung

Der angezeigte Subprozess wurde abgebrochen.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Prozess-ID des Subprozesses

## SANR019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR019 ... SW(&00) ((&01)): Subprozess wurde nie gestartet (pid=(&02))

### Bedeutung

Der angezeigte Subpprozess wurde zwar eingerichtet, aber nie gestartet.
Moegliche Ursachen: Systemprobleme.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Prozess-ID des Subprozesses

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SANR020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR020 ... SW(&00) ((&01)): Wiederholungsversuch der Subprozess-Einrichtung. Wartezeit auf Maximalwert gesetzt

### Bedeutung

SANCHECK versucht zum wiederholten Mal, einen Subprozess fuer einen
Switch einzurichten, nachdem mindestens ein erfolgloser Versuch
vorangegengen war.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

## SANR031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR031 *** Einlesen der Switch-Dateien ***

### Bedeutung

SANCHECK beginnt mit dem Einlesen der Konfigurationsdaten aus den
Zwischendateien, die fuer jeden der registrierten FibreChannel Switches
angelegt wurde.

## SANR032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR032 === Konfigurationsdaten fuer (&00) Switches eingelesen

### Bedeutung

SANCHECK hat das Einlesen der Switch-Konfigurationsdaten beendet und fuer
die angegebene Anzahl von Switches die Daten ermittelt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Anzahl der gelesenen Switch-Dateien

## SANR041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR041 *** Pruefung der gelesenen Konfigurationsdaten ***

### Bedeutung

SANCHECK prueft die eingelesenen Konfigurationsdaten der FibreChannel
Switches auf Gueltigkeit.

## SANR042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR042 !!! SW(&00) ((&01)): SWITCH- und ZONING-Daten unzuverlaessig

### Bedeutung

Die Pruefung der Daten aus den Zwischendateien fuer den angezeigten
Switch hat ergeben, dass sowohl die Switch-Konfigurationsdaten als
auch die Zoningdaten nicht gueltig oder unvollstaendig sind.
Moegliche Ursachen:
* Der Switch war zum Zeitpunkt der Datenermittlung nicht erreichbar
* Aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen wurden die erwarteten
Daten nicht erhalten
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

SANCHECK versucht automatisch die Switch-Konfigurations- und Zoningdaten
mittels Netzwerkzugriff auf den Switch neu zu ermitteln.

## SANR043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR043 !!! SW(&00) ((&01)): ZONING-Daten unzuverlaessig

### Bedeutung

Die Pruefung der Daten aus den Zwischendateien fuer den angezeigten
Switch hat ergeben, dass die Zoningdaten nicht gueltig oder
unvollstaendig sind.
Moegliche Ursachen:
* Der Switch war zum Zeitpunkt der Datenermittlung nicht erreichbar
* Aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen wurden die erwarteten
Daten nicht erhalten
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

SANCHECK versucht automatisch die Zoningdaten mittels Netzwerkzugriff
auf den Switch neu zu ermitteln.

## SANR044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR044 !!! SW(&00) ((&01)): SWITCH-Daten unzuverlaessig

### Bedeutung

Die Pruefung der Daten aus den Zwischendateien fuer den angezeigten
Switch hat ergeben, dass die Switch-Konfigurationsdaten nicht gueltig
oder unvollstaendig sind.
Moegliche Ursachen:
* Der Switch war zum Zeitpunkt der Datenermittlung nicht erreichbar
* Aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen wurden die erwarteten
Daten nicht erhalten
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

SANCHECK versucht automatisch die Switch-Konfigurationsdaten mittels
Netzwerkzugriff auf den Switch neu zu ermitteln.

## SANR045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR045 +++ SW(&00) ((&01)): SWITCH- und ZONING-Daten OK

### Bedeutung

Die Pruefung der Daten aus den Zwischendateien fuer den angezeigten
Switch hat ergeben, dass sowohl die Switch-Konfigurationsdaten als
auch die Zoningdaten gueltig sind.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

## SANR051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR051 +++ SW(&00) ((&01)): SWITCH-Daten bereits eingelesen

### Bedeutung

Die Switch-Konfigurationsdaten wurden fuer den angezeigten Switch bereits
eingelesen und brauchen nicht neu ermittelt werden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

## SANR052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR052 ... SW(&00) ((&01)): SWITCH-Daten <- "(&02)"

### Bedeutung

Die Switch-Konfigurationsdaten fuer den angezeigten Switch werden
aus der Zwischendatei eingelesen.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Name der Zwischendatei

## SANR053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR053 ... SW(&00) ((&01)): ZONING-Daten bereits eingelesen

### Bedeutung

Die Zoningdaten wurden fuer den angezeigten Switch bereits
eingelesen und brauchen nicht neu ermittelt werden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

## SANR054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR054 ... SW(&00) ((&01)): ZONING-Daten <- "(&02)"

### Bedeutung

Die Zoningdaten fuer den angezeigten Switch werden aus der Zwischendatei
eingelesen.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Name der Zwischendatei

## SANR101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR101 ### SW(&00) ((&01)): Anzahl von installierten Ports nicht bestimmbar

### Bedeutung

Die Anzahl von tatsaechlich installierten Ports konnte fuer den
angezeigten Switch nicht ermittelt werden.
Moegliche Ursachen:
* Aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen wurden die benoetigten
Daten nicht erhalten.
* Aufgrund von Aenderungen der Switch-Firmware konnte SANCHECK die
noetigen Daten nicht finden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

SANCHECK-Kommando wiederholen (evtl. mit Operand TABLE-UPDATE=*YES).
Falls das Problem weiterhin besteht, den Systemverwalter verstaendigen.

## SANR102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR102 ### SW(&00) ((&01)): Maximalzahl von Ports nicht bestimmbar

### Bedeutung

Die Anzahl der maximal installierbaren Ports konnte fuer den
angezeigten Switch nicht ermittelt werden.
Moegliche Ursachen:
* Aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen wurden die benoetigten
Daten nicht erhalten.
* Aufgrund von Aenderungen der Switch-Firmware konnte SANCHECK die
noetigen Daten nicht finden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

SANCHECK-Kommando wiederholen (evtl. mit Operand TABLE-UPDATE=*YES).
Falls das Problem weiterhin besteht, den Systemverwalter verstaendigen.

## SANR103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR103 ### SW(&00) ((&01)): Anzahl installierter Ports groesser als maximal moeglich

### Bedeutung

Beim angezeigten Switch hat SANCHECK fuer die Anzahl der tatsaechlich
installierten Ports einen groesseren Wert ermittelt, als fuer die Anzahl
maximal installierbarer Ports. Dies deutet auf Inkonsistenzen in den
ermittelten Switchdaten hin.
Moegliche Ursachen:
* Aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen wurden benoetigte
Daten nicht erhalten.
* Aufgrund von Aenderungen der Switch-Firmware konnte SANCHECK einige
Daten nicht finden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

SANCHECK-Kommando wiederholen (evtl. mit Operand TABLE-UPDATE=*YES).
Falls das Problem weiterhin besteht, den Systemverwalter verstaendigen.

## SANR104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR104 !!! SW(&00) ((&01)): Keine Daten der FibreAlliance-MIB (eventuell gesperrt)

### Bedeutung

SANCHECK hat keine Daten der Gruppe FibreAlliance-MIB erhalten. Die
Uebermittlung dieser Datengruppe kann bei einigen Switches gesperrt
werden. SANCHECK benoetigt die Daten fuer eine vollstaendige Pruefung
der SAN-Konfiguration. Fehlen sie, werden u.a. die Verbindungen zu
den Link-Partnern nicht erkannt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

Durch den Switch-Verwalter die Uebermittlung der Daten aus der
FibreAlliance-MIB freigeben lassen.

## SANR105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR105 !!! SW(&00) ((&01)): Maximale Anzahl von Ports ((&02)) wird angenommen

### Bedeutung

Beim angezeigten Switch wird anstelle der Anzahl tatsaechlich
installierter Ports, die maximal moegliche Anzahl von Ports verwendet,
da die Anzahl tatsaechlich installierter Ports nicht bestimmbar war.
Dadurch werden die nicht installierten Ports eventuell als fehlerhaft
angezeigt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Maximale Anzahl von Ports

## SANR106

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR106 ### SW(&00) ((&01)): Datei "(&02)" ist keine gueltige Switch-Datei

### Bedeutung

Einer Datei, welche die Konfigurationsdaten des angezeigten
Switches enthalten soll, hat keinen gueltigen Inhalt.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Name der Switch-Datei

### Maßnahme

SANCHECK-Kommando mit dem Operanden TABLE-UPDATE=*YES wiederholen,
damit die Zwischendatei neu angelegt wird.

## SANR107

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR107 ### SW(&00) ((&01)): Falsche Version der Switch-Datei "(&02)"

### Bedeutung

Die Version des Datenformats in der Zwischenatei mit den Switch-
Konfigurationsdaten fuer den angezeigten Switch wird von SANCHECK mit
der verwendeten Version nicht unterstuetzt. Dies kann auftreten, wenn
die Zwischendatei von SANCHECK in einer neueren Version erstellt wurde
und von SANCHECK mit einer frueheren Version verarbeitet werden soll.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Name der Switch-Datei

### Maßnahme

SANCHECK in der gleichen oder hoeheren Version verwenden, wie die, mit
der die Zwischendatei erzeugt wurde.

## SANR108

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR108 !!! SW(&00) ((&01)): Puffer fuer MIB-Datenruppe "(&02)" zu klein. Daten unvollstaendig

### Bedeutung

Der angezeigte Switch hat fuer eine Datengruppe mehr Daten geliefert,
als der von SANCHECK angelegte Datenpuffer aufnehmen kann. Die Daten
sind daher unvollstaendig. Dadurch kann es zu Fehlinterpretation von
Switch-Eigenschaften und -Zustaenden kommen.
Moegliche Ursache:
* Aenderung der Switch-Firmware
* Neue, bisher nicht unterstuetzte Hardware
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Bezeichnung der MIB-Datengruppe

### Maßnahme

Systemverwalter informieren

## SANR109

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR109 !!! SW(&00) ((&01)): Keine Rueckmeldung (vermutlich nicht betriebsbereit)

### Bedeutung

Der angezeigte Switch reagierte nicht auf eine Datenanforderung.
Moegliche Ursachen:
* Der Switch ist ausgeschaltet
* Der Switch ist im Netzwerk nicht erreichbar
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

### Maßnahme

Switch einschalten bzw. Verfuegbarkeit im Netzwerk pruefen (z.B. mittels
des Programms PING oder einer SNMP-Datenanforderung in POSIX.

## SANR201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR201 +++ Trace-Datei "(&00)" erfolgreich geoeffnet

### Bedeutung

Die SANCHECK-Protokolldatei zur Ablaufverfolgung (Trace) wurde
erfolgreich geoeffnet.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der Trace-Datei

## SANR202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR202 ### Trace file "(&00)" konnte nicht geoeffnet werden

### Bedeutung

Die SANCHECK-Protokolldatei zur Ablaufverfolgung (Trace) konnte
nicht geoeffnet werden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der Trace-Datei

## SANR203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 30

Warranty : NO

SANR203 *** Anforderung der SQ-Konfigurationsdaten ***

### Bedeutung

SANCHECK beginnt mit der Ermittlung der Geraetekonfiguration
des SQ-Servers.

## SANR204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR204 +++ Trace-Datei "(&00)" erfolgreich geschlossen

### Bedeutung

Die SANCHECK-Protokolldatei zur Ablaufverfolgung (Trace) wurde
erfolgreich geschlossen.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der Trace-Datei

## SANR205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR205 ### Trace file "(&00)" konnte nicht geschlossen werden

### Bedeutung

Die SANCHECK-Protokolldatei zur Ablaufverfolgung (Trace) konnte
nicht geschlossen werden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Name der Trace-Datei

## SANR901

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR901 ### SW(&00) ((&01)): Zu viele Ports ((&02)). Nur (&03) Ports werden beruecksichtigt

### Bedeutung

Der angezeigte Switch besitzt mehr Ports als SANCHECK beruecksichtigen
kann. Die ueberzaehligen Ports werden ignoriert. Die Pruefung der SAN-
Konfiguration ist daher unvollstaendig, weil einige Verbindungen zu
SAN-Knoten nicht beruecksichtigt werden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Anzahl der Ports dieses Switches
- (&03): Anzahl der von SANCHECK beruecksichtigten Ports

### Maßnahme

Systemverwalter informieren.

## SANR902

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANR902 ### SW(&00) ((&01)): Zu viele Module ((&02)). Nur (&03) Module werden beruecksichtigt

### Bedeutung

Der angezeigte Switch besitzt mehr Module als SANCHECK beruecksichtigen
kann. Die ueberzaehligen Module werden ignoriert. Die Pruefung der SAN-
Konfiguration ist daher unvollstaendig und sollte nicht interpretiert
werden.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches
- (&02): Anzahl der Module dieses Switches
- (&03): Anzahl der von SANCHECK beruecksichtigten Module

### Maßnahme

Systemverwalter informieren.

## SANR903

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 10

Warranty : NO

SANR903 !!! SW(&00) ((&01)): Keine Module definiert. Switch wird als ein einziges Modul behandelt

### Bedeutung

Der angezeigte Switch ist nicht in Module unterteilt. Daher wird er so
behandelt als bestuende er aus einem einzigen Modul.
Bedeutung der Inserts:
- (&00): Laufende Nummer des Switches, in der Reihenfolge, in der
er in der SWITCHES-Datei definiert ist, beginnend bei 1
- (&01): IP-Adresse des Switches

## SANSTRT

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SANSTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## SAN0A00

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A00 (&01) VERSION (&00) BETRIEBSBEREIT

### Bedeutung

Programm-Initialisierungsphase beendet.

## SAN0A02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A02 SANCHECK BEENDET

### Bedeutung

Programm-Lauf ist beendet .

## SAN0A03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A03 ERMITTLUNG DER SAN-KONFIGURATION ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Daten der SAN-Konfiguration wurden erfolgreich ermittelt.

## SAN0A04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A04 ANZAHL GENERIERTER (&00)-EINHEITEN : (&01)

## SAN0A05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A05 SYSTEM-VERLAGERUNG NACH LETZTER DATENERMITTLUNG

## SAN0A10

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A10 *** OPERANDENWERT INFORMATION=*STD WIRD EINGESETZT ***

### Bedeutung

Der angegebene Wert fuer INFORMATION ist fuer den
vorgegebenen UNIT-Wert nicht zulaessig. Das Kommando
wird mit INFORMATION=*STD ausgefuehrt.

## SAN0A11

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A11 FEHLER IN SANCHECK BEI '(&00)'. FEHLERCODE: (&01)

### Bedeutung

Eine interne SANCHECK-Routine meldet einen Fehler, Code (&01).

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Unterlagen an Diagnoseabteilung senden.

## SAN0A44

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0A44 *** SANCHECK ABGEBROCHEN MIT UNDEFINIERTEM ERGEBNIS ***

### Maßnahme

Fehler korrigieren und erneut starten.

## SAN0C00

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0C00 INTERNER FEHLER BEI DER AUSFUEHRUNG DES SANCHECK-KOMMANDOS

## SAN0C01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0C01 OPERANDEN-FEHLER IM SANCHECK-KOMMANDO

## SAN0C02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0C02 KEINE PASSENDEN DATEN VORHANDEN

## SAN0C03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0C03 FEHLER BEI DER SPEICHERANFORDERUNG

## SAN0C04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0C04 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER KONFIGURATION

## SAN0C05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0C05 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER PORT-WWPN

## SAN0C06

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0C06 FEHLER BEIM AUFBAU DER S-VARIABLEN

## SAN0E01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0E01 FEHLER BEIM ANSCHLUSS AN SDF-KOMMANDO-SYNTAX. FEHLERCODE: (&00)

### Bedeutung

Der Aufbau der SDF-Kommunikation liefert Fehler.

## SAN0E02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0E02 UNERWARTETER NAME '(&00)' IN DER SDF-ANWEISUNG

### Bedeutung

Die SDF-Anweisung ist im Programm nicht bekannt.
Die SDF-Syntax-Datei passt nicht zum Programm.

### Maßnahme

Die zugehoerige SYNTAX-FILE hinzufuegen und SANCHECK
erneut starten.

## SAN0E03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0E03 UNERWARTETER WERT DES OPERANDEN '(&00)' IN DER SDF-ANWEISUNG

### Bedeutung

Die SDF-Anweisung liefert unerwartete Werte.
Die SDF-Syntax-Datei passt nicht zum Programm.

### Maßnahme

Die zugehoerige SYNTAX-FILE hinzufuegen und SANCHECK
erneut starten.

## SAN0E20

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0E20 FEHLER BEIM OEFFNEN DER DATEI '(&00)' . GRUND: '(&01)'

## SAN0E21

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0E21 FEHLER BEIM LESEN DER DATEI '(&00)' . GRUND: '(&01)'

## SAN0E22

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0E22 FEHLER BEIM SCHREIBEN DER DATEI '(&00)' . GRUND: '(&01)'

## SAN0E99

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0E99 INTERNER FEHLER IN '(&00)'. URSACHE: (&01)

### Bedeutung

Die SANCHECK Routine '(&00)' meldet einen internen
Fehler. '(&01)' klassifiziert den Fehler.

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Unterlagen an Diagnoseabteilung senden.

## SAN0G01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G01 ERMITTLUNG DER GENERIERTEN FC-KONFIGURATION GESTARTET

### Bedeutung

Die Daten der im System generierten FC-Konfiguration
werden ermittelt.

## SAN0G02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G02 ERMITTLUNG DER GENERIERTEN FC-KONFIGURATION ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Daten der im System generierten FC-Konfiguration
wurden erfolgreich ermittelt.

## SAN0G03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G03 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER GENERIERTEN FC-KONFIGURATION. FEHLERCODE: (&00)

### Bedeutung

Die Daten der im System generierten FC-Konfiguration
konnten nicht ermittelt werden. Der Fehlercode spezifiziert
den Grund.

## SAN0G04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G04 SANCHECK HAT KEINE FC-KONFIGURATION ERMITTELT

### Bedeutung

Bei der Ermittlung der generierten System Konfiguration
wurden keine FC-Komponenten gefunden.
Am SQ-Server wurde keine FC-Konfiguration von X2000
ermittelt.

## SAN0G05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G05 ANZAHL DER ERMITTELTEN FC-KONFIGURATIONS-EINHEITEN: KANAELE: (&00) STEUERUNGEN: (&01) GERAETE: (&02)

## SAN0G06

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G06 (&00) (&01)-SAETZE WURDEN IN DIE DATEI (&02) GESCHRIEBEN

## SAN0G07

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G07 (&00) (&01)-SAETZE WURDEN AUS DER DATEI (&02) GELESEN

## SAN0G08

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G08 KEINE FC-KONFIGURATIONS-PFADE FUER SERVER UNIT (&00)

### Bedeutung

Die Daten der im System generierten FC-Konfiguration
konnten fuer die angegebene Server Unit nicht ermittelt
werden.

## SAN0G09

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0G09 ANZAHL ERMITTELTER FC-KONFIGURATIONS-EINHEITEN AN SERVER UNIT (&00): (&01) KANAELE, (&02) STEUERUNGEN

## SAN0I01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0I01 FEHLER BEI DER SANCHECK-INITIALISIERUNG

### Bedeutung

Die SANCHECK Initialisierung konnte nicht erfolgreich
durchgefuehrt werden. SANCHECK wird beendet.

### Maßnahme

Die fehlenden oder falschen Dateien/Daten erstellen
oder korrigieren und SANCHECK neu starten.

## SAN0I02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0I02 SANCHECK KANN MIT DEN AKTUELLEN TASK-PRIVILEGIEN NICHT GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

Die aufrufende Task hat keines der Privilegien, die
zum Aufruf von SANCHECK berechtigen.

## SAN0I03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0I03 DIE HOST-WWNN KANN NICHT ERMITTELT WERDEN ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Die zum System gehoerende HOST-WWNN, die SANCHECK
fuer die Bestimmung der Kanal-WWPNs benoetigt,
kann bei der Initialisierung oder nach einer
Live-Migration nicht ermittelt werden.

### Maßnahme

Die notwendigen Daten in der INI-Datei ergaenzen
oder korrigieren und danach SANCHECK erneut starten.

## SAN0I04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0I04 HOST-WWNN = (&00)

### Bedeutung

Die zum System gehoerende HOST-WWNN, die SANCHECK
fuer die Bestimmung der Kanal-WWPNs verwendet.

## SAN0I05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0I05 SANCHECK WIRD AUF DIESEM SYSTEM NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

BS2000 laeuft auf einer Hardware-Plattform, auf der
SANCHECK nicht ablauffaehig ist.

## SAN0P01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0P01 KEIN EINGANGSPORT FUER '(&00)' '(&01)' IN DER SAN-KONFIGURATION (WWPN = (&02) )

### Bedeutung

Fuer das bezeichnete Element der FC-Konfigurationseinheit
mit der WWPN (&02) wurde kein Eingangsport in der
ermittelten SAN-Konfiguration gefunden.

### Maßnahme

Moegliche Ursachen:
- die ermittelte SAN-Konfiguration ist nicht aktuell
oder unvollstaendig.
- die ermittelte generierte Konfiguration ist nicht aktuell
oder unvollstaendig.
- die WWPN der Einheit ist nicht korrekt.
(Generierungsfehler oder falsche HOST-WWNN)

## SAN0P02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0P02 '(&00)' '(&01)' NICHT IN DER FC-KONFIGURATION

### Bedeutung

Das bezeichnete Element ist nicht in der vorliegenden
FC-Konfiguration enthalten.

### Maßnahme

Moegliche Ursachen:
- die ermittelte generierte Konfiguration ist nicht aktuell
- die bezeichnete Einheit ist kein Element der generierten
FC-Konfiguration

## SAN0P03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0P03 GENERIERTE VERBINDUNG ZWISCHEN '(&00)' '(&01)' UND '(&02)' '(&03)' NICHT GEZONT

### Bedeutung

Die Verbindung zwischen den genannten Einheiten ist
aufgrund der Zonendefinitionen in der Fabric nicht
zugelassen. Aufgrund der Generierungsdaten sollte
diese Verbindung moeglich sein.

## SAN0P04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0P04 ANSCHLUSSPORTS VON '(&00)' '(&01)' UND '(&02)' '(&03)' IN VERSCHIEDENEN FABRICS

### Bedeutung

Die Anschlussports der genannten Einheiten liegen in
verschiedenen Fabrics. Eine Verbindung zwischen diesen
Einheiten ist nicht moeglich. Aufgrund der Generierung
sollte diese Verbindung aber moeglich sein.

## SAN0P05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0P05 KEINE SWITCH-VERBINDUNG ZWISCHEN ANSCHLUSSPORTS VON '(&00)' '(&01)' UND '(&02)' '(&03)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Anschlussports der genannten Einheiten liegen in
verschiedenen Switches derselben Fabric. Anhand der
ermittelten Switch-Daten ist keine Verbindung zwischen.
diesen Switches vorhanden.

### Maßnahme

Die erhaltenen Daten sind unvollstaendig. Ursache ermitteln
und beheben, dann SANCHECK erneut starten.

## SAN0P06

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0P06 VERBINDUNG ZWISCHEN '(&00)' '(&01)' UND '(&02)' '(&03)' NICHT GENERIERT

### Bedeutung

Es gibt keine generierten Verbindungswege zwischen den
angegebenen Einheiten.

## SAN0S01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S01 ERMITTLUNG DER SAN-KONFIGURATION GESTARTET

### Bedeutung

Die Daten der SAN-Konfiguration werden aus den verfuegbaren
FC-Switches ermittelt.

## SAN0S02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S02 ERMITTLUNG DER SAN-KONFIGURATION ABGESCHLOSSEN. ANZAHL FABRICS: (&00)

### Bedeutung

Die Daten aus den verfuegbaren FC-Switches
wurden erfolgreich ermittelt.
Es wurden (&00) Fabrics gefunden.

## SAN0S03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S03 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER SAN-KONFIGURATION (GRUND:'(&00)')

### Bedeutung

Die Daten der SAN-Konfiguration konnten nicht ermittelt werden.
Der Zusatztext gibt detailliertere Hinweise auf die Ursache:
(&00) = GET_SAN_ERROR :
Die Datenanforderung von den Switches lieferte keine Daten.
Vor dieser Meldung wurde eine weitere Fehlermeldung ausgegeben:
"Error on reading Switch-Configuration. RC = <rc>"
Bedeutung von <rc> und moegliche Ursachen:
xxxxxx64 : Parameterfehler
Moegliche Ursache:
Programmfehler
xxxxxx65 : Ungueltiger Wert fuer dmode in der Parameterliste
Moegliche Ursache:
Programmfehler
xxxxxxC8 : Interner Fehler
Moegliche Ursache:
Programmfehler oder fehlerhaftes System
xxxxxxC9 : Kein Speicher fuer die interne Konfigurationstabelle
Moegliche Ursache:
Zu wenig Benutzerspeicher bzw. zu viele zu
bearbeitende Switches in der SWITCHES-Datei
xxxxxxCA : Fehler beim Einrichten von Semaphoren
Moegliche Ursache:
Die maximal vom System zugelassene Anzahl von
Semaphoren ist erschoepft, bzw. zu viele zu
bearbeitende Switches in der SWITCHES-Datei
xxxxxxCB : Fehler beim Starten eines Subprozesses
Moegliche Ursache:
zu wenig Systemspeicher, bzw. zu viele zu
bearbeitende Switches in der SWITCHES-Datei
xxxxxxCC : Kein Speicher fuer die interne FABRIC-Tabelle
Moegliche Ursache:
Zu wenig Benutzerspeicher bzw. zu viele zu
bearbeitende Switches in der SWITCHES-Datei
xxxxxxCD : Kein Speicher fuer die interne SWITCH-Tabelle
Moegliche Ursache:
Zu wenig Benutzerspeicher bzw. zu viele zu
bearbeitende Switches in der SWITCHES-Datei
(&00) = NO_SWITCH :
Die gelieferten Daten enthalten keine gueltige FABRIC-Tabelle
oder die FABRIC-Tabelle enthaelt keine gueltigen FABRIC-Daten.
Moegliche Ursache:
Von keinem der Switches wurden gueltige Daten erhalten,
z.B. weil die Datenanforderung wegen Ueberschreitung der
maximalen Wartezeit abgebrochen wurde. Dies kann durch eine
zu hohe Auslastung des POSIX-Systems aufgrund einer hohen
Anzahl von zu analysierenden Switches bedingt sein.
(&00) = SWITCH_DATA_ERROR :
Die FABRIC-Tabelle enthaelt keine SWITCH-Tabelle oder die
SWITCH-Tabelle enthaelt keine gueltigen SWITCH-Daten.
Moegliche Ursache:
Programmfehler oder fehlerhaftes System
(&00) = PORT_DATA_ERROR :
In der PORT-Tabelle wurde ein ungueltiger Eintrag gefunden.
Moegliche Ursache:
Programmfehler oder fehlerhaftes System

### Maßnahme

Die Fehlerbehebungsmassnahmen haengen vom Einfuegungstext ab:
(&00) = GET_SAN_ERROR :
+----------+---------------------------------------------------+
! <rc> ! !
+----------+---------------------------------------------------+
! xxxxxx64 ! Systemverwalter informieren, SANCHECK-Meldungen, !
! xxxxxx65 ! SANCHECK-INI-Datei und SANCHECK-SWITCHES-Datei an !
! xxxxxxC8 ! den BS2000 Service senden. !
+----------+---------------------------------------------------+
! xxxxxxC9 ! Den verfuegbaren Benutzerspeicher vergroessern !
! xxxxxxCC ! (Systemverwalter) oder die Anzahl der zu !
! xxxxxxCD ! analysierenden Switches verringern. !
+----------+---------------------------------------------------+
! xxxxxxCA ! Die Anzahl der maximal zur Verfuegung stehenden !
! ! Semaphore erhoehen (POSIX-Verwalter, Parameter !
! ! SEMMSL in der POSIX-Informationsdatei), oder die !
! ! Anzahl der zu analysierenden Switches verringern. !
+----------+---------------------------------------------------+
! xxxxxxCB ! Den verfuegbaren Systemspeicher vergroessern !
! ! (Systemverwalter) oder die Anzahl der zu !
! ! analysierenden Switches verringern. !
+----------+---------------------------------------------------+
(&00) = NO_SWITCH :
IP-Adressen der Switches in der SANCHECK-SWITCHES-Datei pruefen,
Erreichbarkeit der Switches im LAN pruefen (PING, BCAM-
Parameter), oder die Anzahl der zu analysierenden Switches
verringern.
(&00) = SWITCH_DATA_ERROR :
(&00) = PORT_DATA_ERROR :
Systemverwalter informieren, SANCHECK-Meldungen, SANCHECK-INI-
Datei und SANCHECK-SWITCHES-Datei an den BS2000 Service senden.

## SAN0S04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S04 KEINE ZONING-INFORMATIONEN FUER FABRIC-ID '(&00)'

## SAN0S05

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S05 KEINE SWITCH-DATEN FUER IP-ADRESSE '(&00)'

### Bedeutung

Zur genannten IP-Adresse aus der Datei SYSDAT.SANCHECK.SWITCHES
konnten keine Daten ermittelt werden.

### Maßnahme

Moegliche Ursache:
- die IP-Adresse ist falsch
- der Community-Name ist falsch
- keine LAN-Verbindung zu dieser IP-Adresse

## SAN0S06

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S06 KEINE SYSTEM-VERBINDUNG ZU FABRIC-ID '(&00)'

### Bedeutung

In der genannten Fabric wurde an keinem Switch ein
Port ermittelt, dessen Link-Nachbar ein Kanal oder
HBA des eigenen Systems ist.

## SAN0S07

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S07 SWITCHES ODER PORT-DATEN FUER FABRIC-ID '(&00)' UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die zu der genannten Fabric gefundenen Switches und deren
Port-Daten bilden keine zusammenhaengende Einheit.

## SAN0S08

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S08 SANCHECK HAT KEINE FABRIC-DATEN ERMITTELT

### Bedeutung

Von den vorgegebenen IP-Adressen konnten keine
Switch-Daten ermittelt werden.

## SAN0S09

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S09 KEIN LINK-NACHBAR FUER E-PORT (PORT-ID ='(&00)', SWITCH-ID ='(&01)', LINK-WWPN = '(&02)' ) IN DER FABRIC '(&03)'

### Bedeutung

Zum bezeichneten E-Port konnte in den vorhandenen
Fabric-Daten nicht der zugehoerige Link-Nachbar
gefunden werden. Die Fabric-Daten sind unvollstaendig.

## SAN0S10

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S10 KEINE LINK-DATEN FUER F-PORT (PORT-ID ='(&00)', SWITCH-ID ='(&01)' ) IN DER FABRIC '(&02)'

### Bedeutung

Zum bezeichneten F-Port existieren keine Informationen
ueber den Port-Nachbarn. Die Switch-Daten sind
unvollstaendig.

## SAN0S20

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S20 UNGUELTIGE '(&00)'-ID - '(&01)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die gewuenschte SAN-Einheit (&01) konnte nicht
gefunden werden, da der angegebene Identifier fuer (&00)
nicht in der Konfiguration enthalten ist.

## SAN0S21

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S21 PORT MIT PORT-ID '(&00)' , SWITCH-ID '(&01)' UND FABRIC-ID '(&02)' LIEFERT STATUS '(&03)'

### Bedeutung

Der bezeichnete Port liefert einen fehlerhaften Status.

## SAN0S22

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S22 SWITCH MIT SWITCH-ID '(&00)' UND FABRIC-ID '(&01)' LIEFERT STATUS '(&02)'

### Bedeutung

Der bezeichnete Switch liefert einen fehlerhaften Status.

## SAN0S23

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0S23 MODUL MIT MODUL-ID '(&00)' , SWITCH-ID '(&01)' UND FABRIC-ID '(&02)' LIEFERT STATUS '(&03)'

### Bedeutung

Der bezeichnete Modul liefert einen fehlerhaften Status.

## SAN0V21

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0V21 UNBEKANNTER WERT FUER '(&00)'-OPERANDEN

## SAN0X01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0X01 KEINE KONFIGURATIONSDATEN FUER X2000-GERAET '(&00)'

### Bedeutung

Fuer das bezeichnete emulierte Geraet (Platte oder Band)
konnten keine Konfigurationsdaten ermittelt werden.

## SAN0X02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0X02 X2000-GERAET '(&00)' IM BS2000 UNBEKANNT

### Bedeutung

Fuer das bezeichnete Geraet wurden von X2000
Konfigurationsdaten uebermittelt, es ist aber in den
BS2000-Tabellen nicht als emulierte Platte oder als
emuliertes Band vorhanden.

## SAN0X11

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0X11 ERMITTLUNG DER X2000-KONFIGURATIONsDATEN GESTARTET

### Bedeutung

Die Daten der X2000-Konfiguration
werden ermittelt.

## SAN0X12

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0X12 ERMITTLUNG DER X2000-KONFIGURATION ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Daten der X2000-Konfiguration
wurden erfolgreich ermittelt.

## SAN0X13

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

SAN0X13 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER X2000 KONFIGURATION (RC = '(&00)')

### Bedeutung

Die Daten der X2000-FibreChannel-Konfiguration
konnten nicht ermittelt werden.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen