## NPSCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPSCOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## NPSLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPSLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## NPSSTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPSSTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## NPS0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0001 PRIVILEGIERUNGSFEHLER. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Ein Anwender ohne Messprivileg hat versucht, eine privilegierte
SM2-Anweisung einzugeben.
- Ein Anwender, der nicht Erst-SM2-Verwalter ist, hat versucht,
eine dem Erstverwalter vorbehaltene SM2-Anweisung einzugeben.
- Ein privilegierter Anwender, der weder Erst- noch Zweit-Verwalter
ist, hat versucht, eine den Verwaltern vorbehaltene Anweisung
einzugeben.

## NPS0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0002 KEINE WEITEREN DATEIEN ZUR DATEI-UEBERWACHUNG ZUGELASSEN

### Bedeutung

SM2 ueberwacht bereits 32 Dateien.

## NPS0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0003 KEINE BERECHTIGUNG ZUM UEBERWACHEN DER DATEI. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der SM2-Verwalter hat die Dateizugriffsmessung fuer diesen
Benutzer (noch) nicht erlaubt.

## NPS0005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0005 SPERRE IM SM2-SYSTEMCODE. SM2-LAUF ABGEBROCHEN. SPAETER ERNEUT STARTEN

### Bedeutung

Eine Serialisierungssperre im Systemcode des SM2 wurde nach einer gewissen
Wartezeit nicht freigegeben.

## NPS0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0006 MESSDATEN KOENNEN INKONSISTENT SEIN. keine ausgabedaten

### Bedeutung

Bedingt durch Engpaesse im System koennen die Messdaten des letzten
Messintervalls inkonsistent sein.

## NPS0009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0009 KEINE BERECHTIGUNG ZUM AN- ODER ABMELDEN DER ANGEGEBENEN DATEI

## NPS0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0010 DATEI NICHT ANGEMELDET

### Bedeutung

Ein Anwender versuchte eine zur Messung nicht angemeldete Datei von der
Messung abzumelden.

## NPS0011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0011 SYNTAX-FEHLER. ANWEISUNG ENTHAELT FALSCHE(N) OPERANDEN

### Bedeutung

Die Anweisung wird abgewiesen.

## NPS0012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0012 SYNTAX-FEHLER. AUSGABE-INTERVALL NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH

### Bedeutung

Das eingegebene Ausgabeintervall lag nicht im zugelassenen Bereich
von 10 bis 3600 Sekunden.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0014 ANWEISUNG NICHT BEKANNT

## NPS0015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0015 SYNTAX-FEHLER. ANWEISUNG ENTHAELT FALSCHE(N) OPERANDEN '(&00)'

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0016 KEINE REPORTS ZUR AUSGABE AUSGEWAEHLT

### Bedeutung

Vor dem Starten der Reportausgabe muessen Reports dafuer ausgewaehlt
werden.

## NPS0018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0018 SYNTAX-FEHLER. OPERAND FEHLT

### Bedeutung

Bei einer Anweisung wurde ein erforderlicher Operand nicht eingegeben.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0020 SYNTAX-FEHLER. UNGUELTIGES LISTENFORMAT

### Bedeutung

Bei einer Anweisung wurde eine Liste angegeben, die nicht das erwartete
Format hat (z.B. ')' fehlt).
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0021 SYNTAX-FEHLER. AB OPERANDENWERT '(&00)' WIRD DIE ZULAESSIGE ANZAHL DER LISTEN-ELEMENTE UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0022 SYNTAX-FEHLER BEI OPERANDENWERT '(&00)'

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0023 SYNTAX-FEHLER. OPERAND '(&00)' ZU LANG

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0024 SYNTAX-FEHLER. ZU VIELE LISTEN-ELEMENTE

### Bedeutung

Bei einer Anweisung wurden in einer Liste zuviele Elemente angegeben.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0025 SYNTAX-FEHLER. OPERAND '(&00)' NICHT KORREKT ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Bei einer Anweisung wurde ein Operand angegeben, der nicht richtig
abgeschlossen wurde (z.B. bei Kommentaren).
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0026 SYNTAX-FEHLER. SCHLUESSELWORT '(&00)' UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0027 SCHLUESSELWORT(E) '(&00)' DOPPELT BZW. UNVERTRAEGLICH '(&00)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Bei einer Anweisung wurde ein Schluesselwort mehrfach angegeben,
- sich ausschliessende Schluesselworte wurden angegeben.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0028 MAXIMALE AUFTRAGSWARTEZEIT ERREICHT. SPAETER ERNEUT VERSUCHEN.

### Bedeutung

Bedingt duch Engpaesse im System konnten verschiedene Auftraege nicht
innerhalb der angegebenen maximalen Auftragszeiten bearbeitet werden.

## NPS0029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0029 SCHLUESSELWORT(E) NICHT ERLAUBT IN LISTE

### Bedeutung

Die Angabe des Schluesselwortes in einer Liste ist nicht erlaubt.

## NPS0031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0031 SYNTAX-FEHLER. ANWEISUNG ZU LANG

### Bedeutung

Eine Anweisung darf inklusive aller Fortsetzungszeilen maximal
1536 Zeichen umfassen.
Es zaehlen Folgen von Leerzeichen jeweils als 1 Zeichen.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0032 SYNTAX-FEHLER. EINGABE-ZEILE LAENGER ALS 256 ZEICHEN

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0033 UNERWARTETES EINGABE-DATEIENDE

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Im Stapelbetrieb wurde Dateiende erkannt.
- Im Dialogbetrieb mit Anweisungseingabe aus einer Datei wurde beim
Versuch, eine Fortsetzungszeile einzulesen, Dateiende erkannt.
Wenn Dateiende beim Einlesen der ersten Zeile einer Anweisung erkannt
wird, dann wird ohne Ausgabe dieser Meldung SYSDTA auf (PRIMARY)
umgeschaltet.

## NPS0035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0035 UNGUELTIGES BS2000-KOMMANDO

### Bedeutung

Ein ungueltiges BS2000-Kommando wurde als SM2-Anweisung im
Systemmodus angegeben.

## NPS0036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0036 '(&00)' MAKRO-FEHLER. RETURNCODE '(&01)'

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung des Makros (&00) trat ein Fehler auf.
Abhaengig vom Fehler faehrt SM2 mit der Programmausfuehrung fort, d.h.
SM2 fordert ueber ENTER COMMAND eine korrigierte Anweisung an oder
beendet sich selbst.
(&01): Returncode des genannten Makros (siehe BS2000-Handbuch
'Makroaufrufe an den Ablaufteil')

## NPS0037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0037 SM2 NORMAL BEENDET

## NPS0038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0038 SM2 FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Ein schwerwiegender Programmfehler trat auf und fuehrte zu einem
sofortigen
Programmabbruch.

## NPS0039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0039 FORMATGESTEUERTE AUSGABE NUR MOEGLICH AUF SYSLST

### Bedeutung

Eine Bildschirmausgabe auf eine Datensichtstation ist nicht moeglich, da
- der SM2 im Batch gestartet wurde oder
- die Datensichtstation weniger als 80 Spalten hat oder
- die Datensichtstation weniger als 24 Zeilen hat.
Die Ausgabe der Bildschirm- und Statusdiagramme erfolgt auf SYSLST.

## NPS0040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0040 SM2-STXIT: CLASS=(&00), CODE=(&01), LOCATION=(&02). PROGRAMMLAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Im nichtprivilegierten Programmteil des SM2 ist ein Fehler aufgetreten.
CLASS : Ereignisklasse
CODE : Fehlergewicht
LOCATION: Befehlszaehler (P-COUNTER) der Stelle, an der der Fehler
auftrat.
Naehere Erlaeuterungen zur STXIT-Routine siehe BS2000-Handbuch
'Makroaufrufe an den Ablaufteil'.

## NPS0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0041 ZUVIELE ANWENDER UEBERWACHEN DIE GLEICHE DATEI

### Bedeutung

Eine Datei kann von maximal 64 Anwendern gleichzeitig ueberwacht werden.

## NPS0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0042 Falsche Eingabe! Nur +,-,-- oder End erlaubt !

## NPS0044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0044 KEINE BERECHTIGUNG ZUM UEBERWACHEN DER TASK. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der SM2-Verwalter hat die Ueberwachung von Tasks nicht erlaubt,
deshalb kann eine Ueberwachung der Benutzertask nicht gestartet oder nicht
mehr durch den Benutzer beendet werden.
Falls der Benutzer die Ueberwachung selbst durch ein
Kommando /START-TASK-MEASUREMENT gestartet hatte, wurde die Ueberwachung
bereits durch den SM2-Verwalter beendet.

## NPS0045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0045 TASK WIRD BEREITS VON SM2 UEBERWACHT

### Bedeutung

Die Ueberwachung der Task wurde bereits entweder durch ein vorangegangenes
Kommando /START-TASK-MEASUREMENT des Benutzers oder durch den
SM2-Verwalter
gestartet.

## NPS0046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0046 TASK-UEBERWACHUNG NICHT DURCH '/START-TASK-MEASUREMENT' EINGELEITET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Beendigung der Taskueberwachung ist nicht moeglich, weil die
Ueberwachung zuvor nicht durch das Kommando /START-TASK-MEASUREMENT
eingeleitet oder sie zwischenzeitlich bereits beendet wurde
(z.B. durch Ruecknahme der Erlaubnis zur Taskueberwachung
oder durch Beenden von SM2).

## NPS0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0047 ANGEGEBENE TASK EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Es wurde eine TSN angegeben, fuer die keine Task existiert.

## NPS0048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0048 KOMMANDO AUSGEFUEHRT. TASK-UEBERWACHUNG UM (&00) GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Zeitstempel fuer den Start der Messung im Format YYYY-MM-DD HH:MM:
SS.
Hinweis:
Genau dieser Zeitstempel wird auch in der Taskauswertung des
Auswerteprogramms SM2-PA ausgegeben.

## NPS0049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0049 KOMMANDO AUSGEFUEHRT. TASK-UEBERWACHUNG UM (&00) BEENDET

### Bedeutung

(&00): Zeitstempel fuer das Ende der Messung im Format YYYY-MM-DD HH:MM:
SS.
Hinweis:
Genau dieser Zeitstempel wird auch in der Taskauswertung des
Auswerteprogramms SM2R1 ausgegeben.

## NPS0050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0050 SYSTEM-FEHLER IN SM2-MODULEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Beim Programmablauf trat im SM2 ein Systemfehler auf.
Die Taskueberwachung kann deshalb nach dem Kommando
/START-TASK-MEASUREMENT nicht eingeleitet werden bzw.
es konnte kein Task-Datensatz 27 in die benutzerspezifische Messwertedatei
nach dem Kommando /STOP-TASK-MEASUREMENT geschrieben werden.

### Maßnahme

SM2-Verwalter verstaendigen. Er hat mit der ihm vorbehaltenen
Anweisung //SHOW-SM2-STATUS die Moeglichkeit, die genauere Fehlerursache
ueber die SM2-Trace-Eintrage zu bestimmen und kann gegebenenfalls
Massnahmen zur Abhilfe ergreifen oder weitergehende Diagnoseunterlagen
erstellen.

## NPS0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0051 ANGEGEBENE TASK DARF VOM BENUTZER NICHT UEBERWACHT WERDEN

### Bedeutung

Die angegebene TSN gehoert zu einer Task einer fremden Benutzerkennung.
Das Starten und Beenden der Taskueberwachung fuer fremde Tasks
ist nur Benutzern mit Privileg SW-MONITOR-ADMINISTRATION erlaubt.

## NPS0052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0052 ZU VIELE MESSOBJEKTE ANGEGEBEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine ADD-Anweisung mit einer Objektliste wurde eingegeben.
Zusammen mit vorangegangenen gleichartigen ADD-Anweisungen uebertrifft die
Anzahl aller Objekte die Maximalzahl der angebbaren Objekte.

## NPS0053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0053 ZU VIELE POOLS ZUR ISAM-POOL-UEBERWACHUNG ANGEMELDET. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es koennen jeweils nur bis zu 16 ISAM-POOLs ueber den Pool- oder
den Dateinamen angegeben werden.

## NPS0054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0054 ISAM-POOL NICHT ANGEMELDET. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Anwender versuchte, einen nicht angemeldeten ISAM-POOL abzumelden.

## NPS0055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0055 KEINE BERECHTIGUNG ZUM UEBERWACHEN DER ISAM-PUFFER. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der SM2-Verwalter hat die Ueberwachung von ISAM-Puffern nicht erlaubt,
deshalb kann eine Ueberwachung der ISAM-Puffer nicht gestartet oder
nicht mehr durch den Benutzer beendet werden.

## NPS0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0056 SYNTAX-FEHLER. LISTE ENTHAELT DOPPELTE ELEMENTE. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und erneut eingeben.

## NPS0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0057 SYNTAX-FEHLER. LISTEN-ELEMENTE NICHT AUFSTEIGEND DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und erneut eingeben.

## NPS0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0058 SYNTAX-FEHLER. MINDESTENS EIN OPERAND MUSS ANGEGEBEN WERDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und erneut eingeben.

## NPS0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0059 ALS 'WILDCARD' IN DIESEM FALL NUR EIN '*' AM ENDE DES BEGRIFFS ZUGELASSEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und erneut eingeben.

## NPS0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0060 SYSTEM-FEHLER BEI DER BEARBEITUNG VON SDF-ANWEISUNGEN. SDF-RETURN-CODE '(&00)'

## NPS0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0061 ZUGRIFFS-FEHLER AUF SDF-SYNTAXDATEI ODER FEHLERHAFTE SDF-SYNTAXDATEI. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Keine bzw. eine falsche oder eine SDF-Syntaxdatei, auf die nicht
zugegriffen werden kann, ist zugewiesen.

## NPS0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0065 KEINE WEITEREN TASKS KOENNEN UEBERWACHT WERDEN

### Bedeutung

Die Maximalzahl der ueberwachten Tasks wurde ueberschritten.

### Maßnahme

Andere ueberwachte Tasks von der Ueberwachung abmelden bzw. warten, bis
sich ueberwachte Tasks beendet haben; anschliessend das Kommando
erneut eingeben.

## NPS0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0066 UNGUELTIGE DATEI-MERKMALE BEI DER SPEZIFIZIERUNG DER BENUTZER-SPEZIFISCHEN MESSWERTEDATEI

### Bedeutung

Fuer die benutzerspezifische Messwertedatei wurden unerlaubte
Dateimerkmale angegeben (BLOCK SIZE, RECFORM, FCBTYPE, OPEN-Typ).

## NPS0067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0067 DVS-CODE '(&00)' BEI MAKROAUFRUF '(&01)' FUER DIE BENUTZER-SPEZIFISCHE MESSWERTEDATEI

### Bedeutung

Die ueber LINK=PALINK zugewiesene oder die standardmaessig genommene
benutzerspezifische Messwertedatei (SM2.TASKSTATISTIK.<tsn>) kann nicht
ordnungsgemaess bearbeitet werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

### Maßnahme

Die Messwertedatei ueberpruefen, ggf. eine andere Messwertedatei zuweisen.

## NPS0400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0400 WARNUNG: FEHLER BEIM NEUSTART DER MESSPROGRAMME '(&00)'

### Bedeutung

Die Messprogramme '(&00)' konnten nach dem erneuten Oeffnen der
Messwertedatei nicht wieder gestartet werden.

### Maßnahme

Messprogrammdefinitionen ueberpruefen und Messprogramme mit der Anweisung
//START-MEASUREMENT-PROGRAM starten.

## NPS0501

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0501 FEHLER BEI DER VERARBEITUNG DER MESSWERTEDATEI: DVS-CODE '(&00)'

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## NPS0502

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0502 SYSTEM-FEHLER BEIM AUFRUF VOM SM2

### Bedeutung

Beim Aufruf vom SM2 ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.
Moegliche Ursachen:
- Der Aufruf einer BS2000-Systemfunktion brachte einen unerwarteten
Returncode.
- Der SM2 selbst hat Inkonsistenzen in seiner Verarbeitungslogik
erkannt.
Die Anweisung wurde nicht durchgefuehrt.

### Maßnahme

SM2-Verwalter verstaendigen. Er hat mit der ihm vorbehaltenen
Anweisung //SHOW-SM2-STATUS die Moeglichkeit, die genauere Fehlerursache
ueber die SM2-Trace-Eintraege zu bestimmen und kann gegebenenfalls
Massnahmen zur Abhilfe ergreifen oder weitergehende Diagnoseunterlagen
erstellen.

## NPS0504

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0504 SYSTEM-FEHLER BEIM PROGRAMM-ABLAUF VON SM2: CODE=(&00), SUBCODE=(&01)

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur in der Testphase von SM2 ausgegeben.

## NPS0507

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0507 SYNTAX-FEHLER. INTERVALL NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das eingegebene Messintervall lag nicht im zulaessigen Bereich von 10
bis
3600 Sekunden.
- Das Stichprobenintervall lag nicht im zulaessigen Bereich von 200 bis
10000 Millisekunden.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0514

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0514 SM2-MESSWERTEDATEI UEBER LINKNAME SPEZIFIZIERT UND KEIN ENTSPRECHENDES /SET-FILE-LINK-KOMMANDO EINGEGEBEN

### Bedeutung

Der SM2-Verwalter hat kein /SET-FILE-LINK-Kommando fuer die Dateimerkmale
der Messwertedatei definiert.

### Maßnahme

/SET-FILE-LINK-Kommando mit LINK-NAME=SMLINK eingeben und Anweisung
wiederholen.

## NPS0515

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0515 SUBSYSTEM SM2 NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Ein nichtprivilegierter Anwender versuchte, SM2 zu starten, bevor der
Systemverwalter oder ein SM2-Verwalter das Subsytem SM2 gestartet hatte
oder das Subsystem wurde beendet, waehrend der Anwender konnektiert war.

## NPS0516

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0516 ERFORDERLICHE MODULE KONNTEN NICHT GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Module fuer die Messdatenerfassung konnten nicht geladen werden.
Den Returncode der entsprechenden Laderfunktion kann der SM2-Verwalter
den Trace-Eintraegen der Anweisung //SHOW-SM2-STATUS entnehmen.

## NPS0517

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0517 VERSION DES SM2-TU-TEILS WIRD VON DER VERSION DER SM2-MODULBIBLIOTHEK NICHT UNTERSTUETZT. SM2 ABNORMAL BEENDET.

### Bedeutung

Es wurde versucht einen neueren SM2-TU-Teil zu einer aelteren
SM2-Modulbibliothek, die diese Version noch nicht unterstuetzt, zu laden.

### Maßnahme

Ueberpruefen der Versionen und ggf. Subsystem SM2 entladen und neu
starten.

## NPS0518

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0518 KONFIGURATIONS-SATZ KONNTE NICHT GESCHRIEBEN WERDEN

### Bedeutung

Reine Diagnosemeldung.
Durch fehlende Betriebsmittel bzw. einen Systemfehler konnte der
Konfigurationssatz nicht geschrieben werden.

## NPS0520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0520 NUR 'RECORD-FORMAT=VARIABLE' FUER MESSWERTEDATEI ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Wert des Operanden RECORD-FORMAT fuer eine
Nichtstandard-Messwertedatei
im Kommando /SET-FILE-LINK war fehlerhaft.

## NPS0521

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0521 NUR 'BUFFER-LENGTH=*STD(SIZE=16)' fUER MESSWERTEDATEI ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Eine Messwertedatei darf nur 'BUFFER-LENGTH=*STD(16)' besitzen.
Der Wert des Operanden BUFFER-LENGTH fuer eine
Nichtstandard-Messwertedatei im Kommando /ADD-FILE-LINK
war fehlerhaft oder die bestehende Nichtstandard-Messwertedatei
(OPEN-MODE=EXTEND) hat eine falsche BUFFER-LENGTH.

### Maßnahme

/ADD-FILE-LINK Kommando ohne den Operanden BUFFER-LENGTH
wiederholen und dann OPEN-LOG-FILE Anweisung wiederholen.
Um eine Nichtstandard-Messwertedatei aus aelteren SM2-Versionen
fortschreiben zu koennen, muss die Datei mit SM2U1 umgewandelt
werden.

## NPS0522

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0522 MESSWERTE-DATEI NICHT GEOEFFNET. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein Messprogramm zu starten, und die
SM2-Messwertedatei war nicht geoeffnet.

## NPS0523

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0523 MESSPROGRAMM '(&00)' NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein nicht-definiertes Messprogramm zu starten.

## NPS0524

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0524 MESSPROGRAMM '(&00)' BEREITS AKTIVIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein bereits gestartetes Messprogramm erneut zu starten.

## NPS0526

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0526 TSN '(&00)' NICHT IM SYSTEM. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht das Messprogramm TASK fuer eine Task zu starten,
die zu diesem Zeitpunkt nicht im System vorhanden war.

## NPS0527

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0527 SYNTAX-FEHLER. UNBEKANNTES MESSPROGRAMM ANGEGEBEN

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0528

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0528 UNGUELTIGE GERAETE-/PUBSET-DEFINITION FUER GERAET/PUBSET '(&00)' ANGEGEBEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es wurde bei einer Messprogramm-Definition versucht, ein fuer dieses
Messprogramm ungueltiges Geraet/Pubset anzugeben.
Moegliche Ursachen:
- Geraet ist im System nicht bekannt
- Geraet ist keine Platte oder nicht im Zustand 'attached'
(nur Messprogramme DISK und SERVICETIME)
- Pubset ist exportiert oder unbekannt oder ein Volume-Set

### Maßnahme

Messprogramm-Definition ueberpruefen und korrigieren.

## NPS0529

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0529 UNGUELTIGE KANAL-DEFINITION FUER KANALNUMMER '(&00)' ANGEGEBEN

### Bedeutung

Es wurde bei einer Messprogramm-Definition versucht, eine ungueltige
Kanalnummer anzugeben.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0530 MESSPROGRAMM '(&00)' UNGUELTIG DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein Messprogramm mit ungueltigen Geraeten/Pubsets
zu starten.
Moegliche Ursachen:
- Geraet ist im System nicht mehr bekannt
- Geraet ist nicht mehr im Zustand 'attached'
(nur Messprogramme DISK und SERVICETIME)
- Pubset ist exportiert oder unbekannt oder Volume-Set

### Maßnahme

Messprogramm-Definition ueberpruefen und korrigieren.

## NPS0531

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0531 WARNUNG: MESSPROGRAMM '(&00)' TEILWEISE UNGUELTIG DEFINIERT. UNGUELTIGE GERAETE/PUBSETS IGNORIERT.

### Bedeutung

Beim Starten eines Messprogramms wurde festgestellt, dass einige
ungueltige Geraete/Pubsets ausgewaehlt wurden. Das Messprogramm wird
nur mit den gueltigen Geraeten/Pubsets gestartet; die ungueltigen
Geraete/Pubsets werden nicht ueberwacht.
Moegliche Ursachen:
- Geraet ist im System nicht mehr bekannt
- Geraet ist nicht mehr im Zustand 'attached'
(nur beim Messprogramm DISK)
- Pubset ist exportiert oder unbekannt oder Volume-Set

## NPS0533

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0533 SYSTEM-FEHLER BEI KOMMANDO '/START-TASK-MEASUREMENT' BZW. '/STOP-TASK-MEASUREMENT': CODE=(&00)

### Bedeutung

Reine Diagnosemeldung.

## NPS0534

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0534 MESSPROGRAMM '(&00)' NICHT VOLLSTAENDIG DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es wurde versucht ein Messprogramm zu starten, dessen Definiton nicht
vollstaendig ist.

### Maßnahme

Das Messprogramm vollstaendig definieren und Anweisung wiederholen.

## NPS0535

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0535 ANWEISUNG '//SET-BCAM-CONNECTION-PARAMETERS' NOCH NICHT EINGEGEBEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Bevor die Anweisung //ADD-BCAM-CONNECTION-SET angegeben werden kann,
muss //SET-BCAM-CONNECTION-PARAMETERS eingegeben werden.

### Maßnahme

Anweisung //SET-BCAM-CONNECTION-PARAMETERS eingeben und aktuelle
Anweisung wiederholen.

## NPS0536

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0536 MEHR ALS 32 VERBINDUNGSMENGEN DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es koennen nur maximal 32 Verbindungsmengen beim Messprogram
BCAM-CONNECTION angegeben werden.

### Maßnahme

Mit der Anweisung //REMOVE-BCAM-CONNECTION-SET die fuer die
Ueberwachung nicht mehr gewuenschten Verbindungsmengen loeschen und
Eingabe wiederholen.

## NPS0537

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0537 NAME DER VERBINDUNGSMENGE UNGUELTIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der bei der Anweisung //ADD-BCAM-CONNECTION-SET angegebene Name
existiert bereits
- Der bei der Anweisung //REMOVE-BCAM-CONNECTION-SET angegebene Name
existiert nicht.

## NPS0538

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0538 VERBINDUNGSMENGEN-DEFINITION EXISTIERT BEREITS. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es ist bereits eine Verbindungsmenge definiert, die die selben
Verbindungen erfasst.

## NPS0539

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0539 WARNUNG: KEINE VERBINDUNGSMENGE ENTFERNT

### Bedeutung

Die angegebene Verbindungsmenge existiert nicht.

## NPS0540

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0540 SM2-VERSION UND VM2000-VERSION SIND NICHT KOMPATIBEL. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Messprogramm VM kann von dieser VM-Version keine Daten liefern.

## NPS0541

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0541 UNGUELTIGE TASK-DEFINITION FUER TSN '(&00)' ANGEGEBEN

### Bedeutung

Es wurde bei einer MP-Definition versucht, eine fuer dieses Messprogramm
(MP) ungueltige Task anzugeben.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0542

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0542 FALSCHE BUCKET-WERTE. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es sind 1-4 Bucketwerte in einer Liste anzugeben.
Die Werte muessen aufsteigend sein.
Der erlaubte Wertebereich liegt zwischen 1 und 999999.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0543

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0543 SM2-MESSWERTE-TASK ARBEITET NICHT MEHR KORREKT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die SM2-Messwerte-Task antwortet auf eine Benutzeranfrage nicht
innerhalb einer vorgegebenen Zeit.
- Die SM2-Messwerte-Task hat sich bereits wegen eines schwerwiegenden,
internen Fehlers beendet.

### Maßnahme

Ein nicht-privilegierter Anwender kann den Zustand des SM2 mittels der
SM2-STATUS-Anweisung ueberpruefen
und sollte ggf. den Systemverwalter verstaendigen.
Der SM2-Verwalter kann den Status des SM2 mit der Anweisung
//SHOW-SM2-STATUS ueberpruefen und kann, falls erforderlich,
das Subsystem beenden und erneut starten.

## NPS0544

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0544 SM2-VERSION (&00) UND BS2000-VERSION (&01) SIND NICHT KOMPATIBEL. SM2 KANN NICHT GELADEN WERDEN

### Bedeutung

Die Version (&00) von Moduln aus der SM2-Modul-Bibliothek und die Version
(&01) des Betriebssystems stimmen nicht ueberein.

## NPS0545

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0545 VERSIONEN DES SM2-TU-TEILS (&00) UND DER SM2-MODULBIBLIOTHEK (&01) NICHT KOMPATIBEL. SM2 ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Die Version (&00) des TU-Teils SM2 und die Version (&01) von Moduln aus
der Modulbibliothek des SM2's stimmen nicht ueberein.

## NPS0546

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0546 FALSCHE BCAM-VERSION. ANWEISUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Das Messprogram BCAM-CONNECTION kann von dieser BCAM-Version keine
Daten liefern.

## NPS0547

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0547 MESSPROGRAMM '(&00)' WAR NICHT AKTIVIERT

### Bedeutung

Der SM2-Verwalter wollte eine nicht aktivierte Messung deaktivieren oder
aendern.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0548

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0548 WARNING: MESSPROGRAMM '(&00)' GESTARTET, ABER ZUGEHOERIGES SUBSYSTEM NICHT IM SYSTEM VERFUEGBAR

### Bedeutung

SM2 bekommt die Messdaten zur angeforderten Statistik von dem
entsprechenden Subsystem nicht. Solange dies nicht gestartet ist,
wird SM2 keine Messdaten liefern.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, damit dieser das benoetigte Subsystem
startet oder Messprogramm beenden, damit nicht unnoetig Ressourcen
verbraucht werden.

## NPS0549

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0549 START DES MESSPROGRAMMS SERVICETIME NICHT MOEGLICH. START SPAETER ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

Zur Zeit kann das Messprogramm SERVICETIME nicht gestartet werden,
da die vorangegangene Messung noch nicht vollstaendig beendet ist.

### Maßnahme

Die Anweisung //START-MEASUREMENT-PROGRAM TYPE=SERVICETIME kann nach
einiger Zeit wiederholt werden.

## NPS0550

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0550 WARNUNG: MESSPROGRAMM TASK OHNE ERFASSUNG DER BCAM WERTE GESTARTET

### Bedeutung

Da das Subsystem BCAM-SM2 nicht geladen oder initialisiert werden
konnte, koennen einige Messwerte fuer das Messprogramm TASK nicht
erfasst werden.

## NPS0552

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS0552 '/HOLD-SUBSYSTEM' VON SM2 NICHT UNTERSTUETZT. AUSLOESER DER FOLGENDEN DSSM-MELDUNGEN

### Maßnahme

Anstelle des Kommandos /HOLD-SUBSYSTEM ist /STOP-SUBSYSTEM zu verwenden.

## NPS0553

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0553 SUBSYSTEM SM2 KONNTE NICHT GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Im Subsystemkatalog ist SM2 nicht deklariert.
- Eine zur BS2000-Version inkompatible SM2-Version ist installiert.
- Eine benoetigte Datei (z.B. die Modulbibliothek des SM2) fehlt.

## NPS0554

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS0554 FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT, DA SUBSYSTEM SM2 IN STATUS 'IN HOLD', 'IN DELETE' ODER BEREITS GELOESCHT

### Bedeutung

Der Systemverwalter hat das Subsystem SM2 angehalten oder beendet.
Dadurch sind eine Reihe von SM2-Funktionen nicht mehr ausfuehrbar.

### Maßnahme

Die Funktion wiederholen, wenn der SM2 wieder zur Verfuegung steht.

## NPS0555

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS0555 SM2-SUBSYSTEM (TPR-TEIL) HAT VERSION (&00)

## NPS0558

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS0558 MESSWERTEDATEI BEREITS GEOEFFNET. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Nichtstandard-Messwertedatei mit demselben Namen ist bereits offen.

## NPS0559

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0559 WARNUNG: MEHR ALS DIE MAXIMAL ZULAESSIGE ANZAHL GERAETE FUER EIN MESSPROGRAMM AUSGEWAEHLT UND UNGUELTIGE GERAETE IN WILDCARD LISTE. UEBERZAEHLIGE UND UNGUELTIGE GERAETE IGNORIERT.

### Bedeutung

Bei einer Messprogramm-Definition wurden Geraete mit Wildcard und/oder
Pubsets ausgewaehlt.
Die maximal zulaessige Anzahl Geraete fuer ein Messprogramm wurde
ueberschritten.
Das Messprogramm wird mit der maximal zulaessigen Anzahl Geraete
gestartet. Die restlichen Geraete werden nicht ueberwacht.
Die Kriterien fuer die Auswahl der Geraete sind im BS2000-Handbuch 'SM2'
beschrieben.
Ausserdem wurden ungueltige Geraete in der Wildcard Liste gefunden.
Moegliche Ursachen:
- Geraet ist keine Platte oder nicht im Zustand 'attached'
(nur messprogramm DISK)
Die ungueltigen Geraete werden nicht ueberwacht.

## NPS0560

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0560 MESSPROGRAMM-SATZ KONNTE NICHT GESCHRIEBEN WERDEN. SPAETER ERNEUT VERSUCHEN

### Bedeutung

Die Statistik wurde nicht eingeschaltet.

## NPS0561

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0561 WARNUNG: MEHR ALS DIE MAXIMAL ZULAESSIGE ANZAHL GERAETE FUER EIN MESSPROGRAMM AUSGEWAEHLT. UEBERZAEHLIGE GERAETE IGNORIERT.

### Bedeutung

Bei einer Messprogramm-Definition wurden Geraete mit Wildcard
und/oder Pubsets ausgewaehlt.
Die maximal zulaessige Anzahl Geraete fuer ein Messprogramm wurde
ueberschritten.
Das Messprogramm wird mit der maximal zulaessigen Anzahl Geraete
gestartet. Die restlichen Geraete werden nicht ueberwacht.
Die Kriterien fuer die Auswahl der Geraete sind im BS2000-Handbuch
'SM2' beschrieben.

## NPS0562

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0562 BETRIEBSSYSTEM LAEUFT IM NATIVE MODUS. MESSPROGRAMM VM NICHT VERFUEGBAR. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Messprogramm VM kann nicht eingeschaltet werden, da kein
VM2000-System vorliegt.

## NPS0564

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0564 WARNUNG: UNGUELTIGE GERAETE IN WIlDCARD LISTE ODER BEI PUBSETS ENTDECKT. UNGUELTIGE GERAETE IGNORIERT.

### Bedeutung

Bei einer Messprogramm-Definition wurden Geraete mit Wildcard und/oder
Pubsets ausgewaehlt.
Bei der Aufloesung der Wildcards und/oder Pubsets wurden ungueltige
Geraete entdeckt.
Moegliche Ursachen:
- Geraet ist keine Platte oder nicht im Zustand 'attached'
(nur Messprogramme DISK und SERVICETIME)
Die ungueltigen Geraete werden nicht ueberwacht.

## NPS0565

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0565 SYNTAX-FEHLER. FALSCHE BUCKET-WERTE

### Bedeutung

Es sind 1-5 Bucket-Werte in einer Liste anzugeben.
Die Werte muessen aufsteigend sein.
Der erlaubte Wertebereich liegt zwischen 1 und 99999.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0566

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0566 NAME DER VERBINDUNGSMENGE UNGUELTIG

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der angegebene Name ist in der Anweisung //REMOVE-CONNECTION-SET nicht
definiert.
- Der angegebene Name ist in der Anweisung //ADD-CONNECTION-SET bereits
definiert.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0567

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0567 ANWEISUNG '//SET-RESPONSETIME-PARAMETER' NOCH NICHT EINGEGEBEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Bevor die Anweisung //MODIFY-RESPONSETIME-PARAMETER
oder //ADD-CONNECTION-SET angegeben werden kann, muss
//SET-RESPONESETIME-PARAMETER eingegeben werden.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

### Maßnahme

Anweisung //SET-RESPONSETIME-PARAMETER eingeben und aktuelle Anweisung
wiederholen.

## NPS0568

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0568 MEHR ALS 15 VERBINDUNGSMENGEN DEFINIERT

### Bedeutung

Die Verbindungsmenge '*GLOBAL=(*ALL, *ALL, *ALL)' ist immer zusaetzlich
definiert.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

### Maßnahme

Mit Anweisung //REMOVE-CONNECTION-SET die fuer die Ueberwachung nicht mehr
gewuenschten Verbindungsmengen loeschen und Eingabe wiederholen.

## NPS0569

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0569 MEHR ALS 15 VERBINDUNGSGRUPPEN DEFINIERT

### Bedeutung

Es ist zusaetzlich immer '(*ALL, *ALL, *ALL)' als Verbindungsgruppe
definiert.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

### Maßnahme

Mit Anweisung //REMOVE-CONNECTION-SET die fuer die Ueberwachung nicht
mehr gewuenschten Verbindungsmengen loeschen und Eingabe wiederholen.

## NPS0570

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0570 SYSTEM-FEHLER BEIM STARTEN DES MESSPROGRAMMS DISK. MESSPROGRAMM NICHT GESTARTET

### Bedeutung

Die Anzahl der Zylinder pro Datentraeger konnte nicht ermittelt werden.

## NPS0571

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0571 SYNTAX-FEHLER. UNGUELTIGES SORTIERKRITERIUM IN ANWEISUNG '//SET-PERIODIC-TASK-PARAMETER'

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0572

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS0572 WARNUNG: BENUTZER-TASKMESSUNG OHNE ERFASSUNG DER BCAM WERTE GESTARTET

### Bedeutung

Da das Subsystem BCAM-SM2 nicht geladen oder initialisiert werden
konnte, koennen einige Messwerte fuer die Benutzer-Taskmessung nicht
erfasst werden.

## NPS0573

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0573 INKONSISTENTE OPERANDEN-WERTE BEI ISAM-POOL DEFINITION

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0574

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS0574 DATEI ZUR MESSUNG BEREITS ANGEMELDET

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0575

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0575 Subsystem SM2 wird abnormal beendet.

### Bedeutung

Ein Systemdump wird erstellt.

### Maßnahme

Systemadministrator benachrichtigen.

## NPS0576

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS0576 ISAM-POOL BEREITS UEBERWACHT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Anwender versuchte, einen bereits ueberwachten ISAM-POOL zur
ISAM-POOL-Messung anzumelden.

## NPS0577

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0577 ZUVIELE ANWENDER UEBERWACHEN DEN GLEICHEN ISAM-POOL

### Bedeutung

Ein ISAM-POOL kann von maximal 64 Anwendern gleichzeitig ueberwacht
werden.
Die Anweisung wird abgewiesen.

## NPS0578

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS0578 FEHLERHAFTE CACHE-ID. ERLAUBTER WERTEBEREICH 0 BIS 62

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0579

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0579 UNGUELTIGE OBJEKTAUSWAHL IN ANWEISUNG '//SET-PERIODIC-TASK-PARAMETER'

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0580

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0580 DATEINAME UNGUELTIG.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen: Der Dateiname ist ungueltig, weil
- die angegebe USER-ID nicht existiert,
- der Name zu lang ist,
- vervollstaendigt mit CAT-ID und USER-ID der Name zu lang wird,
- nicht katalogisierte relative FGG angegeben.

## NPS0581

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0581 USER-ID(S) '(&00)' EXISTIEREN NICHT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Bei einer Messprogramm-Definition wurde eine USER-ID angegeben,
die nicht existiert.

## NPS0582

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0582 SM2 SCHREIBTASK WIRD ABNORMAL BEENDET.

### Bedeutung

Die Schreibtask SM2W reagiert nicht mehr und wird deshalb beendet.
Evtl. wurde vorher noch an der Konsole die Meldung NPS0501 mit einem
DVS-Code ausgegeben.

## NPS0583

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0583 INSTANZ NICHT ANGEMELDET

### Bedeutung

Ein Anwender versuchte eine zur Messung nicht angemeldete Instanz von der
Messung abzumelden. Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0584

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0584 KEINE WEITEREN INSTANZEN ZUR UEBERWACHUNG ZUGELASSEN

### Bedeutung

Es koennen nur bis zu 16 Instanzen angegeben werden. Die Anweisung wurde
abgewiesen.

## NPS0585

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0585 INSTANZ ZUR MESSUNG BEREITS ANGEMELDET

### Bedeutung

Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS0586

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0586 WARNUNG: MESSUNG DER ANGEGEBENEN INSTANZ NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Fuer die angegebene Instanz koennen keine Werte geliefert werden.
Moegliche Ursachen:
- Die Instanz existiert nicht
- Die Erfassung der Messwerte ist bei openFT fuer die Instanz nicht
eingeschaltet
- Die vorhandene Version von openFT unterstuetzt das Monitoring nicht
- Das Subsystem openFT wurde nicht gestartet

## NPS0590

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0590 MESSPROGRAMM '(&00)' UNGUELTIG DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein Messprogramm mit ungueltigen Kanaelen zu starten.
Ungueltige Kanaele sind:
- Kanaele, die nicht mehr in der Konfiguration sind

### Maßnahme

Messprogramm-Definition ueberpruefen und korrigieren.

## NPS0591

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0591 WARNUNG: MESSPROGRAMM '(&00)' TEILWEISE UNGUELTIG DEFINIERT.UNGUELTIGE KANAELE IGNORIERT

### Bedeutung

Beim Starten eines Messprogramms wurde festgestellt, dass einige
ungueltige Kanaele ausgewaehlt wurden. Das Messprogramm wird nur
mit den gueltigen Kanaelen gestartet; die ungueltigen Kanaele werden
nicht ueberwacht.
Ungueltige Kanaele sind:
- Kanaele, die nicht mehr in der Konfiguration sind

## NPS0592

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0592 WARNUNG: TSN(S) '(&00)' NICHT IM SYSTEM. KEINE UEBERWACHUNG FUER DIESE TASK(S) GESTARTET

### Bedeutung

Die ausgewaehlte TSN '(&00)' war zu diesem Zeitpunkt nicht im System
vorhanden. Es wurde keine Ueberwachung fuer diese Task gestartet.

## NPS0593

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0593 WARNUNG: MESSPROGRAMM SERVICETIME OHNE ERFASSUNG DER DETAILLIERTEN BEDIENZEITEN GESTARTET

### Bedeutung

Zum Messen der detaillierten Bedienzeiten wird die Funktion
'Channel Subsystem Monitoring Facility' benoetigt.
Dieses Firmware-Feature kann nur jeweils einem Gastsystem
unter VM2000 zugeteilt werden.
Ein anderes Gastsystem hat die Funktion bereits belegt.
Es werden nur die Wartezeit vor dem Geraet (Device-Queue-Time) und
Hardware-Bedienzeit (Remaining-Service-Time) erfasst.

## NPS0594

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0594 WARNUNG: MESSPROGRAMM SERVICETIME WIRD OHNE ERFASSUNG DER DETAILLIERTEN BEDIENZEITEN FUER DIE GERAETE '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

Unter VM2000 koennen fuer bestimmte Geraete nicht die detaillierten
Bedienzeiten erfasst werden.
Die Einschraenkungen haengen von der VM2000 Version ab:
- VM2000 Version >= V7.0A
Die Einschraenkung gilt nur fuer Geraete, die mit Indirekt-IO
betrieben werden.
- VM2000 Version < V7.0A
Die Einschraenkung gilt fuer gemeinsam benutzbare Geraete, die
mehreren VMs zugeordnet sind. SM2 kann diesen Zustand nicht
feststellen; die Warnung wird deshalb immer ausgegeben.
Die Einschraenkung gilt ebenfalls fuer Geraete, die nicht im Zustand
'attached' sind.
Es werden nur die Softwarewarte- (device queue time) und
Firmware-Bedienzeit (remaining service time) erfasst.

## NPS0596

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0596 DEFINITION VON PARTNER/PROCESSOR FUEHRT ZU FEHLERHAFTEN MESSWERTEN. VERBINDUNGSGRUPPE(N) OHNE PARTNER/PROCESSOR DEFINIEREN

### Bedeutung

Bei der Definition der Verbindungsgruppen sollen nur noch Applikationen
angegeben werden. Die Auswahl von PARTNER/PROCESSOR fuehrt zu
fehlerhaften Werten.

### Maßnahme

Das Messprogramm BCAM-CONNECTION unterstuetzt die Auswahl der lokalen
und der Partnerapplikation sowie des Partnerrechners.

## NPS0597

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0597 WARNUNG: ERFASSUNG DER DETAILLIERTEN BEDIENZEITEN MIT DEM MESSPROGRAMM SERVICETIME AUF ANLAGEN MIT X86-ARCHITEKTUR NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Auf Anlagen mit x86-Architektur koennen Function-
Pending-, Device-Disconnect- und Device-Connect-Time nicht
geliefert werden.
Es werden nur die Wartezeit vor dem Geraet (Device-Queue-Time)
und die Hardware-Bedienzeit (Remaining-Service-Time) erfasst.

## NPS0598

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0598 WARNUNG: MESSPROGRAMM VM GESTARTET, ABER VIRTUELLES MASCHINENSYSTEM VM2000 ZUR ZEIT NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

SM2 bekommt zur Zeit keine Messdaten von VM2000.
Sobald VM2000 wieder verfuegbar ist, wird SM2 Messdaten liefern.

## NPS0599

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0599 WARNUNG: SM2-MESSWERTEDATEI BEREITS GEOEFFNET. ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Eine Nichtstandard-Messwertedatei mit demselben Namen ist bereits offen.

## NPS0600

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS0600 SCHWERER FEHLER IN SM2-MODULN

### Bedeutung

Mit dieser Meldungsnummer wurde ein SERSLOG-Eintrag geschrieben.

## NPS0603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS0603 UNBEKANNTE DATEN WERDEN VON DER BOERSE DURCHGEREICHT

### Bedeutung

Der Inhalt des Boersenparameters RDATA ist dem Messwerte-Task nicht
bekannt.
Ein SERSLOG-Eintrag wurde geschrieben.

## NPS0700

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0700 RECHNER: '(&00)'

### Bedeutung

Dieser Rechner sendet die folgende SM2 Meldung.

## NPS0701

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0701 AUSGEWAEHLTER RECHNER NICHT VERFUEGBAR. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der ausgewaehlte Rechner ist nicht verfuegbar.
Moeglich Ursachen sind:
- Rechnername syntaktisch falsch
- Rechner ist nicht konnektiert
- Subsystem MSCF ist nicht verfuegbar
- kein Rechner in der MSCF-Konfiguration eingetragen
- SM2 Version des entfernten Rechners passt nicht
- Parameter der //SELECT-HOST-Anweisung konkurrieren miteinander
- Verbindung zum entfernten Rechner gestoert
- Subsystem SM2 am entfernten Rechner nicht verfuegbar

## NPS0710

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS0710 '(&01)' MACRO FEHLER: '(&00)'

### Bedeutung

(&01) Macro liefert den Returncode (&00).

## NPS3003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3003 ZEITSTEMPEL '(&00)' DER EINGABE-DATEI '(&02)' LIEGT VOR LETZTEM ZEITSTEMPEL '(&01)' DER AUSGABE-DATEI

### Bedeutung

Die Zeitstempel einer Messwertedatei muessen aufsteigend sein.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS3004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3004 FALSCHE EINGABEDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Eingabedatei (&00) ist
- keine SM2-Messwertedatei, obwohl SM2-Messwertedateien verarbeitet werden
sollen
- keine Benutzer-Messwertedatei, obwohl Benutzer-Messwertedateien
verarbeitet
werden sollen.
Die Anweisung wurde abgewiesen.

## NPS3006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3006 KOMMANDO /SET-FILE-LINK MIT 'LINK-NAME=SM2UI1' FEHLT FUER EINGABE-DATEI

## NPS3007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS3007 PROGRAMM 'SM2U1' NORMAL BEENDET

### Bedeutung

Das Programm SM2U1 wurde ohne Fehler beendet.

## NPS3008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3008 PROGRAMM 'SM2U1' FEHLERHAFT BEENDET

### Bedeutung

Aufgrund eines vorher gemeldeten Fehlers wurde SM2U1 abnormal (TERMJ)
beendet.

## NPS3009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS3009 WARNUNG: CLOSE-SATZ DER DATEI '(&00)' HINZUGEFUEGT

### Bedeutung

Die Datei (&00) enthielt als letzten Datensatz keinen CLOSE-Satz
(Datensatz 22 mit Indikator CLOSE).
Moegliche Ursache:
System-Zusammenbruch beim Erstellen der Messwertedatei.
Um die Messdaten konsistent zu erhalten wird das letzte, eventuell
unvollstaendige Messintervall der Eingabedatei nicht auf die
Ausgabedatei geschrieben. Als Ersatz wird ein CLOSE-Satz mit dem
Indikator 'System-Zusammenbruch' geschrieben.

## NPS3010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS3010 DATEI '(&00)' HINZUGEFUEGT

### Bedeutung

Die Datei mit dem angegebenen Namen (&00) wurde der Ausgabedatei
hinzugefuegt.

## NPS3011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS3011 STARTZEIT=(&00), ENDEZEIT=(&01)

## NPS3012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS3012 ANZAHL DER GESCHRIEBENEN SAETZE = (&00)

### Bedeutung

Die letzte Eingabedatei ist verarbeitet. Bevor sich das Programm beendet,
erhaelt der Benutzer eine Information darueber, wieviel Saetze auf die
Ausgabedatei geschrieben wurden.

## NPS3013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS3013 ANZAHL DER FEHLENDEN SAETZE = (&00)

### Bedeutung

Bei der Verarbeitung der Eingabedateien wurde die Anzahl der Saetze, die
vom SM2 nicht ausgegeben werden konnten, aufaddiert.
Diese Zahl wird am Ende der Verarbeitung ausgegeben, wenn sie von 0
abweicht.

## NPS3014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS3014 NAME DER AUSGABE-DATEI: '(&00)'

## NPS3015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3015 INTERNER SYSTEM-FEHLER BEI BS2000-MAKRO-VERARBEITUNG '(&00)', RETURNCODE '(&01)'

### Bedeutung

Reine Diagnosemeldung.

## NPS3016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3016 KOMMANDO /SET-FILE-LINK MIT 'LINK-NAME=SM2UO' FEHLT FUER AUSGABE-DATEI

## NPS3017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3017 AUSGABE-DATEI '(&00)' IST KEINE SM2-MESSWERTEDATEI

### Bedeutung

Dieser Fall kann nur auftreten, wenn eine bestehende Ausgabedatei
fortgeschrieben wird (OPEN-MODE=EXTEND).

## NPS3018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3018 DVS-FEHLER BEI AUSGABE-DATEI. DVS-CODE '(&00)'. /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

## NPS3019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3019 DVS-FEHLER BEI EINGABE-DATEI '(&01)'. DVS-CODE '(&00)'. /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

## NPS3020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS3020 FALSCHER SATZ IN EINGABE-DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Eingabedatei (&00) enthaelt einen inkorrekten Satz, z.B. einen Satz
mit Satzlaenge 0.

## NPS3021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3021 SM2U1 VERARBEITET SM2-MESSWERTEDATEIEN

## NPS3022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS3022 DATEI(EN) '(&00)' IN AUSGABE-DATEI UEBERTRAGEN

## NPS3023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3023 SM2U1 VERARBEITET BENUTZER-MESSWERTEDATEIEN

## NPS3024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3024 GEGEBENER 'LAST-INDEX=(&00)' GROESSER ALS HOECHSTER DATEI-INDEX '(&01)'. OPERAND '*LAST' ANGENOMMEN

### Bedeutung

Der LAST-INDEX (&00) in der Anweisung //SEPARATE-FILES
ist groesser als der hoechste Dateiindex (&01) in der Eingabedatei.
Die Daten werden bis zum Ende der Eingabedatei in die Ausgabedatei
uebernommen.

## NPS3025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3025 GEGEBENER 'FIRST-INDEX=(&00)' GROESSER ALS HOECHSTER DATEI-INDEX '(&01)' IN EINGABE-DATEI

### Bedeutung

Der FIRST-INDEX (&00) in der Anweisung //SEPARATE-FILES ist groesser
als der hoechste Datei-Index (&01) in der Eingabedatei.
Es wurden keine Dateien in die Ausgabedatei uebernommen.

## NPS3026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3026 AUSGABE-DATEI '(&00)' KEINE BENUTZER-MESSWERTEDATEI

### Bedeutung

Dieser Fall kann nur auftreten, wenn eine bestehende Ausgabedatei
fortgeschrieben wird (OPEN-MODE=EXTEND).

## NPS3027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3027 KOMMANDO /SET-FILE-LINK MIT 'LINK-NAME=(&00)' FEHLT FUER AUSGABE-DATEI

## NPS3028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3028 KOMMANDO /SET-FILE-LINK MIT 'LINK-NAME=(&00)' FEHLT FUER EINGABE-DATEI

## NPS3029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3029 WERT FUER 'LAST-INDEX' KLEINER ALS WERT FUER 'FIRST-INDEX'

## NPS3030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS3030 DATEI-INDEXWERTE DER BLOECKE SIND NICHT AUFSTEIGEND

## NPS3031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS3031 NUR 'BUFFER-LENGTH=*STD(SIZE=16)' FUER AUSGABE-DATEI '(&00)' ERLAUBT.

### Bedeutung

Ausgabedateien duerfen nur 'BUFFER-LENGTH=*STD(SIZE=16)' haben.
Der Wert des Operanden BUFFER-LENGTH fuer die Ausgabe-Datei im
im Kommando /ADD-FILE-LINK war fehlerhaft oder die bestehende
Ausgabe-Datei (OPEN-MODE=EXTEND) hat eine falsche BUFFER-LENGTH.

### Maßnahme

/ADD-FILE-LINK Kommando ohne BUFFER-LENGTH Operanden wiederholen
oder die bestehende Ausgabedatei mit SM2U1 konvertieren.

## NPS4102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4102 KEINE AUFSTEIGENDEN ZEITANGABEN BEI DEFINITION DES AUSWERTE-ZEITRAUMS

### Bedeutung

Die ausgegebene Startzeit des Auswertezeitraums ist groesser als die
dafuer angegebene Endezeit.

## NPS4139

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4139 KEINE AUFSTEIGENDE ZEITANGABEN BEI DEFINITION EINES ZEITFENSTERS

### Bedeutung

Die angegebene Startzeit eines Zeitfensters ist groesser als die dafuer
angegebene Endezeit.

## NPS4140

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4140 UEBERLAPPENDE ODER NICHT AUFSTEIGENDE ZEITFENSTER

## NPS4145

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4145 '24:00' ALS STARTZEIT EINES ZEITFENSTERS NICHT ERLAUBT

## NPS4146

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4146 UNZULAESSIGE ZEIT-ANGABE, GROESSER 24:00

## NPS4147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4147 FALSCHE JAHRESZAHL ANGEGEBEN

### Bedeutung

Es sind nur Jahreszahlen von 0-99 und 1960-2059 erlaubt.

## NPS4154

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4154 '*SUMMARY' NUR ALS ERSTES ELEMENT IN LISTE ERLAUBT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Fuer die Plattenauswertung wurde *SUMMARY mehr als einmal angegeben.
- *SUMMARY wurde nicht als erstes Element einer Liste angegeben.

## NPS4161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS4161 AUSWERTUNG FUER HEAD-MOVEMENTS AB SM2 V15.0A NICHT MEHR MOEGLICH

### Bedeutung

Die Auswertung fuer HEAD-MOVEMENTS ist nicht mehr moeglich, da die
Daten nicht mehr erfasst werden.

## NPS4162

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4162 INKONSISTENTE ANGABEN BEI AUSWAHL EINES ZYLINDER-BEREICHS

### Bedeutung

Bei der Auswahl eines Zylinderbereichs wurde entweder
die Nummer des Endzylinders kleiner als die des Anfangzylinders gewaehlt
oder das mit *BY angegebene Teilintervall ist groesser als der
ausgewaehlte
Zylinderbereich.

## NPS4163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4163 ZEILEN-ANZAHL GROESSER ALS 32766. KEINE AUSWERTUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Die mit Operand *BY implizit geforderte Anzahl der Tabellenzeilen ist
groesser als 32766.

## NPS4200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS4200 LAENGE DES DATENBLOCKS DER UEBERGABEDATEI ZU KURZ. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Die Blocklaenge der Uebergabedatei reicht nicht aus, um den DATA-
Datensatz aufzunehmen.

### Maßnahme

- Uebergabedatei ohne Angabe einer Blocklaenge anlegen.
Es wird automatisch BUFFER-LENGTH=STD(SIZE=16) vergeben.
- Anzahl der Auswerteteilintervalle verkleinern.

## NPS4310

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4310 ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Anweisung ist ungueltig und muss korrigiert erneut eingegeben werden.

## NPS4311

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4311 FEHLER BEI ANWEISUNGS-EINGABE. SM2R1 ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Eine Korrektur der Anweisungseingabe war im Prozedur-Modus oder
im Batch-Modus nicht moeglich.
Es kann keine Auswertung durchgefuehrt werden.

## NPS4312

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4312 'CONNECTION-SET (&00)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der Name der Verbindungsmenge wurde falsch angegeben bzw. nicht definiert.

## NPS4313

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4313 'USERID-SET (&00)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der Name fuer eine Klasse von USER-ID's wurde falsch angegeben
bzw. nicht definiert.
Klassen von USER-ID's muessen mit Anweisung //CREATE-USERID-SET
definiert werden.

## NPS4314

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4314 'TSN-SET (&00)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der Name fuer eine Klasse von Tasks wurde falsch angegeben bzw. nicht
definiert.
Taskklassen muessen mit Anweisung //CREATE-TSN-SET definiert werden.

## NPS4315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4315 'JOBNAME-SET (&00)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der Name fuer eine Klasse von Jobnamen wurde falsch angegeben bzw.
nicht definiert.
Klassen von Jobnamen muessen mit Anweisung //CREATE-JOBNAME-SET definiert
werden.

## NPS4316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4316 'JOBCLASS-SET (&00)' NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der Name fuer eine Gruppe von Jobklassen wurde falsch angegeben
bzw. nicht definiert.
Gruppen vom Jobklassen muessen mit Anweisung //CREATE-JOBCLASS-SET
definiert
werden.

## NPS4317

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4317 MEHR ALS INSGESAMT ZULAESSIGE ANZAHL VON '(&00)' DEFINIERT

## NPS4318

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4318 ZUGRIFFS-FEHLER AUF SDF-SYNTAXDATEI ODER FEHLERHAFTE SDF-SYNTAXDATEI. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Keine bzw. eine falsche oder eine SDF-Syntaxdatei, auf die nicht
zugegriffen werden kann, ist zugewiesen.

## NPS4319

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4319 SYSTEMFEHLER BEI DER BEARBEITUNG VON SDF-ANWEISUNGEN. SDF-RETURN-CODE '(&00)'

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NPS4320

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4320 ANZAHL DER AUSWERTE-TEILINTERVALLE ZU GROSS

### Bedeutung

Der Auswertezeitraum wurde in zu viele Intervalle unterteilt. Es koennen
maximal 8000 Zeitreihendaten ausgegeben werden.

### Maßnahme

Es sind groessere Teilintervalle zu waehlen.

## NPS4321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4321 FALSCHE MESSWERNUMMER (&01) FUER REPORT (&00)

### Bedeutung

Zu Report (&00) wurde eine Messwertnummer (&01) angegeben,
die nicht existiert.

## NPS4322

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4322 SYNTAX-FEHLER. 'LOWER-LIMIT' GROESSER ALS 'UPPER-LIMIT'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Maßnahme

Anweisung korrigieren und erneut eingeben.

## NPS4330

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4330 KEIN USER-ID-, TSN-, JOBNAME- ODER JOBCLASS-SET ANGEGEBEN.

### Bedeutung

Die Anweisung PRINT-TASK-STATISTICS wurde mit TSN=*BY-SET-NAME,
aber ohne ein USER-ID-, TSN-, JOBNAME- oder JOBCLASS-SET eingegeben.
Es muss wenigstens ein SET-Name angegeben werden.

## NPS4350

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS4350 SM2-MESSWERTEDATEI FEHLERHAFT. AUSWERTUNG NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- die zugewiesene SM2-Messwertedatei ist leer
- die zugewiesene Datei ist keine SM2-Messwertedatei
- die zugewiesene Datei hat kein SAM-Format
- Version der SM2-Messwertedatei ist kleiner als V11.0A

### Maßnahme

Eine Datei im PAM-Format kann mit SM2U1 konvertiert werden.

## NPS4351

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4351 KEIN GUELTIGER ZEITSTEMPEL-DATENSATZ IN SM2-MESSWERTEDATEI ENTHALTEN. AUSWERTUNG NICHT MOEGLICH

## NPS4354

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS4354 KEIN CLOSE-DATENSATZ IN DER SM2-MESSWERTEDATEI ENTHALTEN. AUSWERTUNG NICHT VOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die SM2 Messwertedatei wurde nicht ordnungsgemaess geschlossen.
Moegliche Ursachen sind
- abnormale Beendigung der SM2 Systemtask
- System-Zusammenbruch
beim Erstellen der Messwertedatei.

### Maßnahme

Die Messwertedatei kann mit dem Kommando
//REPAIR-DISK-FILES FILE-STATUS=*ANY (FILE-NAME=dateiname)
korrigiert werden. Anschliessend sollte mit SM2U1 ein
CLOSE-Datensatz angefuegt werden.

## NPS4451

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4451 ZEITSTEMPEL DES AKTUELLEN DATENSATZES '(&00)' FRUEHER ALS LETZTER ZEITSTEMPEL '(&01)'

### Bedeutung

Die Zeitstempel in der SM2-Messwertedatei waren nicht aufsteigend.

## NPS4452

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4452 ANGEGEBENE ENDEZEIT DES AUSWERTE-ZEITRAUMS KLEINER ALS ERSTER ZEITSTEMPEL DER MESSWERTEDATEI '(&00)'

## NPS4453

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4453 ANGEGEBENE STARTZEIT DES AUSWERTE-ZEITRAUMS GROESSER ALS LETZTER ZEITSTEMPEL DER MESSWERTEDATEI '(&00)'

## NPS4503

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4503 (&00) ZUGRIFFE AUF ZYLINDERNUMMERN MIT UNBEKANNTER ADRESSE

### Bedeutung

(&00): Anzahl der Plattenzugriffe, bei denen SM2 die Zylindernummer nicht
ermitteln konnte.

## NPS4504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4504 (&00) ZUGRIFFE AUF BLOCKNUMMERN MIT UNBEKANNTER ADRESSE

### Bedeutung

(&00): Anzahl der Plattenzugriffe, bei denen SM2 die Blocknummer nicht
ermitteln konnte.

## NPS4551

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4551 KEINE MESSUNGEN ZUR TASK-AUSWERTUNG GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde eine TASK-Auswertung gewuenscht, aber die SM2-Messwertedatei
enthielt keine TASK-Saetze innerhalb des Auswerteintervalls.

## NPS4552

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4552 KEINE MESSUNGEN ZUM ANGEGEBENEN 'TSN-SET (&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die SM2-Messwertedatei enthielt im Auswertezeitraum keine fuer das
TSN-SET (&00) angegebenen TSN's.

## NPS4553

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4553 KEINE MESSUNGEN ZUM ANGEGEBENEN 'USERID-SET (&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die SM2-Messwertedatei enthielt im Auswertezeitraum keine der fuer das
USERID-SET (&00) angegebenen USER-ID's.

## NPS4555

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4555 KEINE MESSUNGEN ZUR 'QUEUE TRANSITION' GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde eine Prozesswarteschlangen-Auswertung gewuenscht, aber die
SM2-Messwertedatei enthielt keine Warteschlangendauer-Saetze innerhalb des
Auswerteintervalls.

## NPS4556

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4556 KEINE DATENSAETZE VOM MESSPROGRAMM DISK GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde eine Plattenauswertung gewuenscht, aber die SM2-Messwertedatei
enthielt keine Datensaetze des Messprogramms DISK innerhalb des
Auswerteintervalls.

## NPS4557

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS4557 KEINE MESSUNGEN ZUM ANGEGEBENEN KOMMANDO 'JOBNAME-SET (&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die SM2-Messwertedatei enthielt im Auswertezeitraum keine der fuer
die oben genannte Jobnamegruppe genannten Jobnamen.

## NPS4558

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS4558 KEINE MESSUNGEN ZUM ANGEGEBENEN 'JOBCLASS-SET (&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die SM2-Messwertedatei enthielt im Auswertezeitraum keine der fuer die
oben genannte Jobklassengruppe angegebenen Jobklassen.

## NPS4559

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS4559 KEINE DATENSAETZE DES MESSPROGRAMMS HSMS GEFUNDEN

### Bedeutung

Es wurde eine HSMS-Auswertung gewuenscht, aber die SM2-Messwertedatei
enthielt keine Datensaetze des Messprogramms HSMS innerhalb des
Auswerteintervalls.

## NPS4601

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4601 INTERNER EAM-MAKRO-FEHLER. CODE=(&00)

### Bedeutung

Ein EAM-Aufruf meldete die angegebene Fehlerinformation zurueck.

## NPS4651

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4651 KEINE MESSDATEN FUER VERTEILUNG DER ARM-BEWEGUNGEN FUER '(&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Platte (&00), fuer die eine Auswertung angefordert wurde, war im
Auswertezeitraum nicht aktiv bzw. wurde nicht gemessen.

## NPS4652

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4652 KEINE MESSDATEN FUER VERTEILUNG DER BEDIENZEITEN FUER '(&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Platte (&00), fuer die eine Auswertung angefordert wurde, war im
Auswertezeitraum nicht aktiv bzw. wurde nicht gemessen.

## NPS4653

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4653 KEINE MESSDATEN FUER VERTEILUNG DER E/A-ANFORDERUNGEN FUER '(&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Platte (&00), fuer die eine Auswertung angefordert wurde, war im
Auswertezeitraum nicht aktiv bzw. wurde nicht gemessen.

## NPS4654

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4654 KEINE MESSDATEN FUER ZUSAMMENFASSUNG DER E/A-ANFORDERUNGEN GEFUNDEN

### Bedeutung

Im Auswertezeitraum wurde von SM2 entweder keine Platte gemessen oder es
war keine der gemessenen Platten aktiv.

## NPS4655

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4655 KEINE MESSDATEN FUER ZUSAMMENFASSUNG DER ARM-BEWEGUNGEN GEFUNDEN

### Bedeutung

Im Auswertezeitraum wurde von SM2 entweder keine Platte gemessen oder es
war keine der gemessenen Platten aktiv.

## NPS4656

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4656 KEINE MESSDATEN FUER ZUSAMMENFASSUNG DER BEDIENZEITEN GEFUNDEN

### Bedeutung

Im Auswertezeitraum wurde von SM2 entweder keine Platte gemessen oder es
war keine der gemessenen Platten aktiv.

## NPS4657

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS4657 KEINE DATEN FUER KONFIGURATIONS-AUSGABE GEFUNDEN

### Bedeutung

In der Messwertedatei sind keine fuer den ausgewaehlten Auswertezeitraum
gueltigen Konfigurationsdaten vorhanden.

## NPS4658

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4658 DATEN FUER KONFIGURATIONSAUSGABE SIND UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

In der Messwertedatei sind nicht alle Datensaetze mit Konfigurationsdaten
vorhanden. Es werden keine Konfigurationsdaten ausgegeben.

## NPS4751

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 50

Warranty : NO

NPS4751 EINGELESENE STEUER-DATEI 'MTFILE' HAT VERSION (&00)

## NPS4801

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4801 VIRTUELLER ADRESSRAUM FUER AUSWERTUNG NICHT AUSREICHEND

### Bedeutung

Vom Programm wurde Speicherplatz angefordert, der nicht befriedigt werden
konnte. Die Auswertung kann mit einer geringeren Anzahl von Reports erneut
gestartet werden.

## NPS4853

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NPS4853 KEINE MESSDATEN IM AUSWERTE-INTERVALL FUER '(&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Im Auswerteintervall wurde die Messgroesse (&00) vom SM2 nicht gemessen.

## NPS4854

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4854 (&00) UNTERDRUECKT WEGEN REPORT-BEDINGUNGEN

### Bedeutung

Report (&00) wird nicht ausgegeben, da die Messgroessen im
vorgegebenen Bereich liegen.

## NPS4901

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4901 VERSIONEN VON 'SM2R1' UND 'MTFILE' NICHT KOMPATIBEL

## NPS4951

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4951 FUER CPU-TYP '(&00)' STEHEN KEINE LEISTUNGSDATEN ZUR VERFUEGUNG. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Die automatische Analyse benoetigt Grenzwerte fuer den speziellen
CPU-Typ (&00).

## NPS4953

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS4953 ES FEHLEN MESSDATEN UEBER '(&00)' ZUR VOLLSTAENDIGEN AUTOMATISCHEN ANALYSE

### Bedeutung

Fuer die automatische Analyse sollten alle erforderlichen Werte
(s. BS2000-Handbuch 'SM2') vorhanden sein, da ansonsten Engpaesse
unerkannt
bleiben koennen.

## NPS4954

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NPS4954 ES FEHLEN MESSDATEN UEBER VM2000 ZUR VOLLSTAENDIGEN AUTOMATISCHEN ANALYSE UND ZUR RELATIVIERUNG DER LEISTUNGSDATEN

### Bedeutung

Fuer die automatische Analyse sollten alle erforderlichen Werte
(s. BS2000-Handbuch 'SM2') vorhanden sein, da ansonsten Engpaesse
unerkannt bleiben koennen.
Zusaetzlich verwendet die automatische Analyse die CPU QUOTA
aus dem VM2000-Datensatz zur Relativierung der Leistungsdaten.

### Maßnahme

Messprogramm VM einschalten.

## NPS4955

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NPS4955 Automatische Analyse wegen Live Migration um '(&00)' nicht moeglich

### Bedeutung

Die Automatische Analyse kann nicht durchgefuehrt werden, weil im
Auswertezeitraum eine Live Migration auf ein System mit einem anderen
CPU-Typ durchgefuehrt wurde.
(&00): Zeitstempel fuer die Live Migration im Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS

### Maßnahme

Automatische Analyse fuer einen Zeitraum ohne Live Migration durchfuehren

## NPS5000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NPS5000 UNBEKANNTER FEHLERCODE '(&00)' ODER SUBCODE '(&01)' VOM SM2

### Bedeutung

Der SM2 hat einen Fehlercode (&00) oder einen Subcode (&01)
geliefert, dem keine Meldung zugeordnet ist.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen