## NSD0900

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0900 ONLINE SCAN ? ANTWORT (Y; N; IPL-CONF=I; GENERAL ONLINE SCAN=X; EOT=Y)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED.
Wird sie mit 'Y' beantwortet, fuehrt IPL einen Online Scan
fuer jedes vom SLED benoetigte PVS durch.
Wird sie mit 'X' beantwortet, fuehrt IPL einen Online Scan
fuer alle angeschlossenen Geraete durch.
Wird sie mit 'N' beantwortet, wird kein Online Scan
durchgefuehrt. Dann steht nur die SLED-Ladeplatte
zur Verfuegung.
Wird sie mit 'I' beantwortet, wird anstatt eines Online-Scan
die Datei $TSOS.SYSDAT.IPL-CONF.vvv ausgewertet.
(vvv = BS2000 Version (190, 200, ...)). Ist diese
nicht vorhanden oder treten bei der Verarbeitung Fehler auf,
so wird ein Online Scan fuer die benoetigten PVS
durchgefuehrt. Nach erfolgreicher Verarbeitung kennt SLED
das Home-PVS, die Paging-Platten und die SLED-Ladeplatte.
Jedoch ist die Ausgabe auf Band und Privatplatte
(via NSD3410) moeglich.

### Maßnahme

Y : Online Scan fuer benoetigte PVS durchfuehren
(Standardwert).
N : Online Scan unterdruecken.
I : IPL-CONF auswerten.
X : Online Scan fuer alle Geraete durchfuehren.

## NSD0901

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0901 HAUPTSPEICHER FORMATIEREN ? ANTWORT ( (PASSWORT); N; EOT=N)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED
im SLED Test Modus.
Wird sie mit dem entsprechenden Passwort beantwortet,
wird der gesamte Hauptspeicher
mit Ausnahme der letzten Seite formatiert, indem in jedes
Wort dessen Adresse geschrieben wird.
Diese Funktion kann nur durch die Angabe des entsprechenden
Passwortes angestartet werden.

### Maßnahme

(PASSWORT) : Hauptspeicher formatieren.
N : SLED fortsetzen (Standardwert).

## NSD0903

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0903 DATEN-KOMPRIMIERUNG ? ANTWORT (Y; N; EOT=N)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED
im SLED Test Modus.
Wird sie mit 'Y' beantwortet,
werden die Daten bei Ausgabe auf Band komprimiert.

### Maßnahme

Y : Daten komprimieren (Standardwert).
N : Daten nicht komprimieren.

## NSD0905

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0905 NULLSEITEN-KOMPRIMIERUNG ? ANTWORT (Y; N; EOT=Y)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED
im SLED Test Modus.
Wird sie mit 'Y' beantwortet,
werden Halbseiten, die nur hexadezimale Nullen
enthalten, komprimiert (nur bei den Abschnitten
MAINMEM und PAGEPHYS).

### Maßnahme

Y : Nullseiten-Komprimierung (Standardwert).
N : Keine Nullseiten-Komprimierung.

## NSD0906

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0906 IPL-TRACE-TABLE SICHERUNG ? ANTWORT (Y; N; EOT=Y)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED
im SLED Test Modus.
Wird sie mit 'Y' beantwortet,
wird die IPL-TRACE-TABLE gesichert
(nur bei Ausgabe auf Band).

### Maßnahme

Y : Sicherung der IPL-TRACE-TABLE (Standardwert).
N : keine Sicherung der IPL-TRACE-TABLE.

## NSD0907

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0907 VOLLSTAENDIGE SICHERUNG DES HAUPTSPEICHERS ? ANTWORT (Y; N; S; EOT=N)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED
im SLED Test Modus.
Wird sie mit 'Y' beantwortet,
sichert SLED den kompletten Hauptspeicher.

### Maßnahme

EOT : SLED entscheidet, ob Seitenauswahl stattfindet.
Y : Sicherung des kompletten Hauptspeichers.
N : Auswahl der Hauptspeicher-Seiten gewuenscht.
S : (Skip) Es wird kein Hauptspeicherinhalt gesichert.

## NSD0908

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0908 VOLLSTAENDIGE SICHERUNG DER PAGING AREA ? ANTWORT (Y; N; S; EOT=N)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED
im SLED Test Modus.
Wird sie mit 'Y' beantwortet,
wird die komplette Paging Area gesichert.

### Maßnahme

Y : Sicherung der kompletten Paging Area.
N : Auswahl der Paging Area-Seiten (Standardwert).
S : (Skip) Keine Sicherung von Paging Area Seiten.

## NSD0909

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD0909 SLED MODE ? (AUTO; STD; NSTD; EOT=STD)

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur beim Non Standard SLED
im SLED Test Modus.
Wird sie mit 'AUTO' beantwortet,
schaltet SLED auf den automatischen Modus um.
Wird sie mit 'NSTD' beantwortet, wird nach dem SLED-Lauf
erneut der Non Standard Dialog durchgefuehrt.
Bei allen anderen Antworten wird nach dem SLED-Lauf
kein erneuter Non Standard Dialog durchgefuehrt,
die bereits gegebenen Antworten behalten ihre Gueltigkeit.

### Maßnahme

AUTO : Automatischer SLED.
STD : Manueller SLED (Standardwert).
NSTD : Manueller SLED mit Non Standard Dialog.

## NSD0999

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD0999 GROESSE VON MM: (&00) ES: (&01) PA: (&02). ANZAHL DER TASKS: (&03) AUSGEWAEHLT:(&04).

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur in die SLEDLOG ausgegeben.
(Im SLED Test Modus auch auf Konsole.)
Die ausgegebenen Daten sind fuer die
SLED-Entwicklung von Interesse.
Die Groesse des Hauptspeichers, etc. wird
in Vielfachen von 4KB angegeben.
Alle angegebenen Zahlen sind hexadezimal.
(&00): Groesse des Hauptspeichers (in 4K Seiten).
(&01): Groesse des Expanded Storage.
(&02): Groesse der Paging Area (inkl. ES).
(&03): Anzahl der vorhandenen Tasks.
(&04): Anzahl der von SLED ausgewaehlten Tasks.

## NSD1000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1000 SLED VERSION (&00) GELADEN VON (&01) AUF (&02)

### Bedeutung

SLED mit DOD-Version (&00)
wurde von der Platte mit der VSN (&01) auf
die reale Adresse (&02) geladen.
(&00): SLED's DOD-Version.
(&01): VSN der SLED-Ladeplatte.
(&02): Reale Ladeadresse des SLED.

## NSD1001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1001 SLED BEENDET

### Bedeutung

Ende des SLED-Laufs. Es traten keine SLED-Fehler auf.

## NSD1002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1002 SLED-FEHLER. BITTE DUMP VOM SLED ZIEHEN (MODE=REAL)

### Bedeutung

SLED erkennt einen internen Fehler
und beendet sich.

### Maßnahme

Dump vom SLED mit MODE=REAL erstellen.
Eine genaue Beschreibung finden Sie im Manual.

## NSD1003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD1003 STANDARD SLED ? ANTWORT (Y; N; EOT=Y)

### Bedeutung

Diese Meldung kann nur beim manuellen SLED erscheinen.
Wird sie mit 'Y' beantwortet, so werden die Parameter
MODE und TASK auf ihren Default-Wert (STD) gesetzt.
Wird sie mit 'N' beantwortet, fuehrt SLED einen Dialog mit
dem Bediener, um spezielle SLED-Funktionen anzustarten oder
SLED-interne Schalter zu setzen. Die Parameter MODE und TASK
muessen angegeben werden.

### Maßnahme

Y : Standard-SLED (Standardwert).
N : Non Standard Dialog (SLED-Spezialfunktionen).

## NSD1005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1005 ONLINE SCAN GESTARTET.

### Bedeutung

Der Online Scan wurde gestartet.
Diese Meldung erscheint nur im SLED Test Modus
auf der Konsole, sie wird jedoch immer in die
SLEDLOG geschrieben, falls ein Online Scan
durchgefuehrt wird.

## NSD1100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1100 WARNUNG: IPL-VERSION (&00) INKOMPATIBEL MIT SLED-VERSION

### Bedeutung

Moeglicherweise wurde die SLED-Ladeplatte falsch generiert.
(&00): Version des ladenden IPL.

### Maßnahme

SLED von einer anderen Platte laden.
Die SLED-Ladeplatte neu einrichten.

## NSD1101

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1101 WARNUNG: XVT INKONSISTENT ODER KEIN BS2000 GELADEN

### Bedeutung

Auf der realen Adresse X'1000' wurde keine gueltige XVT
gefunden.
Eine BS2000-spezifische Dumperstellung ist
nur eingeschraenkt moeglich.
Im NOEDIT Mode sichert SLED den gesamten Hauptspeicher.
Folgende Ueberpruefungen werden vorgenommen:
EXVTVRSN = 'XVT'
EXVTIDL = X'80000000'
'01/01/00001' <= EXVTDATE <= '12/31/99366'

## NSD1102

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1102 WARNUNG: BS2000-VERSION (&00) INKOMPATIBEL MIT SLED-VERSION

### Bedeutung

Das XVT-Feld EXVTSGVR enthaelt eine nicht zu SLED passende
Versionsnummer.
Moeglicherweise werden BS2000-spezifische Informationen
nicht vollstaendig gesichert.
Im NOEDIT Mode sichert SLED den gesamten Hauptspeicher.
(&00): Version des abzuziehenden BS2000 (aus EXVTSGVR).

### Maßnahme

Eventuell SLED mit der richtigen Version neu laden.

## NSD1103

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1103 WARNUNG: BS2000 VERSION KONNTE NICHT ERMITTELT WERDEN

### Bedeutung

In der XVT steht keine gueltige Versionsnummer
(EXVTSGVR).
Moeglicherweise werden BS2000-spezifische Informationen
nicht vollstaendig gesichert.
Im NOEDIT Mode sichert SLED den gesamten Hauptspeicher.

## NSD1104

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1104 FEHLER IN PRODUKT-ID ODER DUMP-TESTAMENT

### Bedeutung

Die Produkt-ID oder das Dump-Testament ist fehlerhaft.
Im NOEDIT Mode sichert SLED den gesamten Hauptspeicher.
SLED nimmt folgende XVT Adresse an: X'1000' real auf /390- und
x86-Servern.

## NSD1106

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1106 SVL DER PLATTE (&00) INKONSISTENT

### Bedeutung

Die SVL-Version der angegeben Platte ist SLED nicht bekannt.
(&00): VSN der Platte.

## NSD1107

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1107 TASK-IN-CONTROL-TRACE VON LM (&00) INKONSISTENT; TASK=ALL ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die TID der Task-In-Control (EXVTTIC) konnte nicht bestimmt
werden, oder
der Task-In-Control-Trace der angegebenen Logischen Maschine
(LM) konnte nicht gelesen werden.
SLED nimmt an, dass alle Tasks im Trace vermerkt sind
(i.e. TASK=ALL).
(&00): Nummer der Logischen Maschine (LM).
0 bedeutet undefinierte LM Nummer.

## NSD1108

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1108 TASK-IN-CONTROL-TRACE VON LM (&00) IST LEER.

### Bedeutung

Der Task-In-Control-Trace (TIC Trace) der spezifizierten logischen
Maschine (LM) ist leer.
Moegliche Ursachen : es handelt sich um eine Spare-CPU oder eine frisch
zugeschaltete LM, fuer die noch kein Task in Control ausgewaehlt war.
(&00): Nummer der Logischen Maschine (LM).
0 bedeutet undefinierte LM Nummer.

## NSD1109

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1109 FUER DIE TASK SELEKTION KONNTE KEIN TASK IN CONTROL (TIC) AUSGEWAEHLT WERDEN. TASK=ALL WIRD ANGENOMMEN.

### Bedeutung

SLED konnte auf (einige/alle) localXVTs nicht zugreifen. Eine Auswertung
von EXVTTIC sowie der Task-In-Control (TIC) Traces war somit nicht
moeglich. Um die TIC Tasks nicht zu verlieren, nimmt SLED TASK=ALL an.

## NSD1111

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1111 PRODUCT-ID DES VORGEFUNDENEN SYSTEMS: (&00) (&01)

### Bedeutung

Ausgabe der Produkt-ID.
(&00): Produktname.
(&01): Produktversion.

## NSD1112

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1112 SLED-LAUFZEIT AUF (&00) MINUTEN BEGRENZT

### Bedeutung

Es wurde eine SLED-Laufzeitbegrenzung von (&00) Minuten gewaehlt.

## NSD1113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NSD1113 SOLL DIE MOMENTANE SLED-LAUFZEITBEGRENZUNG VON (&00) MINUTEN GEAENDERT WERDEN ? ANTWORT (Y; N; EOT=N; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

SLED bricht nach Ueberschreiten der Laufzeitbegrenzung ab.
Die Ueberschreitung wird jeweils nach der Fertigstellung
einer Section geprueft. Ausnahme : PAGEPHYS Section;
hier erfolgt die Ueberpruefung nach jeweils 2 GB. MAINMEM-, SLEDMEM-
und SLEDLOG Section sind immer im SLEDFILE enthalten.

## NSD1114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NSD1114 ANGABE LAUFZEITBEGRENZUNG. ANTWORT (1-999 (MINUTEN); N (MOMENTANE BEGRENZUNG); EOT=N; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Angabe der Laufzeitbegrenzung in Minuten.

## NSD1200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1200 SLED-FEHLER BEI ADRESSE (&00) = (&01) + (&02)

### Bedeutung

SLED selbst hat einen nicht behebbaren internen Fehler
erkannt und seine CRASH-Routine aufgerufen.
Die Aufrufstelle wird beschrieben:
(&00): Absolute Adresse des Aufrufs.
(&01): Name des SLED-Moduls, aus dem der Aufruf kam.
(&02): Modul-relative Adresse des Aufrufs.

## NSD1202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1202 SLED REGISTER (&00): (&01)

### Bedeutung

Diese Meldung wird 2-mal im Anschluss an Meldung NSD1200
ausgegeben.
(&00): Nummern der 8 ausgegebenen SLED-Register.
(&01): Inhalte der 8 SLED-Register zum Zeitpunkt des
CRASH-Aufrufs.

## NSD1400

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD1400 PLATTE MIT VSN (&00) NICHT ONLINE

### Bedeutung

Die Platte (&00) ist nicht online.
(&00): VSN der Platte.

### Maßnahme

Falls sich diagnose-relevante Daten auf der Platte befinden,
muss SLED nach dem Zuschalten der Platte
erneut geladen werden.

## NSD1600

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1600 SVL DER ERSTEN SLED-LADEPLATTE (&00) NICHT LESBAR

### Bedeutung

Das SVL der Platte, von der nach Systemabbruch der erste
SLED geladen wurde, kann nicht gelesen werden.
Es ist kein Zugriff auf die SLEDSAVE moeglich.
Die von SLED erstellten Diagnose-Unterlagen
sind i.a. nicht auswertbar.
(&00): VSN der Ladeplatte des ersten SLED.

## NSD1601

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1601 SVL DER PUBRES (&00) NICHT LESBAR

### Bedeutung

(a) Wenn es sich um die SYSRES des Home-PVS des
abgebrochenen Systemlaufs handelt, koennen die
Systemdateien moeglicherweise nicht vollstaendig
gesichert werden.
(b) Wenn es sich um die PUBRES des PVS handelt,
auf welchem die gewuenschte SLED-Ausgabedatei liegt,
so ist dieses PVS nicht fuer die SLED-Ausgabe verwendbar.
(&00): VSN der PUBRES.

## NSD1602

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1602 WARNUNG: FEHLER BEIM LESEN VON BLOCK (&00) DER SLEDSAVE AUF PLATTE (&01)

### Bedeutung

Ein auf der ersten SLED-Ladeplatte gesicherter
Block kann nicht mehr gelesen werden.
Die Diagnoseunterlagen sind moeglicherweise nicht ausreichend.
(&00): VSN der Ladeplatte des ersten SLED.

## NSD1603

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1603 WARNUNG: KEIN ZUGRIFF ZUR DATEI SLEDSAVE MOEGLICH

### Bedeutung

Die SLEDSAVE auf der Ladeplatte des
ersten SLED-Laufs kann nicht gelesen werden.
Alle Hauptspeicherbloecke, die von IPL- oder SLED-Code
ueberlagert werden, sind in der SLED-Ausgabe ungueltig.
Die Diagnoseunterlagen sind moeglicherweise nicht ausreichend.

## NSD1604

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1604 WARNUNG: DIE DATEI SLEDSAVE AUF DER PLATTE (&00) IST ZU KLEIN

### Bedeutung

Die SLED-Sicherstellungsdatei SLEDSAVE auf der Ladeplatte des
ersten SLED-Laufs konnte nicht alle Hauptspeicher-
bloecke aufnehmen, die beim Laden von IPL und SLED
ueberlagert wurden.
Die Diagnoseunterlagen sind moeglicherweise nicht ausreichend.
(&00): VSN der Ladeplatte des ersten SLED.

## NSD1605

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1605 WARNUNG: DIE SVL-BESCHREIBUNG DER DATEI SLEDSAVE IST INKONSISTENT

### Bedeutung

Die SLED-Sicherstellungsdatei auf der Ladeplatte des
ersten SLED-Laufs ist fehlerhaft im SVL beschrieben.
Die Diagnoseunterlagen sind moeglicherweise nicht ausreichend.

## NSD1701

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1701 ABSCHNITT (&00) : SEITENAUSWAHL (&01). ZEIT = (&02)

### Bedeutung

Fuer Abschnitt (&00) wird eine Auswahl der zu sichernden
Seiten getroffen.
Diese Auswahl ist sehr rechenintensiv und kann einige
Minuten in Anspruch nehmen.
Beim Abschnitt PAGEPHYS kann diese Meldung oefters
erscheinen.
(&00): Name des SLEDFILE-Abschnitts (MAINMEM oder PAGEPHYS).
(&01): 'GESTARTET' oder 'WIRD FORTGESETZT'
(&02): Zeit.

## NSD1702

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1702 ABSCHNITT (&00) : DUMP (&01). ZEIT = (&02)

### Bedeutung

Der Dump des Abschnitts (&00) wird erstellt.
Beim Abschnitt PAGEPHYS kann diese Meldung oefters
erscheinen.
(&00): Name des SLEDFILE-Abschnitts (MAINMEM oder PAGEPHYS).
(&01): 'GESTARTET' oder 'WIRD FORTGESETZT'
(&02): Zeit.

## NSD1800

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1800 (&00) ABSCHNITT : BEENDET. LETZTER BLOCK = (&01). ZEIT = (&02)

### Bedeutung

Die Erstellung des SLEDFILE-Abschnittes (&00) ist beendet.
(&00): Name des beendeten Abschnitts:
MAINMEM, STATUS, ...
(&01): Logische PAM-Blocknummer des bisher letzten Blocks, der
in die SLED-Ausgabedatei geschrieben wurde.
(&02): Zeit, zu der der Abschnitt beendet wurde.

## NSD1801

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1801 KEIN PLATZ MEHR IN DER SLED-AUSGABEDATEI (&00) VORHANDEN

### Bedeutung

Die Ausgabedatei ist zu klein, die Ausgabe wird abgebrochen.
(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

### Maßnahme

Wenn erforderlich, erneut in eine andere, groessere
Datei oder auf Band ausgeben.

## NSD1802

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1802 SLED-AUSGABE BEENDET

### Bedeutung

Die NOEDIT-Funktion des SLED wurde ohne Fehler beendet.

## NSD1803

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1803 SLED-AUSGABE UNVOLLSTAENDIG, ABER DUMP-ANALYSE MOEGLICH

### Bedeutung

Die SLED-Ausgabedatei ist unvollstaendig. Alle
protokollierten Abschnitte stehen jedoch fuer
eine Dumpanalyse zur Verfuegung.

## NSD1804

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1804 SLED-AUSGABE WURDE WEGEN ZEITUEBERSCHREITUNG GESTOPPT

### Bedeutung

Wegen Laufzeitueberschreitung wurde die SLED Ausgabe gestoppt. Es wurden
nicht alle Sections in das SLEDFILE geschrieben. Zumindest MAINMEM-,
SLEDMEM- und SLEDLOG Section sind im SLEDFILE zu finden. Waehrend
des Schreibens der PAGEPHYS Section, wird eine Laufzeitueberschreitung
nach jeden 2 GB ueberprueft.

## NSD1900

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1900 AUTOMATISCHER SLED OHNE PARAMETER-DATEI.

### Bedeutung

SLED laeuft im automatischen Modus ohne Parameterdatei ab.
Als Ausgabedatei wird die Datei $TSOS.SLEDFILE auf
dem Home-PVS verwendet.

## NSD1901

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1901 SLED-AUSGABEDATEI (&00) IST NICHT LEER. KEINE AUSGABE VON DATEN DURCH AUTOMATISCHEN SLED IN DIESE DATEI

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur beim automatischen SLED ausgegeben.
Die SLED-Ausgabedatei (&00) ist moeglicherweise bereits fuer
einen automatischen SLED-Lauf verwendet worden und enthaelt
gueltige, noch nicht ausgewertete Diagnosedaten.
Falls ohne Parameterdatei gearbeitet wird,
veranlasst SLED sofort das automatische Laden des Systems.
Falls mit Parameterdatei gearbeitet wird,
wird der naechsten Parametersatz verarbeitet.
(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

## NSD1902

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1902 AUTOMATISCHER RESTART VON BS2000 DURCH SLED EINGELEITET

### Bedeutung

SLED hat den Wiederanlauf des BS2000 eingeleitet.

## NSD1903

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD1903 AUTOMATISCHER WIEDERANLAUF FEHLGESCHLAGEN. BS2000 MANUELL LADEN

### Bedeutung

SLED kann das System nicht automatisch nachladen, weil
der SVP den IPL nicht erfolgreich ausgefuehrt hat.
Ist die Ursache unklar, erstellen Sie einen SLED vom SLED.

### Maßnahme

Das System manuell starten.

## NSD3000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3000 AUSGABEGERAET ANGEBEN. ANTWORT (DPUB; DPRIV; TAPE; EOT=DPUB; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Angabe des Ausgabegeraetes.

### Maßnahme

(OUTPUT=) DPUB : Standardwert, Ausgabe auf PVS
(gemeinschaftliche Datentraeger)
(OUTPUT=) DPRIV : Ausgabe auf Privatplatte
(OUTPUT=) TAPE : Ausgabe auf Band
(OUTPUT=) END : SLED wird beendet
- : Rueckzug
Folgende Parameter koennen im voraus eingegeben werden:
("Voraus-Eingabe von Parametern")
(OUTPUT=) DPUB (,FILE=dateiname)
(,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE )
(OUTPUT=) DPRIV (,VSN=vsn)
(,DEV=mn)
(,FILE=dateiname)
(,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE )
(OUTPUT=) TAPE (,VSN=vsn(*))
(,DEV=(dev# / mn)(-ALL))
(,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE )

## NSD3001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3001 NOEDIT-MODUS EINGEBEN. ANTWORT (STD; NSF; REAL; ALL; EOT=STD; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Es soll der Umfang der SLED-Ausgabe festgelegt werden.
Durch die anschliessende Meldung NSD3002 werden Tasks
ausgewaehlt.
Beim Standard-SLED (vgl. NSD1003) erscheint die Meldung nicht.
Falls der Parameter nicht durch Voraus-Eingabe bestimmt wurde,
wird in diesem Fall MODE=EOT angenommen.

### Maßnahme

(MODE=) EOT : MODE=STD unabhaengig von einem SETS
MODE=ALL nur bei Problemen waehrend der Verarbeitung
(z.B. inkonsistente Systemtablellen)
(MODE=) STD : Folgende Daten werden gesichert :
- Systemdateien
- CPU-Status
- HSA (Hardware Save Area)
- Systemadressraum (Klasse 1-4)
- Klasse 5 aller ausgewaehlten Tasks
- Klasse 6 aller System- und SVC79-Tasks
- Klasse 6 aller durch Angabe ihrer TSN spezifizierten Tasks
- residente Klasse 6 Seiten der Tasks In Control
- Seite 0 jeder ausgewaehlten Task (falls resident)
(MODE=) NSF : Wie MODE=STD, jedoch ohne Systemdateien.
(MODE=) REAL : Folgende Daten werden gesichert :
- CPU-Status
- HSA
- Hauptspeicher (vollstaendig)
(MODE=) ALL : Ausser den bei MODE=STD angegeben
Daten wird der gesamte Hauptspeicher sichergestellt.
- : Rueckzug.

## NSD3002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3002 AUSWAHL DER TASKS. ANTWORT (STD; NONE; ALL; (TSN LISTE); EOT=STD; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Es soll der Umfang der SLED-Ausgabe fuer die
NOEDIT-Funktion festgelegt werden.
D.h. es werden die Tasks bestimmt, deren
Adressraum im Dumpfile gesichert wird.
Beim Standard-SLED (vgl. NSD1003) erscheint die Meldung nicht.
Falls der Parameter nicht durch Voraus-Eingabe bestimmt wurde,
wird in diesem Fall TASK=EOT angenommen.

### Maßnahme

(TASK=) EOT : TASK=STD unabhaengig von einem SETS
(TASK=) NONE : Nur die Tasks In Control werden ausgewaehlt.
(TASK=) STD : Folgende Tasks werden ausgewaehlt:
- Task-In-Control jeder LM
- System- und SVC79-Tasks
- CDUMP-In-Progress Tasks
- Tasks permanent pended in Q10
- Tasks aus den Task-In-Control-Traces jeder LM
(TASK=) ALL : Alle Tasks werden ausgwaehlt.
(TASK=) '('tsn1,...,tsnx')' : Die in der Liste ueber ihre
TSNs spezifizierten Tasks werden zusaetzlich zu
den bei TASK=STD angegebenen Tasks ausgewaehlt.
- : Rueckzug.

## NSD3200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3200 NAMEN DER SLED-AUSGABEDATEI ANGEBEN. ANTWORT (DATEINAME; EOT='$TSOS. SLEDFILE'; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Es wurde Ausgabe auf PVS oder auf Privatplatte verlangt.
Jetzt muss angegeben werden, wie die Ausgabedatei heisst.

### Maßnahme

(FILE=) dateiname : Name der SLED-Ausgabedatei
(FILE=) EOT : Standard-Dateiname ist '$TSOS.SLEDFILE'
- : Rueckzug.
Folgende Parameter koennen im voraus eingegeben werden:
(FILE=) dateiname (,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE )

## NSD3201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3201 SLED-AUSGABEDATEI (&00) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die spezifizierte SLED-Ausgabedatei (&00) wurde im Katalog
des SLEDFILE-PVS (bei Ausgabe auf PVS) oder im
F1-Label (bei Ausgabe auf Privatplatte) nicht gefunden.
(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

## NSD3202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3202 SLED-AUSGABEDATEI (&00) IST DURCH PASSWORT GESCHUETZT

### Bedeutung

(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

## NSD3203

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3203 SLED-AUSGABEDATEI (&00) IST SCHREIBGESCHUETZT

### Bedeutung

Die SLED-Ausgabedatei (&00) hat nicht das Attribut
'ACCESS=WRITE'.
(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

## NSD3204

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3204 SLED-AUSGABEDATEI (&00) NICHT LEER. UEBERSCHREIBEN ? ANTWORT (JA=Y; NEIN=N)

### Bedeutung

Die SLED-Ausgabedatei (&00) wurde moeglicherweise bei
einem frueheren SLED-Lauf verwendet und kann
noch nicht ausgewertete Diagnosedaten enthalten.
(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

### Maßnahme

Y: Ausgabedatei ueberschreiben.
N: Ausgabedatei nicht ueberschreiben.
- SLED mit Parameterdatei:
Verarbeiten des naechsten Parametersatzes.
- SLED ohne Parameterdatei:
Rueckzug auf Meldung NSD3200.

## NSD3205

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3205 WARNUNG: SLED-AUSGABEDATEI (&00) MOEGLICHERWEISE ZU KLEIN

### Bedeutung

Die SLED-Ausgabedatei (&00) ist moeglicherweise zu klein,
um den Hauptspeicherinhalt vollstaendig zu sichern.
SLED arbeitet weiter.
(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

## NSD3206

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3206 VERFALLSDATUM DER SLED-AUSGABEDATEI (&00) NOCH NICHT ERREICHT

### Bedeutung

(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

## NSD3207

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3207 SLEDFILE-PVS NICHT ONLINE.

## NSD3208

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3208 SLEDFILE DARF NICHT AUF NET-STORAGE LIEGEN.

## NSD3300

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3300 NICHT BEHEBBARER E/A-FEHLER BEIM SCHREIBEN IN DIE SLED-AUSGABEDATEI, DVS-FEHLER = (&00), BLOCK = (&01)

### Bedeutung

Bei der Ausgabe auf Platte trat ein Fehler auf.
SLED beendet die Ausgabe.
(&00): Fehlercode des DVS (PAM-Makro)
(&01): Blocknummer, bei der der Fehler aufgetreten ist.
Weitere Hinweise koennen der vorangegangenen IPL-Meldung
entnommen werden.

## NSD3302

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3302 FEHLER BEI CLOSE AUF DIE SLED-AUSGABEDATEI; DMS-RC = (&00), MAKRO-RC = (&01)

### Bedeutung

Bei einem CLOSE auf eine Plattendatei/Banddatei trat ein Fehler auf.
SLED kann die Datei nicht korrekt schliessen.
(&00): Fehlercode des DMS
(&01): Fehlercode vom CLOSE-Makro (IPL)
Plattendatei:
Ein eventuell geforderter automatischer Restart wird nur
ausgefuehrt falls der DMS-RC = 0 ist.
Banddatei:
Fehler koennte auch durch defektes Band/MBK ausgeloest worden sein.
In diesem Fall SLED mit anderem Band/MBK wiederholen.

## NSD3400

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3400 VSN DER PRIVATPLATTE ANGEBEN. ANTWORT (VSN(&00); - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Bei Ausgabe auf Privatplatte muss die VSN der
Platte angegeben werden, die die gesamte Ausgabedatei
aufnehmen soll.
Diese VSN wird mit der im Plattenlabel eingetragenen
VSN verglichen.
Die Angabe (VSN=) '*' oder EOT ist erlaubt;

### Maßnahme

(VSN=) vsn : VSN.
(VSN=) EOT / * : Geraet nur ueber Geraetenummer
bzw. -mnemonic auswaehlen.
- : Rueckzug.
Folgende Parameter koennen im voraus angegeben werden:
(VSN=) vsn (,DEV=mn / dev#) (,FILE=filename)
(,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE)

## NSD3401

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3401 VSN (&00) FUER PRIVATPLATTE UNZULAESSIG

### Bedeutung

Die angegebene VSN gehoert zu einem
gemeinschaftlichen Datentraeger.
(&00): VSN (Antwort auf Meldung NSD3400).

## NSD3402

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3402 CATID UNZULAESSIG FUER DATEI AUF PRIVATPLATTE

### Bedeutung

Dateien auf Privatplatte muessen ohne Katalogkennzeichen
angegeben werden.

## NSD3403

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3403 KEIN BENUTZBARES F1-LABEL AUF PRIVATPLATTE (&00)

### Bedeutung

(&00): VSN der Privatplatte.

## NSD3410

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3410 (&00) DER PRIVATPLATTE ANGEBEN. ANTWORT ((&01); - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Privatplatten sind dem System zum SLED-Zeitpunkt
nicht bekannt, da fuer diese kein Online-Scan
erfolgt.
Je nach Anlagentyp muss die Mnemonic (MN)
oder die Geraetenummer (DEV#)
der Privatplatte angegeben werden, welche die
gesamte Ausgabedatei aufnehmen soll.
(&00): Mnemonic / Geraetenummer
(&01): MN / DEV#

### Maßnahme

(DEV=) : Mnemonic / Geraetenummer
- : Rueckzug.
Folgende Parameter koennen im voraus angegeben werden:
(DEV=) mn/dev# (,FILE=filename)
(,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE)
(,TASK=STD / ALL / NONE)

## NSD3411

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3411 PLATTE MIT MNEMONIC (&00) NICHT ONLINE

### Bedeutung

Das Geraet mit der angegebenen Mnemonic ist nicht
online oder ist keine Platte.
(&00): Mnemonic .

## NSD3412

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3412 VSN (&00) VON GERAET (&01) NICHT ERWARTET

### Bedeutung

Die vorgefundene VSN stimmt nicht mit der
angegebenen ueberein.
(&00): VSN aus SVL.
(&01): Geraetemnemonic (Antwort auf NSD3410).

### Maßnahme

Richtige VSN bzw. MN angeben.

## NSD3600

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3600 CATID VON DATEI (&00) ANGEBEN. ANTWORT (CATID; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

(a) SLED wurde von einer Privatplatte geladen, und es sind
mehrere PVSs vorhanden. Ohne Angabe der CATID
ist die SLED-Ausgabedatei (&00) nicht eindeutig
definiert.
(b) SLED konnte die Home-PVSID des abgebrochenen Systemlaufs
nicht bestimmen. Ohne CATID ist die SLED-Parameterdatei
(&00) nicht eindeutig definiert.

### Maßnahme

catid : Katalog-Identifikation.
- : Rueckzug.

## NSD3601

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3601 KEIN BENUTZBARER KATALOG FUER DIE DATEI (&00)

### Bedeutung

Die CATID des fuer die Datei (&00) zu benutzenden
Katalogs ist entweder mit dem Dateinamen angegeben oder
ueber Default-Regeln bestimmt worden. Es gibt aber
keinen benutzbaren Katalog mit dieser CATID; damit
kann die angegebene Datei nicht verwendet werden.
(&00): Name der betroffenen Datei einschliesslich CATID.

## NSD3603

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3603 SLED-AUSGABEDATEI (&00) NICHT AUF PVS

### Bedeutung

Es wurde Ausgabe auf PVS gewaehlt.
Die angegebene SLED-Ausgabedatei liegt jedoch auf
Privatplatte.
(&00): Name der SLED-Ausgabedatei.

## NSD3800

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3800 VSN DES SLED-AUSGABEBANDES ANGEBEN. ANTWORT (VSN; VSN*; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, um das erste
SLED-Ausgabeband oder ein Folgeband anzufordern.

### Maßnahme

(VSN=) vsn(*) : VSN des SLED-Ausgabebandes.
Wird eine VSN angegeben, welche
mit dem Zeichen '*' endet, so akzeptiert
SLED alle Ausgabebaender, deren VSNs mit der
angegebenen Zeichenfolge (ohne '*') beginnen.
In diesem Fall wird bei Folgebaendern
nicht mehr nach der VSN gefragt, sondern
der bereits angegebene Wert weiterverwendet.
- : Rueckzug;
Bei Folgeband-Verarbeitung ist kein einfacher
Rueckzug moeglich.
Folgende Parameter koennen im voraus eingegeben werden:
- Wenn es sich um das erste SLED-Ausgabeband handelt
(VSN=) vsn(*) (,DEV=(dev# / mn)(-ALL))
(,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE)
- Wenn es sich um ein Folgeband handelt
(VSN=) vsn(*) (,DEV=(dev# / mn)(-ALL))

## NSD3803

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3803 DAS BAND (&00) AM GERAET (&01) HAT KEINE STANDARD-LABELS

### Bedeutung

Die Band-Labels VOL1, HDR1 und HDR2 muessen vorhanden
sein.
(&00): VSN des Bandes.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.

### Maßnahme

Ein frisch initialisiertes Ausgabeband verwenden.

## NSD3804

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3804 FALSCHES BAND (&00) AUF GERAET (&01)

### Bedeutung

Die vorgefundene VSN stimmt nicht mit der
angegebenen ueberein.
(&00): VSN des Bandes, wie sie im
VOL1-Label enthalten ist.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.

### Maßnahme

Das angegebene Band montieren oder ein anderes angeben.

## NSD3805

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3805 VERFALLSDATUM DES BANDES (&00) NOCH NICHT ERREICHT

### Bedeutung

(&00): VSN des Bandes.

### Maßnahme

Ein anderes Ausgabeband verwenden.

## NSD3806

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3806 DAS BAND (&00) WURDE FUER DIESE SLED-AUSGABE BEREITS BENUTZT

### Bedeutung

Das angegebene Magnetband wurde fuer die aktuelle
Ausgabedatei bereits verwendet und kann aus diesem
Grund nicht ueberschrieben werden.
(&00): VSN des Bandes.

### Maßnahme

Ein bisher noch nicht benutztes Magnetband verwenden.

## NSD3808

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3808 FOLGEBAND MONTIEREN

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn Bandende erreicht
wurde oder wenn SLED nach einem schweren Bandfehler
einen Wiederaufsetzpunkt bestimmen konnte.

## NSD3809

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3809 BAND (&00) AM GERAET (&01) INITIALISIERT MIT SCHREIBDICHTE (&02)

### Bedeutung

(&00): VSN des Bandes.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.
(&02): Verwendete Schreibdichte.

## NSD3810

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3810 BAND (&00) AM GERAET (&01) INITIALISIERT ALS (&02)

### Bedeutung

(&00): VSN des Bandes.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.
(&02): Verwendetes Aufzeichnungsverfahren.

## NSD3811

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3811 GERAETENUMMER DES SLED-AUSGABEBANDES (&00) ANGEBEN. ANTWORT (DEV#; DEV#-ALL; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes.

### Maßnahme

(DEV=) dev#(-ALL) : Geraetenummer angeben,
hexadezimal, 4-stellig.
Wird ein Magnetbandkassettengeraet mit
Magazin verwendet, so kann
die Geraetenummer mit dem Suffix '-ALL'
angegeben werden. SLED versucht dann
Folgekassetten ohne Operatordialog
nachzuladen.
- : Rueckzug.
Folgende Parameter koennen im voraus angegeben werden,
wenn es sich um das erste SLED-Ausgabeband handelt:
(DEV=) dev#(-ALL) (,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE)

## NSD3812

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3812 KEIN GERAET/SUBCHANNEL UNTER (&00)

### Bedeutung

Unter der angegebenen Adresse ist kein verfuegbares
Bandgeraet vorhanden.
Moegliche Ursache:
- Es wurde eine falsche Geraetenummer
oder eine falsche Geraetemnemonic eingegeben.
- Bandgeraet oder Subchannel unklar.
(&00): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3813

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3813 KANAL-, STEUERUNGS- ODER GERAETE-TYP UNBEKANNT ( (&00) )

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
- Es wurde eine falsche Geraetenummer
oder eine falsche Geraetemnemonic eingegeben.
- Bandgeraet unklar.
(&00): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3814

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3814 NICHT BEHEBBARER I/O-FEHLER ( (&00) )

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
- Bandgeraet unklar.
(&00): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3817

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3817 SCHREIBRING FUER BAND (&00) AUF GERAET (&01) ANBRINGEN. ANTWORT (FERTIG=EOT; ANDERES GERAET=DEV# ODER DEV#-ALL; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Das angegebene Ausgabeband hat keinen Schreibring.
(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes
(&01): Geraetenummer, hexadezimal, 4-stellig.

### Maßnahme

Band mit Schreibring montieren.
EOT : Schreibring angebracht,
weiter mit demselben Band am selben Geraet
dev#(-ALL) : Schreibring angebracht,
weiter mit demselben Band am Geraet mit der
Geraetenummer DEV# (hexadezimal, 4-stellig).
Bei Angabe des Suffix '-ALL' versucht SLED
Folgekassetten ohne Operatordialog auf dem
Geraet an der angegebenen Geraetenummer
nachzuladen.
Soll stattdessen ein anderes Band verwendet werden,
so ist das nach Rueckzug moeglich:
- : Rueckzug.

## NSD3821

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3821 MN FUER SLED-AUSGABEBAND (&00) ANGEBEN. ANTWORT (MN; MN-ALL; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes.

### Maßnahme

(DEV=) mn(-ALL) : Geraetemnemonic angeben.
Wenn ein Magnetbandkassettengeraet mit
Magazin verwendet werden soll, dann kann
die Geraetemnemonic mit dem Suffix '-ALL'
angegeben werden. SLED versucht dann Folge-
kassetten ohne Operatordialog nachzuladen.
- : Rueckzug;
Folgende Parameter koennen im voraus angegeben werden,
wenn es sich um das erste SLED-Ausgabeband handelt:
(DEV=) mn(-ALL) (,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE)

## NSD3822

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3822 MN FUER SLED-AUSGABEBAND (&00) ANGEBEN. ANTWORT (MN; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes.

### Maßnahme

(DEV=) mn : Geraetemnemonic angeben.
- : Rueckzug;
Folgende Parameter koennen im voraus angegeben werden,
wenn es sich um das erste SLED-Ausgabeband handelt:
(DEV=) mn (,MODE=STD / NSF / REAL / ALL)
(,TASK=STD / ALL / NONE)

## NSD3823

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3823 DAS BAND MIT DER VSN (&00) WURDE AUSGEWAEHLT. IST DAS IN ORDNUNG? (N; Y)

### Bedeutung

Auf dem angegebenen Geraet ist das gemeldete Band montiert. Bei Eingabe
von Musterzeichen in der VSN wird sicherheitshalber nachgefragt.

### Maßnahme

Entsprechende Antwort geben!

## NSD3824

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3824 ANGEFORDERTES BAND (&00) PASST NICHT ZU MONTIERTEM BAND (&01)

### Bedeutung

Kennung des montierten Bandes stimmt nicht mit der Anforderung ueberein.

### Maßnahme

Bitte ein anderes Band auswaehlen!

## NSD3827

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3827 SCHREIBSCHUTZ FUER BAND (&00) AUF MN (&01) AUFHEBEN. ANTWORT (FERTIG=EOT; ANDERES GERAET=MN ODER MN-ALL; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Das angegebene Ausgabeband ist schreibgeschuetzt.
(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes
(&01): Geraetemnemonic

### Maßnahme

Schreibschutz aufheben.
EOT : Schreibschutz ist aufgehoben,
weiter mit demselben Band am selben Geraet.
mn(-ALL) : Schreibschutz ist aufgehoben,
weiter mit demselben Band am Geraet mit der
Mnemonic MN (Buchstaben und Ziffern).
Bei Angabe des Suffix '-ALL' versucht SLED
Folgekassetten ohne Operatordialog auf dem
Geraet mit der angegebenen Geraetemnemonic
nachzuladen.
Soll stattdessen ein anderes Band verwendet werden,
so ist das nach Rueckzug moeglich:
- : Rueckzug.

## NSD3828

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3828 SCHREIBSCHUTZ FUER BAND (&00) AUF MN (&01) AUFHEBEN. ANTWORT (FERTIG=EOT; ANDERES GERAET=MN; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Das angegebene Ausgabeband ist schreibgeschuetzt.
(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes
(&01): Geraetemnemonic

### Maßnahme

Schreibschutz aufheben.
EOT : Schreibschutz ist aufgehoben,
weiter mit demselben Band am selben Geraet.
mn : Schreibschutz ist aufgehoben,
weiter mit demselben Band am Geraet mit der
Mnemonic MN (Buchstaben und Ziffern).
Soll stattdessen ein anderes Band verwendet werden,
so ist das nach Rueckzug moeglich:
- : Rueckzug.

## NSD3829

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3829 GERAET (&00) MELDET "COMMAND REJECT".

### Bedeutung

Mit dem Geraet kann nicht gearbeitet werden.
Moegliche Ursache:
- Fuer das Geraet (&00) ist der Stand-alone-Betrieb
eingestellt. SLED unterstuetzt Archivsysteme 3594
im Stand-alone-Betrieb nicht.
SLED unterstuetzt nur die Modi
"Manual Mode" und "Automatic Mode".

## NSD3830

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3830 SCHREIBSCHUTZ FUER BAND (&00) AUF MN (&01) AUFHEBEN. ANTWORT (FERTIG=EOT; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Das angegebene Ausgabeband ist schreibgeschuetzt.
(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes
(&01): Geraetemnemonic

### Maßnahme

Schreibschutz aufheben.
EOT : Schreibschutz ist aufgehoben,
weiter mit demselben Band am selben Geraet.
Soll stattdessen ein anderes Band verwendet werden,
so ist das nach Rueckzug moeglich:
- : Rueckzug.

## NSD3831

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3831 SCHREIBRING FUER BAND (&00) AUF MN (&01) ANBRINGEN. ANTWORT (FERTIG=EOT; ANDERES GERAET=MN; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Das angegebene Ausgabeband hat keinen Schreibring.
(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes
(&01): Geraetemnemonic

### Maßnahme

Band mit Schreibring montieren.
EOT : Schreibring angebracht,
weiter mit demselben Band am selben Geraet.
mn : Schreibring angebracht,
weiter mit demselben Band am Geraet mit der
Mnemonic MN (Buchstaben und Ziffern).
Soll stattdessen ein anderes Band verwendet werden,
so ist das nach Rueckzug moeglich:
- : Rueckzug.

## NSD3832

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3832 SCHREIBRING FUER BAND (&00) AUF MN (&01) ANBRINGEN. ANTWORT (FERTIG=EOT; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Das angegebene Ausgabeband hat keinen Schreibring.
(&00): VSN des SLED-Ausgabebandes.

### Maßnahme

Band mit Schreibring montieren.
EOT : Schreibring angebracht,
weiter mit demselben Band am selben Geraet.
Soll stattdessen ein anderes Band verwendet werden,
so ist das nach Rueckzug moeglich:
- : Rueckzug.

## NSD3840

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3840 NSIAQIR LIEFERT ERROR CODE ( (&00) )

### Bedeutung

NSIAQIR Aufruf wurde nicht erfolgreich beendet.
(&00): NSIAQIR Error Code.

## NSD3841

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3841 BTAM-OPEN LIEFERT ERROR CODE ( (&00) )

### Bedeutung

BTAM-OPEN Aufruf wurde nicht erfolgreich beendet.
(&00): BTAM-OPEN Error Code.

## NSD3900

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3900 NICHT BEHEBBARER E/A-FEHLER BEI DER INITIALISIERUNG DES BANDES (&00)

### Bedeutung

Weitere Hinweise koennen gegebenenfalls der vorangegangenen
IPL-Meldung entnommen werden.
(&00): VSN des Bandes.

## NSD3901

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3901 NICHT BEHEBBARER E/A-FEHLER BEI AUSGABE AUF BAND (&00) BEIM SCHREIBEN VON I/O BLOCK (&01)

### Bedeutung

(&00): VSN des Bandes
(&01): Nummer des I/O Blockes, bei dessen Schreiben
der Fehler auftrat.
Weitere Hinweise koennen der vorangegangenen IPL-Meldung
entnommen werden.
Falls der Fehler nicht beim ersten Ausgabeband auftrat
und der Hauptspeicherabschnitt (MAINMEM) bereits auf
einem Vorgaengervolume abgeschlossen wurde, kann SLED
nach dem Montieren eines neuen Datentraegers mit der
Ausgabe fortfahren.

## NSD3902

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3902 BENOETIGTE SCHREIBDICHTE ODER AUFZEICHNUNGSTECHNIK FUER DAS FOLGEBAND (&00) WIRD VON GERAET (&01) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die Initialisierung eines Folgebandes war nicht
erfolgreich, da das verwendete Geraet die Schreibdichte bzw.
das Aufzeichnungsverfahren des ersten SLED-Ausgabevolumes
nicht unterstuetzt.
Fortsetzung mit Meldung NSD3800.
(&00): VSN des Bandes.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3903

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3903 MAGNETBANDKASSETTENGERAET (&00) WIRD ANDERWEITIG BENUTZT

### Bedeutung

Fortsetzung mit Meldung NSD3800.
(&00): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3904

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3904 DER SCHREIBRING FUER DAS BAND (&00) AUF GERAET (&01) FEHLT

### Bedeutung

Das angegebene Ausgabeband hat keinen Schreibring.
Das Band wird nicht fuer die Ausgabe benutzt.
(&00): VSN des Bandes.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3905

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3905 DAS BAND (&00) AUF GERAET (&01) WIRD NICHT BENUTZT

### Bedeutung

Der Grund fuer die Ablehnung des Bandes kann der
vorangegangenen Meldung entnommen werden.
(&00): VSN des Bandes.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3906

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3906 DAS BAND (&00) AUS DER AUSGABE-BANDFOLGE ENTFERNEN

### Bedeutung

Nach einem schweren Bandfehler konnte SLED einen Wieder-
aufsetzpunkt bestimmen. Dabei wurde festgestellt, dass die
Daten auf dem angegebenen Band erneut geschrieben werden
muessen und deshalb das Band nicht mehr zur Bandfolge der
Ausgabedatei gehoert.
(&00): VSN des Bandes.

## NSD3907

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3907 MAGNETBANDKASSETTEN UND MAGNETBAENDER KOENNEN NICHT GEMISCHT VERWENDET WERDEN.

## NSD3908

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3908 MAGNETBANDGERAETE AN VERSCHIEDENEN KANALTYPEN KOENNEN NICHT GEMISCHT VERWENDET WERDEN

## NSD3909

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3909 MAGNETBANDKASSETTEN-GERAET WIRD VON SLED NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

SLED unterstuetzt den Typ des angegebenen Geraetes nicht.

## NSD3910

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3910 BANDGERAET WIRD ANDERWEITIG BENUTZT

### Bedeutung

Das von SLED fuer die laufende Ausgabe benutzte Bandgeraet
ist von einer anderen Instanz belegt, obwohl es bei der
Bandinitialisierung von SLED reserviert worden war.

## NSD3920

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3920 KASSETTE (&00): FILE PROTECTION MODE IM LIBRARY SYSTEM EINGESCHALTET AM GERAET (&01)

### Bedeutung

Am vorliegenden MBK-Geraet mit library system
ist der file protection mode eingeschaltet.
Die angegebene Kassette kann nicht beschrieben werden.
(&00): VSN der Kassette.
(&01): Geraetenummer oder -mnemonic.

## NSD3922

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3922 FUER DIE ANGEGEBENE VSN (&00) IST IM KASSETTENARCHIVSYSTEM KEINE WEITERE KASSETTE ZU FINDEN.

### Bedeutung

Im Kassettenarchivsystem
existiert im Pool fuer die angegebene VSN keine
Kassette mehr, deren VSN der angegebenen entspricht.
(Bei teilqualifizierter VSN-Angabe werden alle
nach Bildungsregel moeglichen VSN ueberprueft.)
(&00): VSN der Kassette.

## NSD3924

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3924 KASSETTE MIT VSN (&00) KONNTE NICHT AUS DEM KASSETTENARCHIVSYSTEM 3594 GELADEN WERDEN.

### Bedeutung

Am vorliegenden Kassettenarchivsystem 3594
konnte die angegebene Kassette nicht geladen werden
(da sie im Pool nicht gefunden wurde).
(&00): VSN der Kassette.

## NSD3926

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3926 LOGISCHE VOLUMES WERDEN NICHT UNTERSTUETZT. VSN (&00) IST EIN LOGISCHES VOLUME

### Bedeutung

Die VSN (&00) ist als logisches Volume definiert.
Logische Volumes werden vom SLED nicht unterstuetzt.
Diese VSN wird wie eine nicht vorhandene Kassette
behandelt.

## NSD3928

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3928 GERAET (&00) IST IM RANDOM MODE. DIESER MODUS WIRD VON SLED NICHT UNTERSTUETZT.

### Bedeutung

Fuer das Geraet (&00) ist der Random Mode eingestellt.
SLED unterstuetzt MBK-Geraete im Random Mode nicht.
SLED unterstuetzt nur die bereits bekannten Modi
"Manual Mode" und "Automatic Mode".

## NSD3930

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3930 GERAET (&00) IST NICHT IM AUTOMATIC ODER MANUAL MODE. SLED UNTERSTUETZT NUR AUTOMATIC ODER MANUAL MODE.

### Bedeutung

Fuer das Geraet (&00) ist weder "Automatic Mode" noch "Manual Mode"
eingestellt.
SLED unterstuetzt MBK-Geraete nur in diesen beiden Modi.

## NSD3932

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD3932 DAS BAND MIT DER VSN (&00) IST VERSCHLUESSELT. SLED UNTERSTUETZT KEINE VERSCHLUESSELTEN BAENDER.

### Bedeutung

Verschluesselte Baender werden nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Bitte ein anderes Band auswaehlen!

## NSD3940

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD3940 VOLUME-TYP WIRD AUF DEM MAGNETBANDKASSETTEN-GERAET NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Auf dem vorliegenden Geraet koennen nur Kassetten vom Typ
TAPE-C1 oder TAPE-C2 verarbeitet werden.

## NSD5000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5000 STANDARDWERT ANGENOMMEN: (&00)=(&01)

### Bedeutung

Die vorhergehende Meldung wurde mit einer leeren Eingabe
(EOT) beantwortet. SLED hat fuer den Parameter (&00) den
Standardwert (&01) eingesetzt.
(&00): Schluesselwort.
(&01): Standardwert (Default).

## NSD5001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5001 PARAMETER MIT UNDEFINIERTEM ODER FEHLENDEM SCHLUESSELWORT IGNORIERT: (&00)=(&01)

### Bedeutung

Es wurde ein Parameter im voraus eingegeben, dessen
Schluesselwort fehlt oder nicht definiert ist. Dieser Teil
der Eingabe wird ignoriert.
(&00): Schluesselwort oder '?' .
(&01): Parameterwert.

## NSD5002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5002 NICHT VORGESEHENER SCHLUESSELWORTPARAMETER IGNORIERT: (&00)=(&01)

### Bedeutung

Es wurde ein Parameter im voraus eingegeben, der als Antwort
auf die vorhergehende Meldung nicht vorgesehen ist. Dieser
Teil der Eingabe wird ignoriert.
(&00): Schluesselwort
(&01): Parameterwert.

## NSD5003

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5003 UEBERFLUESSIGER PARAMETER IGNORIERT: (&00)=(&01)

### Bedeutung

Es wurde ein Parameter im voraus eingegeben. Bei der weiteren
Verarbeitung stellte sich heraus, dass die Information dieses
Parameters nicht benoetigt wird.
Dieser Teil der Eingabe wird ignoriert, der Parameterwert
wird nicht geprueft.
(&00): Schluesselwort.
(&01): Parameterwert.

## NSD5004

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5004 SCHLUESSELWORTPARAMETER (&00)=(&01) UEBERSCHRIEBEN DURCH (&00)=(&02)

### Bedeutung

Ein bereits im voraus eingegebener Parameter wurde erneut
eingegeben. Der letzte eingegebene Wert ist gueltig.
(&00): Schluesselwort.
(&01): Alter Parameterwert.
(&02): Neuer Parameterwert.

## NSD5005

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5005 UNZULAESSIGER PARAMETERWERT: (&00)=(&01)

### Bedeutung

Dieser Teil der Eingabe wird ignoriert.
(&00): Schluesselwort.
(&01): Parameterwert.

## NSD5006

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5006 PARAMETER : (&00)=(&01) WIRD IN DIESEM HSI NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Dieser Parameter wird in diesem HSI nicht unterstuetzt.
(&00): Schluesselwort.
(&01): Parameterwert.

## NSD5100

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5100 LADEN VON BS2000 ? ANTWORT (JA=Y; NEIN=N; EOT=N)

### Bedeutung

Diese Meldung wird nur bei einem automatischen SLED
ausgegeben, der nach einem Fehler auf bedienten Betrieb
gewechselt hat.
BS2000 kann, wie im automatischen Betrieb vorgesehen,
neu geladen und gestartet werden,
ansonsten wird der bediente Betrieb fortgesetzt.

### Maßnahme

Y : BS2000 wird neu geladen.
N : SLED faehrt im bedienten Betrieb fort (Standard).

## NSD5200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5200 NAME DER SLED-PARAMETER-DATEI ANGEBEN. ANTWORT (KEINE DATEI=EOT; DATEINAME; STANDARDNAME=STD; END)

### Bedeutung

Es kann hier eine Datei zugewiesen werden, aus der SLED
die Steuerparameter fuer den folgenden Lauf liest.

### Maßnahme

(PARFILE=) EOT : Keine Parameterdatei (Standardwert)
(PARFILE=) dateiname : Vollqualifizierter Name
der Parameterdatei
(PARFILE=) STD : Standardname der Parameterdatei ist
$TSOS.SYSPAR.SLED.vvv des Home-PVS,
mit vvv = BS2000-Version (z.B. 200)
(PARFILE=) END : SLED wird beendet

## NSD5201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5201 PARAMETER-DATEI (&00) IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde von SLED lesend eroeffnet.
Sie wird als SLED-Parameterdatei interpretiert, in der jeder
Satz einen vollstaendigen SLED-Lauf festlegt - im Sinne der
Voraus-Eingabe zu Meldung NSD3000.
(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5202 PARAMETERSATZ (&00): (&01)

### Bedeutung

SLED verarbeitet aus der aktuellen Parameterdatei
(siehe Meldung NSD5201) den Satz mit der Nummer (&00)
und dem Inhalt (&01).
(&00): Nummer des Satzes der aktuellen SLED-Parameterdatei.
(&01): Inhalt des Satzes.

## NSD5203

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5203 ENDE DER PARAMETER-DATEI (&00) ERREICHT

### Bedeutung

Das Ende der SLED-Parameterdatei wurde erreicht, ohne dass
'OUTPUT=END' erkannt wurde.
(&00): vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5210

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5210 PARAMETER-DATEI (&00) NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die spezifizierte SLED-Parameterdatei (&00) wurde
im Katalog des Home-PVS oder des via CATID
angegebenen PVS nicht gefunden.
(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5213

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5213 PARAMETER-DATEI (&00) NICHT AUF PVS

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5214

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5214 UNERWARTETER FSTAT-FEHLER FUER PARAMETER-DATEI (&00), DVS-FEHLER=(&01)

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.
(&01): Fehlercode des DVS (FSTAT-Makro)
Weitere Hinweise koennen der vorangegangenen IPL-Meldung
entnommen werden.

## NSD5220

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5220 PARAMETER-DATEI (&00) IST LEER

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5221

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5221 PARAMETER-DATEI (&00) IST KEINE SAM-DATEI

### Bedeutung

Die Parameterdatei hat nicht FCBTYPE=SAM.
(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5222

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5222 PARAMETER-DATEI (&00) HAT KEINE STANDARD-BLOCK-GROESSE

### Bedeutung

Fuer die Parameterdatei muss gelten
FCBTYPE=(STD,1) oder FCBTYPE=(STD,2).
(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5223

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5223 PARAMETER-DATEI (&00) HAT KEIN VARIABLES SATZ-FORMAT

### Bedeutung

Fuer die Parameterdatei muss gelten RECFORM=V .
(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5224

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5224 FEHLER IN DER SAM-STRUKTUR DER PARAMETER-DATEI (&00)

### Bedeutung

Die Parameterdatei ist nicht mit SAM lesbar.
(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5225

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5225 SATZLAENGE DER PARAMETER-DATEI (&00) ZU GROSS

### Bedeutung

Die Parameterdatei enthaelt zu grosse Saetze (max. 256 Byte).
(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.

## NSD5226

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5226 PARAMETERSATZ (&00) WEGEN UNGUELTIGER LAENGE ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Nummer des Satzes der aktuellen SLED-Parameterdatei.

## NSD5230

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5230 FEHLER BEIM OEFFNEN DER PARAMETER-DATEI (&00), DVS-FEHLER=(&01)

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.
(&01): Fehlercode des DVS (OPEN-Makro).
Weitere Hinweise koennen der vorangegangenen IPL-Meldung
entnommen werden.

## NSD5231

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5231 FEHLER BEIM LESEN DER PARAMETER-DATEI (&00), DVS-FEHLER=(&01), BLOCK=(&02)

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Name der SLED-Parameterdatei.
(&01): Fehlercode des DVS (PAM-Makro).
(&02): Blocknummer, bei der der Fehler aufgetreten ist.
Weitere Hinweise koennen der vorangegangenen IPL-Meldung
entnommen werden.

## NSD5240

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5240 PARAMETERSATZ (&00) WEGEN UNGUELTIGER ZEICHEN ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Parametersatz enthaelt Kleinbuchstaben, ungueltige
Sonderzeichen oder nicht abdruckbare Zeichen.
(&00): Nummer des Satzes der aktuellen SLED-Parameterdatei.

## NSD5241

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5241 PARAMETERSATZ (&00) IST LEER

### Bedeutung

(&00): Nummer des Satzes der aktuellen SLED-Parameterdatei.

## NSD5245

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD5245 BEARBEITUNG DER AKTUELLEN PARAMETER-DATEI BEENDEN? ANTWORT (Y; N; EOT=Y)

### Bedeutung

Es wurde ein leerer Parametersatz entdeckt oder der
aktuelle Parametersatz enthaelt ungueltige Zeichen.

### Maßnahme

Y : die aktuelle Parameterdatei wird nicht mehr weiter
bearbeitet.
N : die aktuelle Parameterdatei wird weiter bearbeitet.
Der fehlerhafte Parametersatz wird ignoriert.

## NSD5500

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5500 UNZULAESSIGE ANTWORT: (&00)

### Bedeutung

Die falsch beantwortete Meldung wird erneut ausgegeben.
(&00): Antwort auf die letzte Meldung.

## NSD5600

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5600 KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Eine asynchrone Eingabe (Kommando) war momentan
nicht zulaessig.

## NSD5601

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5601 UNZULAESSIGE EINGABE: (&00)

### Bedeutung

Eine asynchrone Eingabe (Kommando) konnte nicht
bearbeitet werden.
(&00): Eingabe des Operateurs.

## NSD5602

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5602 DIE AKTUELLE DRUCKAUSGABE WURDE VOM OPERATEUR ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Das Kommando /BREAK wurde bearbeitet.
Fortsetzung mit Meldung NSD9002.

## NSD5603

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5603 BLOCKNUMMER DES LETZTEN AUSGABEBLOCKS: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung ist die Antwort von SLED auf das /STATUS-
Kommando waehrend der NOEDIT-Funktion.
(&00): logische Blocknummer des bisher letzten Blocks, der
in die SLED-Ausgabedatei oder auf das Ausgabeband
geschrieben wurde.

## NSD5604

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD5604 AKTUELLE DRUCKAUSGABE BEI HAUPTSPEICHERADRESSE: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung ist die Antwort von SLED auf das /STATUS-
Kommando waehrend der EDIT-Funktion.
(&00): Adresse der 4K-Seite, die momentan gedruckt wird.

## NSD7200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7200 SPEICHERFEHLER ENTDECKT AN ADRESSE (&00) MCIC = (&01) (&02)

### Bedeutung

Diese Meldung wird bei Maschinenfehlern ausgegeben,
welche beim Hauptspeicherzugriff auftreten.
(&00): Adresse des Speicherfehlers.
(&01): 1. Wort des Machine Check Interruption Code
(&02): 2. Wort des Machine Check Interruption Code

## NSD7201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7201 ANZAHL DER ENTDECKTEN SPEICHERFEHLER: (&00)

### Bedeutung

Diese Meldung wird nach dem Abziehen des Hauptspeichers
ausgegeben, wenn mindestens ein Speicherfehler entdeckt
wurde. SLED arbeitet weiter.
(&00): Fehlerzahl.

## NSD7311

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7311 MAXIMALE ZAHL VON HSA-SPEICHERFEHLERN IN AKTUELLEM BEREICH ERREICHT

### Bedeutung

Diese Meldung wird bei dem Abziehen des HSA-Speichers
ausgegeben, wenn die maximale Fehlerzahl fuer HSA-Speicher-
fehler erreicht worden ist. SLED beendet die HSA-Sicherung
und faehrt mit der naechsten Section fort.

## NSD7312

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7312 HSA SICHERUNG NICHT MOEGLICH : "READ HSA" LIEFERT CC=3

### Bedeutung

Die Sicherung der HSA kann nicht ausgefuehrt werden, da der
OSF Call READ HSA nicht installiert ist. SLED faehrt mit der
Sicherung der naechsten Section fort.

## NSD7313

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7313 HSA SICHERUNG NICHT MOEGLICH : HSA BESCHREIBUNG IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Sicherung der HSA kann nicht ausgefuehrt werden, da die
vom IPL gelieferte Beschreibung ungueltig ist. SLED faehrt
mit der Sicherung der naechsten Section fort.
(Beim Dump von einem VM2000-Gastsystem kann die HSA nicht
gesichert werden.)

## NSD7314

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7314 ENDE DER HSA ERREICHT, "READ HSA" LIEFERT CC=1 BEI ADRESSE (&00)

### Bedeutung

Die Sicherung der HSA wird beendet, da der Aufruf READ HSA
mit CC=1 (Adresse ausserhalb der HSA) abgebrochen wurde.
SLED faehrt mit der Sicherung des naechsten Abschnittes fort.
(&00): Adresse, bei der CC=1 aufgetreten ist

## NSD7315

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7315 SICHERUNG DER HSA ABGEBROCHEN : NICHT BEHEBBARER FEHLER

### Bedeutung

Die Sicherung der HSA wird beendet, da beim Zugriff auf die
HSA ein nicht behebbarer Speicherfehler aufgetreten ist.
SLED faehrt mit der Sicherung des naechsten Abschnittes fort.

## NSD7316

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7316 IOHIOSDP Section : SVP Error: (&00). /HELP-MSG (&01) fuer mehr Information.

### Bedeutung

$HSVP read-HSA bringt beim Erstellen der IOHIOSDP Section einen Fehler.
(&00): SVP Response.
(&01): MSG-ID.

## NSD7317

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7317 IOHIOSDP Section : die Section konnte nicht geschrieben werden. $HSVP Fehlercode : (&00).

### Bedeutung

Auf Grund des $HSVP Fehlercodes (&00) konnte SLED die IOHIOSDP Section
nicht schreiben. SLED faehrt mit dem Schreiben der naechsten Section
fort.

## NSD7413

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7413 PSA SICHERUNG NICHT MOEGLICH : PSA BESCHREIBUNG IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Sicherung der PSA kann nicht ausgefuehrt werden, da die
vom IPL gelieferte Beschreibung ungueltig ist. SLED faehrt
mit der Sicherung der naechsten Section fort.

## NSD7600

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD7600 HOME-PVSID DES ZU ANALYSIERENDEN SYSTEMS ANGEBEN. ANTWORT (PVSID; IGNORIEREN=EOT)

### Bedeutung

SLED kann die PVSID des abgebrochenen Systemlaufs nicht selbst
bestimmen. Diese PVSID ist erforderlich, wenn Systemdateien
gesichert werden sollen.

### Maßnahme

pvsid = Identifikation angeben,
1- bis 4-stellig, Buchstaben und Ziffern
EOT = Ignorieren. SLED arbeitet weiter, kann aber keine
Systemdateien abziehen.

## NSD7601

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7601 KEIN ZUGRIFF ZUR PUBRES DES HOME-PVS. KEINE AUSGABE VON SYSTEMDATEIEN

### Bedeutung

SLED konnte die Home-PVSID des
abgebrochenen Systemlaufs nicht selbst ermitteln,
oder die PUBRES des Home-PVS war nicht online.
Damit steht der Systemkatalog nicht zur Verfuegung, so dass
keine Systemdateien ausgegeben werden koennen.

## NSD7602

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7602 KEIN KATALOG DES ABZUZIEHENDEN SYSTEMS BENUTZBAR. KEINE AUSGABE VON SYSTEMDATEIEN

## NSD7603

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7603 SYSTEMDATEI (&00) NICHT GEFUNDEN: DVS-FEHLER = (&01)

### Bedeutung

Die Systemdatei (&00) konnte nicht gefunden werden.
Der entsprechende Abschnitt der SLED-Ausgabedatei wird
nicht ausgegeben.
(&00): Name der Systemdatei.
(&01): Fehlercode des DVS (FSTAT-Makro).

## NSD7604

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7604 WEGEN LESEFEHLER (I/O ERROR, DISK NOT ONLINE) KONNTE DIE SYSTEMDATEI NUR TEILWEISE ODER GAR NICHT INS SLEDFILE GESCHRIEBEN WERDEN.

### Bedeutung

SYSTEMDATEI BEFINDET SICH TEILWEISE ODER GAR NICHT IM SLEDFILE.

### Maßnahme

BEI BEDARF SYSTEMDATEI NACHREICHEN.

## NSD7800

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7800 UNGUELTIGE ADRESSE EINER SYSTEMTABELLE. KEINE AUSGABE VON PAGING AREA SEITEN

### Bedeutung

Die Adresse einer zur Ausgabe der virtuellen Raeume
benoetigten Systemtabelle ist ungueltig oder die
Systemtabelle ist von SLED/IPL-Code ueberlagert.
Die virtuellen Raeume koennen nur unvollstaendig (nur
im Hauptspeicher liegende Seiten) oder gar nicht
ausgegeben werden.

## NSD7801

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7801 KEINE SICHERUNG VON DATEN AUS DER PAGING AREA

### Bedeutung

Es werden keine Daten, die sich auf der PAGING AREA
befinden, gesichert.

## NSD7802

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7802 BVDT INKONSISTENT. ZUGRIFF AUF DIE PAGING AREA IST EVENTUELL NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Die BVDT-Eintraege enden nicht entsprechend SVMT-Eintrag.
Es ist moeglich dass Seiten von der Paging Area gar nicht
oder nicht korrekt gelesen werden koennen.
Daten, die sich auf der Paging Area befinden und
im SLEDFILE gesichert werden sollen, fehlen eventuell
oder sind eventuell unkorrekt.

## NSD7810

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7810 EXPANDED STORAGE FEHLER ODER GLOBAL STORAGE FEHLER AUFGETRETEN AN ADRESSE (&00)

### Bedeutung

Beim Abziehen der virtuellen Raeume ist im expanded storage
ein Fehler aufgetreten. Diese Meldung wird hoechstens zehnmal
ausgegeben. SLED arbeitet weiter.

## NSD7812

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7812 INTERNER EMMGETP FEHLER AUFGETRETEN AN ADRESSE (&00)

### Bedeutung

EMMGETP gibt als 2. Partition einer Dual Partition auf dem
GS keine GS-Adresse zurueck.
SLED kann die angegebene Seite der Paging Area nicht
abziehen. SLED arbeitet weiter.

## NSD7900

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7900 NAME DES ENTSPRECHENDEN IOHDUMPS : (&00)

### Bedeutung

Parallel zu diesem SLED wurde ein IOHDUMP erstellt
und unter dem angegebenen Namen im X2000 abgelegt.

## NSD7901

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD7901 NAME DES ENTSPRECHENDEN IOSDUMPS : (&00)

### Bedeutung

Parallel zu diesem SLED wurde ein IOSDUMP erstellt
und unter dem angegebenen Namen im X2000 abgelegt.

## NSD9001

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD9001 EDIT-MODUS EINGEBEN. ANTWORT (STD; NHW; EOT=STD; - (RUECKZUG))

### Bedeutung

Es soll der Umfang der SLED-Druckausgabe festgelegt werden.

### Maßnahme

(MODE=) STD : maximaler Umfang (Standardwert)
(MODE=) NHW : nur ausgewaehlte Hauptspeicherbereiche
(no hardware areas)
- : Rueckzug.
Folgende Parameter koennen im voraus eingegeben werden:
(MODE=) mode (,LIMITS=(V)a / (V)a-b / (V)ALL)

## NSD9002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD9002 SPEICHER-AUSGABE-GRENZEN ODER ENDE EINGEBEN. ANTWORT (A; A-B; ALL; - (RUECKZUG); END)

### Bedeutung

Es sollen die Grenzen fuer die Speicherausgabe
(real oder virtuell) angegeben werden.
A und B stehen fuer hexadezimale Adressen.
Fuehrende Nullen brauchen nicht angegeben zu werden.
Bei Eingabe von END wird die EDIT-Funktion beendet.

### Maßnahme

(LIMITS=) V... : Die Ausgabe erfolgt virtuell. Die Bereichs-
grenzen werden wie unten angegeben.
(LIMITS=) a : Ausgabe der 4K-Seite, die
die angegebene Adresse enthaelt.
(LIMITS=) a-b : von Adresse <a> bis Adresse <b>
(LIMITS=) ALL : Ausgabe des gesamten Hauptspeichers bzw.
des ganzen virtuellen Adressraumes
(LIMITS=) END : die EDIT-Funktion wird beendet;
fuehrt auf Meldung NSD3000.
- : Rueckzug.

## NSD9010

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD9010 GERAETENUMMER DES SLED-AUSGABE-DRUCKERS ANGEBEN. ANTWORT (DEV#; - (RUECKZUG))

### Maßnahme

(DEV=) dev# : Geraetenummer (hexadezimal, 4-stellig).
- : Rueckzug.
Folgende Parameter koennen im voraus eingegeben werden:
(DEV=) dev# (,MODE=STD / NTT / NHW)
(,LIMITS=(V)a / (V)a-b / (V)ALL)

## NSD9020

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

NSD9020 MN DES SLED-AUSGABE-DRUCKERS ANGEBEN. ANTWORT (MN; - (RUECKZUG))

### Maßnahme

(DEV=) mn : Geraetemnemonic angeben,
Buchstaben oder Ziffern, 2-stellig
- : Rueckzug.
Folgende Parameter koennen im voraus eingegeben werden:
(DEV=) mn (,MODE=STD / NTT / NHW)
(,LIMITS=(V)a / (V)a-b / (V)ALL)

## NSD9200

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9200 NICHT BEHEBBARER E/A-FEHLER BEI AUSGABE AUF DEN DRUCKER (&00)

### Bedeutung

(&00): Geraetenummer oder
Geraetemnemonic des Druckers.
Die naechste Meldung ist:
- NSD9010/20, wenn ein Geraetewechsel notwendig ist.
- NSD9002, wenn die Stoerung des Druckers durch den
Operateur behoben werden kann.
Weitere Hinweise koennen der vorangegangenen IPL-Meldung
entnommen werden.

## NSD9201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9201 KEIN FUNKTIONSFAEHIGER DRUCKER AM GERAET (&00) ANSPRECHBAR

### Bedeutung

Die Meldung NSD9010/20 wird erneut ausgegeben.
Moegliche Ursachen:
- Tippfehler bei (&00)
- Druckversuch war nicht erfolgreich
(z.B. wegen Seitendrehung /PRINT ...,ROTATION=YES)
(&00): Geraetenummer
oder Geraetemnemonic der Druckers.

## NSD9202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9202 DRUCKER AM GERAET (&00) WIRD ANDERWEITIG BENUTZT

### Bedeutung

Fortsetzung mit Meldung NSD9010/NSD9020
(&00): angegebene Geraetenummer
oder Geraetemnemonic.

## NSD9400

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9400 VERFUEGBARER HAUPTSPEICHER: (&00)

### Bedeutung

(&00): Groesse des Hauptspeichers (hexadezimal).

## NSD9401

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9401 START DER AUSGABE DES BEREICHES VON (&00) BIS (&01)

### Bedeutung

(&00): untere Bereichsgrenze.
(&01): obere Bereichsgrenze.

## NSD9402

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9402 UNGUELTIGE BEREICHSGRENZE: (&00)

### Bedeutung

(&00): ungueltige Bereichsgrenze.
Fortsetzung mit Meldung NSD9002.

## NSD9403

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9403 BEREICHSGRENZE AUSSERHALB DER GUELTIGEN WERTE: (&00)

### Bedeutung

Die angegebene Bereichsgrenze liegt ausserhalb des
realen Hauptspeichers oder ausserhalb des virtuellen
Adressraumes.
(&00): fehlerhafte Angabe.
Fortsetzung mit Meldung NSD9002.

## NSD9404

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NSD9404 KEINE DRUCKAUSGABE VON VIRTUELLEN SPEICHERBEREICHEN MOEGLICH

### Bedeutung

Es koennen keine gueltigen System-Segment-Tabellen
bestimmt werden. Fortsetzung mit Meldung NSD9002.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen