## SROCOPY

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SROCOPY COPYRIGHT (C) '(&00)' '(&01)' ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

## SROLOAD

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SROLOAD PROGRAMM '(&00)',VERSION '(&01)' VON '(&02)' GELADEN.

## SRO0001

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0001 SUBSYSTEM 'RSO' KANN NICHT INITIALISIERT WERDEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Fehler waehrend der Boersen-Erstellung
- Fehler waehrend einer momentanen Fehlerbehandlungsfunktion
- Fehler waehrend der Initialisierung der SRAM-Tabellen
- Fehler waehrend der Verarbeitung der EQUISAM-Datei.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Problem zu beheben und die
RSO-Initialisierung nochmals zu versuchen.

## SRO0002

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0002 RSO-GERAETE WERDEN ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die in der Datei $SYSSPOOL.RSO.START.DEVICES enthaltenen
/START-PRINTER-OUTPUT-Kommandos werden bearbeitet.

## SRO0003

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0003 DVS-FEHLER '(&00)' BEI OEFFNEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Wegen des DVS-Fehlers (&00) kann die Datei (&01) geoeffnet werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Problem zu beheben und die
RSO-Initialisierung nochmals zu versuchen.

## SRO0004

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0004 GETKY-FEHLER IN DATEI '(&01)'. DVS-FEHLERCODE '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Wegen DVS-Fehler (&00) konnten einige Saetze aus der Datei
(&01) nicht gelesen werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Problem zu beheben und die
RSO-Initialisierung nochmals zu versuchen.

## SRO0005

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0005 IN SPOOL-PARAMETERDATEI WURDE GROESSERE DRUCKER-ANZAHL VEREINBART ALS IM RSO-LAUF UNTERSTUETZT WERDEN KANN

### Bedeutung

Die Anzahl der in der SPOOL-Parameterdatei vereinbarten Drucker ist
fuer das generierte System zu gross. Es wird die Anzahl der in der Session
verwendbaren Drucker angenommen.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen. Erforderliche Massnahme fuer die naechste
Session:
Die in der SPOOL-Parameterdatei fuer die Steuerung festgelegte maximale
Geraeteanzahl entsprechend der Tabelle im RSO-Handbuch korrigieren.

## SRO0006

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0006 NEUER PARAMETER-WERT UNGUELTIG. SYSTEMBETREUER BITTEN, SPOOL-PARAMETERDATEI ZU KORRIGIEREN UND RSO-INITIALISIERUNG ZU WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die aktuelle SPOOL-Parameterdatei kann nicht mit dem Subsystem RSO V2.2
verwendet werden.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die SPOOL-Parameterdatei mit SPSERVE
anpassen. Anschliessend die RSO-Initialisierung wiederholen.

## SRO0007

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0007 FESTGELEGTE STEUERUNGS-OBERGRENZE ERREICHT. SYSTEMBETREUUNG VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Die von der Systembetreuung in der SPOOL-Parameterdatei fuer die
Steuerung
festgelegte Obergrenze ist fuer diese RSO-Session erreicht.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen. Erforderliche Massnahmen:
- Obergrenze fuer die Steuerung in Abhaengigkeit zum definierten
Netzverbund fuer die folgende RSO-Session korrigieren.
- ungenutzte Geraete freigeben mittels Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT.

## SRO0008

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0008 WIDERSPRUCH IN DER RSO-TABELLE

### Bedeutung

Eine Unstimmigkeit ergab sich in der RSO-Tabelle:
- Zum Zeitpunkt der Initialisierung einer neuen Steuerung war in der
globalen RSO-Tabelle die maximal zulaessige Anzahl an Eintraegen bereits
enthalten.
- Keine T3DTBL-Adresse in der RSO-Geraete-Tabelle.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0009

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0009 FEHLER '(&00)' BEI STEUERUNGS-INITIALISIERUNG. INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Initialisierung einer neuen Steuerung wurde wegen eines DSSM-Problems
abgebrochen.
(&00): Returncode.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0010

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0010 '(&00)': KOMMANDO ABGEWIESEN FUER GERAET '(&01)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Steuerung fuer das Geraet wurde nicht initialisiert.
- SHUTDOWN wird bearbeitet.
(&00): Ursache fuer das abgewiesene Kommando
(&01): Geraetename.

### Maßnahme

Fuer den Fall, dass die Steuerung nicht initialisiert wurde,
Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0011

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0011 SYSPAR.SYSTEM-version '(&00)' nicht kompatibel mit geladener RSO-version '(&01)'. RSO abgebrochen.

### Maßnahme

Verwenden Sie die korrekte Version von SYSPAR.SYSTEM.

## SRO0012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

SRO0012 IMON LOGICAL-ID '(&00)' UNBEKANNT. '(&01)'

### Bedeutung

Die SYSSII-Datei enthaelt keine logical-id (&00).

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen

## SRO0013

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0013 INTERNER FEHLER. NEUE INITIALISIERUNG DER STEUERUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
- Kein Speicherplatz verfuegbar.
- Fehler waehrend der Initialisierung der SRAM-Task.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0014

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0014 FALSCHE INTERNE TABELLE INITIALISIERT

### Bedeutung

Unstimmigkeit zwischen den Feldern des T3DTBL.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0015

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0015 GERAET '(&00)' IST RSO NICHT ZUGEWIESEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SRO0016

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0016 FEHLER IN DATEI '(&00)'. KOPIE VERWENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Einer der folgenden Fehler ist aufgetreten und ueber eine bereits
ausgegebene Meldung angezeigt worden:
- DVS-Fehler in der Datei (&00)
- Unstimmigkeit in der Datei (&00) aufgrund von Problemen waehrend eines
Mischvorganges.

### Maßnahme

Y: Die Kopie von Datei (&00) wird verwendet.
N: Das Laden des RSO-Subsystems wird beendet.

## SRO0017

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0017 DATEI '(&00)' UND KOPIE '(&01)' KOENNEN NICHT VERWENDET WERDEN. KEIN RSO-SYSTEMLAUF MOEGLICH

### Bedeutung

Die Dateien (&00) und (&01) weichen voneinander ab.

### Maßnahme

Korrekte Datei (&00) wiederherstellen und RSO-Subsystem erneut laden.

## SRO0018

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0018 SPOOL WIRD ENTLADEN BZW. IST NICHT GELADEN. RSO-INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Das SPOOL-Subsystem wird z.Zt. entladen bzw. ist nicht geladen.
Das RSO-Subsystem kann ohne SPOOL nicht initialisiert werden.
Die Kommandobearbeitung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Auf SPOOL-Initialisierung warten und anschliessend das Kommando
wiederholen.

## SRO0019

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0019 DATEI '(&00)' KANN NICHT AKTUALISIERT WERDEN. RSO-LADEVORGANG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die originale Datei wird korrekt bearbeitet. Waehrend der
Aktualisierung ihrer Kopie ist jedoch ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Die Systembetreuung muss mittels Kommando /COPY-FILE die originale
Datei auf die Datei (&00)
kopieren.

## SRO0020

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0020 TSN '(&00)' NICHT GEFUNDEN. REKONSTRUKTION ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Treiber fuer eine Steuerung ist abnormal beendet worden.
Waehrend der Rekonstruktion wurde in der RSO-Tabelle kein Trace fuer die
genannte TSN gefunden.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0021

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0021 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Versuch, die Datei (&01) im Lesemodus zu eroeffnen, ist
ein Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0022

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0022 IN DATEI '(&01)' FEHLT '(&00)'-SATZ ODER IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Ein ungueltiger Satz wurde entdeckt oder der erwartete Satz fehlt.
(&00): Typ des fehlenden oder ungueltigen Satzes.

### Maßnahme

Datei-Inhalt pruefen.

## SRO0023

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0023 '(&00)'-SATZ IN DATEI '(&01)' UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Inhalt des erhaltenen Satzes ist ungueltig.
Moegliche Ursachen:
- Ein Zaehler enthaelt den Wert Null.
- Der Wert Null ist fuer die MEMORY POOL-Groesse eingetragen.
- Im Satz fehlen Informationen.
(&00): Typ des fehlenden Satzes.

### Maßnahme

Datei-Inhalt pruefen.

## SRO0024

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0024 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM SCHLIESSEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Versuch, die Datei (&01) zu schliessen, ist ein Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0025

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0025 RETURNCODE '(&00)' WAEHREND DER '(&01)' MAKRO-BEARBEITUNG FUER DEN '(&02)'

### Bedeutung

(&00): Returncode
(&01): Makroname
(&02): MEMORY POOL-Name.

## SRO0026

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0026 DVS-FEHLER '(&00)' IN EINGABE-DATEI. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung ist ein Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SRO0027

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0027 FEHLER-CODE '(&00)' BEIM LADEN VON SRAM. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Zugriff auf den SRAM-Memory-Pool ist ein Fehler aufgetreten.
Der SRAM-Memory-Pool enthaelt unterschiedliche Tabellen.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0028

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0028 '(&00)'-SATZ FUER AUFTRAG MIT TSN '(&01)' FEHLERHAFT ODER FEHLT IN DATEI '(&02)'

### Bedeutung

Ein ungueltiger Satz wurde entdeckt oder der erwartete Satz fehlt.
(&00): Typ des fehlenden Satzes.

### Maßnahme

Datei-Inhalt pruefen.

## SRO0029

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0029 INTERNE UMGEBUNG VON RSO ZERSTOERT. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Laden von SRAM wurde in der internen Tabelle kein Steuerungseintrag
gefunden.
Moegliche Ursache:
Der SRAM-Ladevorgang wurde zu einem Zeitpunkt gestartet, wo der Treiber
der Steuerung nicht aktiv war.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0030 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG VON MAKRO '(&01)' IN DATEI '(&02)'. MERGE-FUNKTION ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die Bearbeitung wird umgehend abgebrochen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Entsprechend dem DVS-Returncode reagieren und die Startup-Funktion
wiederholen.

## SRO0031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0031 'L' UND/ODER 'S' SAETZE FEHLEN IN VORAUSGEHENDER KORREKTUR. VORAUSGEHENDE KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Eine Korrektur vom Typ ADD oder UPDATE wurde in der Korrekturdatei
(logical id = SYSPAR.CORR) festgestellt, die Saetze vom Typ 'L' oder/und
'S' fehlen jedoch.
Der Satz, der ueber diese Meldung ausgegeben wird, ist der erste Satz,
der nach der fehlerhaften Korrektur eingelesen wurde. Er dient dazu, die
fehlerhafte Korrektur zu lokalisieren.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei(SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0032 DATEN-LAENGE UNGUELTIG. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die in der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) enthaltenen
Daten vom Satztyp 'S' sind in ihrer Laenge fehlerhaft
(nicht ein Mehrfaches von 2).
- Die Gesamtlaenge der Daten, angegeben in den Satztypen 'S', entspricht
nicht der im Satztyp 'L' angegebenen Laenge.
- Die Gesamtlaenge der Daten ist groesser als die maximale Satzlaenge.
- Die Daten, die auf die angegebene Stelle kommen sollen, ueberschreiten
die maximale Satzlaenge.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0033 UNERWARTETE(S) ZEICHEN AUF POSITION(EN) '(&00)'. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Ein Feld eines der Satztypen 'A', 'D', 'U', 'L' oder 'S' enthaelt (ein)
unerwartete(s) Zeichen auf Position(en) (&00).
- Die erste Position ist nicht ' ' bzw. '*'.
- Das zweite Zeichen ist nicht 'A', 'D', 'U', 'L' bzw. 'S'.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0034 FEHLER WAEHREND DER KORREKTUR-BEARBEITUNG VON SCHLUESSEL '(&00)' AUF DISTANZ '(&01)' FUER PM# '(&02)/(&03)'. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Sobald waehrend der MERGE-Funktion ein Fehler auftritt, wird diese Meldung
ausgegeben, um die betreffende Korrektur zu ermitteln.
Dieser Meldung folgt stets eine weitere Meldung, die den Grund des Fehlers
auffuehrt.
(&00): Schluessel
(&01): fehlerhafte Stelle
(&02): Problemmeldungsnummer (PM#)
(&03): Julianisches Datum.

## SRO0035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0035 PM# UND JULIANISCHES DATUM DES SCHLUESSELS UNTERSCHIEDLICH ZU PM# UND JULIANISCHEM DATUM DES SATZES. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der im Satz der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) enthaltene
Schluessel ist der Schluessel des Etikettsatzes und die Problemmeldungs-
nummer (PM#) und/oder das julianische Datum dieses Schluessels
unterscheiden/t sich von dem/denen im Datensatz.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0036 UNERWARTETE SATZFOLGE. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR)
wurde ein Satz ausserhalb der korrekten Folge der Korrektur gefunden.
Beispiele:
Ein einzelner 'D'-Satztyp; 'A'- und 'U'-Satztyp, gefolgt von einem
'L'-Satztyp, wiederum gefolgt von einem oder mehreren 'S'-Satztyp(en).

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0037 FEHLER IN EINEM VORAUSGEHENDEN SATZ. SATZ ABGEWIESEN

### Bedeutung

Wegen eines Fehlers, der in einem vorausgehenden Satz der Korrekturdatei
(logical id = SYSPAR.CORR) auftrat, wurden alle weiteren diese Korrektur
betreffenden Saetze abgewiesen.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0038 FELD '(&00)' KEINE HEXADEZIMALE DARSTELLUNG. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung eines Satzes der Korrekturdatei
(logical id = SYSPAR.CORR) hat ein Feld nicht die erwartete
hexadezimale Darstellung.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0039 KORREKTUR-DUPLIKAT. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung der Saetze der Korrekturdatei
(logical id = SYSPAR.CORR) wurde eine Korrektur fuer denselben
Schluessel und dieselbe Distanz gefunden.
Ein doppelter Schluessel wird fuer zwei U-Saetze nur dann akzeptiert, wenn
der eine Satz 'Code' einfuegt und der andere Satz 'Code' unterdrueckt.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0040 'ADD' GEFORDERT, SATZ ABER BEREITS VORHANDEN. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Eine Korrektur vom Typ 'A' wurde veranlasst, der Satz existiert
aber bereits in der Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM).

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0041 KORREKTUR-UEBERLAPPUNG. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei Uebernahme der in Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR)
enthaltenen Korrekturen wurde ein Ueberlappungsproblem festgestellt.
Die erste Korrektur wurde angenommen.

### Maßnahme

Nach Beendigung des MERGE die Korrektur abschliessen und nach dem
Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0042 KORREKTUR AUSSERHALB DER SATZ-GRENZEN. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die in der Korrektur angegebene Stelle liegt ausserhalb der in der
Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM) festgelegten Satzgrenzen.

### Maßnahme

Nach Beendigung des MERGE die Korrektur abschliessen und nach dem
Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0043 'UPDATE' BZW. 'DELETE' FUER NICHT VORHANDENEN SATZ GEFORDERT. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Eine Korrektur vom Typ 'U' bzw. 'D' wurde fuer einen in der Parameterdatei
(logical id = SYSPAR.SYSTEM) nicht vorhandenen Satz veranlasst.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0044 MERGE-FUNKTION FUER DATEI '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die MERGE-Funktion gestartet wird.

## SRO0045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0045 MERGE-FUNKTION FEHLERFREI BEENDET

## SRO0046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0046 MERGE-FUNKTION MIT FEHLER(N) BEENDET. VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=FORTSETZEN; N=BEENDEN)

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die MERGE-Funktion beendet ist und
einige Korrekturen abgewiesen wurden.

### Maßnahme

Y: Verarbeitung fortsetzen. Es koennen aber Fehler durch ungeklaerten
Status der Daten auftreten.
N: Der Startup wird mit Fehler beendet und die Parameterdatei
(SYSPAR.RSO) geloescht.

## SRO0047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0047 DATEI '(&00)' EVTL. INKONSISTENT. DATEI REGENERIEREN? ANTWORT (Y=JA; N=VERARBEITUNG ABBRECHEN)

### Bedeutung

Die MERGE-Funktion eines vorausgehenden Startup-Vorgangs wurde abnormal
beendet.

### Maßnahme

Y: Parameterdatei (SYSPAR.RSO) wird geloescht und die
MERGE-Funktion gestartet.
N: Die Verarbeitung wird sofort abgebrochen.

## SRO0048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0048 FEHLERHAFTE DATENLAENGE IN VORAUSGEHENDER KORREKTUR. VORAUSGEHENDE KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die in Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) in Saetzen vom Typ 'S'
angegebenen Daten haben eine Laenge, die der im Satz vom Typ 'L'
angegebenen Laenge nicht entspricht.
Der mit dieser Meldung ausgegebene Satz ist der erste Satz, der nach der
fehlerhaften Korrektur eingelesen wurde. Er dient dazu, die fehlerhafte
Korrektur zu lokalisieren.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0049 DATEI '(&00)' KEINE RSO-PARAMETERDATEI. KEINE MERGE-FUNKTION AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der erste Satz der Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM) ist
nicht der erste globale Satz.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die korrekte Parameterdatei
(logical id = SYSPAR.SYSTEM) verwenden und die Startup-Funktion
wiederholen.

## SRO0050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0050 UNGUELTIGEN SATZ-TYP VERWENDET. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

In der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) wurde eine fehlerhafte
Korrektur fuer einen Etikettsatz eingegeben. Der erste Etikettsatz
darf nur aktualisiert werden, die anderen Etikettsaetze duerfen nur
hinzugefuegt werden.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0051 IN AKTUELLER KORREKTUR FEHLEN SAETZE VOM TYP 'L' BZW. 'S'. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) enthaelt eine
Korrektur vom Typ ADD oder UPDATE, fuer die keine Saetze
vom Typ 'L' und/oder 'S' existieren.
Der ausgegebene Satz ist derjenige, fuer den die Saetze fehlen.

### Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach
dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht
geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

## SRO0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0052 KEIN WEITERER KLASSE-4-SPEICHER VORHANDEN

### Bedeutung

Der Prozess wartet, bis das System den Klasse-4-Speicher freigegeben hat.

## SRO0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0053 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Da die Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) nicht vorhanden ist,
wird die Parameterdatei mit logical id SYSPAR.SYSTEM
in Parameterdatei (SYSPAR.RSO) umgewandelt.

## SRO0054

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0054 UNERWARTETE CHECKBYTE(S) ODER EOR CHECK. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Bei der Verarbeitung der Korrekturdatei (logische id = SYSPAR.CORR),
wurde ein Datensatz mit einem oder mehreren falschen Check-Bytes
oder EOR-Check gefunden.

### Maßnahme

Vervollstaendigen Sie die Korrektur nach Beendigung des Merge,
loeschen Sie (falls nicht bereits geschehen) die Parameterdatei
(SYSPAR.RSO) und starten Sie die Startup-Funktion noch einmal.

## SRO0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0055 RSO-SUBSYSTEM KANN NICHT ENTLADEN BZW. ANGEHALTEN WERDEN WEGEN '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

(&00): Ursache:
01: Das RSO-Subsystem ist nicht geladen.
02: Das RSO-Administrationsprogramm kann nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Ursache 02: Versuch wiederholen, das RSO-Subsystem zu entladen bzw.
anzuhalten. Sollte dieser Versuch erneut fehlschlagen,
Systemdump ziehen.

## SRO0056

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0056 Startup abgebrochen wegen DMS-Fehler '(&00)' waehrend Verarbeitung von 'GET','FILE' oder 'OPEN' fuer Datei '(&01)'. Naehere Angaben : /HELP-MSG DMS(&00).

### Bedeutung

Naehere Angaben ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

### Maßnahme

Versuchen, den DMS-fehler zu beheben, und den Startup wiederholen.

## SRO0057

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0057 Subsystem RSO kann nicht hochgefahren werden. Ungueltige Angaben in '(&00)'-Parameterdatei.

### Bedeutung

Die Datei (&00) existiert nicht oder
sie enthaelt felherhafte Angaben.

### Maßnahme

Datei (&00) korrigieren oder aus einer Sicherung wiederherstellen
und den Startup wiederholen.

## SRO0058

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0058 FEHLER BEI DER MONITOR-JOBVARIABLE '(&01)' FUER GERAET '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

(&00): Name des Geraets, das von der Monitor-Jobvariable ueberwacht wird.
(&01): Returncode der aufgerufenen Schnittstelle. Der Returncode ist
folgendermassen aufgebaut: XXYYZZZZ
XX : no meaning.
YY : Subcode1 : X'01' : CATJV-Fehler.
X'02' : Jobvariable existiert nicht.
X'04' : Ungueltiges Passwort.
X'06' : Ungueltige Parameterliste.
X'08' : STAJV-Felher.
X'10' : SETJV-Felher.
X'20' : GETJV-Felher.
X'22' : ERAJV-Felher.
X'24' : MONJV-Felher.
X'25' : GETMEM-Felher.
X'40' : Inkohaerente Jobvariable.
X'41' : Parameterfehler.
X'80' : Jobvariable nicht verfuegbar.
ZZZZ : Haupt-Returncode von der Jobvariablen.
Weitere Informationen finden Sie im BS2000-Handbuch
'Jobvariablen'.

## SRO0059

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0059 WARNUNG : DER SCHLUESSEL "XS" + ACCESS TYPE '(&00)' (HEXADEZIMAL '(&01)') WURDE IM RSO-SATZ "CHK" NICHT GEFUNDEN. DIE VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Der RSO-Satz "CHK" der Parameterdatei SYSPAR.RSO enthaelt nicht den
Zugriffstyp des Geraets, das im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT
angegebenen wurde. Daher ist es nicht moeglich, die Kompatibilitaet
zwischen Geraet und Zugriffstyp zu ueberpruefen.

### Maßnahme

Korrigieren Sie den RSO-Satz "CHK" der Parameterdatei SYSPAR.RSO
und starten Sie das Geraet neu.

## SRO0060

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0060 BEI DER AUSWERTUNG DES KOMMANDOS /START-PRINTER-OUTPUT WURDE EINE INKOMPATIBILITAET ZWISCHEN DEM FUER DAS GERAET '(&00)' ANGEGEBENEN ZUGRIFFSTYP UND DRUCKERTYP FESTGESTELLT. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN.

### Bedeutung

Der angegebene Zugriffstyp wird vom Druckertyp des angegebenen
Geraets nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Korrigieren Sie die Geraetedefinition in der Datei SPOOL.PARAMETERS
starten sie das Geraet neu.

## SRO0061

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0061 DER '(&00)' PFADNAME IST '(&01)'.

### Bedeutung

Diese Meldung gibt die statische IMON-Tabelle aus, die von RSO fuer
die aktuelle Sitzung verwendet wird.
(&00): logische id.
(&01): aktueller IMON-Pfadname.

### Maßnahme

Wenn ein neuer IMON-Pfadname eingerichtet wird, muss das
RSO-Subsystem angehalten und wieder neu gestartet werden,
damit die Aenderung beruecksichtigt wird.

## SRO0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SRO0062 Fehler '(&00)' fuer customized header : trailer seite. Template Datei Name : '(&01)'

### Bedeutung

(&00) : error code
00010001: wrong FCB type
00010002: unknown function
00010003: syntax error
00010004: IF misplacement
00010005: GTIME error
00010006: PBBIND error
00010007: BARCODE error
00010008: memory error
00010009: big letter error
0001000A: DMS error
0001000B: internal error
0001000C: FONT error
(&01) : Dateiname

### Maßnahme

Keine

## SRO0100

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0100 TSN '(&01)': FUER AUFTRAG EXISTIERT KEINE EXIT-ROUTINE '(&00)'

## SRO0101

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0101 TSN '(&01)': EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT AKTIV. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wird unterbrochen und mit TYPE=S erneut gestartet.
(&00): EX090 oder EX095.

## SRO0102

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0102 TSN '(&01)': EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT AKTIV. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN (EXIT-ROUTINE VORHER AKTIVIEREN); T=ABBRECHEN)

### Bedeutung

Soll der SPOOL-Auftrag nicht abgebrochen werden, muss der Operator
vor Beantwortung der Meldung die EXIT-Routine aktivieren.

### Maßnahme

R: Auftrag mit aktiver EXIT-Routine wiederholen.
T: EXIT-Routine wird nicht aufgerufen; SPOOL-Auftrag wird abgebrochen.

## SRO0103

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0103 RSO ERHIELT UNBEKANNTEN FEHLERCODE '(&00)', TSN '(&01)'. AUFTRAG IN KEEP-WARTESCHLANGE EINGETRAGEN

### Bedeutung

RSO erhielt von SRAM einen Returncode, der in den RSO-internen Tabellen
nicht existiert.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die Parameterdatei (SYSPAR.RSO) auf
Gueltigkeit zu pruefen.

## SRO0104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0104 (&00) DOPPELTE SEITE(N) MOEGLICH WEGEN SPOOLOUT-UNTERBRECHUNG(EN)

### Bedeutung

Waehrend des SPOOLOUT-Vorgangs wurde RSO mindestens einmal unterbrochen.
Der Grund dieser Unterbrechung(en) war jeweils ein Hardware-Fehler (z.B
Papierende, Drucker angehalten), der eine besondere Behandlung erfordert.
Jede Unterbrechung kann die Mehrfachausgabe einiger Seiten verursacht
haben.
(&00): Anzahl der RSO-Unterbrechungen.

### Maßnahme

Ausdruck auf doppelt ausgedruckte Seiten pruefen.

## SRO0105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0105 'SETL'-FEHLER BEI DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der fuer die Datei angegebene Positionierungswert ist fehlerhaft.
- In einem PLAM-Element sind alle Satztypen >159 Zeichen. Der Auftrag
kann durch das RSO-Subsystem nicht ausgedruckt werden.

### Maßnahme

Angegebenen Positionierungswert mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB
korrigieren.

## SRO0106

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0106 TSN '(&01)': WIEDERANLAUF-SEITENNUMMER '(&00)' GROESSER ALS DATEI-KAPAZITAET. ANTWORT (T=ABBRECHEN; <NN>=NEUE SEITENNUMMER)

### Bedeutung

Angegeben Wiederanlauf-seitennummer ist zu gross.

## SRO0107

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0107 AUSGABE ANGEHALTEN. AUSDRUCK UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Fuer den SPOOLOUT-Auftrag wurde das Kommando /HOLD-PRINT-JOB abgesetzt.
Der SPOOLOUT-Auftrag wurde unterbrochen und neu aufgesetzt.

## SRO0108

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0108 SPOOLOUT-AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird zeitweilig zurueckgestellt, d.h.
wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.

### Maßnahme

Nachfolgende Meldungen erfragen die Angabe des Starttyps und der
neuen Prioritaet des Auftrags.

## SRO0109

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0109 SPOOLOUT-AUFTRAG IN ZUSTAND 'KEEP' VERSETZT

### Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen und
verbleibt dort, bis er mittels Kommando /RESUME-PRINT-JOB neu gestartet
wird.

### Maßnahme

Die nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

## SRO0110

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0110 SPOOLOUT-AUFTRAG ABGEBROCHEN MIT /CANCEL-PRINT-JOB

## SRO0111

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0111 ZEILE BEI SATZ-NUMMER (&00) ZU LANG. ZEILE GEKUERZT, AUSGABE FORTGESETZT

## SRO0112

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0112 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG. ANTWORT (T=ABBRECHEN; D=ZURUECKSTELLEN; S=STANDARD; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART (KEEP))

### Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Wenn gefordert, wird die Datei geloescht.
D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird erneut in die SPOOLOUT-Warteschlange
eingetragen. Nachfolgende Meldungen erfragen die neue Prioritaet
und den Typ des Wiederanlaufs.
S: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange
eingetragen; seine Prioritaet wird nicht geaendert.
Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt erneut
gestartet.
K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er
mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

## SRO0113

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0113 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': NEUE PRIORITAET FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG? ANTWORT (<NNN>=NEUE PRIOR. 30 BIS 255; 'ETX'=KEINE AENDERUNG)

## SRO0114

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0114 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': ART DES WIEDERANLAUFS FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG? ANTWORT (B=NEUBEG.; P=VORHERGEH. WIEDERANLAUFPUNKT; S=ANFANG AKTUELLE SEITE; <NN>=DEZ.SEITENNR.)

### Bedeutung

Fuer einen am Geraet (&01) zurueckgestellten Auftrag soll der
Aufsetzpunkt fuer den erneuten Start bestimmt werden.

### Maßnahme

B: Der Auftrag wird vollstaendig neu gestartet.
P: Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt neu
gestartet.
S: Nicht zulaessig fuer Kartenstanzer.
Der Auftrag wird am Beginn der soeben gedruckten Seite erneut
gestartet.
<NN>: Nicht zulaessig fuer Kartenstanzer.
Dezimalwert fuer die Seitennummer, ab welcher der Auftrag erneut
gestartet werden soll. (der Wert muss kleiner als die
augenblickliche
Seitennummer sein).

## SRO0115

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0115 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG. AUFTRAG IN KEEP-WARTESCHLANGE EINGETRAGEN

### Bedeutung

Der Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange mit dem letzten Fixpunktwert
eingetragen.

### Maßnahme

Der Auftrag kann mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet werden.

## SRO0116

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0116 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': AUFTRAG MIT 'TYPE=BEGINNING' ERNEUT GESTARTET

## SRO0117

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0117 VERBINDUNG FUER GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. GERAET VOM SYSTEM GETRENNT (DETACHED)

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die Gueltigkeit der SPOOL-Parameterdatei
zu pruefen.

## SRO0118

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0118 SPOOLOUT-VORGANG BEENDET

### Bedeutung

- Die Datei ist vollstaendig ausgedruckt.
- Die Druck-Anforderung wurde aus der Warteschlange geloescht.
- Sofern vom Benutzer gefordert, wurde im Anschluss an den
SPOOLOUT-Vorgang
die Datei geloescht.

## SRO0119

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0119 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': ZEILEN-KUERZUNG BEI DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Eine bzw. mehrere Zeile(n) der Datei (&00) wurde(n) gekuerzt.

## SRO0120

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0120 '(&00)': '(&01)' IN SATZ '(&02)'

### Bedeutung

(&00): WRONG SPACING CTRL BYTE: Fehler im Druck-Kontroll-Zeichen
WRONG CHANNEL VALUE : Kanalnummervorschub groesser 12 oder
Kanalnummer nicht im loop definiert
(&01): Wert der falschen Information
(&02): Satznummer der Eingabedatei.

## SRO0121

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0121 BENUTZER-FEHLER: SATZLAENGE GROESSER ALS DCAM-PUFFERGROESSE

### Maßnahme

Die DCAM-Puffergroesse ueber SPSERVE nochmals definieren
(MODIFY-SPOOL-DEVICE) oder
die Datei-Satzlaengen-Definition aendern.

## SRO0122

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0122 BENUTZER-FEHLER: DRUCKER ERHIELT UNERWARTETE(N) BEFEHL(E) ZUM ABZUSCHLIESSEN DES DOKUMENTS

### Bedeutung

Die Benutzerdaten koennen CLOSE DOCUMENTS-Zeichen (\ ] ;) enthalten.

### Maßnahme

Datei ueberpruefen.

## SRO0123

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0123 BENUTZER-FEHLER: UNGUELTIGER CSI '(&00)'

### Bedeutung

Wegen eines ungueltigen CSI (Character Set Identifier) wird der Auftrag
beendet.

### Maßnahme

Die Eingabedatei aendern und den Auftrag wiederholen.

## SRO0124

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0124 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. CHARACTER-IMAGE '(&03)' FUER GERAET '(&02)' KANN NICHT GELESEN WERDEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Waehrend fuer Geraet (&02) das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT bearbeitet
wurde, ist beim Lesen des CHARACTER-IMAGE (&03) ein Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

DVS-Fehler korrigieren, anschliessend das Kommando wiederholen.

## SRO0125

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0125 AUSZUDRUCKENDE DATEI IST LEER

## SRO0126

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0126 SPOOLOUT-AUFTRAG IN KEEP-WARTESCHLANGE ZURUECKGESTELLT. GERAET VOM SYSTEM GETRENNT (DETACHED)

### Bedeutung

Das Geraet, auf dem der SPOOLOUT-Auftrag aktiv war, wurde vom Operator
bzw. von der RSO-Geraeteverwaltung mit Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT,
Operand STOP=IMMEDIATE, vom System getrennt (detached).

## SRO0127

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0127 TSN '(&01)': 'SETL'-FEHLER BEI DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Der angegebene Positionierungswert fuer Datei (&00) ist falsch.

### Maßnahme

Den angegebenen Wert mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB korrigieren.

## SRO0128

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0128 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)', TSN '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

DVS-Fehler korrigieren, anschliessend den Auftrag mit Kommando
/RESUME-PRINT-JOB freigeben (Ausnahme: DVS-Fehler DMS0D33: Datei nicht
vorhanden).

## SRO0129

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0129 TSN '(&01)': KANAL-1-POSITION IN 'LOOP'-OPERAND '(&00)' FALSCH

### Bedeutung

Es ist nicht genug Platz zwischen der KANAL-1-Position (1. Zeile des
Ausdrucks) und dem Ende der Druckerseite, um den Druck mit dem angegebenen
PRINT-Operanden zu erlauben.
(&00): - LOOP-Name
- SPACING, wenn in der SPOOL-Parameterdatei fuer das verwendete
Formular 'Vertical-Control' oder 'Rotation-Control'
gleich '*SPACING' festgelegt ist.

### Maßnahme

Benutzer-LOOP: Kanal-1-Position korrigieren.
In allen anderen Faellen: Systembetreuung verstaendigen, um die Korrektur
vornehmen zu lassen.

## SRO0130

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0130 TSN '(&02)', GERAET '(&00)': SCHREIBDICHTE-FEHLER MIT 'FORM'-OPERAND '(&01)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Die im FORM-Operanden angegebene Schreibdichte ist ungueltig.
Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingereiht.

### Maßnahme

Die Formular-Definition in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und den
Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB freigeben.

## SRO0131

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0131 TSN '(&01)': DATEI FUER DIA '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die DIA-Datei ist mit dem Standard-Dateinamen weder unter der
PRINT-Benutzerkennung, noch unter der Kennung der Geraeteverwaltung,
noch im Geraet selbst vorhanden.

### Maßnahme

Das DIA muss vom Benutzer oder der Geraeteverwaltung definiert werden.

## SRO0132

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0132 'LEFT-MARGIN'-OPERANDENWERT UNVERTRAEGLICH MIT PAPIER-FORMAT ODER SCHREIBDICHTE

### Bedeutung

Der Operand LEFT-MARGIN im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC oder die
entsprechende Voreinstellung in der SPOOL-Parameterdatei hat einen zu
grossen Wert.

### Maßnahme

Papierformat oder Schreibdichte von der Systembetreuung vor Freigabe der
TSN korrigieren lassen.

## SRO0133

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0133 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': PROBEDRUCK GEWUENSCHT FUER SPOOLOUT-NAME '(&02)'? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; <N>=ANZAHL SEITEN 1 BIS 9)

### Bedeutung

Im vorher abgesetzten Kommando /START-PRINTER-OUTPUT wurde der Operand
PRINT-SAMPLE angegeben. Der Operator kann daher bei jeder
Formularaenderung
entscheiden, ob er fuer das betroffene Formular einen Probedruck wuenscht.

### Maßnahme

Y : Probedruck von einer Seite gewuenscht
N : Probedruck nicht gewuenscht
<N>: Probedruck von n Seiten (n = 1 bis 9) gewuenscht.

## SRO0134

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0134 TSN '(&01)': PROBEDRUCK FUER '(&00)' IN ORDNUNG? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der Probedruck fuer das Formular (&00) ist ausgedruckt und kann nunmehr
auf korrekte Einstellung geprueft werden.

### Maßnahme

Y: Papiereinstellung ist korrekt; der regulaere SPOOLOUT-Vorgang beginnt.
N: Vor Beantwortung Papiereinstellung korrigieren.
Der Probedruck wird wiederholt.

## SRO0135

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0135 BEI OPERAND 'FIRST-RECORD' ANGEGEBENER WERT UNGUELTIG. ES ERFOLGT KEIN AUSDRUCK

### Bedeutung

Die im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bei Operand FIRST-RECORD angegebenen
Werte liegen ausserhalb der auszudruckenden Datei.

## SRO0136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0136 JVS-FEHLER '(&00)' BEI JV-BEARBEITUNG. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG JVS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den JVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
JV: Jobvariable.
(&00): JVS-Fehlerschluessel.

## SRO0137

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0137 POSITION DES STEUERZEICHENS FALSCH

### Bedeutung

Die Position des Steuerzeichens ist ausserhalb des Satzes.

## SRO0138

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0138 ANFANG DES AUSZUGEBENDEN ABSCHNITTS EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Der dem Operanden FIRST-RECORD entsprechende Satz der SECTION kann in der
Datei nicht gefunden werden.

### Maßnahme

Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC korrigiert wiederholen bzw. die Datei
abaendern.

## SRO0139

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0139 IN OPERAND '(&00)' ANGEGEBENE VFB-LAENGE WIRD VOM GERAET NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die im Operanden (&00) angegebene Laenge des vertikalen Formatpuffers
(VFB)
ist groesser als die vom Geraet unterstuetzte maximale physikalische
Seitengroesse.

### Maßnahme

Den betroffenen Operanden korrigieren und den Auftrag wiederholen.

## SRO0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0140 'FAMILY-LOCK'-FEHLER. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT FUER TSN '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend des Umleitens einer FAMILY trat ein interner Fehler auf.
Das System kann die FAMILY nicht sperren, um andere Aktionen (Auftrag
loeschen, Prioritaet aendern usw.) zu verhindern.

## SRO0141

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0141 DVS-FEHLER BEIM DRUCKEN EINER 'PRE-DATA'- BZW. 'POST-DATA'-DATEI

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler (DMS-Returncode und Dateiname)
befindet sich auf der Anhangsseite (Trailer-Page) des Druckauftrags.

## SRO0142

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0142 BENUTZER-FEHLER: IN ZEICHENSATZ '(&00)' DEFINIERTE ZEICHENDICHTE (CPI) UNGUELTIG. SPOOL-PARAMETERDATEI KORRIGIEREN

### Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei ist fuer das Formular im Zeichensatz (&00)
eine
Zeichendichte (CPI) festgelegt, die fuer den Geraetetyp des Druckers nicht
zugelassen ist.
CPI: Character per Inch = Schreibdichte.

### Maßnahme

Zeichensatzeintrag in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag
wiederholen.

## SRO0143

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0143 BENUTZER-FEHLER: IN CSI '(&00)' DEFINIERTE CPI UNGUELTIG

### Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei ist im Zeichensatz ueber den CSI (&00) eine
Zeichendichte (CPI) festgelegt, die fuer den Geraetetyp des Druckers nicht
erlaubt ist.
CPI: Character per Inch = Schreibdichte.
CSI: Zeichensatz-Bezeichner.

### Maßnahme

Zeichensatzeintrag in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag
wiederholen.

## SRO0144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0144 DATEI FUER DIA '(&00)' NICHT VORHANDEN ODER GESCHUETZT

### Bedeutung

Die DIA-Datei (FORMS-OVERLAY) ist nicht mit dem Standard-Dateinamen
definiert oder sie ist geschuetzt.
Die Datei kann sich an drei moeglichen Orten befinden:
- Auf der Benutzerkennung des Anwenders, der den Druckauftrag absetzt.
- Auf der Benutzerkennung der RSO-Geraeteverwaltung (Private Device)
bzw. auf der Benutzerkennung $SYSSPOOL (Public Device).
- Im Speicher des Geraetes.

## SRO0145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0145 VERTIKALE ZEILENDICHTE FUER GERAET '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN. SPOOL-PARAMETERDATEI KORRIGIEREN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Fehlerhafter LPI-Wert im Zeichensatz, der im Operanden LOOP-NAME des
Kommandos PRINT-FILE/PRINT-DOC angegeben ist.
- Fehlerhafter LPI-Wert im LOOP-Satz, der mit dem Formular verknuepft ist.
- Fehlerhafter LPI-Wert im vertikalen Zeilenabstand des Formulars
angegeben.
LPI: Lines per Inch (Zeilenabstand pro Zoll).

### Maßnahme

Formulardefinition in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag
wiederholen.

## SRO0146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0146 ZEICHENDICHTE (CPI) IN ZEICHENSATZ '(&00)' FUER GERAET '(&01)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN. SPOOL-PARAMETERDATEI KORRIGIEREN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Ungueltiger CPI-Wert in dem bei Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC, Operand
CHARACTER-SETS angegebenen Zeichensatz.
- Ungueltiger CPI-Wert im mit dem Formular verknuepften Zeichensatz.
CPI: Character per Inch (Zeichendichte pro Zoll).

### Maßnahme

Zeichensatz in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag
wiederholen.

## SRO0147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0147 TSN '(&01)': BEI OPERAND '(&00)' ANGEGEBENE VFB-LAENGE UEBERSCHREITET DIE VOM GERAET UNTERSTUETZTE MAXIMALE PHYSIKALISCHE SEITENGROESSE

### Bedeutung

VFB: Vorschub-Informationspuffer (Vertical Format Buffer).

### Maßnahme

Operanden korrigieren und Auftrag wiederholen.

## SRO0148

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0148 MAXIMAL-WERT FUER WIEDERHOLUNGSZEIT VON 'REPEAT-MESSAGE' ERREICHT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der im Geraete-Eintrag der SPOOL-Parameterdatei angegebene Wert ist
erreicht.

## SRO0149

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0149 MAXIMAL-WERT FUER WIEDERHOLUNGSZEIT VON 'RESTART-ACTION' ERREICHT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der im Geraete-Eintrag der SPOOL-Parameterdatei angegebene Wert ist
erreicht.

## SRO0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0150 ZUGRIFF AUF REMOTE-DATEI VON RSO NICHT UNTERSTUETZT. AUF DATEIEN BZW. KATALOG-KENNUNG '(&00)' KEIN ZUGRIFF MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Katalogkennung bzw. Dateiname.

## SRO0151

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0151 TSN '(&00)': SUBSYSTEM '(&02)' BEIM BEARBEITEN VON DATEI '(&01)' NICHT GELADEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

### Bedeutung

DSEM: Dynamic Spool Extension Management
XHCS: Extended Host Code Support.

## SRO0152

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0152 TSN '(&00)': KEINE DEFINITION VON SUBSYSTEM 'XHCS' IN DSSM-KATALOG BEIM BEARBEITEN VON DATEI '(&01)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

### Bedeutung

XHCS: Extended Host Code Support.

## SRO0153

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0153 TSN '(&00)': XHCS UNBEKANNTER CCSN '(&02)' BEIM BEARBEITEN VON DATEI '(&01)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

### Bedeutung

CCSN: Coded Character Set Name
XHCS: Extended Host Code Support.

## SRO0154

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0154 TSN '(&00)': XHCS-FEHLER '(&02)' BEIM BEARBEITEN VON DATEI '(&01)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

### Bedeutung

Naehere Angaben zum Fehlercode siehe BS2000-Handbuch 'XHCS'
XHCS: Extended Host Code Support.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0155

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0155 Warnung: mindestens hat ein Zeichen, der in der '(&00)' Datei enthalten wird, kein Aequivalent im XHCS Zielcode.

### Bedeutung

(&00) : USER, PROLOG, EPILOG oder DIA
Einige Zeichen haben kein Aequivalent im Zielcode.
Der XHCS Standard-Default-Wert ist verwendet.

## SRO0156

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0156 WARNUNG: FUER DATEI '(&00)' WURDE KEINE XHCS-KONVERTIERUNG DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

- (&00): USER, PROLOG, EPILOG oder DIA
- - Der Datei ist ein kodierter Zeichensatzname (CCSNAME) zugeordnet,
- und im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC wurde eine Umsetztabelle
angegeben,
- oder fuer den der Datei zugeordneten CCSNAME wurde wegen
Nichtverfuegbarkeit von XHCS Typ EBCDIC angenommen.

## SRO0157

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0157 UNVEREINBARKEIT IN RECOVERY-DATEI '(&00)' FUER GERAET '(&01)'. VERARBEITUNG MIT STANDARD-RECOVERY FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei der Validation der Datei (&00) mit den Recovery-Regeln fuer
das Geraet (&01) wurde einer der folgenden Fehler entdeckt:
1. ungueltiger "generischer" Aktionscode angegeben
2. ungueltiger "generischer" Druckerfehlercode angegeben

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen

## SRO0158

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0158 AUFTRAG IN AUTOMATISCHEM WIEDERANLAUF BEGRIFFEN

### Bedeutung

Nach Ablauf des in der SPOOL-Parameterdatei angegebenen Intervalls
wird 'OPEN-CONNECTION' wiederholt.

## SRO0159

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0159 DVS-FEHLER '(&00)' IN RECOVERY-DATEI '(&01)' FUER GERAET '(&02)'. VERARBEITUNG MIT STANDARD-RECOVERY FORTGESETZT

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber /HELP-MSG DMS(&00)
im Systemmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): spezifischer Fehlercode
(&01): Dateiname

## SRO0160

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0160 ZUGRIFF AUF SPEICHEREBENE S1/S2. BITTE WARTEN.

### Bedeutung

Die aktuelle Datei wurde auf die Speicherebene S1 oder S2 verdraengt
Das Zurueckholen der verdraengten Daten nimmt eine gewisse Zeit in
Anspruch. Bitte warten.

## SRO0161

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0161 VERDRAENGTE DATEI '(&00)' KANN NICHT ZURUECKGEHOLT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde auf die Speicherebene S1 oder S2 verdraengte.
Der von der Druckverarbeitung angestossene Rueckholvorgang war nicht
erfolgreich. Die SPOOLOUT-Anforderung fuer diese Datei wird abgewiesen.

## SRO0162

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0162 TSN '(&01)': DATEI '(&00)' WURDE VERDRAENGT

### Bedeutung

- Die Datei (&00) wurde verdraengt und ist daher nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Datei zurueckholen und SPOOLOUT-Auftrag wiederholen.

## SRO0163

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0163 DATEI FUER '(&00)' WURDE VERDRAENGT

### Bedeutung

- Die Datei wurde verdraengt und ist daher nicht verfuegbar.

### Maßnahme

Datei zurueckholen oder Geraeteverwalter verstaendigen.

## SRO0164

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0164 ANGEFORDERTE RECOVERY-AKTION KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN.

### Bedeutung

Beim drucken trat ein Problem auf, der dazugehoerige Recovery-Aktionscode
(z.b. REPEAT) kann jedoch nicht ausgefuehrt werden (z.b. kann der REPEAT-
Aktionscode nicht ausgefuehrt werden, wenn mit SYNCHRO=NETWORK ein Drucker
mit TACLAN-Anschluss definiert wurde).
In diesem Fall wird der Recovery-Aktionscode ausgefuehrt, der fuer den
allgemeinen Fehlercode 'InvalidAction' (standardmaessig STOP) definiert
ist.

### Maßnahme

Systembetreuung oder Geraete-Verwaltung verstaendigen.

## SRO0165

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0165 SYNTAXFEHLER IN ZEILE '(&00)' WAEHREND DER ANALYSE DER PARAMETERDATEI '(&01)' FUER GERAET '(&02)', URSACHE '(&03)'.

### Bedeutung

Die Parameterdatei enthaelt Syntaxfehler mit folgender Ursache :
(01) : ungueltige Steuerzeichen (beginnend mit '\' oder '^')
(02) : fehlendes Trennzeichen (',') am Ende eines Parameters
(03) : unerwartete Zeichen nach abschliessendem Komma
(04) : fehlendes Trennzeichen ('#') in numerischem Parameter
(05) : fehlender numerischer Wert
(06) : Laenge des Strings oder numerischer Wert zu gross
oder ungueltiger Druckername
(07) : notwendige Masseinheit in numerischem Parameter fehlt
(08) : Masseinheit in numerischem Parameter nicht unterstuetzt
(09) : Parameter wurde doppelt definiert
(10) : fehlendes Trennzeichen ('=') in Parameter vom Typ String
(11) : fehlender Parametername oder Druckername in LikeString
(12) : Parameter wird nicht unterstuetzt
(13) : fehlendes Trennzeichen ('like:') in Parameter vom Typ LikeString
(14) : fehlendes Trennzeichen ('%') in Parameter vom Typ KeyStringList
(15) : fehlendes Trennzeichen (':') in Parameter vom Typ KeyStringList
Bearbeitung wird fortgesetzt, ohne den Inhalt der Parameterdatei zu
beruecksichtigen.

## SRO0166

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0166 ZU WENIG SPEICHER WAEHREND DER BEARBEITUNG DER PARAMETERDATEI '(&00)' FUER GERAET '(&01)'.

### Bedeutung

Nicht alle Informationen aus der Parameterdatei koennen im Speicher
abgelegt
werden.
Bearbeitung wird fortgesetzt, ohne den Inhalt der Parameterdatei zu
beruecksichtigen.

## SRO0167

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0167 TSN '(&00)' : WIDERSPRUECHE ZWISCHEN WERT FUER INPUT-TRAY UND WERT FUER SEITEN-/ZEILENGROESSE. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

### Bedeutung

Der Wert fuer INPUT-TRAY entspricht nicht dem benutzten Papierformat.
Der Wert passt nicht zur Seiten-/Zeilengroesse.

## SRO0168

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0168 FERNER PREDATA/POSTDATA-DATEIZUGRIFF NICHT UNTERSTUETZT.

## SRO0169

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0169 PREDATA/POSTDATA-DATEI IST LEER.

## SRO0170

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0170 Benutzerfehler: Fuer den IPP-Drucker '(&00)' ist kein ippuri verfuegbar.

### Bedeutung

(&00) : Name des Geraets
In der Drucker-Parameterdatei, die dem ausgewaehlten IPP-Drucker
zugeordnet ist, wurde kein ippuri definiert.

### Maßnahme

Pruefen und korrigieren Sie die zugeordnete Drucker-Parameterdatei.

## SRO0171

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0171 STD-Geraete-Eintrag in SPOOL-PARAMETERDATEI erforderlich fuer angegebenen RSO-Gereatetyp. Kommando/Makro abgewiesen.

### Bedeutung

Keine STD-Geraete-Eintrag in SPOOL-PARAMETERDATEI fuer angegebenen
RSO-Gereatetyp.

### Maßnahme

Mit Hilfe der SPSERVE-Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE den STD Drucker
in die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS aufnehmen.

## SRO0172

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0172 Interner Fehler waehrend der Geraetezuordnung. Kommando/Makro abgewiesen.

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
- Kein Speicherplatz verfuegbar
- Fehler waehrend der Initialisierung der SROSDIP-Task
- Fehler waehrend der Initialisierung des Gereates

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0173 KOMMANDO ENTHAELT UNVEREINBAR OPERANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Syntax der Operanden fehlerhaft
- Kombination der Operanden unzulaessig.

### Maßnahme

Operanden korrigieren und Kommando wiederholen.

## SRO0174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0174 SYSTEM-SCHNITTSTELLEN-FEHLER. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung des Kommandos trat ein Fehler auf.

## SRO0175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0175 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, INFORMATION ABZUFRAGEN BZW. KOMMANDO ABZUSETZEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

## SRO0176

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0176 LOGISCHES GUELTIGKEITS-PROBLEM WAEHREND KOMMANDO-BEARBEITUNG

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
- Definition in den SPOOL-Parametern bzw. SPOOL-Dateien fehlt
- DVS-Fehler aufgetreten (ausgenommen Systemfehler)
- Geraet nicht verfuegbar.

## SRO0177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0177 UMLEITEN VON MINDESTENS EINER TSN UNZULAESSIG

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, die angegebene TSN bzw. mindestens eine
TSN der im Kommando /REDIRECT-PRINT-JOB angegebenen Liste umzuleiten.

## SRO0178

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0178 TSN '(&01)': IMON LOGICAL-ID '(&00)' UNBEKANNT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

## SRO0179

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0179 TSN '(&00)' : WERT FUER ROTATION FEHLERHAFT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

### Bedeutung

Seitendrehung (Rotation) wurde angefordert, aber es wurde kein Loop
und keine Zeilendichte fuer Seitendrehung angegeben.

## SRO0180

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0180 TSN '(&00)': Das Ccsname '(&02)' ist mit dem Drucker inkompatibel. Auftrag zurueckgestellt.

### Bedeutung

(&00) : Auftrag
(&01) : Druckername
(&02) : coded character set name
Einige Resourcen oder die zu druckende Datei werden in einer
inkompatiblen Weise mit dem vorgewaehlten Drucker kodiert.

### Maßnahme

Benutzen Sie korrekte Resourcen oder leiten den Auftrag zu
einem Drucker um, der mit dem ccsname kompatibel ist.

## SRO0181

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0181 TSN '(&00)': Warnung: fuer Datei '(&01)' wurde XHCS-Konvertierung durchgefuehrt.

### Bedeutung

(&00) : Auftrag
(&01) : USER, PROLOG, EPILOG oder DIA
Fuer den der Datei zugeordneten kodierten Zeichensatznamen (CCSNAME)
ist mit dem RSO-Prozess inkompatibel und eine Konvertierung zu
EDF041 oder zu UTFE ist angewendet worden.

## SRO0182

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0182 Warnung: fuer Datei '(&00)' wurde XHCS-Konvertierung durchgefuehrt.

### Bedeutung

(&00) : USER, PROLOG, EPILOG oder DIA
Fuer den der Datei zugeordneten kodierten Zeichensatznamen
(CCSNAME) ist mit dem RSO-Prozess inkompatibel und eine
Konvertierung zu EDF041 oder zu UTFE ist angewendet worden.

## SRO0183

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0183 Benutzerfehler: Fuer den Drucker '(&00)' ist kein sutf8/rutf8 verfuegbar.

### Bedeutung

(&00) : Name des Geraets
In der Drucker-Parameterdatei, die dem ausgewaehlten Drucker
zugeordnet ist, wurde kein sutf8/rutf8 definiert.

### Maßnahme

Pruefen und korrigieren Sie die zugeordnete Drucker-Parameterdatei.

## SRO0184

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0184 Benutzerfehler: Ungueltige Escape-Sequenz fuer den Drucker '(&00)'.

### Bedeutung

(&00): Geraetename
In der Druckdatei wird eine ungueltige Escape-Sequenz
fuer den angegebenen Drucker '(&00)' verwendet.

### Maßnahme

Druckdatei pruefen und korrigieren

## SRO0185

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0185 Benutzerfehler: UTFE/UTF8- Konvertierungsfehler waehrend des Druckens einer Datei '(&00)'. Auftrag zurueckgestellt.

### Bedeutung

(&00): Dateiname
UTFE/UTF8 Konvertierungsfehler waehrend des Druckens der Datei
auf den angegebenen Drucker.

### Maßnahme

Druckdatei pruefen und korrigieren.

## SRO0186

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0186 Benutzerfehler: Es ist keine Escape-Tabelle fuer den Unicode-Drucker '(&00)' definiert.

### Bedeutung

(&00): Geraetename
Der Drucker unterstuetzt keine Unicode-Kodierung

### Maßnahme

Unicode-Drucker angeben.

## SRO0187

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0187 Predata Fehler: Remote Puffergr��e ist zu klein.

### Bedeutung

Der Remote Puffer ist zu klein um Predata record aufzunehmen

### Maßnahme

Remote Pufferg��e in der Datei SPOOL.PARAMETERS erweitern.

## SRO0300

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0300 SYSTEM-FEHLER: RSO-VERWALTER-BOERSE ZERSTOERT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Boersen-Mechanismus entdeckte einen Fehler und wurde daraufhin
abgebrochen.

## SRO0301

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0301 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

## SRO0302

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0302 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SLOT-MANAGER. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

## SRO0303

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0303 PROBEDRUCK UNZULAESSIG FUER PRIVATES GERAET ODER EINZELBLATT-DRUCKER

## SRO0304

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0304 POOL-NAME '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC angegebene DESTINATION-Name kann
in der SPOOL-Parameterdatei entweder als ein Geraetename oder ein
POOL-Name definiert sein.
Fuer das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT muss der DESTINATION-Name in der
SPOOL-Parameterdatei als POOL-Name definiert sein.

## SRO0305

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0305 KOMMANDO DEM SYSTEMBETREUER BZW. RSO-GERAETEVERWALTER VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Nur die Systembetreuung bzw. die RSO-Geraeteverwaltung ist berechtigt,
das
Kommando /STATUS R ohne Angabe des Operanden DEVICE bzw. das Kommando
/REDIRECT-PRINT-JOB abzusetzen.

## SRO0306

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0306 SYSTEM-FEHLER: EQUISAMQ-DATEI DEFEKT. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die EQUISAMQ-Warteschlangendatei wurde verfaelscht. Die Bearbeitung eines
der folgenden Kommandos wurde abgebrochen.
/RESUME-PRINT-JOB
/REDIRECT-PRINT-JOB.

## SRO0307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0307 KEIN KLASSE (&00)-SPEICHERPLATZ MEHR VERFUEGBAR. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bei der Speicherplatzanforderung trat ein Fehler auf.

## SRO0308

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0308 DVS-FEHLER '(&00)' BEI RSO-ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SRO0309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0309 INTERNER SYSTEM-FEHLER. KOMMANDO-EINGABE WIEDERHOLEN

## SRO0310

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0310 UNVERTRAEGLICHKEIT ZWISCHEN VERSION DER DATEI '(&00)' UND VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die in der SPOOL-Parameterdatei enthaltenen RSO-Informationen reichen zur
Bearbeitung des Kommandos nicht aus.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen. Erforderliche Massnahmen:
SPOOL-Parameterdatei durch SPSERVE-Lauf anzupassen und RSO-Initialisierung
wiederholen.

## SRO0311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0311 WARNUNG: DRUCKE WERDEN AUTOMATISCH AUF GERAET '(&00)' UMGELEITET

### Bedeutung

Die RSO- bzw. SPOOL-Auftraege werden automatisch auf das angegebene Geraet
umgeleitet.

## SRO0312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0312 TSN '(&02)': UMLEITEN VON GERAET '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT AKZEPTIERT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die angegebene Art des Umleitens wird nicht unterstuetzt.
- Das Umleiten wird nicht ausgefuehrt fuer die angegebene TSN bzw. fuer
jede verbleibende TSN ((&02)=*ALL).

## SRO0313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0313 TSN '(&01)': POOL- BZW. GERAETE-NAME '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&01): TSN : Die TSN wird nicht umgeleitet
*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

## SRO0314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0314 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, TSN '(&00)' UMZULEITEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): TSN : Die TSN wird nicht umgeleitet
*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

## SRO0315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0315 TSN '(&00)': FEHLER BEI ZUGRIFF AUF EQUISAMQ-WARTESCHLANGENDATEI. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): TSN : Die TSN wird nicht umgeleitet
*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

## SRO0316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0316 TSN '(&00)': FEHLER BEI ZUGRIFF DES SPOOL-SLOT-MANAGERS. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Fehler wurde durch den SPOOL-Slotmanager gemeldet.
(&00): TSN : Die TSN wird nicht umgeleitet
*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

## SRO0317

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0317 AUFTRAG MIT TSN '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die angegebene TSN wurde im System nicht gefunden.

## SRO0318

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0318 UMLEITGERAET IST KEIN RSO-GERAET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

- Das im Geraetesatz angegebene Umleitgeraet wird von RSO nicht
- unterstuetzt.

### Maßnahme

Geraeteverwalter oder SPOOL-Verwalter verstaendigen.

## SRO0320

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0320 OPERAND '(&00)' UND OPERAND '(&01)' WIDERSPRECHEN SICH. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Die beiden Operanden duerfen im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw.
im Makro PRNT/PRNTDOC nicht zusammen angegeben werden.
(&00), (&01): Operandennamen.

## SRO0321

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0321 RSO-OPERAND '(&00)' WIDERSPRICHT 'LOCAL'-OPERAND. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Der RSO-Operand (&00) darf nicht zusammen mit einem LOCAL-Operanden
(z.B. CHARS-MODIFICATION) angegeben werden.
(&00): RSO-Operandenname.

## SRO0322

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0322 GERAET '(&00)' NICHT IN SPOOL-PARAMETERDATEI EINGETRAGEN. TSN '(&01)' KANN NICHT ABGEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Fuer das Geraet (&00) wurde in einer frueheren RSO-Session ein RSO-Auftrag
erteilt. Da das Geraet in die SPOOL-Parameterdatei jedoch nicht mehr
eingetragen ist, kann dieser Auftrag nicht bearbeitet werden.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten,
- den RSO-Auftrag auf einen anderen Drucker umzuleiten bzw.
- das Geraet (&00) erneut in die SPOOL-Parameterdatei einzutragen.

## SRO0323

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0323 OPERAND '(&00)' WIDERSPRICHT ANGEGEBENEM/N RSO-GERAETETYP(EN). KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Die Verwendung einiger Operanden des Kommandos PRINT-FILE/PRINT-DOC
(z.B. FORMS-OVERLAY, PAGE-COPIES) ist vom Geraetetyp des Druckers
abhaengig, der fuer den Druckauftrag angefordert wird.

## SRO0324

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0324 OPERAND 'TRAY-NUMBER' FEHLERHAFT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Der Wert passt nicht zur Seiten-/Zeilengroesse.
Das Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw. der Makro PRNT/PRNTDOC wird
abgewiesen.

## SRO0325

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0325 ANGEGEBENER 'TRAY-NUMBER'-OPERANDENWERT NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 9. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw. der Makro PRNT/PRNTDOC wurde
abgewiesen.

### Maßnahme

'TRAY-NUMBER'-Operandenwert korrigieren und Kommando wiederholen.

## SRO0326

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0326 GUELTIGKEITS-SAETZE IN DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

In der Datei (&00) fehlen die Saetze, die (je nach
Geraetetyp) die dynamische Gueltigkeit einiger Operanden
(z.B. FORMS-OVERLAY) ermoeglichen.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0327

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0327 ZEICHENSATZ '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Operand CHARACTER-SETS korrigieren und Kommando wiederholen.

## SRO0328

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0328 TRANSLATION-TABLE '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

### Bedeutung

TRANSLATION-TABLE: Code-Umsetzungstabelle.
(&01): $TSOS.RSOFILE oder
$user-id.yyyy.RSOFILE oder
$TSOS.yyyy.RSOFILE
(yyyy: Wert (bis zu 28 Zeichen) eingegeben im zweiten Operanden des
TRANSLATION-TABLE Operanden).

## SRO0329

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0329 VFB-SATZ MIT SCHLUESSEL '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

### Bedeutung

VFB: Vorschub-Informationspuffer (Vertical Format Buffer).
(&00): Schluessel des nicht gefundenen Satzes
(&01): Dateiname.

### Maßnahme

- VFB-Satz in die Datei (&01) einbringen oder
- Kommando mit anderem Operandenwert fuer FORM-NAME oder LOOP-NAME
wiederholen.

## SRO0330

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0330 LOOP '(&00)', DEFINIERT IN DATEI '(&01)', IN SEINER LAENGE UNVEREINBAR MIT STANDARD-VFB DES OPERANDEN 'FORM-NAME'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Laenge des Standard-VFB's muss der im Operanden LOOP-NAME angegebenen
Laenge entsprechen.
VFB: Vorschub-Informationspuffer (Vertical Format Buffer).

### Maßnahme

Passenden VFB verwenden.

## SRO0331

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0331 'LINE-SPACING'-WERT DES FORMULARS '(&00)' ERZEUGT IM VFB FALSCHE KANAL 1-POSITION. KOMMANDO (MAKRO) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es ist nicht genug Platz zwischen der KANAL 1-Position (1. Zeile des
Ausdrucks) und dem Ende der Druckerseite, um den Druck mit den angegebenen
PRINT-Operandenwerten zu erlauben.

### Maßnahme

- Systembetreuung verstaendigen und die in Formular (&00) definierte
Kanal 1-Position korrigieren lassen oder
- die Operandenwerte im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC korrigieren.

## SRO0332

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0332 FALSCHE KANAL 1-POSITION IM VFB ERZEUGT VON LOOP '(&00)', DEFINIERT IN DATEI '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Zwischen der KANAL 1-Position (1. Zeile des Ausdrucks) und dem Ende der
Druckerseite ist nicht genug Platz vorhanden, um den Ausdruck mit dem im
Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC angegebenen Operandenwerten zu erlauben.

### Maßnahme

- Systembetreuung verstaendigen, um den VFB (Vertical Format Buffer) in
der System-RSOFILE zu korrigieren oder
- Benutzer-RSOFILE korrigieren oder
- Operanden bzw. Operandenwerte im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC
korrigieren.

## SRO0333

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0333 FORMULAR '(&00)': FEHLENDE DEFINITION IN SPOOL-PARAMETERDATEI BZW. ANGABEN IM KOMMANDO PRINT-FILE/PRINT-DOC VERHINDERN SPOOLOUT-VORGANG. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC wurde kein Druckername angegeben.
- Das Formular ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht bzw. unvollstaendig
definiert und kann daher keinem Druckertyp zugeordnet werden.

### Maßnahme

- Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC korrigieren bzw.
- Systembetreuung bitten, das Formular in die SPOOL-Parameterdatei
aufzunehmen bzw. dem gewuenschten Drucker(typ) zuzuordnen.

## SRO0334

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0334 KANAL 1-POSITION IN 'LOOP'-OPERAND '(&00)' FALSCH

### Bedeutung

Zwischen der KANAL 1-Position (1. Zeile des Ausdrucks) und dem Ende der
Druckerseite ist nicht genug Platz vorhanden, um den Ausdruck mit dem im
Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC angegebenen Operanden zu erlauben.
(&00): Name des LOOP's
SPACING, wenn fuer den verwendeten Formularnamen in der
SPOOL-Parameterdatei 'Vertical-Control' oder
'Rotation-Control' gleich '*SPACING' ist.

### Maßnahme

Benutzer-LOOP: Kanal 1-Position korrigieren.
In anderen Faellen: Systembetreuung verstaendigen, um Korrektur vornehmen
zu lassen.

## SRO0335

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0335 OPERANDEN-WERTE UNVEREINBAR MIT GERAETETYP VON POOL '(&00)'. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Druckanforderung kann zu keinem Drucker weitergeleitet werden, der zum
Pool (&00) gehoert. Ursache hierfuer ist eine Unvertraeglichkeit zwischen
dem Druckertyp des Pools und einigen im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw.
im
Makro PRNT/PRNTDOC verwendeten Operanden (z.B FORMS-OVERLAY, PAGE-COPIES,
FORM-NAME).

## SRO0336

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0336 OPERAND '(&00)' UND OPERAND '(&01)' MUESSEN GEMEINSAM ANGEGEBEN WERDEN. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

## SRO0337

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0337 FORMULAR '(&00)' FUER 'ROTATION'-MODUS DEFINIERT. MODUS VON DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Formular ist so definiert, dass die Datei im ROTATION-Modus
ausgedruckt
werden muesste. Das Geraet ist dazu jedoch nicht in der Lage.

## SRO0338

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0338 SYNTAX-FEHLER IN OPERAND '(&00)'. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

## SRO0339

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0339 RSO-AUFTRAG '(&00)', DURCH EXPORTIERTEN PUBSET IN ZUSTAND 'KEEP' VERSETZT, KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Durch Kommando /FORCE-CATALOG-EXPORT wurde das fuer die Bearbeitung des
RSO-Auftrags (&00) erforderliche PUBSET exportiert und damit der Auftrag
in den Zustand KEEP versetzt.
Das Kommando /RESUME-PRINT-JOB wurde abgewiesen.

### Maßnahme

Das entsprechende PUBSET mittels Kommando /IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET
importieren.

## SRO0340

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0340 RSO-AUFTRAG OHNE GUELTIGE BZW. VOLLSTAENDIGE STEUERUNGS-ANWEISUNGEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der angegebene SPOOL-Auftrag kann von keinem der definierten SPOOL-Geraete
ordnungsgemaess bearbeitet werden. Moegliche Ursachen hierfuer werden
durch
bereits ausgegebene Meldungen erlaeutert (SRO0308 und/oder SRO0796).

### Maßnahme

Die Angaben in den SPOOL-Verwaltungsdateien ueberpruefen, d.h. in der
$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS und/oder $TSOS.RSOFILE oder Benutzer-RSOFILE.

## SRO0341

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0341 OPERAND 'ROTATION' FEHLERHAFT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Seitendrehung (Rotation) wurde angefordert, aber es wurde kein Loop
und keine Zeilendichte fuer Seitendrehung angegeben im :
- Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC oder
- Makro PRNT/PRNTDOC oder
- Formularsatz

## SRO0342

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0342 GUELTIGKEITS-SAETZE NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Die Saetze, die die dynamische Gueltigkeit einiger Operanden
(z.B. FORMS-OVERLAY) ermoeglichen fehlen.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0343

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0343 Ccsname '(&00)' der Datei und Drucker inkompatibel. Kommando abgewiesen.

### Bedeutung

(&00) : coded character set name
(&01) : Druckername
Das Ccsname der Datei ist mit dem vorgewaehlten Drucker
inkompatibel.

### Maßnahme

Waehlen Sie einen Drucker vor, der mit dem Dateiccsname
kompatibel ist.

## SRO0344

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0344 Ccsname '(&00)' der Datei und SteuerModus inkompatibel. Kommando bzw. Makro abgewiesen.

### Bedeutung

Ccsname : Coded Character Set Name.

## SRO0345

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0345 Ccsname '(&00)' der Datei widerspricht angegebenem/n RSO-Geraetetyp(en). Kommando bzw. Makro abgewiesen.

### Bedeutung

Ccsname : Coded Character Set Name.

## SRO0348

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0348 GERAET '(&00)': SYNCHRONISATION UNGUELTIG

## SRO0349

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0349 GERAET '(&00)': 'ESCAPE-CHARACTER' UNGUELTIG

### Bedeutung

Der im Geraetesatz der SPOOL-Parameterdatei angegebene ESCAPE-CHARACTER
wird nicht unterstuetzt.

## SRO0350

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0350 SPOOLOUT-KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde auf Geraet (&00) ordnungsgemaess
ausgefuehrt:
/START-PRINTER-OUTPUT
/STOP-PRINTER-OUTPUT
/HOLD-PRINT-JOB

## SRO0351

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0351 TSN '(&00)': SPOOLOUT-KOMMANDO AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Das Kommando /RESUME-PRINT-JOB wurde fuer die Prozessfolgenummer (TSN)
ordnungsgemaess ausgefuehrt.

## SRO0352

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0352 SYNTAX-FEHLER. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

In einem Operanden eines der folgenden Kommandos ist ein syntaktischer
Fehler aufgetreten:
/START-PRINTER-OUTPUT
/STOP-PRINTER-OUTPUT
/HOLD-PRINT-JOB
/RESUME-PRINT-JOB

### Maßnahme

Kommando korrigieren und Eingabe wiederholen.

## SRO0353

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0353 GERAETENAME '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

- Der angegebene Geraetename ist nicht fuer ein RSO-Geraet vergeben.
- Der angegebene Geraetename ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht
definiert.
Eines der folgenden Kommandos wurde abgewiesen:
/START-PRINTER-OUTPUT
/STOP-PRINTER-OUTPUT

### Maßnahme

Geraetenamen ueberpruefen.

## SRO0354

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0354 'DESTINATION'-NAME '(&00)' UNGUELTIG FUER GERAET '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursachen:
- Das Geraet (&01) gehoert nicht zum Pool der SPOOL-Parameterdatei
SPOOL.PARAMETERS;
- der Pool (&00) existiert nicht in der SPOOL-Parameterdatei.
Das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT fuer das Geraet (&01) wird abgewiesen.

## SRO0355

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0355 ZU VIELE WERTE IN OPERAND 'DESTINATION' ANGEGEBEN. KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer ein Geraet koennen maximal 100 Pools aktiviert werden.
Das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT wird abgewiesen.

### Maßnahme

- Anzahl der Werte verringern und/oder
- vor Aufnahme neuer Werte erforderliche Anzahl an alten Werten loeschen.

## SRO0356

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0356 ZU ENTFERNENDER 'DESTINATION'-WERT WAR FUER GERAET '(&00)' NICHT AKTIV. KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Liste der zu loeschenden POOLs (Operand DESTINATION=*REMOVE) enthaelt
einen POOL, der vorher nicht fuer das Geraet (&00) aktiviert wurde
(Kommando /START-PRINTER-OUTPUT bzw. /MODIFY-PRINTER-OUTPUT).
Das Kommando /MODIFY-PRINTER-OUTPUT wird fuer das Geraet daher abgewiesen.

## SRO0357

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0357 WARNUNG: GERAET '(&00)' MEHR ALS 100 POOLS ZUGEORDNET. NUR DIE ERSTEN 100 POOLS WERDEN AKTIVIERT

### Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS sind dem Geraet (&00) mehr
als 100 Pools zugeordnet. Ueber das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT werden
jedoch nur die ersten 100 Pools aktiviert.

## SRO0358

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0358 SEITEN-NUMMER ZU GROSS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Seitennummer, die in einem der folgenden Kommandos angegeben wurde,
ist groesser 10**7.
/HOLD-PRINT-JOB
/RESUME-PRINT-JOB.

## SRO0359

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0359 PRIORITAET UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde mit einer ungueltigen
Prioritaetsangabe
abgesetzt:
/HOLD-PRINT-JOB
/RESUME-PRINT-JOB.

## SRO0360

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0360 /HOLD-PRINT-JOB FUER GERAET '(&00)' BEREITS IN BEARBEITUNG. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der Operator versuchte, einen auf Geraet (&00) ablaufenden
SPOOLOUT-Auftrag
mittels Kommando /HOLD-PRINT-JOB neu zu positionieren bzw.
zurueckzustellen.
Dieser Versuch schlug fehl, da auf dem Geraet gerade ein Probedruck
ausgegeben wurde oder ein vorher abgesetztes Kommando /HOLD-PRINT-JOB noch
nicht vollstaendig bearbeitet war. Ein neues Kommando kann deshalb z.Zt.
nicht angenommen werden.

## SRO0361

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0361 RSO-AUFTRAG '(&00)' NICHT IM ZUSTAND 'KEEP'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der RSO-Auftrag (&00) wurde vorher nicht in den KEEP-Zustand versetzt.
Das Kommando /RESUME-PRINT-JOB wurde abgewiesen.

## SRO0362

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0362 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, ANGEHALTENEN DRUCK-AUFTRAG FREIZUGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Druckanforderung, die von der KEEP- in die WAIT-Warteschlange
verlagert werden soll, ist einem Pool zugeordnet.
Somit ist nur die Systembetreuung bzw. der Benutzer, der den Druckauftrag
erteilt hat, zum Absetzen des Kommandos /RESUME-PRINT-JOB berechtigt.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, den Druckauftrag freizugeben.

## SRO0363

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0363 GERAET '(&00)' GEHOERT KEINEM POOL DER SPOOL-PARAMETERDATEI AN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Dem Drucker (&00) ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS kein
POOL zugeordnet.

### Maßnahme

Drucker (&00) aktivieren mit Hilfe des Kommandos /START-PRINTER-OUTPUT,
Operand DEST=*NONE.

## SRO0364

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0364 WARNUNG: FORMULAR '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT UND FUER GERAET '(&01)' FOLGLICH NICHT VERWENDBAR

### Bedeutung

Das Formular (&00) ist im Geraetesatz des Geraetes (&01) als
Standardformular angegeben, in der SPOOL-Parameterdatei jedoch nicht
definiert. Folglich kann das Formular nicht verwendet werden.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Formular in die SPOOL-Parameterdatei
SPOOL.PARAMETERS aufzunehmen.

## SRO0365

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0365 KEIN(E) STANDARD-FORMULAR(E) FUER DRUCKER '(&00)' DEFINIERT

### Bedeutung

Fuer den Drucker existiert in der SPOOL-Parameterdatei keine Liste von
Standardformularen. *STD hat folglich keine Zuordnung.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, eine Liste von Standardformularen fuer den
Drucker zu definieren bzw. das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT mit
angegebenem Formularnamen absetzen.

## SRO0366

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0366 FEHLER IN RSO-INTERNEN TABELLEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die RSO-Tabelle, die die in dieser Session unterstuetzten verschiedenen
Druckertypen enthaelt, ist fehlerhaft.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, Diagnose-Unterlagen zu erstellen.

## SRO0367

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0367 DRUCKERTYP '(&00)' DES GERAETES '(&01)' WIRD VON GELADENER RSO-VERSION NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0368

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0368 TRACE-DATEI FUER DRUCKER KANN NUR VOM SYSTEMBETREUER ERSTELLT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0369

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0369 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando kann nur ablaufen, wenn das Subsystem (&00) generiert ist.

### Maßnahme

Kommando zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Systembetreuung
verstaendigen.

## SRO0370

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0370 BENUTZER-KENNUNG '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die im Kommando angegebene Benutzerkennung existiert nicht im
Benutzerkatalog.

## SRO0371

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0371 SYNTAX-FEHLER BEI WERT '(&00)' DES OPERANDEN '(&01)'. OPERANDEN-WERT KORRIGIEREN

## SRO0372

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0372 UNGUELTIGER ODER UNBEKANNTER OPERAND IM KOMMANDO. KOMMANDO KORRIGIEREN

## SRO0373

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0373 RSO-GERAET(E) NOCH NICHT GESTARTET ODER NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Geraet(e), ueber das (die) der Benutzer Information anfordert, wurde(n)
- vorher nicht ueber Kommando /START-PRINTER-OUTPUT aktiviert bzw.
- nicht in der SPOOL-Parameterdatei mit Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE
definiert.

## SRO0374

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0374 VERWALTETE GERAETE NOCH NICHT GESTARTET

### Bedeutung

Die vom Aufrufer verwalteten Geraete sind noch nicht mit Kommando
/START-PRINTER-OUTPUT aktiviert worden.

## SRO0375

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0375 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, INFORMATION ABZUFRAGEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, Status-Information ueber RSO-Auftraege
abzufragen, die einer anderen als seiner eigenen Benutzerkennung
angehoeren.

## SRO0376

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0376 KEIN RSO-AUFTRAG VOM TYP 'T7' VORHANDEN

## SRO0377

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0377 GERAETESATZ ENTHAELT UMLEITNAMEN. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

- Fuer ein aktiviertes Geraet darf kein Umleitname angegeben werden.

## SRO0378

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0378 BENUTZEN DES DRUCKERS DURCH UTM NICHT ZULAESSIG AUFGRUND DES AKTIVIERUNGSTYPS DER CONTROLLER TASK. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN.

### Bedeutung

UTM kann nur Drucker mit einer Controller-Task benutzen, die im
START-PRINTER-Kommando aktiviert wird.
Sprechen Sie mit dem Geraeteverwalter oder Systembetreuer, um die
Aktivierung der Controller-Task in der SPOOL-Parameterdatei aendern zu
lassen.

## SRO0379

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0379 ANGEGEBENER WERT '(&00)' IM OPERANDEN ALLOWED-ACCESSES WIRD NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN.

### Bedeutung

Bisher werden nur die Werte 'RSO' und 'UTM' unterstuetzt.

## SRO0380

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0380 Drucken mit Verschluesselung auf ein mit ENCRYPTION=NO generiertes Ger_t. Kommando zurueckgewiesen.

### Bedeutung

Fuer das angegebene Geraet (oder die im angegebenen
Druckerpool enthaltenen Geraete) wurde ENCRYPTION=NO
festgelegt. Der Auftrag kann nicht auf sichere Art
und Weise durchgefuehrt werden.

## SRO0381

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0381 Drucken ohne Verschluesselung auf ein mit ENCRYPTION=YES generiertes Ger_t. Kommando zurueckgewiesen.

### Bedeutung

Fuer das angegebene Geraet (oder die im angegebenen
Druckerpool enthaltenen Geraete) wurde ENCRYPTION=YES
festgelegt. Die Durchfuehrung des Auftrag wuerde unnoetigen
CPU-Verbrauch verursachen.

## SRO0391

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0391 '(&00)' DRUCK-AUFTRAEGE WEITERGELEITET AN GERAET '(&01)'

### Bedeutung

Mit dem Kommando /REDIRECT-PRINT-JOB werden die Ausdrucke zum
zweiten Geraet umgeleitet (bzw. *CENTRAL bei Standardwert).
(&00): Anzahl der weitergeleiteten Druckauftraege.

## SRO0392

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : YES

SRO0392 KEIN RSO-DRUCKAUFTRAG FUER GERAET BZW. POOL '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Kein RSO-Druckauftrag wartet, um auf Geraet bzw. Pool (&00) ausgegeben
zu werden.

## SRO0393

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0393 OPERAND '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT FUER TSN '(&01)'

### Bedeutung

Der RSO- bzw. der SPOOL-Auftrag wird nicht umgeleitet, weil seine
Druckanforderungen fuer die CENTRAL- bzw. die REMOTE-Ausfuehrung nicht
zur Verfuegung stehen.

## SRO0394

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

SRO0394 GERAET '(&00)' KEIN RSO-GERAET. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT FUER TSN '(&01)'

### Bedeutung

Das Geraet, das den im Kommando /REDIRECT-PRINT-JOB angegebenen
Geraetenamen fuehrt, ist kein RSO-Geraet.

### Maßnahme

Korrekten RSO-Geraetenamen eingeben.

## SRO0700

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0700 KEINE BERECHTIGUNG, GERAET '(&00)' AUS DIESER BENUTZER-KENNUNG BZW. VON DIESER DATENSICHTSTATION ZU VERWALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer ist nicht der Verwalter fuer das Geraet (&00).
Entweder ist die Benutzerkennung nicht die der Systembetreuung oder
Geraeteverwaltung oder die verwendete Datensichtstation ist fuer
Administrationsaufgaben nicht zugelassen.

### Maßnahme

Administrations-Berechtigung bei der Systembetreuung anfordern oder eine
fuer Administrationsaufgaben zugelassene Datenstation verwenden.

## SRO0701

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0701 'FORM-NAME'-OPERANDENWERT '(&00)' UNZULAESSIG FUER GERAET '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der bei Operand FORM-NAME angegebene Wert
- stimmt mit keinem in der SPOOL-Parameterdatei enthaltenen Formular
ueberein bzw.
- wurde fuer den Drucker (&01) nicht als Formular definiert.

### Maßnahme

- Ueber Kommando /SHOW-SPOOL-FORMS Information ueber die in der
SPOOL-Parameterdatei definierten Formulare und
- ueber Kommando /SHOW-SPOOL-DEVICE Information ueber die in der
SPOOL-Parameterdatei eingetragenen Drucker einholen.
Anhand dieser Information FORM-NAME-Operandenwert korrigieren.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

## SRO0702

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0702 WARNUNG: ZEICHENSAETZE ('(&00)',...) NICHT IN DATEI '(&01)'

### Bedeutung

Einige im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bei Operand CHARACTER-SETS
angegebene Zeichensaetze sind nicht in der Datei (&01) definiert.
Beim anschliessenden Ausdrucken koennen daher Fehler auftreten.
(&00): Liste der nicht definierten Zeichensaetze (maximal 7).

### Maßnahme

- Operandenwert des Operanden CHARACTER-SETS korrigieren und Kommando
PRINT-FILE/PRINT-DOC wiederholen oder
- fehlende Zeichensaetze in die Datei (&01) aufnehmen.

## SRO0703

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO0703 RSO-PROZESS '(&00)' MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- RSO-Wiederherstellung wird bearbeitet
- Kommunikation wegen SRAM-Crash nicht moeglich.

## SRO0704

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0704 RSO-SUBSYSTEM MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Auf die RSO-Geraete kann zur Zeit nicht zugegriffen werden, da
- das RSO-Subsystem gerade wiederhergestellt wird (RECOVERY).
- wegen SRAM-Ausfall keine Kommunikation moeglich ist.

## SRO0705

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0705 RSO-GERAET '(&00)' VON GERAETEVERWALTER-KENNUNG '(&01)' FREIGEGEBEN

### Bedeutung

Das Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT wurde fuer das RSO-Geraet ausgefuehrt.
(&01): Benutzerkennung der Geraeteverwaltung.

## SRO0706

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0706 GRENZWERT FUER PRIVATE ONLINE RSO-GERAETE ERREICHT. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Die in der SPOOL-Parameterdatei festgelegte Maximalanzahl an privaten
Online RSO-Geraeten ist erreicht.
Ein weiteres Kommando /START-PRINTER-OUTPUT fuer private RSO-Geraete kann
daher nicht mehr bearbeitet werden.

### Maßnahme

Sofern das Geraet unbedingt benoetigt wird, die Systembetreuung bitten,
in der SPOOL-Parameterdatei den 'REMOTE-DEVICE-LIMIT'-Wert zu aendern.

## SRO0707

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0707 RSO-VERSION '(&00)' NICHT KOMPATIBEL MIT GELADENER SPOOL-VERSION '(&01)'. RSO ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Passende RSO-Version verwenden.

## SRO0708

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0708 GERAET '(&00)' IN KONFIGURATIONS-TABELLE NICHT MEHR ENTHALTEN ODER DAS PRAEFIX DER IPP-DRUCKERBEZEICHNUNG HAT SICH GEAENDERT. SPOOL-AUFTRAG VERBLEIBT IM ZUSTAND 'KEEP'.

### Bedeutung

Das Geraet wurde aus der SPOOL-Geraetekonfigurationstabelle entfernt,
bevor
das Kommando /RESUME-PRINT-JOB bearbeitet wurde.
Eventuell hat sich das Praefix der IPP-Druckerbezeichnung geaendert.
Der SPOOL-Auftrag verbleibt in der KEEP-Warteschlange.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, mit /ADD-SPOOL-DEVICE das
Geraet wieder in die Konfigurationstabelle aufzunehmen.
Fall an ein Geraet ein Druckauftrag uebergeben wurde, muessen Sie
entweder die betroffenen Druckauftraege loeschen oder voruebergehend
das alte Praefix wiederherstellen, um diese Auftraege abzuarbeiten.

## SRO0709

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0709 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

SPOOL-Parameterdatei auf Gueltigkeit pruefen. Ist die Datei in Ordnung,
Kommando wiederholen. Sofern der Fehler erneut auftritt, die
Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0710

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0710 TSN '(&00)': OPERAND 'LEFT-MARGIN' IN PRINT-FILE/PRINT-DOC INKONSISTENT ZU PAPIER-FORMAT BZW. SCHREIBDICHTE. AUSGABE ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der fuer Operand LEFT-MARGIN im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC festgelegte
Wert bzw. der hierfuer in der SPOOL-Parameterdatei festgelegte
Standardwert ist zu gross.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Papierformat bzw. die Schreibdichte zu
aendern. Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

## SRO0711

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0711 TSN '(&00)': LESE-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. DATEI PRUEFEN

### Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

## SRO0712

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0712 TSN '(&02)': ZEICHENSATZ C'(&00)', X'(&01)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT VORHANDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

(&00): alphanumerischer Zeichensatz
(&01): hexadezimaler Zeichensatz.

### Maßnahme

Fehlenden Zeichensatz in die SPOOL-Parameterdatei, ggf. zusaetzlich in die
RSOFILE oder die RSO-Parameterdatei einbringen.
Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

## SRO0713

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0713 TSN '(&02)': FORMULAR '(&00)', DEFINIERT FUER GERAETETYP '(&01)', IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT VORHANDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.
(&00): Formularname
(&01): Geraetetyp.

### Maßnahme

Fehlendes Formular fuer den Geraetetyp in die SPOOL-Parameterdatei
einbringen.
Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

## SRO0714

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0714 TSN '(&01)': GERAET '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Der RSO-Drucker ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht oder nicht mehr
definiert.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

### Maßnahme

Ggf. die Systembetreuung bitten, das Geraet in die SPOOL-Parameterdatei
aufzunehmen.

## SRO0715

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0715 DCAM-ANWENDUNG 'OPEN'-AUFRUF VON SRAM ABGEBROCHEN MIT DCAM-RETURNCODE FDB=X'(&00)'. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=BEENDEN).

### Bedeutung

FDB: Die relevanten Bytes des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministration verstaendigen.

## SRO0716

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0716 TSN '(&00)': BOERSE FUER RSO-MELDUNGSAUSGABE KANN NICHT ERZEUGT WERDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Makro $NBCREA meldet einen Fehler: Zwischen der Meldungstask und der
Steuerungstask kann keine Datenuebertragung eingerichtet werden.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0717

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0717 TSN '(&00)': RSO-MELDUNGSAUSGABE-PROZESS KANN NICHT ERZEUGT WERDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Maßnahme

Wenn spaeter ein Meldungsausgabe-Prozess erzeugt werden kann,
sollten die Druckauftraege freigegeben werden.

## SRO0718

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0718 TSN '(&00)': MEMORY-POOL FUER RSO-MELDUNGSAUSGABE KANN NICHT ANGEFORDERT WERDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Makro $ENAMP meldet einen Fehler: Die Verbindung zwischen dem Memory-Pool
der Steuerungstask und der Meldungstask ist unterbrochen.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0719

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0719 TSN '(&00)': OBERGRENZE FUER MELDUNGS-TASK ERREICHT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0720

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0720 *** MEMORY-POOL NICHT VERFUEGBAR. RSO-SESSION NICHT MOEGLICH ***

### Bedeutung

Makro $ENAMP meldet einen Fehler: Die Steuerungstask konnte keinen
Memory-Pool erzeugen.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0721

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0721 *** RSO-SUBSYSTEM IN DIESER BS2000-SESSION NICHT MEHR VERFUEGBAR. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN ***

## SRO0722

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0722 *** KEIN KLASSE (&00)-SPEICHER VERFUEGBAR. RSO-SUBSYSTEM ABGEBROCHEN. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN ***

## SRO0723

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0723 RSO-GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR WEGEN KLASSE 5-SPEICHERPLATZ-MANGEL

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen bzw. Versuch spaeter wiederholen.

## SRO0724

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0724 KLASSE 5-SPEICHERPLATZ-MANGEL

### Maßnahme

Wenn das Speicherplatzproblem geloest ist, kann der Operator oder die
Systembetreuung den Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut
zuweisen
oder das Geraet mit Kommando /START-PRINTER-OUTPUT reaktivieren.

## SRO0725

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0725 WARNUNG: 'CHAR-IMAGE=(&00)' FUER GERAET '(&01)' IN UMSETZTABELLE NICHT DEFINIERT. SPOOLOUT-VORGANG FORTGESETZT

### Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die Umsetztabelle mit RSOSERVE einzutragen
oder den Wert des Operanden CHARACTER-IMAGE zu aendern.

## SRO0726

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0726 TSN '(&02)', GERAET '(&00)': SPOOLOUT-VORGANG FUER DATEI '(&01) ABGESCHLOSSEN

## SRO0727

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0727 FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&00)'. ANTWORT (T=ABBRECHEN; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN)

### Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Wenn gefordert, wird die Datei geloescht.
D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange
eingetragen. Nachfolgende Meldungen erfragen die gewuenschte Prioritaet
und die Art des Wiederanlaufs.
K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er
vom Operator mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

## SRO0728

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0728 FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&00)'

### Maßnahme

Nach Beseitigen der Fehlerursache den SPOOLOUT-Auftrag mittels Kommando
/RESUME-PRINT-JOB neu starten.

## SRO0729

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0729 '(&00)'-FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&01)'. ANTWORT (T=ABBRECHEN; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN)

### Bedeutung

Beim Laden des Puffers von Geraet (&01) ist ein Fehler aufgetreten.
(&00): Art des Fehlers: BUFFER, VFB oder DMS.

### Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Wenn gefordert, wird die Datei geloescht.
D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird erneut in die SPOOLOUT-Warteschlange
eingetragen. Nachfolgende Meldungen erfragen die neue Prioritaet
und den Typ des Wiederanlaufs.
K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er
vom Operator mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

## SRO0730

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0730 TSN '(&02)': '(&00)'-FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&01)'

### Bedeutung

Beim Laden des Puffers von Geraet (&01) ist ein Fehler aufgetreten.
(&00): Art des Fehlers: BUFFER, VFB oder DMS.

### Maßnahme

Nach Beseitigen der Fehlerursache den SPOOLOUT-Auftrag mittels Kommando
/RESUME-PRINT-JOB neu starten.

## SRO0731

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0731 NEUE PRIORITAET FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG AUF GERAET '(&00)'? ANTWORT (<NNN>=NEUE PRIOR. 30 BIS 255)

## SRO0732

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0732 ART DES WIEDERANLAUFS FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG AUF GERAET '(&00)'? ANTWORT (B=NEUBEG.; P=VORHERGEH. WIEDERANLAUFPUNKT; S=ANFANG AKTUELLE SEITE; <NN>=DEZ.SEITENNR.)

### Bedeutung

Der Operator soll fuer einen am Geraet (&00) zurueckgestellten Auftrag
den Aufsetzpunkt fuer den erneuten Start bestimmen.

### Maßnahme

B : Auftrag wird vollstaendig neu gestartet.
P : Auftrag wird beim vorherigen Wiederanlaufpunkt neu gestartet.
S : Auftrag wird am Beginn der augenblicklich gedruckten Seite neu
gestartet.
<NN>: Dezimalwert fuer die Seitennummer, ab welcher der Auftrag erneut
gestartet werden soll (Wert muss kleiner als die augenblickliche
Seitennummer sein).

## SRO0733

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0733 TSN '(&02)': DVS-FEHLER '(&01)' BEI EROEFFNEN DER DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Bei dem SPOOLOUT-Auftrag (&00) ist ein OPEN-Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Nach Beseitigen der Fehlerursache den SPOOLOUT-Auftrag mittels Kommando
/RESUME-PRINT-JOB neu starten.

## SRO0734

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0734 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DER DATEI '(&01)'. ANTWORT (T=ABBRECHEN; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART (KEEP))

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird beendet.
D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange
eingetragen. Nachfolgende Meldungen erfragen die gewuenschte Prioritaet
und die Art des Wiederanlaufs.
K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er
vom Operator mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

## SRO0735

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0735 (&00)-FEHLER '(&01)' FUER DATEI '(&02)'

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS- oder PLAM Fehlerschluessel kann ueber
/HELP-MSG DMS(&01) bzw. /HELP-MSG PLA(&01) im Systemmodus erfragt bzw. dem
BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.
(&00): DMS / PLAM
(&01): Fehlerschluessel
(&02): Dateiname.

### Maßnahme

PLAM- bzw. DVS-Fehler korrigieren und anschliessend den Auftrag mit
Kommando /RESUME-PRINT-JOB neu starten.
Im Falle des Fehlerschluessels DMS0D33 den Dateinamen ueberpruefen und
ggf. korrigieren.

## SRO0736

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0736 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN VON DATEI '(&00)'. ZEILEN-ANZAHL FUER VFB ZU GROSS

### Bedeutung

Der Benutzer wollte mehr Zeilen pro Seite drucken, als der auf dem
RSO-Drucker geladene VFB (Vertical Format Buffer) zulaesst.

### Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und Auftrag wiederholen.
Wurde im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC der Operand LOOP-NAME mit einem
falschen Operandenwert angegeben, muss der Druckauftrag mittels Kommando
/CANCEL-PRINT-JOB
geloescht werden. Anschliessend kann ein neuer Druckauftrag erteilt
werden.

## SRO0737

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0737 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN VON DATEI '(&00)'. KONTROLL-BYTE UNGUELTIG

### Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

## SRO0738

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0738 BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN DER DATEI '(&00)' AUF GERAET '(&01)'. VFB-KANAL NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Der Benutzer hat einen Sprung zu einem Kanal benutzt, der im VFB
(Vertical Format Buffer) nicht definiert ist.

### Maßnahme

Eingabedatei aendern und Auftrag wiederholen.

## SRO0739

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0739 TSN '(&03)', GERAET '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN DER DATEI '(&00)'. CSI '(&02)' UNGUELTIG

### Bedeutung

CSI: Character Set Identifier.

### Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

## SRO0740

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0740 SYSTEM-FEHLER. AUF GERAET '(&00)' ZURUECKGESTELLTER AUFTRAG MIT TSN '(&01)' KANN NICHT AKTIVIERT WERDEN. AUFTRAG IN SPOOL-SHUTDOWN-WARTESCHLANGE EINGEREIHT

### Bedeutung

Der zurueckgestellte SPOOLOUT-Auftrag konnte aufgrund eines
Rueckstellungsfehlers nicht in die ACTIVE-Warteschlange eingereiht werden;
er verbleibt bis zum naechsten Warmstart in der SHUTDOWN-Warteschlange.
Im Falle eines Kaltstarts geht der SPOOLOUT-Auftrag verloren.
(&00): Mnemotechnischer oder logische Name des Geraetes, an dem der
Operator den Auftrag zurueckstellte.

## SRO0741

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0741 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': RSO-AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der RSO-Auftrag wird zeitweilig zurueckgestellt, d.h.
wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.

## SRO0742

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0742 KLASSE 5-SPEICHER KANN NICHT FREIGEGEBEN WERDEN. SPOOLOUT-VORGANG FORTGESETZT. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

RSO hat einen Fehlercode waehrend der Freigabe
des Klasse-5-Speichers (RELM) erkannt.

## SRO0744

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0744 SYSTEM-AUSFALL AN GERAET '(&00)'. AKTUALISIERUNG DER CHECKPOINT-INFORMATION FUER AUFTRAG MIT TSN '(&01)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Wegen eines Systemfehlers ist es nicht moeglich, den Auftrag in die
SHUTDOWN-Warteschlange zurueckzuschreiben, um den letzten Checkpoint
mitzaehlen zu koennen. Der SPOOLOUT-Vorgang wird normal fortgesetzt. Im
Abbruchfall koennen jedoch Positionierungsprobleme auftreten (z.B. zuviele
nochmals gedruckte Seiten).
(&00): RSO-Druckername.

## SRO0746

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO0746 ENTER-PROZESS DER SRAM-TASK FUER STEUERUNG (TSN: (&00)) MIT FEHLER ABGEBROCHEN. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=ABBRECHEN)

### Maßnahme

ENTER-Datei ueberpruefen.

## SRO0747

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0747 FEHLER IN DER KONFIGURATIONS-TABELLE. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Die RSO-Felder in der SPOOL-Parameterdatei enthalten mindestens
einen Fehler.
Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen.

### Maßnahme

Geraete- bzw. Systembetreuung verstaendigen.
Nach Korrektur des Fehlers den SPOOLOUT-Auftrag mit
Kommando /RESUME-PRINT-JOB freigeben.

## SRO0748

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0748 VERSUCH GESTARTET, RSO-PROZESS '(&00)' ZU REKONSTRUIEREN. BEENDIGUNG ABWARTEN

### Bedeutung

Der RSO-Kontrolltask und/oder der SRAM-Task wurde(n) durch einen
schwerwiegenden Fehler zerstoert.
Ein Wiederherstellen wurde eingeleitet, um den Status des RSO-Memory-Pools
zu pruefen und den RSO-Kontrolltask und/oder den SRAM-Task neu zu
erzeugen.

## SRO0749

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0749 REKONSTRUKTION ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN. RSO IST VERFUEGBAR

## SRO0750

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0750 FORMULAR (&00): ZEICHENDICHTE-FEHLER IN OPERAND 'FORM-NAME'

### Bedeutung

(&00): Name des Formulars.

### Maßnahme

Definition des Formulars in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren.

## SRO0751

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0751 OHNE SPOOL-SUBSYSTEM KANN RSO-SUBSYSTEM NICHT GELADEN WERDEN

### Maßnahme

Das SPOOL-Subsystem mit Kommando /START-SUBSYSTEM laden.
Anschliessend das RSO-Subsystem laden.

## SRO0752

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0752 FEHLER BEI BOURSE-ERZEUGUNG : '(&00)'.

### Bedeutung

Die Schnittstelle $NBCREA hat folgenden Fehlercode zurueckgeliefert: (&00)

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0753

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SRO0753 Ungueltiger Wert in Operand Subsystem-Parameter des , Kommandos '(&00)'.

### Bedeutung

(&00) : Kommandoname :
/START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder
/RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM.

### Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

## SRO0788

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0788 TSN '(&01)': FUER GERAET '(&00)' KEIN GERAETESATZ IN DATEI '(&02)' DEFINIERT

### Maßnahme

Die Geraeteverwaltung bitten, alle auf dem Bedienungsfeld des Geraetes
(&00) vorhanden Standardwerte in einen Geraetesatz der Datei
(&02) aufzunehmen.

## SRO0789

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0789 DATEI FUER DIA '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die DIA-Datei ist mit dem Standard-Dateinamen weder unter der
PRINT-Benutzerkennung, noch unter der Kennung der Geraeteverwaltung,
noch im Geraet selbst definiert.

### Maßnahme

Das DIA muss vom Benutzer oder von der Geraeteverwaltung definiert werden.

## SRO0790

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0790 TSN '(&02)': FUER GERAETETYP '(&01)' KEIN ZEICHENSATZ '(&00)' IN DATEI '(&03)' DEFINIERT

### Maßnahme

Anderen Zeichensatz verwenden oder den Zeichensatz von der
Geraeteverwaltung in die Datei (&03) fuer den
Geraetetyp (&01) eintragen lassen.

## SRO0791

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0791 LAENGE DES STANDARD-VFB STIMMT NICHT MIT DER BEI OPERAND 'FORM-NAME' ANGEGEBENEN LAENGE UEBEREIN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Formularlaenge in der SPOOL-Parameterdatei fuer den bei Operand
FORM-NAME angegebenen Operandenwert stimmt nicht ueberein mit der aus dem
Standard-VFB errechneten Formularlaenge.
VFB: Vertical Format Buffer.

### Maßnahme

Die Geraeteverwaltung bitten, die SPOOL-Parameterdatei entsprechend zu
korrigieren.

## SRO0792

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0792 WIDERSPRUCH ZWISCHEN OPERAND 'FORMS-OVERLAY' UND GERAETETYP DES ANGEGEBENEN RSO-GERAETS. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Der Operand FORMS-OVERLAY im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC darf nur bei
RSO-Druckern vom Typ 9025 oder 9026-RENO angegeben werden.

## SRO0793

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0793 WERT DES OPERANDEN 'FROM' BZW. 'TO' KANN NICHT IN ZEILEN ANGEGEBEN WERDEN, WENN 'CONTROL-CHARACTERS=LINE-MODE' ANGEGEBEN WURDE. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Bei 'CONTROL-CHARACTER=LINE-MODE' muss der Operandenwert von FROM bzw. TO
in Seiten (Operand DIMENSION=PAGES) angegeben werden.

## SRO0794

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0794 BENUTZER-FEHLER '(&00)' BEIM DRUCKEN DER DATEI '(&01)' AUF GERAET '(&02)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen.
(&00): Fehlercode des 9025 oder 9026-RENO-Druckers.

### Maßnahme

Die Eingabedatei aendern und den Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB
wieder freigeben.

## SRO0795

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0795 WIEDERHOLEN VON SEITEN (PAGE-COPIES) AUF ANGEGEBENEM GERAET NICHT MOEGLICH. KOMMANDO KORRIGIEREN

## SRO0796

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0796 DRUCKER IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Das angegebene Geraet wurde nicht vorher durch Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE
zugewiesen.

### Maßnahme

Diesen SPOOL-Parameter mit /SHOW-SPOOL-DEVICES ueberpruefen.

## SRO0798

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0798 TSN '(&01)': WIEDERANLAUF-SEITENNUMMER '(&00)' HOEHER ALS DATEI-KAPAZITAET. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Fuer den Wiederanlauf der Ausgabe wurde eine zu grosse Seitennummer
angegeben. Der Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen und
verbleibt dort, bis er mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet
wird. Der Ausdruck erfolgt dann ab Dateibeginn.

## SRO0799

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0799 ZEICHEN-SATZ '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT DEFINIERT

### Maßnahme

Anderen Zeichensatz verwenden oder den Zeichensatz von der
Geraeteverwaltung in die Datei (&01) eintragen lassen.

## SRO0892

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0892 PARITAETSFEHLER DURCH DRUCKER ENTDECKT

### Maßnahme

Geraeteverwalter oder Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0893

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0893 DRUCKER WIRD HOCHGEFAHREN

### Bedeutung

Der Drucker wurde eben eingeschaltet und muss erst hochgefahren werden.

### Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen.

## SRO0894

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0894 KEIN TONER MEHR VORHANDEN

### Maßnahme

Geraeteverwalter oder Systembetreuung bitten,
Toner nachzufuellen.

## SRO0895

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0895 PAPIERSTAU DURCH DRUCKER ENTDECKT

### Bedeutung

Ein Papierstau bei Eingabe, internem Transport oder Ausgabe trat auf.

## SRO0896

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0896 UNZULAESSIGES PAPIERFORMAT DURCH DRUCKER ENTDECKT

### Bedeutung

Die programmierte Formularlaenge ueberschreitet die fuer das
verwendete Papier maximal zulaessige Formularlaenge.

### Maßnahme

LOOP- bzw. FORM-Definition oder Format des eingelegten Papiers pruefen.

## SRO0897

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0897 UNGUELTIGE ESCAPE-FOLGE DURCH DRUCKER ENTDECKT

### Bedeutung

Eine Drucker-Escape-Folge wurde nicht erkannt.

### Maßnahme

Dateiinhalt ueberpruefen.

## SRO0898

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0898 ZEILENUEBERLAUF DURCH DRUCKER ENTDECKT

### Bedeutung

Der Drucker stellte Zeilenueberlauf fest. Manche Druckertypen fuehren
automatisch einen zwangsweisen Wagenruecklauf und Zeilenvorschub durch.

### Maßnahme

Dateiinhalt ueberpruefen.

## SRO0899

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0899 SERVICE ERFORDERLICH

### Bedeutung

Am Drucker muessen Wartungsarbeiten durchgefuehrt werden.

### Maßnahme

Geraeteverwalter oder Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0900

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0900 WARNUNG: DCAM-AUFRUF MIT FEHLERCODE '(&00)' BEENDET

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

## SRO0901

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0901 WIDERSPRUCH ZWISCHEN DCAM-AUFRUF UND AKTUELLEM ANWENDUNGS-STATUS. DCAM-RETURNCODE '(&00)'

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

## SRO0902

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0902 WIDERSPRUCH ZWISCHEN DCAM-AUFRUF UND AKTUELLEM PARTNER-STATUS. DCAM-RETURNCODE '(&00)'

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

## SRO0903

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0903 DCM-FEHLER: DCAM-RETURNCODE '(&00)'

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

## SRO0904

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0904 SYSTEM-FEHLER. FEHLERHAFTER DCAM-MAKRO-AUFRUF: DCAM-RETURNCODE '(&00)'

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

## SRO0905

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0905 NEGATIVE QUITTUNG VOM DRUCKER. RETURNCODE '(&00)'

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

## SRO0906

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0906 NEGATIVER PDN-RETURNCODE '(&00)' FUER 9645-DRUCKER

### Bedeutung

Der vollstaendige PDN-Returncode (&00) ist im ERCOD-Feld der /STATUS R
und /STATUS <tsn> Kommandoausgabe enthalten..
(&00): 4-stellig, 1.Byte: NBZ (Nachrichten-Beginn-Zeichen)
2.Byte: Buchstabe zur PDN-DVS-Makro-Definition
O: 'Open Connection Error'
L: 'Open Library Error'
M: 'Open Member Error'
R: 'Read Member Error'
A: 'Administration Error'
W: 'Write Error'.
3.Byte: Register R
4.Byte: PDN-Register T .

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

## SRO0907

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0907 FEHLER-MELDUNG '(&00)' VON 9025-DRUCKER ODER 9026-RENO-DRUCKER

### Bedeutung

Die 9025/9026-RENO-Fehlermeldungsnummer (&00) ist im ERCOD-Feld der
/STATUS R und /STATUS <tsn> Kommandoausgabe enthalten.

### Maßnahme

Ggf. Systembetreuung oder Druckerverwaltung benachrichtigen.

## SRO0908

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0908 9025-DRUCKER ODER 9026-RENO-DRUCKER DURCH OPERATOR-MASSNAHME NICHT MEHR BETRIEBSBEREIT. FEHLER-MELDUNG '(&00)'

### Bedeutung

Die 9025/9026-RENO-Fehlermeldungsnummer (&00) ist im ERCOD-Feld der
/STATUS R und /STATUS <tsn> Kommandoausgabe enthalten.

### Maßnahme

Ggf. Systembetreuung oder Druckerverwaltung benachrichtigen.

## SRO0909

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0909 DCAM-ANWENDUNG VOM AUFRUFENDEN PROZESS NICHT EROEFFNET (AID UNGUELTIG). DCAM-RETURNCODE FDB=X'0804....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes (FDB1 bis FDB4).

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0911

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0911 GERAETE-FEHLER (KEIN PAPIER-ENDE, NICHT OFFLINE)

## SRO0912

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0912 PAPIER-ENDE ODER GERAET VOM SYSTEM GETRENNT (OFFLINE)

## SRO0913

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0913 KEINE ABDRUCK-QUITTUNG VOM 9025/9026-RENO-DRUCKER

### Bedeutung

Fuer die Ausgabe auf dem 9025/9026-RENO-Drucker hat RSO keine
Druckquittung
empfangen.

### Maßnahme

Drucker ueberpruefen.

## SRO0914

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0914 NETZ-FEHLER: 'LOSCON' FUER DRUCKER ZURUECKGEMELDET. DCAM-RETURNCODE '(&00)'

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten. Der Returncode
entspricht dem Register 6 der LOSCON-CONTINGENCY.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Eventuell Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0915

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0915 NETZ-FEHLER: 'COMEND' WURDE ZURUECKGEMELDET. DCAM-RETURNCODE '(&00)'

### Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe
der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten. Der Returncode
entspricht dem Register 4 der COMEND-CONTINGENCY.
/SHOW-SYSTEM-STATUS
/SHOW-JOB-STATUS
/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0916

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0916 ABBRUCH DER DCAM-ANWENDUNG. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0824....'

### Bedeutung

Die BCAM-Verbindung wurde vom Operator mittels Kommando /DASC abgebrochen.
FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0917

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0917 DCAM-ANWENDUNG WEGEN DCAM-FEHLER ABGEBROCHEN. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0828... .'

### Bedeutung

Die BCAM-Verbindung wurde vom Operator mittels Kommando /DASC abgebrochen.
FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0919

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0919 FALSCHE ODER FEHLENDE ABDRUCK-QUITTUNG

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0920

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0920 SRAM-VERSION '(&00)' INKOMPATIBEL MIT GELADENER RSO-VERSION '(&01)'. RSO ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Gueltige SRAM-Version benutzen.

## SRO0921

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0921 SRAM KANN NICHT GELADEN WERDEN. DYNAMISCHER VERBINDUNGS-RETURNCODE=X'(&00)'

### Bedeutung

Ursache ist ein DLL-Fehler.
Naehere Information ist bereits ausgegebenen Bedienungsplatzmeldungen
zu entnehmen.

### Maßnahme

RSO erneut laden.

## SRO0922

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0922 SRAM ERHIELT KEINE OPEN-QUITTUNG VON PDN ODER DCAM. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Trifft bei SRAM nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine
OPEN-Quittung ein, nimmt SRAM den Verlust der Quittung an.

## SRO0930

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0930 SOCKETS : GEWUENSCHTE VERBINDUNG NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die Verbindung zum Drucker ist verlorengegangen.

### Maßnahme

- Pruefen, ob Portname (siehe Geraetedefinition) noch aktiv ist.
- Kabelverbindung zwischen Drucker und TACLAN bzw. PC-DOS, auf dem
SPPCS ablaeuft, ueberpruefen.
Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0931

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0931 SOCKETS : ADRESSE UNGUELTIG

### Bedeutung

Der angesprochene Drucker ist hoechstwahrscheinlich falsch definiert.

### Maßnahme

- Internet-Adresse und Portnamen ueberpruefen.
Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0932

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0932 PARTNER MIT DCAM-ANWENDUNG NICHT VERBUNDEN (UNGUELTIGES CID). DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C04....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0933

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0933 PARTNER BEREITS MIT DCAM-ANWENDUNG VERBUNDEN. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C08... .'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0934

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0934 SOCKETS : GEWUENSCHTER ANSCHLUSS BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

Der angesprochene Drucker ist bereits angeschlossen.

### Maßnahme

Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0935

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0935 SOCKETS : ADRESSE BELEGT

### Bedeutung

Der angesprochene Drucker wird bereits benutzt.

### Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0946

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0946 SOCKETS : ZEIT FUER VERBINDUNGSAUFBAU ABGELAUFEN

### Bedeutung

Die Verbindung zum Drucker konnte nicht innerhalb des Systemintervalls
aufgebaut werden.

### Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0947

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0947 SYSTEM-ZEITUEBERSCHREITUNG FUER VERBINDUNGSAUFBAU-ANFORDERUNG. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C48....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0948

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0948 PARTNER OHNE EROEFFNUNG DER DCAM-ANWENDUNG NICHT ERREICHBAR. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C4C....'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Drucker nicht richtig definiert.
- Drucker bereits in Gebrauch.
FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Netzadministrator verstaendigen, um die DCAM-Anwendung zu starten bzw.
Drucker betriebsbereit machen (CC61 am Bedienungsplatz).

## SRO0949

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0949 PARTNER BEARBEITET KEINE AUFFORDERUNGEN ZUM VERBINDUNGSAUFBAU. DCAM-ANWENDUNG IM HALT-ZUSTAND. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C50....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0951

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0951 SOCKETS : VERBINDUNGSAUFBAU ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die gewuenschte Druckerverbindung wurde abgewiesen, wahrscheinlich
wegen nicht erfuellter Serviceanforderung.

### Maßnahme

- Druckerverfuegbarkeit ueberpruefen. Gueltigkeit der Internet-Adresse
pruefen. Pruefen, ob die Leitung (Internet-Adresse) von BS2000-Seite
aktiviert wurde.
Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0952

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0952 VERBINDUNGS-AUFFORDERUNG VOM PARTNER ZURUECKGEWIESEN (Z.B. REJLOG-MAKRO-AUFRUF). DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C5C....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0953

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0953 PARTNER GEHOERT ZU ANDERER DCAM-ANWENDUNG. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C70....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0957

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0957 SOCKETS : SPEICHERPLATZ REICHT NICHT AUS. ZU SPAETEREM ZEITPUNKT WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der Anschluss kann wegen Speicherplatzmangels nicht erzeugt werden.

### Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0958

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0958 SOCKETS : ZU VIELE OFFENE DESKRIPTOREN

### Bedeutung

Die maximale Anzahl der gleichzeitig bearbeitbaren Anschlussdeskriptoren
wurde ueberschritten.

### Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Systembetreuung verstaendigen.

## SRO0959

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0959 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. BCAM: EIN/AUSGABE SPAETER WIEDERHOLEN. DCAM-RETURNCODE FDB=X'100404..'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0960

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0960 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. BCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. DCAM-RETURNCODE FDB=X'100408..'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0961

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0961 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ, DAHER KEIN STEUERBLOCK VERFUEGBAR. DCAM-RETURNCODE FDB=X'100420..'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0962

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0962 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ, DAHER KEIN ID-EINTRAG VERFUEGBAR. DCAM-RETURNCODE FDB=X'100424..'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0963

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0963 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. DCAM: KEIN SPEICHERPLATZ VERFUEGBAR ($REQM). DCAM-RETURNCODE FDB=X'100428..'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0965

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0965 DCM-BEENDIGUNG. DCAM-RETURNCODE FDB=X'1008....' ODER X'100C....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0966

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0966 DCM NICHT AKTIV. DCAM-RETURNCODE FDB=X'1010....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0967

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0967 DCM-FEHLER. DCAM-RETURNCODE FDB=X'1014....'

### Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

## SRO0968

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0968 DRUCKER-GERAETEFEHLER

### Maßnahme

Drucker ueberpruefen.

## SRO0969

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0969 PAPIER-ENDE ODER FALSCHES PAPIERFORMAT

### Bedeutung

Je nach Druckertyp (Druckerhandbuch konsultieren!) ist entweder das
Papier zu Ende oder es wurde ein ungueltiges Papierformat angegeben.

## SRO0970

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0970 DRUCKER IM HALT-ZUSTAND

## SRO0971

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0971 PAPIER-ENDE UND DRUCKER IM HALT-ZUSTAND

## SRO0972

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0972 DATEN-UEBERLAUF

### Maßnahme

Ggf. Datei ueberpruefen.

## SRO0973

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0973 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET

## SRO0974

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0974 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET UND DRUCKER IM HALT-ZUSTAND

## SRO0975

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0975 GERAETE-FEHLER UND FORMAT-FEHLER

### Maßnahme

Drucker und Datei ueberpruefen.

## SRO0976

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0976 PAPIER-ENDE UND FORMAT-FEHLER

### Maßnahme

Papier einlegen und Datei pruefen.

## SRO0977

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0977 DRUCKER IM HALT-ZUSTAND UND FORMAT-FEHLER

## SRO0978

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0978 PAPIER-ENDE, DRUCKER IM HALT-ZUSTAND UND FORMAT-FEHLER

## SRO0979

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0979 DATEN-UEBERLAUF UND FORMAT-FEHLER

## SRO0980

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0980 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET UND FORMAT-FEHLER

## SRO0981

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0981 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET, DRUCKER IM HALT-ZUSTAND UND FORMAT-FEHLER

## SRO0982

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0982 UNTERBRECHUNG IM DATEN-UEBERTRAGUNGS-NETZ.

## SRO0983

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0983 INTERNER 'SRAM'-FEHLER

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Letzter Eintrag in der SRAM-Druckertabelle.
- Keine DCAM-Anwendung mehr frei.
- Formatfehler fuer YSEND, aber Verbindung besteht noch.

## SRO0984

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0984 AUFTRAG, DER ABBRUCH DES STEUERUNGS-TASKS VERURSACHTE, ZURUECKGESTELLT

### Maßnahme

Ggf. Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut starten.

## SRO0985

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0985 PROZESSOR-NAME UNBEKANNT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1. Ein falscher Prozessorname wurde bei der Drucker-Definition angegeben.
2. Der Prozessor hat zum Hauptrechner keine Verbindung.

### Maßnahme

Fall 1: Die Geraete- oder Systembetreuung um Ueberpruefung der
Geraete-Definition bitten.
Fall 2: Den Operator bitten, fuer den Prozessor eine Verbindung zum
Hauptrechner zu schaffen.

## SRO0986

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0986 RSO-DRUCKER NICHT BETRIEBSBEREIT ODER VOM 'PDN' NICHT ZU UNTERSTUETZEN

### Maßnahme

RSO-Drucker in einen betriebsbereiten Zustand versetzen bzw. versetzen
lassen oder die Systembetreuung bitten, die PDN-Generierung dieses
Druckers zu aendern.

## SRO0987

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0987 SRAM ERHIELT KEINE ABDRUCKQUITTUNG FUER GERAET '(&00)'. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Drucker kann keine Abdruckquittung erzeugen.
- Waehrend des Ausdruckvorgangs fuer einen Block wurde der Drucker zu
lange
angehalten.
- Die Abdruckquittung ging verloren.
- 'Open Connection' ging im Netz verloren.
(&00) : Name des Geraets

### Maßnahme

Systembetreuung, ggf. Kundendienst, verstaendigen.

## SRO0988

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0988 FORMALE(R) FEHLER

### Bedeutung

Obwohl die Nachricht einen oder mehrere formale Fehler (Versorgungsfehler)
enthielt, wurde sie ausgegeben.

## SRO0989

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0989 VERBINDUNG ZUM RSO-DRUCKER WURDE GELOEST

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
Eines der folgenden Kommandos wurde abgesetzt:
/BCLOSE
/BCEND
/DADM DAS,<druckername>

### Maßnahme

Systembetreuung oder Operator bitten, die Verbindung neu einzurichten.

## SRO0990

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0990 SOCKETS : EIN-/AUSGABE-FEHLER

### Bedeutung

Die Meldung konnte nicht an das Transportsystem uebermittelt werden.

### Maßnahme

Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0991

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0991 SOCKETS : NETZ INAKTIV

### Bedeutung

Der angesprochene Anschluss liegt in einem inaktiven Netz.

### Maßnahme

Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0992

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0992 SOCKETS : NETZ DERZEIT INAKTIV. ZU SPAETEREM ZEITPUNKT WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Das Netz baute die Verbindung beim Ruecksetzen ab und ist
voruebergehend inaktiv.

### Maßnahme

- Ueberpruefen, ob das LAN am eigenen System gestartet
und eingeschaltet ist.
Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

## SRO0993

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0993 DRUCKJOB DURCH LPD-SERVER ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Der LPD-Server, der den Drucker ueberwacht, hat den Druckjob aus einem
der folgenden Gruende, die abhaengig von dem niedrigsten Wert im ERCOD
Feld sind abgebrochen :
01 : -lpd-Druckername (definiert in RSO Druckerbestimmung) existiert
nicht in BSD/LPD printcap Datei oder
-spoolin/queuing nicht freigegeben fuer den lpd-Druckername
(definiert
in RSO Druckerbestimmung) oder
-local port (definiert in RSO Druckerbestimmung) ist ungueltig mit
BSD/LPD Server
02 : -Speichermangel auf dem BSD/LPD Server
Verstaendigen Sie den Netzverwalter, um die Konfiguration des LPD-Servers
und den Status des LPD-Druckers zu ueberpruefen.

## SRO0994

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO0994 Der fuer den IPP-Drucker vorgesehene Druckauftrag wurde abgebrochen.

### Bedeutung

Der IPP-Server (der den Drucker verwaltet) hat den Druckauftrag
abgebrochen aufgrund eines der folgenden Gruende, abhaengig
vom linkesten Wert des Feldes ERCOD:
FC: vom HTTP-Server gemeldeter Fehler
FD: vom IPP-Drucker gemeldeter Fehler.
Der Status-Code befindet sich in den beiden rechtesten Bytes.
Eine vollstaendige Beschreibung der Bedeutung des Status-Codes
befindet sich in den zugehoerigen RFCs.

### Maßnahme

Bitten Sie den Netzwerk-Verwalter, die IPP-Drucker-Konfiguration
zu pruefen.

## SRO1000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO1000 VON SRAM ANGEFORDERTE DCAM-ANWENDUNG 'OPEN' WURDE MIT DCAM-RETURNCODE FDB=X'(&00)' ABGEBROCHEN. ANTWORT (R=VERSUCH WIEDERHOLEN; T=ABBRECHEN)

### Bedeutung

(&00): Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

### Maßnahme

R: Versuch wiederholen
T: Abbrechen.
Ggf. Netz-Administrator verstaendigen.

## SRO1001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1001 DOPPELTER AUSDRUCK MOEGLICH

### Bedeutung

Aufgrund des Druckerzustands muss RSO ggf. den Ausdruck wiederholen.
Moegliche Ursachen:
- Drucker war zu Beginn des Druckvorgangs im STOP-Zustand. In diesem Falle
ist kein doppelter Ausdruck zu erwarten.
- Drucker wurde waehrend des Druckvorgangs angehalten (HALT-Zustand)
bzw. der Druckvorgang musste wegen Papierende unterbrochen werden.
Ein doppelter Ausdruck ist zu erwarten.
- Drucker war im STOP-Status und der Auftrag wurde abgebrochen bzw. es war
kein Papier mehr vorhanden. Es ist kein doppelter Ausdruck zu erwarten.

### Maßnahme

Ggf. Ausdruck pruefen.

## SRO1002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1002 BEI BEARBEITUNG VON MAKRO '(&00)' RETURNCODE '(&01)' BEI PARAMETER '(&02)'. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN, DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Ein Makroaufruf wurde mit Returncode (&01) abgebrochen.
(&02): Letzter vom Makro bearbeiteter Parameter.

## SRO1003

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1003 BEI BEARBEITUNG VON MAKRO '(&00)' RETURNCODE '(&01)' BEI MODUL ODER DRUCKERNAME '(&02)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Ein Makroaufruf wurde mit Returncode (&01) abgebrochen.
(&02): Modul oder Druckername

## SRO1004

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1004 Mindestens 1 RSO-Geraet ist nicht aktiviert. Das Praefix der IPP-Druckerbezeichnung wurde geaendert.

### Bedeutung

Das Praefix der IPP-Druckerbezeichnung wurde zwischen 2
RSO-Sitzungen geaendert. Wegen des Warmstarts sind die ausstehenden
noch gespeichert, wurden aber nicht in die Druckerschlange gestellt.

### Maßnahme

Entweder loeschen Sie die betroffenen Druckauftraege, oder stellen Sie
das alte Praefix voruebergehend wieder her, um diese Auftraege
auszudrucken.

## SRO1007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1007 FEHLER X'(&00)' WAEHREND '(&01)' FUER '(&02)'

### Bedeutung

Waehrend der Makro-Verarbeitung trat fuer den Memory Pool (&02) ein
Fehler auf.
(&00): Returncode
(&01): Makroname
(&02): MEMORY POOL-Name.

## SRO1008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1008 FEHLERCODE X'(&00)' BEI BEARBEITUNG VON MAKRO '(&01)' FUER '(&02)'

### Bedeutung

Bei der Makro-Verarbeitung trat fuer das Ereigniselement (&02) ein Fehler
auf.
(&00): Fehlercode
(&01): Makro-Name
(&02): Name des Ereigniselementes.

## SRO1009

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1009 Sockets-Fehler '(&00)' beim Aufruf einer Sockets-Funktion.

### Bedeutung

Beim Aufruf einer Sockets-Funktion ist ein Sockets-Fehler '(&00)'
aufgetreten.

### Maßnahme

Netzverwaltung benachrichtigen.

## SRO1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1010 FEHLER-RETURNCODE X'(&00)' WAEHREND INTERNER RSO-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Bei der TMODE oder VSVI1-Makro-Verarbeitung trat ein Fehler auf.

### Maßnahme

Systembetreuung benachrichtigen.

## SRO1011

Destination: CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO1011 OpenSSL-Fehler '(&00)' beim Aufruf einer OpenSSL-Funktion.

### Bedeutung

Beim Aufruf einer OpenSSL-Funktion ist ein OpenSSL-Fehler '(&00)'
aufgetreten.

### Maßnahme

Bitten Sie den Netzwerk-Verwalter, die IPP-Drucker-Konfiguration
zu pruefen.

## SRO2000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2000 'ACTION' ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Meldung zeigt die erfolgreiche Ausfuehrung der ACTION an, wenn kein
weiterer Bildschirm auszugeben ist.

## SRO2001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2001 AUSGEWAEHLTE 'ACTION' UNZULAESSIG

### Bedeutung

Die ausgewaehlte ACTION ist nicht in der am Bildschirm ausgegebenen Liste
enthalten.

### Maßnahme

Gueltige ACTION auswaehlen.

## SRO2002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2002 AUSGEWAEHLTER GERAETETYP '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

### Maßnahme

Passenden Geraetetyp auswaehlen.

## SRO2003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2003 ADMINISTRATOR HAT KEINE BERECHTIGUNG FUER GERAETETYP '(&00)'

### Bedeutung

Sie sind nicht Geraeteverwalter fuer mindestens ein Geraet vom Typ (&00).

### Maßnahme

Anderen Geraetetyp waehlen.

## SRO2004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2004 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI

### Maßnahme

RSOSERVE beenden und die Existenz bzw. die Struktur der
SPOOL-PARAMETERDATEI ueberpruefen.

## SRO2005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2005 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'

### Maßnahme

RSOSERVE beenden und die Existenz bzw. die Struktur der
Parameterdatei (SYSPAR.RSO) ueberpruefen.

## SRO2006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2006 UM 'ACTION' 'REMOVE' EINZUGEBEN: <F1> TASTE BETAETIGEN

### Maßnahme

Um die 'ACTION' 'REMOVE' einzugeben muss die Taste <F1> und nicht die
Taste <DUE1> gedrueckt werden.

## SRO2007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2007 DATEI '(&00)' DURCH PASSWORT GESCHUETZT

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- Der Benutzer versuchte, eine durch Passwort geschuetzte Datei zu oeffnen
- das angegebene Passwort ist ungueltig.
(&00): Name der zu bearbeitenden Datei.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder das Passwort korrigieren.

## SRO2008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2008 UNZUREICHENDES PRIVILEG FUER AUSGEWAEHLTE 'ACTION'

### Bedeutung

Der Benutzer ist entweder nicht berechtigt, die ausgewaehlte ACTION
auszufuehren oder er versuchte, eingeschraenkte Operanden zu
verwenden in Verbindung mit der ausgewaehlten ACTION.

### Maßnahme

Im interaktiven Modus eine andere ACTION auswaehlen oder die Operanden
mit eingeschraenkter Zugriffsberechtigung nicht verwenden.

## SRO2009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2009 GERAETE-FREIGABE WIRD VOM GERAETEVERWALTER GEFORDERT

### Maßnahme

Anderes Geraet waehlen oder das Geraet erneut anfordern.

## SRO2010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2010 DVS-FEHLER '(&00)' VOM TYP '(&01)' BEI BEARBEITUNG DES MAKROS '(&02)' FUER DATEI '(&03)'. IM SYSTEM-MODUS: HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG
im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.
(&00): DVS-Returncode
(&01): DVS-Fehlertyp
(&02): DVS-Makrotyp
(&03): Dateiname.

### Maßnahme

Dem DVS-Returncode entsprechende Massnahmen ergreifen.

## SRO2011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2011 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DES MAKROS '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
(&00): DVS-Returncode
(&01): DVS-Makrotyp
(&02): Dateiname.

## SRO2012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2012 KEINE 'MEMBERS' FUER FORMULAR '(&00)' DEFINIERT. 'ACTION' ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Formularname.

### Maßnahme

Formularnamen korrigieren.

## SRO2014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2014 KEIN KLASSE 5-SPEICHER VERFUEGBAR. VERARBEITUNG NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der Fehler wurde waehrend der Speicheranforderung gemeldet.

### Maßnahme

RSOSERVE beenden.

## SRO2016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2016 DATEI ENTHAELT KEINE DATEN DES ANGEGEBENEN TYPS

### Bedeutung

Die Datei RSOFILE, die Parameterdatei (logical id = SYSPAR.USER)
bzw. die Bibliothek DSR enthaelt keine Daten vom angegebenen Typ.

## SRO2017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2017 REIHENFOLGE-NUMMER DES DRUCKERS AUSSERHALB DES BEREICHS

### Bedeutung

Die angegebene Reihenfolge-Nummer ist keine der am Bildschirm in
Spalte "#" ausgegeben Nummern.

### Maßnahme

Eine der in Spalte "#" angegebenen Nummern eingeben.

## SRO2018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2018 UNGUELTIGES DRUCKER-PASSWORT. ANTWORT (<N>=1 BIS 64000)

## SRO2019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO2019 ALS FELDWERTE FUER '(&00)' NUR ZULAESSIG: 'Y'=JA; 'N'=NEIN

### Bedeutung

Fuer das Feld (&00) ist als Wert nur 'Y' fuer 'ja' und 'N' fuer 'nein'
zulaessig.
(&00): OVERWRITE, ERASE bzw. ALL.

### Maßnahme

OVERWRITE = Y: Doppelte Saetze werden ueberschrieben
N: Doppelte Saetze werden nicht ueberschrieben
ERASE = Y: Die angegebene Datei wird vor Gebrauch logisch geloescht
(d.h. der Dateieintrag bleibt erhalten)
N: Die Datei wird nicht geloescht
ALL = Y: Alle Saetze des angegebenen Typs werden bearbeitet
N: Nur einige Saetze werden bearbeitet.

## SRO2020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2020 ANGEGEBENER FONT-NAME NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Einen existierenden FONT-Namen auswaehlen oder
den FONT-Namen vor Erstellung des Zeichensatzes definieren.

## SRO2021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2021 GERAETE-FEHLER '(&00)': '(&01)'

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurde mehr als ein Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
Fehler ausgegeben.
(&00): Geraete-Fehlerschluessel
(&01): Erlaeuterungstext zum Fehlerschluessel.

## SRO2023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2023 DATEI-NAME FUER '(&00)'-DATEI ENTSPRICHT NICHT DER SYNTAX-REGEL FUER '(&01)'-DATEIEN

### Bedeutung

Der angegebene Dateiname ist ungueltig.
Korrekter Dateiname: $userid.xxxx.RSOFILE bzw.
$userid.xxxx.NDFILE.
(&00): Dateityp (INPUT oder OUTPUT)
(&01): Art der Datei (NDFILE oder RSOFILE).

### Maßnahme

Dateinamen korrigieren.

## SRO2024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2024 VERZEICHNISNAME '(&00)' UNGUELTIG. 'ACTION' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:
Der Verzeichnisname
- enthaelt die Zeichen ',' ';' '\' oder ' '
- beginnt mit dem Zeichen '-'
- ist laenger als 24 Zeichen.
(&00): Fehlerhafter Name des Verzeichnisses (DIRECTORY).

### Maßnahme

Einen zulaessigen Verzeichnisnamen eintragen.

## SRO2025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2025 '(&00)'-DATEINAME '(&01)' UNGUELTIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Dateiname enthaelt das Zeichen ',' ';' '\' '-' oder ' '.
(&00): Dateityp: INPUT, OUTPUT, PRINTER, BS2000 oder NEW
(&01): Name der zu bearbeitenden Datei.

### Maßnahme

Den Dateinamen korrigieren und Anweisung wiederholen.

## SRO2026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2026 MINDESTENS EIN MEMBER-NAME IST NICHT ALPHANUMERISCH

### Maßnahme

MEMBER-Namen korrigieren.

## SRO2027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2027 GLEICHER MEMBER-NAME MEHR ALS EINMAL VERWENDET. MEMBER-NAMEN KORRIGIEREN

## SRO2028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2028 MEMBER-NAMENSLISTE IST LEER

### Maßnahme

Zumindest einen MEMBER-Namen eingeben oder eine andere Aktion waehlen.

## SRO2030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2030 WARNUNG: MINDESTENS EINE FONT-ART NICHT MEHR IN DATEI '(&00)' DEFINIERT

### Bedeutung

Die Namen der FONTs, angezeigt durch '??????????', sind in
der Datei (&00) nicht mehr definiert. In nachfolgenden
Druckvorgaengen koennen dadurch Fehler verursacht werden.

### Maßnahme

Moegliche Massnahmen:
- Den Namen des mit dem betroffenen Zeichensatz verbundenen FONT aendern,
- den FONT erneut in Datei (&00) definieren oder
- den Zeichensatz entfernen.

## SRO2031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2031 EINGEGEBENER DATEI-TYP IST WEDER SAM NOCH ISAM

### Bedeutung

Das Feld fuer den Eingabedateityp ist nicht korrekt ausgefuellt.

### Maßnahme

'S' bzw. 'I' eingeben.

## SRO2032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2032 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Im interaktiven Modus einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere
'ACTION' auswaehlen.

## SRO2033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2033 DATEI '(&00)' NICHT SAM ODER ISAM

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

## SRO2034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2034 BLOCKGROESSE DER DATEI '(&00)' NICHT '(STD,1)'

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

## SRO2035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2035 DATEI '(&00)' HAT KEINE VARIABLE SATZLAENGE

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

## SRO2036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2036 SCHLUESSEL-LAENGE DER DATEI '(&00)' NICHT '8'

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

## SRO2037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2037 SCHLUESSEL-POSITION DER DATEI '(&00)' NICHT '5'

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

## SRO2038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2038 BS2000-DATEI '(&00)' IST LEER

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

## SRO2039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2039 <K1> <LZE> <EM> <AM> <DU2> NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Eine dieser Tasten wurde gedrueckt, das Programm hat dies jedoch nicht
zur Kenntnis genommen. Die Eingabe wurde nicht bearbeitet.

### Maßnahme

Eingabe wiederholen und mit DUE-Taste abschliessen.

## SRO2040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2040 RSO-FEHLER. DAS GERAET KANN NICHT VERWALTET WERDEN

### Bedeutung

Bei der ausgewaehlten Geraeteverwaltungsfunktion ist ein RSO-Fehler
aufgetreten.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen, um weitere Informationen zu erhalten.
Ein anderes Geraet auswaehlen oder RSOSERVE beenden.

## SRO2041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2041 WEGEN DCAM-FEHLER '(&00)' KEINE VERWALTUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Waehrend der Druckverwaltung ist ein DCAM-Fehler aufgetreten.
(&00): DCAM-Returncode.

### Maßnahme

Dem DCAM-Returncode entsprechende Massnahmen ergreifen.

## SRO2042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2042 INTERNER FEHLER: TYP '(&00)' '(&01)'

### Bedeutung

Von der Geraetezugriffsschnittstelle wurde ein Fehler gemeldet.
(&00): Art des aufgetretenen Fehlers (LEVCO, SOLSIG, POSSIG, RSO SVC)
(&01): Ggf. zusaetzlicher Returncode.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO2043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2043 MOMENTANER GERAETESTATUS: '(&00)'. KEINE VERWALTUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Der momentaner Geraetestatus erlaubt keine Verbindung.
(&00): Geraetestatus (D, S, A, T, M, I, W).

### Maßnahme

Dem Geraetestatus entsprechend reagieren.

## SRO2044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2044 DRUCKER NICHT GESTARTET. VERWALTUNG NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Das ausgewaehlte Geraet wurde nicht gestartet.

### Maßnahme

Ein Kommando zum Starten des Geraetes eingeben.

## SRO2045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2045 MEMORY POOL VOLL. SPAETER NOCHMALS VERSUCHEN

### Bedeutung

Die maximal zulaessige Anzahl an gleichzeitigen Benutzern ist erreicht.

## SRO2046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2046 FEHLER BEIM GERAETE-ZUGRIFF '(&00)'

### Bedeutung

Ein Systemfehler trat waehrend einer Druckoperation auf.
(&00): Zusaetzliche Information, falls vorhanden.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO2047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2047 AUSGEWAEHLTER '(&00)'-NAME '(&01)' NICHT VORHANDEN. 'ACTION' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Name, der fuer die ACTION 'DELETE', 'RENAME', 'COPY' bzw. 'SHOW'
ausgewaehlt wurde, ist nicht vorhanden.
(&00): Satztyp
(&01): Name des Satztyps.

### Maßnahme

Den Namen korrigieren.

## SRO2048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2048 AUSGEWAEHLTER '(&00)'-NAME '(&01)' BEREITS VORHANDEN. 'ACTION' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der fuer die ACTION 'ADD' ausgewaehlte Name ist bereits vorhanden.
(&00): Satztyp
(&01): Name des Satztyps.

### Maßnahme

Den Namen korrigieren.

## SRO2049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2049 NICHT-HEXADEZIMALES ZEICHEN AUF ZEILE '(&00)', SPALTE '(&01)

### Bedeutung

Die Tabelle muss hexadezimalen Code ( X'00' -> X'FF' ) enthalten.
(&00): Tabellen-Zeilennummer ( 0 -> F )
(&01): Tabellen-Spaltennummer ( 0 -> F ).

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2050 UNGUELTIGE TABELLEN-STRUKTUR IN ZEILE '(&00)', SPALTE '(&01)'

### Bedeutung

Die in der Tabelle enthaltenen Codes muessen durch ein Leerzeichen
voneinander getrennt sein.
In Zeile (&00) und Spalte (&01) ist das trennende Zeichen kein Blank.
(&00): Tabellen-Zeilennummer ( 0 -> F )
(&01): Tabellen-Spaltennummer ( 0 -> F ).

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2051 ERFORDERLICHES '(&00)'-NAMENSFELD NICHT AUSGEFUELLT.

### Bedeutung

Bei der angegebenen ACTION ist die Datenauswahl nur moeglich, wenn das
Namensfeld ausgefuellt ist.
(&00): Satztyp.

### Maßnahme

Namen eingeben.

## SRO2052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2052 FUER SATZTYP '(&00)' AUSGEWAEHLTER NAME '(&01)' NICHT GUELTIG

### Bedeutung

Der ausgewaehlte Name entspricht nicht dem erwarteten Typ (alphanumerisch,
alphabetisch, numerisch).
(&00): Satztyp
(&01): Name des Satztyps.

### Maßnahme

Namen korrigieren.

## SRO2053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2053 ANGEGEBENER WERT FUER DRUCKERSTEUERZEICHEN (ESCAPE) FEHLERHAFT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Rahmennummer ist nicht im Bereich von 1 bis 7 oder
- die Geraetekonfigurationsnummer ist nicht 1, 2 oder 3.

### Maßnahme

Wert(e) korrigieren.

## SRO2054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2054 LEERER STRING

### Bedeutung

Der zum Drucker zu sendende Datenstring ist leer.

### Maßnahme

Text bzw. Kommando als String eingeben bzw. andere Auftrag waehlen.

## SRO2055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2055 SYSTEMFEHLER WAEHREND EINER IMPORT- ODER EXPORT-BEARBEITUNG

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO2056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2056 BS2000-DATEI '(&00)' EXISTIERT BEREITS UND 'OVERWRITE=N' IST ANGEGEBEN

### Bedeutung

Der Versuch, eine Datei ins BS2000 zu uebertragen, ist gescheitert.
Ursache hierfuer:
In der Maske wurde das Feld OVERWRITE mit NO belegt, im BS2000 ist
jedoch der angegebene Dateiname schon fuer eine Datei vergeben.
(&00): Dateiname.

### Maßnahme

Fuer die zu uebertragende Datei einen anderen Dateinamen verwenden
oder das Feld OVERWRITE mit YES belegen.

## SRO2057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2057 AUSGEWAEHLTER NAME IST KEIN VERZEICHNISNAME

### Bedeutung

Als ACTION wurde LIST gewaehlt (Ausdrucken eines
(Inhalts-)verzeichnisses).
Der angegebene Dateiname ist aber nicht der Name eines Verzeichnisses.

### Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben.

## SRO2058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2058 ANGEFORDERTE AKTION NUR MOEGLICH FUER DIA/PROLOG/EPILOG/SYMBOL

### Maßnahme

Andere Aktion waehlen.

## SRO2059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2059 DATEI-STRUKTUR DER DATEI '(&00)' UNGUELTIG

### Bedeutung

Das Etikett der einzuspielenden Datei entspricht nicht dem
Standardetikett des ausgewaehlten Datentyps.
(&00): Name der zu bearbeitenden Datei.

### Maßnahme

Das Dateietikett korrigieren oder einen anderen Datentyp waehlen.

## SRO2060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2060 CODE '(&00)' IN ESCAPE-SEQUENZ UNGUELTIG

### Bedeutung

In einer Escape-Sequenz wurde ein nicht-hexadezimales Zeichen
festgestellt.

### Maßnahme

Escape-Sequenz korrigieren.

## SRO2061

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2061 PASSWORT UNGUELTIG ODER NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Das angegebene Passwort ist
- ungueltig (hexadezimales Passwort enthaelt nicht-hexadezimales Zeichen).
- nicht eindeutig (hexadezimaler und nicht-hexadezimaler Passwort-Typ
sind angegeben).

### Maßnahme

Passwort korrigieren.

## SRO2062

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2062 ESCAPE-SEQUENZ BEREITS VERWENDET

### Bedeutung

Die verwendete Escape-Sequenz zum Aufnehmen oder Abaendern des
Fonts wird bereits fuer einen anderen Font verwendet.

### Maßnahme

Escape-Sequenz abaendern.

## SRO2063

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2063 RSO NICHT VORHANDEN. VERWALTUNG NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

RSO Subsystem ist nicht geladen oder wurde geloescht.

### Maßnahme

RSO-Subsystem laden.

## SRO2065

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2065 KEINE RUECKMELDUNG VOM GERAET

### Bedeutung

Innerhalb der vordefinierten Wartezeit wurde vom verwalteten Geraet keine
Antwort erhalten.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO2066

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 98

Warranty : NO

SRO2066 MIGRATION BEENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Die K2-Unterbrechungstaste wurde waehrend der Migrationsbearbeitung
gedrueckt. Der Benutzer wird gefragt, ob die Migration beendet oder
fortgesetzt werden soll.

### Maßnahme

Y: Migrationsbearbeitung beenden
N: Migrationsbearbeitung fortsetzen.

## SRO2067

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2067 ENDE DER LISTE ERREICHT

### Bedeutung

Diese Meldung wird nach einer NEXT ACTION ausgegeben. Der Benutzer wird
informiert, dass er das Ende der Liste bereits erreicht hat.

## SRO2068

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2068 DATEIANFANG ERREICHT

### Bedeutung

Diese Meldung wird nach einer PREVIOUS ACTION ausgegeben. Der Benutzer
wird
informiert, dass er den Dateianfang bereits erreicht hat.

## SRO2069

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2069 WERT FUER FELDNAME '(&00)' UNGUELTIG

### Bedeutung

(&00): Feldname, LINE NUMBER oder CHANNEL bzw. LPI

## SRO2071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2071 FEHLER WAEHREND DER UNTERBRECHUNGSBEHANDLUNG

### Bedeutung

Beim Ein- oder Ausschalten der Migrationsunterbrechungsbehandlung ist ein
Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Wartung verstaendigen.

## SRO2075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2075 ANGEGEBENE STUFE BEREITS ERREICHT

### Bedeutung

Ein Lx-Kommando wurde eingegeben, als der Benutzer bereits im Lx-Modus
war.

## SRO2076

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2076 ANGEGEBENES MODEL '(&00)' NICHT VORHANDEN. 'ACTION' ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): MODEL-Name.

## SRO2077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2077 EINEN SATZTYP AUSWAEHLEN

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben im SYSTEM RSOFILES MANAGEMENT (RSOFILES
merge), wenn kein Satztyp ausgewaehlt worden ist und der Benutzer nicht
alle Satztypen behandeln will (ALL-Feld = N).

## SRO2078

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2078 NUR EINEN SATZTYP AUSWAEHLEN

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben im SYSTEM RSOFILES MANAGEMENT (RSOFILES
merge), wenn mehrere Satztypen ausgewaehlt worden sind und der
Benutzer nicht alle Satztypen behandeln will (ALL-Feld = N).

## SRO2079

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2079 NAMEN VON EINGABE- UND AUSGABE-DATEI MUESSEN SICH UNTERSCHEIDEN

## SRO2080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2080 FHS BZW. MASKEN OML-ZUGRIFFS-FEHLER

### Bedeutung

Beim Zugriff auf die RSOSERVE FHS-Masken ist ein Fehler aufgetreten.
OML: Object Module Library
FHS: Format Handling System.

### Maßnahme

Feststellen, ob die RSOSERVE IFG OML existiert; wenn ja, Wartung
verstaendigen.
IFG: Interactive Format Generator.

## SRO2081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2081 KEIN SATZ VOM TYP '(&00)' MARKIERT

### Bedeutung

Zwei Arten der Satzauswahl sind moeglich: Entweder dem Feld SELECTED NAME
einen Wert geben oder ein Element in der Satzliste mit 'X' markieren.
Sind in einer Verarbeitung beide Auswahlarten moeglich, hat das Feld
SELECTED NAME Vorrang. Ist dieses Feld nicht ausgefuellt, muss zumindest
ein Satz markiert sein.
(&00): Satztyp.

## SRO2082

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2082 MEHRERE '(&00)'-SAETZE MARKIERT

### Bedeutung

Diese Meldung wird von der Geraeteverwaltung ausgegeben,
wenn die ACTION MODIFY oder SHOW FONT ist.
Ausgewaehlt wird durch Angeben eines Namens oder Eingeben eines 'X' vor
dem
entsprechenden FONT-Namen. Fuer diese beiden ACTIONs kann nur ein Satz
ausgewaehlt werden.
(&00): Satztyp: FONT.

## SRO2083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2083 ANGEGEBENER GERAETE-SUBTYP UNGUELTIG

## SRO2084

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2084 'LOOP'-LAENGE STIMMT NICHT MIT 'TOTAL LENGTH' UEBEREIN

### Bedeutung

Die LOOP-Laenge, ermittelt aus der LINE- und LPI-Angabe, unterscheidet
sich
von der LOOP-Laenge, die im TOTAL LENGTH-Feld angegeben wurde.

### Maßnahme

LINE- UND LPI-Angaben korrigieren.

## SRO2085

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2085 'LOOP'-LAENGE AUSSERHALB DES WERTE-BEREICHS

### Bedeutung

Die LOOP-Laenge, ermittelt aus LINE- und LPI-Angaben, liegt nicht
innerhalb
des Bereichs von 1 Zoll <= LOOP-Laenge <= 32 Zoll.

### Maßnahme

LINE- und LPI-Angaben korrigieren.

## SRO2086

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2086 'TOTAL LENGTH' AUSSERHALB DES WERTE-BEREICHS

### Bedeutung

Der Wert der TOTAL LENGTH liegt nicht innerhalb des Bereichs von
1 Zoll <= LOOP Laenge < 32 Zoll.

### Maßnahme

Den Wert bei TOTAL LENGTH korrigieren.

## SRO2087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2087 AUSGEWAEHLTER NAME '(&01)' EXISTIERT NICHT FUER SATZTYP '(&00)'. (&02) SATZ/SAETZE BEHANDELT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Diese Meldung wird bei der aufeinanderfolgenden Bearbeitung mehrerer
Saetze
ausgegeben, die in einer Satzliste mit dem Zeichen 'X' markiert wurden.
(&00): Satztyp
(&01): Satzname
(&02): Anzahl der erfolgreich behandelten Saetze.

## SRO2088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2088 AUSGEWAEHLTER NAME '(&01)' EXISTIERT BEREITS FUER SATZTYP '(&00)'. (&02) SATZ/SAETZE BEHANDELT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben bei der aufeinanderfolgenden Bearbeitung
mehrerer Saetze, die in einer Satzliste mit dem Zeichen 'X' markiert
wurden.
(&00): Satztyp
(&01): Satzname
(&02): Anzahl der erfolgreich behandelten Saetze.

## SRO2099

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2099 RSOSERVE BEENDET

## SRO2100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2100 E/A-FEHLER ODER DATEIENDE (EOF) AUF 'SYSDTA'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Bei der Verarbeitung des RDATA-Makros ist ein Fehler aufgetreten.

## SRO2101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2101 FEHLER IN ANWEISUNGS-REIHENFOLGE

### Bedeutung

Eine unerwartete Anweisung wurde festgestellt.

## SRO2102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2102 FUER SATZTYP '(&00)' ANGEGEBENER NAME '(&01)' NICHT GUELTIG

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der angegebene Name ist nicht vom erwarteten Typ (alphanumerisch,
numerisch, alphabetisch)
- Der Name ist zu lang. Maximal zulaessige Namenslaenge fuer Satztyp
LOOP, CHARACTER-IMAGE und IDENTIFIER: 3 Zeichen
BAND-ID : 4 Zeichen
TRANSLATION-TABLE: 8 Zeichen.
(&01): Satzname.

### Maßnahme

Namen korrigieren.

## SRO2103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2103 OPERAND(EN) IN ANWEISUNG MEHRFACH ANGEGEBEN

### Bedeutung

Zumindest ein Operand ist in der Anweisung doppelt angegeben.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## SRO2104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2104 OPERAND '(&00)' FEHLT IN ANWEISUNG

## SRO2105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2105 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' IN DATEI BEREITS VORHANDEN. SATZ NICHT UEBERSCHRIEBEN

### Bedeutung

(&00): Satztyp: LOOP, CHARACTER-IMAGE, BAND-ID, TRANSLATION-TABLE
(&01): Satzname.

## SRO2106

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2106 EINIGE SAETZE NICHT KOPIERT, DA BEREITS IN AUSGABEDATEI

### Bedeutung

Einige Saetze der Eingabedatei existieren bereits in der Ausgabedatei.
Diese Saetze wurden nicht ueberschrieben.

## SRO2107

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2107 ANWEISUNG UNGUELTIG

### Bedeutung

Eine unbekannte Anweisung wurde eingegeben.

## SRO2108

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2108 HEXADEZIMAL-CODE UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand CODE enthaelt kein hexadezimales Zeichen.

## SRO2109

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2109 'LOOP'-GENERIERUNGS-MODUS BEENDET

### Bedeutung

GENLOOP wurde durch die Anweisung BACK bzw. HALT beendet.

## SRO2111

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2111 VOR DIESER 'ACTION' EINE 'LIST-INPUT ACTION' EINGEBEN

### Bedeutung

Die Satzauswahl muss fuer diese ACTION durch Markieren der Elemente in der
Liste erfolgen, die den Inhalt der Eingabedatei beschreibt.
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Inhalt der Ausgabedatei ausgegeben
wird.

## SRO2112

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2112 VOR DIESER 'ACTION' EINE 'LIST-OUTPUT ACTION' EINGEBEN

### Bedeutung

Die Satzauswahl muss fuer diese ACTION durch Markieren der Elemente in der
Liste erfolgen, die den Inhalt der Ausgabedatei beschreibt.
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Inhalt der Eingabedatei ausgegeben
wird.

## SRO2113

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2113 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' GESCHRIEBEN

### Bedeutung

(&00): Satztyp: TRANSLATION-TABLE, BAND-ID, CHARACTER-IMAGE
(&01): Satzname.

## SRO2114

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2114 SATZTYP '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): Satztyp: LOOP, CHARACTER-IMAGE, BAND-ID, TRANSLATION-TABLE.

## SRO2115

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2115 SYNTAX-FEHLER IM DATEINAMEN '(&00)'

### Bedeutung

Fehler im Dateinamensformat.

## SRO2116

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2116 HEXADEZIMAL-CODE AUF POSITION '(&00)' UNGUELTIG

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2117

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2117 'EBCDIC'-STRING-ABSCHLUSS FEHLT

### Bedeutung

In den Daten wurde eine EBCDIC-Zeichenfolge nicht mit dem Zeichen ')'
abgeschlossen.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2118

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2118 LAENGE DER ESCAPE-SEQUENZ UNGUELTIG

### Bedeutung

Nach Umsetzung ins Hexadezimalformat ist die Laenge der eingegebenen
Steuerzeichen-Sequenz (ESCAPE-Sequenz) '0' oder groesser 256 Zeichen.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2119

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2119 DEM ABSCHLUSS-ZEICHEN DER ESCAPE-SEQUENZ FOLGEN UNERWARTETE DATEN

### Bedeutung

Dem Zeichen, das die Steuerzeichen-Sequenz (ESCAPE-Sequenz) abschliesst
(ein nicht von Klammern eingeschlossenes Blank oder Unterstrich-Zeichen),
folgen weitere Daten.

### Maßnahme

Eingabedatei korrigieren.

## SRO2120

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2120 UNERWARTETE DATEN GELESEN

### Bedeutung

Es wurden Daten gelesen, obwohl die vorausgehenden Daten nicht mit dem
Fortsetzungszeichen '-' abgeschlossen wurden.

## SRO2121

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2121 SYNTAX FUER ZEILEN-IGNORIERUNG UNGUELTIG

### Bedeutung

Um sicherzustellen, dass eine ML5GLOOP-Bildschirmzeile bei der
Verarbeitung
ignoriert wird, muessen ihre gesamten Felder mit Nullen gefuellt werden.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2124

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2124 NICHT SPEZIFIZIERTE ZEILEN-INTERVALLE

### Bedeutung

Die Beschreibung des LOOPs auf dem ML5GLOOP Bildschirm ist unvollstaendig.
Einige Zeilenintervalle wurden nicht spezifiziert.

### Maßnahme

Input korrigieren.

## SRO2125

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2125 'ACTION' ERFOLGREICH BEENDET. (&00) SAETZE BEHANDELT

### Bedeutung

(&00): Anzahl der behandelten Saetze.

## SRO2126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2126 FEHLER BEI 'XMCLP'-MAKRO-ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETER

### Bedeutung

Ein Fehler trat auf waehrend der Ausfuehrung des Kommandos
/SHOW-SPOOL-FORM
bzw. /SHOW-SPOOL-CHARACTER-SETS durch den XMCLP-Makro-Aufruf.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO2127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2127 FELDER 'FORM-NAME' UND 'CHARACTER-SET-NAME' KOENNEN FUER DIESE 'ACTION' NICHT GLEICHZEITIG AUSGEFUELLT WERDEN

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2128 ENTWEDER FELD 'FORM-NAME' ODER FELD 'CHARACTER-SET-NAME' MUSS FUER DIESE 'ACTION' AUSGEFUELLT SEIN

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2129 '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

(&00): Satztyp
(&01): Satzname.

## SRO2130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2130 FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG VON MAKRO 'SPSINFO'

### Bedeutung

Naehere Information ueber den Fehlerschluessel kann dem BS2000-Handbuch
'SPSERVE' entnommen werden.
(&00): Fehlerschluessel des Makros SPSINFO.

### Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

## SRO2131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2131 '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT DURCH ANGEGEBENEN GERAETETYP

### Bedeutung

(&00): - horizontaler Zeichenabstand
- Zeilenvorschubsteuerung fuer Hochformat
- Zeilenvorschubsteuerung fuer Querformat
- Zeilenvorschubsteuerung fuer Hoch- und Querformat

## SRO2132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2132 FORMULAR KEIN DREHUNGS-ZEICHENSATZ ZUGEWIESEN

## SRO2133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2133 'ACTION' FUER ANGEGEBENEN GERAETETYP UNZULAESSIG

## SRO2134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SRO2134 FALSCHE TASTE GEDRUECKT

### Maßnahme

F1-Taste fuer die REMOVE-Aktion, in den anderen Faellen DUE1-Taste
druecken.

## SRO2201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2201 MODUS ZUR 'LOOP'-GENERIERUNG AKTIV

### Bedeutung

Der GENLOOP-Modus wurde aufgerufen.

## SRO2202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2202 GENERIERUNG DER CODE-UMSETZUNGSTABELLEN IST WIRKSAM

### Bedeutung

Der Modus zur Generierung von Code-Umsetzungstabellen wurde aufgerufen.

## SRO2204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2204 KEINE DATEIEN ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die Anweisung HELP-FILE wurde eingegeben, es wurden jedoch keine Dateien
zugewiesen.

## SRO2206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2206 OPERAND IN ANWEISUNG 'HELP' UNGUELTIG

### Bedeutung

Dieser Operand muss ein Anweisungsname sein (um Information ueber die
Anweisung zu erhalten) oder das Schluesselwort FILE (um Information ueber
die zugeordneten Dateien zu erhalten).

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## SRO2207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2207 SCHLUESSELWORT-OPERAND 'LOOP' FEHLT IN ANGEGEBENER ANWEISUNG

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## SRO2208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2208 OPERAND 'NEWNAME' FEHLT IN ANGEGEBENER ANWEISUNG 'RENAME'

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## SRO2211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2211 KEINE '(&00)'-DATEI ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Keine Datei des angegebenen Typs wurde zugewiesen.
(&00): Dateityp, INPUT oder OUTPUT bzw. WORK.

## SRO2212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2212 NAME DES OPERANDEN 'MODEL' IN ANWEISUNG 'LOOP' UNGUELTIG

## SRO2214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2214 SYNTAX-FEHLER IM SCHLUESSELWORT '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Fehlerhaftes Schluesselwort.

## SRO2216

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2216 (&00) 'LOOPS' NACH SYSLST AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Die Anweisung PRINTWORK, PRINTIN oder PRINTOUT wurde ausgefuehrt.
(&00): Anzahl der auf SYSLST ausgegebenen LOOPs.

## SRO2217

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2217 ANGEGEBENER 'LOOP' NACH SYSLST AUSGEGEBEN

### Bedeutung

Die Anweisung PRINTWORK oder PRINTIN bzw. PRINTOUT wurde ausgefuehrt.

## SRO2218

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2218 SYNTAX-FEHLER IN OPERAND 'CLEAR'

## SRO2222

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2222 ANGEGEBENER 'LOOP' IN ARBEITSDATEI NICHT DEFINIERT

### Maßnahme

Definierten LOOP verwenden.

## SRO2223

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2223 DATEI EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die abgesetzte Anweisung setzt das Vorhandensein einer bestimmten Datei
voraus. Zu dem Zeitpunkt, wo die Anweisung abgesetzt wurde, konnte auf
die Datei jedoch nicht zugegriffen werden.

## SRO2224

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2224 OPERAND 'FILE' OHNE OPERAND 'MODEL' UNZULAESSIG

### Bedeutung

In der Anweisung LOOP ist der Operand FILE angegeben, nicht aber der
Operand MODEL.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## SRO2225

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2225 KANAL 1 NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Bei SPACE ungleich E ist Kanal 1 fuer SPOOL das Kriterium zum
Seitenwechsel. Kanal 1 muss daher zumindest einmal in jedem LOOP-Satz
angegeben werden.

## SRO2226

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2226 LETZTE ZEILE FUER KANAL 12 RESERVIERT

### Bedeutung

In der letzten Zeile des LOOPs kann kein Kanal definiert werden, da SPOOL
waehrend des Ladevorgangs Kanal 12 in diese Zeile setzt.

## SRO2227

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2227 'LOOP' UND 'NEWNAME' MUESSEN SICH IN ANWEISUNG 'RENAME' UNTERSCHEIDEN

### Bedeutung

Der gleiche Name wurde zur Definition des LOOP-Namens und des neuen
LOOP-Namens in der Anweisung 'RENAME' verwendet.

### Maßnahme

Verschiedene Namen verwenden.

## SRO2228

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2228 ANGEGEBENER ZEILENVORSCHUB IM OPERANDEN 'D' MUSS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ODER 20 LPI SEIN

### Bedeutung

LPI: Lines per Inch (Zeilen pro Zoll).

## SRO2229

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2229 OPERAND 'D' ZUSAMMEN MIT OPERAND 'MODEL' UNZULAESSIG IN ANWEISUNG 'LOOP'

### Bedeutung

In der Anweisung LOOP wurde Operand D und Operand MODEL angegeben.

## SRO2230

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2230 IN ANWEISUNG 'LINE' GEWAEHLTE ZEILENDICHTE (DENSITY) VERURSACHT 'LOOP'-UEBERSCHREITUNG

### Maßnahme

Operand D in Anweisung LINE korrigieren.

## SRO2231

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2231 ANGEGEBENER KANAL NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 11

## SRO2232

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2232 ANGEGEBENE ZEILENNUMMER NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 500

## SRO2233

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2233 OPERAND 'NEWNAME' FEHLT IN ANWEISUNG 'RENAME'

### Bedeutung

Es wurde kein neuer LOOP-Name in Anweisung RENAME angegeben.

### Maßnahme

Anweisung RENAME korrigieren.

## SRO2234

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2234 OPERAND 'LENGTH' ODER 'MODEL' FEHLT IN ANWEISUNG 'LOOP'

### Maßnahme

Anweisung LOOP korrigieren.

## SRO2235

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2235 OPERAND 'LENGTH' UND/ODER 'FR' AUSSERHALB DES GUELTIGEN WERTE-BEREICHS

### Bedeutung

Anweisung LOOP: Zulaessiger Wertebereich fuer Operand
- LENGTH: 1 bis 25
- FR : 0 bis 5
(Einheiten von 1/6 Zoll).

## SRO2236

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2236 ANGEGEBENE ZEILEN-ANZAHL GROESSER ALS 'LOOP'-LAENGE. LETZTE ZEILE: (&00)

### Bedeutung

Die in der Anweisung LINE angegebene Zeilenanzahl ist groesser als die
LOOP-Laenge.
(&00): Nummer der letzten Zeile des LOOPs.

### Maßnahme

Anweisung korrigieren.

## SRO2237

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2237 ANGEGEBENE 'LOOP'-LAENGE: (&00) ZOLL, FR=(&01). 'LOOP'-LAENGENUEBERSCHREITUNG, GERECHNET AB LETZTER ZEILE: (&02)/120 ZOLL

### Bedeutung

Die Laenge des LOOPs, resultierend aus der LOOP-Erzeugung, unterscheidet
sich von der Laenge, die errechnet wurde aus den Werten von LENGTH und
FRACTION, die zu Beginn der LOOP-Erzeugung angegeben wurden.
(&00): Angegebene LOOP-Laenge
(&01): Angegebene LOOP FRACTION
(&02): Differenz zwischen angegebener und ermittelter LOOP-Laenge.

### Maßnahme

LOOP korrigieren.

## SRO2238

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2238 BERECHNETE 'LOOP'-LAENGE UNTERSCHEIDET SICH VON URSPRUENGLICHER 'LOOP'-LAENGE

### Bedeutung

Die Laenge des LOOPs, wie sie sich aus den Angaben des ML5GLOOP
Bildschirms berechnet, unterscheidet sich von der urspruenglichen Laenge
- der Laenge, die auf dem ML4GLOOP Bildschirm (LOOP-Erstellung) angegeben
wurde
- der Laenge des angegebenen MODELs
- der Laenge des LOOPs vor der Aenderung

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## SRO2239

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2239 SATZTYP '(&00)' NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Die Anweisung BACK oder HALT wurde abgesetzt.
Der Satztyp (&00) wurde zwar generiert, jedoch nicht gesichert.
(&00): Satztyp: LOOP, CHARACTER-IMAGE, BAND-ID, TRANSLATION-TABLE.

## SRO2241

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2241 'LOOP' KOPIERT

### Bedeutung

COPY-Anweisung erfolgreich ausgefuehrt.

## SRO2242

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2242 'LOOP'-SATZ IN '(&00)'-DATEI GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Die Anweisung STORE oder COPY wurde erfolgreich ausgefuehrt.
(&00): Dateityp: WORK oder OUTPUT.

## SRO2243

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2243 'LOOP'-SATZ IN AUSGABEDATEI GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Die Anweisung STORE wurde erfolgreich ausgefuehrt.

## SRO2244

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2244 DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

## SRO2245

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2245 NORMALES ENDE DER ARBEITSDATEI ERREICHT

### Bedeutung

Die Anweisung GENALL wurde erfolgreich ausgefuehrt.

## SRO2246

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2246 DATEI NICHT EROEFFNET. ANWEISUNG 'CLOSE' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Anweisung CLOSE wurde fuer eine nicht geoeffnete Datei abgesetzt.

## SRO2247

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2247 WERT UNGUELTIG FUER OPERAND 'NEWNAME'

### Bedeutung

Moegliche Fehlerursachen:
- Der Name des neuen LOOPs entspricht nicht dem erwarteten Typ
(alphanumerisch, numerisch, alphabetisch).
- Der Operandenwert des Operanden NEWNAME ist zu lang.

### Maßnahme

Sofern erforderlich, Operand NEWNAME korrigieren.

## SRO2252

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2252 FEHLER BEI BEARBEITUNG DES KOMMANDOS /SHOW-FILE-ATTRIBUTES: DATEI NICHT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Systemfehler.

## SRO2253

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2253 DATEI-KRITERIEN NICHT: ISAM, KEYPOS=5, KEYLEN=(&00)

### Bedeutung

Mit der Anweisung ASSIGN wurde eine Arbeits- bzw. Ausgabedatei
zugewiesen, die aufgrund ihrer Dateikriterien nicht bearbeitet werden
kann.

## SRO2254

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2254 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' IN DATEI BEREITS VORHANDEN. SATZ WURDE UEBERSCHRIEBEN

### Bedeutung

(&00): Satztyp: LOOP
(&01): Satzname.

## SRO2255

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2255 LESE-FEHLER BEI ARBEITS-DATEI AUFGETRETEN. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

## SRO2256

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2256 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' ALS NEUER SATZ ABGESPEICHERT

### Bedeutung

Der Satztyp (&00) mit dem Namen (&01) war in der Datei bisher nicht
vorhanden. Der Satz wurde der Datei daher neu hinzugefuegt.
(&00): Satztyp: LOOP
(&01): Satzname.

## SRO2257

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2257 SCHLUESSELWORT FEHLT IN ANWEISUNG

## SRO2258

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2258 HOECHSTE ANGEGEBENE ZEILE WAR (&00), DIE LETZTE ZEILE IST JEDOCH (&01)

### Bedeutung

Wird in einer LINE Anweisung der Zeilenvorschub von 8LPI auf 6LPI
geaendert, so erhaelt eine vorher definierte Zeile eine hoehere Nummer
als die letzte Zeile.
LPI: Zeilen pro Inch.
(&00): Angesprochene Zeilennummer: 1 -> 500
(&01): Letzte Loop Zeilennummer: 1 -> 500.

## SRO2259

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2259 ANGEGEBENER 'MODEL'-NAME UNGUELTIG

## SRO2299

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2299 MODUS ZUR GENERIERUNG VON CODE-UMSETZUNGSTABELLEN BEENDET

### Bedeutung

Der Modus zur Generierung von Code-Umsetzungstabellen wurde durch die
Anweisung BACK oder HALT beendet.

## SRO2300

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO2300 KEIN GERAET VOM TYP '(&00)' IN DATEI SPOOL.PARAMETERS

### Maßnahme

Mit Produkt SPSERVE Geraet in Datei SPOOL.PARAMETERS definieren.

## SRO3140

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3140 GERAETE-FEHLERCODE 140: SYNTAX-FEHLER IM KOMMANDO

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3141

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3141 GERAETE-FEHLERCODE 141: ARGUMENT UNGUELTIG ODER NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3142

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3142 GERAETE-FEHLERCODE 142: GANZZAHLEN-UEBERLAUF

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3143

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3143 GERAETE-FEHLERCODE 143: ZUGRIFFSFEHLER: 'STACK' LEER BEI \POP, \END, \UNTIL

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3144

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3144 GERAETE-FEHLERCODE 144: 'STACK'-UEBERLAUF: 'STACK' LEER BEI \PUSH, \IF, \REPEAT

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3145

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3145 GERAETE-FEHLERCODE 145: ZU VIELE WIEDERHOLUNGS-SCHLEIFEN

### Maßnahme

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3146

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3146 GERAETE-FEHLERCODE 146: SEITE ZU KOMPLEX

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3147

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3147 GERAETE-FEHLERCODE 147: BLOCKBEREICHS-UEBERLAUF BEI 'REPEAT-UNTIL'

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3148

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3148 GERAETE-FEHLERCODE 148: TABULATOR-TASTE UNGUELTIG

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3150

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3150 GERAETE-FEHLER 150: FONT NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3151

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3151 GERAETE-FEHLERCODE 151: ZEICHEN IM FONT NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3152

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3152 GERAETE-FEHLERCODE 152: NEGATIVER ZEICHENABSTAND IM 'PORTRAIT'-MODUS

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3153

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3153 GERAETE-FEHLERCODE 153: NEGATIVER ZEICHENABSTAND IM 'LANDSCAPE'-MODUS

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3154

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3154 GERAETE-FEHLER 154: 'PSEUDO BOLD' ANGEFORDERT BEIM DRUCKEN IM 'LANDSCAPE'-MODUS

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3155

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3155 GERAETE-FEHLER 155: 'PSEUDO ITALIC' ANGEFORDERT BEIM DRUCKEN IM 'LANDSCAPE'-MODUS

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3156

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3156 GERAETE-FEHLER 156: AUSWAHL DER SPRACHTABELLE UNGUELTIG

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3157

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3157 GERAETE-FEHLERCODE 157: FEHLERHAFTE PRUEFSUMME BEI FONT ODER SPRACHTABELLE

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3158

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3158 GERAETE-FEHLER 158: ZU VIELE FONTS IN 'MEM'-ARBEITSSPEICHER

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3159

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3159 GERAETE-FEHLERCODE 159: FEHLERHAFTE PRUEFSUMME BEIM LADEN VON SYMBOLEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3160

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3160 GERAETE-FEHLERCODE 160: HARDWARE-ZEICHENGENERATOR NICHT FUER FARBEN BZW. LINIEN AUSGERUESTET

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3170

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3170 GERAETE-FEHLERCODE 170: UEBERLAPPENDE TEXTSEGMENTE

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3171

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3171 GERAETE-FEHLER 171: TEXTSEGMENT LIEGT AUSSERHALB DER SEITENGRENZEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3172

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3172 GERAETE-FEHLERCODE 172: ZU VIELE POSITIONIER-EINHEITEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3173

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3173 GERAETE-FEHLERCODE 173: ZU VIELE VERSCHACHTELTE SEGMENTE

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3174

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3174 GERAETE-FEHLERCODE 174: NICHT GUELTIGER SEGMENTABSCHLUSS-BEFEHL

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3175

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3175 GERAETE-FEHLERCODE 175: AUSRICHTUNGS-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3176

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3176 GERAETE-FEHLERCODE 176: UEBERLAUF BEI EINHEITEN-UMSETZUNG

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3180

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3180 GERAETE-FEHLERCODE 180: 'MEM'-ARBEITSSPEICHER VOLL

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3181

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3181 GERAETE-FEHLERCODE 181: ZU VIELE DATEIEN IM 'MEM'-ARBEITSSPEICHER (MAX. 80)

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker festgestellt, dass sich im
MEM-Arbeitsspeicher mehr als die maximal zulaessigen 80 Dateien befinden.
Ggf. wurden vom Drucker noch weitere Fehler festgestellt, die jedoch nicht
ausgegeben werden. Ausgegeben wird nur der schwerwiegendste Fehler, im
vorliegenden Fall Geraetefehlercode 181.

## SRO3182

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3182 GERAETE-FEHLERCODE 182: DATEI IN 'MEM'-ARBEITSSPEICHER NICHT AKTIVIERT (FALSCHER DATEITYP ODER -ZUSTAND)

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3183

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3183 GERAETE-FEHLERCODE 183: 'MEM'-ARBEITSSPEICHER NICHT AKTIVIERT (FALSCHER DATEIZUSTAND)

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3184

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3184 GERAETE-FEHLERCODE 184: DATEI IN 'MEM'-ARBEITSSPEICHER NICHT VORHANDEN (FALSCHER DATEIZUSTAND)

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3185

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3185 GERAETE-FEHLERCODE 185: FONT GESCHUETZT

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3190

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3190 GERAETE-FEHLERCODE 190: QUELLDATEI FUER 'COPY' ODER 'INCLUDE' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3191

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3191 GERAETE-FEHLERCODE 191: ZIELDATEI FUER 'COPY' BEREITS VORHANDEN

### Bedeutung

- Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
- Es wurde versucht, eine nicht vorhandene Datei (Schrift, Symbole,
Sprachtabelle usw.) zu aktivieren. Die Aktivierung veranlasste den
Drucker, die Datei vom Platten- in den Arbeitsspeicher zu kopieren.
Dabei wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wird mehr als ein Fehler festgestellt, so wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben, im vorliegenden Fall Geraetefehlercode 191.

## SRO3193

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3193 GERAETE-FEHLERCODE 193: KEINE DATEI IM 'MEM'-ARBEITSSPEICHER ERZEUGT (EINGABEDATEI IST LEER ODER HAT UNGUELTIGES FORMAT)

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3195

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3195 GERAETE-FEHLERCODE 195: BENUTZER IST NICHT PRIVILEGIERT

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3200 GERAETE-FEHLERCODE 200: KEINE VIC-KARTE VORHANDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3201 GERAETE-FEHLERCODE 201: BENUTZER NICHT BERECHTIGT FUER VERSUCHTE OPERATION

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3204 GERAETE-FEHLERCODE 204: 'DIRECT-MEMORY-ACCESS'-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3205 GERAETE-FEHLERCODE 205: UNTEREINHEIT NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3206 GERAETE-FEHLERCODE 206: DATEI NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3207 GERAETE-FEHLERCODE 207: PLATTENSPEICHER VOLL

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3208 GERAETE-FEHLERCODE 208: DATEINAME SCHON VORHANDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3209 GERAETE-FEHLERCODE 209: FEHLER BEI LESEZUGRIFF AUF PLATTENSPEICHER, QUELLDATEI NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3210 GERAETE-FEHLERCODE 210: VERARBEITUNGSFEHLER

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3211 GERAETE-FEHLERCODE 211: LETZTES DATEIVERZEICHNIS NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3212 GERAETE-FEHLERCODE 212: KEINEN EINTRAG IM DATEIVERZEICHNIS GEFUNDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3213

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3213 GERAETE-FEHLERCODE 213: PLATTENSPEICHER SCHREIBGESCHUETZT, DATEI NICHT ERZEUGT

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3214

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3214 GERAETE-FEHLERCODE 214: DATEI KANN NICHT GEOEFFNET WERDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3215

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3215 GERAETE-FEHLERCODE 215: FEHLER BEIM SCHLIESSEN DER DATEI

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3216

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3216 GERAETE-FEHLERCODE 216: DATEIZUGRIFFS-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3217

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3217 GERAETE-FEHLERCODE 217: BLOCK NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3218

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3218 GERAETE-FEHLERCODE 218: DATEI LEER, WURDE NICHT ERZEUGT

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3219

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3219 GERAETE-FEHLERCODE 219: DISK-OBERFLAECHEN-FEHLER

### Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste
ausgegeben.

## SRO3999

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: N Weight: 99

Warranty : NO

SRO3999 NICHT DEFINIERTER GERAETE-FEHLER

### Bedeutung

Wird mehr als ein Fehler festgestellt, so wird nur der schwerste
ausgegeben.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen