## SEPREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SEPREVI COMP=SEPMF,VERS=91A,DATE=200212

## SEP2201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2201 FEHLER BEIM OEFFNEN DER CO-LOG-DATEI (&00)

### Bedeutung

Beim Oeffnen der angegebenen CO-LOG-Datei (&00) trat ein Fehler auf. Ein
aufgetretender DVS-Fehler wurde bereits vom Zugriffsbaustein ausgegeben.
Andere Ursachen sind doppeldeutiger Dateiname, nicht existierende oder
leere Datei.

### Maßnahme

Ursache beseitigen und Lauf wiederholen.

## SEP2202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2202 FEHLER BEIM ZUWEISEN DER OUTPUT-DATEI (&00)

### Bedeutung

Die angegebene Output-Datei (&00) konnte mit dem /ASSIGN-SYSLST Kommando
nicht zugewiesen werden. Der genaue Fehlergrund wurde bereits vom
Kommando-Interpreter ausgegeben.

### Maßnahme

Fuer den Parameter OUTPUT-DATEI muss eine Datei angegeben werden, auf die
mit dem ASSIGN-SYSLST Kommando die Systemdatei SYSLST umgelenkt werden
kann.

## SEP2203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2203 CO-LOG-DATEI (&00) IST INKOMPATIBEL

### Bedeutung

Die angegebene CO-LOG-Datei (&00) enthaelt ein anderes Versionskennzeichen
als das, das von SESCOSP erwartet wird und kann daher nicht ausgewertet
werden.

### Maßnahme

Passende Versionen von CO-LOG-Datei und SESCOSP verwenden.

## SEP2204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2204 CO-LOG-DATEI (&00) IST LEER

### Bedeutung

Die angegebene CO-LOG-Datei (&00) enthaelt keine Information und kann
deshalb nicht ausgewertet werden.

### Maßnahme

CO-LOG-Datei verwenden, die von einem SESAM-DBH erzeugt wurde und damit
Information enthaelt.

## SEP2205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2205 FEHLER BEIM LESEN DER CO-LOG-DATEI (&00)

### Bedeutung

Beim Lesen der angegebenen CO-LOG-Datei (&00) trat ein Fehler auf. Der
genaue DVS-Fehler wurde bereits vom Zugriffsbaustein ausgegeben.

### Maßnahme

Ursache fuer den DVS-Fehler beseitigen und Lauf wiederholen.

## SEP2206

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2206 KEINE ZUSAETZLICHE SPEICHERPLATZ-ZUWEISUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Beim Versuch weiteren Speicherplatz fuer die internen Arbeitsbereiche
anzufordern, konnte kein weiterer Speicherplatz zugewiesen werden.

### Maßnahme

Entweder den JOIN-Eintrag erhoehen, so dass das Programm mehr Speicher
anfordern kann oder die Selektions-Kriterien verschaerfen, um damit den
Protokollumfang und so auch die internen Arbeitsbereiche zu verkleinern.

## SEP2207

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2207 INTERNER FEHLER IN SESCOSP IN DER FUNKTION (&00), FEHLERNUMMER (&01)

### Bedeutung

Waehrend eines SESCOSP-Laufs trat in der Funktion (&00) der interne Fehler
mit der Nummer (&01) auf.

### Maßnahme

Fehler beseitigen oder/und DUMP fuer die Diagnose ziehen.

## SEP2208

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2208 FEHLERHAFTE RUECKMELDUNG DER INTERNEN FUNKTION (&00)

### Bedeutung

Die interne Funktion (&00) hat einen Fehler erkannt und meldet diesen
zurueck.

### Maßnahme

DUMP ziehen und an die Diagnose weiterleiten.

## SEP2209

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2209 FEHLERHAFTE RUECKMELDUNG DER EXTERNEN FUNKTION (&00)

### Bedeutung

Die interne Funktion (&00) hat einen Fehler erkannt und meldet diesen
zurueck.

### Maßnahme

DUMP ziehen und an die Diagnose weiterleiten.

## SEP2210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2210 FEHLER BEIM SDF-AUFRUF (&00), RETURNCODE X"(&01)"

### Bedeutung

Beim SDF-Aufruf mit dem Makro (&00) wurde der Returncode X"(&01)" zurueck-
gemeldet. Dieser Returncode wird aber nicht erwartet!

### Maßnahme

Soweit moeglich Fehler beseitigen und/oder DUMP ziehen und an die Diagnose
weiterleiten.

## SEP2211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2211 PROGRAMM NICHT IN SDF-SYNTAXDATEI BEKANNT ODER FALSCHE VERSION DER SDF-SYNTAXDATEI

### Bedeutung

Das Programm SESCOSP ist in der SDF-Syntaxdatei nicht bekannt oder die
SDF-Syntaxdatei hat eine falsche Version.

### Maßnahme

Passende SDF-Syntaxdatei zuweisen.

## SEP2212

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2212 KEINE AUSFUEHRBARE SDF-ANWEISUNG EINGEGEBEN

### Bedeutung

An SESCOSP wurde nur die //END-Anweisung eingegeben.

## SEP2220

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2220 FALSCHES FORMAT DER ANWEISUNG (&00) IN DER SYNTAXDATEI ODER FALSCHE SYNTAXDATEI ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die eingelesene Anweisung hat nicht das erwartete Format der Anweisung
(&00) oder es wurde eine falsche SDF-Syntaxdatei zugewiesen.

### Maßnahme

Anweisung korrekt eingeben oder richtige Syntaxdatei zuweisen.

## SEP2221

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2221 SYNTAXFEHLER IN DER ANWEISUNG CREATE-REPORT BEI DER OPTION (&00) IM PARAMETER (&01)

### Bedeutung

In der Anweisung CREATE-REPORT wurde ein Syntaxfehler festgestellt.
(&00) gibt die betreffende Option an.
(&01) gibt den betreffenden Parameter an.

### Maßnahme

Syntaxfehler korrigieren.

## SEP2222

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2222 BY-SELECT UND KEINE EINSCHRAENKUNG ANGEGEBEN

### Bedeutung

Obwohl im Parameter USERS *BY-SELECT angegeben wurde, wurde bei keinem
der Parameter HOST-NAME, APPLICATION-NAME, CUSTOMER-NAME, CONVERSATION-ID
und TAC ein Wert ungleich *NONE angeben.

### Maßnahme

Entweder fuer den Parameter USERS *ALL angeben, oder bei einem der
Parameter HOST-NAME, APPLICATION-NAME, CUSTOMER-NAME, CONVERSATION-ID oder
TAC einen Wert ungleich *NONE angeben.

## SEP2223

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2223 FALSCHE INTERVALLANGABEN BEI DER OPTION (&00)

### Bedeutung

Bei der Option (&00) wurde der Wert *INTERVAL angegeben, wobei der bei
FROM angegebene Wert groesser als der bei TO angegebene Wert ist.

### Maßnahme

Bei FROM keinen groesseren Wert angeben als bei TO.

## SEP2224

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2224 "CONVERSATION-ID" ENTHAELT UNZULAESSIGE ZEICHEN

### Bedeutung

Beim Parameter "CONVERSATION-ID" wurde ein Wert angegeben, der nicht nur
aus den Zeichen 0-9 bzw. A-F besteht.

### Maßnahme

Fuer den Parameter "CONVERSATION-ID" einen Wert eingeben, der nur aus den
Zeichen 0-9 bzw. A-F besteht.

## SEP2225

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

SEP2225 BEI REPORT-FORMAT TRANSACTION SELEKTION HINSICHTLICH OPTION (&00) NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Bei Report-Format TRANSACTION macht eine echte Selektion bezueglich
der Option (&00) keinen Sinn und wird abgelehnt.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen