## PROCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PROCOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## PROLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PROLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## PROSTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PROSTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## PRO0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO0001 PARAMETERFEHLER BEI AUFRUF EINER INTERNEN SCHNITTSTELLE. SERSLOG EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Eine interne Schnittstelle wurde mit fehlerhafter Parameterliste
aufgerufen.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege PRO0001 und PRO0002
auswerten.

## PRO0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO0002 INTERNER FEHLER. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege PRO0001 und PRO0002
auswerten.

## PRO1000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1000 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der angegebene Wert des Operanden liegt nicht im erlaubten Bereich.

### Maßnahme

Kommando bzw. Auftrag mit korrektem Operandenwert wiederholen.

## PRO1001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1001 INTERNER FEHLER. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Fuer die genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.
Die Funktion wird nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege PRO0001 und PRO0002
auswerten.

## PRO1002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1002 SYNTAX-FEHLER IM GUARD-NAME

## PRO1003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1003 PARAMETER-BEREICH NICHT VOLLSTAENDIG ZUGEWIESEN. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Speicherplatz fuer einen Parameterbereich ist in der erforderlichen
Laenge nicht zugewiesen.
- Es kann auf den Speicherbereich nicht zugegriffen werden.

### Maßnahme

Speicherbereich in der erforderlichen Laenge zuweisen bzw. ggf.
Schreibschutz aufheben.

## PRO1004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1004 UNGUELTIGE ADRESSE FUER AUSGABE-BEREICH ANGEGEBEN. PROGRAMM KORRIGIEREN

### Bedeutung

Im Parameterbereich wurde eine ungueltige Adresse fuer den Ausgabebereich
angegeben.
Die Funktion wird nicht ausgefuehrt.
Moegliche Ursache:
- Der Ausgabebereich ist nicht beschreibbar (evt. falscher Speicherplatz
zugewiesen)
- Der Ausgabebereich ist nicht zugewiesen.

## PRO1005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1005 AUSGABE-BEREICH ZU KLEIN

### Maßnahme

Programm korrigieren.

## PRO1006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1006 GUARD '(&00)' EXISTIERT BEREITS. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Guard-Name.

### Maßnahme

Kommando /MODIFY-GUARD-ATTRIBUTES, /ADD-ACCESS-CONDITION oder
/COPY-GUARD ...,REPLACE-OLD-GUARD=YES eingeben.

## PRO1007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1007 GUARD '(&00)' EXISTIERT NICHT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Guard-Name.

## PRO1008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1008 GUARDS-KATALOG '(&00)' EXISTIERT NICHT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer den Austausch des GUARDS-Kataloges muss ein aktueller GUARDS-Katalog
und ein Austauschkatalog vorhanden sein. Einer der beiden Kataloge ist
nicht vorhanden.
(&00): Vollqualifizierter Name des Guards-Kataloges, der nicht vorhanden
ist.

## PRO1009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1009 GUARD '(&00)' GEGEN AENDERUNGEN GESPERRT. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
Das Guard wird von einer anderen Task bearbeitet und ist somit gesperrt.
(&00): Vollqualifizierter Guard-Name.

### Maßnahme

Kommando bzw. Auftrag evtl. spaeter wiederholen.

## PRO1010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO1010 DAS/DIE GUARD(S) '(&00)' LOESCHEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=FUNKTION ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob der angezeigte Loeschauftrag
ausgefuehrt werden soll.
(&00): Guard-Name(n).
Y/J: Das/die Guard(s) wird/werden geloescht.
N: Fuer das (jeweils) angezeigte Guard wird der Loeschauftrag
zurueckgenommen.
T: Die Funktion soll nicht weiter ausgefuehrt werden.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Antwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## PRO1011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1011 FUNKTION WURDE VOM AUFRUFER ZURUECKGEZOGEN

### Bedeutung

Eine Anfrage wurde mit 'T' (Terminate) beantwortet.
Der zuletzt angezeigte Auftrag wurde nicht ausgefuehrt.

## PRO1012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1012 ANGEGEBENER PVS NICHT ERREICHBAR

### Bedeutung

Die gewuenschte Funktion kann nicht ausgefuehrt werden, da das System
keinen Zugriff auf den Public-Volume-Set (PVS) hat.
Moegliche Ursachen:
- Es besteht keine MSCF-Verbindung.
- Der angegebene PVS ist kein mehrbenutzbarer PVS.

### Maßnahme

CAT-ID korrigieren oder Zustand des PVS erfragen.

## PRO1013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1013 PVS MIT CAT-ID '(&00)' DER LOKALEN GUARDS-VERWALTUNG NICHT BEKANNT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): CAT-ID des Public-Volume-Sets (PVS).

## PRO1014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1014 BENUTZER NICHT ZUR AUSFUEHRUNG DER FUNKTION ERMAECHTIGT

## PRO1015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1015 ZUGRIFFSBEDINGUNG '(&00)' NICHT IM GUARD ENTHALTEN. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Typ und Kennung der Zugriffsbedingung.

### Maßnahme

Angegebene Kennung pruefen, ggf. Kennung in Zugriffsbedingung aufnehmen.

## PRO1016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1016 FEHLER IM KOMMUNIKATIONSMITTEL DES MRS. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Beim Zugriff auf ein nicht lokales System trat ein Fehler im
Kommunikationsmittel des MRS (Mehrrechnersystem) auf.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, um die MSCF-Verbindung ueberpruefen
zu lassen.
Liegt eine temporaere Stoerung vor, ist eine Ueberpruefung, ob der Auftrag
schon ausgefuehrt wurde, oder eine Auftragswiederholung sinnvoll.

## PRO1017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1017 UNBEKANNTE BENUTZER-KENNUNG IM GUARD-NAMEN. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Entweder die CAT-ID explizit angeben oder USER-ID korrigieren.

## PRO1018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1018 KEINE MSCF-VERBINDUNG ZUM REMOTE-RECHNER. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Die Funktion wird nicht ausgefuehrt.

## PRO1019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1019 UNBEKANNTE BENUTZER-KENNUNG. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

USER-ID korrigieren.

## PRO1020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1020 KEIN SPEICHER VERFUEGBAR. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Systemspeicher ist erschoepft.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen oder das Kommando zu einem spaeteren
Zeitpunkt erneut eingeben.

## PRO1021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1021 BCAM VERBINDUNGS-FEHLER. KOMMANDO SPAETER ERNEUT EINGEBEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein GUARDS-Kommando bzw. einen Makro auf einen
REMOTE-Rechner entsprechend dem angegeben Pfadnamen auszufuehren.
Der BCAM-Fehlercode wird am Bedienungsplatz ausgegeben.

### Maßnahme

Spaeter nochmals versuchen, tritt der Fehler weiterhin auf,
Systemverwalter verstaendigen.

## PRO1022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1022 BCAM-VERBINDUNG UNTERBROCHEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es wurde versucht ein Kommando bzw. Makro auf einem entfernten
Rechner entsprechend dem angegebenen Pfadnamen auszufuehren.
Der Fehlercode '00FF' wurde aus den Modulen zur RFA-Behandlung
zurueckgegeben, da auf der gleichen Leitung vorher ein Fehler auftrat.

### Maßnahme

Kommando /SET-RFA-CONNECTION- bzw. /RFASTART eingeben. Wenn Fehler erneut
auftritt, Systemverwalter verstaendigen.

## PRO1023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1023 KEIN GUARD ENTSPRICHT DEN ANGEGEBENEN AUSWAHLKRITERIEN

## PRO1024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1024 NUTZUNG DES GUARDS '(&00)' NICHT ZUGELASSEN. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Nutzung des angegebenen Guard ist durch die SCOPE-Angabe verboten.

### Maßnahme

Ggf. Guard-Eigentuemer um Aenderung des SCOPEs bitten.

## PRO1025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1025 KOPIEREN AUF FREMDEN RECHNER NICHT MOEGLICH

## PRO1026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1026 ZUGRIFFS-BEDINGUNG '(&00)' EXISTIERT BEREITS. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Kennung der Zugriffsbedingung.

### Maßnahme

Kommando /MODIFY-ACCESS-CONDITION eingeben.

## PRO1027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1027 PLATZ FUER ZUGRIFFS-BEDINGUNGEN ERSCHOEPFT. KEIN EINTRAG MEHR MOEGLICH

### Bedeutung

Die Funktion wird nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

Nicht mehr benoetigte Eintraege aus der Zugriffsbedingung entfernen,
anschliessend Auftrag wiederholen bzw. Kommando erneut eingeben.

## PRO1028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1028 GUARD HAT FALSCHEN TYP

### Bedeutung

Die Standardbedingungsverwaltung unterstuetzt den Typ des angegebenen
Guards nicht.

## PRO1029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1029 SUBSYSTEM GUARDS AUF FERNEM RECHNER NICHT VERFUEGBAR

## PRO1030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1030 BENUTZER HAT KEINEN ZUGRIFF AUF EIN DURCH DIESES GUARD GESCHUETZTES OBJEKT

## PRO1031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO1031 SOLLEN DIE ZUGRIFFSBEDINGUNGEN AUS DEM GUARD '(&00)' ENTFERNT WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=FUNKTION ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob der angezeigte
Entfernungsauftrag ausgefuehrt werden soll.
(&00): Guard-Name.
Y/J: Alle angegebenen Zugriffsbedingungen werden entfernt.
N: Fuer das (jeweils) angezeigte Guard wird der Entfernungsauftrag
zurueckgenommen.
T: Die Funktion soll nicht weiter ausgefuehrt werden.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Anwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## PRO1032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO1032 SOLLEN DIE ZUGRIFFS-BEDINGUNGEN IN DAS GUARD '(&00)' HINZUGEFUEGT WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=FUNKTION ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob der angezeigte
Hinzufuege-Auftrag ausgefuehrt werden soll.
(&00): Guard-Name.
Y/J: Alle angegebenen Zugriffsbedingungen werden hinzugefuegt.
N: Fuer das (jeweils) angezeigte Guard wird der Hinzufuege-Auftrag
zurueckgenommen.
T: Die Funktion soll nicht weiter ausgefuehrt werden.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Anwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## PRO1033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO1033 SOLLEN DIE ZUGRIFFSBEDINGUNGEN IM GUARD '(&00)' GEAENDERT WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=FUNKTION ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob der angezeigte
Aenderungs-Auftrag ausgefuehrt werden soll.
(&00): Guard-Name.
Y/J: Alle angegebenen Zugriffsbedingungen werden geaendert.
N: Fuer das (jeweils) angezeigte Guard wird der Aenderungs-Auftrag
zurueckgenommen.
T: Die Funktion soll nicht weiter ausgefuehrt werden.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Anwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## PRO1034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO1034 GUARD '(&00)' EXISTIERT BEREITS. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob der angezeigte
Kopier-Auftrag ausgefuehrt werden soll.
(&00): Guard-Name.
Y/J: Das angegebene Guard wird ueberschrieben.
N: Fuer das angezeigte Guard wird der Kopier-Auftrag zurueckgenommen.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Anwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## PRO1035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1035 KOMMANDO FUER GUARD '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Waehrend der Kommando-Ausfuehrung fuer das Guard (&00) trat ein oder
mehrere Fehler auf. Das Guard bleibt unveraendert.
(&00): Vollqualifizierter Guard-Name.

## PRO1036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1036 GUARD VORUEBERGEHEND NICHT ZUGREIFBAR. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Funktion /CHANGE-GUARD-FILE wird bearbeitet.
- Es findet ein Master-Wechsel statt.

## PRO1037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1037 GUARDS-KATALOG WIRD BEREITS AUSGETAUSCHT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

## PRO1038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1038 GUARDS-KATALOG DURCH ARCHIVE ODER CATALOG-MANAGEMENT GESPERRT. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der Guards-Katalog ist gegen Aenderungen gesperrt.

## PRO1039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1039 DVS-FEHLER BEI GUARDS-KATALOG '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend des Austauschens eines Guards-Katalogs trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): Alter Dateiname, neuer Dateiname: DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

Evtl. Fehlerursache beheben und erneut versuchen.

## PRO1040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1040 AUSTAUSCH-DATEI '(&00)' KEIN GUARDS-KATALOG. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Guards-Katalog soll ausgetauscht werden.
(&00): Dateiname der Austausch-Datei.

### Maßnahme

Dateinamen korrigieren und erneut versuchen.

## PRO1041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1041 VERSION DER AUSTAUSCH-DATEI '(&00)' WIRD NICHT UNTERSTUETZT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Guards-Katalog soll ausgetauscht werden.
(&00): Dateiname der Austausch-Datei.

### Maßnahme

Dateinamen korrigieren und erneut versuchen.

## PRO1042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1042 OBJEKTTYP '(&00)' NICHT REGISTRIERT

### Maßnahme

Evtl. Objekttyp korrigieren und erneut versuchen.

## PRO1043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO1043 GUARDS-KATALOG EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Der GUARDS-Katalog SYSCAT.GUARDS existiert nicht oder ist
kein GUARDS-Katalog.
Der Austauschkatalog SYSCAT.GUARDS.BAK existiert nicht oder ist
kein GUARDS-Austauschkatalog.

## PRO1044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO1044 SOLL DER GUARDS-KATALOG '(&00)' FUER PUBSET '(&01)' GEOEFFNET WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

## PRO1045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1045 ES FINDET EIN MASTERWECHSEL STATT. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN.

### Bedeutung

Waehrend eines Masterwechsels kann der GUARDS-Katalog nicht ausgetauscht
oder wiederhergestellt werden.

## PRO1046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1046 ANGEGEBENER PVS '(&00)' STEHT UNTER DER KONTROLLE VON SMPGEN. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets kann der GUARDS-Katalog nicht
ausgetauscht oder wiederhergestellt werden.
(&00): Pubset, dass unter der Kontrolle von SMPGEN steht.

## PRO1047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1047 AUSTAUSCH DES GUARDS-KATALOGES AUF FREMDEM RECHNER NICHT MOEGLICH. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Austausch oder die Wiederherstellung des GUARDS-Kataloges kann
nur auf einem lokalen Rechner durchgefuehrt werden.

## PRO1048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1048 GUARDS-KATALOG '(&00)' LIEGT NICHT AUF DEM CONTROL VOLUME SET EINES SM-PUBSETS. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine fuer den Austausch oder die Wiederherstellung des GUARDS-Kataloges
benoetigte Datei ist nicht auf dem Control Volume Set eingerichtet.
(&00): Vollqualifizierter Name des GUARDS-Kataloges, der nicht auf dem
Control Volume Set eingerichtet ist.

## PRO1049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1049 GUARDS-KATALOG '(&00)' IST GEOEFFNET. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Um den GUARDS-Katalog austauschen zu koennen, muss der Austausch-Katalog
geschlossen sein.
(&00): Vollqualifizierter Name des Guards-Kataloges, der geoeffnet ist.

## PRO1050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1050 GUARDS-KATALOG '(&00)' IST GESCHLOSSEN. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Um den GUARDS-Katalog austauschen zu koennen, muss der GUARDS-Katalog
geoeffnet sein.
(&00): Vollqualifizierter Name des Guards-Kataloges, der geschlossen ist.

## PRO1051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1051 GUARDS-KATALOG '(&00)' IST LEER. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Austauschkatalog oder der wiederherzustellende GUARDS-Katalog ist leer
oder wurde nicht durch die GUARDS-Verwaltung erzeugt.
(&00): Vollqualifizierter Name des Guards-Kataloges, der leer ist.

## PRO1052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1052 DVS-FEHLER BEIM PRUEFEN DES GUARDS-KATALOGES '(&00)'

### Bedeutung

Beim Austausch eines Guards-Kataloges werden der aktuelle Katalog
und der Austauschkatalog auf ihre Gueltigkeit ueberprueft.
Bei dieser Pruefung ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
(&00): Dateiname: DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und den Austausch des Guards-Kataloges erneut
probieren. Ist das nicht moeglich, muss der Systemverwalter das Kommando
REPAIR-GUARD-FILE durchfuehren.

## PRO1053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1053 DVS-FEHLER BEIM PRUEFEN DER VERSION DES GUARDS-KATALOGES '(&00)'

### Bedeutung

Beim Austausch eines Guards-Kataloges wird die Version des
Austauschkataloges auf ihre Gueltigkeit ueberprueft.
Bei dieser Pruefung ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
(&00): Dateiname: DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und den Austausch des Guards-Kataloges erneut
probieren. Ist das nicht moeglich, muss der Systemverwalter das Kommando
REPAIR-GUARD-FILE durchfuehren.

## PRO1054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1054 DVS-FEHLER BEIM SCHLIESSEN ODER WIEDER EROEFFNEN DES GUARDS-KATALOGES '(&00)'

### Bedeutung

Beim Austausch eines Guards-Kataloges wird der aktuelle Katalog
geschlossen und der Austauschkatalog nach einer Umbenenung geoeffnet.
Bei einer dieser beiden Aktionen ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
(&00): Dateiname: DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, damit er die Durchfuehrung des
Kommandos REPAIR-GUARD-FILE veranlasst.

## PRO1055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1055 DVS-FEHLER BEIM UMBENENNEN DES GUARDS-KATALOGES '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend der Umbenennung des Guards-Kataloges trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): Alter Dateiname, neuer Dateiname: DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, damit er die Durchfuehrung des
Kommandos REPAIR-GUARD-FILE veranlasst.

## PRO1056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

PRO1056 DVS-FEHLER BEIM ANLEGEN DES GUARDS-KATALOGES '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend der Restaurierung des Guards-Kataloges trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): Dateiname: DVS-Fehlercode.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## PRO6000

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6000 GUARDS-KATALOG '(&00)' GEOEFFNET

### Bedeutung

Waehrend des STARTUPs oder eines Kommandos /IMPORT-PUBSET
wurde der Guards-Katalog (&00) eroeffnet.

## PRO6001

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6001 NEUEN GUARDS-KATALOG '(&00)' ANGELEGT

## PRO6002

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

PRO6002 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER INITIALISIERUNG DER GUARDS-VERWALTUNG DES PVS MIT CAT-ID '(&01)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung der Guards-Verwaltung trat ein Fehler auf.
Die Funktion wird nicht ausgefuehrt.
Der Fehlergrund kann der Fehlerklasse entnommen werden.
Falls die SERSLOG-Datei geoeffnet ist, wird ein SERSLOG-Eintrag
geschrieben, der die genaue Ursache enthaelt.
(&00): Fehlerklasse
01: Der Task-Lock fuer die Zugriffe auf subsystem-spezifische
globale Tabellen konnte nicht belegt bzw. freigegeben werden.
02: Die Pubset-Tabelle konnte nicht angelegt, gefunden bzw.
eingekettet werden.
03: Fehler beim Ueberpruefen des Guards-Katalogs $TSOS.SYSCAT.GUARDS
/01: Die Datei $TSOS.SYSCAT.GUARDS ist kein Guards-Katalog.
/03: Die Versionsnummer des Guards-Katalogs wird nicht unterstuetzt.
/05: Interner Fehler bei der Schnittstelle PROBLEMI.
/06: Der GUARDS-Katalog existiert, er liegt aber nicht auf dem
Control-Volume-Set des System-Managed-Pubsets.
/DMSabcd: der DVS-Fehlerschluessel gibt naehere Auskunft ueber den
Fehler.
04: Fehler bei Erzeugung der Servertask oder beim Verbindungsaufbau
mit der Servertask
/01: Parameterfehler.
/02: Fehler beim Task-Lock-Aufruf.
/03: Fehler beim Erzeugen der TSN.
/04: Fehler beim Erzeugen der Task.
/05: Fehler beim Anfordern von Speicherplatz.
/06: Pubset-Tabelle existiert nicht.
/07: Servertask antwortet nicht.
05: Fehler beim Eroeffnen des Guards-Katalogs. Falls ein DVS-Fehler
auftrat, wird der DVS-Fehlercode mit ausgegeben.
06: Interner Fehler beim Verbindungsaufbau.
(&01): CAT-ID des Public-Volume-Sets (PVS).

### Maßnahme

Versuchen, den Guards-Katalog nach Beendigung des Kommandos
/IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET mit /REPAIR-GUARD-FILE zu aktivieren.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## PRO6003

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

PRO6003 SSINFO-DATEI '(&00)' KANN NICHT AUSGEWERTET WERDEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Name der SSINFO-Datei (&00) stimmt nicht mit DSSM-Katalogeintrag
ueberein.
- Datei existiert nicht.
- Datei ist gesperrt.
- Syntaxfehler in der Datei.
- Datei ist keine SAM-Datei.
DSSM: Dynamisches-Subsystem-Management.

### Maßnahme

SSINFO-Datei oder DSSM-Katalog ueberpruefen.

## PRO6004

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 98

Warranty : NO

PRO6004 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER INITIALISIERUNG DER GUARDS-VERWALTUNG DES PVS MIT CAT-ID '(&01)'. ANTWORT (EOT (VERARBEITUNG VON /IMPORT-PUBSET WIRD FORTGESETZT))

### Bedeutung

Waehrend der Initialisierung der Guards-Verwaltung trat ein Fehler auf.
Die Guards-Verwaltung wird fuer dieses Pubset nicht gestartet.
Der Fehlergrund kann der Fehlerklasse entnommen werden.
Falls die SERSLOG-Datei geoeffnet ist, wird ein SERSLOG-Eintrag
geschrieben, der die genaue Ursache enthaelt.
(&00): Fehlerklasse
01: Der Task-Lock fuer die Zugriffe auf subsystem-spezifische
globale Tabellen konnte nicht belegt bzw. freigegeben werden.
02: Die Pubset-Tabelle konnte nicht angelegt, gefunden bzw.
eingekettet werden.
03: Fehler beim Ueberpruefen des Guards-Katalogs $TSOS.SYSCAT.GUARDS
/01: Die Datei $TSOS.SYSCAT.GUARDS ist kein Guards-Katalog.
/03: Die Versionsnummer des Guards-Katalogs wird nicht unterstuetzt.
/05: Interner Fehler bei der Schnittstelle PROBLEMI.
/06: Der GUARDS-Katalog existiert, er liegt aber nicht auf dem
Control-Volume-Set des System-Managed-Pubsets.
/DMSabcd: der DVS-Fehlerschluessel gibt naehere Auskunft ueber den
Fehler.
04: Fehler bei Erzeugung der Servertask oder beim Verbindungsaufbau
mit der Servertask
/01: Parameterfehler.
/02: Fehler beim Task-Lock-Aufruf.
/03: Fehler beim Erzeugen der TSN.
/04: Fehler beim Erzeugen der Task.
/05: Fehler beim Anfordern von Speicherplatz.
/06: Pubset-Tabelle existiert nicht.
/07: Servertask antwortet nicht.
05: Fehler beim Eroeffnen des Guards-Katalogs. Falls ein DVS-Fehler
auftrat, wird der DVS-Fehlercode mit ausgegeben.
06: Interner Fehler beim Verbindungsaufbau.
(&01): CAT-ID des Public-Volume-Sets (PVS).

### Maßnahme

Versuchen, den Guards-Katalog nach Beendigung des
Kommandos /IMPORT-PUBSET mit /REPAIR-GUARD-FILE zu aktivieren.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## PRO6005

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6005 GUARDS-KATALOG '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Waehrend einer Ausfuehrung des Kommandos /EXPORT-PUBSET wurde
der Guards-Katalog (&00) geschlossen.

## PRO6006

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

PRO6006 GUARDS-VERWALTUNG FUER PVS MIT CAT-ID '(&00)' WEGEN FEHLER IN SERVERTASK '(&01)' BEENDET

### Bedeutung

(&00): CAT-ID des Public-Volume-Sets (PVS)
(&01): TSN der Servertask.

### Maßnahme

Kommando /EXPORT-PUBSET und anschliessend Kommando
/IMPORT-PUBSET eingeben.

## PRO6007

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

PRO6007 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER INITIALISIERUNG DES SUBSYSTEMS '(&01)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Fehlergrund kann der Fehlerklasse entnommen werden.
Die genaue Ursache steht im zugehoerigen SERSLOG-Eintrag.
(&00): Fehlerklasse
01: Fehler beim Anmelden des Task-Locks
(Systemschnittstelle: $CRELOCK).
02: Fehler beim Anmelden des Subsystems bei der Task-Verwaltung
(Systemschnittstelle: $CREARF).
03: Fehler beim Lesen der Home-CAT-ID
(Systemschnittstelle: $STAM).
04: Fehler beim Ermitteln der HSI-Basis
(Systemschnittstelle: $SYSINF).
05: Fehler beim Ermitteln der laufenden OSD-Version
(Systemschnittstelle: $SYSINF).
06: Fehler beim Anmelden der Standardbedingungverwaltung
(Systemschnittstelle: $PROREG).

## PRO6008

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

PRO6008 GUARDS: INTERNER FEHLER '(&00)' VON '(&01)' GEMELDET

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben. Wurde 'Fehler-Intoleranz' gesetzt, wird ein Diagnose-Dump
angeboten.
(&00): Kurzbezeichnung des aufgetretenen Fehlers.
(&01): Adresse der fehlerhaften GUARDS-Funktion.

### Maßnahme

Systemverwalter bzw. Diagnoseverantwortlichen verstaendigen.

## PRO6009

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

PRO6009 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DES GUARDS-KATALOGS '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name des Guards-Katalogs.

## PRO6010

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6010 AUSTAUSCH DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' BEGONNEN

## PRO6011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO6011 AUSTAUSCH DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' BEENDET

## PRO6012

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6012 AUSTAUSCH DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' ABGEBROCHEN

## PRO6013

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6013 RUECKZUG DES AUSTAUSCHES DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' BEGONNEN

## PRO6014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO6014 RUECKZUG DES AUSTAUSCHES DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' BEENDET

## PRO6015

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6015 RUECKZUG DES AUSTAUSCHES DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' ABGEBROCHEN

## PRO6016

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6016 REPARATUR DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' BEGONNEN

## PRO6017

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6017 REPARATUR DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' BEENDET

## PRO6018

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6018 REPARATUR DES GUARDS-KATALOGES AUF PVS '(&00)' ABGEBROCHEN

## PRO6019

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6019 ARCHIVE SPERRE FUER GUARDS-KATALOG '(&00)' AUFGEHOBEN

### Bedeutung

Der GUARDS-Katalog war wegen einer ARCHIVE-Sicherung fuer andere
Zugriffe gesperrt. Die Sperre wurde aufgehoben.
(&00): Name des GUARDS-Kataloges

## PRO6020

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6020 SPERRE FUER DEN AUSTAUSCH DES GUARDS-KATALOGES '(&00)' AUFGEHOBEN

### Bedeutung

Der GUARDS-Katalog war wegen eines Austausches fuer andere Zugriffe
gesperrt. Die Sperre wurde aufgehoben.
(&00): Name des GUARDS-Kataloges

## PRO6021

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6021 TASK TERMINIERUNG. GRUND: '(&00)'

### Bedeutung

A system privilege could not be reset during the processing of the
command CHANGE-GUARD-FILE or REPAIR-GUARD-FILE.
An entry has been made in the SERSLOG file in order to enable a
more precise diagnosis of the error.

### Maßnahme

The system administrator should analyze SERSLOG entries PRO0001
and PRO0002.

## PRO6022

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6022 GUARDS-KATALOG '(&00)' AUF NEUES DATEIFORMAT MIT BLKSIZE=(STD,4) UMGESETZT

### Bedeutung

Der GUARDS-Katalog '(&00)' wurde umgesetzt auf ein Dateiformat
mit der Blocklaenge (STD,4). Der originale GUARDS-Katalog
mit der Blocklaenge (STD,2) wurde unter dem Namen
'(&00)'.<aktuelles datum>.<aktuelle uhrzeit> sichergestellt.
(&00): Name des GUARDS-Katalogs

## PRO6023

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

PRO6023 UMSETZUNG DES GUARDS-KATALOGS '(&00)' AUF DATEI MIT BLKSIZE=(STD,4) GESCHEITERT. GUARDS-KATALOG MIT BLKSIZE=(STD,2) VERWENDET

### Bedeutung

Der Versuch, den GUARDS-Katalog '(&00)' auf ein Dateiformat
mit der Blocklaenge (STD,4) umzusetzen, war nicht erfolgreich.
Die Verarbeitung wird mit dem originalen GUARDS-Katalog
mit der Blocklaenge (STD,2) fortgesetzt.
(&00): Name des GUARDS-Katalogs

## PRO6666

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

PRO6666 '(&00)'

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint nur, wenn ein Diagnose-Rep eingeschaltet ist.

## PRO7000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7000 DVS-FEHLER '(&01)' BEI ZUGRIFF AUF SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer FSTAT-Operation auf die Sicherungsdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7001 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM OEFFNEN DER SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer OPEN-Operation auf die Sicherungsdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7002 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHLIESSEN DER SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer CLOSE-Operation auf die Sicherungsdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7003 AUSGABE ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Ausgabe wurde durch Druecken der K2-Taste abgebrochen.

## PRO7004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7004 MUSTERZEICHEN IM ANGEGEBENEN PVS

### Bedeutung

Der Public-Volume-Set (PVS) darf nicht mit Musterzeichen
spezifiziert werden.

### Maßnahme

Operand wie im Handbuch beschrieben angeben.

## PRO7005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7005 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DER SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer READ-Operation auf die Sicherungsdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7006 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHREIBEN IN SICHERUNGSDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer WRITE-Operation auf die Sicherungsdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7007 SICHERUNGSDATEI '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Die angegebene Sicherungsdatei ist bereits eingerichtet.
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Name der Sicherungsdatei oder Operand REPLACE-BACKUP-FILE
ueberpruefen.

## PRO7008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7008 KEIN AUSREICHENDER SPEICHER VERFUEGBAR

### Bedeutung

Der Systemspeicher ist erschoepft.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen oder das Kommando zu einem spaeteren
Zeitpunkt erneut eingeben.

## PRO7009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7009 FEHLER '(&00)' IN SDF-SYNTAXDATEI

### Bedeutung

Bei einer SDF-Operation ist ein Fehler aufgetreten.
(&00): SDF-Fehlercode

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, damit er die Syntaxdatei korrigiert
oder eine korrigierte Version mit Kommando /MODIFY-SDF-OPTIONS zuweist.

## PRO7010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7010 SDF-SYNTAXDATEI NICHT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Das angegebene Statement ist in der zugewiesenen Syntaxdatei
unbekannt.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, damit er die Syntaxdatei mit dem
Kommando /MODIFY-SDF-OPTIONS zuweist.

## PRO7011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7011 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)'

### Bedeutung

Der angegebene Operandenwert ist unzulaessig.
(&00): Fehlerhafter Operandenwert

### Maßnahme

Operand wie im Handbuch beschrieben angeben.

## PRO7012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7012 INTERNER FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Es ist ein interner Systemfehler aufgetreten.
(&00): Fehlercode fuer die Diagnose

### Maßnahme

Angezeigten internen Fehler als Diagnoseinformation
an die Entwicklung weiterleiten.

## PRO7013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7013 SICHERUNGSDATEI '(&00)' NICHT DURCH GUARDS-SAVE ERSTELLT

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei enthaelt kein GUARDS-SAVE-Kennzeichen.
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Angegebenen Namen der Sicherungsdatei ueberpruefen und erneut
versuchen.

## PRO7014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7014 ES WURDEN '(&01)' GUARDS IN SICHERUNGSDATEI '(&00)' GESICHERT

### Bedeutung

Ein Sicherungslauf ist abgeschlossen.
(&01): Anzahl der gesicherten Guard
(&00): Name der Sicherungsdatei

## PRO7015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7015 GUARD '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Ein zu bearbeitendes Guard wurde nicht gefunden.
(&00): Name des Guards

### Maßnahme

Guardname ueberpruefen und erneut versuchen.

## PRO7016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7016 KEIN GUARD ENTSPRICHT DEN ANGEGEBENEN AUSWAHLKRITERIEN

### Bedeutung

Das angegebene Guard wurde in der Sicherungsdatei oder im
laufenden System nicht gefunden.

### Maßnahme

Guardname ueberpruefen und erneut versuchen.

## PRO7017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7017 WERTE DER OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' INKONSISTENT

### Bedeutung

Zwei angegebene Operandenwerte widersprechen sich.
(&00): Erster Operandenwert
(&01): Zweiter Operandenwert

### Maßnahme

Operandenwerte wie im Handbuch beschrieben angeben.

## PRO7018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7018 SICHERUNGSDATEI '(&00)' EXISTIERT NICHT

### Bedeutung

Die fuer einen Restaurierungslauf benoetigte Sicherungsdatei
existiert nicht.
(&00): Name der Sicherungsdatei

### Maßnahme

Angegebenen Namen der Sicherungsdatei ueberpruefen und erneut
versuchen.

## PRO7019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7019 ES WURDEN '(&01)' GUARDS AUS SICHERUNGSDATEI '(&00)' AUSGEWAEHLT

### Bedeutung

Die Anzeige der Guards aus einer Sicherungsdatei ist abgeschlossen.
(&01): Anzahl der aus der Sicherungsdatei ausgewaehlten Guards
(&00): Name der Sicherungsdatei

## PRO7020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7020 FEHLER '(&01)' BEIM LESEN DES GUARDS '(&00)'

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung eines Guards ist ein Fehler aufgetreten.
(&01): GUARDS-Fehlercode
(&00): Guard-Name

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP PRO'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7021 ES WURDEN '(&01)' GUARDS AUS SICHERUNGSDATEI '(&00)' RESTAURIERT

### Bedeutung

Ein Restaurierungslauf ist abgeschlossen.
(&01): Anzahl der restaurierten Guards
(&00): Name der Sicherungsdatei

## PRO7022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7022 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM ZUGRIFF AUF PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer FSTAT-Operation auf die Prozedurdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Prozedurdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7023 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM OEFFNEN DER PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer OPEN-Operation auf die Prozedurdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Prozedurdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7024 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHLIESSEN DER PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer CLOSE-Operation auf die Prozedurdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Prozedurdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7025 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM EINRICHTEN DER PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer FILE-Operation auf die Prozedurdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Prozedurdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7026 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHREIBEN IN PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

Bei einer WRITE-Operation auf die Prozedurdatei ist ein
DVS-Fehler aufgetreten.
(&01): DVS-Fehlercode
(&00): Name der Prozedurdatei

### Maßnahme

Den Fehler mit Kommando /HELP DMS'(&01)' analysieren
und die Fehlerursache beheben.

## PRO7027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7027 PROZEDURDATEI '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Die angegebene Prozedurdatei ist bereits eingerichtet.
(&00): Name der Prozedurdatei

### Maßnahme

Operand TARGET=*PROCEDURE(REPLACE-PROG-FILE) oder Name der
Prozedurdatei ueberpruefen.

## PRO7028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7028 BENUTZER FUER DIE FUNKTIONSDURCHFUEHRUNG NICHT BERECHTIGT

### Bedeutung

Der Benutzer hat keine Berechtigung fuer die Durchfuehrung
der aufgerufenen Funktion.

## PRO7029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO7029 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Ein fuer die Funktionsdurchfuehrung benoetigtes Subsystem ist
nicht geladen.
(&00): Name der Subsystems

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, damit das Subsystem mit dem Kommando
/START-SUBSYSTEM verfuegbar gemacht wird.

## PRO8001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8001 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der angegebene Wert des Operanden liegt nicht im erlaubten Bereich.

### Maßnahme

Kommando bzw. Auftrag mit korrektem Operandenwert wiederholen.

## PRO8002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8002 INTERNER FEHLER '(&00)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Dump ziehen und internen Fehler (&00) als Diagnoseinformation an die
Entwicklung weiterleiten.

## PRO8003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8003 BEIM LESEN DER ACL '(&00)' TRAT FEHLER '(&01)' AUF. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&01)

## PRO8004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8004 BEIM LESEN DES GUARD '(&00)' TRAT FEHLER '(&01)' AUF. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&01)

## PRO8005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8005 BEIM ANLEGEN DES GUARDS '(&00)' TRAT FEHLER '(&01)' AUF. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&01)

## PRO8006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8006 BEIM LOESCHEN DES GUARDS '(&00)' TRAT FEHLER '(&01)' AUF. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&01)

## PRO8007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8007 GUARD FUER RECHT '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Das Guard existiert bereits und ein Ueberschreiben ist nicht erlaubt.
Die Konvertierung fuer dieses Recht wird nicht durchgefuehrt.

## PRO8008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8008 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, damit er das Subsystem
mit dem Kommando /START-SUBSYSTEM verfuegbar macht.

## PRO8009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8009 BEIM HINZUFUEGEN VON SUBJEKTEN IM GUARD '(&00)' TRAT FEHLER '(&01)' AUF. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&01)

## PRO8010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO8010 GUARD '(&00)' ERSETZEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=KDO ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob das angezeigte Guard
ersetzt werden soll.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.
(&00): Guard-Name.

### Maßnahme

Y/J: Das Guard wird ersetzt
N : Das Guard wird nicht ersetzt. Die Konvertierung fuer das
zugehoerige Recht wird nicht durchgefuehrt
T : Das eingegebene Kommando soll nicht weiter ausgefuehrt werden.

## PRO8011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8011 KOMMANDO VOM BENUTZER ABGEBROCHEN

## PRO8012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8012 SYNTAXDATEI NICHT KORREKT

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, damit er die Syntaxdatei verbessert
oder eine verbesserte Version mit /MODIFY-SDF-OPTIONS zuweist.

## PRO8013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8013 KEIN SPEICHER VERFUEGBAR. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Speicher ist erschoepft.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen oder das Kommando zu einem spaeteren
Zeitpunkt erneut eingeben.

## PRO8014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8014 BEIM AUFRUF DER DVS-SCHNITTSTELLE '(&00)' TRAT FEHLER '(&01)' AUF. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&01)

## PRO8015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PRO8015 GUARD-LINKS DER DATEI '(&00)' AENDERN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; T=KDO ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob der angezeigte Guard-Link
ersetzt werden soll.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.
(&00): Datei-Name.

### Maßnahme

Y/J: Das Guard wird ersetzt
N : Das Guard wird nicht ersetzt. Die Konvertierung fuer das
zugehoerige Recht wird nicht durchgefuehrt
T : Das eingegebene Kommando soll nicht weiter ausgefuehrt werden.

## PRO8016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8016 FUER DIE IM OPERANDEN *FROM-FILE ANGEGEBENE DATEI '(&00)' EXISTIEREN KEINE ZUGRIFFSRECHTE

### Maßnahme

Zugriffsrechte mit /MODIFY-FILE-ATTRIBUTE aendern, so dass die Datei
lesbar ist.

## PRO8017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8017 DIE DURCH *FROM-FILE ANGEGEBENE DATEI ENTHAELT KEINE EINTRAEGE

## PRO8018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8018 GUARD-LINKS FUER DATEI '(&00)' KONNTEN WEGEN FEHLER '(&01)' NICHT EINGETRAGEN WERDEN. WEITERE INFORMATION: /HELP-MSG (&01)

## PRO8019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8019 DATEI '(&00)' EXISTIERT NICHT

## PRO8020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8020 KEINE DATEIEN ENTSPRECHEN DEN AUSWAHLKRITERIEN

## PRO8021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8021 DURCH *FROM-FILE ANGEGEBENE DATEI HAT FCB-TYP UNGLEICH SAM

### Maßnahme

FCB-Typ auf SAM aendern.

## PRO8022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8022 ANWEISUNG 'END' FEHLT IN EINGABE-DATEI

### Bedeutung

Beim Lesen der Anweisungen von SYSDTA wurde END_OF_FILE erreicht.
Die Abarbeitung der eingegebenen Anweisung wird abgebrochen und das
Programm kehrt zur SDF-Oberflaeche zurueck.

### Maßnahme

SYSDTA zuruecksetzen oder in die zugewiesene Datei die Anweisung //END
einfuegen.

## PRO8023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PRO8023 SDF-SYNTAXDATEI NICHT ZUGEWIESEN

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen, damit er die Syntaxdatei mit dem
Kommando /MODIFY-SDF-OPTIONS zuweist.

## PRO9001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9001 BEI DER UMBENENNUNG DES GUARDS-KATALOGES VON '(&00)' IN '(&01)' AUF SF-PUBSET '(&02)' WIRD FEHLERCODE '(&03)' GEMELDET

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets konnte die notwendige
Umbenenung des GUARDS-Kataloges nicht durchgefuehrt werden.
(&00) alter Name des betroffenen GUARDS-Kataloges
(&01) neuer Name des betrofenen GUARDS-Kataloges
(&02) SF-Pubset, auf dem der betroffene GUARDS-Katalog abgelegt ist
(&03) DMS-Fehlercode

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9002 BEIM LOESCHEN DES GUARDS-KATALOGES '(&00)' AUF SF-PUBSET '(&01)' WIRD FEHLERCODE '(&02)' GEMELDET

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets konnte das notwendige
Loeschen des GUARDS-Kataloges nicht durchgefuehrt werden.
(&00) Name des betroffenen GUARDS-Kataloges
(&01) SF-Pubset, auf dem der betroffene GUARDS-Katalog abgelegt ist
(&02) DMS-Fehlercode

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9003 BEIM FILE-STATUS AUF DEN GUARDS-KATALOG '(&00)' AUF SF-PUBSET '(&01)' WIRD FEHLERCODE '(&02)' GEMELDET

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets konnte die notwendige
FILE-Anweisung auf den GUARDS-Katalog nicht durchgefuehrt werden.
(&00) Name des betroffenen GUARDS-Kataloges
(&01) SF-Pubset, auf dem der betroffene GUARDS-Katalog abgelegt ist
(&02) DMS-Fehlercode

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9004 DER ORIGINALZUSTAND DES GUARDS-KATALOGES AUF SF-PUBSET '(&00)' KANN NICHT WIEDER HERGESTELLT WERDEN

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets konnte trotz
Durchfuehrung einer Recovery-Massnahme der Originalzustand
des GUARDS-Kataloges nicht wieder hergestellt werden.
(&00) SF-Pubset, auf dem der betroffene GUARDS-Katalog abgelegt ist

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9005 IN GUARDS IST EIN INTERNER FEHLER AUFGETRETEN

### Bedeutung

Fuer die genaue Fehlerdiagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9006 BEI BEARBEITUNG DER DATEI '(&00)' WIRD FEHLERCODE '(&01)' GEMELDET

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets konnten die notwendigen
Dateioperationen nicht durchgefuehrt werden.
(&00) Name der betroffenen Datei
(&01) DMS-Fehlercode

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9007 BEIM LESEN AUS DEM ORIGINAL GUARDS-KATALOG AUF SF-PUBSET '(&00)' WIRD FEHLERCODE '(&01)' GEMELDET

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets ist beim Lesen aus
dem original GUARDS-Katalog ein Fehler aufgetreten.
(&00) SF-Pubset, auf dem der betroffene GUARDS-Katalog abgelegt ist
(&01) DMS-Fehlercode

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9008 ES WURDE EINE VERAENDERUNG AN EINEM GUARDS-KATALOG FESTGESTELLT

### Bedeutung

Waehrend der Generierung eines SM-Pubsets ist eine inhaltliche
Veraenderung an einem GUARDS-Katalog festgestellt worden, obwohl
alle beteiligten SF-Pubsets waehrend des gesamten Vorganges exclusive
importiert sein sollten.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## PRO9009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PRO9009 IN DER GUARDS BEDINGUNGSVERWALTUNG IST EIN INTERNER FEHLER AUFGETRETEN

### Bedeutung

Fuer die genaue Fehlerdiagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen