## TIA0101

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0101 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEI SPEICHERPLATZ-ANFORDERUNG UEBER '$GETMEM'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Fehler waehrend der Speicherplatzanforderung durch Systemaufruf $GETMEM.

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0102

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0102 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEI SPEICHERPLATZ-FREIGABE UEBER '$RETMEM'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Fehler waehrend der Speicherplatzfreigabe durch Systemaufruf $RETMEM.

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0103

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0103 NICHT-BEHEBBARER BOERSEN-FEHLER BEIM SYSTEMAUFRUF '$CRLOCK' BZW. '$NBCREA'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0104

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0104 NICHT-BEHEBBARER BOERSEN-FEHLER BEIM SYSTEMAUFRUF '$GTLOCK' BZW. '$NBRSIG'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0105

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0105 NICHT-BEHEBBARER BOERSEN-FEHLER BEIM '$RLLOCK'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0106

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0106 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEI TCB-ZUGRIFFEN UEBER '$TANC' BZW. '$EZFCAN'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0107

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0107 NICHT-BEHEBBARER TIMER-FEHLER BEIM '$BTIMEL'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0108

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0108 NICHT-BEHEBBARER SLOT-FEHLER BEIM '$OPNSL' MACRO. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0111

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0111 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM BCAM-AUFRUF 'ENABAP'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0112

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0112 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM BCAM-AUFRUF 'CREDIST'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0113

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0113 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM BCAM-AUFRUF 'ACCON'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0114

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0114 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM BCAM-AUFRUF 'SENDLET'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0115

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0115 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEIM BCAM-AUFRUF 'RECLET'. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0121

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0121 NICHT-BEHEBBARER FEHLER BEI DER VTSU-INITIALISIERUNG. TASK BEENDET

### Bedeutung

Fehler beim VTSU-Aufruf GET BLOCKLENGTH, INITIATE, CHANGE oder STATUS.

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0122

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : YES

TIA0122 NICHT-BEHEBBARER VTSU-FEHLER BEI AKTUALISIERUNG DER DATENSICHTSTATIONS-ATTRIBUTE. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Fehler beim VTSU-Aufruf CHANGE.

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0123

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0123 FEHLER BEI DER TIAM-PROGRAMMENDE-BEHANDLUNG. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Fehler beim VTSU-Aufruf CHANGE waehrend der Programmende-Routine.

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0124

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0124 FALSCHE 'APREF' ODER 'CREF' IM BCAM-ANNOUNCEMENT. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Falsche Anwendung oder falscher Verbindungsverweis im BCAM-Announcement.

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0125

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0125 UNZULAESSIGES ANNOUNCEMENT. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEM-DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

TIAM erhaelt ein unzulaessiges Announcement.

### Maßnahme

Den System-Speicherauszug an die Diagnose weiterleiten.

## TIA0131

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0131 UNZULAESSIGER NACHRICHTENTYP IM NEABT-PROTOKOLL. TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

TIAM erhaelt eine Nachricht mit unzulaessigem Nachrichtentyp
im NEABT Protokoll

### Maßnahme

Keine.

## TIA0132

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0132 NACHRICHTENLAENGE < 8 BYTE. TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

TIAM erhaelt eine Nachricht kuerzer als 8 Byte.

## TIA0133

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0133 SATZLAENGE < 4 BYTE. TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

TIAM erhaelt eine Satzlaenge kleiner 4 Byte.

## TIA0134

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0134 TIAM-FEHLER WAEHREND DYNAMISCHER STATUSABFRAGE. TASK WIRD BEENDET.

### Bedeutung

Nicht behebbarer Fehler bei dynamischer Abfrage des Status der Datensicht-
station.
Fehler : - Parameterfehler
- interner Fehler
- BCAM-Nachricht verloren
- negative Transportquittung
- Verbindungsverlust
- BCAM-Engpass
- Fehler mit VTSUCB
- Fehler mit 'coded character set name'

### Maßnahme

Neue Verbindung zur Station herstellen.

## TIA0135

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0135 VON VTSU FEHLER IN VERBINDUNGS-NACHRICHT FESTGESTELLT. TASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Fehler in der Verbindungsnachricht waehrend des VTSU-Aufrufs
INIT BY CONNECTION LETTER bzw. GET BLOCK LEN WITH CONL.

## TIA0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0200 DATENSICHTSTATION-ATTRIBUTE NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Fehler :
- Kommando in Stapelbetrieb benutzt
- interner Fehler bei Abfrage des Datensichtstation-Attribute

## TIA0300

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0300 ANWENDUNG $DIALOG AN HOST (&00) KORREKT GESTARTET

## TIA0301

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0301 ANWENDUNG $DIALOG AN HOST (&00) BEENDET

## TIA0302

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0302 ANWENDUNG $DIALOG ($RBATCH) AN HOST (&00) KANN NICHT GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

Moegliche Gruende:
- BCAM ist nicht in Betrieb oder wird gerade beendet.

## TIA0303

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0303 ANWENDUNG $DIALOG AN HOST (&00) NICHT GESTARTET

## TIA0304

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0304 ANWENDUNG $DIALOG AN HOST (&00) IST NOCH AKTIV

## TIA0305

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0305 STOP VON $DIALOG ANWENDUNG AN HOST (&00) SCHON IN BEARBEITUNG

## TIA0306

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0306 ANWENDUNG $DIALOG AN HOST (&00) SCHON GESTARTET

## TIA0307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0307 HOST (&00) NICHT AKTIV. START VON $DIALOG ANWENDUNG AUFGESCHOBEN

## TIA0308

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0308 ANWENDUNG $DIALOG AN HOST (&00) IST AM BEENDEN

## TIA0309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0309 ANWENDUNG $DIALOG AN HOST (&00) STARTET NOCH

## TIA0310

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA0310 INTERAKTIVE SITZUNG ($DIALOG) AN HOST (&00) WIRD INNERHALB (&01) MINUTEN BEENDET

## TIA05F1

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA05F1 FEHLER WAEHREND ERZEUGUNG DER TIAM- UND RBAM-STEUERSTASK. KEIN DIALOG- UND RBP-BETRIEB MOEGLICH. BCAM-INITIALISIERUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Steuerungsprozess fuer die Zugriffsmethoden TIAM und RBAM konnte nicht
erzeugt werden. Es ist keine Dialog- und RBP-Verarbeitung moeglich.

### Maßnahme

Nach Beendigung der BCAM-Initialisierung /BCEND-Kommando eingeben.
Nach der BCAM-Beendigungsmeldung BCAM durch Eingabe des /DCSTART-Kommandos
erneut starten.
Bei mehrmaligem Auftreten SLED einleiten.

## TIA05F3

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA05F3 WEGEN SPEICHERPLATZ-MANGELS KEIN DIALOG- UND RBP-BETRIEB MOEGLICH. BCAM-INITIALISIERUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei der Initialisierung der TIAM und RBAM Datenstruktur trat
Speichermangel auf.

### Maßnahme

Nach Beendigung der BCAM-Initialisierung /BCEND-Kommando eingeben.
Nach der BCAM-Beendigungsmeldung BCAM durch Eingabe des /DCSTART-Kommandos
erneut starten.
Bei mehrmaligem Auftreten SLED einleiten.

## TIA05F4

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA05F4 WARNUNG: TIAM-DATENSTRUKTUR GESPERRT. SPEICHERPLATZ NICHT FREIGEGEBEN

### Bedeutung

Die TIAM-Datenstruktur ist durch eine Dialogtask oder die
TIAM-Steuerungstask gesperrt und kann nicht freigegeben werden.

### Maßnahme

Bei wiederholtem Auftreten Systemverwalter verstaendigen.

## TIA050A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA050A WARNUNG: OPERAND 'ACKNOWLEDGE-OUTPUT' VOM GERAET NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Aenderungen der Transport-Quittung werden von diesem Geraet nicht
unterstuetzt.

## TIA050C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA050C WARNUNG: NUR ERSTES ZEICHEN VON OPERAND 'SUBSTITUTE-CHARACTER' VERWENDET

### Bedeutung

Die Nachricht ist eine Antwort auf das Datensichtstations-Kommando
/MODIFY-TERMINAL-OPTION mit Operand SUBSTITUTE-CHARACTER,
wenn fuer diesen Operanden mehr als ein Zeichen angegeben wurde.

## TIA050D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA050D WARNUNG: UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND 'SUBSTITUTE-CHARACTER'

### Bedeutung

Die Nachricht ist eine Antwort auf das Datensichtstations-Kommando
/MODIFY-TERMINAL-OPTIONS mit Operand SUBSTITUTE-CHARACTER,
wenn das angegebene Ersatzzeichen nicht erlaubt ist.

## TIA050E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA050E WARNUNG: 'BACKSPACE' FUNKTION VON GERAET NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die BACKSPACE-Funktion wird nur von Schreibstationen unterstuetzt.

## TIA050F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA050F WARNUNG: UNGUELTIGER WERT FUER 'BACKSPACE' FUNKTION

### Bedeutung

Das angegebene Zeichen ist fuer die BACKSPACE-Funktion nicht erlaubt.

## TIA0500

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TIA0500 WARNUNG : KOMMANDO WURDE AKZEPTIERT, ABER EIN PARAMETER WURDE AUS SYNTAKTISCHEN ODER SEMANTISCHEN GRUENDEN IGNORIERT

## TIA0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0501 WARNUNG: KOMMANDO AKZEPTIERT ABER ERST WIRKSAM, WENN PROGRAMM DIE UEBERLAUF-KONTROLLE AN SYSTEM ZURUECKGEGEBEN

### Bedeutung

Die Art der Ueberlaufkontrolle wurde geaendert.
Die Aenderung ist im Moment unwirksam, da das Benutzerprogramm
den Ueberlauf selbst kontrolliert. Die Aenderung wird erst wirksam,
wenn die Ueberlaufkontrolle wieder an das System uebergeht.

## TIA0502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TIA0502 FEHLENDER ODER FEHLERHAFTER OPERAND. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## TIA0503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0503 WARNUNG: ZEILENLAENGEN-ANGABE AUSSERHALB DES ZULAESSIGEN BEREICHS

### Bedeutung

Erlaubt sind die Werte 10....255.

## TIA0504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0504 WARNUNG: ZEITANGABE FUER UEBERLAUF-KONTROLLE NUR MIT SUB-OPERAND 'TIME' ERLAUBT. OPERAND 'OVERFLOW-CONTROL' IGNORIERT

## TIA0505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0505 WARNUNG: UEBERLAUF-KONTROLLE VON GERAET NICHT UNTERSTUETZT

## TIA0506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0506 WARNUNG: UEBERLAUF-KONTROLLE MIT MAXIMALER ZEILEN-ANZAHL NICHT VOM GERAET UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Auf der Datensichtstation ist keine Ueberlaufkontrolle moeglich.

## TIA0507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0507 WARNUNG: WERT DER MAXIMALEN ZEILENLAENGEN-ANGABE LIEGT AUSSERHALB ERLAUBTEN BEREICHS

### Bedeutung

Erlaubt sind die Werte 3....255.

## TIA0508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0508 WARNUNG: ZEICHEN FUER LOGISCHES ZEILENENDE VON GERAET NICHT UNTERSTUETZT

## TIA0509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0509 WARNUNG: SCHREIB- LESE-MODUS VON GERAET NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Die beiden Betriebsarten READ MODIFIED und READ UNPROTECTED werden vom
Geraet nicht unterstuetzt.

## TIA0510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0510 WARNUNG: UNGUELTIGES ZEICHEN FUER LOGISCHES ZEILENENDE ANGEGEBEN

### Bedeutung

Das angegebene Zeichen fuer das logische Zeilenende ist nicht abdruckbar.

## TIA0511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0511 WARNUNG: NUR ERSTES ZEICHEN DES OPERANDEN FUER ZEILENENDE VERWENDET

### Bedeutung

Es wurden fuer das logische Zeilenende mehr als ein Zeichen angegeben.

## TIA0512

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0512 WARNUNG: NUR EIN WERT FUER UEBERLAUF-KONTROLLE ERLAUBT

## TIA0513

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

TIA0513 WARNUNG: KEIN LOKALES HARDCOPY-GERAET ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Beim Verbindungsaufbau wurde kein lokales Hardcopygeraet zugewiesen.

### Maßnahme

PDN-Generierung ueberpruefen, ob ein Hardcopygeraet definiert wurde, und
falls erforderlich beim Verbindungsaufbau im Kommando OPNCON den
Operanden OPCH angeben.

## TIA0514

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TIA0514 WARNUNG: FALSCHER 'CODED-CHARACTER-SET' WERT

### Bedeutung

Fehlermoeglichkeiten :
- Nutzung von 8-bit Standardwerten auf einem 7-bit Terminal,
- kein Benutzer Standardwert fuer 'CODED-CHARACTER-SET' definiert,
- falscher Benutzer Standardwert fuer 'CODED-CHARACTER-SET', ...

### Maßnahme

Terminaltyp und/oder 'CODE-CHARACTER-SET' ueberpruefen.

## TIA0515

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TIA0515 WARNUNG: MODIFIZIEREN VON 'CODED-CHARACTER-SET' NICHT ERLAUBT, WENN EIN PROGRAM GELADEN IST

## TIA0516

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TIA0516 WARNUNG: EINGABEAUFFORDERUNG KANN WEGEN ZU KLEINER OMNIS-VERSION NICHT MODIFIZIERT WERDEN

### Bedeutung

Die benutzte OMNIS-Version erlaubt keine Modifizierung der
Eingabeaufforderung Ab Version 8.2

## TIA0517

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

TIA0517 WARNUNG: FALSCHE SYNTAX BEI EINGABEAUFFORDERUNGSOPERAND

### Bedeutung

In der Eingabeaufforderung sind keine " Nicht abdruckbaren Zeichen"
erlaubt.

### Maßnahme

Parameter korrigieren und Kommando wiederholen

## TIA0518

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

TIA0518 WARNUNG: EINGABEAUFFORDERUNG ZU LANG

### Bedeutung

Die Zeichenfolge ist nach Ersetzung von #P, #S, #H, #J und #U zu lang

## TIA0519

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

TIA0519 WARNUNG: FALSCHE VTSU-B VERSION

### Bedeutung

Die benutzte VTSU-B Version unterstuetzt einige Operanden von
/MODIFY-TERMINAL-OPTIONS nicht.

## TIA0520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

TIA0520 ROLL-UP VOM GERAET NICHT UNTERSTUETZT

## TIA0590

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0590 KEINE TIAM-TASKENDE-BEHANDLUNG MOEGLICH. TASK-BEENDIGUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die TIAM-Taskende-Behandlung kann nicht durchgefuehrt werden, da kein
Zugriff auf den TCB oder die 'Terminal Entry Table' (TET) moeglich ist.

## TIA0591

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

TIA0591 TIAM-DATENSTRUKTUR GESPERRT. DIESE TASK KANN SICH IN SCHLEIFE BEFINDEN

### Bedeutung

Innerhalb von 5 Minuten war kein Zugriff auf die TIAM-Datenstruktur
moeglich. Der Zugriff wird erneut versucht.

### Maßnahme

Ein wiederholtes Auftreten dieser Meldung fuer mehrere Tasks weist auf
einen Fehler in der TIAM-Kontrolltask hin. In diesem Fall kann eine
Blockierung nur durch Eingabe des /BCEND-Kommandos aufgehoben werden.

## TIA1000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

TIA1000 INTERNER FEHLER IN MODUL (&00), INTERNE FEHLERNUMMER (&01). BITTE SYSTEMVERWALTER INFORMIEREN

### Bedeutung

Die Inserts dienen zur Fehlerdiagnose.
Weitere Diagnoseinformationen (Dump und/oder Serslog) sollten
bereitgestellt werden.

### Maßnahme

Fuer die Systemdiagnose sollten (falls vorhanden) folgende Daten
bereitgestellt werden:
- Fehlermeldung mit Inserts,
- Serslog Dateien,
- System Dump,
- Prozedur zum Reproduzieren des Fehlers.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen