## HJT0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HJT0010 CISC-Compilation hat (&00) MB Speicher benutzt

## HJT0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HJT0011 CISC-Compilation braucht mehr als (&00) MB Speicher

## HJT0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HJT0020 CISCFW-STATISTIK: (&00)

## HJT0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HJT0021 JITSYS-Diag: (&00)

## HJT0022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HJT0022 JITSYS-Fehler: (&00)

### Bedeutung

JITSYS-internes Problem, bitte System-Administration informieren

## HJT0030

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HJT0030 JITSYS kann Klasse2-Parameter nicht lesen, Standardwerte (JTABSMEM=(&00), JTMAXMEM=(&01), JTSTDMEM=(&02)) verwendet

## HJT0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

HJT0031 Spezifiziertes JIT-Speicher-Limit (&00) MB wegen Klasse-2-Option JTMAXMEM auf (&01) MB reduziert.

### Bedeutung

Der ueber das Kommando
MOD-DBL-DEFAULTS SCOPE=*CMD-CALLS(CISC-COMPILATION=*YES(WORKSPACE=nn))
eingestellte maximale JIT-Speicherverbrauch ist groesser als die
vom Systemverwalter durch die Klasse-2-Option JTMAXMEM
vorgegebene Grenze.
WORKSPACE wird auf den Wert JTMAXMEM reduziert.

## HJT0032

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 20

Warranty : NO

HJT0032 JIT-Speicher-Limit (&00) MB fuer das laufende Programm ueberschritten.

### Bedeutung

JIT-Workspace fuer das laufende Programm ueberschritten.
Der JIT-Workspace wird mit dem Kommando
MOD-DBL-DEFAULTS SCOPE=*CMD-CALLS(CISC-COMPILATION=*YES(WORKSPACE=nn))
eingestellt. Der Standardwert fuer diesen Parameter wird
durch den Klasse2-Parameter JTSTDMEM eingestellt.
Programm laeuft normal weiter.

## HJT0034

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HJT0034 Hauptspeicherengpass, Memory-Management liefert keinen weiteren JIT-Speicher

### Bedeutung

Obwohl das JIT-Speicher-Limit JTABSMEM noch nicht erreicht ist
liefert das Memory-Management keinen weiteren JIT-Speicher
Moeglicherweise ist zuwenig Hauptspeicher vorhanden
bzw. die 'Minimal Memory Size' zu klein eingestellt.
JTABSMEM sollte hoechstens 40 % des verfuegbaren Haupspeichers betragen,
und mindestens 64 MB unterhalb der 'Minimal Memory Size' liegen.
Beide Werte dieser Parameter erhaelt man ueber das Kommando
/SHOW-SYSTEM-INFORMATION
Ist DAB aktiviert sollte JTABSMEM zusaetzlich um die DAB-Speicher-Groesse
reduziert werden.
Bitte informieren Sie ihren System-Verwalter, damit er die obigen
Randbedingungen prueft.

## HJT0035

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HJT0035 JIT-Memory-Saturation: Level wechselt von (&00) nach (&01)

### Bedeutung

Level 0: zur Zeit keine JIT-Speichereinschraenkungen
Level 1: JIT nutzt nur noch den JIT-Mindestspeicherbedarf
Level 2: Neue Programme werden nicht mehr gejittet, sondern interpretiert
Level 3: kein Programmstart moeglich

## HJT0036

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 20

Warranty : NO

HJT0036 Hauptspeicherengpass, Memory-Management liefert keine weiteren Big-Pages fuer JIT-Speicher

## HJT0037

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HJT0037 Der Systemparameter JTSHMEM wurde auf (&00) reduziert, weil JTABSMEM nur (&01) betraegt

## HJT0038

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HJT0038 Achtung: Der System-Parameter JTABSMEM (&00) ist groesser als der empfohlenene Wert (&01)

### Bedeutung

JTABSMEM sollte nicht groesser als 40% des verfuegbaren Speichers sein
JTABSMEM sollte mindestens 64 MB unterhalb der Minimal-Memory-Size liegen
Wenn JTABSMEM auf 0 gestellt ist, verwendet JITSYS automatisch den
empfohlenen Wert

## HJT0039

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

HJT0039 JTABSMEM hat sich von (&00) MB auf (&01) MB geaendert

## HJT0040

Destination: CONSOLE Routing code: @ (conslog) Weight: 20

Warranty : NO

HJT0040 Hauptspeicherengpass behoben, es gibt wieder Big-Pages fuer JIT-Speicher

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen