## IRM0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0001 SUBSYSTEM IORM NICHT AKTIV

### Bedeutung

Das Subsystem IORM ist nicht geladen oder im Zustand HOLD.

## IRM0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0002 INTERNER FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Fehler beim Initialisieren der IORM-Betriebsmittel.
(01) - (06): Systemfehler.
(07): Speicherengpass.

### Maßnahme

(01) - (06): Systemverwalter benachrichtigen.
(07): Warten und Wiederholen.

## IRM0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0003 FALSCHE EINGABE : '(&00)'

### Bedeutung

Falsche Eingabe.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und wiederholen.

## IRM0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0004 FEHLERHAFTER GERAETEBEREICH

### Bedeutung

Fehlerhafter Geraetebereich.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und wiederholen.

## IRM0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0005 (&00) IM GASTSYSTEM NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00) ist im Gastsystem nicht erlaubt.

### Maßnahme

Im Monitorsystem wiederholen.

## IRM0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0006 BENUTZER NICHT PRIVILEGIERT FUER IORM

### Bedeutung

Die erforderlichen IORM-Privilegien sind nicht vorhanden.

## IRM0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0007 IORM NICHT INITIALISIERT

### Bedeutung

IORM wurde bereits gestartet, ist aber noch nicht vollstaendig
initialisiert.

### Maßnahme

Warten und wiederholen.

## IRM0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0008 IORM NICHT MEHR AKTIV

### Bedeutung

Nach HOLD-SS ist IORM nicht mehr aktiv.

### Maßnahme

Subsystem IORM stoppen und wieder starten, danach Programm
IORM starten.

## IRM0020

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

IRM0020 DYNAMISCHES PAV VOM GERAET '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

DPAV wurde vom Geraet nicht ausgefuehrt.

### Maßnahme

DPAV-Einstellung in Steuerung fehlt ?

## IRM0021

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

IRM0021 DYNAMISCHES PAV: WEGSCHALTEN ALIAS GERAET '(&00)'

### Bedeutung

ALIAS Geraet (&00) wird von IORM/DPAV weggeschaltet.

## IRM0022

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

IRM0022 DYNAMISCHES PAV: ZUSCHALTEN ALIAS GERAET '(&00)'

### Bedeutung

ALIAS Geraet (&00) wird von IORM/DPAV zugeschaltet.

## IRM0023

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

IRM0023 DYNAMISCHES PAV: UMSCHALTEN ALIAS GERAET '(&00)'

### Bedeutung

ALIAS Geraet (&00) wird von IORM/DPAV auf ein anderes BASE Geraet
umgeschaltet.

## IRM0024

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

IRM0024 DYNAMISCHES PAV: ALIAS GERAET '(&00)' KANN NICHT ZUGEWIESEN WERDEN

### Bedeutung

ALIAS Geraet (&00) kann nicht zum System zugewiesen werden.
VM2000: Moeglicherweise ist das Geraet noch an einem Gastsystem
zugeschaltet.

### Maßnahme

Falls das Alias Geraet noch an einem Gastsystem zugeschaltet ist:
1) IORM: DPAV_DEV_REM=D-R(&00,&00)
2) BS2000: /DETACH &00
3) IORM: DPAV_DEV_ADD=D-R(&00,&00)

## IRM0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0025 DPAV UNTERSTUETZUNG NUR FUER GERAETE AN KANAELEN VOM TYP FC

## IRM0026

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

IRM0026 DYNAMISCHES PAV: ALIAS GERAET '(&00)' VERLOREN

### Bedeutung

ALIAS Geraet (&00) wurde aus der E/A-Konfiguration entfernt.

### Maßnahme

ALIAS Geraet mit /ADD-IO-UNIT wieder hinzufuegen.

## IRM0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

IRM0030 FUNKTION NICHT UNTERSTUETZT

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen