## POSCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POSCOPY Copyright (C) '(&00)' '(&01)' Alle Rechte vorbehalten

## POSLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POSLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## POSSTRT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POSSTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## POS1000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 30

Warranty : NO

POS1000 (&00)

### Bedeutung

Statusmeldung des POSIX-Subsystems.

## POS1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 50

Warranty : NO

POS1010 Meldung des POSIX-Kernels: (&00)

### Bedeutung

Hinweis des POSIX-Subsystems.

## POS1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 70

Warranty : NO

POS1020 Meldung des POSIX-Kernels: (&00)

### Bedeutung

Warnung des POSIX-Subsystems.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen.

## POS1030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS1030 Meldung des POSIX-Kernels: (&00)

### Bedeutung

Nicht behebbarer Fehler im POSIX-Subsystem.
Die Terminierung des POSIX-Subsystems wird eingeleitet.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen.

## POS1040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS1040 BCAM wurde beendet; das POSIX-Subsystem muss neu gestartet werden./

### Bedeutung

Nach der BCAM-Beendigung funktionieren POSIX-Komponenten,
die Netzwerkfunktionen nutzen, nicht mehr korrekt.

### Maßnahme

Das POSIX-Subsystem neu starten.
Diese Meldung wird automatisch quittiert.

## POS1041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS1041 Fehler erkannt in POSIX: '(&00)'; Diagnose-Dump wurde erstellt./ACK

### Bedeutung

Eine Fehlersituation wurde durch das POSIX-Subsystem erkannt und zu
Diagosezwecken ein System-Dump erzeugt.
(&00): Beschreibung der Fehlersituation.

### Maßnahme

Die Frage quittieren und Dump an den Service weiterleiten.

## POS1042

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS1042 Fehler erkannt in POSIX: '(&00)'; Diagnose-Dump wurde nicht erstellt

### Bedeutung

Eine Fehlersituation wurde durch das POSIX-Subsystem erkannt. Ein
System-Dump wurde nicht erzeugt, weil das in POSSDMAX festgelegte
Maximum bereits erreicht ist.
(&00): Beschreibung der Fehlersituation.

## POS1050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS1050 Der init-Prozess konnte einen Kindprozess nicht mit dem gewuenschten CPU-Limit starten.

### Bedeutung

Der Kindprozess wurde mit einem niedrigeren CPU-Limit angestartet,
so dass er moeglicherweise vorzeitig wegen CPU-Zeitueberschreitung
abgebrochen wird.

### Maßnahme

Um Betriebsstoerungen zu vermeiden, sollten entsprechende Anpassungen
(z.B. Jobklassendefinition) vorgenommen und das POSIX-Subsystem neu
gestartet werden.
Diese Meldung wird automatisch quittiert.

## POS2000

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2000 Subsystem-private Initialisierung von POSIX abgeschlossen

### Bedeutung

Die subsystem-private Initialisierung von POSIX wurde erfolgreich
durchgefuehrt (Hinweis: POSIX erst nutzbar, wenn DSSM-Initialisierung
(Meldung ESM0220) und Initialisierungsaktionen des Init-Prozesses
(Meldung POS4100) abgeschlossen sind.)

## POS2001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2001 Subsystem-private Initialisierung des POSIX-Subsystems abgeschlossen (Start auf generischem Root-Dateisystem)

### Bedeutung

Start auf generischem Root-Dateisystem ist nur waehrend der POSIX-
Erstinstallation zugelassen; in diesem Fall wird kein init-Prozess
gestartet, sondern die Erstinstallation wird fortgesetzt.

### Maßnahme

1.) Erstinstallation: keine.
2.) Versehentlicher Start auf dem generischen Root-Dateisystem:
POSIX terminieren, anschliessend den Namen des gewuenschten Root-
Dateisystems in die POSIX-Informationsdatei eintragen und POSIX neu
starten.

## POS2010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2010 Fehler beim Lesen der POSIX-Informationsdatei

### Bedeutung

POSIX-Start wird mit den Standardwerten fortgesetzt.

## POS2011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2011 Fehler beim Reservieren von Speicher (Speicherklasse 4)

### Bedeutung

Die POSIX-Informationsdatei kann nicht eroeffnet werden, weil kein
Speicher reserviert werden kann. POSIX-Start wird mit den Standard-
werten fortgesetzt.

## POS2012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2012 Kein Oeffnen der POSIX-Informationsdatei moeglich

### Bedeutung

Der POSIX-Start wird fortgesetzt. An Stelle der Parameter aus der
POSIX-Informationsdatei werden die entsprechenden Standardwerte
benutzt.

## POS2013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2013 Fehler beim Positionieren des Satzzeigers in der POSIX-Informationsdatei

### Bedeutung

Die POSIX-Informationsdatei wird geschlossen; der POSIX-Start wird mit
den Standardwerten fortgesetzt.

## POS2014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2014 Fehler beim Schliessen der POSIX-Informationsdatei

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## POS2015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2015 POSIX kann nicht gestartet werden (REBOOT der Erstinstallation)

### Bedeutung

Die Probleme, die beim POSIX-Start aufgetreten sind, sind durch
entsprechende Konsolmeldungen im Detail beschrieben.

## POS2016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2016 Fehler beim Loeschen des generischen Root-Dateisystems unter der Benutzerkennung 'SYSROOT'

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter informieren.

## POS2017

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2017 Benutzerkennung 'SYSROOT' nicht verfuegbar oder gesperrt

### Maßnahme

/UNLOCK-USER USER-IDENTIFICATION=SYSROOT zum Entsperren der
Benutzerkennung 'SYSROOT' eingeben.

## POS2018

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2018 Keine Information verfuegbar ueber die Benutzerkennung 'SYSROOT'

### Bedeutung

Bitte die Details der SERSLOG-Datei entnehmen ($SJINFO-Returncode).

## POS2019

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2019 Fehler beim Aufruf der IMON-Schnittstelle '(&00)' fuer die Enter-Datei des Init-Prozesses

### Bedeutung

Der Dateiname der Enter-Datei fuer den Init-Prozess kann nicht ermittelt
werden.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter informieren.

## POS2020

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2020 Fehler beim Konstruieren des Dateinamens fuer die Enter-Datei des Init-Prozesses

### Bedeutung

Der Dateiname der Enter-Datei fuer den Init-Prozess kann nicht ermittelt
werden.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter informieren.

## POS2100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2100 Parameterdatei fuer POSIX-Installation im automatischen Betrieb existiert nicht

### Maßnahme

Bitte Parameterdatei fuer den automatisierten Betrieb bereitstellen.

## POS2200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS2200 Signalmaske des Prozesses mit pid (&00) zerstoert; keine weiteren Informationen ueber den Prozess verfuegbar

### Maßnahme

Bitte Systemverwaltung informieren (mit BS2000-Diagnose-Tools kann
weitere Information ueber den fehlerhaften Prozess gewonnen werden).

## POS2201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS2201 Prozess mit pid (&00) befindet sich im Zombie-Zustand; keine weiteren Informationen verfuegbar

## POS2202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2202 Prozess-Struktur des Prozesses mit der pid (&00) bereits freigegeben. Keine weiteren Informationen verfuegbar

## POS2203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS2203 Task mit TSN (&00) besitzt keine Prozessstruktur. Keine weiteren Informationen verfuegbar

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen (mit BS2000-Diagnose-Tools kann
eventuell weitere Information ueber die Task gewonnen werden).

## POS2204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS2204 Task mit TSN (&00) ist kein POSIX-Prozess. Keine weiteren Informationen verfuegbar

### Maßnahme

Bitte Systemverwalter verstaendigen (mit BS2000-Diagnose-Tools kann
eventuell mehr Information ueber die Task gewonnen werden).

## POS2800

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS2800 POSIX-Diagnosetool erstellt den angeforderten Systemdump

## POS2900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2900 Die Accountnummer fuer rlogin konnte nicht eingetragen werden

## POS2901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS2901 Der Benutzer 'TSOS' hat nicht die Root-Berechtigung erhalten

## POS2902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS2902 Die Benutzerkennung existiert nicht

## POS2903

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2903 Der Name des Home-Verzeichnisses konnte nicht in die POSIX-Benutzerdaten eingetragen werden

## POS2904

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2904 Die Gruppennummer konnte nicht in die POSIX-Benutzerdaten eingetragen werden

## POS2905

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2905 Der Programmname konnte nicht in die POSIX-Benutzerdaten eingetragen werden

## POS2906

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2906 Kommando 'ADD-POSIX-USER' fehlerfrei abgelaufen

## POS2907

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2907 Das Home-Verzeichnis existiert. Seine Attribute wurden nicht geaendert

## POS2950

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2950 POSINST: Ungueltiger Prozedurparameter '(&00)'

## POS2951

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2951 POSINST: Datei '(&00)' nicht gefunden oder nicht zugreifbar

## POS2952

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2952 POSINST: Keine Berechtigung

## POS2953

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2953 POSINST: Eine andere Instanz des POSIX-Installationsprogramms wird gerade ausgefuehrt

## POS2954

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2954 POSINST: Installationsprogramm kann nicht geladen werden

## POS2955

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2955 POSINST: Schwerer Fehler im Installationsprogramm

## POS2956

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2956 POSINST: Installationsprogramm meldet Fehler bei (oder hinter) Zeile '(&00)' der Eingabedatei '(&01)'

### Bedeutung

Detailliertere Informationen stehen in der POSIX-Datei
'/var/sadm/pkg/insterr' (ausser bei der Erstinstallation).

## POS2957

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS2957 POSINST: Zeitablauf beim Warten auf POSIX Neustart. Datei '(&00)' ist gesperrt

## POS3000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3000 Fehler bei Ueberpruefung von Tasks, die an das POSIX-Subsystem konnektiert sind

### Bedeutung

Fehler bei der Ueberpruefung, ob sich eine konnektierte Task bereits
in der Phase der Programm- oder Taskterminierung befindet (mit der
Schnittstelle $EZRTSW). Fehler-Code in der SERSLOG-Datei abgelegt.

## POS3001

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3001 INIT-PROZESS DURCH BS2000-SHUTDOWN BEENDET

### Bedeutung

Waehrend des BS2000-Shutdown wurde der INIT-Prozess beendet.
Die POSIX-Beendigung wird ohne den INIT-Prozess fortgesetzt.

## POS3002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3002 Das Kommando /HOLD-SUBSYSTEM POSIX ist nicht zugelassen

### Bedeutung

Das Kommando wurde vom POSIX-Subsystem zurueckgewiesen. Das POSIX-Sub-
system laeuft unveraendert weiter (neue Anwendungen koennen gestartet
werden.)

## POS3003

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3003 POSIX wird abnormal terminiert, weil kein Init-Prozess existiert

### Bedeutung

Waehrend der regulaeren Subsystemterminierung wurde festgestellt, dass
der Init-Prozess bereits terminiert ist; deshalb wird POSIX abnormal
beendet.

## POS3004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3004 Fehler bei Ueberpruefung konnektierter Tasks

### Bedeutung

Die Subsystem-Informationsfunktion $ESMSWS meldet einen Fehler (waeh-
rend der Subsystemterminierung). Der Fehlercode ist in der SERSLOG-
Datei abgelegt. Falls moeglich, wird die POSIX-Terminierung im abnor-
malen Modus fortgesetzt.

## POS3007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3007 Warten auf POSIX-Terminierung durch Init-Prozess abgebrochen. Die POSIX-Terminierung wird im abnormalen Modus fortgesetzt

## POS3008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3008 Wartezeit auf Beeendigung der regulaeren POSIX-Terminierung abgelaufen. Das Subsystem ist noch aktiv, Neukonnektierungen sind nicht moeglich

### Bedeutung

Die in der POSIX-Parameter-Datei vorgegebene Wartezeit auf die Beendigung
der rc0-Scripten ist abgelaufen.
Die regulaere POSIX-Terminierung wurde deshalb abgebrochen.
Tasks, die bereits konnektiert sind, koennen das Subsystem weiterhin
benutzen. Neue Konnektierungen sind nicht moeglich

### Maßnahme

Keine Massnahme durch den Subsystemverwalter notwendig. Das Subsystem
kann bei Bedarf forciert terminiert werden (/STOP-SUBSYSTEM-Kommando
mit Parameter SUBSYSTEM-PARAMETER='FORCED-BY-SUBSYSTEM').

## POS3009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3009 Regulaere POSIX-Terminierung abgebrochen, weil einige POSIX-Anwendungen noch nicht beendet sind (keine Neukonnektierung an das POSIX-Subsystem moeglich)

### Bedeutung

Die Ueberpruefung von Tasks, die noch an das Subsystem
konnektiert sind (in der subsystemprivaten CLOSE-CONTROL-Routine), war
positiv; die regulaere POSIX-Terminierung wurde deshalb abgebrochen.
Tasks, die bereits konnektiert sind, koennen das Subsystem weiterhin
benutzen.

### Maßnahme

Keine Massnahme durch den Subsystemverwalter notwendig. Das Subsystem
kann bei Bedarf forciert terminiert werden (/STOP-SUBSYSTEM-Kommando
mit Parameter SUBSYSTEM-PARAMETER='FORCED-BY-SUBSYSTEM').

## POS3010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3010 Das POSIX-Subsystem wurde beendet

## POS3011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3011 Normale POSIX-Terminierung waehrend BS2000 Shutdown

### Bedeutung

Der Init-Prozess wurde waehrend des Shutdown terminiert; anschliessend
wird POSIX forciert beendet.

## POS3012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3012 Fehler bei POSIX-Terminierung waehrend Reboot (Erstinstallation)

### Bedeutung

Reboot wird abgebrochen.

## POS3013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3013 Fehler beim Loeschen der Kopie des generischen Rootdateisystems unter der Benutzerkennung 'SYSROOT' (Erstinstallation)

### Maßnahme

Den Systemverwalter informieren.

## POS3014

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3014 Forcierte POSIX-Terminierung automatisch eingeleitet

### Bedeutung

Nach Abbruch der regulaeren Subsystemterminierung wurde die
forcierte Subsystemterminierung aufgrund des Parameters 'FORCEDTERM'
in der POSIX-Parameter-Datei automatisch eingeleitet

## POS3015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3015 Subsystem private STOP-COMMISSION-Routine beendet (POSIX-Terminierung waehrend BS2000 Shutdown)

## POS3016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3016 Fehler beim Ueberpruefen des Subsystemstatus von POSIX

## POS3018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3018 Warten auf POSIX-Terminierung abgebrochen; Shutdown wird fortgesetzt

## POS3019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3019 Warten auf forcierte POSIX-Terminierung abgebrochen. Shutdown wird fortgesetzt

## POS3020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3020 Die Erzeugung neuer POSIX-Prozesse durch fork() ist noch nicht abgeschlossen (POSIX-Terminierung)

### Bedeutung

Das Warten auf die Verarbeitung von fork-Aufrufen wurde abgebrochen. Die
POSIX-Terminierung wird im abnormalen Modus weitergefuehrt.

## POS3021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3021 Warten auf Verarbeitung von fork-Prozessen abgebrochen (waehrend abnormaler POSIX-Terminierung)

### Bedeutung

Das Warten auf Prozesse, die sich gerade im Stadium der Erzeugung durch
fork() befinden, wird abgebrochen.

## POS3022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3022 STOP-COMMISSION-Routine beendet (forcierte POSIX-Terminierung waehrend BS2000 Shutdown)

## POS3023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3023 Warten auf Terminierungsaktionen des Init-Prozesses. POSIX-Terminierung wird fortgesetzt

## POS3024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3024 SPOOL Server diskonnektiert sich nicht vom POSIX-Subsystem waehrend der POSIX-Terminierung

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter informieren (SLED als Diagnoseunterlage noetig).

## POS3025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3025 SUBSYSTEM-PARAMETER= beim ersten Aufruf des Kommandos /STOP-SUBSYSTEM nicht zugelassen

### Bedeutung

Der Operand SUBSYSTEM-PARAMETER= ist fuer den Fall der forcierten
Terminierung reserviert.

## POS3026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3026 Fehler im Operanden SUBSYSTEM-PARAMETER=

### Maßnahme

Das Kommando /STOP-SUBSYSTEM SUBSYSTEM-NAME=POSIX,SUBSYSTEM-PARAMETER=
'FORCED-BY-SUBSYSTEM' benutzen.

## POS3027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3027 Angabe des Operanden SUBSYSTEM-PARAMETER= fehlt beim zweiten Aufruf des Kommandos /STOP-SUBSYSTEM SUBSYSTEM-NAME=POSIX

## POS3028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3028 Ungueltiger SUBSYSTEM-PARAMETER im Kommando /START-SUBSYSTEM POSIX

### Bedeutung

Gueltige SUBSYSTEM-PARAMETER Operandenwerte: 'CHECK-SYSTEM-FS' oder
'CHECK-ALL-FS'.

## POS3800

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3800 Fehler beim Diskonnektieren der Task (&00) vom Entry POSCALL

### Bedeutung

Der Fehlercode der Schnittstelle $ESMDCN ist in der SERSLOG-Datei
eingetragen.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter benachrichtigen.

## POS3801

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3801 Fehler beim Diskonnektieren vom POSIX-Subsystem

### Bedeutung

Fehler beim Aufruf der Schnittstelle $ESMDCN (RETURN=DSL).
Der Fehlercode ist in der SERSLOG-Datei eingetragen.

## POS3900

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3900 POSIX-Terminierung fuehrt zur Terminierung noch konnektierter Tasks

### Bedeutung

Taskterminierung durch subsystemprivate STOP-COMMISSION-Routine
eingeleitet.

## POS3901

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3901 Abnormale Taskterminierung wegen eines Fehlers in der POSIX-Terminierung

### Bedeutung

Taskterminierung durch subsystemprivate CLOSE-CONTROL-Routine.

## POS3902

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3902 Die Task wurde normal beendet, um sie vom POSIX-Subsystem zu diskonnektieren

## POS3903

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3903 Abnormale Taskterminierung wegen Fehler beim Check des Taskzustandes waehrend der Subsystemterminierung

### Bedeutung

Taskterminierung durch subsystemprivate STOP-COMMISSION Routine.

## POS3904

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3904 Abnormale Taskterminierung, nachdem die Task auf einen panic() gelaufen ist

## POS3905

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3905 POSIX-Systemprozess wegen eines Fehlers terminiert

## POS3906

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3906 Die Terminierung des POSIX-Subsystems hat eine abnormale Taskterminierung eingeleitet (Task durch fork() erzeugt)

## POS3907

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS3907 Rlogin abgewiesen durch System-Exit 030

## POS4000

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4000 POSIX-Terminierung wegen Absturz eines POSIX-Systemprozesses

## POS4010

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4010 BS2000-Datei '(&00)' nicht gefunden

### Bedeutung

FSTAT fuer die BS2000-Datei wurde fehlerhaft ausgefuehrt.

### Maßnahme

FSTAT ausfuehren und den Fehler beseitigen.

## POS4011

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4011 Fehler im READ/WRITE-Server

### Bedeutung

Ein BS2000-Makro wurde fehlerhaft ausgefuehrt.
Der Read/Write-Server wurde abnormal terminiert.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen. Der Fehler wurde in der SERSLOG-Datei
protokoliert.

## POS4012

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4012 Fehler im OPEN/CLOSE-Server

### Bedeutung

Ein BS2000-Makro wurde fehlerhaft ausgefuehrt.
Der Open/Close-Server wurde abnormal terminiert.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen. Der Fehler wurde in der SERSLOG-Datei
protokolliert.

## POS4013

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4013 Die angegebene Benutzerkennung '(&00)' existiert nicht im HOME-Pubset

### Bedeutung

Es konnte keine Standard-Pubset-ID ermittelt werden.

### Maßnahme

Die Benutzerkennung vom Systemverwalter im System eintragen lassen.
Das Kommando 'mount' bzw. 'umount' wiederholen.

## POS4014

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4014 Dateisystem '(&00)' konnte nicht montiert werden, weil seine Behaelterdatei geschuetzt ist

## POS4015

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4015 Platte mit der Behaelterdatei des Dateisystems '(&00)' nicht erreichbar

### Bedeutung

Die Platte mit dem montierten Dateisystem wurde waehrend des
POSIX-Laufes weggenommen (z.B. /EXPORT-PUBSET, /DETACH-DEVICE).

### Maßnahme

Um mit dem Dateisystem arbeiten zu koennen ist das Plattenproblem
zu beseitigen, POSIX zu beenden und neu zu starten.

## POS4016

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4016 Dateisystem '(&00)' konnte nicht montiert werden, weil seine Behaelterdatei migriert ist

## POS4017

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4017 Dateisystem '(&00)' konnte nicht montiert werden, weil seine Behaelterdatei das Attribut BLKCTRL=*PAMKEY hat

### Bedeutung

Die Behaelterdateien von POSIX-Dateisystemen muessen BLKCTRL=*NO haben.

### Maßnahme

Die Behaelterdatei des Dateisystems mit PAMCONV umwandeln und
das Kommando mount wiederholen.

## POS4018

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4018 Dateisystem '(&00)' konnte nicht montiert werden, weil das Pubset nicht zugreifbar ist oder die Kennung TSOS das Attribut ACCESS-CONTROL hat

## POS4019

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4019 Dateisystem '(&00)' konnte nicht montiert werden, weil seine Behaelterdatei gesperrt ist

## POS4030

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4030 fsmond: WARNUNG! (&00)% Belegung ueberschreitet Warn-Limit ((&01)%) auf dem Filesystem '(&02)'

### Bedeutung

Das Warn-Limit fuer die Belegung des Filesystems wurde ueberschritten.
(&00) - aktueller Belegungsgrad in Prozent
(&01) - Warn-Limit
(&02) - Name des Filesystems ('/' oder '/var')

### Maßnahme

Ueberfluessige Dateien loeschen.

## POS4031

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4031 fsmond: ACHTUNG! (&00)% Belegung ueberschreitet Error-Limit ((&01)%) auf dem Filesystem '(&02)'

### Bedeutung

Das Error-Limit fuer die Belegung des Filesystems wurde ueberschritten.
(&00) - aktueller Belegungsgrad in Prozent
(&01) - Error-Limit
(&02) - Name des Filesystems ('/' oder '/var')

### Maßnahme

Dateien loeschen und dann die Meldung beantworten mit tsn.ETX

## POS4051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4051 Fehler im SOCKET/XTI-Server

### Bedeutung

Ein BS2000-Makro wurde fehlerhaft ausgefuehrt.
Der SOCKET/XTI-Server wurde abnormal terminiert.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter benachrichtigen.
Der Fehler wurde in der SERSLOG Datei protokolliert.

## POS4100

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS4100 INIT: (&00)

### Bedeutung

Meldung des Init-Prozesses.

## POS5000

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5000 Bei der Einleitung der Subsystemterminierung waehrend der panic-Verarbeitung ist ein Fehler aufgetreten

### Bedeutung

Aufruf an DSSM zur Subsystemterminierung liefert Fehlercode (Schnitt-
stelle $ESMDEL). Moegliche Ursachen: Subsystem wird bereits terminiert,
Fehler beim Aufruf oder in der Verarbeitung des $ESMDEL. Der Fehlercode
wird in der SERSLOG-Datei protokolliert.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## POS5001

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5001 Kein rlogin moeglich wegen Erreichen des Jobklassengrenzwerts

## POS5002

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5002 Kein rlogin moeglich wegen Speichermangels

## POS5003

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

POS5003 Terminierung der Holdertask wegen schweren Fehlers beim POSIX-Start

## POS5004

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5004 Abbruch der POSIX-Initialisierung wegen eines Fehlers

### Bedeutung

Der Absturz der Holdertask des POSIX-Subsystems hat einen (DSSM-)Restart
des Subsystems eingeleitet, der aber das Subsystem nicht vollstaendig
initialisiert. Aus diesem Grund kann der Init-Prozess nicht anlaufen und
das POSIX-Subsystem kann nicht genutzt werden.

### Maßnahme

Nach der Meldung ESM0220 das POSIX-Subsystem per Kommando /STOP-SUBSYSTEM
(ohne Parametereingabe) beenden; anschliessend kann das POSIX-Subsystem
mit /START-SUBSYSTEM (und eventuell einer neuen REP-Datei) wieder
gestartet werden.

## POS5005

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5005 Behaelterdatei des Root-Dateisystems ist nicht vorhanden (Name der Behaelterdatei: siehe POSIX-Informationsdatei)

### Bedeutung

Keine.

### Maßnahme

Bitte gueltigen Dateinamen eintragen.

## POS5006

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5006 FSTAT-Makro, angewandt auf Behaelterdatei des Root-Dateisystems, meldet Fehler

### Bedeutung

Der Fehlercode des FSTAT-Makros ist in der SERSLOG-Datei eingetragen.

## POS5007

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5007 Das Root-Dateisystem ist nicht unter der Kennung 'SYSROOT' abgelegt

### Bedeutung

Aus Sicherheitsgruenden muss das POSIX-Root-Dateisystem unter der Kennung
SYSROOT angelegt werden.

## POS5008

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5008 Kein rlogin moeglich wegen Ressourcenengpass

## POS5009

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5009 Der Name des Root-Dateisystems in der POSIX-Informationsdatei ist ungueltig

### Maßnahme

Bitte gueltigen Root-Dateisystem-Namen in die POSIX-Informationsdatei
eintragen.

## POS5010

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5010 Verbindungsfehler zwischen UFS und READ/WRITE-Server

### Bedeutung

Ein BS2000-Makro wurde fehlerhaft ausgefuehrt.
Das POSIX Subsystem wird abnormal terminiert.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen. Der Fehler wurde in der SERSLOG-Datei
protokolliert.

## POS5011

Destination: CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5011 Verbindungsfehler zwischen UFS und OPEN/CLOSE-Server

### Bedeutung

Ein BS2000-Makro wurde fehlerhaft ausgefuehrt.
Das POSIX-Subsystem wird abnormal terminiert.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen. Der Fehler wurde in der SERSLOG-Datei
protokolliert.

## POS5100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS5100 Interner Fehler in Sohntask beim POSIX FORK-SVC

### Bedeutung

Naeheres zur Art des Fehlers siehe in der SERSLOG-Datei.

### Maßnahme

Das den fork() nutzende Programm spaeter nochmals aufrufen
(z.B. im Fall von Systemueberlastung).

## POS5200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS5200 Die Task wurde wegen eines Signals terminiert

## POS5201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS5201 Das Warten des POSIX-Prozesses auf einen Lock wurde mit Task-Terminierung abgebrochen

### Bedeutung

Waehrend der POSIX-Terminierung werden Tasks, die vergeblich auf einen
Lock warten, beendet.

## POS6010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6010 BS2CP: BS2000-Quell-Dateien sind definiert als *BY-SOURCE

## POS6011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6011 BS2CP: BS2000-Quell-Bibliotheks-Elemente sind definiert als *BY-SOURCE

## POS6012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6012 BS2CP: POSIX-Quell-Dateien sind definiert als *BY-SOURCE

## POS6013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6013 BS2CP: Mehr als eine BS2000-Zieldatei angegeben

## POS6014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6014 BS2CP: Mehr als ein BS2000-Ziel-Bibliotheks-Element angegeben

## POS6015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6015 BS2CP: Mehr als eine POSIX-Ziel-Datei angegeben

## POS6016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6016 BS2CP: Kein POSIX-Dateiverzeichnis angegeben

## POS6017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

POS6017 BS2CP: BS2000-Ziel-Datei nicht definiert als *BY-SOURCE

## POS6018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS6018 BS2CP: SDF-Versionen passen nicht - SDF-P-BASYS: (&00) SDF-P: (&01)

## POS6019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS6019 BS2CP: Fehler beim Starten der POSIX-Shell

## POS6020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS6020 BS2CP: Fehler beim Ausfuehren des Shell-Kommandos bs2cp; exit-Status = (&00)

## POS6021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS6021 BS2CP: FILE-ATTRIBUTES wurde angegeben beim Kopieren von BS2000 nach POSIX oder beim Bearbeiten von PLAM-Elementen

## POS6022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS6022 BS2CP: Fehler beim Ausfuehren des Shell-Kommandos bs2file; exit-Status = (&00)

## POS6023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS6023 BS2CP: Fehler bei der Angabe von Wildcard-Syntax

## POS6024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS6024 BS2CP: Ungueltige Parameter beim probeweisen Ausfuehren des /FILE-Kommandos

## POS6100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 50

Warranty : NO

POS6100 '(&00)': WECHSEL DER POSIX-BENUTZERKENNUNG VON '(&01)' NACH '(&02)' ERFOLGREICH

### Bedeutung

(&00) - Kommando- oder Funktionsname, z.B. 'SU'
(&01) - Alte Benutzerkennung
(&02) - Neue Benutzerkennung

## POS6101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 50

Warranty : NO

POS6101 '(&00)': WECHSEL DER POSIX-BENUTZERKENNUNG VON '(&01)' NACH '(&02)' FEHLGESCHLAGEN

### Bedeutung

(&00) - Kommando- oder Funktionsname, z.B. 'SU'
(&01) - Alte Benutzerkennung
(&02) - Neue Benutzerkennung

## POS9000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS9000 POSIX '(&00)' '(&01)' '(&02)' Copyright (C) Fujitsu Technology Solutions 2009 Alle Rechte vorbehalten.

### Bedeutung

Startmeldung der POSIX Shell

## POS9001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS9001 Das POSIX-Subsystem ist nicht gestartet

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen.

## POS9002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

POS9002 Start von /usr/bin/slogin fehlerhaft

### Bedeutung

/usr/bin/slogin ist im POSIX-Root-Dateisystem fehlerhaft.

### Maßnahme

Den Systemverwalter verstaendigen.

## POS9999

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: # Weight: 99

Warranty : NO

POS9999 (&00)

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen