## SPA0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0001 (&00)-FEHLER MIT FEHLER-CODE '(&01)'. SPOOLOUT-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend der SPOOLOUT-Bearbeitung ist ein Fehler aufgetreten.
(&00): EAM : EAM-Fehler
REQ : Benutzerfehler
PUTQ: Fehler bei Uebertragen in die Warteschlange
REQM: $REQM-Fehler
DMS : DVS-Fehler; (&01) nennt den entsprechenden DVS-Fehlercode
CAT : Katalogfehler; (&01) nennt den entsprechenden DVS-Fehlercode.
(&01): Fehlercode zu (&00):
04: Fehler bei Bearbeitung der Warteschlange
0C: Katalogfehler
10: Fehler bei der EAM-Behandlung
18: Kennwortfehler
1C: $REQM-Fehler (nur bei LOGOFF)
20: $RELM-Fehler (nur bei LOGOFF)
24: Parameterfehler
28: Fremde Datei kann nicht geloescht werden
2C: Datei ist nicht mehrbenutzbar (shareable)
30: Satz- und Blocklaenge sind Null
34: Erstellungs-, Freigabedatum oder letzte beschriebene Seite
ist Null
38: Datei keine SAM-, PAM- oder ISAM-Datei
3C: Falsche Parameter-Adresse
40: EAM-Bindemoduldatei nicht vorhanden
44: EAM-Datei enthaelt keine Daten
48: Fehlerhafte ERASE-Option (FGG-(File Generation Group) Datei)
54: RFA-Modus in SPOOL nicht unterstuetzt
58: DEVIN fuer Banddatei, die nicht SAM-Banddatei ist
60: Band ohne STD-Kennsatz
64: Systemdatei nicht PRIMARY
68: Systemdatei existiert nicht
6C: FLUSH bzw. CLOSE-Fehler auf Systemdatei
70: Datei zur Zeit gesperrt
Wird ein DVS-Fehlerschluessel ausgegeben, kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus naehere Information erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch
'Systemmeldungen' entnommen werden.

## SPA0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SPA0002 $VALID-FEHLER FUER P/L-SPOOL-ANFORDERUNG

### Bedeutung

Die Parameterlistenadresse ist nicht korrekt.

## SPA0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0003 SPOOL NICHT GELADEN ODER NOCH NICHT ABLAUFFAEHIG. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

### Maßnahme

Versuch spaeter wiederholen bzw. Systemverwalter verstaendigen.

## SPA0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0004 SYSTEM-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Waehrend der Kommando-Bearbeitung trat ein Systemfehler auf.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## SPA0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0005 FEHLERHAFTE AUSRICHTUNG DER PARAMETER-LISTE. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Adresse der $SSVRQ-Parameterliste ist nicht korrekt ausgerichtet.

### Maßnahme

Adresse korrigieren und Kommando wiederholen.

## SPA0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0006 DVS-FEHLER '(&00)' BEI TSN-VERGABESCHNITTSTELLE. STARTUP ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Bei der TSN-Vergabe ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SPA0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0007 WEGEN DVS-FEHLER '(&00)' ALTE EQUISAMQ-DATEI NICHT ZU BEARBEITEN. STARTUP ALS KALTSTART FORTGESETZT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim EQS-Startup kann die Warteschlangendatei wegen DVS-Fehler (&00)
nicht bearbeitet werden.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SPA0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0008 $DCALOCK FEHLER-CODE '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Beim Versuch, die Druckdatei (&01) erneut zu sperren, ist ein Fehler
aufgetreten.
Naehere Information ueber den $DCALOCK-Fehlercode kann dem
BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

## SPA0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0009 WARNUNG: BLOECKE DER ALTEN EQUISAMQ-DATEI ZERSTOERT. BEARBEITUNG FORTGESETZT MIT BEREITS BEARBEITETEM BLOCK

### Bedeutung

Bei der Ueberpruefung der EQUISAMQ-Datei ist ein Fehler aufgetreten.
Die vom Makro $VRIF bereits bearbeiteten Saetze bleiben erhalten, die
uebrigen Saetze der Datei gehen verloren.

## SPA0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0010 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG VON 'FILE'- ODER 'OPEN'-MAKRO. STARTUP ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## SPA0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0011 EQUISAMQ-WARTESCHLANGE NICHT ANSPRECHBAR. 'IMCAT'- BZW. 'EXCAT'-BEARBEITUNG FUER SPOOL-AUFTRAEGE ABGEBROCHEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die EQUISAMQ-Datei ist durch ein weiteres /IMCAT- oder /EXCAT-Kommando
bzw.
durch SPOOL-Startup gesperrt. Der Status der SPOOL-Auftraege fuer das
bearbeitete PVS bleibt in der EQUISAMQ-Datei unveraendert.

## SPA0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0012 FEHLER BEI SPEICHERPLATZ-ANFORDERUNG. 'IMCAT'- BZW. 'EXCAT'-BEARBEITUNG FUER SPOOL-AUFTRAEGE ABGEBROCHEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung ist bei der Speicherreservierung ein interner
Fehler aufgetreten. Der Status der SPOOL-Auftraege fuer das bearbeitete
PVS bleibt in der EQUISAMQ-Datei unveraendert.

## SPA0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

SPA0013 DVS-FEHLER '(&00)' BEI EQUISAMQ-DATEI. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Massnahmen entsprechend dem DVS-Fehlerschluessel ergreifen.
Sofern erforderlich, Systemdump ziehen. Anschliessend EQUISAMQ-Datei ueber
Kaltstart neu erzeugen.

## SPA0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0015 Ungueltiger Wert in Operand SUBSYSTEM-PARAMETER des SPOOLSYS Subsystems Startup Kommando. SPOOLSYS-Startup abgebrochen

## SPA0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0016 Interner Fehler waehrend Anchor-bearbeitung des SPOOLSYS XVT. SPOOLSYS-Startup abgebrochen

## SPA0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0017 Die Parameter Datei '(&00)' enthaelt ungueltige Anweisungen. SPOOLSYS-Startup abgebrochen

## SPA0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0018 '(&00)' Subsystem nicht geladen oder noch nicht ablauffaehig. Kommando-Bearbeitung beendet

### Bedeutung

(&00): Name des Subsystems

### Maßnahme

Verstaendigen Sie den Systembetreuer und
geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein.

## SPA0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0100 DMS-Fehler '(&00)' mit Schnittstelle '(&01)' fuer Datei '(&02)'. Weitere Informationen: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

(&00) : DMS-Fehlercode
(&01) : Name der DMS-Schnittstelle
(&02) : Dateiname

## SPA0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0101 System-Fehler. Kommando abnormal beendet

### Bedeutung

Ein Fehler ist beim Aufruf einer System-Schnittstelle aufgetreten.
Weitere Informationen finden Sie in der Datei SERSLOG mit RECTYPE=SPA0000.

## SPA0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0102 Kommando abnormal beendet

### Bedeutung

Das Kommando wurde abnormal beendet.
Weitere Informationen finden Sie in der(den) vorangegangenen Meldung(en).

## SPA0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0103 Das Kommando wird derzeit von einer anderen Task bearbeitet

### Bedeutung

Das Kommando kann nicht gleichzeitig von mehreren Tasks bearbeitet werden.

### Maßnahme

Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein.

## SPA0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0104 Die Operanden FROM-FILE und TO-FILE duerfen nicht identisch sein

### Bedeutung

Die Operanden FROM-FILE und TO-FILE duerfen sich nicht
auf die gleiche Datei beziehen.

### Maßnahme

Korrigieren Sie das Kommando und versuchen Sie es noch einmal.

## SPA0105

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SPA0105 Urspruengliche tsn '(&00)' des Druckauftrags wurde geaendert zu '(&01)'

### Bedeutung

Die TSN des Druckauftrags wurde geaendert, da diese tsn auf dem System,
in das der Druckauftrag importiert wurde, bereits existiert.
(&00) : Original-tsn des Druckauftrags
(&01) : neue tsn des Druckauftrags

## SPA0106

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SPA0106 SPOOL-Task '(&00)' Fehler '(&01)' von Schnittstelle '(&02)' fuer tsn '(&03)'. Verarbeitung abgebrochen

### Bedeutung

Der Fehler (&01) ist bei der Task (&00) beim Verarbeiten
der Schnittstelle (&02) aufgetreten fuer Druckauftrag (&03).

### Maßnahme

Setzen Sie sich mit dem Drucker-Verwalter in Verbindung.

## SPA0107

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SPA0107 Interner Fehler '(&00)' von Modul '(&01)'. Verarbeitung abgebrochen

### Bedeutung

Im Modul (&01) ist der interne Fehler (&00) aufgetreten.
Diese Meldung wird zu Diagnosezwecken ausgegeben.

### Maßnahme

Setzen Sie sich mit dem Drucker-Verwalter in Verbindung.

## SPA0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0108 Das SPOOL-Subsystem wird derzeit geladen oder entladen. Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein

### Bedeutung

Das aktuelle Kommando muss die Standarddatei EQUISAMQ bearbeiten;
Das SPOOL-Subsystem, das ebenfalls diese Datei verwendet, befindet
sich derzeit in einem Zwischenstatus.

### Maßnahme

Warten Sie, bis SPOOL vollstaendig geladen oder entladen ist, und
geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein.

## SPA0109

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SPA0109 Fehler beim Zugriff auf Speicher der Klasse '(&00)'. Verarbeitung abgebrochen

### Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

### Maßnahme

Verstaendigen Sie den Systembetreuer.

## SPA0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0110 Das Kommando /MOVE-PRINT-JOBS wird derzeit gerade bearbeitet. Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein

### Bedeutung

Das SPOOL-Subsystem muss die Standarddatei EQUISAMQ ausfuehren,
diese Datei wird jedoch derzeit vom Kommando MOVE-PRINT-JOBS benutzt.

### Maßnahme

Warten Sie, bis das Kommando vollstaendig verarbeitet ist, und versuchen
Sie dann noch einmal, das SPOOL-Subsystem zu starten/wiederherzustellen
oder zu beenden/anzuhalten.

## SPA0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0111 Kommando erfolgreich bearbeitet

## SPA0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0112 Keine Druckauftraege entsprechen den angegebene Werten. Kommando nicht bearbeitet

## SPA0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0113 Kommando teilweise bearbeitet

## SPA0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0114 '(&00)' Druckauftraege bearbeitet wurden. Kommando-Bearbeitung beendet

### Bedeutung

(&00) : Anzahl der nach vorgegebenen Kriterien ausgewaehlten
Auftraege, die bearbeitet wurden.

## SPA0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0115 '(&00)' nicht bearbeitete Druckauftraege wegen '(&01)' Fehler

### Bedeutung

(&00): Anzahl der nach vorgegebenen Kriterien ausgewaehlten
Auftraege, die nicht bearbeitet wurden.
(&01): Fehlertyp:
- 'file lock' bedeutet dass ein Fehler erschien
waehrend der Lockbearbeitung einer Datei
die zu einem ausgewaehlte Druckauftrag gehoert
(wenn die Datei auf einem nicht zugreifbares Pubset
lokalisiert ist,...)
- 'sysdprnt catid' bedeutet, dass die aktuelle Standard-Katalog-
kennung SYSDPRNT nicht der Katalogkennung entspricht, die dem
zu verschiebenden Druckauftrag zugeordnet ist
- 'SPOOL status' bedeutet, dass das SPOOL-Subsystem geladen war,
als ein TSN-Konflikt waehrend der Verarbeitung verteilter
Druckauftraege auftrat.

## SPA0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0116 '(&00)' Subsystem bereit: /MOVE-PRINT-JOBS-Kommando kann nicht ausgefuehrt werden. Geben Sie das Kommando noch einmal ein

### Bedeutung

(&00): Name des Subsystems
Ein /MOVE-PRINT-JOBS-Kommando, das verteilte Druckauftraege verarbeitet,
ist nicht zulaessig, waehrend das (&00)-Subsystem geladen ist.

### Maßnahme

Entladen Sie das (&00)-Subsystem, warten Sie, bis es nicht mehr bereit ist
und geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein.

## SPA0117

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SPA0117 Druckauftrag mit TSN '(&00)' angehalten in '(&01)' EQUISAMQ-Datei

### Bedeutung

(&00): TSN des Druckauftrags
(&01): Dateiname der EQUISAMQ-Datei als Operand 'TO-FILE' angegeben
Der aktuelle Druckauftrag wurde voruebergehend angehalten, da ein
Druckauftrag mit derselben TSN, der gerade verschoben wird, eine hoehere
Prioritaet hat.
Grund: die Standard-Katalogkennung SYSDPRNT wurde voruebergehend
umgeschaltet, so dass der Druckauftrag nicht verarbeitet werden konnte.

### Maßnahme

Schalten Sie die Standard-Katalogkennung SYSDPRNT erneut um,
verwenden Sie das /MOVE-PRINT-JOBS-Kommando mit FROM-FILE=, um
Druckauftraege - tatsaechlich oder nicht - zu verschieben und die
angehaltenen Druckauftraege sind automatisch wieder verarbeitbar.

## SPA0118

Destination: CONSOLE Routing code: S Weight: 99

Warranty : NO

SPA0118 Druckauftrag mit TSN '(&00)' wieder aufgenommen in '(&01)' EQUISAMQ-Datei

### Bedeutung

(&00): TSN des Druckauftrags
(&01): Dateiname der EQUISAMQ-Datei als Operand 'FROM-FILE' angegeben
Der aktuelle Druckauftrag wurde zuvor angehalten und die Meldung SPA0117
ausgegeben. Da die Standard-Katalogkennung SYSDPRNT wieder umgeschaltet
wurde, kann der Druckauftrag nun wie ueblich verarbeitet werden.

## SPA0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0119 '(&00)' Druckauftrag/Druckauftraege in '(&01)' EQUISAMQ-Datei angehalten

### Bedeutung

(&00): Anzahl der Druckauftraege, die angehalten wurden.
(&01): Dateiname der EQUISAMQ-Datei als Operand 'TO-FILE' angegeben
Genauere Informationen ueber die angehaltenen Druckauftraege enthaelt
die Konsolenmeldung SPA0117.

## SPA0120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0120 '(&00)' Druckauftrag/Druckauftraege wieder aufgenommen in '(&01)' EQUISAMQ-Datei

### Bedeutung

(&00): Anzahl der Druckauftraege, die wiederaufgenommen wurden.
(&01): Dateiname der EQUISAMQ-Datei als Operand 'FROM-FILE' angegeben
Genauere Informationen ueber die wiederaufgenommenen Druckauftraege
enthaelt die Konsolenmeldung SPA0118.

## SPA0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0121 /MOVE-PRINT-JOBS-Kommando wird gerade verarbeitet. Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein

### Bedeutung

Ein /MOVE-PRINT-JOBS-Kommando verwendet gerade die Standard-EQUISAMQ-
Datei des Systems, um verteilte Druckauftraege zu verarbeiten. Das SPOOL-
Subsystem ist waehrend dieser Verarbeitung moeglicherweise nicht bereit.

### Maßnahme

Warten Sie, bis das Kommando vollstaendig verarbeitet ist und versuchen
Sie nochmals, das SPOOL-Subsystem zu starten/wiederherzustellen.

## SPA0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

SPA0122 /MOVE-PRINT-JOBS-Kommando wird gerade verarbeitet. Moeglicherweise ist das Subsystem '(&00)' nicht geladen. Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein

### Bedeutung

(&00): Name des Subsystems
Ein /MOVE-PRINT-JOBS-Kommando verwendet gerade die Standard-EQUISAMQ-
Datei des Systems, um verteilte Druckauftraege zu verarbeiten. Das
Subsystem (&00) ist waehrend dieser Verarbeitung moeglicherweise nicht
bereit.

### Maßnahme

Warten Sie, bis das Kommando vollstaendig verarbeitet ist und versuchen
Sie nochmals, das Subsystem zu starten/wiederherzustellen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen