## HEL0001

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0001 HW-ERROR-LOGGING DATEI '(&00)' MIT 'SPACE=(&01)' GEOEFFNET

### Bedeutung

Die HEL-Datei wurde durch das Kommando /START-HEL-LOGGING oder
/CHANGE-HEL-FILE oder waehrend des Startups geoeffnet.
(&00): Name der HEL-Datei
(&01): Primaerzuweisung

## HEL0002

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0002 HW-ERROR-LOGGING DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die HEL-Datei wurde durch das Kommando /STOP-HEL-LOGGING oder
/CHANGE-HEL-FILE oder waehrend des Shutdowns geschlossen.
(&00): Name der HEL-Datei

## HEL0003

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0003 HW-ERROR-LOGGING IST AKTIV. DATEI: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name der HEL-Datei

## HEL0004

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0004 HW-ERROR-LOGGING IST NICHT AKTIV

## HEL0005

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0005 TELESERVICE-ALARM VON HEL IST AKTIV. UEBERWACHUNGSZEITRAUM VON (&00) BIS (&01)

### Bedeutung

Die Schwellwertueberwachung in HEL und die Benachrichtigung der
Teleservice-Zentrale ist eingeschaltet. Die Benachrichtigung der
Teleservice-Zentrale erfolgt nur im angegebenen Zeitraum.

## HEL0006

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0006 TELESERVICE-ALARM VON HEL IST NICHT AKTIV.

### Bedeutung

Die Schwellwertueberwachung in HEL und die Benachrichtigung der
Teleservice-Zentrale ist ausgeschaltet.

## HEL0010

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0010 HW-ERROR-LOGGING NICHT AKTIV. (&00) KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Alle HEL-Kommandos ausser /START-HEL-LOGGING und /SHOW-HEL-STATUS
sind nur erlaubt, wenn HW-ERROR-LOGGING aktiv ist.

### Maßnahme

Kommando /START-HEL-LOGGING ausfuehren und Kommando wiederholen.

## HEL0011

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0011 HW-ERROR-LOGGING BEREITS AKTIV. /START-HEL-LOGGING KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Das Kommando /START-HEL-LOGGING ist nur erlaubt, wenn HW-Error-Logging
nicht eingeschaltet ist.

## HEL0012

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0012 HW-ERROR-LOGGING BEREITS AUSGESCHALTET. /STOP-HEL-LOGGING KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Das Kommando /STOP-HEL-LOGGING ist nur erlaubt, wenn HW-Error-Logging
eingeschaltet ist.

## HEL0050

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HEL0050 TELESERVICE VERSTAENDIGEN. SCHWELLWERT FUER CTID (&00), PRIO (&01), (&02), SEQ# (&03) ERREICHT

## HEL0100

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0100 INTERNER FEHLER. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

## HEL0101

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0101 SYSTEM FEHLER. (&00) NICHT VERFUEGBAR. /START-HEL-LOGGING KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

HW-Error-Logging konnte nicht aktiviert werden, da ein fuer das
HEL-System notwendiges Betriebsmittel nicht verfuegbar war.
(&00): Memory, HEL-Task, Bourse, Slotpool, Slot.

## HEL0102

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0102 SYSTEM FEHLER. (&00) KONNTE VON HW-ERROR-LOGGING NICHT FREIGEGEBEN WERDEN. /STOP-HEL-LOGGING KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine von HEL verwendete Resource konnte nicht freigegeben
werden.
(&00): Memory, HEL-Task, Bourse oder Slotpool.

## HEL0105

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0105 FEHLERHAFTER BOERSEN-AUFRUF. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Bei dem Versuch mit der HEL-Systemtask Verbindung aufzunehmen
trat ein Boersenfehler auf.

## HEL0106

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0106 SYSTEM FEHLER. HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00). KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der HEL-Datei trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und /START-HEL-LOGGING versuchen.

## HEL0107

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HEL0107 SYSTEM FEHLER. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00). DATEN NICHT ABGESPEICHERT

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der HEL-Datei trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

### Maßnahme

/CHANGE-HEL-FILE versuchen.

## HEL0108

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : YES

HEL0108 INTERNE TABELLE FUER SCHWELLWERTAENDERUNGEN VOLL. KEINE AENDERUNG DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Grenze der Anzahl von Eintraegen fuer Veraenderungen der
Schwellwertueberwachung wurde erreicht.
Keine Aenderung wurde durchgefuehrt.

### Maßnahme

Alle zusaetzlichen Einstellungen koennen mit /MODIFY-HEL-CHECK
CHECK=*STD geloescht werden.

## HEL0109

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : YES

HEL0109 INTERNE TABELLE FUER LOGGING-AENDERUNGEN VOLL. KEINE AENDERUNG DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Grenze der Anzahl von Eintraegen fuer Veraenderungen des Logging-
Verhaltens wurde erreicht.
Keine Aenderung wurde durchgefuehrt.

### Maßnahme

Alle zusaetzlichen Einstellungen koennen mit /MODIFY-HEL-LOGGING
LOGGING=*STD geloescht werden.

## HEL0110

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : YES

HEL0110 BENUTZER IST NICHT BERECHTIGT DAS KOMMANDO AUSZUFUEHREN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Benutzer besitzt nicht das Privileg, um das Kommando auszufuehren.

## HEL1001

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HEL1001 STARTUP FEHLER. HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. (&00) NICHT VERFUEGBAR. DIE SYSTEMEINLEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

HW-Error-Logging konnte nicht aktiviert werden, da ein fuer das
HEL-System notwendiges Betriebsmittel nicht verfuegbar war.
(&00): Memory, HEL-Task, Bourse, Slotpool, Slot.

### Maßnahme

/START-HEL-LOGGING spaeter versuchen.

## HEL1002

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HEL1002 STARTUP FEHLER. HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. FEHLERHAFTER BOERSEN-AUFRUF. DIE SYSTEMEINLEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

HW-Error-Logging konnte nicht aktiviert werden, da bei dem Versuch, mit
der HEL-Systemtask Verbindung aufzunehmen, ein Boersenfehler auftrat.

### Maßnahme

/START-HEL-LOGGING spaeter versuchen.

## HEL1003

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 50

Warranty : NO

HEL1003 STARTUP FEHLER. HW-ERROR-LOGGING WURDE NICHT AKTIVIERT. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Bearbeiten der HEL-Datei trat ein DVS-Fehler auf.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

### Maßnahme

Fehlerursache beheben und /START-HEL-LOGGING versuchen.

## HEL9000

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HEL9000 SYSTEMFEHLER. HW-ERROR-LOGGING ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein Systemfehler fuehrte zur abnormalen Beendigung der HEL-Task.

## HEL9001

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HEL9001 SYSTEM-FEHLER. DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00).

### Bedeutung

Ein DVS-Fehler fuehrte zur abnormalen Beendigung der HEL-Task.
HW-Error-Logging wurde abgebrochen.
(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

## HEL9002

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HEL9002 SYSTEM-FEHLER. FEHLER BEIM BOERSEN-AUFRUF.

### Bedeutung

Ein Boersen-Fehler fuehrte zur abnormalen Beendigung der HEL-Task.
HW-Error-Logging wurde abgebrochen.

## HEL9003

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 70

Warranty : NO

HEL9003 SYSTEM-FEHLER. HEL-SPEICHERPLATZ AUF DEM PUBSET ERSCHOEPFT.

### Bedeutung

Der Speicherplatz fuer HEL-Saetze ist verbraucht. HW-Error-Logging wurde
abgebrochen.

### Maßnahme

Fehlerursache beheben (evtl. alte HEL-Dateien loeschen) und HW-Error-
Logging mit dem /START-HEL-LOGGING reaktivieren.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen