# SVR

## SVR0000

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0000 (&00) started with device (&01), console (&02), BS2-Sys (&03)

### Bedeutung

&00 = IPL, DIPL oder VIPL
Der IPL wurde gestartet. BS2000 wird vom Gerät &01 geladen, als Konsole ist &02 definiert,
als BS2-System-Name wird &03 verwendet.

## SVR0001

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0001 (&00) returncode: IPL OK

### Bedeutung

&00 = IPL, DIPL oder VIPL
Der IPL wurde fehlerfrei durchgeführt. BS2000 wurde gestartet.

## SVR0002

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0002 (&00) returncode: (&01)

### Bedeutung

&00 = IPL, DIPL oder VIPL Der IPL wurde fehlerhaft abgebrochen (&01 = Fehlerursache).

### Maßnahme

Fehler beheben und IPL neu aufsetzen

## SVR0003

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0003 unknown (&00) returncode: (&01)

### Bedeutung

&00 = IPL, DIPL oder VIPL, &01 = Returncode
Der IPL wurde mit einem nicht spezifizierten Fehlercode abgebrochen.

### Maßnahme

Sichern Sie den RMAssist Trace und senden Sie diesen zur Diagnose an die Service
Zentrale (/var/opt/SMAW/X2000/tmp/rma_trace*), oder erzeugen Sie neue Diagnosedaten
über den SEM.

## SVR0004

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0004 START-(&00) aborted

### Bedeutung

&00 = IPL, DIPL oder VIPL
Der IPL wurde abgebrochen.

### Maßnahme

IPL neu aufsetzen. Falls dies nicht nützt, sollte ein Reboot durchgeführt werden.

## SVR0005

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0005 START-(&00) aborted ((&01))

### Bedeutung

&00 = IPL, DIPL oder VIPL
Der IPL wurde mit Fehlern abgebrochen (&01 = Fehlerursache).

### Maßnahme

IPL neu aufsetzen. Falls dies nicht nützt, sollte die Fehlerursache behoben werden. Evtl.
reicht ein Reboot.

## SVR0006

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0006 invalid command (&00)

### Bedeutung

&00 = falsches RMAssist Kommando
Ein falsches Kommando wurde eingegeben.

### Maßnahme

Service informieren.

## SVR0007

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0007 WARNING: Console device for IPL with VMID=(&00) cannot be checked

### Bedeutung

Die angegebene VMID ist entweder falsch oder nicht konfiguriert.

### Maßnahme

Die VMID richtig eingeben.

## SVR0008

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0008 (&00) started

### Bedeutung

&00 = IOHDUMP oder IVMDUMP
Der IOHDUMP oder IVMDUMP wurde gestartet

## SVR0010

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0010 WARNING: IPL INFO FOR VMID (&00) cannot be written - IPL continues"

### Bedeutung

ipl info konnte nicht geschrieben werden.

## SVR0011

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0011 NO IPL - bs2000 guest system in hold state

### Bedeutung

Das BS2000-Gastsystem ist im STOPP Zustand.

### Maßnahme

Gastsystem neu initialisieren und starten.

## SVR0012

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0012 IOHDUMP=(&00)

### Bedeutung

IOHDUMP &00 wird erstellt.

## SVR0013

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0013 IOHDUMP finished: OK

### Bedeutung

IOHDUMP ist fertiggestellt.

## SVR0015

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0015 IOHDUMP finished with error

### Bedeutung

IOHDUMP wurde nicht vollständig erstellt.

### Maßnahme

IOHDUMP wiederholen

## SVR0016

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0016 IVMDUMP=(&00)

### Bedeutung

IVMDUMP &00 wird erstellt.

## SVR0017

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0017 IVMDUMP ist fertiggestellt

### Bedeutung

IVMDUMP &00 wird erstellt.

## SVR0018

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0018 IVMDUMP finished with error

### Bedeutung

IVMDUMP wurde nicht vollstaendig erstellt.

## SVR0040

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0040 MDEBUG is running - no action

### Bedeutung

Das Programm mdebug ist geladen, das eingegebene Kommando wird nicht ausgeführt.

### Maßnahme

Programm mdebug beenden

## SVR0042

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0042 (&00)-Parameter error - no start of IPL

### Bedeutung

&00 = IPL, DIPL oder VIPL
Im IPL wurde ein fehlerhafter Parameter eingegeben.

### Maßnahme

Parameter/Daten richtig eingeben

## SVR0048

Destination: CONSOLE (Meldungsausgabe ohne MIP, nur in Englisch)

Warranty : NO

SVR0048 error by SLED DUMP

### Bedeutung

Bei der Generierung oder Schreiben von einem SLED DUMP ist ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

DIPL wiederholen

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen