## DCM0200

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 99

Warranty : NO

DCM0200 VTSU-B NICHT GELADEN

### Bedeutung

VTSU-B ist nicht geladen und kann daher auch nicht aufgerufen werden.

## DCM0202

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0202 VTSU-B INIT: DVS-FEHLER '(&01)' BEIM OEFFNEN DER DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Die Datei (&00) existiert, kann aber nicht geoeffnet werden.
Moegliche Ursachen:
- Datei ist defekt.
- Datei ist durch Kennwort geschuetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Massnahme gemaess DVS-Fehlerschluessel ergreifen.
Ggf. Kennwort angeben.
Im falle einer defekten Datei muss diese rekonstruiert werden.
Ggf. den Systemverwalter verstaendigen.

## DCM0203

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0203 VTSU-B INIT: DVS-FEHLER '(&01)' BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Der Benutzer hat keine Berechtigung zum Lesen der Datei (&00).
Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## DCM0204

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0204 VTSU-B INIT: DVS-FEHLER '(&01)' BEIM SCHLIESSEN DER DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Datei pruefen, ggf. Systemverwalter verstaendigen.

## DCM0205

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0205 VTSU-B INIT: VTSU-STEUERZEILE FEHLT IN DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die erste Zeile der Datei (&00) muss /BEGIN VTSU PARAMS bzw.
/BEGIN VTSU-PARAMS zum Inhalt haben.

### Maßnahme

Datei korrigieren.

## DCM0206

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0206 VTSU-B INIT: PARAMETER '(&00)' IN DATEI '(&01)' FEHLERHAFT ODER UNBEKANNT

### Maßnahme

Datei korrigieren.

## DCM0207

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0207 VTSU-B INIT: ENDE-ZEILE FEHLT IN DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die letzte Zeile der Datei (&00) muss /END PARAMS bzw. /END-PARAMS
zum Inhalt haben.

### Maßnahme

Datei korrigieren.

## DCM0208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0208 OPERAND 'CSTRING': '(&00)' UNBEKANNT BZW. UNZULAESSIG WAEHREND INITIALISIERUNG VON SUBSYSTEM VTSUTRAC

### Bedeutung

Der im Kommando /CREATE-SUBSYSTEM fuer Operand CSTRING angegebene Wert
enthaelt unbekannten bzw. unzulaessigen Parameter.

### Maßnahme

Operandenwert korrigieren und Versuch wiederholen.

## DCM0209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0209 WARNUNG: INTERNER FEHLER X'(&00)' BEI SCHNITTSTELLE '(&01)'. STANDARD 7-BIT-ZEICHENSATZ VERWENDET

### Bedeutung

Interner Fehler waehrend Systemfunktionsaufruf.

### Maßnahme

Fehlercode ueberpruefen und Systemverwalter informieren.

## DCM0210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0210 WARNUNG: ALS BENUTZER-STANDARDWERT VORGEGEBENER ZEICHENSATZ NICHT GUELTIG. STANDARD 7-BIT-ZEICHENSATZ VERWENDET

### Bedeutung

Der als Benutzer-Standardwert vorgegebene Zeichensatz ist ungueltig.
Moegliche Gruende sind :
(1) Der Benutzer-Standardzeichensatz ist von XHCS-SYS nicht bekannt.
(2) Der Benutzer-Standardzeichensatz ist mit seinem Referenzcode nicht
voll kompatibel (ist so kein voll 8-Bit-Code).
(3) Der Benutzer-Standardzeichensatz ist kein EBCDIC-Code.
(4) Die arabische Zeichensaetze werden von Sonderroutinen unterstuetzt.
Diese Sonderroutinen sind nicht im System verfuegbar.

### Maßnahme

Die an der Anlage unterstuetzten 8-Bit-Zeichensaetze beim Systemverwalter
erfragen und
- einen von XHCS und von DSS unterstuetzten 8-Bit-Zeichensatz als
Benutzer-Standardzeichensatz verwenden bzw.
- durch den Systemverwalter den als gewuenschten Benutzer-
Standardzeichensatz in die XHCS-Tabellen eintragen lassen.
- durch den Systemverwalter die Sonderroutinen fuer Unterstuetzung
der arabischen Zeichensaetze installieren lassen.

## DCM0211

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0211 WARNUNG: ALS BENUTZER-STANDARDWERT VORGEGEBENER ZEICHENSATZ VON DSS NICHT UNTERSTUETZT. STANDARD 7-BIT-ZEICHENSATZ VERWENDET

### Bedeutung

Als Benutzer-Standardwert ist ein 8-Bit-Zeichensatz vorgegeben, der von
der Datensichtstation (DSS) nicht unterstuetzt wird.

### Maßnahme

- Eine DSS verwenden, die diesen 8-Bit-Zeichensatz unterstuetzt bzw.
- den Zustand der DSS zu diesem 8-Bit-Zeichensatz anpassen (SIDATA) bzw.
- durch den Systemverwalter den Benutzer-Standardzeichensatz auf einen
von der DSS unterstuetzten Zeichensatz abaendern lassen.

## DCM0212

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0212 WARNUNG: XHCS NICHT VORHANDEN. STANDARD 7-BIT-ZEICHENSATZ VERWENDET

### Bedeutung

Da das Subsystem XHCS-SYS nicht vorhanden ist, steht nur die
7-Bit-Funktion
zur Verfuegung, nicht aber die 8-Bit-Funktion.

### Maßnahme

Den Systemverwalter bitten, XHCS-SYS zu installieren.

## DCM0213

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0213 WARNUNG: ALS BENUTZER-STANDARDWERT VORGEGEBENER ZEICHENSATZ NICHT ERLAUBT MIT 7-BIT-DSS. STANDARD 7-BIT-ZEICHENSATZ VERWENDET

### Bedeutung

Mit einer 7-Bit-Datensichtstation (DSS) sind, als Benutzer-Standard-
Zeichensatz, nur EDF03IRV oder Blank erlaubt.

### Maßnahme

- Den Zeichensatz pruefen und eine entsprechende DSS verwenden bzw.
- durch den Systemverwalter den Benutzer-Standardzeichensatz auf EDF03IRV
abaendern lassen.

## DCM0214

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0214 WARNUNG: XHCS NICHT VORHANDEN. STANDARD 7-BIT-ZEICHENSATZ VERWENDET

### Bedeutung

Da das Subsystem XHCS-SYS nicht vorhanden ist, steht nur die
7-Bit-Funktion zur Verfuegung, nicht aber die 8-Bit-Funktion.

### Maßnahme

Den Systemverwalter wegen XHCS-SYS verfuegbarkeit abfragen.

## DCM0215

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0215 VTSU-B V13.3A VTSUCB V06

## DCM0216

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0216 VARIANTE WIRD NICHT UNTERSTUETZT

## DCM0217

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0217 KEIN SPEICHER VERFUEGBAR

## DCM0218

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0218 ESC-SEQUENZ NICHT ZULAESSIG

## DCM0219

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0219 PUFFERUEBERLAUF

## DCM0220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0220 TABELLENFEHLER

## DCM0221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DCM0221 VERSCHLUESSELUNG WURDE FUER DIESE ANWENDUNG ABGEFRAGT

### Bedeutung

Datensichtstation unterstuetzt das Verschuesselungsmechanismus nicht.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## DCM0222

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0222 VTSU-B INIT: FALSCHES FORMAT IN DATEI '(&00)' BEI ZEILENNUMMER '(&01)'. DIE EINGABE WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Die angegebene Zeile genuegt nicht dem beschriebenen Format.
Die Eingabe wird fuer die laufende Session ignoriert.

### Maßnahme

Bitte die falsche Zeile korrigieren. Die Korrektur wird erst nach dem
Neuladen des Subsystems wirksam.

## DCM0223

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0223 VTSU-B INIT: UNGUELTIGE VARIANTE '(&00)' IN DATEI '(&01)' BEI ZEILENNUMMER '(&02)'. DIE EINGABE WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Die 8-bit Variante in der angegebenen Zeile ist nicht gueltig :
- entweder wird die 8-bit Variante von XHCS-SYS nicht unterstuetzt
- oder die Variante ist eine ISO Variante.
Die Eingabe wird fuer die laufende Session ignoriert.

### Maßnahme

Bitte die 8-bit Variante korrigieren. Die Korrektur wird erst nach dem
Neuladen des Subsystems wirksam.

## DCM0224

Destination: CONSOLE Routing code: C Weight: 70

Warranty : NO

DCM0224 VTSU-B INIT: UNGUELTIGER GERAETETYP '(&00)' IN DATEI '(&01)' BEI ZEILENNUMMERE IGNORED '(&02)'. DIE EINGABE WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Der Geraetetyp in der angegebenen Zeile ist nicht gueltig.
Die Eingabe wird fuer die laufende Session ignoriert.

### Maßnahme

Bitte den Geraetetyp korrigieren. Die Korrektur wird erst nach dem
Neuladen des Subsystems wirksam.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen