## OMM0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0001 (&00)-FEHLER (&01) AUF ADRESSE (&02); INFO = (&03)

### Bedeutung

Bei einem Aufruf an das Betriebssystem (DVS, LNK, REQM, ..) ist ein
Fehler
aufgetreten. (&00) ist der Name des Aufrufs, (&01) ist der Fehlercode
aus R15 und (&02) ist die Adresse des Aufrufs. (&03) gibt naehere
Informationen
ueber den betroffenen Aufruf (Datei, Bibliothekselement) an.

### Maßnahme

Die Bedeutung der Fehlercodes ist den einschlaegigen BS2000 Manualen zu
entnehmen.

## OMM0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0002 OMNIS-MENU VERSION (&00) ERFOLGREICH GELADEN UND INITIALISIERT

## OMM0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0003 DAS NEUE KENNWORT STIMMT NICHT MIT DEM KONTROLLKENNWORT UEBEREIN

### Bedeutung

Bei Eingabe eines neuen Kennwortes muessen beide Angaben des neuen
Kennwortes uebereinstimmen.

## OMM0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0004 UNGUELTIGE ZUGANGSBERECHTIGUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Angabe fuer die Benutzerkennung oder das Benutzerkennwort ist
fehlerhaft.
Eingaben auf Fehler ueberpruefen.

### Maßnahme

MENU-Administrator verstaendigen.

## OMM0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0005 ERFOLGLOSER ANMELDEVERSUCH DES BENUTZERS (&00) AN DER DATENSTATION: (&01)/(&02).DATENSTATION WIRD GESPERRT

### Bedeutung

Die Anzahl der erlaubten Anmeldeversuche wurde ueberschritten.

## OMM0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0006 FALSCHER AUSWEIS WURDE EINGELEGT

### Bedeutung

Die Information auf dem Ausweis stimmt nicht mit der Generierung
ueberein.

## OMM0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0007 NEUES KENNWORT KONNTE NICHT UEBERNOMMEN WERDEN

### Bedeutung

Das neue Kennwort konnte im Benutzereintrag nicht uebernommen werden.

## OMM0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0008 DER EINTRAG (&00) KONNTE NICHT AUS DER DATEI (&01) GELESEN WERDEN

### Bedeutung

Der MENU-Administrator hat den Ihnen zugeordneten Eintrag (&00)
nicht in der Datei (&01) eingetragen.

### Maßnahme

MENU-Administrator verstaendigen, dass er die MENU-Dateien korrigiert.

## OMM0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0009 OMNIS-KOMMANDOMODUS FUER DIESEN BENUTZER NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Vom OMNIS-MENU Administrator wird die Berechtigung fuer den
OMNIS-Kommandomodus vergeben.

## OMM0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0010 EINGABE AUSSERHALB DES ERLAUBTEN BEREICHES

### Bedeutung

Die Eingabe liegt ausserhalb des erlaubten Bereiches.

### Maßnahme

Eingabe richtigstellen und wiederholen.

## OMM0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0011 VERBINDUNGSAUFBAU INITIALISIERT

### Bedeutung

Der Verbindungsaufbau zur gewuenschten Anwendung wurde erfolgreich
initialisiert.

## OMM0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0012 VERBINDUNGSVERLUST ZUR ANWENDUNG ((&00)/(&01))

### Bedeutung

Waehrend des Arbeitens mit der Anwendung ((&00)/(&01)) ist die
Verbindung
verlorengegangen.

### Maßnahme

Den Systemadministrator informieren, um die Anwendung wieder
hochzufahren.

## OMM0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0013 VERBINDUNGSAUFBAU ZUR ANWENDUNG ((&00)/(&01)) NICHT AUSGEFUEHRT; URSACHE=(&02)

### Bedeutung

Die Verbindung zur Anwendung ((&00)/(&01)) konnte nicht aufgebaut
werden.
(&02) ist der Grund des Fehlers.

### Maßnahme

Den MENU-Administrator informieren.

## OMM0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0014 F- ODER K-TASTE IM MENUE NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Die gedrueckte F- bzw. K-Taste wurde vom MENU-Administrator nicht
definiert.

## OMM0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0015 DER UTM-PARTNER ((&00)/(&01)) HAT DIE BENUTZERIDENTIFIKATION ZURUECKGEWIESEN; URSACHE = ((&02))

### Bedeutung

Generierungsdaten der UTM-Anwendung ((&00)/(&01)) und OMNIS-MENU
stimmen nicht ueberein.

### Maßnahme

Gruende fuer negative BIND-Bearbeitung
=00 Session wurde aufgebaut;
=01 Angegebene Schnittstellenversion falsch;
=02 SIGNON-Daten unvollstaendig bzw. inkorrekt;
=03 Maximale Anzahl der Sessions erreicht;
=04 Allgemeiner Fehlercode (siehe neg. K036-Meldung in SYSLOG);
- nach KDCSIGN: allgemeiner Returncode
=05 Angegebene Station schon angeschlossen;
=06 Angegebener Benutzer bereits angeschlossen;
=07 Stations- oder Prozessorname fehlt;
=08 Stationsangaben im BIND ungueltig;
=09 KDCSIGN-Passwort ungueltig;
=0A BIND-Anforderung ging verloren;
=0B Stationscharakteristika oder Protokollversion fehlen;
=0C Station ist keine Dialogstation; ANNOAMSG=N, PTYPE=APPLI oder
USAGE=NO wurde in UTM generiert;
=0D PROTOCOL=NO wurde in UTM generiert;
=0E Senderecht wurde nicht abgegeben;
=0F Verbindungsabbau fuer Transportverbindung in Bearbeitung;
=10 Ausweisinformation beim BIND angegeben;
=11 Ungueltiger USER beim BIND angegeben;
=12 KSET fuer Station fehlt;
=13 USER gesperrt;
=15 Falscher Response-Typ;
=16 BIND enthaelt Benutzernachricht.
=17 Die angegebene Station ist noch im Zustand "RELEASE-PENDING";
=18 Transaction-recovery; der Benutzer kann sich zur Zeit nicht
anmelden;
=19 Fehler bei der Authentifizierung;
=1A Chipkarten-Authentifizierung laeuft;
=1B Fehler bei Authentifizierung; Grund ist nicht definiert;
=1C Passwort wird geprueft (intern);
=1D Das neue Passwort ist nicht komplex genug;
=1E Fehler im neuen Passwort; neues Passwort = altes Passwort;
=1F Das neue Passwort wird benoetigt (intern);
=20 KDCSIGN zur Zeit nicht erlaubt; Benutzer ist bereits angemeldet;
=21 Es duerfen sich keine weiteren Benutzer mehr anmelden, MAX-CON-USER
erreicht;
=22 Kein neues Passwort angegeben;
=23 Das Passwort ist abgelaufen;
=24 Das neue Passwort ist zu kurz;
=25 Betriebsmittelengpass;
=26 Die Anwendung wird beendet; SHUT WARN wurde gegeben;
=27 Die Datenstation hat nicht den richtigen Schluessel, um den
Vorgang fortzusetzen;
=28 Nach Uebertragung des Passwortes durch den KDCUPD ist das Passwort
nicht mehr komplex genug oder zu kurz;
=29 PTERM-Name unbekannt;
=2A Prozessorname unbekannt;
=2B STATUS=OFF fuer dieses PTERM;
=2C STATUS=OFF fuer dieses LTERM;
=2D Verbindungsaufbau in Bearbeitung;
=2E die Station/Verbindung ist an einer anderen BCAM-Anwendung
generiert;
=2F Prozessorname unbekannt und auch kein Terminalpoolname;
=30 kein Terminalpool zu Stationstyp vorhanden oder PTERM-Name
unbekannt;
=31 kein weiterer freier Eintrag im Terminalpool vorhanden;
=32 Verbindungsaufbau in Bearbeitung;
=33 der Terminalpool ist an einer anderen Anwendung generiert;
=34 der Verbinungswunsch wurde wegen contention abgelehnt;
=35 Verbindungswunsch von VTSU abgelehnt z.b. wegen nicht
unterstuetztem
Stationstyp oder falschem Connection-Letter;
=36 BCAM-Letterlength zu klein;
=37 BCAM-Returncode nicht in Ordnung.

## OMM0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0016 OMNIS-MENU WURDE DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Die Menuesteuerung wurde deaktiviert, es kann mit dem Kommando
MENU in die Steuerung zurueckgesprungen werden.

## OMM0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0018 KEIN KENNWORT VOM OMNIS-MENU ADMINISTRATOR ERLAUBT

### Bedeutung

Der OMNIS-MENU Administrator hat nicht erlaubt, das Kennwort automatisch
an die Anwendung zu senden.

## OMM0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0019 FUER DIESEN BENUTZER IST EINE AUSWEISINFORMATION NOTWENDIG; DIE DATENSTATION BESITZT ABER KEINEN AUSWEISLESER

### Bedeutung

Wenn fuer einen Benutzer eine Ausweisinformation verlangt wird, so muss
die Datenstation einen Ausweisleser besitzen.

### Maßnahme

Andere Datenstation benutzen oder Systemverwalter verstaendigen, die
Datenstation mit Ausweisleser zu generieren.

## OMM0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0020 EIN KENNWORT OHNE USER IST BEI SIGNON=NONE NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Wenn SIGNON=NONE fuer die Anwendung definiert ist, so muss bei einem
Kennwort unbedingt auch ein USER angegeben sein.

## OMM0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0021 BENUTZER BEREITS VERBUNDEN

### Bedeutung

Es ist bereits ein Benutzer mit diesem Benutzernamen mit OMNIS-MENU
verbunden.

## OMM0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0022 DIE MINIMALE LAENGE DES DST-ARBEITSBEREICHS MUSS (&00) BYTES BETRAGEN, ES SIND ABER NUR (&01) BYTES GENERIERT.

### Bedeutung

Fuer den Ablauf von OMNIS-MENU ist der DST-Arbeitsbereich mit (&01)
Bytes zu klein gewaehlt.
Mindestens (&00) Bytes sind fuer diesen Bereich erforderlich.

### Maßnahme

Die Laenge des DST-Arbeitsbereichs ist in den OMNIS-Startparametern zu
aendern.

## OMM0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0023 DIE LAENGE DES SCHLUESSELS DER OMNIS-TEXTDATEI IST UNGLEICH 6.

### Bedeutung

Fuer den Ablauf von OMNIS-MENU muss die Laenge des Schluessels der OMNIS-
Textdatei gleich 6 sein.

### Maßnahme

Die Laenge des Schluessels der OMNIS-Textdatei in der OMNIS-Startup-Datei
zuweisen.

## OMM0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0024 (&00)-FEHLER '(&02)(&03)' AUF ADRESSE (&01). (&04) (&05)

### Bedeutung

Die Bedeutung der Fehlercodes ist den einschlaegigen BS2000-Manualen
zu entnehmen. ((&02)=MRCF, (&03)=MSRC)

## OMM0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0025 INKOMPATIBLES FORMAT IN DER DATEI (&00)

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde moeglicherweise nicht mit OMNISKD
der aktuellen Version erstellt.

## OMM0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0026 DATEI GENTAB HAT UNZULAESSIGEN WERT, PARAMETER:(&00)

### Maßnahme

Die globalen Einstellungen von OMNIS-MENU mit OMNISKD neu generieren.

## OMM0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0027 UNERLAUBTES KOMMANDO

## OMM0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0028 VERBINDUNGSAUFBAU MIT ANFORDERUNG DER VERBINDUNGSNACHRICHT IST NUR AUS DER ANWENDUNGSAUSWAHL MOEGLICH

## OMM0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0029 OMNIS-MENU KONFIGURATION WURDE ERFOLGREICH GEAENDERT

### Bedeutung

Die OMNIS-MENU Konfiguration wurde erfolgreich geaendert.

## OMM0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0030 OMNIS-MENU KONFIGURATION KONNTE NICHT GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Aufgrund eines Fehlers bei einem Systemaufruf konnte die Konfiguration
nicht geaendert werden. Meldung auf SYSOUT und SYSLST wurde ausgegeben
oder Diagnosedump ist erzeugt worden.

## OMM0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0031 BLOCK-GROESSE DER DATEI '(&00)' ENTSPRICHT NICHT DEM AKTUELLEN FORMAT

### Bedeutung

Der Operand BLKSIZE im Katalogeintrag weicht von der in OMNIS-MENU
verwendeten BLOCK-GROESSE ab.

### Maßnahme

OMNIS-MENU Tabellen konvertieren (Programm OMNISFC)

## OMM0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0032 ANFANG DER MENUELISTE ERREICHT

## OMM0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0033 ENDE DER MENUELISTE ERREICHT

## OMM0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0034 DAS HALTEN DER VERBINDUNGEN IST FUER DEN BENUTZER (&00) NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Bei der globalen Einstellung ONE-USER-ONE-CONNECTION=NO kann kein Halten
der Verbindungen erlaubt werden, da die Benutzer nicht eindeutig sind.

## OMM0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0035 WARNUNG: KENNWORT VERFAELLT IN (&00) TAGEN

### Bedeutung

Ihr Kennwort verfaellt in (&00) Tagen.

### Maßnahme

Kennwort innerhalb von (&00) Tagen aendern.

## OMM0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0036 DAS VERFALLSDATUM DES KENNWORTES IST BEREITS ABGELAUFEN. ANMELDUNG ABGEWIESEN; DER BENUTZER MUSS EIN NEUES KENNWORT VERGEBEN.

### Bedeutung

Da das Verfallsdatum abgelaufen ist, wird die Anmeldung zurueckgewiesen.

### Maßnahme

Der Benutzer muss ein neues Kennwort vergeben.

## OMM0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0037 KENNWORT IST UNGUELTIG

### Bedeutung

Das Kennwort entspricht nicht den vom Administrator vergebenen Kriterien.

### Maßnahme

Korrektes Kennwort eingeben.

## OMM0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0038 IMPLIZITER ANWENDUNGSWECHSEL IST AKTIVIERT

### Bedeutung

Der implizite Anwendungswechsel mittels TAC in der Dialog-Eingabe
ist eingeschaltet.

## OMM0039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0039 IMPLIZITER ANWENDUNGSWECHSEL IST DEAKTIVIERT

### Bedeutung

Der implizite Anwendungswechsel mittels TAC in der Dialog-Eingabe
ist ausgeschaltet.

## OMM0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0040 VERBINDUNG ZUM PARTNER '(&00)' NICHT MEHR VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Verbindung zum Partner (&00) ist ausgefallen,
da die MUX-Verbindung ausgefallen ist. Der Partner ist bis
zum erneuten Aufbau der MUX-Verbindung nicht verfuegbar.

### Maßnahme

MUX-Verbindung erneut aufbauen.

## OMM0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0041 VERBINDUNG ZUM PARTNER '(&00)' IN HOLD

### Bedeutung

Die Verbindung zum Partner (&00) ist in Hold. Es koennen keine
Verbindung eroeffnet und keine Nachrichten gesendet werden.

### Maßnahme

MUX-Verbindung neu aufbauen.

## OMM0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0042 VERBINDUNG ZUM MUX-PARTNER '(&00)' NUN VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die MUX-Anwendung wurde gestartet und der MUX-Partner (&00)
steht nun zur Verfuegung.

## OMM0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0043 DER BENUTZER '(&00)' HAT SICH AN DER DATENSTATION '((&01)/(&02)' ANGEMELDET

### Bedeutung

Der Benutzer (&00) hat sich ueber die Datenstation ((&01)/(&02))
datenstationsspezifisch an OMNIS-MENU angemeldet.

## OMM0044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0044 KOMMANDO IST ANGENOMMEN

## OMM0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0045 Neues Kennwort muss angegeben werden

## OMM0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0046 Kennwort wurde bereits einmal vergeben

## OMM0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0047 DATEIANFANG ERREICHT

## OMM0048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0048 DATEIENDE ERREICHT

## OMM0049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0049 INKOMPATIBLER EINTRAG IN BENUTZERTABELLE

### Bedeutung

Der Eintrag in der Benutzertabelle ist nicht mit der aktuellen
Version von OMNISKD erstellt worden.

### Maßnahme

Pruefen Sie die OMNISKD-Eingabedatei und wiederholen Sie den OMNISKD Lauf

## OMM0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0050 INKOMPATIBLER EINTRAG; DATEI = (&00); SCHLUESSEL = (&01)

### Bedeutung

Ein Tabelleneintrag einer inkompatiblen Version wurde gelesen.

### Maßnahme

Pruefen Sie Ihre Konfigurationsdateien.

## OMM0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0051 Neues Kennwort kann nicht angegeben werden

## OMM0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0052 FUER DIESEN BENUTZER IST EINE KERBEROS AUTHENTISIERUNG NOTWENDIG; DIE TERMINAL-EMULATION UNTERSTUETZT AUTHENTISIERUNG NICHT; VTSU-FEHLER = (&00)

### Bedeutung

Wenn fuer einen Benutzer eine Keberos Authentisierung verlangt wird,
so muss die Terminal-Emulation die Kerberos Authentisierung unterstuetzen.
(&00) ist der Grund des VTSU-Fehlers.

### Maßnahme

Andere Terminal-Emulation mit Kerberos Authentisierung verwenden.

## OMM0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0053 FUER DIESEN BENUTZER IST EINE KERBEROS AUTHENTISIERUNG NOTWENDIG; DER DATENSTATIONTYP UNTERSTUETZT KEINE AUTHENTISIERUNG

### Bedeutung

Wenn fuer einen Benutzer eine Keberos Authentisierung verlangt wird,
muss der Datenstationtyp 9763 eingestellt sein.

### Maßnahme

Datenstationstyp 9763 einstellen.

## OMM0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0054 KERBEROS AUTHENTISIERUNG WIRD VON SECOS NICHT UNTERSTUETZT; SECOS-KRB-ERROR = (&00)

### Bedeutung

Keberos Authentisierung wird von SECOS nicht unterstuetzt.
Fuer den Einsatz der Kerberos Authentisierung ist SECOS-KRB notwendig.
(&00) ist der Grund des SECOS-KRB Fehlers.

### Maßnahme

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Software-Kundendienst in Verbindung.

## OMM0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0055 FEHLER BEI DER ERSTELLUNG DER KERBEROS-TICKET ANFORDERUNG. SECOS-KRB FEHLER = (&00); MEHR INFORMATION MIT /HELP-MSG (&01)

### Bedeutung

Bei der Erstellung der Keberos Ticket Anforderung wurde von
SECOS-KRB ein Fehler gemeldet.
(&01) ist der Grund des SECOS-KRB Fehlers.
(&00) ist die Meldungsnummer des SECOS-KRB Fehlers.

### Maßnahme

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Software-Kundendienst in Verbindung.

## OMM0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0056 FEHLER BEI DER PRUEFUNG DES KERBEROS-TICKETS. SECOS-KRB FEHLER = (&00); MEHR INFORMATION MIT /HELP-MSG (&01)

### Bedeutung

Das von der Terminal-Emulation gelieferte Authentisierungs-Ticket
kann von SECOS-KRB nicht interpretiert werden.
(&01) ist der Grund des SECOS-KRB Fehlers.
(&00) ist die Meldungsnummer des SECOS-KRB Fehlers.

### Maßnahme

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Software-Kundendienst in Verbindung.

## OMM0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0057 DER PRINCIPAL DES BENUTZERS ENTSPRICHT NICHT DER DEKLARATION DES BENUTZERS IN DER BENUTZERTABELLE

### Bedeutung

Das von der Terminal-Emulation angeforderte Kerberos Ticket enthaelt
einen Principal, der mit der Generierung nicht ueberein stimmt.

## OMM0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0058 DER PRINCIPAL DES BENUTZERS "(&00)" ENTSPRICHT NICHT DER DEKLARATION DES BENUTZERS "(&01)" IN DER BENUTZERTABELLE

### Bedeutung

Das von der Terminal-Emulation angeforderte Kerberos Ticket enthaelt
einen Principal, der mit der Generierung nicht ueberein stimmt.

## OMM0600

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0600 OMNISMD VERSION "(&00)" GESTARTET

### Bedeutung

Die aktuelle Version von OMNISMD ist (&00).

## OMM0601

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0601 (&00)-FEHLER (&01) AUF ADRESSE (&02); INFO = (&03)

### Bedeutung

Bei einem Aufruf an das Betriebssystem (DVS, LINK,..) ist ein Fehler
aufgetreten. (&00) ist der Name des Aufrufs, (&01) ist der Fehlercode
aus R15 und (&02) ist die Adresse des Aufrufs. (&03) gibt naehere
Informationen ueber den betroffenen Aufruf (Datei, Bibliothekselement)
an.

### Maßnahme

Die Bedeutung der Fehlercodes ist den entsprechenden BS2000 Manualen
zu entnehmen.

## OMM0602

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0602 UNGUELTIGE FUNKTION WURDE GEWAEHLT

### Bedeutung

Es wurde eine Funktion gewaehlt, die nicht zur Verfuegung steht.

## OMM0603

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0603 SATZ NICHT GEFUNDEN; KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der angegebene Satz konnte nicht eingelesen werden.

## OMM0604

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0604 EINGABE AUSSERHALB DES ERLAUBTEN BEREICHES

### Bedeutung

Die Eingabe liegt ausserhalb des erlaubten Bereiches. Kommando nicht aus-
gefuehrt.

### Maßnahme

Eingabe richtigstellen und wiederholen.

## OMM0605

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0605 UNGUELTIGER PARTNERTYP ANGEGEBEN

### Bedeutung

Der angegebene Partnertyp muss mit einem OMNIS-Partnertyp (TIAM,UTM,..)
uebereinstimmen.

### Maßnahme

Korrekten Partnertyp eingeben.

## OMM0606

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0606 UNGUELTIGER OPERAND FUER ROUTE

### Bedeutung

Als ROUTE ist nur D(irekt), I(ndirekt) und M(ux) erlaubt.

### Maßnahme

ROUTE-Angabe korrigieren.

## OMM0607

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0607 UNGUELTIGER LINE-OPERAND

### Bedeutung

LINE darf nur Y(es) oder N(o) sein.

### Maßnahme

LINE-Angabe korrigieren.

## OMM0608

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0608 OMNISMD NORMAL BEENDET

## OMM0609

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0609 KEIN KENNWORT FUER DEN BENUTZER ZUGEORDNET. SATZ NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Jedem Benutzer muss ein Kennwort zugeordnet sein.

## OMM0610

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0610 WARNUNG: KEIN MENU DEFINIERT FUER BENUTZER (&00); SATZ IN DATEI GESCHRIEBEN

## OMM0611

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0611 (&00) SAETZE IN DATEI (&01) BEARBEITET

### Bedeutung

Beim Aufbereiten der Datei (&01) wurden (&00) Saetze bearbeitet.

## OMM0612

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0612 KEIN PAC FUER ANWENDUNG DEFINIERT

### Bedeutung

Jede Anwendung muss einen Partner-Adress-Code besitzen.

## OMM0613

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0613 KEIN PARTNERNAME ODER PROZESSORNAME DEFINIERT

### Bedeutung

Abhaengig vom Typ der Anwendung muss ein Prozessorname bzw. Partnername
definiert sein.

## OMM0614

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0614 F- ODER K-TASTE IST MEHRDEUTIG (PATH=((&00),(&01)))

### Bedeutung

In jedem Menue darf eine F- oder K-Taste nur einmal vergeben werden.

## OMM0615

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0615 P-TASTE IST MEHRDEUTIG (PATH=((&00),(&01)))

### Bedeutung

In jedem Menue darf eine P-Taste nur einmal vergeben werden.

## OMM0616

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0616 PAC (&00) IN MENUE (&01) IST MEHRDEUTIG

### Bedeutung

In jedem Menue darf ein PAC nur einmal vergeben werden.

## OMM0617

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0617 SATZ IN DATEI GESCHRIEBEN

## OMM0618

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0618 SATZ AUS DATEI GELESEN

## OMM0619

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0619 SATZ AUS DATEI GELOESCHT

## OMM0620

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0620 KEIN SCHLUESSEL FUER SATZ ANGEGEBEN; AKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Schluessel eines Satzes muss aus mindestens einem Zeichen bestehen.

## OMM0621

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0621 KEINE ANWENDUNG FUER MENU-EINTRAG DEFINIERT; SATZ NICHT EINGETRAGEN

### Bedeutung

Es muss in einem Menue mindestens eine Anwendung eingetragen sein.

## OMM0622

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0622 FUER P-TASTE KEINE K- ODER F-TASTE DEFINIERT (PATH=((&00),(&01)))

### Bedeutung

Wenn eine P-Taste versorgt werden soll, so muss auch eine entsprechende
K- oder F-Taste angegeben sein.

## OMM0623

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0623 CODIERUNG DER AUSWEISINFORMATION KANN NUR 'X' ODER 'C' SEIN; KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Eingabe richtigstellen.

## OMM0624

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0624 UNGERADE LAENGE IM HEX-MODUS; KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bei hexadezimaler Angabe muss die Laenge gerade sein.

## OMM0625

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0625 HEX-CODIERUNG UNGUELTIG; KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Bei hexadezimaler Angabe muss die Eingabe zwischen 0 und F liegen.

## OMM0626

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0626 MENUE (&00) IN MENUETABELLE NICHT DEFINIERT; SATZ NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Fuer jeden Benutzer muss ein Menue in der Menuetabelle eingetragen sein.

## OMM0627

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0627 ANWENDUNG ((&00),(&01)) IN ANWENDUNGSTABELLE NICHT DEFINIERT; SATZ NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Fuer jede Anwendung im Menue muss ein Satz in der Anwendungsdatei
eingetragen sein.

## OMM0628

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0628 PAC DER ANWENDUNG (&00) MEHRDEUTIG; SATZ NICHT GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Jeder PAC der Anwendungseintraege im Menue muss eindeutig sein.

## OMM0629

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0629 DIE EINGABE "++", "+", "--", "-" (UND "*" BEI BENUTZER- UND MENUEEINTRAEGEN) IST ALS SCHLUESSEL NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Eingabe ist nur im Feld "naechster Satz", oder nur beim Lesen als
Schluessel des zu bearbeitenden Satzes erlaubt.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und wiederholen.

## OMM0630

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0630 CMSG IST NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Operand CMSG ist nur fuer Partner vom Typ UCON und DCAM erlaubt.

## OMM0631

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0631 UNGUELTIGER OPERAND FUER SIGNON

### Bedeutung

Als SIGNON ist nur B(oth), U(ser), N(one) oder S(uppress) erlaubt.

### Maßnahme

SIGNON-Angabe korrigieren.

## OMM0632

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0632 ROUTE=MUX NUR BEI UTM-PARTNER ERLAUBT; EINGABE WURDE IGNORIERT

### Bedeutung

Der Operand ROUTE=MUX ist nur bei Partnern vom Typ UTM erlaubt. Eingabe
korrigieren und wiederholen.

## OMM0633

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0633 ALLE DATEIEN WURDEN WUNSCHGEMAESS BEARBEITET

## OMM0634

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0634 KENNWORT FUER ANWENDUNG IST NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der Operand CPASS ist nur fuer Partner vom Typ DCAM und UTM erlaubt.

## OMM0635

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0635 ROUTE=INDIRECT UND KEIN PROZESSORNAME DEFINIERT

### Bedeutung

Bei Angabe von ROUTE=INDIRECT muss ein Prozessorname definiert werden.

## OMM0636

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0636 INKOMPATIBLES FORMAT IN DER DATEI (&00)

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde moeglicherweise nicht mit OMNISKD
der aktuellen Version erstellt.

## OMM0637

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0637 TASTE FUER OMNIS-KOMMANDOMODUS IST BEREITS VERGEBEN.

### Bedeutung

Die Taste fuer den OMNIS-Kommandomodus wurde bereits fuer die
Rueckzugstaste vergeben.

## OMM0639

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0639 FUER P-TASTE KEINE K-TASTE DEFINIERT

## OMM0640

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0640 MOMAP-FEHLER '(&01),(&02)' AUF ADRESSE (&00)

### Bedeutung

Die Bedeutung der Fehlercodes ist in den einschlaegigen BS2000-Manualen
zu entnehmen ((&01)=MRCF,(&02)=MSRC).

## OMM0641

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0641 UNBEKANNTE ADMINISTRATIONSFUNKTION

## OMM0642

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0642 DATEIANFANG ERREICHT

## OMM0643

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0643 DATEIENDE ERREICHT

## OMM0644

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0644 BLOCK-GROESSE DER DATEI '(&00)' ENTSPRICHT NICHT DEM AKTUELLEN FORMAT

### Bedeutung

Der Operand BLKSIZE im Katalogeintrag weicht von der in OMNIS-MENU
verwendeten BLOCK-GROESSE ab.

### Maßnahme

OMNIS-MENU Tabellen konvertieren (Programm OMNISFC)

## OMM0645

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0645 ANFANG DER MENUELISTE ERREICHT

## OMM0646

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0646 ENDE DER MENUELISTE ERREICHT

## OMM0647

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0647 MAXIMALE SEITENANZAHL ERREICHT

## OMM0648

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0648 MENUE-EINTRAG IN MENUE-SATZ EINGETRAGEN

## OMM0649

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0649 SATZ IN DATEI GESCHRIEBEN; WARNUNG: ANWENDUNG IN MENU SATZ NICHT GESCHRIEBEN, DA MAXIMALE ANZAHL DER MENUE-EINTRAEGE ERREICHT

## OMM0650

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0650 FALSCHER EINTRAG IN DER TAC-TABELLE (TAC='(&00)', NETZADRESSE='(&01)'/'(&02)')

## OMM0651

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0651 GRUPPEN-TAC '(&00)' ZU LANG

### Bedeutung

Die Laenge eines Gruppen-Tacs darf hoechstens 4 sein.

## OMM0652

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0652 DER TAC '(&00)' IN DER TAC-TABELLE IST NICHT EINDEUTIG

## OMM0653

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0653 UNERLAUBTER WECHSELMODUS IN DER TAC-TABELLE FUER TAC '(&00)'

### Bedeutung

Als Wechselmodus ist nur " " oder "S" erlaubt.

## OMM0654

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0654 K-TASTE ZUM (DE)AKTIVIEREN DES IMPLIZITEN ANWENDUNGSWECHSELS NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die K-Taste zum (De)aktivieren des impliziten Anwendungswechsels
ist fuer den Rueckzug oder den OMNIS-Kommandomodus bereits vergeben.

## OMM0655

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0655 TAC-ZUORDNUNGSTABELLE NICHT VORHANDEN.

### Bedeutung

Da die TAC-Zuordnungtabelle nicht vorhanden ist,
ist kein impliziter Anwendungswechsel moeglich.

## OMM0656

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0656 DER PROZESSORNAME *ANY IST NUR BEI PARTNERTYP DCAM ODER TIAM ERLAUBT

### Bedeutung

Lastverteilung durch Angabe von *ANY ist nur fuer Partner vom
DCAM oder TIAM moeglich.

### Maßnahme

Kommando mit korrigierten Parameter fuer Prozessor oder Typ
erneut eingeben.

## OMM0657

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0657 DER PROZESSORNAME *ANY IST BEI ROUTE=INDIRECT NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Lastverteilung durch Angabe von *ANY ist fuer Partner mit
ROUTE=INDIRECT nicht moeglich.

### Maßnahme

Kommando mit korrigierten Parameter fuer Prozessor oder Route
erneut eingeben.

## OMM0658

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0658 FUER P-TASTE KEINE K-TASTE DEFINIERT

## OMM0659

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0659 TASTE FUER DEN IMPLIZITEN ANWENDUNGSWECHSEL IST BEREITS VERGEBEN.

### Bedeutung

Die Taste fuer den impliziten Anwendungswechsel wurde bereits fuer die
Rueckzugstaste ver
geben.

## OMM0660

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0660 BEARBEITUNG DER START-SEQUENZ ABGEBROCHEN, DATEN UNVERAENDERT

### Bedeutung

Die Bearbeitung der Start-Sequenz wurde abgebrochen. Es wurden keine
Daten uebernommen, die Textdatei ist unveraendert.

## OMM0661

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0661 (&00) SAETZE IN DATEI (&01) BEARBEITET, EINIGE SAETZE ABGESCHNITTEN

### Bedeutung

Einige Saetze der Start-Sequenz waren laenger als 255 Zeichen
und wurden abgeschnitten.

## OMM0662

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0662 (&00) SAETZE IN DATEI (&01) BEARBEITET, EINIGE SAETZE VERWORFEN

### Bedeutung

Die Start-Sequenz enthielt zu viele Saetze, es wurde die maximal
moegliche Anzahl uebernommen.

## OMM0663

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0663 START-SEQUENZ (&00) IN ARBEITSDATEI (&01) UEBERNEHMEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN ODER R=ZURUECK ZUM EDITOR)

### Bedeutung

EDT wurde mit HALT oder K1 beendet obwohl die Start-Sequenz
bearbeitet wurde.
(&00): Startsequenz-Nummer
(&01): EDT Arbeitsdatei

### Maßnahme

Y: Die Startsequenz soll uebernommen werden
N: Die Startsequenz soll nicht uebernommen werden
R: Rueckkehr zum Editor

## OMM0664

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0664 EINIGE SAETZE DER START-SEQUENZ (&00) IN ARBEITSDATEI (&01) UEBERSCHREITEN 255 ZEICHEN, ABSCHNEIDEN UND UEBERNEHMEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN ODER R=ZURUECK ZUM EDITOR)

### Bedeutung

Einige Saetze der Start-Sequenz sind laenger als 255 Zeichen.
(&00): Startsequenz-Nummer
(&01): EDT Arbeitsdatei

### Maßnahme

Y: Die Startsequenz soll uebernommen und die Saetze abgeschnitten werden
N: Die Startsequenz soll nicht uebernommen werden
R: Rueckkehr zum Editor

## OMM0665

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0665 START-SEQUENZ (&00) IN ARBEITSDATEI (&01) UEBERSCHREITET (&02) SAETZE, ABSCHNEIDEN UND UEBERNEHMEN? ANTWORT (J=JA; N=NEIN ODER R=ZURUECK ZUM EDITOR)

### Bedeutung

In der Start-Sequenz ist die maximale Anzahl der Saetze ueberschritten.
(&00): Startsequenz-Nummer
(&01): EDT Arbeitsdatei
(&02): maximale Anzahl der Saetze

### Maßnahme

Y: Die Startsequenz soll abgeschnitten und uebernommen werden
N: Die Startsequenz soll nicht uebernommen werden
R: Rueckkehr zum Editor

## OMM0666

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0666 ANGEGEBENER SCHLUESSEL IN TEXTDATEI GESPERRT

### Bedeutung

Der Schluessel der Start-Sequenz in der TEXTDATEI ist gesperrt, wenn
1. ein anderer OMNISMD die Start-Sequenz bereits bearbeitet oder
2. beim zurueckschreiben, wenn OMNIS die Start-Sequenz gerade abarbeitet.

### Maßnahme

1. Stimmen Sie die Bearbeitung untereinander ab.
2. Nach 10 Sekunden erhaelt der EDT wieder die Kontrole. Wiederholen Sie
RETURN oder speichern die Start-Sequenz fuer einen spaeteren Versuch.

## OMM0700

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0700 OMNISBD VERSION "(&00)" GESTARTET

### Bedeutung

Die aktuelle Version von OMNISBD ist (&00).

## OMM0701

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0701 (&00)-FEHLER (&01) AUF ADRESSE (&02); FILE = (&03); SCHLUESSEL = (&04)

### Bedeutung

Bei einem Aufruf an das Betriebssystem (DVS, LINK,..) ist ein Fehler
aufgetreten. (&00) ist der Name des Aufrufs, (&01) ist der Fehlercode
aus R15 und (&02) ist die Adresse des Aufrufs. (&03) gibt naehere
Informationen ueber den betroffenen Aufruf (Datei, Bibliothekselement)
an. (&04) enthaelt den Schluessel des Satzes.

### Maßnahme

Die Bedeutung der Fehlercodes ist den entsprechenden BS2000 Manualen
zu entnehmen.

## OMM0702

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0702 DER EINGABESATZ IST ZU LANG UND WURDE IGNORIERT

### Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und OMNISBD wiederholen.

## OMM0703

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0703 SYNTAX-FEHLER. DIE ANWEISUNG WURDE IGNORIERT

### Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und OMNISBD wiederholen

## OMM0704

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0704 DIE DATEIEN KONNTEN NICHT ERSTELLT WERDEN

## OMM0705

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0705 DIE DATEIEN WURDEN FEHLERHAFT ERSTELLT

## OMM0706

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0706 DIE DATEIEN WURDEN ORDNUNGSGEMAESS ERSTELLT

## OMM0707

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0707 EIN PARAMETER FEHLT IN DIESER DEKLARATION

## OMM0708

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0708 WARNUNG: MENU (&00) FUER BENUTZER (&01) NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Fuer den Benutzer muss ein Menue in der Menuetabelle
eingetragen sein.

## OMM0709

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0709 WARNUNG: ANWENDUNG (&00) IN ANWENDUNGSTABELLE NICHT DEFINIERT (BENUTZER=(&01))

### Bedeutung

Fuer jede Anwendung im Menue muss ein Satz in der Anwendungstabelle
eingetragen sein.

## OMM0800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0800 OMNISFC VERSION "(&00)" GESTARTET

### Bedeutung

Die aktuelle Version von OMNISFC ist (&00).

## OMM0801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0801 DATEI (&00) : GENERIERT VON OMNIS-MENU (&01)

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde mittels OMNISKD Version (&01) erstellt.

### Maßnahme

keine.

## OMM0802

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0802 OMNISFC NORMAL BEENDET

## OMM0803

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0803 OMNISFC ABNORMAL BEENDET

## OMM0804

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0804 (&00)-FEHLER (&01) AUF ADRESSE (&02); FILE = (&03); SCHLUESSEL = (&04)

### Bedeutung

Bei einem Aufruf an das Betriebssystem (DVS, LINK,..) ist ein Fehler
aufgetreten. (&00) ist der Name des Aufrufs, (&01) ist der Fehlercode
aus R15 und (&02) ist die Adresse des Aufrufs. (&03) gibt naehere
Informationen ueber den betroffenen Aufruf (Datei, Bibliothekselement)
an. (&04) enthaelt den Schluessel des Satzes.

### Maßnahme

Die Bedeutung der Fehlercodes ist den entsprechenden BS2000 Manualen
zu entnehmen.

## OMM0805

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0805 INKOMPATIBLES FORMAT IN DER DATEI (&00)

### Maßnahme

Die Datei (&00) wurde moeglicherweise nicht mit OMNISKD erstellt.

## OMM0806

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0806 (&00) SAETZE IN DATEI (&01) BEARBEITET

### Bedeutung

Beim Aufbereiten der Datei (&01) wurden (&00) Saetze bearbeitet.

## OMM0807

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

OMM0807 UNERWARTETES DATEIENDE. OMNISFC-LAUF ABGEBROCHEN

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen