## NKRREVI

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKRREVI COMP=NKRMF,VER=301,DATUM=960705,COMPNR=22212301

## NKR0000

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0000 NKR MELDET SOFTWAREFEHLER: (&00). DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

Die Meldung wird nur waehrend des STARTUP ausgegeben.
(&00): Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

## NKR0001

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0001 '(&00)': BETRIEBSSYSTEM-REKONFIGURATION UNMOEGLICH

### Bedeutung

(&00) sollte vom Betriebssystem wegen Hardware-Fehler weggeschaltet
werden; die Durchfuehrung ist jedoch unmoeglich, da sonst der
Rechenbetrieb nicht mehr regulaer fortgefuehrt werden koennte.

### Maßnahme

1. Dump ziehen (mit HERS-Datei) und HW-Wartung verstaendigen
2. E/A-Pfad und Zustaende der HW-Einheiten beginnend mit (&00) pruefen.

## NKR0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0006 SYNTAX-FEHLER IM KOMMANDO '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Rekonfigurationskommando.

### Maßnahme

Korrektes Kommando eingeben.

## NKR0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0007 WIDERSPRUECHLICHE ANGABE DER GERAETEZAHL IN DEVICE-RANGE.

### Bedeutung

Bei der Berechnung der Geraeteadressen aus Angangsadresse und Geraetezahl
wird der Wert X'FF' ueberschritten.

## NKR0008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0008 WIDERSPRUECHLICHE ANGABE DES REPEAT-FAKTORS.

### Bedeutung

Folgende Fehler sind moeglich:
1. UNIT NAME nicht 4-stellig oder nicht hexadezimal.
2. Mit dem angegebenen REPEAT-Faktor wird der zulaessige Wertebereich fuer
die Mnemonics ueberschritten.

## NKR0009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0009 *CHN UND *CTL DUERFEN IN DER PFADLISTE NICHT ZUSAMMEN ANGEGEBEN WERDEN.

### Bedeutung

Die Angaben *CHANNEL(...) und *CONTROLLER(...) schliessen sich in der
Pfadliste gegenseitig aus.

## NKR0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0010 '(&01)(&00)': ATTACH-DEVICE NICHT UNTERSTUETZT.

## NKR0016

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0016 MNEMOTECHNISCHER GERAETENAME '(&01) (&00)' NICHT GENERIERT. MN IGNORIERT

### Bedeutung

Die Einheit mit der mnemotechnischen Bezeichnung (&01)(&00) ist im
System nicht bekannt und wurde ignoriert.

### Maßnahme

Spezifizierte Mnemonic und Unit-Klasse ueberpruefen und Kommando
korrigieren.

## NKR0017

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0017 '(&02)(&00) (&03)(&01)': ANGABE NICHT ERLAUBT. KEINE REKONFIGURATION FUER DIESEN PFAD MOEGLICH

### Bedeutung

Eine der angegebenen Einheiten (&02)(&00) und
(&03)(&01) ist nicht generiert, oder der angegebene
Pfad (&02)(&00) (&03)(&01) ist nicht generiert, oder die Kombination der
spezifizierten Unit-Klassen ist unzulaessig.

### Maßnahme

Spezifizierte mnemotechnische Bezeichnungen und Unit-Klassen ueberpruefen
und Kommando korrigieren.

## NKR0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0018 GERAETETYP NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Der Typ des Geraetes wird in der aktuellen System-Version nicht
unterstuetzt.

## NKR0020

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0020 /DETACH-DEVICE FUER MN '(&01)(&00)' ANGENOMMEN

### Bedeutung

Mindestens ein Volume-Geraet, fuer das noch Ein-/Ausgabe durch das
System erforderlich sind, ist wegzuschalten.
Das Kommando wird nach dem Auslesen der Daten aus dem Puffer,
spaetestens nach einer Wartezeit von zwei Minuten, ausgefuehrt.

## NKR0021

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0021 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)': /REMOVE-DEVICE-CONNECTION ANGENOMMEN

### Bedeutung

Mindestens ein Volume-Device, fuer das noch Ein-/Ausgaben durch das
System erforderlich sind, ist implizit wegzuschalten.
Das Kommando wird nach dem Lesen der Daten aus dem Puffer,
spaetestens nach einer Wartezeit von zwei Minuten, ausgefuehrt.

## NKR0022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0022 (&01)(&02)(&00) ANGENOMMEN.

### Bedeutung

Das Kommando (&00) wird fuer die Hardware-Einheit (&01)(&02) bearbeitet.

## NKR0025

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0025 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' IM KONFIGURATIONSZUSTAND 'INVALID'

### Bedeutung

Der Pfad zwischen innerer (&02)(&00) und aeusserer Einheit (&03)(&01) ist
physikalisch nicht ansprechbar und erhaelt daher den Konfigurationszustand
'INVALID'. Die Meldung wird ausgegeben, wenn der Pfad im BS2000, nicht
aber im IORSF generiert ist.

## NKR0026

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0026 '(&01)(&00)' IM KONFIGURATIONSZUSTAND 'INVALID'

### Bedeutung

Die Einheit (&01)(&00) ist physikalisch nicht ansprechbar und daher im
Konfigurationszustand 'INVALID'. Das Geraet ist im BS2000, nicht aber im
IORSF generiert.

## NKR0030

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0030 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' NICHT VORHANDEN

## NKR0031

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0031 '(&01)(&00)': ZUGEHOERIGE CPU NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

(&01)(&00): Mnemotechnische Geraetebezeichnung des Ein-/Ausgabesystems,
das zugeschaltet werden soll.

### Maßnahme

Zugehoerige CPU zuschalten und Kommando wiederholen.

## NKR0033

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0033 '(&01)(&00)' IST DER EINZIGE BETRIEBSBEREITE BYTE-MUX-KANAL

### Bedeutung

Durch den gegebenen Rekonfigurationsauftrag wuerde der letzte oder einzige
betriebsbereite BYTE-MUX-Kanal weggeschaltet.

## NKR0034

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0034 REKONFIGURATION DES EINZIGEN BETRIEBSBEREITEN BEDIENUNGSPLATZES

### Bedeutung

Durch den gegebenen Rekonfigurationsauftrag wuerde der letzte oder einzige
betriebsbereite Bedienungsplatz weggeschaltet.

## NKR0035

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0035 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' IST LETZTER ZUGESCHALTETER PFAD

### Bedeutung

Der gegebene Rekonfigurationsauftrag hat/haette das Wegschalten der
folgenden letzten bzw. einzigen Verbindungen zur Folge:
- zu einem Seitenwechseldatentraeger,
- zu einem gemeinschaftlichen Datentraeger,
- zu einem Kommunikationsgeraet.

## NKR0036

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0036 '(&01)(&00)' TRAEGT GEMEINSCHAFTLICHEN DATENTRAEGER

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01)(&00) ist fuer das System lebensnotwendig und
darf deshalb nicht in den Zustand DETACHED-EXPLICITLY oder DETACHED-
IMPLICITLY uebergehen.

### Maßnahme

Zuerst mit /CHANGE-DISK-MOUNT die Platte auf einem anderen Geraet
montieren, dann nochmals versuchen.

## NKR0037

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0037 '(&01)(&00)' KANN DERZEIT NICHT WEGGESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit mit der mnemotechnischen Geraetebezeichnung
(&01)(&00) ist noch immer belegt.

### Maßnahme

Betreffendes Rekonfigurationskommando mit Parameter FORCE=YES wiederholen,
oder naehere Information mit /SHOW-DEVICE-STATUS erfragen.

## NKR0038

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0038 REKONFIGURATION EINES EINZELNEN KONSOL-BLATTSCHREIBERS NICHT ERLAUBT

## NKR0039

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0039 DER HAUPTBEDIENUNGSPLATZ DARF NICHT WEGGESCHALTET WERDEN

### Maßnahme

Mit /ASR-Kommando eine andere Konsole als Hauptbedienungsplatz definieren,
dann Kommando erneut eingeben.

## NKR0040

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0040 '(&01)(&00)' ZUGESCHALTET ('ATTACHED')

### Bedeutung

Der gegebene Rekonfigurationsauftrag wurde erfolgreich ausgefuehrt, die
Hardware-Einheit (&01)(&00) ist zugeschaltet.

## NKR0041

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0041 HW-EINHEIT '(&01)(&00)' IST BEREITS ZUGESCHALTET ('ATTACHED')

## NKR0042

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0042 '(&01)(&00)': ZUSCHALT-ANFORDERUNG ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01)(&00) wird nach erfolgreicher Ausfuehrung einer
notwendigen Ein/Ausgabe zugeschaltet.

## NKR0044

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0044 '(&01)(&00)': ZUSCHALT-ANFORDERUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01)(&00) konnte nicht zugeschaltet werden.
Der Grund fuer die Zurueckweisung wurde in der (den) vorangegangenen
Meldung(en) beschrieben.

### Maßnahme

Naehere Information ueber die Fehlerursache kann mit /HELP auf die
vorangegangenen Meldungen erfragt oder dem Manual Systemmeldungen
entnommen werden.

## NKR0045

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0045 *** '(&01)(&00)' WEGGESCHALTET ('DETACHED') ***

### Bedeutung

Der gegebene Rekonfigurationsauftrag wurde erfolgreich ausgefuehrt, die
Hardware-Einheit (&01)(&00) ist weggeschaltet.

## NKR0046

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0046 '(&01)(&00)' IMPLIZIT WEGGESCHALTET ('DETACHED-IMPLICITLY')

### Bedeutung

Alle Pfade der Einheit (&01)(&00) nach innen befinden sich im Zustand
REMOVED-EXPLICITLY und/oder im Zustand REMOVED-IMPLICITLY.
Naehere Information kann mit /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION erfragt werden.

## NKR0047

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0047 HW-EINHEIT '(&01)(&00)' BEREITS WEGGESCHALTET ('DETACHED')

## NKR0048

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0048 *** '(&01)(&00)' VOM BETRIEBSSYSTEM WEGGESCHALTET ('DETACHED') ***

### Bedeutung

Der Rekonfigurationsauftrag wurde vom Betriebssystem ausgeloest, denn die
Hardware-Einheit (&01)(&00) war nicht ansprechbar oder lieferte nicht
behebbare Fehler. Der Auftrag wurde erfolgreich ausgefuehrt, (&01)(&00)
ist weggeschaltet.

### Maßnahme

Einheit (&01)(&00) ueberpruefen und ggfs. die Wartung verstaendigen.

## NKR0049

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0049 '(&01)(&00)': WEGSCHALT-ANFORDERUNG ('DETACH') NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01)(&00) konnte nicht weggeschaltet werden.
Der Grund fuer die Zurueckweisung wurde in der (den) vorangegangenen
NKR-Meldunge(en) beschrieben.
Naehere Information ueber die Fehlerursache kann mit /HELP auf die
vorangegangenen NKR-Meldungen erfragt oder dem Manual 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

## NKR0050

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0050 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' ZUGESCHALTET ('INCLUDED')

### Bedeutung

Der gegebene Rekonfigurationsauftrag wurde erfolgreich ausgefuehrt.
Der Pfad (&02)(&00) (&03)(&01) ist zugeschaltet.

## NKR0051

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0051 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' BEREITS ZUGESCHALTET ('INCLUDED')

### Bedeutung

Pfad bereits zugeschaltet.

## NKR0054

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0054 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)': ZUSCHALT-ANFORDERUNG ('INCLUDE') NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Pfad (&02)(&00) (&03)(&01) konnte nicht zugeschaltet werden. Der Grund
fuer die Zurueckweisung wurde in der (den) vorangegangenen NKR-Meldung(en)
beschrieben.
Naehere Information ueber die Fehlerursache kann mit /HELP auf die
vorangegangenen NKR-Meldung(en) erfragt oder dem Manual 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

## NKR0055

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0055 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' WEGGESCHALTET ('REMOVED')

### Bedeutung

Der gegebene Rekonfigurationsauftrag wurde erfolgreich ausgefuehrt.

## NKR0056

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0056 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' IMPLIZIT WEGGESCHALTET ('REMOVED-IMPLICITLY')

### Bedeutung

Der Pfad befindet sich im Zustand DETACHED-EXPLICITLY und/oder
DETACHED-IMPLICITLY.

### Maßnahme

Naehere Informationen mit /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION erfragen.

## NKR0057

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0057 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' BEREITS WEGGESCHALTET ('REMOVED')

### Bedeutung

Pfad bereits weggeschaltet.

## NKR0059

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0059 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)': WEGSCHALT-ANFORDERUNG ('REMOVE') NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Pfad (&02)(&00) (&03)(&01) konnte nicht weggeschaltet werden.
Der Grund fuer dieZurueckweisung wird in der (den) vorangegangenen
NKR-Meldungen beschrieben.
Naehere Information ueber die Fehlerursache kann mit /HELP auf die
vorangegangenen NKR-Meldung(en) erfragt oder dem Manual 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

## NKR0060

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0060 HW-EINHEIT '(&01)(&00)' BEREITS IM ZUSTAND 'DETACH-PENDING'

## NKR0061

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0061 HW-EINHEIT '(&01)(&00)' IM ZUSTAND 'DETACH-PENDING EXPLICITLY'

## NKR0062

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0062 HW-EINHEIT '(&01)(&00)' IM ZUSTAND 'DETACH-PENDING IMPLICITLY'

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnische Geraetebezeichnung einer Hardware-Einheit.
Alle Wege der Einheit (&01)(&00) nach innen sind im Zustand REMOVE-PENDING
EXPLICITLY und/oder REMOVE-PENDING IMPLICITLY.

### Maßnahme

Naehere Information mit /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION erfragen.

## NKR0064

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0064 HW-EINHEIT '(&01)(&00)': WEGSCHALT-ANFORDERUNG MIT WARTEZEIT NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01)(&00) konnte nicht weggeschaltet werden.
Der Grund fuer die Zurueckweisung wurde in der (den) vorangegangenen
NKR-Meldung(en) beschrieben.
Naehere Information ueber die Fehlerursache kann mit /HELP auf die
vorangegangene(n) NKR-Meldung(en) erfragt oder im Manual 'Systemmeldungen'
nachgelesen werden.

## NKR0065

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0065 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' BEREITS IM ZUSTAND 'REMOVE-PENDING'

### Bedeutung

Keine weiteren diesen Pfad betreffenden Kommandos werden akzeptiert,
wenn der parameter FORCE=NO(...) angegeben ist.

### Maßnahme

Das Kommando mit Parameter FORCE=YES wiederholen oder abwarten, bis der
Zustand REMOVE-PENDING bei Pfad (&02)(&00) (&03)(&01) beendet ist (dazu
das Kommando /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION verwenden).

## NKR0066

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0066 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' IM ZUSTAND 'REMOVE-PENDING EXPLICITLY'

### Bedeutung

Pfad im Zustand REMOVE-PENDING EXPLICITLY.

## NKR0067

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0067 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' IM ZUSTAND 'REMOVE-PENDING IMPLICITLY'

### Bedeutung

Einheit (&02)(&00) befindet sich im Zustand DETACH-PENDING EXPLICITLY
und/oder DETACH-PENDING IMPLICITLY.

### Maßnahme

Mit /SHOW-DEVICE-CONFIGURATION naehere Information erfragen.

## NKR0069

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0069 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)': WEGSCHALT-ANFORDERUNG MIT WARTEZEIT NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Grund fuer die Zurueckweisung wurde in der (den) vorangegangenen
NKR-Meldung(en) beschrieben.
Naehere Information ueber die Fehlerursache kann mit /HELP fuer die
vorangegangene(n) NKR-Meldung(en) erfragt oder im Manual 'Systemmeldungen'
nachgelesen werden.

## NKR0071

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0071 '(&01)(&00)' VOM SVP OFFLINE GESCHALTET

## NKR0073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0073 ALIAS GERAET '(&00)' VERBUNDEN MIT BASE GERAET '(&01)'

### Bedeutung

Die Geraete (&00) und (&01) repraesentieren dasselbe logische
(Parallel Access) Volume, kurz PAV-Volume.
Fuer (&00) und (&01) koennen parallele Ein-/Ausgaben auf das
PAV-Volume ausgefuehrt werden.

## NKR0074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0074 ALIAS GERAET '(&00)' NICHT MEHR MIT BASE GERAET '(&01)' VERBUNDEN

### Bedeutung

Geraet (&00) kann nicht mehr fuer Ein-/Ausgaben zum PAV-Volume
verwendet werden. Siehe auch NKR0073.

## NKR0075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0075 GERAET (&00) IST KEIN (&01) GERAET

### Bedeutung

Das Geraet (&00) ist kein (&01) Geraet.

## NKR0076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0076 BASE GERAET ZU ALIAS GERAET '(&00)' NICHT ZUGESCHALTET.

### Bedeutung

Ein PAV-Alias-Geraet wird nicht zugeschaltet, wenn das PAV-Base-Geraet
nicht zugeschaltet ist.

### Maßnahme

PAV-Base-Geraet zuschalten.

## NKR0080

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0080 '(&01)(&00)': FALSCHE EINGABE FUER SVP. KEINE SVP-AKTION AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die zu dem gegebenen Rekonfigurationsauftrag gehoerige Hardware-Aktion
konnte vom SERVICE-PROZESSOR wegen unerwarteter interner Daten nicht
ausgefuehrt werden.
(&01)(&00): Ein-/Ausgabesystem oder Kanal.

### Maßnahme

Analyseunterlagen erstellen.

## NKR0081

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0081 '(&01)(&00)': UEBERTRAGUNGSFEHLER AM SVP-SERVICE-INTERFACE. KEINE SVP-AKTION AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die zu dem gegebenen Rekonfigurationsauftrag gehoerige Hardware-Aktion
konnte vom SERVICE-PROZESSOR wegen Schnittstellenproblemen nicht
ausgefuehrt werden.
(&01)(&00): Ein-/Ausgabesystem oder Kanal.

### Maßnahme

Ging ein DETACH-Kommando voraus, so kann die SVP-Aktion fuer einen Kanal
erneut ueber ein DETACH FORCE=YES-Kommando versucht werden.

## NKR0082

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0082 '(&03)(&00)' KONNTE NICHT OFFLINE GESCHALTET WERDEN WEGEN SVP-FEHLER (&01). VGL. MELDUNGSTEXT ZU (&02)

### Bedeutung

Die zum gegebenen Rekonfigurationsauftrag gehoerige Hardware-Aktion konnte
vom Service-Processor aufgrund der ausgegebenen MSSFCALL-Fehlerinformation
nicht ausgefuehrt werden. Naehere Informationen sind dem Meldungstext zur
ausgegebenen Meldungsnummer (&02) zu entnehmen.
(&01): MSSFCALL-Fehlercode

### Maßnahme

Ggf. Wartung verstaendigen

## NKR0083

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0083 '(&03)(&00)' KONNTE NICHT ONLINE GESCHALTET WERDEN WEGEN SVP-FEHLER (&01). VGL. MELDUNGSTEXT ZU (&02)

### Bedeutung

Die zum gegebenen Rekonfigurationsauftrag gehoerige Hardware-Aktion konnte
vom Service-Prozessor aufgrund der ausgegebenen MSSFCALL-Fehlerinformation
nicht ausgefuehrt werden. Naehere Informationen sind dem Meldungstext zur
ausgegebenen Meldungsnummer (&02) zu entnehmen.
(&01): MSSFCALL-Fehlercode

### Maßnahme

Ggf. Wartung verstaendigen

## NKR0084

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0084 '(&01)(&00)' KONNTE VOM SVP NICHT OFFLINE GESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

Die zu dem gegebenen Rekonfigurationsauftrag gehoerige Hardware-Aktion
konnte vom SERVICE-PROZESSOR (SVP) nicht ausgefuehrt werden.
(&01)(&00): Hardware-Einheit, die OFFLINE geschaltet werden sollte

## NKR0085

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0085 '(&01)(&00)' KONNTE VOM SVP NICHT ONLINE GESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

Die zu dem gegebenen Rekonfigurationsauftrag gehoerige Hardware-Aktion
konnte vom SERVICE-PROZESSOR (SVP) nicht ausgefuehrt werden.
(&01)(&00): Hardware-Einheit, die ONLINE geschaltet werden sollte

## NKR0086

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0086 '(&01)(&00)' IM ZUSTAND 'FOREIGN'. KEINE SVP-AKTION AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die zu dem gegebenen Rekonfigurationsauftrag gehoerige Hardware-Aktion
konnte vom SERVICE-PROZESSOR wegen Hardwarezustand FOREIGN nicht
ausgefuehrt werden.
(&01)(&00): Ein-/Ausgabesystem oder Kanal.

### Maßnahme

(&01)(&00) zum eigenen System schalten.

## NKR0090

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0090 KEIN 'RECONFIGURATION-SLOT' VERFUEGBAR. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

## NKR0091

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0091 WARTEZEIT KONNTE NICHT EINGESTELLT WERDEN. PARAMETER 'FORCE=YES' VERWENDEN

### Bedeutung

Probleme beim Einstellen der Wartezeit ($NSETTI-Makro).

### Maßnahme

Rekonfigurations-Kommando mit dem Parameter FORCE=YES verwenden.

## NKR0092

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0092 '(&01)(&00)': /DETACH-DEVICE MIT WARTEZEIT ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die Wartezeit ist eingestellt. Das Kommando wird nach Rueckgabe der
entsprechenden Geraetebelegungen, spaetestens jedoch nach Ablauf der
angegebenen Wartezeit (Voreinstellung 15 Minuten) weiter ausgefuehrt.

## NKR0093

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0093 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)': /REMOVE-DEVICE-CONNECTION MIT WARTEZEIT ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die Wartezeit ist eingestellt. Das Kommando wird nach Rueckgabe der
entsprechenden Geraetebelegungen, spaetestens jedoch nach Ablauf der
angegebenen Wartezeit (Voreinstellung 15 Minuten) weiter ausgefuehrt.

## NKR0094

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0094 PROBLEME MIT DEM SLOT-POOL. PARAMETER 'FORCE=YES' VERWENDEN

### Bedeutung

Softwarefehler bei der Verarbeitung des Kommandos /DETACH-DEVICE oder
/REMOVE-DEVICE-CONNECTION mit Wartezeit.

### Maßnahme

Rekonfigurations-Kommando mit Parameter FORCE=YES verwenden.

## NKR0095

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0095 '(&01) (&00)': ZUSTAND 'DETACH/REMOVE-PENDING' WIRD AUFGEHOBEN

### Bedeutung

(&01) (&00): Hardware-Einheit bzw. Pfad zwischen zwei Hardware-Einheiten.

## NKR0096

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0096 '(&01) (&00)': ZUSTAND 'DETACH/REMOVE-PENDING' KONNTE NICHT AUFGEHOBEN WERDEN ODER WIRD GERADE AUFGEHOBEN'

### Bedeutung

Beim Aufheben des DETACH/REMOVE-PENDING Zustands trat ein Fehler auf oder
das Aufheben des Pending-Zustands ist schon eingeleitet worden.

### Maßnahme

Mit SHOW-DEVICE-CONFIGURATION den Konfigurationszustand ermitteln. Bei
Fortbestehen des Pending-Zustands entsprechendes Rekonfigurations-Kommando
mit Parameter FORCE=YES verwenden.

## NKR0097

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0097 '(&01) (&00)': ZUSTAND 'DETACH-PENDING' AUFGEHOBEN

### Bedeutung

(&01) (&00) befindet sich jetzt wieder im Zustand ATTACHED .

## NKR0098

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0098 PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)': /INCLUDE FUER EINEN ZWEITEN VERFUEGBAREN PFAD ZU EINEM TRANSDATA-GERAET NICHT ERLAUBT

## NKR0100

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0100 '(&01)(&00)': /UNLOCK-DEVICE ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
a) Geraet ist kein Platten- , MBK- oder SCSI-Bandgeraet.
b) Die beim /ATTACH mit Sense-ID ermittelten Geraeteeigenschaften
fuer MBK-/Bandgeraete sind (noch) nicht bekannt.
c) MBK-/Bandgeraet bereits zugeschaltet.
d) Geraet im Zustand 'detached implizit' oder 'detach-pending
implizit'.

## NKR0101

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0101 '(&01)(&00)': /UNLOCK-DEVICE ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die unbedingte Freigabe einer Geraete-Reservierung wird durchgefuehrt.

## NKR0102

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0102 '(&01)(&00)': /UNLOCK-DEVICE AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die unbedingte Freigabe einer Geraete-Reservierung wurde ausgefuehrt.

## NKR0103

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0103 '(&01)(&00)': /UNLOCK-DEVICE NICHT DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Die unbedingte Freigabe einer Geraete-Reservierung konnte nicht
durchgefuehrt werden.

## NKR0107

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0107 '(&02)(&00) (&03)(&01)': ZUSTAND 'REMOVE-PENDING' AUFGEHOBEN

### Bedeutung

(&02)(&00) (&03)(&01) befindet sich jetzt wieder im Zustand INCLUDED.

## NKR0110

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0110 '(&01)(&00)' ZUGESCHALTET ('ATTACHED') UND FUER EIGENES SYSTEM RESERVIERT

## NKR0111

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0111 '(&01)(&00)' VON FREMDEM SYSTEM HARDWAREMAESSIG RESERVIERT

### Maßnahme

Pruefen, ob das Geraet (&01)(&00) frei ist oder an einer anderen Anlage in
Benutzung. Falls es frei ist, Hardware-Reservierung mit /UNLOCK-DEVICE
zuruecksetzen.

## NKR0112

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0112 '(&01)(&00)' KONNTE NICHT HARDWAREMAESSIG RESERVIERT WERDEN

### Maßnahme

Nach Pruefung der Konfiguration nochmals versuchen.

## NKR0113

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0113 HARDWARE-RESERVIERUNG FUER '(&01)(&00)' GING FUER EIGENES SYSTEM VERLOREN

### Maßnahme

Pruefen, ob das Geraet (&01)(&00) frei ist oder an einer fremden Anlage in
Benutzung. Falls es frei ist, wieder zuschalten.

## NKR0114

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0114 HARDWARE-RESERVIERUNG FUER '(&01)(&00)' FREIGEGEBEN

## NKR0115

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0115 HARDWARE-RESERVIERUNG FUER '(&01)(&00)' NICHT FREIGEGEBEN

### Bedeutung

Die Hardware-Reservierung fuer das Geraet (&01)(&00) konnte nicht
erfolgreich freigegeben werden.

### Maßnahme

Hardware-Reservierung fuer das Geraet (&01)(&00) mit /UNLOCK-DEVICE
zuruecksetzen.

## NKR0116

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0116 HARDWARE-RESERVIERUNG FUER '(&01)(&00)' IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Das Betriebssystem unternimmt den Versuch, das Geraet (&01)(&00)
fuer die eigene Anlage zu reservieren.

## NKR0117

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0117 '(&01)(&00)' RESERVIERT

### Bedeutung

Die Hardware-Reservierung von Geraet (&01)(&00) wurde fuer die eigene
Anlage vorgenommen.

## NKR0118

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0118 GERAET '(&00)' VON ANLAGE MIT PFADGRUPPEN-ID '(&01)' RESERVIERT

### Bedeutung

Pruefen, ob das Geraet (&00) an der Anlage mit der angegebenen
Pfadgruppe (&01) zu Recht reserviert ist. Falls dies nicht der
Falls ist, die Reservierung mit /UNLOCK-DEVICE zuruecksetzen.
Pfadgruppen-Syntax: Entweder 11 mal SYSID der Anlage oder
Byte 1: SYSID, Bytes 2-7: CPU-ID, Bytes 8-11: IPL-Zeitpunkt.

## NKR0119

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0119 GERAET '(&00)' VON GASTSYSTEM '(&01)' RESERVIERT

### Bedeutung

Pruefen, ob das Geraet (&00) am Gastsystem mit dem angegebenen
Index (&01) zu Recht reserviert ist. Falls dies nicht der
Falls ist, die Reservierung mit /UNLOCK-DEVICE zuruecksetzen.

## NKR0120

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0120 '(&01)(&00)': GERAETE-TYP INKONSISTENT

### Bedeutung

Geraete-Typ und verfuegbare Eigenschaften fuer Geraet (&01)(&00)
inkonsistent.
Geraete-Typ den verfuegbaren Geraete-Eigenschaften anpassen oder
generierte Geraete-Eigenschaften verfuegbar machen.
Anschliessend Geraet zuschalten.

## NKR0121

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0121 REKONFIGURATIONSANFORDERUNG VON STEUERUNG (&00)

### Bedeutung

Von der Steuerung wurde ein Weg- bzw. Zuschaltauftrag gegeben.

## NKR0122

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0122 GERAETEFEHLER AN SCD (&00), STATUS=X'(&01)', SB=X'(&02)'

### Bedeutung

Bitte informieren Sie Ihren Hardware-Techniker!

### Maßnahme

Beliebige Eingabe

## NKR0123

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0123 '(&01) (&00)' EIN/AUSGABEFEHLER

### Bedeutung

Ein/Ausgabefehler beim Ermitteln der Geraete- und Steuerungseigenschaften
aufgetreten.

## NKR0124

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0124 '(&00)'; NED1='(&02)' FUER CHN='(&01)' UND NED2='(&04)' FUER CHN='(&03)' NICHT GLEICH

### Bedeutung

Die fuer Geraet (&00) definierten Pfade ueber die Kanaele (&01)
und (&03) weisen verschiedene Node Element Descriptoren NED1
und NED2 auf.
Bedeutung von NED1 und NED2 fuer Kanaltyp FC:
Letzte 5 Zeichen der System Serial Number /
Letzte 3 Zeichen der Device Serial Number /
INQUIRY Byte 0

### Maßnahme

HW-Konfiguration ueberpruefen.
Moeglicherweise liegt eine fehlerhafte Verkabelung oder
HW-Generierung vor.
Am FC-Kanal ist evtl. die LUN einem der Pfade nicht
korrekt zugeordnet.

## NKR0125

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0125 ********** KONFIGURATIONSKONFLIKT **********

### Bedeutung

BS2000 hat einen Konfigurationskonflikt erkannt.
Siehe nachfolgende NKR-Meldung.

### Maßnahme

Hardware-Techniker informieren !

## NKR0126

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0126 GERAET '(&00)' FUER KANAL '(&01)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Geraet (&00) ist fuer Kanal (&01) nicht verfuegbar.
Moegliche Ursachen:
- LUN Mapping fehlt.

### Maßnahme

Hardware-Techniker informieren.

## NKR0127

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0127 '(&01)(&00)': GS VOLUME NICHT GEFUNDEN.

### Bedeutung

$NDGCON lieferte den Return Code 00400002.

## NKR0128

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0128 '(&02)(&00)': GS VOLUME, INTERNER FEHLER (&01).

### Bedeutung

RC=0001: $NDGCON meldete den Fehler 00200001 (interner Fehler).
RC=0003: $NDGCON meldete den Fehler 00010003 (Parameterfehler).

## NKR0129

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0129 '(&02)(&00)': GSVOL SUBSYSTEM PROBLEM, (&01)FFFF

### Bedeutung

Die Verbindung zum Subsystem GSVOL konnte nicht hergestellt werden. Der
angegebene Fehlercode beschreibt den aufgetretenen Fehler.

## NKR0130

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0130 I/O REKONFIGURATION WURDE RESERVIERT.

### Bedeutung

Die I/O Rekonfiguration (NKR) wurde fuer eine Task reserviert, es werden
nur Rekonfigurationsauftraege dieser Task bearbeitet.
Die Reservierung bleibt bis zum Aufruf "UNLOCK_NKR" durch diese Task bzw.
"UNLOCK_NKR FORCE=YES" durch eine andere Task bestehen.

## NKR0131

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0131 RESERVIERUNG DER I/O REKONFIGURATION ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Reservierung abgewiesen, weil der Aufrufer nicht das Systemprivileg
"NKRLOCK" besitzt.

## NKR0132

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0132 DIE I/O REKONFIGURATION IST SCHON VOM AUFRUFER RESERVIERT.

## NKR0133

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0133 DIE I/O REKONFIGURATION IST TAETIG,RESERVIERUNG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Es sind noch Geraete im Zustand "PENDING", d.h. es existieren noch
laufende DETACH Auftraege.

## NKR0135

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0135 RESERVIERUNG DER I/O REKONFIGURATION AUFGEHOBEN.

## NKR0136

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0136 DIE I/O REKONFIGURATION IST NICHT RESERVIERT,AUFTRAG ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Der Aufrufer sendet einen Auftrag, um die Reservierung der I/O-
Rekonfiguration aufzuheben, obwohl diese nicht reserviert ist.

## NKR0137

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0137 DIE I/O REKONFIGURATION IST FUER EINE ANDERE TASK RESERVIERT,AUFTRAG BZW. KOMMANDO ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Der Aufrufer versucht, einen I/O Rekonfigurationsauftrag zu starten,
obwohl die I/O Rekonfiguration fuer eine andere Task reserviert ist.

## NKR0138

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0138 TASK IDENTIFIER DES AUFRUFERS UNBEKANNT,RESERVIERUNG DER I/O REKONFIGURATION ABGEWIESEN.

## NKR0139

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0139 SYSTEMFEHLER, RESERVIERUNG DER I/O REKONFIGURATION ABGEWIESEN.

### Bedeutung

Bei der Pruefung des Systemprivilegs "NKRLOCK" ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte Systemverwalter verstaendigen.

## NKR0140

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0140 DETACH FUER '(&01)(&00)' IST ERLAUBT.

## NKR0141

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0141 DETACH FUER '(&01)(&00)' NICHT ERLAUBT.

## NKR0143

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0143 LETZTE OPERABLE KONSOLE WIRD WEGGESCHALTET

### Bedeutung

Die letzte operable Konsole wird weggeschaltet. Es gibt jedoch noch
mindestens eine zugeschaltete, inoperable Konsole.

### Maßnahme

Die inoperable Konsole operabel machen.

## NKR0144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0144 VM-GLOBALE I/O-REKONFIGURATION MIT FEHLER BEENDET '(&00)'

### Bedeutung

Der Auftrag zur VM-globalen I/O-Rekonfiguration wurde mit Fehler
beendet. Naehere Fehlerinformationen sind dem beigefuegten
Meldungsschluessel und den einzelnen Konsolmeldungen zu entnehmen.

## NKR0145

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0145 REMOVE PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' IST ERLAUBT.

## NKR0146

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0146 REMOVE PFAD '(&02)(&00) (&03)(&01)' NICHT ERLAUBT.

## NKR0147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0147 GERAET '(&00)' NICHT DEM GASTSYSTEM ZUGEWIESEN.

### Bedeutung

Das Geraet (&00) ist nicht dem Gastsystem zugewiesen.

### Maßnahme

Das Geraet zuweisen (ADD-VM-DEVICE) und anschliessend nochmal
zuschalten (ATTACH).

## NKR0148

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0148 VM-GLOBALE I/O-REKONFIGURATION NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein VM-globaler Rekonfigurationsauftrag wurde abgewiesen, weil das
Gastsystem per Systemparameter gegen derartige Aenderungen der
I/O-Konfiguration geschuetzt ist.

### Maßnahme

Der VM-globale Rekonfigurationsauftrag wird nicht mehr abgewiesen,
wenn zuvor die Rekonfiguration im Gastsystem ausgefuehrt wird, das
globale Wegschalten mit FORCE=UNCOND erfolgt oder wenn der Schutz im
Gastsystem durch Modifikation des Systemparameters aufgehoben wird.

## NKR0149

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0149 VM GLOBALE E/A-REKONFIGURATION AKTIV

### Bedeutung

Ein an der privilegierten VM abgegebener globaler
Rekonfigurationsauftrag ist gerade aktiv.

### Maßnahme

Kommando nach Beendigung der globalen Rekonfiguration eingeben.

## NKR0150

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0150 PFAD ZWISCHEN (&00) '(&01)' UND (&02) '(&03)' NICHT OPERABEL.

### Bedeutung

Permanenter Ein/Ausgabefehler auf dem Pfad zwischen den angegebenen
HW-Einheiten.

### Maßnahme

HW-Einheiten ueberpruefen.

## NKR0151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0151 NED='(&00)' FUER GERAET '(&01)' UND GERAET '(&02)' IDENTISCH.

### Bedeutung

Die Geraete (&01) und (&02) weisen einen identischen Node Element
Descriptor NED auf.

### Maßnahme

HW-Konfiguration ueberpruefen.
Moeglicherweise liegt eine fehlerhafte Verkabelung oder
HW-Generierung vor.

## NKR0155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0155 VM NICHT PRIVILEGIERT FUER IMPLIZITE GERAETEZUWEISUNG

### Bedeutung

Die virtuelle Maschine besitzt nicht das Privileg fuer eine
implizite Geraetezuweisung waehrend ATTACH-DEVICE.

### Maßnahme

Entweder der VM das Privileg zuweisen oder das Geraet explizit mit
ADD-VM-DEVICE zuweisen.

## NKR0156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0156 IMPLIZITE GERAETEZUWEISUNG FUER GERAET '(&00)' NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Eine implizite Zuweisung des Geraetes (&00) an die virtuelle
Maschine mit ATTACH-DEVICE ist nicht erlaubt.

### Maßnahme

Geraet zulassen fuer implizite Zuweisung an VM oder Geraet explizit
zuweisen mit ADD-VM-DEVICE.

## NKR0157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0157 GERAET '(&00)' EXKLUSIV EINER ANDEREN VM ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet (&00) ist einer anderen virtuellen Maschine exklusiv
zugewiesen.

## NKR0158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0158 GERAET '(&00)' KANN DER VM NICHT ZUGEWIESEN WERDEN '(&01)'

### Bedeutung

Das Geraet (&00) kann wegen internem Fehler der virtuellen Maschine
nicht zugewiesen werden.

### Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

## NKR0159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0159 FUER GERAET '(&00)' IST DIE MAXIMALE ANZAHL TEILNEHMENDER SYSTEME BEREITS ERREICHT

### Bedeutung

Es haben bereits 16 Systeme das Geraet (&00) zugeschaltet.

### Maßnahme

Um neuen /ATTACH zu ermoeglichen, muss zuerst /DETACH-DEVICE fuer
ein anderes System erfolgen.

## NKR0160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0160 (&00) (&01) NICHT DEFINIERT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01) ist nicht definiert.

### Maßnahme

Auftrag korrigieren und wiederholen.

## NKR0161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0161 (&00) (&01) BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01) ist bereits definiert.

### Maßnahme

Auftrag korrigieren und wiederholen.

## NKR0162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0162 (&00) (&01) NICHT WEGGESCHALTET

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01) ist nicht weggeschaltet.

### Maßnahme

Hardware-Einheit (&01) wegschalten und Auftrag wiederholen.

## NKR0163

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0163 (&00) (&01) ENTFERNT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01) wurde entfernt.

## NKR0164

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0164 (&00) (&01) VOM TYP (&02) HINZUGEFUEGT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit (&01) vom Typ (&02) wurde hinzugefuegt.

## NKR0165

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0165 (&00) (&01) MODIFIZIERT

### Bedeutung

Die Hardware-Einheit wurde modifiziert.

## NKR0166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0166 '(&00)' FUER (&01) (&02) NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Auftrag fuer die Hardware-Einheit (&02) wurde nicht ausgefuehrt.

## NKR0167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0167 KEIN (&00) EINTRAG FREI

### Bedeutung

Fuer die Hardware-Einheit gibt es keinen freien Tabelleneintrag mehr
im System.

### Maßnahme

Einen nicht benoetigten Tabelleneintrag mit DEL-IO-UNIT freimachen
und den Auftrag wiederholen.

## NKR0168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0168 INTERNER FEHLER (&00)

### Bedeutung

Ein Systemfehler ist aufgetreten.

### Maßnahme

Auftrag wiederholen.

## NKR0169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0169 KONFIGURATIONS-AENDERUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Auftrag zur Konfigurations-Aenderung wurde nicht ausgefuehrt.

## NKR0170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0170 KONFIGURATIONS-AENDERUNG VON (&00) MIT RC = (&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Auftrag wurde von der Komponente (&00) mit Return-Code (&01)
abgewiesen.

## NKR0171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0171 '(&00)' FUER (&01) (&02) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Der Auftrag fuer die Hardware-Einheit (&02) wird nicht unterstuetzt.

## NKR0172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0172 PFAD ZU (&00) (&01) NICHT WEGGESCHALTET.

### Bedeutung

Der Pfad zur Hardware-Einheit (&01) ist nicht weggeschaltet.

### Maßnahme

Pfad wegschalten und Kommando anschliessend wiederholen.

## NKR0173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0173 KONFIGURATIONS-AENDERUNG NICHT UNTERSTUETZT.

### Bedeutung

Die Aenderung der I/O-Konfiguration wird vom Betriebssystem und/oder
dem Anlagentyp nicht unterstuetzt.

## NKR0174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0174 KONFIGURATIONS-AENDERUNG BEREITS AKTIV.

### Bedeutung

Das START-Kommando zur Aenderung der I/O-Konfiguration wurde bereits
gegeben.

### Maßnahme

Kommandos zur Konfigurations-Aenderung eingeben.

## NKR0175

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0175 KONFIGURATIONS-AENDERUNG GESTARTET.

### Bedeutung

Die Konfigurations-Aenderung wurde erfolgreich gestartet.

## NKR0176

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0176 KONFIGURATIONS-AENDERUNG NICHT AKTIVIERT.

### Bedeutung

Das START-Kommando zur Aenderung der I/O-Konfiguration wurde nicht
gegeben.

### Maßnahme

START-Kommando eingeben und Auftrag wiederholen.

## NKR0177

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0177 KONFIGURATIONS-AENDERUNG BEENDET.

### Bedeutung

Die Konfigurations-Aenderung ist beendet.

## NKR0178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0178 GASTSYSTEM NICHT PRIVILEGIERT FUER REKONFIGURATION.

### Bedeutung

Das Gastsystem hat nicht das Privileg zur Ausfuehrung der Aktion.

### Maßnahme

Kommando an privilegiertem System eingeben.

## NKR0179

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0179 REKONFIGURATION VOM GASTSYSTEM '(&00)' NICHT DURCHGEFUEHRT.

### Bedeutung

Der Auftrag wurde vom Gastsystem (&00) abgewiesen.

### Maßnahme

Anhand der Konsolmeldungen am Gastsystem (&00) den Abweisungsgrund
feststellen.

## NKR0180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0180 ANZAHL LAUFENDER GASTSYSTEME: '(&00)'. ANZAHL GASTSYSTEME, WELCHE DIE REKONFIGURATION UNTERSTUETZEN: '(&01)'.

### Bedeutung

(&00) Gastsysteme laufen und (&01) Gastsysteme unterstuetzen die
Rekonfiguration.
Dynamische Aenderung der I/O-Konfiguration unterstuetzt ab OSD/V4.
VM globale I/O-Rekonfiguration unterstuetzt ab OSD/V5.

### Maßnahme

Gastsysteme ueberpruefen, welche die Rekonfiguration nicht
unterstuetzen. Die Aenderung wird nur auf den Gastsystemen
wirksam, welche diese Funktion unterstuetzen.

## NKR0181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0181 FEHLER IM OPERANDEN '(&00)' ((&01))

### Bedeutung

Fehler im Operanden (&00). Insert (&01) enthaelt den Grund:
HIGH: Adresse oder Adress-Range zu gross.
NSUP: Nicht unterstuetzt.
UNIQ: Nicht eindeutig. Zusatz: Geraete- oder Steuerungsname.
INCO: (&00)='CHANNEL-PATH-ID': Kanaltypen inkonsistent.
(&00)='*CONTROLLER': Steuerungstypen inkonsistent.
(&00)='CONTROLLER-ADDRESS': Steuerungsadressen inkonsistent.
OUTR: Adresse nicht in Adresse-Range enthalten. Zusatz: Range.
CUTY: Geraetetyp passt nicht zu Steuerungstyp. Zusatz: Typ.
MISS: Fehlende Eingabe.
ALLO: Unerlaubte Eingabe.

### Maßnahme

Auftrag korrekt wiederholen.

## NKR0182

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0182 ADRESS-RANGE NICHT EINDEUTIG ((&00))

### Bedeutung

Der angegebene Adress-Range ueberschneidet sich mit dem Adress-Range
der Geraetesteuerung (&00).

### Maßnahme

Geraetesteuerung an anderen Kanal anschliessen oder eine der beiden
Geraetesteuerungen wegnehmen und mit eindeutigem Adress-Range wieder
hinzufuegen.

## NKR0183

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0183 IORSF-KAPAZITAET NICHT AUSREICHEND

### Bedeutung

Es ist nicht genuegend freier Speicher im aktiven IORSF vorhanden, um
die gewuenschte Erweiterung auszufuehren.

### Maßnahme

Zuerst nicht mehr benoetigte Ein-/Ausgabe-Einheiten mit REMOVE-IO-UNIT
entfernen, dann Auftrag wiederholen. Ist dies nicht moeglich, dann kann
mit STOP-CONFIGURATION-UPDATE LEVEL=<n> das aktive IORSF auf die Platte
geschrieben werden. Nach einem IMPL mit diesem IORSF und System-Neustart
kann die Konfiguration wieder erweitert werden.

## NKR0184

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0184 SVP-FEHLER BEI AKTION (&00), RC=(&01)

### Bedeutung

Die genannte SVP-Aktion wurde fehlerhaft beendet. Die gewuenschte
Konfigurationsaenderung konnte im aktiven IORSF nicht ausgefuehrt
werden.

### Maßnahme

Keine.

## NKR0185

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0185 ADRESSE (&00) NICHT IM ADRESS-BEREICH DER STEUERUNG (&01)

### Bedeutung

Die angegebene Geraete-Adresse ist im IORSF nicht im Adress-Bereich der
angegebenen Steuerung enthalten.

### Maßnahme

Geraete-Adresse korrigieren.
Oder den Adress-Bereich der Steuerung erweitern durch ein REMOVE- und
erneutes ADD-IO-UNIT Kommando.

## NKR0186

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0186 CMPG-ZUORDNUNG FUER GERAET (&00) NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Die Anschluesse des angegebenen Geraetes sind im IORSF in mehr als einer
CMPG enthalten. Das heisst, es sind bereits Geraete in der Konfiguration,
die jeweils nur eine Teilmenge dieser Anschluesse besitzen. Das Geraet
kann mit diesen Anschluessen nicht dem IORSF hinzugefuegt werden.

### Maßnahme

Die Anzahl der Anschluesse des Geraetes verkleinern.
Oder:
Alle anderen Geraete, die eine Teilmenge der Anschluesse besitzen,
zuerst entfernen, dann das Geraet mit der vollen Anzahl der Anschluesse
hinzufuegen und danach die anderen Geraete wieder hinzufuegen.

## NKR0187

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0187 GERAET (&00) NOCH AKTIV

### Bedeutung

Die IORSF-Modifikation kann nicht ausgefuehrt werden, da auf dem
angegebenen Geraet noch eine Ein-/Ausgabe laeuft.

### Maßnahme

Auftrag wiederholen.

## NKR0188

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0188 KANAL (&00) NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Der Kanal darf fuer die Steuerung bzw. fuer das Geraet nur einmal
angegeben werden.

## NKR0189

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0189 MAXIMALE KANALANZAHL FUER STEUERUNG ODER GERAET UEBERSCHRITTEN

### Bedeutung

Fuer die Steuerung oder das Geraet wurden zu viele Kanaele definiert.

## NKR0190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0190 SVP-AUFTRAG '(&00)' MIT FEHLER '(&01)' ABGEWIESEN. SIEHE MELDUNGSTEXT ZU (&02)

### Bedeutung

Die genannte SVP-Aktion konnte nicht ausgefuehrt werden. Eine naehere
Erklaerung ist im Meldungstext zur Message-ID &02 gegeben.

### Maßnahme

Siehe Meldung &02.

## NKR0191

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NKR0191 AKTIVES IORSF AUF LEVEL (&00) GESCHRIEBEN

## NKR0192

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0192 OPERAND '(&00)' WIRD IGNORIERT.

### Bedeutung

OPERAND (&00) WIRD IN KOMBINATION MIT ANDEREN OPERANDEN IGNORIERT.

## NKR0193

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0193 WARNUNG; ANSCHLUSS MOEGLICHERWEISE UNGUELTIG. KEINE STEUERUNG MIT LOGICAL-ADDRESS = 0 FUER (&00) (&01) GEFUNDEN

### Bedeutung

Eine Steuerung mit einer logischen Adresse groesser Null ist angegeben
fuer eine Kanal- oder SCD-Verbindung, an der keine andere Steuerung mit
einer logischen Adresse Null definiert ist.

### Maßnahme

Die Steuerung wird hinzugefuegt bzw. modifiziert; dennoch sollte die
Korrektheit der Angaben fuer die Steuerung geprueft werden.

## NKR0194

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0194 DYNAMISCHE KONFIGURATIONS-AENDERUNG VON '(&00)' GASTSYSTEM(EN) NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO-PHASE = '(&01)'. IGNORIEREN ? (Y/N)

### Bedeutung

(&00) Gastsystem(e) aelterer Version unterstuetzen nicht die
dynamische Aenderung der I/O-Konfiguration.
Phase=Check: Mit der Konfigurations-Aenderung wurde noch auf keinem
Gastsystem begonnen.
Phase=Process: Die Konfigurations-Aenderung kann auf einigen
Gastsystemen schon ausgefuehrt sein.

### Maßnahme

Zur Ausfuehrung der Konfigurations-Aenderung in den anderen Gastsystemen
mit 'Y', zur Beendigung des Kommandos ohne Ausfuehrung mit 'N' antworten.

## NKR0195

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0195 '(&00)' GASTSYSTEM(E) ANTWORTETEN NICHT AUF DIE REKONFIGURATIONSANFORDERUNG. KOMMANDO-PHASE = '(&01)'. IGNORIEREN ? (Y/N)

### Bedeutung

(&00) Gastsystem(e), welche die geforderte Funktionalitaet
unterstuetzen, meldeten sich nicht zurueck.
Phase=Check: Mit der Rekonfiguration wurde noch auf keinem
Gastsystem begonnen.
Phase=Process: Die Rekonfiguration kann auf einigen
Gastsystemen schon ausgefuehrt sein.

### Maßnahme

Zur Ausfuehrung der Rekonfiguration in den anderen Gastsystemen mit
'Y', zur Beendigung des Kommandos ohne Ausfuehrung mit 'N' antworten.

## NKR0196

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0196 DYNAMISCHE KONFIGURATIONS-AENDERUNG VON GASTSYSTEM '(&00)' ZURUECKGEWIESEN. KOMMANDO-PHASE = '(&01)'. IGNORIEREN ? (Y/N)

### Bedeutung

Gastsystem (&00) wies den Auftrag zur dynamischen Aenderung der
I/O-Konfiguration ab.
Phase=Check: Mit der Konfigurations-Aenderung wurde noch auf keinem
Gastsystem begonnen.
Phase=Process: Die Konfigurations-Aenderung kann auf einigen
Gastsystemen schon ausgefuehrt sein.

### Maßnahme

Zur Ausfuehrung der Konfigurations-Aenderung in den anderen Gastsystemen
mit 'Y', zur Beendigung des Kommandos ohne Ausfuehrung mit 'N' antworten.

## NKR0197

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0197 ANDERE(S) GASTSYSTEM(E) IN STARTUP PHASE.

### Bedeutung

Keine Aenderung des AKTIVEN IORSF waehrend Startup anderer
Gastsysteme moeglich.

### Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

## NKR0198

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0198 WARNUNG; KANAL '(&00)' VOM TYP '(&01)' AM SELBEN SCD DEFINIERT.

### Bedeutung

Fuer den spezifizierten SCD ist bereits ein Kanal eines anderen
Typs definiert. Pruefen Sie die Zulaessigkeit des Anschlusses
unterschiedlicher Kanaltypen am SCD.

## NKR0199

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0199 I/O-TASK ABNORMAL BEENDET. DUMP ZIEHEN

## NKR0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0200 KOMMANDO ERST MIT VM2000 VERSION 7 ODER HOEHER UNTERSTUETZT

## NKR0201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0201 DYNAMISCHE KONFIGURATIONS-AENDERUNG NICHT UNTERSTUETZT WEGEN SHARED GERAET '(&00)'

### Bedeutung

Modifikation nicht erlaubt fuer shared Geraete.

## NKR0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKR0202 ANZAHL DER GASTSYSTEME HAT SICH SEIT START-CONF-UPD VERAENDERT. KOMMANDO-PHASE = '(&00)'. IGNORIEREN ? (Y/N)

### Bedeutung

Seit Beginn der dynamischen Aenderung der I/O-Konfiguration hat sich
die Anzahl der Gastsysteme veraendert. Moeglicherweise befindet sich
ein Gastsystem im Restart-Prozess.
Phase=Check: Mit der Konfigurations-Aenderung wurde noch nicht
begonnen.
Phase=Process: Die Konfigurations-Aenderung kann auf einigen
Gastsystemen schon ausgefuehrt sein.

### Maßnahme

Zur Ausfuehrung der Konfigurations-Aenderung mit 'Y', zur Beendigung
des Kommandos mit 'N' antworten.

## NKR0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0203 KONFIGURATIONS-GRENZEN UEBERSCHRITTEN ((&00) AM KANAL (&01))

### Bedeutung

Durch die Ausfuehrung der Konfigurations-Aenderung wuerden durch den
Server vorgegebene Konfigurations-Grenzen ueberschritten.
Das Kommando wird abgewiesen.

## NKR0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0204 IDENTISCHE ADRESSEN DER GERAETE (&00) UND (&01) AM KANAL (&02)

## NKR0210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0210 GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

- Geraet nicht vorhanden oder
- kein Pfad zum Geraet verfuegbar oder
- Geraetezugriff durch Management Tool auf Speichersystem verboten oder
- Geraet nicht zum Gastsystem zugewiesen.

## NKR0220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0220 FEHLER BEI $STAM-AUFRUF FUER PUBSET '(&00)'; FEHLER-CODE = '(&01)'

### Bedeutung

$STAM meldet Fehler. Fehler-Codes:
NFND - MRSCAT Eintrag nicht gefunden
CINV - CATID ungueltig
NINI - MRSCAT nicht initialisiert
INTE - Interner Fehler
NPUB - Name des PUBRES-Geraetes nicht im MRSCAT

## NKR0221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0221 GERAET '(&00)' IST KEIN PUBRES/VOLRES GERAET

### Bedeutung

Geraet (&00) ist kein PUBRES/VOLRES Geraet.

## NKR0222

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0222 DER ONLINE-KATALOG AUF GERAET '(&00)' ENTHAELT NICHT DIE NAMEN DER PUBSET-GERAETE.

### Bedeutung

Der Online-Katalog auf Geraet (&00) enthaelt nicht die Namen der zum
Pubset gehoerigen Geraete. Die Geraetenamen werden beim Importieren
des Pubset vom BS2000 (ab OSD/V5) im Online-Katalog eingetragen.

## NKR0223

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKR0223 SPIEGELPUBSET (GERAET=(&00)) UNVOLLSTAENDIG. FORTSETZEN ? (Y/N)

### Bedeutung

Einige Standardplatten des PUBSET haben keine Spiegelplatte.
Es ist nicht moeglich den gesamten Spiegelpubset, spezifiziert
durch die Spiegelplatte (&00), zu bearbeiten.

### Maßnahme

Antwort 'Y' eingeben um so viele Spiegelplatten wie moeglich zu
bearbeiten. Antwort 'N' eingeben um abzubrechen.

## NKR0224

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NKR0224 $NDVGMN-AUFRUF FUER GERAET '(&00)' MIT FEHLER '(&01)' ABGEWIESEN

## NKR0230

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0230 ZUSTAND DER PFADGRUPPE FUER GERAET '(&00)' INKONSISTENT

### Bedeutung

In der Geraetesteuerung ist ein anderer Zustand fuer die Pfadgruppe
vermerkt als im BS2000.

### Maßnahme

Pfade zur Geraetesteuerung ruecksetzen.

## NKR0240

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKR0240 BANDGERAET(E) NOCH AKTIV

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen