## VMSCOPY

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMSCOPY Copyright (C) (&00) (&01). Alle Rechte vorbehalten

## VMS0000

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0000 MONITORSYSTEM BEENDET. VM2000-BEENDIGUNG

### Bedeutung

Aufgrund eines nicht unterbrechbaren IDLEs im Monitorsystem stellt
der Hypervisor seine Aktivitaeten ein.

## VMS0004

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0004 HYPERVISOR-INKONSISTENZ. SLED ZIEHEN

### Bedeutung

VM2000-Beendigung.

## VMS0007

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0007 UNZULAESSIGE GLOBALE UNTERBRECHUNG. SLED ZIEHEN

### Bedeutung

VM2000-Beendigung.

## VMS0008

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0008 PE IM HYPERVISOR BEI ADRESSE: (&00); EC: (&01). SLED ZIEHEN

### Bedeutung

Programmfehler (PE) im Hypervisor.
(&00): Adresse im Hypervisor
(&01): Programm-Unterbrechungscode (EC).

### Maßnahme

Dump an die Diagnoseabteilung weiterleiten.

## VMS0009

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0009 TEST-HPVC AUSGEFUEHRT. VM2000-BEENDIGUNG

### Bedeutung

VM2000 wurde durch den Einsatz eines "Test"-Hypervisor-Aufrufs zu
Diagnosezwecken angehalten.

## VMS0012

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0012 MASCHINENFEHLER-UNTERBRECHUNG: SYSTEM SCHADHAFT

### Bedeutung

VM2000-Beendigung.

## VMS0013

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0013 MASCHINENFEHLER-UNTERBRECHUNG: KANAL-SUBSYSTEM SCHADHAFT

### Bedeutung

VM2000-Beendigung.

## VMS0014

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0014 MASCHINENFEHLER-UNTERBRECHUNG: PROZESSOR SCHADHAFT

### Bedeutung

Es trat ein nicht naeher spezifizierter HW- oder FW-Fehler auf.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## VMS0016

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0016 HYPERVISOR-STACK-FEHLER. SLED ZIEHEN

### Bedeutung

Hypervisor-Programm-Stack ueber- oder unterschritten.

## VMS0017

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0017 CPU (&00) wurde durch das System weggeschaltet

### Bedeutung

Aufgrund eines Hardware-Fehlers wurde die reale CPU vom System
weggeschaltet.
(&00): Nummer der realen CPU

### Maßnahme

Service-Techniker verstaendigen.

## VMS0018

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0018 MONITOR SYSTEM BEENDET. VM2000-ADMINISTRATION NICHT MEHR MOEGLICH

### Bedeutung

'CRASH' im Monitorsystem. Eine Restart Option ist nicht gesetzt
oder die Restart-Funktionalitaet ist ausgefallen.
Mindestens ein Gastsystem ist weiterhin noch aktiv.

### Maßnahme

'SHUTDOWN' fuer alle Gastsysteme oder versuchen fuer das Monitorsystem
einen 'RESTART' via SVP durchzufuehren (falls das Anlagenmodell diese
Funktion unterstuetzt).

## VMS0019

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0019 HAUPTSPEICHER NICHT ZUSAMMENHAENGEND. VM2000-BETRIEB BEENDET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die logischen Speichersegmente sind in ihren absoluten Systemadressen
nicht zusammenhaengend.
- Die Hauptspeicherdaten sind inkonsistent.

### Maßnahme

Service-Techniker verstaendigen.

## VMS0020

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0020 System Geraet '(&00)' kann nicht zugewiesen werden (CC (&01)). Startup abgebrochen

### Bedeutung

Fehler bei der Zuweisung einer Public Platte oder der Konsole an die
Monitor-VM.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Condition Code

## VMS0021

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0021 CPU (&00) wurde durch das System weggeschaltet. Antwort (EOT)

### Bedeutung

Aufgrund eines Hardware-Fehlers wurde die reale CPU vom System
weggeschaltet. Um zu verhindern, dass die Meldung uebersehen wird,
muss diese quittiert werden.
(&00): Nummer der realen CPU

### Maßnahme

Service-Techniker verstaendigen.

## VMS0022

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0022 ANGEGEBENE HYPERVISOR-GROESSE IST ZU KLEIN. STARTUP ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Parameter HYPERVISOR-SIZE anpassen und System neu starten.

## VMS0023

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0023 CPU (&00) wurde durch das System zugeschaltet

### Bedeutung

Aufgrund eines CPU-Ausfalls wurde vom System eine Ersatz-CPU
zugeschaltet.
(&00): Nummer der realen CPU

## VMS0024

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS0024 CPU (&00) wurde durch das System zugeschaltet. Antwort (EOT)

### Bedeutung

Aufgrund eines CPU-Ausfalls wurde vom System eine Ersatz-CPU
zugeschaltet. Um zu verhindern, dass die Meldung uebersehen wird,
muss diese quittiert werden.
(&00): Nummer der realen CPU

### Maßnahme

Gegebenenfalls Service-Techniker verstaendigen.

## VMS0025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS0025 CPU '(&00)' DURCH DAS SYSTEM VON CPU-POOL '(&01)' ZU CPU-POOL '(&02)' GEWECHSELT

### Bedeutung

In Folge eines CPU-Ausfalls aendert VM2000 die CPU-Pool-Zuordnung
der angegebenen CPU.
(&00): CPU-Identifikation
(&01): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&02): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS0026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS0026 CPU-POOL-ANBINDUNG DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) DURCH DAS SYSTEM VON CPU-POOL '(&02)' ZU CPU-POOL '(&03)' GEWECHSELT

### Bedeutung

In Folge eines CPU-Ausfalls aendert VM2000 die CPU-Pool-Anbindung
der angegebenen virtuellen Maschine.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&03): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS0027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS0027 CPU-POOL-ANBINDUNG DER VM-GRUPPE '(&00)' DURCH DAS SYSTEM VON CPU-POOL '(&01)' ZU CPU-POOL '(&02)' GEWECHSELT

### Bedeutung

In Folge eines CPU-Ausfalls aendert VM2000 die CPU-Pool-Anbindung
aller virtuellen Maschinen, die zu der angegebenen VM-Gruppe gehoeren.
(&00): Name der VM-Gruppe
(&01): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&02): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS1000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1000 SIE HABEN BEREITS EINEN ADMINISTRATIONSDIALOG ZUR VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) EROEFFNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

### Maßnahme

Noetigenfalls /END-VM-DIALOG eingeben.

## VMS1001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1001 FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) IST BEREITS EIN ADMINISTRATIONSDIALOG UEBER $VMCONS EROEFFNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS1002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1002 VM2000-KOMMANDO FUER DIE MONITOR-VM NICHT ZULAESSIG. /(&00) ABGEWIESEN

## VMS1003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1003 KEINE BERECHTIGUNG ZUR VERWALTUNG FREMDER VIRTUELLER MASCHINEN. /(&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der VM-Administrator darf nur die mit seinem Terminal verbundene VM
verwalten.

## VMS1004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1004 KEINE BERECHTIGUNG ZUR EINGABE VON VM2000-ADMINISTRATOR-KOMMANDOS. /(&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Dieses Kommando darf nur der VM2000-Administrator eingeben.

## VMS1009

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1009 VM2000-KOMMANDO IST NICHT FUER DIE VM2000-KONSOLE ZUGELASSEN. /(&00) ABGEWIESEN

## VMS1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1010 SIE SIND KEINER VIRTUELLEN MASCHINE ZUGEORDNET. /(&00) ABGEWIESEN

### Maßnahme

Mit /BEGIN-VM-DIALOG die logische Verbindung Datensichtstation <-> VM
herstellen.

## VMS1012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1012 PARTNER BEENDET ADMINISTRATIONSDIALOG MIT VIRTUELLER MASCHINE ((&00), (&01)). VERWENDETE ADMINISTRATIONSKENNUNG: (&02)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Von UCON vergebener Berechtigungsname bzw. TSN der Benutzertask

## VMS1013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1013 PARTNER '(&00)' BEGINNT ADMINISTRATIONSDIALOG MIT VIRTUELLER MASCHINE ((&01),(&02)). VERWENDETE ADMINISTRATIONSKENNUNG: (&03)

### Bedeutung

(&00): Identifikation des Partners
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine
(&03): Von UCON vergebener Berechtigungsname bzw. TSN der Benutzertask

## VMS1015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1015 DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) HAT KEINEN VM-ADMINISTRATOR. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Dieses Kommando kann nur dann ausgefuehrt werden, wenn ein
VM-Administrator fuer diese virtuelle Maschine existiert.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS1016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1016 VERGEBLICHER VERSUCH VON PARTNER '(&00)' VERBINDUNG MIT VIRTUELLER MASCHINE ((&01),(&02)) AUFZUNEHMEN

### Bedeutung

(&00): Identifikation des Partners
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Bei wiederholtem Auftreten dieser Meldung mit gleicher Partner-
Identifikation sollte aus Sicherheitsgruenden eine Berechtigungspruefung
des Teilnehmers eingeleitet werden.

## VMS1024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1024 KENNWORT FUER DEN DIALOGZUGANG ZUR VIRTUELLEN MASCHINE ((&00,&01)) UNGUELTIG

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Kommando mit gueltigem Kennwort wiederholen.

## VMS1030

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1030 BCAM ANWENDUNG '$VMCONS' BETRIEBSBEREIT

## VMS1032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1032 PARTNER BEENDET VC-DIALOG MIT DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01))

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS1033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1033 PARTNER '(&00)' EROEFFNET VC-DIALOG MIT DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01), (&02))

### Bedeutung

(&00): Identifikation des Partners
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS1034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1034 SIE HABEN BEREITS EINEN VC-DIALOG MIT DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) EROEFFNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS1035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1035 MAXIMALE ANZAHL DER ADMINISTRATIONS-/VC-DIALOGE FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BEREITS ERREICHT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS1036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1036 VC-Dialoge mit der Monitor-VM werden nicht zugelassen

## VMS1037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1037 FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) WURDE KEIN ENTSPRECHENDER DIALOG EROEFFNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS1038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS1038 VC-Dialoge werden fuer Benutzertasks nicht zugelassen

### Bedeutung

Ein VC-Dialog ist nur ueber eine $VMCONS-Verbindung moeglich.

## VMS1039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1039 DER SPEZIFIZIERTE DIALOGTYP IST NICHT ZULAESSIG

## VMS1040

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1040 BCAM-ANWENDUNG '$VMCONS' NICHT MEHR VERFUEGBAR

## VMS1050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS1050 VC-DIALOG MIT KVP '(&02)' DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) KONNTE NICHT EINGERICHTET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Mnemotechnischer Geraetename des KVP-Output-Pfads

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie die entsprechende KVP-User-ID (Passwort) und
wiederholen sie ggf. das Kommando spaeter.

## VMS1051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS1051 VC-DIALOG MIT KVP '(&02)' DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) WURDE ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Mnemotechnischer Geraetename des KVP-Output-Pfads

### Maßnahme

Versuchen Sie den VC-Dialog erneut ueber das Kommando
/BEGIN-VM-DIALOG TYPE=*VC einzurichten.

## VMS1502

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1502 ANMELDE-WARTEZEIT ABGELAUFEN. DIALOG MIT '$VMCONS' WURDE NICHT EINGELEITET

### Bedeutung

/BEGIN-VM-DIALOG wurde nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit eingegeben.

## VMS1505

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1505 DIE BETROFFENE VIRTUELLE MASCHINE BEFINDET SICH BEREITS IM PROZEDUR-MODUS

### Bedeutung

Fuer eine virtuelle Maschine kann zu diesem Zeitpunkt nur eine
Prozedur aktiv sein.

### Maßnahme

Spaeter nochmals versuchen.

## VMS1506

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1506 PROZEDURDATEI '(&00)' NICHT VOM TYP 'SAM' ODER 'ISAM'

### Bedeutung

(&00): Name der Prozedurdatei.

## VMS1507

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1507 UNGUELTIGE PARAMETER-ANGABE(N) IN FORTSETZUNGSZEILE. '/(&00)' ABGEWIESEN

## VMS1508

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1508 KOMMANDO '/(&00)' IN PROZEDUR ZU LANG

## VMS1509

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1509 KOMMANDO IN PROZEDUR BEGINNT NICHT MIT '/'. EINGABE ABGEWIESEN

## VMS1520

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1520 VM/GS-PRAEFIX NOCH NICHT GENERIERT. EINGABE ABGEWIESEN

## VMS1521

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1521 VERBINDUNGS-AUFBAU ZU PARTNER NICHT MOEGLICH. DCAM-RUECKKEHR-INFORMATION: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): DCAM-Rueckkehrinformation.

## VMS1522

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1522 MAXIMALE ANZAHL DER ADMINISTRATIONS-/VC-DIALOGE BEREITS ERREICHT. EINGABE ABGEWIESEN

## VMS1523

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1523 Verbindung zu $CONSOLE konnte nicht hergestellt werden. Dialog ueber $VMCONS nicht moeglich

### Bedeutung

Die Ursache wird in der Regel in einer vorhergehenden Meldung NBR0717
angezeigt.

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie, ob der Betrieb von $VMCONS korrrekt vorbereitet
wurde.

## VMS1524

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1524 MAXIMALE ANZAHL DER AN $CONSOLE ANGESCHLOSSENEN APPLIKATIONEN BEREITS ERREICHT. NEUER DIALOG UEBER $VMCONS NICHT MOEGLICH

## VMS1531

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1531 DURCH '$VMCONS' ERZWUNGENER VERBINDUNGSABBRUCH ZUM PARTNER ((&00),(&01)). VERWENDETE ADMINISTRATIONSKENNUNG: (&02)

### Bedeutung

Die an Partner ((&00),(&01)) adressierten Nachrichten wurden von diesem
mehrmals nicht abgeholt, oder die Netzverbindung ist abgebrochen.
/END-VM-DIALOG wurde von '$VMCONS' eingeleitet.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Von UCON vergebener Berechtigungsname.

## VMS1540

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1540 (&00)

### Bedeutung

(&00): VM2000-Kommando Ausgabetext

## VMS1561

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1561 PROZEDURDATEI '(&00)' NICHT IM KATALOG ENTHALTEN

### Bedeutung

(&00): Name der Prozedurdatei

## VMS1562

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1562 FEHLER 'DMS(&01)' BEIM OEFFNEN DER PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name der Prozedurdatei
(&01): DMS-Returncode

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01) kann die Ursache fuer die
DMS-Fehlermeldung ermittelt werden.

## VMS1563

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1563 FEHLER 'DMS(&01)' BEIM ZUGRIFF AUF DIE PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name der Prozedurdatei
(&01): DMS-Returncode

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01) kann die Ursache fuer die
DMS-Fehlermeldung ermittelt werden. Nach Behebung des Fehlers
kann die Prozedur erneut aufgerufen werden.

## VMS1564

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1564 FEHLER 'DMS(&01)' BEIM SCHLIESSEN DER PROZEDURDATEI '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name der Prozedurdatei
(&01): DMS-Returncode

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01) kann die Ursache fuer die
DMS-Fehlermeldung ermittelt werden.

## VMS1600

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1600 EINGABE AUS VC-DIALOG IGNORIERT. URSACHE: '(&00)'

### Bedeutung

Eine Eingabe aus einem VC-Dialog konnte nicht korrekt bearbeitet
werden.
(&00): '01', die virtuelle Maschine ist nicht initialisiert
'02', es ist keine virtuelle Konsole fuer die virtuelle
Maschine definiert bzw. im Gastsystem zugeschaltet
'03', Eingabelaenge groesser als 256 Zeichen
'04', letzte Eingabe noch nicht vollstaendig bearbeitet
'05', die virtuelle Maschine ist nicht betriebsbereit

## VMS1601

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1601 ANWENDERFEHLER '(&02)' BEIM VC-DIALOG MIT DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00), (&01))

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): '01', die virtuelle Maschine ist nicht initialisiert
'02', fuer die virtuelle Maschine ist keine virtuelle
Konsole mehr definiert
'03', der virtuellen Maschine ist kein Kommando-Eingabemedium
zugewiesen.

### Maßnahme

Bei '01': VM neu einrichten mit /CREATE-VM
'02': Virtuelle Konsole definieren mit /ADD-VM-DEVICES
'03': Kommando-Eingabemedium zuordnen mit /BEGIN-VM-DIALOG,
sowie virtuelle Maschine wieder starten mit /START-VM.

## VMS1602

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS1602 EINIGE MELDUNGSAUSGABEN AN VC-DIALOG MIT DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00), (&01)) KOENNTEN VERLORENGEGANGEN SEIN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Bitte suchen Sie ggf. die fehlenden Meldungen im KVP-Logging
oder im BS2000-Konsolprotokoll!

## VMS2000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2000 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BEREITS IM 'WAIT STATE'

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2001 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) NICHT IM 'WAIT STATE'

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2002 KEIN ADRESS-STOP BEI ADRESSE ('(&00)',(&01)) FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&02),(&03)) GESETZT. /(&04) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Adress-Stop an der angegebenen Adresse nicht vorhanden bzw.
ueberschrieben.
(&00): Adresse, an der der Stop-Punkt vermutet wurde
(&01): Adress-Modus (virtuell/real)
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2003 AUF DEN ADRESS-STOP BEI ADRESSE ('(&00)',(&01)) FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&02),(&03)) KONNTE NICHT ZUGEGRIFFEN WERDEN

### Bedeutung

Der Adress-Stop konnte nicht bearbeitet werden, da die betreffende Seite
zur Zeit nicht im Hauptspeicher vorhanden ist.
(&00): Adresse, an der der Haltepunkt vermutet wurde
(&01): Adress-Modus (virtuell/real)
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2004 MAXIMALE ANZAHL VON ADRESS-STOPS ((&00)) FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02)) BEREITS ERREICHT. /(&03) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Maximale Anzahl von Adress-Stops fuer eine VM
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2005 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BEI ADRESSE ('(&02)',(&03)) ANGEHALTEN, CPU (&04)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Adresse, bei der die virtuelle Maschine angehalten wurde
(&03): Adress-Modus (virtuell/real)
(&04): Nummer der virtuellen CPU

## VMS2006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2006 EXPECTED-CONTENTS=X'(&00)' STIMMT NICHT MIT DEM SPEICHERINHALT DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) UEBEREIN. /(&03) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Inhalt des Operanden 'EXPECTED-CONTENTS'
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine.

### Maßnahme

Im Kommando '/MODIFY-VM-MEMORY(-CONTEXT)' den Wert des Operanden
'EXPECTED-CONTENTS' korrigieren und das Kommando wiederholen.

## VMS2007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2007 ADRESSE '(&00)' ((&01)) EXISTIERT FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&02),(&03)) NICHT. /(&04) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Handelt es sich um eine domaenenreale Adresse, so liegt sie ausserhalb
des Bereiches der virtuellen Maschine.
Handelt es sich um eine virtuelle Adresse, so konnte sie in dem
entsprechenden Gast-System der virtuellen Maschine nicht uebersetzt
werden.
(&00): Adresse, die nicht im angegebenen Bereich liegt
(&01): Adress-Modus (virtuell/real)
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2008 DER BEREICH IST NICHT ADRESSIERBAR FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&03),(04)) (ANFANGSADRESSE '(&00)' ((&01)), LAENGE '(&02)'). /(&05) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Handelt es sich um eine domaenenreale Adresse, so liegt ein Teil des
angegebenen Bereiches ausserhalb des Bereiches der virtuellen Maschine.
Handelt es sich um eine virtuelle Adresse, so konnte eine Adresse des
angegebenen Bereiches im Gast-System der virtuellen Maschine nicht
uebersetzt werden.
(&00): Anfangsadresse des angegebenen Bereichs
(&01): Adress-Modus (virtuell/real/ESA)
(&02): Laenge des angegebenen Bereichs in Byte
(&03): Index der virtuellen Maschine
(&04): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2009 AUF DIE VIRTUELLE ADRESSE '(&00)' DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) KONNTE NICHT ZUGEGRIFFEN WERDEN. /(&03) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die virtuelle Adresse konnte nicht bearbeitet werden, da die betreffende
Seite zur Zeit nicht im Hauptspeicher vorhanden ist oder der
Adress-Stop Code veraendert worden ist.
(&00): Virtuelle Adresse, die nicht zugeordnet werden konnte, da die
entsprechende Seite z.Zt. nicht innerhalb des Hauptspeichers liegt
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2010 NICHT ALLE ADRESS-STOPS DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) KONNTEN ENTFERNT WERDEN

### Bedeutung

Die Adress-Stops konnten nicht entfernt werden, da die betreffenden
Seiten z.Zt. nicht im Hauptspeicher vorhanden sind oder der
Adress-Stop Code veraendert wurde.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

### Maßnahme

Liste der Adress-Stops mit Hilfe des Kommandos /SHOW-VM-ATTRIBUTES
ausgeben lassen.

## VMS2011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2011 CPU (&00) DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) ANGEHALTEN

### Bedeutung

(&00): Nummer der virtuellen CPU.
(&01): Index der virtuellen Maschine.
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2012 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) WURDE VOM VM2000-ADMINISTRATOR ANGEHALTEN

### Bedeutung

Dieser Halt kann nur vom VM2000-Administrator wieder aufgehoben werden.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2014 VM2000-PROGRAMM-FEHLER. MODUL '(&00)', STELLE '###(&01)', FEHLERSCHLUESSEL '(&02)'

### Bedeutung

Die Monitor-Task setzt
ihre Kommando-Verarbeitung an konsistenter Stelle fort, der
VM2000-Betrieb kann fortgesetzt werden.
(&00): Name des VM2000-Moduls, in dem der Fehler aufgetreten ist
(&01): Marke im VM2000-Modul (&00)
(&02): Weitere Fehlerinformation.

### Maßnahme

In jedem der genannten Fehlerfaelle sollte die VM2000-Entwicklungs-
Abteilung bei einem noch nicht bekannten Fehler unter Beifuegung von
Diagnose-Unterlagen verstaendigt werden (s. VM2000-Handbuch, Kapt. "Ver-
halten von VM2000 im Fehlerfall").

## VMS2016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2016 DER VM2000-ADMINISTRATOR HAT DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) WIEDER ANGESTARTET

### Bedeutung

Ein /START-VM oder /RESUME-VM wurde vom VM2000-Administrator gegeben.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2019 AUF DEN BEREICH DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&03),(&04)) KONNTE NICHT ZUGEGRIFFEN WERDEN (ANFANGSADR '(&00)' ((&01)), LAENGE '(&02)'). /(&05) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Teil des angegebenen Bereiches konnte nicht bearbeitet werden, da
die entsprechende Seite sich zur Zeit nicht im Hauptspeicher befindet.
(&00): Anfangsadresse des angegebenen Bereichs
(&01): Adress-Modus (virtuell/real/ESA)
(&02): Laenge des angegebenen Bereichs in Byte
(&03): Index der virtuellen Maschine
(&04): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2020 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BLEIBT IM 'WAIT STATE'. FUER WEITERE INFORMATION /SHOW-VM-ATTRIBUTES EINGEBEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2021 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) WURDE VOM VM2000-ADMINISTRATOR BEENDET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2022 ADRESS-STOP BEI ADRESSE ('(&00)',(&01)) FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&02), (&03)) IST BEREITS GESETZT. /(&04) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Adresse an der der Haltepunkt gesetzt werden sollte
(&01): Adress-Modus (virtuell/real)
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2023 CPU (&00) DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Nummer der virtuellen CPU.
(&01): Index der virtuellen Maschine.
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2024 ADRESS-STOP BEI ADRESSE ('(&00)',(&01)) FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&02), (&03)) UEBERSCHRIEBEN. /(&04) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Adresse, an der der Haltepunkt vermutet wird
(&01): Adress-Modus (virtuell/real)
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2028 ADRESS-STOP BEI ADRESSE ('(&00)',(&01)) FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&02), (&03)) VOM VM2000-ADMINISTRATOR GESETZT

### Bedeutung

Der Adress-Stop konnte nicht entfernt werden, da der VM-Administrator
nur die von ihm selbst gesetzten Haltepunkte entfernen darf.
(&00): Adresse, an der der Haltepunkt vermutet wurde
(&01): Adress-Modus (virtuell/real)
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2029 DER ADRESS-STOP BEI ADRESSE ('(&00)',(&01)) FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&02),(&03)) WURDE ENTFERNT

### Bedeutung

(&00): Adresse, an der der Haltepunkt war
(&01): Adress-Modus (virtuell/real)
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2033 '(&00)' VON VM ((&01),(&02)) UEBER SVP

### Bedeutung

(&00): Text der SVP-Meldung.
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS2035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2035 MESS-EINRICHTUNGEN DERZEIT BENUTZT VON VIRTUELLER MASCHINE ((&00),(&01))

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS2036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2036 MELDUNG VON VIRTUELLER MASCHINE ((&00),(&01)): '(&02)'

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Meldungstext.

## VMS2037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2037 NICHT-UNTERBRECHBARER 'WAIT STATE' DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)), CODE (&02), CPU (&03)

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Gastsystem erreichte einen ununterbrechbaren Wartezustand.
- In der virtuellen Maschine trat eine Folge von Programmunterbrechungen
auf.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): WAIT STATE Code in Hex-Format
(&03): Nummer der virtuellen CPU

## VMS2038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2038 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BEFINDET SICH BEREITS IM TRACE-MODUS

### Bedeutung

Das Kommando kann erst nach Abschluss des gerade in Bearbeitung
befindlichen TRACE-Auftrages ausgefuehrt werden.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

### Maßnahme

Spaeter erneut versuchen.

## VMS2039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2039 CPU(s) der virtuellen Maschine ((&00),(&01)) nicht zugewiesen oder nicht betriebsbereit

### Bedeutung

(&00) Index der virtuellen Maschine
(&01) Name der virtuellen Maschine

## VMS2050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2050 GASTSYSTEM AUF VM ((&00),(&01)) BETRIEBSBEREIT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2051 GASTSYSTEM AUF VM ((&00),(&01)) DOWN; URSACHE: (&02)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Ursache fuer Status des Gastsystems:
- SHUTDOWN
- CRASH:
Das Gastsystem ist aufgrund eines Systemfehlers ausgefallen.
- ADMINISTRATOR COMMAND:
Das Gastsystem wurde von einem Systemadministrator ueber IPL
oder "Abort VM" beendet.
- VM-ADMINISTRATOR COMMAND:
a) /START-VM wurde fuer ein bereits betriebsbereites Gastsystem
abgesetzt.
b) Das Gastsystem wurde mit dem Kommando /RESET-VM beendet.

## VMS2052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2052 GASTSYSTEM AUF VM ((&00),(&01)) NICHT BETRIEBSBEREIT. RESTART WURDE EINGELEITET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Automatischer RESTART nach Systemfehler im Gastsystem eingeleitet
- SHUTDOWN mit RESTART im Gastsystem eingeleitet
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2054

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2054 SHUTDOWN DES GASTSYSTEMS AUF VM ((&00),(&01)) EINGELEITET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2055

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2055 SHUTDOWN NICHT VOM GASTSYSTEM AUF VM ((&00),(&01)) QUITTIERT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Es muss mit Hilfe des Kommandos /SHOW-VM-ATTRIBUTES ueberprueft
werden, ob die virtuelle Maschine den Zustand DOWN erreicht. Damit
ein VM2000-Shutdown mit unbegrenzter Wartezeit abgeschlossen werden
kann, muss dafuer gesorgt werden, dass das Gastsystem beendet wird.

## VMS2056

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2056 SHUTDOWN DES GASTSYSTEMS AUF VM ((&00),(&01)) BEREITS IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2057

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2057 VERWENDETES SHUTDOWN-INTERFACE WIRD NICHT DURCH DAS GASTSYSTEM AUF VM ((&00),(&01)) UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Entweder befindet sich das Gastsystem noch in der Startup-Phase oder
die aufgerufene Funktion wird nicht durch das Gastsystem unterstuetzt.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Nach SYSTEM READY kann das Gastsystem ueber seine BS2000-Konsole
mit dem Kommando /SHUTDOWN beendet werden. Ausserdem kann der
Shutdown des Gastsystems vom VM-Administrator mit /SHUTDOWN-VM
eingeleitet werden.

## VMS2058

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2058 SHUTDOWN VOM GASTSYSTEM AUF VM ((&00),(&01)) ABGEWIESEN ODER MIT WARNUNGEN AUSGEFUEHRT. URSACHE: (&02)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Meldungsnummer (Fehlerurache im Gastsystem)

## VMS2059

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2059 SHUTDOWN DES GASTSYSTEMS AUF VM ((&00),(&01)) ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Ist ein VM2000-Shutdown mit unbegrenzter Wartezeit in Bearbeitung,
muss dafuer gesorgt werden, dass der Shutdown des Gastsystems
abgeschlossen wird, damit auch der VM2000-Shutdown abgeschlossen
werden kann.

## VMS2070

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2070 VM ((&00),(&01)) IM 'WAIT STATE'

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2100 VM2000-SHUTDOWN EINGELEITET

## VMS2101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

VMS2101 VM2000-SHUTDOWN IN BEARBEITUNG. /(&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Kommando

## VMS2102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

VMS2102 VM2000-SHUTDOWN ABGEWIESEN, DA KEIN GEEIGNETES MONITORSYSTEM ABLAEUFT

## VMS2103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

VMS2103 UNBEGRENZTES WARTEN AUF SHUTDOWN EINES GASTSYSTEMS NICHT ZUGELASSEN

### Bedeutung

Eine virtuelle Maschine befindet sich im Zustand IN HOLD (WAIT) oder
das auf ihr ablaufende Gastsystem unterstuetzt die aufgerufene
Funktion nicht.

### Maßnahme

/SHUTDOWN-VM wiederholen, nachdem entweder der Wartezustand der
virtuellen Maschine mit /RESUME-VM wieder aufgehoben worden ist
oder der Operator das Gastsystem beendet hat.

## VMS2104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2104 VM2000-SHUTDOWN EINGELEITET, OBWOHL SICH EINE VIRTUELLE MASCHINE IM 'WAIT STATE' BEFINDET

### Bedeutung

Virtuelle Maschinen, die sich im Zustand IN HOLD (WAIT) befinden,
werden nach Ablauf der Wartezeit im Monitorsystem unabhaengig von
ihrem Zustand zwangsweise beendet.

## VMS2105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

VMS2105 /ENTER-JOB KANN IN EINEM GASTSYSTEM NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN. VM2000-SHUTDOWN ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer ein Gastsystem wurde bereits ein /SHUTDOWN-VM mit
ACTION=*SHUTDOWN(...) abgesetzt.

## VMS2200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2200 VM2000 laeuft nicht auf einer Server Unit in einem HA Cluster

## VMS2201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS2201 Information ueber den HA Cluster nicht verfuegbar

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie das Kommando nach einer kurzen Wartezeit.
Falls dann immer noch keine Informationen zur Verfuegung stehen,
informieren Sie bitte die Administration.

## VMS2202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS2202 Die Eindeutigkeit des VM-Namens '(&00)' kann aktuell nicht ueberprueft werden

### Bedeutung

(&00) - VM-Name

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie das Kommando nach einer kurzen Wartezeit.
Falls die Ueberpruefung dann immer noch nicht moeglich ist,
informieren Sie bitte die Administration.

## VMS2300

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2300 Definition der VM '(&00)' existiert nicht

### Bedeutung

(&00): Name der virtuellen Maschine

## VMS2301

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2301 Definition der VM '(&00)' eingerichtet

### Bedeutung

(&00): Name der virtuellen Maschine

## VMS2302

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2302 Definition der VM '(&00)' geloescht

### Bedeutung

(&00): Name der virtuellen Maschine

## VMS2303

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2303 Definition der VM '(&00)' nicht zugreifbar

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Das Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) ist nicht
betriebsbereit.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- In der Ablage fuer VM-Definitionen befindet sich die Definition
einer persistenten virtuellen Maschine, die denselben Namen wie eine
bereits initialisierte (nicht persistente) virtuelle Maschine hat.
(&00): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Ein Namenskonflikt wird auf der Konsole des Monitorsystems durch die
zu beantwortende Meldung VMS2360 angezeigt. Der Konflikt kann dadurch
aufgeloest werden, dass
- die Definition der persistenten virtuellen Maschine geloescht
und durch die Definition der bereits initialisierten virtuellen
Maschine ersetzt wird oder
- die bereits initialisierte virtuelle Maschine beendet und
geloescht wird.
Die erste Loesungsalternative wird automatisch durch die Beantwortung
der Meldung VMS2360 mit "Y" eingeleitet. Die zweite muss vom VM- bzw.
VM2000-Administrator manuell durchgefuehrt werden, bevor die Meldung
VMS2360 mit "N" beantwortet wird.
Nach der Aufloesung eines Namenskonflikts koennen weitere Konflikte
auftreten, die auf dieselbe Weise aufzuloesen sind.

## VMS2305

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2305 Definition der VM '(&00)' konnte nicht eingerichtet werden. /(&01) abgewiesen

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- Die Verbindung zu einer Management Unit ueber das
Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) wurde unterbrochen.
(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Kommando

### Maßnahme

Versuchen Sie bitte die Fehlerursache zu beheben und das Kommando zu
wiederholen.

## VMS2306

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2306 Definition der VM '(&00)' konnte nicht aktualisiert werden

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- Die Verbindung zu einer Management Unit ueber das
Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) wurde unterbrochen.
VM2000 versucht periodisch, die VM-Definition nachtraeglich
zu aktualisieren.
(&00): Name der virtuellen Maschine

## VMS2307

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2307 Definition der VM '(&00)' konnte nicht geaendert werden. /(&01) abgewiesen

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- Die Verbindung zu einer Management Unit ueber das
Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) wurde unterbrochen.
(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Kommando

### Maßnahme

Versuchen Sie bitte die Fehlerursache zu beheben und das Kommando zu
wiederholen.

## VMS2308

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2308 Definition der VM '(&00)' konnte nicht geloescht werden

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- Die Verbindung zu einer Management Unit ueber das
Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) wurde unterbrochen.
VM2000 versucht periodisch, die VM-Definition nachtraeglich
zu loeschen.
(&00): Name der virtuellen Maschine

## VMS2309

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2309 Definition der VM '(&00)' konnte nicht geloescht werden. /(&01) abgewiesen

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- Die Verbindung zu einer Management Unit ueber das
Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) wurde unterbrochen.
(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Kommando

### Maßnahme

Versuchen Sie bitte die Fehlerursache zu beheben und das Kommando zu
wiederholen.

## VMS2310

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2310 Durchfuehrung von /(&00) fuer VM-Definition '(&01)' nicht rechtzeitig bestaetigt

### Bedeutung

Problem bei der Kommunikation mit einer externen
Administrationskomponente des VM2000-Systems. Es ist nicht sicher,
ob das Kommando ausgefuehrt worden ist.
(&00): Kommando
(&01): Name der VM-Definition

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie die VM-Definition mit /SHOW-VM-DEFINITION.
Sie muessen das Kommando unter Umstaenden wiederholen. Wenn auch eine
Wiederholung nicht funktioniert, verstaendigen Sie bitte den Service.

## VMS2311

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2311 MAXIMAL ERLAUBTE ANZAHL ((&00)) VON VM-DEFINITIONEN BEREITS ERREICHT. /(&01) ABGEWIESEN

### Maßnahme

Gegebenenfalls eine VM-Definition loeschen.

## VMS2312

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2312 KEINE VM-DEFINITION MIT PASSENDEM VM-NAMEN GEFUNDEN

## VMS2313

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2313 Geraet '(&00)' mehrfach mit unterschiedlicher Benutzungsart angegeben. /(&01) abgewiesen

### Bedeutung

Unter Umstaenden wurde das Geraet ueber einen Namensbereich
(*DEVICE-RANGE) oder eine Wildcard-Spezifikation angegeben.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Kommando

## VMS2314

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2314 Konflikt in der Geraetebenutzungsart zwischen dem Pubset-Geraet '(&00)' und seinem Pubres-Geraet '(&02)' bei der Zuweisung zu der VM '(&01)'

### Bedeutung

Pubset-Geraete werden in einer VM-Definition durch ihr zugehoeriges
Pubres-Geraet spezifiziert. Eines dieser Pubset-Geraete wird hier
aber zusaetzlich explizit ueber seinen mnemotechnischen Geraetenamen
mit einer anderen Geraetebenutzungart als sein Pubres-Geraet spezifiziert.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename des Pubset-Geraetes
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Mnemotechnischer Geraetename des Pubres-Geraetes

## VMS2315

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2315 Geraet '(&00)' bereits mit anderer Benutzungsart in der Definition von VM '(&01)' eingetragen

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2316

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2316 VM-Index (&00) in VM-Definition '(&01)' groesser als aktuelle Maximalanzahl ((&02)) virtueller Maschinen. /(&03) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): VM-Index
(&01): Name der VM-Definition
(&02): Aktuelle Maximalanzahl virtueller Maschinen
(&03): Kommando

### Maßnahme

Handelt es sich bei dem VM-Namen nicht um einen Standard-VM-Namen, so
kann der VM-Index mit MODIFY-VM-DEFINITION geaendert werden.

## VMS2317

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2317 Speicherangaben passen nicht zu den bereits in der Definition von VM '(&00)' eingetragenen Werten

### Bedeutung

(&00): Name der virtuellen Maschine

## VMS2318

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2318 Der VM-Index (&00) in der VM-Definition '(&01)' wird bereits von einer initialisierten virtuellen Maschine verwendet. /(&02) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): VM-Index
(&01): Name der VM-Definition
(&02): Kommando

### Maßnahme

Der VM-Index kann mit MODIFY-VM-DEFINITION geaendert werden.

## VMS2320

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2320 Definition der VM '(&00)' zur Ziel-SU '(&01)' migriert

### Bedeutung

(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Name der Server Unit, zu der die Definition der
virtuellen Maschine migriert worden ist (Ziel-SU)

## VMS2321

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2321 Definition der VM '(&00)' erfolgreich auf der Ziel-SU '(&01)' eingerichtet, aber Fehler beim Loeschen der lokalen Definition

### Bedeutung

(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Name der Server Unit, zu der die Definition der
virtuellen Maschine migriert worden ist (Ziel-SU)

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie mit /SHOW-VM-DEFINITION, ob die
VM-Definition noch lokal existiert. In diesem Fall loeschen Sie
die Definition bitte mit /DELETE-VM-DEFINITION. Falls auch dieses
Kommando fehlschlaegt, verstaendigen Sie bitte den Service.

## VMS2323

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2323 Definition der VM '(&00)' konnte nicht zur Ziel-SU '(&01)' migriert werden. /(&02) abgewiesen

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- Von der Ziel-SU (&01) wurde ein nicht erwarteter
HTTP-Status-Code geliefert.
(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Name der Server Unit, zu der die Definition der
virtuellen Maschine migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&02): Kommando

## VMS2324

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2324 Migration der Definition von VM '(&00)' durch die Ziel-SU '(&01)' abgewiesen. Ursache: (&02)

### Bedeutung

Der Grund fuer die Abweisung auf der Ziel-SU (&01) kann
durch ein /HELP-MSG auf die Meldungsnummer, die im letzten
Insert der Meldung ausgegeben wird, ermittelt werden.
(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Name der Server Unit, zu der die Definition der virtuellen
Maschine migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&02): Zeichenkette, die aus einer VM2000-Meldungsnummer und
dazugehoerigen Meldungs-Inserts zusammengesetzt ist

## VMS2325

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2325 Migration der Definition von VM '(&00)' nicht rechtzeitig von der Ziel-SU '(&01)' bestaetigt

### Bedeutung

Problem bei der Kommunikation mit einer externen Administrations-
komponente des VM2000-Systems.
Die VM-Definition wurde lokal noch nicht geloescht. Unter Umstaenden
wurde die VM-Definition bereits auf der Ziel-SU (&01) eingerichtet.
(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Name der Server Unit, zu der die Definition der
virtuellen Maschine migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie, ob die VM-Definition bereits auf der Ziel-SU
eingerichtet wurde. In diesem Fall loeschen Sie bitte die lokale
VM-Definition mit /DELETE-VM-DEFINITION. Sonst wiederholen Sie bitte
das Kommando. Falls auch eine Wiederholung nicht zum Einrichten der
VM-Definition auf der Ziel-SU fuehrt, verstaendigen Sie bitte den
Service.

## VMS2330

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2330 Ablage fuer VM-Definitionen erreichbar

## VMS2331

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2331 Ablage fuer VM-Definitionen nicht erreichbar

## VMS2332

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2332 Ablage fuer VM-Definitionen nicht erreichbar. /(&00) abgewiesen

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Das Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) ist nicht
betriebsbereit.
- Keine Management Unit ist betriebsbereit.
- In der Ablage fuer VM-Definitionen befindet sich die Definition
einer persistenten virtuellen Maschine, die denselben Namen wie eine
bereits initialisierte (nicht persistente) virtuelle Maschine hat.
(&00): Kommando

### Maßnahme

Ein Namenskonflikt wird auf der Konsole des Monitorsystems durch die
zu beantwortende Meldung VMS2360 angezeigt. Der Konflikt kann dadurch
aufgeloest werden, dass
- die Definition der persistenten virtuellen Maschine geloescht
und durch die Definition der bereits initialisierten virtuellen
Maschine ersetzt wird oder
- die bereits initialisierte virtuelle Maschine beendet und
geloescht wird.
Die erste Loesungsalternative wird automatisch durch die Beantwortung
der Meldung VMS2360 mit "Y" eingeleitet. Die zweite muss vom VM- bzw.
VM2000-Administrator manuell durchgefuehrt werden, bevor die Meldung
VMS2360 mit "N" beantwortet wird.
Nach der Aufloesung eines Namenskonflikts koennen weitere Konflikte
auftreten, die auf dieselbe Weise aufzuloesen sind.

## VMS2340

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2340 Definition der VM '(&00)' von ferner SU '(&01)' wiederhergestellt

### Bedeutung

(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Name der fernen Server Unit

## VMS2341

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2341 Keine eindeutige ferne SU gefunden

### Bedeutung

Der Cluster, in dem sich die lokale Server Unit befindet,
enthaelt nicht genau eine ferne Server Unit.

## VMS2342

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2342 Angegebene ferne SU '(&00)' entspricht lokaler SU

### Bedeutung

(&00): Name der fernen Server Unit

## VMS2343

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2343 Angegebene ferne SU '(&00)' nicht in einem SU Cluster mit der lokalen SU

### Bedeutung

(&00): Name der fernen Server Unit

## VMS2344

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2344 Ferne SU '(&00)' darf nicht laufen. /(&01) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Name der fernen Server Unit
(&01): Kommando

## VMS2345

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2345 Definition der VM '(&00)' von ferner SU '(&01)' konnte nicht wiederhergestellt werden

### Bedeutung

Moegliche Ursache:
- Das Subsystem REWAS ist nicht verfuegbar.
- Das Subsystem REWAS hat einen internen Fehler gemeldet.
- Das Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) ist nicht
betriebsbereit.
- Von der Management Unit (MU) der fernen Server Unit wurde ein nicht
erwarteter HTTP-Status-Code geliefert.
(&00): Name der virtuellen Maschine
(&01): Name der fernen Server Unit

## VMS2346

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2346 Definition der VM '(&00)' ist im SU Cluster nicht mehr eindeutig

### Bedeutung

Bei der Wiederherstellung der VM-Definition von der fernen Server
Unit ist zunaechst das Loeschen auf der fernen Server Unit und dann,
in der Fehlerbehandlung, das Loeschen auf der lokalen Server Unit
fehlgeschlagen.
(&00): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Bitte vermeiden Sie, die VM-Definition sowohl auf der fernen als auch
auf der lokalen Server Unit zu aktivieren und dann zu starten. Falls das
Datenkommunikationssystem im BS2000 (BCAM) betriebsbereit sein sollte,
versuchen Sie, die lokale VM-Definition mit /DELETE-VM-DEFINITION
zu loeschen und das Kommando zu wiederholen.

## VMS2347

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2347 Lokale SU in keinem SU Cluster gefunden. /(&00) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Kommando
SU: Server Unit

## VMS2350

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2350 Definition der aktiven VM ((&00),(&01)) nicht gefunden. Wiederherstellung eingeleitet

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2360

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2360 VM-Name '(&00)' nicht eindeutig. Soll persistente VM-Definition geloescht und durch Definition bereits initialisierter VM ersetzt werden? Antwort (Y=Ja; N=Nein)

### Bedeutung

In der Ablage fuer VM-Definitionen befindet sich die Definition einer
persistenten virtuellen Maschine, die denselben Namen wie eine bereits
initialisierte (nicht persistente) virtuelle Maschine hat.
(&00): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Wenn Sie die bereits initialisierte virtuelle Maschine beibehalten
wollen, antworten Sie bitte mit "Y". In diesem Fall wird die persistente
Definition geloescht und durch die Definition der bereits initialisierten
virtuellen Maschine ersetzt.
Wenn Sie die persistente Definition beibehalten wollen, dann beenden
(/SHUTDOWN-VM) und loeschen (/DELETE-VM) Sie die initialisierte virtuelle
Maschine und antworten bitte DANACH mit "N".

## VMS2400

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2400 Unbekannte SU '(&00)'. /(&01) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Im Kommando angegebener Name der Server Unit
(&01): Kommando

## VMS2401

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2401 Live Migration einer VM bereits in Bearbeitung

### Bedeutung

Wenn diese Meldung direkt ausgegeben wird, ist bereits eine
Live Migration einer VM von der eigenen SU zu einer anderen
SU in Bearbeitung.
Wird der Meldungsschluessel als Insert der Meldung VMS2404
ausgegeben, dann wird aktuell auf der Ziel-SU bereits eine
andere VM im Rahmen einer Live Migration aufgenommen.
SU: Server Unit

## VMS2402

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2402 Ziel-SU '(&00)' nicht erreichbar

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Ziel-SU (&00) erfuellt nicht die Voraussetzungen fuer eine
erfolgreiche Migration.
- Die Verbindung zur Ziel-SU (&00) konnte nicht hergestellt werden.
(&00): Name der Server Unit, die das Ziel der Migration sein soll
(Ziel-SU)

### Maßnahme

Falls die Ursache auf einer SU /390 nicht ersichtlich ist, erhoehen
Sie bitte den Umfang der zu protokollierenden Trace-Eintraege auf der
Monitor-VM mit /MODIFY-VM-ATTRIBUTES VM-ID=1,TRACE-LEVEL=*STD,
wiederholen Sie das Kommando und erstellen dann einen VMDUMP.
Nachdem Sie den Trace-Umfang wieder zurueckgesetzt haben,
verstaendigen Sie bitte den Service.

## VMS2403

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2403 Verbindung zur Ziel-SU '(&00)' gestoert

### Bedeutung

(&00): Name der Server Unit, die das Ziel der Migration sein soll
(Ziel-SU)

## VMS2404

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2404 Live Migration der VM ((&00),(&01)) durch die Ziel-SU '(&02)' abgewiesen. Ursache: (&03)

### Bedeutung

Der Grund fuer die Abweisung auf der Ziel-SU (&02) kann durch
ein /HELP-MSG-INFORMATION auf die Meldungsnummer, die im letzten
Insert der Meldung ausgegeben wird, ermittelt werden.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden soll (Ziel-SU)
(&03): Zeichenkette, die aus einer VM2000-Meldungsnummer und
dazugehoerigen Meldungs-Inserts zusammengesetzt ist

## VMS2405

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2405 Live Migration der VM ((&00),(&01)) im aktuellen Status nicht zugelassen

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Eine Migration der VM ist bereits in Bearbeitung.
- Eine Speicherrekonfiguration ist fuer die VM in Bearbeitung.
- Ein Start oder Restart der VM ist in Bearbeitung.
- Ein ueber /SHUTDOWN-VM eingeleiteter Shutdown der VM ist in
Bearbeitung.
- Die VM ist nicht normal beendet worden.
- Die VM ist per Kommando angehalten worden.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2406

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2406 Live Migration wird nicht vom Gastsystem der VM ((&00),(&01)) unterstuetzt

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS2407

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2407 Start der Live Migration zur Ziel-SU '(&02)' vom Gastsystem der VM ((&00), (&01)) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2408

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2408 Start der Live Migration zur Ziel-SU '(&02)' nicht rechtzeitig vom Gastsystem der VM ((&00),(&01)) bestaetigt. /(&03) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&03): Kommando

## VMS2409

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2409 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' von einer Administrationskomponente des VM-Systems abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden soll (Ziel-SU)

## VMS2410

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2410 Ziel-SU '(&00)' nicht in einem aktiven SU Cluster mit Quell-SU

### Bedeutung

Es ist kein SU Cluster (mit Funktion "LM") eingerichtet worden und
aktiv, der sowohl die angegebene Ziel-SU (&00) als auch die lokale
Quell-SU enthaelt, oder die Ermittlung der Cluster-Konfiguration
ist fehlgeschlagen.
(&00): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden soll (Ziel-SU)
SU: Server Unit

### Maßnahme

Ueberpruefen und korrigieren Sie ggf. den Namen der im Kommando
angegebenen Ziel-SU. Falls erforderlich, muss der Service einen
SU Cluster einrichten oder erweitern, so dass dieser beide SUs
beinhaltet.

## VMS2411

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2411 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' nach Restart des Monitorsystems abgebrochen

### Bedeutung

Die Live Migration wurde abgebrochen, da die Meldung VMS2444 auf
der Konsole des Monitorsystems mit "N" beantwortet wurde.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2412

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2412 Monitor Speicherengpass. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie den Systemzustand. Unter Umstaenden kann die
die Live Migration etwas spaeter ausgefuehrt werden.

## VMS2413

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2413 Verbindung zur Ziel-SU '(&02)' gestoert. Live Migration der VM ((&00), (&01)) abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2414

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2414 Fortsetzung der Live Migration von VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' vom Gastsystem abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2415

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2415 Fortsetzung der Live Migration von VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' nicht rechtzeitig vom Gastsystem bestaetigt. Bearbeitung abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2416

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2416 Wegschalten des Geraetes '(&03)' vom Gastsystem abgewiesen. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&03): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS2417

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2417 Wegschalten des Geraetes '(&03)' nicht rechtzeitig vom Gastsystem bestaetigt. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&03): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS2418

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2418 Geraet '(&03)' ist aktiv. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&03): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS2419

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2419 Interner Fehler. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2420

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2420 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' durchgefuehrt, VM konnte aber lokal nicht geloescht werden

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert worden ist (Ziel-SU)

## VMS2421

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS2421 Live Migration der VM ((&00),(&01)) durch VM2000 auf der Ziel-SU '(&02)' abgebrochen. Ursache: (&03)

### Bedeutung

Der Grund fuer den Abbruch auf der Ziel-SU (&02) kann durch ein
/HELP-MSG-INFORMATION auf die Meldungsnummer, die im letzten
Insert der Meldung ausgegeben wird, ermittelt werden.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&03): Zeichenkette, die aus einer VM2000-Meldungsnummer und
den dazugehoerigen Meldungs-Inserts zusammengesetzt ist

## VMS2422

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2422 Fehlerbehandlung oder Rekonfiguration in Bearbeitung. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Wenn eine Wiederholung der Migration zu einem Abbruch mit derselben
Meldung fuehrt, ziehen Sie bitte einen VMDUMP und verstaendigen Sie
den Service.

## VMS2423

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2423 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' von einer Administrationskomponente des VM-Systems abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2424

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2424 VM wurde unabhaengig von ihrem Zustand beendet. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2425

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2425 Sich aendernde Hauptspeicherseiten koennen nicht schnell genug uebertragen werden. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Wenn als Trace-Level der Defaultwert *OFF eingestellt ist, erhoehen
Sie bitte den Umfang der zu protokollierenden Trace-Eintraege auf
der Monitor-VM mit /MODIFY-VM-ATTRIBUTES VM-ID=1,TRACE-LEVEL=*STD.
Versuchen Sie dann erneut die virtuelle Maschine zu migrieren. Wenn
die Migration mit derselben Meldung abgebrochen wird, erstellen Sie
bitte einen VMDUMP und verstaendigen Sie den Service.
Falls fuer das Trace-Level bereits *STD oder *MAX eingestellt ist,
koennen Sie den VMDUMP direkt ohne Wiederholung des Migrations-
versuches ziehen.
Das aktuelle Trace-Level koennen Sie mit Hilfe der VMDUMP-Anweisung
"S" ermitteln. Wenn Sie das Trace-Level erhoeht haben, sollten Sie
es auch wieder zuruecksetzen.

## VMS2426

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2426 Hypervisor Speicherengpass. Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie bitte die Angabe fuer die Hauptspeichergroesse des
VM2000-Hypervisors in der Startup-Parameterdatei von BS2000 OSD/BC.
Wenn dort HYPERVISOR-SIZE=*BY-SYSTEM (Defaultwert) angegeben ist,
ziehen Sie bitte einen VMDUMP und verstaendigen Sie den Service.
Ist ein expliziter Wert fuer die Hauptspeichergroesse des Hypervisors
angegeben, so kann dieser zu klein sein. Moeglicherweise koennen Sie dem
Hypervisor durch Loeschen einer (weniger wichtigen) VM Speicherplatz
zur Verfuegung stellen.

## VMS2430

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2430 Live Migration der VM ((&00),(&01)) von der Quell-SU '(&02)' gestartet

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, von der die virtuelle Maschine
migriert wird (Quell-SU)

## VMS2431

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2431 Live Migration der VM ((&00),(&01)) von Quell-SU '(&02)' abgeschlossen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, von der die virtuelle Maschine
migriert worden ist (Quell-SU)

## VMS2432

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2432 VM ((&00),(&01)) bei Live Migration von Quell-SU '(&02)' wiederangestartet

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, von der die virtuelle Maschine
migriert wird (Quell-SU)

## VMS2433

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2433 Live Migration der VM ((&00),(&01)) von Quell-SU '(&02)' mit Warnungen im Gastsystem abgeschlossen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, von der die virtuelle Maschine
migriert worden ist (Quell-SU)

### Maßnahme

Bitte suchen Sie die Warnungen im KVP-Logging oder im
BS2000-Konsolprotokoll der migrierten VM.

## VMS2434

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2434 Live Migration der VM ((&00),(&01)) von Quell-SU '(&02)' abgebrochen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, von der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Quell-SU)

### Maßnahme

Wenn die Ursache fuer den Abbruch der Live Migration nicht klar ist,
erstellen Sie bitte einen VMDUMP auf der Quell-SU und verstaendigen
Sie den Service.

## VMS2436

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2436 Konfiguration des Geraets '(&00)' auf der Ziel-SU nicht kompatibel mit derjenigen auf der Quell-SU

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
SU: Server Unit

### Maßnahme

Bitte pruefen Sie den Geraetetyp des betroffenen I/O-Geraetes.
SU /390: Pruefen Sie bitte die IDs der Kanalpfade (eine Untermenge der
CHPIDs muss auf beiden SUs gleich sein) und die Verfuegbarkeit
der Kanalpfade auf der Ziel-SU. Wenn ein Kanalpfad des
betroffenen Geraetes auf der Ziel-SU offline ist, schalten Sie
ihn im Monitorsystem auf der Ziel-SU zu.
Wenn es sich bei dem betroffenen Geraet um ein Plattengeraet
handelt, pruefen Sie bitte auch das Zoning und LUN-Masking
und fuehren Sie dann das Kommando /CHECK-VM-DISK-CONFIGURATION
auf der Ziel-SU aus.
SU x86: Pruefen Sie bitte die Geraetegenerierung (Host Connector und
Unit ID) des betroffenen Geraetes.
Wenn die Ursache fuer die Inkompatibilitaet klar ist, beheben Sie diese
bitte oder entziehen Sie das betroffene Geraet der zu migrierenden VM.
Sonst erstellen Sie bitte sowohl auf der Ziel- als auch auf der
Quell-SU einen VMDUMP und verstaendigen Sie den Service.

## VMS2437

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2437 Geraet '(&00)' kann der virtuellen Maschine auf der Ziel-SU nicht zugewiesen werden

### Bedeutung

Das Geraet ist bereits einer anderen VM (exklusiv) zugewiesen.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
SU: Server Unit

## VMS2438

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2438 VM-Name auf der Ziel-SU nicht verfuegbar

### Bedeutung

Auf einer Server Unit (SU) muessen die VM-Namen eindeutig sein.

## VMS2439

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2439 Migrierende VM konnte auf der Ziel-SU nicht in vorgesehener Zeit eingerichtet werden

### Bedeutung

Das Einrichten der migrierenden VM auf der Ziel-SU
(inklusive der Zuweisung aller ihrer Geraete) wurde
nicht in der dafuer vorgesehenen Zeit abgeschlossen.
SU: Server Unit

### Maßnahme

Wenn die Zuweisung einzelner Geraete mehrere Sekunden dauert
(vgl. Zeitstempel von VMS4005 im CONSLOG), so ueberpruefen Sie
bitte die Hardware-Konfiguration und die Betriebsbereitschaft
der betroffenen Geraete. In allen anderen Faellen erzeugen
Sie bitte auf der Ziel-SU einen VMDUMP und verstaendigen Sie
den Service!

## VMS2440

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2440 Live Migration der VM ((&00),(&01)) konnte auf der Ziel-SU '(&02)' wegen eines Verbindungsfehlers nicht abgebrochen werden

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2441

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2441 Live Migration der VM ((&00),(&01)) konnte auf der Ziel-SU '(&02)' wegen eines Verbindungsfehlers nicht abgebrochen werden. Wiederholung in Bearbeitung

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

## VMS2442

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2442 Verbindungsfehler bei der Live Migration der VM ((&00),(&01)). Wurde die VM bereits auf der Ziel-SU '(&02)' wiederangestartet? Antwort (Y=Ja; N=Nein)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Wenn die VM bereits auf der Ziel-SU wiederangestartet wurde, antworten Sie
bitte mit "Y". In diesem Fall wird die VM lokal geloescht. Anderenfalls
antworten Sie bitte mit "N". Die Live-Migration wird abgebrochen.

## VMS2443

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2443 Abbruch der Live Migration der VM ((&00),(&01)) von der Ziel-SU '(&02)' abgewiesen. Wurde die VM bereits auf der Ziel-SU wiederangestartet? Antwort (Y=Ja; N=Nein)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Wenn die VM bereits auf der Ziel-SU wiederangestartet wurde, antworten Sie
bitte mit "Y". In diesem Fall wird die VM lokal geloescht. Anderenfalls
antworten Sie bitte mit "N". Die Live-Migration wird lokal abgebrochen.

## VMS2444

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2444 Restart des Monitorsystems waehrend der Live Migration der VM ((&00), (&01)). Wurde die VM bereits auf der Ziel-SU '(&02)' wiederangestartet? Antwort (Y=Ja; N=Nein)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)

### Maßnahme

Wenn die VM bereits auf der Ziel-SU wiederangestartet wurde, antworten Sie
bitte mit "Y". In diesem Fall wird die VM lokal geloescht. Anderenfalls
antworten Sie bitte mit "N". Die Live-Migration wird lokal abgebrochen.

## VMS2450

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2450 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' gestartet

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert wird (Ziel-SU)

## VMS2451

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2451 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' abgeschlossen

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert worden ist (Ziel-SU)

## VMS2452

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2452 VM ((&00),(&01)) bei Live Migration zur Ziel-SU '(&02)' angehalten

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert wird (Ziel-SU)

## VMS2460

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS2460 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' moeglich

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden soll (Ziel-SU)

## VMS2461

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

VMS2461 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' nicht moeglich

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden soll (Ziel-SU)

## VMS2462

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS2462 Voraussetzungen fuer Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' nicht erfuellt. /(&03) abgewiesen

### Bedeutung

Moegliche Ursachen wurden in vorausgegangenen Meldungen ausgegeben.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert werden sollte (Ziel-SU)
(&03): Kommando

## VMS2470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

VMS2470 Die angegebene Ziel-SU '(&00)' entspricht der lokalen SU

### Bedeutung

(&00): Im Kommando angegebener Name der Ziel-SU
SU: Server Unit

## VMS2471

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

VMS2471 Das Geraet '(&00)' wird durch die Live Migration weggeschaltet

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS2472

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

VMS2472 Geraet '(&00)' (physikalisch) anders auf Ziel-SU '(&01)'

### Bedeutung

1) Falls das Geraet der migrierenden VM zugewiesen ist:
Das physikalische Geraet zu dem spezifizierten mnemotechnischen
Geratenamen auf der Ziel-SU (&01) unterscheidet sich von
demjenigen auf der Quell-SU oder kann nicht bestimmt werden.
2) Falls das Geraet der migrierenden VM nicht zugewiesen ist (SU x86):
Die Generierung (Typ, Host Connector, Unit ID) des Geraetes mit dem
spezifizierten mnemotechnischen Geraetenamen unterscheidet sich auf
der Ziel-SU (&01) von derjenigen auf der Quell-SU.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert wird (Ziel-SU)
SU: Server Unit

### Maßnahme

1) Wenn diese Warnung auf SU /390 fuer das Kommando /CHECK-VM-MIGRATION
ausgegeben worden ist und das physikalische Geraet auf der Quell-
und der Ziel-SU gleich sein soll, fuehren sie bitte zunaechst
das Kommando /CHECK-VM-DISK-CONFIGURATION sowohl auf der Ziel-
als auch auf der Quell-SU aus, um beide Plattenkonfigurationen
zu aktualisieren. Dann wiederholen Sie bitte /CHECK-VM-MIGRATION.
Falls das physikalische Geraet auf der Ziel-SU immer noch anders
sein sollte, pruefen Sie bitte das Zoning und LUN-Masking.
2) Versuchen Sie bitte die inkonsistente Geraetegenerierung zu beheben.
Beachten Sie, dass eine bestehen bleibende Inkonsistenz spaeter
eine Zuweisung des Geraetes zu der migrierten VM auf der Ziel-SU
verhindern kann!

## VMS2480

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : YES

VMS2480 Live Migration der VM ((&00),(&01)) zur Ziel-SU '(&02)' trotz Warnungen gestartet

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der Server Unit, zu der die virtuelle Maschine
migriert wird (Ziel-SU)

### Maßnahme

Bitte beachten Sie die Warnungen!

## VMS3000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS3000 VM2000-KOMMANDO /(&00) FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02)) ERFOLGREICH BEARBEITET

### Bedeutung

(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS3001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3001 VM2000-KOMMANDO FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02)) KONNTE NICHT ERFOLGREICH BEARBEITET WERDEN. /(&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Fehler unter Zuhilfenahme der zuvor ausgegebenen Meldungen feststellen und
korrigieren. Erneut versuchen.

## VMS3002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3002 UNGUELTIGER WERT DES OPERANDEN '(&00)' IN VM2000-KOMMANDO. /(&01) ABGEWIESEN

## VMS3003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3003 UNZULAESSIGE KOMBINATION VON '(&00)' UND '(&01)'. /(&02) ABGEWIESEN

## VMS3004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3004 IN DER WERTELISTE FUER DEN OPERANDEN '(00)' DES KOMMANDOS '/(&01)' SIND ELEMENTE MEHRFACH AUFGEFUEHRT

## VMS3005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3005 Kommando wird nicht unterstuetzt

## VMS3006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3006 'TRACE' BEENDET FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01))

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS3007

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3007 VM-PROZEDUR FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS3008

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3008 VM-PROZEDUR FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) MIT FEHLER BEENDET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Prozedur korrigieren und erneut anstarten.

## VMS3010

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3010 UNZULAESSIGES KOMMANDO IN DER PROZEDURDATEI. /(&00) ABGEWIESEN

## VMS3011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3011 DAS KOMMANDO '/(&00)' WIRD FUER DIESES HSI NICHT UNTERSTUETZT

## VMS3012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3012 DER OPERAND '(&00)' WIRD FUER DIESE HARDWARE NICHT UNTERSTUETZT. /(&01) ABGEWIESEN

## VMS3014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3014 /(&00) ABGEWIESEN FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02)), DA 'ADMIN-PRIVILEGES=*MIN' GESETZT IST

### Bedeutung

Mit ADMIN-PRIVILEGES=*MIN wurden dem VM2000-Administrator
Einschraenkungen auferlegt.
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS3015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3015 PERIODISCHE AUSGABE VON MESSDATEN BEREITS VON (&00) '(&01)' ANGESTARTET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Sobald eine periodische Ausgabe von Messdaten angestartet wurde,
kann keine weitere mehr eingeleitet werden.
(&00): Schluesselwort: CONSOLE oder TASK oder APPLICATION
(&01): Identifikation des VM2000-Administrators:
Mnemotechnischer Geraetename der Konsole oder TSN oder
Berechtigungsname eines berechtigten Benutzerprogrammes

### Maßnahme

Laufende periodische Ausgabe von Messdaten eventuell beenden
und Kommando wiederholen.

## VMS3016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3016 PERIODISCHE AUSGABE VON MESSDATEN GESTARTET

## VMS3017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3017 ES WIRD DERZEIT KEINE PERIODISCHE AUSGABE VON MESSDATEN AUSGEFUEHRT. /(&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Wird das Kommando mit dem Defaultwert *NO fuer den Parameter
PERIOD eingegeben, so wird nur die periodische Ausgabe der
Messdaten beendet.

### Maßnahme

Sie muessen fuer den Parameter PERIOD ein Zeitintervall in Sekunden
angeben, wenn Sie periodisch Messdaten sammeln und ausgeben moechten.

## VMS3018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3018 Kein Messobjekt angegeben

## VMS3019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS3019 Keine virtuelle Maschine mit passendem VM-Namen gefunden. Kommando abgewiesen

## VMS3025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3025 Keine Messdaten fuer letztes Intervall

## VMS3026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3026 Keine Messdaten fuer SHOW-VM-STATUS *RECENT verfuegbar

## VMS3027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3027 Messdatensammlung fuer SHOW-VM-STATUS *RECENT wurde abgebrochen

## VMS3029

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3029 PERIODISCHE AUSGABE VON MESSDATEN BEENDET

## VMS3030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3030 Der Operand '(&00)' wird fuer dieses HSI nicht unterstuetzt

### Bedeutung

HSI: Hardware/Software Schnittstelle.

## VMS3031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3031 OPERAND '(&00)' IST NICHT ERLAUBT FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02))

## VMS3032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3032 WERT DES OPERANDEN '(&00)' WIRD FUER DIESES HSI NICHT UNTERSTUETZT. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Operandenname

## VMS3033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3033 ADMIN-PRIVILEGES=*MAX fuer die Monitor-VM nicht zugelassen. Kommando abgewiesen

## VMS3034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3034 ADMIN-PRIVILEGES=*MIN nur fuer die Monitor-VM zugelassen. Kommando abgewiesen

## VMS3035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3035 IO-PRIORITY Privileg kann fuer die VM ((&00),(&01)) nicht gesetzt werden. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

Die Summe der virtuellen CPUs ueber alle VMs mit dem Privileg IO-PRIORITY
darf die Anzahl der real verfuegbaren CPUs nicht uebersteigen.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS3036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3036 VM-NAME und VM-INDEX stimmen nicht ueberein. Kommando abgewiesen

## VMS3037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3037 Kein Selektionsoperand angegeben. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

Da die detaillierte Ausgabe aller Geraete im Normalfall sehr umfangreich
ist, muessen hierfuer explizit Selektionsoperanden angegeben werden.
Dadurch soll eine versehentliche (langanhaltende) Blockade der Konsole
bzw. des $VMCONS-Dialogs vermieden werden.

### Maßnahme

Um die detaillierte Ausgabe aller Geraete zu erhalten, kann UNITS=*ALL
angegeben werden.

## VMS3038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3038 PERSISTENT=*YES fuer die Monitor-VM nicht zugelassen. Kommando abgewiesen

## VMS3040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3040 KOMMANDO FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) AUFGRUND DES ZUSTANDES DER VM ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando mit der Angabe CHECK-VM-STATE=*YES wird nur fuer eine VM im
Zustand "INIT-ONLY" oder "DOWN" ausgefuehrt.

### Maßnahme

Falls gewuenscht, Kommando mit CHECK-VM-STATE=*NO wiederholen.

## VMS3041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

VMS3041 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) WIRD MIGRIERT. KOMMANDO FUER DIESE VM NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Wiederhole das Kommando, nachdem die Migration der virtuellen Maschine
abgeschlossen worden ist!

## VMS3042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

VMS3042 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) WIRD MIGRIERT. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Kommando

### Maßnahme

Wiederhole das Kommando, nachdem die Migration der virtuellen Maschine
abgeschlossen worden ist!

## VMS3050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3050 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) EINGERICHTET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS3051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS3051 Virtuelle Maschine ((&00),(&01)) zurueckgesetzt

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4000 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) NOCH NICHT INITIALISIERT. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Gegebenenfalls die betreffende VM initialisieren.

## VMS4001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4001 Keine virtuelle Maschine mit passendem VM-Namen gefunden

## VMS4002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4002 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) KONNTE NICHT BEENDET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4003 GERAET '(&00)' IST AKTIV. KOMMANDO FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02)) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Geraet kann nur dann entzogen werden, wenn es alle seine
Ein-/Ausgaben beendet hat.

### Maßnahme

Kommando nach Beendigung der Ein-/Ausgabe fuer das Geraet wiederholen
bzw. den Geraeteentzug mit FORCE=*YES durchfuehren.

## VMS4004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4004 GERAET '(&00)' IST BEREITS DER VM ((&01),(&02)) EXKLUSIV ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet kann nur einer VM exklusiv zugeordnet werden.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS4005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4005 DAS GERAET '(&00)' IST DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) (&04) ZUGEWIESEN (&03)

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine
(&03): "(TYPE=SD)" oder "(TYPE=VC)" falls explizit im Kommando angegeben
(&04): Ursache:
- Leerzeichen: Kommando des VM2000-Administrators
- "(BY GUEST)": Implizite Zuweisung durch das Gastsystem
- "(BY SYSADM)": Aktion der Systemadministration

## VMS4006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4006 GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das Geraet
- ist auf der lokalen SU (Server Unit) nicht (korrekt) generiert,
- ist in dem Gastsystem, das migriert worden ist, nicht generiert
(SU /390) oder
- ist in dem Gastsystem, das migriert worden ist, anders (Typ,
Host Connector oder Unit ID) generiert (SU x86).
(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : YES

VMS4007 DAS GERAET '(&00)' IST DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) NICHT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4008 GERAET '(&00)' VON VIRTUELLER MASCHINE ((&01),(&02)) ZUR VIRTUELLEN MASCHINE ((&03),(&04)) (&05) UMGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der bisherigen virtuellen Maschine (FROM-VM)
(&02): Name der bisherigen virtuellen Maschine (FROM-VM)
(&03): Index der neuen virtuellen Maschine (TO-VM)
(&04): Name der neuen virtuellen Maschine (TO-VM).
(&05): Ursache:
- Leerzeichen: Kommando des VM2000-Administrators
- "(BY GUEST)": Implizite Umweisung durch das Gastsystem

## VMS4009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4009 GERAET '(&00)' DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) (&03) ENTZOGEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine
(&03): Ursache:
- Leerzeichen: Kommando des VM2000-Administrators
- "(BY GUEST)": Implizite Freigabe durch das Gastsystem
- "(BY SYSADM)": Aktion der Systemadministration
- "(BY IPL)": Implizite Freigabe durch IPL des Gastsystems
- "(BY RECONF)": Rekonfiguration durch den Systemadministrator

## VMS4010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4010 MAXIMAL ERLAUBTE ANZAHL ((&00)) VIRTUELLER MASCHINEN BEREITS ERREICHT. /(&01) ABGEWIESEN

### Maßnahme

Gegebenenfalls eine virtuelle Maschine beenden.

## VMS4011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4011 DER ANGEFORDERTE SPEICHER FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) IST NICHT VERFUEGBAR. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Kommando mit passender Speichergroesse bzw. Speicherlage wiederholen.

## VMS4012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4012 DER ANGEFORDERTE SPEICHER FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) IST NICHT AUSREICHEND. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Kommando mit ausreichender Speichergroesse wiederholen.

## VMS4013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4013 VM-Name '(&00)' nicht verfuegbar. Ursache: (&01)

### Bedeutung

VM-Namen muessen auf einer Server Unit und in einem HA Cluster
eindeutig sein.
(&00): VM-Name, der nicht verfuegbar ist
(&01): Ursache:
1 - Der VM-Name wird bereits fuer eine FOREIGN VM auf der
lokalen Server Unit verwendet.
2 - Der VM-Name wird bereits fuer eine FOREIGN VM auf einer
Server Unit verwendet, die sich mit der lokalen
Server Unit in einem HA Cluster befindet.
3 - Der VM-Name wird bereits fuer eine BS2000 VM auf der
lokalen Server Unit verwendet.
4 - Der VM-Name wird bereits fuer eine BS2000 VM auf einer
Server Unit verwendet, die sich mit der lokalen
Server Unit in einem HA Cluster befindet.
5 - Der VM-Name wird bereits in der Definition einer BS2000 VM
auf der lokalen Server Unit verwendet.
6 - Der VM-Name wird bereits in der Definition einer BS2000 VM
auf einer Server Unit verwendet, die sich mit der lokalen
Server Unit in einem HA Cluster befindet.
7 - Die Gesamtzahl der BS2000 oder FOREIGN VMs, die auf der
lokalen Server Unit laufen oder dort definiert sind, hat
ihr zugelassenes Maximum bereits erreicht.

## VMS4014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4014 Virtuelle Maschine ((&00),(&01)) wegen eines SVP-Fehlers nicht eingerichtet

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4015 DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) IST BEREITS INITIALISIERT. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : YES

VMS4016 GERAET '(&00)' KANN NICHT ALS VIRTUELLE KONSOLE VERWENDET WERDEN. /(&01) FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&02),(&03)) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der generierte Geraetetypcode muss '02' oder '03' sein.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4017 UNZULAESSIGER GERAETE-TYP DES URLADERS. /(&00) FUER VIRTUELLE MACHINE ((&01),(&02)) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer den Urlader werden nur Platten- oder Bandgeraete zugelassen.
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4018 DIE GEWUENSCHTE CPU IST DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) NICHT ZUGEWIESEN. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4019 ANGEGEBENE VIRTUELLE CPU UNGEEIGNET FUER IPL. /(&00) FUER VIRTUELLE MACHINE ((&01),(&02)) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die angegebene virtuelle CPU ist von VM2000 gesperrt worden
oder es handelt sich um eine Spare-CPU.
(&00): Kommando
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4020 DAS GERAET '(&00)' IST DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) NICHT ZUGEWIESEN. /(&03) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS4021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4021 DAS GERAET '(&00)' IST DIE LETZTE KONSOLE ODER DIE HAUPTKONSOLE DES MONITORSYSTEMS. KEINE REKONFIGURATION MOEGLICH

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

## VMS4022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4022 DAS GERAET '(&00)' IST ALS PUBLIC-GERAET IN DER MONITOR-VM IN BENUTZUNG. KEINE REKONFIGURATION MOEGLICH

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

## VMS4023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4023 DAS ANGEFORDERTE IPL-GERAET IST NICHT VERFUEGBAR. /(&00) ABGEWIESEN

## VMS4024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4024 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BEENDET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4026 FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) IST BEREITS EINE VIRTUELLE KONSOLE DEFINIERT. /(&02) FUER GERAET '(&03)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&03): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4027 DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) IST KEINE KONSOLE ZUGEWIESEN. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4030 DER MONITOR-VM KANN KEINE VIRTUELLE KONSOLE ZUGEORDNET WERDEN. /(&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): VM2000-Kommandoname.

## VMS4031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4031 GERAET '(&00)' IST INOP. KOMMANDO FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02)) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Geraet ist nicht betriebsbereit, oder es gibt einzelne Kanalpfade
fuer das Plattengeraet, ueber die verschiedene LUNs angeschlossen sind.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Ist das betroffene Geraet ein Plattengeraet, das ueber mehrere
Fibre Channels angeschlossen ist, pruefen Sie bitte das Zoning und
LUN-Masking aller zugehoerigen Ports.

## VMS4032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4032 GERAET '(&00)' KANN NICHT MEHREREN VIRTUELLEN MASCHINEN ZUGLEICH ZUGEORDNET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4033 Maximale Anzahl von Systemen fuer die Nutzung von Geraet '(&00)' bereits erreicht. Kommando fuer dieses Geraet abgewiesen

### Bedeutung

Ein mehrfach benutzbares Geraet kann hoechstens 16 Systemen
zugewiesen werden.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4034 GERAET '(&00)' IST BEREITS ALS MEHRFACH BENUTZBAR ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Geraet, das bereits als mehrfach benutzbar zugewiesen ist, kann
einer VM nicht exklusiv zugewiesen werden. Beim Kommando /START-VM
muss das IPL-Geraet der VM exklusiv zugewiesen sein.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4035 KEIN ENTSPRECHENDES GERAET GEFUNDEN

## VMS4036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4036 IPL FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Ein IPL der virtuellen Maschine ist gerade ueber den SE-Manager
eingeleitet worden, oder der vorhergehende IPL wurde nicht richtig
beendet.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie bitte den Status der virtuellen Maschine!

## VMS4037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4037 E/A-FEHLER BEIM LESEN DES 'BOOTS' FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00), (&01)). CC=(&02), CSB=(&03), USB=(&04), SENSE=(&05)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Condition code (CC)
(&03): Channel Status Byte (CSB)
(&04): Unit Status Byte (USB)
(&05): Sense Bytes.

### Maßnahme

Ueberpruefen des Geraetezustandes anhand der ausgegebenen Information.

## VMS4038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4038 TIMEOUT BEI DER INITIALISIERUNG DES MIKROKERNELS ODER BEIM ANSTARTEN DER IPL CPU. /(&00) FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&01),(&02)) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Kommando
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4039 DAS GERAET '(&00)' IST DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) ZUGEWIESEN (&03)

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine
(&03): Spezieller Geraetetyp, falls definiert.

## VMS4040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4040 DAS GERAET '(&00)' IST KEINER VIRTUELLEN MASCHINE ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

## VMS4043

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4043 CPU (&00) IM SYSTEM NICHT BEKANNT

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

### Maßnahme

Kommando korrigieren.

## VMS4044

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4044 CPU (&00) ZUGESCHALTET

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4045

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4045 CPU (&00) WEGGESCHALTET

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4046

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4046 CPU (&00) BEREITS ZUGESCHALTET

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4047

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4047 CPU (&00) BEREITS WEGGESCHALTET

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4048

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4048 CPU (&00) IST DIE LETZTE VERFUEGBARE NORMAL-CPU. KEINE REKONFIGURATION MOEGLICH

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4049

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4049 Speicherrekonfiguration fuer die virtuelle Maschine ((&00),(&01)) abgewiesen, da Geraet '(&02)' noch taetig

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Mnemonik des ersten oder einzigen Geraetes im busy Zustand.

### Maßnahme

Befand sich das Gastsystem noch im STARTUP, wiederholen Sie das Kommando
nach SYSTEM READY des Gastsystems.
Ansonsten ueberpruefen Sie den E/A-Zustand des Geraetes (notfalls muss
das Geraet mit DETACH weggeschaltet werden) und wiederholen Sie das
Kommando.

## VMS4050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4050 RSC-Aktivitaeten von X2000 fuer die virtuelle Maschine ((&00),(&01)) konnten nicht beendet werden. /(&02) abgewiesen

### Bedeutung

Die X2000-Komponente fuer "Remote System Call" hat nicht vor Ablauf
einer Frist geantwortet.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Kommando

### Maßnahme

Wiederholen Sie das Kommando spaeter!

## VMS4052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4052 KEINE BEENDIGUNGS-UNTERBRECHUNG FUER IPL-GERAET '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

## VMS4060

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4060 ES KANN NUR EIN GERAET VOM TYP 'VIRTUELLE KONSOLE' EINER VIRTUELLEN MASCHINE ZUGEWIESEN WERDEN

## VMS4064

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4064 KEIN KANAL-PFAD FUER GERAET '(&00)' VERFUEGBAR. ZUWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

### Maßnahme

Kanal-Pfad im Monitorsystem verfuegbar machen.

## VMS4065

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4065 Geraet '(&00)' in der VM2000 Konfiguration aufgenommen

## VMS4066

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4066 Geraet '(&00)' aus der VM2000 Konfiguration entfernt

## VMS4067

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4067 RESSOURCEN-ENGPASS IN DER HARDWARE. DAS GERAET '(&00)' KONNTE DER VM ((&01),(&02)) NICHT ZUGEWIESEN WERDEN

### Bedeutung

Die Hardware-Ressourcen zur Aufnahme von Geraeten sind verbraucht.

### Maßnahme

Gegebenenfalls die Zuweisung anderer Geraete aufheben und anschliessend
das Kommando wiederholen.

## VMS4068

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4068 DAS GERAET '(&00)' IST BEREITS DER ANGEGEBENEN VM ((&01),(&02)) ZUGEWIESEN

## VMS4069

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4069 GERAET '(&00)' BEREITS DER ZIEL-VM ((&01),(&02)) ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando /SWITCH-VM-DEVICE wurde fuer das genannte Geraet
nicht ausgefuehrt.

## VMS4071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4071 Ungueltige Angaben zur Speichergroesse oder -lage fuer die virtuelle Maschine ((&00),(&01)). /(&02) abgewiesen

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Wird fuer LOCATION eine Adresse angegeben, so muss diese ein Vielfaches
von 1 MB sein.
- Auf einer SU x86 muss beachtet werden, dass fuer MEMORY-SIZE,
MIN-MEMORY-SIZE und MAX-MEMORY-SIZE bzw. NEW-MEMORY-SIZE
und NEW-MIN-MEMORY-SIZE nur Vielfache von 2 MB angegeben werden
duerfen.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Kommando

## VMS4072

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4072 CPU (&00) ist defekt. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4073

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4073 CPU (&00) wegen falschem Attribut nicht zugeschaltet

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4074

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4074 Keine weitere CPU verfuegbar

## VMS4075

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4075 EXTRA-CPU (&00) zugeschaltet

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen EXTRA-CPU

## VMS4077

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4077 EXTRA-CPU (&00) weggeschaltet

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen EXTRA-CPU

## VMS4078

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4078 CPU (&00) WEGEN FALSCHEM ATTRIBUT NICHT WEGGESCHALTET

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS4079

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4079 Keine CPU mit dem angegebenen Attribut zugeschaltet

## VMS4080

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4080 DAS GERAET '(&00)' KONNTE WAEHREND IPL NICHT RUECKGESETZT WERDEN

### Bedeutung

Waehrend des IPL-Vorgangs konnte der Hypervisor ein oder mehrere Geraete
nicht ruecksetzen.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename des ersten oder einzigen Geraetes,
fuer welches diese Bedingung gilt.

### Maßnahme

Falls das betroffene Geraet ein Plattengeraet ist und die virtuelle
Maschine nicht das I/O-Reset-Privileg besitzt, dann lassen Sie sich
vom VM2000-Administrator das I/O-Reset-Privileg geben (Kommando
/MODIFY-VM-ATTRIBUTES) und wiederholen Sie das Kommando /START-VM.
Anderenfalls verstaendigen Sie den Service-Techniker.

## VMS4081

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4081 /SWITCH-VM-DEVICES NICHT VOLLSTAENDIG DURCHGEFUEHRT. GERAET '(&00)' NUR ENTZOGEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

### Maßnahme

Explizite Zuweisung mit /ADD-VM-DEVICE durchfuehren.

## VMS4082

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4082 WARNUNG: DAS HARD-COPY GERAET '(&00)' IST NICHT ZUGEWIESEN.

### Bedeutung

Die VM wurde ohne das Hard-Copy Geraet gestartet.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename des Hard-Copy Geraetes.

### Maßnahme

Das Hard-Copy Geraet erneut zuweisen.

## VMS4083

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4083 WARNUNG: ALLE CPUS DER VIRTUELLEN MACHINE ((&00),(&01)) SIND ANGEHALTEN

## VMS4084

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4084 AENDERUNG DER E/A-KONFIGURATION NOCH IN BEARBEITUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Solange die Aenderung der E/A-Konfiguration nicht abgeschlossen ist,
kann kein Gastsystem gestartet werden.

### Maßnahme

Aenderung der E/A-Konfiguration abschliessen und anschliessend das
Gastsystem starten.

## VMS4085

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4085 Geraet '(&00)' im Gastsystem noch zugeschaltet. Geraet nicht entzogen

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Das Kommando gegebenenfalls mit FORCE=*YES wiederholen.

## VMS4086

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4086 Zustand des Geraets '(&00)' im Gastsystem nicht bekannt. Geraet nicht entzogen

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Das Kommando gegebenenfalls mit FORCE=*YES wiederholen.

## VMS4087

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4087 Geraet '(&00)' bleibt der VM ((&01),(&02)) bis zum wegschalten im Gastsystem noch zugewiesen

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS4088

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4088 Geraet '(&00)' war der VM ((&01),(&02)) bereits 'BY GUEST' zugewiesen. Geraet nun 'BY VM-ADMIN' zugewiesen

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS4089

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4089 Geraet '(&00)' ist als virtuelle Konsole generiert. Zuweisung daher nur mit TYPE=*VC moeglich

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4091

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4091 SPEICHER-REKONFIGURATION FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) ABGEWIESEN, DA KEIN ENTSPRECHENDES GASTSYSTEM ABLAEUFT

### Bedeutung

moegliche Ursachen:
- Das Gastsystem ist noch nicht vollstaendig geladen.
- Das geladene Gastsystem unterstuetzt keine Speicher-Rekonfiguration.
- Die geforderte Speichergroesse wird vom geladenen Gastsystem nicht
unterstuetzt.
(&00): Index der virtuellen Maschine.
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4092

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4092 SPEICHER-REKONFIGURATION FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) ABGEWIESEN, DA SICH NOCH EIN ENTSPRECHENDER AUFTRAG IN BEARBEITUNG BEFINDET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4093

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4093 UNGUELTIGE ANGABEN ZUR SPEICHERGROESSE DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00), (&01))

### Bedeutung

moegliche Ursachen:
- Die gesamte Speichergroesse einer VM kann nicht kleiner als ihre
minimale Speichergroesse sein.
- Die gesamte Speichergroesse einer VM kann nicht groesser als ihre
maximale Speichergroesse sein.
- Die minimale Speichergroesse der VM ist zu klein.
- Die maximale Speichergroesse der VM ist zu gross.
- Die minimale Speichergroesse einer VM kann nicht verkleinert werden.
- Die angegebene Speichergroesse steht im Widerspruch zur gewaehlten Funk
tion (Verkleinern bzw. Vergroessern des Speichers).
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Kommando mit passenden Angaben zur Speichergroesse wiederholen.

## VMS4094

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4094 SPEICHER-REKONFIGURATION FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) ERFOLGREICH BEARBEITET. AKTUELLE SPEICHERGROESSEN: (&02) / (&03)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Minimale Speichergroesse der VM in Megabytes
(&03): Gesamte Speichergroesse der VM in Megabytes

## VMS4095

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4095 SPEICHER-REKONFIGURATION FUER DIE VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) TEILWEISE BEARBEITET BZW. FEHLERHAFT BEENDET. AKTUELLE SPEICHERGROESSEN: (&02) / (&03) / (&04)

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Minimale Speichergroesse der VM in Megabytes
(&03): Gesamte Speichergroesse der VM in Megabytes
(&04): Vom Gastsystem genutzte Speichergroesse in Megabytes

## VMS4100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4100 MSCF-KOORDINIERTER MOVE WIRD VOM GASTSYSTEM AUF DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Kommando gegebenenfalls ohne MSCF-COORDINATED=*YES wiederholen.

## VMS4101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4101 MSCF-KOORDINIERTER MOVE WIRD VOM GASTSYSTEM AUF DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Kommando gegebenenfalls ohne MSCF-COORDINATED=*YES wiederholen.

## VMS4102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4102 KOORDINATION MIT MSCF NICHT RECHTZEITIG VOM GASTSYSTEM AUF DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) BESTAETIGT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Kommando gegebenenfalls ohne MSCF-COORDINATED=*YES wiederholen.

## VMS4103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4103 FREIGABE DES CLUSTER RECOVERY LOCKS NICHT RECHTZEITIG VOM GASTSYSTEM AUF DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) BESTAETIGT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4110

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4110 GLOBALSPEICHER NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Es kann einer VM kein realer Globalspeicher zugewiesen werden, da
der Globalspeicher hardwaremaessig nicht vorhanden ist.

## VMS4111

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4111 VIRTUELLER GLOBALSPEICHER WIRD NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Es kann einer VM kein virtueller Globalspeicher zugewiesen werden, da
virtueller Globalspeicher firmwaremaessig nicht unterstuetzt wird oder
der Monitor-VM kein realer Globalspeicher zugewiesen ist.

## VMS4112

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4112 GS-PARTITION (&00) NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die GS-Partition ist nicht eingerichtet.
(&00): GS-Partition-Identifikation

### Maßnahme

GS-Partition mit dem Kommando /CREATE-GS-PARTITION einrichten und
anschliessend das Kommando wiederholen.

## VMS4113

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4113 DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) IST BEREITS GLOBALSPEICHER ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht einer virtuellen Maschine, der bereits Globalspeicher
zugewiesen ist, erneut Globalspeicher zuzuweisen.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4114

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4114 DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) IST KEIN GLOBALSPEICHER ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, einer virtuellen Maschine, der kein Globalspeicher
zugewiesen ist, Globalspeicher zu entziehen.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4115

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4115 UNGUELTIGER GS-OPERANDENWERT FUER VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) ANGEGEBEN

### Bedeutung

Bei /REMOVE-VM-RESOURCES muss der GS-Operandenwert angegeben werden,
der zuvor beim /ADD-VM-RESOURCES angegeben war.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Mittels /SHOW-VM-RESOURCES INFORMATION=*GS Informationen holen und das
Kommando mit korrekten Angaben wiederholen.

## VMS4116

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4116 ES EXISTIERT NOCH EINE VM MIT VIRTUELLEM GLOBALSPEICHER

### Bedeutung

Der Monitor-VM darf der reale Globalspeicher nur dann entzogen werden,
wenn keiner anderen VM virtueller Globalspeicher zugewiesen ist.

### Maßnahme

Zugewiesenen virtuellen Globalspeicher entziehen, dann Kommando
wiederholen.

## VMS4117

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4117 DER GLOBALSPEICHER IST BEREITS EXKLUSIV EINER ANDEREN VM ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Der Globalspeicher ist bereits exklusiv einer VM zugewiesen, daher kann
dieser Globalspeicher einer weiteren VM weder exklusiv noch im Shared-
Modus zugewiesen werden.

## VMS4118

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4118 DER GLOBALSPEICHER IST NICHT EXKLUSIV VERFUEGBAR

### Bedeutung

Der Globalspeicher ist bereits einer VM zugewiesen worden und kann daher
nicht mehr exklusiv zugewiesen werden.

## VMS4120

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4120 VM NOCH AN DEN GLOBALSPEICHER KONNEKTIERT

### Maßnahme

Im Gastsystem Globalspeicher wegschalten und Kommando wiederholen oder
Kommando mit Operand FORCE=*YES angeben.

## VMS4121

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4121 WECHSEL DES GS-TYPS NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Ein Wechsel der GS-Nutzung
realer GS - virtueller GS,
shared GS - exklusiver GS,
mono GS - dualer GS
ist nicht erlaubt.

### Maßnahme

Ein Wechsel der GS-Nutzung ist nur erlaubt, wenn die VM neu
eingerichtet wird.

## VMS4122

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4122 KONNEKTIERUNG DES GS NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen bei realem GS:
- Returncode bei SVP-Schnittstelle (DAPF)
- GS an anderen Knoten konnektiert.
Moegliche Ursachen bei virtuellem GS:
- Der zugehoerige reale GS ist nicht konnektiert.

## VMS4123

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4123 GS-Partition (&00) kann im Dual-Modus nicht zugewiesen werden

### Bedeutung

Eine Dual-Partition kann nicht zugewiesen werden, falls die Funktion
Hardware Duplication nicht verfuegbar ist.
(&00): GS-Partition-Identifikation

## VMS4124

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4124 REALER GS WEGGESCHALTET: VIRTUELLER GS (&00) DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01),(&02)) ENTZOGEN

### Bedeutung

Die GS-Partition, die als virtueller GS fuer die VM genutzt wird,
wird entzogen, weil der reale GS weggeschaltet worden ist.
(&00): Identifikation der GS-Partition
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS4143

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4143 Das Gastsystem befindet sich in der STARTUP-Phase. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

Waehrend der STARTUP Phase des Gastsystems ist es nicht moeglich
die zugewiesenen Geraete zu entziehen.

### Maßnahme

Kommando nach SYSTEM READY des Gastsystems wiederholen
bzw. den Geraeteentzug mit FORCE=*YES durchfuehren.

## VMS4144

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4144 VM ((&00),(&01)) im 'WAIT STATE'. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

Fuer eine VM im Wartezustand ist es nicht moeglich die zugewiesenen
Geraete zu entziehen.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Gegebenenfalls das Kommando, nach Aufheben des Wartezustands mit
/RESUME-VM, wiederholen bzw. den Geraeteentzug mit FORCE=*YES
durchfuehren.

## VMS4150

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4150 CPU (&00) konnte wegen ihrem Zustand nicht zugeschaltet werden

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU.

### Maßnahme

Service-Techniker verstaendigen.

## VMS4151

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4151 CPU (&00) konnte wegen ihrem Zustand nicht weggeschaltet werden

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU.

### Maßnahme

Service-Techniker verstaendigen.

## VMS4152

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4152 CPU (&00) IST "OFFLINE". KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU, die von X2000 ausser Betrieb gesetzt
worden ist

## VMS4159

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4159 Das Geraetepaar fuer die Hauptkonsole wurde nicht geprueft

### Bedeutung

Es wurde nicht geprueft, ob das Paar der mnemotechnischen Geraetenamen
fuer die Hauptkonsole der Kombination Ausgabepfad/Eingabepfad einer
KVP-Konsole entspricht.

## VMS4160

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4160 Das Geraetepaar fuer die Hauptkonsole entspricht keiner KVP-Konsole

### Bedeutung

Das Paar der mnemotechnischen Geraetenamen fuer die Hauptkonsole
entspricht nicht der Kombination Ausgabepfad/Eingabepfad einer
KVP-Konsole.

### Maßnahme

Korrigieren Sie die Angabe und wiederholen Sie das Kommando.

## VMS4161

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4161 Das erste Geraet der angegebenen KVP-Konsole entspricht nicht dem Ausgabepfad

### Bedeutung

Das Paar der mnemotechnischen Geraetenamen entspricht zwar einer
KVP-Konsole, der Ausgabepfad wurde jedoch nicht als erster angegeben.

### Maßnahme

Das Paar der mnemotechnischen Geraetenamen
(KVP-Ausgabepfad,KVP-Eingabepfad) muss in dieser Reihenfolge
angegeben werden.

## VMS4162

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4162 Keine oder nicht genuegend virtuelle CPUs fuer die VM ((&00),(&01)) verfuegbar

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine.
(&01): Name der virtuellen Maschine.

## VMS4170

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4170 Umschalten auf indirekt I/O nicht moeglich. Zuweisung des Geraets '(&00)' abgewiesen

### Bedeutung

Wegen intensiver Ein/Ausgabe mit diesem Geraet ist die Umschaltung auf
indirekt I/O zurzeit nicht moeglich.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Kommando gegebenenfalls spaeter wiederholen.

## VMS4171

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4171 ASSIGN-BY-GUEST fuer virtuelle Konsolen nicht erlaubt. Attribut fuer Geraet '(&00)' nicht geaendert

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4172

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4172 Geraet '(&00)' momentan mehreren Sharern zugewiesen. Exklusive Benutzung nicht moeglich

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4180

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4180 Die durch den UNITS-Operanden vorgegebene Geraetemenge ist leer

## VMS4190

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4190 Kommando '/(&01)' nicht ausgefuehrt fuer PAV ALIAS Geraet '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): VM2000-Kommandoname

## VMS4191

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4191 PAV Base Geraet '(&00)' nicht der VM ((&01),(&02)) zugewiesen. Alias Geraet '(&03)' wird entzogen

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine
(&03): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4192

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4192 Zuweisung von PAV Alias Geraeten durch VM-ADMIN nicht zugelassen. Alias Geraet '(&00)' wird entzogen

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4195

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4195 Kommando '/(&01)' nicht ausgefuehrt fuer CRD '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): VM2000-Kommandoname

## VMS4200

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4200 ASSIGNMENT-SET '(&00)' NICHT INITIALISIERT. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des Assignment-Sets
(&01): Kommando

## VMS4201

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4201 ASSIGNMENT-SET '(&00)' EINGERICHTET

### Bedeutung

(&00): Name des Assignment-Sets

## VMS4202

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4202 ASSIGNMENT-SET '(&00)' EXISTIERT BEREITS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des Assignment-Sets

## VMS4203

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4203 DEM ASSIGNMENT-SET '(&00)' IST KEIN GERAET ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des Assignment-Sets

## VMS4204

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4204 ASSIGNMENT-SET '(&00)' NICHT LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des Assignment-Sets

### Maßnahme

Alle Geraete, die dem angezeigten Assignment-Set zugewiesen
sind, muessen mit dem Kommando /MODIFY-VM-DEVICE-ATTRIBUTES einem
anderen Assignment-Set zugewiesen oder aus allen Assignment-Sets
entfernt werden (ASSIGN-BY-GUEST=*NO). Ausserdem muss der Name
des angezeigten Assignment-Sets aus allen VM-spezifischen Listen
des Privilegs ASSIGN-BY-GUEST mit dem Kommando /MODIFY-VM-ATTRIBUTES
entfernt werden. Anschliessend kann das Kommando wiederholt werden.

## VMS4205

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4205 ASSIGNMENT-SET '(&00)' GELOESCHT

### Bedeutung

(&00): Name des Assignment-Sets

## VMS4210

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4210 MAXIMALE ANZAHL ((&00)) VON ASSIGNMENT-SETS BEREITS ERREICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Maximal erlaubte Anzahl von Assignment-Sets

## VMS4211

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4211 ANZAHL DER ASSIGNMENT-SETS, DIE EXPLIZIT FUER VM ((&00),(&01)) ANGEGEBEN WURDEN, UEBERSCHREITET DAS ERLAUBTE MAXIMUM ((&02)). KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Maximal erlaubte Anzahl von explizit angegebenen
Assignment-Sets pro virtueller Maschine

## VMS4220

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4220 PUBSET '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' DER VM ((&02),(&03)) ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine

## VMS4221

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4221 PUBSET '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' DER VM ((&02),(&03)) MIT FEHLERN ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie den Hardware-Status der Pubset-Geraete, die der
VM nicht zugewiesen werden konnten, und versuchen Sie, die Geraete
der VM individuell zuzuweisen. Ausserdem wird die Zuweisung des
gesamten Pubsets waehrend der Pubset-Zuschaltung in BS2000 erneut
versucht.

## VMS4222

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4222 EINLEITEND NUR PUBRES-GERAET '(&00)' DER VM ((&01),(&02)) ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Nur das PUBRES-Geraet wurde der VM zugewiesen. Die uebrigen Geraete
des Pubsets konnten bisher nicht bestimmt werden. Ihre Zuweisung
wird waehrend der Pubset-Zuschaltung in BS2000 erneut versucht.

## VMS4223

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4223 VM2000-KOMMANDO '/(&01)' FUER DEN PUBSET, DER UEBER PUBRES-GERAET ODER CATID '(&00)' ANGEGEBEN WURDE, ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Angegebener mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
oder angegebene CATID
(&01): Kommando

## VMS4224

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4224 DIE ZUWEISUNG DES PUBSETS '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' ZU DER VM ((&02),(&03)) WIRD VOM SYSTEM AKTUALISIERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Die Zuweisungen aller Geraete des Pubsets werden als Folge einer
Pubset-Rekonfiguration (/MODIFY-PUBSET-PROCESSING) aktualisiert
oder weil waehrend der Pubset-Zuschaltung in BS2000 eine Diskrepanz
in der VM-Zuweisung festgestellt worden ist.

## VMS4225

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4225 PUBSET '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' DER VM ((&02),(&03)) ENTZOGEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine

## VMS4226

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4226 PUBSET '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' DER VM ((&02),(&03)) MIT FEHLERN ENTZOGEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie den Hardware-Status der Pubset-Geraete, die der
VM nicht entzogen werden konnten, und versuchen Sie, die Geraete
der VM individuell zu entziehen (eventuell mit FORCE=YES).

## VMS4227

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4227 DIE ZUWEISUNG DES PUBSET-GERAETES '(&00)' ZU DER VM ((&01),(&02)) WIRD VOM SYSTEM GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename einer Platte, die
einem Pubset entzogen worden ist
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Die explizite Zuweisung des spezifizierten Pubset-Geraetes wird
in Folge einer Pubset-Rekonfiguration (/MODIFY-PUBSET-PROCESSING)
gemaess der impliziten Zuweisung geaendert.

## VMS4228

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4228 PUBSET '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' VON VM ((&02),(&03)) ZU VM ((&04),(&05)) UMGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der bisherigen virtuellen Maschine (FROM-VM)
(&03): Name der bisherigen virtuellen Maschine (FROM-VM)
(&04): Index der neuen virtuellen Maschine (TO-VM)
(&05): Name der neuen virtuellen Maschine (TO-VM)

## VMS4229

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4229 PUBSET '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' VON VM ((&02),(&03)) ZU VM ((&04),(&05)) MIT FEHLERN UMGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der bisherigen virtuellen Maschine (FROM-VM)
(&03): Name der bisherigen virtuellen Maschine (FROM-VM)
(&04): Index der neuen virtuellen Maschine (TO-VM)
(&05): Name der neuen virtuellen Maschine (TO-VM)

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie den Hardware-Status der Pubset-Geraete, die nicht
zu der neuen VM umgewiesen werden konnten, und versuchen Sie,
die Geraete individuell von der bisherigen auf die neue VM umzuweisen
(eventuell mit FORCE=*YES). Ausserdem wird die Zuweisung des
gesamten Pubsets waehrend der Pubset-Zuschaltung in BS2000 erneut
versucht.

## VMS4230

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4230 BENUTZUNGSART FUER DIE GERAETE DES PUBSETS '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde

## VMS4231

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4231 BENUTZUNGSART FUER DIE GERAETE DES PUBSETS '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' MIT FEHLERN GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde

### Maßnahme

Beheben Sie ggf. die Ursache der Fehler und aendern Sie die
Benutzungsart der jeweiligen Pubset-Geraete individuell.

## VMS4234

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4234 GERAET '(&00)' BEREITS DER ANGEGEBENEN VM ((&01),(&02)) ZUGEWIESEN. BENUTZUNGSART VOM SYSTEM GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Das spezifizierte Pubset-Geraet war bereits der Ziel-VM zugewiesen,
aber seine Benutzungsart musste geaendert werden, um sie der fuer
den gesamten Pubset geforderten Benutzungsart anzupassen (Operand
TYPE des Kommandos /ADD-VM-DEVICES).

## VMS4235

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4235 EINIGE GERAETE DES PUBSETS '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' BLEIBEN DER VM ((&02),(&03)) SOLANGE ZUGEWIESEN, BIS SIE IM GASTSYSTEM WEGGESCHALTET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine

## VMS4236

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4236 DER PUBSET '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' IST DER VM ((&02),(&03)) NICHT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde
(&02): Index der virtuellen Maschine
(&03): Name der virtuellen Maschine

## VMS4237

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4237 NUR PUBRES-GERAET '(&00)' DER VM ((&01),(&02)) ENTZOGEN

### Bedeutung

Nur das PUBRES-Geraet wurde der VM entzogen. Die uebrigen Geraete
des Pubsets konnten bisher nicht bestimmt werden.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie gegebenenfalls das Kommando spaeter!

## VMS4238

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4238 NUR INFORMATIONEN UEBER PUBRES-GERAET '(&00)' VERFUEGBAR

### Bedeutung

Es wurden nur Informationen ueber das PUBRES-Geraet angezeigt.
Die uebrigen Geraete des Pubsets konnten bisher nicht bestimmt werden.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie spaeter bei Bedarf das Kommando!

## VMS4240

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4240 ATTRIBUTE FUER DIE GERAETE DES PUBSETS '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde

## VMS4241

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4241 ATTRIBUTE FUER DIE GERAETE DES PUBSETS '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' MIT FEHLERN GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde

## VMS4242

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4242 NUR GERAETE-ATTRIBUTE DES PUBRES-GERAETES '(&00)' GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES

### Maßnahme

Nur die Geraete-Attribute des PUBRES-Geraetes wurden geaendert.
Die uebrigen Geraete des Pubsets konnten bisher nicht bestimmt
werden. Die Aenderung von deren Geraete-Attributen wird waehrend
der Pubset-Zuschaltung in BS2000 erneut versucht.

## VMS4244

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4244 ATTRIBUTE FUER DIE GERAETE DES PUBSETS '(&01)' MIT DEM PUBRES-GERAET '(&00)' WERDEN VOM SYSTEM AKTUALISIERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
(&01): CATID, die auf der PUBRES vorgefunden wurde

### Maßnahme

Die Attribute aller Geraete des Pubsets werden als Folge einer
Pubset-Rekonfiguration (/MODIFY-PUBSET-PROCESSING) aktualisiert
oder weil waehrend der Pubset-Zuschaltung in BS2000 eine Diskrepanz
zwischen den Attributen des PUBRES- und eines Pubset-Geraetes
festgestellt worden ist.

## VMS4245

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4245 ATTRIBUTE DES PUBSET-GERAETES '(&00)' VOM SYSTEM AUF DEFAULT-WERTE GESETZT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Die Attribute des spezifizierten Pubset-Geraetes werden auf die
Default-Werte gesetzt, weil eine Diskrepanz zwischen den
Nicht-Default-Werten des spezifizierten Pubset-Geraetes und den
Default-Werten des dazugehoerigen PUBRES-Geraetes waehrend einer
Pubset-Rekonfiguration (/MODIFY-PUBSET-PROCESSING) oder der
Pubset-Zuschaltung in BS2000 festgestellt worden ist.

## VMS4250

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4250 GERAET '(&00)' IST KEIN PUBRES-GERAET

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4251

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4251 DIE GERAETELISTE DES PUBSETS, DER UEBER PUBRES-GERAET ODER CATID '(&00)' ANGEGEBEN WURDE, IST INKONSISTENT

### Bedeutung

(&00): Angegebener mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
oder angegebene CATID

## VMS4252

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4252 DIE GERAETELISTE DES PUBSETS, DER UEBER PUBRES-GERAET ODER CATID '(&00)' ANGEGEBEN WURDE, KANN NICHT BESTIMMT WERDEN. URSACHE: (&01)

### Bedeutung

(&00): Angegebener mnemotechnischer Geraetename der PUBRES
oder angegebene CATID
(&01): Fehlerursache: IO-ERROR oder TIMEOUT oder INTERNAL

## VMS4253

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4253 PUBRES-GERAET DES PUBSETS, DER UEBER DIE CATID '(&00)' ANGEGEBEN WURDE, KANN NICHT BESTIMMT WERDEN. URSACHE: (&01)

### Bedeutung

(&00): Angegebene CATID
(&01): Fehlercode der von $STAM im Monitorsystem gemeldet wurde:
NFND MRSCAT-Eintrag nicht gefunden
CINV CATID ungueltig
NINI MRSCAT nicht initialisiert
INTE Interner Fehler
NPUB Name des PUBRES-Geraetes nicht in MRSCAT
CINC CATID inkonsistent (angegeben CATID anders als die
CATID, die ueber das PUBRES-Geraet ermittelt wurde,
das seinerseits ueber MRSCAT bestimmt wurde)

### Maßnahme

Ueberpruefen und aktualisieren Sie den MRSCAT-Eintrag im
Monitorsystem (!) oder geben Sie den Pubset ueber den
mnemotechnischen Geraetenamen seiner PUBRES an.

## VMS4270

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4270 Keine EXTRA-CPU in der Konfiguration

## VMS4340

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4340 Oeffnen der MONJV vom Subsystem JV abgewiesen (JVS(&00)). /(&01) abgewiesen

### Bedeutung

(&00): JV Returncode
(&01): Kommando

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION JVS(&00) kann die Fehlerursache ermittelt
werden.

## VMS4342

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4342 MONJV '(&01)' konnte nicht aktualisiert werden. Ursache: JVS(&00)

### Bedeutung

(&00): JV Returncode
(&01): Name der MONJV

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION JVS(&00) kann die Fehlerursache ermittelt
werden.

## VMS4343

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4343 Katalog '(&00)' nicht zugreifbar. MONJV konnte nicht aktualisiert werden

### Bedeutung

(&00): Bezeichnung des Katalogs

### Maßnahme

Das entsprechende Pubset sollte importiert werden.

## VMS4344

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4344 Ueberwachung durch MONJV '(&00)' wurde beendet

### Bedeutung

Die Richtigkeit des JV-Inhalts kann nicht mehr garantiert werden,
weil der MONJV-Schutz zwischenzeitlich aufgehoben wurde.
(&00): Name der MONJV

## VMS4400

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4400 VM-GRUPPE '(&00)' NICHT INITIALISIERT. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe
(&01): Kommando

## VMS4401

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4401 VM-GRUPPE '(&00)' EINGERICHTET

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe

## VMS4402

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4402 VM-GRUPPE '(&00)' EXISTIERT BEREITS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe

## VMS4403

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4403 VM-GRUPPE '(&00)' IST LEER

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe

## VMS4404

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4404 VM-GRUPPE '(&00)' NICHT LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe

### Maßnahme

Die Mitglieder der VM-Gruppe muessen mit dem Kommando
/REMOVE-VM-FROM-VM-GROUP aus der Gruppe entfernt werden.
Dann kann das Kommando wiederholt werden.

## VMS4405

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4405 VM-GRUPPE '(&00)' GELOESCHT

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe

## VMS4410

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4410 MAXIMALE ANZAHL ((&00)) VON VM-GRUPPEN BEREITS ERREICHT. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Maximal erlaubte Anzahl von VM-Gruppen
(&01): Kommando

### Maßnahme

Gegebenenfalls alle virtuellen Maschinen aus einer VM-Gruppe entfernen
und dann diese VM-Gruppe loeschen.

## VMS4411

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4411 KEINE VM-GRUPPE EINGERICHTET

## VMS4422

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4422 VM-GRUPPE '(&00)' NICHT DEM CPU-POOL '(&01)' ZUGEORDNET. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die virtuelle Maschine muss dem CPU-Pool zugeordnet sein, dem
auch die VM-Gruppe zugeordnet ist.
(&00): Name der VM-Gruppe
(&01): Name des CPU-Pools
(&02): Kommando

## VMS4424

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4424 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BEREITS EINER VM-GRUPPE ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4425

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4425 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) DER VM-GRUPPE '(&02)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der VM-Gruppe

## VMS4427

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4427 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) NICHT DER VM-GRUPPE '(&02)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der VM-Gruppe

## VMS4428

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4428 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) KEINER VM-GRUPPE ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4429

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4429 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) AUS DER VM-GRUPPE '(&02)' ENTFERNT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der VM-Gruppe

## VMS4450

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4450 DIE CPU-QUOTE DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) MUSS UEBER MEMBER-CPU-QUOTA ANGEGEBEN WERDEN. /(&02) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Macshine
(&02): Kommando

### Maßnahme

Wenn eine virtuelle Maschine einer VM-Gruppe zugeordnet ist, so muss
CPU-QUOTA mit Hilfe des Sub-Operanden MEMBER-CPU-QUOTA angegeben werden,
um den Anteil der virtuellen Maschine an der CPU-Quote der VM-Gruppe
festzulegen.

## VMS4503

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4503 Ressourcen zur Kommandobearbeitung sind noch nicht vollstaendig initialisiert. VM2000-Kommando abgewiesen

### Bedeutung

VM2000-Kommandos koennen erst nach VM2000 READY bearbeitet werden.

### Maßnahme

Kommando nach VM2000 READY wiederholen.

## VMS4504

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4504 MONITOR SPEICHERENGPASS. VM2000-KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Wegen Speichermangel kann das VM2000-Kommando nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Systemzustand pruefen und ggf. etwas spaeter wiederholen.

## VMS4505

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4505 Kommando '/(&00)' vorlaeufig nicht ausfuehrbar

### Maßnahme

Wiederholen Sie das Kommando nach einer kurzen Wartezeit!

## VMS4508

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4508 INTERNER FEHLER '(&00)' WAEHREND DER KOMMANDOVERARBEITUNG

### Bedeutung

(&00): Fehlerschluessel

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen

## VMS4509

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4509 SPEICHERENGPASS. DER SPEICHERBEREICH FUER ABLAUF-TRACE-EINTRAEGE KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN

## VMS4510

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4510 AUTOMATISCHER VM2000-DUMP DURCH VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) ANGESTOSSEN

### Bedeutung

Eine virtuelle Maschine hat wegen eines Systemabsturzes bzw. aus
Diagnosegruenden die automatische Erstellung eines VM2000-DUMPs
eingeleitet.
Datei mit erzeugtem VM2000-DUMP gemeinsam mit sonstigen Diagnose-
unterlagen an die Systemdiagnose weiterleiten.
(&00): Index der virtuellen Maschine; 0 bezeichnet den Hypervisor
(&01): Name der virtuellen Maschine bzw. *HYPERVISOR

## VMS4511

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4511 AUTOMATISCHER VM2000-DUMP KANN NICHT ERSTELLT WERDEN. VMDUMP NICHT INSTALLIERT

### Bedeutung

Der von einer VM initiierte Aufruf des VM2000 Diagnosetools VMDUMP ist
wegen fehlender oder fehlerhafter Installation der Liefereinheit
VM2000-UTIL nicht moeglich.

### Maßnahme

Installation der Liefereinheit VM2000-UTIL ueberpruefen.

## VMS4512

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4512 AUTOMATISCHER VM2000-DUMP FUER DIE VM ((&00),(&01)) KONNTE NICHT ERSTELLT WERDEN. ANTWORT (EOT); EVENTUELL ZUVOR VM2000-DUMP MANUELL ERSTELLEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine; 0 bezeichnet den Hypervisor
(&01): Name der virtuellen Maschine bzw. *HYPERVISOR

## VMS4513

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4513 HYPERVISOR SPEICHERENGPASS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie bitte die Angabe fuer die Hauptspeichergroesse des
VM2000-Hypervisors in der Startup-Parameterdatei von BS2000 OSD/BC.
Wenn dort HYPERVISOR-SIZE=*BY-SYSTEM (Defaultwert) angegeben ist,
ziehen Sie bitte einen VMDUMP und verstaendigen Sie den Service.
Ist ein expliziter Wert fuer die Hauptspeichergroesse des Hypervisors
angegeben, so kann dieser zu klein sein. Moeglicherweise koennen Sie dem
Hypervisor durch Loeschen einer (weniger wichtigen) VM Speicherplatz
zur Verfuegung stellen.

## VMS4514

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4514 WARNUNG: HYPERVISOR SPEICHERENGPASS

### Bedeutung

Wegen Speichermangel im Hypervisor kann dieser seine internen
Auftraege nicht bearbeiten. Der Betrieb der Gastsysteme kann
dadurch beeintraechtigt sein.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie bitte die Angabe fuer die Hauptspeichergroesse des
VM2000-Hypervisors in der Startup-Parameterdatei von BS2000 OSD/BC.
Wenn dort HYPERVISOR-SIZE=*BY-SYSTEM (Defaultwert) angegeben ist,
ziehen Sie bitte einen VMDUMP und verstaendigen Sie den Service.
Ist ein expliziter Wert fuer die Hauptspeichergroesse des Hypervisors
angegeben, so kann dieser zu klein sein. Moeglicherweise koennen Sie dem
Hypervisor durch Loeschen einer (weniger wichtigen) VM Speicherplatz
zur Verfuegung stellen.

## VMS4515

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4515 Warnung: X2000-Funktionalitaet "RSC" durch VM2000 zurueckgesetzt

### Bedeutung

Die Funtionalitaet "Remote System Call" von X2000 wurde wegen ihres
Beschaeftigungszustandes zurueckgesetzt. Die VM2000-Sitzung wird normal
fortgesetzt, aber unter Umstaenden sind einige RSC-Funktionen nicht
mehr verfuegbar.

## VMS4551

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4551 DYNAMISCHE REKONFIGURATION MIT FUNKTION '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Funktion ADD oder REMOVE

## VMS4552

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4552 DYNAMISCHE REKONFIGURATION MIT FUNKTION '(&00)' BEENDET

### Bedeutung

(&00): Funktion ADD oder REMOVE

## VMS4553

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4553 CPU (&00) VON DR "ONLINE" GESETZT

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU, die von DR ONLINE gesetzt worden ist

## VMS4554

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4554 CPU (&00) VON DR "OFFLINE" GESETZT

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU, die von DR OFFLINE gesetzt worden ist

## VMS4555

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4555 CPU (&00) KANN NICHT VON DR "OFFLINE" GESETZT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU, die durch DR OFFLINE gesetzt werden sollte

### Maßnahme

Schalten Sie vor dem Start der dynamischen Rekonfiguration alle Extra-CPUs
weg oder stellen Sie die Fehlerursache anhand vorhergehender
VM2000-Meldungen fest!

## VMS4556

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4556 GERAET '(&00)' KANN NICHT VON DR DEAKTIVIERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename des I/O-Geraetes, das von DR
deaktiviert werden sollte.

### Maßnahme

Entziehen Sie das (mehrfach genutzte) Geraet vor dem Start der
dynamischen Rekonfiguration manuell allen virtuellen Maschinen
oder stellen Sie die Fehlerursache anhand vorhergehender
VM2000-Meldungen fest!

## VMS4557

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4557 GESAMTER HAUPTSPEICHER FUER VM2000 AUF (&00) MB ERWEITERT

### Bedeutung

(&00): Neue Groesse des VM2000-Speichers in Megabytes

## VMS4558

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4558 GESAMTER HAUPTSPEICHER FUER VM2000 AUF (&00) MB REDUZIERT

### Bedeutung

(&00): Neue Groesse des VM2000-Speichers in Megabytes

## VMS4559

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4559 GESAMTER HAUPTSPEICHER FUER VM2000 KANN NICHT AUF (&00) MB REDUZIERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Gewuenschte Groesse des VM2000-Speichers in Megabytes

### Maßnahme

Geben Sie vor dem Start der dynamischen Rekonfiguration
VM2000-Hauptspeicher von seinem Ende her frei!

## VMS4560

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4560 MINIMALE SPEICHERGROESSE FUER VM2000 AUF (&00) MB GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Neue minimale Groesse des VM2000-Speichers (fuer DR) in Megabytes

## VMS4561

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4561 MINIMALE SPEICHERGROESSE FUER VM2000 KANN NICHT AUF (&00) MB GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Gewuenschte minimale Groesse des VM2000-Speichers (fuer DR)
in Megabytes

## VMS4562

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4562 DYNAMISCHE REKONFIGURATION MIT FUNKTION '(&00)' KANN WEGEN VM ((&01),(&02)) NICHT GESTARTET WERDEN. GRUND: (&03)

### Bedeutung

(&00): Funktion ADD oder REMOVE
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine
(&03): Abweisungsgrund: DR-REJECT oder TIMEOUT oder STARTUP oder
WAIT STATE

## VMS4563

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4563 GERAET '(&00)' VON DR AKTIVIERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4564

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4564 GERAET '(&00)' VON DR DEAKTIVIERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS4600

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4600 CPU-POOL '(&00)' NICHT INITIALISIERT. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools
(&01): Kommando

## VMS4601

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4601 CPU-POOL '(&00)' EINGERICHTET

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

## VMS4602

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4602 CPU-POOL '(&00)' EXISTIERT BEREITS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

## VMS4603

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4603 KEINE CPU DEM CPU-POOL '(&00)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

## VMS4604

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4604 CPU DEM CPU-POOL '(&00)' ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

### Maßnahme

Alle realen CPUs, die dem spezifizierten CPU-Pool zugeordnet
sind, muessen mit Hilfe des Kommandos /SWITCH-VM-CPU anderen
CPU-Pools zugeordnet werden. Anschliessend kann das
Kommando wiederholt werden.

## VMS4605

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4605 CPU-POOL '(&00)' GELOESCHT

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

## VMS4606

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4606 WECHSEL DER CPU '(&00)' VON CPU-POOL '(&01)' ZU CPU-POOL '(&02)' ABGEWIESEN. KOMMANDOBEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend des Umschaltens der CPUs ist ein schwerwiegender Fehler
(z.B. ein CPU-Ausfall) im Ausgangs-CPU-Pool aufgetreten.
(&00): CPU-Identifikation
(&01): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&02): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS4607

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4607 CPU '(&00)' NICHT DEM CPU-POOL '(&01)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): CPU-Identifikation
(&01): Identifikation des CPU-Pools

## VMS4608

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4608 CPU '(&00)' VON CPU-POOL '(&01)' ZU CPU-POOL '(&02)' GEWECHSELT

### Bedeutung

(&00): CPU-Identifikation
(&01): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&02): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS4609

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4609 MEHRERE CPU-POOLS EXISTIEREN. /(&00) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Neben dem Standard-CPU-Pool existiert ein weiterer CPU-Pool.
Der VM2000-Administrator muss einen CPU-Pool ueber den Namen
(oder *STDPOOL) vorgeben.
(&00): Kommando

## VMS4610

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4610 MAXIMAL ZUGELASSENE ANZAHL ((&00)) VON CPU-POOLS BEREITS ERREICHT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Maximal erlaubte Anzahl von CPU-Pools

## VMS4611

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4611 AUSGEWAEHLTE CPUS NICHT VERFUEGBAR IN CPU-POOL '(&00)'. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Identifikation des CPU-Pools
(&01): Kommando

## VMS4612

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4612 ZU WENIG ZUGESCHALTETE CPUS IN CPU-POOL '(&00)'. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Anzahl der zugeschalteten virtuellen CPUs einer virtuellen
Maschine, die sich im Zustand RUNNING oder IN-HOLD befindet und
dem CPU-Pool zugeordnet ist oder zugeordnet werden soll, ist
im Vergleich zu der Anzahl der zugeschalteten realen CPUs des
CPU-Pools zu gross.
- Auf einer SU x86 muss einem CPU-Pool, dem eine virtuelle
Maschine zugeordnet ist, mindestens eine zugeschaltete reale CPU
zugeordnet sein.
- In dem CPU-Pool befindet sich keine zugeschaltete reale CPU. Eine
dem CPU-Pool zugeordnete virtuelle Maschine kann nicht gestartet
werden.
(&00): Identifikation des CPU-Pools
(&01): Kommando

## VMS4613

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4613 DEM CPU-POOL '(&00)' IST KEINE VIRTUELLE MASCHINE ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Identifikation des CPU-Pools

## VMS4614

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4614 EINE VIRTUELLE MASCHINE IST DEM CPU-POOL '(&00)' ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

### Maßnahme

Alle virtuellen Maschinen, die dem spezifizierten CPU-Pool
zugeordnet sind, muessen mit dem Kommando /ASSIGN-VM-TO-CPU-POOL
anderen CPU-Pools zugeordnet werden. Anschliessend kann das
Kommando wiederholt werden.

## VMS4615

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4615 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) DEM CPU-POOL '(&02)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Identifikation des CPU-Pools

## VMS4616

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4616 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) BEREITS DEM CPU-POOL '(&02)' ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Identifikation des CPU-Pools

### Maßnahme

Soll der VM ein anderer Wert fuer CPU-QUOTA zugewiesen werden, so
muss das Kommando /MODIFY-VM-ATTRIBUTES verwendet werden.

## VMS4617

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4617 CPU '(&00)' IST DIE LETZTE ZUGESCHALTETE CPU IM AKTIVEN CPU-POOL '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein CPU-Pool, dem eine gestartete VM zugeordnet ist, muss
mindestens eine zugeschaltete CPU enthalten.
(&00): CPU-Identifikation
(&01): Identifikation des CPU-Pools

## VMS4618

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4618 CPU-POOL-ZUORDNUNG DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) VON CPU-POOL '(&02)' ZU CPU-POOL '(&03)' GEWECHSELT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&03): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS4619

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4619 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) VON CPU-POOL '(&02)' GETRENNT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Identifikation des CPU-Pools

## VMS4620

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4620 IMPLIZITES ATTACH-DEVICE FUER VIRTUELLE CPUS AUF VIRTUELLER MASCHINE ((&00),(&01)) GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4621

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4621 IMPLIZITES DETACH-DEVICE FUER VIRTUELLE CPUS AUF VIRTUELLER MASCHINE ((&00),(&01)) GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4622

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4622 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) DER VM-GRUPPE '(&02)' ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Name der VM-Gruppe

### Maßnahme

Eine VM, die Mitglied einer VM-Gruppe ist, darf nur einem anderen
CPU-Pool zugeordnet werden, indem die gesamte VM-Gruppe diesem
CPU-Pool zugeordnet wird.

## VMS4623

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4623 DEM CPU-POOL '(&00)' IST KEINE VM-GRUPPE ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

## VMS4624

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4624 DEM CPU-POOL '(&00)' IST EINE VM-GRUPPE ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name des CPU-Pools

### Maßnahme

Alle VM-Gruppen, die dem angegebenen CPU-Pool zugeordnet sind,
muessen mit dem Kommando /ASSIGN-VM-GROUP-TO-CPU-POOL anderen
CPU-Pools zugeordnet werden. Danach kann das Kommando wiederholt
werden.

## VMS4625

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : YES

VMS4625 VM-GRUPPE '(&00)' DEM CPU-POOL '(&01)' ZUGEORDNET

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe
(&01): Name des CPU-Pools

## VMS4626

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4626 VM-GRUPPE '(&00)' BEREITS DEM CPU-POOL '(&01)' ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe
(&01): Name des CPU-Pools

### Maßnahme

Soll der VM-Gruppe ein anderer Wert fuer CPU-QUOTA zugewiesen
werden, so muss das Kommando /MODIFY-VM-GROUP-ATTRIBUTES
verwendet werden.

## VMS4627

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4627 CPU-POOL-ZUORDNUNG DER VM-GRUPPE '(&00)' VON CPU-POOL '(&01)' ZU CPU-POOL '(&02)' GEWECHSELT

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe
(&01): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&02): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS4628

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4628 CPU-ID '(&00)' GEHOERT ZU EINER SPARE-CPU. /(&01) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Spare-CPUs sind keinem CPU-Pool zugeordnet.
(&00): CPU-Identifikation
(&01): Kommando

## VMS4629

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : YES

VMS4629 VM-GRUPPE '(&00)' VON CPU-POOL '(&01)' GETRENNT

### Bedeutung

(&00): Name der VM-Gruppe
(&01): Name des CPU-Pools

## VMS4701

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4701 INTERNER FEHLER IM VIRTUELLEN MASCHINENSYSTEM. DIAGNOSEUNTERLAGEN (SYSTEMDUMP BZW. SOFTWARE ERROR LOGGING EINTRAG) WURDEN ERSTELLT

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## VMS4800

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4800 Aktuelle VM2000-Konfiguration in Datei '(&00)' gesichert

### Bedeutung

(&00): Name der erzeugten Konfigurationsdatei

## VMS4801

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4801 VM2000-Konfiguration aus Datei '(&00)' wiederhergestellt

### Bedeutung

(&00): Name der Konfigurationsdatei

## VMS4802

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4802 Wiederherstellung der VM2000-Konfiguration aus Datei '(&00)' nur teilweise durchgefuehrt

### Bedeutung

Fuer jede Konfigurationskomponente, die nicht wiederhergestellt
werden konnte, wurde eine Meldung VMS4803 ausgegeben.
(&00): Name der Konfigurationsdatei

## VMS4803

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4803 Rekonfiguration von (&00) '(&01)' teilweise bearbeitet bzw. fehlerhaft beendet. Bearbeitung von /RESTORE-VM-CONFIGURATION wird fortgesetzt

### Bedeutung

(&00): Konfigurationskomponententyp:
CPU-POOL, REAL-CPU, VM-GROUP, ASSIGNMENT-SET, VM oder DEVICE
(&01): Spezifikation der Komponente, deren Rekonfiguration nur teilweise
bearbeitet bzw. fehlerhaft beendet worden ist.

## VMS4810

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4810 VM2000-Version (&00) zu alt

### Bedeutung

(&00): Version des laufenden VM2000-Subsystems

## VMS4811

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4811 Hauptspeichgergroesse (&00) zu klein. Bearbeitung von /RESTORE-VM-CONFIGURATION wird fortgesetzt

### Bedeutung

(&00): Aktuelle Hauptspeichergroesse

## VMS4812

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4812 Aktuelle Anzahl der realen, betriebsbereiten (&00)-CPUs zu klein

### Bedeutung

(&00): CPU-Attribut: NORMAL oder EXTRA

## VMS4813

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4813 Aktuelle Anzahl der realen, betriebsbereiten (&00)-CPUs zu klein. Bearbeitung von /RESTORE-VM-CONFIGURATION wird fortgesetzt

### Bedeutung

(&00): CPU-Attribut: NORMAL oder EXTRA

## VMS4814

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4814 Bei der Wiederherstellung der VM2000-Konfiguration aus Datei '(&00)' wird eine Extra-CPU zugeschaltet

### Bedeutung

(&00): Name der Konfigurationsdatei

## VMS4816

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4816 Ungeeignete Konfiguration der Monitor-VM ((&00),(&01)). Bearbeitung von /RESTORE-VM-CONFIGURATION wird fortgesetzt

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der VM-Index gehoert in der Sicherung nicht zu der Monitor-VM
sondern zu einer Gast-VM.
- Der VM-Name wird in der Sicherung fuer eine Gast-VM verwendet.
- Die Lage der Monitor-VM verhindert das Einrichten einer Gast-VM.
- Die Hauptspeichergroesse ist groesser als die gesicherte
Hauptspeichergroesse der Monitor-VM.
- Auf einer SU x86 ist die aktuelle maximale Hauptspeichergroesse
groesser als die entsprechende gesicherte Groesse der Monitor-VM.
(&00): Index der Monitor-VM
(&01): Name der Monitor-VM

## VMS4817

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4817 Konfiguration der persistenten VM ((&00),(&01)) wird nicht gesichert. Bearbeitung von /SAVE-VM-CONFIGURATION wird fortgesetzt

### Bedeutung

Die Konfigurationsdaten einer persistenten VM sind dauerhaft verfuegbar
(d.h. auch nach einem Restart der Server Unit) und muessen nicht in die
Sicherung der VM2000-Konfiguration aufgenommen werden.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4818

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4818 Warnungen beim Sichern der VM2000-Konfiguration aufgetreten

### Maßnahme

Bitte beachten Sie vorhergehende VM2000-Meldungen VMS4814 und VMS4817.

## VMS4830

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4830 Virtuelle Maschine ((&00),(&01)) hat SYSTEM READY noch nicht erreicht

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4831

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4831 Speicherrekonfiguration fuer virtuelle Maschine ((&00),(&01)) in Bearbeitung

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS4832

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4832 Geraeterekonfiguration waehrend der Bearbeitung von /(&00)

### Bedeutung

(&00): VM2000-Kommandoname

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie das Kommando.

## VMS4840

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4840 Erzeugung der Konfigurationsdatei '(&00)' abgewiesen. Ursache: DMS(&01)

### Bedeutung

(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): DMS Returncode

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01) kann die Fehlerursache ermittelt
werden.

## VMS4841

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4841 Konfigurationsdatei '(&00)' konnte nicht geschrieben werden. Ursache: DMS(&01)

### Bedeutung

(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): DMS Returncode

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01) kann die Fehlerursache ermittelt
werden.

## VMS4842

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4842 Konfigurationsdatei '(&00)' konnte nicht gelesen werden. Ursache: DMS(&01)

### Bedeutung

(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): DMS Returncode

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01) kann die Fehlerursache ermittelt
werden.

## VMS4843

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4843 Unvollstaendige Konfigurationsdatei '(&00)' konnte nicht geloescht werden. Ursache: DMS(&01)

### Bedeutung

(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): DMS Returncode

### Maßnahme

Mit /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01) kann die Fehlerursache ermittelt
werden.

## VMS4844

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4844 Fehlender Datensatz '(&01)' in Konfigurationsdatei '(&00)'

### Bedeutung

Der Datensatz ist notwendig. Er fehlt oder befindet sich nicht an der
fuer ihn vorgesehenen Stelle.
(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): Spezifikation des notwendigen Datensatzes

## VMS4845

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4845 Fehlender Datensatz mit Tag '(&01)' fuer (&02) '(&03)' in Konfigurationsdatei '(&00)'

### Bedeutung

Der Datensatz mit dem Tag ist fuer die Komponente notwendig.
Er fehlt oder befindet sich nicht an der vorgesehenen Stelle.
(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): Tag eines fuer die spezifizierte Komponente notwendigen
Datensatzes
(&02): Konfigurationskomponententyp:
VM2000, REAL-CPU, VM-GROUP, VM oder DEVICE
(&03): Spezifikation der Konfigurationskomponente

## VMS4846

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4846 (&01) '(&02)' fehlt in Konfigurationsdatei '(&00)'

### Bedeutung

Die Komponente wird in der Konfigurationsdatei referenziert,
obwohl sie dort nicht definiert wird.
(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): Konfigurationskomponententyp:
CPU-POOL, VM-GROUP, ASSIGNMENT-SET oder VM WITH (MONITOR-)VM-INDEX
(&02): Spezifikation der Konfigurationskomponente

## VMS4847

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4847 Fehlerhafter Datensatz '(&01)' in Konfigurationsdatei '(&00)'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Fehlerhafter Start- oder End-Tag
- Ein Start- oder End-Tag in einer hoeheren Ebene fehlt.
- Der durch Start- und End-Tag geklammerte Wert liegt nicht
im vorgesehenen Wertebereich.
(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): Fehlerhafter Datensatz

## VMS4848

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4848 (&01) '(&02)' in Konfigurationsdatei '(&00)' fehlerhaft

### Bedeutung

Die Datensaetze der angegebenen Konfigurationskomponente passen
nicht zueinander.
(&00): Name der Konfigurationsdatei
(&01): Konfigurationskomponententyp:
VM2000, REAL-CPU, VM-GROUP, VM oder DEVICE
(&02): Spezifikation der Konfigurationskomponente

## VMS4900

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4900 Performance-Quote der VM2000-Bremsvorrichtung auf (&00) geaendert

### Bedeutung

(&00): Neuer Wert der Performance-Quote in Prozent

## VMS4901

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS4901 VM2000-Bremsvorrichtung nicht aktiviert. Kommando abgewiesen

### Bedeutung

Die VM2000-Bremsvorrichtung muss ueber den Startup-Parameterservice
aktiviert werden.

## VMS4910

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4910 Pruefung der Plattenkonfiguration gestartet

## VMS4911

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 70

Warranty : NO

VMS4911 Pruefung der Plattenkonfiguration bereits gestartet

## VMS4912

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS4912 Pruefung der Plattenkonfiguration abgeschlossen

## VMS5000

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5000 VM2000-SPEZIFISCHE HARDWARE/FIRMWARE-TEILE SIND NICHT VERFUEGBAR. ((&00))

### Bedeutung

(&00): Nicht verfuegbare Firmware-Komponenten.

## VMS5001

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5001 FEHLER BEI EINEM DIAGNOSE BEFEHL. DER VM2000 BETRIEB WIRD OHNE GLOBALSPEICHER FORTGESETZT

## VMS5002

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5002 FEHLER BEI DIAGNOSE BEFEHL. VM2000 STARTUP WIRD ABGEBROCHEN

## VMS5003

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5003 DIE PHYSIKALISCHE SPEICHERGROESSE IST FUER VM2000 ZU KLEIN. KLEINSTMOEGLICHER WERT: (&00) MEGABYTE. STARTUP BEENDET. SYSTEM NEU GENERIEREN

### Bedeutung

(&00): Mindestanzahl der Megabyte fuer die physikalische Speichergroesse.

## VMS5004

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5004 EVM-FIRMWARE NICHT VERFUEGBAR. VM2000 STARTUP WIRD ABGEBROCHEN

## VMS5005

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 98

Warranty : NO

VMS5005 VM2000-HYPERVISOR-DATEINAMEN EINGEBEN. ANTWORT (<DATEINAME>; EOT(STANDARD-DATEI VERWENDEN))

### Bedeutung

Im Dialog-Startup wird die Meldung ausgegeben, um den Dateinamen
des VM2000-Hypervisors zu erfragen.

## VMS5006

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5006 GELADENER HYPERVISOR BESITZT FALSCHE VERSION; VM2000 STARTUP WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Version der geladenen Hypervisor-Phase ist nicht identisch zu der
im Startup-Parameterservice angegebenen (bzw. der bei Nichtangabe
verwendeten Default Version).

## VMS5007

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5007 STARTUP WEGEN INTERNER INKONSISTENZ ABGEBROCHEN. SLED ZIEHEN

## VMS5008

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5008 VM2000-HYPERVISOR UND MONITOR-VM PASSEN WEGEN UNTERSCHIEDLICHER VERSIONEN NICHT ZUSAMMEN. STARTUP ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Entweder einen neuen Hypervisor oder ein neues Monitorsystem binden.

## VMS5010

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5010 DVS-FEHLERCODE '(&00)'. ZUGRIFF AUF VM2000-KONFIGURATIONSDATEI NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Fehlerursache kann mit /HELP-MSG DMS(&00) ermittelt werden.

## VMS5011

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5011 DIE EIGENSCHAFTEN DER VM2000-KONFIGURATIONSDATEI ENTSPRECHEN NICHT DEN GEFORDERTEN DATEI-ATTRIBUTEN. ANGABEN WERDEN IGNORIERT

### Bedeutung

Die Konfigurationsdatei
- ist keine SAM-Datei,
- hat nicht BLOCKSIZE (STD,1) oder
- ist eine leere Datei.

## VMS5012

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5012 INKONSISTENTER ZUSTAND DER VM2000-KONFIGURATIONSDATEI. KOMMANDOBEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Datei konnte nicht gelesen werden.

### Maßnahme

Die nicht bearbeiteten Kommandos per Hand eingeben und/oder die
VM2000-Konfigurationsdatei neu erstellen.

## VMS5013

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 98

Warranty : NO

VMS5013 UNGUELTIGE ANTWORT

### Bedeutung

Die Meldung VMS5005 bzw. VMS5027 wurde nicht mit einer der vorgegebenen
Moeglichkeiten beantwortet.

## VMS5014

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5014 DATEI '(&00)' WIRD ALS VM2000-KONFIGURATIONSDATEI VERWENDET

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## VMS5015

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5015 VM2000-HYPERVISOR WURDE GELADEN AUS DATEI '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## VMS5016

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5016 GESAMTER HAUPTSPEICHER FUER VM2000: (&00) MB; MONITOR-VM GROESSE: (&01) MB; HYPERVISOR GROESSE: (&02) MB

## VMS5017

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5017 DAS HYPERVISOR LADEMODUL HAT EIN UNGUELTIGES FORMAT ODER EINEN FALSCHEN DATEINAMEN

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## VMS5018

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5018 HYPERVISOR-DATEINAME NICHT KATALOGISIERT

### Maßnahme

Eingabe korrigieren bzw. eine Hypervisor-Datei erzeugen.

## VMS5020

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5020 STARTUP DES MONITORSYSTEMS IM (&00) MODUS

### Bedeutung

(&00): Multiprozessorgrad des Monitorsystems

## VMS5021

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 98

Warranty : NO

VMS5021 VM2000-KOMMANDO (MAX. 70 ZEICHEN) ODER 'END' EINGEBEN. ANTWORT (GEWUENSCHTE EINGABE; EOT=END)

## VMS5022

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5022 FEHLERHAFTER WERT FUER OPERAND (&00) IM KOMMANDO /CREATE-VM FUER MONITORSYSTEM; DEFAULTWERT (&01) VERWENDET

### Bedeutung

Das Kommando wurde entweder an der Konsole eingegeben
oder der Konfigurationsdatei entnommen.
(&00): Name des Operanden.
(&01): Standardwert des Operanden.

## VMS5023

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5023 FUER DIE MONITOR-VM WURDEN STANDARDWERTE VERWENDET

### Bedeutung

Da der Benutzer kein gueltiges /CREATE-VM fuer die Monitor-VM
angegeben hat, wurden Standardwerte eingesetzt.
Dies koennen sein:
- VM-NAME = VM0001
- MEMORY-SIZE = 512
- CPU-QUOTA = 14
- MAX-CPU-UTILIZATION = 100
- PROCESSOR = *MAXIMUM

## VMS5024

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5024 OPERAND NICHT ERLAUBT FUER DIE MONITOR-VM. 'ADMIN-PRIVILEGES=STD' EINGESTELLT

### Bedeutung

Der Operand ADMIN-PRIVILEGES=MAX im Kommando /CREATE-VM ist nicht
erlaubt.

## VMS5026

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5026 E/A-FEHLER BEIM LADEN DES HYPERVISOR-BINDEMODULS

### Maßnahme

Eingabe korrigieren bzw. SLED ziehen.

## VMS5027

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 98

Warranty : NO

VMS5027 VM2000-KONFIGURATIONSDATEI ANGEBEN. ANTWORT (EOT(STANDARD-DATEI VERWENDEN); FN=<DATEINAME>(,VOL=<VSN>); CONS(KONSOLE-KDO-EINGABE); END(EINGABE-ENDE))

### Bedeutung

Antwortmoeglichkeiten:
- P.FN=<dateiname>(,VOL=<vsn>): Die Datei <dateiname> auf einem Public
Volume Set oder auf einer Privatplatte
mit der Archivnummer <vsn> wird gelesen
- P.CONS : Es sollen VM2000-Kommandos von der
Konsole eingegeben werden
- P.END : Ende der Eingabe(n)
- P.EOT : Standard-Dateiname.

## VMS5028

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5028 DER MONITOR-VM DARF KEINE VIRTUELLE KONSOLE ZUGEORDNET WERDEN. /ADD-VM-DEVICES ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das waehrend des Startups oder in der Konfigurationsdatei angegebene
Kommando /ADD-VM-DEVICES wurde wegen des Operanden TYPE=VC nicht
bearbeitet.

### Maßnahme

Geraet nach SYSTEM READY geeignet zuordnen.

## VMS5029

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5029 UNGUELTIGES GERAET '(&00)'. GERAET IGNORIERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

## VMS5030

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5030 DAS KOMMANDO IST WAEHREND DES VM2000-STARTUPS NICHT ZULAESSIG. /(&00) IGNORIERT

### Bedeutung

Nur die Kommandos /CREATE-VM, /ADD-VM-DEVICES und /ADD-VM-RESOURCES
sind zugelassen. Das naechste Kommando wird gelesen.

## VMS5031

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5031 VM2000-KOMMANDO '/(&00)' ABGEWIESEN WEGEN FEHLENDEM ODER FEHLERHAFTEM OPERANDEN

## VMS5032

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5032 ANTWORT ZU LANG

### Bedeutung

Die Antwort ist auf maximal 70 Zeichen beschraenkt.

## VMS5033

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5033 CPU-QUOTE DES MONITORSYSTEMS WURDE AUF (&00) KORRIGIERT

### Bedeutung

Der Wert des Operanden CPU-QUOTA im Kommando /CREATE-VM ist ungueltig.
Es wurde stattdessen der in der Meldung angegebene Wert verwendet.

## VMS5034

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5034 Das Geraet '(&00)' kann nicht zugewiesen werden. Ursache: Condition Code: (&01)

### Bedeutung

Fehler bei der Zuweisung des Geraetes (&00).
(&00): Mnemotechnischer Geraetename
(&01): Aufgetretener Condition Code

## VMS5036

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5036 MAX-CPU-UTILIZATION DES MONITORSYSTEMS WURDE AUF (&00) KORRIGIERT

### Bedeutung

Der Wert des Operanden MAX-CPU-UTILIZATION im Kommando /CREATE-VM ist
ungueltig. Es wurde stattdessen der in der Meldung angegebene Wert
verwendet.
(&00): Korrigierter, verwendeter Wert

## VMS5037

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5037 ANGEFORDERTE SPEICHERGROESSE FUER DIE MONITOR-VM IST FEHLERHAFT. KORRIGIERTER WERT: (&00) MB

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1.) Die angeforderte Speichergroesse (zusammen mit der Groesse
des Hypervisors) ueberschreitet die reale Speichergroesse.
Statt des angeforderten Wertes wird der Standardwert verwendet.
2.) Die angeforderte minimale Speichergroesse fuer die Monitor-VM
ueberschreitet deren Speichergroesse. Anstatt des angegebenen
Wertes wird der Standardwert fuer die minimale Speichergroesse
verwendet.

## VMS5038

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5038 DIE ANGEFORDERTE SPEICHERGROESSE FUER DIE MONITOR-VM IST ZU KLEIN. STANDARDWERT VERWENDET: (&00) MB

### Bedeutung

Die angeforderte (minimale) Speichergroesse fuer die
Monitor-VM ist kleiner als der zugelassene Minimumwert.
(&00): Anzahl der Megabytes.

## VMS5039

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5039 FEHLERHAFTER VM-INDEX IM Kommando '/CREATE-VM' VERWENDET. STANDARDWERT '1' WIRD ANGENOMMEN

## VMS5041

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5041 GERAET '(&00)' DES HOME-PUBSETS KANN NICHT ALS MEHRFACH BENUTZBAR BETRIEBEN WERDEN

### Bedeutung

Das Geraet wurde als exklusiv benutzbar zugewiesen.
(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS5043

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5043 NICHT BEHEBBARER FEHLER WAEHREND DER REP-VERARBEITUNG IM HYPERVISOR AUFGETRETEN. STARTUP ABGEBROCHEN

## VMS5044

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5044 ANGEGEBENE HYPERVISOR-GROESSE IST FEHLERHAFT. STANDARDWERT VERWENDET: (&00) MB

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die angegebene Hypervisor-Groesse befindet sich nicht innerhalb
des gueltigen Bereichs.
- Die angegebene Hypervisor-Groesse ueberschreitet, zusammen mit der
minimalen Groesse der Monitor-VM, die reale Speichergroesse.

## VMS5045

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5045 UNGUELTIGE ANGABE FUER DEN PARAMETERSERVICE: (&00)

### Bedeutung

(&00): Name des fehlerhaften Operanden

## VMS5046

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5046 Verfuegbarer Globalspeicher fuer VM2000: (&00) MB; an Monitor VM zugewiesen: (&01) MB

### Bedeutung

(&00): Insgesamt verfuegbarer Globalspeicher der Anlage in Megabytes
(&01): Groesse des an die Monitor-VM zugewiesenen Globalspeichers
in Megabytes

## VMS5047

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5047 CPU (&00) KONNTE WEGEN HW-PROBLEME NICHT GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS5048

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5048 CPU (&00) IM STATUS OFFLINE. CPU WURDE NICHT GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Nummer der realen CPU

## VMS5049

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5049 ANZAHL DER GESTARTETEN REALEN CPU(s): (&00)

## VMS5050

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5050 Anzahl der verfuegbaren Spare-CPU(s): (&00)

## VMS5051

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5051 Fehler bei der Zuweisung des Globalspeichers an die Monitor-VM waehrend Startup

### Maßnahme

Zuweisung nach System Ready mit /ADD-VM-RESOURCES wiederholen.

## VMS5052

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5052 WERT DES PARAMETERS PATH-GROUP-ID: (&00)

## VMS5053

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5053 Anzahl der verfuegbaren Extra-CPU(s): (&00)

## VMS5054

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5054 Performance-Quote der VM2000-Bremsvorrichtung auf (&00) gesetzt

### Bedeutung

(&00): Ausgangswert der Performance-Quote in Prozent

## VMS5055

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5055 Der vom BS2000-Parameterservice vorgegebene VM2000-Parameter (&00) wurde ignoriert

### Bedeutung

(&00): Name des VM2000-Parameters, der ignoriert wurde

### Maßnahme

Bitte loeschen Sie den Parameter aus der BS2000-Parameterdatei und
tragen Sie ihn stattdessen in der Paramterdatei des Subsystems
VM2-MON ein.

## VMS5110

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5110 DVS-FEHLERCODE '(&00)'. ZUGRIFF AUF VM2000-PARAMETERDATEI NICHT MOEGLICH. START DES SUBSYSTEMS ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Fehlerursache kann mit /HELP-MSG DMS(&00) ermittelt werden.

## VMS5111

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5111 DIE EIGENSCHAFTEN DER VM2000-PARAMETERDATEI ENTSPRECHEN NICHT DEN GEFORDERTEN DATEI-ATTRIBUTEN. START DES SUBSYSTEMS ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Parameterdatei
- ist keine SAM-Datei,
- hat nicht BLOCKSIZE (STD,1) oder
- ist eine leere Datei.

## VMS5112

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5112 INKONSISTENTER ZUSTAND DER VM2000-PARAMETERDATEI. START DES SUBSYSTEMS ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Datei konnte nicht gelesen werden.

## VMS5145

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5145 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND (&00) IN DER PARAMETERDATEI. DEFAULTWERT VERWENDET

### Bedeutung

(&00): Name des fehlerhaften Operanden

## VMS5224

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5224 GERAET '(&00)' KANN NICHT ALS MEHRFACH BENUTZBAR BETRIEBEN WERDEN. ZUWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

### Maßnahme

Nach System Ready das Geraet exklusiv zuweisen.

## VMS5225

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5225 GERAETE- ODER KANAL-TYP FEHLERHAFT. GERAET '(&00)' IM MONITORSYSTEM FALSCH GENERIERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS5226

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5226 GERAET '(&00)' IM MONITORSYSTEM NICHT GENERIERT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS5227

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5227 GERAET '(&00)' IMPLIZIT DURCH VM2000 WEGGESCHALTET

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename

## VMS5541

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5541 *** VIRTUELLES MASCHINEN-SYSTEM VM2000 (&00) BETRIEBSBEREIT ***

## VMS5550

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5550 FEHLER BEI DER REKONFIGURATION VON GERAET '(&00)'. STARTUP WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

### Maßnahme

Das angegebene Geraet konnte im Monitorsystem nicht logisch weggeschaltet
werden. Dies hat keine Auswirkungen auf den VM2000-Startup.

## VMS5551

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5551 INTERNER FEHLER WAEHREND DES VM2000-STARTUP. STARTUP BEENDET. DUMP ERSTELLEN

## VMS5552

Destination: CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS5552 RESTART FEHLER: VIRTUELLER GS (&00) WURDE DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&01), (&02)) ENTZOGEN

### Bedeutung

Beim automatischen Restart der VM1 konnte die GS Partition, die als
virtueller GS einer VM genutzt wurde, nicht wieder belegt werden.
(&00): GS Partition Identifikation
(&01): Index der virtuellen Maschine
(&02): Name der virtuellen Maschine

## VMS6000

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS6000 VM2000 AGENT NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Der VM2000-Betrieb laeuft weiter. Aber die meisten VM2000-Kommandos
koennen erst dann wieder bearbeitet werden, wenn der VM2000-Agent
wieder verfuegbar ist und die Meldung VMS6004 ausgegeben wird.

### Maßnahme

Verstaendigen Sie bitte den Service.

## VMS6001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS6001 ADMINISTRATIONSKOMPONENTE DES VM-SYSTEMS NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Der VM2000-Betrieb laeuft weiter. Aber die meisten VM2000-Kommandos
koennen erst dann wieder bearbeitet werden, wenn die ausgefallene
Administrationskomponente wieder zur Verfuegung steht und die
Meldung VMS6005 ausgegeben wird.

### Maßnahme

Verstaendigen Sie bitte den Service.

## VMS6002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS6002 VM2000 AGENT GESTARTET

## VMS6003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS6003 VM2000 AGENT GESTOPPT

## VMS6004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS6004 VM2000 AGENT WIEDER VERFUEGBAR

## VMS6005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS6005 ADMINISTRATIONSKOMPONENTE DES VM-SYSTEMS WIEDER VERFUEGBAR

## VMS6018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS6018 CPU-POOL-ZUORDNUNG DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) DURCH SYSTEMADMINISTRATION VON CPU-POOL '(&02)' ZU CPU-POOL '(&03)' GEAENDERT

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Identifikation des Ausgangs-CPU-Pools
(&03): Identifikation des Ziel-CPU-Pools

## VMS6020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS6020 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) VON SYSTEMADMINISTRATION EINGERICHTET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Systemadministrator-Kommando
- Automatische Uebernahme (Failover) der hochverfuegbaren VM von einer
anderen Server Unit des HA Clusters
- Uebernahme der VM von einer anderen Server Unit im Rahmen einer
Migration
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS6021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : YES

VMS6021 VIRTUELLE MASCHINE ((&00),(&01)) VON SYSTEMADMINISTRATION BEENDET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Systemadministrator-Kommando
- Verlagerung der VM auf eine andere Server Unit im Rahmen einer
Migration
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS6023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS6023 GASTSYSTEM AUF VM ((&00),(&01)) VON SYSTEMADMINISTRATION GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine

## VMS6094

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS6094 DER SPEICHER DER VIRTUELLEN MASCHINE ((&00),(&01)) WURDE REKONFIGURIERT. AKTUELLE SPEICHERGROESSEN: (&02) / (&03)

### Bedeutung

Die Speicherrekonfiguration wurde nicht ueber das VM2000-CLI in der
Monitor-VM angestossen.
(&00): Index der virtuellen Maschine
(&01): Name der virtuellen Maschine
(&02): Minimale Speichergroesse der VM in Megabytes
(&03): Gesamte Speichergroesse der VM in Megabytes

## VMS9001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS9001 FUNKTION FUER AKTUELLES EINGABE-MEDIUM ODER FUER AKTUELLES GASTSYSTEM NICHT VERFUEGBAR

## VMS9002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS9002 SPEZIFIZIERTE(R) ADRESSE/BEREICH NICHT DEFINIERT/NICHT ZUGREIFBAR

## VMS9004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS9004 FUNKTIONALITAET AUF AKTUELLEM HSI ODER MIT AKTUELLER PARAMETRISIERUNG NICHT UNTERSTUETZT

## VMS9005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS9005 KOMMANDO KONNTE NICHT BZW. NUR TEILWEISE ERFOLGREICH BEARBEITET WERDEN

## VMS9006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: 9 Weight: 99

Warranty : NO

VMS9006 SPEZIFIZIERTE HW-BETRIEBSMITTEL FUER /START-VM NICHT TAUGLICH ODER NICHT VERFUEGBAR

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen