## NDBCOPY

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDBCOPY Copyright (C) (&00) (&01) Alle Rechte vorbehalten

## NDB0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0000 (&00)

## NDB0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0001 SOLL DAS KEY-PUBSET(&00) WIRKLICH IN DEN AUTOMATISCHEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) AUFGENOMMEN WERDEN (J/N)

### Bedeutung

Wenn ein Pubset mit mindestens einer Key-Platte in einen automatischen
Cache-Bereich aufgenommen werden soll, in dem bisher
nur Non-Key-Pubsets enthalten sind,
ist es erforderlich, dass im Cache-Bereich Key-Buffer angelegt werden.
Dazu ist es aber erforderlich, den Cache-Bereich zunaechst auf Cache-
Groesse 0 zu reduzieren und anschliessend zu erweitern. Bei dieser
Erweiterung werden die Key-Buffer angelegt. Da durch die Reduktion die
Cache-Einlagerungen verloren gehen und somit die Performance
beeintraechtigt wird, wird noch einmal beim Aufrufer des Kommandos
nachgefragt, bevor der Prozess gestartet wird.

### Maßnahme

Bitte beantworten Sie die Frage mit JA oder NEIN!

## NDB0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0002 DAS KEY-PUBSET (&00) KANN NICHT IN DEN AUTOMATISCHEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

Entweder ist die Frage NDB0001 negativ beantwortet worden oder es gab
ein Problem bei der Umwandlung auf Cache-Bereich mit Keys.

### Maßnahme

Keine.

## NDB0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0003 DAS PUBSET (&00) IST IN DEN AUTOMATISCHEN CACHE-BEREICH (&01) AUFGENOMMEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) PUBSET-ID des aufgenommenen Pubsets
(&01) CACHE-ID des automatischen Cache-Bereichs

## NDB0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0004 DAS PUBSET (&00) IST AUS DEMN AUTOMATISCHEN CACHE-BEREICH (&01) ENTFERNT WORDEN.

### Bedeutung

(&00) PUBSET-ID des entfernten Pubsets
(&01) CACHE-ID des automatischen Cache-Bereichs

## NDB0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0005 SIE DUERFEN DIESES KOMMANDO NICHT BENUTZEN, WEIL IHNEN DAS ENTSPRECHENDE SYSTEMPRIVILEG NICHT ZUGETEILT IST.

### Bedeutung

Fuer die Ausfuehrung von DAB-Kommandos sind folgende Privilegien
noetig:
/START-DAB-CACHING, /STOP-DAB-CACHING, /MODIFY-DAB-CACHING und
/FORCE-STOP-DAB-CACHING : TSOS
/SHOW-DAB-CACHING : TSOS oder SW-MONITOR-ADMINISTRATION

### Maßnahme

Bitte wiederholen Sie den Kommandoaufruf unter einer Benutzerkennung
mit den entsprechenden Privilegien.

## NDB0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0006 EIN PUBSET KANN WEDER IN DEN FILE-AREA-CACHE-BEREICH (&00) AUFGENOMMEN NOCH ENTFERNT WERDEN.

### Bedeutung

In einen File-Area-Cache-Bereich koennen nur Dateien aufgenommen
oder entfernt werden.

### Maßnahme

Fuegen Sie das Pubset bitte in einen automatischen Cache-Bereich ein.

## NDB0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0010 IHRE SDF-SYNTAX-DATEI PASST NICHT ZU DIESER DAB-VERSION

### Maßnahme

Bitte aktualisieren Sie Ihre SDF-Syntax-Datei mit den Syntax-
Deklarationen fuer DAB.

## NDB0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0012 FOLGENDE DATEI KANN WEGEN DES FEHLERS '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DEN DATEIKATALOG NICHT VON DAB BEDIENT WERDEN: '(&01)'

### Bedeutung

(&00): DVS-Fehler-Code; siehe Meldung DMS(&00)
(&01): Name der nicht bedienten Datei.

## NDB0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0013 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE FOLGENDE DATEI WURDE IM LETZTEN KOMMANDO MEHRFACH SPEZIFIZIERT:'(&00)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der mehrfach spezifizierten Datei.

### Maßnahme

Spezifikation des FILE-AREA-Parameters korrigieren

## NDB0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0014 DAB-TASK '(&00)' ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

(&00): TSN des abgestuerzten DAB-Tasks.

## NDB0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0016 /START-DAB-CACHING-KOMMANDO KANN WEGEN EINES CACHE-SPEICHER-ENGPASSES NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN. (&00)

### Bedeutung

Ein Cache-Speicher-Engpass wird schon gemeldet, wenn die angeforderte
Cache-Groesse die kritische Groesse R des noch verfuegbaren pageable
Speichers einer Anlage uebersteigt. Fuer die Bestimmung von R gilt
folgende Formel: R = 7*(P-5)/8, mit P = aktuelles Volumen des
pageable Speichers (in MB).
Weitere Randbedingungen:
a. Unter VM2000 kann das fuer Caching zur Verfuegung stehende
Realspeicher-Kontingent durch den VM2000-Administrator pro VM ueber
eine MIN-MEMORY-SIZE-Spezifikation erheblich eingeschraenkt werden.
Dann ist die o.g. genannte Formel ungueltig und die optimale
Cache-Groesse muss empirisch bestimmt werden.
b. Auf SX-Anlagen reduziert sich der fuer das Caching zur Verfuegung
Realspeicher ausserdem noch das fuer JIT zu reservierende
Realspeicher-Volumen.
Bei Cache-Bereichen mit CACHE-MEDIUM = GS darf die
Spezifikation des CACHE-SIZE-Parameters den noch freien Bereich der
reservierten Partition nicht uebersteigen.

### Maßnahme

Spezifikation des CACHE-SIZE-Parameters korrigieren

## NDB0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0017 EIN DAB-CACHE-BEREICH KONNTE AUS FOLGENDEM GRUND NICHT AUFGEBAUT WERDEN: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Kennziffer der Fehlerursache
01: Engpass bei virtuellem Arbeitsspeicher verhindert
den vollstaendigen Aufbau der DAB-Verwaltungstabellen
02: DAB-Verwaltungstabellen auf dem GS konnten wegen
GS-Zugriffs-Fehler (Mono- oder Dual-Fehler) nicht
aufgebaut werden
03: Fehler bei der Ausfuehrung von BS2000-internen Funktionen
04: Aufgrund von Hardware-Limitierungen des advanced address
space feature der ESA steht kein weiterer data space zum
Einrichten von Cache-Bereichen zur Verfuegung

### Maßnahme

01) Die CACHE-SIZE-Spezifikation im /START-DAB-CACHING-Kommando
sollte reduziert oder das Kommando nach Beseitigung des
Speicherengpasses wiederholt werden.
02) Die Ursache des GS-Zugriffs-Fehlers ist zu beheben.
Bei GS-UNIT=*DUAL ist evtl. die zweite GS-Unit per
/ATTACH-GS-UNIT zuzuschalten.
03) Bei BS2000-internen Fehlern wurde ein SERSLOG-Eintrag
geschrieben, der Systemverwalter ist zu informieren.
04) Einer der vielen vorhandenen Cache-Bereiche muss aufgeloest
werden, bevor ein neuer eingerichtet werden kann.

## NDB0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0018 CACHE-ID '(&00)' IST BEREITS BEKANNT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID ist bereits bekannt
oder interne CACHE-ID eines PFA-Cache-Bereichs

### Maßnahme

Andere CACHE-ID spezifizieren.

## NDB0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0019 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IST IM CACHE-MEDIUM '(&01)' UNBEKANNT

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID ist unbekannt oder
die CACHE-ID eines PFA-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums
(und GS-Partition-Id bei CACHE-MEDIUM=GS)

### Maßnahme

Korrekte CACHE-ID und korrektes CACHE-MEDIUM spezifizieren fuer den
DAB-Cache-Bereich.

## NDB0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0020 DAS /START-DAB-CACHING-KOMMANDO WURDE AUSGEFUEHRT. DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' WURDE MIT (&01) (&02) FUER DIE FOLGENDEN DATEIEN/PUBSETS EINGERICHTET:

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Groesse des DAB-Cache-Bereichs
(&02): Groessen-Einheit des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0021 DAS /START-DAB-CACHING-KOMMANDO WURDE AUSGEFUEHRT. DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' WURDE MIT (&01) (&02) (ANSTATT DER ZIEL-GROESSE VON (&03) (&04)) FUER DIE FOLGENDEN DATEIEN/PUBSETS EINGERICHTET:

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Groesse des DAB-Cache-Bereichs
(&02): Groessen-Einheit des DAB-Cache-Bereichs
(&03): Soll-Groesse des DAB-Cache-Bereichs bei MEMORY <> *STD
und Ist-Groesse < Soll-Groesse
(&04): Groessen-Einheit des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0022 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums
(und GS-Partition-Id bei CACHE-MEDIUM=GS)

## NDB0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0023 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE NICHT AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums
(und GS-Partition-Id bei CACHE-MEDIUM=GS)

### Maßnahme

Eventuell /STOP-DAB-CACHING-Kommando fuer diese CACHE-ID
wiederholen.

## NDB0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0024 ES IST KEIN DAB-CACHE-BEREICH AKTIV

### Bedeutung

In keinem Cache-Medium ist ein Cache-Bereich aktiv.

## NDB0025

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0025 FOLGENDES PLATTENVOLUME IST NICHT BELEGT: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): VSN des nicht belegten Plattenvolumes

### Maßnahme

Volume vor Eingabe des Kommandos belegen:
Bei Privatplatten: z.B. mit Hilfe des Operator-Kommmandos:
/SET-DISK-PARAMETER <mn>,ASSIGN-TIME=OPERATOR.
Bei Public-Platten: Pubset imcatieren.

## NDB0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0026 PARAMETER-FEHLER BEI DAB-KOMMANDO. FOLGENDE DATEI IST NICHT KATALOGISIERT: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der unbekannten Datei

### Maßnahme

Spezifikation des Dateinamens korrigieren.

## NDB0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0027 PARAMETER-FEHLER: DIE FOLGENDE DATEI KANN AUFGRUND IHRER EIGENSCHAFTEN NICHT BEDIENT WERDEN: (&00)

### Bedeutung

(&00): Name der Datei
Datei kann nicht durch DAB bedient werden, da sie eine
Banddatei, durch HSMS migriert, eine Dateigruppe, eine
Arbeitsdatei fuer die S0-Migration oder eine Arbeitsdatei
fuer SPACEOPT ist.

### Maßnahme

Spezifikation des FILE-AREA-Parameters korrigieren.

## NDB0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0028 PARAMETER-FEHLER: DIE/DAS ANGEGEBENE DATEI/VOLUME WIRD BEREITS VON DAB BEDIENT: (&00)

### Bedeutung

(&00): Name der/des bereits bedienten Datei(en)/Volumes

### Maßnahme

Spezifikation des AREA-Parameters korrigieren und /START-DAB-CACHING-
bzw. /MODIFY-DAB-CACHING-Kommando wiederholen.

## NDB0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0029 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IM CACHE-MEDIUM '(&01)' KONNTE WEGEN FEHLER (&02) NICHT VOLLSTAENDIG AUF DIE PLATTE GESICHERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums
(und GS-Partition-Id bei CACHE-MEDIUM=GS)
(&02): Fehler-Ursache:
01: I/O-Fehler
02: System-Fehler
03: Keine Crypto-Sessions verfuegbar
04: Crypto-Key-Handles ungueltig
05: Crypto-Box-Fehler
(Schreib-)Daten des DAB Cache-Bereichs konnten wegen eines Speicher-
fehlers beim Zugriff auf den Cache-Speicher oder wegen eines
E/A-Fehlers nicht vollstaendig auf den Plattenspeicher zurueckge-
schrieben werden.
Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte der Betrieb des Cache-
Bereichs solange weitergefuehrt werden, bis der Defekt, der das
Sichern der Daten verhinderte, behoben ist.

## NDB0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0030 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' WURDE VON DER GS-PARTITION '(&01)' DISKONNEKTIERT

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Name der GS-Partition, in der der Cache-Bereich angelegt ist

## NDB0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0031 SOLL DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' VON DER GS-PARTITION '(&01)' DISKONNEKTIERT WERDEN, UM EINE REKONSTRUKTION DES CACHE-BEREICHS AN EINER ANDEREN ANLAGE ZU ERMOEGLICHEN ? ANTWORT (Y=JA ; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Name der GS-Partition, in der der Cache-Bereich angelegt ist
Durch eine Diskonnektierung des Cache-Bereichs bleiben die Daten des
Cache-Bereichs im GS erhalten, die Verwaltungsdaten im Hauptspeicher
werden abgebaut.
Die Belegung der GS-Partition wird aufgehoben, falls dies der letzte
Cache-Bereich dieser Partition war.
Dadurch wird eine Rekonstruktion des Cache-Bereichs an einer anderen
Anlage ermoeglicht.

### Maßnahme

Antworten Sie mit 'Y', wenn der DAB-Cache-Bereich diskonnektiert
werden soll.
Antworten Sie mit 'N', wenn der DAB-Cache-Bereich nicht
diskonnektiert werden soll.

## NDB0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0032 PARAMETER-FEHLER: DATENBEREICHE AUF EINEM USER-PFA-PUBSET, DAS BEREITS VON DAB UNTERSTUETZT WIRD, KOENNEN NICHT VON ADM-PFA-CACHE-BEREICHEN BEDIENT WERDEN: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): VSN des Volume oder
Name der Datei(en)

## NDB0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0033 SOLL DIE KEY-DATEI (&00) WIRKLICH IN DEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) VOM TYP FILE-AREA AUFGENOMMEN WERDEN (J/N)

### Bedeutung

Wenn eine Datei auf einer Key-Platte bzw. in einem Key-Pubset steht und
diese in einen File-Area-Cache aufgenommen werden soll, in dem bisher
nur Dateien von Non-Key-Platten bzw. auf Non-Key-Pubsets enthalten sind,
ist es erforderlich, dass im Cache-Bereich Key-Buffer angelegt werden.
Dazu ist es aber erforderlich, den Cache-Bereich zunaechst auf Cache-
Groesse 0 zu reduzieren und anschliessend zu erweitern. Bei dieser
Erweiterung werden die Key-Buffer angelegt. Da durch die Reduktion die
Cache-Einlagerungen verloren gehen und somit die Performance
beeintraechtigt wird, wird noch einmal beim Aufrufer des Kommandos
nachgefragt, bevor der Prozess gestartet wird.

### Maßnahme

Bitte beantworten Sie die Frage mit JA oder NEIN!

## NDB0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0034 DIE KEY-DATEI (&00) KANN NICHT IN DEN NON-KEY CACHE-BEREICH (&01) VOM TYP FILE-AREA AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

Entweder ist die Frage NDB0033 negativ beantwortet worden oder es gab
ein Problem bei der Umwandlung auf Cache-Bereich mit Keys.

### Maßnahme

Keine.

## NDB0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0035 HINWEIS: DIE PARAMETER-SPEZIFIKATION SHARED-DISK-SUPPORT=*YES WIRD BEI CACHING-MODE = *WRITE ODER *READ-WRITE ODER BEI AREA = *BY-SYSTEM IGNORIERT

## NDB0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0036 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE PARAMETER-SPEZIFIKATION CACHE-SIZE = *BY-FILE IST NUR ERLAUBT, WENN DIE ZU BEDIENENDEN DATEIBEREICHE PER FILE-AREA-PARAMETER SPEZIFIZIERT WERDEN

### Maßnahme

Korrektur der Parameterspezifikation

## NDB0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0038 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE GS-PARTITION '(&00)' IST NICHT VERFUEGBAR

### Maßnahme

Anlegen der GS-Partition mit dem Kommando CREATE-GS-PARTITION oder
Korrektur der Parameterspezifikation

## NDB0039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0039 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE GS-PARTITION '(&00)' IST UNGUELTIG BEZUEGLICH DER GS-UNIT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Korrektur der GS-Partition-Spezifikation

## NDB0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0040 IN DER GS-PARTITION '(&00)' WURDEN UNGUELTIGE DATEN GEFUNDEN. EINE REKONSTRUKTION VON GS-CACHE-BEREICHEN KANN NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name der GS-Partition

## NDB0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0041 DIE WIEDERHERSTELLUNG DES CACHE-BEREICHS '(&00)' IN DER GS-PARTITION '(&01)' SCHEITERT AUS FOLGENDEM GRUND: (&02)

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs, der nicht wiederhergestellt
werden kann
(&01): Name der GS-Partition
(&02): Kennziffer der Fehlerursache
01: Betriebsmittel-Engpass verhindert den Aufbau der
DAB-Verwaltungstabellen
02: GS-Speicherfehler verhindert das Lesen oder den Update
der DAB-Verwaltungstabellen auf dem GS.
03: die Verwaltungsdaten fuer einen Cache konnten nicht aus dem
GS gelesen werden oder enthalten ungueltige Daten.

## NDB0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0042 FOLGENDER CACHE-BEREICH WURDE WIEDERHERGESTELLT: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name des wiederhergestellten Cache-Bereichs
(bei Wiederherstellung von Cache-Bereichen fremder Rechner
im Parallel HIPLEX zusaetzlich die SYSID des zugehoerigen
Rechners)

## NDB0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0043 FOLGENDER CACHE-BEREICH ENTHAELT DEFEKTE BLOECKE: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs, der die defekten Bloecke enthaelt.
Weitere Dateneinlagerungen werden sofort gestoppt. Bei Cache-
Bereichen mit Schreib-Caching wird versucht, die Schreibdaten
auf die Plattenspeicher zurueckzuschreiben. Falls dies erfolg-
reich durchgefuehrt werden kann oder nur Lese-Caching
erfolgte, wird der Cache-Bereich aufgeloest.

## NDB0044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0044 FOLGENDE GS-PARTITION ENTHAELT DEFEKTE SPEICHER-SEGMENTE: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name der Partition, die die defekten Speichersegmente
enthaelt.

### Maßnahme

Reparatur der betroffenen Speichereinheit veranlassen

## NDB0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0045 FOLGENDE DATEI(EN) KOENNTE(N) ZERSTOERT SEIN NACH DER AUSFUEHRUNG EINES FORCE-STOP-DAB-CACHING-KOMMANDOS FUER DEN CACHE-BEREICH '(&00)':

### Bedeutung

(&00): Name des aufzuloesenden DAB-Cache-Bereichs
<list>: Liste der von einer moeglichen Dateninkonsistenz
betroffenen Datei(en)

## NDB0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0046 NACH DER AUSFUEHRUNG DES FORCE-STOP-DAB-CACHING-KOMMANDOS KANN DER VON DEM CACHE-BEREICH '(&00)' BEDIENTE DATENBESTAND ZERSTOERT SEIN. SOLL DIESES KOMMANDO TROTZDEM AUSGEFUEHRT WERDEN? ANTWORT (Y=JA ; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): Name des aufzuloesenden DAB-Cache-Bereichs

### Maßnahme

Ueberpruefung der moeglicherweise zerstoerten Dateien.
Antworten Sie mit 'Y', wenn der DAB-Cache-Bereich trotz eines
moeglichen Datenverlusts aufgeloest werden soll.
Antworten Sie mit 'N', wenn der DAB-Cache-Bereich nicht aufgeloest
werden soll.

## NDB0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0047 DIE VERWALTUNGSDATEN FUER DIE DATEI '(&00)' IM CACHE-BEREICH '(&01)' KONNTEN NICHT AUFGEBAUT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name der Datei
(&01): Name des Cache-Bereichs
Die fuer die Wiederaufnahme der Bedienung einer Datei durch DAB nach
einem Systemausfall erforderlichen Verwaltungsdaten konnten nicht
aufgebaut werden. Deshalb ist der dieser Datei zugeordnete Cache-
Bereich nicht zugreifbar und eventuell darin gespeicherte Daten sind
verloren. Dieser Datenverlust ist aber nur dann von Bedeutung, wenn
diese Daten nicht auf dem zugehoerigen externen Datenspeicher
gesichert sind. Deshalb muss der Anwender nach dem Auftreten dieses
Fehlers ueberpruefen, ob die betroffene Datei tatsaechlich zerstoert
ist. Ein Datenverlust kann in folgenden Faellen mit Sicherheit
ausgeschlossen werden:
a) Waehrend der vorangegangenen DAB-Bedienungsphase fuer diese
Datei wurde diese nicht oder nur im Lese-Modus geoeffnet.
b) Die Datei wurde zuletzt nicht schreibend im Cache zwischen-
gepuffert, weil der Cache-Bereich zwar mit ADM-PFA im Schreib-
(Lese-)Modus betrieben wurde, die Volumes, ueber die sich die
Datei erstreckt, aber im shared Modus betrieben wurden, d.h.
SPD-Volumes waren oder zu einen shared Pubset gehoerten.

## NDB0048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0048 CACHE-DATEN DES VOLUMES MIT DER VSN '(&00)' KONNTEN NICHT VOLLSTAENDIG AUF DEN PLATTENSPEICHER GESICHERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): VSN des betroffenen Plattenvolumes
Wegen eines Speicherfehlers beim Zugriff auf den Cache-Speicher
oder wegen eines E/A-Fehlers beim Sichern der Daten von DAB-Cache-
Bereichen auf den zugehoerigen externen Datenspeicher koennen
Daten des Volumes nicht vollstaendig gesichert werden.
Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte der Betrieb der Cache-
Bereiche solange weitergefuehrt werden, bis der Defekt, der das
Sichern der Daten verhinderte, behoben ist.

## NDB0049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0049 DAS SUBSYSTEM DAB KANN AUS FOLGENDEM GRUND NICHT ENTLADEN WERDEN: '(&00)'

### Bedeutung

Das Subsystem DAB kann erst dann entladen werden, wenn keine Caching-
oder Monitoring-Funktion mehr aktiv ist.
Fehlercode:
01: Mindestens ein Cache-Bereich ist noch aktiv.
02: Asynchron gestartete I/O's fuer einen bereits aufgeloesten
Cache-Bereich sind noch nicht abgeschlossen.
03: Die SM2-Ueberwachung des DAB-Reports ist aktiv.
04: Die SM2-Ueberwachung des PFA-Reports ist aktiv.
05: Eine Anforderung/Freigabe einer GS-Partition ist noch aktiv.
06: Ein /ATTACH-GS-UNIT-Kommando wird noch von DAB bearbeitet.
07: Ein Systemfehler verhindert das Entladen des Subsystems.

### Maßnahme

Fehlercode:
01: Aufloesen der Cache-Bereiche ueber /STOP-DAB-CACHING oder
/STOP-PUBSET-CACHING.
02: Schliessen der durch den aufgeloesten Cache-Bereich
unterstuetzten Datei(en).
03: SM2-Ueberwachung mit //STOP-MEASUREMENT-PROGRAM TYPE=DAB
beenden.
04: SM2-Ueberwachung mit //STOP-MEASUREMENT-PROGRAM TYPE=PFA
beenden.
05: Warten auf das Beenden der betroffenen Funktion
(/START-DAB-CACHING, /STOP-DAB-CACHING, /START-PUBSET-CACHING,
/STOP-PUBSET-CACHING, /IMPORT-PUBSET, /EXPORT-PUBSET)
06: Warten auf das Beenden des Kommandos.
Im Parallel HIPLEX kann das Kommando auch auf einem anderen
Host abgesetzt worden sein.
07: Den Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0050 PARAMETER-FEHLER: DATENBEREICHE AUF EINEM SM-PUBSET KOENNEN NICHT UEBER ADM-PFA BEDIENT WERDEN: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): VSN des SMS-Volumes oder
Name der Datei auf dem SM-Pubset.

## NDB0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0051 DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' KANN NICHT VON DER GS-PARTITION '(&01)' DISKONNEKTIERT WERDEN WAEHREND DIE UNTERSTUETZTEN DATENBEREICHE NOCH VON DMS BELEGT SIND

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Name der GS-Partition, in der der Cache-Bereich angelegt ist
Eine Diskonnektierung eines DAB-Cache-Bereichs ist nur dann moeglich,
wenn alle unterstuetzten Datenbereiche nicht mehr durch DMS belegt
sind

### Maßnahme

Aufheben der Belegung durch:
a) /EXPORT-PUBSET bei Datenbereichen auf Public-Platten
b) /CHANGE-DISK-MOUNT ACTION=CANCEL bei Datenbereichen auf Privat-
Platten

## NDB0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0052 DER CACHE-BEREICH (&00) IST AUF CACHE-GROESSE (&01) (&02) MODIFIZIERT WORDEN.

### Bedeutung

Bei Cache-Buffern mit MEMORY = *BELOW-MIN-MEM-SIZE, *ANY,
*ABOVE-MIN-MEM-SIZE kann der Cache-Bereich durch Speicherrekonfiguration
oder Speichersaettigung von der gewuenschten Groesse (nach unten)
abweichen.

### Maßnahme

Die Reduzierung der Cache-Groesse kann unter Umstaenden mit dem
Kommando MODIFY-DAB-CACHING zuruckgesetzt werden.

## NDB0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0053 DIE CACHE-GROESSE 0 IST BEI CACHE-BEREICHEN AUF DEM GLOBAL STORAGE NICHT ERLAUBT.

### Bedeutung

Keine.

### Maßnahme

Keine.

## NDB0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0054 WARNUNG: DER BETRIEB DES CACHE-BEREICHS '(&00)' IST AUFGRUND VON GS-SPEICHERFEHLERN AUF DIE GS-UNIT '(&01)' EINGESCHRAENKT

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des Cache-Bereichs
Der Cache-Bereich kann aufgrund von GS-Speicherfehlern nur noch in
der GS-Unit (&01) und mit eingeschraenkter Datensicherheit
(bezueglich Schreib-Operationen) betrieben werden.

## NDB0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0055 PARAMETER-FEHLER: DATENBEREICHE AUF EINEM GS-VOLUME KOENNEN NICHT VON DAB BEDIENT WERDEN '(&00)'

### Bedeutung

(&00): VSN des GS-Volumes oder
Name der Datei auf dem GS-Volume.

## NDB0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0056 CACHE-BEREICHE FUER DAS HOME-PUBSET '(&00)' KONNTEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN. SOLL DIE SESSION TROTZ EINES MOEGLICHEN DATENVERLUSTES FORTGEFUEHRT WERDEN ? (Y=JA ; N=NO)

### Bedeutung

(&00): Pubset-ID des Home-Pubsets
Aufgrund von Fehlern war die Rekonstruktion von Cache-Bereichen fuer
das Home-Pubset nicht moeglich. Ein Fortsetzen der Session kann zu
Dateninkonsistenzen auf dem Home-Pubset fuehren.

### Maßnahme

Y: Die Session wird fortgesetzt.
Alle Dateien des Home-Pubsets, die modifizierte Seiten in den
Cache-Bereichen hatten, koennen in einem inkonsistenten Zustand
sein.
N: Die Session wird terminiert.

## NDB0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0057 DIE SESSION WIRD TERMINIERT, DA CACHE-BEREICHE FUER DAS HOME-PUBSET NICHT REKONSTRUIERT WERDEN KONNTEN

### Bedeutung

Um Dateninkonsistenzen des Home-Pubsets zu vermeiden, wurde die
Session beendet.

## NDB0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0058 DIE GS-PARTITION '(&00)' WIRD VON EINEM ANDEREM SYSTEM GENUTZT. DAS VOLUME MIT DER VSN '(&01)' KANN NICHT AN CACHE-BEREICHE IN DER GS-PARTITION ANGESCHLOSSEN WERDEN. DIE BELEGUNG DES VOLUMES WIRD ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die Rekonstruktion der GS-Partition (&00) ist nicht moeglich,
da die Partition an einem anderen System benutzt wird.

### Maßnahme

Aufhebung der Belegung der GS-Partition am anderen System durch
Aufloesen der betroffenen Cache-Bereiche.

## NDB0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0059 DIE GS-PARTITION '(&00)' WIRD NOCH VON DIESEM SYSTEM BENUTZT. DAS VOLUME MIT DER VSN '(&01)' KANN NICHT AN CACHE-BEREICHE IN DER GS-PARTITION ANGESCHLOSSEN WERDEN. DIE BELEGUNG DES VOLUMES WIRD ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die Rekonstruktion der GS-Partition (&00) ist nicht moeglich,
da die Partition noch von diesem System benutzt wird.

### Maßnahme

Aufhebung der Belegung der GS-Partition an diesem System durch
Aufloesen der betroffenen Cache-Bereiche.

## NDB0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0060 DAS VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KANN NICHT AN CACHE-BEREICHE IN DER GS-PARTITION '(&01)' ANGESCHLOSSEN WERDEN, SOLANGE CACHE-BEREICHE MIT DATEN AUF DIESEM VOLUME AKTIV SIND

### Bedeutung

Daten des Volume sind in Cache-Bereichen gepuffert, die in der GS-
Partition liegen. Eine Rekonstruktion der GS-Partition ist jedoch
nicht moeglich, solange weitere Cache-Bereiche fuer Daten dieses
Volumes aktiv sind.

### Maßnahme

Aufloesen aller Cache-Bereiche, die Datenbereiche dieses Volume
unterstuetzen, durch /STOP-DAB-CACHING-Kommando(s).

## NDB0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0061 PARAMETER-FEHLER: (&00) '(&01)' KANN NICHT IN CACHE-MEDIUM=GS(GS-UNIT=(&02)) BEDIENT WERDEN, DA BEREICHE DES VOLUMES '(&03)' BEREITS VON EINEM CACHE-BEREICH IN GS-PARTITION '(&04)' BEDIENT WERDEN

### Bedeutung

Daten-Bereiche eines Volumes koennen mit CACHING-MODE = READ-WRITE
oder WRITE nur in einer GS-Partition bedient werden.
Diese Einschraenkung ist notwendig, um das Umschalten von Volumes in
einer XCS-Umgebung zu ermoeglichen.
(&00): FILE oder PUBSET
(&01): Name der/des Datei/Pubsets
(&02): GS-UNIT-Spezifikation des /START-DAB-CACHING-Kommandos
Die GS-Partition ist durch diesen Parameter festgelegt:
Partition-ID = DAB + 1,2,D(ual) + CATID des Home-Pubsets,
wobei 1,2,D(ual) der GS-UNIT-Spezifikation entspricht.
(&03): Name des Volumes, das bereits in einer anderen GS-Partition
unterstuetzt wird.
Bei AREA=*FILE-AREA: Die genannte Datei liegt (teilweise)
auf diesem Volume.
Bei AREA=*BY-SYSTEM(PUBSET=...): Das Volume gehoert zu diesem
Pubset.
(&04): Partition-Id einer GS-Partition, in der ein Cache-Bereich
liegt, der das genannte Volume unterstuetzt.

### Maßnahme

Korrektur der GS-Unit-Spezifikation

## NDB0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0062 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' WURDE WEGEN EINES SYSTEMFEHLERS NICHT VON DER GS-PARTITION '(&01)' DISKONNEKTIERT

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Id der GS-Partition

### Maßnahme

Eventuell /STOP-DAB-CACHING-Kommando fuer diese CACHE-ID
wiederholen.

## NDB0063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0063 DIE GS-PARTITION '(&00)' KONNTE WEGEN SYSTEMFEHLER NICHT FREIGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Die GS-Partition kann von einer anderen Anlage im HIPLEX nur nach
Beantwortung der Frage 'Soll die Partition freigegeben werden ?'
mit 'JA' genutzt werden.
Soll die GS-Partition aufgeloest werden, ist das Kommando /FORCE-
DESTROY-GS-PARTITION anzuwenden.

## NDB0064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0064 DIE BELEGUNG DER GS-PARTITION '(&00)' KONNTE WEGEN SYSTEMFEHLER NICHT AUFGEHOBEN WERDEN

### Bedeutung

Die GS-Partition kann von einer anderen Anlage im HIPLEX nur nach
Beantwortung der Frage 'Soll die Partition freigegeben werden ?'
mit 'JA' genutzt werden.

## NDB0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0065 STOP-SUBSYSTEM DAB IST AKTIV. EIN NEUER CACHE-BEREICH KANN NICHT ANGELEGT WERDEN

## NDB0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0066 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: KEINE DEFAULT CACHE-ID MEHR VERFUEGBAR. VERWENDEN SIE DEN CACHE-ID-PARAMETER, UM EINEN NEUEN CACHE-BEREICH EINZURICHTEN

### Bedeutung

Von DAB werden bis zu 999 Default-Cache-Id's gebildet (BUFFER#001 -
BUFFER#999). Fuer weitere Cache-Bereiche ist vom Anwender eine
Cache-Id zu spezifizieren.

### Maßnahme

Bitte CACHE-ID-Parameter des START-DAB-CACHING-Kommandos benutzen.

## NDB0067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0067 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE WEGEN EINES SYSTEM-FEHLERS NICHT AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums
(und GS-Partition-Id bei CACHE-MEDIUM=GS)

### Maßnahme

Eventuell /STOP-DAB-CACHING-Kommando oder
/FORCE-STOP-DAB-CACHING-Kommando fuer diese CACHE-ID wiederholen.

## NDB0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0068 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IST UNBEKANNT

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID ist unbekannt oder
die CACHE-ID eines PFA-Cache-Bereichs

### Maßnahme

Korrekte CACHE-ID spezifizieren fuer den DAB-Cache-Bereich.

## NDB0069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0069 ES IST KEIN DAB-CACHE-BEREICH IM CACHE-MEDIUM '(&00)' AKTIV

### Bedeutung

(&00): Bezeichnet das Cache-Medium und evtl. die GS-Partition,
in dem Cache-Bereiche ohne Erfolg gesucht wurden.

## NDB0070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0070 /STOP-DAB-CACHING-BEARBEITUNG WEGEN KOLLISION MIT EINER PARALLEL ABLAUFENDEN AUFLOESUNG VON CACHE-BEREICHEN ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Wiederholen Sie das letzte /STOP-DAB-CACHING-Kommando.

## NDB0071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0071 PARAMETER-FEHLER BEI DAB-KOMMANDO. FOLGENDE DATEI IST NICHT CACHEBAR: (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Eine Datei ist nicht cachebar:
- Datei ist verschluesselt und es liegt ein Lese-Schreib- oder
ein Schreib-Cache vor,
- Datei ist eine SNAP-Datei,
- Datei ist eine Error-Logging-Datei.

### Maßnahme

Keine.

## NDB0072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0072 PARAMETER-FEHLER: DIE FOLGENDE DATEISPEZIFIKATION ENTHAELT EINE UNBEKANNTE BENUTZERKENNUNG: (&00)

### Bedeutung

(&00): Dateispezifikation mit unbekannter Benutzerkennung

### Maßnahme

Benutzerkennung in Dateispezifikation korrigieren

## NDB0073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0073 PUBSET MIT PUBSET-ID '(&00)' WAR IN DER LETZTEN SESSION ALS DATEN-PUBSET IMPORTIERT UND IST NOCH AN CACHE-BEREICHE ANGESCHLOSSEN. CACHE-BEREICHE KOENNEN NICHT REKONSTRUIERT WERDEN

### Bedeutung

Das Pubset mit der Pubset-Id (&00) war als Daten-Pubset importiert
und durch Cache-Bereiche im Cache-Medium GS gecacht.
Die vorausgegangene Pubset-Session wurde abnormal beendet.
Eine Rekonstruktion der Cache-Bereiche ist nicht moeglich, da die
verwendete GS-Partition einem anderem Home-Pubset zugeordnet ist.

### Maßnahme

Pubset als Daten-Pubset importieren und Cache-Bereiche aufloesen.
Anschliessend das Pubset als HOME-PUBSET importieren.

## NDB0074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0074 KENNSATZ (SVL) VON VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KONNTE WEGEN SYSTEM-FEHLER NICHT GELESEN WERDEN. DESHALB KOENNEN FUER DAS HOME-PUBSET MOEGLICHERWEISE VORHANDENE CACHE-BEREICHE NICHT REKONSTRUIERT WERDEN

### Bedeutung

Systemfehler oder E/A-Fehler verhindern die Ermittlung, ob fuer
das Volume Cache-Bereiche im GS mit modifizierten Daten vorhanden
sind.
Waren die Daten des Volumes nicht in ungesicherten Cache-Bereichen
im GS mit Schreib-Modus gecacht, ist die Meldung ohne Bedeutung.
Sind noch Daten des Volumes in ungesicherten Cache-Bereichen im GS
vorhanden, kann eine Rekonstruktion der Daten nicht durchgefuehrt
werden. In diesem Fall ist die Fehlerursache zu beseitigen, um einen
Datenverlust zu verhindern.

### Maßnahme

Falls die Fehlerursache ein E/A-Fehler ist, Ursache beseitigen.
Bei System-Fehler den Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0075 DIE GS-PARTITION '(&00)' IST VON EINEM ANDEREM SYSTEM IN BENUTZUNG. EINE REKONSTRUKTION IST ZUR ZEIT NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die Rekonstruktion der GS-Partition (&00) fuer das Home-Pubset ist
nicht moeglich, da die Partition an einem System benutzt wird.

### Maßnahme

Aufhebung der Belegung der GS-Partition am anderen System durch
Aufloesen der betroffenen Cache-Bereiche.

## NDB0076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0076 BEI DER REKONSTRUKTION DER GS-PARTITION '(&00)' SIND FEHLER AUFGETRETEN

### Bedeutung

Bei der Rekonstruktion von Cache-Bereichen, die in der GS-Partition
liegen, sind Fehler aufgetreten. Die Cache-Daten fuer das Home-Pubset
sind eventuell nicht oder nur teilweise verfuegbar.

### Maßnahme

Ueberpruefung der vormals gecachten Home-Pubset-Daten.

## NDB0077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0077 SUBSYSTEM GSMAN NICHT VERFUEGBAR. DIE REKONSTRUKTION VON CACHE-BEREICHEN FUER DAS HOME-PUBSET IST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Cache-Daten des Home-Pubset befinden sich noch in Cache-Bereichen im
Cache-Medium GS. Zur Rekonstruktion dieser Cache-Bereiche wird das
Subsystem GSMAN benoetigt.

### Maßnahme

Subsystem GSMAN installieren.

## NDB0078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0078 EVENTUELL VORHANDENE CACHE-BEREICHE FUER DATEN DES HOME-PUBSET '(&00)' IM CACHE-MEDIUM GS KOENNEN WEGEN SYSTEMFEHLER NICHT REKONSTRUIERT WERDEN

### Bedeutung

Systemfehler verhindern die Feststellung, ob sich noch Daten des
Home-Pubsets in Cache-Bereichen im Cache-Medium GS befinden oder
verhindern die Rekonstruktion dieser Cache-Daten.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0079 SHOW-DAB-CACHING-KOMMANDO WEGEN SYSTEMFEHLER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Systemfehler verhindern die Bearbeitung des Kommandos.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0080 PARAMETER-FEHLER: EIN HOME-PUBSET KANN NICHT MIT AREA = *BY-SYSTEM() UND CACHING-MODE UNGLEICH *READ BEDIENT WERDEN:'(&00)'

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des Home-Pubsets

### Maßnahme

Korrektur der Parameterspezifikation

## NDB0081

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0081 PARAMETER-FEHLER: DATENBEREICHE AUF DEM HOME-PUBSET KOENNEN NICHT MIT CACHING-MODE = *READ-WRITE ODER *WRITE IM CACHE-MEDIUM = GS BEDIENT WERDEN, FALLS ER ALS SHARED GLOBAL STORAGE GENUTZT WIRD:'(&00)'

### Bedeutung

(&00): Name der nicht bedienten Datei.
Die Rekonstruktion von Cache-Bereichen mit Daten des Home-Pubsets
muss vor SYSTEM READY erfolgen. Dazu benoetigt DAB Funktionen des
Subsystems GSMAN.
Bei einer Nutzung des GS als shared GLOBAL STORAGE im PARALLEL HIPLEX
sind die Funktionen des Subsystems GSMAN erst nach dem Aufbau des
Verbunds vorhanden. Dies ist in aller Regel erst nach SYSTEM READY
der Fall.
Aus diesem Grund kann das Caching von Datenbereichen des Home-Pubsets
mit CACHING-MODE = READ-WRITE oder WRITE in CACHE-MEDIUM = GS bei
shared GLOBAL STORAGE nicht erlaubt werden.

### Maßnahme

Korrektur der Parameterspezifikation

## NDB0082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0082 DATEN VON EVENTUELL VORHANDENEN CACHE-BEREICHEN MIT CACHING-MODE = READ-WRITE ODER WRITE KOENNEN WEGEN SYSTEMFEHLER WAEHREND DES SHUTDOWN NICHT AUF DIE ZUGEHOERIGEN PLATTEN GESCHRIEBEN WERDEN

### Bedeutung

Wegen eines Systemfehlers kann die Sicherung der Schreib-Daten von
eventuell vorhandenen Cache-Bereichen auf die zugehoerigen externen
Datenspeicher nicht durchgefuehrt werden.
Noch nicht gesicherte Schreib-Daten von Cache-Bereichen in
fluechtigen Cache-Medien sind verloren.

### Maßnahme

Die unterstuetzten Datenbereiche von Cache-Bereichen mit
CACHING-MODE = READ-WRITE oder WRITE in fluechtigen Medien sind
auf Konsistenz zu ueberpruefen.

## NDB0084

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0084 EINE BELEGUNG DES VOLUMES MIT DER VSN '(&00)' IM SHARED-MODUS IST NICHT MOEGLICH, DA DIE CACHE-DATEN NICHT VOLLSTAENDIG GESICHERT ODER INVALIDIERT WERDEN KONNTEN. DIE BELEGUNG WIRD ZURUECKGEWIESEN.

### Bedeutung

Eine Belegung eines gecachten Volumes mit SYSTEM-ALLOCATION = SHARE
ist nur dann zulaessig, wenn die Cache-Daten vollstaendig gesichert
und invalidiert sind.
Die Sicherung und Invalidierung konnte jedoch weder waehrend der
letzten Aufhebung der Belegung noch beim aktuellen Belegungsversuch
durchgefuehrt werden.
Die Belegung wird deshalb zurueckgewiesen.

### Maßnahme

Volume im Modus SYSTEM-ALLOCATION = EXCLUSIVE belegen und
betroffene Cache-Bereiche ueber /STOP-DAB-CACHING-Kommando abbauen.
Anschliessend die Belegung im Modus SYSTEM-ALLOCATION = SHARE
wiederholen.

## NDB0085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0085 STOP-DAB-CACHING-KOMMANDO WEGEN SYSTEMFEHLER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Systemfehler verhindern die Bearbeitung des Kommandos.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0086 FUER DAS SUBSYSTEM DAB IST KEINE SUBSYSTEM-INFO-DATEI DEFINIERT. STANDARD-WERTE WERDEN BENUTZT

### Bedeutung

Der DSSM-Katalog enthaelt keinen Wert fuer die SUBSYSTEM-INFO-Datei

## NDB0087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0087 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN DER SUBSYSTEM-INFO-DATEI '(&01)'. STANDARDWERTE WERDEN BENUTZT

### Bedeutung

(&00): DVS-Fehlerschluessel
(&01): Dateiname

## NDB0088

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0088 FALSCHER SATZ '(&00)' IN DER SUBSYSTEM-INFO-DATEI '(&01)'. STANDARD-WERT WIRD BENUTZT

### Bedeutung

Das Schluesselwort oder der zugewiesene Wert sind ungueltig.

### Maßnahme

Siehe Beschreibung richtiger Saetze im Handbuch.

## NDB0089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0089 DATEI(EN) '(&00)' ZUR KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&01)' HINZUGEFUEGT.

### Bedeutung

(&00): Name der hinzugefuegten Datei bzw. partieller Dateiname der
hinzugefuegten Dateien
(&01): Name des betroffenen Cache-Bereichs
Bei Cache-Bereichen mit automatisiertem Caching wird die Datei, wenn
noch nicht geoeffnet, erst nach dem naechsten Oeffnen der Datei
bedient.

## NDB0090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0090 DATEI(EN) '(&00)' AUS KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&01)' ENTFERNT.

### Bedeutung

(&00): Name der entfernten Datei bzw. partieller Dateiname der
entfernten Dateinamen
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0091

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0091 CACHE-SPEICHER DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) ERWEITERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Speichererweiterung
(&02): Dimension der Speichererweiterung

## NDB0092

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0092 CACHE-SPEICHER DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) REDUZIERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Cache-Speicher-Reduzierung
(&02): Dimension der Cache-Speicher-Reduzierung

## NDB0093

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0093 CACHE-SEGMENT-GROESSE DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF '(&01)' KB EINGESTELLT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Neue Cache-Segment-Groesse

## NDB0094

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0094 CACHING-MODUS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF '(&01)' EINGESTELLT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Neuer Caching-Modus

## NDB0095

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0095 FORCE-OUT-LEVEL DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF '(&01)' EINGESTELLT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Neuer Force-Out-Level

## NDB0096

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0096 DIE KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&00)' KONNTE AUS FOLGENDEM GRUND NICHT MODIFIZIERT WERDEN: '(&01)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Kennziffer der Fehlerursache
01: Engpass bei virtuellem Arbeitsspeicher
02: GS-Zugriffsfehler
03: Engpass bei GS-Speicher
04: Cache-Sicherungsfehler
05: Fehler bei der Ausfuehrung von BS2000-internen Funktionen

### Maßnahme

Die CACHE-SIZE-Spezifikation im /MODIFY-DAB-CACHING-Kommando sollte
angepasst oder das Kommando nach Beseitigung des Speicherengpasses
wiederholt werden.
Bei BS2000-internen Fehlern wurde ein SERSLOG-Eintrag geschrieben,
der Systemverwalter ist zu informieren.

## NDB0097

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0097 FEHLER BEI DER AUSFUEHRUNG DES MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDOS: DER CACHE-BEREICH '(&00)' IST UNBEKANNT, MEHRFACH VORHANDEN ODER REKONFIGURIERT WORDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## NDB0098

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0098 DAS PUBSET '(&00)' IST ENTWEDER UNBEKANNT ODER NICHT LOKAL IMPORTIERT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Identifier

## NDB0099

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0099 PARAMETER-FEHLER: GS-EMULIERTE PUBSETS KOENNEN NICHT VON DAB BEDIENT WERDEN '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des GS-emulierten Pubsets.

## NDB0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0100 PARAMETER-FEHLER: FOLGENDES PUBSET WIRD BEREITS VON DAB BEDIENT: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des bereits bedienten Pubsets.
Dieser Fehler wird auch erkannt, wenn nur Teile des Pubsets,
d.h. einzelne Volumes des Pubsets, bereits bedient werden.

## NDB0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0101 PARAMETER-FEHLER: MEHR ALS EIN SM-PUBSET ODER EIN SM-PUBSET ZUSAMMEN MIT SF-PUBSET(S) ODER PRIVATPLATTE(N) FUER SCHREIB-CACHING IM GS SPEZIFIZIERT

### Bedeutung

Ein Schreib-Cache im GS kann entweder nur ein SM-Pubset allein oder
mehrere SF-Pubsets und Privatplatten bedienen.

## NDB0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0102 PARAMETER-FEHLER: FOLGENDES VOLUME IST EIN PUBLIC VOLUME: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): VSN of Volume

## NDB0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0103 DER DATEIKATALOG DES PUBSETS '(&00)' KANN NICHT VON DAB BEDIENT WERDEN. KMMANDO ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des betroffenen Pubsets.

## NDB0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0104 CACHE-DATEN DER DATEI '(&00)' IM CACHE-BEREICH '(&01)' KONNTEN NICHT VOLLSTAENDIG AUF DIE PLATTE(N) ZURUECKGESCHRIEBEN WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name der betroffenen Datei
(&01): Name des DAB-Cache-Bereichs
Die Cache-Daten der Datei konnten wegen eines Zugriffsfehlers auf
den Cache-Speicher oder wegen eines E/A-Fehlers auf der Platte
nicht vollstaendig zurueckgeschrieben werden.
Falls es sich um einen E/A-Fehler handelt, koennen die Daten der
Datei eventuell durch Kopieren der Datei gesichert werden.

## NDB0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0105 DIE GS-PARTITION '(&00)' ENTHAELT DATEN EINER ANDEREN DAB-VERSION ((&01)). EINE REKONSTRUKTION VON GS-CACHE-BEREICHEN KANN NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name der GS-Partition
(&01): DAB-Version, mit der die GS-Partition genutzt wurde
Die GS-Partition wurde von einer anderen Version des Subsystems DAB
benutzt. Die darin noch enthaltenen Cache-Daten koennen nur mit
der anderen Version rekonstruiert werden.

### Maßnahme

Beenden Sie die aktuelle Version des Subsystems DAB, starten sie
die zuvor fuer diese Partition benutzte Version und
wiederholen Sie die Aktion, durch die eine Rekonstruktion
angestossen wurde.

## NDB0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0106 PARAMETER-FEHLER: BEI DER SPEZIFIKATION DER ZU UNTERSTUETZENDEN DATENBEREICHE DURCH AREA=*BY-SYSTEM WURDE WEDER EIN PUBSET NOCH EINE PRIVAT-PLATTE ANGEGEBEN.

### Bedeutung

Bei der Spezifikation von AREA=*BY-SYSTEM muss mindestens einer der
Unterparameter PUBSET oder PRIVATE-VOLUME mit einem Wert versorgt
werden. Die Angabe von *NO bei beiden Parametern ist nicht
zulaessig.

### Maßnahme

Korrigieren Sie bitte die Spezifikation des AREA-Parameters
und wiederholen Sie das /START-DAB-CACHING-Kommando.

## NDB0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0107 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DAS FOLGENDE PUBSET WURDE IM LETZTEN KOMMANDO MEHRFACH SPEZIFIZIERT:'(&00)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der mehrfach spezifizierten Pubsets
Dabei kann es sich auch um ein VOLUME-SET eines SM-PUBSETS
handeln, wobei das SM-PUBSET selbst bereits spezifiziert
wurde.

### Maßnahme

Spezifikation des PUBSET-Parameters im /START-DAB-CACHING-Kommando
korrigieren

## NDB0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0108 DIESE DAB-VERSION WIRD VOM SYSTEM ODER DER HARDWARE NICHT UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Das aktuelle BS2000-System unterstuetzt wichtige Systemfunktionen
nicht, die von DAB genutzt werden.
Entweder wurde DAB auf einer falschen BS2000-Version installiert
oder die vorhandene Hardware bietet Funktionen nicht, die von DAB
genutzt werden.

## NDB0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0109 WARNUNG: DIE GROESSE DES CACHE-BEREICHS '(&00)' IST ZU KLEIN FUER DIE AKTUELLE AUSLASTUNG

### Bedeutung

Die Ueberwachung des Cache-Bereichs hat festgestellt, dass entweder
die Schreib-Last fuer den Cache-Bereich zu gross ist, so dass Cache-
Overruns entstehen oder dass die Lese-Last ein so unguenstiges
Caching-Verhalten zeigt, dass viele Dateien stillgelegt werden
mussten. Dies deutet darauf hin, dass die Groesse des Cache-Bereichs
zu klein ist.
Beide Faelle koennen sich negativ auf die Gesamtperformance des
Systems auswirken.

### Maßnahme

Der Cache-Bereich sollte per MODIFY-DAB-CACHING CACHE-SIZE=*EXTEND(..)
vergroessert werden.

## NDB0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0110 PARAMETER-FEHLER: FUER DAS FOLGENDE SM-PUBSET WURDE KEIN ZU CACHENDES VOLUMESET GEFUNDEN:'(&00)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name des betroffenen SM-Pubsets
Es wurde kein Volume-Set gefunden, das nicht bereits ueber
User-PFA gecacht wird oder als eine GS-Emulation realisiert
ist, oder ein Volume-Set fuer migrierte Dateien ist.

### Maßnahme

Spezifikation des PUBSET-Parameters korrigieren.

## NDB0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0111 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: FUER DEN CACHE-BEREICH '(&00)' IST EINE ADD-FILE-, RESET-FILE- BZW. REMOVE-FILE-SPEZIFIKATION NICHT ZULAESSIG. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
Die Datenbereichskonfiguration von User-PFA-Cache-Bereichen
kann nicht per ADD-FILE-, RESET-FILE- bzw. REMOVE-FILE
veraendert werden.

## NDB0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0112 DIE DATEI(EN) (&00) LIEGT AUF EINEM NICHT BELEGTEN PLATTENVOLUME. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&01): Name der betroffenen Datei bzw. partieller Dateiname der Dateien
(&00): VSN des nicht belegten Plattenvolumes

### Maßnahme

Volume vor Eingabe des Kommandos belegen:
bei Privatplatten: z.B. mit Hilfe des Operator-Kommmandos:
SET-DISK-PARAMETER <mn>,ASSIGN-TIME=OPERATOR.
Bei Public Volumes: Pubset imcatieren.

## NDB0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0113 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE CACHE-GROESSE VON CACHE-BEREICHEN MIT DYNAMISCHER CACHE-GROESSE KANN NICHT EXPLIZIT GEAENDERT WERDEN.

## NDB0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0114 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE ERWEITERUNG DER CACHE-GROESSE IST ANGEFORDERT, ABER DIE NEUE CACHE-GROESSE IST KLEINER ODER GLEICH DER BISHERIGEN

## NDB0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0115 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE REDUZIERUNG DER CACHE-GROESSE IST ANGEFORDERT, ABER DIE NEUE CACHE-GROESSE IST GROESSER ODER GLEICH DER BISHERIGEN

## NDB0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0116 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE AENDERUNG DER CACHE-SEGMENT-GROESSE EINES CACHE-BEREICHS MIT AUTOMATISIERTEM CACHING IST NICHT MOEGLICH

## NDB0117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0117 PARAMETER-FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO FUER CACHE-BEREICH '(&00)': DIE CACHE-GROESSE EINES USER-PFA-CACHE-BEREICHS FUER EIN SHARED PUBSET/VOLUMESET KANN NICHT MODIFIZIERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0118 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: CACHE-BEREICH '(&00)' KANN NICHT AUF CACHING-MODE=*WRITE/*READ-WRITE UMGESCHALTEN WERDEN, WEIL DAMIT VOLUMES DES HOME-PUBSETS MIT AREA=*BY-SYSTEM() BEDIENT WERDEN

## NDB0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0119 DAS KOMMANDO KANN WEGEN HOHER SYSTEMLAST NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN.

### Bedeutung

Folgende Gruende koennen fuer die Ablehnung vorliegen:
- es laeuft ein anderes lang andauerndes Kommando MODIFY-DAB-CACHING
fuer den angegebenen Cache-Beeich,
- es laeuft ein Kommando STOP-DAB-CACHING fuer den Cache-Bereich,
- es laeuft eine Speicherrekonfiguration und der Cache-Bereich ist
mit MEMORY=*ABOVE/*ANY eingerichtet worden.

### Maßnahme

Kommando bitte spaeter wiederholen.

## NDB0120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0120 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE DATEI(EN) '(&00)' WIRD/WERDEN NICHT VOM ANGEGEBENEN CACHE-BEREICH UNTERSTUETZT

### Maßnahme

Bitte die Spezifikation des/der Dateinamen(s) korrigieren.

## NDB0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0121 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO FUER CACHE-BEREICH '(&00)': FUER EINEN USER-PFA-CACHE-BEREICH IST DAS UMSCHALTEN DES CACHING-MODUS NICHT ERLAUBT

## NDB0123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0123 EIN SCHREIB-CACHING IM GLOBAL STORAGE KANN NICHT EINGERICHTET WERDEN, DA IM CACHE-BEREICH (&00) NEBEN EINEM SM-PUBSETS NOCH WEITERE PUBSETS GECACHT WERDEN.

### Bedeutung

Ein Schreib-Cache IM GS kann entweder nur ein SM-Pubset allein oder
andere SF-Pubsets und Privatplatten bedienen.
(&00) Name des Cache-Bereich.

## NDB0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0124 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE AENDERUNG DER CACHE-SEGMENT-GROESSE IST ANGEFORDERT, ABER DIE NEUE CACHE-SEGMENT-GROESSE IST GLEICH DER BISHERIGEN

## NDB0125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0125 FEHLER BEI /MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO FUER CACHE-BEREICH '(&00)': DIE CACHE- ODER CACHE-SEGMENT-GROESSE KANN WEGEN EINES VORANGEGANGENEN GS-ZUGRIFFS-FEHLERS NICHT MODIFIZIERT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs

### Maßnahme

Bitte loesen Sie diesen Cache-Bereich auf.

## NDB0126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0126 PARAMETER-FEHLER BEI /START-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE GS-PARTITION '(&00)' IST RESERVIERT FUER PFA-CACHE-BEREICHE VON SHARED PUBSETS

### Bedeutung

ADM-PFA-Cache-Bereiche fuer Dateien auf SM-Pubsets werden in einer
dem Pubset zugeordneten GS-Partition angelegt. Diese GS-Partition ist
jedoch bereits von PFA-Cache-Bereichen fuer das shared importierte
SM-Pubset genutzt und in Anteile fuer die beteiligten Volumesets und
Rechner unterteilt (Slices). Eine Nutzung fuer ADM-PFA-Cache-Bereiche
ist deshalb nicht mehr moeglich.
Ausserdem ist das aktuelle Kommando nutzlos, da ein Caching mit
CACHING-MODE=*(READ-)WRITE/*BY-CACHE-MEDIUM fuer Dateien auf shared
importierten Pubsets nicht durchgefuehrt wird.

### Maßnahme

Bitte User-PFA-Cache-Bereich fuer das weitere Volume-Set ein-
richten.

## NDB0127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0127 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DIE DATEI(EN) '(&00)' KANN/KOENNEN WEGEN '(&01)' NICHT VOM CACHE-BEREICH '(&02)' BEDIENT WERDEN

### Bedeutung

Fehlersituation 1:
Der Cache-Bereich (&02), dessen Datenbereichskonfiguration um die
Datei(en) (&00) (partieller Dateiname) erweitert werden soll, ist ein
Cache-Bereich mit automatisiertem Caching und die neue(n) Datei(en)
liegt/liegen nicht auf den von diesem Cache-Bereich bedienten
Datentraegern oder Datei(en) liegt/liegen auf Datentraegern, die von
einem anderen Cache-Bereich automatisch gecacht werden.
Fehlersituation 2:
Der Cache-Bereich (&02), dessen Datenbereichskonfiguration um die
Datei(en) (&00) erweitert werden soll(en), ist ein Cache-Bereich mit
einem Datenbereich auf einem SM-Pubset und die neue Datei(en) liegt/
liegen nicht im selben Pubset.

### Maßnahme

Bitte die Spezifikation des Dateinamens korrigieren.
INS1L=LENGTH(FILE_CHAR),

## NDB0128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0128 '(&00)' MB EXPANDED STORAGE FUER DAB VERFUEGBAR

## NDB0129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0129 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: EINE AENDERUNG DER CACHE-SEGMENT-GROESSE EINES CACHE-BEREICHS OHNE CACHE-SPEICHER IST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Fuer den Cache-Bereich, dessen Cache-Segment-Groesse geaendert werden
soll, ist kein Cache-Speicher zugewiesen. Diese Situation kann durch
einen Fehler bei der Ausfuehrung eines vorangegangenen Kommandos fuer
diesen Cache-Bereich entstanden sein.

### Maßnahme

Bitte expandieren sie den Cache-Speicher wieder.

## NDB0130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0130 WERT FUER PERIOD-OF-STATISTICS-INTERVAL IST FEHLERHAFT, DER WERT WURDE AUF '(&00)' STUNDE(N) GEAENDERT

### Bedeutung

Der Wert war nicht passend und wurde aufgerundet.

## NDB0131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0131 WARNUNG: DER BETRIEB DES CACHE-BEREICHS '(&00)' IST AUFGRUND VON GS-SPEICHERFEHLERN AUF DIE GS-UNIT '(&01)' EINGESCHRAENKT. WIE SOLL DAS CACHING WEITERGEFUEHRT WERDEN? ANTWORT: '(&02)'

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des Cache-Bereichs
Der Cache-Bereich kann aufgrund von GS-Speicherfehlern nur mehr in
der GS-Unit (&01) und mit eingeschraenkter Datensicherheit
(bezueglich Schreib-Operationen) betrieben werden.
(&01): Noch verfuegbare GS-Unit
(&02): Palette der moeglichen Spezifikationen

### Maßnahme

M(ono): Der Betrieb des Cache-Bereichs wird im GS-Mono-Betrieb
weitergefuehrt.
R(ead): Es werden nur noch die Lesezugriffe gecacht.
S(top): Der betroffene Cache-Bereich wird aufgeloest.

## NDB0132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0132 NACH EINEM DUAL-GS-ZUGRIFFSFEHLER WERDEN BEI DEM CACHE-BEREICH '(&00)' NUR NOCH DIE LESEZUGRIFFE GECACHT

### Bedeutung

Nach einer Behebung des Fehlers und Zuschalten der zweiten GS-Unit
wird das Caching der Schreibzugriffe in vollem Umfang wieder
aufgenommen.

## NDB0133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0133 AUFGRUND EINES SYSTEMFEHLERS IST ES BEI DEM CACHE-BEREICH '(&00)' NICHT MOEGLICH, NACH EINEM DUAL-GS-ZUGRIFFSFEHLER DAS CACHING AUF LESE-ZUGRIFFE EINZUSCHRAENKEN

### Bedeutung

Der Cache-Bereich kann aufgrund von GS-Speicherfehlern nur noch in
einer GS-Unit und mit eingeschraenkter Datensicherheit (bezueglich
Schreib-Operationen) betrieben werden.

## NDB0134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0134 ZURUECKSCHREIBEN DER CACHE-DATEN FUER CACHE-BEREICH '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
Die Cache-Daten werden infolge von Cache-Zugriffs-Fehlern auf die
Platten zurueckgeschrieben.

## NDB0135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0135 ZURUECKSCHREIBEN DER CACHE-DATEN FUER CACHE-BEREICH '(&00)' ERFOLGREICH BEENDET

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
Die Cache-Daten wurden infolge von Cache-Zugriffs-Fehlern auf die
Platten zurueckgeschrieben,

## NDB0136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0136 CACHE-BEREICH '(&00)' ARBEITET WIEDER MIT GS-UNIT=*DUAL, NACHDEM BEIDE GS-UNITS JETZT OPERABEL SIND

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des Cache-Bereichs
Nach dem Attach einer zweiten GS-Unit kann das Dual-GS-Feature wieder
von DAB genutzt werden. Der Cache-Bereich, dessen Funktionen auf
eine GS-Unit beschraenkt waren, arbeitet wieder mit doppelter
Datenhaltung auf beiden GS-Units

## NDB0137

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0137 CACHE-BEREICH '(&00)' BEDIENT WIEDER SCHREIBZUGRIFFE, NACHDEM BEIDE GS-UNITS JETZT OPERABEL SIND

### Bedeutung

(&00): CACHE-ID des Cache-Bereichs
Nach dem Attach einer zweiten GS-Unit kann das Dual-GS-Feature wieder
von DAB genutzt werden. Der Cache-Bereich, dessen Funktionen auf
Lese-Operationen beschraenkt waren, arbeitet wieder als (Lese-)
Schreib-Cache.

## NDB0138

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0138 ZURUECKSCHREIBEN DER CACHE-DATEN FUER CACHE-BEREICH '(&00)' GESTOPPT, DA BEIDE GS-UNITS WIEDER OPERABEL SIND

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
Infolge eines GS-Zugriffsfehlers auf einer GS-Unit wurde das
Zurueckschreiben der Cache-Daten gestartet.
Bevor das Zurueckschreibenkomplett beendet werden konnte,
waren beide GS-Units wieder verfuegbar.
Das Zurueckschreiben der Cache-Daten wird deshalb abgebrochen.

## NDB0139

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0139 XCM INITIALISIERUNG WURDE VON DAB NICHT BEARBEITET. ATTACH DER GS-UNIT WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Initialisierung XCM-spezifischer Funktionen wurden von DAB
waehrend des Starts des Subsystems MSCF (oder des Starts des
Subsystems DAB nach MSCF) nicht durchgefuehrt.
Der Attach der GS-Unit wird deshalb abgebrochen.

### Maßnahme

Entweder sind die MSCF-Korrekturen nicht im Einsatz, die DAB als
XCM-Funktion registrieren oder ein Systemfehler verhinderte
die XCM-Initialisierung bei DAB.

## NDB0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0140 DIE GS-PARTITION '(&00)' KANN WEGEN DES STATUS DES SUBSYSTEMS GSMAN NICHT BELEGT WERDEN

### Bedeutung

Die Belegung der GS-Partition kann nicht durchgefuehrt werden, da das
Subsystem GSMAN auf den Start von XCS wartet oder nicht verfuegbar
ist.
Es koennen die Meldungen NDB5003/NDB5005 oder DMS035E/DMS1350 folgen.

### Maßnahme

Wenn der GS mit GSUSAGE=GLOBAL im XCS benutzt wird und XCS noch nicht
gestartet ist, muss die Meldung NDB5005 oder DMS1350 mit "N"
beantwortet werden! Der Import des Pubsets oder die Volume-Belegung
werden zurueckgewiesen. Nachdem XCS ready ist, kann der Import des
Pubsets oder die Volume-Belegung wiederholt werden.
Im Falle eines Systemfehlers, der den Start des XCS oder des Sub-
systems GSMAN verhindert, koennen die Meldungen mit "Y" beantwortet
werden. Bitte beachten Sie, dass dies zu inkonsistenten Daten fuehren
kann.

## NDB0141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0141 DIE GS-PARTITION '(&00)' IST BEREITS AN EINEM ANDEREN SERVER VON DAB BELEGT, OHNE EINE EGALISIERUNG VON DUAL-PARTITIONEN ZU UNTERSTUETZEN

### Bedeutung

Die Belegung der GS-Partition kann nicht durchgefuehrt werden,
da an einem anderen Server die Partition bereits (von einer aelteren
DAB-Version) belegt ist und dort eine Egalisierung der Dual-Partition
d.h. ein Wiederzuschalten der zweiten GS-Unit im laufenden Betrieb
nicht unterstuetzt wird.

### Maßnahme

Eine Nutzung der selben GS-Partition mit unterschiedlichen
DAB-Versionen ist grundsaetzlich nicht moeglich. Ein Caching eines
shared Pubset im GS ist nur in einem XCS-Verbund mit gleichen
DAB-Versionen moeglich.

## NDB0142

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0142 DIE GS-PARTITION '(&00)' ENTHAELT KEINE DATEN MEHR. EINE REKONSTRUKTION VON CACHE-BEREICHEN IST NICHT NOETIG (ODER MOEGLICH)

### Bedeutung

Die GS-Partition enthaelt keine Daten einer vorangegangenen Caching-
Session mehr. Eine Rekonstruktion von Cache-Bereichen ist im Normal-
fall nicht noetig.
Falls die GS-Partition seit der letzten Nutzung per /FORCE-DESTROY-
GS-PARTITION zwangsweise geloescht und neu angelegt wurde, sind die
darin enthaltenen Cache-Bereiche verloren. In diesem Fall kann ein
Datenverlust nicht ausgeschlossen werden.

### Maßnahme

Der Zustand kam wahrscheinlich durch den Abbruch der letzten Session
zu einem Zeitpunkt zustande, in dem gerade der letzte Cache-Bereich
in dieser GS-Partition aufgeloest wurde. Dieser Vorgang war jedoch
noch nicht abgeschlossen, so dass SVL-Eintraege der gecachten Platten
nicht geloescht waren.
In diesem Fall sind nachfolgende Meldungen NDB5003 zu ignorieren,
die Meldung NDB5005 kann mit 'Y' beantwortet werden.
Wurde dagegen die GS-Partition mit /FORCE-DESTROY-GS-PARTITION
zwangsweise aufgeloest, ist mit einem Datenverlust zu rechnen.
Auch in diesem Fall ist die Meldung NDB5005 mit 'Y' zu beantworten,
fuer die gecachten Dateien ist auf einen Sicherungsstand zurueckzu-
gehen.

## NDB0143

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0143 DER CACHE-BEREICH '(&00)' WIRD NICHT MEHR REKONSTRUIERT. UM ALLE SVL-VERWEISE AUF DIESEN BEREICH ZU LOESCHEN, IST DIE BELEGUNG DES VOLUMES '(&01)' ERFORDERLICH

### Bedeutung

Der Cache-Bereich (&00) wurde am Ende der vorangegangen Session
gerade aufgeloest. Weil alle im Cache gepufferten Daten auf
Plattenvolumes gesichert sind, wird dieser Cache-Bereich nicht mehr
rekonstruiert. Da aber die Aufloesung des Cache-Bereichs nicht
vollstaendig abgeschlossen werden konnte, muessen alle von diesem
Cache-Bereich bedienten Volumes belegt werden, um evtl. ueberfluessig
gewordene SVL-Eintraege zu loeschen. Fuer jedes davon betroffene
Volume (&01) wird eine Meldung generiert.

### Maßnahme

Massnahmen des Operating sind hierfuer nur dann erforderlich,
wenn in der vorhergehenden Session Volumes anderer Pubsets und/oder
andere Privatplatten von diesem Cache-Bereich bedient worden sind.
Die Belegung der Platten eines Pubsets kann ueber den Import dieses
Pubsets erfolgen. Die Belegung von Privatplatten kann ueber die
Parameterzuweisung ASSIGN=OPERATOR in einem /SET-DISK-PARAMETER-
Kommando fuer diese Platte veranlasst werden. Falls die Belegung der
Volumes nicht innerhalb der aktuellen Session durchgefuehrt wird,
koennen bei der naechsten Belegung eines Volumes die Meldungen
NDB5003 bzw. NDB5005 entstehen, die aber ignoriert bzw. positiv
beantwortet werden koennen.

## NDB0144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0144 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN GS-PARTITION '(&01)' WURDE IM GS BEHALTEN

### Bedeutung

Aufgrund der Voreinstellung KEEP-GS-CACHE-BUFFER-AFTER-SHUTDOWN=YES
wurde der Cache-Bereich nicht aufgeloest. Die Cache-Daten wurden
zuvor auf die Platten zurueckgeschrieben.
In der naechsten Session wird der Cache-Bereich aus dem GS
rekonstruiert und die GS-Daten stehen sofort wieder zur Verfuegung.

## NDB0145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0145 DIE DATEI '(&00)' WIRD NICHT MEHR DURCH DEN CACHE-BEREICH '(&01)' BEDIENT.

### Bedeutung

Da fuer DAB die weitere Bedienung der genannten Datei aufgrund
ungueltiger Konfigurationsdaten nicht mehr moeglich ist, wurde sie
aus der Dateikonfiguration des betroffenen Cache-Bereichs entfernt.

### Maßnahme

Bei ADM-PFA-Caches mit AREA=*BY-SYSTEM: das Caching der betroffenen
Datei wird bei der naechsten I/O wieder aufgenommen.
Bei ADM-PFA-Caches mit AREA=*BY-FILE : das Caching der betroffenen
Datei mit /MODIFY-DAB-CACHING AREA=*ADD-FILE(...) wieder gestartet
werden.
Bei User-PFA-Caches: das Caching der betroffenen Datei kann mit dem
Kommando /START-FILE-CACHING wieder gestartet werden.

## NDB0146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0146 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IN GS-PARTITION '(&01)' IST VERALTET. CACHE-BEREICH BITTE AUFLOESEN.

### Bedeutung

Der Cache-Bereich, der aus dem GS rekonstruiert wurde oder noch
eingerichtet war, passt nicht zum SVL-Eintrag der Platte(n). Das
heisst, die Platte(n) wurde(n) zwischenzeitlich an einem anderen Host
benutzt, evtl. mit einem anderem Cache-Bereich. Die Daten des Cache-
Bereichs sind deshalb veraltet.

### Maßnahme

Bitte den Cache-Bereich per /STOP-DAB-CACHING-Kommando bzw.
per /FORCE-DESTROY-CACHE-Kommando (bei PFA) aufloesen.

## NDB0147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0147 ZUGRIFFE ZU DUAL-GS-PARTITIONEN GELTEN ALS ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT, SOLANGE AUF MINDESTENS EINE GS-UNIT FEHLERFREI ZUGEGRIFFEN WERDEN KONNTE.

### Bedeutung

Damit wird die Verfuegbarkeit der gecachten Daten beeintraechtigt.

## NDB0148

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0148 AUF DUAL-GS-ZUGRIFFS-FEHLER WIRD NACH DER DOMINO-REGEL REAGIERT.

### Bedeutung

Danach werden alle Zugriffe auf Datenbereiche, die ueber DUAL-GS-
Partitionen gecacht werden, bei denen nur noch eine Unit zugreifbar
ist, mit einer I/O-Fehlermarkierung terminiert.

## NDB0149

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0149 BEI DUAL-GS-ZUGRIFFSFEHLERN WERDEN DIE BETROFFENEN CACHE-BEREICHE AUF DEN READ-CACHING-MODUS UMGESCHALTET.

## NDB0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0150 SOLL FUER DIE BEHANDLUNG VON DUAL-GS-FEHLERN DER DOMINO-EFFEKT WIRKSAM WERDEN? ANTWORT (Y=JA ; N=NEIN)

### Bedeutung

Entweder wurde der fuer die Behandlung von DUAL-GS-Fehlern
voreingestellte Domino-Modus (temporaer) abgeschaltet oder eine
GS-Partition wurde von einer Anlage mit aktiviertem Domino-Modus auf
eine Anlage ohne aktiven Domino-Modus umgeschaltet. In beiden Faellen
ist es sinnvoll, den Domino-Modus zu reaktivieren bzw. neu
einzuschalten.

### Maßnahme

Antworten Sie mit 'Y', wenn der Domino-Modus wirksam werden soll.
Antworten Sie mit 'N', wenn der Domino-Modus ausgeschaltet bleiben
soll.

## NDB0151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0151 BEI DUAL-GS-ZUGRIFFSFEHLERN WIRD BEIM OPERATOR NACHGEFRAGT, WIE FUER DEN BETROFFENEN CACHE-BEREICH AUF DIESE FEHLERSITUATION REAGIERT WERDEN SOLL.

## NDB0152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0152 DER DUAL-GS-DOMINO-MODUS IST EINGESTELLT UND EINE GS-UNIT IST NICHT ZUGREIFBAR. WIE SOLL FORTAN AUF DUAL-GS-FEHLER REAGIERT WERDEN? ANTWORT (M=MONO; R = READ; N=NEIN)

### Maßnahme

Antworten Sie mit 'M', wenn Sie damit einverstanden sind, dass die
Daten nur auf einer Unit gespeichert werden.
Antworten Sie mit 'R', wenn Sie nur noch Lese-Caching zulassen
wollen.
Antworten Sie mit 'N', wenn die DUAL-GS-Fehlerbehandlung nicht
geaendert werden soll

## NDB0153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0153 MODIFY-DAB-PARAMETERS-KOMMANDO WEGEN SYSTEM-FEHLER NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Systemfehler verhindert die Bearbeitung des Kommandos.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NDB0154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0154 STOP-DAB-CACHING-KOMMANDO FUER CACHE-BEREICH '(&00)' WEGEN PUBSET-IMPORT ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Eines der von dem Cache-Bereich (&00) bedienten Volumes gehoert zu
einem Pubset, das gerade importiert wird. Deshalb wird die
Bearbeitung des STOP-DAB-CACHING-Kommandos abgebrochen.

## NDB0155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0155 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DER PARTIELLE DATEINAMEN (&00) WIRD NICHT VOM ANGEGEBENEN CACHE-BEREICH (&01) UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Partielle Dateinamen sind nur bei Cache-Bereichen mit automatisierten
Caching erlaubt.

## NDB0156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0156 PARAMETER FEHLER BEI MODIFY-DAB-CACHING-KOMMANDO: DER PARAMETER RESET-FILE WIRD NICHT VOM ANGEGEBENEN-EBENEN CACHE-BEREICH (&00) UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Der Parameter RESET-FILE ist nur bei Cache-Bereichen mit
automatisierten Caching erlaubt.

## NDB0157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0157 DATEI(EN) (&00) IST (SIND) ZURUECKGESETZT UND WIRD (WERDEN) IN DER FILE-KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS (&01) IN UEBLICHER WEISE VERWENDET.

### Bedeutung

(&00): Name der zurueckgesetzten Datei bzw. partieller Dateiname der
zurueckgesetzten Dateien
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0158 CACHE-BEREICH (&00) IST AUS FOLGENDEM GRUND REDUZIERT WORDEN: (&01)

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Kennziffer der Fehlerursache
01: Engpass beim Arbeitsspeicher
02: Engpass bei GS-Speicher
Da zur Aenderung der Cache-Segmentgroesse der gesamte Cache-Speicher
abgebaut und mit der neuen Cache-Segmentgroesse wieder aufgebaut wird,
kann dies auf Grund anderer gleichzeitiger Speicheranforderungen oder
da fuer eine kleinere Cache-Segmentgroesse mehr Speicher benoetigt wird,
kann der Cache-Bereich in seiner alten Groesse nicht erhalten bleiben.

### Maßnahme

Falls der Cache in seiner alten Groesse weiter gefuehrt werden soll,
ist es erforderlich andere Bereiche im Arbeitsspeicher oder GS
freizugeben und den Cache-Bereich mit MODIFY-DAB-CACHING
CACHE-SIZE=EXTEND() auf die urspruengliche he Groesse zu erweitern.

## NDB0159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0159 DATEI (&00) KANN WEGEN SPEICHERMANGEL IM CACHE-MEDIUM DES CACHE-BEREICHS (&01) NICHT AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Name der moeglicherweise zu grossen Datei
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0160 SM-PUBSET (&00) KANN NICHT IN SCHREIB-CACHE (&01) IN DER PARTITION (&02) AUF DEM GLOBAL STORAGE EINGFUEGT WERDEN.

### Bedeutung

(&00) - Name des SM-Pubsets,
(&01) - Name des Cache-Bereichs,
(&02) - Name der Partition.

### Maßnahme

Da SM-Pubsets ausschliesslich anderer Pubsets in einem Schreib-Cache
auf dem Global-Storage in einer Partition gecacht werden muss, deren
Partition-Name den Namen des SM-Pubsets enthalten muss, ist es
erforderlich, das SM-Pubset beim START-DAB-CACHING-Kommando bereits
anzugeben.

## NDB0161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0161 DAS PUBSET '(&00)' WIRD GERADE IMPORTIERT; PUBSET WIRD NICHT AUS CACHE-BEREICH ENTFERNT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Identifier

### Maßnahme

Warten Sie, bis das Pubset importiert oder exportiert ist.

## NDB0162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0162 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DAS VOLUME (&01) ABGEBROCHEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset,
(&01) - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset (Platte) zu einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder wegnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.

## NDB0163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0163 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF EIN VOLUME ABGEBROCHEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset.
Die Platte konnte nicht ermittelt werden, wird aber wahrscheinlich durch
andere Meldungen mitgeteilt.
Beim Zugriff auf eine Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset (Platte) einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.

## NDB0164

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0164 DIE BEARBEITUNG DES VOLUME (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DIESES VOLUME ABGEBROCHEN WORDEN.

### Bedeutung

(&00) - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die die Platte einem Cache-Bereich
hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.

## NDB0165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0165 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DAS VOLUME (&01) UNTERBROCHEN WORDEN - ABSCHLUSS DER BEARBEITUNG UNBEKANNT.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset,
(&01) - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset (Platte) einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0166 DIE BEARBEITUNG DES PUBSET (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF EIN VOLUME UNTERBROCHEN WORDEN - Abschluss der Bearbeitung ist unbekannt.

### Bedeutung

(&00) - CATID des Pubset,
Die betroffene Platte kann nicht ermittelt, sie wird wahrscheinlich
durch andere Meldungen mitgeteilt.
Beim Zugriff auf eine Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die das Pubset zu einem
Cache-Bereich hinzufuegen oder entnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0167 DIE BEARBEITUNG DES VOLUME (&00) IST BEIM ZUGRIFF AUF DIESES VOLUME UNTERBROCHEN WORDEN - DER ABSCHLUSS DER BEARBEITUNG IST UNBEKANNT.

### Bedeutung

(&00 - VSN des Platte.
Beim Zugriff auf die Platte reagiert die DAB-Servertask nicht mehr. Nach
einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf die Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die die Platte einem Cache-Bereich
hinzufuegen oder wegnehmen,
bis die Platte wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0168 PARAMETER-FEHLER: PUBSET '(&00) WIRD IM CACHE-BEREICH '(&01)' VON DAB NICHT BEDIENT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des nicht bedienten Pubsets.
(&01): Id des Cache-Bereichs.

## NDB0169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0169 IM CACHE-BEREICH '(&00)' WIRD BEREITS DIE MAXIMALE ANZAHL AN PUBSETS BEDIENT.

### Bedeutung

(&00): Id des Cache-Bereichs.
In einem Cache-Bereich koennen maximal 100 Pubsets bedient werden.

## NDB0170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0170 PARAMETER-FEHLER: PUBSET '(&00) WIRD IM CACHE-BEREICH '(&01)' VON DAB NICHT BEDIENT.

### Bedeutung

(&00): Pubset-Id des nicht bedienten Pubsets.
(&01): Id des Cache-Bereichs.
Das Pubset wird im Cache-Bereich nicht bedient, weil nicht ermittelt
werden kann, ob unter den Pubsets des Cache-Bereichs ein SM-Pubset
ist. Das kann daran liegen, weil (nach einer Rekonstruktion des
Cache-Bereichs) die Pubsets im laufenden System nicht importiert oder
unbekannt sind.

### Maßnahme

Machen Sie bitte die Pubsets des Cache-Bereiches dem System bekannt
und zugreifbar.

## NDB0171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0171 IST-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) ERWEITERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Speichererweiterung
(&02): Dimension der Speichererweiterung

## NDB0172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0172 SOLL-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) ERWEITERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Speichererweiterung
(&02): Dimension der Speichererweiterung

## NDB0173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0173 IST-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) REDUZIERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Cache-Speicher-Reduzierung
(&02): Dimension der Cache-Speicher-Reduzierung

## NDB0174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0174 SOLL-GROESSE DES CACHE-SPEICHERS DES CACHE-BEREICHS '(&00)' AUF (&01) (&02) REDUZIERT.

### Bedeutung

(&00): Name des Cache-Bereichs
(&01): Umfang der Cache-Speicher-Reduzierung
(&02): Dimension der Cache-Speicher-Reduzierung

## NDB0175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0175 DIE KONFIGURATION DES CACHE-BEREICHS '(&00)' KONNTE AUS SPEICHERMANGEL NICHT ODER NUR TEILWEISE MODIFIZIERT WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0176

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0176 DER CACHE-BEREICH (&00) IST MODIFIZIERT WORDEN, DIE CACHE-GROESSE (&01) (&02) BLEIBT ABER ERHALTEN.

### Bedeutung

Bei Cache-Buffern mit MEMORY = *BELOW-MIN-MEM-SIZE, *ANY,
*ABOVE-MIN-MEM-SIZE kann der Cache-Bereich durch Speicherrekonfiguration
oder Speichersaettigung von der gewuenschten Groesse (nach unten)
abweichen. Bei dieser Speicherreduktion wird der Cache-Bereich
zwischenzeitlich auf 0 reduziert, wird aber auf die Groesse vor der
Speicherreduktion wieder erweitert. Die Reduktion auf 0 ist noetig,
um den Cache-Speicher im Arbeitsspeicher neu zu positionieren.

### Maßnahme

Die Reduzierung der Cache-Groesse kann unter Umstaenden mit dem
Kommando MODIFY-DAB-CACHING zuruckgesetzt werden.

## NDB0177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0177 DER CACHE-BEREICH '(&00)' KANN WAEHREND EINER SPEICHER-REKONFIGUATION WEDER EINGERICHTET NOCH MODIFIZIERT WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Bezeichner des DAB-Cache-Bereichs

## NDB0178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0178 DIE BEARBEITUNG DES KOMMANDOS STOP-DAB-CACHING IST FUER DEN CACHE-BEREICH (&00) UNTERBROCHEN WORDEN - DER ABSCHLUSS DER BEARBEITUNG IST UNBEKANNT.

### Bedeutung

(&00) - Cache-Id des Cache-Bereichs
Beim Abbau eines Cache-Bereichs reagiert die DAB-Servertask nicht mehr.
Nach einigen Minuten wird der Auftrag aufgegeben und eine neue Servertask
eingerichtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Zugriff auf eine Platte
wegen Hardware-Problemen nicht mehr funktioniert.
Es kann aber sein, dass die Servertask nach einigen Minuten weiterlaeuft
und entweder den Auftrag abbricht oder erfolgreich abschliesst.

### Maßnahme

Unterlassen Sie bitte DAB-Kommandos, die die betroffenen Platte des
Cache-Bereichs wieder zugreifbar zur Verfuegung steht.
Ueberpruefen Sie bitte den Zustand des betroffenen DAB-Caches mit dem
Kommando SHOW-DAB-CACHING.

## NDB0197

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0197 PUBSET (&00) KANN WEGEN SPEICHERMANGEL IM CACHE-MEDIUM DES CACHE-BEREICHS (&01) NICHT AUFGENOMMEN WERDEN.

### Bedeutung

(&00): Name des Pubset
(&01): Name des Cache-Bereichs

## NDB0198

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDB0198 DER AUFTRAG DER TASK (&00) WURDE ABGEBROCHEN, WEIL SICH DIE TASK NACH EINEM PLATTENZUGRIFF NICHT RECHTZEITIG ZURUECKGEMELDET HAT.

### Bedeutung

Die Meldung wird ausgegeben, wenn die DAB-Servertask nach
einigen Minuten nicht antwortet und es angenommen wird, dass
diese Task auf eine defekte Platte zugreift.

### Maßnahme

Pruefen Sie bitte Ihre Platten, ob ein Defekt vorliegt, und geben Sie
erst wieder DAB-Kommandos an, die diese Platte(n) betreffen, wenn die
Platte(n) wieder zugreifbar ist/sind.

## NDB0199

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDB0199 DER AUFTRAG DER TASK (&00) WURDE ABGEBROCHEN, WEIL SICH DIE TASK NACH EINEM PLATTENZUGRIFF AUF VOLUME (&01) NICHT RECHTZEITIG ZURUECKGEMELDET HAT.

### Bedeutung

Die Meldung wird ausgegeben, wenn die DAB-Servertask nach
einigen Minuten nicht antwortet und es angenommen wird, dass
diese Task auf eine defekte Platte zugreift.

### Maßnahme

Pruefen Sie bitte die Platte, ob ein Defekt vorliegt, und geben Sie
erst wieder DAB-Kommandos an, die diese Platte betreffen, wenn die
Platte wieder zugreifbar ist.

## NDB0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0200 DAB-SERVER-TASK FUER DAS ZURUECKSCHREIBEN DER CACHE-DATEN DES KONNEKTIERTEN USER-PFA-CACHE-BEREICHS '(&00)' IST ABNORMAL TERMINIERT

### Maßnahme

Bitte den Cache-Bereich per /STOP-PUBSET-CACHING-Kommando
aufloesen.

## NDB0201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0201 ZURUECKSCHREIBEN DER CACHE-DATEN FUER USER-PFA-CACHE-BEREICH '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
Die Cache-Daten werden auf die Platten zurueckgeschrieben,
um noch bestehende Sperren der betroffenen Dateien aufzuheben.

## NDB0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0202 DER KONNEKTIERTE USER-PFA-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' DER FREMDEN ANLAGE WURDE AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums (und GS-Partition-Id)
Der Cache-Bereich wurde von einer anderen Anlage im HIPLEX ueber-
nommen und ist jetzt aufgeloest worden.

## NDB0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0203 DER KONNEKTIERTE USER-PFA-CACHE-BEREICH '(&00)' IN CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE AUFGELOEST UND NEU AUFGEBAUT

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums (und GS-Partition-Id)
Die Cache-Daten wurden auf die Platten zurueckgeschrieben,
um noch bestehende Sperren der betroffenen Dateien aufzuheben.
Anschliessend wurde der Cache-Bereich neu aufgebaut.

## NDB0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0204 DER USER-PFA-CACHE-BEREICH '(&00)' DES SHARED PUBSET/VOLUMESET VON HOST MIT SYSID '(&01)' WURDE BEDINGUNGSLOS AUFGELOEST

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): SYSID des Rechners, der den Cache-Bereich frueher benutzte
Bei der Einrichtung eines neuen Cache-Bereichs wurde in der GS-
Partition ein ehemals genutzter Cache-Bereich gefunden. Dieser
Cache-Bereich wurde auf Anforderung des DVS aufgeloest, da die Daten
dieses Cache-Bereichs nicht mehr benoetigt werden.

## NDB0205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0205 DER USER-PFA-CACHE-BEREICH FUER DAS PUBSET/VOLUMESET '(&00)' KONNTE NICHT WIEDER AUFGEBAUT WERDEN

### Bedeutung

(&00): Name des Pubsets/Volumesets
Beim Aufbau des Cache-Bereichs fuer das Pubset/Volumeset trat ein
Fehler auf.

## NDB0206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0206 DER DAB-CACHE-BEREICH '(&00)' IM CACHE-MEDIUM '(&01)' WURDE AUFGELOEST, UM DIE WIEDERHERSTELLUNG EINES USER-PFA-CACHE-BEREICHS FUER DAS PUBSET/VOLUMESET '(&02)' VOM FREMDEN RECHNER MIT SYSID '(&03)' ZU ERMOEGLICHEN

### Bedeutung

(&00): Name des DAB-Cache-Bereichs
(&01): Art des Cache-Mediums
(und GS-Partition-Id bei CACHE-MEDIUM=GS)
(&02): Name des Pubset/Volumeset
(&03): Sysid des fremden Rechners im Parallel HIPLEX
Um die Wiederherstellung eines User-PFA-Cache-Bereichs vorzubereiten,
werden alle DAB-Cache-Bereiche aufgeloest, die Daten auf dem Pubset
bedienen. Dies geschieht auch dann, wenn im Anschluss die
Wiederherstellung des User-PFA-Cache-Bereichs nicht noetig oder
nicht moeglich ist.

## NDB0207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0207 DER EVTL. VORHANDENE USER-PFA-CACHE-BEREICH FUER DAS PUBSET/VOLUMESET '(&00)' DES FREMDEN HOST MIT SYSID '(&01)' KANN NICHT WIEDERHERGESTELLT WERDEN, DA EIN LOKALER DAB-CACHE-BEREICH NICHT AUFGELOEST WERDEN KONNTE

### Bedeutung

(&00): Name des Pubsets/Volumesets
(&01): Sysid des fremden Rechners im Parallel HIPLEX
Um die Wiederherstellung eines User-PFA-Cache-Bereichs eines fremden
Rechners vorzubereiten, werden alle DAB-Cache-Bereiche aufgeloest
die Daten des Pubset am lokalen Rechner bedienen.
Dies war nicht moeglich.
Falls am fremden Rechner ein User-PFA-Cache-Bereich fuer das Pubset
aktiv war, kann er nicht auf den lokalen Rechner verlagert werden.
Dateien, bei denen sich Schreibdaten im Cache befinden, bleiben durch
einen SYSID-Eintrag im Datei-Katalog gesperrt. Dies ist ersichtlich
beim /SHOW-FILE-LOCKS-Kommando auf eine solche Datei, das Oeffnen
wird mit dem DMS-Returncode DMS0D1F abgewiesen.
Der Cache-Bereich wird wieder konnektiert, wenn der fremde Rechner
das Pubset erneut importiert. Dabei werden die Dateisperren
aufgehoben

## NDB0208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB0208 EIN SCHREIB-CACHING IM GLOBAL STORAGE KANN FUER CACHE-BEREICH (&00) NICHT EINGERICHTET WERDEN, DA VOLUMES DER DATENBEREICHE DES CACHE-BEREICHS BEREITS IN EINER ANDEREN GS-PARTITION SCHREIBGECACHT WERDEN.

### Bedeutung

Ein Volume, auf der eine oder mehrere gecachte Dateien liegen, kann
nur in einer GS-Partition schreibgecacht werden.
(&00) Name des Cache-Bereichs.

## NDB5001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5001 CACHE-BEREICHE FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KOENNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN, WEIL DAS SUBSYSTEM DAB NICHT VERFUEGBAR IST

### Bedeutung

Das Subsystem DAB ist nicht verfuegbar. Es wird jedoch benoetigt,
um Cache-Bereiche fuer das Volume zu rekonstruieren.

### Maßnahme

Installieren des Subsystems DAB und Wiederholung der Volume-Belegung.

## NDB5002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5002 KENNSATZ (SVL) VON VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KONNTE WEGEN SYSTEM-FEHLER NICHT GELESEN WERDEN. DESHALB KOENNEN FUER DAS VOLUME MOEGLICHERWEISE VORHANDENE CACHE-BEREICHE NICHT REKONSTRUIERT WERDEN

### Bedeutung

Systemfehler oder E/A-Fehler verhindern die Festellung, ob fuer
das Volume Cache-Bereiche im GS mit ungesicherten Daten vorhanden
sind.
Waren die Daten des Volumes nicht in ungesicherten Cache-Bereichen
im GS mit Schreib-Modus gecacht, ist die Meldung ohne Bedeutung.
Sind noch Daten des Volumes in ungesicherten Cache-Bereichen im GS
vorhanden, kann eine Rekonstruktion der Daten nicht durchgefuehrt
werden. In diesem Fall ist die Fehlerursache zu beseitigen, um einen
Datenverlust zu verhindern.

### Maßnahme

Falls die Fehlerursache ein E/A-Fehler ist, Ursache beseitigen.
Bei System-Fehler den Systemverwalter verstaendigen.

## NDB5003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5003 BEI DER REKONSTRUKTION DER GS-PARTITION '(&00)' SIND FEHLER AUFGETRETEN

### Bedeutung

Bei der Rekonstruktion von Cache-Bereichen, die in der GS-Partition
liegen, sind Fehler aufgetreten. Die Cache-Daten fuer das Volume
sind eventuell nicht oder nur teilweise verfuegbar.

### Maßnahme

Ueberpruefung der vormals gecachten Volume-Daten.

## NDB5004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5004 CACHE-BEREICHE FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KOENNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN, DA BEI DER BELEGUNG KEIN WARTE-ZUSTAND ERLAUBT WURDE

### Bedeutung

Bei der Durchfuehrung einer Rekonstruktion von Cache-Bereichen fuer
das Volume koennte es zu Abfragen an den Anwender kommen. Dies wurde
vom Aufrufer der Volume-Belegung nicht erlaubt.

### Maßnahme

Wiederholung der Volume-Belegung mit erlaubtem Warte-Zustand.

## NDB5005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5005 CACHE-BEREICHE FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&00)' KONNTEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN. SOLL DIE BELEGUNG DES VOLUMES TROTZ EINES MOEGLICHEN DATENVERLUSTES FORTGEFUEHRT WERDEN ? (Y=JA ; N=NO)

### Bedeutung

Aufgrund von Fehlern war die Rekonstruktion von Cache-Bereichen fuer
das Volume nicht moeglich. Ein Fortsetzen der Volume-Belegung kann zu
Dateninkonsistenzen auf dem Volume fuehren.

### Maßnahme

Y: Die Volume-Belegung wird fortgesetzt.
Alle Dateien des Volumes, die modifizierte Seiten in den Cache-
Bereichen hatten, koennen in einem inkonsistenten Zustand sein.
N: Die Volume-Belegung wird abgebrochen.

## NDB5006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDB5006 LESE-CACHE-BEREICHE DER GS-PARTITION '(&00)' KONNTEN FUER DAS VOLUME MIT DER VSN '(&01)' AUS FOLGENDEM GRUND NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN: '(&02)'. DIE BELEGUNG DES VOLUME WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Das Volume wurde in der vorangegangenen Session ausschliesslich durch
Lese-Cache-Bereiche bedient. Die optional moegliche Rekonstruktion
dieser Cache-Bereiche wurde mit Fehler beendet.
(&02): Ursache des Problems
01: Subsystem DAB ist nicht geladen
02: Fehler bei der Rekonstruktion der Cache-Bereiche durch das
Subsystem DAB
03: Bei der Volume-Belegung wurde vom System kein Wartezustand
erlaubt

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen