## HWM0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0000 HMW - Meldungen des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor )

### Bedeutung

Das X2000-Paket SMAWLhwm ueberwacht MBK-Geraete vom Typ
9084-110 und 9084-221.
Die zu ueberwachenden MBK-Geraete muessen dafuer in der Datei
/etc/host eingetragen werden.
Der ausfuehrende Cron-Job
<BASEDIR>/SMAWLhwm/check_dev_status.sh
kann angepasst werden.
In der Datei
/etc/opt/SMAW/X2000/SMAWLhwm.conf
koennen z.B. Email-Adressen eingetragen werden.
Siehe das Manual
MBK-Wechsler 9084-110 und 9084-221F / Einsatz unter BS2000/OSD
und die darin genannte Beschreibung der 9084-Geraete.

## HWM0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0001 Kein MBK-Geraet vom Typ 9084-110/221 in /etc/hosts eingetragen

### Bedeutung

Es ist kein MBK-Geraet vom Typ 9084-110/221 in /etc/hosts eingetragen.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Konfigurieren Sie die zu ueberwachenden MBK-Geraete.
Format des Eintrags in /etc/hosts:
<IP-Adresse> <Name> # 9084-110 oder 9084-221
Falls kein MBK-Geraet ueberwacht werden soll, deaktivieren Sie den
Cron-Job <BASEDIR>/SMAWLhwm/check_dev_status.sh.

## HWM0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0101 Geraet (&00): Nicht erreichbar

### Bedeutung

Das genannte MBK-Geraet ist durch die Ueberwachung nicht erreichbar.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Pruefen Sie den Zustand des Geraets:
-> Ausgefallen oder ausgeschaltet oder herausgenommen ?
-> Nicht ans LAN angebunden / Verbindung unterbrochen / falsche Adresse ?
Falls das MBK-Geraet nicht mehr ueberwacht werden soll, entfernen Sie
den Eintrag bzw. das Kennzeichen 9084 aus der Datei /etc/hosts.

## HWM0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0111 Geraet (&00): Nur mehr (&01) Reinigungs-Zyklen moeglich

### Bedeutung

Mit der Reinigungskassette des genannten MBK-Geraets sind
nur mehr wenige Reinigungs-Zyklen moeglich.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Bestellen Sie rechtzeitig eine neue Reinigungskassette und
setzen Sie diese ein, sobald RemainingCleanCount = 0 angezeigt wird.
Setzen Sie dabei den Wert fuer RemainingCleanCount wieder hoch.
Der Wert muss der Beschreibung der Reinigungskassette
entnommen werden.

## HWM0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0112 Geraet (&00): Option AutoClean nicht aktiviert

### Bedeutung

Fuer das genannte MBK-Geraet ist die Option
AutoClean ( automatische Reinigung ) nicht aktiviert.
Folge: Es wird kein automatischer Reinigungslauf durchgefuehrt.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Bitte stellen Sie ueber das Bedien-Panel oder Web-Interface
diese Option ein, um die automatische Reinigung zu ermoeglichen.

## HWM0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0113 Geraet (&00): Option CleanSlot nicht aktiviert

### Bedeutung

Fuer den Clean-Slot des genannten MBK-Geraets ist die Option
CleanSlot ( Kennzeichnung des Slots als Platz fuer die
Reinigungskassette ) nicht aktiviert.
Folge: Es kann kein Reinigungslauf stattfinden.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Bitte stellen Sie ueber das Bedien-Panel oder das Web-Interface
diese Option ein, um die Reinigung zu ermoeglichen.

## HWM0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0114 Geraet (&00): Clean-Slot-Index ( Wert (&01) ) falsch eingestellt

### Bedeutung

Fuer das genannte MBK-Geraet wurde ein falscher Clean-Slot
( Platz fuer die Reinigungskassette ) eingestellt.
Folge: Es kann kein Reinigungslauf stattfinden.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Die richtige Einstellungen ist:
9084-110 --> Slot 10
9084-221 --> Slot 21

## HWM0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0115 Geraet (&00): Clean-Slot (&01) leer oder ungueltig versorgt

### Bedeutung

Im Clean-Slot des genannten MBK-Geraets befindet sich
keine oder eine ungueltige Reinigungskassette.
Folge: Es kann kein Reinigungslauf stattfinden.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Bitte setzen Sie in den Clean-Slot eine mit einem korrekten Label
versehene Reinigungskassette ein.

## HWM0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0121 Geraet (&00): Fehler-Zustand (&01)

### Bedeutung

Das MBK-Geraet meldet den genannten Fehler/-Code.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie den Zustand des Geraets.
Benutzen Sie dazu auch die im Manual
MBK-Wechsler 9084-110 und 9084-221F / Einsatz unter BS2000/OSD
genannte Beschreibung des Geraets.

## HWM0131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0131 Geraet (&00): Fehlerhafter Zustand der Stromversorgung #(&01)

### Bedeutung

Das MBK-Geraet meldet einen Fehler bei der Stromversorgung.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie den Zustand des Geraets.
Benutzen Sie dazu auch die im Manual
MBK-Wechsler 9084-110 und 9084-221F / Einsatz unter BS2000/OSD
genannte Beschreibung des Geraets.

## HWM0141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

HWM0141 Geraet (&00): Fehlerhafter Zustand des Luefters #(&01)

### Bedeutung

Das MBK-Geraet meldet einen Fehler bei einem Luefter.
( Meldung des X2000-Pakets SMAWLhwm ( Hardware Monitor ). )

### Maßnahme

Bitte ueberpruefen Sie den Zustand des Geraets.
Benutzen Sie dazu auch die im Manual
MBK-Wechsler 9084-110 und 9084-221F / Einsatz unter BS2000/OSD
genannte Beschreibung des Geraets.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen