## NDW0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0001 Fehler bei der Initialisierung der PTAM Slot-Pools. Startup abgebrochen

### Bedeutung

Bei der Initialisierung der PTAM Slot-Pools ist ein Fehler aufgetreten.
Der Startup wird abgebrochen.

### Maßnahme

SLED starten um Diagnose-Informationen zu erhalten.

## NDW0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0002 Fehler bei der Initialisierung des PTAM CCW-Ketten-Generators. Startup abgebrochen

### Bedeutung

Bei der Initialisierung des PTAM CCW-Ketten-Generators ist ein Fehler
aufgetreten.
Der Startup wird abgebrochen.

### Maßnahme

SLED starten um Diagnose-Unterlagen zu erhalten.

## NDW0003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0003 Fehler bei der Initialisierung der PTAM Contingency. Startup abgebrochen

### Bedeutung

Bei der Initialisierung der PTAM Contingency ist ein Fehler aufgetreten.
Der Startup wird abgebrochen.

### Maßnahme

SLED starten um Diagnose-Unterlagen zu erhalten.

## NDW0004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0004 Fehler bei der Initialisierung der PTAM Boerse. Startup abgebrochen

### Bedeutung

Bei der Initialisierung der PTAM Boerse ist ein Fehler aufgetreten.
Der Startup wird abgebrochen.

### Maßnahme

SLED starten um Diagnose-Informationen zu erhalten.

## NDW0100

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0100 Geraet (&00): Geraete-Typ (&01) nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Der Geraetetyp (&01) wird von PTAM nicht unterstuetzt.
Der /ATTACH von Geraet (&00) wird daher abgewiesen.

### Maßnahme

UGEN-Karten fuer die I/O-Konfiguration ueberpruefen.

## NDW0101

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0101 Geraet (&00): SenseID (&01) unterstuetzt

### Bedeutung

Die SenseID (&01) von Geraet (&00) wird von PTAM unterstuetzt.

## NDW0102

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0102 Geraet (&00): SenseID (&01) nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Die SenseID (&01) von Geraet (&00) wird von PTAM nicht unterstuetzt.
Die Verifizierung der I/O-Konfiguration kann daher nicht durchgefuehrt
werden, der /ATTACH fuer das Geraet wird trotzdem zugelassen.

## NDW0103

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0103 Geraet (&00): Read Device Characteristics mit SenseID (&01) nicht moeglich

### Bedeutung

Auf Geraet (&00) wurde die Read Device Characteristics I/O mit Fehler
beendet. Der /ATTACH dieses Geraets wird deshalb abgelehnt.

### Maßnahme

UGEN-Karten fuer die I/O-Konfiguration ueberpruefen.

## NDW0104

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0104 Geraet (&00): SenseID (&01) inkompatibel zu Geraete-Typ (&02)

### Bedeutung

Die SenseID (&01) von Geraet (&00) ist inkompatibel zu dem generierten
Geraete-Typ (&02).
Der /ATTACH fuer das Geraet wird trotzdem zugelassen.

### Maßnahme

UGEN-Karten fuer die I/O-Konfiguration ueberpruefen.

## NDW0105

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0105 Geraet (&00): Daten-Komprimierung wird fuer Geraete-Typ (&01) und SenseID (&02) nicht unterstuetzt

### Bedeutung

Das Geraet (&00) unterstuetzt keine Daten-Komprimierung, fuer den
Geraete-Typ (&01) ist dies jedoch erforderlich.
Der /ATTACH wird abgewiesen.

### Maßnahme

UGEN-Karten fuer I/O-Konfiguration ueberpruefen.

## NDW0106

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0106 Geraet (&00) nicht verfuegbar

### Bedeutung

Das Geraet (&00) in einem Kassettenarchivsystem ist nicht verfuegbar. Der
/ATTACH wird abgewiesen.

### Maßnahme

Geraetestatus ueberpruefen.

## NDW0107

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0107 KEIN SCHLUESSEL FUER VERSCHLUESSELUNG/ENTSCHLUESSELUNG VON DATEN AUF BAND (&00)

### Bedeutung

Von MAREN konnte kein Schluessel zur Verschluesselung bzw.
Entschluesselung von Daten auf Band (&00) ermittelt werden.

### Maßnahme

MAREN-Administration benachrichtigen.
Ohne Schluessel kann nur unverschluesselt geschrieben werden.
Verschluesselte Daten koennen ohne Schluessel nicht entschluesselt
werden.

## NDW0199

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0199 (&00)

## NDW0201

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0201 PTAM hat Daten-Inkonsistenz im System-Speicher entdeckt

### Bedeutung

Beim /ATTACH eines Geraets hat PTAM eine Inkonsistenz in Systemdaten
entdeckt. Ein Snapshot Dump wurde erstellt.
Die Verarbeitung wird fortgefuehrt.

### Maßnahme

System-Administartor verstaendigen.

## NDW0202

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0202 Systemspeicher zerstoert

### Bedeutung

Der Systemspeicher wurde ueberschrieben. Das System wurde durch $CRASH
beendet.

### Maßnahme

SLED starten um Diagnose-Informationen zu erhalten.

## NDW0301

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0301 Geraet (&00): Bandposition (&01) gesichert fuer VSN (&02), (&03) Bloecke wurden gepuffert

### Bedeutung

Die Bandposition und der Pufferinhalt wurden gesichert.

## NDW0302

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDW0302 Geraet (&00): Bei der Sicherstellung der Bandposition fuer VSN (&01) ist ein Fehler aufgetreten

### Bedeutung

Die Bandposition und der Pufferinhalt konnten nicht gesichert werden.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen