## NKD0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NKD0001 SYNTAX-FEHLER IM (&00)-KOMMANDO. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): /SHOW-Kommando der Nukleus-Geraeteverwaltung.

### Maßnahme

Kommando korrigieren.

## NKD0002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0002 GEWUENSCHTE INFORMATION KONNTE NICHT BESCHAFFT WERDEN. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der Systemzustand verhinderte die Kommandoausfuehrung.

## NKD0005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0005 WARNUNG: INFORMATION UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die gewuenschte Information konnte nur unvollstaendig beschafft und
ausgegeben werden.
Moegliche Ursachen :
1. Es wurden HW-Einheiten angegeben, die im System nicht exisistieren
2. Von den Kommandos /SHOW-DISK-STATUS bzw. /SHOW-TAPE-STATUS werden
nur Platten- bzw. Bandgeraete verarbeitet.
3. Mit den verwendeten Zusatzparametern (z.b. INFORMATION) koennen
bestimmte Informationen zu einigen HW-Einheiten nicht ausgegeben
werden.

### Maßnahme

Eingabe ueberpruefen.

## NKD0006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0006 SOFTWARE-FEHLER IN PROZEDUR '(&00)'. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Inkonsistenz im Systemmodul.
(&00): Prozedur der Informationsdienste der Nukleus-
Geraeteverwaltung (NKD).

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NKD0007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0007 BENUTZERKENNUNG NICHT BERECHTIGT, DIESE INFORMATION ZU ERHALTEN. (&00)-KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das Kommando ist nicht fuer die Benutzerkennung freigegeben.
(&00): /SHOW-Kommando der Nukleus-Geraeteverwaltung.

## NKD0009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0009 WARNUNG:(&00)-MONITOR VORUEBERGEHEND NICHT VERFUEGBAR. INFORMATION EVENTUELL NICHT VOLLSTAENDIG

## NKD0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0010 (&00)-MONITOR VORUEBERGEHEND NICHT VERFUEGBAR. (&01) KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

## NKD0011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0011 BENUTZERKENNUNG NICHT BERECHTIGT, INFORMATIONEN UEBER TSN (&00) ZU ERHALTEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Benutzertask und TSN (&00) haben unterschiedliche Benutzerkennungen.

### Maßnahme

Kommando korrigieren.

## NKD0012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : NO

NKD0012 KEINE INFORMATION FUER ANGEGEBENES DEVICE-RANGE VERFUEGBAR

## NKD0013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0013 KOMMANDO '(&00)' OHNE EXPLIZITE PARAMETER NICHT ERLAUBT.KOMMANDO NICHT BEARBEITET

### Maßnahme

Die Auswahlparameter oder '(&00)' TYPE=ALL
verwenden, um Informationen ueber alle Geraete zu bekommen.

## NKD0014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0014 ES EXISTIERT KEINE BELEGUNG FUER DIE TASK MIT DER TSN (&00). KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## NKD0016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0016 KEINE ENTSPRECHENDE INFORMATION EXISTIERT FUER 'TSN = (&00)' UND 'INFORMATION = (&01)'. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00),(&01): Operandenwerte des angegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0018 MONJV NICHT GEFUNDEN. JVS-RETURNCODE: '(&00)'. FEHLER-INF IM SYSTEMMODUS: /HELP JVS(&00)

### Bedeutung

(&00): Ergebnis einer erfolglosen Suche nach der angegebenen MONJV
durch das JV-Management.
Hinweis: '(&00)' entspricht 'JVS(&00)'.
Naehere Information ueber den Returncode kann mit /HELP JVS(&00)
erfragt oder dem Manual 'Systemmeldungen' entnommen werden.

## NKD0019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0019 ERMITTELTE JOBVARIABLE BEZEICHNET KEINE AKTIVE MONJV

### Bedeutung

Die angegebene Zeichenfolge ist der Name einer Jobvariablen, deren Inhalt
jedoch keine aktive MONJV beschreibt.

### Maßnahme

Kommando sowie Zustand und Inhalt der Jobvariablen pruefen.

## NKD0021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0021 KEINE INFORMATION UEBER 'TYPE = (&00)' UND 'ATTRIBUTE = (&01)' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00),(&01): Operandenwerte des eingegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0023

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0023 KEINE INFORMATION UEBER UNIT = '(&00)' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): mnemotechnische Geraetebezeichnung der Unit-Klasse (Liste
moeglich).

## NKD0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0024 KEINE INFORMATION UEBER 'CLASS = (&00)' UND 'ATTRIBUTE = (&01)' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00),(&01): Operandenwerte des eingegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0025 KEINE ENTSPRECHENDE INFORMATION UEBER UNIT = '(&00)' UND 'INFORMATION = (&01)' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00),(&01): Operandenwerte des eingegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0026 SUBSYSTEM JVS NICHT GELADEN. KOMMANDO KANN NICHT BEARBEITET WERDEN

### Bedeutung

Das Kommando wurde mit dem Parameter MONJV (Monitor-Jobvariable)
eingegeben. Das Subsystem JVS (Job-Variable-Subsystem) ist zur
Zeit nicht geladen. Deshalb kann das Kommando nicht bearbeitet
werden.

## NKD0027

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0027 FUER DIE GERAETE '(&00)' IST KEINE INFORMATION VORHANDEN

### Bedeutung

ES GIBT KEINE INFORMATION UEBER DIE GERAETE '(&00)', ODER DER AUFRUFER IST
NICHT PRIVILEGIERT, ENTSPRECHENDE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.

## NKD0028

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0028 ZU DEN GERAETEN '(&00)' GIBT ES KEINE INFORMATION '(&01)'

### Bedeutung

DIE GERAETE '(&00)' SIND NICHT GENERIERT, ODER DER AUFRUFER IST NICHT
BERECHTIGT, DIE INFORMATION '(&01)' ZU ERHALTEN.

### Maßnahme

WIEDERHOLEN SIE DIE EINGABE MIT ANDEREN MNEMONICS.

## NKD0030

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0030 OPERAND GEAENDERT AUF 'INFORMATION = (&00)'. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

In der eingegebenen Form des /SHOW-Kommandos ist nur INFORMATION = (&00)
als Operandenwert vorgesehen.

## NKD0031

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0031 KEINE INFORMATIONEN UEBER 'VOLUME = (&00)' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Operandenwert des eingegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0032

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0032 KEINE ENTSPRECHENDE INFORMATION FUER 'ATTRIBUTE = (&00)' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Operandenwert des eingegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0033

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0033 KEINE ENTSPRECHENDE INFORMATION FUER 'VOLUME = (&00)' UND 'INFORMATION = (&01)' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00),(&01): Operandenwerte des eingegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0034

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0034 WARNUNG: KEINE ENTSPRECHENDE INFORMATION FUR 'VOLUME= (&00)' VORHANDEN

## NKD0035

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0035 WARNUNG : KEINE ENTSPRECHENDE INFORMATION FUER 'VOLUME = (&00)' UND 'INFORMATION = (&01)' VORHANDEN

## NKD0036

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0036 KEINE INFORMATION UEBER 'LOCATION = (&00)' VORHANDEN. KOMMAND NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Operandenwert des eingegebenen /SHOW-Kommandos.

## NKD0037

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0037 ES EXISTIERT KEINE LOCATION MIT ROUTING-CODE = '(&00)'

### Bedeutung

ES EXISTIERT KEINE LOCATION MIT DEM EINGEGEBENEN ROUTING-CODE

## NKD0038

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0038 KEIN GERAET DES TYPS (&00) IST EINEM LAGERORT ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Da kein Geraet des Typs (&00) einem Lagerort zugewiesen wurde, liefert das
Kommando SHOW-DEVICE-STATUS mit INFORMATION = LOCATION keine Ausgabe

### Maßnahme

Der Anwender kann Informationen zu Geraeten des Typs (&00) mit den
uebrigen Informationsparametern (STANDARD/ALL/SUMMARY/TYPTASK) des
Kommandos SHOW-DEVICE-STATUS erhalten.

## NKD0039

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0039 DIE LAGERORTE '(&00)' SIND NICHT EINGERICHTET

### Bedeutung

s. MELDUNGSTEXT.

### Maßnahme

GEBEN SIE 'SHOW-DEVICE-DEPOT ' EIN, UM EINE UEBERSICHT ALLER GENERIERTEN
LAGERORTE ZU ERHALTEN.

## NKD0040

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0040 KEINE 'SECURE QUEUE' VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Keine Task wartet auf die weitere Ausfuehrung ihres /SECURE-
bzw. /SECURE-RESOURCE-ALLOCATION-Kommandos.

## NKD0041

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: E Weight: 70

Warranty : YES

NKD0041 KEINE COLLECTOR-TASK VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

'RESOURCE-COLLECTION' ist nicht eingeschaltet, oder es ist keine
COLLECTOR-Task eingerichtet. Fuer weitere Ausgaben INFORMATION=COLLECT
verwenden.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen