## DFP00CA

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP00CA UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'BLOCK'

### Bedeutung

Der Operand BLOCK in der FPAMACC-Operandenliste enthaelt einen Wert,
der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 bis 2**23-1.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP00CB

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP00CB FEHLERHAFTER OPERANDEN-WERT FUER 'WAITLST'

### Bedeutung

Der Operand WAITLST in der FPAMACC-Operandenliste mit dem OPCODE 'WAIT'
enthaelt einen unzulaessigen Wert.
Moegliche Ursachen:
- Der Wert stellt nicht die Operandenlisten-Adresse eines aktiven, von
derselben Task aus gestarteten FPAMACC-Aufrufs dar.
- Die Operandenlisten-Adresse liegt nicht im gleichen ENVIRONMENT.
- Die beim WAIT angegebene OPENID ist nicht identisch mit der OPENID in
der durch WAITLST spezifizierten Operandenliste.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP00CE

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP00CE UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'LEN'

### Bedeutung

Der Operand LEN in der FPAMACC-Operandenliste enthaelt einen Wert,
der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 bis x: BLKSIZE (in 4K)
x=1 fuer MAXIOLN=*MINI
x=8 fuer MAXIOLN=*MAXI.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP00CF

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP00CF UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'OPCODE'

### Bedeutung

Der Operand OPCODE in der FPAMACC-Operandenliste enthaelt einen Wert,
der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 fuer READ
2 fuer WRITE
3 fuer READ WAIT
4 fuer WRITE WAIT
5 fuer READ EQUALIZE
6 fuer WAIT.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP00C8

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP00C8 FEHLERHAFTER OPERANDEN-WERT FUER 'OPENID'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand OPENID in der FPAMACC-Operandenliste enthaelt keine
fuer diese Task von FASTPAM vergebene (und noch nicht durch CLOSE
zurueckgegebene) OPENID.
- Eine nicht-privilegierte Task (TU) versucht einen Zugriff auf eine durch
eine privilegierte Task (TPR) eroeffnete Datei.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP00C9

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP00C9 FEHLERHAFTER OPERANDEN-WERT FUER 'IOAREA'

### Bedeutung

Der durch den Operanden IOAREA zusammen mit dem Operanden LEN
in der FPAMACC-Operandenliste spezifizierte Adressbereich
- liegt nicht vollstaendig im zur OPENID gehoerigen IOAREA-Pool oder
- ist nicht auf 4K-ausgerichtet oder
- wurde ganz oder teilweise freigegeben (bei nicht-residentem IOAREA-Pool)
- oder der Anwender hat kein Schreibzugriffsrecht.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP000A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP000A UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'MAXIOLN'

### Bedeutung

Der Operand MAXIOLN in der FPAMSRV-Operandenliste enthaelt einen Wert,
der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 fuer MAXIOLN=*MINI
8 fuer MAXIOLN=*MAXI
0 fuer MAXIOLN=*NOT_SPECIFIED (nur bei Anschluss an ein
bestehendes ENVIRONMENT).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP000B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP000B UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'EVENTNG'

### Bedeutung

Der Operand EVENTNG in der FPAMSRV-Operandenliste enthaelt einen Wert,
der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 fuer EVENTNG=*NO
2 fuer EVENTNG=*YES
0 fuer EVENTNG=*NOT_SPECIFIED (nur bei Anschluss an ein
bestehendes ENVIRONMENT).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP000C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP000C UNERLAUBTER OPEN-MODUS

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand MODE in der FPAMSRV-Operandenliste enthaelt einen Wert,
der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 fuer MODE=*INPUT
2 fuer MODE=*INOUT
3 fuer MODE=*OUTIN.
- Der Open-Modus wurde durch ein /SET-FILE-LINK-Kommando auf einen
unerlaubten Wert gesetzt.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP000D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP000D UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'EIID'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand EIID in der FPAMSRV-Operandenliste enthaelt keine
fuer diese Task aktuell gueltige Ereignis-Kurzkennung.
- Beim Neueinrichten eines ENVIRONMENTs mit FPAMSRV wurde EVENTNG=*YES,
aber kein Operand EIID spezifiziert.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP000E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP000E UNERLAUBTE BLOCKGROESSE

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand BLKSIZE in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *OPEN)
enthaelt einen Wert, der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1-8 fuer MAXIOLN=*MAXI
1 fuer MAXIOLN=*MINI.
- Die logische Blockgroesse wurde durch ein /SET-FILE-LINK-Kommando
bestimmt und ist kein Vielfaches von 4K oder groesser als der
von FASTPAM erlaubte Wertebereich.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP000F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP000F UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'ENVID'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand ENVID in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *OPEN oder
*DISENV) enthaelt keine von FASTPAM fuer diese Task vergebene
ENVIRONMENT-Kurzkennung.
- Die Task hat sich bereits vom ENVIRONMENT abgehaengt.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0001 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'ENVNAME'

### Bedeutung

Der Operand ENVNAME in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *ENAENV)
enthaelt einen Wert, der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1-54 Zeichen aus der Zeichenmenge
(A...Z,0...9,$,#,@), wobei das
1. Zeichen #,@ oder ein Buchstabe sein muss
(bei Anwendern mit privilegierter Task ist auch ein $
zulaessig).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0002 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'IPONAME'

### Bedeutung

Der Operand IPONAME in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *ENAIPO)
enthaelt einen Wert, der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1-54 Zeichen aus der Zeichenmenge
(A...Z,0...9,$,#,@), wobei das
1. Zeichen #,@ oder ein Buchstabe sein muss
(bei Anwendern mit privilegierter Task ist auch ein $
zulaessig).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0005 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'ACCLSTS'

### Bedeutung

Der durch den Operand ACCLSTS zusammen mit ACCNUMB in der
FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *ENAENV) spezifizierte Adressbereich
- ist nicht auf 4K-ausgerichtet oder
- ist nicht vollstaendig zugewiesen oder
- der Anwender hat darauf kein Schreibzugriffsrecht oder
- er liegt teilweise, aber nicht vollstaendig in einem Memory Pool oder
- er gehoert zum Systemadressraum (nur fuer privilegierte Task (TPR) ist
auch Speicherklasse 5 zulaessig).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0006 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'ACCNUMB'

### Bedeutung

Der Operand fuer ACCNUMB in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *ENAENV)
enthaelt einen Wert, der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1-500 fuer Anwender ohne das JOINFILE-Privileg
DMS-TUNING-RESOURCES=*EXCLUSIVE,
1-5000 mit dem JOINFILE-Privileg oder
fuer Anwender mit privilegierter Task (TPR).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0007 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'IPOADDR'

### Bedeutung

Der durch den Operand IPOADDR zusammen mit IPOSIZE in der
FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *ENAIPO) spezifizierte Adressbereich
- ist nicht auf 4K-ausgerichtet oder
- ist nicht vollstaendig zugewiesen oder
- der Anwender hat darauf kein Schreibzugriffsrecht oder
- er liegt teilweise, aber nicht vollstaendig in einem Memory Pool oder
- er gehoert zum Systemadressraum (nur fuer privilegierte Task (TPR) ist
auch Speicherklasse 5 zulaessig) oder
- der den DATA SPACE spezifizierende ALET-Wert ist ungleich Null,
aber kein gueltiges ALET.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0008 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'IPOSIZE'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand fuer IPOSIZE in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion
*ENAIPO)
enthaelt einen Wert, der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 bis 2**19.
- Beim Neueinrichten eines IOAREA-Pools wurde der Operand IPOSIZE
nicht spezifiziert.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0009 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'SHARUPD'

### Bedeutung

Der Operand SHARUPD in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *OPEN)
enthaelt einen Wert, der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 fuer SHARUPD=*NO
2 fuer SHARUPD=*YES.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0010 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'IPOID'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand IPOID in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *OPEN oder
*DISIPO) enthaelt keine von FASTPAM fuer diese Task vergebene
IOAREA-Pool-Kurzkennung.
- Die Task hat bereits die Verbindung zum IOAREA-Pool geloest.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0011 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'OPENID'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand OPENID in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *CLOSE)
enthaelt keine von FASTPAM fuer diese Task vergebene OPENID.
- Die Task hat die OPENID bereits durch CLOSE zurueckgegeben.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0012 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'RES'

### Bedeutung

Der Operand RES in der FPAMSRV-Operandenliste enthaelt einen
Wert, der nicht zum erlaubten Wertebereich gehoert.
Erlaubt: 1 fuer RES=*NO
2 fuer RES=*YES
0 fuer *NOT-SPECIFIED (nur bei Anschluss an ein bestehendes
ENVIRONMENT).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0013 UNERLAUBTER OPERANDEN-WERT FUER 'LASTBLK'

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Operand LASTBLK in der FPAMSRV-Operandenliste (Funktion *CLOSE)
ist negativ oder
- der hierdurch spezifizierte logische Block liegt nicht vollstaendig
innerhalb der Datei.
Die Datei ist in Einheiten der Groesse BLKSIZE fortlaufend
durchnummeriert.
LASTBLK bestimmt, welche Einheit noch logisch zur Datei gehoeren soll.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0028 INTERNER SYSTEM-FEHLER BEI FASTPAM-AUFTRAG

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung eines FPAMACC- oder FPAMSRV-Makros stellte FASTPAM
einen Systemfehler fest.
Der FASTPAM-Auftrag wird mit dem Returncode X'0028' abgebrochen und ein
SERSLOG-Eintrag mit dem Satztyp DFP0028 erzeugt.
Bei schweren Fehlern wird das Programm oder der Task mit Systemdump
abgebrochen, wobei der Beendigungsschluessel DFP0028 als Einschub in der
Meldung EXC0732 bzw. EXC0736 erscheint.

### Maßnahme

Systemdiagnose verstaendigen.

## DFP0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0029 ENDE DER FASTPAM-EIN/AUSGABE KANN NICHT GEMELDET WERDEN

### Bedeutung

Eine von einem asynchronen FASTPAM-Auftrag mit P1-EVENTING
angestossene Ein/Ausgabe wurde beendet.
Das Auftragsende kann dem Anwender aber nicht mehr gemeldet werden, da
seine Auftragsboerse zerstoert ist.
Dies kann auf einen Folgefehler einer fehlerhaften Programmbeendigung
hindeuten, in deren Verlauf eine FASTPAM-Datei nicht ordnungsgemaess
geschlossen wurde.
Hinweis:
'DFP0029' tritt nur als Beendigungsschluessel auf, d.h. als Einschub in
der Meldung EXC0732 bzw. EXC0736, mit der die abnormale Beendigung des
Anwenderprogramms (bei nicht-privilegierter Task (TU)) bzw. der
privilegierten Task angezeigt wird.

### Maßnahme

Falls nicht zuvor ein bereits in Diagnose befindlicher Fehler in
der Programmbeendigung auftrat: Systemdiagnose verstaendigen.

## DFP003B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP003B UNTERSCHIEDLICHER OPERANDEN-WERT FUER 'ACCLSTS'

### Bedeutung

Die Teilnehmer will sich an ein bestehendes ENVIRONMENT mit einem anderen
Operandenwert fuer ACCLSTS anschliessen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP003C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP003C UNTERSCHIEDLICHER OPERANDEN-WERT FUER 'ACCNUMB'

### Bedeutung

Der Teilnehmer will sich an ein bestehendes ENVIRONMENT mit einem
anderen Operandenwert fuer ACCNUMB anschliessen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP003D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP003D UNTERSCHIEDLICHER OPERANDENWERT FUER 'IPOADDR'

### Bedeutung

Der Teilnehmer will sich an einen bestehenden IOAREA-Pool mit einem
anderen Operandenwert fuer IPOADDR anschliessen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP003E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP003E UNTERSCHIEDLICHER OPERANDENWERT FUER 'IPOSIZE'

### Bedeutung

Der Teilnehmer will sich an einen bestehenden IOAREA-Pool mit einem
anderen Operandenwert fuer IPOSIZE anschliessen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP003F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP003F UNTERSCHIEDLICHER OPERANDENWERT FUER 'MAXIOLN'

### Bedeutung

Der Teilnehmer will sich an ein bestehendes ENVIRONMENT mit einem
anderen Operandenwert fuer MAXIOLN anschliessen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0032 SPEICHER NICHT RESIDENT

### Bedeutung

Ein residenter Speicher konnte nicht belegt werden.
Zu Testzwecken kann das Anwendersystem weiterarbeiten,
allerdings auf Kosten der FASTPAM-Performancevorteile.
Die Ursache ist dem Subreturncode2 (Feld FPAMSR2 bzw. SUBCODE2(SPL))
im Funktionskopf der FPAMSRV-Operandenliste zu entnehmen:
- Subcode2=X'01', FASTPAM PRIVILEGE MISSING:
die Benutzerkennung der Task, die das ENVIRONMENT
bzw. den IOAREA-Pool eingerichtet hat, ist
nicht FASTPAM privilegiert.
- Subcode2=X'02', REAL MEMORY SHORTAGE:
Zu kleiner Realspeicher.
- Subcode2=X'03', USER LIMIT EXCEEDED:
Das beim Programmstart angegebene Kontingent an
residentem Hauptspeicher ist ueberschritten.
- Subcode2=X'04', EXISTING NOT RESIDENT:
Anschluss an ein nicht-residentes ENVIRONMENT
bzw. an einen nicht-residenten IOAREA-Pool.
- Subcode2=X'05', DATA SPACE ADDRESS:
In der vorliegenden FASTPAM-Version werden nur
nicht-residente DATA SPACES unterstuetzt.

### Maßnahme

Subcode2=X'01': Systemverwalter verstaendigen.
Subcode2=X'02': Systemverwalter verstaendigen.
Subcode2=X'03': Programaufruf verbessern; falls das Kontingent der
USER-ID nicht ausreicht: Systemverwalter verstaendigen.
Subcode2=X'04': Programm verbessern.
Subcode2=X'05': Programm verbessern.

## DFP0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0033 DVS-FEHLER WAEHREND OPEN/CLOSE

### Bedeutung

Ein DVS-Fehlercode wird in das Feld FPAMDMSC der FPAMSRV-Operandenliste
zurueckgeliefert.

### Maßnahme

DVS-Fehlercode auswerten.

## DFP0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0035 LAUFENDE EIN/AUSGABE

### Bedeutung

Waehrend der Ausfuehrung der Funktion *ENAENV bzw. *ENAIPO laeuft eine
Ein/Ausgabe auf die resident zu machenden Speicherseiten.
Dieser Returncode tritt nur beim Einrichten des ENVIRONMENT bzw. des
IOAREA-Pools auf. Waehrend der Konnektierung duerfen Ein/Ausgaben laufen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0036 ENVIRONMENT BZW. IOAREA-POOL KANN NICHT FREIGEGEBEN WERDEN, DA DATEIEN GEOEFFNET

### Bedeutung

Waehrend der Ausfuehrung der Funktion *DISIPO bzw. *DISENV sind noch
Dateien mit dem entsprechenden ENVIRONMENT bzw. IOAREA-Pool geoeffnet.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0037 SYSTEM-BETRIEBSMITTELENGPASS

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Adressraumengpass
- Hauptspeicherengpass
- Adressraumkontingent des Anwenders erschoepft
- der Anwenderauftrag hat bereits zuviele FPAMACC-Parameterlisten
angelegt.
Die zugehoerigen Systemarbeitsbereiche belegen mehr als 999 Memory Pools
zu je 1000K.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen bzw. Programm verbessern.

## DFP0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0038 NUR TPR-ANWENDER DUERFEN SICH ANSCHLIESSEN

### Bedeutung

Ein TU-Anwender (nicht-privilegierte Task) hat einen FPAMSRV-Auftrag mit
der Funktion *ENAENV oder *ENAIPO fuer ein ENVIRONMENT bzw. einen
IOAREA-Pool erteilt, der aus TPR (privilegierte Task) angelegt wurde.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0039 FASTPAM-PRIVILEG FEHLT. KEINE KONNEKTIERUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Der Anwender versucht sich an ein residentes FASTPAM-ENVIRONMENT
oder einen residenten IOAREA-Pool anzuschliessen, ohne dass sein
JOINFILE-Eintrag das Privileg DMS-TUNING-RESOURCES=*EXCLUSIVE enthaelt.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP004A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP004A SICH UEBERLAPPENDER DIV-BEREICH

### Bedeutung

Der angegebene Anwenderspeicher ueberlappt sich mit einem
DIV-Fenster. Der Returncode X'004A' kommt nur, wenn das ENVIRONMENT bzw.
der IOAREA-Pool resident angelegt wurde.
DIV: Daten im Virtuellen Speicher (Data in Virtual).

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP004B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP004B SICH UEBERLAPPENDER FASTPAM-BEREICH

### Bedeutung

Der angegebene Anwenderspeicher ueberlappt sich mit einem
bereits verwendeten FASTPAM-Anwenderspeicher.
Der Returncode X'004B' kommt nur, wenn das ENVIRONMENT bzw.
der IOAREA-Pool resident angelegt wurde.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP004C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP004C SPEICHER FUER FPAMACC-PARAMETERLISTEN NICHT VOLLSTAENDIG ANGEFORDERT

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP004D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP004D DATEI KEINE PAM-DATEI

### Bedeutung

Die zu oeffnende Datei hat kein PAM-Format.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP004E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP004E OPERAND 'LASTBLK' DARF NICHT ANGEGEBEN WERDEN

### Bedeutung

Beim FPAMSRV-Aufruf mit der Funktion *CLOSE wurde der Operand LASTBLK
angegeben. Dieser wird ignoriert, da die Datei mit MODE=*INPUT oder mit
SHARUPD=*YES eroeffnet wurde.
Die Datei wird normal geschlossen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0040 UNTERSCHIEDLICHER OPERANDENWERT FUER 'EVENTNG'

### Bedeutung

Der Teilnehmer will sich an ein bestehendes ENVIRONMENT mit einem
anderen Operandenwert fuer EVENTNG anschliessen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0041 UNTERSCHIEDLICHER OPERANDENWERT FUER 'EIID'

### Bedeutung

Der Teilnehmer will sich an ein bestehendes ENVIRONMENT anschliessen, aber
der hierbei angegebene Operandenwert fuer EIID im FPAMSRV-Makro
spezifiziert nicht die gleiche Ereigniskennung wie die beim Neueinrichten
angegebene EIID.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0042 OPERANDEN-WERT FUER 'BLKSIZE' STIMMT NICHT MIT DEM KATALOG-EINTRAG UEBEREIN

### Bedeutung

Die beim FASTPAM-Open durch BLKSIZE in 4K-Einheiten angegebene
logische Blockgroesse stimmt nicht mit dem Eintrag im Katalog ueberein.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0046 TASK IST NICHT AN DIE EREIGNISKENNUNG ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Der Anwender will sich mit FPAMSRV an ein bestehendes FASTPAM-ENVIRONMENT
anschliessen, er ist aber nicht an die zugehoerige Ereigniskennung
angeschlossen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0047 GUELTIGKEITSBEREICH DER EREIGNISKENNUNG ZU KLEIN

### Bedeutung

Die beim FPAMSRV-Aufruf (Funktion *ENAENV) durch den Operanden
EIID spezifizierte Ereigniskennung hat einen kleineren
Gueltigkeitsbereich als der Memory Pool, der die
FPAMACC-Parameterlisten enthaelt.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0048 ENVIRONMENT-NAME EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Die Task ist an das ENVIRONMENT bereits angeschlossen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0049 IOAREA-POOLNAME EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

Die Task ist an den IOAREA-Pool bereits angeschlossen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP005A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP005A 'WRITE-CHECK=YES' NICHT UNTERSTUETZT. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Angabe WRITE-CHECK=YES im Kommando /SET-FILE-LINK wird von FASTPAM
nicht unterstuetzt.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP005B

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP005B ANWENDERBEREICH LIEGT IN EINEM MEMORY POOL OHNE ATTRIBUT 'FIXED'

### Bedeutung

Falls die FPAMACC-Parameterlisten bzw. die FASTPAM-IOAREA in
einem Memory Pool liegen, verlangt FASTPAM, dass beim Einrichten
des Memory Pools der Parameter FIXED=YES angegeben wird. Da dies nicht
der Fall war, wurde der FPAMSRV-Aufruf (Funktion *ENAENV bzw. *ENAIPO)
abgewiesen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0050 RFA WIRD NICHT UNTERSTUETZT. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Bedeutung

RFA: Remote File Access.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0051 SPD WIRD NICHT UNTERSTUETZT. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Bedeutung

SPD: Shared Private Disk.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0052 PPD WIRD NICHT UNTERSTUETZT. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Bedeutung

PPD: Protected Private Disk.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0053 BAND-DATEIEN WERDEN NICHT UNTERSTUETZT. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0054 *DUMMY-DATEIEN WERDEN NICHT UNTERSTUETZT. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0055 SEKUNDAER-ZUWEISUNG ZU KLEIN. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der mit einer Sekundaerzuweisung zu belegende Speicherplatz
reicht nicht aus, um einen logischen Block aufzunehmen.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0056 OPERAND 'ENVID' ODER 'IPOID' NUR FUER TPR-ANWENDER ZULAESSIG

### Bedeutung

Ein aus TU (d.h. einer nicht-privilegierten Task) abgegebener
FPAMSRV-Aufruf
mit der Funktion *OPEN bzw. *DISENV oder *DISIPO bezieht sich auf ein
FASTPAM-ENVIRONMENT oder einen FASTPAM-IOAREA-Pool, der aus TPR
(einer privilegierten Task) angelegt wurde.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0057 SPEICHER FUER IOAREA-POOL NICHT VOLLSTAENDIG ANGEFORDERT

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0058 WERT FUER 'BLKCTRL' NICHT UNTERSTUETZT. FASTPAM-AUFRUF (FUNKTION *OPEN) ABGEWIESEN

### Bedeutung

FASTPAM unterstuetzt nur Dateien mit dem Attribut BLKCTRL=NO.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0059 OPERAND 'OPENID' NUR FUER TPR-ANWENDER. FASTPAM-AUFRUF ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Open-Kennung, die als Operandenwert fuer OPENID angegeben wurde,
ist nur fuer TPR-Anwender zulaessig.
TPR: Privilegierte Task.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP012C

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP012C EIN/AUSGABE-FEHLER BEIM FASTPAM-DATEIZUGRIFF

### Bedeutung

Hardware-Fehler beim FASTPAM-Dateizugriff.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## DFP012D

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP012D PFAD AKTIV. FPAMACC-AUFRUF ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der zur FPAMACC-Operandenliste gehoerige Systemarbeitsbereich
ist noch durch eine Ein/Ausgabe belegt, die von derselben
FPAMACC-Operandenliste angestartet wurde.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP012E

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP012E PFAD NICHT AKTIV. FPAMACC-AUFRUF 'WAIT' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Operand WAITLST in der FPAMACC-Operandenliste zeigt auf eine
FPAMACC-Operandenliste mit der keine Ein/Ausgabe gestartet wurde.
Moegliche Ursachen fuer Returncode X'012E':
- Fehlerhafte Programmierung.
- WAITLST bezeichnet einen asynchronen Ein/Ausgabeauftrag, der synchron
beendet werden konnte.

### Maßnahme

Falls keine synchrone Beendigung vorliegt: Programm verbessern.

## DFP012F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP012F FEHLER IN DER OPERANDENLISTEN-KETTE

### Bedeutung

Der FPAMACC-Auftrag wurde nicht ausgefuehrt, da bei einem
dazugeketteten Auftrag ein Fehler auftrat.

### Maßnahme

Fehler in der Kette suchen.

## DFP0133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0133 WARTEN AUF EINE EIN/AUSGABE MIT P1-EVENTING NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Es wurde ein FPAMACC-Aufruf mit OPCODE 'WAIT' abgegeben, aber
beim Oeffnen der Datei wurde EVENTNG=*YES angegeben.
Fuer Dateien, die mit P1-EVENTING bearbeitet werden, sind
prinzipiell keine WAIT-Aufrufe erlaubt.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0134 WARTEN AUF EINE EIN/AUSGABE EINER ANDEREN TASK IST NICHT ERLAUBT

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP014A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP014A DATEI NICHT ERWEITERBAR. MOEGLICHE URSACHE: SYSTEMVERWALTER-EINGRIFF

### Bedeutung

Wegen fehlender Klasse-4-Extentliste kann keine Sekundaerzuweisung
vorgenommen werden.
Das Fehlen der Extentliste weist darauf hin, dass der Systemverwalter
ein /REPAIR-DISK-FILES- bzw. /REMOVE-FILE-ALLOCATION-LOCKS-Kommando
auf die gerade geoeffnete Datei abgesetzt hat.
Ist dies nicht der Fall, so handelt es sich um einen Systemfehler.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## DFP0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0140 DATEIENDE. FPAMACC-AUFRUF ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein/Ausgabe hinter das Dateiende.
Bei Returncode X'0140' erfolgt keine Ein/Ausgabe.
Im Gegensatz zu UPAM werden ggf. auch die noch zur Datei gehoerenden
Seiten nicht bearbeitet.

### Maßnahme

Programm verbessern.

## DFP0141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0141 KEIN SPEICHERPLATZ AUF DER PLATTE VERFUEGBAR

### Bedeutung

Bei einer Sekundaerzuweisung konnte auf der Platte kein weiterer Platz
mehr
zugewiesen werden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## DFP0142

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0142 BENUTZERKENNUNG VOLL

### Bedeutung

Das fuer die Benutzerkennung erlaubte Speicherkontingent ist erschoepft.
Der FPAMACC-Aufruf muss zurueckgewiesen werden, da er zur
Dateierweiterung und damit zu neuer Speicherbelegung fuehren wuerde.

### Maßnahme

Dateien loeschen oder Systemverwalter verstaendigen.

## DFP0143

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0143 OEFFENTLICHER DATENTRAEGER NICHT ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Zur Bearbeitung des FPAMACC-Aufrufs muss die Datei erweitert werden.
Der entsprechende Allocator-Aufruf brachte jedoch den Returncode X'0445',
d.h. der benoetigte oeffentliche Datentraeger ist nicht angeschlossen.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## DFP0144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP0144 KATALOG-EINTRAG DER ANGEGEBENEN DATEI HAT MAXIMAL-GROESSE ERREICHT, ANFORDERUNG EVTL. UNVOLLSTAENDIG ERFUELLT. DATEI REORGANISIEREN DURCH KOPIEREN, AKTION WIEDERHOLEN.

### Bedeutung

Der Katalog-Eintrag der angegebenen Datei kann nicht mehr erweitert
werden, die maximale Anzahl von Extents ist bereits erreicht.

### Maßnahme

Die angegebene Datei durch Kopieren reorganisieren, Aktion nochmals
versuchen.

## DFP022F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

DFP022F FPAMACC-PARAMETERLISTE NICHT ZUGREIFBAR. KEINE EIN/AUSGABE-ENDEMELDUNG MOEGLICH

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Dieser Anwenderfehler tritt nur bei nicht-residentem FASTPAM-ENVIRONMENT
auf.
Eine von einem asynchronen FASTPAM-Auftrag mit P1-EVENTING angestossene
Ein/Ausgabe wurde beendet. Die Anwenderparameterliste kann aber nicht
mit
der Rueckkehrinformation versorgt werden.
Grund: Der Speicherbereich ist freigegeben oder schreibgeschuetzt.
- Bei Anwender von privilegierten Tasks kann der Beendigungsschluessel
'DFP022F' auch bedeuten, dass auf die FPAMSRV- oder
FPAMACC-Parameterliste zu Beginn der Auftragsbearbeitung nicht
zugegriffen werden kann.
'DFP022F' tritt nur als Beendigungsschluessel innerhalb der
Meldung EXC0732 bzw. EXC0736 auf, mit der die abnormale Beendigung des
Anwenderprogramms (bei nicht-privilegierter Task) bzw. der privilegierten
Task angezeigt wird.

### Maßnahme

Programm verbessern.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen