## BLS0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0002 INTERNER DBL-FEHLER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0003

Destination: CONSOLE Routing code: P Weight: 99

Warranty : NO

BLS0003 STARTUP WEGEN SPEICHERPLATZMANGEL ODER SYSTEMFEHLER ABGEBROCHEN

### Bedeutung

DBL kann seine globalen Tabellen nicht einrichten.

## BLS0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0004 DBL-FEHLER BEI VERARBEITUNG SYMBOLISCHER NAMEN. STARTUP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein vom DM ( Datenverwalter des DBL) verarbeitetes
Datenelement ist inkonsistent.

## BLS0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0005 FEHLER IM DBL-KONTEXT-VEKTOR-VERWALTER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Es wurde eine interne Inkonsistenz im Kontext-Vektor-Verwalter
gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0006 INTERNER FEHLER IN DBL-SPEICHERVERWALTER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde im Speicherverwalter gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0007 FEHLER WAEHREND DES AUFRUFS SCHNITTSTELLE '(&00)'. ZURUECKGEGEBENER RC : X '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Aufruf der Schnittstelle (&00) wurde mit einem Returncode zurueckgewiesen.
Moegliche Grund : Systemfehler.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0008 INTERNER FEHLER IN DBL-SCHNITTSTELLEN-BEHANDLER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde im
Schnittstellenbehandler gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0009 INTERNER FEHLER IN DBL-DATENVERWALTER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde im Datenverwalter gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0010 INTERNER FEHLER '(&00)' IM DBL-DATENSTRUKTUR-VERWALTER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Interner Fehler '(&00)' wurde im Datenstrukturverwalter gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0011 INTERNER FEHLER IN BASIS-EINGABEVERWALTER VON DBL. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde im Basis-Eingabeverwalter gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0012 FEHLER IN DBL BINDER-LADER-PROZESSOR. VERARBEITUNG MIT DUMP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde durch den Binder-Lader-Prozessor gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0013 INTERNER FEHLER IN DBL-FEHLERBEHANDLER (ERROR-ID=(&00))

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde durch den DBL-Fehlerbehandler gefunden:
die dem gegebenen ERROR-ID (&00) entsprechende
Meldung ist in der DBL-Meldungstabelle nicht definiert.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0014 FEHLER IN DBL SHARE-PROZESSOR. VERARBEITUNG MIT DUMP ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde durch den SHARE-Prozessor gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0015 BIBLIOTHEKS-FEHLER WAEHREND LDSLICE-VERARBEITUNG

### Bedeutung

Fehlerhafter PLAM-Aufruf waehrend LDSLICE-Verarbeitung.

## BLS0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0016 FEHLER IN DBL-POSIX-PROGRAMM-STARTER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde vom POSIX-Programm-Starter des DBLgefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0017

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : YES

BLS0017 FEHLER '(&00)' WAEHREND INITIALISIERUNG DES SUBSYSTEMS '(&01)'

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde von der Initialisierungsroutine des Subsystems
(&00) gefunden.
- '01' : DST ist unbekannte
- '02' : ungueltiger Rueckkehrcode von SYSINF
- '03' : OS Version nicht unterstuetzt
- '04' : notwendige Reps nicht in CP eingetragen

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0018

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0018 LOCK AUF DIE INTERNE BLS VLN-SYMBOLTABELLE WIRD VON DER TASK MIT DER ID '(&00)' GEHALTEN. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Schreib- oder Lesezugriffe auf die interne BLS-Symboltabelle fuer VLNs
(Very Long Names) koennen nicht ausgefuehrt werden, da die Task
mit der ID (&00) den notwendigen Lock haelt. Wenn (&00)=0,
kann keine Task als Lockhalter ermittelt werden.

### Maßnahme

Bitte das Kommando etwas spaeter erneut wiederholen. Sollte die Meldung
allerdings weiterhin ausgegeben werden, bitte den Systemverwalter
verstaendigen.

## BLS0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0020 $GETMEM-FEHLER. AUFTRAG ABGEBROCHEN MIT SYSTEM DUMP

### Bedeutung

Der gewuenschte Speicherplatz konnte nicht zugewiesen werden.
Evtl. Grund: z.Zt. kein freier Speicherplatz im System vorhanden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen bzw. spaeter erneut versuchen.

## BLS0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0021 $RETMEM-FEHLER. AUFTRAG ABGEBROCHEN MIT SYSTEM DUMP

### Bedeutung

Der gewuenschte Speicherplatz konnte nicht freigegeben werden.
Evtl. Grund: System-Fehler.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0023 SYSTEMFEHLER WAEHREND AUFRUF VON '(&00)' : RC '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Aufruf der Schnittstelle (&00) wird mit der Fehlercode (&01)
abgewiesen. Evtl. Grund: System-Fehler.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0034 BINDEMODUL '(&00)' FEHLERHAFT. LADEVORGANG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Eine Unvertraeglichkeit im Eingabe-Bindemodul (&00) wurde festgestellt.
Modul name=C'?': kein gueltiger ESD-Satz im laufenden Modul.

## BLS0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0035 FEHLER '(&00)' BEI INTERNER DBL-SPEICHERVERWALTUNG. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00): DBL Speicherverwaltungs-Fehlercode
- '0B040188': Spezifizierte Lade-Adresse ungueltig.
- '0C080194': Bestaetigungsfehler, z.B. hat der Benutzer den
zu DBL gehoerenden Klasse-6-Speicher freigegeben
oder geaendert.
- '0A0C0198': Unstimmigkeits-Fehler waehrend der Belegung des
Vektor-Adressraumes.
- '0B0C0198': Saettigung des Vektor-Adressraumes.
- '0C0C0198': zu grosses Modul oder nicht genug Platz vorhanden.
Ein Dump fuer Diagnose wird nur bei Fehlercode x'0B040188'
und x'0C080194' erstellt.

### Maßnahme

Programm abhaengig von dem Fehlercode korrigieren
und erneut eingeben.

## BLS0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0040 FEHLER BEIM LADEN VON SYMBOLISCHER INFORMATION. LADEVORGANG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Maßnahme

Bindemodul korrigieren.

## BLS0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0041 FEHLER BEI LSDA-SATZ IM MODUL '(&00)'. LADEVORGANG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

(&00): Modulname.

### Maßnahme

Bindemodul korrigieren.

## BLS0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0053 FEHLER IN CSECT '(&00)'. SYMBOLISCHE INFORMATION UEBER CSECT IM MODUL '(&01)' NICHT GELADEN. DUMP ERZEUGT

### Bedeutung

(&00): CSECT-Name.
(&01): Modulname.

### Maßnahme

Bindemodul neu erzeugen.

## BLS0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0054 LADEN VON SYMBOLISCHER INFORMATION FORTGESETZT

### Bedeutung

Zusaetzliche Meldung zur vorhergehenden Meldung.

## BLS0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0055 COMPILER- ODER BIBLIOTHEKSFEHLER. FALSCHER SYMBOLISCHER INFORMATIONS-SATZTYP IN CSECT '(&00)' IM MODUL '(&01)'. DUMP ERZEUGT

### Bedeutung

(&00): CSECT-Name.
(&01): Modulname.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0060 RESIDENZ VON (&00) '(&01)' UNGUELTIG IN DIESER UMGEBUNG. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00): MODULE oder COMMON
(&01): MODUL-Name oder COMMON-Name.
Moegliche Gruende fuer einen Modul:
1. Das errechnete PSEUDO-RMODE von einem Modul ist 24, und die
Ladeeinheit wird in den privilegierten Speicher geladen.
2. Das errechnete PSEUDO-RMODE von einem Modul ist 24, und die
Ladeeinheit wird in einen Memory Pool geladen, der ueber der
16 MB Grenze liegt.
(Wie das PSEUDO-RMODE von einem Modul errechnet wird, ist im
Handbuch "Bindelader-Starter" erklaert).
Moegliche Gruende fuer einen COMMON:
1. Der COMMON soll unter die 16 MB Grenze geladen werden, und die
Ladeeinheit steht in einem Memory Pool, der ueber der 16 MB
Grenze liegt.
Der COMMON soll unter diese Grenze geladen werden, denn:
- sein RMODE ist 24 oder
- der PROGMODE der Ladeeinheit ist 24 oder
- mindestens ein Modul der Ladeeinheit ist unter der 16 MB Grenze
geladen.
2. Der COMMON wurde schon in dem gleichen Kontext (in einer vorherigen
Ladeeinheit) oberhalb der 16 MB Grenze geladen und soll in
der laufenden Ladeeinheit unter die 16 MB Grenze geladen werden.
3. Der COMMON soll unter die 16 MB Grenze geladen werden
und die Ladeeinheit soll in den privilegierten Speicher
geladen werden.

### Maßnahme

Programm oder Bindemodul korrigieren.

## BLS0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0061 AMODE VON SYMBOL '(&00)' UNGUELTIG IN DIESER UMGEBUNG. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Ladeeinheit enthaelt ein Symbol (CSECT, COMMON oder ENTRY)
(&00) mit AMODE=31. Entweder das System ist nicht XS oder
PROG-MOD=24 wurde spezifiziert oder das Laden betrifft ein
privilegiertes Subsystem.

### Maßnahme

Den AMODE Wert (24 oder ANY) aendern.

## BLS0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0100 NICHT GENUG SPEICHERKLASSE '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

DBL bekommt den Rueckkehrcode NOT ENOUGH MEMORY von der
System-Speicherverwaltung. Eine Speicherklasse ist belegt entweder
durch den Programmcode bzw. die vom Benutzer angeforderten Bereiche
oder durch die System-Metadaten im privilegierten Speicher.
Die Saettigung ist oft durch eine zu grosse Menge von Informationen
verursacht, die ueber die Parameter TEST-OPTIONS=AID oder IDA von den
/START-PROGRAM bzw. /LOAD-PROGRAM bzw.
/START-EXECUTABLE-PROGRAM bzw. /LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM
Kommandos und dem BIND-Makro erstellt wurden.

### Maßnahme

Systemverwalter fuer Saettigungs-Analyse verstaendigen. (gegebenfalls
die Menge von symbolischen Informationen verringern und erneut eingeben).

## BLS0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0101 FEHLER WAEHREND KLASSE-6-SPEICHER-BLOCK-VALIDIERUNG

### Bedeutung

Der Validierungsfehler tritt auf entweder
- wenn der Benutzer einen von DBL angeforderten Klasse-6-Speicher-Block
freigegeben oder geaendert hat oder
- wenn das zu ladende LLM eine leere Slice enthaelt oder
- wenn die Referenz zum ILE-Server innerhalb der benutzerdefinierten
Indirektionsroutine nur Routine nur lesbar ist.

### Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut eingeben.

## BLS0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0102 ANGEGEBENE LADE-ADRESSE KANN NICHT BENUTZT WERDEN. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

1. Die im BIND-Aufruf angegebene Lade-Adresse kann nicht benutzt
werden. Moegliche Ursachen:
A. Die Adresse steht in einer schon frueher angeforderten Seite
und OVERLAY=N ist spezifiziert.
B. Die Adresse ist keine Klasse-6-Adresse.
C. Die Adresse passt nicht zur minimalen Ausrichtung, die vom
ersten Modul der Ladeeinheit gefordet wird (z.B. ist die
Adresse nicht auf die Seite ausgerichtet und die erste CSECT
des ersten Moduls hat das Attribut PAGE).
D. Es ist nicht erlaubt, ein LLM zu laden, wenn eine Lade-Adresse
im BIND-Aufruf angegeben ist.
2. Ein nicht relativierbarer LLM kann auf die im LLM spezifizierte
Adresse nicht geladen werden, weil der Speicherbereich, in den das
LLM gesetzt werden sollte, nicht frei ist.

### Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut eingeben.

## BLS0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0104 ELEMENT '(&00)', VERSION '(&01)' VON BIBLIOTHEK '(&02)' KANN NICHT GELADEN WERDEN. GRUND '(&03)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

DBL kann das LLM wegen Grund (&03) nicht laden :
- '01' : Das LLM kann nur mit einer hoeheren BS2000/OSD- bzw.
BLSSERV- Version geladen werden oder es hat ein ungueltiges
LLM-Format oder es enthaelt ungueltige Information.
- '02' : LLMs mit "BY-USER" Slices koennen nicht in einer POSIX-
Umgebung geladen werden.
- '03' : Immer nur ein "BY-USER" LLM oder PAM-LLM kann in einen
vorhandenen Kontext geladen werden und es ist bereits
ein solches LLM oder PAM-LLM geladen.
- '04' : Das LLM kann nicht in Standard-RUN-MODE geladen werden.
- '05' : Das LLM ist nicht mit der "PRE-LOADING" Option vereinbar.
- '06' : Das LLM ist nicht ladbar, es kann nur vom BINDER oder
LLMAM verarbeitet werden
- '07' : Ein LLM mit einer CSECT AMODE=31 kann in einer Ladeeinheit mit
Attribut AMODE=24 nicht geladen werden.
- '08' : System Optionen erlauben nicht, ein LLM im Standard-RUN-MODE
zu laden.
- '09' : LLMs mit "BY-USER" Slices koennen nicht in einer "LIST-NAME-UNIT"
geladen werden.

### Maßnahme

LLM korrigieren.

## BLS0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0105 VERBINDUNG ZUM MEMORY POOL '(&00)' MIT GELTUNGSSBEREICH '(&01)' NICHT MOEGLICH. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die laufende Ladeeinheit verweist auf einen Memory Pool, der
"user shared code" enthaelt und nicht durch den Auftrag
angesprochen werden kann, da der durch den Memory Pool benutzte
Speicherblock belegt ist.

### Maßnahme

Sicherstellen, dass die Speicherbloecke frei sind, die durch
"user shared code" enthaltende Memory Pool besetzt werden.

## BLS0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0106 PAM-LLM '(&00)' KANN NICHT GELADEN WERDEN. GRUND '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

DBL kann das PAM-LLM wegen Grund (&01) nicht laden :
- '01' : Das PAM-LLM kann nur in einer hoeheren BS2000/OSD- bzw.
BLSSERV- Version geladen werden oder es hat ein ungueltiges
LLM-Format oder es enthaelt ungueltige Information.
- '02' : Immer nur ein "BY-USER" PAM-LLM oder LLM kann in einen
vorhandenen Kontext geladen werden und es ist bereits
ein solches PAM-LLM oder LLM geladen.
- '03' : Das PAM-LLM ist nicht ladbar, es kann nur von BINDER
verarbeitet werden
- '04' : Ein PAM-LLM mit einer CSECT AMODE=31 kann in einer
Ladeeinheit mit Attribut AMODE=24 nicht geladen werden.
- '05' : Ein PAM-LLM, das "PUBLIC/PRIVATE" Slices enthaelt, kann
nicht geladen werden.

### Maßnahme

LLM korrigieren.

## BLS0136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

BLS0136 FUNKTION SCHON VERARBEITET

### Bedeutung

Die gewuenschte Funktion wurde schon frueher verarbeitet.

## BLS0139

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0139 (&00) '(&01)' IN (&02) '(&03)' IST EIN DUPLIKAT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Eine Namenskonflikt wurde in einem Kontext entdeckt und der
Benutzer hat NAME-COLLISION=*ABORT angegeben.
(&00): ENTRY, COMMON oder CSECT.
(&01): ENTRY-, COMMON- oder CSECT-Name.
(&02): 'MODULE','LLM' oder 'PAM-LLM'.
(&03): Modul-, LLM- oder PAM-LLM- Name.

### Maßnahme

Den Namenskonflikt beheben oder das Symbol im angegebenen
Modul maskieren oder NAME-COLLISION=*STD angeben.

## BLS0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0140 FEHLERHAFTER '(&00)' SATZ-TYP IM MODUL '(&01)'. LADEVORGANG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

(&00): Fehlerhafter Satz-Typ.
(&01): Modulname.

### Maßnahme

Compiler- bzw. Bibliotheksfehler.
Uebersetzen und erneut eingeben.

## BLS0142

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0142 CODE-TYP '(&00)' IM ESD SATZ IM MODUL '(&01)' NICHT KORREKT. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00): Fehlerhafter Code-Typ.
(&01): Modulname.
Zur Bedeutung des Satz-Typs siehe Manual "Systemkonventionen".

### Maßnahme

Uebersetzen und erneut eingeben.

## BLS0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0150 BLS-WARNUNG WAEHREND DES LADEVORGANGS

### Bedeutung

Eine Warnung wurde waehrend des Ladevorgangs von BLS ausgegeben.

## BLS0151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0151 BENUTZER IST NICHT BERECHTIGT, DIESES KOMMANDO EINZUGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando wird wegen der Task-Privilegien abgewiesen.

## BLS0152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0152 SYSTEMFEHLER WAEHREND DES LADEVORGANGS. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein Systemfehler wurde waehrend des Ladevorgangs von BLS festgestellt.

## BLS0153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0153 NICHT KORRIGIERBARER FEHLER WAEHREND DES LADEVORGANGS. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Ein nicht korrigierbarer Fehler wurde waehrend des Ladevorgangs von BLS
festgestellt.

## BLS0160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0160 KOMMANDO-EINGABE NUR DEM SYSTEMVERWALTER ERLAUBT

### Bedeutung

Es ist nur dem Systemverwalter erlaubt, das Kommando
/ADD-SHARED-PROGRAM einzugeben.

## BLS0162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0162 PRODUKTNAME '(&00)' BEREITS IN 'SHARE'-TABELLE. KDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der angegebene Name des Produkts (&00) steht bereits in der
SHARE-Tabelle.
Das Kommando /ADD-SHARED-PROGRAM wird zurueckgewiesen.

## BLS0163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0163 FEHLERHAFTER OPERAND. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Das Format des Kommandos /ADD-SHARED-PROGRAM ist unzulaessig.
Das Kommando wird nicht verarbeitet.

### Maßnahme

Abgewiesenes Kommando korrigieren und erneut eingeben.

## BLS0165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0165 UNGUELTIGER DATEINAME. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ungueltiger Dateiname im Kommando /ADD-SHARED-PROGRAM.
Der eingegebene CATID ist nicht lokal.

### Maßnahme

Kommando mit richtigem Operanden erneut versuchen.

## BLS0166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0166 ### ANGEGEBENER GELTUNGSBEREICH FUER BEFRIEDIGUNG NICHT VON DSSM VERARBEITET

### Bedeutung

DBL bekommt einen Returncode von der DSSM-Funktion "SELECT SUBSYSTEM
VERSION"
Funktion.
Die DSSM-Version ist nicht richtig (Funktion noch nicht unterstuetzt).

### Maßnahme

Erneut versuchen mit der richtigen DSSM-Version.

## BLS0167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0167 ### PRODUKT '(&00)' NICHT GEFUNDEN IN '(&01)' -GELTUNGSBEREICHS-TABELLE. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Produkt '&00' wurde nicht entfernt, weil
dieses Produkt in der angegebenen Tabelle ('&01') nicht gefunden
werden kann.
'&00': Produktname
'&01': Geltungsbereich der Tabelle

## BLS0168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0168 ### KEIN VERFUEGBARER SPEICHER FUER PRODUKT-TABELLE. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Produkt-Eintrag kann nicht erzeugt werden, weil
kein Speicher fuer die Produkt-Tabelle angefordert werden kann.

## BLS0170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0170 OPTION '(&00)' DARF NICHT ZUSAMMEN MIT "OPTION-PRIORITY=FORCED" ANGEGEBEN WERDEN. KOMMANDO NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Eine ungueltige Option (&00) wurde zusammen mit
OPTION-PRIORITY=FORCED angegeben.
(&00): LIBRARY
PROGRAM-VERSION
CONTEXT
CONTEXT-STATE

### Maßnahme

Abgewiesenes Kommando korrigieren und erneut eingeben.

## BLS0171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0171 UNGUELTIGER KONTEXT-NAME '(&00)' ANGEGEBEN. KOMMANDO NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Der Kontextname muss mit einem Buchstaben anfangen.
(&00): Angegebener Kontextname

### Maßnahme

Kontextnamen korrigieren und erneut angeben.

## BLS0230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0230 UNZULAESSIGES FORMAT IN ANWEISUNG '(&00)(&01)'. VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Meldung nur fuer Dialog-Prozess.
(&00): Erster Teil der REP- oder INCLUDE-Anweisung.
(&01): Zweiter Teil der REP- oder INCLUDE-Anweisung.

### Maßnahme

Entsprechende Antwort eingeben.

## BLS0231

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0231 ### UNZULAESSIGES FORMAT IN ANWEISUNG '(&00)(&01)'. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Meldung nur fuer Batch-Prozess.
(&00): Erster Teil der REP- oder INCLUDE-Anweisung
(&01): Zweiter Teil der REP- oder INCLUDE-Anweisung.

## BLS0232

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0232 MODUL '(&00)' NICHT IN DER BIBLIOTHEK. VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): Modulname.

### Maßnahme

Entsprechende Antwort eingeben.

## BLS0233

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0233 ### MODUL '(&00)' NICHT IN BIBLIOTHEK. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Meldung nur fuer Batch-Prozess.
(&00): Modulname.

## BLS0234

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

BLS0234 MODUL '(&00)' NICHT IN AKTUELLER LADEEINHEIT. REP-ANWEISUNG IGNORIERT. VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

(&00): Modulname.

### Maßnahme

Entsprechende Antwort eingeben.

## BLS0235

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0235 ### MODUL '(&00)' NICHT IN AKTUELLER LADEEINHEIT. REP-ANWEISUNG IGNORIERT. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Meldung nur fuer Batch-Prozess.
(&00): Modulname.

## BLS0310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0310 FEHLER WAEHREND MAP-AUSGABE. SYSOUT-MAP-GENERIERUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der YTIEWOUT-Aufruf meldet einen Fehler zurueck. Die Map-Generierung
auf SYSOUT kann nicht fortgesetzt werden.

## BLS0311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0311 WRLST-FEHLER WAEHREND MAP-AUSGABE. SYSLST-MAP-GENERIERUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der WRLST-Aufruf meldet einen Fehler zurueck. Die Map-Generierung
auf SYSLST kann nicht fortgesetzt werden.

## BLS0330

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0330 ### SATZ '(&00)' IM MODUL '(&01)' FEHLERHAFT. SATZ IGNORIERT. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Fehler im Bindemodul.
(&00): Fehlerhafte Satznummer.
(&01): Modulname.

### Maßnahme

Uebersetzen und erneut eingeben.

## BLS0331

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0331 ### CSECT '(&00)' BEREITS GELADEN. AKTUELLER MODUL '(&01)' IGNORIERT

### Bedeutung

Doppelt verwendete CSECT-Namen sind nicht erlaubt bei RUN-MODE=STD.
(&00): CSECT-Name.
(&01): Modulname.

## BLS0332

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0332 FEHLER BEIM LADEN DES ELEMENTS '(&00)', VERSION '(&01)' VON BIBLIOTHEK '(&02)'. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein Fehler wurde beim Laden des LLMs (&00), Version (&01) von der
Bibliothek (&02) entdeckt. Der private Teil dieses
BY-ATTRIBUTE PRIVATE/PUBLIC-LLMs verweist auf ein maskiertes
Symbol im PUBLIC-Teil. Das Laden der aktuellen Ladeeinheit
wird abgebrochen.

### Maßnahme

Das Symbol sichtbar machen oder die Referenz unterdruecken.

## BLS0333

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0333 BEFRIEDIGUNG ZWISCHEN PRIVATE- UND PUBLIC-SLICES VON LLM '(&00)' NICHT MOEGLICH. LADEN ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Befriedigung von Externverweisen von privaten Slice zu PUBLIC-
Slices von LLM (&00) ist fehlgeschlagen.
Moegliche Ursachen :
- Eine Externverweis kann, wegen unvereinbarer PROGMODEs nicht
befriedigt werden.
- Eine Externverweis kann nicht befriedigt werden, weil keine
entsprechende
Definition gefunden wurde.
- Eine Externverweis kann, wegen unvereinbarer MMODEs oder HSIs
nicht befriedigt werden.

### Maßnahme

Den Verantwortlichen fuer das Laden der PUBLIC-Slices des LLM
verstaendigen, um die PROGMODEs, die MMODEs oder die HSIs anzupassen
oder das LLM zu korrigieren.

## BLS0334

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0334 SYMBOL ODER ELEMENT '(&00)' NICHT GEFUNDEN. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Das im Kommando /START-EXECUTABLE-PROGRAM bzw. /LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM
oder /START-PROGRAM bzw. /LOAD-PROGRAM
oder /EXEC bzw. /LOAD
oder in den Makroaufrufen ASHARE, BIND, LINK
angegebene Symbol bzw. das angegebene Element im Makroaufruf PBSSBDX
kann nicht in der (den) angegebenen Bibliothek(en) gefunden werden.

### Maßnahme

Den Symbol- bzw. Element-Namen korrigieren und wieder versuchen.

## BLS0335

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0335 UNBEFRIEDIGTE EXTERN-VERWEISE '(&00)'

### Bedeutung

Das(die) angegebene(n) EXTRN/VCON Symbol(e) (&00) kann (koennen)
in keiner Bibliothek gefunden werden.
Im Batch-Prozess wird der Ladevorgang so weit wie moeglich ausgefuehrt.
Im Dialog-Prozess kann in der Folgemeldung (BLS0336) ueber eine evtl.
Fortsetzung der Verarbeitung entschieden werden.

## BLS0336

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0336 VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Die in der Meldung BLS0335 angegebenen Externverweise koennen in
keiner Bibliothek gefunden werden.

### Maßnahme

Entsprechende Antwort eingeben.

## BLS0337

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0337 ### IM TABLE-MAKRO ANGEGEBENER NAME '(&00)' DUPLIKAT. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Benutzer gibt ein Symbol (&00) ein, das in BLS-Tabellen bereits
bekannt ist. BLS akzeptiert dieses doppelt verwendete Symbol, aber es
koennen spaeter Probleme auftreten.

## BLS0338

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0338 ### ATTRIBUT '(&00)' VON CSECT '(&01)' IM MODUL '(&02)' IGNORIERT

### Bedeutung

Wegen interner DBL-Konsistenz-Regel oder wegen einer
System-Einschraenkung kann DBL nicht das Attribut (&00) von CSECT (&01)
im Modul (&02) beruecksichtigen. Dennoch wird der Modul geladen.

## BLS0339

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0339 ### (&00) '(&01)' IN (&02) '(&03)' IST DUPLIKAT

### Bedeutung

Ein Namenskonflikt wurde im Kontext entdeckt.
Die Verarbeitung wird fortgesetzt.
(&00): ENTRY, COMMON oder CSECT.
(&01): ENTRY-, COMMON- oder CSECT-Name.
(&02): MODULE, LLM oder PAM-LLM.
(&03): Modul-, LLM- oder PAM-LLM-Name.

## BLS0340

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0340 NICHT AUFGELOESTE EXTERN-VERWEISE

### Bedeutung

Die Liste der nicht aufgeloesten Extern-Verweise folgt in der
Meldung BLS0342.
Im Dialogmodus folgt auf die Liste die Meldung BLS0350, die den Benutzer
fragt, ob er die Binder-Lader-Verarbeitung fortsetzen moechte oder
nicht.
Im Stapelbetrieb wird die Verarbeitung fortgesetzt.
Diese Meldung betrifft nur die nicht aufgeloesten EXTRNs und V-CONs
(die nicht aufgeloesten WXTRNs werden nicht gezeigt, und die nicht
aufgeloesten XDSEC-Verweise folgen in der Meldung BLS0341).

## BLS0341

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0341 NICHT AUFGELOESTE XDSEC-VERWEISE

### Bedeutung

Die Liste der nicht aufgeloesten XDSEC-Verweise folgt in der
Meldung BLS0342.
Im Dialogmodus folgt auf die Liste die Meldung BLS0350, die den
Benutzer fragt, ob er die Binder-Lader-Verarbeitung fortsetzen
moechte oder nicht.
Im Stapelbetrieb wird die Verarbeitung fortgesetzt.

## BLS0342

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0342 ### '(&00)'

### Bedeutung

(&00) ist eine Liste, die bis zu 7 nicht aufgeloeste Symbol-Namen
enthaelt. Die Meldung BLS0342 folgt der Meldung
BLS0340 oder der Meldung BLS0341.

## BLS0343

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

BLS0343 ABGESCHNITTENE RELATIVIERUNG. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Am mindestens eine Adresse, die aus der Berechnung einer
Relativierung resultiert, wurde abgeschnitten.

## BLS0344

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0344 ADRESSE IN EINER MIPS-ANWEISUNG AUSSERHALB DES AKTUELLEN SEGMENTS. VERARBEITUNG ABGEBBROCHEN

### Bedeutung

Die Adresse, die aus einer Relativierungsrechnung fuer eine
"JUMP" oder "JUMP and LINK" Anweisung hervorgeht; liegt ausserhalb des
aktuellen
Segments; das ist verboten fuer solche Anweisungen.

### Maßnahme

- Anstelle von direkten JUMP-Anweisungen, entsprechende
"register-"Anweisungen
zu benutzen, oder
- das Symbol, auf das die JUMP-Anweisung verweist, in dasselbe Segment wie
die Anweisung selbst laden.

## BLS0345

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0345 SYMBOL '(&00)' SCHON IM LINKKONTEXT. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Das spezifizierte Symbol ist schon im Linkkontext geladen, deshalb wird
ein
erneutes Laden dieses Symbols abgewiesen, um duplikate Symbole
im selben Kontext zu vermeiden.

## BLS0346

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

BLS0346 UNVEREINBARKEIT ZWISCHEN SERVER-HSI-CODE UND ILE-HSI-CODE

### Bedeutung

In der laufenden Ladeeinheit hat ein als ILE-Server benutzbares Symbol
einen HSI-CODE-Wert, der nicht mit dem HSI-CODE-Wert der entsprechenden
ILE uebereinstimmt.

## BLS0347

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

BLS0347 EOLDTAB IST VOLL. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Kein zusaetzlicher CSECT- oder ENTRY- Eintrag kann in EOLDTAB
hinzugefuegt werden.

## BLS0348

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : NO

BLS0348 SYMBOL '(&00)' NOCH NICHT VERFUEGBAR IN "SHARED CODE" FUER LAUFENDE TASK

### Bedeutung

Das Symbol (&00) gehoert zu einem Subsystem, das fuer die laufende Task
noch nicht initialisiert ist.

### Maßnahme

/LOGOFF und /SET-LOGON-PARAMETERS ausfuehren, um das Subsystem fuer eine
neue
Task zu initialisieren und es in dieser Task erneut versuchen.

## BLS0349

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

BLS0349 DAS KOMMANDO MODIFY-DBL-OPTIONS IST NUR BIS VERSION V12.0Q UND VERSION V12. 1P UNTERSTUETZT

### Bedeutung

Das Kommando ist durch MODIFY-DBL-PARAMETERS ersetzt.

## BLS0350

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

BLS0350 BINDER-LADER-VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA, N=NEIN)

### Bedeutung

Diese Meldung wird im Dialogmodus ausgegeben und fragt den Benutzer,
ob er die Binder-Lader-Verarbeitung fortsetzen moechte, nachdem DBL
ein Ereignis entdeckt hat, das in der vorhergehenden Meldung
erklaert wird.
Wenn die Antwort Y ist, wird die Verarbeitung fortgesetzt.
Wenn die Antwort N ist, wird die Verarbeitung abgebrochen, d.h.
nichts wird geladen.

## BLS0351

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

BLS0351 UNGUELTIGER DBL-PARAMETER-WERT FUER OPERAND '(&00)'

### Bedeutung

Eine Inkonsistenz wurde entdeckt zwischen dem Operand (&00)
und dem aktuellen Werte des entsprechenden DBL-Parameters.

### Maßnahme

DBL-Parameter Wert korrigieren und Kommando erneut eingeben.

## BLS0352

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

BLS0352 UNGUELTIGER WERT FUER WORKSPACE. MAXIMALER SYSTEM WERT BENUTZT

### Bedeutung

Der Wert, fuer WORKSPACE gegeben, ist groesser als der maximale Wert
durch CL2OP JTMAXMEM erlaubt. Wert von JTMAXMEM ist benutzt.

## BLS0353

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0353 ELEMENT IN VERARBEITUNG : '(&00)' VERSION '(&01)' AUS DER BIBLIOTHEK '(&02)'

### Bedeutung

Name, Version und Bibliotheksname des ersten Moduls der Ladeeinheit,
die gerade in Bearbeitung ist. Die Meldung BLS0353 wird vor
der Meldung BLS0340 oder BLS0335 ausgegeben.

## BLS0354

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0354 '(&00)' = '(&01)' VON '(&02)' SYMBOL '(&03))' INKOMPATIBEL MIT DER AKTUELLEN LADEUMBGEBUNG (= '(&04)'). VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

(&00) : 'MMODE' oder 'HSI'
(&01) : MMODE oder HSI Wert
(&02) : 'MAIN' oder 'UNRESOLVED'
(&03) : inkompatibler Symbol Name
(&04) : MMODE oder HSI Wert der Ladeumgebung
- Wenn (&02) = MAIN :
Ein schon geladenes Symbol mit dem Namen (&03) wurde gefunden,
das inkompatibel mit dem MMODE oder HSI der aktuellen
Ladeumgebung ist.
- Wenn (&02) = UNRESOLVED :
Ein Symbol wurde zur Befriedigung von (&03) gefunden,
aber es ist inkompatibel mit dem MMODE oder HSI der aktuellen
Ladeumgebung.

### Maßnahme

MMODE oder HSI korrigieren.

## BLS0355

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0355 '(&00)' = '(&01)' VON '(&02)' SYMBOL '(&03))' INKOMPATIBEL MIT DER AKTUELLEN LADEUMBGEBUNG (= '(&04)'). VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

(&00) : 'MMODE' oder 'HSI'
(&01) : MMODE oder HSI Wert
(&02) : 'MAIN' oder 'UNRESOLVED'
(&03) : inkompatibler Symbol Name
(&04) : MMODE oder HSI Wert der Ladeumgebung
- Wenn (&02) = MAIN :
Ein schon geladenes Symbol mit dem Namen (&03) wurde gefunden,
das inkompatibel mit dem MMODE oder HSI der aktuellen
Ladeumgebung ist.
- Wenn (&02) = UNRESOLVED :
Ein Symbol wurde zur Befriedigung von (&03) gefunden,
aber es ist inkompatibel mit dem MMODE oder HSI der aktuellen
Ladeumgebung.

### Maßnahme

Der aktuelle MMODE wird zum MMODE der Ladeeinheit.
Wenn der optionale REP A0480174 eingeschaltet wurde, wird
die Verarbeitung mit MMODE- bzw. HSI- Ueberpruefung fortgesetzt.
Wenn der optionale REP A0480174 nicht eingeschaltet wurde, wird
die Verarbeitung ohne MMODE- bzw. HSI- Ueberpruefung fortgesetzt.

## BLS0356

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0356 ELEMENT '(&00)', VERSION '(&01)' VON BIBLIOTHEK '(&02)' INKOMPATIBEL MIT DER AKTUELLEN LADEUMBGEBUNG. GRUND '(&03)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

DBL kann das LLM/OM wegen Grund (&03) nicht laden :
- '01' : Das MMODE des LLM/OM ist inkompatibel
mit dem aktuellen MMODE der Ladeeinheit.
- '02' : Der HSI des LLM/OM ist inkompatibel
mit dem aktuellen HSI der Ladeeinheit.

### Maßnahme

LLM oder OM korrigieren.

## BLS0357

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0357 ELEMENT '(&00)', VERSION '(&01)' VON BIBLIOTHEK '(&02)' INKOMPATIBEL MIT DER AKTUELLEN LADEUMBGEBUNG. GRUND '(&03).' VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

DBL kann das LLM/OM wegen Grund (&03) nicht laden :
- '01' : Das MMODE des LLM/OM ist inkompatibel
mit dem aktuellen MMODE der Ladeeinheit.
- '02' : Der HSI des LLM/OM ist inkompatibel
mit dem aktuellen HSI der Ladeeinheit.

### Maßnahme

Der aktuelle MMODE wird zum MMODE der Ladeeinheit.
Wenn der optionale REP A0480174 eingeschaltet wurde, wird
die Verarbeitung mit MMODE- bzw. HSI- Ueberpruefung fortgesetzt.
Wenn der optionale REP A0480174 nicht eingeschaltet wurde, wird
die Verarbeitung ohne MMODE- bzw. HSI- Ueberpruefung fortgesetzt.

## BLS0358

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0358 BEFRIEDIGUNG ZWISCHEN PRIVATE- UND PUBLIC-SLICES VON LLM '(&00)' NICHT MOEGLICH. VEARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Befriedigung von Externverweisen im PRIVATE-Slice durch PUBLIC-
Slices von LLM (&00) ist fehlgeschlagen : eine Externverweis kann,
wegen unvereinbarer MMODEs oder HSIs nicht befriedigt werden.

### Maßnahme

Der aktuelle MMODE wird zum MMODE der Ladeeinheit.
Wenn der optionale REP A0480174 eingeschaltet wurde, wird
die Verarbeitung mit MMODE- bzw. HSI- Ueberpruefung fortgesetzt.
Wenn der optionale REP A0480174 nicht eingeschaltet wurde, wird
die Verarbeitung ohne MMODE- bzw. HSI- Ueberpruefung fortgesetzt.

## BLS0359

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0359 DATEI IN VERARBEITUNG : '(&00)'

### Bedeutung

Identifikation des aktuell verarbeiteten PAM-LLMs.
Die Meldung BLS0359 wird vor der Meldung BLS0340 ausgegeben.

## BLS0405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0405 NICHT KORRIGIERBARER FEHLER BEI MELDUNGSAUSGABE MIT MSG7-MAKRO. VERARBEITUNG FORTGESETZT

## BLS0420

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0420 FEHLER BEIM EROEFFNEN DER EAM-DATEI (*- ODER OMF-DATEI). LADEVORGANG ABGEBROCHEN

## BLS0421

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0421 EAM-DATEI (*- ODER OMF-DATEI) NICHT VORHANDEN. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

## BLS0422

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0422 ZUGRIFF VON NICHT PRIVILEGIERTEM PROGRAMM AUF PRIVILEGIERTE EAM-DATEI (*- ODER OMF-DATEI) NICHT ERLAUBT. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

## BLS0424

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0424 E/A-FEHLER WAEHREND DES LESENS DER EAM-DATEI (*- ODER OMF-DATEI). LADEVORGANG ABGEBROCHEN

## BLS0425

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0425 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DER EAM-DATEI (*- ODER OMF-DATEI). VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0450

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0450 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Dateiname.
Fehlerbeschreibung in der naechsten Meldung.

## BLS0451

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0451 E/A-FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF BINDEMODUL-BIBLIOTHEK. DVS-FEHLER '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&00)
erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.

## BLS0452

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0452 DATEI IST KEINE GUELTIGE BIBLIOTHEK

### Bedeutung

Die angegebene Datei ist weder eine Programmbibliothek (PL) noch
eine Bindemodulbibliothek (OML).

### Maßnahme

Bindemodul- oder Programmbibliothek angeben.

## BLS0453

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0453 LAENGENFELD-FEHLER IM INHALTSVERZEICHNIS DER BINDEMODUL-BIBLIOTHEK (OML)

### Maßnahme

Fehlermeldung an Diagnose schicken.

## BLS0454

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0454 LESEFEHLER BEI DER BIBLIOTHEK '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein Lesefehler ist bei der angegebenen
Bibliothek (&00) aufgetreten.
Der laufende Binder-Lader Verarbeitung kann
nicht fortgesetzt werden.

## BLS0455

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0455 SYSTEM TASKLIB ZERSTOERT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der System Tasklib wurde zwischen Start und Ende
des Ladevorgangs zerstoert.

### Maßnahme

System Tasklib erneut erzeugen und erneut eingeben.

## BLS0456

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0456 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'. DVS-FEHLER '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&01)

### Bedeutung

(&00): Dateiname.
(&01): DVS-Fehlercode.
Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&01)
erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.

## BLS0457

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0457 EXTERN-VERWEIS '(&00)' KANN NICHT BEFRIEDIGT WERDEN. MODULNAME IN BIBLIOTHEK '(&01)' ZU LANG

### Bedeutung

(&00): ENTRY-Name.
(&01): Dateiname.
Ein Modul, der den ENTRY (&00) enthaelt, hat einen Namen, dessen Laenge
groesser als 8 Buchstaben ist.

### Maßnahme

Modulnamen von hoechstens 8 Zeichen benutzen.

## BLS0460

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

BLS0460 SPERRFEHLER BEI ELEMENT '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)'. PLAM-FEHLER CODE '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG PLA(&02)

### Bedeutung

Das Element '(&00)' der Programm-Bibliothek '(&01)'
kann nicht verarbeitet werden, weil es zur Zeit gesperrt
ist (PLAM Returncode ist '(&02)').
Naehere Information ueber den PLAM Returncode kann
ueber /HELP-MSG PLA(&02) erfragt werden.

### Maßnahme

Spaeter versuchen.

## BLS0461

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : YES

BLS0461 DATEI '(&00)' GESPERRT. VERSUCH WIEDERHOLEN ? ANTWORT (Y=JA, N=NEIN)

### Bedeutung

Die angegebene Datei ist gesperrt (DVS-Fehlercode '0D99' wird
zurueckgemeldet).
Antwort = Y : DBL versucht erneut, die Datei zu oeffnen.
Wenn der Versuch erfolglos ist, wird die Meldung wieder
geschickt (maximal 10 Versuche).
Wenn der letzte Versuch auch erfolglos ist, wird die
Verarbeitung mit einer anderen Fehlermeldung abgebrochen.
Antwort = N : der Versuch wird nicht erneut. Die Verarbeitung
wird mit einer anderen Fehlermeldung abgebrochen.

### Maßnahme

Vor der Antwort "Y" sollte die Datei entsperrt werden.

## BLS0462

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0462 DATEI '(&00)' GESPERRT. WIEDERHOLUNG IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Die angegebene Datei ist gesperrt (DVS-Fehlercode '0D99' wird
zurueckgemeldet). Die Meldung wird nur in Stapelbetrieb geschickt.
DBL versucht erneut, die Datei zu oeffnen. Maximal 10
Versuche werden jede 20ste Sekunde gemacht.
Nach dem letzten erfolglosen Versuch, wird die Verarbeitung mit einer
anderen Fehlermeldung abgebrochen.

## BLS0464

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0464 PLAM IST NICHT VERFUEGBAR. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

PLAM ist nicht in das Betriebssystem eingebunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0465

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0465 DATEI '(&00)' IST KEINE PLAM BIBLIOTHEK

### Bedeutung

Die Datei '(&00)' ist keine PLAM Bibliothek. (Fuer die
gewaehlte Funktion, ist eine PLAM Bibliothek erwartet).

### Maßnahme

PLAM Bibliothek eingeben

## BLS0467

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0467 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'. PLAM-AMCB-FEHLERCODE '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG PLA(&01)

### Bedeutung

(&00): Dateiname.
(&01): PLAM Returncode.
Naehere Information ueber den PLAM Returncode kann
ueber /HELP-MSG PLA(&01) erfragt werden.

### Maßnahme

Spaeter versuchen.

## BLS0468

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0468 SYSTEM-SERVICE FEHLERCODE '(&00)'

### Bedeutung

(&00): System-Service Fehlercode (PLAM-Ausgabe).
(Fortsetzung von Meldung BLS0467).

## BLS0469

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0469 LINK-NAME '(&00)' NICHT GEFUNDEN. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der spezifizierte Link-Name '(&00)' existiert nicht.

### Maßnahme

Link-Namen korrigieren oder anderen Link-Namen zuweisen und
wieder versuchen.

## BLS0470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0470 CATID DER DATEI '(&00)' IST NICHT LOKAL. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Catid der eingegebenen Datei ist nicht lokal.
Die Binder-Lader-Verarbeitung wird abgewiesen.

## BLS0500

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0500 PROGRAMM '(&00)', VERSION '(&01)' VOM '(&02)' GELADEN

### Bedeutung

Das Programm mit Namen (&00), Versionsnummer (&01) und dem Erstellungs-
datum (&02) wurde geladen.
Die Meldung wird immer an der Datensichtstation ausgegeben (Ausnahme:
der Schalter 4 ist gesetzt) und zusaetzlich am Bedienungsplatz, wenn die
CPG-Option EACTETYP auf '2' oder '3' gesetzt ist .

## BLS0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0501 OPERAND IN MONJV (MONITORING JOB VARIABLE) FEHLERHAFT. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Siehe vorherige MONJV Meldung.

## BLS0502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0502 FEHLER BEIM LESEN DER PROGRAMM-DATEI. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

## BLS0503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0503 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DER DATEI '(&01)'. DVS-FEHLER '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&00) erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.

## BLS0505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0505 MOMENTAN KEIN SPEICHERPLATZ ZUR PROGRAMM-AUSFUEHRUNG VORHANDEN

### Bedeutung

- Parameter "RESIDENT-PAGES" im /START-PROGRAM-Kommando oder im
- /START-EXECUTABLE-PROGRAM-Kommando stimmt nicht
mit den Attributen des aktuellen Auftrags ueberein, oder
- Gesamte Seitenmenge (residente + seitenwechselbare) fuer den
Programmlauf
stimmt nicht mit den Attributen des aktuellen Auftrags
ueberein, oder
- Seiten-Saettigung.

## BLS0506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0506 FEHLERHAFTE KONTEXT-INFORMATION. PROGRAMM NICHT LADBAR

### Bedeutung

Kontextinformation wird von PBELDE falsch generiert oder es trat
ein Fehler auf waehrend der Initialisierung der BLS-Datenstrukturen.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0507 LADER FAND FEHLERHAFTEN TEXTAENDERUNG-SATZ. PROGRAMM NICHT LADBAR

### Maßnahme

Die OML (Bindemodul-Bibliothek) korrigieren und danach erneut laden.

## BLS0508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0508 NAME DES TEXTAENDERUNGS-SATZES STIMMT MIT PROGRAMMNAMEN NICHT UEBEREIN. PROGRAMM NICHT LADBAR

### Maßnahme

Die OML (Bindemodul-Bibliothek) korrigieren und erneut laden.

## BLS0509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0509 FEHLER BEIM LADEN DES PROGRAMMS. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## BLS0510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0510 FUER STATISCHEN LADER KEIN SPEICHERPLATZ FUER LADEN DES PROGRAMMS VORHANDEN

### Bedeutung

Entweder kein Speicherplatz im System vorhanden oder der Ladepunkt
ist nicht im Benutzeradressraum.

## BLS0511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0511 E/A-FEHLER BEIM LESEN DER PAM-DATEI '(&01)'. DVS-FEHLER '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Programmladen durch den statischen oder dynamischen Lader trat
ein Fehler auf, der durch den DVS-Fehlercode (&00) spezifiziert wird.
Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&00) erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0512

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0512 UNGUELTIGER DATEI- ODER MODULNAME. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ungueltiger Datei- oder Modulname im Kommando /LOAD-PROGRAM
bzw. /START-PROGRAM bzw. /LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM bzw.
/START-EXECUTABLE-PROGRAM oder der Dateiname verweist auf ein
nicht importiertes Pubset.

### Maßnahme

Kommando mit richtigem Operanden erneut versuchen.

## BLS0513

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0513 PROGRAMM-FEHLERANZEIGE GESETZT. BIS ZUM NAECHSTEN /SET-JOB-STEP ODER /LOGOFF WERDEN ALLE KOMMANDOS IGNORIERT

### Bedeutung

Das Benutzerprogramm hat einen Fehler entdeckt.

## BLS0514

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0514 FEHLER BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&01)'. DVS-FEHLER '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&00)
erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.

## BLS0515

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0515 UNGUELTIGER OPERAND IM KOMMANDO ZUM LADEN EINES PROGRAMMS. KOMMANDO KORRIGIEREN

### Bedeutung

Der Benutzer versuchte ein /START-PROGRAM oder
/LOAD-PROGRAM oder /START-EXECUTABLE-PROGRAM oder
/LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM Kommando mit einem ungueltigen Format einzugeben.

### Maßnahme

Abgewiesenes Kommando korrigieren und erneut eingeben.

## BLS0516

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0516 AUDIT-MODUS EINGESCHALTET. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Der TU-AUDIT-Modus ist eingeschaltet. Die Ladezeit verlaengert sich.

### Maßnahme

TU-AUDIT ausschalten, um die Ladezeit zu verkuerzen.

## BLS0517

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0517 MODUL '(&00)' GELADEN

### Bedeutung

Das dynamische Binden und Laden ist beendet.
(&00): Erster Modulname (wenn das erste Modul ein Bindemodul ist). Die
Meldung wird immer an der Datensichtstation ausgegeben (Ausnahme:
der Schalter 4 ist gesetzt) und zusaetzlich an der Konsole,
wenn die CPG-Option EACTETYP auf '2' oder '3' gesetzt wird.

## BLS0518

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0518 UNGUELTIGES FORMAT DES LADEMODULS. KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Den Lademodul erneut generieren.

## BLS0519

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : NO

BLS0519 PROGRAMM '(&00)' GELADEN

### Bedeutung

Wurde die CPG-Option EACTETYP auf '1' oder '2' gesetzt, so wird der
Name des Programms (&00), das geladen wird, am Bedienungsplatz
ausgegeben.

## BLS0520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0520 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF PROGRAMM-BIBLIOTHEK. PLAM-AMCB-FEHLERCODE '(&00)' UND SYSTEM-FEHLERCODE '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG PLA(&00)

### Bedeutung

Ein Fehler ist von PLAM erkannt worden.
(&00): PLAM-AMCB-Fehlercode (s. LMS-Handbuch).
(&01): System Service Fehlercode.
Naehere Information ueber den PLAM-AMCB-Fehlercode kann
ueber /HELP-MSG PLA(&00) erfragt werden.

### Maßnahme

Falls notwendig, DUMP ziehen.

## BLS0521

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0521 LADEN EINES KLASSE-1-PROGRAMMS UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

## BLS0522

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0522 EINGABEDATEI KEINE PAM-DATEI

### Bedeutung

Der Benutzer versuchte eine Datei zu laden, die keine PAM-Datei ist.

## BLS0523

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

BLS0523 ELEMENT '(&00)', VERSION '(&01)', TYPE '(&03)' VON BIBLIOTHEK '(&02)' IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Externe Bezeichnung.
- eines LLMs, wenn der erste geladene Modul ein LLM ist.
Typ L Element mit Namen (&00) und Version (&01) von
Bibliothek (&02) wird von DBL verarbeitet.
- eines Bindemoduls oder Grossmoduls, wenn der erste geladene
Modul ein Bindemodul oder ein Grossmodul ist.
Typ R Element mit Namen (&00) und Version (&01) von
Bibliothek (&02) wird von DBL verarbeitet.
- eines Lademoduls, wenn der geladene Modul ein Lademodul ist.
Typ C Element mit Namen (&00) und Version (&01) von
Bibliothek (&02) wird von ELDE verarbeitet.

## BLS0524

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

BLS0524 (&03) '(&00)', VERSION '(&01)' VON '(&02)' GELADEN

### Bedeutung

(&03) : 'LLM' oder 'PAM-LLM'
Interne Bezeichnung eines LLMs (Binde-Lade-Modul), bzw. PAM-LLMs
(PAM Binde-Lade-Modul), wenn der erste geladene Modul ein LLM bzw.
ein PAM-LLM ist: LLM, bzw. PAM-LLM mit internem Namen (&00), interner
Version (&01) und Erstellungsdatum und Zeit (&02) wurde geladen.
Die Meldung wird immer an der Datensichtstation
(Ausnahme : der Schalter 4 ist gesetzt) und zusaetzlich an der Konsole
ausgegeben , sofern die CPG-Option EACTETYP auf '2' oder '3'
gesetzt ist.

## BLS0525

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0525 WARNUNG : ELEMENT DES TYPE C IGNORIERT

### Bedeutung

Der Wert C kann nicht gegeben werden wenn *std
fuer den NAME-SCOPE Operand gegeben ist.

### Maßnahme

Der Wert C wird durch BLS waehrend der Verarbeitung ignoriert.

## BLS0526

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

BLS0526 PROGRAMM-DATEI '(&00)' IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Externe Bezeichnung eines Programms.
Datei mit Namen (&00) wird von ELDE verarbeitet.

## BLS0527

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0527 WERT C FUER OPERAND TYPE IST INKOMPATIBLE MIT NAME-SCOPE WERT

### Bedeutung

Der Wert C kann nicht gegeben werden wenn *std oder *symbol
fuer den NAME-SCOPE Operand gegeben ist.

### Maßnahme

Den Wert fuer Operand "TYPE" aendern und Kommando wiederholen.

## BLS0528

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

BLS0528 ERROR '(&00)' WAEHREND PROGRAM PARAMETERS VERARBEITUNG. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung von den Programm-Parameterns, gab SDF oder SDF-P
den Rueckkehrcode (&00) zurueck. Das Laden ist abgebrochen.

## BLS0529

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0529 FEHLER IN BLS-STARTER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde vom Starter ECEXECUT gefunden: die
$CPROG Parameter-Liste ist falsch.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0530 E/A-FEHLER BEIM LESEN DER PROGRAMM-BIBLIOTHEK : PLAM-AMCB-FEHLERCODE '(&00)' UND SYSTEM-FEHLERCODE '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG PLA(&00)

### Bedeutung

(&00): PLAM-AMCB-Fehlercode.
(&01): System-Fehlercode.
Fehler beim statischen Laden.
Naehere Information ueber den PLAM-AMCB-Fehlercode
kann ueber /HELP-MSG PLA(&00) erfragt werden.

### Maßnahme

Spaeter versuchen.

## BLS0531

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0531 DUPLIKATER WERT IM TYPE OPERAND. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein duplikater Wert wurde gefunden

### Maßnahme

Wert korrigieren und Kommando neu angeben

## BLS0532

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0532 FEHLER BEIM LADEN DES PROGRAMMS

### Bedeutung

Weitere Information ueber den Fehler wird im allgemeinen in einer
vorherigen BLS-Meldung ausgegeben.
Wenn es keine vorherige Meldung gibt, wurde eine Unstimmigkeit zwischen
der Ladeeinheit und dem /START-PROGRAM oder /LOAD-PROGRAM
oder /START-EXECUTABLE-PROGRAM oder /LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM
Kommando von DBL gefunden.
Beispiel : Ein Subsystem wird ueber 16 MB geladen, und ein Kommando
/START-PROGRAM oder /LOAD-PROGRAM oder /START-EXECUTABLE-PROGRAM oder
/LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM mit demselben Entry-Namen und ohne
PROG-MOD=ANY wird ueber eine XS-Anlage gegeben.

### Maßnahme

Beachten Sie die vorherige BLS-Meldung, wenn solche Meldung besteht.

## BLS0533

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0533 SYSTEM-FEHLER

### Bedeutung

Fehlercode fuer $TERM nach System-Fehler.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0534

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0534 KEIN SPEICHERPLATZ VORHANDEN. PROGRAMM NICHT GELADEN

### Bedeutung

Der Klasse-5-Speicher ist gesaettigt. Es gibt keinen ausreichenden
Speicherplatz fuer die Systemanforderung.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0535

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0535 DUPLIKATER WERT IM ALTERNATE-LIBRARIES OPERAND. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein duplikater Wert wurde gefunden

### Maßnahme

Wert korrigieren und Kommando neu angeben

## BLS0536

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0536 INTERNER FEHLER IM STATISCHEN LADER. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN MIT DUMP

### Bedeutung

Ein interner Fehler wurde beim Lesen des Programms gefunden.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0537

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0537 UNGUELTIGER SYMBOL-NAME FUER OPERAND ELEMENT-OR-SYMBOL AGEGEBEN. KOMMANDO NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Da der Name im Operand ELEMENT-OR-SYMBOL als Symbol-Name interpretiert
werden muss (NAME-SCOPE=*SYMBOL), darf die Namenslaenge 32 Zeichen
nicht ueberschreiten.

### Maßnahme

Symbol-Name korrigieren und Kommando erneut angeben.

## BLS0538

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0538 UNGUELTIGER PHASE NAME FUER OPERAND ELEMENT-OR-SYMBOL ANGEBEN. KOMMANDO NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Da der Name im Operand ELEMENT-OR-SYMBOL als ein Phasen-Name
interpretiert werden muss (TYPE=C), darf die Namenslaenge 41 Zeichen
nicht ueberschreiten.

### Maßnahme

Symbol-Name korrigieren und Kommando erneut angeben.

## BLS0539

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

BLS0539 PROGRAMM-DATEI '(&00)' IN BEARBEITUNG

### Bedeutung

Externe Bezeichnung eines PAM-LLM.
Datei mit dem Namen (&00) wird von DBL verarbeitet.

## BLS0540

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0540 FEHLER BEI DATENSICHERHEITS-PRUEFUNG. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehler beim Pruefen einer Bibliothek oder eines Elements.
Moegliche Ursachen:
Die Relativierungsinformation (RLD) oder das Inhaltsverzeichnis der
Bindemodul-Bibliothek (1 oder 2) oder die Eingabe (LLM oder OM) ist
zerstoert.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und erneut eingeben.

## BLS0541

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

BLS0541 DIE SYMBOLISCHE INFORMATION (LSD) IST NUR TEILWEISE GELADEN

### Bedeutung

Es wurde keine Uebereinstimmung zwischen der wirklichen Laenge der LSD und
der entsprechenden Information in den LSDA-Saetzen gefunden.

## BLS0550

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0550 KEINE UEBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN NUMMER DER LETZTEN SEITE IM KATALOG-EINTRAG DER PROGRAMM-DATEI UND DEM 'HEADER' DES PROGRAMMS

### Bedeutung

Die Nummer der letzten Seite im Katalogeintrag des Programms und die
Seitennummer, die von TSOSLNK geschrieben wurde,sind nicht gleich.

## BLS0551

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0551 COPYRIGHT (C) (&01) (&00). ALLE RECHTE VORBEHALTEN

### Bedeutung

(&00): Copyright-Name.
(&01): Copyright-Datum, falls gegeben.
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn Copyright vorhanden ist. Diese
Meldung wird immer an der Datensichtstation ausgegeben (Ausnahme:
der Schalter 4 ist gesetzt), und zusaetzlich am Bedienungsplatz
wenn die CPG-Option EACTETYP auf '2' oder '3' gesetzt wird.

## BLS0552

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0552 COPYRIGHT (C) (&00) FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

### Bedeutung

(&00): Copyright-Datum, falls gegeben.
Diese Meldung wird immer an der Datensichtstation ausgegeben (Ausnahme:
der Schalter 4 ist gesetzt), und zusaetzlich am Bedienungsplatz,
wenn die CPG-Option EACTETYP auf '2' oder '3' gesetzt wird.

## BLS0553

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0553 IN DIESER PROZEDUR IST ES VERBOTEN, EIN PROGRAMM ZU ENTLADEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand UNLOAD=NO wurde im Kommando /CALL-PROCEDURE gegeben. In
diesem Fall darf ein zu diesem Zeitpunkt geladenes Programm nicht
entladen werden.
Dieser Fall ist ein Fehler, SPINOFF wird aktiviert.

## BLS0554

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 30

Warranty : YES

BLS0554 KEIN PROGRAMM ZU ENTLADEN

### Bedeutung

Ein Kommando /CANCEL-PROGRAM wurde gegeben als kein Programm
geladen war.

## BLS0555

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0555 PROGRAMMDATEI NICHT VOLLSTAENDIG. LADEVORGANG WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Nummer der letzten Seite im Katalog-Eintrag der Programmdatei, die
von TSOSLNK geschrieben wurde, stimmt nicht mit der Nummer im
Programm-Header ueberein. Ein Teil der Programm-Datei wurde zerstoert.

## BLS0560

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

BLS0560 FEHLERAFTER 'CFID' WAEHREND DES LADENS DES PROGRAMMS FESTGESTELLT

### Bedeutung

Die 'CFID' der Seite stimmt nicht mit der 'CFID' im Katalog ueberein.
Entweder wurde diese Seite waehrend der Programmgenerierung von
TSOSLNK nicht geschrieben oder sie wird vor dem /START-PROGRAM
oder /LOAD-PROGRAM oder /START-EXECUTABLE-PROGRAM
oder /LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM Kommando ueberschrieben.

## BLS0565

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

BLS0565 ### UNVEREINBARE OPERANDEN-WERTEN. OPERAND IGNORIERT. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Es gibt eine Unvereinbarkeit zwischen Operandenwerten im der
START-PROGRAM oder /LOAD-PROGRAM oder /START-EXECUTABLE-PROGRAM oder
LOAD-EXECUTABLE-PROGRAM Kommando.
Moegliche Ursachen:
-ALTERNATE-LIBRARIES=NO und AUTOLINK=ALTERNATE-LIBRARIES
wurden zusammen angegeben: AUTOLINK=NO wird angenommen.

## BLS0570

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0570 TEST- UND DIAGNOSE-INFORMATION NICHT GELADEN

### Bedeutung

Ein 'CFID'-Fehler wurde waehrend des Ladens der Test- und
Diagnose-Information gefunden.

## BLS0977

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0977 ### REP-DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. REP-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die angegebene REP-Datei (&00) ist nicht vorhanden. Das Modul wird ohne
REP-Korrektur geladen.

### Maßnahme

Erneut versuchen mit dem richtigen REP-Datei-Namen.

## BLS0978

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

BLS0978 PROBLEM WAEHREND REPLOG-TASK-INITIALISIERUNG. KEIN REP-LOGGING IM LAUFENDEN SYSTEM

### Bedeutung

Waehrend der REPLOG-Task-Initialisierung, trat ein Problem auf.
Kein REP-Logging wird im laufenden System aktiviert.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0979

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0979 ### KEINE AKTIVE REP-PROTOKOLL-DATEI IM LAUFENDEN SYSTEM. KEIN 'READ-MARK' GESETZT

### Bedeutung

Im laufenden System ist zur Zeit keine REP-Protokolldatei offen.
Das Kommando /SET-REPLOG-READ-MARK ist gegenstandslos.

## BLS0980

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0980 REP-KOMMENTAR: '(&00)'

### Bedeutung

Der REP-Kommentar (&00) aus der REP-Datei wird ausgegeben.

## BLS0981

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0981 LOCK FUER REP-PROTOKOLL WIRD VON DER TASK MIT DER ID '(&00)' GEHALTEN. VERARBEITUNG OHNE REP-PROTOKOLL FORTGESETZT

### Bedeutung

Zugriffe auf die Rep-Protokoll-Information im Speicher kann nicht
ausgefuehrt werden, da die Task mit der ID (&00) den notwendigen
Lock haelt.

### Maßnahme

Bitte den Systemverwalter verstaendigen.

## BLS0989

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

BLS0989 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM OEFFNEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00).

### Bedeutung

Die REP-Datei kann nicht geoeffnet werden .
Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&00) erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.
Das Programm bleibt geladen, jedoch ohne REP-Korrektur.

## BLS0990

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0990 BEARBEITUNG DER REP-DATEI '(&00)' GESTARTET

### Bedeutung

(&00): REP-Datei-Name.

## BLS0991

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

BLS0991 $GETMEM-FEHLER. BEARBEITUNG DER REP-DATEI '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die REP-Laderoutine erhielt keinen Speicherbereich.

## BLS0992

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

BLS0992 DVS-FEHLERCODE '(&00)'. BEARBEITUNG DER REP-DATEI '(&01)' ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode.
(&01): REP-Datei-Name.
Die vor dem Fehler gelesenen Reps sind eingeschaltet.
Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&00)
erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.

### Maßnahme

Die Datei vor dem naechsten Laden korrigieren.

## BLS0993

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

BLS0993 REP '(&00)'-FEHLER. REP-DATEI '(&02)'. REP-BEARBEITUNG FORTGESETZT. (&01)

### Bedeutung

Der Fehler vom Typ (&00) wurde entdeckt beim Bearbeiten des zuletzt
eingelesenen REP-Satzes (&01), welcher aus der Datei (&02) stammt.
Dieser REP wird nicht eingeschaltet.
(&00) = FORMAT : Formatfehler
= PARITY : Paritaetsfehler
= CHECK : Datenpruefungsfehler
= NAME : Falscher Modulname oder Modul nicht gefunden
= LENGTH : Adresse ausserhalb des Moduls
= VERSION : Falsche Versionsnummer.
= RELOC : Abgeschnittene Relativierung (H- oder L-TYP) oder
Relativierungsbereichsfehler (I-TYP)
(&01): Fehlerhafter REP-Satz.

### Maßnahme

Den fehlerhaften REP-Satz vor dem naechsten Laden korrigieren.

## BLS0994

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : YES

BLS0994 FEHLER BEIM 'READ-MARK'-SETZEN AUF AKTUELLE REP-PROTOKOLL-DATEI. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die CLTF-'CLOSE'-Funktion (mit Typ=PSEUDO aufgerufen) hat DBL einen
Fehler zurueckgemeldet. Das Kommando wird nicht verarbeitet.

## BLS0995

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : YES

BLS0995 NOREF-DATEI IST '(&00)'

### Bedeutung

(&00) NOREF-Dateiname.

## BLS0996

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

BLS0996 DVS-FEHLERCODE '(&00)'. BEARBEITUNG DER NOREF-DATEI '(&01)' ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode.
(&01): NOREF-Datei-Name.
Naehere Information ueber den DVS-Schluessel kann ueber /HELP-MSG
DMS(&00)
erfragt bzw. dem DVS-Handbuch entnommen werden.

### Maßnahme

Die NOREF-Datei (&01) vor dem naechsten Laden des betreffenden Programms
korrigieren.

## BLS0997

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : YES

BLS0997 $GETMEM-FEHLER. BEARBEITUNG FUER NOREF-DATEI '(&00)' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die REP-Laderoutine erhielt keinen Speicherbereich.
Die NOREF-Datei (&00) kann nicht benutzt werden.

## BLS0998

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

BLS0998 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM OEFFNEN DER DATEI '(&01)'. WIEDERHOLEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN). IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die REP-Datei kann nicht geoeffnet werden .

### Maßnahme

Entweder die REP Verarbeitung unterbrechen (Antwort: N)
oder den Fehler korrigieren und die Eroeffnung wiederholen (Antwort: Y).
Nur eine Wiederholung ist zugelassen und
wenn die nicht erfolgreich ist, wird die REP Verarbeitung
mit der Meldung BLS0992 abgebrochen.
Wenn die REP Verarbeitung unterbrochen wird, bleibt
das Programm geladen, jedoch ohne REP-Korrektur.

## BLS0999

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

BLS0999 FEHLER IN REPLOG-TASK. REP-PROTOKOLL UNTERDRUECKT. DUMP ERZEUGT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Ein externer Systemaufruf hat DBL einen Fehler in der REPLOG-Task
zurueckgemeldet. Die moeglichen Systemaufrufe sind:
- $GETMEM
- CLTF(Common-Log-Task-Facility) Aufruf
- $TSKID
- $SYSINF.
Ein System-Dump wurde erzeugt und das REP-protokoll unterdrueckt,
aber die normale REP-Verarbeitung wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen