## MER0110

Destination: CONSOLE Routing code: H Weight: 99

Warranty : NO

MER0110 FEHLERHAFTER SATZ FUER HELFILE VON (&00)

### Bedeutung

Eine EHERSPT-interne Kontrollfunktion hat einen Satz mit dem alten
Satzformat erkannt. Dieser Satz wurde nicht abgespeichert. Der Insert
zeigt den Satzlieferanten.

## MER1101

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1101 NICHT BEHEBBARER SYSTEMFEHLER (SYSTEM DAMAGE)

### Bedeutung

Es ist ein schwerwiegender System Fehler aufgetreten, der nicht naeher
spezifiziert werden kann.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1102

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1102 PROZESSORFEHLER

### Bedeutung

Die CPU hat einen schweren Fehler im SIH Zustand erkannt. Ein Weiterlauf
war nicht moeglich. Die letzte Instruktion konnte nicht erfolgreich
wiederholt werden.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1103

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1103 REKURSIVE MASCHINEN-FEHLER-UNTERBRECHUNG

### Bedeutung

Waehrend der Behandlung eines Maschinen-Fehlers trat erneut ein
schwerwiegender Maschinen-Fehler auf, der von der
Maschinenfehlerbehandlungsroutine bearbeitet werden musste.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1104

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1104 MACHINE-CHECK-INTERRUPTION VOR MCHINIT-AUFRUF

### Bedeutung

Die Behandlung eines Maschinen-Fehlers ist nicht moeglich,
bevor MCHINIT aufgerufen wurde.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1106

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1106 SPEICHERFEHLER UND NUCLEUS BETROFFEN

### Bedeutung

Es wurde ein nicht behebbarer Speicherfehler im System-Kern festgestellt.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1108

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1108 UNBEKANNTER MASCHINEN-CHECK-UNTERBRECHUNGS-CODE

### Bedeutung

Ein der Maschinen-Fehler-Behandlungs-Routine unbekannter
Maschinen-Check-Unterbrechungs-Code (MCIC) wird angezeigt.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1109

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1109 TAGESZEIT-UHR-FEHLER, SCHWELLWERT ERREICHT

### Bedeutung

Mehrfacher Fehler mit der Tageszeit-Uhr, wobei der Schwellwert erreicht
wurde.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1110

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1110 TAGESZEIT-UHR FEHLER, KEIN "RESTORE" MOEGLICH

### Bedeutung

Es ist kein "Restore" der Tageszeit-Uhr moeglich. Entweder war der
"Store-Real-Clock" falsch, oder der "SCK"-Befehl war nicht korrekt.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1113

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1113 SYSTEM-WARNUNG UND SCHWELLWERT ERREICHT

### Bedeutung

In einem bestimmten Zeitintervall sind zu viele System-Warnungen gemeldet
worden. Moegliche Ursache ist z.B. Umgebungsfehler (Ueberhitzung,
Belueftung) oder Netzausfall.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1114

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1114 CPU TIMER FEHLER

### Bedeutung

Ein gravierender CPU Timer Fehler erzwingt die Beendigung des
Systemlaufs.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1115

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1115 CLOCK COMPARATOR FEHLER

### Bedeutung

Ein gravierender Clock Comparator Fehler erzwingt die Beendigung
des Systemlaufs.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1117

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1117 ZU OFT SYSTEM-RESUME AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Es wurde in einem bestimmten Zeitintervall zu oft "System Resume"
durchgefuehrt, d.h. die vorherigen Recovery-Massnahmen waren nicht
erfolgreich.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachnichtigen. SLED ziehen.

## MER1118

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1118 FEHLER IM DYNAMISCHEN KANAL-SUBSYSTEM

### Bedeutung

Ein nichtbehebbarer Fehler im I/O System wurde festgestellt.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1119

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1119 SERVICE PROZESSOR FEHLER MIT ZEITWERT-UEBERSCHREITUNG

### Bedeutung

Fehler im Service Prozessor und der Schwellwert ist erreicht. Ursache
liegt wahrscheinlich in der MSSF-Einheit des SVP. Trotz Sperre der
MSSF-Aufrufe erscheint der Fehler immer wieder.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1120

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1120 UNBEKANNTER RETURN-CODE DER SPEICHERVERWALTUNG

### Bedeutung

Es wurde ein unbekannter Returncode von der Speicherverwaltung uebergeben.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1121

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1121 UNBERECHTIGTER AUFRUF DER MASCHINEN-FEHLER-BEHANDLUNG

### Bedeutung

Unberechtigter Aufruf der Maschinen-Fehler-Behandlung.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1122

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1122 FALSCHE LOGISCHE MASCHINENNUMMER FUER GP-REKONFIGURATION

### Bedeutung

Die angegebene logische Maschinennummer wurde von der Rekonfiguration
nicht akzeptiert.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1123

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1123 DER REKONFIGURATIONSPUFFER IST BELEGT

### Bedeutung

Der angeforderte Rekonfigurationspuffer ist nicht frei.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1124

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1124 KEINE REKONFIGURATIONS-ROUTINEN GELADEN

### Bedeutung

Die Rekonfigurations-Routinen sind nicht verfuegbar in diesem System.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1125

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1125 EXPANDED STORAGE FEHLER

### Bedeutung

Es ist ein schwerwiegender Hardwarefehler im Expanded Storage aufgetreten.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MER1127 UNBEKANNTE SPEICHERFEHLER-ADRESSE

### Bedeutung

Es ist ein Speicherfehler aufgetreten.
Dem Betriebssystem wurde eine unbekannte Fehleradresse gemeldet.
Der Fehler kann in einem fuer die Hardware reservierten Speicherbereich
aufgetreten sein.

### Maßnahme

SLED ziehen. Wartung verstaendigen.

## MER1128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MER1128 FEHLER IM GLOBAL STORAGE

### Bedeutung

Ein schwerer Hardwarefehler im Global Storage ist aufgetreten.

### Maßnahme

SLED ziehen. Wartung verstaendigen.

## MER1140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MER1140 MC-FEHLER : KEINE MCH-ROUTINE GELADEN; NUR DUMMY! SLED ZIEHEN.

### Bedeutung

Es ist ein Maschinenfehler aufgetreten bevor die Behandlungsroutine vom
Startup nachgeladen wurde.

### Maßnahme

Wartung verstaendigen.

## MER1141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

MER1141 $REQM-FEHLER WAEHREND DER MER-INITIALISIERUNG

### Bedeutung

Die MER-Initialisierungsroutine konnte keinen Speicher ueber $REQM
erhalten.

### Maßnahme

SLED ziehen. Wartung verstaendigen.

## MER1143

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1143 DEFAULT AREA IN HAL FUER DIE CONTEXT SICHERUNG BENUTZT

### Bedeutung

Anstelle des ueber CR17 adressierten Bereiches wurde die Default Area in
HAL fuer die Context-Sicherung benutzt

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1144

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1144 UNTERBROCHENER KONTEXT INKONSISTENT

### Bedeutung

Der unterbrochene Kontext ist inkonsistent. Eine Fortsetzung des System-
laufs ist nicht moeglich.

### Maßnahme

Zustaendige Service-Zentrale benachrichtigen. SLED ziehen.

## MER1150

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1150 DEGRADATION

### Bedeutung

Hardwaremaessig wurden Teile der Hardware entfernt (z.B. Cache,
Translation-Look-aside Puffer).

### Maßnahme

Wartungstechniker verstaendigen.

## MER1151

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1151 SPEICHER DEGRADATION.

### Bedeutung

Eine HW-maessige Speicher-Modifikation ist erfolgt. Der Speicherfehler ist
behoben. Zugriff zu diesem Speicher-Teil bedeutet Performance-Verlust.

### Maßnahme

Wartungstechniker verstaendigen.

## MER1152

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

MER1152 SYSTEM RECOVERY SCHWELLWERT ERREICHT

### Bedeutung

Schwellwert fuer korrigierbare Hardwarefehler erreicht.
Der Interrupt wird gesperrt, indem das Bit 4 des Control Register 14
zurueckgesetzt wird.

### Maßnahme

Wartungstechniker verstaendigen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen