## CAN0DMP

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0DMP DUMP-ERSTELLUNG VERHINDERT BEENDIGUNG DER TASK. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Fuer die in /CANCEL-JOB oder /FORCE-JOB-CANCEL angegebene Task
wird gerade ein DUMP erstellt.
Die Task kann daher voruebergehend nicht beendet werden.

## CAN0HOL

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0HOL PROZESS IM ZUSTAND 'HOLD': KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Prozess wurde durch das Kommando /HOLD-TASK vom Systemverwalter bzw.
Operator angehalten. Damit er beendet werden kann, muss er mit Kommando
/RESUME-TASK aus diesem Wartezustand befreit werden.

### Maßnahme

Kommando /RESUME-TASK eingeben bzw. vom Systemverwalter oder Operator
eingeben lassen und Kommando fuer Prozessabbruch wiederholen.

## CAN0INT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0INT INTERNER SYSTEM-FEHLER: KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein systeminternes Unterprogramm meldete eine Fehlersituation.
Naehere Information kann dem SERSLOG-Eintrag entnommen werden.

### Maßnahme

Kommando-Operanden, Randumstaende (Uhrzeit, TSN des eigenen Prozesses) und
Eigenschaften des abzubrechenden Prozesses notieren und Systemverwalter
verstaendigen.

## CAN0KIL

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0KIL ABNORMALE PROZESS-BEENDIGUNG DURCH KOMMANDO ERZWUNGEN

### Bedeutung

Die abnormale Prozessbeendigung wurde vom Systemverwalter bzw. Operator
durch das Kommando /FORCE-JOB-CANCEL bzw. ein aequivalentes aelteres
Kommando erzwungen.
Diese Notmassnahme kann ergriffen werden, wenn eine geordnete Beendigung
durch das Kommando /CANCEL-JOB bereits erfolglos versucht wurde.
Hierbei wird nicht abgewartet bis der beendete Prozess alle Systemtabellen
in einem konsistenten Zustand hinterlaesst.
Gleichzeitig wird ein Systemspeicherabzug fuer diesen Prozess erzeugt, um
zu klaeren, woran der Versuch eines geordneten Abbruchs scheiterte, und um
festzuhalten, wenn Systemtabellen aufgrund von Folgefehlern Inkonsistenzen
aufweisen.

## CAN0KI1

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0KI1 /FORCE-JOB-CANCEL BEREITS EINGEGEBEN: KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando /FORCE-JOB-CANCEL bzw. ein aequivalentes aelteres Kommando
kann fuer einen bestimmten Prozess nur einmal eingegeben werden.

## CAN0LOG

Destination: CONSOLE Routing code: J Weight: 99

Warranty : NO

CAN0LOG PROZESS MIT BENUTZER-KENNUNG '(&00)', AUFTRAGS-NAMEN '(&01)', DATEN-STATION '(&02)' BRACH TSN '(&03)' DURCH KOMMANDO AB

### Bedeutung

Ein Prozessabbruch durch das Kommando /CANCEL-JOB bzw. /FORCE-JOB-CANCEL
wird mit dieser Meldung am Hauptbedienungsplatz protokolliert.
Wird das Kommando von einem lokalen Prozess mit dem Privileg OPERATING
eingegeben, so wird die Meldung unterdrueckt.
Erfolgte das Kommando von einem Dialogprozess aus, erscheint in (&02) der
Name der Datenstation als 'procname/statname', im anderen Fall BATCH.
Stammt das Kommando von einem MSCF-Partnersystem, erscheint *sendname.
procname: BCAM-Name des Datenstations-Rechners
statname: Name der Datenstation
sendname: BCAM-Name des MSCF-Partnersystems, das das Kommando geschickt
hat.

## CAN0NAU

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0NAU BENUTZER OHNE BERECHTIGUNG: KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Benutzer ist nicht berechtigt, Auftraege einer fremden
Benutzerkennung abzubrechen.
- Der Operator kann das Kommando /FORCE-JOB-CANCEL nur verwenden,
wenn der Systemparameter NRTKILL das zulaesst.

## CAN0NCA

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0NCA BEENDEN DER TASK VORUEBERGEHEND NICHT MOEGLICH. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Ein Systemvorgang erlaubt voruebergehend keinen Abbruch der im
/CANCEL-JOB oder /FORCE-JOB-CANCEL angegebenen Task.
Dieser Schutz ist i.a. voruebergehender Natur.

### Maßnahme

Kommando wiederholen. Falls die Task auch nach mehreren Versuchen
nicht abgebrochen werden kann, Systemverwalter verstaendigen.

## CAN0NKI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0NKI /CANCEL-JOB VORHER ERFORDERLICH: KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Zuerst muss der risikolose Abbruch mit Kommando /CANCEL-JOB versucht
werden, erst dann ist die Eingabe des Kommandos /FORCE-JOB-CANCEL bzw.
eines aequivalenten aelteren Kommandos zulaessig.

## CAN0NOP

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0NOP CANCEL-BEARBEITUNG FUER DEN ANGEGEBENEN AUFTRAG IST BEREITS GESTARTET: KOMMANDO IGNORIERT

### Bedeutung

Auf den angegebenen Auftrag wurden bereits CANCEL-JOB-Kommandos
abgesetzt.
Ein weiteres CANCEL-JOB ist nur dann wirkungsvoll, wenn der Operand
STEPS einen staerkeren Wert bekommt gemaess:
*CURRENT-STEP < *ALL-STEPS < *ALL-CALENDAR-REPETITIONS
Das DUMP-Processing wird jedoch verstaendigt, falls der Operand
DUMP den Wert *CANCEL-RUNNING-DUMP hat.

## CAN0OPD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0OPD OPERAND FEHLERHAFT: KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Ein Syntaxfehler trat in einem Operanden des Kommandos /CANCEL-JOB auf.

## CAN0OPR

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0OPR OPERATOR-ANTWORT FUER PROZESS MIT TSN '(&00)' AUSSTEHEND. PROZESS-BEENDIGUNG ZURUECKGESTELLT

### Bedeutung

Der Operator hat eine Anfrage des abzubrechenden Prozesses noch nicht
beantwortet. Sobald die Antwort eintrifft, wird die Prozessbeendigung
durchgefuehrt.

## CAN0OWN

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0OWN ABBRUCH DES EIGENEN PROZESSES DURCH /CANCEL-JOB UNZULAESSIG: KOMMANDO ABGEWIESEN

### Maßnahme

Eigenen Prozess mit Kommando /EXIT-JOB beenden bzw. richtige TSN angeben,
falls irrtuemlich eigene TSN verwendet wurde.

## CAN0PND

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0PND PROZESS WEGEN SYSTEM-FEHLER IN PERMANENTEM WARTEZUSTAND: KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer einen Prozess, der sich in einem nicht aufloesbaren Wartezustand
befindet, ist das Kommando /CANCEL-JOB unzulaessig.

### Maßnahme

Eventuell kann eine spaetere Wiederholung des Kommandos erfolgreich sein.
Sonst Systemverwalter verstaendigen, um ggf. zu veranlassen, dass am Ende
des Systemlaufs (shutdown) der gesamte Systemspeicher zu Diagnosezwecken
abgezogen wird (SLED).

## CAN0PRO

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0PRO SOLL GESCHUETZTER AUFTRAG ABGEBROCHEN WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Der Auftrag ist durch den Operanden PROTECT im Kommando /ENTER-JOB bzw.
/SET-LOGON-PARAMETERS gegen irrtuemlichen Abbruch geschuetzt.

### Maßnahme

Die fuer diesen Auftrag auf dem Bildschirm erschienene Ausgabe von
/SHOW-JOB-STATUS ueberpruefen und anschliessend die Frage beantworten.
Y: Auftrag wird abgebrochen.
N: Auftrag laeuft weiter.

## CAN0TRM

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0TRM AUFTRAG MIT TSN '(&00)' ENDET BEREITS: KOMMANDO IGNORIERT

## CAN0TSN

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0TSN ANGEGEBENE TSN NICHT VORHANDEN: KOMMANDO ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Das System kennt den im Kommando /CANCEL-JOB angegebenen TSN-Operanden
nicht.
- Eventuell ist der entsprechende Auftrag bereits beendet.

### Maßnahme

TSN ueberpruefen und Kommando mit korrekter TSN wiederholen.

## CAN0TXT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0TXT TEXT: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Zusatztext, der mit dem Operanden TEXT im Kommando /CANCEL-JOB
bzw. in einem aequivalenten aelteren Kommando angegeben wurde.

## CAN0WIT

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN0WIT ABBRUCH-AUFTRAG ZURUECKGENOMMEN: KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

## CAN00BY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN00BY ABGEBROCHEN VON '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Merkmale des Prozesses, der den Auftragsabbruch bewirkt hat.
Die ersten vier Stellen bezeichnen den Aufrufertyp.
- OPR <ci> tsn
Abbruch durch OPERATOR (physikalischer Bedienungsplatz)
- ATOP a-id procname statname
Abbruch durch AUTOMATED OPERATING ($CONSOLE-Applikation,
logische Konsole)
- DIAL tsn userid jobname procname statname
Abbruch durch DIALOG TASK (Dialogprozess)
- BTCH tsn userid jobname
Abbruch durch BATCH (Stapelauftrag)
- SUBT tsn userid jobname subtorig
Abbruch durch SUBTASK (Prozess fuer indirekten Auftrag
z. B. ARCHIVE)
- USER*tsn sendname userid
Abbruch durch USER TASK (Benutzerprozess) in einem fremdem
MSCF-Partnersystem, das keine weitere Information mitgeschickt
hat.
- SYST tsn hextid <userid> <jobname>
Abbruch durch SYSTEM TASK (Systemprozess).
Ein * statt eines Zwischenraumes nach dem Aufrufertyp besagt, dass der
Auftragsabbruch von einem anderen Rechner aus veranlasst wurde. Nach
dem * wird dann sendname eingeschoben, die anderen Angaben werden
entsprechend 9 Stellen weiter gerueckt.
sendname: BCAM-Name des MSCF-Partnersystems, das den Abbruch veranlasst
hat.
ci: CONSOLE IDENTIFICATION (Kennung des Bedienungsplatzes)
a-id: APPLICATION IDENTIFICATION (vier-stelliger Name, unter dem
die entsprechende $CONSOLE-Applikation angemeldet ist)
tsn: TSN (Auftragskennzeichen)
procname: PROCESSOR (BCAM-Name des Datenstations-Rechners)
statname: STATION NAME (Name der Datensichtstation bzw.
Programmkurzname)
userid: USER IDENTIFICATION (Benutzerkennung)
jobname: JOB NAME (Auftragsname)
subtorig: SUBTASK ORIGIN (acht-stelliges Kennzeichen des Systemteils,
der den Prozess erzeugt hat; z.B. $ARCHIVE, $HSMS)
hextid: Prozessnummer in HEXADEZIMAL-Darstellung.

## CAN00OK

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

CAN00OK CANCEL-BEARBEITUNG FUER TSN '(&00)' MIT BENUTZER-KENNUNG '(&01)' GESTARTET

### Bedeutung

Der Prozess mit der angegebenen TSN erhielt das Signal zur Beendigung.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen