## COO0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO0001 PARAMETERFEHLER BEI AUFRUF EINER INTERNEN SCHNITTSTELLE. SERSLOG EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Eine interne Schnittstelle wurde mit fehlerhafter Parameterliste
aufgerufen.
Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege COO0001 und COO0002
auswerten.

## COO0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO0002 INTERNER FEHLER. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege COO0001 und COO0002
auswerten.

## COO3000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3000 FUNKTION WURDE VOM AUFRUFER ZURUECKGEZOGEN

### Bedeutung

Eine Anfrage wurde mit 'T' (Terminate) beantwortet.
Der zuletzt angezeigte Auftrag wurde nicht ausgefuehrt.

## COO3001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3001 WARNUNG: REGELBEHAELTER '(&00)' WURDE GELOESCHT

### Bedeutung

Der Regelbehaelter wurde geloescht, weil er keine Regeln mehr enthielt.
(&00): Vollqualifizierter Name des Regelbehaelters.

## COO3002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3002 WARNUNG: BEI VERARBEITUNG MIT MUSTERZEICHEN WURDEN REGELBEHAELTER GELOESCHT

### Bedeutung

Ein oder mehrere der durch Musterzeichen angegebenen Regelbehaelter
wurden geloescht, weil sie keine Regeln mehr enthielten.

## COO3003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3003 WARNUNG: VERARBEITUNG MIT MUSTERZEICHEN NICHT VOLLSTAENDIG DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Die durch Musterzeichen angegebenen Regelbehaelter konnten
nicht alle fehlerfrei bearbeitet werden.

## COO3004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3004 WARNUNG: VERARBEITUNG MIT MUSTERZEICHEN NICHT VOLLSTAENDIG DURCHGEFUEHRT. EINIGE REGELBEHAELTER WURDEN GELOESCHT

### Bedeutung

Die durch Musterzeichen angegebenen Regelbehaelter konnten
nicht alle fehlerfrei bearbeitet werden. Ein oder mehrere
Regelbehaelter wurden geloescht, weil sie keine Regeln mehr
enthielten.

## COO3100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3100 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der angegebene Operandenwert liegt nicht im erlaubten Bereich.
(&00): Fehlerhafter Operand

### Maßnahme

Kommando oder Auftrag mit korrektem Operandenwert wiederholen.

## COO3200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3200 INTERNER FEHLER. SERSLOG-EINTRAG GESCHRIEBEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben.

### Maßnahme

Der Systemverwalter sollte die SERSLOG-Eintraege COO0001 und COO0002
auswerten.

## COO3300

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3300 REGELBEHAELTER '(&00)' EXISTIERT NICHT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Vollqualifizierter Name des Regelbehaelters

## COO3301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3301 KEINE REGEL ENTSPRICHT DEN ANGEGEBENEN AUSWAHLKRITERIEN

## COO3302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3302 BENUTZER NICHT ZUR AUSFUEHRUNG DER FUNKTION BERECHTIGT

## COO3303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3303 KEIN PLATZ MEHR FUER REGEL '(&00)' IM REGELBEHAELTER '(&01)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der einzutragenden Regel
(&01): Vollqualifizierter Name des Regelbehaelters

## COO3304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3304 KEIN REGELBEHAELTER ENTSPRICHT DEN ANGEGEBENEN AUSWAHLKRITERIEN

## COO3305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3305 POSITIONSREGEL '(&00)' IM REGELBEHAELTER '(&01)' NICHT GEFUNDEN. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der angegebenen Positionsregel, die nicht gefunden wurde
(&01): Vollqualifizierter Name des Regelbehaelters

## COO3306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3306 GUARD '(&00)' HAT UNZULAESSIGEN TYP. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das angegebene Guard weist nicht den erforderlichen
Guardtyp auf.
(&00): Name des Guards

### Maßnahme

Guardtyp mit Kommando /SHOW-GUARD-ATTRIBUTES ueberpruefen
und ein Guard mit dem richtigen Typ zuweisen.

## COO3307

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3307 REGEL '(&00)' EXISTIERT BEREITS IM REGELBEHAELTER '(&01)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der Regel, die im Regelbehaelter bereits eingetragen ist
(&01): Vollqualifizierter Name des Regelbehaelters

## COO3308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3308 UNBEKANNTE BENUTZERKENNUNG IM PFADNAMEN '(&00)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Benutzerkennung existiert nicht.
- Die Benutzerkennung wurde vom Systemverwalter gesperrt.
(&00): Vollqualifizierter Pfadname

## COO3309

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3309 RFA-UNTERSTUETZUNG NICHT IMPLEMENTIERT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

## COO3310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3310 REGEL '(&00)' IM REGELBEHAELTER '(&01)' NICHT GEFUNDEN. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name der Regel, die nicht gefunden wurde
(&01): Vollqualifizierter Name des Regelbehaelters

## COO3311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3311 BEDINGUNGSGUARD '(&00)' FUER EIGENTUEMER DES REGELBEHAELTERS '(&01)' NICHT ZUGREIFBAR. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Name des Guards, das die Zugriffsbedingungen enthaelt
(&01): Vollqualifizierter Name des Regelbehaelters

## COO3312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3312 KEINE MITEIGENTUEMER-BERECHTIGUNGSREGEL FUER OBJEKT '(&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Es gibt fuer das Objekt keine passende Regel im aktiven Regelbehaelter
des Objekteigentuemers.
(&00): Name des Objekts

## COO3313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3313 PUBSET IM PFADNAMEN '(&00)' NICHT ZUGREIFBAR. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die gewuenschte Funktion kann nicht ausgefuehrt werden, da das System
keinen Zugriff auf den angegebenen Pubset hat.
Moegliche Ursachen:
- Es besteht keine MSCF-Verbindung.
- Der angegebene Pubset ist kein mehrbenutzbarer Pubset.
- Der angegebene Pubset unterliegt nicht der GUARDS-Verwaltung.
- Der angegebene Pubset ist nicht importiert.
(&00): Vollqualifizierter Guardname

### Maßnahme

CAT-ID korrigieren oder Zustand des Pubsets erfragen.

## COO3314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3314 FEHLER IM KOMMUNIKATIONSMITTEL DES MRS. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Beim Zugriff auf ein nicht lokales System trat ein Fehler im
Kommunikationsmittel des MRS (MSCF) auf.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen, um die MSCF-Verbindung ueberpruefen
zu lassen.
Liegt eine temporaere Stoerung vor, ist eine Ueberpruefung, ob der Auftrag
schon ausgefuehrt wurde, oder eine Auftragswiederholung sinnvoll.

## COO3315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3315 CAT-ID IM PFADNAMEN '(&00)' DER LOKALEN GUARDS-VERWALTUNG NICHT BEKANNT. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

(&00): Pfadname eines Guards.

## COO3316

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3316 KEIN MITEIGENTUEMERSCHUTZ AKTIV

### Bedeutung

Es ist kein Regelbehaelter fuer den Miteigentuemerschutz aktiv.

## COO3321

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3321 BENUTZERGLOBALER REGELBEHAELTER NICHT ZUGREIFBAR. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

## COO3323

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3323 SUBSYSTEM GUARDS AUF FERNEM RECHNER NICHT VERFUEGBAR

## COO3900

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3900 KEIN SPEICHER VERFUEGBAR. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Der Systemspeicher ist erschoepft.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen oder das Kommando zu einem spaeteren
Zeitpunkt erneut eingeben.

## COO3901

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

COO3901 GUARD '(&00)' IST GESPERRT. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Das Guard wird von einer anderen Task bearbeitet und ist somit
gesperrt.
(&00): Vollqualifizierter Guardname.

### Maßnahme

Kommando bzw. Auftrag evtl. spaeter wiederholen.

## COO3902

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

COO3902 GUARD VORUEBERGEHEND NICHT ZUGREIFBAR. FUNKTION SPAETER WIEDERHOLEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Die Funktion /CHANGE-GUARD-FILE wird ausgefuehrt.
- Es findet ein Master-Wechsel statt.

## COO4000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

COO4000 SOLL REGEL IN REGELBEHAELTER '(&00)' EINGEFUEGT WERDEN? ANTWORT (Y/J=JA; N=NEIN; T/A=FUNKTION ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob eine Regel in den
Regelbehaelter (&00) eingefuegt werden soll.
(&00): Name des Regelbehaelters.
Y/J: Die Regel soll in den Regelbehaelter (&00) eingefuegt werden.
N : Die Regel soll nicht in den Regelbehaelter (&00) eingefuegt werden.
T/A: Die Funktion soll nicht weiter ausgefuehrt werden.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Antwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## COO4001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

COO4001 SOLL REGEL IN REGELBEHAELTER '(&00)' GEAENDERT WERDEN? ANTWORT (Y/J=JA; N=NEIN; T/A=FUNKTION ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob die Regel im
Regelbehaelter (&00) geaendert werden soll.
(&00): Name des Regelbehaelters.
Y/J: Die Regel im Regelbehaelter (&00) soll geaendert werden.
N : Die Regel im Regelbehaelter (&00) soll nicht geaendert werden.
T/A: Die Funktion soll nicht weiter ausgefuehrt werden.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Antwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## COO4002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

COO4002 SOLL REGEL AUS REGELBEHAELTER '(&00)' ENTFERNT WERDEN? ANTWORT (Y/J=JA; N=NEIN; T/A=FUNKTION ABBRECHEN)

### Bedeutung

Der Anwender kann im Dialog entscheiden, ob die Regel aus dem
Regelbehaelter (&00) entfernt werden soll.
(&00): Name des Regelbehaelters.
Y/J: Die Regel soll aus dem Regelbehaelter (&00) entfernt werden.
N : Die Regel soll nicht aus dem Regelbehaelter (&00) entfernt werden.
T/A: Die Funktion soll nicht weiter ausgefuehrt werden.
Bei einer leeren oder falschen Antwort wird diese Meldung erneut
ausgegeben.

### Maßnahme

Antwort entsprechend der Erlaeuterung im Bedeutungstext eingeben.

## COO5000

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

COO5000 '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Diese Meldung erscheint nur, wenn ein Diagnose-Rep
aktiviert wurde.

## COO5001

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

COO5001 FEHLER '(&00)' WAEHREND DER INITIALISIERUNG DES SUBSYSTEMS '(&01)'. FUNKTION NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Fehlergrund kann der Fehlerklasse entnommen werden.
Die genaue Ursache steht im zugehoerigen SERSLOG-Eintrag.
(&00): Fehlerklasse.
01: Fehler beim Lesen der CAT-ID des Home-Pubset
(interne Schnittstelle $STAM).
02: Fehler bei der Guardtyp-Registrierung
(interne Schnittstelle $PROREG).
03: Fehler beim Ermitteln der HSI-Basis
(interne Schnittstelle $SYSINF).
04: Fehler beim Ermitteln der laufenden OSD-Version
(interne Schnittstelle $SYSINF).
(&01): Subsystemname.

## COO5002

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

COO5002 GUARDCOO: INTERNER FEHLER '(&00)' VON '(&01)' GEMELDET

### Bedeutung

Fuer eine genauere Diagnose wurde ein Eintrag in die SERSLOG-Datei
geschrieben. Ist 'Fehler-Intoleranz' gesetzt, wird ein Diagnose-Dump
angeboten.
(&00): Kurzbezeichnung der fehlerhaften Schnittstelle
oder des aufgetretenen Fehlers.
(&01): Adresse der fehlerhaften GUARDCOO-Funktion.

### Maßnahme

Systemverwalter oder Diagnoseverantwortlichen verstaendigen.

## COO5003

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 70

Warranty : NO

COO5003 KEIN SERSLOG-EINTRAG MOEGLICH WEGEN EINES INTERNEN FEHLERS IN MODUL '(&00)'

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, einen Eintrag in die SERSLOG-Datei vorzunehmen,
weil der Typ des Eintrags im Modul (&00) unbekannt ist.
(&00): Name eines Moduls des Subsystems GUARDCOO.

### Maßnahme

Systemverwalter oder Diagnoseverantwortlichen verstaendigen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen