## ARCCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARCCOPY Copyright (C) (&01) (&00) Alle Rechte vorbehalten

## ARCD003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARCD003 DIRCONV-ANWEISUNG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde ausgefuehrt.
DIRCONV ist bereit zur Annahme weiterer Anweisungen.

## ARCD006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARCD006 DIRCONV-ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Ausfuehrung der Anweisung wurde wegen der festgestellten Fehler
abgebrochen. DIRCONV ist bereit zur Annahme weiterer Anweisungen.

## ARCLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARCLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## ARC0000

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

ARC0000 PROZESS-TSN '(&00)' HAT EINEN ABHAENGIGEN ARCHIVE-PROZESS EINGERICHTET

### Bedeutung

Der Prozess mit TSN (&00) hat einen abhaengigen ARCHIVE-Prozess
eingerichtet.

## ARC0001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0001 ARCHIVE GELADEN

### Bedeutung

ARCHIVE ist ablaufbereit und wartet auf eine Anweisung.

## ARC0002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0002 ANWEISUNG ANGENOMMEN. ARCHIVE-FOLGENUMMER '(&00)', VERSION '(&01)'

### Bedeutung

Die Anweisung wurde syntaktisch geprueft und angenommen.
(&00): 15stellige ARCHIVE-Folgenummer dieses ARCHIVE-Prozesses.
(&01): Versionsnummer des privilegierten Teils (TPR) von ARCHIVE.

## ARC0003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0003 ARCHIVE-ANWEISUNG AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde ausgefuehrt.
ARCHIVE ist bereit zur Annahme weiterer Anweisungen.

## ARC0004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0004 ARCHIVE-ANWEISUNG MIT WARNUNGEN AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde ausgefuehrt. Dabei wurden Warnungen
ausgegeben. ARCHIVE ist bereit zur Annahme weiterer Anweisungen.

## ARC0005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0005 ARCHIVE-ANWEISUNG FEHLERHAFT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Anweisung wurde ausgefuehrt, obwohl Fehler erkannt wurden.
ARCHIVE ist bereit zur Annahme weiterer Anweisungen.

## ARC0006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0006 ARCHIVE-ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Ausfuehrung der Anweisung wurde wegen der festgestellten Fehler
abgebrochen. ARCHIVE ist bereit zur Annahme weiterer Anweisungen.

## ARC0007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0007 ARCHIVE-ANWEISUNG ZURUECKGEWIESEN, VERSION '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend der Syntaxanalyse der ARCHIVE-Anweisung wurde ein Fehler erkannt.
(&00): Versionsnummer des TPR-Teils von ARCHIVE.

### Maßnahme

Naehere Angaben bitte den vorhergehenden Meldungen entnehmen.

## ARC0008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0008 SVID IST SCHON ZUGEWIESEN

### Bedeutung

Die angegebene SVID ist schon einem anderen Lauf zugewiesen.

### Maßnahme

Den ARCHIVE-Lauf mit erhoehter SVID wiederholen.

## ARC0009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0009 ARCHIVE BEENDET

### Bedeutung

Die END-Anweisung wurde erkannt. ARCHIVE ist beendet.

## ARC001F

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC001F '(&00)'

## ARC0010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0010 DATENTRAEGER '(&00)' VOM TYP '(&01)' IN DEN POOL AUFGENOMMEN

### Bedeutung

Der Datentraeger vom Volume-Typ (&01) mit der VSN (&00)
wurde in den POOL der angegebenen Directory-Datei aufgenommen.

## ARC0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0011 DATENTRAEGER MIT VSN '(&00)' VOM VOLUME-TYP '(&01)' AUS POOL ENTFERNT

### Bedeutung

Der Datentraeger mit der VSN (&00) vom Volume-Typ (&01) wurde
aus dem POOL der angegebenen Directory-Datei geloescht.

## ARC0012

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0012 ARCHIVE-PROZESS '(&00)' AUS WARTEDATEI GESTARTET

### Bedeutung

Die in der Wartedatei mit der ARCHIVE-Folgenummer (&00)
gespeicherte Anweisungsfolge wird ausgefuehrt.
(&00): ARCHIVE-Folgenummer (yymmdd.hhmmss) der Anweisungen.

## ARC0013

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0013 ARCHIVE-PROZESS '(&00)' AUS WARTEDATEI GELOESCHT

### Bedeutung

Die Anweisungsfolge mit der ARCHIVE-Folgenummer (&00) wurde aus der
Wartedatei entfernt. Sie kann nicht mehr ausgefuehrt werden.

## ARC0014

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0014 ARCHIVE-PROZESS '(&00)' AUS CHECKPOINT-DATEI GESTARTET

### Bedeutung

Die in der Checkpoint-Datei mit der ARCHIVE-Folgenummer (&00)
gespeicherte Anweisung wird erneut gestartet. Weitere Meldungen
beziehen sich auf diese Anweisung.
(&00): ARCHIVE-Folgenummer (yymmdd.hhmmss) der Anweisung.

## ARC0015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0015 ARCHIVE-PROZESS '(&00)' AUS CHECKPOINT-DATEI GELOESCHT

### Bedeutung

Die Anweisung mit der ARCHIVE-Folgenummer (&00) wurde aus der
Checkpoint-Datei entfernt. Sie kann nicht mehr erneut gestartet werden.

## ARC0016

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0016 PARAM-ANWEISUNG MIT FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Die PARAM-Anweisung wurde wegen fehlerhaftem Operanden
(&00) nicht angenommen.

### Maßnahme

Korrigierte PARAM-Anweisung erneut eingeben.

## ARC0017

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0017 PARAM-ANWEISUNG ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die PARAM-Anweisung wurde von ARCHIVE angenommen.
ARCHIVE ist bereit zur Annahme weiterer Anweisungen.

## ARC0018

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

ARC0018 ARCHIVE-SUBTASK BEENDET

### Bedeutung

Die abhaengige ARCHIVE-Subtask wurde beendet.

## ARC0019

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0019 ENDE DER DATENEINGABE VON SYSDTA

### Bedeutung

ARCHIVE erkannte Datenende bei SYSDTA. Nach Abschluss der in
Ausfuehrung befindlichen Anweisung wird eine END-Anweisung simuliert.

## ARC0020

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0020 ZU VIELE FEHLER ODER WARNUNGEN IN ARCHIVE-ANWEISUNG. WEITERE MELDUNGEN UNTERDRUECKT

### Bedeutung

Bei der Pruefung der Anweisung wurden zu viele Fehler oder Warnungen
gemeldet. Weitere Meldungen dieser Art werden unterdrueckt.

## ARC0021

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0021 OPERAND 'PASSWORD' MEHRFACH ANGEGEBEN. ALLE KENNWOERTER UEBERNOMMEN

### Bedeutung

Der Operand PASSWORD wurde mehrfach angegeben. Dies wird so interpretiert
als waeren alle Passwoerter mit dem Operanden PASSWORD eingegeben.

## ARC0022

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0022 OPERAND '(&00)' MEHRFACH ANGEGEBEN. NUR DER LETZTE WERT WIRD UEBERNOMMEN

### Bedeutung

Der Operand mit dem Schluesselwort (&00) wurde wiederholt
oder es ging ein Operand gleicher Bedeutung voran
(BLKSIZE und TAPE-BLOCK-SIZE entsprechen einander,
ebenso TAPES und VOLUME sowie DISKS und VOLUME).
Der zuletzt eingegebene Operandenwert wird verwendet.

## ARC0023

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0023 LIST-OPERAND IN 'INQUIRE/LIST'-ANWEISUNG UNGUELTIG. 'LIST=SYSOUT' WIRD ANGENOMMEN

### Bedeutung

In der INQUIRE/LIST-Anweisung wurde LIST=NONE angegeben.
Dies ist unzulaessig. Es wird LIST=SYSOUT verwendet.

## ARC0024

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0024 STANDARDWERT DES OPERANDEN 'CHANGED' ERFORDERT 'DIRECTORY'. 'CHANGED=NO' WIRD ANGENOMMEN

### Bedeutung

Der Standardwert YES des Operanden CHANGED ist nicht vereinbar mit
dem Operanden DIRECTORY=NONE. Es wird CHANGED=NO angenommen.

## ARC0025

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 50

Warranty : NO

ARC0025 DATENTRAEGER '(&01)' ENTHAELT '(&00)' PAM-SEITEN

### Bedeutung

&00: die gesamte Anzahl PAM-Seiten, die bisher durch ARCHIVE auf den
Datentraeger geschrieben wurde.
&01: Datentraeger

## ARC0026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0026 IM OPERANDEN 'DRIVES' ANGEGEBENE ZAHL DER PARALLELLAEUFE GROESSER ALS ERFORDERLICH. WERT WIRD ENTSPRECHEND DEN OPERANDEN 'CONTINUE' ODER 'FROM' REDUZIERT.

### Bedeutung

Die mit dem Operanden DRIVES angegebene Zahl von Parallellaeufen
ist hoeher, als es den impliziten Angaben der Operanden CONTINUE und
FROM entspricht. Der Wert wird entsprechend reduziert.

## ARC0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0027 DATEIEN VON BAND WERDEN NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Bei einer Sicherung von Band wurde ERASE=YES angegeben.
Fuer die Banddateien der FILES-Anweisung hat der Operandenwert
ERASE=YES keine Wirkung.

## ARC0028

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0028 GLEICHHEITSZEICHEN HINTER SCHLUESSELWORT '(&00)' FEHLT. '(&00)=' WIRD ANGENOMMEN

### Bedeutung

Hinter dem Schluesselwort (&00) fehlt das Gleichheitszeichen.
Es wird ein Gleichheitszeichen angenommen. Die folgenden Zeichen
werden als Operandenwert interpretiert. Die Verarbeitung wird fortgesetzt.

## ARC0029

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0029 IM OPERANDEN 'CONTINUE' ANGEGEBENER GERAETETYP ENTSPRICHT NICHT DER URSPRUENGLICHEN ANGABEN. OPERAND IGNORIERT

### Bedeutung

Der im Operanden CONTINUE angegebene Geraetetyp einer SAVE- oder EXPORT-
Anweisung entspricht nicht dem in TAPES bzw. DISKS angegebenen Wert.
Der neue Wert wird ignoriert.

## ARC0030

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0030 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM EROEFFNEN VON VSN '(&01)'. DATENTRAEGER ABGEWIESEN

### Bedeutung

Fuer den Ausgabedatentraeger mit der VSN (&01) wurde beim Oeffnen
der DVS-Fehler (&00) gemeldet. Ein neuer Datentraeger wurde angefordert.
Wenn eine Directory-Datei vorhanden ist, wird sie entsprechend berichtigt.

## ARC0031

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0031 'TO=PUBLIC' ANGEGEBEN: OPERAND 'DEVICE' IGNORIERT

### Bedeutung

Der Operand DEVICE in der FILES-Anweisung wird ignoriert, wenn TO=PUBLIC
angegeben wurde.

## ARC0032

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0032 'DIRECTORY' UND 'CATONLY=YES' SIND UNVEREINBAR. 'DIRECTORY=NONE' WIRD ANGENOMMEN

### Bedeutung

Bei CATONLY=YES darf nicht DIRECTORY verwendet werden.
Die DIRECTORY-Angabe wird ignoriert, die Anweisung wird ohne DIRECTORY
ausgefuehrt.

## ARC0033

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0033 ARCHIVE-SUBTASK MIT TSN '(&00)' ERZEUGT

### Bedeutung

Ausgabe der Subtask-TSN an der Datensichtstation.

## ARC0034

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0034 CLOSE-FEHLER '(&00)' AUF EINGABE-DATENTRAEGER '(&01)'. LAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Beim Aufruf von CLOSE fuer den Eingabedatentraeger mit der VSN (&01)
trat der DVS-Fehler (&00) auf. Der Lauf wird fortgesetzt.

## ARC0035

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0035 EINZULESENDE DATEI BEREITS VORHANDEN. DATEI WURDE NICHT UEBERSCHRIEBEN

### Bedeutung

Der Operand REPLACE der RESTORE-Anweisung hat den Wert NO (Standard).
Deshalb wurde die bereits existierende Datei nicht ueberschrieben.
Bei SUMMARY-Report (HSMS-Betrieb) oder Parameter SNR=*NO (ARCHIVE-
Betrieb) wird die Meldung nur fuer eine Datei ausgegeben und fuer
weitere unterdrueckt.
Verarbeitung wird fortgesetzt.

## ARC0036

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0036 *** WARNUNG: FGG-INDEX FUER DIESE DATEI NICHT GESICHERT ***

### Bedeutung

Eine Generation einer Dateigenerationsgruppe wurde gesichert,
der zugehoerige FGG-Index konnte jedoch nicht gefunden werden.
Dies kann bei der Rekonstruktion der Datei zu Fehlern fuehren.
FGG: file generation group

## ARC0037

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0037 ANGEGEBENER DATEINAME '(&00)' IN 'FILES'-ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Diese Meldung wird fuer jeden Namen des Operanden NAME der
FILES-Anweisungen ausgegeben, der nicht das Sichern oder Rekonstruieren
wenigstens einer Datei angestossen hat, d. h. das Ergebnis des Laufs
waere dasselbe gewesen, auch wenn man diese Namen weggelassen haette.
Diese Meldung wird auch ausgegeben, wenn ein Dateiname zweimal
in der Anweisung angegeben wurde.

## ARC0038

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0038 ANGEGEBENE JOBVARIABLE '(&00)' IN JOBVAR-ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Diese Meldung wird fuer jeden Namen des Operanden NAME der
JOBVAR-Anweisung ausgegeben, der nicht das Sichern oder Rekonstruieren
wenigstens einer Jobvariablen angestossen hat, d.h. das Ergebnis des
Laufs waere dasselbe gewesen, auch wenn man diesen Namen weggelassen
haette.

## ARC0039

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0039 EINZULESENDE JOBVARIABLE BEREITS VORHANDEN. JOBVARIABLE WURDE NICHT UEBERSCHRIEBEN

### Bedeutung

Der Operand REPLACE der RESTORE-Anweisung hat den Wert NO (Standard).
Deshalb wurde die bereits existierende Jobvariable nicht ueberschrieben.
Bei SUMMARY-Report (HSMS-Betrieb) oder Parameter SNR=*NO (ARCHIVE-
Betrieb) wird die Meldung nur fuer eine Jobvariable ausgegeben und fuer
weitere unterdrueckt.
Verarbeitung wird fortgesetzt.

## ARC0040

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0040 DATEI/JV SCHON BEARBEITET IN SVID GROESSER ODER GLEICH DER FORTGESETZTEN SVID. DATEI/JV WURDE NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Die Datei bzw. Jobvariable hat in der Directory-Datei einen Eintrag fuer
eine SVID, die groesser oder gleich der fortgesetzten SVID ist. Um die
Directory-Datei konsistent zu halten, wurde die Datei bzw. Jobvariable
nicht gesichert.

## ARC0041

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0041 MEHR ALS EINER DER ALTERNATIVEN OPERANDEN 'FILES'/'JOBVAR', 'SV' ODER 'POOL' ANGEGEBEN. LETZTER OPERAND WIRD AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

In der INQUIRE-Anweisung wurde mehr als eine der genannten Alternativen
angegeben. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Nur der
letzte der angegebenen alternativen Operanden wird ausgefuehrt.

## ARC0042

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0042 ANGEGEBENES ELEMENT (TYP '(&00)', NAME '(&01)' (VERSION '(&02)') NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Kein Bibliothekselement wurde aufgrund dieser Angabe in der Element-
liste rekonstruiert. Diese Meldung wird zum Beispiel dann ausgegeben,
wenn es in der Bibliothek kein passendes Bibliothekselement gibt.

### Maßnahme

Hinweis: Mit //RLE ELEMENT=*LIST-ALL-TO-REPORT erhaelt man eine Liste
aller vorhandenen Bibliothekselemente.

## ARC0043

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0043 DATEI ODER JOBVARIABLE MEHRMALS REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Die Datei bzw. Jobvariable wurde in diesem ARCHIVE-Lauf mehrmals
rekonstruiert.
Wurde die Datei unter derselben SUBSAVE-Nummer rekonstruiert, so gilt:
Die zuletzt im Report aufgefuehrte Datei hat die vorhergehende ueber-
schrieben. Bei verschiedenen SUBSAVES ist dem Report nicht zu entnehmen,
welche Datei zuletzt rekonstruiert wurde.

## ARC0044

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0044 CNS-DATEI ODER FGG MIT CNS-GENERATIONEN ODER CNS-INDEX NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Die Datei oder Dateigenerationsgruppe wurde nicht geloescht, weil
die Datei oder mindestens eine Generation oder der Index der
Dateigenerationsgruppe nicht gesichert wurde (weil sie nicht
geaendert wurde).
FGG: file generation group

## ARC0045

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0045 AUF PUBSET '(&00)' KANN NICHT ZUGEGRIFFEN WERDEN

### Bedeutung

Auf das in einer FILES-Anweisung explizit angegebene Pubset mit der
Cat-Id (&00) kann nicht zugegriffen werden. Die betroffenen Dateien
werden nicht gesichert.

### Maßnahme

Zustand des MPVS-Systems ueberpruefen.

## ARC0046

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0046 NICHT GENUEGEND KLASSE-5-ADRESSRAUM FUER 'STREAM=YES' VORHANDEN. 'STREAM=NO' WIRD ANGENOMMEN

### Bedeutung

Wenn der freie Klasse-5-Adressraum nicht ausreicht, wird STREAM=NO
angenommen.

## ARC0047

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0047 DIRECTORY-DATEI FUER LAEUFE MIT 'PARAM-CATID=YES'

### Bedeutung

Beim ersten Sicherungslauf mit dieser Directory-Datei war PARAM-CATID=YES
angegeben. Deshalb muss PARAM-CATID=YES bei jedem weiteren Sicherungs-
bzw. RESTORE-Lauf mit dieser Directory-Datei angegeben werden.

## ARC0048

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0048 FEHLER BEI SPEICHERPLATZ-ANFORDERUNG WAEHREND DURCHSUCHENS VON '(&00)'. FEHLERBEHANDLUNGSROUTINE GESTARTET

### Bedeutung

Beim Anfordern von Klasse-5-Speicher, in den die Katalogeintraege fuer
(&00) eingelesen werden sollen, ist ein Fehler aufgetreten.
Die Fehlerbehandlungsroutine liest jeden Katalogeintrag einzeln ein, was
die Performance verschlechtert.

### Maßnahme

Kennung im betroffenen Katalog ueberpruefen: Falls sie uebermaessig viele
Dateien enthaelt, empfiehlt es sich, sie auf mehrere Kennungen oder auf
mehrere Public-Volume-Sets aufzuteilen.

## ARC0049

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0049 DATEIENDE NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Datei ist auf den angegebenen Baendern nicht vollstaendig gesichert.

## ARC0050

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0050 DATENTRAEGER MIT VSN '(&00)' IM POOL BEREITS VORHANDEN. ANFORDERUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Der Datentraeger mit der VSN (&00) gehoert bereits zu dem angegebenen
POOL. Dieselbe VSN kann auch mit einer anderen Geraeteangabe nicht mehr
als einmal in den POOL eingetragen werden.
Die Aufforderung zur Ergaenzung des POOLs wird ignoriert.

## ARC0051

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0051 DATENTRAEGER MIT VSN '(&00)' IM POOL NICHT VORHANDEN. ANFORDERUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Der Datentraeger mit der VSN (&00) gehoert nicht zu dem angegebenen
POOL. Die Aufforderung zur Entfernung aus dem POOL wird ignoriert.

## ARC0052

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0052 AUF DATENTRAEGER '(&00)' GESICHERTE DATEN SIND NOCH GUELTIG. ANFORDERUNG NICHT DURCHGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Benutzer will einen Datentraeger aus dem POOL entfernen, der zu
einer noch nicht geloeschten SVID gehoert.

### Maßnahme

SVID loeschen bzw. Datentraeger im POOL lassen.

## ARC0053

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0053 AUCH HSMS-PROZESSE SIND VORHANDEN

### Bedeutung

Die ARCHIVE-Checkpoint-Datei enthaelt auch HSMS-Daten.

### Maßnahme

Datei $TSOS.ARCHIVE.CHKPT nicht loeschen.

## ARC0054

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0054 WEGEN 'LIST =.., ALL' WIRD FUER DIESEN LAUF 'PARAM SNR=YES' ANGENOMMEN

## ARC0055

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0055 WERT DES OPERANDEN '(&00)' ENTSPRICHT NICHT URSPRUENGLICHEN ANGABEN

### Bedeutung

Der Operandenwert zum Schluesselwort (&00) unterscheidet sich vom
Wert im fortzusetzenden Sicherungslauf.
(&00): - ERASE, LIST, DIRSAVE; neuer Wert wird verwendet.
- DEVICE, SHARE; Wert des fortzusetzenden Laufs wird verwendet.

## ARC0056

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0056 'PUBLIC'-DATEI MIT 'CATONLY=YES' GESICHERT. DATEI NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Die eingelesene Sicherung wurde mit CATONLY=YES erstellt, die betroffene
Datei liegt aber auf gemeinschaftlichen Platten. Der Katalogeintrag der
Datei wird nicht rekonstruiert.

## ARC0057

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0057 '(&00)' FEHLER AUF EINGABEBAND BZW. PLATTENSICHERUNGSDATEI '(&01)'

### Bedeutung

Beim Verarbeiten eines Eingabebandes bzw. einer Plattensicherungsdatei
traten Fehler auf.
(&00): Anzahl der Fehler.
(&01): Archivnummer des Bandes, der Kassette bzw. der Platte (VSN).
Alle zu uebertragenden betroffenen Dateien werden im ARCHIVE-Report
ausgewiesen.

## ARC0058

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0058 AUSGABE DES 'INQUIRE'-REPORTS NACH SYSOUT WURDE MIT K2-TASTE ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Ausgabe des ARCHIVE-INQUIRE-Reports nach SYSOUT wurde mit der
K2-Taste abgebrochen. Die Ausgabe nach SYSLST wird fortgesetzt (falls
in der ARCHIVE-Anweisung zusaetzlich angefordert).

## ARC0059

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0059 DATEI WURDE 'ONLINE' GESICHERT

### Bedeutung

Bei einem SAVE/EXPORT-Lauf: eine geoeffnete Datei wurde ONLINE
gesichert/exportiert.
Bei einem RESTORE/IMPORT-Lauf: eine ONLINE gesicherte Datei wurde
rekonstruiert/importiert.
Die Konsistenz ist nicht garantiert.

### Maßnahme

Bei Datenbankdateien muss die Konsistenz der Datenbank beruecksichtigt
werden:
- nach SAVE/EXPORT muessen gegebenenfalls Logging-Dateien zusaetzlich
gesichert werden,
- nach RESTORE/IMPORT muss vor einer weiteren Nutzung die Konsistenz der
Datenbank sichergestellt werden. Je nach Datenbanksystem sind hierzu
gegebenenfalls getrennt zu sichernde Logging-Dateien noetig.

## ARC0060

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0060 EOF AUF AUSGABE-BAND '(&00)' BEI RESTART NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Der Datentraeger (&00) enthaelt eine abgebrochene Sicherung.
Eine korrekte Rekonstruktion von diesem Datentraeger kann nur beim
Einlesen mit DIRECTORY gewaehrleistet werden. Eine Rekonstruktion ohne
DIRECTORY fuehrt i. allg. zu Fehlern. Sie laeuft nur dann fehlerfrei ab,
wenn alle einzulesenden Dateien vollqualifiziert im Operanden NAME
angegeben sind und keine Dateigenerationsgruppen enthalten sind.

### Maßnahme

Beim Sichern ohne DIRECTORY die Sicherung fuer Dateien auf Datentraeger
(&00) wiederholen.

## ARC0061

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0061 DATEI GROESSER ALS 32GB. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Dateien mit einer Groesse ueber 32GB koennen mit dieser
ARCHIVE Version oder in dieser Umgebung nicht verarbeitet werden.

### Maßnahme

Die Bearbeitung dieser Datei kann in nur folgender Umgebung
durchgefuehrt werden:
- >= BS2000 OSD V5.0a
- >= ARCHIVE V6.0a
- Bei Wiederherstellung muss das Zielpubset Dateien groesser 32GB
erlauben.

## ARC0062

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0062 DATEI GROESSER ALS 32GB. DATEI NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Dateien mit einer Groesse ueber 32GB koennen nicht mit
CATALOG-FORMAT=*BEFORE-OSD-V1 gesichert werden.

### Maßnahme

Um Dateien mit einer Groesse ueber 32GB zu sichern muss
CATALOG-FORMAT=*KEEP angegeben werden.

## ARC0063

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0063 DIRECTORY-DATEI ENTHAELT KEINE JOBVARIABLEN-SAETZE FUER BENUTZER '(&00)'

### Bedeutung

Der Benutzer (&00) hat keinen Sicherungssatz fuer Jobvariablen in
der Directory-Datei, die in der INQUIRE-Anweisung angegeben wurde.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC0064

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0064 JOBVARIABLE '(&00)' IN DIRECTORY-DATEI NICHT VORHANDEN. PROZESS LAEUFT WEITER

### Bedeutung

Der Name der Jobvariablen ist in der Directory-Datei, die in der INQUIRE-
Anweisung angegeben ist, nicht vorhanden. Der Prozess laeuft weiter.

## ARC0065

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0065 KEIN SICHERUNGSSATZ FUER JOBVARIABLEN IN DIRECTORY-DATEI VORHANDEN

### Bedeutung

In der INQUIRE-Anweisung wurde ein JOBVAR-Operand angegeben.
Die Directory-Datei besitzt keinen Sicherungssatz fuer Jobvariablen.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC0066

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0066 IN ANWEISUNG ANGEGEBENE AUSGABE-VSN '(&00)' NICHT VERWENDBAR. DATENTRAEGER WIRD ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

Die angegebene VSN (&00) ist bereits in Gebrauch oder entspricht einem
Datentraegertyp, der vom Ausgabedatentraegertyp des aktuellen
Laufes abweicht.
Der angegebene Datentraeger wird zurueckgewiesen.

## ARC0067

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0067 POOL ENTHAELT KEINE BAENDER

### Bedeutung

Das in der INQUIRE-Anweisung mit POOL-Operand angegebene Directory
enthaelt keine Baender im Pool.
Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC0068

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0068 DATEI '(&00)' IN DIRECTORY-DATEI NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die in der INQUIRE-Anweisung angegebene Datei (&00) existiert nicht.
Fortsetzung mit dem naechsten Dateinamen aus dem Operanden FILES.

## ARC0069

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0069 KEINE DATEI- BZW. JV-SICHERUNGSSAETZE IN DIRECTORY-DATEI VORHANDEN

### Bedeutung

Es wurde eine INQUIRE-Anweisung mit dem Operanden FILES angegeben und die
angegebene Directory-Datei enthaelt keine Saetze fuer gesicherte Dateien.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC007A

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC007A SICHERUNGSVERSION '(&00)' NICHT ODER INKONSISTENT IN DIRECTORY-DATEI

### Bedeutung

Die zum Loeschen mit FORCE angegebene Sicherungsversion hat keinen
korrekten Eintrag. Eventuell vorhandene Bezuege zur Sicherungsversion
in anderen Saetzen werden geloescht.

## ARC0070

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0070 DIRECTORY-DATEI ENTHAELT KEINE SICHERUNGSVERSIONEN

### Bedeutung

Die in einer INQUIRE-Anweisung mit SV-Operand angegebene Directory-Datei
enthaelt keine Sicherungsversionssaetze.
Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC0071

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0071 DIRECTORY-DATEI ENTHAELT KEINE DATEISAETZE FUER BENUTZER '(&00)'

### Bedeutung

Die in der INQUIRE-Anweisung angegebene Directory-Datei enthaelt keine
Dateisaetze fuer die Benutzerkennung (&00).
Fortsetzung mit dem naechsten Dateinamen aus dem FILES-Operanden.

## ARC0072

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0072 DIRECTORY-DATEI ENTHAELT KEINE SICHERUNGSVERSION MIT PASSENDEM BACKUP LEVEL FUER DEN ANGEGEBENEN ZEITRAUM

### Bedeutung

Eine PURGE- oder INQUIRE-Anweisung wurde verwendet, aber es wurden vor dem
angegebenen Datum und der angegebenen Zeit keine Dateien mit passendem
BACKUP-LEVEL gesichert.

## ARC0073

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0073 SICHERUNGSVERSION '(&00)' IN DIRECTORY-DATEI NICHT VORHANDEN

### Bedeutung

Die in der PURGE- oder INQUIRE-Anweisung angegebene Sicherungsversion
(&00) existiert nicht. Fortsetzung mit der naechsten spezifizierten
Sicherungsversion.

## ARC0074

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0074 DIRECTORY-DATEI ENTHAELT KEINE SICHERUNGSVERSIONEN MIT ABGELAUFENER SCHUTZFRIST

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung einer INQUIRE- oder PURGE-Anweisung mit SV=OBSELETE
wurden keine Sicherungsversionen mit abgelaufener Schutzfrist gefunden.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC0075

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0075 NUR SICHERUNGSVERSIONEN MIT ABGELAUFENER SCHUTZFRIST KOENNEN GELOESCHT WERDEN

### Bedeutung

Die Schutzfrist der in der PURGE-Anweisung angegebenen
Sicherungsversion ist noch nicht abgelaufen, deshalb kann die
Sicherungsversion noch nicht geloescht werden.
Fortsetzung mit der naechsten angegebenen Sicherungsversion.

## ARC0076

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0076 DATEI '(&00)' KANN NICHT GELOESCHT WERDEN. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Waehrend der Ausfuehrung einer PURGE-Anweisung trat beim Versuch,
die Plattensicherungsdatei (&00) zu loeschen, ein Fehler auf.
Der PURGE-Lauf wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Plattensicherungsdatei mit /DELETE-FILE loeschen.

## ARC0077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0077 *** BIT 'IDCERPI' IN DATEI GESETZT - REKONSTRUKTION MIT 'REPAIR-DISK-FILES' MOEGLICH ***********

### Bedeutung

Die Datei ist nicht ordnungsgemaess geschlossen, z.B. weil sie waehrend
eines Systemzusammenbruchs schreibend eroeffnet war. Der Wert von
LAST-PAGE-POINTER kann falsch sein. Falls es sich um eine ISAM-Datei
handelt, ist sie eventuell in inkonsistentem Zustand.

### Maßnahme

Datei mit REMOVE-FILE-ALLOCATION-LOCKS wieder in konsistenten Zustand
bringen bzw. erneut sichern oder Datei nach RESTORE bzw. IMPORT mit
REMOVE-FILE-ALLOCATION-LOCKS in konsistenten Zustand bringen.

## ARC0078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0078 IN 'FROM/CONTINUE' ANGEGEBENE ZAHL VON PARALLELLAEUFEN GROESSER ALS NOTWENDIG

### Bedeutung

Fuer die Fortsetzung der Sicherungsversion sind mehr Parallellaeufe
angegeben als notwendig. Ausfuehrung wird mit korrekter DRIVE-Anzahl
fortgesetzt.

## ARC0079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0079 UEBERLAUF DER GENERATIONSNUMMER IN 'THRU'-ANWEISUNG

### Bedeutung

Die relative Angabe einer Generationsnummer in einer Bereichsangabe fuer
Dateigenerationen (bei einer THRU-Anweisung) fuehrt zu einem Ueberlauf
(erlaubter Bereich ist 1 - 9999). Die Generationsnummer wurde um 9999
erhoeht bzw. erniedrigt.
Da die THRU-Angabe alphabetisch gewertet wird, werden eventuell
Generationen einer Gruppe nicht gesichert.

## ARC0080

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0080 VOLLSICHERUNG NICHT VORHANDEN. DATEI '(&00)' WURDE VON EINER AELTEREN SVID REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Im Operanden FROM der RESTORE-Anweisung wurde LATEST oder ein Datum (mit
oder ohne Tageszeit) angegeben. Die juengste Sicherung der Datei (&00)
ueberhaupt bzw. die juengste vor oder zu der angegebenen Zeit ist eine
partielle Sicherung. Bei der jetzigen Rekonstruktion ist aber die
zugehoerige Vollsicherung nicht mehr in der Directory-Datei. Die Datei
wurde von der letzten Vollsicherung vor der beanstandeten partiellen
Sicherung und eventuell einer anderen partiellen Sicherung rekonstruiert.

## ARC0081

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0081 VOLLSICHERUNG FEHLT. DATEI '(&00)' WURDE NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Eine partielle Sicherung bzw. eine Differenzsicherung kann nicht
rekonstruiert werden.
Moegliche Ursachen:
- Partielle Sicherung: Aehnliche Situation wie bei Meldung ARC0080.
Jedoch existiert keine Vollsicherung, die aelter als die beanstandete
partielle Sicherung ist.
- Differenzsicherung: Der CNS-Eintrag existiert in der Directory-Datei.
Die Vollsicherung fehlt, da der Benutzer sie durch eine
Eine Vollsicherung der Datei fehlt.
- nur fuer Net-Storage-Dateien: es gibt nur einen CATL und/oder CNS
Eintrag in der Directory-Datei, waehrend *DATA-AND-CATALOG den
den Sicherungstyp FULL erfordert.

## ARC0082

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0082 FEHLER BEIM SCHREIBEN DES 'FULL-RESTORE-CHECKPOINT'-SATZES FUER DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Vollsicherung der betroffenen Datei wurde erfolgreich rekonstruiert.
Die Checkpoint-Datei, die dies fuer die folgende Rekonstruktion einer
partiellen Sicherung anzeigt, konnte nicht geschrieben werden.
Die partielle Sicherung wird nicht rekonstruiert.

### Maßnahme

Die partielle Sicherung in einem anderen Lauf rekonstruieren.

## ARC0083

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0083 FEHLER BEIM SCHREIBEN DES 'INDEX-RESTORE'-SATZES FUER DIE GRUPPE '(&00)'

### Bedeutung

Der Index der betroffenen Dateigenerationsgruppe (&00) wurde aus der
aktuell ersten SVID korrekt rekonstruiert. Die Checkpoint-Datei jedoch,
die dies fuer die Rekonstruktion des Index aus den folgenden SVIDs
anzeigt, konnte nicht geschrieben werden. Der Index wird, weil REPLACE=NO
angegeben ist, aus den folgenden SVIDs nicht rekonstruiert.

### Maßnahme

Neuer RESTORE-Lauf ist erforderlich.

## ARC0084

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0084 'ERASE=NO' WIRD BEIM EXPORT MIT 'RENAME' ANGENOMMEN

### Bedeutung

In der FILES-/JOBVAR-Anweisung wurde der Operand RENAME angegeben und in
der EXPORT-Anweisung mit ERASE=YES spezifiziert. Beim Umbenennen ist
das Loeschen der Datei nicht zulaessig. Der Lauf wird fortgesetzt.

## ARC0085

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0085 DATEI-GENERATIONEN DUERFEN IN EINEM EXPORT-LAUF NICHT UMBENANNT WERDEN

### Bedeutung

Das Umbenennen einer Dateigeneration ist in einem EXPORT-Lauf nicht
zulaessig. Es koennen nur ganze Dateigenerationsgruppen umbenannt werden.
Die FILES-Anweisung wird uebergangen und der Lauf mit der naechsten
FILES-/JOBVAR-Anweisung fortgesetzt.

## ARC0086

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0086 DIRECTORY-DATEI KANN NICHT GESICHERT WERDEN

### Bedeutung

Die mit DIRSAVE=YES geforderte Sicherung der Directory-Datei kann nicht
ausgefuehrt werden, entweder weil keine aktive Subtask existiert oder
weil die Directory-Datei nicht vollstaendig auf einen einzigen Daten-
traeger gesichert werden kann.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC0087

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0087 WERT DES OPERANDEN 'BLOCK-SIZE' ZU KLEIN FUER DIESEN SAVE-LAUF. MINIMALER WERT WURDE ANGENOMMEN

### Bedeutung

Der minimale Wert wird angenommen:
- Bei SAVE-ACL=YES ist der minimale Wert 3
- Bei TARGET-ARCHIVE-VERSION=FROM-V26B (Standardwert) und SAVE-ACL=NO
ist der minimale Wert 2
- BLOCK-SIZE=1 ist nur moeglich mit TARGET-ARCHIVE-VERSION=BEFORE-V26B.

## ARC0088

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0088 DATEI '(&00)' IN DER LETZTEN SICHERUNGSVERSION PARTIELL GESICHERT; SIE WIRD BEI DIESEM LAUF UEBERSPRUNGEN

### Bedeutung

Dateien, die in der letzten Sicherungsversion partiell gesichert wurden,
werden bei einem Sicherungslauf mit FROM=*ONLY-LATEST-BACKUP nicht
gesichert.

## ARC0089

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0089 CONTINUE-BAND '(&00)' BEREITS VOLL. CONTINUE-LAUF WIRD AUF NAECHSTEM BAND GESTARTET

### Bedeutung

Das CONTINUE-Band ist bereits voll. Der CONTINUE-Lauf wird auf dem
naechsten Band gestartet.

## ARC0090

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0090 DATEINAME BEZEICHNET EINE TEMPORAERE DATEI. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Der Name der einzurichtenden Datei beginnt mit einem Zeichen, das im
aktuellen Systemlauf temporaere Dateien kennzeichnet. Die Datei wird
daher als temporaer angesehen.
Temporaere Dateien werden nicht gesichert/rekonstruiert.

### Maßnahme

Operand RENAME in der FILES-Anweisung verwenden, um die Datei
umzubenennen. Einen Namen verwenden, der keine temporaere Datei
bezeichnet.

## ARC0091

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0091 MIGRIERTE DATEI NICHT GESICHERT / EXPORTIERT

### Bedeutung

Migrierte Dateien duerfen nur unter TSOS gesichert werden; migrierte
Dateien duerfen nicht exportiert werden.

## ARC0092

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0092 SUBSYSTEM 'SRPMFACL' NICHT GELADEN. DATEI WIRD MIT DVS-STANDARDWERTEN FUER DIE SCHUTZATTRIBUTE REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Zum Restaurieren der Datei ist FACL (full access control list) notwendig,
aber das Subsystem SRPMFACL ist nicht geladen.
Die Datei wird ohne ACL-Schutz rekonstruiert.
Ab SECOS V4.0 wird SRPMFACL und FACS nicht mehr unterstuetzt.

### Maßnahme

Subsystem SRPMFACL laden und Anweisung wiederholen.

## ARC0093

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0093 UMBENENNUNG MIGRIERTER DATEIEN NICHT ERLAUBT. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1. Das Umbenennen migrierter Dateien ist nicht erlaubt,
wenn nur der CE restauriert wird.
2. In der ausgewaehlten Sicherungsversion hat die zu
restaurierende Datei den Sicherungstyp MIGF,
was bedeutet, dass nur der CE einer migrierten Datei gesichert wurde.
Das Umbenennen migrierter Dateien ist nicht erlaubt,
wenn nur der CE restauriert werden kann.

## ARC0094

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0094 OPERAND 'COMPRESS' WEGEN HARDWARE-KOMPRIMIERUNG AUF 'COMPRESS=NO' GESETZT

### Bedeutung

Das Geraet fuehrt eine Hardwarekomprimierung durch. Diese hat Vorrang
vor der Softwarekomprimierung. Der Operand COMPRESS wird auf NO
zurueckgesetzt.

## ARC0095

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0095 DATEI/JV IST NICHT ZUGREIFBAR UND KANN NICHT VERARBEITET WERDEN. FEHLER-CODE DES ZUGRIFF-MONITORS: '(&00)'

### Bedeutung

Bedeutung des Fehlercodes:
X'0001': Datei/JV nicht mehrfach benutzbar
X'0002': Auf Datei/JV nur Lesezugriff moeglich
X'0003': Datei/JV durch Kennwort geschuetzt
X'0004': Datei/JV durch Freigabedatum geschuetzt
X'0005': Datei kann nicht umbenannt werden
X'0006': Der Aufrufer ist nicht der Eigentuemer
X'0007': Datei/JV durch ACL geschuetzt
X'0008': Datei inkonsistent
X'0009': PLAM-Bibliothek ist geschuetzt
X'000A': Datei durch GUARDS geschuetzt
X'000B': Angegebener GUARD wurde nicht gefunden.
X'000C': Der Dateieigentuemer darf angegebenen GUARD nicht verwenden
X'000D': Subsystem GUARDS nicht verfuegbar
X'000E': Taskbeendigung
X'0015': Interner Zugriffsmonitor-Fehler
X'0016': Parameter-Fehler
X'0017': Fehlerhafter Pfadname
X'0018': Angegebene Datei nicht gefunden
X'0019': Katalogsperre nicht vorhanden
X'001A': Kein Zugriff auf PVS moeglich
X'001B': Zugriff auf PVS nicht zugelassen.

## ARC0096

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0096 MIGRIERTE DATEI '(&00)' NICHT KOPIERT

### Bedeutung

Die Datei (&00) ist nicht mehr migriert. Sie wurde seit der Migration
geloescht, zurueckgeholt oder geaendert und wird nicht kopiert.
Wenn die Datei zu einen Several-SVID gehoert, wird diese Meldung fuer
den aeltesten SVID ausgegeben.

## ARC0097

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0097 FEHLER '(&00)' BEI KATALOGZUGRIFF FUER DATEI '(&01)'. DATEI WIRD OHNE UEBERPRUEFUNG DES KATALOGS WEITER BEARBEITET

### Bedeutung

Beim Zugriff auf den Systemkatalog ist ein Fehler aufgetreten.
Die Datei wird ohne Ueberpruefung des Katalogs weiter bearbeitet.
(&00): Fehlercode und zweiter Returncode (soweit vorhanden).
(&01): Dateiname.

## ARC0098

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0098 FEHLER '(&00)' IN MAKRO '(&01)' BEI MIGRATION / RECALL. NACH DATEISPEZIFISCHEM FEHLER WIRD DIE BEARBEITUNG FORTGESETZT, FALLS MOEGLICH, SONST ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Unterstuetzung von Migration oder Recall durch HSMS hat den Fehler
(&00) festgestellt.
Moegliche Ursachen:
- Zugriffsfehler durch Subsystem HSMS (ESM)
- Dateispezifischer Katalog-Zugriffsfehler (CMS)
- Dateispezifischer Loeschfehler (DVS)
- Dateispezifischer Fehler, Datei gesperrt (DVS)
- ARCHIVE-Fehler (ARC) : SERSLOG-Eintrag erzeugt.
Die Bearbeitung wird nach einem dateispezifischen Fehler fortgesetzt,
falls moeglich, sonst abgebrochen.

## ARC0099

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0099 NUR '(&00)' SUBTASK(S) GENERIERT

### Bedeutung

Zur Ausfuehrung der Anweisung werden nur (&00) Parallellaeufe verwendet,
obwohl im Operanden DRIVES eine groessere Anzahl angegeben wurde.

## ARC0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0100 ANWEISUNGS-SCHLUESSELWORT NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Ein Anweisungs-Schluesselwort wurde erwartet, aber nicht gefunden.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0101 '(&00)' KEIN SCHLUESSELWORT ODER NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

(&00) ist kein ARCHIVE Schluesselwort
oder -wenn vorher ARC0134 ausgegeben wurde-
ein Anweisungs-Schluesselwort im falschen Kontext.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Anweisung korrekt eingeben.

## ARC0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0102 OPERAND '(&00)' FUER EINGEGEBENE ANWEISUNG NICHT ZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand mit dem Schluesselwort (&00) ist in dieser Anweisung
nicht zugelassen. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0103 OPERAND 'FROM' NACH VORHERGEHENDEM OPERAND 'TO' UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand FROM (fuer Sicherung) ist unzulaessig, weil bereits der
Operand TO (fuer Restaurierung) angegeben wurde.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0104

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0104 OPERAND 'TO' NACH VORHERGEHENDEM OPERAND 'FROM' UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand TO ist unzulaessig, weil bereits der Operand FROM
Operand FROM (fuer Sicherung) angegeben wurde.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0105

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0105 FUER OPERAND '(&00)' NUR 'YES' ODER 'NO' ZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer den Operanden sind nur die Werte YES oder NO zugelassen.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0106

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0106 FUER OPERAND '(&00)' NUR POSITIVE ZAHLEN ZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer den Operanden (&00) ist als Wert nur eine positive ganze Zahl
zugelassen. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0107 DIE ANGEGEBENE DIRECTORY-DATEI IST FUER DIESEN ARCHIVE-LAUF NICHT GESTATTET. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Zu der angegebenen Directory-Datei hat der Benutzer keinen
Zugriff. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0108 MIT ANGEGEBENER ANWEISUNG KANN KEINE NEUE DIRECTORY-DATEI ANGELEGT WERDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die gleichzeitige Angabe der Operanden NEW und DIRECTORY in dieser
Anweisung ist nicht zulaessig. Die Analyse des Eingabetextes wird
fortgesetzt.

## ARC0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0109 ANGABE IM OPERANDEN 'LIST' FEHLERHAFT BZW. UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer den Operanden LIST sind nur die Werte SYSOUT, SYSLST, BOTH oder NONE
zugelassen. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0110 ANWEISUNG UNVOLLSTAENDIG. ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Die Anweisung ist unvollstaendig und wird nicht ausgefuehrt.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

### Maßnahme

Anweisung korrekt wiederholen.

## ARC0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0111 ANGEGEBENE VSN IM OPERANDEN '(&00)' UNGUELTIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Wert fuer den Operanden (&00) stellt keine VSN dar.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0112 FEHLER IM OPERANDEN '(&00)': FEHLERHAFTE BZW. FEHLENDE VSN-LISTE. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der zum Schluesselwort (&00) angegebene Operand ist fehlerhaft oder
fehlt. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.
Moegliche Ursachen:
- Es wurde die VSN einer Privatplatte angegeben, obwohl die VSN eines
Net-Storage-Volumes erwartet wurde.
- Es wurde die VSN eines Net-Storage-Volumes angegeben, obwohl die VSN
einer Privatplatte erwartet wurde.

## ARC0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0113 UNGUELTIGES ODER FEHLERHAFTES KENNWORT IM OPERANDEN '(&00)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) fehlt oder ist ein unzulaessiges
Kennwort. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0114 FEHLER IM OPERANDEN '(&00)': UNZULAESSIGE BZW. FEHLENDE SICHERUNGSVERSIONSNUMMER. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) fehlt oder ist unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0115 FEHLER IM OPERANDEN '(&00)': DATUM NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) fehlt oder ist unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0116 IM OPERANDEN '(&00)' ANGEGEBENE WERTE DUERFEN NUR 'A', 'B', 'C' ODER 'D' SEIN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer den Operanden (&00) sind nur die Werte A, B, C oder D zugelassen.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0117 FEHLER IM OPERANDEN '(&00)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Wert des Operanden (&00) ist unzulaessig oder fehlt.
Der Datentyp ist 'alphanum-name 1..8'.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Name des Operanden

## ARC0118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0118 BEI 'FORCE=YES' MUESSEN ALLE SVIDS EXPLIZIT ANGEGEBEN WERDEN

## ARC0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0119 FEHLERHAFTER ODER FEHLENDER DATEI-, JV- BZW. ELEMENT-NAME IM OPERANDEN '(&00)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) fehlt oder ist unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0120 FEHLER IM OPERANDEN '(&00)': 'LATER' BZW. 'ACTIVE' NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) fehlt oder ist unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0121 DATEI WURDE NICHT GELOESCHT

### Bedeutung

Die Datei wurde nicht geloescht, weil
- nicht alle zugehoerigen Generationen bereits gesichert sind
- oder Dateien auf Kennung SYSHSMS nicht geloescht werden

## ARC0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0122 FEHLER '(&00)' BEI MIGRATION / RECALL. NACH DATEISPEZIFISCHEM FEHLER WIRD DIE BEARBEITUNG FORTGESETZT, FALLS MOEGLICH, SONST ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Unterstuetzung von Migration oder Recall durch HSMS hat folgenden
Fehler (&00) festgestellt:
- Dateispezifischer DMS-Fehler
- Dateispezifischer ARCHIVE-Fehler
- DSSM-Fehler ($ESMCONI) beim Zugriff auf Subsystem HSMS
- CMS-Fehler ($DFMFLMI) beim Sperren/Freigeben einer Datei
- HSMS-FEHLER ($DMAHSMI) beim Zugriff auf Datei
Falls moeglich, wird die Bearbeitung nach einem dateispezifischem
Fehler fortgesetzt, sonst abgebrochen.

### Maßnahme

Im Systemmode /HELP-MSG fuer korrespondierenden Meldungsschluessel
eingeben:
- DMS-Fehler: /HELP-MSG DMS(&00)
- ARCHIVE-Fehler ((&00)=Annn): /HELP-MSG ARC0nnn
Bei sonstigen Fehlern SERSLOG auswerten.

## ARC0123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0123 VORHERGEHENDE 'FILES'- BZW. 'JOBVAR'-ANWEISUNG FEHLT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die eingegebene Anweisung erfordert eine vorhergehende FILES- oder
JOBVAR-Anweisung und kann wegen deren Fehlens nicht ausgefuehrt werden.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0124 OPERAND 'FROM' MUSS ANGEGEBEN SEIN BEI 'IMPORT'- BZW. 'LIST'-KOMMANDOS

### Bedeutung

Der Operand FROM fehlt in den IMPORT- bzw. LIST-Kommandos.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.

## ARC0125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0125 OPERAND 'RENAME' IN ANGEGEBENER ANWEISUNG UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand RENAME ist in dieser Anweisung unzulaessig. Die Analyse
des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0126 ZUGRIFF AUF FREMDE DATEI ODER JOBVARIABLE FUER DIESEN BENUTZER NICHT ERLAUBT. EIN NORMALER BENUTZER KANN NUR FREMDE DATEIEN ODER JOBVARIABLEN EXPORTIEREN MIT PARAMETER FILE-ATTRIBUTES=*RESET-TO-STD. ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Der aufrufende Benutzer hat nicht das Privileg, Anweisungen fuer die
Dateien oder Jobvariablen anderer Benutzer zu geben.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.

## ARC0127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0127 ANGABE IM OPERANDEN '(&00)' ERFORDERT EINE DIRECTORY-DATEI. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) erfordert eine Directory-Datei.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
(&00): DUPLICATE oder DIRSAVE oder FROM oder FROM=SVID.

## ARC0128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0128 'POOL'-, 'PURGE'- BZW. 'INQUIRE'-ANWEISUNG ERFORDERT DIRECTORY-DATEI. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die POOL-, PURGE- bzw. INQUIRE-Anweisung erfordert eine Directory-Datei.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0129 OPERAND 'ADD' BZW. 'REMOVE' IN 'POOL'-ANWEISUNG NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

In der POOL-Anweisung fehlt der Operand ADD bzw. REMOVE.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0130 FORTSETZUNGSLAUF OHNE DIRECTORY-DATEI: OPERAND 'CONTINUE' MUSS VSN-ANGABEN ENTHALTEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Fortsetzungslauf soll ohne Directory-Datei durchgefuehrt werden.
In diesem Fall muessen die VSNs der fortzusetzenden Baender
bzw. Platten im Operanden CONTINUE angegeben werden.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0131 IM OPERANDEN 'FROM' ANGEGEBENE ZEIT KLEINER ALS DIE DER SICHERUNGSVERSION. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die im Operanden FROM angegebene Zeit ist kleiner als die der
Sicherungsversion. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0132 VERWENDUNG DES OPERANDEN 'TO' IN ANGEGEBENER FILES-ANWEISUNG UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand TO ist in dieser Anweisung unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0133 VERWENDUNG DES OPERANDEN 'FROM' IN ANGEGEBENER 'FILES'- BZW. 'JV'-ANWEISUNG UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand FROM ist in dieser Anweisung unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.

## ARC0134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0134 ANWEISUNGSNAME AN FALSCHER STELLE. ANWEISUNG IGNORIERT

### Bedeutung

Ein Anweisungs-Schluesselwort steht innerhalb einer anderen Anweisung.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Keine der beiden
Anweisungen kann ausgefuehrt werden.

## ARC0135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0135 FEHLER WAEHREND ONLINE-SICHERUNG EINER DATENBANK. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Berechtigung, die Datenbank ONLINE zu sichern, wurde waehrend des
Laufes veraendert.

### Maßnahme

Datei durch einen anderen Lauf sichern.

## ARC0136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0136 KEINE ARCHIVE-FOLGENUMMER ANGEGEBEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die ARCHIVE-Folgenummer (JJMMTT.HHMMSS mit vorhergehendem 'A.' oder 'L.')
fehlt. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.

## ARC0137

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0137 ARCHIVE-FOLGENUMMER BZW. SICHERUNGSVERSIONSNUMMER UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die ARCHIVE-Folgenummer oder Sicherungsversionsnummer ist unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0138

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0138 WERT IM OPERANDEN '(&00)' FEHLERHAFT ODER UNGUELTIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) ist unzulaessig.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung
wird nicht ausgefuehrt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0139

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0139 WERT IM OPERANDEN 'DRIVES' FEHLERHAFT ODER UNGUELTIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Wert des DRIVES-Operanden keine positive ganze Zahl. Die Analyse des
Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0140 FEHLER BEIM LESEN VON SYSDTA. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehler beim Lesen von SYSDTA: Die Bearbeitung der Anweisung wird
abgebrochen.

## ARC0141

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0141 ANWEISUNG IST ZU LANG ODER HAT LAENGE NULL. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Anweisung ist zu lang oder hat die Laenge Null. Die Bearbeitung wird
abgebrochen.

## ARC0142

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0142 SPEICHERMANGEL (KLASSE 6). ANWEISUNG WIRD IGNORIERT.

### Bedeutung

Der Platz zur Speicherung der Anweisung im Klasse 6 Speicher reicht nicht
aus. Die Bearbeitung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0143

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0143 FEHLER BEIM SCHREIBEN AUF SYSLST ODER SYSOUT ODER KEINE WEITERE AUSGABE FUER INQUIRE WEGEN K2-TASTE. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Ausgabe auf SYSLST oder SYSOUT ist fehlerhaft bzw. der ARCHIVE-
INQUIRE-Report auf SYSOUT ist mit der K2-Taste abgebrochen worden
und auf SYSLST ist keine Ausgabe verlangt.
Die weitere Ausgabe wird unterdrueckt. Die Ausfuehrung der Anweisung wird
beendet.

## ARC0144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0144 'SAVE' BZW. 'EXPORT' MIT 'CONTINUE' ODER 'DIRSAVE' IST MIT ANGEGEBENEM GERAETETYP NICHT MOEGLICH

## ARC0145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0145 DATUM ODER SICHERUNGSVERSION IM OPERANDEN '(&00)' UNZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Operand zum Schluesselwort (&00) ist unzulaessig. Die Analyse des
Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
(&00): Schluesselwort des fehlerhaften Operanden.

## ARC0146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0146 DATEI '(&00)' AUF BAND MIT VSN '(&01)' UNVOLLSTAENDIG. RESTART NICHT MOEGLICH. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Datei (&00) wurde auf dem Band mit VSN (&01) nur teilweise
gesichert. Beim RESTART kann die Datei nicht gefunden werden.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
(&00): Dateiname
(&01): VSN des Bandes.

## ARC0147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0147 NICHTS ZUM REKONSTRUIEREN ODER ZUM AUFLISTEN GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Auswertung der Directory-Datei ergab, dass entweder keine dem
Operanden FROM entsprechende SVID in der Directory-Datei vorhanden ist
bzw. die angegebenen Dateien / Jobvariablen nicht mit den angegebenen
SVIDs gesichert wurden.

## ARC0148

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0148 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

### Bedeutung

Die Datei (&00) ist nicht vorhanden. Informieren Sie bitte den
Systemverwalter, nur er kann diese Datei erzeugen.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird beendet.
(&00): CHKPT oder LATER.

### Maßnahme

Die Datei muss durch einen ARCHIVE-Lauf unter TSOS erstellt werden.

## ARC0149

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0149 DIRECTORY-DATEI VON ANDEREM BENUTZER ZU LANGE GESPERRT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Nach Ausgabe der Meldung ARC0805 versucht ARCHIVE eine gewisse Zeit die
Directory-Datei zu oeffnen, diese ist jedoch zu lange von einem anderen
Prozess belegt. Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0150 DATEI '(&00)' GESPERRT. ANWEISUNG ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Der Zugriff auf die Datei (&00) ist gesperrt.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird beendet. Sie kann nach Beseitigung
der Sperre erneut aufgerufen werden.
(&00): CHKPT oder LATER oder DIRECTORY.

## ARC0151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0151 '(&00)' IST NUR FUER PRIVILEGIERTE BENUTZER ZUGELASSEN

### Bedeutung

Unzulaessiger Operand oder Operandenwert wurde abgewiesen.

## ARC0152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0152 CONTINUE-LAUF: ANGEGEBENE DIRECTORY-DATEI STIMMT NICHT MIT DER DES URSPRUENGLICHEN LAUFS UEBEREIN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die fuer die Fortsetzung der Sicherung angegebene Directory-Datei ist
nicht dieselbe wie im urspruenglichen Sicherungslauf.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0153 SICHERUNG KANN NUR VOM SELBEN BENUTZER FORTGESETZT WERDEN. AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Fortsetzung einer Sicherung kann nur vom selben Benutzer vorgenommen
werden. Insbesondere kann ein Benutzer keine HSMS Sicherung fortsetzen.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0154 IM FORTSETZUNGSLAUF BZW. LAUF MIT GLEICHER SVID ANGEGEBENE SICHERUNGSVERSION ENTSPRICHT NICHT DER DES URSPRUENGLICHEN LAUFS. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fortsetzungslauf:
Die bei der Fortsetzung der Sicherung angegebene Sicherungsversion ist
nicht dieselbe wie beim urspruenglichen Sicherungslauf.
Lauf mit gleicher SVID:
Verschiedene Eingabe-Sicherungsversionen wurden angegeben oder
die zu duplizierende Sicherungsversion unterscheidet sich von der
fortzusetzenden.

## ARC0155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0155 OPERAND '(&00)' ENTSPRICHT NICHT URSPRUENGLICHEN ANGABEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der fuer die Fortsetzung des Sicherungslaufs angegebene Operand zum
Schluesselwort (&00) ist nicht derselbe wie vorher.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
(&00): der Operand der in der Anweisung abweicht.

## ARC0156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0156 SICHERUNGSVERSION '(&00)' NICHT IN ANGEGEBENER DIRECTORY-DATEI VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die in der Anweisung angegebene Sicherungsversion (&00) steht
nicht in der Directory-Datei. Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
(&00) : Sicherungsversion (S.YYMMDD.HHMMSS)

## ARC0157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0157 ANGEGEBENE DIRECTORY-DATEI NICHT IM KATALOG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die angegebene Directory-Datei steht nicht im Katalog.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0158 ANGEGEBENE DIRECTORY-DATEI IST NICHT LEER UND KANN NICHT ALS NEUE DIRECTORY-DATEI VERWENDET WERDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die zum Einrichten einer neuen Directory-Datei angegebene Datei ist
bereits vorhanden und nicht leer. Die Datei kann deshalb nicht als neue
Directory-Datei verwendet werden.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0159 ANGEGEBENE DATEI HAT UNZULAESSIGE DATEIMERKMALE ODER FALSCHES FORMAT FUER EINE '(&00)'-DATEI. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die angegebene Datei hat nicht die erwarteten Dateiattribute oder das
erwartete Format fuer eine (&00)-Datei.
Die Bearbeitung wird abgebrochen.
(&00): DIRECTORY, CHECKPOINT, LATER oder PRINT.

### Maßnahme

Bei CHECKPT oder LATER Systemverwalter verstaendigen.
Sonst falsche Dateiattribute korrigieren und ARCHIVE-Anweisung
wiederholen.
Siehe Abschnitt 'Arbeitsdateien' im Benutzerhandbuch ARCHIVE.

## ARC0160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0160 DATEIGENERATIONSGRUPPE WURDE NICHT GELOESCHT. NICHT ALLE ZUGEHOERIGEN GENERATIONEN SIND GESICHERT

### Bedeutung

Die Dateigenerationsgruppe wurde nicht geloescht, da nicht alle
zugehoerigen Generationen gesichert wurden.

## ARC0161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0161 ANGEGEBENE DIRECTORY-DATEI FUER DIESEN LAUF NICHT VERWENDBAR. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die angegebene Directory-Datei wurde falsch verwendet.
Moegliche Ursachen:
- Die angegebene Directory-Datei wurde mit SAVE/EXPORT eingerichtet
und mit DSAVE/DEXPORT (oder DRESTORE/DIMPORT) verwendet oder umgekehrt.
- Die angegebene Directory-Datei wurde unter HSMS erzeugt (z. B. fuer
Migration oder Archivierung). Nur ARCHIVE IMPORT/LIST-Laeufe sind
erlaubt.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0162 DATENTRAEGER MIT VSN '(&00)' NICHT IM POOL ODER VON KEINER SVID BELEGT

### Bedeutung

Bei einem Lauf mit DIRECTORY wurde die VSN (&00) durch den Operanden
FROM oder CONTINUE als Datentraeger einer ARCHIVE-Sicherungsdatei
angegeben.
- VSN (&00) ist im Bandpool der Directory-Datei nicht enthalten oder
- VSN ist als von keiner SVID belegt gekennzeichnet oder
- eine Platte wurde fuer eine ARCHIVE-Sicherungsdatei auf Band oder
Magnetbandkassette angegeben oder
- eine Platte wurde ohne SVID angegeben.

## ARC0163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0163 SICHERUNGSVERSION AUF BAND MIT VSN '(&00)' ENTSPRICHT NICHT DER DES VORHERGEHENDEN BANDES. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Sicherungsversion des Bandes mit VSN (&00) steht im Widerspruch
zu vorher bearbeiteten Baendern. Die Ausfuehrung der Anweisung wird
abgebrochen.

## ARC0164

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0164 SVID '(&00)' FUER BAND '(&01)' ENTSPRICHT NICHT DER IM OPERANDEN 'FROM' BZW. 'CONTINUE' ANGEGEBENEN SVID

### Bedeutung

Bei einem Lauf mit DIRECTORY wurde beim Operanden FROM oder CONTINUE
sowohl eine SVID als auch eine oder mehrere Band-VSNs angegeben.
Die Auswertung der Directory-Datei ergibt aber, dass VSN (&01)
zur SVID (&00) gehoert.

## ARC0165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0165 DIRECTORY-DATEI ENTHAELT KEINE SICHERUNGSVERSION. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Directory-Datei enthaelt keine Sicherungsversionen.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0166 ANGEGEBENE SICHERUNGSVERSION IST AELTER ALS ALLE VERSIONEN IN DIRECTORY-DATEI. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Rekonstruktion nicht moeglich, weil alle Sicherungsversionen in der
Directory-Datei juenger sind als gefordert.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0167 KEINE PLATTEN-VSN ANGEGEBEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Mindestens eine Platten-VSN muss fuer die Sicherung auf eine Platte
angegeben werden. Die Angabe POOL oder OPERATOR ist nicht erlaubt.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0168 DIE IN DER EXPORT-ANWEISUNG ANGEGEBENE VSN BEZEICHNET KEINE PRIVATE PLATTE. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Wert des Operanden VOLUME ist unzulaessig. Eine Datei kann
nur auf eine private Platte exportiert werden.

## ARC0169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0169 UNZULAESSIGE UMBENENNUNG DES KATALOG-EINTRAGS. KATALOG-EINTRAG NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Bei der Rekonstruktion wurde versucht, einen gesicherten Katalogeintrag
umzubenennen. Dieses ist aber nur fuer die Cat-Id zulaessig.
Der Katalogeintrag wurde nicht rekonstruiert.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

## ARC0170

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0170 DIRECTORY-DATEI KONNTE NICHT VOLLSTAENDIG AUF DATENTRAEGER '(&00)' GESICHERT WERDEN. DIRECTORY NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Die Directory-Datei hat nicht genuegend Platz auf dem Datentraeger (&00).
Mit DIRSAVE=YES ist es nicht moeglich, die Sicherung der Directory-Datei
auf einem Folgedatentraeger fortzusetzen. Die Directory-Datei wurde
nicht gesichert.

### Maßnahme

Directory-Datei in einem eigenen ARCHIVE-Lauf sichern.

## ARC0171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0171 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
(&00): DVS-Fehlercode
(&01): PRINT, DIRECTORY, CHECKPOINT, LATER oder PARAMETER.

## ARC0172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0172 NAME DER DIRECTORY-DATEI NICHT VOLLQUALIFIZIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die Directory-Datei muss vollqualifiziert angegeben werden.

### Maßnahme

Anweisung mit korrektem Directory-Namen wiederholen.

## ARC0173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0173 PRINT-DATEI BEREITS VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die PRINT-Datei, die zu Beginn der Bearbeitung einiger
ARCHIVE-Anweisungen eingerichtet wird, steht bereits
im Katalog. Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Wiederholen Sie die Anweisung, damit wird ein neuer Dateiname erzeugt.

## ARC0174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0174 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM LOESCHEN DER PRINT-DATEI. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die PRINT-Datei konnte nicht geloescht werden. Die Ausfuehrung der
Anweisung wird fortgesetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
(&00) Fehlercode des ERASE-Makros.

### Maßnahme

Der Benutzer muss die Datei zu einem spaeteren Zeitpunkt selber loeschen.

## ARC0175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0175 FALSCHES ARCHIVE-BAND-FORMAT. SVID KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

Die mit CONTINUE angegebenen Sicherungsbaender bzw. Sicherungsdateien auf
Platte wurden mit einer ARCHIVE-Version erzeugt, die die Bloecke auf Band
bzw. auf Platte in einem anderen Format schreibt als die ARCHIVE-Version
des gegenwaertigen Laufes. In dieser Situation ist CONTINUE nicht
moeglich.

### Maßnahme

Die beanstandeten Baender bzw. Sicherungsdateien auf Platte mit der
laufenden ARCHIVE-Version in das aktuelle Format konvertieren (Sicherung
von Band) und den Fortsetzungslauf erneut starten.

## ARC0176

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0176 FEHLER WAEHREND DIRECTORY-BEARBEITUNG. DIRECTORY WURDE NICHT AKTUALISIERT FUER DIESE DATEI BZW. JV

### Bedeutung

Vermutlich sind die DIRECTORY-Saetze fuer diese Datei fehlerhaft
oder koennen nicht erweitert werden. Die Directory-Datei wurde
fuer diese Datei bzw. Jobvariable nicht aktualisiert.

### Maßnahme

Im Fall eines Restore: Eine Rekonstruktion der betreffenden
Datei bzw. Jobvariable aus dieser Sicherungsdatei ist nur
noch ohne Directory moeglich.
Im Fall einer Sicherung: versuchen Sie, die Directory-Datei
mit DIRCONV zu reorganisieren und wiederholen
Sie den Sicherungslauf.

## ARC0177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0177 DIRECTORY-DATEI KONNTE NICHT VOLLSTAENDIG AUF EINEM DATENTRAEGER GESICHERT WERDEN. DIRECTORY NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Die Directory-Datei hat nicht genuegend Platz auf einem Datentraeger.
Mit DIRSAVE=YES ist es nicht moeglich, die Sicherung der Directory-Datei
auf einem Folgedatentraeger fortzusetzen. Die Directory-Datei wurde
nicht gesichert.

### Maßnahme

Die Directory-Datei in einem eigenen ARCHIVE-Lauf sichern.

## ARC0178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0178 SICHERUNGSDATEI AUF VSN '(&00)' FUER SICHERUNGSVERSION '(&01)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei mit den gesicherten Dateien existiert nicht.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird mit der naechsten
zu bearbeitenden Sicherungsversion fortgesetzt,
oder abgebrochen, wenn keine weitere zu bearbeiten ist.
Bei einem Fortsetzungslauf wird immer abgebrochen.

## ARC0179

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0179 CHECKPOINT DER ANWEISUNG NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Wiederanlauf konnte die Anweisung nicht in der Checkpoint-Datei
gefunden werden. Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0180 KEINE ZU BEARBEITENDEN DATEIEN BZW. JOBVARIABLEN GEFUNDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Es gibt keine Dateien bzw. Jobvariablen, die den Auswahlkriterien
in der Anweisung oder den impliziten Standardwerten entsprechen.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0181 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF PRINT-DATEI. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Zugriff auf die PRINT-Datei ARCHIVE.P.SVID trat ein Fehler auf.
Der ARCHIVE-Lauf wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Je nach Fehlerart, entsprechend der vorher von ARCHIVE ausgegebenen
Meldung.

## ARC0182

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0182 AKTUELLES DATUM UND UHRZEIT SIND KLEINER ALS DER ZEITSTEMPEL DER LETZTEN SICHERUNGSVERSION IM DIRECTORY ODER KLEINER ALS DIE LETZTE ASN IN DER CHECKPOINT DATEI. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

In der Directory-Datei existiert bereits eine Sicherungsversion bzw.
in der Checkpoint-Datei eine ARCHIVE-Sequence-Number mit einem hoeheren
Datum oder Uhrzeit als das laufende Datum/Uhrzeit der Anlage.
Vermutlich wurde das System mit einem falschen Datum und/oder Uhrzeit
geladen.

### Maßnahme

Das System herunterfahren und mit korrektem Datum und Uhrzeit neu laden.
HSMS/ARCHIVE-Lauf wiederholen.

## ARC0183

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0183 ZUGRIFF AUF FREMDE DATEI ODER JOBVARIABLE OHNE 'RENAME' IN EIGENE USER-ID FUER DIESEN BENUTZER NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Der aufrufende Benutzer hat nicht das Privileg, Anweisungen fuer die
Dateien oder Jobvariablen anderer Benutzer zu geben, oder es muss eine
Umbenennung auf die eigene Benutzerkennung angegeben werden.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0184

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0184 ARCHIVE-SUBTASK ABNORMAL BEENDET

### Bedeutung

Eine ARCHIVE-Subtask wurde ohne Benachrichtigung der Maintask beendet.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
Die Ursache fuer die abnormale Beendigung finden Sie im
Konsolprotokoll. Die Ursache kann sein:
- /CANCEL-JOB
- Systemfehler

## ARC0185

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0185 RENAME BEI 'CATONLY=YES' BZW. 'FROM=PRTAPE' IN EINEM EXPORT-LAUF IST UNZULAESSIG

### Bedeutung

Es ist unzulaessig, in Sicherungslaeufen mit CATONLY=YES oder FROM=PRTAPE
den Operanden RENAME in einer FILES- bzw. JOBVAR-Anweisung anzugeben.
Der Lauf wird abgebrochen.

## ARC0186

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0186 'TARGET-ARCHIVE-VERSION=BEFORE-V26B' NICHT ZULAESSIG

### Bedeutung

Fuer TARGET-ARCHIVE-VERSION ist der Wert BEFORE-V26B
zusammen mit COMPRESS=YES oder in EXPORT-Laeufen auf Platte unzulaessig.

## ARC0187

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0187 ERASE-FEHLER '(&00)' BEIM LOESCHEN DER DATEI '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Entfernen einer Sicherungsversion aus der Checkpoint-Datei konnte
die Datei (&01) nicht geloescht werden.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
(&00): Fehlercode des ERASE-Makros
(&01): Dateiname:
- ARCHIVE.P.YYMMDD.HHMMSS fuer die PRINT-Datei oder
- ARCHIVE.SAVE.FILE(YYMMDD-HHMMSS-.) fuer die Bandsicherungsdatei
- ARCHIVE.SAVE.FILE.YYMMDD.HHMMSS.VSN fuer die
Plattensicherungsdatei.

### Maßnahme

Datei mit /DELETE-FILE loeschen.

## ARC0188

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0188 ARCHIVE-PROZESS '(&00)' MOMENTAN TAETIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Anweisung mit der ARCHIVE-Folgenummer (&00) wird gerade ausgefuehrt.
Die sich darauf beziehende PROCESS- oder DELETE-Anweisung wird daher
abgewiesen.

## ARC0189

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0189 ZUGRIFF AUF ARCHIVE-PROZESS '(&00)' FUER DIESEN BENUTZER NICHT ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Bei einer PROCESS- oder DELETE-Anweisung wurde eine ARCHIVE-Folgenummer
(&00) angegeben, fuer die der Benutzer kein Zugriffsrecht hat.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0190 ARCHIVE-PROZESS '(&00)' NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

In einer PROCESS- oder DELETE-Anweisung wurde die ARCHIVE-Folgenummer
(&00) angegeben. Sie existiert weder in der Checkpointdatei noch in der
Wartedatei. Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0191

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0191 IN DEN OPERANDEN 'NAME' UND 'RENAME' ANGEGEBENE DATEINAMEN SIND NICHT KOMPATIBEL. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Einer der beiden Dateinamen ist mit '.' beendet und der andere nicht.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.

## ARC0192

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0192 'FROM SV' NICHT ZULAESSIG FUER DIESE ANWEISUNG. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Angabe SV im Operanden FROM ist fuer den Datentraegertyp 'Platte'
unzulaessig. Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0193

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0193 IM OPERANDEN '(&00)' NUR ANGABE VON PRIVATEN PLATTEN ZULAESSIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

In SAVE-, RESTORE-Anweisungen ist die Angabe oeffentlicher Platten im
(&00)-Operanden privilegierten Benutzern vorbehalten. Im Operanden
ORIGIN ist die Angabe oeffentlicher Platten immer unzulaessig.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0194

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0194 GERAETE-ANGABE IM OPERANDEN '(&00)' FEHLERHAFT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Geraeteangabe im Operanden (&00) ist nicht alphanumerisch.
Die Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0195

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0195 FEHLENDE GERAETE-ANGABE IM OPERANDEN '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Geraeteangabe fehlt im Operanden (&00).
Die Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0196

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0196 ANGABE EINER VSN IM OPERANDEN '(&00)' ERFORDERLICH. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

VSNs fehlen im Operanden (&00). Die Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0197

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0197 ARCHIVE-SUBTASKS KOENNEN NICHT GENERIERT WERDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich, abhaengige Prozesse einzurichten.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.

## ARC0198

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0198 INDEX-DATEN-TRENNUNG WAR NICHT MOEGLICH. DATEI WURDE NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Eine ISAM-Datei mit getrennten Platten fuer Index und Daten konnte nicht
rekonstruiert werden, da die entsprechende Aufteilung auf mehrere
Platten nicht moeglich war.

### Maßnahme

Datei mit einer Anweisung rekonstruieren, die eine Aufteilung auf
getrennte Index- und Datenplatten ermoeglicht.

## ARC0199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0199 FEHLER BEI RUECKGABE DES ZUGRIFFSRECHTS AUF PRIVATPLATTE: FEHLERCODE '(&00)'

### Bedeutung

Diese Fehlermeldung dient nur zu Diagnosezwecken.
Das Zugriffsrecht auf Privatplatte wird bei Subtaskbeendigung
zurueckgegeben.

## ARC0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0200 DVS-FEHLER '(&00)' AUF PLATTE. DATEI NICHT UEBERTRAGEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Der DVS-Fehler (&00) ist beim Bearbeiten einer Datei aufgetreten.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
Bei SUMMARY-Report (HSMS-Betrieb) oder Parameter SNR=*NO (ARCHIVE-
Betrieb) wird die Meldung nur fuer eine Datei ausgegeben und fuer
weitere unterdrueckt.
Verarbeitung wird fortgesetzt.

## ARC0201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0201 DVS-FEHLER '(&00)' BEI REKONSTRUKTION EINES KATALOG-EINTRAGS. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Der DVS-Fehler (&00) trat auf waehrend der Bearbeitung des
Katalogeintrags einer mit CATONLY=YES gesicherten Datei oder eines
FGG-Index oder einer Jobvariablen.
Die Meldung steht im ARCHIVE-Report unter der betroffenen Datei.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
FGG: file generation group

## ARC0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0202 DVS-FEHLER '(&00)' BEI EIN- BZW. AUSGABE AUF PLATTE. DATEI NICHT VOLLSTAENDIG UEBERTRAGEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

DVS hat den Fehler (&00) bei einer Ein- bzw. Ausgabe auf eine Platte
gemeldet. Das Kopieren der Datei wurde abgebrochen. Die Ausfuehrung der
Anweisung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## ARC0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0203 DVS- ODER JVS-FEHLER '(&00)' BEIM LOESCHEN VON DATEI BZW. JV. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00) ODER /HELP-MSG JVS(&00)

### Bedeutung

Bei dem Versuch, eine Datei/JV zu loeschen, wurde ein Fehler festgestellt.
(&00): DVS- bzw. JVS-Fehlercode.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## ARC0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0204 GENERATION KANN NICHT REKONSTRUIERT WERDEN. GRUPPEN-INDEX FEHLERHAFT ODER FEHLT

### Bedeutung

Eine Generation kann nicht rekonstruiert werden, weil der Gruppenindex
fehlt oder fehlerhaft ist.
Die Meldung steht im ARCHIVE-Report unter der betroffenen Datei.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

## ARC0205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0205 EINE VON EINER PARTIELLEN SICHERUNG ZU REKONSTRURIERENDE DATEI IST AUF DER PLATTE NICHT VORHANDEN BZW. MIT DER GESICHERTEN DATEI NICHT KOMPATIBEL. DATEI NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Die partiell zu rekonstruierende Datei existiert nicht oder ist zu der
partiell gesicherten Datei nicht kompatibel. Die partielle Sicherung der
Datei wird nicht rekonstruiert.
Die Meldung steht im ARCHIVE-Report unter der betroffenen Datei.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

## ARC0206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0206 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF FGG-INDEX. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung einer RESTORE-Anweisung fuer eine
Dateigeneration trat der DVS-Fehler (&00) auf, entweder
beim Lesen bzw. Schreiben oder beim Anfordern einer privaten Platte fuer
den Index. Der ACCESS-, WRITE PASSWORD- oder/und EXPIRATION-DATE-Eintrag
im Katalog koennte falsch sein.
Diese Fehlermeldung wird im ARCHIVE-Report ausgegeben.
Die Verarbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
FGG: file generation group

## ARC0207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0207 EINTRAG IN DIRECTORY-DATEI FUER DATEI '(&00)' ODER SICHERUNGS-VERSION '(&01)' ZERSTOERT

### Bedeutung

Waehrend einer Sicherung von Band oder der Rekonstruktion wurde ein
Fehler in der Directory-Datei entdeckt. Der Eintrag fuer die Datei (&00)
oder fuer die Sicherungsversion (&01) hat einen falschen Inhalt.

### Maßnahme

Die Sicherung von Band oder die Rekonstruktion kann normalerweise
wiederholt werden, wenn die betroffene Datei oder Sicherungsversion
ausgeschlossen wird.
Die Directory-Datei ist fuer die Fehleranalyse erforderlich.

## ARC0208

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0208 BLOCK HINTER BLOCK '(&00)' HAT FALSCHE PAM-SEITEN-NUMMER. REST DER DATEI NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Die Reihenfolge der zur Datei gehoerigen PAM-Bloecke stimmt nicht.
Der Block hinter Block (&00) hat eine falsche PAM-Seiten-Nummer.
Die Sicherung dieser Datei wird beim Erkennen des Fehlers sofort
abgebrochen.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Die Datei ist zerstoert! Sie muss sofort untersucht und repariert werden.
In diesem Sicherungslauf wurde sie nur unvollstaendig gesichert.
Bei einer Rekonstruktion ohne Directory-Datei aus diesem Sicherungslauf
muss diese Datei explizit ausgeschlossen werden!

## ARC0209

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0209 JVS-FEHLER '(&00)'. JOBVARIABLE WURDE NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Waehrend des Einlesens der gekennzeichneten Jobvariablen trat der JVS-
oder DVS-Fehler (&00) auf.
Die Meldung steht im ARCHIVE-Report unter der betroffenen JV.
Die Ausfuehrung wird fortgesetzt.

## ARC0210

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0210 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM EROEFFNEN VON VSN '(&01)'. DATENTRAEGER WIRD UEBERGANGEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

DVS hat den Fehler (&00) beim Oeffnen des Eingabe-Datentraegers (&01)
gemeldet. Die Bearbeitung wird mit dem naechsten Datentraeger
fortgesetzt.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Bei DVS-Fehler "0D77 oder 0DD8" Lauf wiederholen unter der
Kennung des Systemverwalters mit Operand OPERATOR=YES.

## ARC0211

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0211 KEINE KONVERTIERUNG DER DATEI. DATEI WURDE NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die erforderliche Konvertierung, um eine KEY-Datei auf einer NK-Platte zu
rekonstruieren, wird zurueckgewiesen.
Moegliche Ursachen:
- Fuer den Operanden CONVERSION wurde NO eingegeben.
- Standard-Konvertierung ist fuer eine Datei, die durch partielle
Sicherung gesichert wurde, nur im CONV-Format moeglich.
- Die Datei existiert bereits. Im Falle einer Konvertierung wird eine
bestehendene Datei nicht ueberschrieben.
- Datei ist verschluesselt und kann nicht von ARCHIVE konvertiert
werden.
Die Datei wurde nicht rekonstruiert. Die Bearbeitung wird mit der
naechsten Datei fortgesetzt.

## ARC0212

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0212 STANDARD-KONVERTIERUNG (KEY ZU NON-KEY) NICHT (VOLLSTAENDIG) MOEGLICH. DATEI WURDE NICHT (VOLLSTAENDIG) BEARBEITET

### Bedeutung

Standard-Konvertierung (KEY zu NON-KEY) ist nicht (vollstaendig) moeglich.
Die Datei wurde nicht (vollstaendig) bearbeitet.
Moegliche Ursachen:
- RECORD-FORMAT=FIXED und RECORD-SIZE zu lang (Datei wurde nicht
rekonstruiert).
- RECORD-FORMAT=VARIABLE und ein zu langer Satz wurde waehrend der
Konvertierung gefunden (Datei teilweise rekonstruiert).
Der Lauf wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

### Maßnahme

Die Datei kann ins CONV-Format konvertiert werden.

## ARC0213

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0213 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM LESEN VOM DATENTRAEGER MIT VSN '(&01)'. ARCHIVE-PROZESS WIRD ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MODUS DMS(&00)

### Bedeutung

DVS hat den Fehler (&00) beim Lesen von Datentraeger (&01) gemeldet.
Der abhaengige Prozess wird abgebrochen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## ARC0214

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0214 VERBINDUNGSFEHLER MIT 'SUBSYSTEM PAMINT'. DATEI WURDE NICHT (VOLLSTAENDIG) BEARBEITET

### Bedeutung

Ein Fehler trat bei der Verbindungsaufnahme mit PAMINT auf: Subsystem
wurde nicht erzeugt. Die Datei wurde nicht (vollstaendig) rekonstruiert.

### Maßnahme

Systemverwalter muss Subsytem PAMINT mit START-SUBSYSTEM erzeugen.
Dann ARCHIVE-Anweisung erneut eingeben.

## ARC0215

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0215 RELATIVE DATEI-GENERATIONSNUMMER DARF IN DIESER ANWEISUNG NICHT VERWENDET WERDEN

### Bedeutung

Die Angabe einer relativen Generationsnummer fuer eine Dateigeneration
ist nur bei den Anweisungen SAVE und EXPORT erlaubt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.
Die Analyse des Eingabetexts wird fortgesetzt.

## ARC0216

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0216 SICHERUNGSVERSION AUF DATENTRAEGER VSN '(&00)' STIMMT NICHT MIT DER ANGEGEBENEN UEBEREIN. DATENTRAEGER WIRD UEBERGANGEN

### Bedeutung

Unterschiedliche Sicherungsversionen entweder auf dem ersten
Eingabe-Datentraeger und dem Datentraeger (&00) oder in den Angaben des
Benutzers und dem Datentraeger (&00). Der Lauf wird mit dem naechsten
Datentraeger fortgesetzt.
Diese Meldung kann auch auftreten beim Importieren von Dateien, die
mit HSMS gesichert wurden, wenn Datentraeger angegeben werden ohne Angabe
einer Sicherungsversion.

## ARC0217

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0217 EINGABE-VSN '(&00)' WURDE VON EINER ANDEREN SUBTASK ERZEUGT ALS DAS ERSTE EINGABEBAND. DATENTRAEGER WIRD UEBERGANGEN

### Bedeutung

Der Benutzer hat die Eingabedatentraeger in der RESTORE-Anweisung nicht
entsprechend den Subtasks beim zugehoerigen Sicherungslauf gruppiert, oder
es wurde ein falsches Band zugewiesen.
Der Lauf wird mit dem naechsten Eingabedatentraeger fortgesetzt.
(&00): VSN des fehlerhaften Datentraegers

## ARC0218

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0218 DATENTRAEGER VSN '(&00)' IN FALSCHER REIHENFOLGE BEREITGESTELLT. VERARBEITUNG WIRD MIT NAECHSTEM DATENTRAEGER FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Datentraeger (&00) passt nicht in die Reihenfolge der Eingabe-
Datentraeger. Die Ausfuehrung der Anweisung wird mit dem naechsten
Datentraeger fortgesetzt.

## ARC0219

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0219 FUER DEN FORTSETZUNGSLAUF IST DER OPERAND 'DEVICE' NICHT BEKANNT

### Bedeutung

In der ARCHIVE-Anweisung wurde der Operand DEVICE nicht angegeben.
Der Wert des Operanden fuer die fortzusetzende Sicherung konnte
nicht ermittelt werden.

### Maßnahme

ARCHIVE-Anweisung mit Angabe des Geraetetyps (Band) oder der
Sicherungsversion (Platte) wiederholen.

## ARC0220

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0220 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM SCHREIBEN AUF DATENTRAEGER MIT VSN '(&01)'. DATENTRAEGER KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

DVS hat den Fehler (&00) fuer die Archivnummer VSN (&01) gemeldet.
Die Sicherung kann auf diesem Datentraeger nicht fortgesetzt werden.
Die Subtask wird abgebrochen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## ARC0221

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0221 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM SCHREIBEN AUF DATENTRAEGER MIT VSN '(&01)'. SUBTASK WIRD ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

DVS hat den Fehler (&00) fuer den Ausgabe-Datentraeger (&01) gemeldet.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.
(&00): DVS-Fehlercode
(&01): VSN des Ausgabedatentraegers oder ' ', wenn kein Datentraeger
vom Operator angegeben wurde.

## ARC0222

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0222 INTERNER FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DAS ARCHIVE-DIRECTORY FUER DATEI '(&01)'

### Bedeutung

'(&00)': FEHLERSCHLUESSEL
0001: Ende der Datei erreicht
0002: Ende des Satztyps erreicht
0003: Anfang der Datei erreicht
0004: Satz nicht gefunden
0005: Fehler beim Lesen
0006: Fehler beim Lesen naechster Satz
0007: Fehler beim Lesen vorhergehender Satz
0008: Fehler beim Schreiben
0009: Fehler beim Loeschen
0010: Fehler beim Oeffnen der Datei
0011: Fehler beim Schliessen der Datei
0012: Fehler im Modul FAUTPF
0013: sonstige Fehler
0014: Fehler beim Oeffnen der Datei durch DMS
0017: Fehler beim Sperren/Entsperren der Datei

## ARC0223

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0223 MAREN-FEHLER '(&00)' BEIM ANFORDERN EINES FREIEN BANDES. SUBTASK WIRD ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG MAR(&00)

### Bedeutung

(&00): Meldungsschluessel von MAREN.

### Maßnahme

/HELP-MSG-INFORMATION fuer die MAREN-Meldung MAR(&00) eingeben.

## ARC0224

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0224 ZU WENIG PLATTEN IM OPERANDEN 'DISKS' BZW. 'VOLUME' ANGEGEBEN. SUBTASK ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Ablauf eines SAVE oder EXPORT musste beendet werden, weil eine
weitere Platte benoetigt wird, aber im Operanden DISKS bzw. VOLUME keine
weitere Platte angegeben ist.

### Maßnahme

Die beabsichtigte Sicherung von Dateien kann spaeter durch ein
weiteres SAVE oder EXPORT vollendet werden.
Dabei sind die noch nicht gesicherten Dateien und eine ausreichende
Anzahl von Platten anzugeben.

## ARC0225

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0225 FEHLER '(&00)' WURDE VOM SUBSYSTEM SRPMFACL GEMELDET. DATEI NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Moegliche Fehler sind:
2 Fehler in SRPMFACL (SERSLOG-Eintrag erzeugt).
3 ACL nicht gefunden.
5 Kein ACL-Eintrag.
FFFF Subsystem SRPMFACL nicht geladen oder nicht verfuegbar.
Ab SECOS V4.0 wird SRPMFACL und FACS nicht mehr unterstuetzt.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen oder
Sicherung mit Parameter SAVE-ACL=NO durchfuehren.

## ARC0226

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0226 BLOCK MIT NUMMER '(&00)' DER SAM- BZW. ISAM-DATEI HAT FALSCHE CFID. SICHERUNG DER DATEI WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der (&00)-te Block in der aktuellen Datei hat eine andere
CFID (coded file id) als im Katalogeintrag.
Die Sicherung der Datei wird abgebrochen.
Die Pruefung der CFID von Bloecken in ISAM-Dateien erfolgt nur fuer solche
ISAM-Dateien, die auch tatsaechlich keine Luecken haben duerfen.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Die Datei ist zerstoert und muss rekonstruiert werden.

## ARC0227

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0227 PASSWORT-ROUTINE WEIST EINFUEHRUNG WEITERER PASSWOERTER AB (RUECKMELDUNG '(&00)'). ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Maximale Anzahl der Seiten fuer Passwoerter ist erreicht (RC = 4);
- Maximale Anzahl der Passwoerter pro Prozess ist erreicht (RC = 5);
- Maximale Anzahl der Passwoerter pro Passworttabelle ist erreicht
(RC = 6).

### Maßnahme

Passwort-Fehler (&00) ueberpruefen, um entsprechend zu reagieren.

## ARC0228

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0228 DATEIENDE NICHT GEFUNDEN: DATEI WURDE NICHT VOLLSTAENDIG UEBERTRAGEN

### Bedeutung

Die Datei wurde entweder ueber das Bandende hinweg auf zwei oder mehr
Baender gesichert und bei der RESTORE-Anweisung wurden nicht alle Baender
eingelesen oder die Datei wurde fehlerhaft gesichert.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie im Report des zugehoerigen Sicherungslaufs, ob die Datei
fehlerfrei gesichert wurde. Wenn ja, dann wiederholen Sie die
RESTORE-Anweisung mit der Angabe aller Baender, auf denen die Datei
gesichert wurde.

## ARC0229

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0229 '(&00)' KANN BEI DER FORTSETZUNG DER SICHERUNG NICHT ALS FOLGEDATENTRAEGER FUER DIESE SUBTASK VERWENDET WERDEN (BENUTZERFEHLER)

### Bedeutung

Abfangen eines Benutzerfehlers.

### Maßnahme

Bei SAVE mit CONTINUE duerfen unter derselben SVID beschriebene
Datentraeger nicht als Folgedatentraeger verwendet werden, d.h. diese
Datentraeger duerfen nicht im Operanden DISK bzw. VOLUME angegeben werden.

## ARC0230

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0230 DATEI/JV IST MEHR ALS EINMAL UNTER DIESER SVID GESICHERT. 'RESTORE'-VERSION NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Bei einem Sicherungslauf bzw. Exportlauf wurde der Name
der Datei bzw. Jobvariable mehr als einmal in den FILES-Anweisungen
angegeben. Es ist nicht abzusehen, welche Version dieser Datei
bei einem RESTORE-Lauf von dieser SVID rekonstruiert wird.

## ARC0231

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0231 DATEI NICHT VOLLSTAENDIG KOPIERT WEGEN FEHLER AUF FOLGEBAND

### Bedeutung

Die Datei wurde ueber das Bandende hinweg gesichert. Das Folgeband konnte
beim Einlesen nicht bearbeitet werden.

### Maßnahme

Falls das Folgeband wegen eines DVS-Fehler nicht eingelesen werden konnte,
Rekonstruktion auf anderem Bandgeraet wiederholen. Falls es wegen falscher
Sicherungsversion oder falscher Subsave-Nummer nicht bearbeitet wurde,
Versuch mit richtigem Band wiederholen.

## ARC0232

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0232 EINGABEBAND '(&00)' IST KEIN ARCHIVE-BAND SONDERN EIN BAND VON HSMS BACKUP-SERVER.

### Bedeutung

Das Eingabeband '(&00)' wurde nicht mit ARCHIVE sondern mit HSMS
beschrieben. Das Band wurde zurueckgewiesen.
Bitte benutzen Sie das Produkt HSMS.

## ARC0233

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0233 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM SCHREIBEN AUF AUSGABEPLATTE. ANWEISUNG ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Bei der Rekonstruktion auf Platten, deren VSNs im Operanden TO einer
FILES-Anweisung angegeben sind, tritt beim Rekonstruieren einer Datei der
DVS-Fehler (&00) auf. Weil fuer jede weitere Datei derselbe Fehler zu
erwarten ist, wird die Rekonstruktion abgebrochen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

- DVS-Fehler "D541 oder D54A" zeigt Plattenspeichermangel an.
Nicht benoetigte Dateien von den betroffenen Platten loeschen
und Rekonstruktion der restlichen Dateien veranlassen oder
restliche Dateien auf andere Datentraeger rekonstruieren.
- DVS-Fehler "D53A" zeigt Fehler beim Loeschen oder Aendern des
F1-Etiketts auf privatem Datentraeger an. Siehe Systemmeldung "D53A".

## ARC0234

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0234 INTERNER FEHLER IM SUBSYSTEM 'PAMINT'. DATEI NICHT (VOLLSTAENDIG) REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Ein interner Fehler trat in PAMINT waehrend der KEY-TO-NONKEY-
Konvertierung der Datei auf. Die Datei wurde nicht (vollstaendig)
rekonstruiert.

## ARC0235

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0235 FEHLERHAFTER OPERAND IM KOMMANDO /ENTER-JOB

### Bedeutung

Wegen eines fehlerhaften Operanden kann das Kommando /ENTER-JOB
nicht bearbeitet werden (z. B. bei falschem Passwort).

## ARC0236

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0236 FEHLER BEI SPEICHERPLATZANFORDERUNG WAEHREND DURCHSUCHENS DER KATALOGKETTE '(&00)' (JOBVARIABLE). JOBVARIABLEN NICHT VOLLSTAENDIG GESICHERT

### Bedeutung

Beim Anfordern des Klasse-5-Speichers, in den die Jobvariablen von (&00)
eingelesen werden sollen, ist ein Fehler aufgetreten. Es werden nur die
Jobvariablen der betroffenen Katalogkette gesichert, die zum Zeitpunkt
des Fehlers bereits eingelesen waren.

## ARC0237

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0237 KATALOGZUGRIFFSFEHLER '(&00)' FUER USER-ID '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Zugriff auf den Systemkatalog ist ein Fehler aufgetreten.
Der Sicherungslauf wird abgebrochen.
(&00): Fehlercode mit zweitem Returncode (soweit vorhanden)
(&01): Betroffene Benutzerkennung und ggf. Cat-Id.

## ARC0238

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0238 DVS-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER POSITIONIERUNG FUER EINEN FORTSETZUNGSSICHERUNGSLAUF. SUBSAVE ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Beim Positionieren des Bands bzw. auf Platte hinter die bereits
gesicherten Daten trat der DVS-Fehler mit Fehlercode (&00) auf.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

### Maßnahme

Sicherungslauf wiederholen.

## ARC0239

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0239 EINGABEBAENDER IN FALSCHER REIHENFOLGE. DATEI NICHT VOLLSTAENDIG KOPIERT

### Bedeutung

Beim Einlesen einer Datei, die ueber das Bandende hinweg gesichert wurde,
wird festgestellt, dass ein falsches Folgeband angegeben wurde. Die
Rekonstruktion bzw. das Kopieren der Datei wird abgebrochen.

### Maßnahme

Anweisung mit allen Eingabebaendern in richtiger Reihenfolge erneut
eingeben.

## ARC0240

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0240 LESEFEHLER BEIM REKONSTRUIEREN BZW. KOPIEREN DER DATEI. ES WURDE EIN DUMMY-BLOCK GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Beim Einlesen der gesicherten Datei ist ein I/O-Fehler aufgetreten.
Statt des nicht lesbaren ARCHIVE-Blocks wurde ein Dummy-Block geschrieben.
Falls der nicht lesbare ARCHIVE-Block mehr als eine PAM-Seite Daten
enthielt, stehen statt der weiteren fehlenden Bloecke solche mit anderer
CFID als in der rekonstruierten Datei.

### Maßnahme

Datei z.B. mit DPAGE reparieren oder loeschen und von einer anderen
Sicherungsversion einlesen.

## ARC0241

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0241 LESEFEHLER BEIM ZURUECKSCHREIBEN ODER KOPIEREN DER DATEI. DATEI WURDE NICHT VOLLSTAENDIG GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Diese Meldung wird im ARCHIVE-Report unter der betroffenen Datei
ausgegeben. Waehrend des Einlesens dieser Datei ist ein Lesefehler
aufgetreten. Die Datei ist nur bis zum letzten Block, der noch gelesen
werden konnte, rekonstruiert bzw. kopiert.

### Maßnahme

- Bei RESTORE-Lauf: Datei einzeln aus einer anderen Sicherungsversion
rekonstruieren mit REPLACE=ALL.
- Bei Sicherung von Band: Diese Datei kann aus der erstellten Kopie der
originalen Sicherungsversion nicht rekonstruiert werden!

## ARC0242

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0242 DATEI NICHT VOLLSTAENDIG UEBERTRAGEN, DA MEHR ALS '(&00)' LESEFEHLER AUF DEM EINGABEBAND AUFGETRETEN SIND

### Bedeutung

Die Verarbeitung des Bandes, auf dem die betroffene Datei gesichert ist,
wurde beendet, da die zulaessige Hoechstzahl an Lesefehlern ueberschritten
wurde.
Die Datei ist nicht vollstaendig rekonstruiert oder kopiert.
Die Meldung steht im ARCHIVE-Report unter der betroffenen Datei.
(&00): Fehleranzahl (sedezimal)

### Maßnahme

- Bei RESTORE-Lauf: Datei einzeln mit REPLACE=ALL aus
einer anderen Sicherungsversion rekonstruieren.
- Bei Sicherung von Band: Diese Datei kann aus der
erstellten Kopie nicht rekonstruiert werden!

## ARC0243

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0243 GELESENER ARCHIVE-BLOCK HAT NICHT DAS ERWARTETE FORMAT. ES WURDE EIN DUMMY-BLOCK GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Bei der Pruefung der gelesenen ARCHIVE-Bloecke wurde ein Formatfehler
entdeckt.
Statt des inkonsistenten ARCHIVE-Blocks wurde eine Dummy-PAM-Seite
geschrieben.
Falls der inkonsistente ARCHIVE-Block mehr als eine PAM-Seite Daten
enthielt, folgen auf die Dummy-PAM-Seite Seiten mit anderer CFID als die
der rekonstruierten Datei.

### Maßnahme

Datei reparieren (d.h. fehlende PAM-Seiten mit DPAGE o. ae. eintragen)
oder loeschen und von einer anderen SVID einlesen. Die nicht reparierte
Datei kann moeglicherweise mit ARCHIVE nicht mehr gesichert werden.

## ARC0244

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0244 FORMATFEHLER ODER FALSCHE BLOCKNUMMER BEIM REKONSTRUIEREN ODER KOPIEREN DER DATEI. DATEI WURDE NICHT VOLLSTAENDIG GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint im ARCHIVE-Report unter der Zeile fuer die
betroffene Datei. Beim Einlesen des Bandes waehrend eines RESTORE-Laufs
bzw. Sicherung von Band wurde ein Formatfehler auf einem Block entdeckt.
Die Ausgabe der betroffenen Datei wird beendet.

### Maßnahme

- RESTORE-Lauf: Datei von einer anderen Sicherungsversion zurueckholen
oder Lauf mit PARAM OPERATOR=YES wiederholen.
- Sicherung von Band: Die betroffene Datei kann von dieser
Sicherungsversion nicht wieder eingelesen werden!
Datei entweder von einer anderen Sicherungsversion kopieren oder erst
auf Platte rekonstruieren (siehe dazu auch die Meldung ARC0292).

## ARC0245

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0245 FEHLER WAEHREND DER POSITIONIERUNG DES BANDS NACH EINEM LESEFEHLER. DATEI WURDE NICHT VOLLSTAENDIG GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Diese Meldung erscheint im ARCHIVE-Report unter der Zeile fuer die
betroffene Datei. Die Verarbeitung der Datei und des Bandes wird
abgebrochen, weil das Band nach einem Lesefehler nicht wieder richtig
positioniert werden konnte.

### Maßnahme

Lauf auf anderem Geraet wiederholen. Falls der gleiche Fehler auftritt,
Datei von einer anderen Sicherungsversion einlesen.

## ARC0246

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0246 FEHLER BEIM LESEN DES 'FULL-RESTORE-CHECKPOINT'-SATZES. PARTIELLE SICHERUNG NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Die Information, ob die zugehoerige Vollsicherung erfolgreich
durchgefuehrt werden kann, konnte nicht gelesen werden.
Die partielle Sicherung wird deshalb nicht rekonstruiert.

### Maßnahme

Partielle Sicherung in einem anderen Lauf rekonstruieren.

## ARC0247

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0247 CHECKPOINT-SATZ FUER REKONSTRUKTION DER VOLLSICHERUNG NICHT GEFUNDEN. PARTIELLE SICHERUNG NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Es steht kein Satz in der Checkpoint-Datei, der anzeigt, dass die
zugehoerige Vollsicherung erfolgreich rekonstruiert wurde. Die
partielle Sicherung wird deshalb auch nicht rekonstruiert.

### Maßnahme

Die Datei in einem eigenen Lauf rekonstruieren.

## ARC0248

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0248 STATT '(&00)' FALSCHE ARCHIVE-DATENBLOCKNUMMER GEFUNDEN. DATEI NICHT VOLLSTAENDIG KOPIERT

### Bedeutung

Beim Einlesen der betroffenen Datei wurde ein Block mit falscher
ARCHIVE-Datenblocknummer gelesen. Die erwartete Nummer war (&00).
Die Datei wurde nicht vollstaendig eingelesen.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Siehe Meldung ARC0777.

## ARC0249

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0249 EINGABEBAND MIT VSN '(&00)' IST KEIN ARCHIVE-BAND. BAND WIRD UEBERGANGEN

### Bedeutung

Das Eingabeband wurde nicht mit ARCHIVE beschrieben. Das Band wurde
zurueckgewiesen.

## ARC0250

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0250 WEGEN SYSTEMFEHLER SUBTASK TSN# (&00) ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Nach einem Systemfehler wurde die angegebene Subtask in den Zustand
PENDED INDEFINITELY versetzt.
Die Subtask wurde nicht ordnungsgemaess beendet.

## ARC0251

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0251 FEHLER '(&00)' BEI FREIGABE DES KLASSE-5-SPEICHERS

### Bedeutung

(&00): SECONDARY INDICATOR und Returncode des Makros RELMP.

## ARC0252

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0252 ANGABE DER KATALOGKENNUNG IM DATEINAMEN IST IM MODUS 'CATID=NO' VERBOTEN

### Bedeutung

Im Modus CATID=NO ist die Angabe der Katalogkennung verboten:
1. In Dateinamen bei den Operanden NAME, EXCEPT, THRU, RENAME bei SAVE,
EXPORT, RESTORE, IMPORT or LIST -Laeufen.
2. Im Namen der Directory-Datei bei Laeufen mit DIRSAVE=YES.
Ausnahmen: Erlaubt ist stets die Angabe einer Katalogkennung bei dem
RENAME Operand in RESTORE, IMPORT oder LIST-Laeufen sowie die (redundante)
Angabe der Default-Katalogkennung im Namen der Directory-Datei.

### Maßnahme

Die Kommandoeingabe ohne Katalogkennung im Dateinamen wiederholen
oder Modus CATID=YES einschalten und die Kommandoeingabe wiederholen.

## ARC0253

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0253 BANDGERAET VOM TYP '(&01)' UND LAGERORT '(&02)' KONNTE NICHT BELEGT WERDEN (FEHLERSCHLUESSEL '(&00)').

### Bedeutung

Bei der Neureservierung am Anfang eines Laufes kann es folgende Gruende
fuer diesen Fehler geben:
- Der Geraetetyp oder der Lagerort wurde falsch angegeben.
- Der Operator hat kein Bandgeraet des geforderten Typs zugeschaltet.
- Alle Bandgeraete am angegebenen Lagerort sind belegt.
Am Ende eines Laufes kann dieser Fehler bei der Ruecknahme einer weiter-
gegebenen Geraetereservierung auftreten, wenn die Subtask das Geraete-
zugriffsrecht nicht ordnungsgemaess zurueckgegeben hat.
'(&00)': Fehlerschluessel
1: Geraet derzeit nicht verfuegbar
2: Geraet permanent nicht verfuegbar
3: Zuweisung nicht erlaubt
4: Geraet nicht definiert
5: andere Ursachen
'(&01)': Geraetetyp
'(&02)': Lagerort

## ARC0254

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0254 WERT VON 'PARAM CATID' STIMMT NICHT MIT MODUS DES DATENTRAEGERS '(&00)' UEBEREIN. DATENTRAEGER WIRD NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Der Wert fuer PARAM CATID des aktuellen Laufs stimmt nicht mit dem
des Laufes ueberein, mit dem der Datentraeger (&00) beschrieben wurde.

### Maßnahme

PARAM CATID auf den richtigen Wert setzen und Anweisung wiederholen.

## ARC0255

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0255 MIT OPERAND 'THRU' ANGEGEBENER DATEIBEREICH UEBERSCHREITET PVS-GRENZE

### Bedeutung

Der mit dem Operand THRU angegebene Dateibereich ueberschreitet die Grenze
eines Pubsets. Die Standardregel bei fehlender Katalogkennung ist zu
beachten!

## ARC0256

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0256 ANGEGEBENE DIRECTORY-DATEI KANN NICHT NACH CAT-IDS DURCHSUCHT WERDEN

### Bedeutung

Bei INQUIRE koennen in den Operanden FILES und JOBVAR nur dann
Cat-Ids angegeben werden, wenn die Directory-Datei zu SAVE-Laeufen mit
PARAM CATID=YES gehoert.

## ARC0257

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0257 FEHLERHAFTER LETZTER BLOCK AUF DATENTRAEGER '(&00)'. DATENTRAEGER KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

Die Konsistenzpruefung fuer den letzten Datenblock der
ARCHIVE-Sicherungsdatei auf Datentraeger (&00) hat einen Fehler
ergeben. Deshalb kann die Sicherung nicht fortgesetzt werden.
Fehlerursache kann z.B. ein Fehler in der Sicherungsdatei selber sein oder
bei einem Magnetband-Datentraeger ein Hardwarefehler waehrend der
Positionierung.

### Maßnahme

Die beanstandeten Datentraeger mit einem LIST-Lauf ueberpruefen.
Bandgeraete ueberpruefen.

## ARC0258

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0258 FEHLER '(&00)' BEI KATALOGZUGRIFF FUER DATEI '(&01)'. BENUTZERKENNUNG NICHT VOLLSTAENDIG GESICHERT

### Bedeutung

Beim Zugriff auf den Systemkatalog ist ein Fehler aufgetreten.
Die Benutzerkennung wird nicht vollstaendig gesichert.
Der Lauf wird fortgesetzt.
(&00): Fehlercode.
(&01): Dateiname.

## ARC0259

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0259 FORTSETZUNGSBAND '(&00)' IST ALS 'UNUSABLE' GEKENNZEICHNET. FORTSETZUNG DIESER SVID NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Das Band mit der VSN (&00), das fortgesetzt werden soll, ist in der
Directory-Datei als UNUSABLE gekennzeichnet. Das heisst, dass waehrend des
vorhergehenden Sicherungslaufs ein I/O-Fehler auf diesem Band auftrat.
Eine Fortsetzung dieser Sicherungsversion ist nicht erlaubt.

### Maßnahme

Die zu sichernden Dateien bzw. Jobvariablen in eine neue Sicherungsversion
sichern, anstatt die laufende Sicherungsversion fortzusetzen.

## ARC0260

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0260 AUF BAND '(&01)' WURDEN HINTER BLOCK '(&00)' NICHT DIE ERWARTETEN EOF-BLOECKE GEFUNDEN. BEARBEITUNG DES BANDES WIRD BEENDET

### Bedeutung

Das Ende von ARCHIVE-Banddateien wird durch eine Bandendemarke,
drei EOF-Bloecke und einen TRAILER-Block gekennzeichnet.
Auf diesem Band stehen hinter der gemeldeten Bandendemarke aber keine
EOF-Bloecke.
Moegliche Ursachen:
Durch einen Geraetefehler wurde irrtuemlich eine Bandendemarke erkannt.
Die EOF-Bloecke koennen aber auch wegen eines Fehlers beim Schliessen der
Datei beim Beschreiben des Bandes fehlen.
Sehen Sie sich dazu bitte auch die Meldungstexte zu ARC0280, ARC0281,
ARC0283 und ARC0284 an.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

ARCHIVE-Lauf auf einem anderen Bandgeraet wiederholen und ARCHIVE-Report
des zugehoerigen Sicherungslaufes auf einen Fehler beim Schliessen der
Datei untersuchen.

## ARC0261

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0261 DIRECTORY-DATEI DARF KEINE DATEIGENERATION SEIN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

## ARC0262

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0262 KATALOGERWEITERUNG FEHLT. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Weil die Katalogerweiterung fehlt, ist die Datei defekt.
Deshalb wird die Datei nicht verarbeitet.

## ARC0263

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0263 MIT 'PARAM CATID=NO' ERSTELLTE SICHERUNGSVERSION KANN NICHT MIT 'PARAM CATID=YES' FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

Die fortzusetzende Sicherungsversion wurde mit PARAM CATID=NO
erstellt (die Directory-Datei wurde erst nachtraeglich in das Format
CATID=YES konvertiert) und kann deshalb nicht mit PARAM CATID=YES
fortgesetzt werden.

### Maßnahme

Neue Sicherungsversion starten, anstatt CONTINUE zu verwenden, oder die
Baender (bzw. die Plattendateien bei Sicherung auf Platte) mit ARCHIVE
in das Format CATID=YES konvertieren (Kopieren von Sicherungsversion) und
die konvertierte Sicherung mit CONTINUE fortsetzen.

## ARC0264

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0264 TASK-MANAGEMENT MELDET TASK-GENERIERUNGSFEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Beim Generieren einer Subtask ist der Fehler (&00) aufgetreten.
Die Subtask wurde nicht generiert.

## ARC0265

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0265 DATEINAME ZU LANG ODER UNGUELTIG. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Der Name der zu sichernden bzw. zu rekonstruierenden Datei ist laenger
als 41 Zeichen.
- Der Name der zu sichernden Dateigenerationsgruppe ist laenger
als 34 Zeichen.
- Es ist nicht genug Platz im Katalogeintrag, um die Datei umzubenennen.

### Maßnahme

Korrekten Namen mit Operand RENAME eingeben.

## ARC0266

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0266 VERWENDUNG DES OPERANDEN 'ORIGIN' IN 'FILES' FUER DIESE ANWEISUNG UNZULAESSIG

### Bedeutung

Der Operand ORIGIN in der FILES-Anweisung ist fuer diese Anweisung
unzulaessig. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0267

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0267 GERAETETYP 'WORK' DARF NICHT MIT DIRECTORY VERWENDET WERDEN

## ARC0268

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0268 UNGUELTIGE OPTION FUER VERSCHLUESSELTE DATEI. DATEI NICHT VERARBEITET

### Bedeutung

Die Datei ist verschluesselt.
Eine fuer verschluesselte Dateien ungueltige Option wurde verlangt:
HSMS-Lauf : EXPORTED-ENVIRONMENT ist nicht *KEEP
ARCHIVE-Lauf: T-A-V=BEFORE-V26B oder LOCATION=RESET oder ATTRIBUTES=RESET
Die Datei wird nicht gesichert. Die Anweisung wird fortgesetzt.

## ARC0269

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0269 MAREN-FEHLER '(&01)' MIT VSN '(&00)'. DATENTRAEGER ZURUECKGEWIESEN. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG MAR(&01)

### Bedeutung

Die VSN (&00) wurde vom Subsystem MAREN mit dem Fehler (&01)
zurueckgewiesen. Die Bearbeitung der Anweisung wird fortgesetzt.

### Maßnahme

/HELP-MSG-INFORMATION fuer die MAREN-Meldung MAR(&01) eingeben.

## ARC0270

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0270 AUF DATENTRAEGER '(&00)' EXISTIERT EINE SICHERUNGSDATEI MIT DERSELBEN SVID, DIE NICHT VOM ORIGINALLAUF STAMMT. RESTART-LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Restart findet ARCHIVE auf dem Datentraeger eine Sicherungsdatei
mit derselben SVID, die nicht ueberschrieben werden darf.
Diese Datei kann bei einem Sicherungslauf auf einem anderen
Rechner erzeugt worden sein, entweder vom Originallauf des
mit PROCESS gestarteten Laufs oder von einem anderen ARCHIVE-Lauf.
Der RESTART-Lauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

Wenn der RESTART-Lauf von einem anderen Rechner gestartet wurde
als der Originallauf, Restart auf demselben Rechner starten,
auf dem der Originallauf durchgefuehrt wurde.
Ist dies nicht moeglich oder wurde der RESTART-Lauf auf demselben
Rechner gestartet wie der Originallauf, den Originallauf wiederholen.

## ARC0271

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0271 SAETZE MIT GLEICHEM SCHLUESSEL GEFUNDEN: '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Obwohl die Directory-Datei eine DUPKEY=NO-Datei ist, doppelte
Satzschluessel also nicht zulaessig sind, wurden zwei Saetze mit
identischen Schluesseln gefunden. Die Directory-Datei ist in einem
inkonsistenten Zustand!
(&00): Abdruckbarer Teil des Satzschluessels.

### Maßnahme

Diagnose informieren.

## ARC0272

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0272 DATEI '(&00)' IST NICHT VOLLSTAENDIG BEARBEITET

### Bedeutung

Die Bearbeitung der Datei (&00) wurde abgebrochen (z.B. mit /CANCEL-JOB).
Die Ausgabedatei ist daher nicht vollstaendig.

## ARC0273

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0273 FEHLER '(&00)' IN SHOW-FILE-ATTRIBUTES BEI FGG-INDEX

### Bedeutung

Beim FSTAT auf den FGG-Index, der zu einer mit relativer
Generationsnummer angegebenen Dateigeneration gehoert,
trat der DVS-Fehler (&00) auf.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt, die Anweisung wird
nicht ausgefuehrt.
FGG: file generation group

## ARC0274

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0274 UNGUELTIGER BACKUP-EINTRAG IM KATALOG. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Konsistenzpruefung fuer den BACKUP-Eintrag der Datei im Katalog
hat einen ungueltigen Wert ergeben. Die Datei wurde nicht gesichert.

### Maßnahme

BACKUP-Eintrag aendern.

## ARC0275

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0275 PLAM-FEHLER '(&00)' BEI PARTIELLER SICHERUNG/REKONSTRUKTION EINER PLAM-BIBLIOTHEK MIT 'BLKLCTRL=NO'

### Bedeutung

Der Fehler (&00) wurde von PLAM fuer eine Bibliothek mit BLOCK-CONTROL=NO
gemeldet.
Moegliche Ursachen:
- Im Fall eines partiellen Sicherungslaufes wurde die Bibliothek
nicht gesichert.
- Im Fall eines partiellen Rekonstruktionslaufes kann die
rekonstruierte Bibliothek Informationen von Elementen enthalten,
die zwischen der Vollsicherung und der partiellen Sicherung mit
DESTROY=YES entfernt wurden (Speicherplatz nicht vollstaendig mit
binaeren Nullen ueberschrieben).

## ARC0276

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0276 JOBVARIABLE '(&00)' IST NICHT VOLLSTAENDIG BEARBEITET

### Bedeutung

Die Bearbeitung der Jobvariablen (&00) wurde abgebrochen (z.B. mit
CANCEL).

## ARC0277

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0277 TYP 'CATID' DER DIRECTORY-DATEI ENTSPRICHT NICHT DEM MODUS DES AKTUELLEN LAUFS. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Der Wert von PARAM CATID des aktuellen Laufs stimmt nicht ueberein mit
dem der Sicherungen, die bisher mit der angegebenen Directory-Datei
durchgefuehrt wurden.

### Maßnahme

Richtigen Wert fuer PARAM CATID angeben und Anweisung wiederholen.

## ARC0278

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0278 VOLUME-TYP FEHLERHAFT. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- NDM-Fehler (Systemdump von ARCHIVE erzeugt),
- Volume-Typ ist dem System unbekannt.

### Maßnahme

Falls kein NDM-Fehler vorliegt:
- Katalogeintrag ueberpruefen.

## ARC0279

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0279 VOLUME-TYP DER DATEI '(&00)' FEHLERHAFT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- NDM-Fehler (Systemdump von ARCHIVE erzeugt),
- Volume-Typ ist dem System unbekannt,
- Datei (&00) schon eingerichtet mit ungeeignetem Volume-Typ.

### Maßnahme

Falls kein NDM-Fehler vorliegt:
- Katalogeintrag ueberpruefen,
- Datei umbenennen oder loeschen und Lauf wiederholen.

## ARC0280

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0280 FEHLER '(&00)' BEIM PRUEFEN DER 'EOF-LABEL' AUF BAND '(&01)'. BEARBEITUNG DES BANDES WIRD BEENDET

### Bedeutung

Beim Pruefen der EOF-LABEL trat hinter der Bandendemarke ein interner
oder DMS-Fehler auf. Die Bandendemarke kann wegen eines Geraetefehlers
gemeldet worden sein. Sehen Sie sich dazu bitte auch die Meldungstexte
ARC0260, ARC0281, ARC283 und ARC284 an.

### Maßnahme

ARCHIVE-Lauf auf einem anderen Bandgeraet wiederholen.

## ARC0281

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0281 AUF BAND '(&00)' IST DER TRAILER-BLOCK NICHT VORHANDEN. SICHERUNG KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

ARCHIVE erwartet hinter den EOF-Bloecken einen TRAILER-Block.
Anhand des TRAILER-Blockes wird ueberprueft, ob eine Sicherung fortgesetzt
werden kann. Auf dem angegebenen Band fehlt dieser TRAILER-Block. Ursache
kann ein Geraete- oder Closefehler sein. Sehen Sie sich dazu bitte auch
die Meldungstexte zu ARC0260, ARC0280, ARC0283 und ARC0284 an.

### Maßnahme

Lauf auf einem anderen Bandgeraet wiederholen.

## ARC0282

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0282 AUF BAND '(&00)' GAB ES WAEHREND DER LETZTEN SICHERUNG EINEN FEHLER. DIE SVID KANN DESHALB NICHT FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

Auf dem Fortsetzungsband trat waehrend der letzten Sicherung
ein Fehler auf. Die SVID kann deshalb nicht fortgesetzt werden.

## ARC0283

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0283 ENDE DER FORTZUSETZENDEN SICHERUNG KONNTE AUF BAND '(&00)' NICHT GEFUNDEN WERDEN. DIE SICHERUNG KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN

### Bedeutung

ARCHIVE hat das Ende der Sicherung, die fortgesetzt werden soll, nicht
gefunden. Die Ursache kann ein Fehler waehrend der letzten Sicherung oder
ein Geraetefehler sein. Sehen Sie sich dazu bitte auch die Meldungstexte
ARC0260, ARC0280, ARC0281 und ARC0284 an.

### Maßnahme

Report des letzten Sicherungslaufes ueberpruefen und Lauf auf einem
anderen Bandgeraet wiederholen.

## ARC0284

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0284 BEIM PRUEFEN DES TRAILER-BLOCKS AUF BAND '(&01)' TRAT FEHLER '(&00)' AUF. BEARBEITUNG DES BANDES WIRD BEENDET

### Bedeutung

Beim Ueberpruefen des TRAILER-Blockes trat hinter der Bandendemarke ein
interner oder DMS-Fehler auf. Sehen Sie sich dazu auch die Meldungstexte
ARC0260, ARC0280, ARC0281 und ARC0283 an.

### Maßnahme

Wiederholen Sie den Lauf auf einem anderen Bandgeraet.

## ARC0285

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0285 VOLUME '(&00)' IST NICHT LETZTES VOLUME EINER ABGESCHLOSSENEN SICHERUNG. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der angegebene Datentraeger ist voll und der letzte Datenblock
ist nicht der letzte Block einer gesicherten Datei. Diese Meldung
kann ausgegeben werden, wenn Sie nicht den letzten Datentraeger einer
Sicherung bzw. den letzten Datentraeger einer abgebrochenen Sicherung
angegeben haben.

### Maßnahme

Lauf mit dem letzten Datentraeger der fortzusetzenden Sicherung
wiederholen, wenn nicht bereits geschehen.

## ARC0286

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0286 TRAILER-BLOCK AUF BAND '(&00)' ZEIGT EINEN UNBEKANNTEN BANDZUSTAND AN. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der TRAILER-Block zeigt einen unbekannten Bandzustand an. Ursache kann ein
Fehler waehrend der letzten Sicherung oder ein Lesefehler sein.

### Maßnahme

ARCHIVE-Report ueberpruefen und Lauf auf einem anderen Bandgeraet
wiederholen.

## ARC0287

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0287 FEHLER BEIM LESEN DES 'INDEX-RESTORE-CHECKPOINT'-SATZES. INDEX NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Beim Lesen der Information, ob der Index aus der betroffenen vorherigen
SVID erfolgreich rekonstruiert wurde, ist ein Fehler aufgetreten. Da
REPLACE=NO angegeben ist, wird der Index aus der aktuellen SVID nicht
rekonstruiert.

### Maßnahme

Index und Generationen in einem anderen Lauf rekonstruieren.

## ARC0288

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0288 'INDEX-CHECKPOINT'-SATZ NICHT GEFUNDEN. INDEX NICHT REKONSTRUIERT

### Bedeutung

Es steht kein Satz in der Checkpoint-Datei, der anzeigt, dass der
existierende Index trotz REPLACE=NO ersetzt werden darf. Der Index wird
deshalb von der aktuellen SVID nicht rekonstruiert.

### Maßnahme

Betreffende Gruppe in einem anderen Lauf rekonstruieren.

## ARC0289

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0289 FALSCHE BLOCKNUMMER STATT '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)'. OPERATOR WIRD GEFRAGT, OB BEARBEITUNG DES BANDS FORTGESETZT WERDEN SOLL

### Bedeutung

Die Positionierung des Eingabedatentraegers (&01) stimmt nicht mehr. Statt
des erwarteten Blocks mit der ARCHIVE-Datenblocknummer (&00) wurde ein
Block mit einer anderen Nummer eingelesen.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Falls der Meldung Geraetefehler vorausgingen, das Band auf einem anderen
Geraet nochmals einlesen. Falls keine Geraetefehler aufgetreten sind, die
Umgebung des angegebenen Blocks ausdrucken und untersuchen, ob die Bloecke
bei der Sicherung vollstaendig auf das Band geschrieben wurden.
Der Operator bekommt die zu beantwortende Meldung ARC0906.
Antwort .0: Das restliche Band kann uebergangen werden.
Antwort .1: Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
Wird die Bearbeitung fortgesetzt und gehoert der gelesene Block und der
vorhergehende zu einer zu bearbeitenden Datei, so bekommt der Operator
anschliessend noch die zu beantwortende Meldung ARC0902.
Antwort .0: Datei uebergehen.
Antwort .1: Die Bearbeitung der Datei wird fortgesetzt.
Wird die Bearbeitung der Datei fortgesetzt, so koennen in dieser Datei
Bloecke fehlen. Die logischen Blocknummern der Umgebung sind dem Ausdruck
des Bands zu entnehmen.

## ARC0290

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0290 FALSCHE ARCHIVE-DATENBLOCKNUMMER GEFUNDEN STATT '(&00)' AUF VSN '(&01)'. BEI DATEI '(&02)' WURDE DATEIANFANG NICHT GEFUNDEN. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Nachdem eine falsche ARCHIVE-Datenblocknummer gefunden wurde,
wurde die Bearbeitung des Datentraegers fortgesetzt. Der naechste
gelesene Block gehoert zu einer anderen Datei, der Dateianfang wurde
jedoch nicht gefunden. Die Datei kann nicht bearbeitet werden.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

## ARC0291

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

ARC0291 SPEICHERMANGEL BEI ANFORDERUNG VON '(&00)' SPEICHER. KEIN SPEICHERPLATZ BELEGT

### Bedeutung

Beim $REQM wurde (&00) Speichermangel festgestellt. Es wurde
kein Speicherplatz belegt. Der Speicherbereich ist zu klein.

### Maßnahme

Systemservice verstaendigen.
MEMORY-POOL-SIZE in der ARCHIVE Parameterdatei
SYSPAR.ARCHIVE.xxx erhoehen.

## ARC0292

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0292 DATEI-BEARBEITUNG WURDE TROTZ FALSCHER ARCHIVE-BLOCKNUMMER FORTGESETZT. EVENTUELL KOENNEN DATEIBLOECKE FEHLEN

### Bedeutung

Bei der Pruefung der ARCHIVE-Blocknummer wurde ein Fehler festgestellt.
Die Bearbeitung der Datei wurde trotzdem fortgesetzt. In der Datei
koennen Bloecke fehlen.

### Maßnahme

Die Umgebung der fehlerhaften Stelle sollte vom Band ausgedruckt und die
Datei repariert werden (d.h. fehlende Seiten mit DPGAE o.ae. eintragen)
oder die betroffene Datei von einer anderen Sicherungsversion einlesen.
Siehe dazu auch die Meldungen ARC0289 und ARC0778.

## ARC0293

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0293 SPEICHERMANGEL FUER 'MEMORY-POOL-REQUEST' (REQMP)

### Bedeutung

Es konnte nicht genuegend zusammenhaengender Speicherplatz
im MEMORY-POOL oder im Klasse-6-Speicher zugewiesen werden.
Eventuell wurden zu viele Dateien angegeben.

### Maßnahme

Neuen Versuch mit weniger Dateien starten.

## ARC0294

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0294 SUBSYSTEM ARCHIVE VON DSSM NICHT ZUR VERFUEGUNG GESTELLT

### Bedeutung

DSSM konnte den TPR-Teil von ARCHIVE nicht laden oder konnektieren.
Moegliche Ursachen:
- SYSLNK.ARCHIVE.Version nicht vorhanden oder nicht zu benutzen.
- Der Anwender hat das Subsystem ARCHIVE mit dem Kommando
/RELEASE-SUBSYSTEM-SPACE abgeschaltet.
- andere DSSM-Fehler.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## ARC0295

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0295 DATEI IST BEREITS UNTER DIESER SVID GESICHERT. 'CNS'-DIRECTORY-AENDERUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Bei einem Sicherungslauf wurde der Dateiname mehr als einmal in den
FILES-Anweisungen angegeben. Die Datei wurde unter dieser SVID bereits
gesichert. Das Eintragen einer CNS-Sicherung in die Directory-Datei wird
zurueckgewiesen, auch dann, wenn diese Sicherung fehlerhaft war.

## ARC0296

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0296 SICHERUNGSDATEI AUF '(&00)' KANN DURCH DIESE ARCHIVE-VERSION NICHT EINGELESEN WERDEN

### Bedeutung

Eingabe-Sicherungsdatei auf (&00) kann durch diese ARCHIVE-Version nicht
eingelesen werden.
Der Lauf wird mit dem naechsten Eingabedatentraeger fortgesetzt.

## ARC0297

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0297 PARTIELLE SICHERUNG DER BIBLIOTHEK '(&00)' WIRD DURCH VOLLSICHERUNG ERSETZT

### Bedeutung

Der BITMAP-Speicher, der fuer die partielle Sicherung der PLAM-Bibliothek
(&00) benoetigt wird, konnte nicht reserviert werden.
Die Bibliothek wird vollstaendig gesichert.

## ARC0298

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0298 ZWEI 'EXCEPT'-OPERANDEN MUESSEN DURCH MINDESTENS EINEN 'NAME'-OPERANDEN GETRENNT SEIN

### Maßnahme

EXCEPT-Operanden durch einen NAME-Operanden trennen.
NAME-Operand darf leer sein: F EXCEPT=...,NA=,EXCEPT=...

## ARC0299

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0299 'MODIFY-ARCHIVE'-ANWEISUNG FUER EINEN NICHT EXISTIERENDEN 'SVID-EXTENSION-RECORD'

### Bedeutung

Es gibt keinen SVID-EXTENSION-RECORD mit der in der
MODIFY-ARCHIVE-Anweisung geforderten SVID.

## ARC0300

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

ARC0300 INTERNER ARCHIVE-FEHLER IN '(&00)'

### Bedeutung

ARCHIVE hat einen internen Fehler oder Systemfehler festgestellt, der
vom Systemkundendienst untersucht werden sollte.
Diese Meldung wird an der Konsole ausgegeben. Es wird dem Operator
angeboten, einen Systemdump zu ziehen.
Jede Meldung zwischen ARC0301 und ARC0399 erzeugt diese Meldung.
(&00): Name und Stelle des Moduls, wo der Fehler entdeckt wurde.

### Maßnahme

Systemdump, Konsolprotokoll und ARCHIVE-Report zur Diagnose geben.

## ARC0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0301 INTERNER ARCHIVE-FEHLER WAEHREND UFS-ZUGRIFF. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

## ARC0305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0305 SYSTEMFEHLER BEIM ZUGRIFF AUF 'USER-TABLE'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Auf die USER-TABLE kann nicht zugegriffen werden. Die Ausfuehrung der
Anweisung wird abgebrochen. Gleichzeitig wird der Operator mit
der Meldung ARC0300 informiert.

## ARC0306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0306 MRS-KATALOG-ZUGRIFFSFEHLER '(&00)' FUER PUBSET '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0300 ausgegeben
(interner ARCHIVE-Fehler). (&00) bezeichnet die Stelle im Programm,
an der der Fehler aufgetreten ist (fuer Diagnosezwecke).

### Maßnahme

Ggf. Systemdump erzeugen.

## ARC0307

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0307 MRS-KATALOG-ZUGRIFFSFEHLER '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0300 ausgegeben
(interner ARCHIVE-Fehler). (&00) bezeichnet die Stelle im Programm,
an der der Fehler aufgetreten ist (fuer Diagnosezwecke).

### Maßnahme

Ggf. Systemdump erzeugen.

## ARC0308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0308 MEMORY-POOL KONNTE VON ARCHIVE-MAINTASK NICHT EROEFFNET WERDEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0300 ausgegeben
(interner ARCHIVE-Fehler).
(&00) bezeichnet die Stelle im Programm, an der der Fehler
aufgetreten ist (fuer Diagnosezwecke).

### Maßnahme

Ggf. Systemdump erzeugen.

## ARC0309

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0309 TSN '(&00)' KANN SICH NICHT AN MEMORY-POOL ANSCHLIESSEN. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0300 ausgegeben
(interner ARCHIVE-Fehler).
(&00) bezeichnet die Stelle im Programm, an der der Fehler
aufgetreten ist (fuer Diagnosezwecke).

### Maßnahme

Ggf. Systemdump erzeugen.

## ARC0310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0310 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF ENTER-DATEI. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Durch die PROCESS-Anweisung werden mit ENTER-Dateien Jobs gestartet.
Eine ENTER-Datei kann wegen Fehler nicht verarbeitet werden.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
Der Operator wird mit der Meldung ARC0300 informiert.

## ARC0311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0311 FEHLER BEI MEMORY-POOL-ANFORDERUNG. FEHLERCODE '(&00)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Bei der Anforderung von Speicherplatz aus dem Memory-Pool ist ein
Fehler aufgetreten.
(&00): SECONDARY-INDICATOR und Fehlercode des REQMP-Aufrufs.
Zusaetzlich wird an der Konsole die Meldung ARC0300 ausgegeben und
ein Systemdump angeboten.

### Maßnahme

Systemdump, Konsolprotokoll und ARCHIVE-Report zur Diagnose
schicken.

## ARC0312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0312 KATALOGZUGRIFFSFEHLER '(&00)' FUER USER-ID '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Lesezugriff auf den Systemkatalog ist ein Fehler aufgetreten. Die
Meldung ARC0300 wird an der Konsole ausgegeben und ein Systemdump wird
ANGEBOTEN.
Der Sicherungslauf wird abgebrochen.
(siehe MSG ARC0048) eintritt, wird der Lauf entgegen dem Meldungstext
nicht abgebrochen, sondern mit der naechsten Benutzerkennung fortgesetzt.
(&00): Fehlercode und Secondary-Indicator (falls vorhanden).
(&01): Kennung und Cat-Id (falls vorhanden) der betroffenen Katalogkette.

### Maßnahme

Systemdump ziehen und Diagnose informieren.

## ARC0315

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0315 MEMORY-POOL KONNTE NICHT EROEFFNET BZW. NICHT AUFGELOEST WERDEN

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0300 ausgegeben
(interner ARCHIVE-Fehler).
(&00) bezeichnet die Stelle im Programm, an der der Fehler
aufgetreten ist (fuer Diagnosezwecke).

### Maßnahme

Ggf. Systemdump erzeugen.

## ARC0320

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0320 INTERNER ARCHIVE FEHLER. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

ARCHIVE hat einen internen Fehler oder Systemfehler festgestellt, der
vom Systemkundendienst untersucht werden sollte.
Der Benutzer sollte die Anweisung nicht wiederholen, solange die Ursache
der Stoerung nicht ermittelt ist.
Gleichzeitig wird der Operator mit der Meldung ARC0300 informiert.

### Maßnahme

Systemdump, Konsolprotokoll und Anweisung und SYSOUT an Diagnose
schicken.

## ARC0332

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0332 BAND-ALLOKIERUNGS-FEHLER: FEHLERCODE '(&00)'. ZWEITER FEHLERCODE '(&01)'. LAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0300 ausgegeben
(interner ARCHIVE-Fehler).

### Maßnahme

Ggf. Systemdump erzeugen.

## ARC0333

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0333 BAND-DEALLOKIERUNGS-FEHLER: FEHLERCODE '(&00)'. ZWEITER FEHLERCODE '(&01)'. LAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0300 ausgegeben
(interner ARCHIVE-Fehler).

### Maßnahme

Ggf. Systemdump erzeugen.

## ARC0400

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0400 LAUF WIRD ABGEBROCHEN. EINIGE DATEIEN SIND VERMUTLICH NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Bearbeitung von einigen Dateien wurde abgebrochen.
Die Ausgabedatei ist daher nicht vollstaendig.

## ARC0401

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0401 FEHLER '(&00)' IN GUARDS-DATEI. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

GUARDS war fuer die Sperre/Nichtsperre einer GUARDS-Datei aufgerufen.
Die Bearbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

### Maßnahme

/HELP-MSG-INFORMATION PRO(&00) gibt die Bedeutung der GUARDS-Meldung an.

## ARC0402

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0402 REKONSTRUKTION AUF NK4-PLATTE NICHT MOEGLICH. DATEI WURDE NICHT EINGELESEN

### Bedeutung

Das Format der Datei erlaubt kein Einlesen auf eine NK4-Platte.
Auf NK4-Platte koennen nur eingelesen werden:
1. NK-ISAM-Dateien mit BLOCK-CONTROL=*DATA4K und
2. PAM/SAM-Dateien mit BLOCK-CONTROL=*NO/*DATA
und BLOCK-SIZE=(*STD,gerader Wert)
K-Dateien werden standardmaessig in entsprechende NK-Dateien konvertiert,
wenn es sich um PAM/SAM-Dateien mit BLOCK-SIZE=(*STD,gerader Wert)
handelt.
Andere NK-Dateien kann ARCHIVE nicht auf NK4-Platten restaurieren.
Mit der Konvertierung in das CONV-Format koennen andere K-Dateien als
NK-Dateien mit BLOCK-CONTROL=*NO und BLOCK-SIZE=(*STD,2) eingelesen
werden.
Die Verarbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

### Maßnahme

1) Konvertieren Sie die Datei vor der Sicherung mit PAMCONV in ein fuer
NK4-Platten erlaubtes NK-Format.
2) Rekonstruieren Sie die Datei auf eine NK2-Platte und konvertieren Sie
die restaurierte Datei mit PAMCONV auf eine NK4-Platte.

## ARC0403

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0403 PLAM-FEHLER '(&00)' BEI 'K-TO-NK'-KONVERTIERUNG. DATEI NICHT VOLLSTAENDIG KONVERTIERT

### Bedeutung

Der PLAM-Fehler (&00) trat bei der K-TO-NK-Konvertierung
mit PAMINT auf. Die Datei wurde nicht vollstaendig konvertiert/
restauriert. Die Verarbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

## ARC0404

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0404 KOPIEREN EINER MIT 'CATONLY=YES' ERSTELLTEN SICHERUNG IST NUR MIT ANGABE VON 'CATONLY=YES' IN AKTUELLER ANWEISUNG ERLAUBT

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein mit CATONLY=YES erstelltes Sicherungsband
zu kopieren ohne die Angabe von CATONLY=YES im aktuellen Kommando.

### Maßnahme

Lauf mit Angabe von CATONLY=YES wiederholen.

## ARC0405

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0405 FORTSETZUNGSZEICHEN IN SPALTE 72 IST UNGLEICH LEERZEICHEN ODER '-'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Beim Lesen einer ARCHIVE-Anweisung aus einer Datei wurde festgestellt,
dass Spalte 72 ein anderes Zeichen als '-' oder ' ' enthaelt. Die Analyse
des Eingabetextes wird fortgesetzt. Die Anweisung wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0406

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0406 CMS-FEHLER '(&00)' AUF PVS '(&01)'

### Bedeutung

Beim Zugriff auf den MRSCAT-Eintrag fuer PVS (&01) trat der CMS-Fehler
(&00) auf.

## ARC0407

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0407 'BLOCK-SIZE' ZU GROSS. MAXIMALER WERT IST '(&00)'

### Bedeutung

Der Wert fuer BLOCK-SIZE kann fuer den Lauf auf dem angegebenen
Volume/Pubset nicht verwendet werden.

### Maßnahme

Wert fuer BLOCK-SIZE reduzieren.

## ARC0408

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0408 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND SICHERUNG DES AUSGABE-BANDES '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: HELP-MSG NKS(&00)

### Bedeutung

ARCHIVE hat ein SECURE-RESOURCE-ALLOCATION TAPE=(VOLUME=(&01))
ausgefuehrt.
Diese Sicherung war nicht fehlerfrei.
Moegliche Ursachen:
- Das Band ist nicht im MAREN-Katalog definiert.
- Fuer den verlangten Bandtyp gibt es kein definiertes oder
verfuegbares Geraet.
- Das Band wird bereits von einem anderen Prozess verwendet.

### Maßnahme

Bandstatus im MAREN-Katalog ueberpruefen oder seine Verwendung durch ein
SHOW-TAPE-STATUS-Kommando.

## ARC0409

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0409 MIGRIERTE DATEI NICHT BEARBEITET

## ARC0410

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0410 LESEFEHLER BEI BLOCK '(&00)' AUF VSN '(&01)'. BETROFFENE DATEI KANN NICHT IDENTIFIZIERT UND REKONSTRUIERT ODER KOPIERT WERDEN

### Bedeutung

Beim Lesen von Blocknummer (&00) des Bandes (&01) ist ein Fehler
aufgetreten. Der Block enthaelt den Anfangsblock einer gesicherten
Datei. Diese Datei wird nicht rekonstruiert oder kopiert.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Anhand des ARCHIVE-Save-Reports des zugehoerigen Sicherungslaufs
feststellen, welche Datei fehlt. Die Datei von einer anderen
Sicherungsversion rekonstruieren bzw. bei Sicherung von Band
mit CONTINUE anfuegen.

## ARC0411

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0411 LESEFEHLER FUER BLOCK '(&00)' AUF VSN '(&01)'. AKTUELLE DATEI: '(&02)'. ES WURDE EIN DUMMY-BLOCK GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Beim Einlesen des (&00)-ten ARCHIVE-Blocks auf dem Datentraeger (&01) ist
ein Fehler aufgetreten. Die betroffene Datei heisst (&02). Statt der
ersten PAM-Seite des nicht lesbaren ARCHIVE-Blocks wurde eine Dummy-PAM-
Seite geschrieben.
Die folgenden PAM-Seiten der rekonstruierten Datei haben moeglicherweise
eine andere CFID als die Datei selber, d. h. sie gehoeren logisch nicht
zur Datei und ihr Inhalt ist nicht definiert.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Datei loeschen, Band auf ein anderes Geraet haengen und Datei einzeln
einzulesen versuchen. Falls das fehlschlaegt, Datei entweder von einer
anderen Sicherungsversion einlesen oder mit DPAGE o.ae. reparieren.

## ARC0412

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0412 LESEFEHLER BEI BLOCK '(&00)' AUF VSN '(&01)'. BETROFFENE DATEI HEISST '(&02)'. DATEI WIRD NICHT WEITER VERARBEITET

### Bedeutung

Beim Zurueckschreiben oder Kopieren der Datei (&02)
ist ein Lesefehler bei Block (&00) von VSN (&01) aufgetreten.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Datei von einer anderen Sicherungsversion mit REPLACE=ALL rekonstruieren.
Bei Sicherung von Band: Die Datei kann von dieser Kopie nicht wieder
eingelesen werden!

## ARC0413

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0413 FORMATFEHLER AUF BLOCK '(&00)' VON VSN (&01). BETROFFENE DATEI KANN NICHT IDENTIFIZERT UND REKONSTRUIERT WERDEN

### Bedeutung

Auf Block (&00) von VSN (&01) wurde ein Formatfehler festgestellt.
Der Block ist der Anfangsblock einer neuen Datei.
Diese kann nicht identifiziert und nicht rekonstruiert werden.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Im ARCHIVE-Report pruefen, welche Datei fehlt
(gegenueber der angegebenen Anweisung oder dem
zugehoerigen SAVE-Report). Diese Datei einzeln
von einer anderen Sicherungsversion einlesen.

## ARC0414

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0414 FORMATFEHLER AUF BLOCK '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)'. AKTUELLE DATEI: '(&02)'. DUMMY-BLOCK GESCHRIEBEN

### Bedeutung

Bei der Formatpruefung des (&00)-ten ARCHIVE-Blocks auf dem
Eingabedatentraeger (&01) wurde ein Fehler festgestellt.
Die betroffene Datei heisst (&02).
Sie wird mit mindestens einer Dummy-PAM-Seite rekonstruiert.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Siehe Meldung ARC0243. Zusaetzlich: HERS-Datei des betreffenden
Sicherungslaufes auswerten. Moeglicherweise sind bereits beim Schreiben
des Bandes Hardwareprobleme aufgetreten.

## ARC0415

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0415 BLOCK '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)' HAT NICHT DAS ERWARTETE FORMAT. AKTUELLE DATEI: '(&02)'. REST DER DATEI WIRD UEBERGANGEN

### Bedeutung

Bei der Formatpruefung des ARCHIVE-Blocks (&00) auf dem
Eingabedatentraeger (&01) wurde eine Inkonsistenz oder eine falsche
ARCHIVE-Blocknummer gefunden.
Die Rekonstruktion oder die Kopie wird abgebrochen.
(&00): Blocknummer (sedezimal)
(&01): VSN des Eingabedatentraegers
(&02): Name der betroffenen Datei

### Maßnahme

Einlesen des Bandes/Sicherungsdatei-Platte von anderem Geraet
wiederholen.
Wenn der Fehler bei diesem Lauf an anderer Stelle wieder auftritt,
die HERS-Datei des betreffenden Sicherungslaufes auswerten.
Wahrscheinlich sind beim Beschreiben des Bandes/der Platte
Hardwareprobleme aufgetreten. In diesem Fall Dateien von einer anderen
Sicherungsversion einlesen oder Lauf mit PARAM OPERATOR=YES wiederholen.
Beim Kopieren: Die Datei kann von dieser Kopie nicht wieder
eingelesen werden! Datei entweder von einer anderen Sicherungsversion
kopieren oder erst auf Platte rekonstruieren (siehe dazu auch die
Meldung ARC0292).

## ARC0416

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0416 FEHLER WAEHREND POSITIONIERUNG VON VSN '(&00)' NACH LESEFEHLER. BAND-VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Versuch, das Band (&00) nach einem Lesefehler wieder
richtig zu positionieren, ist erneut ein Fehler aufgetreten.

### Maßnahme

Lauf mit einem anderen Geraet wiederholen.

## ARC0417

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0417 DVS-FEHLER '(&00)' AUF EINGABEBAND '(&01)' BEIM POSITIONIEREN NACH EINEM 'OPEN'-FEHLER. BAND WIRD UEBERGANGEN

### Bedeutung

Nach einem OPEN-Fehler hat der Operator auf die Meldung ARC0903
mit .1 (skip labels) geantwortet.
Bei dem folgenden Versuch auf den ARCHIVE-Informationsblock zu
positionieren trat der Fehler (&00) auf. Das betroffene Band (&01)
wird uebergangen und der Lauf wird mit dem naechsten Band fortgesetzt.

### Maßnahme

Band auf ein anderes Geraet haengen und separat einlesen.
Falls das auch fehlschlaegt, die betroffenen Dateien von einer anderen
Sicherungsversion einlesen.

## ARC0418

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0418 ARCHIVE-INFORMATIONSBLOCK WURDE NICHT GEFUNDEN NACH 'OPEN'-FEHLER '(&00)' FUER EINGABEBAND '(&01)'. BAND WIRD UEBERGANGEN

### Bedeutung

Waehrend der Etikettpruefung des Eingabebands (&01) ist ein I/O-Fehler
aufgetreten und der Operator hat die daraufhin erscheinende Meldung
ARC0903 mit .1 (skip labels) beantwortet. Bei dem folgenden Versuch,
das Band trotzdem zu lesen, konnte der ARCHIVE-Informationsblock auch
nicht gelesen werden. Das Band wird uebergangen und der Lauf wird mit dem
naechsten Band fortgesetzt.

### Maßnahme

Band auf ein anderes Geraet haengen und separat mit ARCHIVE einlesen.
Falls das auch fehlschlaegt, die betroffenen Dateien von einer anderen
Sicherungsversion einlesen.

## ARC0419

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0419 FALSCHE BLOCKNUMMER ANSTATT '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)'. BEARBEITUNG DER DATEI '(&02)' WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei der Pruefung der ARCHIVE-Blocknummer wurde ein Fehler festgestellt.
Die Bearbeitung der Datei wird trotzdem fortgesetzt.
Siehe dazu auch die Meldung ARC0292.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

## ARC0420

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0420 INTERNER FEHLER IN EINER SUBTASK. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

In einer Subtask wurde ein schwerwiegender interner Fehler entdeckt,
der zur Beendigung der Subtask fuehrte.

### Maßnahme

Systemdump, Konsolprotokoll und ARCHIVE-Report (wenn vorhanden)
zur Diagnose geben.

## ARC0421

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0421 FEHLER BEIM ZUWEISEN EINER PLATTE: FEHLERCODE '(&00)'. LAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

An der Konsole wird gleichzeitig die Meldung ARC0900 ausgegeben
und dem Operator angeboten, einen Systemdump zu ziehen.

### Maßnahme

Systemdump, Konsolprotokoll und ARCHIVE-Report (wenn vorhanden)
zur Diagnose geben.

## ARC0422

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0422 ZU VIELE DATEIEN/JVS ZU VERARBEITEN; ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Speicher reicht nicht aus, um die Metainformation aller
zu bearbeitender Dateien/JVs anzulegen.

### Maßnahme

Die Anweisung in kleinere Teilanweisungen aufspalten und
wiederholen.
Z.B. kann eine COPY-SAVE-FILE Anweisung dadurch aufgespalten
werden, dass statt eines gesamten SAVE-FILES jeweils nur eine oder
einige SVIDs des SAVE-FILE mit je einer COPY-SAVE-FILE Anweisung
und dem Operanden SAVE-FILE=*CONTINUE kopiert werden.

## ARC0423

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0423 KEIN ZUGRIFF AUF PVS '(&00)' MOEGLICH. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Kein Zugriff auf Pubset (&00) moeglich.

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## ARC0424

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0424 UMBENENNEN IST NICHT ERLAUBT FUER EINE DATEI/JV, DIE MIT ZURUECKSETZEN IHRER LOKALISIERUNG EXPORTIERT WURDE. DATEI/JV NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Die Datei/Jobvariable wurde mit einer Zuruecksetzung der Lokalisierungs-
information exportiert. Umbenennen beim IMPORT-Lauf ist unzulaessig.

## ARC0425

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0425 'LOCATION=RESET' ODER 'ATTRIBUTES=RESET' IST UNZULAESSIG. ANWEISUNG ZURUECKGEWIESEN

### Bedeutung

LOCATION=RESET oder ATTRIBUTES=RESET ist unzulaessig mit inkompatiblen
Operanden: DIRECTORY angegeben und/oder CATONLY=YES.

## ARC0426

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0426 RESTORE IST MIT 'LOCATION=RESET' EXPORTIERTER DATEI/JV NICHT ERLAUBT. DATEI/JV NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Eine mit LOCATION=RESET exportierte Datei/JV kann nur mit
IMPORT bearbeitet werden.

## ARC0427

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0427 FUER DIESE DATEI EXISTIERT KEINE VOLLSICHERUNG. LAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Datei wurde mit einem CNS-Eintrag gesichert, obwohl im
Verzeichnis keine Vollsicherung fuer diese Datei gefunden wurde.
Moegliche Ursachen:
- Die zugehoerige Vollsicherung wurde geloescht oder nicht in
das Archiv kopiert.

## ARC0428

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0428 SVID/SFID-FEHLER WAEHREND DUPLIZIERUNG. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die zu duplizierende SVID/SFID ist aelter als die juengste in der
Directory-Ausgabedatei verzeichnete SVID/SFID. Eine Duplizierung ist
nicht moeglich.

## ARC0429

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0429 DVS-FEHLER 'DMS0331' MIT ZWEITEM RETURNCODE '(&00)'. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Wegen DVS-Fehler DMS0331 wurde die Datei nicht (vollstaendig) bearbeitet.
Der Lauf wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

### Maßnahme

/HELP-MSG-INFORMATION fuer DMS0331 eingeben.
Verstaendigen Sie den Systemverwalter und geben Sie den in
der DMS0331-Hilfsmeldung gefundenen zweiten Returncode an.

## ARC0430

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0430 FEHLER '(&00)' BEI UEBERPRUEFUNG DES ZUGRIFFSRECHTS FUER DIESE DATEI/JV

### Bedeutung

Bedeutung des Fehlercodes:
0001: Datei/JV nicht mehrfach benutzbar
0002: Auf Datei/JV nur Lesezugriff moeglich
0003: Datei/JV durch Kennwort geschuetzt
0004: Datei/JV durch Freigabedatum geschuetzt
0005: Datei kann nicht umbenannt werden
0006: Der Aufrufer ist nicht der Eigentuemer
0007: Datei/JV durch ACL geschuetzt
0008: Datei inkonsistent
0009: PLAM-Bibliothek ist geschuetzt
0010: Datei durch GUARDS geschuetzt
0011: Angegebener GUARD wurde nicht gefunden.
0012: Der Dateieigentuemer darf angegebenen GUARD nicht verwenden
0013: Subsystem GUARDS nicht verfuegbar
0014: Taskbeendigung
0015: System-Datei nicht zugreifbar
0016: Datei kann nicht geloescht werden
0017: Aufruf $DMAPWD ACTION=*PUNISH

## ARC0431

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0431 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER RESERVIERUNG DES AUSGABE-GERAETS. IM SYSTEM-MODUS: HELP-MSG NKS(&00)

### Bedeutung

ARCHIVE hat das Kommando SECURE-RESOURCE-ALLOCATION DEVICE=(TYPE=...)
ausgefuehrt.
Das Ausgabe-Geraet konnte nicht montiert werden.

## ARC0432

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0432 PFADNAME '(&00)' ZU LANG. DATEI NICHT BEARBEITET

### Bedeutung

Der Pfadname ist durch das Umbenennen zu lang. Die
Bearbeitung geht mit der naechsten Datei weiter.

### Maßnahme

Den Pfadnamen so aendern, dass er am Ende nicht zu lang wird.

## ARC0433

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0433 UNGUELTIGER WERT '(&00)' FUER SCHLUESSELWORT '(&01)' IN ARCHIVE-PARAMETER-DATEI. ANALYSE WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Ein ungueltiger Wert wurde fuer das angegebene Schluesselwort
vorgeschlagen. Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.
Die Parameterdatei wird nicht akzeptiert.

## ARC0434

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0434 DMS-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER POSITIONIERUNG AUF DEM EINGABEBAND '(&01)'

## ARC0435

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0435 ZIEL SVID '(&00)' FUER ZU VERLEGENDE SVID '(&01)' BEREITS VORHANDEN. LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Aus der zu verlegenden SVID wird die Ziel SVID gebildet. Diese
ist jedoch im Directory bereits vorhanden, so dass ein Verlegen
der SVID nicht moeglich ist.

## ARC0436

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0436 UNGUELTIGE ARCHIVE-PARAMETERDATEI. LADEN VON ARCHIVE ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Fehler in der ARCHIVE-Parameterdatei.
Das Laden von ARCHIVE wurde abgebrochen.

## ARC0437

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0437 SCHREIBKENNWORT DER ARCHIVE-PARAMETERDATEI FEHLT. LADEN VON ARCHIVE ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die ARCHIVE-Parameterdatei ist nicht durch ein Schreibkennwort geschuetzt.
Laden von ARCHIVE abgebrochen.

## ARC0438

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0438 UNBEKANNTES SCHLUESSELWORT '(&00)' IN ARCHIVE-PARAMETERDATEI. ANALYSE WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Unbekanntes Schluesselwort in der ARCHIVE-Parameterdatei
(eventuell Leerzeichen im Ausdruck).
Die Parameterdatei wird nicht akzeptiert.
Die Analyse des Eingabetextes wird fortgesetzt.

## ARC0439

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0439 D-ANWEISUNGEN (DEXPORT, DIMPORT, ...) WERDEN NICHT MEHR UNTERSTUETZT. KORREKTE ANWEISUNG EINGEBEN

## ARC0440

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0440 UFS-FEHLER '(&00)' WAEHREND OPERATION '(&01)' BEI DATEI '(&02)' AUF HOST '(&03)'

### Bedeutung

- Die Datei oder das Verzeichnis besteht nicht (mehr)
- der Benutzer hat keine Erlaubnis, diese Datei zu sichern
- die Datei ist auch vorhanden in der EXCEPT-Liste
- die Datei ist vorhanden in der Restricted-Datei (nur fuer UNIX)
- Dateien des in POSIX gemounteten bs2fs werden nicht
mittels BACKUP-NODE-FILES gesichert

### Maßnahme

Den Lauf nach Korrektur wiederholen.
Hinweis zum Sichern von BS2000-Dateien, die im bs2fs unter POSIX zur
Verfuegung stehen: diese Dateien koennen nur mit BACKUP-FILES gesichert
werden.

## ARC0441

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0441 EIN SUBSYSTEM IST NICHT VERFUEGBAR. DER LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein fuer NFS oder POSIX noetiges Subsystem ist nicht verfuegbar.
Der Lauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

Konfiguration der Subsysteme ueberpruefen, die fuer NFS oder POSIX
erforderlich sind. Nach Korrektur den Lauf wiederholen.

## ARC0442

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0442 UNGUELTIGE LOKALISIERUNG EINER DATEI, - DATEI WIRD NICHT BEARBEITET

## ARC0443

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0443 EINE DATEI ANDEREN TYPS EXISTIERT SCHON.

## ARC0444

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0444 DATENTRAEGER '(&00)' ENTHAELT SCHON EINE SICHERUNGSDATEI MIT GLEICHEM NAMEN. LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Eine neue Sicherungsdatei muss auf dem Datentraeger '(&00)'
erzeugt werden, obwohl eine Sicherungsdatei mit gleichem Namen
schon existiert, die aber nicht ueberschrieben werden darf.

### Maßnahme

Anderen Datentraeger verwenden oder bestehende Sicherungsversion
loeschen.

## ARC0445

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0445 DVS-FEHLER '(&00)' AUF SICHERUNGSDATEI '(&01)'. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Der DVS-Fehler '(&00)' ist beim Bearbeiten der Sicherungsdatei '(&01)'
aufgetreten.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird abgebrochen.
Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann im Systemmodus
ueber /HELP-MSG erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen'
entnommen werden.

## ARC0446

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0446 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF SICHERUNGSDATEI BEI CONCURRENT-COPY. LAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Waehrend einer Concurrent-Copy-Sicherung trat der DVS-Fehler '(&00)'
beim Zugriff auf die Sicherungsdatei auf. Der Lauf wurde abgebrochen.

### Maßnahme

Im Systemmodus: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

## ARC0447

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0447 FEHLER WAEHREND CONCURRENT-COPY BEI DATEI/JV '(&00)'. LAUF WIRD MIT NAECHSTER DATEI/JV FORTGESETZT

## ARC0448

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0448 GUARDS-DATEI BEI CONCURRENT-COPY-BEARBEITUNG ABGEWIESEN

## ARC0449

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0449 UFS-FEHLER '(&00)' BEI OPERATION '(&01)'

### Maßnahme

Nach Korrektur den Lauf wiederholen.

## ARC0450

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0450 FEHLER X'(&00)' BEIM NACHLADEN VON ARCHIVE.

## ARC0451

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0451 NACH DEM CMX-KOMMANDO '(&01)' FUER DIE WORKSTATION '(&02)' TRAT EIN FEHLER MIT ERRORCODE '(&00)' AUF

### Bedeutung

Die weitere Verarbeitung wurde abgebrochen. Ein Systemdump wird gezogen
und die ARCHIVE-Task beendet.

## ARC0452

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0452 NACH DEM CMX-KOMMANDO '(&01)' TRAT IM MODUL '(&00)' EIN INTERNER FEHLER AUF

### Bedeutung

Die weitere Verarbeitung wurde abgebrochen. Ein Systemdump wird gezogen
und die ARCHIVE-Task beendet.

## ARC0453

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0453 FUER DIE DATEN DER WORKSTATION '(&00)' KANN KEIN DATENPUFFER MIT DER ERFORDERLICHEN GROESSE ANGELEGT WERDEN

### Bedeutung

Die Verarbeitung der Daten dieser Workstation kann nicht fortgesetzt
werden.

## ARC0454

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0454 WEGEN EINER EXTERNEN URSACHE IST DIE VERBINDUNG ZUR WORKSTATION '(&00)' VORZEITIG UNTERBROCHEN WORDEN

### Bedeutung

Die Verarbeitung der Daten dieser Workstation kann nicht fortgesetzt
werden.

## ARC0455

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0455 FUER DIE WORKSTATION '(&01)' WURDE UNERWARTETERWEISE DAS CMX-EREIGNIS '(&00)' GEMELDET

### Bedeutung

Die weitere Verarbeitung wurde abgebrochen. Ein Systemdump wird gezogen
und die ARCHIVE-Task beendet.

## ARC0456

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0456 FEHLER IM CMX NAMEN FUER WORKSTATION '(&00)'

### Bedeutung

Die Verarbeitung der Daten dieser Workstation kann nicht fortgesetzt
werden.

## ARC0457

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0457 KNOTEN '(&00)' KANN NICHT (MEHR) ERREICHT WERDEN.

### Bedeutung

Knoten (&00) kann nicht (mehr) erreicht werden. Die Netzzugriffsmethode
NFS wird benoetigt, um die Verarbeitung fortsetzen zu koennen.

### Maßnahme

Nehmen Sie Kontakt mit dem Systemverwalter auf. Weitere Information
finden Sie in der Server CONSLOG-Datei.

## ARC0458

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0458 FEHLER BEI DER CO-OWNING PRUEFUNG VON DATEI/JV '(&00)'.

### Bedeutung

Bei der co-owning Pruefung fuer Datei/JV (&00) wurde ein
Fehler gemeldet, Fortsetzung mit dem naechsten Datei(JV)namen.

## ARC0459

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0459 SYNTAXFEHLER IN DER SYSDAT-DATEI '(&01)' VON HSMS-SV FUER KNOTEN '(&00)'

### Bedeutung

Der betroffene Knoten '(&00)' ist fehlerhaft in der SYSDAT eingetragen.

### Maßnahme

Knoten aus SYSDAT austragen fuer NFS-Betrieb oder korrekt eintragen
als Client. Setzen Sie sich mit dem Systemverwalter in Verbindung.

## ARC0460

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0460 ES FEHLT MINDESTENS EIN EINGABE-VOLUME. DATEI WIRD NICHT VOLLSTAENDIG BEARBEITET

## ARC0461

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0461 DATEISYSTEM NICHT MONTIERT. DATEI NICHT BEARBEITET

### Maßnahme

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Systemverwalter auf.

## ARC0462

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0462 DER BENUTZERKATALOG IST SCHON BEI EINEM ANDEREN ARCHIVE-LAUF IN BEARBEITUNG. DATEI NICHT VERARBEITET

## ARC0463

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0463 FEHLER '(&00)' IN SYSSRPM-DATEI. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

SRPM war fuer die Bearbeitung einer SRPM-Datei aufgerufen. Die
Bearbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

### Maßnahme

/HELP-MSG-INFORMATION SRM(&00) gibt die Bedeutung der SRPM-Meldung an.
Fehler '0001' bedeutet "Parameterfehler" und ist i.d.R. der Fall bei
einem unzulaessigen Umbenennen des Benutzerkatalogs.

## ARC0464

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0464 ARCHIVE BEARBEITET KEINE DATEIEN AUF EINEM SM-PUBSET '(&00)'

### Bedeutung

Dateien, die auf einem SM-Pubset liegen, koennen nicht mit ARCHIVE
bearbeitet werden, damit die Konsistenz des SM-Pubsets gewahrt bleibt.

### Maßnahme

HSMS verwenden.

## ARC0465

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0465 FEHLER WAEHREND CONCURRENT-COPY-VERARBEITUNG. WEITERE DIAGNOSE MIT CCOPY-FEHLERCODE '(&00)' VON '(&01)'

### Bedeutung

Im Normalbetrieb moegliche Fehler: 000C - CCOPY Session Cancelled,
000D - CCOPY Session deleted

## ARC0466

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0466 HARDLINK-DATEI NICHT GEFUNDEN. ABLAGEORT DER DATEN IST UNBEKANNT

## ARC0467

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0467 DATEIANFANG NACH LESEN NICHT GEFUNDEN ODER FORMAT-FEHLER AUF DEM EINGABEDATENTRAEGER

## ARC0468

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0468 DVS-FEHLER '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)'. LAUF WIRD BEENDET

## ARC0469

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0469 FUER DIE WORKSTATION '(&01)' TRAT DER FEHLER '(&00)' AUF

### Bedeutung

Die weitere Verarbeitung wurde abgebrochen. Ein Systemdump wird gezogen
und die ARCHIVE-Task beendet.

## ARC0470

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0470 DER ERSTE DATENTRAEGER, DER DIE DATEIEN ENTHAELT, FEHLT. DIE DATEI-ATTRIBUTE SIND UNBEKANNT

## ARC0471

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0471 DATEI NICHT VOLLSTAENDIG AUF DATENTRAEGER GESCHRIEBEN. DATEIENDE FEHLT

## ARC0472

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0472 SCHNITTSTELLE '(&01)' MELDET FEHLER '(&00)' AN STELLE '(&02)'

### Bedeutung

Fehler von Schnittstelle FARAM:
01 Datei nicht leer,
02 Datei nicht im Katalog,
03 Datei ist kein Repository oder ist nicht zugreifbar,
04 Interner Low-Key ungueltig,
05 Interner High-Key fehlt,
06 Interner Low-Key fehlt,
07 Sharupd-Konflikt,
08 Request-Memory-Error,
09 DMS-Fehler,
10 Interner Fehler,

## ARC0473

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0473 FEHLER '(&00)' GEMELDET DURCH '(&01)' IN '(&02)'

## ARC0474

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0474 SRPM KANN NICHT AUF PUBSET ZUGREIFEN FUER SRPM-BACKUP. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

SRPM liefert Main-Returncode 0002; Pubset nicht zugreifbar oder im
Slave-Modus als Shared-Pubset mit Master-OSD-Version unter 6.0B.

## ARC0475

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0475 NACH DEM SOCKETS-KOMMANDO '(&01)' FUER DIE WORKSTATION '(&00)' TRAT EIN FEHLER MIT ERRORCODE '(&02)' AUF

## ARC0476

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0476 SAVE-FILE WURDE OHNE ANGABE EINES DIRECTORIES ERSTELLT; VERARBEITUNG ABGEBROCHEN.

## ARC0477

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0477 FEHLER: '(&00)'

## ARC0478

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0478 PLAM-FEHLER '(&00)' AUF PLATTE. DATEI NICHT UEBERTRAGEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG PLA(&00)

### Bedeutung

Der PLAM-Fehler (&00) ist beim Bearbeiten einer Datei aufgetreten.
Die Meldung steht im ARCHIVE-Report unter der betroffenen Datei.
Die Bearbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.
Naehere Information ueber den PLAM-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## ARC0479

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0479 SRMUTC-FEHLER '(&00)' BEIM ANPASSEN DER BENUTZERTABELLE

### Bedeutung

Beim Versuch, die HSMS-Felder in der Benutzertabelle anzupassen, trat ein
Fehler auf.

## ARC0480

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0480 ENTFERNTE WORKSTATION NICHT ERREICHBAR. OBJEKT WURDE NICHT BEARBEITET

### Maßnahme

Bitte Systemverwalter verstaendigen.

## ARC0481

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0481 OBJEKT KONNTE NICHT GESICHERT WERDEN WEGEN EINES EXTERNEN EREIGNISSES AUF DER WORKSTATION

### Maßnahme

Bitte Administrator der Workstation verstaendigen.

## ARC0482

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0482 OBJEKT KONNTE NICHT RESTAURIERT WERDEN WEGEN EINES EXTERNEN EREIGNISSES AUF DER WORKSTATION

### Maßnahme

Bitte Administrator der Workstation verstaendigen.

## ARC0483

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0483 OBJEKT IST KOMPRIMIERT UND KONNTE NICHT RESTAURIERT WERDEN WEGEN EINES KONFIGURATIONSFEHLERS AUF DER WORKSTATION

### Bedeutung

Die Rekonstruktion des Objekts (Datei oder Verzeichnis) ist nicht
moeglich. Das Objekt muesste am Client-Rechner dekomprimiert werden
da bei der Sicherung die Netz-Komprimierung aktiviert war.
Dies ist jedoch wegen eines Konfigurationsfehlers des
HSMS-CL an der Workstation nicht moeglich.
Moegliche Konfigurationsfehler:
- in den systemweiten Konfigurationsdaten von HSMS-CL ist
der Pfadname der Steuerdatei fuer die Netz-Komprimierung
nicht eingetragen
- die Steuerdatei fuer die Netz-Komprimierung ist nicht zugreifbar
- im Abschnitt Compression Methods der Steuerdatei ist kein Eintrag
fuer die Komprimierungsmethode zu finden, die bei der Sicherung
benutzt worden ist
- im Eintrag fuer die Komprimierungsmethode fehlt der Pfadname des
Dekomprimierungsprogramms
- das Dekomprimierungsprogramm ist nicht zugreifbar

### Maßnahme

Bitte Systemverwalter der Workstation verstaendigen. Nach Beheben der
Fehlerursache an der Workstation, Rekonstruktion erneut starten.

## ARC0484

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0484 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER RESERVIERUNG DES AUSGABE-GERAETS

### Bedeutung

Das Ausgabe-Geraet konnte nicht reserviert werden.
(&00): $NKSSEC-Returncode
0004: Wartezeit zu kurz
0005: Geraet im System nicht verfuegbar
0006: Reservierung durch CANCEL/SHUTDOWN abgebrochen
0008: Geraet zur Zeit nicht verfuegbar
0009: Wartezeit abgelaufen

## ARC0485

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0485 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER RESERVIERUNG DER GERAETE. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG NKS(&00)

### Bedeutung

ARCHIVE hat das Kommando SECURE-RESOURCE-ALLOCATION DEVICE=(TYPE=...)
ausgefuehrt.
Die Eingabe- und Ausgabegeraete konnten nicht gleichzeitig reserviert
werden.

## ARC0486

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0486 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER RESERVIERUNG DES EINGABE-GERAETS

### Bedeutung

Das Eingabe-Geraet konnte nicht reserviert werden.
(&00): $NKSSEC-Returncode
0004: Wartezeit zu kurz
0005: Geraet im System nicht verfuegbar
0006: Reservierung durch CANCEL/SHUTDOWN abgebrochen
0008: Geraet zur Zeit nicht verfuegbar
0009: Wartezeit abgelaufen

## ARC0487

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0487 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER RESERVIERUNG DES AUSGABE-BANDES '(&01)'

### Bedeutung

Das Ausgabe-Band konnte nicht reserviert werden.
(&00): $NKSSEC-Returncode
0004: Wartezeit zu kurz
0005: Band nicht verfuegbar oder geschuetzt
0006: Reservierung durch CANCEL/SHUTDOWN abgebrochen
0007: Montieren nicht moeglich
0009: Wartezeit abgelaufen

## ARC0488

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0488 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER RESERVIERUNG DES EINGABE- UND AUSGABE-BANDES '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG NKS(&00)

### Bedeutung

ARCHIVE hat das Kommando SECURE-RESOURCE-ALLOCATION TAPE=(VOLUME=(&01))
ausgefuehrt.
Das Eingabe- und Ausgabe-Band konnte nicht gleichzeitig reserviert werden.
Moegliche Ursachen:
- Ein Band ist nicht im MAREN-Katalog definiert.
- Fuer den verlangten Bandtyp gibt es kein definiertes oder
verfuegbares Geraet.
- Ein Band wird bereits von einem anderen Prozess verwendet.

### Maßnahme

Bandstatus im MAREN-Katalog ueberpruefen oder seine Verwendung durch ein
SHOW-TAPE-STATUS-Kommando.

## ARC0489

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0489 SECURE-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER RESERVIERUNG DES EINGABE-BANDES '(&01)'

### Bedeutung

Das Eingabe-Band konnte nicht reserviert werden.
(&00): $NKSSEC-Returncode
0004: Wartezeit zu kurz
0005: Band nicht verfuegbar oder geschuetzt
0006: Reservierung durch CANCEL/SHUTDOWN abgebrochen
0007: Montieren nicht moeglich
0009: Wartezeit abgelaufen

## ARC0490

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0490 FEHLER IM GERAETE-MANAGEMENT. LAUF WIRD BEENDET

## ARC0491

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0491 INKOMPATIBILITAET MIT HSMS-CL ENTDECKT. DATEI WURDE NICHT RESTAURIERT

### Bedeutung

Die Datei, die restauriert werden soll, passt nicht zur Version von
HSMS-CL.

## ARC0492

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0492 VERBINDUNG ZURUECKGEWIESEN DURCH DIE CLIENT VERSION '(&01)' AUF WORKSTATION '(&00)'. GRUND '(&02)'

## ARC0493

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0493 INKOMPATIBILITAET IM DATEISYSTEM ENTDECKT. DATEI WURDE NICHT RESTAURIERT

### Bedeutung

Die Datei, die restauriert werden soll, passt nicht zu dem Dateisystem,
das auf der Workstation montiert ist.

## ARC0494

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0494 PLAM-FEHLER '(&00)' WAEHREND RESTORE-LIBRARY-ELEMENT

### Bedeutung

Es gab einen PLAM-Fehler (&00). Die Verarbeitung der Restaurierung von
Information betreffend die Elemente wird abgebrochen.
Der Lauf wird beendet.

## ARC0495

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0495 RESTORE-LIBRARY-ELEMENT ABBRUCH. FEHLER '(&00)'

### Bedeutung

Es gab einen Fehler. Die Restaurierung der Elemente wurde abgebrochen.
Der Lauf wird beendet.
(&00): Fehler:
1: PLAM-Fehler
2: DVS-Fehler
3: Report Fehler
sonst: nicht definiert

### Maßnahme

Die Anweisung RESTORE-FILES ausprobieren, um die ganze Bibliothek zu
restaurieren.

## ARC0496

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0496 ANWEISUNG //RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS NICHT MOEGLICH. GRUND '(&00)'

### Bedeutung

Die Anweisung RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS ist nicht moeglich, denn die
Sicherungsversion enthaelt keine Save-PLAM-Information.
Moegliche Ursachen:
1: die Datei ist keine Bibliothek oder der Zustand der Bibliothek ist
nicht in Ordnung
2: die Bibliothek wurde nicht mit SAVE-PLAM-INFO=*YES gesichert
3: die Bibliothek existiert nicht
(//RLE nur moeglich fuer eine bestehende Bibliothek)
4: die bestehende Bibliothek wurde migriert

## ARC0497

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0497 CLIENT '(&00)' FEHLER: '(&01)'

## ARC0498

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0498 CLIENT FEHLER: '(&00)' FUER DATEI '(&01)'

## ARC0499

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0499 UNGUELTIGE GROESSE VON TAG FUER HOST '(&00)'

### Bedeutung

Die maximale Groesse der Daten enthalten in einem Tag wurde erreicht.
Moegliche Gruende sind:
- Die in der Anweisung angegebene FROM-FILE von der Workstation ist zu
gross (groesser als 100 KB).
- Die Exceptliste ist zu gross (groesser als 100 KB).

## ARC0501

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0501 UNGUELTIGE GROESSE DER ARCHIVE-SICHERUNGSBLOECKE; BEARBEITUNG DER SICHERUNGSDATEI ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
1. Die Blockgroesse in der Sicherungsdatei ist groesser als 32kB.
Blockgroessen ueber 32kB werden ab OSD V6.0 unterstuetzt.
Um Sicherungen, die mit BS2000 ab OSD V6.0 erstellt wurden, in
frueheren Versionen einlesen zu koennen, muss bei der Sicherung
BLOCKING-FACTOR = 15 statt *MAX angegeben werden.
2. Die Blockgrosse der Plattensicherungsdatei ist groesser als die
aktuelle ARCHIVE Version erlaubt. Um eine Plattensicherungsdatei,
die ab ARCHIVE/HSMS V9.0B erstellt worden ist, in einer niedrigeren
Version fortsetzen zu koennen, muss vor Erstellen der urspruenglichen
Sicherung in der Datei SYSPAR.ARCHIVE.<ver> der Parameter
BLOCK-SIZE-DISK=STD statt MAX gesetzt werden.

## ARC0502

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0502 UNGUELTIGE GROESSE DER ARCHIVE-SICHERUNGSBLOECKE; BEARBEITUNG DES BANDES '(&00)' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Blockgroesse in der Sicherungsdatei auf dem Band ist
groesser als 32KB.
Blockgroessen ueber 32KB werden ab OSD V6.0 unterstuetzt.
Um Sicherungen, die mit BS2000 ab OSD V6.0 erstellt wurden, in
frueheren Versionen bearbeiten zu koennen, darf bei der Sicherung
als Blockgroesse nicht *MAX angegeben werden.

## ARC0503

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0503 NET-STORAGE-VOLUME '(&00)' IST KEINEM PUBSET ZUGEORDNET. SUBTASK WIRD BEENDET.

### Bedeutung

Das angegebene Net-Storage-Volume ist keinem Pubset zugeordnet.
Der ARCHIVE-Subtask kann nicht fortgesetzt werden.

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie den Status des Net-Storage-Volumes. Ein Net-Storage-
Volume kann mit /ADD-NET-STORAGE-VOLUME einem Pubset zugeordnet werden.

## ARC0504

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0504 RESTORE AUF NET-STORAGE-VOLUME IN DIESER BS2000 VERSION NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

In BS2000 Versionen < V9.0 ist es nicht moeglich Dateien auf
Net-Storage zu restaurieren.

### Maßnahme

Benutzen Sie den Operanden
NEW-SUPPORT=*PUBLIC-DISK(STORAGE-TYPE=*PUBLIC-SPACE)
oder NEW-SUPPORT=*SYSTEM-MANAGED-PUBSET(STORAGE-TYPE=*PUBLIC-SPACE),
um Net-Storage-Dateien auf Public Space zu restaurieren.
Um nur Net-Storage-Dateien auszuwaehlen, benutzen Sie den Operanden
ORIGINAL-SUPPORT=*PUBLIC-DISK(STORAGE-TYPE=*NET-STORAGE).

## ARC0505

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0505 FUER NET-STORAGE-DATEI '(&00)' FEHLT EINE SICHERUNG VOM TYP FULL, PART ODER CATL. KATALOG-EINTRAG NICHT RESTAURIERT

### Bedeutung

Im Archivverzeichnis gibt es fuer die angegebene Datei nur Eintraege
vom Sicherungstyp CNS.

## ARC0506

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0506 RESTAURIEREN EINER FGG AUF EIN NET-STORAGE-VOLUME IST NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich eine FGG auf ein Net-Storage-Volume zu restaurieren.

### Maßnahme

FGG auf gemeinschaftliche Platten oder Privatplatte restaurieren.

## ARC0507

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0507 RESTORE MIT DATA-AND-CATALOG WAR ANGEGEBEN, ABER DIE LETZTE SICHERUNGSVERSION ENTHAELT FUER DIE DATEI '(&00)' NUR DEN SICHERUNGSTYP CATL. DATEI WURDE NICHT RESTAURIERT

### Bedeutung

Die neueste Dateiversion in den ausgewaehlten Sicherungsversionen ist
vom Sicherungstyp CATL und hat eine neuere Dateiversion oder andere
CFID als die letzte Sicherung der Datei vom Sicherungstyp FULL.
Die Net-Storage-Datei wurde nicht restauriert.

### Maßnahme

Geben Sie eine Auswahl von Sicherungsversionen an, die die Datei mit
Sicherungstyp CATL nicht beinhaltet.

## ARC0508

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0508 SICHERUNGSDATEI AUF PUBSET '(&00)' FUER SICHERUNGSVERSION '(&01)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Die Sicherungsdatei mit den gesicherten Dateien existiert nicht.
Die Ausfuehrung der Anweisung wird mit der naechsten
zu bearbeitenden Sicherungsversion fortgesetzt,
oder abgebrochen, wenn keine weitere zu bearbeiten ist.
Bei einem Fortsetzungslauf wird immer abgebrochen.

## ARC0509

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0509 DIE ANGABE DEVICE-TYPE NETSTOR IST BEI DEN AKTUELLEN EINSTELLUNGEN NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich den Geraete-Typ NETSTOR anzugeben, wenn in der
Parameterdatei SYSPAR.ARCHIVE STORAGE-TYPE=PUBLIC-SPACE definiert wurde.

### Maßnahme

In der Parameterdatei SYSPAR.ARCHIVE STORAGE-TYPE=ANY eintragen,
um jeden Geraete-Typ nutzen zu koennen.

## ARC0510

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0510 REKONSTRUKTION VON NET-STORAGE-DATEIEN NICHT MOEGLICH. DATEI WURDE NICHT REKONSTRUIERT.

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich Net-Storage-Dateien zu rekonstruieren, falls in der
Parameterdatei SYSPAR.ARCHIVE STORAGE-TYPE=PUBLIC-SPACE definiert ist.

### Maßnahme

In der Parameterdatei SYSPAR.ARCHIVE STORAGE-TYPE=ANY angeben,
um Dateien aller Speicher-Typen rekonstruieren zu koennen.

## ARC0511

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0511 DAS RESTAURIEREN VON NET-STORAGE-NODE-FILES AUF DIESEN PLATTENTYP IST NICHT MOEGLICH. DATEI WURDE NICHT REKONSTRUIERT.

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich Net-Storage-Node-Files auf Public-Space oder
Privatplatte zu restaurieren.

## ARC0512

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0512 RESTORE VON NET-STORAGE-NODE-FILES NICHT MOEGLICH. DATEI NICHT BEARBEITET.

### Bedeutung

Net-Storage-Node-Files koennen von dieser ARCHIVE-Version nicht
restauriert werden oder die aktuelle BS2000-Version unterstuetzt
keine Node-Files.

### Maßnahme

Zum Restore von PAM-Node-Files sind folgende Versionen notwendig:
- BS2000 OSD/BC >= V10.0
- ARCHIVE >= V10.0A
Zum Restore von SAM-Node-Files sind folgende Versionen notwendig:
- BS2000 OSD/BC >= V11.0
- ARCHIVE >= V11.0A

## ARC0513

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0513 ES IST NICHT MOEGLICH DATEIEN MIT EINEM LAST BYTE POINTER UNGLEICH NULL MIT DER VORHANDENEN PAMINT VERSION ZU KONVERTIEREN. DATEI WURDE NICHT (VOLLSTAENDIG) RESTAURIERT.

### Bedeutung

Das Konvertieren von Dateien mit einem Last-Byte-Pointer > 0 ist mit der
auf diesem System installierten PAMINT-Version nicht moeglich.

### Maßnahme

Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um PAMINT aktualisieren
zu lassen.

## ARC0514

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0514 DAS RESTAURIEREN VON DATEIEN MIT LAST BYTE POINTER IST AUF PRIVATPLATTE NICHT MOEGLICH. DATEI NICHT RESTAURIERT.

### Maßnahme

Restaurieren Sie die Datei auf Public-Disk oder Net-Storage.

## ARC0515

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ARC0515 FALSCHE BLOCKNUMMER '(&00)' BEIM SICHERN AUF VSN '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Position der Ausgabe-VSN (&01) ging verloren. Ein Block mit der
ARCHIVE Datenblocknummer (&00) wurde erwartet, aber ein Block mit einer
anderen Blocknummer wurde geschrieben.
(&00): Blocknummer (hexadezimal)
(&01): Ausgabe-VSN

## ARC0516

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0516 DIE NAECHSTE SICHERUNG MIT DIESEM ARCHIVVERZEICHNIS MUSS IN EINE NEUE SICHERUNGSDATEI ERFOLGEN.

### Bedeutung

Die Fortsetzung dieser Sicherungsdatei wird nicht moeglich sein,
weil die letzte SFID/SVID wegen eines DMS-Fehlers nicht konsistent
ist und nicht fortgesetzt werden kann.

## ARC0517

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0517 DAS SICHERN AUF DER SPEICHEREBENE S1, DIE DURCH ALLE VOLUME-SETS DER NUTZUNGSART HSMS-CONTROLLED GEBILDET WIRD, IST IN DER AKTUELLEN BS2000 VERSION NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Das Sichern auf der Speicherebene S1, die durch alle Volume-Sets der
Nutzungsart HSMS-CONTROLLED gebildet wird, ist erst ab
BS2000 OSD/BC V11.0A und hoeher moeglich.
Im Fall eines Shared SM-Pubsets, muss auch die Version
des Master-Systems BS2000 OSD/BC V11.0A oder hoeher sein.

## ARC0518

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0518 DAS VOLUME-SET '(&01)' KANN NICHT ALS S1-SPEICHEREBENE GENUTZT WERDEN. URSACHE '(&00)'.SUBTASK ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Wegen eines internen Fehlers wurde vom System ein nicht passendes
Volume-Set als S1-Ebene in der SM-Pubset-Umgebung ausgewaehlt,wobei
die S1-Ebene in den SM-Pubset-Parametern mit *ALL-HSMS-CONTROLLED
definiert ist.
(&00): Kennzeichen der moeglichen Ursache:
0001: Fehler in STAMI;
0002: das Volume-Set besitzt nicht die Nutzungsart
HSMS-CONTROLLED;
0003: die maximale I/O-Laenge des Volume-Sets ist ungeeignet.
(&01): Katalogkennung des Volume-Sets

## ARC0519

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0519 SAM NODE FILE GESICHERT MIT 'SAVE-SAM-STRUCTURE=*NO'. DATEI NICHT RESTAURIERT.

### Bedeutung

Es ist nicht moeglich SAM-Node-Files auf Public-Space,
Privatplatte oder Net-Storage mit FILE-TYPE=*BS2000 zu restaurieren,
wenn die Dateien mit der Option SAVE-SAM-STRUCTURE=*NO
gesichert worden sind.

### Maßnahme

Restaurieren Sie die angegebenen Dateien auf Net-Storage mit
FILE-TYPE=*NODE-FILE.

## ARC0521

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0521 RESTAURIEREN DER DATEI AUF NET-STORAGE NICHT MOEGLICH. DATEI NICHT RESTAURIERT, FEHLERCODE '(&00)'.

### Bedeutung

Bedeutung des Fehlercodes:
- 01: Es ist nicht moeglich ISAM-Dateien auf Net-Storage als Node-Files
zu restaurieren (der Benutzer spezifizierte FILE-TYPE=*NODE-FILE).
- 02: Es ist nicht moeglich PAM-Dateien mit dem Attribut BLKCTRL=DATA
auf Net-Storage als Node-Files zu restaurieren (der Benutzer
spezifizierte FILE-TYPE=*NODE-FILE).
- 03: Es ist nicht moeglich SAM-Dateien mit dem Attribut BLKCTRL=PAMKEY
auf Net-Storage als Node-Files zu restaurieren (der Benutzer
spezifizierte FILE-TYPE=*NODE-FILE).

### Maßnahme

ISAM-Dateien, PAM-Dateien mit BLKCTRL=DATA und SAM-Dateien mit
BLKCTRL=PAMKEY koennen auf Net-Storage nur als Dateien vom Typ BS2000
restauriert werden. Spezifizieren Sie daher beim Restore dieser
Dateien auf Net-Storage FILE-TYPE=*BS2000.

## ARC0522

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0522 DATEI WURDE NICHT GESICHERT

### Bedeutung

Eine Datei ist waehrend der Differenzsicherung nicht gesichert worden,
weil sie mit dieser Version bereits gesichert worden ist.
Dennoch ist eine Inkonsistenz erkannt worden, die darauf hindeutet,
dass die Datei in einem vorhergehenden Lauf nicht mit dem richtigen
Verfahren gesichert worden ist. Z.B. Sicherung vom abgetrennten Spiegel
ohne CCOPY,oder die EXPORT- bzw. EXPORT-FILES-Anweisung wurde zur
Datensicherung verwendet, anstatt SAVE oder BACKUP-FILES.

### Maßnahme

Sichern Sie Dateien von Spiegelplatten unter der Verwendung von CCOPY.
Benutzen Sie zur Datensicherung die SAVE- oder BACKUP-FILES-Anweisung.
Kontaktieren Sie den Systemadministrator.

## ARC0523

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0523 FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DIE MANAGEMENT-KLASSE '(&01)' DES SM-PUBSETS '(&02)'

### Bedeutung

Beim Zugriff auf den Management-Klassen-Katalog trat Fehler (&00) auf.
Alle Dateien, die dieser Management-Klasse angehoeren, wurden
uebersprungen.
Moegliche Ursachen laut Fehlercode:
- 03 - Management-Klasse (&01) ist nicht im GCF-Katalog des Pubsets
definiert
- 04 - Zugriff auf das Objekt (&01) ist von einer anderen Task gesperrt
- 05 - Subsystem GCF nicht verfuegbar
- 07 - der SM-Pubset ist nicht unter HSMS-Kontrolle
- 08 - der Pubset (&02) ist am ausfuehrenden System nicht verfuegbar
- 09 - der Pubset (&02) ist am ausfuehrenden System nicht verfuegbar

### Maßnahme

Zur Loeung des Problems wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Versuchen Sie erneut, die noch fehlenden Dateien zu sichern.

## ARC0554

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0554 DIRECTORY-DATEI ENTHAELT INKONSISTENTE INFORMATIONEN UEBER NEUE/ALTE SVID. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Inkonsistente Informationen traten zwischen der HSMS- und der
ARCHIVE-Bearbeitung auf (z.B. mit Funktion PURGE). Die Bearbeitung
wird fortgesetzt.

## ARC0556

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0556 DIE ZU MIGRIERENDE DATEI IST NICHT DIE DATEI, DIE VON ARCHIVE GESICHERT WURDE

### Bedeutung

Zwischen dem Kopieren einer Datei in eine ARCHIVE-Sicherungsversion und
dem Aendern ihres Katalogeintrags (Migration) wurde die CFID oder die
Versionsnummer geaendert. Die Datei wird nicht migriert.

## ARC0557

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0557 UNZULAESSIGE MIGRATION NACH S2

### Bedeutung

Migration nach S2 ist nur fuer Dateien moeglich, die schon nach S1
migriert sind. Die Migration wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0558

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0558 DIE ZU BEARBEITENDE DATEI IST NICHT MIGRIERT

### Bedeutung

Ein EXCHANGE/RECALL wurde fuer eine nicht migrierte Datei versucht.
Der EXCHANGE/RECALL wurde nicht ausgefuehrt.

## ARC0559

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0559 DIE ZURUECKZUHOLENDE DATEI IST NICHT WIRKLICH MIGRIERT

### Bedeutung

Ein RECALL wurde fuer eine Datei angegeben, die den MIGRATED-INDICATOR
in ihrem Katalogeintrag hat, fuer die jedoch PUBLIC-SPACE bereits
zugewiesen ist. MIGRATED-INDICATOR wird im Katalogeintrag
zurueckgesetzt. Der RECALL wird nicht ausgefuehrt.

## ARC0560

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0560 FORTSETZUNG DIESER HSMS-SICHERUNGSDATEI NICHT ERLAUBT. LAUF BEENDET

### Bedeutung

Nur HSMS kann eine HSMS-Sicherungsversion/Sicherungsdatei
fortsetzen, die entweder mehrere Sicherungsversionen enthaelt
oder eine Sicherungsdatei auf S1-Ebene ist oder eine
Sicherungsdatei mit der gleichen SVID ist und von HSMS erzeugt wurde.

## ARC0561

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0561 SICHERUNGSVERSION KANN NACH AENDERUNG DER SAVE-FILE-STRUKTUR NICHT FORTGESETZT WERDEN. LAUF BEENDET

### Bedeutung

Eine Sicherungsversion kann nach der Anweisung
//MODIFY-ARCHIVE-ATTRIBUTES ...,SAVE-FILE-STRUCTURE=*SEVERAL-SVID
nicht fortgesetzt werden.

### Maßnahme

Neue Sicherungsversion mit //BACKUP-FILES ,SAVE-FILE=*NEW erzeugen.

## ARC0562

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0562 UNZULAESSIGE FORTSETZUNG EINER SICHERUNGSVERSION, DIE TEIL EINER HSMS-SICHERUNG IST. LAUF BEENDET

### Bedeutung

Die angegebene Sicherungsversion ist in einer HSMS-Sicherungsdatei
enthalten. Diese Sicherungsdatei enthaelt mehrere Sicherungsversionen.
Es ist unzulaessig, derartige Sicherungsversionen fortzusetzen.

## ARC0563

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0563 FALSCHE ANWEISUNG FUER EINE SICHERUNG MIT 'SEVERAL-SVID-OPTION'. LAUF BEENDET

### Bedeutung

Um eine Sicherung zu erzeugen oder fortzusetzen, die mehrere
Sicherungsversionen enthaelt, muss die EXPORT-Anweisung eingegeben werden.
Bei Lesezugriffen muss IMPORT verwendet werden.

## ARC0564

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0564 KATALOGEINTRAG DER MIGRIERTEN DATEI HAT FALSCHES FORMAT

### Bedeutung

Der ARCHIVE-HSMS-Teil des Katalogeintrags hat ein Format aelter
als BS2000/OSD V1.0.
Fuer die Anweisung wird jedoch ein Format ab BS2000/OSD V1.0
vorausgesetzt.
Die Migration/der EXCHANGE wurde nicht durchgefuehrt.

## ARC0565

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0565 KATALOGEINTRAG DER MIGRIERTEN DATEI ENTHAELT UNBEKANNTE ODER FALSCHE INFORMATIONEN

### Bedeutung

Der HSMS-ARCHIVE-Teil des Katalogeintrages enthaelt eine unbekannte
Version. Die Migration/der EXCHANGE wurde nicht durchgefuehrt.

## ARC0566

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0566 KATALOGEINTRAG DER MIGRIERTEN DATEI IST NICHT KONSISTENT

### Bedeutung

Der Katalogeintrag der migrierten Datei enthaelt falsche Laengen.
Die Migration/der EXCHANGE wurde nicht durchgefuehrt.

## ARC0567

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0567 PLATZMANGEL IM KATALOGEINTRAG

### Bedeutung

Die Migration/der EXCHANGE konnte wegen Platzmangels im Katalog nicht
durchgefuehrt werden.

## ARC0568

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARC0568 FEHLER '(&00)' BEIM OPERANDEN '(&01)'

### Bedeutung

Im SDF-Uebergabebereich wurde beim angegebenen Operanden ein Fehler
erkannt.

### Maßnahme

Operand korrigieren.

## ARC0569

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARC0569 OFFLINE KOPIEREN VON EINEM MULTIPLEXIERTEN BAND NICHT ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Anweisung erneut eingeben, mit Angabe von TO-STORAGE=*S2-STORAGE-LEVEL.

## ARC0570

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARC0570 FEHLER '(&00)' IM KOMMANDO '(&01)'

### Bedeutung

Im SDF-Uebergabebereich wurde beim angegebenen Kommando ein Fehler
erkannt.

## ARC0571

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARC0571 FEHLER ENTDECKT BEIM OEFFNEN ODER SCHLIESSEN EINER DIRECTORY/REPOSITORY-DATEI

### Bedeutung

Es gab einen Fehler beim Oeffnen oder Schliessen einer Directory-Datei,
der Lauf wurde abgebrochen.
ARCHIVE hat eine automatische Pruefung auf die Datei gemacht, um das
Problem zu beheben.

## ARC0572

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARC0572 EIN ANDERES TRACE-KOMMANDO WIRD DERZEIT BEARBEITET

## ARC0573

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARC0573 DAS PREPROCESSING WURDE FEHLERHAFT BEENDET AUF WORKSTATION '(&00)'. DIE VERARBEITUNG VON BACKUP-NODE-FILES ODER RESTORE-NODE-FILES WIRD FUER DIESE WORKSTATION ABGEBROCHEN

## ARC0574

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 90

Warranty : NO

ARC0574 FEHLER '(&00)'; SFID KONNTE FUER SVID '(&01)' NICHT ERMITTELT WERDEN. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

## ARC0575

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0575 CLIENT FEHLER

## ARC0576

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

ARC0576 SPEICHERMANGEL BEI ANFORDERUNG VON SPEICHER AN DER STELLE '(&00)'.

### Bedeutung

Beim $REQM wurde (&00) Speichermangel festgestellt. Es wurde
kein Speicherplatz belegt. Der Speicherbereich ist zu klein.

### Maßnahme

Systemservice verstaendigen.

## ARC0577

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0577 MAREN-FEHLER '(&00)' MIT RETURNCODE '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG (&00)

### Bedeutung

(&00): Meldungsschluessel von MAREN.
(&01): Returncode von MARENFA.

### Maßnahme

/HELP-MSG-INFORMATION fuer die MAREN-Meldung (&00) eingeben.

## ARC0578

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0578 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT VERFUEGBAR (RETURNCODE='(&01)')

### Bedeutung

(&00): Subsystem (z.B. MAREN)
(&01): Returncode der Subsystem-Schnittstelle

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## ARC0701

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

ARC0701 DVS-FEHLER '(&00)' IN AUSGABE-VSN '(&01)'. ARCHIVE-FEHLERBEHANDLUNG GESTARTET

### Bedeutung

Beim Sichern oder Kopieren einer Datei oder Sicherungsversion
ist ein Schreibfehler auf Band (&01) mit DVS-Fehlercode (&00) aufgetreten.
ARCHIVE versucht, negative Auswirkungen des Fehlers zu vermeiden bzw.
so gering wie moeglich zu halten.

### Maßnahme

Nach dem Lauf ARCHIVE-Report genau pruefen, um festzustellen, ob
Folgefehler aufgetreten sind.

## ARC0702

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

ARC0702 DVS-FEHLER '(&00)' AUF AUSGABEDATENTRAEGER '(&01)'. SICHERUNGSLAUF ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Beim Schreiben der Sicherungsdatei auf Datentraeger (&01) ist der Fehler
mit Fehlercode (&00) aufgetreten. Der Sicherungslauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

Sicherungslauf wiederholen.

## ARC0703

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

ARC0703 FEHLERBEHANDLUNG AUF AUSGABEDATENTRAEGER '(&00)' NICHT ERFOLGREICH. SUBTASK ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Versuch, nach einem E/A-Fehler EOF-Labels an eine definierte Stelle
des Sicherungsbandes mit der VSN (&00) zu schreiben, ist fehlgeschlagen.
Der Sicherungslauf wird beendet.
Auf dem betroffenen Band stehen u. U. bereits korrekt gesicherte Dateien
(siehe ARCHIVE-Report. Die letzte Datei ist vielleicht nicht korrekt, auch
wenn sie als vollstaendig gesichert gekennzeichnet ist).

### Maßnahme

Sicherungslauf wiederholen, dabei das Band oder das betroffene
Geraet nicht benutzen.

## ARC0704

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

ARC0704 DVS-FEHLER '(&00)' WAEHREND FEHLERBEHANDLUNG AUF AUSGABEDATENTRAEGER '(&01)'. SUBTASK BEENDET

### Bedeutung

Waehrend der Fehlerbehandlung nach einem Schreibfehler auf dem Ausgabeband
(&01) ist ein weiterer DVS-Fehler mit Fehlercode (&00) aufgetreten. Die
Fehlerbehandlung kann nicht erfolgreich durchgefuehrt werden. Der
Sicherungslauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

Geraetezustand und/oder Bandmaterial ueberpruefen. Sicherungslauf mit
anderen Geraeten/Baendern wiederholen.

## ARC0705

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ARC0705 MEHR ALS '(&00)' FEHLER AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)'. BEARBEITUNG DES DATENTRAEGERS WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die maximal zulaessige Anzahl von Lese- oder Formatfehlern auf einer VSN
ist (&00). Fuer den Datentraeger (&01) wurde diese Anzahl ueberschritten.
Die Verarbeitung des Datentraegers wird abgebrochen und der Lauf mit dem
naechsten Datentraeger fortgesetzt.
(&00): Fehleranzahl (sedezimal)

### Maßnahme

Zustand des betroffenen Geraets untersuchen. Datentraeger auf anderem
Geraet einzeln einlesen. Falls das auch misslingt, betroffene Dateien
von einer anderen Sicherungsversion einlesen.

## ARC0706

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

ARC0706 FEHLERBEHANDLUNGSPROBLEM WEGEN AUSGABEGERAETETYP. SICHERUNGSLAUF WIRD BEENDET

## ARC0707

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0707 FEHLER BEIM VERSUCH, EINE DEADLOCK-SITUATION ZU BEHEBEN

### Bedeutung

Es wurde ein Deadlock entdeckt, dessen Behebung begonnen wurde. Der
Behebungslauf wurde aber wegen eines Fehlers abgebrochen.

### Maßnahme

Durch Lesen des Reports feststellen, warum der Behebungslauf abgebrochen
wurde.

## ARC0708

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0708 RESTART PUNKT AUF EINGABE BAND NACH ERROR RECOVERY FUER AUSGABE BAND NICHT GEFUNDEN

## ARC0777

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ARC0777 FALSCHE BLOCKNUMMER STATT '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER (&01). BEARBEITUNG WIRD MIT DEM NAECHSTEN DATENTRAEGER FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Positionierung des Eingabedatentraegers (&01) stimmt nicht mehr. Statt
des erwarteten Blocks mit der ARCHIVE-Datenblocknummer (&00) wurde ein
Block mit einer anderen Nummer eingelesen.
Bei einem Bandlauf mit PARAM OPERATOR=YES: Operator hat die Bearbeitung
des Datentraegers abgebrochen (siehe Meldung ARC0906) oder der
Block hat eine niedrigere Blocknummer als der vorhergehende
und gehoert nicht mehr zur selben ARCHIVE-Sicherungsdatei.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Falls der Meldung Bandgeraetefehler vorausgingen, das Band auf einem
anderen Geraet nochmals einlesen. Falls keine Geraetefehler aufgetreten
sind, die Umgebung des angegebenen Blocks ausdrucken und untersuchen, ob
die Bloecke bei der Sicherung vollstaendig auf das Band geschrieben
wurden.
Im Fall eines Bandlaufs, gesamten Datentraeger einlesen und den Lauf mit
PARAM OPERATOR=YES wiederholen.

## ARC0778

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ARC0778 FALSCHE BLOCKNUMMER STATT '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)'. BEARBEITUNG DES DATENTRAEGERS WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Positionierung des Eingabedatentraegers (&01) stimmt nicht mehr. Statt
des erwarteten Blocks mit der ARCHIVE-Datenblocknummer (&00) wurde ein
Block mit einer anderen Nummer eingelesen.
Die Bearbeitung des Eingabedatentraegers wird fortgesetzt.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

Falls der Meldung Geraetefehler vorausgingen, das Band auf einem anderen
Geraet nochmals einlesen. Falls keine Geraetefehler aufgetreten sind,
die Umgebung des angegebenen Blocks ausdrucken und untersuchen, ob die
Bloecke bei der Sicherung vollstaendig auf das Band geschrieben wurden.

## ARC0800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0800 DIE SCHUTZFRIST VON EINIGEN VOLLSICHERUNGEN SOLL GEAENDERT WERDEN

### Bedeutung

Es wurde eine Teil- oder Differenzsicherung gestartet, und die Schutzfrist
von einer oder mehreren verwendeten Vollsicherungen ist vor der
Schutzfrist dieser neuen Sicherung abgelaufen.

## ARC0801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0801 ERSETZUNG DES ALIAS-DATEINAMENS: '(&00)' WIRD ZU '(&01)'. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Der angegebene Alias-Dateiname (&00) wird durch den tatsaechlichen
Dateinamen (&01) ersetzt.

## ARC0802

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0802 BERECHNETER WERT FUER BLOCK-SIZE BETRAEGT '(&00)'

### Bedeutung

Aus der aktuellen Platten-Konfiguration wurde der maximal moegliche Wert
berechnet. Dieser Wert wird auch verwendet.

## ARC0803

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0803 CE DER MIGRIERTEN DATEI '(&00)' ('(&01)','(&02)','(&03)') RESTAURIERT

### Bedeutung

Interne Meldung. Intern verarbeitet von HSMS.

## ARC0804

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0804 LOKALISIERUNGSINFORMATION DER MIGRIERTEN DATEI '(&00)' IST UNGUELTIG. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Lokalisierungsinformation der migrierten Datei ist ungueltig.
(&00): Dateiname.

## ARC0805

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0805 DIRECTORY-DATEI VON ANDEREM BENUTZER GESPERRT. VERARBEITUNG WIRD NACH FREIWERDEN FORTGESETZT

### Bedeutung

Die Directory-Datei ist von einem anderen Prozess belegt. Der Ablauf des
Prozesses wird bis zum Freiwerden der Directory-Datei aufgehalten.
Nach Ueberschreiten einer maximalen Wartezeit wird Meldung ARC0149
ausgegeben. Die Bearbeitung wird fortgesetzt, wenn die Directory-Datei
verfuegbar ist.

## ARC0806

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0806 DATENTRAEGER '(&00)' GEHOERT ZUM VERZEICHNIS '(&01)'

## ARC0807

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0807 SCHUTZFRIST DER SICHERUNGSDATEI '(&00)' GEAENDERT

## ARC0808

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0808 MIGRIERTE DATEI '(&00)' GELOESCHT. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Fuer den Katalogeintrag einer migrierten Datei gab es keine Daten.
Datei wurde geloescht.
(&00): Dateiname.

## ARC0809

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0809 KEIN GERAETEDEPOT FUER LAGERORT '(&00)'. DER LAUF WIRD OHNE LAGERORTZUORDNUNG FORTGESETZT

## ARC0810

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0810 DIE SCHUTZFRIST VON EINIGEN SICHERUNGEN WIRD GEAENDERT

### Bedeutung

Es wurde eine Teil- oder Differenzsicherung gestartet, und die Schutzfrist
von einer oder mehreren referenzierten Sicherungen ist vor der
Schutzfrist von dieser neuen Sicherung abgelaufen.
Die Schutzfrist wird automatisch geaendert.

## ARC0811

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0811 DIE SICHERUNGSVERSION VON DER BIBLIOTHEK ENTHAELT SAVE-PLAM-INFORMATION

### Bedeutung

Die Bibliothek wurde mit SAVE-PLAM-INFO=*YES gesichert.
Die Anweisung RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS kann verwendet werden.

## ARC0812

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0812 ARCHIVE-BANDTREIBER-TASK MIT TSN '(&00)' ERZEUGT

### Bedeutung

Ausgabe der Bandtreiber-TSN an der Datensichtstation.

## ARC0813

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0813 CLIENT '(&00)' INFORMATION: '(&01)'

## ARC0814

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0814 CLIENT INFORMATION: '(&00)' FUER DATEI '(&01)'

## ARC0815

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0815 SUBTASK '(&00)' HAT '(&01)' PAM SEITEN FUER '(&02)' DATEIEN UND '(&03)' JOBVARIABLEN UEBERTRAGEN IN '(&04)' SEKUNDEN

### Bedeutung

&00: Nummer des Subtasks (0..9, A..F)
&01: Anzahl uebertragene PAM-Seiten
&02: Anzahl gesicherte oder restaurierte Dateien
&03: Anzahl gesicherte oder restaurierte Jobvariablen
&04: Anzahl Sekunden, waehrend die ARCHIVE.SAVE.FILE offen war

## ARC0816

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0816 SUBTASK '(&00)' HAT '(&01)' MEGABYTES FUER '(&02)' DATEIEN UEBERTRAGEN IN '(&04)' SEKUNDEN

### Bedeutung

&00: Nummer des Subtasks (0..9, A..F)
&01: Anzahl uebertragene Megabytes
&02: Anzahl gesicherte oder restaurierte Dateien
&04: Anzahl Sekunden waehrend die ARCHIVE.SAVE.FILE offen war

## ARC0817

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0817 AUFTRAG '(&00)' WURDE AUF WORKSTATION '(&01)' ANGENOMMEN

### Bedeutung

Die Workstation '(&01)' hat vom Server den Auftrag '(&00)'
angenommen.
(&00): Auftrag (PREPROCESSING, POSTPROCESSING, PRE/POST PROCESSING)

## ARC0818

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0818 PRE/POSTPROCESSING WURDE ABGEWIESEN DURCH WORKSTATION '(&00)'. PRE/POSTPROCESSING WIRD NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die Workstation '(&00)' hat das Pre/Postprocessing vom Server
abgewiesen.

### Maßnahme

Der Client auf der Workstation '(&00)' ist nicht in der Lage das
Pre/postprocessing zu verarbeiten, oder das Pre/postprocessing ist nicht
in der Konfigurationsdatei des Clients auf dieser Workstation definiert.

## ARC0819

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0819 MODIFIZIERTE DATEIEN AB '(&00)' WERDEN GESICHERT

### Bedeutung

Alle Dateien, die ab '(&00)' veraendert wurden,
werden gesichert.

## ARC0820

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0820 DIRECTORY-DATEI '(&00)' AUF VSN '(&01)' GESICHERT

## ARC0821

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0821 'SAVE-PLAM-INFO=*YES' WIRD IGNORIERT FUER MIGRIERTE DATEIEN

### Bedeutung

SAVE-PLAM-INFO=*YES ignoriert fuer aktuell migrierte Dateien.

## ARC0822

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0822 ERSETZUNG DES ALIAS-JV-NAMENS: '(&00)' WIRD ZU '(&01)'. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Der angegebene Alias-JV-Name (&00) wird durch den tatsaechlichen
JV-Namen (&01) ersetzt.

## ARC0825

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0825 SUBTASK '(&00)' HAT '(&01)' PAM SEITEN FUER '(&02)' DATEIEN U. '(&03)' JV UEBERTRAGEN MIT 256K-BLOCKUNG IN '(&04)' SEKUNDEN

### Bedeutung

&00: Nummer des Subtasks (0..9, A..F)
&01: Anzahl uebertragene PAM-Seiten
&02: Anzahl gesicherte oder restaurierte Dateien
&03: Anzahl gesicherte oder restaurierte Jobvariablen
&04: Anzahl Sekunden, waehrend die ARCHIVE.SAVE.FILE offen war

## ARC0826

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0826 SUBTASK '(&00)' HAT '(&01)' MB FUER '(&02)' DATEIEN UEBERTRAGEN MIT 256K-BLOCKUNG IN '(&04)' SEKUNDEN

### Bedeutung

&00: Nummer des Subtasks (0..9, A..F)
&01: Anzahl uebertragene Megabytes
&02: Anzahl gesicherte oder restaurierte Dateien
&04: Anzahl Sekunden waehrend die ARCHIVE.SAVE.FILE offen war

## ARC0830

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0830 SAVE/EXPORT AUF EINE NK4-PLATTE. OPERAND 'BLOCK-SIZE' WURDE UM 1 ERHOEHT

### Bedeutung

Bei Sicherungslaeufen auf eine spezifische NK4-Platte muss der Wert des
Operanden BLOCK-SIZE ungerade sein. Ein gerader Wert war angegeben.
Der Lauf wird mit einer um 1 erhoehten BLOCK-SIZE fortgesetzt.

## ARC0831

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0831 SECURE FREIGABE-PROBLEM. DER LAUF WIRD FORTGESETZT

## ARC0832

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0832 FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)' WAEHREND 'EXCHANGE'. AUSFUEHRUNG WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Der Fehler (&00) tritt waehrend der EXCHANGE-Verarbeitung der Datei (&01)
auf. Die Verarbeitung wird mit der folgenden Datei fortgesetzt.
(&00): DVS-Fehlercode oder ARCHIVE-Meldungsnummer.
(&01): Dateiname.

## ARC0833

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0833 INTERNER ARCHIVE-FEHLER BEI HSMS-API-BEARBEITUNG

### Bedeutung

Beim einem HSMS-API-Lauf ist ein Fehler aufgetreten.
Die Fehlerursache steht in der SERSLOG-Datei.

## ARC0834

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0834 VOLUME '(&00)' BEREITS IM VERZEICHNIS. INHALT DES VOLUMES WIRD NICHT BENUTZT

## ARC0836

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0836 SAETTIGUNG DES MEMORY-POOLS DURCH '(&00)' FESTGESTELLT

## ARC0837

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0837 KEIN GERAETEDEPOT FUER LAGERORT '(&00)'. DER LAUF WIRD MIT DEM STANDARD-LAGERORT FORTGESETZT

## ARC0838

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0838 SAVE-PLAM-INFO PARAMETER BEI EINER ILAM-VERSION KLEINER ALS V03.2A NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Verarbeitung laeuft normal weiter, aber RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS ist
fuer diese Bibliothek nicht moeglich.

### Maßnahme

Wert von SAVE-PLAM-INFO in der Systemparameterdatei von ARCHIVE aendern.

## ARC0839

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0839 BANDINITIALISIERUNG IGNORIERT FUER DATENTRAEGER '(&00)'

### Bedeutung

Waehrend ein //COPY-SAVE-FILE oder ein //COPY-NODE-SAVE-FILE mit
SAVE-FILE = *NEW(...), wird ARCHIVE das Band mit der VSN (&00) gegeben.
Das Band ist markiert um initialisiert zu werden. Die Bandinitialisierung
wird von ARCHIVE ignoriert und der Lauf geht weiter. Das Band kann
zurueckgewiesen werden, wenn der Benutzer nicht das TSOS-Privileg hat.

## ARC0840

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0840 EINE SICHERUNG NACH AENDERUNGSDATUM IM KATALOG WIRD VON DER AKTUELLEN CLIENT-VERSION AUF WORKSTATION '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT, STATTDESSEN WIRD VOLLSICHERUNG AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Die Software dieser Client-Version auf der Workstation '(&00)'
ist nicht in der Lage die Sicherung nach Aenderungsdatum im Katalog
durchzufuehren.

### Maßnahme

Bitte neuere Client-Software installieren oder stattdessen nur Voll-
bzw. Differenzsicherung durchfuehren.

## ARC0841

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0841 SCHUTZFRIST MOEGLICHERWEISE NICHT GEAENDERT. GRUND '(&00)'

### Bedeutung

Fehler beim Aendern der Schutzfrist, die Verarbeitung ist nicht
abgeschlossen.
Gefahr einer Inkonsistenz zwischen verschiedenen Werten.
Die Gruende sind:
01: MAREN nicht vorhanden.
02: Falsche MAREN-Version. Es ist mindestens MAREN V7.0B notwendig
03: MAREN-Fehler.
04: Platten-Fehler. Der Katalog-Eintrag Ihrer Sicherungsdatei wurde nicht
angepasst.
05: Problem beim Anpassen
06: SFID nicht vorhanden
07: Problem beim Lesen des Verzeichnisses
08: Problem beim Schreiben des Verzeichnisses

### Maßnahme

Versuchen Sie erneut //MODIFY-ARCHIVE mit RETPD-EXTENSION = 0

## ARC0842

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0842 SCHUTZFRIST DER SICHERUNGSDATEI '(&00)' IST VERALTET

### Bedeutung

Die Schutzfrist der Sicherungsdatei '(&00)' war veraltet.
Bei RETPD-EXTENSION > 0 wurde die Schutzfrist zwar erhoeht, aber der
Wert ist noch immer veraltet.
Bei RETPD-EXTENSION < 0 wurde die Schutzfrist nicht geaendert.

### Maßnahme

Aendern Sie gegebenenfalls erneut die Schutzfrist.

## ARC0843

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0843 FEHLER '(&00)' BEIM VERSUCH, SICH AN DAS SUBSYSTEM HSMS ANZUSCHLIESSEN. KEINE ABRECHNUNG MOEGLICH

## ARC0844

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0844 WARNUNG '(&00)' ENTDECKT AN DER STELLE '(&01)'

## ARC0845

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0845 REPOSITORY-DATEI '(&00)' FEHLERHAFT REPARIERT

### Bedeutung

Einige ungueltige Saetze existieren in der Repository-Datei

### Maßnahme

Ueberpruefen Sie nicht vorhandene VSN(s), um "SAVE_VERSION / SAVE_FILE" zu
ergaenzen. Loeschen Sie die Repository-Datei und wiederholen sie die LIST-
Anweisung mit allen VSN(s).

## ARC0846

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0846 UMBENENNUNG FUER DIESES OBJEKT NICHT WIRKSAM

### Bedeutung

Fuer einige Objekte ist das Umbenennen zwecklos oder kann nicht zugelassen
werden.
Fuer Informix-Objekte, Exchange und SQL-Server V7.0 wird der RESTORE
abgebrochen.

## ARC0847

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0847 ARCHIVE WEIST DEN VON MAREN ANGEGEBENEN DATENTRAEGER '(&00)' ZURUECK. DER LAUF WIRD FORTGESETZT

### Bedeutung

Inkonsistenz zwischen MAREN-Katalog und ARCHIVE-Directory festgestellt:
Ein von MAREN ermitteltes Freiband ist bereits im ARCHIVE-Directory
eingetragen. Folgende Gruende fuehren zur Ablehnung des Bandes:
- das Band ist noch einer Sicherungsversion zugeordnet
- das Band ist als 'UNUSABLE' gekennzeichnet
- das Freigabedatum ist noch nicht abgelaufen
Der Lauf wird mit einem neuen Datentraeger fortgesetzt.
Nach mehreren fehlerhaften Bandvorschlaegen wird der Lauf abgebrochen.

### Maßnahme

Bitte klaeren Sie die Inkonsistenz.
Beheben Sie die Inkonsistenz mit DIRCONV (//UPDATE-VOLUME-CATALOG).

## ARC0848

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0848 PLAM-FEHLER '(&00)' WAEHREND DER SICHERUNG DER PLAM-INFORMATION

### Bedeutung

Ein PLAM-Fehler '(&00)' trat auf. Die Sicherung der PLAM-Information der
Bibliothekselemente wird abgebrochen.
Die Verarbeitung laeuft normal weiter, aber RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS ist
fuer diese Bibliothek nicht moeglich.

## ARC0849

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0849 FEHLER WAEHREND DER SICHERUNG DER PLAM-INFORMATION

### Bedeutung

Die Sicherung der PLAM-Information der Bibliothekselemente wird
abgebrochen.
Die Verarbeitung laeuft normal weiter, aber RESTORE-LIBRARY-ELEMENTS ist
fuer diese Bibliothek nicht moeglich.

## ARC0850

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

ARC0850 BAND '(&00)' FUER ARCHIVE-LAUF VORBEREITEN (ZUGRIFFSART='(&01)')

### Bedeutung

Diese Meldung unterstuetzt 'Pre-Restore' von Datentraegern durch
ROBAR und CentricStor.

## ARC0851

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0851 ENDE DER S0-ONLINE-SICHERUNG. SICHERUNG DER S2-EBENE BEGINNT

## ARC0852

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 98

Warranty : NO

ARC0852 DIRECTORY-DATEI '(&00)' VON ANDEREM BENUTZER ZU LANGE GESPERRT. ANTWORT (T=BEENDEN; C=FORTSETZEN)?

### Bedeutung

Seit der letzten Meldung ARC0805 hat ARCHIVE erneut versucht, die
Directory-Datei innerhalb des maximalen Zeitlimits zu oeffnen.
Der Operator kann waehlen zwischen Beenden (.T) oder Fortsetzen (.C)
des ARCHIVE-Laufs (mit gleicher Wartezeit).

### Maßnahme

Abhaengig vom Grund der Sperre, kann der Operator einen Unlock der
Directory-Datei versuchen und den ARCHIVE-Lauf fortsetzen oder beenden.

## ARC0853

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0853 CHECKPOINT-DATEI '(&00)' VON ANDEREM BENUTZER GESPERRT. VERARBEITUNG WARTET

### Bedeutung

Der Process muss warten bis die Checkpoint-Datei frei wird.

## ARC0854

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : NO

ARC0854 ARCHIVE LOGGING DATEI '(&00)' EROEFFNET

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## ARC0855

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 30

Warranty : NO

ARC0855 ARCHIVE LOGGING DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

### Bedeutung

(&00): Dateiname.

## ARC0856

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ARC0856 PROZESS-TSN '(&00)' HAT EINEN ABHAENGIGEN BANDTREIBER-PROZESS EINGERICHTET

### Bedeutung

Der Prozess mit TSN (&00) hat einen abhaengigen Bandtreiber-Prozess
eingerichtet.

## ARC0857

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ARC0857 ARCHIVE BANDTREIBER TASK BEENDET

### Bedeutung

Die abhaengige ARCHIVE-Bandtreibertask wurde beendet.

## ARC0859

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 50

Warranty : NO

ARC0859 BANDINITIALISIERUNG WURDE NICHT GEMACHT FUER DATENTRAEGER '(&00)'

### Bedeutung

Der Datentraeger (&00) der an ARCHIVE als Ausgabeband gegeben wurde, muss
initialisiert werden, aber die Initialisierung ist misslungen.
Der Lauf geht weiter, aber der Datentraeger kann zurueckgewiesen werden
wenn der Benutzer das TSOS Privileg nicht besitzt.

## ARC0860

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0860 DEADLOCK-SITUATION ERKANNT. PROZESS ZUR BESEITIGUNG GESTARTET

## ARC0861

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0861 DEADLOCK-SITUATION VERMUTET. PROZESS ZUR BESEITIGUNG GESTARTET

## ARC0862

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0862 DEADLOCK-SITUATION ERFOLGREICH BESEITIGT

## ARC0869

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0869 KNOTEN '(&00)' NICHT VORHANDEN IN SYSDAT '(&01)', WEITER IM NFS-BETRIEB

### Bedeutung

Ohne Eintrag des Knoten in der SYSDAT wird NFS-Betrieb versucht.

## ARC0870

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0870 CLIENT '(&00)' WARNUNG: '(&01)'

## ARC0871

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0871 CLIENT WARNUNG: '(&00)' FUER DATEI '(&01)'

## ARC0872

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0872 COPY-SAVE-FILE SINGLE-TO-SEVERAL WAR NICHT MOEGLICH. SINGLE-TO-SINGLE WURDE VERWENDET

### Bedeutung

Der Parameter SINGLE-TO-SEVERAL=*YES wurde angegeben in einem
COPY-SAVE-FILE, und die Zielsicherungsdatei ist keine several-svid
Sicherungsdatei.

## ARC0873

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0873 DAS POSTPROCESSING WURDE FEHLERHAFT BEENDET AUF WORKSTATION '(&00)'

## ARC0874

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0874 EIN POSIX ODER NFS DATEISYSTEM IST VOLL. DER LAUF WIRD ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Ein POSIX oder NFS Dateisystem ist voll.
Der Lauf wird abgebrochen.

### Maßnahme

POSIX und NFS Dateisysteme ueberpruefen, die von diesem Lauf
betroffen waren. Nach Korrektur den Lauf wiederholen.

## ARC0875

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0875 WARNUNG: BENUTZERKENNUNG DES AUFRUFERS '(&00)' EXISTIERT NICHT.

### Bedeutung

Ein HSMS-Request wurde am Master-Host verarbeitet.
Die Benutzerkennung des Aufrufers existiert nicht im Home-Pubset.
Dateien/JVs, fuer die Miteigentuemerschaft vorausgesetzt wird,
werden nicht verarbeitet.

### Maßnahme

Benutzerkennung auf dem Home-Pubset am Master-Host eintragen.
Bei Fehlern Lauf wiederholen.

## ARC0876

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0876 WARNUNG: RESTAURIERTES DIRECTORY ENTHAELT NICHT DEN LETZTEN SICHERUNGSSTAND!

### Bedeutung

Auf dem angegebenen Band wurden nach dem Directory weitere Dateien
gefunden, die nicht im restaurierten Directory enthalten sein
koennen. Ggf. kann nicht der letzte Stand aller Dateien restauriert
werden.

### Maßnahme

Pruefen, ob das Band mit dem aktuellsten Stand des Directories angegeben
wurde. Ggf. den Lauf mit einer aktuelleren Directory-Sicherung
wiederholen.

## ARC0877

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0877 WARNUNG: '(&00)'

## ARC0878

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0878 WARNUNG: DATEI KANN WEGEN KOMPATIBLITAETSPROBLEM NICHT BEARBEITET WERDEN

## ARC0879

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0879 EINZULESENDE DATEI SCHREIBGESCHUETZT. DATEI WURDE NICHT UEBERSCHRIEBEN

### Bedeutung

Der Operand REPLACE der RESTORE-Anweisung hat den Wert
*YES(PROTECTION-RESPECTED=*ALL) und die Datei ist schreibgeschuetzt.
Deshalb wurde die bereits existierende Datei nicht ueberschrieben.
Beim Parameter SNR=*NO (ARCHIVE-Betrieb) wird die Meldung nur fuer
eine Datei ausgegeben und fuer weitere unterdrueckt.
Verarbeitung wird fortgesetzt.

## ARC0880

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0880 PLAM-INFO KANN FUER VERSCHLUESSELTE BIBLIOTHEK NICHT GEHOLT WERDEN.

### Bedeutung

Bibliothek wird gesichert ohne PLAM-INFO.
Vollsicherung statt partieller Sicherung wird ausgefuehrt.

## ARC0881

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0881 SICHERUNGSVERSION IM ARCHIV HAT EINE KUERZERE SCHUTZFRIST ALS DIE DATEI '(&00)'

### Bedeutung

Die Sicherungsversion im Archiv hat eine kuerzere Schutzfrist
als die Datei (&00), die archiviert wurde.

### Maßnahme

Erhoehen Sie das FILE-EXPIRATION-DATE der Sicherungsversion,
um sie gegen zu fruehes Loeschen zu schuetzen.

## ARC0882

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

ARC0882 SICHERUNGSVERSION IM ARCHIV HAT EINE KUERZERE SCHUTZFRIST ALS DIE JOBVARIABLE '(&00)'

### Bedeutung

Die Sicherungsversion im Archiv hat eine kuerzere Schutzfrist
als die Jobvariable (&00), die archiviert wurde.

### Maßnahme

Erhoehen Sie das FILE-EXPIRATION-DATE der Sicherungsversion,
um sie gegen zu fruehes Loeschen zu schuetzen.

## ARC0883

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

ARC0883 WARNUNG: REPORT WURDE WEGEN SPEICHERPLATZMANGELS GEKUERZT

### Bedeutung

Wegen Speicherplatzmangels musste der Report um die Liste der
gesicherten PLAM-Bibliothekselemente gekuerzt werden.

### Maßnahme

Falls ein vollstaendiger Report benoetigt wird,
reduzieren Sie bitte die Anzahl der zu sichernden
PLAM-Bibliotheken pro Lauf oder
informieren Sie den Systemadministrator, um die MEMORY-POOL-SIZE in
der ARCHIVE-Parameterdatei SYSPAR.ARCHIVE.xxx zu erhoehen.

## ARC0900

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

ARC0900 INTERNER ARCHIVE-SUBTASK-FEHLER IN '(&00)'

### Bedeutung

Ein schwerwiegender interner Fehler wurde in einer Subtask entdeckt.
(&00): Stelle, an der der Fehler entdeckt wurde.
Dem Operator wird angeboten, einen Systemdump zu ziehen.

### Maßnahme

Systemdump ziehen und zusammen mit Konsolprotokoll und
ARCHIVE-Report zur Diagnose geben.

## ARC0901

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ARC0901 LESEFEHLER FUER BLOCK '(&00)' AUF VSN '(&01)'. AKTUELLE DATEI: '(&02)'. ANTWORT (0=DATEI UEBERSPRINGEN; 1=BLOCK UEBERSPRINGEN)?

### Bedeutung

Der (&00)-te ARCHIVE-Block auf dem Eingabedatentraeger (&01) konnte nicht
gelesen werden. Der Name der Datei, die gerade eingelesen wird, ist (&02).
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

.0: Der Rest der Datei wird uebersprungen, der Lauf wird mit der naechsten
Datei fortgesetzt.
.1: Statt des nicht lesbaren Blocks wird eine Dummy-PAM-Seite geschrieben.
Die Rekonstruktion der Datei wird trotz des Fehlers fortgesetzt.

## ARC0902

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ARC0902 FORMATFEHLER ODER FALSCHE BLOCKNUMMER FUER BLOCK '(&00)' AUF EINGABE-VSN '(&01)'. AKTUELLE DATEI: '(&02)'. ANTWORT (0=DATEI UEBERSPRINGEN; 1=DATEI FORTSETZEN)?

### Bedeutung

Der (&00)-te ARCHIVE-Block auf dem Datentraeger (&01) hat nicht das
erwartete Format oder es wurde eine falsche ARCHIVE-Datenblocknummer
gefunden (in diesem Fall geht die Meldung ARC0778 voraus).
(&00): Blocknummer (sedezimal)
(&01): VSN des Datentraegers
(&02): Name der Datei, die soeben gelesen wird.

### Maßnahme

.0: Die Bearbeitung der Datei wird abgebrochen, der Lauf wird mit der
naechsten Datei fortgesetzt.
.1: Die Bearbeitung der Datei wird trotz des Fehlers fortgesetzt.

## ARC0903

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ARC0903 OPEN-FEHLER '(&00)' AUF EINGABEBAND '(&01)'. ANTWORT (0=BAND UEBERSPRINGEN; 1=LABELS UEBERSPRINGEN)?

### Bedeutung

Bei der Etikettpruefung des Eingabebands (&01) ist der I/O-Fehler
mit Fehlercode (&00) aufgetreten.

### Maßnahme

.0: Das Band wird uebergangen und der ARCHIVE-Lauf wird mit dem naechsten
Eingabeband fortgesetzt.
.1: Es wird versucht, das Band trotzdem zu lesen, wobei die
Etikettpruefung unvollstaendig sein kann. In diesem Fall erscheinen
eine oder mehrere Fehlermeldungen auf der Konsole, die beantwortet
werden muessen.

## ARC0904

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 70

Warranty : NO

ARC0904 VSN '(&00)' IST IM BANDPOOL VON ARCHIVE BELEGT. EINE ANDERE VSN ZUWEISEN

### Bedeutung

Das Band, das der Operator auf die Meldung DMS0591 zugewiesen hat, ist im
Bandpool von ARCHIVE bereits als belegt gekennzeichnet oder durch eine
andere Subtask gesperrt.
(&00): VSN des belegten Bandes.

### Maßnahme

Auf die folgende Meldung DMS0591 eine andere VSN zuweisen.

## ARC0905

Destination: CONSOLE Routing code: U Weight: 70

Warranty : NO

ARC0905 $REQM- BZW. ENAMP-FEHLER IM MODUL 'FAFE'

### Bedeutung

Fehler beim Anfordern des Speichers oder der Speicherpooleinrichtung.
Deshalb wurde die Subtask abnormal beendet.

## ARC0906

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ARC0906 FALSCHE BLOCKNUMMER STATT '(&00)' AUF EINGABEDATENTRAEGER '(&01)'. ANTWORT (0=DATENTRAEGER UEBERSPRINGEN; 1=BEARBEITUNG FORTSETZEN)?

### Bedeutung

Die Positionierung des Eingabedatentraegers (&01) stimmt nicht mehr. Statt
des erwarteten Blocks mit der ARCHIVE-Datenblocknummer (&00) wurde ein
Block mit einer anderen Nummer eingelesen.
(&00): Blocknummer (sedezimal)

### Maßnahme

.0: Die Bearbeitung des Datentraegers wird abgebrochen. Die Bearbeitung
wird mit dem naechsten Datentraeger fortgesetzt.
.1: Die Bearbeitung des Datentraegers wird trotz des Fehlers fortgesetzt.

## ARC0907

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ARC0907 DVS-FEHLER '(&00)' BEI DER MONTAGE EINES ARCHIVE-BANDS. ANTWORT (T=ARCHIVE MIT FEHLER BEENDEN; C=FORTSETZEN MIT ANDERER VSN)?

### Bedeutung

Beim Montierauftrag fuer ein ARCHIVE-Band hat DVS den Fehler (&00)
gemeldet.

### Maßnahme

.T: ARCHIVE mit Fehler beenden
.C: ARCHIVE mit einer weiteren VSN fortsetzen.

## ARC0908

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ARC0908 DVS-FEHLER '(&00)' BEI DER MONTAGE DES ARCHIVE-BANDS '(&01)'. ANTWORT (T=ARCHIVE MIT FEHLER BEENDEN; C=MIT NAECHSTER VSN FORTSETZEN; R=WIEDERHOLEN)?

### Bedeutung

Beim Montieren des ARCHIVE-Eingabebandes (&01) trat der DVS-Fehler (&00)
auf.

### Maßnahme

.T: ARCHIVE mit Fehler beenden
.C: ARCHIVE mit der naechsten Eingabe-VSN fortsetzen
.R: Wiederholen mit derselben VSN; das Band ist bereitgestellt.

## ARC0909

Destination: CONSOLE Routing code: E Weight: 99

Warranty : NO

ARC0909 SYSTEM-FEHLER WAEHREND DER INITIALISIERUNG DES ARCHIVE-PROZESSES

### Bedeutung

Ein Systemfehler trat waehrend der Initialisierung des ARCHIVE-Prozesses
auf. Deshalb wurde die Subtask abnormal beendet.

## ARC0910

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

ARC0910 LAENGE VON FAF3 NICHT KORREKT ODER FAF3 WURDE UEBERSCHRIEBEN

### Bedeutung

Ein Systemfehler trat waehrend der Initialisierung des ARCHIVE-Prozesses
auf. Deshalb wurde die Subtask abnormal beendet.

## ARC0911

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ARC0911 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM '(&01)'-ZUGRIFF AUF DATEI '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

### Bedeutung

Die Datei kann wegen des angezeigten Fehlers nicht verarbeitet werden oder
die Sperre auf der zurueckgeholten Datei kann nicht beseitigt werden.

### Maßnahme

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im
Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen
werden.

## ARC0912

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 90

Warranty : NO

ARC0912 FEHLER '(&00)' BEIM AUFRUF VON '(&01)' IM MODUL '(&02)'

### Bedeutung

Die angezeigte Systemschnittstelle meldet den angegebenen Fehler in
einem Modul des ARCHIVE-Steuerprogramms.

### Maßnahme

Interpretieren des Fehlercodes gemaess Schnittstellendokumentation.
Evtl. Anweisungsreport und SYSLST-Protokoll zur Diagnose weiterleiten.

## ARC0913

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ARC0913 TASK WARTET '(&02)' SEKUNDEN AUF EINGABEBAND '(&01)' WEGEN DVS-FEHLER '(&00)'.

### Bedeutung

Beim Montieren des Eingabebandes (&01) trat der DVS-Fehler (&00) auf.
Task wartet bis das Band verfuegbar ist, laengstens aber (&02) Sekunden.
Wenn nach Ablauf der Wartezeit das Band noch immer nicht verfuegbar ist,
so kann die Systembedienung durch die Antwort auf die Meldung ARC0908
das weitere Vorgehen festlegen.
Diese Verhalten soll den automatischen Betrieb erleichtern.
(&00): DVS-Fehler (055F: Datentraeger konnte nicht belegt werden)
(&01): VSN des Eingabebandes
(&02): maximale Wartezeit (DIALOG-/BATCH-REQUEST-TIME jedoch
hoechstens 7200 Sekunden)

### Maßnahme

Warten bis Band verfuegbar ist oder Band verfuegbar machen.
Nach Ablauf der Wartezeit Meldung ARC0908 beantworten.

## ARC0914

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

ARC0914 ARCHIVE MELDET:'&(00)'.

### Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Meldung von ARCHIVE.
Sie wird nur in den Sonderfaellen ausgegeben, fuer die keine spezifische
spezifische ARCHIVE Meldungsnummer existiert.
Die Bedeutung haengt vom Insert ab.

## ARC0999

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 98

Warranty : NO

ARC0999 MEHR ALS (&00) UNZULAESSIGE ANTWORTEN. '0' BZW. 'T' WIRD ANGENOMMEN

### Bedeutung

Der Operator hat auf eine ARCHIVE-Meldung mit erwarteter Antwort
mehr als (&00) mal eine unzulaessige Antwort eingegeben.
Der ARCHIVE-Lauf wird so fortgesetzt, als sei '0' bzw. 'T' eingegeben
worden.

## ARC9900

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ARC9900 FEHLER X'(&00)' BEIM AUSFUEHREN DES CMD-MAKROS

### Maßnahme

Im Handbuch 'Makroaufrufe an den Ablaufteil' den
angegebenen Returncode suchen.

## ARC9901

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 70

Warranty : NO

ARC9901 INSERT-TEXT = '(&00)'

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen