## NDICOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

NDICOPY Copyright (C) (&00) (&01) Alle Rechte vorbehalten

## NDILOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 20

Warranty : NO

NDILOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## NDIREVI

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

NDIREVI COMP=NDIMF, VER=012, DATE=170412

### Bedeutung

NDI0450 - NDI0499: CONFUPD, Verantwortung bei OS2
NDI0500 - NDI0549: IOC, Verantwortung bei OS2
NDI0580 - NDI0599: IOTRACE, Verantwortung bei OS2
NDI0600 - NDI0649: NDIINIT, Verantwortung bei OS2
NDI0700 - NDI0899: IOC-CMD, Verantwortung bei OS2

## NDI0450

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0450 GERAETETYP UNGUELTIG ODER UNVERTRAEGLICH MIT ZU ERSETZENDEM TYP

### Bedeutung

Der Typcode bezeichnet keinen Geraetetyp oder ist als Geraetetyp
unvertraeglich mit dem Geraetetyp, der ersetzt werden soll.

## NDI0451

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0451 GERAET '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Es gibt kein Geraet mit der Bezeichnung (&00) in der Geraetetabelle.

## NDI0452

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0452 SYNTAX-FEHLER IN OPERAND

## NDI0453

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0453 GERAET '(&00)' EXISTIERT BEREITS

### Bedeutung

In der Geraetetabelle gibt es bereits ein anderes Geraet mit der
Bezeichnung (&00).

## NDI0454

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0454 UMBENENNUNG DES BEDIENUNGSPLATZ-GERAETS '(&00)' NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die alte Geraetebezeichnung (&00) gehoert laut Geraetetabelle
zu einem Bedienungsplatz-Geraet. Die Bezeichnung eines
Bedienungsplatz-Geraets kann nicht geaendert werden.

## NDI0455

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0455 FEHLERHAFTE OPERATION

## NDI0456

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0456 SYSTEM-FEHLER. CONFUPD ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDI0458

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0458 WERT '(&00)' KEINE GUELTIGE IOC-NUMMER

## NDI0460

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0460 MAXIMALE '(&00)'-ANZAHL ERREICHT

### Bedeutung

Die Definition einer zusaetzlichen Einheit der Art (&00) ist nicht
moeglich.
Fuer (&00) verwendete Abkuerzungen:
IOC I/O Controller, E/A-Prozessor
CHN Channel, Kanal
BYC Bytemultiplex Channel, -Kanal
BLC Blockmultiplex Channel, -Kanal
CTL Control Unit, Steuerung
DCU Disk Control Unit, Plattensteuerung
TCU Tape Control Unit, Magnetbandsteuerung
CCU Console Control Unit, Bedienungsplatzsteuerung

## NDI0461

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0461 KONTROLL-PROGRAMM NICHT FUER 'BASIC UPDATE' ERSTELLT. 'BASIC UPDATE' NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Das Kontroll-Programm enthaelt nicht die von der
Basic-Update-Funktion benoetigten Dummy-Konfigurationstabellen.

## NDI0462

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0462 DOPPELTE DEFINITION DER GERAETE-ADRESSE '(&00)'. KONFIGURATION UNGUELTIG

### Bedeutung

Es ist nicht zulaessig, die Geraete-Adresse (&00) fuer zwei Geraete
zu vergeben.

## NDI0463

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0463 GERAETE-DEFINITION FUER BEDIENUNGSPLATZ-STEUERUNG '(&00)' UNVOLLSTAENDIG. KONFIGURATION UNGUELTIG

### Bedeutung

Fuer die Bedienungsplatz-Steuerung (&00) ist ein Display-Bedienungsplatz
ohne dazugehoerigen Blattschreiber oder ein Blattschreiber ohne
dazugehoerigen Display-Bedienungsplatz definiert.

## NDI0464

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0464 BEZUG AUF '(&00)' '(&01)', EINHEIT ABER NICHT DEFINIERT. KONFIGURATION UNGUELTIG

### Bedeutung

In einer CHN-, CTL- oder DVC-Anweisung wird eine Einheit (&01) der
Art (&00) (Abkuerzung wie in NDI0460) angesprochen. Eine Anweisung
zur Definition dieser Einheit fehlt aber.

## NDI0465

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0465 MNEMOTECHNISCHE BEZEICHNUNG '(&00)' BEREITS VERWENDET

### Bedeutung

Die mnemotechnische Bezeichnung (&00) wurde bereits in einer frueheren
Anweisung fuer eine andere Einheit vergeben. Die doppelte Verwendung
des Namens ist nicht erlaubt.

## NDI0466

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0466 ANSCHLUSS-NUMMER '(&00)' AN '(&01)' '(&02)' BEREITS DEFINIERT

### Bedeutung

Die Einheit (&02) der Art (&01) (Abkuerzung wie in NDI0460) besitzt
bereits einen Anschluss mit der Nummer (&00). Ein zweiter Anschluss
mit dieser Nummer ist nicht moeglich.

## NDI0467

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0467 IOC-NUMMER '(&00)' BEREITS DEFINIERT

## NDI0468

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0468 DEFINITION VON '(&00)' '(&01)' UNVERTRAEGLICH MIT ANSCHLUESSEN. KONFIGURATION UNGUELTIG

### Bedeutung

Die Einheit (&01) der Art (&00) (Abkuerzung wie in NDI0460) und die
zugeordneten Anschluesse sind unvertraeglich.

## NDI0469

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0469 UNGUELTIGE BLATTSCHREIBER-ZUWEISUNG

## NDI0470

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0470 MAXIMALE '(&00)'-ANZAHL AN '(&01)' '(&02)' ERREICHT

### Bedeutung

Der Einheit (&02) der Art (&01) kann kein weiterer Anschluss der
Art (&00) zugeordnet werden (Abkuerzungen wie in NDI0460).

## NDI0471

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0471 BEZUG AUF WEITERE '(&00)'-EINHEIT NICHT MOEGLICH. MAXIMUM ERREICHT

### Bedeutung

Die vorliegende DVC-Anweisung verweist auf eine bisher nicht definierte
Einheit der Art (&00) (Abkuerzung wie in NDI0460). Ueber vorangegangene
DVC-Anweisungen wurde aber bereits die maximal zulaessige Anzahl
dieser Einheiten in die Konfiguration eingefuehrt.

## NDI0472

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0472 KEINE BEZUGNAHME AUF '(&00)' '(&01)'. DEFINITION WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Die Definition der Einheit (&01) von der Art (&00) (Abkuerzung wie
in NDI0460) wird ignoriert, da es sich um kein Geraet handelt und
die Einheit in keiner anderen Anweisung angesprochen wird.

## NDI0473

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0473 KEINE '(&00)'-DEFINITION. KONFIGURATION UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die Konfiguration muss mindestens eine Einheit der Art (&00)
(Abkuerzung wie in NDI0460) enthalten.

## NDI0474

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0474 KEIN '(&00)'-GERAET DEFINIERT. KONFIGURATION UNVOLLSTAENDIG

### Bedeutung

Die Konfiguration muss mindestens ein Geraet der Art (&00)
enthalten.

## NDI0475

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0475 MAXIMALE '(&00)'-ANZAHL AN KANAL '(&01)' UEBERSCHRITTEN. KONFIGURATION UNGUELTIG

### Bedeutung

Am Kanal (&01) ist die maximal zulaessige Zahl von Einheiten der Art
(&00) (Abkuerzung wie in NDI0460) ueberschritten.

## NDI0476

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0476 FALSCHE GERAETE-ADRESSE FUER DISPLAY-BEDIENUNGSPLATZ ODER BLATTSCHREIBER. KONFIGURATION UNGUELTIG

### Bedeutung

Die vorliegende Konfiguration erfordert einen Display-Bedienungsplatz
mit der Geraete-Adresse '0014' und einen Blattschreiber mit der
Geraete-Adresse '0015' oder zwei Einheiten vom Geraetetyp '64' mit
den Geraete-Adressen '0014' und '0015' zum Anschluss von Bedien-
stationen. Diese Anforderungen sind nicht erfuellt.

## NDI0477

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0477 FALSCHE BLATTSCHREIBER-DEFINITION. KONFIGURATION UNGUELTIG

### Bedeutung

Die vorliegende Konfiguration erfordert einen Blattschreiber vom Typ
'0B'. Diese Anforderung ist nicht erfuellt.

## NDI0479

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0479 'BASIC UPDATE' ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Aufgrund des Fehlers, der in der vorausgegangenen Meldung beschrieben
wurde, wird die Basic-Update-Funktion abgebrochen.

## NDI0480

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0480 'BASIC UPDATE' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Konfigurationstabellen sind generiert.

## NDI0481

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0481 'DEVICE UPDATE' ABGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Geraetetabelle ist aktualisiert.

## NDI0482

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0482 FALSCHE MNEMONIC FUER KONSOLE

### Bedeutung

Die vorliegende Konfiguration erfordert einen Display-Bedienungsplatz
mit der Mnemonic 'C2' und einen Blattschreiber mit der Mnemonic 'C3'
oder zwei Einheiten vom Geraetetyp '64' mit den Mnemonics 'C6' und
'C7' zum Anschluss von Bedienstationen. Diese Anforderungen sind
nicht erfuellt.

## NDI0483

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0483 UNVOLLSTAENDIGE KONSOL ZUWEISUNG

### Bedeutung

Die vorliegende Konfiguration erfordert einen Bedienungsplatz vom
Geraetetyp '03' oder zwei Einheiten vom Geraetetyp '64' zum Anschluss
von Bedienstationen. Diese Anforderungen sind nicht erfuellt.

## NDI0484

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0484 FALSCHE KANALGENERIERUNG

### Bedeutung

In der vorliegenden Konfiguration sind sowohl ein Bytemux-Kanal
als auch ein Typ2-Bus-Kanal enthalten.

## NDI0500

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0500 FEHLER IN DJCTRL

## NDI0501

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0501 GLEICHE WEGE ZU UNTERSCHIEDLICHEN PDT-EINTRAEGEN

## NDI0502

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0502 BOERSEN-FEHLER

## NDI0503

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0503 IOC NICHT VERFUEGBAR. RESTART NICHT MOEGLICH

## NDI0504

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0504 FEHLER IN KAI-HANDLING

## NDI0505

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0505 FEHLER BEIM ANSTARTEN EINER CONTINGENCY

## NDI0510

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0510 UNGUELTIGE CCB-ADRESSE

## NDI0511

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0511 UNGUELTIGER HDV

## NDI0512

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0512 UNGUELTIGER GERAETEZUGRIFF IN MAIN

## NDI0513

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0513 UNGUELTIGER GERAETEZUGRIFF IN DEREND

## NDI0514

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0514 WAIT- UND EXCP-AUFRUFER VERSCHIEDEN

## NDI0520

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0520 $RETMEM-FEHLER IN NDICIODP FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDICIODP wurde bei der Speicherfreigabe ein Fehler festgestellt.

## NDI0525

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0525 NDICURP HAT EINEN FEHLER BEIM $GETMEM ODER $RETMEM FUER DAS CONTROL-PACKET FESTGESTELLT UND SERSLOG-EINTRAG ERSTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDICURP tratt beim Allokieren oder Deallokieren des
Speichers fuer das Control-Packet ein Fehler auf.

## NDI0526

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0526 NDICUPR HAT BEIM $DOER- ODER $NDPIOL-AUFRUF EINEN FEHLER ENTDECKT UND EINEN SERSLOG-EINTRAG ERSTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDICURP wurde beim $DOER- oder $NDPIOL-Aufruf ein Fehler
festgestellt.

## NDI0530

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0530 $NBCREA-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde fuer die Boersenerzeugung ein Fehler festgestellt.

## NDI0531

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0531 $CREAT-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde fuer die Taskerzeugung ein Fehler festgestellt.

## NDI0532

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0532 DIE TASK HAT DAS RESTARTLIMIT UBERSCHRITTEN.

### Bedeutung

Fuer die Task wurde ueber $ENER eine Restartroutine angemeldet. Wird
diese Restartroutine aufgerufen so wird darin ein Restartzaehler um eins
erhoeht. Ueberschreitet der Restartzaehler das Restartlimit so wird die
Task terminiert.

## NDI0533

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0533 $ENER-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde fuer die Anmeldung einer Restartroutine ueber
$ENER ein Fehler festgestellt.

## NDI0534

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0534 $NBRORD-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde fuer das Abholen einer Order von der Orderboerse
ein Fehler festgestellt.

## NDI0535

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0535 $NBSORD-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde fuer das Senden einer Order an die Orderboerse
ein Fehler festgestellt.

## NDI0536

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0536 $NBSSIG-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul wurde ein Fehler fetsgestellt beim Senden eines Signals an die
Bourse.

## NDI0537

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0537 $NBREPLY-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde ein Fehler beim Requestreply an die Orderboerse
festgestellt.

## NDI0538

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0538 $GETMEM-FEHLER IN NDIAMPR FETSGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul wurde ein Fehler bei der Anforderung von Speicher festgestellt.

## NDI0539

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0539 $RETMEM-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde bei der Speicherfreigabe ein Fehler festgestellt.

## NDI0540

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0540 $DARMGT-FEHLER IN NDIAMPR FESTGESTELLT.

### Bedeutung

Im Modul NDIAMPR wurde ein Fehler beim Holen oder Freigeben eines
Geraetezugriffsrecht (DAR) festgestellt.

## NDI0541

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : YES

NDI0541 ATTENTION INTERRUPT SCHWELLWERT FUER GERAET '(&00)' UEBERSCHRITTEN.

### Bedeutung

Fuer das Geraet (&00) werden unverhaeltnismaessig viele Attention
Interrupts gemeldet.

### Maßnahme

Geraet (&00) wegschalten und Wartungstechniker verstaendigen.

## NDI0550

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0550 IOCONF PARAMETER SERVICE: (&00) ANWEISUNGEN EINGELESEN, (&01) ANWEISUNGEN WEGEN FEHLER IGNORIERT.

### Bedeutung

Vom IOCONF-Parameter-Service wurden (&00) Saetze eingelesen und
bearbeitet,(&01) Saetze wurden wegen Syntax-Fehler oder Parameter-Fehler
ignoriert. Bis zu 10 fehlerhafte Saetze werden danach mit der Meldung
NDI0551 ausgegeben.

### Maßnahme

Keine. Beim naechsten Startup mit korrigierter Parameter-Datei arbeiten.

## NDI0551

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0551 (&00)-FEHLER IN FOLGENDER ANWEISUNG: (&01)

### Bedeutung

Bei der Bearbeitung dieser Anweisung durch den IOCONF Parameter-Service
wurde ein Fehler erkannt. Die Anweisung wurde ignoriert.

### Maßnahme

Beim naechsten Startup korrekte Anweisung angeben.

## NDI0580

Destination: CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0580 SYSTEM-FEHLER IN IOTRACE.

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDI0581

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0581 FEHLER WAEHREND EINES SYSTEM-AUFRUFS. IOTRACE ABGEBROCHEN. DIAGNOSE-INFORMATION: '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Diagnose-Information
(Schnittstellen-Name, Schnittstellen-Kennzeichen, Returncode,
Aufruf-Kennzeichen)

### Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

## NDI0582

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0582 FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF IOTRACE-MODULBIBLIOTHEK

### Bedeutung

Beim Zugriff auf die IOTRACE-Modulbibliothek durch DSSM trat ein Fehler
auf.
Moegliche Ursachen :
- Bibliothek nicht vorhanden
- Bibliothek lesegeschuetzt
- Falsche Version des Subsystems

### Maßnahme

IOTRACE-Modulbibliothek mit korrekter Version installieren.
Die Bibliothek darf nicht lesegeschuetzt sein.

## NDI0583

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0583 IOTRACE > (&00)

### Bedeutung

Ausgabe einer IOTRACE-Information.
(&00) : Selbsterklaerender, sprachneutraler Text

## NDI0600

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0600 ERMITTELTER GERAETETYP '(&00)' VON GERAET '(&01)' UNVERTRAEGLICH MIT GERAETETYP IN SYSTEMTABELLEN

### Bedeutung

Das tatsaechliche Geraet, das die gleiche physikalische Adresse hat wie
das Geraet mit der Bezeichnung (&01) in der Geraetetabelle, hat den
ermittelten Geraetetyp (&00). Dieser Geraetetyp ist mit dem
entsprechenden Typ in der Geraetetabelle unvertraeglich.

### Maßnahme

Pruefen, ob die richtige BS2000-Datei fuer STARTUP ausgewaehlt wurde.

## NDI0601

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0601 DATENTRAEGER AUF '(&00)' (PFAD '(&01)') UND '(&02)' (PFAD '(&03)') HABEN BEIDE DIESELBE VSN. MOEGLICHERWEISE UNGUELTIGE PFADBESCHREIBUNG

### Bedeutung

Nach den BS2000-Konfigurationstabellen gehoert Pfad (&01) zu Geraet
(&00) und Pfad (&03) zu Geraet (&02).
Dies koennte falsch sein, da ueber beide Pfade das gleiche
Datentraegeretikett gelesen wird.

### Maßnahme

Pruefen, ob die richtige BS2000-Datei fuer STARTUP ausgewaehlt wurde.
Wenn die Konfigurationstabellen korrekt sind, Zugang zu einem der
Datentraeger, die das gleiche Etikett besitzen, sperren.

## NDI0602

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0602 INKONSISTENTE SUBCHANNEL-NUMMERN. SYSTEMTABELLEN HABEN WERT '(&00)', IOCF HAT WERT '(&01)' FUER GERAET '(&02)'

### Bedeutung

Fuer das Geraet mit dem mnemotechnischem Namen (&02) stimmt die
Subchannel-Nummer (&00) in den BS2000-Konfigurationstabellen nicht
ueberein mit der Subchannel-Nummer (&01) im IOCF.

### Maßnahme

Pruefen, ob die richtige BS2000-Datei und das richtige IOCF fuer
STARTUP ausgewaehlt wurden.

## NDI0603

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0603 KANALPFAD MIT ID '(&00)' FUER GERAET '(&01)' NICHT IN SYSTEMTABELLEN

### Bedeutung

Laut IOCF besitzt das Geraet mit der mnemotechnischen Bezeichnung (&01)
einen Anschluss an den Kanal mit der Nummer (&00). Dieser Anschluss
ist aber in den BS2000-Konfigurationstabellen nicht definiert.

### Maßnahme

Pruefen, ob die richtige BS2000-Datei und das richtige IOCF fuer
STARTUP ausgewaehlt wurden.

## NDI0604

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0604 KEIN VERFUEGBARER PFAD ZU GERAET '(&00)' IN SYSTEMTABELLEN

### Bedeutung

Die Pfade fuer das Geraet mit der mnemotechnischen Bezeichnung (&00),
die in den BS2000-Konfigurationstabellen definiert sind, enthalten
keinen Pfad, der auch im IOCF definiert ist.

### Maßnahme

Pruefen, ob die richtige BS2000-Datei und das richtige IOCF fuer
STARTUP ausgewaehlt wurden.

## NDI0605

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0605 DEFINIERTER KANALTYP ZUM GRAET '(&00)' UNTERSCHIEDLICH ZUM KANALTYP, DER IM DCS HINTERLEGT IST

### Bedeutung

Das Geraet mit der mnemotechnischen Bezeichnung &00 ist an einen Kanal
angeschlossen, dessen in den Konfigurationsanweisungen definierter
Typ nicht mit demjenigen uebereinstimmt, der vom DCS im Subchannel fuer
dieses Geraet hinterlegt ist.

## NDI0606

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0606 DEFINIERTER KANALTYP FUER KANAL '(&00)' IST UNVERTRAEGLICH MIT DEM CPU-TYP ODER STIMMT NICHT MIT DEM VON DER HARDWARE ANGEZEIGTEN KANALTYP UEBEREIN.

### Bedeutung

In den Konfigurationsanweisungen wurde fuer den Kanal mit der Mnemonik
&00 ein Kanaltyp definiert, der an dem ermittelten CPU-Typ nicht zulaessig
ist, oder der nicht mit dem aus der Hardware ermittelten Kanaltyp
uebereinstimmt.

## NDI0607

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0607 EXPDT-VERSION (&00) IST INKOMPATIBEL ZUR BS2-SYSTEM-VERSION (&01).

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDI0608

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0608 EXPDT WURDE FUER CPU-LINE (&00) GENERIERT. DIE AKTUELLE CPU-LINE IST (&01).

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDI0609

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0609 NDIGDAT IN EOLDTAB NICHT GEFUNDEN.

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDI0610

Destination: CONSOLE Routing code: * (main console) Weight: 99

Warranty : NO

NDI0610 DIAGNOSE WAR NICHT AUSFUERBAR.

### Maßnahme

Dump fuer Fehleranalyse ziehen.

## NDI0700

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: R Weight: 99

Warranty : NO

NDI0700 IO-INTERRUPT-PARAMETER MODIFIZIERT

### Bedeutung

IO-Interrupt-Parameter wurden mit dem Kommando "MODIFY-IO-PARAMETER"
veraendert.

## NDI0701

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NDI0701 SYNTAX-FEHLER IM KOMMMANDO '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

## NDI0702

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0702 SYNTAX-FEHLER IM OPERANDEN '(&00)'

## NDI0703

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0703 FEHLER BEI AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS '(&00)'

## NDI0704

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDI0704 AENDERUNG DER IO-CPU-EINSTELLUNGEN BRINGT FEHLER. RC='(&00)'

## NDI0705

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 70

Warranty : NO

NDI0705 IO-CPU INFORMATION BRINGT FEHLER. RC='(&00)'

## NDI0706

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0706 OPERAND '(&00)' WIRD FUER DIESEN SERVER-TYP NICHT UNTERSTUETZT

## NDI0707

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0707 MODIFIKATION DER IO-PARAMETER MOMENTAN NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Die IO-Parameter koennen momentan nicht veraendert werden, da eine
vorausgegangene Modifizierung noch nicht abgeschlossen ist.

## NDI0708

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0708 KOMMANDO WIRD NICHT UNTERSTUETZT

## NDI0720

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 50

Warranty : NO

NDI0720 SUSPEND-IO AUFTRAG FUER HA-ID '(&00)' ANGENOMMEN. TSN DER AUSFUEHRENDEN TASK: '(&01)'

### Bedeutung

Der SUSPEND-IO-Auftrag wurde angenommen und eingeleitet. Die Ausfuehrung
erfolgt unter dem angegeben Task. Weitere Meldungen zum Fortgang des
Auftrags werden an die Konsole gesendet.

## NDI0722

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0722 SUBSYSTEM SHC-OSD NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Die Funktion zur Ermittlung der Geraete-Mnemoniks zur HA-ID kann nicht
ausgefuehrt werden, da das Subsystem SHC-OSD nicht verfuegbar ist.

### Maßnahme

Subsystem SHC-OSD starten.

## NDI0723

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0723 SHC-OSD AUFRUF ZUR GERAETE-ERMITTLUNG FUER HA-ID '(&00)' MELDET '(&01)'

### Bedeutung

Der Aufruf an das Susbsystem SHC-OSD zur Ermittlung der Geraeteliste
fuer die vorgegebene HA-ID ist nicht erfolgreich. (&01) erklaert das
Problem oder liefert die 8 HEX-Zeichen lange Fehlerinformation von
SHC-OSD fuer diesen Aufruf.

## NDI0724

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0724 FEHLER BEI DER SPEICHERANFORDERUNG

## NDI0725

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0725 ERZEUGUNG DER SYSTEM TASK MELDET FEHLER '&00'

## NDI0726

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0726 ZU VIELE PARALLELE SUSPEND-IO-AUFTRAEGE

## NDI0727

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0727 SUSPEND-IO-AUFTRAG ZU DIESER HA-ID EXISTIERT BEREITS

## NDI0728

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0728 HA-ID IST NICHT BEKANNT

## NDI0729

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0729 Remote-Copy nicht aktiv (Source-MN = '(&00)', Target-MN = '(&01)')

## NDI0730

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0730 INTERNER FEHLER

## NDI0731

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0731 Target-Platten nicht zugeschaltet (Source-MN = '(&00)', Target-MN = '(&01)')

## NDI0732

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0732 Geraete-Information ($NDIGIN) fuer Platte mit Mnemonic '(&00)' liefert Fehler '(&01)'

## NDI0733

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0733 Unvertraegliche Remote-Copy Typen der Platten '(&00)' und '(&01)'

## NDI0780

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0780 /SUSPEND-IO fuer HA-ID '(&00)' erfolgreich beendet

## NDI0781

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0781 IO-Sperre fuer HA-ID '(&00)' entfernt. IO-Fortfuehrung auf '(&01)'-Platten

## NDI0790

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0790 /SUSPEND-IO fuer HA-ID '(&00)' mit Fehler beendet

## NDI0791

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0791 Umschalten der Platten der HA-ID '(&00)' auf Target nicht erfolgreich. ('(&01)')

### Bedeutung

Das Ummontieren der Platten des HA-Storage-Clusters mit der angegebenen
HA-ID auf die Target-Platten nach einem SUSPEND-IO-Auftrag war nicht
erfolgreich. Der Inhalt von (&01) gibt naehere Auskunft ueber das
Problem.

## NDI0792

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0792 SUSPEND-IO fuer HA-ID '(&00)' nicht moeglich. ('(&01)')

## NDI0794

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0794 Konsol-Meldung fuer SUSPEND-IO Auftrag fuer HA-ID '(&00)' ist nicht moeglich ('&(01)')

### Bedeutung

Die Ausgabe der Konsolmeldung NDI0799 im Rahmen eines SUSPEND-IO-Auftrags
wurde mit Fehler quittiert. Der Auftrag wird abgebrochen.

## NDI0795

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0795 Target-Platte fuer HA-ID '(&00)' ist bereits belegt. ('&(01)')

## NDI0797

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0797 IO-AUFTRAEGE FUER HA-ID '(&00)' GESPERRT. WARTEN AUF AUFHEBUNG... ANTWORT (R(ESUME))

### Bedeutung

Nach einem SUSPEND-IO-Auftrag fuer die angegebene HA-ID wurde der
IO-Zugang zu allen zugehoerigen Platten gesperrt. Ein Umschalten auf
die Target-Platten ist nun moeglich. Nach Beantwortung der Meldung wird
die IO-Sperre wieder aufgehoben.

## NDI0798

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0798 UNGUELTIGE ANTWORT '(&00)'. ANTWORT WIRD IGNORIERT

## NDI0799

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NDI0799 IO-AUFTRAEGE FUER HA-ID '(&00)' GESPERRT. WARTEN AUF AUFHEBUNG... ANTWORT (*TA=AUF TARGET, *SO=AUF SOURCE)

### Bedeutung

Nach einem SUSPEND-IO-Auftrag fuer die angegebene HA-ID wurde der
IO-Zugang zu allen zugehoerigen Platten gesperrt. Ein Umschalten auf
die Target-Platten ist nun moeglich. Nach Beantwortung der Meldung wird
die IO-Sperre wieder aufgehoben und - abhaengig von der Antwort - auf
den Target-Platten oder wieder auf den bisherigen Source-Platten der
IO-Zugriff fortgesetzt.

## NDI0800

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0800 INTERNER FEHLER BEI AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS 'SHOW-FC-INFORMATION'

## NDI0801

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0801 OPERANDEN-FEHLER IM KOMMANDO 'SHOW-FC-INFORMATION'

## NDI0802

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0802 KEINE PASSENDEN DATEN VORHANDEN

## NDI0803

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0803 FEHLER BEI DER SPEICHERANFORDERUNG

## NDI0804

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0804 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER KONFIGURATION

## NDI0805

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0805 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER PORT-WWPN

## NDI0806

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0806 FEHLER BEIM AUFBAU DER S-VARIABLEN

## NDI0807

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NDI0807 FEHLER BEI DER ERMITTLUNG DER IO-DATEN

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen